##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0409
Date Version, Reason Log:
v0509200900, Cleaned up all tags.
v0516200900, Fonts standardized.
v0526200900, Removed superfluous symbol font.
v1022200900, Localization tasks.
v1029200900, Modified #342, Vertical and Horizontal for #343, #344
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs

##HelpTopicID=0x0999
Help topic undefined

##HelpTopicID=0
This Properties window allows you to personalize your pointing device settings. Use the menu tree to the left to access the customizable features.

Using the Properties Window
Click on a feature in the menu tree to see a page of settings for that feature. Some features have several pages of settings. Click on the + (plus sign) next to a feature to see all its related pages. The settings will appear in the window to the right of the menu tree. Information about these options and instructions on how to change them will appear here in this information box. You can use the scroll bar to view the contents of the information box.

Defaults Button
The Defaults button returns all the settings on the current page back to their factory-set values.

OK Button
The OK button saves your changes and closes the Properties window.

Cancel Button
The Cancel button closes the Properties window without saving any changes and reverts to all the previous settings.

Apply Button
The Apply button saves your changes, but keeps the Properties window open so you can make more changes.

##HelpTopicID=1
The Enable buttons check box enables the "mouse" buttons for this pointing device. To configure the action performed when you press a button, select the name of the button from the menu tree. For example, you could define the right button to "go to a web page in your default browser."  Each time you click the right button on your pointing device, your web browser would automatically open and load the specified page.

When Enable buttons is not selected, the buttons are disabled and pressing them has no effect; tapping is the only way to click with your pointing device.

##HelpTopicID=2
Scroll item under pointer
Select this option if you want to scroll the window or item that is under the pointer. With this option you do not need to click on a window first in order to scroll it.

##HelpTopicID=3
Select an action from the list above to assign it to the selected button. The selected action will occur every time you press the button.

If you are unable to select an action from the list, ensure the buttons are enabled. To enable the buttons, perform the following steps:

1.	Select Buttons in the menu tree to the left.
2.	Select the Enable buttons check box.
3.	Select the button from the Buttons menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=4
This button brings up a configuration dialog box pertaining to the action selected in the list box.

##HelpTopicID=5
The Press-to-Select feature allows you to use tapping and pressing motions to perform "mouse" clicks.

Tapping or pressing on the tip of the pointing stick is the same as clicking the left mouse button. However, tapping or pressing can be quicker and more convenient than using the mouse button.

"Tapping" means quickly striking and then releasing your finger from the top of the pointing stick. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.

"Pressing" means swiftly pushing down on the top of the pointing stick with your finger. A light, deliberate press works best. Press straight down to simulate clicking and holding the mouse button. Press straight down and then to the side to click-and-drag in any direction. Release the pressure when you want to release the mouse button.

Select the Enable Press-to-Select check box to enable this feature.

The physical buttons can also be used to click; if you clear this check box, the physical buttons are the only way to click.

##HelpTopicID=6
This menu tree lists the options for your pointing device. To configure an option, click on the entry corresponding to the option.

##HelpTopicID=7
The Pointer Motion settings pages allow you to specify how the "mouse" pointer on the screen moves in response to your pointing actions.

##HelpTopicID=8
The Constrained Motion feature allows you to force purely horizontal or vertical motion of the pointer on the screen. This feature is most useful when using a drawing program. You activate Constrained Motion by pressing and holding a specified key while moving the pointer. When the key is pressed, the initial direction of your pointer motion determines the allowed direction of movement for as long as your finger remains on the TouchPad.

To enable the Constrained Motion feature:

1.	Select the Enable constrained motion check box to enable the options in the list box.
2.	Choose a key from the list box for activating Constrained Motion.
3.	Press and hold the selected key whenever you want to constrain pointer motion.

##HelpTopicID=9
Press-to-Select means left click
This option produces a left mouse click when you tap or press on the pointing stick. A right mouse click is generally used to display a context pop up menu.

##HelpTopicID=10
These keys can be used to activate the Constrained Motion mode. Select the key of your choice by clicking on the entry in the list box.

##HelpTopicID=11
The EdgeMotion™ feature is designed to simplify long-distance pointer motions. When your finger reaches the edge of the TouchPad, the pointer will continue to move in the same direction until you lift your finger. Select one of the EdgeMotion options.

The Virtual Scrolling feature also supports EdgeMotion. To control EdgeMotion during scrolling, select Long Distance Scrolling under Virtual Scrolling in the menu tree.

##HelpTopicID=12
Perform EdgeMotion only when dragging
When this option is selected, EdgeMotion occurs only during a tap-and-drag gesture. EdgeMotion will not occur during ordinary pointer movement. Tapping must be enabled for this feature to work.

##HelpTopicID=13
Perform EdgeMotion when dragging and pointing
When this option is selected, EdgeMotion occurs whenever your finger reaches the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=14
No EdgeMotion
To move the pointer a long distance without EdgeMotion, you must make repeated finger strokes on the pad or increase the pointer motion speed in the Mouse Control Panel.

##HelpTopicID=15
By selecting the Enable Tap Zones check box, you can configure each of the four corners of the TouchPad surface to act as different buttons when tapped. These corner regions are called Tap Zones.

Tapping in the center of the TouchPad always produces a left click.

If you clear the Enable Tap Zones check box, then a tap anywhere on the TouchPad produces a left click.

A variety of actions can be assigned to the tap zones.

To enable Tap Zones:

1.	Ensure that Enable Tapping is selected on the Tapping page.
2.	Select the Enable Tap Zones check box above.
3.	Select the name of a Tap Zone in the menu tree to assign an action to that zone.

##HelpTopicID=16
Select an action for taps in the bottom left corner zone of your TouchPad.

For example, if you select Middle Click, then a tap in the bottom left corner of the TouchPad surface performs the same action as a middle click. Select No Zone to disable this tap zone (then taps in the zone act like a left click, just as on the rest of the pad.

##HelpTopicID=17
Select an action for taps in the top left corner zone of your TouchPad.

For example, if you select Middle Click, then a tap in the top left corner of the TouchPad surface performs the same action as a middle click. Select No Zone to disable this tap zone (then taps in the zone act like a left click, just as on the rest of the pad).

##HelpTopicID=18
Select an action for taps in the top right corner zone of your TouchPad.

For example, if you select Right Click, then a tap in the top right corner of the TouchPad surface performs the same action as pressing the right mouse or TouchPad button. Select No Zone to disable this tap zone (then taps in the zone act like a left click, just as on the rest of the pad).

##HelpTopicID=19
Select an action for taps in the bottom right corner zone of your TouchPad.

For example, if you select Right Click, then a tap in the bottom right corner of the TouchPad surface performs the same action as pressing the right mouse or TouchPad button. Select No Zone to disable this tap zone (then taps in the zone act like a left click, just as on the rest of the pad).

##HelpTopicID=20
Press this button to see the Properties dialog for the selected action.

##HelpTopicID=21
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the active Tap Zone regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active Tap Zone region on the TouchPad, the corresponding Tap Zone area on the diagram will turn a solid color. You can make the Tap Zone regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the corners of the cross-hatched areas.

If you have difficulty triggering a Tap Zone action, try making the Tap Zone region larger. If a Tap Zone action triggers too easily, try making the Tap Zone region smaller.

If the Tap Zones are gray and cannot be adjusted, ensure that Tapping and Tap Zones are selected.

##HelpTopicID=22
This section allows you to customize your TouchPad buttons.

##HelpTopicID=23
Defaults
Returns all settings on this page to their default values.

##HelpTopicID=24
EdgeMotion speed can be configured to be pressure-sensitive or fixed.

Control speed with finger pressure
Select this option if you want the EdgeMotion speed to increase as you press your finger harder on the TouchPad surface.

Fixed speed
Select this option to make the EdgeMotion speed the same all the time.

Adjust EdgeMotion Speed
This slider controls the speed of the EdgeMotion when the Fixed speed option is selected. You can choose the EdgeMotion speed by adjusting the slider between Slow and Fast.

If the controls on this page are gray and cannot be adjusted, ensure that EdgeMotion is enabled. To enable EdgeMotion, perform the following steps:

1.	Select EdgeMotion in the menu tree to the left.
2.	Select one of the Perform EdgeMotion options.
3.	Select EdgeMotion Speed from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=25
When the Control speed with finger pressure option is selected, EdgeMotion speed is determined by how hard you press your finger on the TouchPad.

When the Fixed speed option is selected, the pointer moves at the specified speed when the finger is in the EdgeMotion region.

##HelpTopicID=26
Select this check box for constant EdgeMotion speed.

##HelpTopicID=27
Tapping on the surface of the TouchPad is the same as clicking the left TouchPad "mouse" button. However, tapping is usually quicker and more convenient than using the mouse button.

"Tapping" means quickly touching and then lifting your finger off the TouchPad surface. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.

Select the Enable Tapping check box to enable this feature. The TouchPad buttons can also be used to click. If you clear this check box, the TouchPad buttons are the only way to click.

##HelpTopicID=28
Virtual Scrolling Tutorial
This simple maze will help you learn how to use the Virtual Scrolling feature.

##HelpTopicID=29
When the Tap to Click check box is not selected, you must press the actual TouchPad buttons to produce clicks.

##HelpTopicID=30
Tap again and hold to drag
Select this check box to drag objects and selections by tapping the TouchPad. To drag, tap twice on the object and keep your finger down on the TouchPad on the second tap. Move the selected object by sliding your finger across the TouchPad surface and lift your finger to drop the object. This action produces the same effect as pressing a mouse button, moving the mouse, and releasing the mouse button.

##HelpTopicID=31
Locking drags
The Locking drags feature allows objects to be dragged long distances across the screen using several finger strokes. When Locking drags is selected, a drag action persists after you lift your finger from the TouchPad. Tap the TouchPad again or click on any button to drop the object and end the drag. To use Locking drags, the Tap again and hold to drag feature must also be selected.

##HelpTopicID=32
The PalmCheck™ feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. PalmCheck allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the PalmCheck setting by moving the slider to the right toward Maximum. If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the PalmCheck setting by moving the slider to the left toward Minimum. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is in the red zone.

##HelpTopicID=33
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the TouchPad responds.

If your pointer is moving or clicking erratically, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy Touch.

If you have to press too hard to operate the TouchPad or if the TouchPad does not always respond to your taps, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light Touch.

##HelpTopicID=34
Scroll selected item
Select this option if you want to scroll the currently active window or item. This is usually the last window, part of a window, or item that you clicked on.

##HelpTopicID=35
Select the Enable EdgeMotion when scrolling check box if you want scrolling to continue when your finger reaches the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=36
Press-to-Select means right click
This option produces a right mouse click when you tap or press on the pointing stick. A right mouse click is generally used to display a context pop up menu.

##HelpTopicID=37
The Coasting feature helps you to scroll easily through long documents. With Coasting, Virtual Scrolling continues after you have lifted your finger from the TouchPad. To use Coasting, move and lift your finger in one smooth motion. To stop the Coasting motion, place your finger back on the TouchPad surface.

##HelpTopicID=38
Enable horizontal scrolling
Select this check box to enable horizontal Virtual Scrolling on windows that have horizontal scroll bars. Sliding your finger back and forth along the lower edge of the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=39
Enable vertical scrolling
Select this check box to enable vertical Virtual Scrolling. Sliding your finger up and down the right edge of the TouchPad scrolls the selected window or item vertically.

##HelpTopicID=40
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Virtual Scrolling regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active Virtual Scrolling region on the TouchPad, the corresponding Virtual Scrolling area on the diagram will turn a solid color. You can make the Virtual Scrolling regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the cross-hatched area.

If you have difficulty triggering Virtual Scrolling, try making the Virtual Scrolling region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If you find that Virtual Scrolling triggers too easily, try making the Virtual Scrolling region smaller.

If the Virtual Scrolling regions are gray and cannot be adjusted, ensure that Virtual Scrolling is enabled. To enable Virtual Scrolling, perform the following steps:

1.	Select Virtual Scrolling in the menu tree to the left.
2.	Select the desired Enable Scrolling check boxes.
3.	Select Scrolling Region from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=41
Practice Button
Click the Practice button to run the Virtual Scrolling tutorial. This simple maze will help you learn how to use Virtual Scrolling.

NOTE: Ensure that the Enable horizontal scrolling and Enable vertical scrolling check boxes are selected.

Survey the maze before you begin to locate the beginning and ending points. You cannot see the entire maze because it is larger than the window that displays it. Use Virtual Scrolling to move your view of the maze in the window. Hold down the Ctrl key and use Virtual Scrolling to zoom the maze larger or smaller.

A yellow dot in the upper left corner of the maze marks the entrance to the maze. A blue dot on the right side of the maze marks the exit.

To Begin:

1.	Click on the red square in the yellow dot to begin.
2.	Use the Arrow keys or tap your TouchPad to navigate through the maze.
3.	Use Virtual Scrolling to move your view of the maze.
4.	Click the close button on the Virtual Scrolling Practice window after you reach the blue dot in the lower right corner.

##HelpTopicID=42
This slider allows you to control the Virtual Scrolling speed. Drag the slider to the right for faster scrolling.

##HelpTopicID=43
Use this section to customize the pointer motion. Select help on specific areas for more information.

##HelpTopicID=44
Press-to-Select and drag
Select this option if you want pressing to perform a select and drag, and tapping to perform just a selection.

##HelpTopicID=45
The Slow Motion feature allows you to reduce the speed of the pointer to improve pointing accuracy for fine positioning. You activate Slow Motion by pressing and holding a specified key while moving the pointer.

To enable the Slow Motion feature:

1.	Select the Enable slow motion check box to enable the options in the list box.
2.	Choose a key from the list box for activating Slow Motion.
3.	Press and hold the selected key whenever you want Slow Motion.

##HelpTopicID=46
This feature automatically moves the pointer to the Default Button when a dialog box appears on your screen.

##HelpTopicID=47
At times you may want to restrict the pointer to move only horizontally or only vertically. You can specify a constrained pointer key, then press and hold this key as you move the pointer. The initial pointer direction when holding this key determines whether the pointer is constrained to move only horizontally or only vertically.

##HelpTopicID=49
Selecting the Fast pointer refresh rate option generally produces very smooth pointer motion. However, if your pointer appears unsteady or flickers on the screen, try selecting the Slow pointer refresh rate.

##HelpTopicID=50
The Synaptics TouchPad properties pages allow you to configure your TouchPad. These pages are located in the Mouse Properties Control Panel.

##HelpTopicID=51
Click here to run your Internet browser and to go directly to this link.

##HelpTopicID=52
Panning means to scroll continuously. You can pan horizontally, vertically, or diagonally in both directions!
Note that panning only works in applications that support the Microsoft Intellimouse and that many of those applications limit the directions that you can pan in (Examples: Microsoft Word only lets you pan vertically;  Microsoft Excel will let you pan vertically and horizontally, but not diagonally).

##HelpTopicID=53
Zooming means to change the magnification of your document. Zoom in to increase the magnification and zoom out to decrease the magnification.

Note that zooming only works in applications that support the Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
This action automatically moves the pointer to the Start button in the task bar and opens the start menu.

##HelpTopicID=55
Jump to the Menu of the Current Window
This action automatically moves the pointer to the leftmost entry in the current window's menu (usually the "File" menu), and opens it.
This feature might not work with some windows that have non-standard menus.

##HelpTopicID=56
This action minimizes the current window.

##HelpTopicID=57
This action maximizes the current window so that it covers the entire screen. If the current window is already maximized, then this action restores it to its original size and position.

##HelpTopicID=58
This action restores a minimized or a maximized window to its original size and position.

##HelpTopicID=59
This action automatically runs a program that you specify. After selecting this action you can choose the program to run by clicking on the Properties button beside the combo box.

##HelpTopicID=60
This action allows you to use the entire TouchPad surface to control Virtual Scrolling. To resume normal TouchPad operation, simply perform the associated gesture a second time.

##HelpTopicID=61
If the active application is a web browser, this action visits the previous page in the browser’s history buffer.

##HelpTopicID=62
If the active application is a web browser, this action visits the next page in the browser’s history buffer.

##HelpTopicID=63
This action starts the default web browser and visits a web page. After selecting this action you can choose web page to visit by clicking on the Properties button beside the combo box.

##HelpTopicID=64
If the active application is a web browser, this action causes the current web page to be reloaded from its source.

##HelpTopicID=65
If the active application is a web browser, this action causes the browser to stop loading the current web page.

##HelpTopicID=66
Placing two fingers on the TouchPad surface and moving them in a particular direction is called a two-finger Gesture. Your TouchPad can detect such movements in each of the eight compass points. This page allows you to customize the action the TouchPad performs when a Gesture is detected.

To enable Gesture processing, check the box labeled Enable. Then choose an action from the drop-down list for each Gesture direction.

##HelpTopicID=67
Select the action to be performed for a two-finger Gesture in the upper left region of the TouchPad.

##HelpTopicID=68
For example, if you select Press the Page Up Key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=69
Select the action to be performed for a two-finger Gesture in the upper region of the TouchPad.

##HelpTopicID=70
For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=80
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the upper left region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=81
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the left region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=82
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the lower right region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=83
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the lower region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=84
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the lower left region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=85
Select an action to be performed for a two-finger Gesture in the left region of the TouchPad.

For example, if you select Press the Page Up key, then gesturing in this manner performs the same action as pressing the Page Up key on the keyboard.

##HelpTopicID=86
Record and Play a Keyboard Macro

This action plays a pre-recorded sequence of keystrokes. After selecting this action you can record the sequence of keystrokes to play.

##HelpTopicID=87
Keyboard Macro Recording Dialog
This dialog allows you to record a sequence of keystrokes for subsequent playback. Such a recorded keystroke sequence is often called a keyboard macro.

To begin recording a macro, press the Start button. The Stop button will then be enabled and the Start button disabled indicating that recording is in progress. Since all keystrokes will be intercepted during recording, the only way to exit from the recording mode is to press the Stop button using the mouse.

When not recording, the Clear button can be used to empty the recorded keystroke buffer. When recording, this button serves the function of the backspace key. Pressing the Back button removes the last entry from the recorded keystroke buffer. Note that during recording, the Back button must be pressed with the mouse.

As they are recorded, keystrokes also appear in the recording dialog’s text window. Alphabetic, numeric, and punctuation keys appear in the text window just as they would appear in a typed document. Non-printable keys are represented in the text window by mnemonic tags enclosed in braces.

To make the text window easier to read, most keys are only placed into the text window as they are pressed. However the mode keys (such as Shift, Ctrl and Alt) are entered into the text window both when they are pressed and when they are released. This makes it possible to locate keyboard mode changes by “reading” the text window.

Please note that the text window is not directly editable. For instance, it is not possible to insert a key in the middle of a previously recorded sequence. To do this, you must clear the recorded buffer and re-record the desired keystroke sequence.

Once a recording is completed, press the OK button to save or the Cancel button to discard your recording. Pressing either button will exit the dialog.

##HelpTopicID=88
Select an action for this TouchPad button. You can customize the button to produce one of the actions in the drop-down list.

##HelpTopicID=89
Adjusts the amount of time that can pass between clicks to when you double-click your primary mouse button. If you are an inexperienced mouse user, double-clicking may be easier if you drag the slider toward slow. You can test the double-click speed by double-clicking the image in Test area.

##HelpTopicID=90
Provides a place for you to test the double-click speed of your mouse. If the jack-in-the-box emerges or disappears, your double-click was recognized.

##HelpTopicID=91
Adjust the speed at which the pointer moves on your screen.

##HelpTopicID=92
Specifies how quickly the mouse pointer accelerates to its maximum speed. Acceleration makes the mouse pointer move farther when you move the mouse quickly. No acceleration makes the mouse pointer move at the same speed as the mouse.

##HelpTopicID=93
Adds a trail to the mouse pointer, which makes it easier to see on Liquid Crystal Display (LCD) screens. To change the length of the pointer trail, drag the slider.

##HelpTopicID=94
Check this box to turn on the Universal Scrolling features. Click on the settings button to configure the scrolling features.

##HelpTopicID=95
Click on this button to configure the scrolling features.

##HelpTopicID=96
Click on this button to configure the two-finger gesture features.

##HelpTopicID=97
Click on this button to configure the three-finger gesture features.

##HelpTopicID=98
Click on this button to configure the tap zone features.

##HelpTopicID=99
Click on this button to configure the EdgeMotion features.

##HelpTopicID=100
When Disable device is selected, the current pointing device will no longer provide cursor movement, scrolling, or other functionality.

##HelpTopicID=101
Placing two fingers on the TouchPad surface and moving them in a particular direction is called a two-finger Gesture. Your TouchPad can detect such movements in each of the eight compass points.

To enable two-finger Gesture processing, check the box labeled Enable Two-Finger Gestures. Then click on the two-finger settings button to customize the action the TouchPad performs when a two-finger Gesture is detected.

##HelpTopicID=102
Placing three fingers on the TouchPad surface and moving them in a particular direction is called a three-finger Gesture. Your TouchPad can detect such movements in each of two compass points.

To enable three-finger Gesture processing, check the box labeled Enable Three-Finger Gestures. Then click on the Three-Finger settings button to customize the action the TouchPad performs when a three-finger Gesture is detected.

##HelpTopicID=103
Placing two or three fingers on the TouchPad surface and moving them in a particular direction is called a finger Gesture. Your TouchPad can detect such movements in each of the eight compass points.

You can enable any combination of two- or three-finger Gestures. To enable Gesture processing, check the appropriate box labeled Enable. Then click on the settings button to customize the action the TouchPad will perform when a three-finger Gesture is detected.

##HelpTopicID=104
This is a small map of the TouchPad with the tap zones denoted by the cross-hatched area. Tap zones can be made larger or smaller by dragging the black resize handles. Arrows on each side of the map mark your finger position on the actual TouchPad. If your finger is in an active tap zone area on your TouchPad, the corresponding tap zone on the map will turn a solid color.

##HelpTopicID=105
Press-to-Select only
Select this option if you want tapping or pressing the stick to perform a selection without dragging. This is the same as a single mouse click.

##HelpTopicID=106
This is a list of all the keys that can activate slow motion mode. Select the key you wish to use by clicking on appropriate entry in the list box.

##HelpTopicID=107
Adjust EdgeMotion Speed
When the Fixed speed option is selected, you can use this slider to adjust the speed of EdgeMotion.

##HelpTopicID=108
Select an action from the list box to assign it to this button. Many actions do not require additional configuration. However, if more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change the configuration of the action.

##HelpTopicID=109
Select an action from the list box to assign it to this tap zone. Many actions do not require additional configuration. However, if more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change the configuration of the action.

A variety of actions can be assigned to Tap Zones. Additional actions might be available if you have third-party TouchPad Plug-In software installed.

Tap Zone Actions

Jump to the Start Button
This action causes the pointer to jump to the Start button in the Windows task bar and automatically open the Start Menu.

Minimize the current application
This action minimizes the current application’s window. If the current application’s window is already minimized, this action will restore it to its normal size and location.

Maximize the current application
This action maximizes the current application’s window (expands it to cover the full screen). If the current application’s window is already maximized, this action will restore it to its normal size and location.

Run a program of your choice
This action allows you to specify the name of any program you want to run automatically when you click the button or tap in the tap zone.

If the list box options are gray and cannot be selected, ensure that Tapping and Tap Zones are enabled.

##HelpTopicID=110
Patent Notices
Scrolling Selection
System Settings
Device Settings
on
Sticky Borders
Enable Sticky borders
Perform EdgeMotion only when &dragging
Perform EdgeMotion when dragging and &pointing
No EdgeMotion
Virtual Scrolling
Fixed Speed
Press to select only
Press to select drag
Press to Select Action
Press to select means Left click
Select an item
Buttons
Enable buttons
Tap and Drag
Long Distance Scrolling

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
The Tap and Drag features duplicate the functionality of the "mouse" buttons.

Tap again and hold to drag
Select this check box to drag objects without pressing the mouse or TouchPad button. To drag, tap twice on the object and keep your finger down on the TouchPad on the second tap. Move the selected object by sliding your finger across the TouchPad surface and lift your finger to drop the object.

Locking Drags
The Locking Drags feature allows objects to be dragged long distances across the screen using several finger strokes. When Locking Drags is selected, a drag action persists after you lift your finger from the TouchPad. Tap the TouchPad again to drop the object and end the drag. To use Locking Drags, the Tap again and hold to drag feature must also be selected.

##HelpTopicID=113
The Virtual Scrolling feature allows you to scroll with a single stroke of your finger. Virtual Scrolling operates the scroll bars automatically so there is no need to move the pointer away from your work. Virtual Scrolling works with most scrollable windows such as word processing documents, spreadsheets, and large digital images. It also works with other scrollable items such as file lists and font lists. Virtual Scrolling provides the easiest and smoothest scrolling for all applications.

Click on the window or item you wish to scroll and slide your finger up and down the right edge of the TouchPad to scroll vertically.

To enable this feature, select the Enable vertical scrolling or Enable horizontal scrolling check box.

If Virtual Scrolling does not respond, ensure that the desired Enable scrolling check box is selected and that the window or item you have clicked on is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.

##HelpTopicID=114
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the TouchPad responds to your touch. To adjust the Sensitivity settings, select an item from the Sensitivity menu tree.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the EdgeMotion regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active EdgeMotion region on the TouchPad, the corresponding EdgeMotion area on the diagram will turn a solid color. You can make the EdgeMotion regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the cross-hatched area.

If you have difficulty triggering EdgeMotion, try making the EdgeMotion region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If you find that EdgeMotion triggers too easily, try making the EdgeMotion region smaller.

If the EdgeMotion regions are gray and cannot be adjusted, ensure that EdgeMotion is enabled. To enable EdgeMotion, perform the following steps:

1.	Select EdgeMotion in the menu tree to the left.
2.	Select one of the Perform EdgeMotion options.
3.	Select EdgeMotion Region from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=118
Patent Notices
This software is protected by one or more of the following patents.

United States Patent Nos.
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Europe Patent Nos.
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Korea Patent No.
277147

China P.R.C. Patent No.
ZL97190278.X

Japan Patent Nos.
3920833; 4031796

Hong Kong Patent No.
1017934

Synaptics touchpad device hardware functioning with this software is protected by one or more of the following patents.

United States Patent Nos.
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Europe Patent Nos.
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Korea Patent Nos.
274772; 277147

Taiwan R.O.C. Patent No.
097091

China P.R.C. Patent Nos.
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japan Patent Nos.
3526577; 4031796 

Hong Kong Patent No.
1002568

Synaptics pointing stick device hardware and software is protected by one or more of the following patents.

United States Patent Nos.
6,642,857; 6,975,302

Trademarks
ChiralMotion, ChiralRotate, ChiralScrolling, EdgeMotion, Momentum, PalmCheck, SmartSense, TouchPad, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics, the ChiralMotion Logo, the Scrybe Logo and the Synaptics Logo are trademarks of Synaptics Incorporated.  All other product, service, or company names mentioned herein are claimed as trademarks and trade names by their respective companies.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. All rights reserved.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
The Sticky Borders feature restricts the pointer to stay inside the active window. When you try to move the pointer outside the window, it stops at the edge. If you try a second time, the pointer is free to leave the window.

Stopping the pointer at the window borders makes it easy to access controls that lie around the edges of a window. For example, to close or resize a window, you can quickly move the pointer in the general direction of the close box or the edge of the window, and the pointer will stop exactly where you want.

To enable this feature, select the Enable sticky borders check box.

##HelpTopicID=120
The buttons on this page control how the Press-to-Select feature operates.

##HelpTopicID=121
Scrolling Speed
Use this slider to control how fast the window scrolls in response to finger motion in the Virtual Scrolling region.

##HelpTopicID=122
This slider determines how quickly you need to press the pointing stick to perform an action that corresponds to a "mouse" click.

If you experience unintentional clicks, adjust to a faster pace. Conversely, if you experience difficulty using the pointing stick to click, adjust to a slower pace.

##HelpTopicID=123
The pace slider can be adjusted from "Slow Press" (left) to "Quick Press" (right).

##HelpTopicID=124
This controls whether pressing on the pointing stick will act as a right click (context menu action) instead of a left click (normal select action).

##HelpTopicID=125
Press To Select controls the Press To Select feature of the pointing stick.

##HelpTopicID=126
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the pointing stick responds to your touch.

To adjust the Sensitivity settings, select an item from the Sensitivity menu.

##HelpTopicID=127
The Touch Sensitivity slider allows you to control how much finger pressure is required to move the pointer at a particular speed. If erratic pointer movement is experienced, try moving the slider to the right toward Heavy Touch.

##HelpTopicID=128
This controls whether pressing on the pointing stick can be used to drag objects on the screen.

##HelpTopicID=129
This button when pressed brings up the Virtual Scrolling tutorial.

##HelpTopicID=130
This section controls the behavior of the TouchPad when an external PS2 device is attached.

##HelpTopicID=131
Allow the TouchPad and the external PS2 device to operate simultaneously.

##HelpTopicID=132
Disable the TouchPad when an external PS2 device is attached.

##HelpTopicID=133
Defines how far a page scrolls when you roll the wheel one notch. You can scroll a specific number of lines or an entire screen.

The number of lines meant by the term "a screen" is different depending on the size of your window and the program you are using. It is equivalent to using the PAGE UP or PAGE DOWN keys on your keyboard, or to clicking the scroll bar.

##HelpTopicID=134
Click to set the number of lines that you scroll with each notch of the wheel. You may need to close and reopen your applications for this setting to take effect.

##HelpTopicID=135
Click to scroll one screen for each notch of the wheel. You may need to close and reopen your applications for this setting to take effect.

##HelpTopicID=136
These options allow you to specify which window or item is scrolled when you use Virtual Scrolling. Select the Virtual Scrolling options you wish to enable.

##HelpTopicID=137
Press-to-Select Action
You can configure the pointing stick to perform a right or left "mouse" click action.

##HelpTopicID=138
Three-Finger Gestures
Sliding three fingers from the top to the bottom of the TouchPad in a straight, continuous motion, then simultaneously lifting all three fingers off the TouchPad surface is called a three-finger gesture.

You can use a three-finger gesture to perform an action such as "go to a web page in your default browser." Each time you perform that three-finger gesture, your web browser would automatically open and load the specified page.

Select the Enable Three-Finger Gestures check box to enable this feature. There are two possible directions of motion for a three-finger gesture: top-to-bottom and bottom-to-top.

##HelpTopicID=139
You can configure an action for the following three-finger gestures that display in the menu tree to the left:

Top: Sliding three fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the bottom and ending at the top, in an upward, vertical motion.
Bottom: Sliding three fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the top and ending at the bottom, in a downward, vertical motion.

To configure an action for a three-finger gesture:

1.	Ensure that the Enable Three-Finger Gestures check box is selected.
2.	Select an option from the menu tree on the left. Select the option that matches the ending point for the direction of motion. For example if you want to configure a three-finger gesture that begins at the bottom and ends at the top, select Top.
3.	Select an action from the list above to assign it to the selected gesture. The selected action will occur every time you perform that three-finger gesture.
4.	Many actions do not require additional configuration. However, if more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change the configuration of the action.

If you are unable to select an action from the list, ensure the options are enabled. To enable the options, perform the following steps:

1.	Select Three-Finger Gestures in the menu tree to the left.
2.	Select the Enable Three-Finger Gestures check box.
3.	Select the ending-point for the motion from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=140
Two-Finger Gestures
A two-finger gesture is placing two fingers on the TouchPad surface and sliding them from one side (or corner) of the TouchPad to the opposite side (or corner) in a straight, continuous motion, then simultaneously lifting both fingers off the TouchPad surface.

You can use a two-finger gesture to perform an action such as "go to a web page in your default browser." Each time you perform that two-finger gesture, your web browser would automatically open and load the specified page.

Select the Enable Two-Finger Gestures check box to enable this feature. There are eight possible directions of motion for a two-finger gesture.

Some of the gesture directions may not be available on all machines.

##HelpTopicID=141
You can configure an action for the following two-finger gestures that display in the menu tree to the left:

Top: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the bottom and ending at the top, in an upward, vertical motion.

Upper-Right Corner: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the lower-left corner and ending at the upper-right corner, in a diagonal direction of motion.

Right: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the left side and ending at the right side, in a horizontal direction of motion.

Lower-Right Corner: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the upper-left corner and ending at the lower-right corner, in a diagonal direction of motion.

Bottom: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the top and ending at the bottom, in a downward, vertical motion.

Lower-Left Corner: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the upper-right corner and ending at the lower-left corner, in a diagonal direction of motion.

Left: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the right side and ending at the left side, in a horizontal direction of motion.

Upper-Left Corner: Sliding two fingers across the surface of the TouchPad, beginning at the lower-right corner and ending at the upper-left corner, in a diagonal direction of motion.

To configure an action for a two-finger gesture:

1.	Ensure that the Enable Two-Finger Gestures check box is selected.
2.	Select an option from the menu tree on the left. Select the option that matches the ending point for the direction of motion. For example if you want to configure a two-finger gesture that begins at the bottom and ends at the top, select Top.
3.	Select an action from the list above to assign it to the selected gesture. The selected action will occur every time you perform that two-finger gesture.
4.	Many actions do not require additional configuration. However, if more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change the configuration of the action.

If you are unable to select an action from the list, ensure the options are enabled. To enable the options, perform the following steps:

1.	Select Two-Finger Gestures in the menu tree to the left.
2.	Select the Enable Two-Finger Gestures check box.
3.	Select the ending-point for the motion from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=142
This Properties window allows you to personalize your pointing device settings. Use the menu tree to the left to access the customizable features.

Using the Properties Window
Click on a feature in the menu tree to see a page of settings for that feature. Some features have several pages of settings. Click on the + (plus sign) next to a feature to see all its related pages. The settings will appear in the window to the right of the menu tree. Information about these options and instructions on how to change them will appear here in this information box. You can use the scroll bar to view the contents of the information box.

Restore All Defaults Button
The Restore All Defaults button returns all the settings on all pages back to their factory-set values.

Restore Page Defaults Button
The Restore Page Defaults button returns all the settings on the current page back to their factory-set values.

OK Button
The OK button saves your changes and closes the Properties window.

Cancel Button
The Cancel button closes the Properties window without saving any changes and reverts to all the previous settings.

Apply Button
The Apply button saves your changes, but keeps the Properties window open so you can make more changes.

##HelpTopicID=143
The Virtual Scrolling feature allows you to scroll Web pages, documents, and other items with a TouchPad. Just place your finger in the Scroll Zone-the outer edge of the TouchPad-and slide your finger around in circles. A small ridge embossed in the surface of the TouchPad helps guide your finger. However, you don’t have to confine yourself to the outer area once you’ve started to scroll. Just starting in the Scroll Zone is enough-you can allow your finger to move towards the center of the TouchPad and scroll in tiny circles in the middle if you prefer. To stop scrolling, simply lift your finger up.

Virtual Scrolling options include: vertical scrolling (down and up), vertical scrolling and horizontal scrolling (down, up, right, and left), scrolling audio (sound effects), or no scrolling at all.

##HelpTopicID=144
Enable Vertical Scrolling
Select this option to be able to scroll down or up.

To scroll down, place your finger anywhere in the Scroll Zone and move your finger in clockwise circles.

To scroll up, place your finger anywhere in the Scroll Zone and move your finger in counter-clockwise circles.

##HelpTopicID=145
Enable Vertical and Horizontal Scrolling
Select this option to be able to scroll down, up, right, or left. The right side of the ScrollZone controls vertical scrolling. The bottom part of the Scroll controls horizontal scrolling.

To scroll down, place your finger in the right part of the Scroll Zone and move your finger in clockwise circles.

To scroll up, place your finger in the right part of the Scroll Zone and move your finger in counter-clockwise circles.

To scroll right, place your finger in the lower part of the Scroll Zone and move your finger in counter-clockwise circles.

To scroll left, place your finger in the lower part of the Scroll Zone and move your finger in clockwise circles.

##HelpTopicID=146
Enable scrolling audio
Select this option for sound effects to accompany your scrolling actions.

NOTE: You must also select Vertical Scrolling or Vertical and Horizontal Scrolling.

##HelpTopicID=147
Disable scrolling
If you do not want to use any of the Virtual Scrolling features, select Disable scrolling. With this option selected, the Scroll Zone can still be used for pointing and tapping rather than scrolling.

##HelpTopicID=148
Illumination Options
The LuxPad pointing device has a variety of illumination options. Select the Enable Illumination check box to personalize your LuxPad's light effects.

##HelpTopicID=149
Brightness
You can select different levels of brightness for when your notebook computer is plugged into a power source and for when it is running on battery power. Selecting different settings is useful if extending battery life is extremely critical to you.

The brightness options for External Power and Battery are Low, Medium, and High.

If the options on this page are dimmed and unavailable for use, you can enable them by clicking Illumination Options in the menu tree to the left. Click the Enable Illumination check box to select it and then return to the Brightness page.

##HelpTopicID=150
Illumination Time
The Illumination Time page provides a variety of light-effect options.

Select the Always On check box if you want your LuxPad to glow continuously after you have logged on.

The Illumination Time After Log On and the Illuminate When Touched options are only available when the Always On check box is clear. If there is a check mark in the Always On check box, you can click on it to clear it.

The Illumination Time After Log On slide bar allows you to specify how long you want your LuxPad to glow after you have logged on. Move the slider to the left for a shorter amount of time or to the right for a longer duration.

Select the Illuminate When Touched check box if you want your LuxPad to glow when your finger is on the LuxPad's surface. The LuxPad will glow each time you touch it.

If the options on this page are dimmed and unavailable for use, you can enable them by clicking Illumination Options in the menu tree to the left. Click the Enable Illumination check box to select it and then return to the Illumination Time page.

##HelpTopicID=151
To use the pointing stick or TouchPad to move the cursor, select the appropriate Enable option.

You can enable both the pointing stick and the TouchPad. If you do, you can touch either one to move the cursor.

To use the pointing stick buttons, TouchPad buttons, or both, select the appropriate Enable options.

##HelpTopicID=152
Select the Disable option for the device, or device buttons, that you do not wish to use; this will prevent you from accidentally activating them when typing or pointing.

Note: You cannot disable both the pointing stick and the TouchPad.

##HelpTopicID=153
To change the action assigned to pressing a Left Button, Both Buttons, or Right Button, click the down arrow in the drop-down list to display the options. Select the desired action.

If more information is required for the selected action, the Configure button will become enabled.

##HelpTopicID=154
If more information is required for the action selected in the drop-down list, the Configure button will become enabled. Click the Configure button and enter the requested information in the dialog box that displays. Click the OK button to save your setting and close the dialog box.

You can view or change your settings at any time by clicking the Configure button.

##HelpTopicID=155
To restore the default settings for all the items in the window, click this button.

##HelpTopicID=156
To use a finger tap to perform a primary click, select the Tap to Click check box. A finger tap is a quick down-up motion.

When this check box is clear, the only way to perform a primary click is to press a button.

##HelpTopicID=157
To drag objects without pressing a TouchPad button, select the Taps and Drags check box.

To use this feature, tap on an object to select it and quickly put your finger back down on the TouchPad and slide your finger in the direction you wish to drag the object. Lift your finger off the TouchPad to release the object.

##HelpTopicID=158
To drag objects across the screen using several finger strokes, select the Locking Drags check box.

To use locking drags, tap on an object to select it. Use as many finger strokes on the TouchPad as necessary to move the object to the desired location. You don’t have to keep your finger down. The selected object is not released until you tap on the TouchPad.

##HelpTopicID=159
You can use this slider to adjust how much finger pressure must be applied for the TouchPad to respond. If you experience erratic pointer movement, move the slider to the right.

##HelpTopicID=160
To help prevent unwanted pointer movement or clicks while typing, select the Enable PalmCheck check box.

This feature helps the TouchPad recognize when your hand is resting on it or brushing its surface while you are typing.

##HelpTopicID=161
To adjust PalmCheck sensitivity, use this slider.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the PalmCheck setting by moving the slider to the right. However, if you move the slider to the far right, near the Maximum setting, you are more likely to experience missed taps or motions.

If the TouchPad misses intended taps or motions, decrease the PalmCheck sensitivity by moving the slider to the left.

##HelpTopicID=162
EdgeMotion allows the pointer to continue to move when you reach the edge of the TouchPad.

Without EdgeMotion, you must make several finger strokes on the TouchPad or increase the pointer motion speed on the Pointer Options tab to move the pointer long distances easily.

##HelpTopicID=163
To use EdgeMotion for drag gestures (tap-and-drag and locking drags), select the When Dragging check box.

EdgeMotion allows the pointer to continue to move when you reach the edge of the TouchPad.

With this option selected, EdgeMotion will not occur during ordinary pointer movement.

##HelpTopicID=164
To use EdgeMotion whenever your finger reaches the edge of the TouchPad, select the When Pointing check box.

EdgeMotion allows the pointer to continue to move when you reach the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=165
To use EdgeMotion when using the Virtual Scrolling feature, select the When Scrolling check box.

EdgeMotion allows the pointer to continue to move when you reach the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=166
This diagram represents the surface of the TouchPad. The crosshatched area on the diagram shows the EdgeMotion regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger’s position. If your finger is in an active EdgeMotion region on the TouchPad, the corresponding EdgeMotion area on the diagram will turn a solid color. You can make the EdgeMotion regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the crosshatched area.

If you have difficulty activating EdgeMotion, try making the EdgeMotion region larger by moving the edges of the crosshatched area inward. If you find that EdgeMotion triggers too easily, try making the EdgeMotion region smaller.

If the EdgeMotion regions are gray and cannot be adjusted, select one of the EdgeMotion options and then you can resize the regions.

##HelpTopicID=167
To use pressure-sensitive speed, select this check box. With this option selected, pressing harder will make the pointer move faster.

For constant speed, clear the Control EdgeMotion speed with finger pressure check box.

##HelpTopicID=168
To adjust EdgeMotion speed when the Control EdgeMotion speed with finger pressure check box is clear, use this slider. Drag the slider to the right for faster EdgeMotion or to the left for slower EdgeMotion.

##HelpTopicID=169
To configure a Tap Zone to perform an action when tapped, select the Enable Tap Zones check box. Each corner of the TouchPad surface can be configured as a Tap Zone.

##HelpTopicID=170
To assign an action to a Tap Zone, select an option from the drop-down list. If more information is required for the selected action, the Configure button will become enabled.

##HelpTopicID=171
This diagram represents the surface of the TouchPad. The crosshatched areas on the diagram show the active Tap Zone regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger’s position. If your finger is in an active Tap Zone region on the TouchPad, the corresponding Tap Zone area on the diagram will turn a solid color. You can make the Tap Zone regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the corners of the crosshatched areas.

If you have difficulty triggering a Tap Zone action, try making the Tap Zone region larger. If a Tap Zone action triggers too easily, try making the Tap Zone region smaller.

If the Tap Zones are gray and cannot be adjusted, select the Enable Tap Zone check box and then you can resize them.

##HelpTopicID=172
To use a swipe gesture to perform the function of a Forward or Back arrow button in a Web browser window, select the Enable back/forward gestures check box.

To use a forward or back gesture, place your finger along the upper edge of the TouchPad and move your finger to the right or left. Moving your finger to the left is like clicking the back arrow button. Moving your finger to the right is like clicking the forward arrow button.

##HelpTopicID=173
To use the Virtual Scrolling features, select the Enable Scrolling check box.

With Virtual Scrolling enabled, sliding your finger up and down the right edge of the TouchPad scrolls the selected window or item vertically. Sliding your finger across the lower edge of the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=174
To display the Virtual Scrolling options and adjust your settings, click this button.

##HelpTopicID=175
To scroll the active window or item, select the Scroll selected item option. The active item is usually the last window, part of a window, or item on which you clicked.

##HelpTopicID=176
To scroll an item that is under the pointer in an active application, select this option. This option allows you to scroll the item under the pointer without clicking on the item first.

##HelpTopicID=177
To scroll easily through long documents, select the Enable coasting check box. With coasting, Virtual Scrolling continues after you have lifted your finger off the TouchPad.

To use coasting, move and lift your finger in one smooth horizontal or vertical motion. To stop coasting, touch the TouchPad.

##HelpTopicID=178
This diagram represents the surface of the TouchPad. The crosshatched area on the diagram shows the Virtual Scrolling regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger’s position. If your finger is in an active Virtual Scrolling region on the TouchPad, the corresponding Virtual Scrolling area on the diagram will turn a solid color. You can make the Virtual Scrolling regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the crosshatched area.

If you have difficulty triggering Virtual Scrolling, try making the Virtual Scrolling region larger by moving the edges of the crosshatched area inward. If you find that Virtual Scrolling triggers too easily, try making the Virtual Scrolling region smaller.

If the Virtual Scrolling regions are gray and cannot be adjusted, select a Virtual Scrolling option and then you can resize the regions.

##HelpTopicID=179
To run the Virtual Scrolling tutorial, click the Practice button. This simple maze will help you learn how to use Virtual Scrolling.

Note: Ensure that both the Horizontal Scrolling and Vertical Scrolling check boxes are selected.

Survey the maze before you begin to locate the beginning and ending points. You cannot see the entire maze because it is larger than the window that displays it. Use Virtual Scrolling to move your view of the maze in the window. Hold down the Ctrl key and use Virtual Scrolling to zoom the maze larger or smaller.

A yellow dot in the upper left corner of the maze marks the entrance to the maze. A blue dot on the right side of the maze marks the exit.

To Begin:

1.	Click on the red square in the yellow dot to begin.
2.	Use the Arrow keys or tap your TouchPad to navigate through the maze.
3.	Use Virtual Scrolling to move your view of the maze.
4.	Click the Close button on the Virtual Scrolling Practice window after you reach the blue dot in the lower right corner.

##HelpTopicID=180
To use Virtual Scrolling on windows that have horizontal scroll bars, select the Horizontal Scrolling check box. Sliding your finger back and forth along the lower edge of the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=181
To use Virtual Scrolling on windows that have vertical scroll bars, select the Vertical Scrolling check box. Sliding your finger up and down the right edge of the TouchPad scrolls the selected window or item vertically.

##HelpTopicID=182
This slider allows you to control the Virtual Scrolling speed. Drag the slider to the right for faster scrolling.

##HelpTopicID=183
To use tapping and pressing motions to perform a specified action, select the Enable Press-to-Select check box. Actions are assigned in the Tapping Action drop-down list.

Tapping is a rapid down-up finger motion on the top of the pointing stick. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.

Pressing means swiftly pushing down on the top of the pointing stick with your finger. A light, deliberate press works best. Press straight down to simulate clicking and holding a mouse button. Press straight down and then to the side to click-and-drag in any direction. Lift your finger to release the object being dragged.

When the Enable Press-to-Select check box is clear, you must press a button to perform a primary click.

##HelpTopicID=184
To help prevent unwanted clicks while typing, select this check box.

##HelpTopicID=185
To assign an action to tapping on the pointing stick, select an option from the Tapping Action drop-down list.

##HelpTopicID=186
To adjust how quickly you must tap the pointing stick for clicks and double-clicks, move this slider.

If you set the pace too slow, you might notice unintended clicks, a pointer delay, or a dragging delay. However, if you set the pace too fast, you might notice that it is hard to use Press-to-Select.

##HelpTopicID=187
To enable Virtual Scrolling, select the Enable Scrolling check box. With this option selected, the pointing stick can only be used for horizontal or vertical Virtual Scrolling. You must use the TouchPad or an external mouse to move the cursor.

To use Virtual Scrolling, press the pointing stick in the direction you wish to scroll. To stop scrolling, lift your finger off the pointing stick.

##HelpTopicID=188
To adjust the speed of Virtual Scrolling, use this slider. Move the slider to the right for faster scrolling or to the left for slower scrolling.

##HelpTopicID=189
To adjust the force required for both cursor movement and Press-to-Select on the pointing stick, use the Touch Sensitivity slider.

To decrease the amount of force required, move the slider toward Light Touch.

To increase the amount of force required, move the slider toward Heavy Touch.

##HelpTopicID=190
To keep the pointer inside the active window, select the Stop Pointer at Window Borders check box. Stopping the pointer at the window borders makes it easy to access controls near the edges of a window.

With this option selected, the first time you try to move the pointer outside the window, it stops at the edge. If you try a second time, the pointer leaves the window.

##HelpTopicID=191
To improve pointing accuracy for fine positioning, select an option from the Slow Motion Key drop-down list. This feature allows you to reduce the speed of the pointer.

To use slow motion, press and hold the selected key while moving the pointer.

##HelpTopicID=192
To automatically move the pointer to the default setting when a dialog box appears on your screen, select this feature.

##HelpTopicID=193
To force purely horizontal or vertical motion of the pointer on the screen, select an option from the Constrained Pointer Key drop-down list.

To use constrained pointer motion, press and hold the specified key while moving the pointer. When the key is pressed, the initial direction of your pointer motion determines the direction of movement for as long as your finger remains on the TouchPad.

##HelpTopicID=194
To receive feedback about your pointing actions, select the Animated check box. The animated icon will display in the Windows taskbar. Double-click on this icon to access the Mouse Properties window.

##HelpTopicID=195
To have very smooth pointer motion, select the Fast pointer refresh rate option.

##HelpTopicID=196
If your pointer appears unsteady or flickers on the screen, try selecting the Slow pointer refresh rate.

##HelpTopicID=197
This is the version number of your Synaptics TouchPad driver.

##HelpTopicID=198
To obtain the latest information on Synaptics’ patents, visit our Web site at: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dual Mode
The Dual Mode feature allows you to switch from Cursor Mode to Button Mode. In Button Mode, the virtual buttons on the TouchPad surface provide convenient shortcuts to frequently used applications and there is a volume controller for quick and easy access to increasing or decreasing sound volume.

To enable Dual Mode, select the Switch to Button Mode by tapping in the upper-right corner checkbox.

To use Button Mode:

·	Tap on the Mode Switch button. This button is in the upper right corner of the TouchPad above the volume controller.
·	Tap on the virtual button for the application you wish to launch. The TouchPad automatically returns to Cursor Mode after the application opens.

Note: You can use Button Mode when an external pointing device, such as a mouse, is connected if you select the Always in Button Mode when an external device is plugged in checkbox.

##HelpTopicID=200
Button Mode Options
There are six virtual buttons which can be configured to meet your preferences. The upper three virtual buttons have default settings and the others are un-configured. The default settings for the configured virtual buttons are listed below:

·	A tap on the upper left virtual button opens the assigned email application.
·	A tap on the upper middle virtual button opens the ConfigFree application. Refer to the Toshiba online Help for additional information.
·	A tap on the upper right virtual button sends the item in the active window to the printer.

##HelpTopicID=201
Button Mode Options
There are six virtual buttons which can be configured to meet your preferences. Four of the virtual buttons have default settings and the others are un-configured. The default settings for the configured virtual buttons are listed below:

·	A tap on the upper left virtual button opens the assigned email application.
·	A tap on the upper middle virtual button opens the assigned Web browser.
·	A tap on the upper right virtual button opens the BeatJam application. Refer to the Toshiba online Help for additional information.
·	A tap on the lower left virtual button opens the Toshiba online Help.

##HelpTopicID=202
The Button Check feature guards against operating the Buttons with accidental contact. Button Check allows the Buttons to recognize when your palm is resting on them or brushing their surface while you are typing. This will help to prevent unwanted button activation.

If the button exhibits undesired activation, increase the Button Check setting by moving the slider to the right toward Maximum. If the button misses intended activations, decrease the Button Check setting by moving the slider to the left toward Minimum. You are more likely to experience missed buttons if the slider is all the way to the right.

##HelpTopicID=203
To configure the action performed when you touch a button, select the button from the menu tree. For example, you could define Button 1 to "go to a web page in your default browser."  Each time you touch Button 1, your web browser would automatically open and load the specified page.

##HelpTopicID=204
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the device responds to your touch. To adjust the Sensitivity settings, select an item from the Sensitivity menu tree.

##HelpTopicID=205
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the device responds.

If the response of the device is erratic, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy Touch.

If you have to push too hard to operate the device, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light Touch.

##HelpTopicID=206
Select an action from the list above to assign it to the selected button. The selected action will occur every time you touch the button.

##HelpTopicID=207
The Enable sounds check box enables playing a user configurable sound when a button is touched.
When Enable sounds is not selected, the sounds are disabled and touching the buttons does not play any sound.

##HelpTopicID=208
The Enable illumination check box enables illuminating the buttons when they are inactive and active.
When the Enable illumination check box is not checked, illumination is disabled and touching the buttons does not change the brightness of the buttons.

##HelpTopicID=209
The Inactive Brightness slider allows you to adjust the brightness level of the buttons when they are not touched.
If the brightness level of the buttons is too high when they are not touched then move the slider towards the Minimum setting.
If the brightness level of the buttons is too low when they are not touched then move the slider towards the Maximum setting.

##HelpTopicID=210
The Active Brightness slider allows you to adjust the brightness level of the buttons when they are touched.
If the brightness level of the buttons is too high when they are touched then move the slider towards the Minimum setting.
If the brightness level of the buttons is too low when they are touched then move the slider towards the Maximum setting.

##HelpTopicID=211
Button Mode Options
There are six virtual buttons which can be configured to meet your preferences. The upper three virtual buttons have default settings and the others are un-configured. The default settings for the configured virtual buttons are listed below:

·	A tap on the upper left virtual button opens the assigned email application.
·	A tap on the upper middle virtual button opens the ConfigFree application. Refer to the Toshiba online Help for additional information.
·	A tap on the upper right virtual button opens Windows Photo Gallery.

##HelpTopicID=212
To configure the action performed when you slide your finger over a slider, select the slider from the menu tree. For example, you could define Slider 1 to "Adjust the Volume on your system."  Each time you slide your finger over Slider 1, the volume would increase or decrease.

##HelpTopicID=213
Select an action from the above set of actions to assign to the selected slider. The selected action will occur every time you slide your finger up or down on the slider.

##HelpTopicID=214
Adjust Pointer Motion Speed
This slider controls the speed of the pointer. You can choose the pointer speed by adjusting the slider between Slow and Fast.

##HelpTopicID=215
Button Mode Options
There are six virtual buttons which can be configured to meet your preferences. The upper three virtual buttons have default settings and the others are un-configured. The default settings for the configured virtual buttons are listed below:

·	A tap on the upper left virtual button opens the assigned email application.
·	A tap on the upper middle virtual button opens the ConfigFree application. Refer to the Toshiba online Help for additional information.
·	A tap on the upper right virtual button opens My Pictures folder.

##HelpTopicID=216
Control Bar

The control bar allows you to configure buttons to launch your favorite applications. You can personalize the look-and-feel of the control bar through the illumination, fadeout timing, and touch sensitivity settings. The control bar also provides easy access to volume control for software sound effects.

Select the Enable option to activate the control bar for use. If you do not wish to use the control bar, you can select the Disable option.

##HelpTopicID=217
LED Illumination

You can use the LED Illumination slider to adjust the brightness of the LEDs in the control bar.

To increase brightness, move the slider to the right toward Bright.

To decrease brightness, move the slider to the left toward Dim.

##HelpTopicID=218
Fadeout Speed

You can use the Fadeout Speed slider to set how quickly the LEDs in the control bar fade out after you have touched the control bar and lifted your finger up off of it.

To fade out slowly, move the slider to the right toward Slow.

To fade out quickly, move the slider to the left toward Quick.

##HelpTopicID=219
Touch Sensitivity

The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the control bar responds to your touch.

If the control bar does not respond to your touch or you have to press hard to operate it, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light.

If you inadvertently operate the control bar with a light touch, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy.

##HelpTopicID=220
Sound Effects

To assign a sound effect to a specific action, enter a sound file or Browse and select a sound file.

##HelpTopicID=221
Volume

The Volume slider provides an easy way to control the volume of the sound effects.

To increase the volume, move the slider to the right toward Loud.

To decrease the volume, move the slider to the left toward Quiet.

##HelpTopicID=222
Applications

To assign a button to launch an application, enter an executable file or Browse and select an application to launch.

##HelpTopicID=223
The TouchPad Disable Zone feature allows you to enable or disable the TouchPad by touching the corner and holding your finger still for a brief time.
If the TouchPad is enabled, touch the corner to disable it. If the TouchPad is disabled, touch the corner to enable it.

##HelpTopicID=224
The Minimum Touch Time slider allows you to change how long you must touch the corner before the TouchPad will be enabled or disabled.

##HelpTopicID=225
Virtual Scrolling provides an innovative alternative to conventional scrolling methods. Virtual Scrolling operates the scroll bars automatically so there is no need to move the pointer away from your work.

Virtual Scrolling works with most scrollable windows such as word processing documents, spreadsheets, and large digital images. It also works with other scrollable items such as file lists and font lists.

ChiralMotion scrolling, a unique kind of Virtual Scrolling, allows you to scroll continuously with one, smooth circular motion. Scrolling speed is controlled by the speed of finger motion. To scroll rapidly, make small quick circles. To scroll slowly, make large circles and move your finger slowly. The direction of scrolling can be reversed by changing the direction of motion.

To Use Vertical Scrolling:

1.	Select the Enable vertical scrolling check box.
2.	Click on the window or item you wish to scroll.
3.	Slide your finger up or down the right edge of the TouchPad in the desired direction of scrolling.

To Use ChiralMotion to Scroll Vertically:

1.	Select the Enable vertical scrolling check box and the Enable ChiralMotion scrolling check box.
2.	Click on the window or item you wish to scroll.
3.	Place your finger on the TouchPad near the center of the right edge.
4.	Slide your finger up or down in the desired direction of scrolling and then begin making a circular motion. Your finger can drift towards the center of the TouchPad while making a clockwise or counterclockwise motion.

To Use Horizontal Scrolling:

1.	Select the Enable horizontal scrolling check box.
2.	Click on the window or item you wish to scroll.
3.	Slide your finger left or right along the lower edge of the TouchPad in the desired direction of scrolling.

To Use ChiralMotion to Scroll Horizontally:

1.	Select the Enable horizontal scrolling check box and the Enable ChiralMotion scrolling check box.
2.	Click on the window or item you wish to scroll.
3.	Place your finger on the TouchPad near the center of the lower edge.
4.	Slide your finger left or right in the desired direction of scrolling and then begin making a circular motion. Your finger can drift towards the center of the TouchPad while making a clockwise or counterclockwise motion.

If Virtual Scrolling does not respond, ensure that the desired Enable scrolling check box or boxes are selected and that the window or item you have clicked on is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.

##HelpTopicID=226
The Momentum™ feature delivers smooth, fast, trackball-like mouse movement. One quick flick of the finger on the TouchPad surface can move the cursor across the entire computer screen. Momentum reduces the repetitive motion and fatigue associated with moving the cursor long distances, while providing a smooth and natural feel similar to using a trackball. Momentum is ideal for Real Time Strategy (RTS) games, First Person Shooter (FPS) games, and Role Playing Games (RPG).

##HelpTopicID=227
The Glide distance slider enables you to adjust how far the cursor travels in response to the flick of a finger on the TouchPad. To stop the cursor, tap once or place your finger down on the TouchPad surface.

Select the Enable bounce off screen edge check box to keep the cursor within the boundaries of the computer screen. The bounce off screen edge feature makes it easy to access menu options and controls that are near the edges of the screen.

##HelpTopicID=228
The Pinch gesture delivers zooming functionality in many applications. The Pinch gesture can be used to perform the same function as a scroll wheel on standard Windows applications that support CTRL-SCROLL WHEEL zoom functionality.

To perform a pinch gesture, place two fingers on the TouchPad surface. Move them closer together or further apart. To zoom in, place your fingers on the TouchPad surface near to each other and then slide them apart. To zoom out, begin by placing your fingers apart and then moving them closer together.

The best zooming experience results when the finger tips of the two fingers are used for the gesture.

##HelpTopicID=229
Two-finger ChiralMotion scrolling provides an innovative alternative to conventional scrolling methods. You can scroll upwards or downwards by simply placing two fingers on the TouchPad and making a circular motion. There is no need to keep both fingers on the TouchPad after scrolling has begun. Scrolling will continue for as long as one finger remains on the TouchPad surface making a circular motion.

Finger speed controls the speed of scrolling. To scroll rapidly, make small circles and move your finger quickly. To scroll slowly, make large circles and move your finger slowly. The direction of scrolling can be reversed by changing the direction of motion.

##HelpTopicID=230
An Advanced gesture is an action that the user makes on a Synaptics TouchPad sensor which is recognized by the host device to perform a specified function.

##HelpTopicID=231
A Flick gesture is placing two fingers on the TouchPad surface, slightly separated, and sliding them across the TouchPad in a straight, continuous motion, and then simultaneously lifting both fingers off the TouchPad surface. The action initiated by the Flick gesture is application specific; for example, in Internet Explorer a left flick is "Browse Back."

##HelpTopicID=232
The ChiralRotate gesture rotates the selected object in 90 degree increments, in either clockwise or counter-clockwise directions. The ChiralRotate gesture works only in supported applications.

To initiate ChiralRotate, place one finger in the left vertical zone on the TouchPad and move your finger in a circular motion. In supported applications, the selected object will be rotated in 90 degree increments.

##HelpTopicID=233
Select the Enable Pinch check box to enable this feature.

##HelpTopicID=234
Select the Enable ChiralRotate check box to enable this feature.

##HelpTopicID=235
Select the Enable Flick check box to enable this feature.

##HelpTopicID=236
To see a demonstration of how to use the Pinch gesture, select the Show Video button, under the Enable Pinch check box.

##HelpTopicID=237
To see a demonstration of how to use the ChiralRotate gesture, select the Show Video button, under the Enable ChiralRotate check box.

##HelpTopicID=238
To see a demonstration of how to use the Flick gesture, select the Show Video button, under the Enable Flick check box.

##HelpTopicID=239
To see a demonstration of how to use the Momentum gesture, select the Show Video button, under the Enable Momentum check box.

##HelpTopicID=240

Virtual Scrolling provides an innovative alternative to conventional scrolling methods. Virtual Scrolling operates the scroll bars automatically so there is no need to move the pointer away from your work.

Virtual Scrolling works with most scrollable windows such as word processing documents, spreadsheets, and large digital images. It also works with other scrollable items such as file lists and font lists.

Linear scrolling, one of Virtual Scrolling, allows you to do conventional scrolling.

ChiralMotion scrolling, a unique kind of Virtual Scrolling, allows you to scroll continuously with one, smooth circular motion. Scrolling speed is controlled by the speed of finger motion. To scroll rapidly, make small quick circles. To scroll slowly, make large circles and move your finger slowly. The direction of scrolling can be reversed by changing the direction of motion.

To Use Linear Vertical Scrolling:

1.	Select the Enable vertical scrolling check box.
2.	Click the Virtual Scrolling icon or double click the Virtual Scrolling.
3.	Select the Long Distance Scrolling.
4.	Click the Linear scrolling radio button.
5.	Click on the window or item you wish to scroll.
6.	Slide your finger up or down the right edge of the TouchPad in the desired direction of scrolling.

To Use ChiralMotion to Scroll Vertically:

1.	Select the Enable vertical scrolling check box.
2.	Click the Virtual Scrolling icon or double click the Virtual Scrolling.
3.	Select the Long Distance Scrolling.
4.	Click the ChiralMotion scrolling radio button.
5.	Click on the window or item you wish to scroll.
6.	Place your finger on the TouchPad near the center of the right edge.
7.	Slide your finger up or down in the desired direction of scrolling and then begin making a circular motion. Your finger can drift towards the center of the TouchPad while making a clockwise or counterclockwise motion.

To Use Linear Horizontal Scrolling:

1.	Select the Enable horizontal scrolling check box.
2.	Click the Virtual Scrolling icon or double click the Virtual Scrolling.
3.	Select the Long Distance Scrolling.
4.	Click the Linear scrolling radio button.
5.	Click on the window or item you wish to scroll.
6.	Slide your finger left or right along the lower edge of the TouchPad in the desired direction of scrolling.

To Use ChiralMotion to Scroll Horizontally:

1.	Select the Enable horizontal scrolling check box.
2.	Click the Virtual Scrolling icon or double click the Virtual Scrolling.
3.	Select the Long Distance Scrolling.
4.	Click the ChiralMotion scrolling radio button.
5.	Click on the window or item you wish to scroll.
6.	Place your finger on the TouchPad near the center of the lower edge.
7.	Slide your finger left or right in the desired direction of scrolling and then begin making a circular motion. Your finger can drift towards the center of the TouchPad while making a clockwise or counterclockwise motion.

If Virtual Scrolling does not respond, ensure that the desired Enable scrolling check box or boxes are selected and that the window or item you have clicked on is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.

##HelpTopicID=241
To see a demonstration of how to use Virtual Scrolling, select the Show Video button.

##HelpTopicID=242
To see a demonstration of how to use the Flick gesture, select the Show Video button.

##HelpTopicID=243
To use vertical flick gestures, select the Enable Vertical Flick check box.  Place two fingers, slightly separated, on the TouchPad and slide up or down. When done, lift them to perform an application-specific function.

##HelpTopicID=244
To use horizontal flick gestures, select the Enable Horizontal Flick check box.  Place two fingers, slightly separated, on the TouchPad and slide right or left. When done, lift them to perform an application-specific function.

##HelpTopicID=245
Click the Show Video button to see it in action.

##HelpTopicID=246
This Properties window allows you to personalize your pointing device settings.  Use the menu tree to the left to access the customizable features.  These include single-finger pointing and scrolling options, plus multi-finger gestures to manipulate documents, objects, and applications.

Using the Properties Window
Click on a feature in the menu tree to see a page of descriptions and settings for that feature.  Some features have several pages of settings.  Click on the + (plus sign) next to a feature to see all its related pages.  The settings will appear in the window to the right of the menu tree.  Information about these options and instructions on how to change them will appear here in this information box.  You can use the scroll bar to view the contents of the information box.

Defaults Button
The Defaults button returns all the settings on the current page back to their factory-set values.

OK Button
The OK button saves your changes and closes the Properties window.

Cancel Button
The Cancel button closes the Properties window without saving any changes and reverts to all the previous settings.

Apply Button
The Apply button saves your changes, but keeps the Properties window open so you can make more changes.

##HelpTopicID=250
The Pointing settings pages enable you to specify how the cursor responds to your pointing and selection actions.

##HelpTopicID=251
Select the Enable Momentum check box to use this feature.

##HelpTopicID=252
The Constrained Motion feature allows you to force purely horizontal or vertical motion of the pointer on the screen. This feature is most useful when using a drawing program. You activate Constrained Motion by pressing and holding a specified key while moving the pointer. When the key is pressed, the initial direction of your pointer determines the allowed direction of movement for as long as your finger remains on the TouchPad.

To use Constrained Motion:

1.	Select the Enable Constrained Motion check box to enable the options in the list box.
2.	Choose a key from the list box for activating Constrained Motion.
3.	Press and hold the selected key whenever you want to constrain pointer motion.

##HelpTopicID=254
Scrolling
The scrolling features allow you to operate the scroll bars of the selected window automatically; there is no need to move the pointer away from your work. The scrolling features work with most scrollable windows such as documents, spreadsheets, large digital images, and other scrollable items such as file lists and font lists.

##HelpTopicID=255
Reverse Scrolling
The Reverse Scrolling Direction feature allows you to change standard scrolling behavior. Standard scrolling moves the scroll bar in the direction of finger movement. The Reverse Scrolling Direction feature moves the document or object in the direction of finger motion.

To enable this feature, select the Enable reverse scrolling direction check box.

##HelpTopicID=256
The Scrolling speed slider allows you to adjust the speed of scrolling. Drag the slider to the right for faster scrolling.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling
The ChiralScrolling™ feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed.

To enable this feature, select the Enable ChiralScrolling check box.

To use ChiralScrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is the right side of the TouchPad. To scroll left or right, the target zone is the lower edge of the TouchPad.
2.	Move your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once ChiralScrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion.

NOTE: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.

3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=258
One-Finger Scrolling
You can scroll vertically and horizontally.

Click on the window or item you wish to scroll and slide your finger upwards or downwards along the right edge of the TouchPad to scroll vertically.  Slide your finger to the left or right along the lower edge of the TouchPad to scroll horizontally.

If scrolling does not respond, ensure that the appropriate check box is selected and that the window or item on which you have clicked is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.

##HelpTopicID=259
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the scrolling regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active scrolling region on the TouchPad, the corresponding scrolling area on the diagram will turn a solid color. You can make the scrolling regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the cross-hatched area.

If you have difficulty triggering scrolling, try making the scrolling region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If you find that scrolling triggers too easily, try making the scrolling region smaller.

If the scrolling regions are gray and cannot be adjusted, ensure that the scrolling feature is enabled.

To enable scrolling:

1.	Select Scrolling in the menu tree to the left.
2.	Select the desired method of scrolling, and enable vertical or horizontal scrolling.

##HelpTopicID=260
Enable horizontal scrolling
Select this check box to enable horizontal scrolling on windows that have horizontal scroll bars. Sliding your finger to the left or right along the lower edge of the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=261
Enable vertical scrolling
Select this check box to enable vertical scrolling. Sliding your finger up or down along the right edge of the TouchPad scrolls the selected window or item vertically.

##HelpTopicID=262
Two-Finger Scrolling
The Two-Finger Scrolling feature allows you to scroll vertically or horizontally and initiate scrolling from anywhere on the TouchPad surface. Simply place two fingers down on the TouchPad and then slide them in the desired direction. You do not need to be in a scrolling region to scroll.

To use Two-Finger Scrolling:

1.	Place two fingers down on the TouchPad surface. The fingers should be slightly separated.
2.	Using a straight continuous motion, slide both fingers in the desired direction.
3.	Lift both fingers up off the TouchPad surface to stop scrolling.

##HelpTopicID=263
Enable horizontal scrolling
Select this check box to enable horizontal scrolling on windows that have horizontal scroll bars. Sliding your two fingers to the left or right on the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=264
Enable vertical scrolling
Select this check box to enable vertical scrolling. Sliding your two fingers up or down on the TouchPad scrolls the selected window or item vertically.

##HelpTopicID=265
The Coasting feature helps you to scroll easily through long documents. With Coasting, scrolling continues after you have lifted your finger up off the TouchPad surface. To use Coasting, move and then lift your finger in one smooth motion. To stop the coasting motion, place your finger back down on the TouchPad surface.

##HelpTopicID=266
Pinch Zoom
The Pinch Zoom gesture delivers zooming functionality in many applications. You can use the Pinch Zoom gesture to perform the same functions that a scroll wheel performs on standard Windows applications that support CTRL-SCROLL WHEEL zoom functionality.

To enable this feature, select the Enable Pinch Zoom check box.

To use a Pinch Zoom gesture:

1.	Place two fingers down on the TouchPad surface.
2.	Slide the fingers further apart to zoom in or slide the fingers closer together to zoom out. For the best zooming experience, use the tips of your fingers.

##HelpTopicID=267
The Rotating features provide convenient gestures for rotating photos and other objects.

##HelpTopicID=269
Three-Finger Press
The Three-Finger Press gesture provides a shortcut for launching a specified application or applications.

To enable this feature, select the Enable Three-Finger Press check box. To customize the applications that launch, click the Configure button.

To use the Three-Finger Press feature:

1.	Place three fingers down on the TouchPad surface. Ensure that there is a small gap between the fingers.
2.	Hold your fingers still until the application or applications begin to launch.
3.	Lift your fingers up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=270
Three-Finger Flick
The Three-Finger-Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger-Flick gesture for browsing the Internet or scrolling through photos in a photo viewer window. You can also use the Three-Finger-Flick gesture to enter or exit slideshow mode.

To enable this feature, select the Enable Three-Finger Flick check box.

To use the Three-Finger-Flick gesture for navigation:

1.	Place three fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Flick your fingers in a linear, continuous motion in the desired direction, moving from one side of the TouchPad to the opposite side.
3.	Horizontal finger motion, sliding your fingers to the right or left will page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

To use the Three-Finger-Flick gesture for slideshow mode, slide your fingers vertically. Slide your fingers upwards to launch slideshow mode. Slide your fingers downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=271
Palm on Pad
The Palm-on-Pad gesture enables you to clear your desktop by minimizing all open windows. Repeating this gesture restores the windows.

To enable this feature, select the Enable Palm on Pad check box.

To use the Palm-on-Pad gesture:

1.	Place the heel of your thumb down on the TouchPad surface.
2.	Hold your hand still until your desktop windows have been minimized or restored.
3.	Lift your hand up off the TouchPad.

##HelpTopicID=272
Practice Scrolling
Click the Practice button to run the scrolling tutorial. A simple maze will help you learn how to use scrolling.

Survey the maze before you begin to locate the beginning and ending points. You cannot see the entire maze because it is larger than the window that displays it. Scroll to move your view of the maze in the window. Hold down the Ctrl key and use scrolling to resize the maze.

A yellow dot in the upper left corner of the maze marks the entrance to the maze. A blue dot on the right side of the maze marks the exit.

To practice scrolling:

1.	Click on the red square in the yellow dot to begin.
2.	Use the Arrow keys or tap your TouchPad to navigate through the maze.
3.	Use the desired scrolling method to move your view of the maze.
4.	Click the Close button on the scrolling practice window after you reach the blue dot in the lower right corner.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-Gesture
The HP MediaSmart application can be launched by performing an M-shaped gesture on the TouchPad surface.

To enable this feature, select the Enable HP MediaSmart M-Gesture check box.

To use this gesture:

1.	Tap two fingers on the TouchPad surface, then immediately place them back down.
2.	Slide the fingers in a large M shape pattern.
3.	The HP MediaSmart application will launch.

##HelpTopicID=274
The Pointing Enhancements features enable you to specify how the cursor responds to your pointing actions.

##HelpTopicID=275
Application gestures provide shortcuts to frequently used applications or functions. The computer’s response to these gestures can be application-specific.

##HelpTopicID=276
The EdgeMotion™ feature is designed to simplify long-distance pointer motions. When your finger reaches the edge of the TouchPad, the pointer will continue to move in the same direction until you lift your finger. Select one of the EdgeMotion options.

The scrolling features also support EdgeMotion. To use EdgeMotion while scrolling, select the Enable EdgeMotion when scrolling under One-Finger Scrolling or Two-Finger Scrolling under Scrolling in the menu tree.

##HelpTopicID=277
Select the Enable EdgeMotion when scrolling check box if you want scrolling to continue when your fingers reach the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=278
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the TouchPad responds to your touch.

##HelpTopicID=279
The Coasting feature helps you to scroll easily through long documents. With Coasting, scrolling continues after you have lifted your fingers up off the TouchPad surface. To use Coasting, move and lift your fingers in one smooth motion. To stop the coasting motion, place your fingers back down on the TouchPad surface.

##HelpTopicID=280
Pivot Rotate
The Pivot Rotate gesture allows you to rotate objects such as a photo, a Portable Document Format (PDF) file, or other selected object, in 90 degree increments.

To enable this feature, select the Enable Pivot Rotate check box.

To use a Pivot Rotate gesture:

1.	Place one finger down on the lower left corner of the TouchPad, and keep it stationary.
2.	Place another finger down near the middle of the TouchPad.
3.	Slide the second finger in a circular motion around first finger. Ensure that the space between the two fingers remains the same while making the circular motion. Slide clockwise or counterclockwise to rotate the selected object in the desired direction.

##HelpTopicID=281
Right Corner Pivot
To use the Pivot Rotate feature in the lower right corner of the TouchPad, select the Right Corner Pivot check box. Using the right corner of the TouchPad may be more comfortable when performing this gesture with the left hand.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
The ChiralRotate™ gesture rotates the selected object in 90 degree increments.

To enable this feature, select the Enable ChiralRotate check box. Note that the ChiralRotate gesture works only with supported applications.

To use the ChiralRotate gesture:

1.	Place one finger down on the left target zone of the TouchPad.
2.	Slide your finger downwards or upwards and begin making a circular motion. To rotate the object in a clockwise direction, move your finger in clockwise circles. To rotate the object in a counterclockwise direction, move your finger in counterclockwise circles.
3.	Lift your finger up off the TouchPad surface to return to pointing mode.

##HelpTopicID=283
Switch TouchPad Off
If you do not wish to use the TouchPad, you can switch it off. Place one finger down on the upper left corner of the TouchPad and hold your finger still for a moment. The TouchPad will be switched off. The TouchPad icon in the task bar will change to indicate that the TouchPad is unavailable for use.

To switch the TouchPad back on, touch the upper left corner again. The icon in the taskbar will return to the enabled state.

To specify how long the TouchPad will remain off, select the desired option.
The Switch TouchPad off option will keep the TouchPad off until you restore it for use by touching the upper left corner.

The Switch TouchPad off for one session option will switch the TouchPad off for one logon session. The TouchPad will automatically be restored for use the next time you log on.

##HelpTopicID=284
Two-Finger Flick
The Two-Finger-Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Two-Finger-Flick gesture for browsing the Internet or scrolling through photos in a photo viewer window. You can also use the Two-Finger-Flick gesture to enter or exit slideshow mode.

To enable this feature, select the Enable Two-Finger Flick check box.

To use the Two-Finger-Flick gesture for navigation:

1.	Place two fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Flick your fingers in a linear, continuous motion in the desired direction, moving from one side of the TouchPad to the opposite side.
3.	Horizontal finger motion, sliding your fingers to the right or left will page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

To use the Two-Finger-Flick gesture for slideshow mode, slide your fingers vertically. Slide your fingers upwards to launch slideshow mode. Slide your fingers downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=285
Two-Finger Flick
The Two-Finger-Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Two-Finger-Flick gesture for browsing the Internet or scrolling through photos in a photo viewer window.

To enable this feature, select the Enable Two-Finger Horizontal Flick check box.

To use the Two-Finger-Flick gesture for navigation:

1.	Place two fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Flick your fingers horizontally in a straight, continuous motion in the desired direction, moving from one side of the TouchPad to the opposite side.
3.	Slide your fingers to the right or left to page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

##HelpTopicID=286
Two-Finger Flick
The Two-Finger-Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Two-Finger-Flick gesture to enter or exit slideshow mode.

To enable this feature, select the Enable Two-Finger Vertical Flick check box.

To use the Two-Finger-Flick gesture for navigation:

1.	Place two fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Slide your fingers vertically in a straight, continuous motion in the desired direction.
3.	Slide your fingers upwards to launch slideshow mode or downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=287
Three-Finger Horizontal Flick
The Three-Finger Horizontal Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Horizontal Flick gesture for browsing the Internet or scrolling through photos in a photo viewer window.

To enable this feature, select the Enable Three-Finger Horizontal Flick check box.

To use the Three-Finger Horizontal Flick gesture for navigation:

1.	Place three fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Flick your fingers horizontally in a straight, continuous motion in the desired direction, moving from one side of the TouchPad to the opposite side.
3.	Slide your fingers to the right or left to page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

##HelpTopicID=288
Three-Finger Vertical Flick
The Three-Finger Vertical Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Vertical Flick gesture to enter or exit slideshow mode.

To enable this feature, select the Enable Three-Finger Vertical Flick check box.

To use the Three-Finger Vertical Flick gesture for navigation:

1.	Place three fingers, slightly separated, down on the TouchPad surface.
2.	Slide your fingers vertically in a straight, continuous motion in the desired direction.
3.	Slide your fingers upwards to launch slideshow mode or downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=289
Circular Scrolling
The Circular Scrolling feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed.

To enable this feature, select the Enable Circular Scrolling check box.

To use Circular Scrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is along the right edge of the TouchPad. To scroll left or right, the target zone is along the lower edge of the TouchPad.

2.	Slide your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once Circular Scrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion.

NOTE: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.

3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=290
The Auto Scrolling feature helps you to scroll easily through long documents with a single stroke of the finger. Scrolling continues after you have lifted your finger up off the TouchPad surface.

To use Auto Scrolling:

1.	Click on the windows or item you wish to scroll.
2.	Slide one finger, along the scrolling region of the TouchPad, in the direction you want to scroll. To scroll up or down, the scrolling region is the right edge. To scroll left or right, the scrolling region is the lower edge.

If Auto Scrolling does not respond, check your Scrolling Region settings. If you still have problems using Auto Scrolling, ensure that the window or item you have clicked on is scrollable.

##HelpTopicID=291
The Rotate features provide convenient gestures for rotating photos and other objects.

##HelpTopicID=292
My Favorites gesture
The My Favorites gesture provides a shortcut for launching a specified application or applications.

To enable this feature, select the Enable My Favorites gesture check box. To customize the applications that launch, click the Configure button.

To use this gesture:

1.	Place three fingers down on the TouchPad surface. Ensure that there is a small gap between the fingers.
2.	Hold your fingers still until the application or applications begin to launch.
3.	Lift your fingers up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=293
Flick
The Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Flick gesture for browsing the Internet or scrolling through photos in a photo viewer window. You can also use the Flick gesture to enter or exit slideshow mode.

To enable this feature, select the Enable Flick check box.

To use the Flick gesture for navigation:

1.	Place three fingers down on the TouchPad surface. Ensure that there is a small gap between the fingers
2.	Flick your fingers in a linear, continuous motion in the desired direction, moving from one side of the TouchPad to the opposite side.
3.	Horizontal finger motion, sliding your fingers to the right or left will page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

To use the Flick gesture for slideshow mode:

1.	Slide your fingers upwards to launch slideshow mode.
2.	Slide your fingers downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=294
Home Gesture
The Home Gesture enables you to clear your desktop by minimizing all open windows. Repeating this gesture restores the windows.

To enable this feature, select the Enable Home Gesturecheck box.

To use the Home Gesture:

1.	Place the heel of your thumb down on the TouchPad surface.
2.	Hold your hand still until your desktop windows have been minimized or restored.
3.	Lift your hand up off the TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zoom Zone
With the Zoom Zone feature, you can use the left side of the Touchpad to zoom-in on or zoom-out of the item in the active window. The Zoom Zone feature performs the same zooming functionality as a scroll wheel on standard Windows applications that support CTRL-SCROLL WHEEL.

To enable this feature, select the Enable Zoom Zone check box.

To Zoom In:

1.	Place a finger on the Touchpad near the lower left corner.
2.	Slide the finger upwards toward the upper left corner.
3.	Repeat until the desired level of magnification is reached.

To Zoom Out:

1.	Place a finger on the Touchpad near the upper left corner.
2.	Slide the finger downwards toward the lower left corner.
3.	Repeat until the desired level of magnification is reached.

##HelpTopicID=296
The TouchCheck feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. TouchCheck allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the TouchCheck setting by moving the slider to the right toward Maximum. If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the TouchCheck setting by moving the slider to the left toward Minimum. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is in the red zone.

##HelpTopicID=297
Rotate
The Rotate gesture allows you to rotate objects such as a photo, a Portable Document Format (PDF) file, or other selected object, in 90 degree increments.

To enable this feature, select the Enable Rotate check box.

To use a Rotate gesture:

1.	Place one finger down on the lower left corner of the TouchPad, and keep it stationary.
2.	Place another finger down near the middle of the TouchPad.
3.	Slide the second finger in a circular motion around first finger. Ensure that the space between the two fingers remains the same while making the circular motion. Slide clockwise or counterclockwise to rotate the selected object in the desired direction.

##HelpTopicID=298
Right Corner Rotate
To use the Rotate feature in the lower right corner of the TouchPad, select the Right Corner Rotate check box. Using the right corner of the TouchPad may be more comfortable when performing this gesture with the left hand.

##HelpTopicID=299
Zoom Rate
The Zoom Rate slider controls how quickly the window zooms in response to finger motion in the zooming area.

To zoom slower, move the slider toward Slow.
To zoom faster, move the slider toward Fast.

##HelpTopicID=300
ClickZones perform the same function as physical buttons. There are two ClickZones along the lower edge of the ClickPad. Pressing a ClickZone is like clicking a left or right button. To use ClickZones, select the Enable ClickZones option.

If you do not enable ClickZones, you must enable Tapping or use an external mouse to perform a primary or secondary button click.

The left ClickZone performs a primary click. The right ClickZone performs a secondary click. To change these settings, select Left Click or Right Click and configure it as desired.

##HelpTopicID=301
ClickZones perform the same function as physical buttons. There are three ClickZones along the lower edge of the ClickPad: left, middle, and right. Pressing a ClickZone performs the same function as clicking a button. To use ClickZones, select the Enable ClickZones option.

If you do not enable ClickZones, you must enable Tapping or use an external mouse to perform a primary or secondary button click.

The left ClickZone performs a primary click. The right ClickZone performs a secondary click. The middle ClickZone performs the same function as a middle button. To change these settings, select Left Click , Middle Click , or Right Click and configure it as desired.

##HelpTopicID=302
You can select an action from the list to assign it to the left ClickZone.

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear.

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

##HelpTopicID=303
You can select an action from the list to assign it to the middle ClickZone.

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear.

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

##HelpTopicID=304
You can select an action from the list to assign it to the right ClickZone.

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear.

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

##HelpTopicID=305
ClickZones perform the same function as physical buttons. There are two ClickZones along the lower edge of the ClickPad. Pressing a ClickZone is like clicking a left or right button. To use ClickZones, select the Enable ClickZones option.

If you do not enable ClickZones, you can enable the physical buttons to perform a primary or secondary click. If you do not enable ClickZones or the physical buttons, you must enable Tap Zones (under the Tapping menu tree) or use an external mouse to perform a primary or secondary click.

The left ClickZone and physical button perform a primary click. The right ClickZone and physical button perform a secondary click. To change these settings, select Left Click or Right Click and configure it as desired.

Click the Show Video button to see how to use ClickZones.

##HelpTopicID=306
ClickZones perform the same function as physical buttons. There are three ClickZones along the lower edge of the ClickPad: left, middle, and right. Pressing a ClickZone performs the same function as clicking a left, middle, or right button. To use ClickZones, select the Enable ClickZones option.

If you do not enable ClickZones, you can enable physical buttons to perform a primary or secondary click. If you do not enable ClickZones or physical buttons, you must enable Tap Zones (under the Tapping menu tree) or use an external mouse to perform a primary or secondary button click.

The left ClickZone and button perform a primary click. The right ClickZone and button perform a secondary click. To change these settings, select Left Click or Right Click and configure it as desired.

##HelpTopicID=307
You can select an action from the list to assign it to the left ClickZone. The option that you select for the left ClickZone is automatically assigned to the left button. For example, if you want to swap the action for the left and right ClickZones, you can select Secondary Click. Be sure to change the action for the right ClickZone to make it a Primary Click to complete the change.

Many actions do not require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change your settings.

Click the Show Video button to see a left ClickZone in use.

##HelpTopicID=308
You can select an action from the list to assign it to the middle ClickZone. The option that you select for the middle ClickZone is automatically assigned to the middle physical button (if there is a middle physical button). For example, if you select Jump to the Start Button, then a middle click will cause the pointer to jump to the Start button in the Windows task bar and automatically open the Start Menu.

Many actions do not require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change your settings.

Click the Show Video button to see a middle ClickZone in use.

##HelpTopicID=309
You can select an action from the list to assign it to the right ClickZone. The option that you select for the right ClickZone is automatically assigned to the right physical button. For example, if you want to swap the action for the left and right ClickZones, you can select Primary Click. Be sure to change the action for the right ClickZone to make it a Secondary Click to complete the change.

Many actions do not require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a configuration dialog box will appear. Click the Configure button at any time to view or change your settings.

Click the Show Video button to see a right ClickZone in use.

##HelpTopicID=310
The ClickButtons feature transforms the entire ClickPad surface into one big “virtual” button. You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click. Select the Enable ClickButtons option to use this feature.

Pressing one finger down performs a primary click. Pressing two fingers down performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. To change these settings, select One-Finger Click, Two-Finger Click, or Three-Finger Click and configure it as desired.

If you do not enable ClickButtons, you must enable Tapping or use an external mouse to perform a primary, secondary, or middle button click.

##HelpTopicID=311
To perform a one-finger click, press one finger down on the ClickPad surface until you feel it descend. By default, a one-finger click is equivalent to clicking a primary button. 

If you wish to change the default setting, select an option from the list. 

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear. 

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

##HelpTopicID=312
To perform a two-finger click, press two fingers down on the ClickPad surface until you feel it descend. By default, a two-finger click is equivalent to clicking a secondary button. 

If you wish to change the default setting, select an option from the list. 

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear. 

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

##HelpTopicID=313
To perform a three-finger click, press three fingers down on the ClickPad surface until you feel it descend. By default, a three-finger click is equivalent to clicking a middle button. 

If you wish to change the default setting, select an option from the list. 

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear. 

You can click the Configure button at any time to view or change your settings. 

##HelpTopicID=314
The ClickButtons feature transforms the entire ClickPad surface into one big “virtual” button. You can press anywhere to perform a primary, secondary, or middle button click. Select the Enable ClickButtons option to use this feature.

Pressing one finger down performs a primary click. Pressing two fingers down performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. To change these settings, select One-Finger Click, Two-Finger Click, or Three-Finger Click and configure it as desired.

If you do not enable ClickButtons, you can enable the physical buttons to perform a primary or secondary click. If you do not enable ClickButtons or the physical buttons, you must enable Tap Zones (under the Tapping menu tree) or use an external mouse to perform a primary, secondary, or middle button click.

To modify your button settings, select Physical Buttons in the menu tree and then configure the Left Click and the Right Click as desired.

Click the Show Video button to see how to use ClickButtons.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
The TwistRotate gesture enables you to rotate items such as photos, Portable Document Format (PDF) files, or other items. To enable this feature, select the Enable TwistRotate check box.

To perform a TwistRotate gesture: 
1.	Select the object you wish to rotate.
2.	Place two fingers on the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
3.	Slide your fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.
4.	Repeat the rotating motion as needed.

##HelpTopicID=316
Four-Finger Flick
Vertical and horizontal four-finger flicks provide convenient shortcuts for switching applications and minimizing or restoring your desktop.

##HelpTopicID=317
Enable Vertical Four-Finger Flick
When this option is enabled, a downward four-finger flick minimizes or restores the windows on your desktop. An upward four-finger flick opens the application switcher.

To minimize the windows on your desktop:

1.	Place four fingers near the upper edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the lower edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	Repeat the gesture to restore the windows on your desktop.

To open the Aero 3D application switcher:

1.	Place four fingers near the lower edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the upper edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	The Aero 3D application switcher will open.
5.	To page through the applications, slide one finger horizontally.
6.	When the desired application is highlighted, tap on the TouchPad to switch to it.

##HelpTopicID=318
The Click-and-Drag feature allows you to use ClickZones to move things.

1.	Use your cursor to highlight the item you want to move.
2.	Press down on the ClickZone that performs a primary click. By default, this is the left ClickZone.
3.	Keep the ClickZone down while using a second finger to drag the selected item to the desired location.
4.	Lift your finger off the ClickZone when you want to release the item being dragged.

If you have difficulty performing a Click-and-Drag gesture, ensure that your ClickZones are enabled and ensure that you are pressing on the ClickZone that is configured to perform a primary click.

Select Buttons and ClickZones in the menu tree to check your ClickZone settings.

##HelpTopicID=319
You can click-and-drag with one finger to move a selected item. You can click-and-drag with two fingers to perform the equivalent of a right-physical-button click-and-drag.

To perform a One-Finger Click-and-Drag Gesture:
1.	Use your cursor to highlight the item you want to move.
2.	Press one finger down on the ClickPad.
3.	Keep the ClickPad pressed down while dragging the selected item to the desired location.
4.	Lift your finger off the ClickPad when you want to release the item.

To perform a Two-Finger Click-and-Drag Gesture:
1.	Use your cursor to highlight the item you want to move. 
2.	Press two-fingers down on the ClickPad.
3.	Keep the ClickPad pressed down while dragging the selected item to the desired location.
4.	Lift your fingers off the ClickPad when you want to release the item.

##HelpTopicID=320
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the Scroll Pad responds.

If your Scroll Pad responds erratically, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy Touch.

If you have to press too hard to operate the Scroll Pad, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light Touch.

##HelpTopicID=321
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the Scroll Pad responds to your touch. To adjust the Sensitivity settings, select an item from the Sensitivity menu tree.

##HelpTopicID=322
The PalmCheck™ feature guards against operating the Scroll Pad with accidental contact. PalmCheck allows the Scroll Pad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted scrolling.

##HelpTopicID=323
The Enable button check box enables the button for this device. To configure the action performed when you press the button, select the name of the button from the menu tree.

When Enable button is not selected, the button is disabled and pressing it has no effect.

##HelpTopicID=324
Select an action from the list above to assign it to the selected button. The selected action will occur every time you press the button.

Note that the button must be enabled to assign an action to it. To enable the button, perform the following steps:

1.	Select Button in the menu tree to the left.
2.	Select the Enable button check box.
3.	Select the button from the Button menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=325
These options allow you to specify which window or item is scrolled when you use Scrolling.

##HelpTopicID=326
Some applications allow you to specify the degree of rotation. The option you select in the Enable Degree of Rotation field will be applied if the application supports it.

##HelpTopicID=327
Click the Show Video button to see how to perform this gesture.

##HelpTopicID=328
With the Enable edge tap filtering option selected, incidental finger tapping along the edges of the TouchPad will be ignored.

The edge region is denoted by the cross-hatched area shown above. You can adjust the size of the edge region by dragging the black resize handles. Please note that pointer motion, area selection, scrolling region, and gesture input are not affected by this setting.

##HelpTopicID=329
The Starting zone feature helps to minimize unintentional pointer motion and area selection.

With this option selected, your finger must initially contact the TouchPad in the Starting zone for pointer motion or area selection to occur. If pointer motion or area selection is attempted with initial contact outside of the Starting zone, the contact will be ignored. As long as pointer motion or area selection begins from within the Starting zone, areas of the TouchPad that are outside of the Starting zone will work normally until the Starting zone is reset. By adjusting the slider above, you can specify how soon the Starting zone will reset when no contact occurs on the pad. Tapping, scrolling regions, and gestures are not affected by the Starting zone option.

For best results, enable the PalmCheck feature in addition to this feature.

##HelpTopicID=330
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the Scroll Sensor responds.

If your Scroll Sensor responds erratically, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy Touch.

If you have to press too hard to operate the Scroll Sensor, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light Touch.

##HelpTopicID=331
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the Scroll Sensor responds to your touch. To adjust the Sensitivity settings, select an item from the Sensitivity menu tree.

##HelpTopicID=332
When Two-Finger Double Tap is enabled, you can simultaneously tap two fingers twice on the TouchPad to launch the application of your choice. (Ensure there is a small gap between your fingers.) Click Configure to select which application you want this gesture to launch.

##HelpTopicID=333
The Starting zone is denoted by the cross-hatched area shown above. You can adjust the size of the Starting zone by dragging the black resize handles. 

##HelpTopicID=334
What is a ClickPad?
A Synaptics ClickPad™ is similar to a Synaptics TouchPad™. A ClickPad can be used for scrolling, pointing, and selection, just like a TouchPad.

A ClickPad, however, descends when pressed. Pressing down on a ClickPad feels similar to pressing a physical button. This makes the ClickPad a convenient alternative to physical buttons or a mouse.

Your ClickPad has one or both of the following features:

• ClickButtons
• ClickZones

Select the feature in the menu tree to the left to learn more about it.

##HelpTopicID=335
Enable Horizontal Four-Finger Flick
With this option enabled, a horizontal four-finger flick to the right opens the application switcher.
A horizontal four-finger flick to the left switches to the previously used application.

To open the application switcher:

1.	Place four fingers near the left side of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion to the right.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	The application switcher will open.
5.	To page through the applications, slide one finger horizontally.
6.	When the desired application is highlighted, tap on the TouchPad to switch to it.

To switch to the previously used application:

1.	Place four fingers near the right side of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion to the left.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.

##HelpTopicID=336
Magnify Mode
With the magnifier option enabled, the pointer can turn into a magnifying glass and used to magnify any part of the screen. Input the magnifier’s size (between 100 and 400 pixels in each direction), and the default zoom level.

To Enter and Use Magnify Mode:
Place one finger on the TouchPad and double tap with a second finger. A rectangle (magnifier) will display.  

While in magnify mode, move the magnifier as you would move a pointer to change position. You can use the pinch zoom gesture to increase or decrease magnification level.  

To Exit Magnify Mode:
Click the left mouse button, tap the TouchPad, or press Esc on the keyboard to return to normal pointer mode.

##HelpTopicID=337
Two-Finger Single Tap
By enabling the two finger single tap, you can configure the TouchPad to act as a button when it is tapped with two fingers. Select anction from the list to assign it to two finger single tap and configure if required.

##HelpTopicID=338
Three-Finger Vertical Strokes
The Three-Finger Vertical Stroke provides shortcuts to My Computer and the Task Switcher. To enable Three-Finger stroke up, click the “My Computer” checkbox. To Enable Three-Finger Stroke Down, click the “Switch among windows” checkbox.

Three-Finger Stroke Up:
1.	Place three fingers (slightly apart) at the lower edge of the TouchPad.
2.	Slide your fingers toward the top edge of the TouchPad.
3.	The My Computer window will open.

Three-Finger Stroke Down:
1.	Place three fingers (slightly apart) near the top edge of the TouchPad.
2.	Slide your fingers down to the lower edge of the TouchPad.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	The Task Switcher will launch.
5.	Use Three-Finger horizontal strokes to the left or right to switch applications.
6.	When the desired application is highlighted, lift all your fingers off the TouchPad to switch to it.

##HelpTopicID=339
The EdgeMotion™ feature is designed to simplify long-distance pointer motions. When your finger reaches the edge of the TouchPad, the pointer will continue to move in the same direction until you lift your finger. 

To enable EdgeMotion, ensure that tapping is enabled, and then select the desired EdgeMotion options. 

The scrolling features also support EdgeMotion. To use EdgeMotion while scrolling, select the desired scrolling options.

##HelpTopicID=340
The TouchPad Disable Zone feature allows you to enable or disable the TouchPad by double tapping on the corner zone of the TouchPad.
If the TouchPad is enabled, double tap on the corner to disable it. If the TouchPad is disabled, double tap on the corner to enable it.

##HelpTopicID=341
Checking this box turns on the double tap to enable this feature. Unchecking this box turns off the double tap to disable it.

##HelpTopicID=342
Select this check box to enable vertical and horizontal scrolling.
Slide your finger up or down on the Touchpad to move the selected item or window vertically.
Slide your finger left or right on the Touchpad to move the selected item or window horizontally.

##HelpTopicID=343
Select this check box to enable vertical and horizontal scrolling.
Slide your two fingers up or down on the Touchpad to move the selected item or window vertically.
Slide your two fingers left or right on the Touchpad to move the selected item or window horizontally.

##HelpTopicID=344
When Two-Finger Double Tap is enabled, you can simultaneously tap two fingers twice on the TouchPad to launch the application of your choice. (Ensure there is a small gap between your fingers.) Click Configure to select which application you want this gesture to launch.

To enable Two-Finger Double Tap:

1.	Ensure that Enable Tapping is selected on the Tapping page.
2.	Select the Enable Two-Finger Double Tap check box above.

##HelpTopicID=345
Switch TouchPad Off
If you do not wish to use the TouchPad, you can switch it off. Double tap the upper left corner of the TouchPad. The TouchPad icon in the task bar will change to indicate that the TouchPad is unavailable for use.
To switch the TouchPad back on, double tap the upper left corner again. The icon in the taskbar will return to the enabled state.

##HelpTopicID=346
The Switch TouchPad off option will keep the TouchPad off until you restore it for use by double tapping the upper left corner.

##HelpTopicID=347
The Switch TouchPad off for one session option will switch the TouchPad off for the rest of the current session. The TouchPad will automatically be restored for use the next time you log on.

##HelpTopicID=348
Sensitivity
The Sensitivity settings allow you to personalize the way the Scroll Sensor responds to your touch.

##HelpTopicID=349
The scrolling features also support EdgeMotion. To use EdgeMotion while scrolling, select the Enable EdgeMotion when scrolling under One-Finger Scrolling or Two-Finger Scrolling under Scrolling.

##HelpTopicID=350
When enabled, this filter helps to predict when you are intentionally using the one-finger scrolling region. If you notice you accidentally trigger scrolling, enable this filter.

##HelpTopicID=351
When enabled, this filter helps to predict when you are intentionally using Pinch Zoom, Two-Finger Scroll, Rotate, and Application Gestures.

The area of the pad that will allow gesture use is denoted by the cross-hatched area shown above. You can adjust the size of this area by dragging the black resize handles.

If initial contact occurs outside of cross-hatched area, the gesture will be ignored. If you accidentally trigger Pinch Zoom, Two-Finger Scrolling, or Rotate, enable this filter.

##HelpTopicID=352
MultiFinger Gestures
MultiFinger Gestures provide shortcuts to frequently used applications or functions. The computer's response to these gestures can be application-specific. Click on the help for the individual gestures to find out what they do.
##HelpTopicID=353
Two-Finger Scrolling
The Two-Finger Scrolling feature allows you to scroll vertically or horizontally from anywhere on the TouchPad surface. Place two fingers down on the TouchPad and then slide them in the desired direction. You do not need to be in a scrolling region to scroll.

Watch the video to learn how to use Two-Finger Scrolling. Make sure the fingers are slightly apart from each other. Lift both fingers off the TouchPad to stop scrolling.

##HelpTopicID=354
Enable vertical scrolling
Select this checkbox to enable vertical scrolling. Slide your two fingers up or down on the TouchPad to scroll the selected window or item vertically.

##HelpTopicID=355
Enable horizontal scrolling
Select this check box to enable horizontal Virtual Scrolling on windows that have horizontal scroll bars. Sliding your finger back and forth along the lower edge of the TouchPad scrolls the selected window or item horizontally.

##HelpTopicID=356
Enable EdgeMotion when scrolling
Select this checkbox if you want scrolling to continue when your fingers reach the edge of the TouchPad. To stop scrolling, lift your fingers off the TouchPad.

##HelpTopicID=357
Enable Coasting
Coasting helps you scroll easily through long documents. Select this checkbox if you want scrolling to continue after you have lifted your fingers up off the TouchPad surface. To use Coasting, move and lift your fingers in one smooth motion. To stop the coasting motion, place your fingers back down on the TouchPad surface.

##HelpTopicID=358
Practice
Click the Practice button to run a simple maze to help you learn how to use scrolling.

Before you begin, locate the maze’s start and end points. You cannot see the entire maze at once because it is larger than the window that displays it. Scroll to move your view of the maze in the window. Hold down the Ctrl key and use scrolling to resize the maze.

A yellow dot in the upper left corner of the maze marks the entrance. A blue dot on the right side of the maze marks the exit.

To practice scrolling:

1.	Click on the red square in the yellow dot.
2.	Use the arrow keys or tap your TouchPad to navigate through the maze.
3.	Use the desired scrolling method to move your view of the maze.
4.	Close the scrolling practice window after you reach the blue dot on the right.

##HelpTopicID=359
Pinch Zoom
The Pinch Zoom gesture delivers zooming functionality in many applications. You can use the Pinch Zoom gesture to perform the same functions that a scroll wheel performs on standard Windows applications that support Ctrl-Scroll Wheel zoom functionality.

Select the Pinch Zoom checkbox to enable the pinch gesture for zooming.  Watch the video to learn how to perform the gesture.  Use the tips of your fingers for best results.

##HelpTopicID=360
Zoom Rate
The Zoom Rate slider controls how quickly the window zooms in response to the Pinch Zoom gesture.

To zoom at a slower rate, move the slider toward Slow.
To zoom at a faster rate, move the slider toward Fast.

##HelpTopicID=361
Enable Pivot Rotate
When this box is checked, you can rotate an object, such as a photo, in 90 degree increments.

Watch the video to learn how to perform this gesture. Ensure that the space between the two fingers remains the same while performing the gesture.

##HelpTopicID=362
Right Corner Pivot
To use the Pivot Rotate feature in the lower right corner of the TouchPad, select the Right Corner Pivot checkbox. This may be more comfortable when performing the Pivot Rotate gesture with the left hand.

##HelpTopicID=363
Enable ChiralRotate
Check this box to use the ChiralRotate gesture to rotate objects in 90 degree increments. Note that the ChiralRotate gesture works only with supported applications.

To use the ChiralRotate gesture:

1.	Place one finger down on the left target zone (on the bottom) of the TouchPad.
2.	Slide your finger downwards or upwards and begin making a circular motion. To rotate the object in a clockwise direction, move your finger in clockwise circles. To rotate the object in a counterclockwise direction, move your finger in counterclockwise circles.
3.	Lift your finger up off the TouchPad surface to return to pointing mode.

##HelpTopicID=364
Three-Finger Press
When this box is checked, a Three-Finger Press will launch a specified application. To customize the application(s) that launch, click the settings button.

Watch the video to learn how to perform a Three-Finger Press. Make sure there is a small gap between your fingers when performing this gesture.

##HelpTopicID=365
Touch Sensitivity
The Touch Sensitivity slider allows you to control how much finger pressure is required to move the pointer at a particular speed. If you experience erratic pointer movement, try moving the slider toward Heavy Touch. If the pressure is not registering, move the slider towards Light Touch.

##HelpTopicID=366
Scrolling
The scrolling features allow you to operate the scroll bars of a window without moving the pointer away from your work. The scrolling features work with most scrollable windows such as documents, spreadsheets, and large digital images.

##HelpTopicID=367
Enable reverse scrolling direction
This feature allows you to change standard scrolling behavior. Standard scrolling moves the scroll bar in the direction of finger movement. Reversing the scrolling direction moves the document or object in the direction of finger motion.

##HelpTopicID=368
Enable ChiralScrolling™
This feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed. To enable this feature, select the Enable ChiralScrolling checkbox.

To use ChiralScrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is the right side of the TouchPad. To scroll left or right, the target zone is the lower edge of the TouchPad.
2.	Move your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once ChiralScrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion. Note: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.
3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=369
Enable EdgeMotion when scrolling
Select this checkbox if you want scrolling to continue when your finger reaches the edge of the TouchPad.

##HelpTopicID=370
Scrolling Region
The scrolling region diagram represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the scrolling regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active scrolling region on the TouchPad, the corresponding scrolling area on the diagram will turn a solid color.

You can make the scrolling regions larger or smaller by dragging the small black squares on the edge of the cross-hatched area. If you have difficulty triggering scrolling, make the scrolling region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If you find that scrolling triggers too easily, make the scrolling region smaller.

If the scrolling regions are gray and cannot be adjusted, ensure that vertical and horizontal scrolling are enabled.

##HelpTopicID=371
Rotating
The Rotating features provide convenient gestures for rotating photos and other objects.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
The PalmCheck feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. PalmCheck allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing and ignore that touch. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.

##HelpTopicID=373
PalmCheck Sensitivity
PalmCheck Sensitivity can be adjusted to match your typing and pointing habits.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the PalmCheck setting by moving the slider toward Maximum.

If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the PalmCheck setting by moving the slider toward Minimum. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is in the red zone.

##HelpTopicID=374
Momentum™
The Momentum feature delivers smooth, fast, trackball-like mouse movement. One quick flick of the finger on the TouchPad surface can move the cursor across the entire computer screen. Momentum reduces the repetitive motion and fatigue associated with moving the cursor long distances, while providing a smooth and natural feel similar to using a trackball. Momentum is ideal for Real Time Strategy (RTS) games, First Person Shooter (FPS) games, and Role Playing Games (RPG).
##HelpTopicID=375
Glide distance
The Glide distance slider enables you to adjust how far the cursor travels in response to the flick of a finger on the TouchPad.  To stop the cursor, tap once or place your finger down on the TouchPad surface.

To increase the Glide distance move the slider toward Long; to decrease it move the slider toward Short.

Enable bounce off screen edge
Select this checkbox to keep the cursor within the boundaries of the computer screen. The bounce off screen edge feature makes it easy to access menu options and controls that are near the edges of the screen.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
The EdgeMotion feature is designed to simplify long-distance pointer motions. When your finger reaches the edge of the TouchPad, the pointer will continue to move in the same direction until you lift your finger.

The scrolling features also support EdgeMotion. To use EdgeMotion while scrolling, select the Enable EdgeMotion when scrolling checkbox under Scrolling.

##HelpTopicID=377
EdgeMotion Region
The EdgeMotion Region diagram on the settings window represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the EdgeMotion regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the EdgeMotion Region diagram to show your finger's position. If your finger is in an active EdgeMotion region on the TouchPad, the corresponding EdgeMotion area on the diagram will turn a solid color.

You can make the EdgeMotion regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the cross-hatched area. If you have difficulty triggering EdgeMotion, make the EdgeMotion region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If EdgeMotion triggers too easily, make the EdgeMotion region smaller.

##HelpTopicID=378
Control speed with finger pressure
When this option is selected, the EdgeMotion speed is determined by how hard you press your finger on the TouchPad. Pressing harder will increase the scrolling speed.

Fixed speed
When this option is selected, the pointer always moves at a constant, specified speed when the finger is in the EdgeMotion region.

##HelpTopicID=379
Accessibility
The Accessibility features enable you to specify how the pointer responds to your pointing actions, including keeping the pointer in a window, slowing the speed of movement, or restricting the direction of the pointer movement.

##HelpTopicID=380
Enable sticky borders
This option restricts the pointer to the active window. When you try to move the pointer outside the window the first time, it stops at the edge. If you try a second time, the pointer is free to leave the window.

Stopping the pointer at the window borders makes it easy to access controls that lie around the edges of a window. For example, to close or resize a window, you can quickly move the pointer in the general direction of the close box or the edge of the window, and the pointer will stop exactly at the edge.

##HelpTopicID=381
Enable slow motion
When this option is enabled, you can reduce the speed of the pointer to improve pointing accuracy for fine positioning.

##HelpTopicID=382
Enable constrained motion
This feature allows you to force purely horizontal or vertical motion of the pointer on the screen. This feature is most useful when using a drawing program.

##HelpTopicID=383
Tapping
When this checkbox is selected, a tap performs the actions of the left mouse button. If you clear this checkbox, the TouchPad buttons are the only way to click.

Tapping means quickly touching and then lifting your finger off the TouchPad surface. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.

##HelpTopicID=384
Locking Drags
When this feature is selected, objects can be dragged long distances across the screen using several finger strokes. When Locking Drags is selected, a drag action persists after you lift your finger from the TouchPad. Tap the TouchPad again to drop the object and end the drag.

##HelpTopicID=385
Enable Tap Zones
When this checkbox is selected, you can assign a specific action or shortcut to each corner of the TouchPad. By tapping in one of the tap zones, the specified action will be performed, usually saving time and clicks.

##HelpTopicID=386
Configure
Select an action from the list box to assign it to a tap zone. Many actions do not require additional configuration. However, if more information is required, the Configure button will be enabled. Click the Configure button at any time to view or change the configuration of the action.
A variety of actions can be assigned to Tap Zones. Additional actions might be available if you have third-party TouchPad Plug-In software installed. If the list box options are gray and cannot be selected, ensure that Enable Tap Zones checkbox is selected.

##HelpTopicID=387
Buttons
By default, the Buttons act as mouse buttons for this pointing device. If this box is not checked, the buttons are disabled and pressing them has no effect; tapping is the only way to click with your pointing device.

You can also specify a different action to be performed when you press a button. For example, you could define the right button to "go to a web page in your default browser". Each time you click the right button on your pointing device, your web browser would automatically open and load the specified page.

##HelpTopicID=388
Button Action
Choose an action from the dropdown menu to assign it to the desired button. The selected action will occur every time you press that button.

##HelpTopicID=389
Using the Properties Window
The Properties window allows you to personalize your pointing device settings. Use the menu tree to access the customizable features. Click on the arrow next to a feature or double-click on it to see the options.

Enabling and Disabling Features
Check the box to enable a feature; uncheck the box to disable it.

Settings
If the selected feature displays a settings icon that highlights when you hover the pointer over it, you can click it or double-click on the feature's name to configure its settings. If you cannot click a settings icon, ensure the feature’s checkbox and any parent checkboxes are checked.

Help
The question mark icon and Help button can be clicked to display help information.

Close Button
The Close button on the settings window closes the window. The changes will become permanent only after clicking Apply or OK on the Properties window.

Defaults Button
The Defaults button on the Properties window restores all TouchPad settings to the factory-set values.

The Defaults button on a settings window returns all the settings in the current window to the factory-set values. The changes will become permanent only after clicking Apply or OK on the Properties window.

OK Button
The OK button saves your changes and closes the Properties window.

Cancel Button
The Cancel button closes the Properties window without saving any changes.

Apply Button
The Apply button saves your changes, but keeps the Properties window open so you can make more changes.

##HelpTopicID=390
Scrolling speed
The Scrolling speed slider allows you to adjust the speed of scrolling. Drag the slider to the right for faster scrolling.

##HelpTopicID=391
Pointing
The Pointing settings pages enable you to specify how the cursor responds to your pointing and selection actions.

##HelpTopicID=392
Touch Sensitivity
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the TouchPad responds.

If your pointer is moving or clicking erratically, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider toward Heavy Touch.

If you have to press too hard to operate the TouchPad or if the TouchPad does not always respond to your taps, increase sensitivity by moving the slider toward Light Touch.

##HelpTopicID=393
Tap Zones
The Tap Zone diagram represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the active Tap Zone regions on the TouchPad surface. When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active Tap Zone region on the TouchPad, the corresponding Tap Zone area on the diagram becomes a solid color.

You can make the Tap Zone regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the corners of the cross-hatched areas. If you have difficulty triggering a Tap Zone action, make the Tap Zone region larger. If a Tap Zone action triggers too easily, make the Tap Zone region smaller.

If the Tap Zones are gray and cannot be adjusted, ensure that Enable Tap Zones checkbox is selected.

##HelpTopicID=394
Press-to-Select
The Press-to-Select feature allows you to use tapping and pressing motions to perform mouse clicks.

Tapping or pressing on the tip of the pointing stick is the same as clicking the left mouse button. However, tapping or pressing can be quicker and more convenient than using the mouse button.

Tapping means quickly striking and then releasing your finger from the top of the pointing stick. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.

Pressing means swiftly pushing down on the top of the pointing stick with your finger. A light, deliberate press works best. Press straight down to simulate clicking and holding the mouse button. Press straight down and then to the side to click-and-drag in any direction. Release the pressure when you want to release the mouse button.

The physical buttons can also be used to click; if you clear this check box, the physical buttons are the only way to click.

##HelpTopicID=395
Press to select only
When this option is selected, pressing on the tip of the Pointing Stick selects the object, but will not open or move it.

Press to select drag
When this option is selected, pressing on the tip of the pointing stick selects the object and keeps it selected so you can move it with the pointing stick. It is the equivalent of pressing and holding the left mouse button.

##HelpTopicID=396
Press-to-Select means Primary Click
When this option is selected, pressing on the pointing stick performs the same action as a primary mouse click.

Press-to-Select means Secondary Click
When this option is selected, pressing on the pointing stick performs the same action as a secondary mouse click.

##HelpTopicID=397
Pace
The Pace slider adjusts how fast you must press on the pointing stick for it to be considered a Press to Select. Adjust the pace slider until your presses register easily. If presses do not occur, move it towards Fast. If too many presses occur, move it towards Slow.

##HelpTopicID=398
Touch Sensitivity
Sensitivity settings allow you to control how much pressure you must exert on the pointing stick to move the pointer at a particular speed.

##HelpTopicID=399
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window. You can also use the Three-Finger Flick to enter or exit slideshow mode from your photo viewer.  Check this box to enable the use of the Three-Finger Flick for navigation and slideshows.

Watch the video to learn how to perform a Three-Finger Flick. Make sure your fingers are slightly separated when you perform this gesture.

##HelpTopicID=400
Horizontal Three-Finger Flick
Slide your fingers to the right or left to page forwards or backwards in a photo viewer or an Internet browser window.

##HelpTopicID=401
Vertical Three-Finger Flick
Slide your fingers upwards to launch slideshow mode. Slide your fingers downwards to exit slideshow mode.

##HelpTopicID=402
Use the slider to adjust the speed of the EdgeMotion. To increase the speed, move the slider toward Fast, and to decrease it, move the slider toward Slow.

##HelpTopicID=403
When Slow Motion is enabled, you can choose a key from the list box that will activate it. To use Slow Motion, press and hold the specified key while moving the pointer.

##HelpTopicID=404
When constrained motion is enabled, you can choose a key from the list box that will activate it. To use constrained motion, press and hold the specified key while moving the pointer. The initial direction of your pointer motion determines the allowed direction of movement for as long as your finger remains on the TouchPad.

##HelpTopicID=405
Cover Gesture
This gesture clears your desktop by minimizing all open windows. Repeating this gesture restores the windows.

To use the Cover Gesture:

1.	Place your four fingers flat on the TouchPad so that most of it is covered.
2.	Hold your fingers still until the windows have been minimized or restored.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.

##HelpTopicID=406
Smart Check Settings can help reduce unwanted touchpad behavior. See each setting for more detail.

##HelpTopicID=407
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing two fingers down performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Two-Finger Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=408
To perform a one-finger click, press one finger down on the ClickPad surface until you feel it descend. A one-finger click is equivalent to clicking a primary (left) mouse button.

##HelpTopicID=409
By default, a one-finger click in the lower right corner of the ClickPad performs the same action as a secondary (right) mouse click.

The action performed by a one-finger corner click is configurable. To assign a different action, select an action from the list.

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear.

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

If you are in Left-handed configuration, click in the lower left side of the ClickPad.

##HelpTopicID=410
To adjust the coasting distance, use the slider. If you want to scroll farther, move the slider towards Max.  To scroll a shorter distance, move the slider towards Min. If the slider does not move, ensure that Enable Coasting is selected.

##HelpTopicID=411
One-Finger Scrolling
You can scroll vertically.

Click on the window or item you wish to scroll and slide your finger upwards or downwards along the right edge of the TouchPad to scroll vertically.

If scrolling does not respond, ensure that the appropriate check box is selected and that the window or item on which you have clicked is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling
The ChiralScrolling™ feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed.

To enable this feature, select the Enable ChiralScrolling check box.

To use ChiralScrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is the right side of the TouchPad.
2.	Move your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once ChiralScrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion.

NOTE: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.

3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=413
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the scrolling regions on the TouchPad surface.

When you place your finger on the TouchPad, arrows appear along the edge of the TouchPad diagram to show your finger's position. If your finger is in an active scrolling region on the TouchPad, the corresponding scrolling area on the diagram will turn a solid color. You can make the scrolling regions larger or smaller by dragging one of the small black squares on the edge of the cross-hatched area.

If you have difficulty triggering scrolling, try making the scrolling region larger by moving the edges of the cross-hatched area inward. If you find that scrolling triggers too easily, try making the scrolling region smaller.

If the scrolling regions are gray and cannot be adjusted, ensure that the scrolling feature is enabled.

To enable scrolling:

1.	Select Scrolling in the menu tree to the left.
2.	Select the desired method of scrolling, and enable vertical scrolling.

##HelpTopicID=414
Buttons
By default, the Buttons act as mouse buttons for this pointing device. 

You can also specify a different action to be performed when you press a button. For example, you could define the right button to "go to a web page in your default browser". Each time you click the right button on your pointing device, your web browser would automatically open and load the specified page.

##HelpTopicID=415
Advanced Filters
To minimize unintentional pointer motion and tapping, the advanced accidental contact filters require that pointing and tapping begin in the starting zone. The starting zone is a rectangular area in the center of the TouchPad.  The starting zone area can be adjusted by clicking on the Starting Zone Size topic from the menu tree.  To adjust filter activation timing, choose the Filter Activation Time topic from the menu tree.

Restrict pointing to zone
When this option is selected, your finger must be in the starting zone before movement will affect the pointer.  Contact with the TouchPad will be ignored until your finger is in the starting zone.  After pointer motion is initiated, the TouchPad will work normally until the TouchPad is inactive for the specified time.  To adjust filter activation timing, choose the Filter Activation Time topic from the menu tree.

Restrict tapping to zone
When this option is selected, taps must be initiated in the Starting Zone. Taps initiated outside the starting zone will be suppressed. This filter is active only when the TouchPad has been inactive for the specified time. To adjust filter activation timing, choose the Filter Activation Time topic from the menu tree.

##HelpTopicID=416
The Filter Activation Time slider allows you to adjust when the advanced filters activate.  To increase the length of idle time required to pass before the advanced filters activate, move the slider towards 5 seconds. To decrease the length of idle time required to pass before the advanced filters activate, move the slider towards 0 seconds.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-Enhanced
Accidental Contact Mitigation Settings can help reduce unwanted touchpad behavior. See each setting for more detail.

##HelpTopicID=418
The PalmCheck™ feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. PalmCheck allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the PalmCheck setting by moving the slider to the right toward Max. If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the PalmCheck setting by moving the slider to the left toward Off. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is close to Max.

##HelpTopicID=419
By default, a one-finger click in the lower right corner of the ClickPad performs the same action as a secondary(right) mouse click.

The action performed by a one-finger corner click is configurable.  To assign a different action, select an action from the list.

Some actions require additional configuration. If more information is required, the Configure button will become enabled or a dialog box will appear.

You can click the Configure button at any time to view or change your settings.

If you are in Left-handed configuration, click in the lower left side of the ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense is the Accidental Contact Mitigation technology for Synaptics' advanced Image Sensors.  Settings can help reduce unwanted touchpad behavior. See each setting for more detail.

##HelpTopicID=421
The SmartSense feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. SmartSense allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.

If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the SmartSense setting by moving the slider to the right toward Max. If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the SmartSense setting by moving the slider to the left toward Off. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is close to Max.

##HelpTopicID=422
Enable Inertia
Select this option to continue scrolling after breaking contact with the TouchPad.  Once this is selected, you can enable either Coasting or Momentum Scrolling.

##HelpTopicID=423
Enable Momentum Scrolling
When this option is selected, use a “flick” motion to begin scrolling, and scrolling will continue after breaking contact with the TouchPad.

##HelpTopicID=424
To adjust the momentum scrolling distance, use the slider.  If you want to scroll farther, move the slider towards Maximum.  To scroll a shorter distance, move the slider towards Minimum.

##HelpTopicID=425
Enable Vertical Four-Finger Flick
When this option is enabled, a downward or upward four-finger flick minimizes or restores the windows on your desktop. 

To minimize or restore the windows on your desktop:

1.	Place four fingers near the upper or lower edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion vertically towards the other edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	Perform another Four-Finger Flick to restore the windows on your desktop.

##HelpTopicID=426
When this option is selected, quickly sliding a finger back and forth across the TouchPad activates a disabled device.
##HelpTopicID=427
Circular Scrolling
The Circular Scrolling™ feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed.

To enable this feature, select the Enable Circular Scrolling check box.

To use Circular Scrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is the right side of the TouchPad. To scroll left or right, the target zone is the lower edge of the TouchPad.
2.	Move your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once Circular Scrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion.

NOTE: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.

3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=428
Enable Circular Scrolling™
This feature enables you to scroll continuously with one, smooth, circular motion. Scrolling speed is controlled by finger speed. To enable this feature, select the Enable Circular Scrolling checkbox.

To use Circular Scrolling:

1.	Place one finger down on the target zone. To scroll up or down, the target zone is the right side of the TouchPad. To scroll left or right, the target zone is the lower edge of the TouchPad.
2.	Move your finger in the direction you want to scroll, and then begin moving your finger in clockwise or counterclockwise circles. Once Circular Scrolling is initiated, your finger can drift anywhere on the TouchPad surface while making a circular motion. Note: To change the direction of scrolling, simply reverse the direction of finger motion. You will begin scrolling in the opposite direction.
3.	To stop scrolling and return to pointing mode, lift your finger up off the TouchPad surface.

##HelpTopicID=429
Two-Finger Scrolling
The Two-Finger Scrolling feature allows you to scroll vertically or horizontally from anywhere on the TouchPad surface. Place two fingers down on the TouchPad and then slide them in the desired direction. You do not need to be in a scrolling region to scroll.

Make sure the fingers are slightly apart from each other. Lift both fingers off the TouchPad to stop scrolling.

##HelpTopicID=430
Pinch Zoom
The Pinch Zoom gesture delivers zooming functionality in many applications. You can use the Pinch Zoom gesture to perform the same functions that a scroll wheel performs on standard Windows applications that support Ctrl-Scroll Wheel zoom functionality.

Select the Pinch Zoom checkbox to enable the pinch gesture for zooming. Use the tips of your fingers for best results.

##HelpTopicID=431
Enable Pivot Rotate
When this box is checked, you can rotate an object, such as a photo, in 90 degree increments.

Ensure that the space between the two fingers remains the same while performing the gesture.

##HelpTopicID=432
Three-Finger Press
When this box is checked, a Three-Finger Press will launch a specified application. To customize the application(s) that launch, click the settings button.

Make sure there is a small gap between your fingers when performing this gesture.

##HelpTopicID=433
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window. You can also use the Three-Finger Flick to enter or exit slideshow mode from your photo viewer.  Check this box to enable the use of the Three-Finger Flick for navigation and slideshows.

Make sure your fingers are slightly separated when you perform this gesture.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
You can click-and-drag with one finger to move a selected item. 

To perform a One-Finger Click-and-Drag Gesture:
1.	Use your cursor to highlight the item you want to move.
2.	Press one finger down on the ClickPad.
3.	Keep the ClickPad pressed down while dragging the selected item to the desired location.
4.	Lift your finger off the ClickPad when you want to release the item.

##HelpTopicID=437
You can click-and-drag with two fingers to perform the equivalent of a right-physical-button click-and-drag.

To perform a Two-Finger Click-and-Drag Gesture:
1.	Use your cursor to highlight the item you want to move. 
2.	Press two-fingers down on the ClickPad.
3.	Keep the ClickPad pressed down while dragging the selected item to the desired location.
4.	Lift your fingers off the ClickPad when you want to release the item.

##HelpTopicID=438
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing two fingers down performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click.

##HelpTopicID=439
Three-Finger Flick
Vertical and horizontal Three-finger flicks provide convenient shortcuts for switching applications and minimizing or restoring your desktop.

##HelpTopicID=440
Three-Finger Vertical Flick
When this option is enabled, a downward three-finger flick minimizes or restores the windows on your desktop. An upward three-finger flick opens the application switcher.

To minimize the windows on your desktop:

1.	Place three fingers near the upper edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the lower edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	Repeat the gesture to restore the windows on your desktop.

To open the Aero 3D application switcher:

1.	Place three fingers near the lower edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the upper edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	The Aero 3D application switcher will open.
5.	To page through the applications, slide one to three fingers horizontally.
6.	When the desired application is highlighted, tap on the TouchPad to switch to it.

##HelpTopicID=441
Buttons
By default, the Buttons act as mouse buttons for this pointing device. If this box is not checked, the buttons are disabled and pressing them has no effect; tapping is the only way to click with your pointing device.

##HelpTopicID=442
Two-Finger Tapping
Tap two fingers simultaneously anywhere on the TouchPad to perform the same action as a secondary (right) mouse click. Make sure that there is a slight gap between the fingers when performing a two-finger tap.

##HelpTopicID=443
Prioritize for TrackPoint and keyboard input
Prioritizing for TrackPoint and keyboard input will temporarily ignore contact on the touchpad for a short time following input on either the TrackPoint or keyboard.

##HelpTopicID=444
Buttons
Adjust button-specific parameters.

##HelpTopicID=445
Right Button Zone
Adjust the Right Button Zone size on the TouchPad surface.

##HelpTopicID=446
Three-Finger Flick
To enable this feature, select Three-Finger Flick.
To minimize the windows on your desktop:
1.	Place three fingers near the upper edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the lower edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	Repeat the gesture to restore the windows on your desktop.

To open the application switcher:
1.	Place three fingers near the lower edge of the TouchPad. There should be a slight gap between your fingers.
2.	Flick your fingers in a smooth, straight motion towards the upper edge.
3.	Lift your fingers off the TouchPad.
4.	The application switcher will open.
5.	To page through the applications, slide three fingers horizontally. When the desired application is highlighted, move the cursor to the desired application and click to select it.

Horizontal Three-Finger Flick:
Horizontal three-finger flicks navigate up and down in a document and forward or back in Windows Explorer. A three-finger flick to the right will navigate forward or page up and a three-finger flick to the left will navigate back or page down.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Enable the Smart Detector feature to help prevent accidental cursor movement. To activate pointing, press one of the buttons, or begin pointing in the designated Activation Region. While typing, pointing is automatically suppressed unless the pointing begins in the Activation Region.
By default the Activation Region is located in the top-center of the TouchPad. To adjust the location of the Active Area, click and drag the circle. To adjust the size of the Active Area, choose one of the pre-set sizes, or choose Customize and specify a size by adjusting the slider.

##HelpTopicID=448
When Restrict contact to zone after typing is selected, typing will disable the TouchPad until you initiate pointing, tapping, or gestures in the starting zone.
After contact is initiated in the starting zone, the TouchPad will work normally until you type again.

##HelpTopicID=449
Adjust EdgeMotion Speed
You can choose the EdgeMotion speed by adjusting the slider between Slow and Fast.

If the controls on this page are gray and cannot be adjusted, ensure that EdgeMotion is enabled. To enable EdgeMotion, perform the following steps:

1.	Select EdgeMotion in the menu tree to the left.
2.	Select one of the Perform EdgeMotion options.
3.	Select EdgeMotion Speed from the menu tree to return to this page.

##HelpTopicID=451
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

Watch the video to learn how to perform a Three-Finger Flick. Make sure your fingers are slightly separated when you perform this gesture.

##HelpTopicID=452
Locking Drags
When this feature is selected, objects can be dragged long distances across the screen using several finger strokes. When Locking Drags is selected, a drag action persists for a short time after you lift your finger from the TouchPad. Tap the TouchPad again to drop the object and end the drag.

The locking drag will automatically release if your finger does not immediately touch the TouchPad again.

##HelpTopicID=453
Using the Properties Window
The Properties window allows you to personalize your pointing device settings. Use the menu tree to access the customizable features. Click on the arrow next to a feature or double-click on it to see the options.

Enabling and Disabling Features
Check the box to enable a feature; uncheck the box to disable it.

Settings
If the selected feature displays a settings icon that highlights when you hover the pointer over it, you can click it or double-click on the feature's name to configure its settings. If you cannot click a settings icon, ensure the feature’s checkbox and any parent checkboxes are checked.

Help
The question mark icon and Help button can be clicked to display help information.

Close Button
The Close button on the settings window closes the window. The changes will become permanent only after clicking Apply or OK on the Properties window.

Defaults Button
The Defaults button on the Properties window restores all TouchPad settings to the factory-set values, except for the Three-Finger Press value. The value for Three-Finger Press is not changed.

The Defaults button on a settings window returns all the settings in the current window to the factory-set values. The changes will become permanent only after clicking Apply or OK on the Properties window.

OK Button
The OK button saves your changes and closes the Properties window.

Cancel Button
The Cancel button closes the Properties window without saving any changes.

Apply Button
The Apply button saves your changes, but keeps the Properties window open so you can make more changes.

##HelpTopicID=454
Enable Edge Swipes
Select the Enable Edge Swipes checkbox to enable a one-finger movement from the edge of the TouchPad in towards the center of the TouchPad:

1.	A swipe from the left edge to the center switches from the currently open application to the previously open application.
2.	A swipe from the right edge to the center opens or closes the Charms bar.
3.	A swipe from the the top edge to the center opens or closes the Application Bar.

##HelpTopicID=455
To perform a two-finger click, press two fingers down on the ClickPad surface until you feel it descend. By default, a two-finger click is equivalent to clicking a secondary button. 

##HelpTopicID=456
Enable Reverse Three-Finger Flick direction
When this option is selected, the direction of the Three-Finger flick reverses. For example, a Three-Finger flick to the left would navigate to the next page and a Three-Finger Flick to the right would navigate to the previous page.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0406
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0509200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1108200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0518201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revised translation in topic 119.
v0726201100, Revised topics 224, 358, 359, 366, 378, 379, 381 and 411.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revised topics 31, 321, 331, 393, 411 and 423.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Revised topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Hjælpeemne udefineret

##HelpTopicID=0
Med vinduet Egenskaber kan du definere indstillingerne for dit pegeredskab. Brug menutræet til venstre for at få adgang til tilpasningsfunktionerne.

Brug af vinduet Egenskaber
Klik på en funktion på menutræet for at få vist en side med indstillinger for funktionen. Visse funktioner har flere sider med indstillinger. Klik på + (plus-tegnet) ved siden af en funktion for at få vist alle tilknyttede sider. Indstillingerne vises i vinduet til højre for menutræet. Oplysninger om disse indstillinger og vejledning i, hvordan du kan ændre dem, vises her i informationsfeltet. Du kan bruge bladringsfeltet til at få vist indholdet i informationsfeltet.

Knappen Standarder
Vælg knappen Standarder for at indsætte standardindstillingerne på den aktuelle side.

Knappen OK
Vælg knappen OK for at gemme dine ændringer og lukke vinduet Egenskaber.

Knappen Annuller
Vælg knappen Annuller for at lukke vinduet Egenskaber uden at gemme ændringer. De tidligere indstillinger træder i kraft.

Knappen Udfør
Vælg knappen Udfør for at gemme dine ændringer. Vinduet Egenskaber forbliver åbent, så du kan foretage flere ændringer.

##HelpTopicID=1
Afkrydsningsfeltet Aktiver knapper aktiverer museknapperne for dette pegeredskab. Handlingen, som udføres, når du trykker på en knap, konfigureres ved at vælge navnet på knappen på menutræet. Du kan f.eks. definere højre knap til at "gå til en webside i standardbrowseren". Hver gang du klikker med højre knap på pegeredskabet, vil webbrowseren så åbne og indlæse den angivne side automatisk.

Når Aktiver knapper ikke er valgt, deaktiveres knapperne, og der udføres ingen handling, når du trykker på dem. Den eneste måde, du kan klikke med pegeredskabet, er med slag.

##HelpTopicID=2
Rul element under markør
Funktionen 'Rul element under markør' forsøger altid at rulle det vindue i det aktive program, der aktuelt er under markøren. Hvis markøren ikke er over det aktive program, er der slet ingen ting der ruller.
For eksempel, når Windows Explorer er aktivt: hvis markøren er over venstre rude, så ruller den oversigten over mappestrukturen - hvis den er over højre rude, så ruller den rullelisten. Hvis du klikker på et andet program, så vil Windows Explorer ikke rulle, selvom markøren står lige over et af dets vinduer.

##HelpTopicID=3
Vælg en handling fra listen ovenfor for at tildele den til den valgte knap. Den valgte handling vil forekomme, hver gang du trykker på knappen.

Hvis du ikke er i stand til at vælge en handling fra listen, skal du kontrollere, at knapperne er aktiveret. Knapperne aktiveres ved at udføre følgende trin:

1.	Vælg Knapper på menutræet til venstre.
2.	Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver knapper.
3.	Vælg knappen på menutræet Knapper for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=4
Denne knap åbner en konfigurationsdialogboks i forbindelse med handlingen valgt på listen.

##HelpTopicID=5
Med funktionen Tryk-og-vælg kan du bruge slag- og trykbevægelser til at foretage museklik.

Slag eller tryk på spidsen af pegeredskabet er det samme som at klikke med venstre museknap. Slag eller tryk kan dog være hurtigere og mere komfortable end brug af museknappen.

"Slå" betyder en hurtig berøring og et slip med fingeren fra TouchPad. Et let, hurtigt slag virker bedst. Meget hårde eller langsomme slag er knapt så effektive. Slå én gang for et enkelt klik eller to gange (hurtigt efter hinanden) for et dobbeltklik.

"Tryk" betyder et raskt tryk nedad på toppen af TouchPad med fingeren. Et let og roligt tryk virker bedst. Tryk lige ned for at simulere et klik og hold med museknappen. Tryk lige ned og derefter til siden for at klikke og trække i en bestemt retning. Slip trykket, når du vil slippe museknappen.

Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver Tryk-og-vælg for at aktivere denne funktion.

Der kan også klikkes med de knapperne. Hvis du rydder dette afkrydningsfelt, er det kun muligt at klikke med knapperne.

##HelpTopicID=6
Dette menutræ viser indstillingerne for pegeredskabet. Du kan konfigurere en indstilling ved at klikke på indgangen for den tilsvarende indstilling.

##HelpTopicID=7
Med indstillingssiderne for Markørbevægelse kan du definere, hvordan musens markør bevæger sig på skærmbilledet, når den reagerer på dine pegehandlinger.

##HelpTopicID=8
Med funktionen Tvunget bevægelse kan du tvinge ægte vandrette eller lodrette bevægelser med markøren på skærmbilledet. Denne funktion er især nyttig i forbindelse med tegneprogrammer. Tvunget bevægelse aktiveres ved at trykke på og holde en bestemt tast nede, mens markøren bevæges. Når du trykker på tasten, bestemmer retningen på den første markørbevægelse den tilladte bevægelsesretning, så længe du beholder fingeren på TouchPad.

Sådan aktiveres funktionen Tvunget bevægelse:

1.	Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver tvunget bevægelse for at aktivere indstillingerne på listen.
2.	Vælg en tast på listen for at aktivere Tvunget bevægelse.
3.	Tryk på og hold den valgte tast nede, når du ønsker at tvinge markørbevægelsen.

##HelpTopicID=9
Tryk-og-vælg betyder venstreklik
Denne indstilling giver et venstre museklik, når du slår eller trykker på pegepinden. Et højre museklik bruges normalt til at vise en pop op-menu.

##HelpTopicID=10
Tilstanden Tvunget bevægelse kan aktiveres med disse taster. Vælg en tast ved at klikke på indgangen på listen.

##HelpTopicID=11
Funktionen EdgeMotion™ er designet til at gøre lange markørbevægelser enklere. Når fingeren når kanten af TouchPad, flytter markøren fortsat i samme retning, indtil du løfter fingeren.
Vælg en af indstillingerne for EdgeMotion (kantbevægelse).
Funktionen Virtuel rulning understøtter også EdgeMotion. Hvis du vil kontrollere EdgeMotion, mens du bladrer, skal du vælge Lang rulning under Virtuel rulning i menutræet.

##HelpTopicID=12
Aktiver kun EdgeMotion, når der trækkes
Når denne indstilling er valgt, udføres EdgeMotion kun under slå-og-træk. EdgeMotion udføres ikke ved normale markørbevægelser. Denne funktion virker kun, når du har valgt indstillingen Aktiver slag.

##HelpTopicID=13
Aktiver EdgeMotion, når der trækkes eller peges
Når denne indstilling er valgt, udføres EdgeMotion, når fingeren når kanten af TouchPad.

##HelpTopicID=14
Ingen EdgeMotion 
Hvis du vil flytte markøren et langt stykke uden EdgeMotion, skal du foretage gentagne fingerstrøg på TouchPad eller øge markørens bevægelseshastighed på musens kontrolpanel.

##HelpTopicID=15
Når du vælger afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner, kan du konfigurere hvert af de fire hjørner på TouchPad overfladen til at fungere som forskellige knapper, når der anvendes slag på dem. Disse hjørneområder kaldes for Slagzoner.

Slag i midten af TouchPad udfører altid et venstreklik.

Hvis du rydder afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner, vil et slag på TouchPad udføre et venstreklik.

Du kan angive slagzoner for mange forskellige handlinger.

Sådan aktiveres slagzoner:

1.	Sørg for at Aktiver slag er valgt på siden Slag.
2.	Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner ovenfor.
3.	Vælg navnet på en slagzone på menutræet for at tildele en handling til den zone.

##HelpTopicID=16
Vælg en handling for slag i zonen nederst til venstre på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Midterklik, vil et slag i nederste, venstre hjørne på TouchPad udføre samme handling som et midterklik. Vælg Ingen zone for at aktivere denne slagzone (slag i zonen vil så virke som et venstreklik på samme måde som på resten af TouchPad).

##HelpTopicID=17
Vælg en handling for slag i zonen i øverste venstre hjørne på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Midterklik, vil et slag i det øverste,venstre hjørne på TouchPad udføre samme handling som et midterklik. Vælg Ingen zone for at deaktivere denne slagzone (slag i zonen vil så virke som et venstreklik på samme måde som på resten af TouchPad).

##HelpTopicID=18
Vælg en handling for slag i zonen i øverste højre hjørne på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Højreklik, vil et slag i øverste, højre hjørne på TouchPad udføre samme handling som et tryk på højre knap på musen eller TouchPad. Vælg Ingen zone for at deaktivere denne slagzone (slag i zonen vil så virke som et venstreklik på samme måde som på resten af TouchPad).

##HelpTopicID=19
Vælg en handling for slag i zonen i nederste højre hjørne på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Højreklik, vil et slag i nederste, højre hjørne på TouchPad udføre samme handling som et tryk på højre knap på musen eller TouchPad. Vælg Ingen zone for at deaktivere denne slagzone (slag i zonen vil så virke som et venstreklik på samme måde som på resten af TouchPad).

##HelpTopicID=20
Tryk på denne knap for at få vist dialogboksen Egenskaber for den valgte handling.

##HelpTopicID=21
Diagrammet ovenfor viser overfladen på TouchPad. Det krydsskraverede område i diagrammet viser de aktive slagzoneområder på TouchPad.

Når du anbringer din finger på TouchPad, vises der pile langs kanten af TouchPad diagrammet for at vise fingerens position. Hvis fingeren er i et aktivt slagzoneområde på TouchPad, ændres det tilsvarende slagzoneområde på diagrammet til en massiv farve. Du kan gøre slagzoneområderne større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter på hjørnerne i de krydsskraverede områder.

Hvis du har problemer med at aktivere en slagzonehandling, kan du prøve at gøre slagzoneområdet større. Hvis en slagzonehandling aktiveres for nemt, kan du prøve at gøre slag zoneområdet mindre.

Hvis slagzoner er grå og ikke kan justeres, skal du sørge for, at Slag og Slagzoner er valgt.

##HelpTopicID=22
Med denne sektion kan du brugerdefinere knapperne på TouchPad.

##HelpTopicID=23
Standardindstillinger
Sætter alle indstillinger på denne side tilbage til standardværdierne.

##HelpTopicID=24
Hastighed for EdgeMotion kan konfigureres til at være trykfølsom eller konstant.

Kontroller hastighed med fingertryk
Vælg denne indstilling, hvis hastigheden for EdgeMotion skal øges, når du trykker hårdere med fingeren på TouchPad overfladen.

Konstant hastighed
Vælg denne indstilling for at angive, at hastigheden for EdgeMotion hele tiden er den samme.

Justering af hastigheden for EdgeMotion
Denne skyder styrer hastigheden for EdgeMotion, når du har valgt indstillingen Konstant hastighed. Du kan vælge hastigheden for EdgeMotion ved at justere skyderen mellem Langsomt og Hurtigt.

Hvis valgmulighederne på denne side er gråtonede og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at EdgeMotion er aktiveret. Du aktiverer EdgeMotion ved at udføre følgende trin:

1.	Vælg EdgeMotion på menutræet til venstre.
2.	Vælg en af indstillingerne for EdgeMotion.
3.	Vælg Hastighed for EdgeMotion på menutræet for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=25
Når dette afkrydsningsfelt er valgt, angives hastigheden for EdgeMotion med hvor hårdt, du trykker med fingeren på TouchPad.

Når dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, bevæger markøren sig ved hastigheden angivet på skyderen, når fingeren er i EdgeMotion-området.

##HelpTopicID=26
Vælg dette afkrydsningsfelt for en konstant hastighed for EdgeMotion.

##HelpTopicID=27
Slag på overfladen på TouchPad svarer til at klikke med venstre TouchPad-museknap. Slag er dog normalt hurtigere og mere komfortable end brug af museknappen.

"Slå" betyder en hurtig berøring og et slip med fingeren fra TouchPad. Et let, hurtigt slag virker bedst. Meget hårde eller langsomme slag er knapt så effektive. Slå én gang for et enkelt klik eller to gange (hurtigt efter hinanden) for et dobbeltklik.

Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver slag for at aktivere denne funktion. Knapperne på TouchPad kan også bruges til at klikke. Hvis du rydder dette afkrydsningsfelt, kan der kun klikkes med TouchPad knapperne.

##HelpTopicID=28
Selvstudium i virtuel rulning
Denne labyrint vil hjælpe dig med at lære at bruge funktionen Virtuel rulning.

##HelpTopicID=29
Når afkrydsningsfeltet Slå for klik ikke er valgt, skal du trykke på TouchPad knapperne for at klikke.

##HelpTopicID=30
Slå igen og hold for at trække
Vælg dette afkrydsningsfelt for at trække objekter og valg ved hjælp af slag på TouchPad. Træk ved at slå to gange på objektet og holde fingeren nede på TouchPad med det andet slag. Flyt det valgte objekt ved at lade fingeren glide over TouchPad overfladen og løfte fingeren for at slippe objektet. Denne handling svarer til, at du trykker på en museknap, flytter musen og slipper museknappen.

##HelpTopicID=31
Låsetræk 
Med funktionen Låsetræk kan du trække objekter på tværs af skærmbilledet ved brug af flere fingerstrøg. Når Låsetræk er valgt, er en trækhandling forsat aktiv, efter at du løfter fingeren fra TouchPad. Slå på TouchPad igen, eller klik på en knap for at slippe objektet og afslutte trækket. Funktionerne Slag og Slå igen, og hold for at trække skal være valgt, for at du kan bruge Låsetræk.

##HelpTopicID=32
Funktionen PalmCheck™ forhindrer brug af TouchPad ved tilfældig berøring. PalmCheck gør det muligt for TouchPad at vide, hvornår håndfladen hviler på den eller tilfældigt berører den, når du taster. Dette vil hjælpe med at forhindre uønskede markørbevægelser eller klik.

Hvis TouchPad aktiverer uønskede markørbevægelser eller klik, kan du øge indstillingen for PalmCheck ved at flytte skyderen til højre mod Maksimum. Hvis TouchPad ikke registrerer tilsigtede bevægelser eller slag, kan du mindske indstillingen for PalmCheck ved at flytte skyderen til venstre mod Minimum. Det er mere sandsynligt, at bevægelser eller slag ikke registreres, hvis skyderen er i den røde zone.

##HelpTopicID=33
Med skyderen Berøringsfølsomhed kan du justere, hvor meget fingertryk der skal anvendes, før TouchPad reagerer.

Hvis markørens bevægelser eller klik er uregelmæssige, eller hvis du arbejder i et område med høj fugtighed, kan du mindske følsomheden ved at flytte skyderen til højre mod Hård berøring.

Hvis du skal trykke for hårdt for at betjene Touchpad, eller hvis TouchPad ikke altid reagerer på dine slag, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen til venstre mod Let berøring.

##HelpTopicID=34
Rul valgt element 
Funktionen 'Rul valgt element' prøver altid at rulle det specifikke vindue i det aktive program, der har tastaturfokus. Der rulles der i det vindue, der har tastaturfokus, selv om markøren slet ikke er over det aktive program.
For eksempel i Windows Explorer: når du klikker på venstre rude og ruller, så ruller oversigten over mappestrukturen.

##HelpTopicID=35
Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver EdgeMotion, når der rulles, hvis du ønsker fortsat at blade, når fingeren når kanten af TouchPad.

##HelpTopicID=36
Tryk-og-vælg betyder højreklik 
Denne indstilling udfører et højre museklik, når du slår eller trykker på pegepinden. Et højre museklik bruges normalt til at vise en pop op-menu.

##HelpTopicID=37
Funktionen Friløb gør det nemmere at blade gennem lange dokumenter. Med Friløb fortsætter Virtuel rulning, efter du har løftet fingeren af TouchPad. Brug Friløb ved at flytte og løfte fingeren i en jævn bevægelse. Stop Friløb ved at placere fingeren på TouchPad.

##HelpTopicID=38
Aktiver vandret rulning 
Vælg dette afkrydsningsfelt for at aktivere vandret Virtuel rulning på vinduer med vandrette bladringsfelter. Når du lader fingeren glide frem og tilbage langs den nederste kant på TouchPad, bladrer du vandret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=39
Aktiver lodret rulning 
Vælg dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret Virtuel rulning. Når du lader fingeren glide op og ned langs højre kant på TouchPad, bladrer du lodret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=40
Diagrammet ovenfor viser overfladen på TouchPad. Det krydsskraverede område på diagrammet viser områderne for Virtuel rulning på TouchPad.

Når du placerer fingeren på TouchPad, angiver pilene langs kanten af TouchPad-diagrammet fingerens position, Hvis fingeren er i et aktivet område for Virtuel rulning på TouchPad, ændres det tilsvarende område for Virtuel rulning på diagrammet til en massiv farve. Du kan gøre områderne for Virtuel rulning større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter på kanten af det krydsskraverede område.

Hvis du har problemer med at aktivere Virtuel rulning, kan du prøve at gøre området for Virtuel rulning større ved at flytte kanterne på det krydsskraverede område indad. Hvis Virtuel rulning aktiveres for nemt, kan du prøve at gøre området for Virtuel rulning mindre.

Hvis områderne for Virtuel rulning er gråtonede og ikke kan justeres, skal du sørge for, at Virtuel rulning er aktiveret. Virtuel rulning aktiveres ved at foretage følgende trin:

1.	Vælg Virtuel rulning på menutræet til venstre.
2.	Vælg de ønskede afkrydsningsfelter for Aktiver rulning.
3.	Vælg Rulleområde på menutræet for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=41
Knappen Øvelse
Klik på knappen Øvelse for at køre selvstudiet Virtuel rulning. Denne labyrint vil hjælpe dig med at lære at bruge Virtuel rulning.

Bemærk: Sørg for at afkrydsningsfelterne Aktiver vandret rulning og Aktiver lodret rulning er valgt.

Undersøg labyrinten, inden du begynder at lede efter begyndelses- og slutpunkterne. Du kan ikke se hele labyrinten, da den er større end vinduet. Brug Virtuel rulning til at flytte visningen af labyrinten i vinduet. Hold tasten Ctrl nede og brug Virtuel rulning til at gøre labyrinten større eller mindre.

En gul prik i det øverste venstre hjørne af labyrinten viser indgangen til labyrinten. En blå prik på højre side af labyrinten viser udgangen.

Sådan kommer du i gang:

1.	Klik på den røde firkant i den gule prik for at begynde.
2.	Brug piletasterne eller slå på TouchPad for at navigere gennem labyrinten.
3.	Brug Virtuel rulning til at flytte visningen af labyrinten.
4.	Luk øvelsesvinduet for Virtuel rulning, når du når den blå prik i den modsatte side af labyrinten.

##HelpTopicID=42
Du kan styre hastigheden for Virtuel rulning med denne skyder. Træk skyderen mod højre for hurtigere bladning.

##HelpTopicID=43
Her kan du definere markørens bevægelser. Vælg hjælp om bestemte områder for at få flere oplysninger.

##HelpTopicID=44
Vælg for slå og træk
Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at tryk skal foretage et valg og træk, og slag blot skal foretage et valg.

##HelpTopicID=45
Med funktionen Langsom bevægelse kan du nedsætte markørhastigheden for at forbedre pegefunktionens nøjagtighed for fin pegning. Langsom bevægelse aktiveres ved at trykke på og holde en bestemt tast nede, mens markøren bevæges.

Sådan aktiveres funktionen Langsom bevægelse:

1.	Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver langsom bevægelse for at aktivere indstillingerne på listen.
2.	Vælg en tast på listen for at aktivere Langsom bevægelse.
3.	Tryk på og hold den valgte tast nede, når du vil bruge Langsom bevægelse.

##HelpTopicID=46
Denne funktion flytter automatisk markøren til knappen Standard, når en dialogboks vises på skærmbilledet.

##HelpTopicID=47
Du vil måske en gang imellem begrænse markøren til kun at flytte vandret eller lodret. Du kan angive en tvunget markørtast og derefter trykke på og holde denne tast nede, når du bevæger markøren. Den retning, du først flytter markøren i, når du holder denne tast nede, bestemmer om markøren er tvunget til at flytte kun vandret eller kun lodret.

##HelpTopicID=49
Valg af indstillingen Hurtig for opdateringshastigheden for markøren giver normalt meget jævne markørbevægelser. Hvis markøren forekommer ustabil eller flimrer på skærmbilledet, kan du dog prøve at vælge Langsom for opdateringshastigheden for markøren.

##HelpTopicID=50
På siderne med egenskaber for Synaptics TouchPad kan du konfigurere din TouchPad. Disse sider findes på kontrolpanelet med musegenskaber.

##HelpTopicID=51
Klik her for at starte din internetbrowser og gå direkte til denne link.

##HelpTopicID=52
Panorering betyder kontinuerlig bladning. Du kan panorere vandret, lodret eller diagonalt i begge retninger.

Bemærk at panorering kun virker i programmer, som understøtter Microsoft Intellimouse, og at mange af disse programmer begrænser de retninger, som du kan panorere i (f.eks.: i Microsoft Word kan du kun panorere lodret, i Microsoft Excel kan du panorere lodret og vandret, men ikke diagonalt).

##HelpTopicID=53
Zooming betyder at ændre forstørrelsen af dit dokument. Zoom ind for at øge forstørrelsen, og zoom ud for at mindske forstørrelsen.

Bemærk at det kun er muligt at zoome i programmer, som understøtter Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Denne handling flytter automatisk markøren til knappen Start på bladringsfeltet, og åbner menuen Start.

##HelpTopicID=55
Spring til menuen for det aktuelle vindue
Denne handling flytter automatisk markøren til indgangen længst til venstre på det aktuelle vindues menu (normalt menuen Filer) og åbner den.
Denne funktion virker muligvis ikke i visse vinduer, som ikke har standardmenuer.

##HelpTopicID=56
Denne handling aktiverer det aktuelle vindue.

##HelpTopicID=57
Denne handling maksimerer det aktuelle vindue, så det dækker hele skærmbilledet. Hvis det aktuelle vindue allerede er maksimeret, bringer denne handling vinduet tibage til dets originale størrelse og position.

##HelpTopicID=58
Denne handling bringer et minimeret eller maksimeret vindue tilbage til dets originale størrelse og position.

##HelpTopicID=59
Denne handling kører automatisk et program, som du angiver. Efter valg af denne handling kan du vælge programmet, som skal køres, ved at klikke på knappen Egenskaber ved siden af kombinationsfeltet.

##HelpTopicID=60
Med denne handling kan du bruge hele TouchPad-overfladen til at styre Virtuel rulning. Normal betjening af TouchPad genoptages ved ganske enkelt at foretage den tilknyttede handling endnu en gang.

##HelpTopicID=61
Hvis det aktive program er en webbrowser, går denne handling til den forrige side i browserens historiebuffer.

##HelpTopicID=62
Hvis det aktive program er en webbrowser, går denne handling til den næste side i browserens historiebuffer.

##HelpTopicID=63
Denne handling starter standardwebbrowseren og går til en webside. Efter valg af denne handling, kan du vælge at besøge en webside ved at klikke på knappen Egenskaber ved siden af kombinationsfeltet.

##HelpTopicID=64
Hvis det aktive program er en webbrowser, genindlæser denne handling den aktuelle webside.

##HelpTopicID=65
Hvis det aktive program er en webbrowser, afbryder denne handling browseren indlæsningen af den aktuelle webside.

##HelpTopicID=66
Hvis du anbringer to fingre på TouchPad-overfladen og flytter dem i en bestemt retning, kaldes det en Handling med to fingre. TouchPad kan registrere sådanne bevægelser ved hver af de otte kompaspunkter. Med denne side kan du definere det, som TouchPad skal udføre, når en Handling registreres.

Du aktiverer en Handling ved at afkrydse feltet Aktiver. Vælg derefter en handling på pop-op-listen for hver retning.

##HelpTopicID=67
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det øverste venstre område på TouchPad.

##HelpTopicID=68
Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=69
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det øverste område på TouchPad.

##HelpTopicID=70
Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=80
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det øverste, venstre område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=81
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det venstre område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=82
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det nederste, højre område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=83
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det nederste område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=84
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det nederste, venstre område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=85
Vælg den handling, der skal foretages med en Handling med to fingre, i det venstre område på TouchPad.

Hvis du f.eks. vælger Tryk på tasten PgUp, udføres den samme handling, som når du trykker på tasten PgUp på tastaturet.

##HelpTopicID=86
Indspilning og afspilning af en tastaturmakro

Denne handling afspiller en forindspillet sekvens af tastaturslag. Efter valg af denne handling kan du indspille sekvensen af tastaturslag, som skal afspilles.

##HelpTopicID=87
Dialogboksen Indspilning af tastaturmakro
Med denne dialogboks kan du indspille en sekvens af tastaturslag til efterfølgende afspilning. En sådan indspilning af en sekvens med tastaturslag kaldes ofte for en tastaturmakro.

Tryk på knappen Start for at starte indspilningen af en makro. Knappen Stop aktiveres derefter, og knappen Start deaktives for at angive, at indspilning er i gang. Da alle tastaturslag opfanges under indspilning, kan du kun afslutte indspilningstilstanden på ved at trykke på knappen Stop med musen.

Når der ikke indspilles, kan du bruge knappen Ryd til at tømme bufferen med de indspillede tastaturslag. Under indspilning virker denne knap som tasten backspace (tilbagerykning). Når du vælger knappen Tilbage, fjernes den sidste indgang fra bufferen med indspillede tastaturslag. Bemærk at du skal vælge knappen Tilbage med musen under indspilning.

Efterhånden som tastaturslag indspilles, vises de også i tekstvinduet i indspilningsdialogboksen. Alfanumeriske og tegntaster vises i vinduet på nøjagtig samme måde, som de vil se ud i et skrevet dokument. Taster, der ikke kan udskrives, vises i tekstvinduet som mnemotekniske tegn i klammer.

De flester taster indsættes kun i vinduet, efterhånden som der trykkes på dem, for at gøre det nemmere at læse tekstvinduet. Tilstandstasterne (såsom Shift, Ctrl og Alt) indsættes dog i tekstvinduet, både når du trykker på dem, og når du slipper dem. Dette gør det muligt at finde ændringer i tastaturtilstanden ved at “læse” tekstvinduet.

Bemærk at du ikke kan redigere i tekstvinduet. Det er f.eks. ikke muligt at indsætte en tast midt i en tidligere indspillet sekvens. Det gøres ved først at rydde den indspillede buffer og genindspille den ønskede tastaturslagssekvens.

Når en indspilning er færdig, kan du vælge knappen OK for at gemme den eller knappen Annuller for at kassere den. Vælg en af disse knapper for at lukke dialogboksen.

##HelpTopicID=88
Vælg en handling for denne TouchPad-knap. Du kan definere knappen for at udføre en af handlingerne på bladringslisten.

##HelpTopicID=89
Justerer den tid, der kan gå mellem klik, inden du dobbeltklikker på den primære museknap. Hvis du er en erfaren musebruger, kan det være nemmere at foretage dobbeltklik, hvis du trækker skyderen mod langsom. Du kan afprøve hastigheden for dobbeltklik ved at dobbeltklikke på billedet i området Test.

##HelpTopicID=90
Giver dig et sted, hvor du kan afprøve hastigheden for dobbeltklik med musen. Hvis trolden i æsken springer frem eller forsvinder, er dit dobbeltklik registreret.

##HelpTopicID=91
Justerer hastigheden, som markøren bevæger sig på skærmbilledet.

##HelpTopicID=92
Angiver, hvor hurtigt musemarkøren når til den maksimale hastighed. Acceleration får musemarkøren til at bevæge sig hurtigere, når du flytter musen hurtigt. Ingen acceleration får musemarkøren til at bevæge sig med samme hastighed som musen.

##HelpTopicID=93
Føjer et spor til musemarkøren, hvilket gør den nemmere at se på LCD-skærme. Træk skyderen for at ændre længden på markørsporet.

##HelpTopicID=94
Afkryds dette felt for at aktivere funktionerne for Universel rulning. Klik på indstillingsknappen for at konfigurere bladringsfunktionerne.

##HelpTopicID=95
Klik på denne knap for at konfigurere bladringsfunktionerne.

##HelpTopicID=96
Klik på denne knap for at konfigurere handlingsfunktionen med to fingre.

##HelpTopicID=97
Klik på denne knap for at konfigurere handlingsfunktionen med tre fingre.

##HelpTopicID=98
Klik på denne knap for at konfigurere slagzonefunktionerne.

##HelpTopicID=99
Klik på denne knap for konfigurere funktionerne for EdgeMotion.

##HelpTopicID=100
Når Deaktiver enhed er valgt, vil det aktuelle pegeredskab ikke længere udføre markørbevægelser, bladring og andre funktioner.

##HelpTopicID=101
Hvis du anbringer to fingre på TouchPad-overfladen og flytter dem i en bestemt retning, kaldes det en Handling med to fingre. Din TouchPad kan registrere sådanne bevægelser ved hvert af de otte kompaspunkter.

Handlingsbehandling med to fingre aktiveres ved at afkrydse feltet Aktiver gestus med to fingre. Klik derefter på fingerindstillingsknappen for at definere den handling, som TouchPad foretager, når en Handling med to fingre registreres.

##HelpTopicID=102
Hvis du anbringer tre fingre på TouchPad-overfladen og flytter dem i en bestemt retning, kaldes det for en Handling med tre fingre. Din TouchPad kan registrere sådanne bevægelser ved hvert af de to kompaspunkter.

Handlingsbehandling med tre fingre aktiveres ved at afkrydse feltet Aktiver gestus med tre fingre. Klik derefter på fingerindstillingsknappen for at definere den handling, som TouchPad foretager, når en Handling med tre fingre registreres.

##HelpTopicID=103
Hvis du anbringer to eller tre fingre på TouchPad-overfladen og flytter dem i en bestemt retning, kaldes det en Fingerhandling. Din TouchPad kan registrere sådanne bevægelser ved hvert af de otte kompaspunkter.

Du kan aktivere en hvilken som helst kombination af handling med to eller tre fingre. Handlingsbehandling aktiveres ved at afkrydse feltet Aktiver. Klik derefter på indstillingsknappen for at definere den handling, som TouchPad foretager, når en handling med tre fingre registreres.

##HelpTopicID=104
Dette er et mindre kort over TouchPad med slagzonerne angivet med det krydsskraverede område. Slagzoner kan gøres større eller mindre ved at trække de sorte størrelsestilpasningshåndtag. Pile på hver side af kortet viser din fingerposition på det aktuelle TouchPad. Hvis din finger er i et aktivt slagzoneområde på din TouchPad, ændres det tilsvarende slagzoneområde på kortet til en massiv farve.

##HelpTopicID=105
Kun tryk-og-vælg
Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at slag eller tryk på pinden skal foretage et valg uden at trække. Det er det samme som et enkelt museklik.

##HelpTopicID=106
Det er en liste med alle de taster, som kan aktivere langsom bevægelsestilstand. Vælg den tast, du vil bruge, ved at klikke på den aktuelle indgang på listen.

##HelpTopicID=107
Juster hastigheden for EdgeMotion
Denne skyder styrer hastigheden for EdgeMotion, når indstillingen Konstant hastighed er valgt. Du kan vælge hastigheden for EdgeMotion ved at justere skyderen mellem Langsomt og Hurtigt.

##HelpTopicID=108
Vælg en handling på listen for at tildele den til denne knap. Mange handlinger kræver ikke ekstra konfiguration. Hvis du skal angive flere oplysninger, vil knappen Konfigurer være aktiveret, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Klik på knappen Konfigurer for at få vist eller ændre konfigurationen.

##HelpTopicID=109
Vælg en handling på listen for at tildele den til denne slagzone. Mange handlinger kræver ikke ekstra konfiguration. Hvis du skal angive flere oplysninger, vil knappen Konfigurer være aktiveret, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Klik på knappen Konfigurer for at få vist eller ændre konfigurationen.

Flere handlinger kan tildeles til Slagzoner. Der kan være flere handlinger tilgængelige, hvis du har tredjeparts Plug-In software installeret for TouchPad.

Slagzonehandlinger

Spring til knappen Start
Denne handling får markøren til at springe til knappen Start på Windows-proceslinjen og åbner automatisk Menuen Start.

Minimér det aktuelle vindue
Denne handling minimerer det aktuelle programvindue. Hvis det aktuelle programvindue allerede er minimeret, bringer denne handling vinduet tibage til dets originale størrelse og position.

Maksimér det aktuelle vindue
Denne handling maksimerer det aktuelle programvindue (udvider det, så det dækker hele skærmbilledet). Hvis det aktuelle programvindue allerede er maksimeret, bringer denne handling vinduet tibage til dets originale størrelse og position.

Kør et program efter eget valg
Med denne handling kan du angive navnet på et program, som du ønsker at udføre automatisk, når du klikker på knappen eller slår i slagzonen.

Hvis indstillingerne på listen er gråtonede og ikke kan vælges, skal du kontrollere, at Slag og Slagzoner er aktiveret.

##HelpTopicID=110
Patentbemærkninger
Rullevalg
Systemindstillinger
Enhedsindstillinger
til
Faste rammer
Aktiver Faste rammer
Aktiver kun EdgeMotion,når der trækkes
Aktiver EdgeMotion, når der trækkes eller &peges
Ingen EdgeMotion
Virtuel rulning
Konstant hastighed
Tryk-og-vælg kun
Aktiver træk
Tryk for handling
Tryk-og-vælg betyder venstreklik
Vælg et element
Knapper
Aktiver knapper
Slå og træk
Lang rulning

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Funktionerne for Slå og træk kopierer museknappernes funktion.

Slå igen og hold for at trække
Vælg dette afkrydsningsfelt for at trække objekter uden at trykke på knappen på musen eller TouchPad. Træk ved at slå to gange på objektet og holde fingeren nede på TouchPad med det andet slag. Flyt det valgte objekt ved at lade fingeren glide over TouchPad-overfladen og løfte fingeren for at slippe objektet.

Låsetræk 
Med funktionen Låsetræk kan du trække objekter på tværs af skærmbilledet ved brug af flere fingerstrøg. Når Låsetræk er valgt, er en trækhandling forsat aktiv, efter du løfter fingeren fra TouchPad. Slå på TouchPad igen for at slippe objektet og afslutte trækket. Funktionen Slå igen og hold for at trække skal være valgt, for at du kan bruge Låsetræk.

##HelpTopicID=113
Med funktionen Virtuel rulning kan du blade med et enkelt strøg med fingeren. Virtuel rulning betjener automatisk bladringsfelterne, så det ikke er nødvendigt at flytte markøren væk fra dit arbejde. Virtuel rulning fungerer med de fleste vinduer, som du kan blade i, f.eks tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale billeder. Det fungerer også med andre elementer, som du kan blade i, f.eks. lister med filer eller skrifttyper. Virtuel rulning er den nemmeste og jævneste måde at blade på i alle programmer.Klik på det vindue eller element, du vil blade i, og lad fingeren glide op og ned ad den højre kant på TouchPad for at blade lodret. Denne funktion aktiveres ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktiver lodret rulning eller Aktiver vandret rulning.Hvis Virtuel rulning ikke reagerer, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Aktiver rulning er valgt, og at du kan blade i det vindue eller element, du klikkede på. Hvis du fortsat har problemer, skal du kontrollere indstillingerne for Rulleområde.

##HelpTopicID=114
Med indstillingerne for Følsomhed kan du brugerdefinere måden, hvorpå TouchPad reagerer på dine berøringer.

Følsomhedsindstillingerne justeres ved at vælge et element på menutræet Følsomhed.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Diagrammet ovenfor viser overfladen på TouchPad. Det krydsskraverede område i diagrammet viser EdgeMotion-områderne på TouchPad.

Når du anbringer en finger på TouchPad, vises der pile langs kanten af TouchPad-diagrammet for at vise fingerens position. Hvis fingeren er i et aktivt EdgeMotion-område på TouchPad, ændres det tilsvarende EdgeMotion-område på diagrammet til en massiv farve. Du kan gøre EdgeMotion-områderne større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter på kanten af det krydsskraverede område.

Hvis du har problemer med at aktivere EdgeMotion, kan du prøve at gøre EdgeMotion-området større ved at flytte kanterne på det krydsskravede område indad. Hvis EdgeMotion aktiveres for nemt, kan du prøve at gøre EdgeMotion-området mindre.

Hvis EdgeMotion-områderne er gråtonede og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at EdgeMotion er aktiveret. EdgeMotion aktiveres ved at udføre følgende trin:

1.	Vælg EdgeMotion på menutræet til venstre.
2.	Vælg en af indstillingerne for EdgeMotion.
3.	Vælg Område for EdgeMotion på menutræet for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=118
Patentbemærkninger
Denne software er beskyttet af et eller flere af de følgende patenter.

USA-patentnumre
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Europæiske patentnumre
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Koreanske patentnumre
277147

Kinesiske P.R.C.-numre
ZL97190278.X

Japanske patentnumre
3920833; 4031796

Hong Kong-patentnumre
1017934

Synaptics™ TouchPad™-enhedens hardware, som anvendes sammen med denne software, er beskyttet af et eller flere af de følgende patenter.

USA-patentnumre
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Europæiske patentnumre
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Koreanske patentnumre
274772; 277147

Taiwanske R.O.C.-patentnumre.
097091

Kinesiske P.R.C.-numre
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japanske patentnumre
3526577; 4031796

Hong Kong-patentnumre
1002568

Synaptics™-pegepindenhedens hardware og software er beskyttet af et eller flere af de følgende patenter.

USA-patentnumre
6,642,857; 6,975,302

Varemærker
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™ ChiralMotion®-logoet, Scrybe-logoet og Synaptics™-logoet er varemærker, der tilhører Synaptics Incorporated. Alle andre produkt-, service- eller virksomhedsnavne, som er nævnt i dette dokument, er varemærker eller handelsnavn, der tilhører deres respektive virksomheder.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Funktionen Faste rammer begrænser markøren til at blive indenfor det aktive vindue. Når du prøver at flytte markøren udenfor vinduet, stopper den ved kanten. Hvis du prøver endnu en gang, kan markøren forlade vinduet.

Hvis markøren stoppes ved vinduets ramme, er det nemt at få adgang til kontroller,som ligger på kanten af vinduet. Du kan f.eks. lukke eller ændre størrelse på et vindue ved hurtigt at flytte markøren i retning af lukkefeltet eller kanten af vinduet, og markøren vil stoppe, nøjagtigt hvor du ønsker det.

Denne funktion aktiveres ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktiver Faste rammer.

##HelpTopicID=120
Knapperne på denne side styrer, hvordan funktionen Tryk-og-vælg virker.

##HelpTopicID=121
Rullehastighed
Brug denne skyder til at styre, hvor hurtigt du bladrer i vinduet som en reaktion på fingerbevægelser i området for Virtuel rulning.

##HelpTopicID=122
Denne skyder bestemmer, hvor hurtigt du skal trykke på pegepinden for at foretage en handling, som svarer til et museklik.

Hvis du bemærker utilsigtede klik, skal du justere til en hurtigere hastighed. Hvis du på den anden side har problemer med at klikke med pegepinden, skal du justere til en langsommere hastighed.

##HelpTopicID=123
Hastighedsskyderen kan justeres fra "Langsomt tryk" (venstre) til “Hurtigt tryk" (højre).

##HelpTopicID=124
Dette styrer om tryk på pegepinden vil fungere som et højreklik (menuhandling med kontekst) i stedet for et venstreklik (normal valghandling).

##HelpTopicID=125
Tryk-og-vælg styrer funktionen Tryk-og-vælg for pegepinden.

##HelpTopicID=126
Med indstillingerne for Følsomhed kan du brugerdefinere måden, hvorpå pegepinden reagerer på din berøring.

Indstillingerne for følsom justeres ved at vælge et element på menuen Følsomhed.

##HelpTopicID=127
Med skyderen Berøringsfølsomhed kan du styre hvor meget fingertryk, der er nødvendigt for at flytte markøren ved en bestemt hastighed. Hvis markørens bevægelser er ustabile, kan du prøve at flytte skyderen til højre mod Hård berøring.

##HelpTopicID=128
Dette styrer om tryk på pegepinden kan bruges til at trække objekter på skærmbilledet.

##HelpTopicID=129
Når du trykker på denne knap, åbnes selvstudiet for Virtuel rulning.

##HelpTopicID=130
Dette afsnit angiver funktionen for TouchPad, når en ekstern PS2-enhed er tilsluttet.

##HelpTopicID=131
Lad TouchPad og den eksterne PS2-enhed fungere samtidigt.

##HelpTopicID=132
Deaktiverer TouchPad, når en ekstern PS2-enhed er tilsluttet.

##HelpTopicID=133
Angiver, hvor langt du bladrer på en side, når du drejer hjulet et hak. Du kan blade et bestemt antal linjer eller et helt skærmbillede.

Det antal linjer, som menes med termen "et skærmbillede" afhænger af størrelsen på vinduet og det program, du bruger. Det er det samme som at bruge tasterne PgUp og PgDn på tastaturet eller at klikke på bladringsfeltet.

##HelpTopicID=134
Klik for at indstille antallet af linjer, som du vil blade med hvert hak i hjulet. Det kan være nødvendigt at lukke og genåbne dine programmer, for at denne indstilling træder i kraft.

##HelpTopicID=135
Klik for at blade et skærmbillede for hvert hak i hjulet. Det kan være nødvendigt at lukke og genåbne dine programmer, for at denne indstilling træder i kraft.

##HelpTopicID=136
Med disse indstillinger kan du specificere, hvilket vindue eller element du bladrer i, når du bruger Virtuel rulning. Vælg de indstillinger for Virtuel rulning, som du ønsker at aktivere.

##HelpTopicID=137
Tryk-og-vælg handling
Du kan konfigurere pegepinden til at foretage et højre eller venstre museklik.

##HelpTopicID=138
Gestus med tre fingre
Hvis du lader tre fingre glide hen over TouchPad fra den øverste del til den nederste del i en jævn, uafbrudt bevægelse og derefter samtidigt løfter alle tre fingre væk fra overfladen på TouchPad, kaldes det en handling med tre fingre.

Du kan anvende en handling med tre fingre til at udføre en handling, f.eks. "gå til en webside i standardbrowseren". Hver gang, du udfører denne handling med tre fingre, vil webbrowseren automatisk åbne og indlæse den angivne side.

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med tre fingre for at aktivere denne funktion. Der findes to mulige bevægelsesretninger for en handling med tre fingre: op-ned og ned-op.

##HelpTopicID=139
Du kan konfigurere en handling for følgende handling med tre fingre, der vises i menutræet til venstre:

Op: Lad tre fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en opadgående, lodret bevægelse fra den nederste del mod den øverste del.

Ned: Lad tre fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en nedadgående, lodret bevægelse fra den øverste del mod den nederste del.

Sådan konfigurerer du en handling for en handling med tre fingre:

1.	Sørg for, at afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med tre fingre er markeret.
2.	Vælg en indstilling i menutræet til venstre. Vælg den indstilling, der passer til slutpunktet for bevægelsesretningen. Hvis du f.eks. vil konfigurere en handling med tre fingre, der begynder i nederste del og slutter i øverste del, skal du vælge Op.
3.	Vælg en handling på listen ovenfor for at tildele den til den valgte handling. Den valgte handling foretages derefter, hver gang du udfører denne handling med tre fingre.
4.	Der er mange handlinger, der ikke kræver ekstra konfiguration. Hvis du alligevel skal angive flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Du kan altid klikke på knappen Konfigurer, hvis du vil have vist eller ændre konfigurationen af handlingen.

Hvis det ikke er muligt at vælge en handling på listen, skal du sørge for at aktivere indstillingerne. Udfør følgende trin for at aktivere indstillingerne:

1.	Vælg Gestus med tre fingre i menutræet til venstre.
2.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med tre fingre.
3.	Vælg bevægelsens slutpunkt i menutræet for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=140
Gestus med to fingre
En handling med to fingre består i at anbringe to fingre på overfladen af TouchPad og lade dem glide fra én side (eller ét hjørne) af TouchPad til den modsatte side (eller det modsatte hjørne) i en jævn, uafbrudt bevægelse, hvorefter begge fingre samtidigt løftes fra overfladen på TouchPad.

Du kan anvende en handling med to fingre til at udføre en handling, f.eks. "gå til en webside i standardbrowseren". Hver gang, du udfører denne handling med to fingre, vil webbrowseren automatisk åbne og indlæse den angivne side.

Markér afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med to fingre for at aktivere denne funktion. Der findes otte mulige bevægelsesretninger for en handling med to fingre.

Det er ikke alle fingerhandlinger, der kan udføres på alle maskiner.

##HelpTopicID=141
Du kan konfigurere en handling for følgende handling med to fingre, der vises i menutræet til venstre:

Op: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en opadgående, lodret bevægelse fra den nederste del mod den øverste del.

Øverste højre hjørne: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en diagonal bevægelse fra det nederste venstre hjørne til det øverste højre hjørne.

Højre: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en vandret bevægelse fra venstre side til højre side.

Nederste højre hjørne: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en diagonal bevægelse fra det øverste venstre hjørne til det nederste højre hjørne.

Ned: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en nedadgående, lodret bevægelse fra den øverste del mod den nederste del.

Nederste venstre hjørne: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en diagonal bevægelse fra det øverste højre hjørne til det nederste venstre hjørne.

Venstre: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en vandret bevægelse fra højre side til venstre side.

Øverste venstre hjørne: Lad to fingre glide hen over overfladen på TouchPad i en diagonal bevægelse fra det nederste højre hjørne til det øverste venstre hjørne.

Sådan konfigurerer du en handling for en handling med to fingre:

1.	Kontroller, at afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med to fingre er markeret.
2.	Vælg en indstilling i menutræet til venstre. Vælg den indstilling, der passer til slutpunktet for bevægelsesretningen. Hvis du f.eks. vil konfigurere en gestus med to fingre, der begynder nederst og slutter øverst, skal du vælge Op.
3.	Vælg en handling på listen ovenfor for at tildele den til den valgte gestus. Den valgte handling foretages derefter, hver gang du udfører denne gestus med to fingre.
4.	Der er mange handlinger, der ikke kræver yderligere konfiguration. Hvis der alligevel kræves yderligere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer, hvis du vil vise eller ændre konfigurationen af handlingen.

Hvis det ikke er muligt at vælge en handling på listen, skal du sørge for at aktivere indstillingerne. Udfør følgende trin for at aktivere indstillingerne:

1.	Vælg Gestus med to fingre i menutræet til venstre.
2.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver gestus med to fingre.
3.	Vælg bevægelsens slutpunkt i menutræet for at vende tilbage til denne side.

##HelpTopicID=142
Med vinduet Egenskaber kan du definere indstillingerne for dit pegeredskab. Brug menutræet til venstre for at få adgang til tilpasningsfunktionerne.

Brug af vinduet Egenskaber
Klik på en funktion på menutræet for at få vist en side med indstillinger for funktionen. Visse funktioner har flere sider med indstillinger. Klik på + (plus-tegnet) ved siden af en funktion for at få vist alle tilknyttede sider. Indstillingerne vises i vinduet til højre for menutræet. Oplysninger om disse indstillinger og vejledning i, hvordan du kan ændre dem, vises her i informationsfeltet. Du kan bruge bladringsfeltet til at få vist indholdet i informationsfeltet.

Knappen Gendan alle standarder
Knappen Gendan alle standarder nulstiller alle indstillinger på samtlige sider til de fabriksindstillede værdier.

Knappen Gendan sidestandarder
Knappen Gendan sidestandarder nulstiller alle indstillinger på den aktuelle side til de fabriksindstillede værdier.

Knappen OK
Vælg knappen OK for at gemme dine ændringer og lukke vinduet Egenskaber.

Knappen Annuller
Vælg knappen Annuller for at lukke vinduet Egenskaber uden at gemme ændringer. De tidligere indstillinger træder i kraft.

Knappen Udfør
Vælg knappen Udfør for at gemme dine ændringer. Vinduet Egenskaber forbliver åbent, så du kan foretage flere ændringer.

##HelpTopicID=143
Med funktionen Virtuel rulning kan du blade i websider, dokumenter eller andre elementer via en TouchPad. Placer fingeren i rulleområdet - yderkanten af TouchPad - og lad fingeren glide rundt i cirkler. Der er en lille forhøjning i overfladen på TouchPad, der leder fingeren på vej. Du behøver imidlertid ikke blive i yderkanten, når du er begyndt at blade. Bare du starter i rulleområdet - så kan du flytte fingeren mod centrum af TouchPad og blade i små cirkler i midten, hvis du foretrækker det. Du standser bladringen, ved simpelthen at løfte fingeren.

Virtuel rulning omfatter: lodret rulning (op og ned), lodret rulning og vandret rulning (op, ned, til højre, til venstre), rullelyd (lydeffekt) eller ingen rulning overhovedet.

##HelpTopicID=144
Aktiver lodret rulning
Vælg denne indstilling for at kunne rulle op og ned.

Du ruller ned ved at placere fingeren et sted i rulleområdet og flytte fingeren i cirkler med uret.

Du ruller op ved at placere fingeren et sted i rulleområdet og flytte fingeren i cirkler mod uret.

##HelpTopicID=145
Aktiver lodret og vandret rulning
Vælg denne indstilling for at kunne rulle ned, op, til højre, til venstre. Højre side af rulleområdet styrer lodret rulning. Den nederste del af rulleområdet styrer vandret rulning.

Hvis du vil rulle ned, skal du placere fingeren i højre del af rulleområdet og flytte fingeren i cirkler med uret.

Hvis du vil rulle op, skal du placere fingeren i højre del af rulleområdet og flytte fingeren i cirkler mod uret.

Hvis du vil rulle til højre, skal du placere fingeren i nederste del af rulleområdet og flytte fingeren i cirkler mod uret.

Hvis du vil rulle til venstre, skal du placere fingeren i nederste del af rulleområdet og flytte fingeren i cirkler med uret.

##HelpTopicID=146
Aktiver rullelyd
Vælg denne indstilling for at sætte lyd på rulning.

Bemærk: Du skal også vælge Lodret rulning eller Lodret og vandret rulning.

##HelpTopicID=147
Deaktiver rulning
Hvis du ikke vil benytte nogen af funktionerne i Virtuel rulning, skal du vælge Deaktiver rulning. Når denne indstilling er valgt, kan rulleområdet stadig benyttes til at pege og slå på, i stedet for at rulle.

##HelpTopicID=148
Oplysningsindstillinger

Der er en række indstillinger for oplysning af LuxPad. Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver oplysning for at tilpasse lyseffekterne på LuxPad.

##HelpTopicID=149
Lysstyrke

Du kan vælge forskellige lysstyrker til tidspunkter, hvor den bærbare hhv. er sat til lysnettet eller kører på batteri. Det er praktisk, hvis batteriets levetid er afgørende.

Lysstyrke ved Ekstern strøm og Batteri kan indstilles til Lav, Medium og Høj.

Hvis indstillingerne på denne side er gråtonede og ikke kan vælges, kan du aktivere dem ved at klikke på Oplysningsindstillinger i menutræet til venstre. Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver oplysning, og gå tilbage til siden Lysstyrke.

##HelpTopicID=150
Oplysningstid

Siden Oplysningstid indeholder en række indstillinger i forbindelse med lyseffekter.

Vælg afkrydsningsfeltet Altid tændt, hvis LuxPad altid skal lyse, når du har logget på.	

Indstillingerne Oplysningstid efter logon og Oplys ved berøring kan kun vælges, når afkrydsningsfeltet Altid tændt er tomt. Hvis der er et hak i afkrydsningsfeltet Altid tændt, kan du fjerne det ved at klikke på det.

Med skyderen Oplysningstid efter logon kan du angive, hvor længe LuxPad skal lyse, efter at du har logget på.	Flyt skyderen til venstre for kortere tid eller højre for længere tid.

Vælg afkrydsningsfeltet Oplys ved berøring, hvis LuxPad skal lyse, når din finger er på LuxPads overflade. LuxPad vil lyse, hver gang du rør den.

Hvis indstillingerne på denne side er gråtonede og ikke kan vælges, kan du aktivere dem ved at klikke på Oplysningsindstillinger i menutræet til venstre. Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver oplysning, og gå tilbage til siden Oplysningstid.

##HelpTopicID=151
Hvis du vil bruge pegepind eller TouchPad til at flytte markøren ned, skal du vælge den rigtige Aktiver-indstilling.

Du kan både aktivere pegepind og TouchPad. Hvis du gør det, kan du bruge den ene eller den anden til at flytte markøren med.

Hvis du vil bruge knapper til pegeredskab, TouchPad-knapper eller begge dele, så skal du vælge de rigtige Aktiver-indstillinger.

##HelpTopicID=152
Vælg indstillingen Deaktiver for den enhed eller enhedens knapper, der ikke skal benyttes - på den måde kommer du ikke til at aktivere dem, når du taster eller peger.

Bemærk: Du kan ikke både deaktivere pegepind og TouchPad.

##HelpTopicID=153
Du kan ændre den handling, der er knyttet til at trykke på en Venstre-knap, Begge-knapper eller Højre-knap, ved at klikke på pil ned på rullelisten for at se indstillingerne. Vælg den ønskede handling.

Hvis du skal angive flere oplysninger til den ønskede handling, aktiveres knappen Konfigurer.

##HelpTopicID=154
Hvis du skal angive flere oplysninger til den valgte handling på rullelisten, aktiveres knappen Konfigurer. Klik på knappen Konfigurer, og indtast de ønskede oplysninger i dialogboksen. Klik på knappen OK for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen.

Du kan til enhver tid se eller ændre dine indstillinger ved at klikke på knappen Konfigurer.

##HelpTopicID=155
Du kan genindlæse standardværdierne for alle elementer i dette vindue ved at klikke på denne knap.

##HelpTopicID=156
Du kan bruge et slag med en finger til at udføre et primært klik, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Slå for klik. Et slag med en finger defineres som en hurtig bevægelse ned og op.

Når dette afkrydsningsfelt er tomt, kan du kun udføre et primært klik ved at trykke på en knap.

##HelpTopicID=157
Du kan trække objekter uden brug af en TouchPad-knap ved at vælge afkrydsningfeltet Slag og træk.

Denne funktion bruges ved at slå på et objekt for at vælge det, hurtigt sætte fingeren tilbage på TouchPad og trække fingeren i den ønskede retning for at trække objektet. Løft fingeren fra TouchPad for at slippe objektet.

##HelpTopicID=158
Objekter kan trækkes hen over skærmen ved hjælp af flere fingerstrøg, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Låsetræk.

Med låsetræk skal du slå på et objekt for at vælge det. Brug så mange fingerstrøg, du vil, til at flytte objektet til den ønskede plads. Du behøver ikke at holde fingeren nede hele tiden. Det valgte objekt slippes ikke, før du slår på TouchPad igen.

##HelpTopicID=159
Du kan bruge skyderen til at justere, hvor meget der skal trykkes, før TouchPad reagerer. Hvis markørens bevægelser er ustabile, skal du flytte skyderen til højre.

##HelpTopicID=160
Du kan forhindre uønskede markørbevægelser eller klik, mens du taster, ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktiver PalmCheck.

Denne funktion hjælper TouchPad med at genkende, at din hånd hviler på den eller fejer hen over den, mens du taster.

##HelpTopicID=161
Brug skyderen til at justere PalmChecks følsomhed.

Hvis TouchPad aktiverer uønskede markørbevægelser eller klik, kan du øge indstillingen for PalmCheck ved at flytte skyderen til højre. Men hvis du flytter skyderen for langt til højre mod Maksimum, vil du oftere opleve at bevægelser eller slag ikke registreres

Hvis TouchPad ikke registrerer tilsigtede slag eller bevægelser, kan du mindske følsomheden for PalmCheck ved at flytte skyderen til venstre.

##HelpTopicID=162
EdgeMotion lader markøren fortsætte, når du kommer til kanten af TouchPad.

Uden EdgeMotion er du nødt til at foretage flere fingerstrøg på TouchPad eller øge markørens hastighed på fanebladet Markørindstillinger for nemmere at kunne flytte markøren over længere afstande.

##HelpTopicID=163
Hvis EdgeMotion skal bruges til trækkebevægelser (slå-og-træk og låsetræk), skal du vælge afkrydsningsfeltet Under træk.

EdgeMotion lader markøren fortsætte med at bevæge sig, selvom du når kanten af TouchPad.

Når denne indstilling er valgt, vil EdgeMotion ikke optræde under almindelig markørbevægelse.

##HelpTopicID=164
Hvis EdgeMotion skal bruges, når din finger når kanten af TouchPad, skal du vælge afkrydsningsfeltet Når der peges.

EdgeMotion lader markøren fortsætte med at bevæge sig, selvom du når kanten af TouchPad.

##HelpTopicID=165
Hvis EdgeMotion skal bruges til Virtuel rulning, skal du vælge afkrydsningsfeltet Under rulning.

EdgeMotion lader markøren fortsætte med at bevæge sig, selvom du når kanten af TouchPad.

##HelpTopicID=166
Dette diagram repræsenterer TouchPads overflade. Det krydsskraverede område i diagrammet viser EdgeMotion-områderne på TouchPads overflade.

Når du anbringer en finger på TouchPad, vises der pile langs kanten af TouchPad-diagrammet for at vise fingerens position. Hvis din finger er i et aktivt EdgeMotion-område på TouchPad, vil det tilsvarende EdgeMotion-område på diagrammet skifte til en dækkende farve. Du kan gøre EdgeMotion-områder større eller mindre ved at trække i en af de små, sorte firkanter i kanten af det skraverede område.

Hvis det er svært at aktivere EdgeMotion, kan du prøve at gøre EdgeMotion-området større ved at flytte kanterne på det skraverede område indad. Hvis du synes, at EdgeMotion aktiveres for nemt, kan du prøve at formindske EdgeMotion-området.

Hvis EdgeMotion-områderne er grå og ikke kan justeres, skal du vælge en af EdgeMotion-indstillingerne - derefter kan du tilpasse områderne.

##HelpTopicID=167
Du kan benytte trykfølsom hastighed ved at vælge dette afkrydsningsfelt. Når denne indstilling er valgt, vil markøren bevæge sig hurtigere, når du trykker hårdere.

Hvis du vil have en konstant hastighed, skal afkrydsningsfeltet Kontroller EdgeMotion-hastighed med fingertryk være tomt.

##HelpTopicID=168
Du kan justere EdgeMotion-hastighed med denne skyder, når afkrydsningsfeltet Kontroller EdgeMotion-hastighed med fingertryk er tomt. Træk skyderen til højre for at gøre EdgeMotion hurtigere eller til venstre for at gøre den langsommere.

##HelpTopicID=169
For at kunne konfigurere en slagzone til at udføre en bestemt handling, skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner. Hvert hjørne af overfladen på TouchPad kan konfigureres som en slagzone.

##HelpTopicID=170
Hvis du vil vælge en handling til en slagzone, skal du vælge en indstilling på rullelisten. Hvis du skal angive flere oplysninger til den valgte handling, aktiveres knappen Konfigurer.

##HelpTopicID=171
Dette diagram repræsenterer TouchPads overflade. De krydsskraverede områder i diagrammet viser de aktive slagzoneområder på TouchPad.

Når du anbringer en finger på TouchPad, vises der pile langs kanten af TouchPad-diagrammet for at vise fingerens position. Hvis din finger er i et aktivt slagzoneområde på TouchPad, ændres det tilsvarende slagzoneområde på diagrammet til en dækkende farve. Du kan gøre slagzoneområderne større eller mindre ved at trække en af de små, sorte firkanter på hjørnerne af de krydsskraverede områder.

Hvis du har problemer med at aktivere en slagzone, kan du prøve at gøre slagzoneområdet større. Hvis du synes, at slagzoneområdet aktiveres for nemt, kan du prøve at gøre slagzoneområdet mindre.

Hvis slagzonerne er grå og ikke kan justeres, skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver slagzone - derefter kan du tilpasse områderne.

##HelpTopicID=172
Du kan benytte en fejebevægelse til at udføre samme funktion som pileknapperne Frem og Tilbage i en webbrowser ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktiver frem/tilbage-handlinger.

Du kan pege frem eller tilbage ved at placere fingeren langs øverste kant af TouchPad og bevæge fingeren til højre eller venstre. Hvis du flytter fingeren til venstre, svarer det til at klikke på pil tilbage. Hvis du flytter fingeren til højre, svarer det til at klikke på pil frem.

##HelpTopicID=173
Du kan bruge funktionerne under Virtuel rulning ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktiver rulning.

Når Virtuel rulning er aktiveret, ruller det valgte vindue eller element lodret, når du trækker fingeren op og ned ad højre kant på TouchPad. Hvis du trækker fingeren vandret langs nederste kant af TouchPad, ruller det valgte vindue eller element vandret.

##HelpTopicID=174
Klik på denne knap for at vise og ændre indstillingerne til Virtuel rulning.

##HelpTopicID=175
For at rulle i det aktive vindue eller element, skal du vælge Rul valgt element. Det aktive element er normalt det seneste vindue, en del af et vindue eller det element, du sidst har klikket på.

##HelpTopicID=176
Vælg denne indstilling for at kunne rulle et element, der står under markøren i et aktivt program. Denne indstilling lader dig rulle elementet, uden at du først skal klikke på det.

##HelpTopicID=177
Vælg afkrydsningsfeltet Friløb for nemmere at kunne blade gennem lange dokumenter. Med Friløb fortsætter virtuel rulning, efter at du har løftet fingeren fra TouchPad.

Hvis du vil bruge friløb, skal du flytte og løfte fingeren i en glat vandret eller lodret bevægelse. Stop friløb igen ved at sætte fingeren tilbage på TouchPad.

##HelpTopicID=178
Dette diagram repræsenterer TouchPads overflade. Det krydsskraverede område på diagrammet viser områderne for virtuel rulning på TouchPad.

Når du anbringer en finger på TouchPad, vises der pile langs kanten af TouchPad-diagrammet for at vise fingerens position. Hvis din finger er i et aktivt Virtuel rulning-område på TouchPad, ændres det tilsvarende område på diagrammet til en dækkende farve. Du kan gøre områderne for Virtuel rulning større eller mindre ved at trække en af de små, sorte firkanter på kanten af det krydsskraverede område.

Hvis du har problemer med at aktivere Virtuel rulning, kan du prøve at gøre området for Virtuel rulning større ved at flytte kanterne på det krydsskraverede område indad. Hvis du synes, at Virtuel rulning aktiveres for nemt, kan du prøve at gøre Virtuel rulning-området mindre.

Hvis Virtuel rulning-områderne er grå og ikke kan justeres, skal du vælge en af indstillingerne for Virtuel rulning - derefter kan du tilpasse områderne.

##HelpTopicID=179
Klik på knappen Øvelse for at køre selvstudiet Virtuel rulning. Denne labyrint vil hjælpe dig med at lære at bruge funktionen Virtuel rulning.

Bemærk: Sørg for, at begge afkrydsningsfelterne Vandret rulning og Lodret rulning er valgt.

Undersøg labyrinten, før du prøver at finde start- og slutpunkterne. Man kan ikke se hele labyrinten, fordi den er større end det vindue den vises i. Brug Virtuel rulning til at flytte udsnittet af labyrinten i vinduet. Hold Ctrl-tasten nede, og brug Virtuel rulning til at zoome ind og ud af labyrinten.

En gul prik i øverste venstre hjørne af labyrinten markerer indgangen. En blå prik til højre markerer udgangen.

Sådan starter du:

1.	Klik på den røde firkant i den gule prik for at begynde.
2.	Brug piletasterne, eller slå på TouchPad for at navigere gennem labyrinten.
3.	Brug Virtuel rulning til at ændre udsnit af labyrinten.
4.	Klik på knappen Luk på øvelsesvinduet for Virtuel rulning, når du når den blå plet i nederste højre hjørne.

##HelpTopicID=180
Hvis du vil bruge Virtuel rulning på vinduer med vandrette bladringsfelter, skal du vælge afkrydsningsfeltet Vandret rulning. Når du lader fingeren glide frem og tilbage langs den nederste kant på TouchPad, bladrer du vandret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=181
Hvis du vil bruge Virtuel rulning på vinduer med lodrette bladringsfelter, skal du vælge afkrydsningsfeltet Lodret rulning. Når du lader fingeren glide op og ned langs højre kant på TouchPad, bladrer du lodret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=182
Du kan styre hastigheden for Virtuel rulning med denne skyder. Træk skyderen mod højre for hurtigere bladning.

##HelpTopicID=183
Hvis du vil bruge slag og tryk til at udføre bestemte handlinger, skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver Tryk-og-vælg. Handlingerne tilknyttes på rullelisten Handling ved slag.

Slag er en hurtig ned-og-op-fingerbevægelse oven på pegepinden. Et let og hurtigt slag virker bedst. Hårde og langsomme slag virker ikke så godt. Slå en gang for et enkelt klik og to gange hurtigt efter hinanden for dobbeltklik.

Tryk betyder et raskt tryk nedad på pegepinden med fingeren. Et let, overlagt tryk virker bedst. Tryk lige ned for at simulere et klik og hold med museknappen. Tryk lige ned og derefter til siden for at klikke og trække i en bestemt retning. Løft fingeren for at slippe det objekt, der trækkes.

Når afkrydsningsfeltet Aktiver Tryk-og-vælg er tomt, er du nødt til at trykke på en knap for at udføre et primært klik.

##HelpTopicID=184
Du kan forhindre uønskede klik, mens du taster, ved at vælge dette afkrydsningsfelt.

##HelpTopicID=185
Hvis du vil knytte en handling til det at slå på pegepinden, skal du vælge en indstilling på rullelisten Handling ved slag.

##HelpTopicID=186
Du kan justere, hvor hurtigt der skal slås på pegepinden for at klikke og dobbeltklikke, ved at flytte skyderen.

Hvis du sætter hastigheden for langsom, kan der forekomme utilsigtede klik samt forsinket markør og træk. Hvis du imidlertid sætter hastigheden for hurtig, vil det kunne være svært at bruge Tryk-og-vælg.

##HelpTopicID=187
Hvis du vil bruge Virtuel rulning, skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver rulning. Når denne indstilling er valgt, kan pegepinden kun bruges til vandret eller Virtuel rulning. Du skal bruge TouchPad eller en ekstern mus til at bevæge markøren.

Virtuel rulning bruges ved at trykke på pegepinden i den ønskede retning. Du stopper rulningen ved at løfte fingeren fra pegepinden.

##HelpTopicID=188
Du kan indstille hastigheden for Virtuel rulning med denne skyder. Flyt skyderen til højre for at rulle hurtigere eller til venstre for at rulle langsommere.

##HelpTopicID=189
Du kan indstille den nødvendige kraft ved både markørbevægelse og Tryk-og-vælg på pegepind ved hjælp af skyderen Berøringsfølsomhed.

For at mindske den nødvendige kraft skal du flytte skyderen mod Let berøring.

For at øge den nødvendige kraft skal du flytte skyderen mod Hård berøring.

##HelpTopicID=190
Du kan holde markøren inden for det aktive vindue ved at vælge afkrydsningsfeltet Stop markøren ved vinduets kant. Hvis du stopper markøren ved vinduets kant, bliver det lettere at nå knapper i kanten af et vindue.

Med denne indstilling stopper markøren ved kanten, første gang du prøver at flytte den uden for vinduet. Hvis du prøver en gang til, går markøren uden for vinduet.

##HelpTopicID=191
Du kan forbedre pegefunktionens nøjagtighed ved at vælge en indstilling på rullelisten Tast til langsom bevægelse. Med denne funktion kan du nedsætte markørens hastighed.

Du opnår langsom bevægelse ved at trykke på og holde den valgte tast nede, mens du bevæger markøren.

##HelpTopicID=192
Hvis markøren automatisk skal have sin standardindstilling, når der vises en dialogboks på skærmen, skal du vælge denne funktion.

##HelpTopicID=193
Hvis du vil tvinge markøren til ren vandret eller lodret bevægelse på skærmen, skal du vælge en indstilling på rullelisten Tast til tvunget bevægelse.

Du tvinger markøren ved at trykke på og holde den valgte tast nede, mens du bevæger markøren. Når du trykker på tasten, afgør markørens første retning bevægelsesretningen, så længe din finger forbliver på TouchPad.

##HelpTopicID=194
Du kan få feedback på pegehandlinger ved at vælge afkrydsningsfeltet Animeret. Det animerede ikon vises på proceslinjen i Windows. Dobbeltklik på ikonet for at få adgang til vinduet Egenskaber for mus.

##HelpTopicID=195
Du kan få en meget jævn markørbevægelse ved at vælge Hurtig opdateringshastighed for markøren.

##HelpTopicID=196
Hvis markøren forekommer ustabil eller flimrer på skærmen, kan du prøve at vælge Langsom opdateringshastighed for markøren.

##HelpTopicID=197
Dette er versionsnummeret på din Synaptics TouchPad-driver.

##HelpTopicID=198
Du kan finde de seneste oplysninger om Synaptics patenter på vores websted: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dual-tilstand
Funktionen Dual-tilstand giver dig mulighed for at skifte fra markørtilstand til knaptilstand. I knaptilstand giver de virtuelle knapper på overfladen af TouchPad praktiske genveje til de programmer, du ofte bruger, og der er også en volumenkontrol, så du hurtigt kan skrue op og ned for lyden.

For at aktivere Dual-tilstand, skal du vælge Skift til knaptilstand ved at slå i det øverste højre hjørne i afkrydsningsfeltet.

Sådan anvendes knaptilstand:

·	Slå på knappen Skift tilstand. Denne knap er placeret i TouchPad'ens øverste højre hjørne lige over volumenkontrollen.
·	Slå på den virtuelle knap til det program, du gerne vil starte. TouchPad vender automatisk tilbage til markørtilstand, når programmet er startet.

Bemærk: Du kan anvende knaptilstand, når et eksternt pegeredskab som f.eks. en mus er tilsluttet, hvis du vælger Altid i knaptilstand, når en ekstern enhed er tilsluttet i afkrydsningsfeltet.

##HelpTopicID=200
Indstilling af knaptilstand
Der er seks virtuelle knapper, som kan konfigureres efter dine behov. De tre øverste virtuelle knapper er tildelt standardindstillingerne, og de andre er ikke konfigureret. Standardindstillingerne for de konfigurerede virtuelle knapper står på listen nedenfor:

·	Ved at slå på den øverste venstre virtuelle startes det e-mail-program, knappen er blevet tildelt.
·	Ved at slå på den midterste virtuelle knap for oven startes programmet ConfigFree. Se Toshiba-onlinehjælp for yderligere oplysninger.
·	Ved at slå på den øverste højre virtuelle knap sendes emnet i det aktive vindue til printeren.

##HelpTopicID=201
Indstilling af knaptilstand
Der er seks virtuelle knapper, som kan konfigureres efter dine behov. Fire af de virtuelle knapper er tildelt standardindstillingerne, og de andre er ikke konfigureret. Standardindstillingerne for de konfigurerede virtuelle knapper står på listen nedenfor:

·	Ved at slå på den øverste venstre virtuelle startes det e-mail-program, knappen er blevet tildelt.
·	Ved at slå på den midterste virtuelle knap for oven startes den webbrowser, knappen er tildelt.
·	Ved at slå på den øverste højre virtuelle knap startes programmet BeatJam. Se Toshiba-onlinehjælp for yderligere oplysninger.
·	Ved at slå på den nederste venstre virtuelle knap åbnes Toshiba-onlinehjælp.

##HelpTopicID=202
Funktionen til Knapkontrol beskytter mod, at der ved en fejl bliver trykket på en knap. Knapkontrol gør det muligt at genkende, når din håndflade hviler på dem, eller når du kortvarigt rører ved dem, når du skriver på tastaturet. Dette er med til at forhindre uønsket aktivering af knap.

Hvis knappen bliver uønsket aktiveret, skal indstillingen til Knapkontrol øges ved at flytte skyderen til det højre mod Maksimum. Hvis knappen mangler ønskede aktiveringer, skal du indstillingen til Knapkontrol reduceres ved at flytte skyderen mod Minimum. Du kommer højst sandsynligt til at opleve manglende knapper, hvis skyderen befinder sig helt ude til højre.

##HelpTopicID=203
Vælg knappen i menutræet for at konfigurere den handling, der skal udføres, når du trykker på en knap. Du kan f.eks. definere knap 1 til at "gå til en webside i din standardbrowser." Hver gang du trykker på knap 1, åbnes din webbrowser automatisk og indlæser den angivne side.

##HelpTopicID=204
Med indstillingerne under Følsomhed kan du tilpasse den måde, hvorpå enheden reagerer på din berøring. Vælg et element i menutræet Følsomhed for at justere indstillingerne for følsomhed.

##HelpTopicID=205
Med skyderen Berøringsfølsomhed kan du justere, hvor stor fingertryk der skal til, før enheden reagerer.

Hvis markørens bevægelser eller klik er uregelmæssige, eller hvis du arbejder i et område med høj fugtighed, kan du mindske følsomheden ved at flytte skyderen til højre mod Hård berøring.

Hvis du skal trykke for hårdt for at betjene enheden, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen mod Let berøring.

##HelpTopicID=206
Vælg en handling på listen herover for at tildele den til den valgte knap. Den valgte handling forekommer, hver gang du trykker på knappen.

##HelpTopicID=207
Afkrydsningsfeltet Aktiver lyde afspiller en lyd, der er konfigureret af brugeren, når der trykkes på en knap.
Når afkrydsningsfeltet Aktiver lyde ikke er markeret, deaktiveres lyde, og der høres ikke en lyd, når der trykkes på en knap.

##HelpTopicID=208
Afkrydsningsfeltet Aktiver oplysning oplyser knapperne, når de er inaktive og aktive.
Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver oplysninger ikke er markeret, er oplysning deaktiveret, og tryk på knapperne ændrer ikke knappernes lysstyrke.

##HelpTopicID=209
Med skyderen Inaktiv lysstyrke kan du justere knappernes lysstyrkeniveau, når der ikke er trykket på dem.
Hvis knappernes lysstyrkeniuveau er for højt, når der ikke er trykket på dem, kan du flytte skyderen mod indstillingen Minimum.
Hvis knappernes lysstyrkeniuveau er for lavt, når der ikke er trykket på dem, kan du flytte skyderen mod indstillingen Maksimum.

##HelpTopicID=210
Med skyderen Aktiv lysstyrke kan du justere knappernes lysstyrkeniveau, når der er trykket på dem.
Hvis knappernes lysstyrkeniuveau er for højt, når der ikke er trykket på dem, kan du flytte skyderen mod indstillingen Minimum.
Hvis knappernes lysstyrkeniuveau er for lavt, når der ikke er trykket på dem, kan du flytte skyderen mod indstillingen Maksimum.

##HelpTopicID=211
Indstillinger for knaptilstand
Der findes seks virtuelle knapper, der kan konfigureres til at passe til dine behov. De øverste tre virtuelle knapper har standardindstillinger, og de andre er ikke konfigureret. Standardindstillingerne til de konfigurerede knapper er vist herunder:

·	Et slag på den øverste virtuelle knap til venstre åbner det tildelte e-mailprogram.
·	Et slap på den øverste virtuelle knap i midten åbner ConfigFree-programmet. Se onlinehjælpen til Toshiba for at få yderligere oplysninger.
·	Et slag på den øverste virtuelle knap til højre åbner Windows Fotogalleri.

##HelpTopicID=212
Vælg skyderen fra menutræet for at konfigurere den handling, der udføres, når du bevæger din finger over skyderen. Du kan f.eks. definere Skyder To 1 til "Juster volumen på dit system." Hver gang du bevæger din finger hen over Skyder 1, øges eller sænkes volumen

##HelpTopicID=213
Vælg en handling fra ovenstående sæt med handlinger, som skal tildeles til den valgte skyder. Den valgte handling forekommer, hver gang du bevæger din finger op eller ned på skyderen.

##HelpTopicID=214
Juster markørhastigheden
Denne skyder kontrollerer markørens hastighed. Du kan vælge markørens hastighed ved at justere skyderen mellem Hurtig og Langsom.

##HelpTopicID=215
Indstillinger for knaptilstand
Der findes seks virtuelle knapper, der kan konfigureres til at passe til dine behov. De øverste tre virtuelle knapper har standardindstillinger, og de andre er ikke konfigureret. Standardindstillingerne til de konfigurerede knapper er vist herunder:

·	Et slag på den øverste virtuelle knap til venstre åbner det tildelte e-mailprogram.
·	Et slag på den øverste virtuelle knap i midten åbner ConfigFree-programmet. Se onlinehjælpen til Toshiba for at få yderligere oplysninger.
·	Et slag på den øverste virtuelle knap åbner mappen Mine billeder.

##HelpTopicID=216
Kontrollinje

Med kontrollinjen kan du konfigurere knapper til at starte dine foretrukne applikationer. Du kan tilpasse udseendet på kontrollinjen gennem indstillinger til oplysning, udtoning og berøringsfølsomhed. Kontrollinjen giver også let adgang til volumenkontrol til softwarelydeffekter.

Vælg Aktiver for at bruge kontrollinjen. Hvis du ikke ønsker at bruge kontrollinjen, kan du vælge Deaktiver.

##HelpTopicID=217
LED-oplysning

Du kan bruge skyderen LED-oplysning til at justere lysstyrken på LED'er i kontrollinjen.

Flyt skyderen til højre mod Lys for at øge lysstyrken.

Flyt skyderen til venstre mod Mørk for at reducere lysstyrken.

##HelpTopicID=218
Hastighed på udtoning

Du kan bruge skyderen Hastighed på udtoning til at indstille, hvor hurtigt LED'er på kontrollinjen tones ud, efter at du har rørt ved kontrollinjen og løftet din finger fra den.

Flyt skyderen til højre mod Langsom for at udtone langsomt.

Flyt skyderen til venstre mod Hurtig for at udtone hurtigt.

##HelpTopicID=219
Berøringsfølsomhed

Med skyderen Berøringsfølsomhed kan du justere, hvor meget fingertryk der skal bruges, inden kontrollinjen reagerer på din berøring.

Hvis kontrollinjen ikke reagerer på din berøring, eller du skal trykke for hårdt for at aktivere den, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen til venstre mod Let.

Hvis du på den anden måde betjener kontrollinjen med et let tryk, kan du reducere følsomheden ved at flytte skyderen til højre mod Kraftig.

##HelpTopicID=220
Lydeffekter

Angiv en lydfil eller gennemse og vælg en lydfil for at tildele en lydeffekt til en bestemt handling.

##HelpTopicID=221
Volume

Skyderen Volume er en let måde at kontrollere volumen på lydeffekterne.

Flyt skyderen til højre mod Høj for at øge volumen.

Flyt skyderen til venstre mod Stille for at reducere volumen.

##HelpTopicID=222
Applikationer

Hvis du vil tildele en knap til at starte en applikation, kan du angive en kørselsfil eller gennemse og vælge en applikation, som skal startes.

##HelpTopicID=223
Med funktionen Brug dobbeltslag for at aktivere eller deaktivere TouchPad kan du aktivere eller deaktivere TouchPad ved at røre ved hjørnet og holde din finger stille et kort øjeblik.
Hvis TouchPad er aktiveret, kan du røre ved hjørnet for at deaktivere den. Hvis TouchPad er deaktiveret, kan du røre ved hjørnet for at aktivere den.

##HelpTopicID=224
Med skyderen Minimum Touch Time kan du ændre, hvor længe du skal røre ved hjørnet, inden TouchPad aktiveres eller deaktiveres.

##HelpTopicID=225
Virtuel rulning er et innovativt alternativ til almindelige rullemetoder. Virtuel rulning håndterer rullelinjerne automatisk, så der ikke er behov for at flytte markøren væk fra dit arbejde.

Virtuel rulning fungerer sammen med de fleste rullevinduer, f.eks. tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale billeder. Det fungerer også med andre rulleelementer, f.eks. fillister og skrifttypelister.

ChiralMotion-rulning, en unik form for virtuel rulning giver dig mulighed for at rulle uafbrudt med en glat cirkulær bevægelse. Rullehastigheden kontrolleres af hastigheden på fingerbevægelsen. Foretag små hurtige cirkler for at rulle hurtigt. Foretag store cirkler, og bevæg din finger langsomt for at rulle langsomt. Rulleretningen kan vendes om ved at ændre retning på bevægelsen.

Sådan bruges lodret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver lodret rulning.
2.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
3.	Glid din finger op eller ned i den højre side af TouchPad i den ønskede rulleretning.

Sådan bruges ChiralMotion til lodret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver lodret rulning og Aktiver ChiralMotion-rulning.
2.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
3.	Placer din finger på TouchPad tæt på midten i højre side.
4.	Glid din finger op eller ned i den ønskede rulleretning, og foretag derefter en cirkulær bevægelse. Din finger kan bevæge sig mod midten af TouchPad, mens der foretages en bevægelse med eller mod urets retning.

Sådan bruges vandret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver vandret rulning.
2.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
3.	Glid din finger til venstre eller højre langs den nederste kant på TouchPad i den ønskede rulleretning.

Sådan bruges ChiralMotion til vandret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver vandret rulning og Aktiver ChiralMotion-rulning.
2.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
3.	Placer din finger på TouchPad tæt på midten langs den nederste kant.
4.	Glid din finger op eller ned i den ønskede rulleretning, og foretag derefter en cirkulær bevægelse. Din finger kan bevæge sig mod midten af TouchPad, mens der foretages en bevægelse med eller mod urets retning.

Hvis Virtual Scrolling ikke reagerer, skal du kontrollere, at det ønskede afkrydsningsfelt for Aktiver rulning er markeret, og at der kan rulles i det vindue eller element, som du har klikket på.	Hvis du stadig har problemer, skal du kontrollere dine indstillinger til Scrolling Region (Rulleområde).

##HelpTopicID=226
Funktionen Momentum giver lette, hurtige trackball-lignende musebevægelser. Et hurtigt svirp med fingeren på TouchPads overflade kan flytte markøren på tværs af hele computerskærmen. Momentum reducerer gentagne bevægelse og træthed, der skyldes at markøren skal flyttes over lange distancer, samtidig med at den giver en let og naturlig følelse, der svarer til brug af en trackball. Momentum er idéel til RTS-spil (Real Time Strategy, FPS-spil (First Person Shooter) og RPG-spil (Role Playing Games).

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Momentum for at bruge denne funktion.

##HelpTopicID=227
Med skyderen Glideafstand kan du justere, hvor langt markøren skal bevæge sig ved et svirp med din finger på TouchPad. For at stoppe markøren skal du sætte din finger på TouchPad. Et enkelt slag på TouchPad stopper også markøren.

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver, at der springes tilbage fra skærmkant for at holde markøren indenfor computerskærmens kanter. Funktionen Aktiver, at der springes tilbage fra skærmkant gør det let at få adgang til menuindstillinger og kontroller, der er tæt på skærmens kanter.

##HelpTopicID=228
Knibehåndbevægelser giver adgang til zoomfunktioner i mange programmer. Du kan bruge knibehåndbevægelser til at udføre de samme funktioner, som et rullehjul udfører i Windows-standardprogrammer, der understøtter zoomfunktioner med CTRL-RULLEHJUL.

For at udføre knibehåndbevægelser skal du placere to fingre på TouchPads overflade. Flyt dem tættere sammen eller længere væk. For at zoome ind skal du placere dine fingre på TouchPads overflade tæt på hinanden og derefter glide dem fra hinanden. For at zoome ud skal du begynde at placere dine fingre væk fra hinanden og derefter flytte dem tættere sammen.

##HelpTopicID=229
ChiralMotion-rulning med to fingre er et innovativt alternativ til almindelige rullemetoder. Du kan rulle opad eller nedad ved ganske enkelt at placere to fingre på TouchPad og foretage en cirkulær bevægelse. Der er ikke behov for at beholde begge fingre på TouchPad, når rulning er startet. Rulning fortsætter så længe, at der er en finger på TouchPads overflade, som foretager en cirkulær bevægelse.

Fingerhastighed kontrollerer rullehastighed. Foretag små cirkler, og flyt din finger hurtigt for at rulle hurtigt. Foretag store cirkler, og flyt din finger langsomt for at rulle langsomt. Rulleretningen kan vendes om ved at ændre retning på bevægelsen.

##HelpTopicID=230
En avanceret håndbevægelse er en handling, som brugeren udfører på en Synaptics pegefeltsensor, og som værtsenheden forstår som en instruks om at udføre en bestemt funktion.

##HelpTopicID=231
Håndbevægelsen Svip består i at placere to fingre en smule adskilt fra hinanden på pegefeltet og lade dem glide hen over pegefeltet i en lige, uafbrudt bevægelse og derefter samtidig løfte begge fingre fra pegefeltet. Den handling, som svipbevægelsen aktiverer, er programspecifik - i Internet Explorer svarer et venstresvip f.eks. til "Tilbage."

##HelpTopicID=232
Håndbevægelsen ChiralRotate roterer det markerede objekt i trin på 90 grader med uret eller mod uret. Håndbevægelsen ChiralRotate fungerer kun i understøttede programmer.

Hvis du vil starte ChiralRotate, skal du placere én finger i den venstre lodrette zone på pegefeltet og flytte fingeren i en cirkelformet bevægelse. I understøttede programmer roteres det markerede objekt i trin på 90 grader.

##HelpTopicID=233
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Pinch for at aktivere denne funktion.

##HelpTopicID=234
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralRotate for at aktivere denne funktion.

##HelpTopicID=235
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver svip for at aktivere denne funktion.

##HelpTopicID=236
Hvis du vil have vist en demonstration af, hvordan håndbevægelsen Pinch bruges, skal du klikke på knappen Vis video under afkrydsningsfeltet Aktiver Pinch.

##HelpTopicID=237
Hvis du vil have vist en demonstration af, hvordan håndbevægelsen ChiralRotate bruges, skal du klikke på knappen Vis video under afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Hvis du vil have vist en demonstration af, hvordan svipbevægelsen bruges, skal du klikke på knappen Vis video under afkrydsningsfeltet Aktiver svip.

##HelpTopicID=239
Hvis du vil se en demonstration af, hvordan håndbevægelsen Momentum bruges, skal du vælge knappen Vis video under afkrydsningsfeltet Aktiver Momentum.

##HelpTopicID=240
Virtuel rulning er et innovativt alternativ til almindelige rullemetoder. Virtuel rulning håndterer rullelinjerne automatisk, så der ikke er behov for at flytte markøren væk fra dit arbejde.

Virtuel rulning fungerer sammen med de fleste rullevinduer, f.eks. tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale billeder. Det fungerer også med andre rulleelementer, f.eks. fillister og skrifttypelister.

Lineær rulning, som er en type virtuel rulning, giver dig mulighed for at foretage almindelig rulning.

ChiralMotion-rulning, en unik form for virtuel rulning giver dig mulighed for at rulle uafbrudt med en glat cirkulær bevægelse. Rullehastigheden kontrolleres af hastigheden på fingerbevægelsen. Foretag små hurtige cirkler for at rulle hurtigt. Foretag store cirkler, og bevæg din finger langsomt for at rulle langsomt. Rulleretningen kan vendes om ved at ændre retning på bevægelsen.

Sådan bruges lineær lodret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver lodret rulning.
2.	Klik på ikonet Virtuel rulning, eller dobbeltklik på Virtuel rulning.
3.	Vælg Lang rulning.
4.	Klik på alternativknappen Lineær rulning.
5.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
6.	Glid din finger op eller ned i den højre side af TouchPad i den ønskede rulleretning.

Sådan bruges ChiralMotion til lodret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver lodret rulning.
2.	Klik på ikonet Virtuel rulning, eller dobbeltklik på Virtuel rulning.
3.	Vælg Lang rulning.
4.	Klik på alternativknappen ChiralMotion-rulning.
5.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
6.	Placer din finger på TouchPad tæt på midten i højre side.
7.	Glid din finger op eller ned i den ønskede rulleretning, og foretag derefter en cirkulær bevægelse. Din finger kan bevæge sig mod midten af TouchPad, mens der foretages en bevægelse med eller mod urets retning.

Sådan bruges lineær vandret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver vandret rulning.
2.	Klik på ikonet Virtuel rulning, eller dobbeltklik på Virtuel rulning.
3.	Vælg Lang rulning.
4.	Klik på alternativknappen Lineær rulning.
5.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
6.	Glid din finger til venstre eller højre langs den nederste kant på TouchPad i den ønskede rulleretning.

Sådan bruges ChiralMotion til vandret rulning:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver vandret rulning.
2.	Klik på ikonet Virtuel rulning, eller dobbeltklik på Virtuel rulning.
3.	Vælg Lang rulning.
4.	Klik på alternativknappen ChiralMotion-rulning.
5.	Klik på det vindue eller element, du ønsker at rulle.
6.	Placer din finger på TouchPad tæt på midten langs den nederste kant.
7.	Glid din finger op eller ned i den ønskede rulleretning, og foretag derefter en cirkulær bevægelse. Din finger kan bevæge sig mod midten af TouchPad, mens der foretages en bevægelse med eller mod urets retning.

Hvis Virtual Scrolling ikke reagerer, skal du kontrollere, at det ønskede afkrydsningsfelt for Aktiver rulning er markeret, og at der kan rulles i det vindue eller element, som du har klikket på.	Hvis du stadig har problemer, skal du kontrollere dine indstillinger til Scrolling Region (Rulleområde).

##HelpTopicID=241
Hvis du vil se en demonstration af, hvordan virtuel rulning bruges, skal du vælge knappen Vis video.

##HelpTopicID=242
Hvis du vil se en demonstration af, hvordan Svip-håndbevægelsen bruges, skal du vælge knappen Vis video.

##HelpTopicID=243
Hvis du vil bruge lodrette sviphåndbevægelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver lodret svip. Placer to fingre let adskilt på TouchPad, og glid op eller ned. Derefter skal du løfte dem for at udføre en programspecifik funktion.

##HelpTopicID=244
Hvis du vil bruge vandrette sviphåndbevægelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver vandret svip. Placer to fingre let adskilt på TouchPad, og glid til højre eller venstre. Derefter skal du løfte dem for at udføre en programspecifik funktion.

##HelpTopicID=245
Klik på knappen Vis video for at se, hvordan denne funktion bruges.

##HelpTopicID=246
Med vinduet Egenskaber kan du tilpasse indstillingerne for pegeenheden. Brug menutræet til venstre for at få adgang til de funktioner, der kan tilpasses. De omfatter pege- og rullefunktioner med én finger samt flerfingerhåndbevægelser til manipulation af dokumenter, objekter og programmer.

Brug af vinduet Egenskaber 
Klik på en funktion i menutræet for at få vist en side med indstillinger for funktionen. Nogle funktioner har flere sider med indstillinger. Klik på + (plus-tegnet) ved siden af en funktion for at få vist alle de tilknyttede sider. Indstillingerne vises i vinduet til højre for menutræet. Oplysninger om disse indstillinger og vejledning i, hvordan du kan ændre dem, vises her i informationsfeltet. Du kan bruge rullepanelet til at få vist indholdet i informationsfeltet.

Knappen Standarder 
Knappen Standarder nulstiller alle indstillingerne på den aktuelle side til deres fabriksværdier.

Knappen OK 
Vælg knappen OK for at gemme dine ændringer og lukke vinduet Egenskaber.

Knappen Annuller 
Vælg knappen Annuller for at lukke vinduet Egenskaber uden at gemme nogen ændringer. Der vendes tilbage til alle de tidligere indstillinger.

Knappen Anvend 
Vælg knappen Anvend for at gemme ændringerne, men lade vinduet Egenskaber forblive åbent, så du kan foretage flere ændringer.

##HelpTopicID=250
Siden med indstillinger for Pegning giver dig mulighed for at angive, hvordan markøren skal reagere på dine pege- og markeringshandlinger.

##HelpTopicID=251
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Momentum for at aktivere denne funktion.

##HelpTopicID=252
Funktionen Tvunget bevægelse giver dig mulighed for at gennemtvinge markøren til udelukkende at bevæge sig vandret eller lodret på skærmen. Denne funktion er mest nyttig, når du bruger et tegneprogram. Du aktiverer Tvunget bevægelse ved at trykke på en angivet tast og holde den nede, mens du flytter markøren. Når tasten trykkes ned, bestemmer markørens startretning den tilladte bevægelsesretning, så længe din finger forbliver på TouchPad.

Sådan bruges Tvunget bevægelse:

1.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver tvunget bevægelse for at aktivere valgmulighederne på listen.
2.	Vælg en tast på listen, som skal aktivere Tvunget bevægelse.
3.	Tryk på den valgte tast og hold den nede, når du vil begrænse markørens bevægelse.

##HelpTopicID=254
Rulning 
Rulningsfunktionerne giver dig mulighed for at betjene det valgte vindues rullepaneler automatisk, så du ikke behøver at flytte markøren væk fra dit arbejde. Rulningsfunktionerne fungerer med de fleste vinduer, der understøtter rulning, f.eks. dokumenter, regneark, store digitale billeder og andre elementer, der understøtter rulning (f.eks. fillister og skrifttypelister).

##HelpTopicID=255
Omvendt rulning 
Funktionen Omvendt rulleretning giver dig mulighed for at ændre standardfunktionsmåden ved rulning. Standardrulning flytter rullepanelet i fingerbevægelsens retning. Funktionen Omvendt rulleretning flytter dokumentet eller objektet i fingerbevægelsens retning.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver omvendt rulleretning.

##HelpTopicID=256
Skyderen Rullehastighed giver dig mulighed for at justere rullehastigheden. Træk skyderen til højre for at rulle hurtigere.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
Funktion ChiralScrolling™ giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralScrolling.

Sådan bruger du ChiralScrolling:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen højre side af TouchPad. Hvis du vil rulle til venstre eller til højre, er målzonen venstre side af TouchPad.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når ChiralScrolling er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.

3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=258
Rulning med én finger 
Du kan rulle lodret og vandret.

Klik på det vindue eller element, som du vil rulle i, og lad fingeren glide op eller ned langs højre kant af TouchPad for at rulle lodret. Lad fingeren glide til venstre eller højre langs den nederste kant af TouchPad for at rulle vandret.

Hvis rulning ikke reagerer, skal du kontrollere, at det relevante afkrydsningsfelt er markeret, og at det vindue eller element, som du har klikket på, understøtter rulning. Hvis du stadig har problemer, skal du kontrollere dine indstillinger for Scrolling Region (Rulleområde). 

##HelpTopicID=259
Diagrammet ovenfor repræsenterer TouchPad-overfladen. Det skraverede område i diagrammet viser rulleregionerne på TouchPad-overfladen.

Når du placerer fingeren på TouchPad, vises der langs kanten af TouchPad-diagrammet pile, som viser fingerens position. Hvis din finger er i en aktiv rulningsregion på TouchPad, skifter det tilsvarende rulleområde i diagrammet til en massiv farve. Du kan gøre rulleregionerne større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter ved kanten af det skraverede område.

Hvis du har problemer med at aktivere rulning, kan du prøve at gøre rulleregionen større ved at flytte det skraverede områdes kanter indad. Hvis du synes, at det er for nemt at aktivere rulning, kan du prøve at gøre rulleregionen mindre.

Hvis rulleregionerne er grå og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at rullefunktionen er aktiveret.

Sådan aktiverer du rulning:

1.	Vælg Rulning i menutræet til venstre.
2.	Vælg den ønskede rulningsmetode, og aktiver lodret eller vandret rulning.

##HelpTopicID=260
Aktiver vandret rulning 
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere vandret rulning i vinduer, der har vandrette rullepaneler. Lad fingeren glide til venstre eller højre langs den nederste kant af TouchPad for at rulle vandret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=261
Aktiver lodret rulning 
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret rulning. Lad fingeren glide op eller ned den højre kant af TouchPad for at rulle lodret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=262
Rulning med to fingre 
Funktionen Rulning med to fingre giver dig mulighed for at rulle lodret eller vandret og starte rulning fra ethvert sted på TouchPad-overfladen. Placer blot to fingre på TouchPad, og lad dem derefter glide i den ønskede retning. Du behøver ikke at være i en rulleregion for at rulle.

Sådan bruger du Rulning med to fingre:

1.	Placer to fingre på TouchPad-overfladen. Fingrene skal være en smule adskilt.
2.	Lad begge fingre glide i den ønskede retning med en lige, sammenhængende bevægelse.
3.	Løft begge fingre fra TouchPad-overfladen for at stoppe med at rulle.

##HelpTopicID=263
Aktiver vandret rulning 
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere vandret rulning i vinduer, der har vandrette rullepaneler. Lad de to fingre glide til venstre eller højre på TouchPad for at rulle vandret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=264
Aktiver lodret rulning 
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret rulning. Lad de to fingre glide op eller ned på TouchPad for at rulle lodret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=265
Funktionen Friløb hjælper dig ved at gøre det nemt at rulle gennem lange dokumenter. Med Friløb fortsætter rulningen, efter at du har løftet fingeren fra TouchPad-overfladen. Hvis du vil bruge Friløb, skal du bevæge og derefter løfte fingeren i én jævn bevægelse. Hvis du vil stoppe Friløb-bevægelsen, skal du sætte fingeren tilbage på TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=266
Pinch-zoom 
Håndbevægelsen Pinch-zoom giver adgang til zoomfunktioner i mange programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Pinch-zoom til at udføre de samme funktioner, som et rullehjul udfører i Windows-standardprogrammer, der understøtter zoomfunktioner med CTRL-RULLEHJUL.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Pinch-zoom.

Sådan bruger du en Pinch-zoom-håndbevægelse:

1.	Placer to fingre på TouchPad-overfladen.
2.	Lad fingrene glide yderligere fra hinanden for at zoome ind, eller lad fingrene glide tættere på hinanden for at zoome ud. Du får den bedste zoomoplevelse ved at bruge fingerspidserne.

##HelpTopicID=267
Funktionen Rotation giver adgang til praktiske håndbevægelser til rotation af fotos og andre objekter.

##HelpTopicID=269
Tryk med tre fingre 
Håndbevægelsen Tryk med tre fingre er en genvej til at starte et eller flere angivne programmer.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Tryk med tre fingre. Hvis du vil tilpasse de programmer, der startes, skal du klikke på knappen Konfigurer.

Sådan bruger du funktionen Tryk med tre fingre:

1.	Placer tre fingre på TouchPad-overfladen. Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene.
2.	Hold fingrene i ro, indtil programmet eller programmerne begynder at starte.
3.	Løft fingrene fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=270
Svip med tre fingre 

Håndbevægelsen Svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Svip med tre fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotos i et fotofremviservindue. Du kan også bruge håndbevægelsen Svip med tre fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Trefingersvip.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip med tre fingre til at navigere:

1.	Placer tre fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Svip med fingrene i en lineær, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning, så du bevæger dem fra den ene side af TouchPad til den modsatte side.
3.	En vandret bevægelse med fingrene, hvor du lader fingrene glide til højre eller venstre, bladrer frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

Hvis du vil bruge håndbevægelsen Svip med tre fingre til diasshowtilstand, skal du lade fingrene glide lodret. Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand. Lad fingrene glide nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=271
Håndflade-på-Touchpad 
Håndbevægelsen Håndflade-på-Touchpad giver dig mulighed for at rydde skrivebordet ved at minimere alle åbne vinduer. Hvis du gentager denne håndbevægelse, gendannes vinduerne.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Håndflade-på-Touchpad.

Sådan bruger du håndbevægelsen Håndflade-på-Touchpad:

1.	Placer din tommelfingers hæl på TouchPad-overfladen.
2.	Hold hånden stille, indtil skrivebordsvinduerne er minimeret eller gendannet.
3.	Løft hånden fra TouchPad.

##HelpTopicID=272
Træning i rulning 
Klik på knappen Øvelse for at køre selvstudiet i rulning. En enkel labyrint hjælper dig med at lære at bruge rulning.

Undersøg labyrinten, inden du begynder at finde start- og slutpunkterne. Du kan ikke se hele labyrinten, fordi den er større end det vindue, som den vises i. Rul for at flytte visningen af labyrinten i vinduet. Hold Ctrl-tasten nede, og brug rulning til at ændre labyrintens størrelse.

En gul prik i det øverste venstre hjørne af labyrinten markerer indgangen til labyrinten. En blå prik på højre side af labyrinten markerer udgangen.

Sådan træner du rulning:

1.	Klik på den røde firkant i den gule prik for at starte.
2.	Brug piletasterne, eller tryk på TouchPad for at navigere gennem labyrinten.
3.	Brug den ønskede rullemetode til at flytte visningen af labyrinten.
4.	Klik på knappen Luk i rulningstræningsvinduet, når du er nået til den blå prik i det nederste højre hjørne.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-håndbevægelse 
Programmet HP MediaSmart kan startes ved at udføre en M-formet håndbevægelse på TouchPad-overfladen.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver HP MediaSmart M-håndbevægelsen.

Sådan bruger du denne håndbevægelse:

1.	Tryk med to fingre på TouchPad-overfladen, og sæt dem derefter ned igen med det samme.
2.	Lad fingrene glide i et stort M-formet mønster.
3.	Programmet HP MediaSmart starter.

##HelpTopicID=274
Funktionerne under Pegeudvidelser giver dig mulighed for at angive, hvordan markøren skal reagere på dine pegehandlinger.

##HelpTopicID=275
Programhåndbevægelser kan bruges som genveje til ofte anvendte programmer eller funktioner. Computerens reaktion på disse håndbevægelser kan være programspecifikke.

##HelpTopicID=276
Funktionen EdgeMotion™ er designet til at forenkle markørbevægelser over lange afstande. Når din finger når kanten af TouchPad, fortsætter markøren med at bevæge sig i samme retning, indtil du løfter fingeren. Vælg en af EdgeMotion-valgmulighederne.

Rullefunktionerne understøtter også EdgeMotion. Hvis du vil bruge EdgeMotion, mens du ruller, skal du markere Aktiver EdgeMotion, når der rulles under Rulning med én finger eller Rulning med to fingre under Rulning i menutræet.

##HelpTopicID=277
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver EdgeMotion, når der rulles, hvis du ønsker, at rulningen skal fortsætte, når dine fingre når kanten af TouchPad.

##HelpTopicID=278
Indstillingerne under Følsomhed giver dig mulighed for at tilpasse den måde, hvorpå TouchPad reagerer på din berøring.

##HelpTopicID=279
Funktionen Friløb hjælper dig ved at gøre det nemt at rulle gennem lange dokumenter. Med Friløb fortsætter rulningen, efter at du har løftet fingrene fra TouchPad-overfladen. Hvis du vil bruge Friløb, skal du bevæge og løfte fingrene i én jævn bevægelse. Hvis du vil stoppe Friløb-bevægelsen, skal du sætte fingrene tilbage på TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=280
Rotation 
Håndbevægelsen Rotation giver dig mulighed for at rotere objekter som f.eks. et foto, en PDF-fil eller at andet valgt objekt i trin på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver rotation.

Sådan bruger du en Rotation-håndbevægelse:

1.	Placer én finger i nederste venstre hjørne af TouchPad, og hold den i ro.
2.	Placer en anden finger midt på TouchPad.
3.	Lad den anden finger glide i en cirkelformet bevægelse omkring den første finger. Sørg for, at afstanden mellem de to fingre forbliver den samme, mens du udfører cirkelbevægelsen. Glid med eller mod uret for at rotere det valgte objekt i den ønskede retning.

##HelpTopicID=281
Højre hjørne-rotation 
Hvis du vil bruge funktionen Rotation i det nederste højre hjørne af TouchPad, skal du markere afkrydsningsfeltet Højre hjørne-rotation. Det kan være mere bekvemt at bruge højre hjørne af TouchPad, hvis du udfører denne håndbevægelse med venstre hånd.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
Håndbevægelsen ChiralRotate™ roterer det valgte objekt i trin på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralRotate. Bemærk, at håndbevægelsen ChiralRotate kun fungerer med understøttede programmer.

Sådan bruger du håndbevægelsen ChiralRotate:

1.	Placer én finger på den venstre “målzone” på TouchPad.
2.	Lad fingeren glide ned eller op, og start en cirkelbevægelse. Hvis du vil rotere objektet i urets retning, skal du bevæge fingeren i cirkler med uret. Hvis du vil rotere objektet mod urets retning, skal du bevæge fingeren i cirkler mod uret.
3.	Løft fingeren fra TouchPad-overfladen for at vende tilbage til pegetilstand.

##HelpTopicID=283
Slå TouchPad fra 

Hvis du ikke vil bruge TouchPad, kan du slå den fra. Placer én finger på det øverste venstre hjørne af TouchPad, hold fingeren i ro et øjeblik. TouchPad slås fra. TouchPad-ikonet på proceslinjen ændres for at angive, at TouchPad ikke kan bruges.

Hvis du vil slå TouchPad til igen, skal du røre det øverste venstre hjørne igen. Ikonet på proceslinjen vender tilbage til den aktiverede tilstand.

Hvis du vil angive, hvor længe TouchPad skal forblive slået fra, skal du vælge den ønskede indstilling.

Indstillingen Slå TouchPad fra lader TouchPad være slået fra, indtil du slår den til igen ved at røre det øverste venstre hjørne.
Indstillingen Slå TouchPad fra i én session slår TouchPad fra i én logonsession. TouchPad er automatisk klar til brug igen, næste gang du logger på.

##HelpTopicID=284
Svip med to fingre 

Håndbevægelsen Svip med to fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Svip med to fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotos i et fotofremviservindue. Du kan også bruge håndbevægelsen Svip med to fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Svip med to fingre.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip med to fingre til at navigere:

1.	Placer to fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Svip med fingrene i en lineær, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning, så du bevæger dem fra den ene side af TouchPad til den modsatte side.
3.	En vandret bevægelse med fingrene, hvor du lader fingrene glide til højre eller venstre, bladrer frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

Hvis du vil bruge håndbevægelsen Svip med to fingre til diasshowtilstand, skal du lade fingrene glide lodret. Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand. Lad fingrene glide nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=285
Svip med to fingre 

Håndbevægelsen Svip med to fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Svip med to fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotos i et fotofremviservindue.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver vandret Svip med to fingre.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip med to fingre til at navigere:

1.	Placer to fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Svip med fingrene lodret i en lige, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning, så du bevæger dem fra den ene side af TouchPad til den modsatte side.
3.	Lad fingrene glide til højre eller venstre for at bladre frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

##HelpTopicID=286
Svip med to fingre 

Håndbevægelsen Svip med to fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Svip med to fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Svip med to fingre.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip med to fingre til at navigere:

1.	Placer to fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Lad fingrene glide lodret i en lige, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning.
3.	Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand eller nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=287
Vandret svip med tre fingre 

Håndbevægelsen Vandret svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Vandret svip med tre fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotos i et fotofremviservindue.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Vandret svip med tre fingre.

Sådan bruger du håndbevægelsen Vandret svip med tre fingre til at navigere:

1.	Placer tre fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Svip med fingrene lodret i en lige, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning, så du bevæger dem fra den ene side af TouchPad til den modsatte side.
3.	Lad fingrene glide til højre eller venstre for at bladre frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

##HelpTopicID=288
Lodret svip med tre fingre 

Håndbevægelsen Lodret svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Lodret svip med tre fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Lodret svip med tre fingre.

Sådan bruger du håndbevægelsen Lodret svip med tre fingre til at navigere:

1.	Placer tre fingre en smule adskilt på TouchPad-overfladen.
2.	Lad fingrene glide lodret i en lige, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning.
3.	Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand eller nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=289
Cirkulær rulning 
Funktion ChiralScrolling giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Cirkulær rulning.

Sådan bruger du Cirkulær rulning:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen langs TouchPads højre kant. Hvis du vil rulle til venstre eller til højre, er målzonen langs TouchPads nedre kant.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når Cirkulær rulning er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.

3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=290
Funktionen Automatisk rulning gør det nemt at rulle gennem lange dokumenter med et enkelt strøg med fingeren. Rulningen fortsætter, efter at du har løftet fingeren fra TouchPad-overfladen.

Sådan bruger du Automatisk rulning:

1.	Klik på det vindue eller element, som du vil rulle i.
2.	Lad én finger glide langs TouchPads rulleregion i den retning, som du vil rulle i. Hvis du vil rulle op eller ned, er rulleregionen den højre kant. Hvis du vil rulle til venstre eller højre, er rulleregionen den nedre kant.

Hvis Automatisk rulning ikke reagerer, skal du kontrollere indstillingerne for Rulleregion. Hvis du stadig har problemer med at bruge Automatisk rulning, skal du kontrollere, at det er muligt at rulle i det vindue eller element, som du har klikket på.

##HelpTopicID=291
Funktionen Rotation giver adgang til praktiske håndbevægelser til rotation af fotos og andre objekter.

##HelpTopicID=292
Håndbevægelsen Favoritter 
Håndbevægelsen Favoritter er en genvej til at starte et eller flere angivne programmer.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver håndbevægelsen Favoritter. Hvis du vil tilpasse de programmer, der startes, skal du klikke på knappen Konfigurer.

Sådan bruger du denne håndbevægelse:

1.	Placer tre fingre på TouchPad-overfladen. Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene.
2.	Hold fingrene i ro, indtil programmet eller programmerne begynder at starte.
3.	Løft fingrene fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=293
Svip
Håndbevægelsen Svip udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Svip til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotos i et fotofremviservindue. Du kan også bruge håndbevægelsen Svip til at starte eller afslutte diasshowtilstand.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Svip.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip til at navigere:

1.	Placer tre fingre på TouchPad-overfladen. Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene
2.	Svip med fingrene i en lineær, sammenhængende bevægelse i den ønskede retning, så du bevæger dem fra den ene side af TouchPad til den modsatte side.
3.	En vandret bevægelse med fingrene, hvor du lader fingrene glide til højre eller venstre, bladrer frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

Sådan bruger du håndbevægelsen Svip til diasshowtilstand:

1.	Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand.
2.	Lad fingrene glide nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=294
Håndbevægelsen Start 
Håndbevægelsen Start giver dig mulighed for at rydde skrivebordet ved at minimere alle åbne vinduer. Hvis du gentager denne håndbevægelse, gendannes vinduerne.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver håndbevægelsen Start.

Sådan bruger du håndbevægelsen Start:

1.	Placer din tommelfingers hæl på TouchPad-overfladen.
2.	Hold hånden stille, indtil skrivebordsvinduerne er minimeret eller gendannet.
3.	Løft hånden fra TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zoomzone 
Med funktionen Zoomzone kan du bruge venstre side af Touchpad til at zoome ind eller ud på elementet i det aktive vindue. Funktionen Zoomzone udfører de samme zoomfunktioner som et rullehjul i Windows-standardprogrammer, der understøtter CTRL-RULLEHJUL.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Zoomzone.

Sådan zoomer du ind:

1.	Placer en finger på Touchpad i nærheden af det nederste venstre hjørne.
2.	Lad fingeren glide opad mod det øverste venstre hjørne.
3.	Gentag, indtil det ønskede forstørrelsesniveau er nået.

Sådan zoomer du ud:

1.	Placer en finger på Touchpad i nærheden af det øverste venstre hjørne.
2.	Lad fingeren glide nedad mod det nederste venstre hjørne.
3.	Gentag, indtil det ønskede forstørrelsesniveau er nået.

##HelpTopicID=296
Funktionen TouchCheck beskytter mod aktivering af TouchPad ved utilsigtet kontakt med den. TouchCheck gør TouchPad i stand til at registrere, når din håndflade hviler på den eller strejfer dens overflade, mens du skriver. Dette bidrager til at forhindre uønskede markørbevægelser eller klik.

Hvis TouchPad giver anledning til uønskede markørbevægelser eller klik, skal du øge TouchCheck-indstillingen ved at flytte skyderen til højre mod Maksimum. Hvis TouchPad ikke registrerer tilsigtede bevægelser eller slag, skal du reducere TouchCheck-indstillingen ved at flytte skyderen til venstre mod Minimum. Der er større sandsynlighed for, at bevægelser eller slag ikke registreres, hvis skyderen er i den røde zone.

##HelpTopicID=297
Rotation 
Håndbevægelsen Rotation giver dig mulighed for at rotere objekter som f.eks. et foto, en PDF-fil eller at andet valgt objekt i trin på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver rotation.

Sådan bruger du en Rotation-håndbevægelse:

1.	Placer én finger i nederste venstre hjørne af TouchPad, og hold den i ro.
2.	Placer en anden finger midt på TouchPad.
3.	Lad den anden finger glide i en cirkelformet bevægelse omkring den første finger. Sørg for, at afstanden mellem de to fingre forbliver den samme, mens du udfører cirkelbevægelsen. Glid med eller mod uret for at rotere det valgte objekt i den ønskede retning.

##HelpTopicID=298
Højre hjørne-rotation
Hvis du vil bruge funktionen Rotation i det nederste højre hjørne af TouchPad, skal du markere afkrydsningsfeltet Højre hjørne-rotation. Det kan være mere bekvemt at bruge højre hjørne af TouchPad, hvis du udfører denne håndbevægelse med venstre hånd.

##HelpTopicID=299
Zoomhastighed
Skyderen Zoomhastighed styrer, hvor hurtigt vinduet zoomer som reaktion på din fingers bevægelse i zoomområdet.

Hvis du vil zoome langsommere, skal du flytte skyderen mod Langsom.
Hvis du vil zoome hurtigere, skal du flytte skyderen mod Hurtig.

##HelpTopicID=300
ClickZones har samme funktion som fysiske knapper. Der er to ClickZones langs den nederste kant på ClickPad. Et tryk på en ClickZone svarer til at klikke på en venstre- eller højreknap. Hvis du vil bruge ClickZones, skal du vælge indstillingen Aktiver ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, skal du aktivere Slag eller bruge en ekstern mus til at udføre et klik på en primær eller sekundær knap.

Den venstre ClickZone udfører et primærklik. Den højre ClickZone udfører et sekundærklik. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Venstreklikeller Højreklik og konfigurere dem som ønsket.

##HelpTopicID=301
ClickZones har samme funktion som fysiske knapper. Der er tre ClickZones langs den nederste kant på ClickPad: venstre, midte og højre. Et tryk på en ClickZone har samme funktion som et klik på en knap. Hvis du vil bruge ClickZones, skal du vælge indstillingen Aktiver ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, skal du aktivere Slag eller bruge en ekstern mus til at udføre et klik på en primær eller sekundær knap.

Den venstre ClickZone udfører et primærklik. Den højre ClickZone udfører et sekundærklik. Den midterste ClickZone har samme funktion som en midterknap. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Venstreklik, Midterklikeller Højreklik og konfigurere dem som ønsket.

##HelpTopicID=302
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den venstre ClickZone.

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=303
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den midterste ClickZone.

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=304
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den højre ClickZone.

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=305
ClickZones har samme funktion som fysiske knapper. Der er to ClickZones langs den nederste kant på ClickPad. Et tryk på en ClickZone svarer til at klikke på en venstre- eller højreknap. Hvis du vil bruge ClickZones, skal du vælge indstillingen Aktiver ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, kan du aktivere de fysiske knapper til at udføre et primært eller sekundært klik. Hvis du ikke aktiverer ClickZones eller de fysiske knapper, skal du aktivere Slagzoner (i menutræet Slag) eller bruge en ekstern mus til at udføre et primært eller sekundært klik.

Den venstre ClickZone og den venstre fysiske knap udfører et primærklik. Den højre ClickZone og den højre fysiske knap udfører et sekundærklik. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Venstreklikeller Højreklik og konfigurere dem som ønsket.

Klik på knappen Vis video for at se, hvordan ClickZones bruges.

##HelpTopicID=306
ClickZones har samme funktion som fysiske knapper. Der er tre ClickZones langs den nederste kant på ClickPad: venstre, midte og højre. Et tryk på en ClickZone har samme funktion som et klik på den venstre, midterste eller højre knap. Hvis du vil bruge ClickZones, skal du vælge indstillingen Aktiver ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, kan du aktivere de fysiske knapper til at udføre et primært eller sekundært klik. Hvis du ikke aktiverer ClickZones eller de fysiske knapper, skal du aktivere Slagzoner(i menutræet Slag) eller bruge en ekstern mus til at udføre et klik på en primær eller sekundær knap.

Den venstre ClickZone og den venstre knap udfører et primærklik. Den højre ClickZone og den højre knap udfører et sekundærklik. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Venstreklikeller Højreklik og konfigurere dem som ønsket.

##HelpTopicID=307
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den venstre ClickZone. Den indstilling, som du vælger for den venstre ClickZone, tildeles automatisk til den venstre knap. Hvis du for eksempel hvis bytte om på handlingerne for venstre og højre ClickZones, kan du vælge Andet klik. Husk at ændre handlingen for den højre ClickZone for at gøre den til et Første klik og færdiggøre ændringen.

Mange handlinger kræver ikke yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Klik på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

Klik på knappen Vis video for at se, hvordan en venstre ClickZone bruges.

##HelpTopicID=308
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den midterste ClickZone. Den indstilling, som du vælger for den midterste ClickZone, tildeles automatisk til den midterste fysiske knap (hvis en sådan findes). Hvis du for eksempel vælger Hop til knappen Start, vil et klik på den midterste knap få markøren til at hoppe til knappen Start på proceslinjen i Windows og åbne menuen Startautomatisk.

Mange handlinger kræver ikke yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Klik på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

Klik på knappen Vis video for at se, hvordan den midterste ClickZone bruges.

##HelpTopicID=309
På listen kan du vælge en handling, som skal tildeles den højre ClickZone. Den indstilling, som du vælger for den højre ClickZone, tildeles automatisk til den højre fysiske knap. Hvis du for eksempel hvis bytte om på handlingerne for venstre og højre ClickZones, kan du vælge Første klik. Husk at ændre handlingen for den venstre ClickZone for at gøre den til et Andet klik og færdiggøre ændringen.

Mange handlinger kræver ikke yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en konfigurationsdialogboks. Klik på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

Klik på knappen Vis video for at se, hvordan en højre ClickZone bruges.

##HelpTopicID=310
Funktionen ClickButtons forvandler hele ClickPad-overfladen til én stor "virtuel" knap. Du kan trykke ethvert sted på ClickPad for at udføre et klik på en primær, sekundær eller midterste knap. Vælg indstillingen Aktiver ClickButtons for at bruge denne funktion.

Tryk med én finger for at udføre et primært klik. Tryk med to fingre for at udføre et sekundært klik. Tryk med tre fingre for at udføre et klik på den midterste knap. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Klik med én finger, Klik med to fingreeller Klik med tre fingreog konfigurere dem som ønsket.

Hvis du ikke aktiverer ClickButtons, skal du aktivere Slag eller bruge en ekstern mus til at udføre et klik på en primær, sekundær eller midterste knap.

##HelpTopicID=311
Hvis du vil udføre et klik med én finger, skal du trykke med én finger på ClickPad-overfladen, indtil du mærker, at den synker. Som standard svarer et klik med én finger til at klikke på en primær knap. 

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du vælge en valgmulighed på listen. 

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks. 

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=312
Hvis du vil udføre et klik med to fingre, skal du trykke med to fingre på ClickPad-overfladen, indtil du mærker, at synker. Som standard svarer et klik med to fingre til at klikke på en sekundær knap. 

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du vælge en valgmulighed på listen. 

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks. 

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=313
Hvis du vil udføre et klik med tre fingre, skal du trykke med tre fingre på ClickPad-overfladen, indtil du mærker, at den synker. Som standard svarer et klik med tre fingre til at klikke på den midterste knap. 

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du vælge en valgmulighed på listen. 

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks. 

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

##HelpTopicID=314
Funktionen ClickButtons forvandler hele ClickPad-overfladen til én stor "virtuel" knap. Du kan trykke ethvert sted for at udføre et klik på en primær, sekundær eller midterste knap. Vælg indstillingen Aktiver ClickButtons for at bruge denne funktion.

Tryk med én finger for at udføre et primært klik. Tryk med to fingre for at udføre et sekundært klik. Tryk med tre fingre for at udføre et klik på den midterste knap. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du vælge Klik med én finger, Klik med to fingreeller Klik med tre fingreog konfigurere dem som ønsket.

Hvis du ikke aktiverer ClickButtons, kan du aktivere de fysiske knapper til at udføre et primært eller sekundært klik. Hvis du ikke aktiverer ClickButtons eller de fysiske knapper, skal du aktivere Slagzoner (i menutræet Slag) eller bruge en ekstern mus til at udføre et klik på den primære, sekundære eller midterste knap.

Hvis du vil ændre knapindstillingerne, skal du vælge Fysiske knapper i menutræet og derefter konfigurere Venstreklik og Højreklikke som ønsket.

Klik på knappen Vis video for at se, hvordan ClickButtons bruges.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
Håndbevægelsen TwistRotate giver dig mulighed for at rotere elementer som f.eks. fotos, PDF-filer og andre elementer. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver TwistRotate.

Sådan udføres håndbevægelsen TwistRotate: 

1.	Marker det objekt, som du vil rotere.
2.	Placer to fingre på TouchPad. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
3.	Lad fingrene glide med eller mod urets retning. Bevægelsen minder om at dreje en knap.
4.	Gentag rotationsbevægelsen efter behov.

##HelpTopicID=316
Svirp med fire fingre
Lodrette og vandrette svirp med fire fingre giver adgang til praktisk genveje til at skifte programmer og minimere eller genoprette skrivebordet.

##HelpTopicID=317
Aktiver lodret svirp med fire fingre
Når denne indstilling er aktiveret, minimerer eller gendanner et nedadgående svirp med fire fingre vinduerne på skrivebordet. Et opadgående svirp med fire fingre åbner programskifteren.

Sådan minimeres vinduerne på skrivebordet:

1.	Placer fire fingre tæt ved TouchPad™'ens øvre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den nedre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Gentag håndbevægelsen for at gendanne vinduerne på skrivebordet.

Sådan åbnes Aero 3D-programskifteren:

1.	Placer fire fingre tæt ved TouchPad™'ens nedre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den øvre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Aero 3D-programskifteren åbnes.
5.	Glid vandret med én finger for at bladre gemme programmerne.
6.	Når det ønskede program er fremhævet, skal du slå på TouchPad™'en for at skifte til det.

##HelpTopicID=318
Funktionen Klik-og-træk giver dig mulighed for at bruge ClickZones til at flytte ting.

1.	Brug markøren til at fremhæve det element, som du vil flytte.
2.	Tryk ned på den ClickZone, der udfører et primært klik. Som standard er dette den venstre ClickZone.
3.	Hold ClickZone nede, mens du bruger en anden finger til at trække det valgte element til den ønskede placering.
4.	Løft fingeren fra ClickZone, når du vil slippe det element, som du trækker.

Hvis du har problemer med at udføre en Klik-og-træk-håndbevægelse, skal du kontrollere, at ClickZones er aktiveret, og at du trykker på den ClickZone, der er konfigureret til at udføre et primært klik.

Vælg Knapper og ClickZones i menutræet for at vælge ClickZone-indstillinger.

##HelpTopicID=319
Du kan klikke-og-trække med én finger for at flytte et valgt element. Du kan klikke-og-trække med to fingre for at udføre det, der svarer til klik-og-træk på den højre fysiske knap.

Sådan udføres håndbevægelsen Klik-og-træk med én finger:

1.	Brug markøren til at fremhæve det element, som du vil flytte.
2.	Tryk med én finger på ClickPad.
3.	Hold ClickPad trykket ned, mens du trækker det valgte element til den ønskede placering.
4.	Løft fingeren fra ClickPad, når du vil slippe elementet.

Sådan udføres håndbevægelsen Klik-og-træk med to fingre:
1.	Brug markøren til at fremhæve det element, som du vil flytte. 
2.	Tryk med to fingre på ClickPad.
3.	Hold ClickPad trykket ned, mens du trækker det valgte element til den ønskede placering.
4.	Løft fingrene fra ClickPad, når du vil slippe elementet.

##HelpTopicID=320
Skyderen Berøringsfølsomhed  giver dig mulighed for at justere, hvor meget fingertryk der skal bruges, før Scroll Pad reagerer.

Hvis Scroll Pad reagerer på en forkert måde, eller hvis du arbejder på et sted med høj luftfugtighed, kan du reducere følsomheden ved at flytte skyderen til højre mod Hård berøring.

Hvis du skal trykke for hårdt for at betjene Scroll Pad, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen til venstre mod Let berøring.

##HelpTopicID=321
Indstillingerne under Følsomhed giver dig mulighed for at tilpasse den måde, hvorpå Scroll Pad reagerer på din berøring. Hvis du vil justere følsomhedsindstillingerne, skal du vælge et element i menutræet Følsomhed.

##HelpTopicID=322
Funktionen PalmCheck™ beskytter mod aktivering af Scroll Pad ved utilsigtet kontakt med den. PalmCheck gør Scroll Pad i stand til at registrere, når din håndflade hviler på den eller strejfer dens overflade, mens du bruger tastaturet. Dette bidrager til at forhindre uønsket rulning.

##HelpTopicID=323
Afkrydsningsfeltet Aktiver knap aktiverer knappen for denne enhed. Hvis du vil konfigurere den handling, der udføres, når du trykker på knappen, skal du vælge knappens navn i menutræet.

Når Aktiver knap ikke er valgt, er knappen deaktiveret, og det har ikke har nogen virkning at trykke på den.

##HelpTopicID=324
Vælg på listen ovenfor en handling, som skal tildeles den valgte knap. Den valgte handling udføres, hver gang du trykker på knappen.

Bemærk, at knappen skal være aktiveret, for at du kan tildele en handling til den. Hvis du vil aktivere knappen, skal du udføre følgende trin:

1.	Vælg Knap i menutræet til venstre.
2.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver knap.
3.	Vælg knappen i menutræet Knap for at gå tilbage til denne side.

##HelpTopicID=325
Disse indstillinger giver dig mulighed for at angive, hvilket vindue eller element, der rulles i, når du bruger rulning.

##HelpTopicID=326
Nogle programmer giver dig mulighed for at angive rotationsgraden. Den indstilling, som du vælger i feltet Aktiver rotationsgrad, anvendes, hvis programmet understøtter den.

##HelpTopicID=327
Klik på knappen Vis video for at se, hvordan du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=328
Når indstillingen Aktiver kantslagfiltrering er valgt, ignorere utilsigtede slag med fingrene langs TouchPad'ens kanter.

Kantregionen angives af det skraverede område, som er vist ovenfor. Du kan justere kantregionens størrelse ved at trække de sorte størrelsestilpasningshåndtag. Bemærk, at markørbevægelser, områdevalg, rulleregion og håndbevægelsesinput ikke påvirkes af denne indstilling.

##HelpTopicID=329
Funktionen Startzone bidrager til at minimere utilsigtet markørbevægelse og områdemarkering.

Når denne indstilling er valgt, skal din finger til at begynde med røre TouchPad i Startzonen, for at der finder markørbevægelse eller områdemarkering sted. Hvis du forsøger at udføre markørbevægelse eller områdemarkering, og den første kontakt finder sted uden for startzonen, ignoreres kontakten. Så længe markørbevægelsen eller områdemarkeringen starter inde fra startzonen, vil områder af TouchPad, der er uden for startzonen, fungere normalt, indtil startzonen nulstilles. Ved at justere skyderen ovenfor, kan du angive, hvor hurtigt startzonen nulstilles, når der ikke sker nogen kontakt på TouchPad. Slag, rulleregioner og håndbevægelser påvirkes ikke af startzoneindstillingen.

Du får de bedste resultater ved at aktivere funktionen PalmCheck sammen med denne funktion.

##HelpTopicID=330
Skyderen Berøringsfølsomhed  giver dig mulighed for at justere, hvor meget fingertryk der skal bruges, før Scroll Sensor reagerer.

Hvis Scroll Sensor reagerer på en forkert måde, eller hvis du arbejder på et sted med høj luftfugtighed, kan du reducere følsomheden ved at flytte skyderen til højre mod Hård berøring.

Hvis du skal trykke for hårdt for at betjene Scroll Sensor, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen til venstre mod Let berøring.

##HelpTopicID=331
Indstillingerne under Følsomhed giver dig mulighed for at tilpasse den måde, hvorpå Scroll Sensor reagerer på din berøring. Hvis du vil justere følsomhedsindstillingerne, skal du vælge et element i menutræet Følsomhed.

##HelpTopicID=332
Når dobbeltslag med to fingre er aktiveret, kan du slå samtidig med to fingre på TouchPad for at starte det program, du vælger. (Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene). Klik på Konfigurer for at vælge, hvilket program denne håndbevægelse skal starte.

##HelpTopicID=333
Startzonen angives af det skraverede område, som er vist ovenfor. Du kan justere startzonens størrelse ved at trække de sorte størrelsestilpasningshåndtag. 

##HelpTopicID=334
Hvad er en ClickPad?

En Synaptics ClickPad™ minder om en Synaptics TouchPad™. En ClickPad kan bruges til at rulle, pege og vælge ligesom en TouchPad.

En ClickPad synker imidlertid ned, når der trykkes på den. Når du trykker på en ClickPad, føles det omtrent samme måde, som når du trykker på en fysisk knap. Dette gør ClickPad til et praktisk alternativ til fysiske knapper eller en mus.

Din ClickPad har en af følgende funktioner eller begge to:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Vælg funktionen i menutræet til venstre for at få flere oplysninger om den.

##HelpTopicID=335
Aktiver vandret svirp med fire fingre
Når denne indstilling er aktiveret, åbner et vandret svirp med fire fingre mod højre programskifteren.
Et vandret svirp med fire fingre mod venstre skifter til det tidligere anvendte program.

Sådan åbnes programskifteren:

1.	Placer fire fingre tæt ved TouchPad™'ens venstre side. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod højre.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Programskifteren åbnes.
5.	Glid vandret med én finger for at bladre gemme programmerne.
6.	Når det ønskede program er fremhævet, skal du slå på TouchPad™'en for at skifte til det.

Sådan skifter du til det tidligere anvendte program:

1.	Placer fire fingre tæt ved TouchPad™'ens højre side. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod venstre.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Forstørrelsestilstand
Når forstørrelsesindstillingen er aktiveret, kan markøren forvandles til et forstørrelsesglas og bruges til at forstørre enhver del af skærmen. Indtast forstørrerens størrelse (mellem 100 og 400 pixel i hver retning) og standardzoomniveauet.

Sådan aktiveres og bruges forstørrelsestilstand:
Placer én finger på TouchPad, og dobbeltslå med en anden finger. Der vises et rektangel (forstørrer).

I forstørrelsestilstand skal du flytte forstørreren på samme måde, som du ville flytte en markør, for at skifte position. Du kan bruge håndbevægelsen pinch-zoom til at øge eller reducere forstørrelsesgraden.

Sådan afsluttes forstørrelsestilstand:
Klik på den venstre museknap, tryk på TouchPad, eller tryk på Esc på tastaturet for at vende tilbage til den normale markørtilstand.

##HelpTopicID=337
Enkelt slag med to fingre
Ved at aktivere enkelt slag med to fingre, kan du konfigurere TouchPad til at fungere som en knap, når der slås på den med to fingre. Vælg en handling på listen for at tildele den til enkelt slag med to fingre, og konfigurer den efter behov.

##HelpTopicID=338
Lodrette slag med tre fingre
Lodret slag med tre fingre giver adgang til genveje til Denne computer og skift mellem programmer. Hvis du vil aktivere slag op med tre fingre, skal du markere afkrydsningsfeltet “Denne computer”. Hvis du vil aktivere slag ned med tre fingre, skal du markere afkrydsningsfeltet “Skift mellem vinduer”. 

Slag med tre fingre op:

1.	Placer tre fingre (en smule adskilt) ved TouchPad'ens nederste kant.
2.	Lad fingrene glide mod TouchPad'ens øverste kant.
3.	Vinduet Denne Computer åbnes.

Slag med tre fingre ned:

1.	Placer tre fingre (en smule adskilt) ved TouchPad'ens øverste kant.
2.	Lad fingrene glide ned mod TouchPad'ens nederste kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad.
4.	Skift mellem programmer starter.
5.	Brug Vandret slag med tre fingre til venstre eller til højre for at skifte mellem programmerne.
6.	Når det ønskede program er fremhævet, skal du løfte alle fingrene fra TouchPad for at skifte til programmet.

##HelpTopicID=339
Funktionen EdgeMotion™ er designet til at forenkle markørbevægelser over lange afstande. Når din finger når kanten af TouchPad, fortsætter markøren med at bevæge sig i samme retning, indtil du løfter fingeren.

Hvis du vil aktivere EdgeMotion, skal du kontrollere, at slag er aktiveret, og derefter vælge de ønskede indstillinger for EdgeMotion. 

Rullefunktionerne understøtter også EdgeMotion. Hvis du vil bruge EdgeMotion under rulning, skal du vælge de ønskede indstillinger for rulning.

##HelpTopicID=340
Funktionen Brug dobbeltslag for at aktivere eller deaktivere TouchPad giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere TouchPad med et dobbeltslag på TouchPad'ens hjørnezone.
Hvis TouchPad er aktiveret, skal du bruge et dobbeltslag på hjørnet for at deaktivere den. Hvis TouchPad er deaktiveret, skal du bruge et dobbeltslag på hjørnet for at aktivere den.

##HelpTopicID=341
Hvis du markerer dette felt, aktiveres dobbeltslag til aktivering af denne funktion. Hvis du fjerner markering fra dette felt, deaktiveres dobbeltslag til deaktivering af funktionen.

##HelpTopicID=342
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret og vandret rulning.
Lad fingeren glide op eller ned på Touchpad for at flytte det valgte element eller vindue lodret.
Lad fingeren glide til venstre eller højre på Touchpad for at flytte det valgte element eller vindue vandret.

##HelpTopicID=343
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret og vandret rulning.
Lad to fingre glide op eller ned på Touchpad for at flytte det valgte element eller vindue lodret.
Lad to fingre glide til venstre eller højre på Touchpad for at flytte det valgte element eller vindue vandret.

##HelpTopicID=344
Når dobbeltslag med to fingre er aktiveret, kan du slå samtidig med to fingre på TouchPad™ for at starte det program, du vælger. (Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene). Klik på Konfigurer for at vælge, hvilket program denne håndbevægelse skal starte.

Sådan aktiverer du dobbeltslag med to fingre:

1.	Sørg for, at Aktiver slag er valgt på siden Slag.
2.	Marker afkrydsningsfeltet Aktiver dobbeltslag med to fingre ovenfor.

##HelpTopicID=345
Slå TouchPad™ fra
Hvis du ikke vil bruge TouchPad™, kan du slå den fra. Dobbeltslå i øverste venstre hjørne af TouchPad™. TouchPad™-ikonet på proceslinjen ændres for at angive, at TouchPad™ ikke kan bruges.
Hvis du vil slå TouchPad™ til igen, skal du dobbeltslå i øverste venstre hjørne igen. Ikonet på proceslinjen vender tilbage til den aktiverede tilstand.

##HelpTopicID=346
Indstillingen Slå TouchPad™ fra lader TouchPad™ være slået fra, indtil du slår den til igen ved at dobbeltslå i øverste venstre hjørne.

##HelpTopicID=347
Valgmuligheden Slå TouchPad™ fra i én session slår TouchPad™ fra i resten af den aktuelle session. TouchPad™ er automatisk klar til brug igen, næste gang du logger på.

##HelpTopicID=348
Følsomhed
Indstillingerne under Følsomhed giver dig mulighed for at tilpasse den måde, hvorpå Scroll Sensor reagerer på din berøring.

##HelpTopicID=349
Rullefunktionerne understøtter også EdgeMotion™. Hvis du vil bruge EdgeMotion™, mens du ruller, skal du markere Aktiver EdgeMotion™, når der rulles under Rulning med én finger eller Rulning med to fingre under Rulning.

##HelpTopicID=350
Når dette filter er aktiveret, hjælper det med at forudsige, hvornår du bevidst bruger én finger-rulleregionen. Hvis du bemærker, at du utilsigtet aktiverer rulning, kan du aktivere dette filter.

##HelpTopicID=351
Når dette filter er aktiveret, hjælper det med at forudsige, hvornår du bevidst bruger håndbevægelserne Pinch-zoom, Rulning med to fingre, Roter og Program.

Det område af TouchPad™, hvor der kan bruges håndbevægelser, kan kendes på det skraverede område, der er vist ovenfor. Du kan justere dette områdes størrelse ved at trække de sorte størrelsestilpasningshåndtag.

Hvis den første kontakt sker uden for det skraverede område, ignoreres håndbevægelsen. Hvis du utilsigtet aktiverer Pinch-zoom, Rulning med to fingre eller Roter, kan du aktivere dette filter.

##HelpTopicID=352
Håndbevægelser med flere fingre
Håndbevægelser med flere fingre kan bruges som genveje til ofte anvendte programmer eller funktioner. Computerens reaktion på disse håndbevægelser kan være programspecifikke. Klik på Hjælp til de enkelte håndbevægelser for at finde ud af, hvad de gør.

##HelpTopicID=353
Rulning med to fingre
Funktionen Rulning med to fingre giver dig mulighed for at rulle lodret eller vandret fra ethvert sted på TouchPad™-overfladen. Placer to fingre på TouchPad™, og lad dem derefter glide i den ønskede retning. Du behøver ikke at være i en rulleregion for at rulle.

Se videoen for at lære at bruge Rulning med to fingre. Sørg for, at fingrene er placeret en smule fra hinanden. Løft begge fingre fra TouchPad™ for at stoppe med at rulle.

##HelpTopicID=354
Aktiver lodret rulning
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere lodret rulning. Lad de to fingre glide op eller ned på TouchPad™ for at rulle lodret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=355
Aktiver vandret rulning
Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere virtuel rulning i vinduer, der har vandrette rullepaneler. Lad fingeren glide frem og tilbage langs den nederste kant af TouchPad™ for at rulle vandret i det valgte vindue eller element.

##HelpTopicID=356
Aktiver EdgeMotion™, når der rulles
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rulningen skal fortsætte, når dine fingre når til kanten af TouchPad™. Hvis du vil stoppe rulningen, skal du løfte fingrene fra TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Aktiver friløb
Friløb hjælper dig med at rulle nemt gennem lange dokumenter. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rulningen skal fortsætte, efter at du har løftet fingrene fra TouchPad™-overfladen. Hvis du vil bruge friløb, skal du bevæge og løfte fingrene i én jævn bevægelse. Hvis du vil stoppe friløbsbevægelsen, skal du sætte fingrene tilbage på TouchPad™-overfladen.

##HelpTopicID=358
Øvelse
Klik på knappen Øvelse for at gennemføre en simpel labyrint og på den måde lære at bruge rulning.

Inden du starter, skal du finde labyrintens start- og slutpunkter. Du kan ikke se hele labyrinten med det samme, fordi den er større end det vindue, som den vises i. Rul for at flytte visningen af labyrinten i vinduet. Hold Ctrl-tasten nede, og brug rulning til at ændre labyrintens størrelse.

En gul prik i det øverste venstre hjørne af labyrinten markerer indgangen. En blå prik på højre side af labyrinten markerer udgangen.

Sådan træner du rulning:

1.	Klik på den røde firkant i den gule prik.
2.	Brug piletasterne, eller tryk på TouchPad™ for at navigere gennem labyrinten.
3.	Brug den ønskede rullemetode til at flytte visningen af labyrinten.
4.	Luk rulletræningsvinduet, når du når til den blå prik til højre.

##HelpTopicID=359
Pinch-zoom
Håndbevægelsen Pinch-zoom giver adgang til zoomfunktioner i mange programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Pinch-zoom til at udføre de samme funktioner, som et rullehjul udfører i Windows-standardprogrammer, der understøtter zoomfunktioner med Ctrl-rullehjul.

Marker afkrydsningsfeltet Pinch-zoom for at aktivere pinch-håndbevægelsen til zooming. Se videoen for at lære at udføre håndbevægelsen. Bruge fingerspidserne for at opnå de bedste resultater.

##HelpTopicID=360
Zoomhastighed
Skyderen Zoomhastighed styrer, hvor hurtigt vinduet zoomer som reaktion på håndbevægelsen Pinch-zoom.

Hvis du vil zoome med en lavere hastighed, skal du flytte skyderen mod Langsomt.
Hvis du vil zoome med en højere hastighed, skal du flytte skyderen mod Hurtigt.

##HelpTopicID=361
Aktiver Rotation
Når dette felt er markeret, kan du rotere et objekt som f.eks. et foto i trin på 90 grader.

Se videoen for at lære at udføre denne håndbevægelse. Sørg for, at afstanden mellem de to fingre forbliver den samme, mens du udfører håndbevægelsen.

##HelpTopicID=362
Højre hjørne-rotation
Hvis du vil bruge funktionen Rotation i det nederste højre hjørne af TouchPad™, skal du markere afkrydsningsfeltet Højre hjørne-rotation. Dette kan være mere komfortabelt, når du udfører håndbevægelsen Rotation med venstre hånd.

##HelpTopicID=363
Aktiver ChiralRotate™
Marker dette felt for at bruge håndbevægelsen ChiralRotate™ til at rotere objekter i trin på 90 grader. Bemærk, at håndbevægelsen ChiralRotate™ kun fungerer med understøttede programmer.

Sådan bruger du håndbevægelsen ChiralRotate™:

1.	Placer én finger på den venstre målzone (nederst) på TouchPad™.
2.	Lad fingeren glide ned eller op, og start en cirkelbevægelse. Hvis du vil rotere objektet i urets retning, skal du bevæge fingeren i cirkler med uret. Hvis du vil rotere objektet mod urets retning, skal du bevæge fingeren i cirkler mod uret.
3.	Løft fingeren fra TouchPad™-overfladen for at vende tilbage til pegetilstand.

##HelpTopicID=364
Tryk med tre fingre
Når dette felt er markeret, starter et tryk med tre fingre et angivet program. Hvis du vil tilpasse det/de program(mer), der starter, skal du klikke på indstillingsknappen.

Se videoen for at lære at udføre et tryk med tre fingre. Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem dine fingre, når du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=365
Berøringsfølsomhed
Skyderen Berøringsfølsomhed giver dig mulighed for at styre, hvor meget fingertryk der kræves for at flytte markøren med en bestemt hastighed. Hvis du oplever forkerte markørbevægelser, kan du prøve at flytte skyderen i retning mod Hård berøring. Hvis trykket ikke registreres, skal du flytte skyderen i retning mod Let berøring.

##HelpTopicID=366
Rulning
Du kan bruge rullefunktionerne til at betjene et vindues rullepaneler uden at flytte markøren væk fra dit arbejde. Rullefunktionerne fungerer med de fleste rulbare vinduer som f.eks. dokumenter, regneark og store digitale billeder.

##HelpTopicID=367
Aktiver omvendt rulleretning
Denne funktion giver dig mulighed for at ændre standardrullefunktionen. Standardrulning flytter rullepanelet i fingerbevægelsens retning. Når rulleretningen vendes om, flyttes dokumentet eller objektet i fingerbevægelsens retning.

##HelpTopicID=368
Aktiver ChiralScrolling™
Denne funktion giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralScrolling.

Sådan bruger du ChiralScrolling:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen højre side af TouchPad™. Hvis du vil rulle til venstre eller til højre, er målzonen venstre side af TouchPad™.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når ChiralScrolling er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad™-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse. Bemærk: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.
3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad™-overfladen.

##HelpTopicID=369
Aktiver EdgeMotion™, når der rulles
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rulningen skal fortsætte, når din finger når til kanten af TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Rulleregion
Rulleregion diagrammet repræsenterer overfladen af TouchPad™. Det skraverede område i diagrammet viser rulleregionerne på TouchPad™-overfladen.

Når du placerer fingeren på TouchPad™, vises der langs kanten af TouchPad™-diagrammet pile, som viser fingerens position. Hvis din finger er i en aktiv rulningsregion på TouchPad™, skifter det tilsvarende rulleområde i diagrammet til en massiv farve.

Du kan gøre rulleregionerne større eller mindre ved at trække de små sorte firkanter ved kanten af det skraverede område. Hvis du har problemer med at aktivere rulning, kan du gøre rulleregionen større ved at flytte det skraverede områdes kanter indad. Hvis du synes, at det er for nemt at aktivere rulning, kan du gøre rulleregionen mindre.

Hvis rulleregionerne er grå og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at lodret og vandret rulning er aktiveret.

##HelpTopicID=371
Rotation
Funktionen Rotation giver adgang til praktiske håndbevægelser til rotation af fotos og andre objekter.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
Funktionen PalmCheck™ beskytter mod aktivering af TouchPad™ ved utilsigtet kontakt. PalmCheck™ gør TouchPad™ i stand til at registrere, når din håndflade hviler på den eller strejfer dens overflade, mens du skriver, og ignorere denne berøring. Dette bidrager til at forhindre uønskede markørbevægelser eller klik.

##HelpTopicID=373
PalmCheck™-følsomhed
PalmCheck™-følsomheden kan justeres, så den passer til dine skrive- og pegevaner.

Hvis TouchPad™ giver anledning til uønskede markørbevægelser eller klik, skal du øge PalmCheck™-indstillingen ved at flytte skyderen opad mod Maksimum.

Hvis TouchPad™ ikke registrerer tilsigtede bevægelser eller slag, skal du reducere PalmCheck™-indstillingen ved at flytte skyderen mod Minimum. Der er større sandsynlighed for, at bevægelser eller slag ikke registreres, hvis skyderen er i den røde zone.

##HelpTopicID=374
Momentum™
Funktionen Momentum giver en jævn, hurtig musebevægelse, der minder om en trackball. Ét hurtigt svip med fingeren på TouchPad™-overfladen kan flytte markøren over hele computerskærmen. Momentum reducerer den gentagne bevægelse og træthed, som er forbundet med at flytte markøren lange afstande, samtidig med at den føles jævn og naturlig på en måde, der minder om en trackball. Momentum er ideelt til realtidsstrategispil (RTS), førstepersonskydespil (FPS) og rollespil (RPG).

##HelpTopicID=375
Glideafstand
Du kan bruge skyderen Glideafstand til at justere, hvor langt markøren bevæger sig som reaktion på et svip med en finger på TouchPad™. Hvis du vil stoppe markøren, skal du slå én gang eller placere fingeren på TouchPad™-overfladen.

Hvis du vil øge glideafstanden, skal du flytte skyderen mod Lang. Hvis du vil gøre den mindre, skal du flytte skyderen mod Kort.

Aktiver, at der springes tilbage fra skærmkant
Marker dette afkrydsningsfelt for at holde markøren inden for computerskærmens grænser. Tilbagespring fra skærmkanten gør det nemt at få adgang til menupunkter og kontrolelementer, der er tæt på skærmens kanter.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
Funktionen EdgeMotion™ er designet til at forenkle markørbevægelser over lange afstande. Når din finger når kanten af TouchPad™, fortsætter markøren med at bevæge sig i samme retning, indtil du løfter fingeren.

Rullefunktionerne understøtter også EdgeMotion™. Hvis du vil bruge EdgeMotion™, mens du ruller, skal du markere Aktiver EdgeMotion™, når der rulles under Rulning.

##HelpTopicID=377
Område for EdgeMotion™
Diagrammet over området for EdgeMotion™ i indstillingsvinduet repræsenterer overfladen af TouchPad™. Det skraverede område i diagrammet viser områderne for EdgeMotion™ på TouchPad™-overfladen.

Når du placerer fingeren på TouchPad™, vises der langs kanten af diagrammet over området for EdgeMotion™ pile, som viser fingerens position. Hvis din finger er i et aktivt område for EdgeMotion™ på TouchPad™, skifter det tilsvarende område for EdgeMotion™ i diagrammet til en massiv farve.

Du kan gøre områderne for EdgeMotion™ større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter ved kanten af det skraverede område. Hvis du har problemer med at aktivere EdgeMotion™, kan du gøre området for EdgeMotion™ større ved at flytte det skraverede områdes kanter indad. Hvis EdgeMotion™ aktiveres for nemt, kan du gøre området for EdgeMotion™ mindre.

##HelpTopicID=378
Kontroller hastighed med fingertryk
Når denne valgmulighed er valgt, bestemmes EdgeMotion™-hastigheden af, hvor hårdt du trykker med fingeren på TouchPad™. Hvis du trykker hårdere, øges rullehastigheden.

Konstant hastighed
Når denne valgmulighed er valgt, bevæger markøren sig altid med en konstant, angivet hastighed, når fingeren er i EdgeMotion™-regionen.

##HelpTopicID=379
Tilgængelighed
Du kan bruge funktionen Tilgængelighed til at angive, hvordan markøren skal reagere på dine pegehandlinger, herunder at holde markøren i et vindue, reducere bevægelseshastigheden eller begrænse markørbevægelsens retning.

##HelpTopicID=380
Aktiver Faste rammer
Denne valgmulighed begrænser markøren til det aktive vindue. Når du forsøger at flytte markøren uden for vinduet for første gang, stopper den ved rammen. Hvis du forsøger en gang til, kan markøren forlade vinduet.

Når markøren stopper ved vinduets rammer, er det nemt at få adgang til kontrolelementer, der er placeret omkring et vindues rammer. Hvis du for eksempel vil lukke et vindue eller tilpasse dets størrelse, kan du hurtigt flytte markøren i luk-feltets eller vindueskantens generelle retning, og markøren vil så stoppe præcis ved rammen.

##HelpTopicID=381
Aktiver langsom bevægelse
Når denne valgmulighed er aktiveret, kan du reducere markørens hastighed for at forbedre pegepræcisionen og foretage nøjagtige placeringer.

##HelpTopicID=382
Aktiver tvunget bevægelse
Denne funktion giver dig mulighed for at tvinge markøren til udelukkende at bevæge sig vandret eller lodret på skærmen. Denne funktion er mest nyttig, når du bruger et tegneprogram.

##HelpTopicID=383
Slag
Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udfører et slag den venstre museknaps handlinger. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, kan du kun klikke med TouchPad™-knapperne.

At slå vil sige hurtigt at røre og derefter løfte fingeren fra TouchPad™-overfladen. Et let, hurtigt slag virker bedst. Meget hårde eller langsomme slag er mindre effektive. Slå én gang for et enkeltklik eller to gange hurtigt efter hinanden for et dobbeltklik.

##HelpTopicID=384
Låser træk
Når denne funktion er valgt, kan objekter trækkes lange afstande hen over skærmen ved hjælp af en række fingerstrøg. Når Låser træk er valgt, varer en trækhandling ved, efter at du løfter fingeren fra TouchPad™. Slå på TouchPad™ igen for at slippe objektet og afslutte trækket.

##HelpTopicID=385
Aktiver slagzoner
Når dette afkrydsningsfeltet er markeret, kan du tildele en bestemt handling eller genvej til hvert hjørne af TouchPad™. Hvis du slår i en af slagzonerne, udføres den angivne handling, hvilket normalt sparer tid og klik.

##HelpTopicID=386
Konfigurer
Vælg en handling på listen for at tildele den til en slagzone. Mange handlinger kræver ikke yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, vil knappen Konfigurer imidlertid være aktiveret. Klik på knappen Konfigurer til enhver tid for at få vist eller ændre konfigurationen af handlingen.
Der kan tildeles en række forskellige handlinger til slagzoner. Der kan være flere handlinger tilgængelige, hvis du har TouchPad™-pluginsoftware fra en tredjepartsvirksomhed installeret. Hvis valgmulighederne på listen er nedtonet og ikke kan vælges, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner er markeret.

##HelpTopicID=387
Knapper
Som standard fungerer knapperne som museknapper for denne pegeenhed. Hvis dette felt ikke er markeret, er knapperne deaktiveret, og det har ingen virkning at trykke på dem. Du kan kun klikke med pegeenheden ved at bruge slag.

Du kan også angive en anden handling, der skal udføres, når du trykker på en knap. For eksempel kan du definere den højre knap som "gå til en webside i min standardbrowser". Hver gang du klikker på den højre knap på pegeenheden, åbner og indlæser din webbrowser automatisk den angivne side.

##HelpTopicID=388
Knaphandling
Vælg en handling i rullemenuen for at tildele den til den ønskede knap. Den valgte handling udføres, hver gang du trykker på knappen.

##HelpTopicID=389
Brug af vinduet Egenskaber
Med vinduet Egenskaber kan du tilpasse indstillingerne for pegeenheden. Brug menutræet til at få adgang til de funktioner, der kan tilpasses. Klik på pilen ud for en funktion, eller dobbeltklik på den for at se valgmulighederne.

Aktivering og deaktivering af funktioner
Marker feltet for at aktivere en funktion, eller fjern markeringen fra det for at deaktivere funktionen.

Indstillinger
Hvis den valgte funktion viser et indstillingsikon, der fremhæves, når du holder markøren over det, kan du klikke på det eller dobbeltklikke på funktionens navn for at konfigurere dens indstillinger. Hvis du ikke kan klikke på et indstillingsikon, skal du kontrollere, at funktionens afkrydsningsfelt og eventuelle overordnede afkrydsningsfelter er markeret.

Hjælp
Du kan klikke på spørgsmålstegnikonet og Hjælp-knappen for at få vist Hjælp-oplysninger.

Luk-knappen
Luk-knappen i indstillingsvinduet bruges til at lukke vinduet. Ændringerne bliver først permanente, når du klikker på Anvend eller OK i vinduet Egenskaber.

Knappen Standarder
Knappen Standarder i vinduet Egenskaber bruges til at gendanne alle TouchPad™-indstillinger til de fabriksindstillede værdier.

Knappen Standarder i et indstillingsvindue nulstiller alle indstillingerne i det aktuelle vindue til de fabriksindstillede værdier. Ændringerne bliver først permanente, når du klikker på Anvend eller OK i vinduet Egenskaber.

Knappen OK
Vælg knappen OK for at gemme dine ændringer og lukke vinduet Egenskaber.

Knappen Annuller
Knappen Annuller bruges til at lukke vinduet Egenskaber uden at gennem nogen ændringer.

Knappen Anvend
Vælg knappen Anvend for at gemme ændringerne, men lade vinduet Egenskaber forblive åbent, så du kan foretage flere ændringer.

##HelpTopicID=390
Rullehastighed
Skyderen Rullehastighed giver dig mulighed for at justere rullehastigheden. Træk skyderen til højre for at rulle hurtigere.

##HelpTopicID=391
Pegning
Siderne med indstillinger for pegning giver dig mulighed for at angive, hvordan markøren skal reagere på dine pege- og markeringshandlinger.

##HelpTopicID=392
Berøringsfølsomhed
Skyderen Berøringsfølsomhed giver dig mulighed for at justere, hvor meget fingertryk der skal bruges, før TouchPad™ reagerer.

Hvis markøren bevæger sig eller klikker på en forkert måde, eller hvis du arbejder på et sted med høj luftfugtighed, kan du reducere følsomheden ved at flytte skyderen mod Hård berøring.

Hvis du skal trykke for hårdt for at betjene TouchPad™, eller hvis TouchPad™ ikke altid reagerer på dine slag, kan du øge følsomheden ved at flytte skyderen mod Let berøring.

##HelpTopicID=393
Slagzoner
Slagzonediagrammet repræsenterer overfladen af TouchPad™. Det skraverede område i diagrammet viser de aktive slagzoneregioner på TouchPad™-overfladen. Når du placerer fingeren på TouchPad™, vises der langs kanten af TouchPad™-diagrammet pile, som viser fingerens position. Hvis din finger er i en aktiv slagzoneregion på TouchPad™, skifter det tilsvarende slagzoneområde i diagrammet til en massiv farve.

Du kan gøre slagzoneregionerne større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter i hjørnerne af de skraverede områder. Hvis du har vanskeligt ved at aktivere en slagzonehandling, skal du gøre slagzoneregionen større. Hvis en slagzonehandling aktiveres for nemt, skal du gøre slagzoneregionen mindre.

Hvis slagzonerne er nedtonet og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Aktiver slagzoner er markeret.

##HelpTopicID=394
Tryk for at vælge
Du kan bruge funktionen Tryk for at vælge til at bruge slag- og trykbevægelser til at udføre museklik.

Slag eller tryk på spidsen af pegepinden svarer til at klikke på den venstre museknap. Det kan imidlertid være hurtigere og mere bekvemt at slå eller trykke end at bruge museknappen.

At slå vil sige hurtigt at røre og derefter flytte fingeren fra toppen af pegepinden. Et let, hurtigt slag virker bedst. Meget hårde eller langsomme slag er mindre effektive. Slå én gang for et enkeltklik eller to gange hurtigt efter hinanden for et dobbeltklik.

At trykke betyder hurtigt at trykke ned på toppen af pegepinden med fingeren. Et let, tilsigtet tryk virker bedst. Tryk lige ned for at simulere at klikke på museknappen og holde den nede. Tryk lige ned og derefter til siden for at klikke og trække i en vilkårlig retning. Fjern trykket, når du vil frigøre museknappen.

De fysiske knapper kan også bruges til at klikke. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, kan du kun klikke med de fysiske knapper.

##HelpTopicID=395
Tryk for kun at markere
Når denne valgmulighed er valgt, vil et tryk på pegepindens spids markere objektet - det hverken åbnes eller flyttes.

Tryk for at markere og trække
Når denne valgmulighed er valgt, vil et tryk på pegepindens spids markere objektet og bevare det markeret, så du kan flytte det med pegepinden. Det svarer til at trykke på den venstre museknap og holde den nede.

##HelpTopicID=396
Tryk for at markere betyder Primært klik
Når denne valgmulighed er valgt, vil et tryk på pegepinden udføre den samme handling som et primært museklik.

Tryk for at markere betyder Sekundært klik
Når denne valgmulighed er valgt, vil et tryk på pegepinden udføre den samme handling som et sekundært museklik.

##HelpTopicID=397
Hastighed
Skyderen Hastighed bruges til at justere, hvor hurtigt du skal trykke på pegepinden, for at det anses for et Tryk for at markere. Justere hastighedsskyderen, indtil dine tryk nemt registreres. Hvis der ikke finder nogen tryk sted, skal du flytte den i retning mod Hurtigt. Hvis der finder for mange tryk sted, skal du flytte den i retning mod Langsomt.

##HelpTopicID=398
Berøringsfølsomhed
Følsomhedsindstillingerne giver dig mulighed for at styre, hvor meget tryk du skal bruge på pegepinden for at flytte markøren med en bestemt hastighed.

##HelpTopicID=399
Svip med tre fingre
Håndbevægelsen Svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge Svip med tre fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gemmen fotografier i et fotofremviservindue. Du kan også bruge Svip med tre fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand fra fotofremviseren. Marker dette felt for at aktivere brug af Svip med tre fingre til navigation og diasshow.

Se videoen for at lære at udføre et svip med tre fingre. Sørg for, at dine fingre er en smule adskilt, når du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=400
Vandret svip med tre fingre
Lad fingrene glide til højre eller venstre for at bladre frem eller tilbage i et fotofremviser- eller internetbrowservindue.

##HelpTopicID=401
Lodret svip med tre fingre
Lad fingrene glide opad for at starte diasshowtilstand. Lad fingrene glide nedad for at afslutte diasshowtilstand.

##HelpTopicID=402
Brug skyderen til at justere hastigheden for EdgeMotion™. Hvis du vil øge hastigheden, skal du flytte skyderen mod Hurtigt. Hvis du vil gøre den mindre, skal du flytte skyderen mod Langsomt.

##HelpTopicID=403
Når Langsom bevægelse er aktiveret, kan du på listen vælge en tast, som vil aktivere den. Hvis du vil bruge Langsom bevægelse, skal du trykke på den angivne tast og holde den nede, mens du flytter markøren.

##HelpTopicID=404
Når tvunget bevægelse er aktiveret, kan du på listen vælge en tast, som vil aktivere den. Hvis du vil bruge tvunget bevægelse, skal du trykke på den angivne tast og holde den nede, mens du flytter markøren. Markørbevægelsens startretning bestemmer den tilladte bevægelsesretning, så længe din finger forbliver på TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Håndbevægelsen Skjul
Denne håndbevægelse rydder dit skrivebord ved at minimere alle åbne vinduer. Hvis du gentager denne håndbevægelse, gendannes vinduerne.

Sådan bruger du håndbevægelsen Skjul:

1.	Placer fire fingre fladt på TouchPad™, så det meste af den er dækket.
2.	Hold fingrene stille, indtil vinduerne er blevet minimeret eller gendannet.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.

##HelpTopicID=406
Smart Check-indstillinger kan bidrage til at reducere uønsket TouchPad™-opførsel. Klik på en funktion for at få flere oplysninger.

##HelpTopicID=407
Du kan trykke ethvert sted på ClickPad for at udføre et klik på en primær, sekundær eller midterste knap.

Som standard skal du trykke med én finger for at udføre et primært klik. Tryk med to fingre for at udføre et sekundært klik. Tryk med tre fingre for at udføre et klik på den midterste knap. Vælg Klik med to fingre og Klik med tre fingre for at konfigurere dem på den ønskede måde.

##HelpTopicID=408
Hvis du vil udføre et klik med én finger, skal du trykke med én finger på ClickPad-overfladen, indtil du mærker, at den synker. Et klik med én finger svarer til at klikke på en primær (venstre) museknap.

##HelpTopicID=409
Som standard udfører et klik med én finger i det nederste højre hjørne af ClickPad den samme handling som et sekundært (højre) museklik.

Den handling, der udføres af et hjørneklik med én finger, kan konfigureres. Hvis du vil tildele en anden handling, skal du vælge en handling på listen.

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

Hvis du er i en venstrehåndskonfiguration, skal du klikke i nederste venstre side af ClickPad.

##HelpTopicID=410
Hvis du vil justere friløbsafstanden, skal du bruge skyderen. Hvis du vil rulle længere, skal du flytte skyderen mod Maks. Hvis du vil rulle kortere, skal du flytte skyderen mod Min. Hvis skyderen ikke flytter sig, skal du kontrollere, at Aktiver friløb er valgt.

##HelpTopicID=411
Rulning med én finger
Du kan rulle lodret.

Klik på det vindue eller element, som du vil rulle i, og lad fingeren glide op eller ned langs højre kant af TouchPad for at rulle lodret.

Hvis rulning ikke reagerer, skal du kontrollere, at det relevante afkrydsningsfelt er markeret, og at det vindue eller element, som du har klikket på, understøtter rulning. Hvis du stadig har problemer, skal du kontrollere dine indstillinger for Scrolling Region (Rulleområde).

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
Funktion ChiralScrolling™ giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver ChiralScrolling.

Sådan bruger du ChiralScrolling:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen højre side af TouchPad.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når ChiralScrolling er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.

3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=413
Diagrammet ovenfor repræsenterer TouchPad-overfladen. Det skraverede område i diagrammet viser rulleregionerne på TouchPad-overfladen.

Når du placerer fingeren på TouchPad, vises der langs kanten af TouchPad-diagrammet pile, som viser fingerens position. Hvis din finger er i en aktiv rulningsregion på TouchPad, skifter det tilsvarende rulleområde i diagrammet til en massiv farve. Du kan gøre rulleregionerne større eller mindre ved at trække en af de små sorte firkanter ved kanten af det skraverede område.

Hvis du har problemer med at aktivere rulning, kan du prøve at gøre rulleregionen større ved at flytte det skraverede områdes kanter indad. Hvis du synes, at det er for nemt at aktivere rulning, kan du prøve at gøre rulleregionen mindre.

Hvis rulleregionerne er grå og ikke kan justeres, skal du kontrollere, at rullefunktionen er aktiveret.

Sådan aktiverer du rulning:

1.	Vælg Rulning i menutræet til venstre.
2.	Vælg den ønskede rulningsmetode, og aktiver lodret rulning.

##HelpTopicID=414
Knapper
Som standard fungerer knapperne som museknapper for denne pegeenhed. 

Du kan også angive en anden handling, der skal udføres, når du trykker på en knap. For eksempel kan du definere den højre knap som "gå til en webside i min standardbrowser". Hver gang du klikker på den højre knap på pegeenheden, åbner og indlæser din webbrowser automatisk den angivne side.

##HelpTopicID=415
Avancerede filtre
For at minimere utilsigtede markørbevægelser og slag kræver de avancerede filtre for tilfældig kontakt, at pegning og slag begynder i startzonen. Startzonen er et rektangulært område i midten af TouchPad™. Startzoneområdet kan justeres ved at klikke på punktet Startzone i menutræet. Hvis du vil justere filteraktiveringens timing, skal du vælge punktet Filteraktiveringstid i menutræet.

Begræns pegning til zone
Når denne indstilling er valg, skal din finger være i startzonen, før bevægelsen påvirker markøren. Kontakt med TouchPad™ ignoreres, indtil din finger er i startzonen. Når markørbevægelsen er startet, fungerer TouchPad™ normalt, indtil TouchPad™ er inaktiv i det angivne stykke tid. Hvis du vil justere filteraktiveringens timing, skal du vælge punktet Filteraktiveringstid i menutræet.

Begræns slag til zone
Når denne indstilling er valgt, skal slag påbegyndes i startzonen. Slag uden for startzonen ignoreres. Dette filter er kun aktivt, når TouchPad™ har været inaktiv i det angivne stykke tid. Hvis du vil justere filteraktiveringens timing, skal du vælge punktet Filteraktiveringstid i menutræet.

##HelpTopicID=416
Skyderen Filteraktiveringstid giver dig mulighed for at justere, hvornår de avancerede filtre aktiveres. Hvis du vil øge det tidsrum, der skal gå, inden de avancerede filtre aktiveres, skal du flytte skyderen mod 5 sekunder. Hvis du vil reducere det tidsrum, der skal gå, inden de avancerede filtre aktiveres, skal du flytte skyderen mod 0 sekunder.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-forbedret
Indstillingerne for Afhjælpning af tilfældig kontakt kan bidrage til at reducere uønsket TouchPad™-opførsel. Yderligere oplysninger finder du under hver enkelt indstilling.

##HelpTopicID=418
Funktionen PalmCheck™ beskytter mod aktivering af TouchPad™ ved utilsigtet kontakt. PalmCheck™ gør TouchPad™ i stand til at registrere, når din håndflade hviler på den eller strejfer dens overflade, mens du skriver. Dette bidrager til at forhindre uønskede markørbevægelser eller klik.

Hvis TouchPad™ giver anledning til uønskede markørbevægelser eller klik, skal du øge PalmCheck™-indstillingen ved at flytte skyderen til højre mod Maks.. Hvis TouchPad™ ikke registrerer tilsigtede bevægelser eller slag, skal du reducere PalmCheck™-indstillingen ved at flytte skyderen til venstre mod Fra. Der er større sandsynlighed for, at bevægelser eller slag ikke registreres, hvis skyderen er tæt på Maks.

##HelpTopicID=419
Som standard udfører et klik med én finger i det nederste højre hjørne af ClickPad den samme handling som et sekundært (højre) museklik.

Den handling, der udføres af et hjørneklik med én finger, kan konfigureres. Hvis du vil tildele en anden handling, skal du vælge en handling på listen.

Nogle handlinger kræver yderligere konfiguration. Hvis der kræves flere oplysninger, aktiveres knappen Konfigurer, eller der vises en dialogboks.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Konfigurer for at se eller ændre dine indstillinger.

Hvis du er i en venstrehåndskonfiguration, skal du klikke i nederste venstre side af ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense er den teknologi til håndtering af utilsigtet kontakt, som anvendes af Synaptics' avancerede billedsensorer. Indstillinger kan bidrage til at reducere uønsket TouchPad-opførsel. Yderligere oplysninger finder du under hver enkelt indstilling.

##HelpTopicID=421
Funktionen SmartSense beskytter mod aktivering af TouchPad™ ved utilsigtet kontakt med den. SmartSense gør TouchPad™ i stand til at registrere, når din håndflade hviler på den eller strejfer dens overflade, mens du skriver. Dette bidrager til at forhindre uønskede markørbevægelser eller klik.

Hvis TouchPad™ giver anledning til uønskede markørbevægelser eller klik, skal du øge SmartSense-indstillingen ved at flytte skyderen til højre mod Maks.. Hvis TouchPad™ ikke registrerer tilsigtede bevægelser eller slag, skal du reducere SmartSense-indstillingen ved at flytte skyderen til venstre mod Fra. Der er større sandsynlighed for, at bevægelser eller slag ikke registreres, hvis skyderen er tæt på Maks.

##HelpTopicID=422
Aktiver inerti
Vælg denne indstilling for at fortsætte med at rulle, efter at kontakten med TouchPad™'en er ophørt. Når denne indstilling er valgt, kan du aktivere enten Friløb eller Momentum-rulning.

##HelpTopicID=423
Aktiver Momentum-rulning
Når denne indstilling er valgt, kan du bruge en "svip"-bevægelse til at begynde at rulle, og rulningen vil så fortsætte, efter at kontakten med TouchPad™'en er ophørt.

##HelpTopicID=424
Hvis du vil justere Momentum-rulleafstanden, skal du bruge skyderen. Hvis du vil rulle længere, skal du flytte skyderen mod Maksimum. Hvis du vil rulle kortere, skal du flytte skyderen mod Minimum.

##HelpTopicID=425
Aktiver lodret svirp med fire fingre
Når denne indstilling er aktiveret, minimerer eller gendanner et nedadgående eller opadgående svirp med fire fingre vinduerne på skrivebordet.

Sådan minimeres eller gendannes vinduerne på skrivebordet:

1.	Placer fire fingre tæt ved TouchPad™'ens øvre eller nedre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse lodret mod den anden kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Udfør endnu et svirp med fire fingre for at gendanne vinduerne på skrivebordet.

##HelpTopicID=426
Når denne indstilling er valgt, kan du ved at lade en finger glide hurtigt tilbage og frem langs TouchPad aktivere en deaktiveret enhed.

##HelpTopicID=427
Cirkulær rulning 
Funktion Cirkulær rulning™ giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Cirkulær rulning.

Sådan bruger du Cirkulær rulning:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen højre side af TouchPad. Hvis du vil rulle til venstre eller til højre, er målzonen venstre side af TouchPad.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når Cirkulær rulning er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.

3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=428
Aktiver Cirkulær rulning™
Denne funktion giver dig mulighed for at rulle kontinuert med én jævn, cirkelformet bevægelse. Rullehastigheden styres med fingerens hastighed. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Cirkulær rulning.

Sådan bruger du Cirkulær rulning:

1.	Placer én finger på målzonen. Hvis du vil rulle op eller ned, er målzonen højre side af TouchPad™. Hvis du vil rulle til venstre eller til højre, er målzonen venstre side af TouchPad™.
2.	Bevæg fingeren i den retning, som du vil rulle i, og begynd derefter at bevæge fingeren i cirkler med uret eller mod uret. Når Cirkulær rulning er startet, kan din finger glide ethvert sted på TouchPad™-overfladen, mens den udfører en cirkelformet bevægelse. Bemærk: Hvis du vil ændre rulleretningen, skal du blot skifte til den omvendte fingerbevægelsesretning. Du begynder så at rulle i den modsatte retning.
3.	Hvis du vil holde op med at rulle og vende tilbage til pegetilstand, skal du løfte fingeren fra TouchPad™-overfladen.

##HelpTopicID=429
Rulning med to fingre
Funktionen Rulning med to fingre giver dig mulighed for at rulle lodret eller vandret fra ethvert sted på TouchPad-overfladen. Placer to fingre på TouchPad, og lad dem derefter glide i den ønskede retning. Du behøver ikke at være i en rulleregion for at rulle.

Sørg for, at fingrene er placeret en smule fra hinanden. Løft begge fingre fra TouchPad for at stoppe med at rulle.

##HelpTopicID=430
Pinch-zoom 
Håndbevægelsen Pinch-zoom giver adgang til zoomfunktioner i mange programmer. Du kan bruge håndbevægelsen Pinch-zoom til at udføre de samme funktioner, som et rullehjul udfører i Windows-standardprogrammer, der understøtter zoomfunktioner med Ctrl-rullehjul.

Marker afkrydsningsfeltet Pinch-zoom for at aktivere pinch-håndbevægelsen til zooming. Bruge fingerspidserne for at opnå de bedste resultater.

##HelpTopicID=431
Aktiver Rotation
Når dette felt er markeret, kan du rotere et objekt som f.eks. et foto i trin på 90 grader.

Sørg for, at afstanden mellem de to fingre forbliver den samme, mens du udfører håndbevægelsen.

##HelpTopicID=432
Tryk med tre fingre
Når dette felt er markeret, starter et tryk med tre fingre et angivet program. Hvis du vil tilpasse det/de program(mer), der starter, skal du klikke på indstillingsknappen.

Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem dine fingre, når du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=433
Svip med tre fingre
Håndbevægelsen Svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge Svip med tre fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gennem fotografier i et fotofremviservindue. Du kan også bruge Svip med tre fingre til at starte eller afslutte diasshowtilstand fra fotofremviseren.  Marker dette felt for at aktivere brug af Svip med tre fingre til navigation og diasshow.

Sørg for, at dine fingre er en smule adskilt, når du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Du kan klikke-og-trække med én finger for at flytte et valgt element.

Sådan udføres håndbevægelsen Klik-og-træk med én finger:

1.	Brug markøren til at fremhæve det element, som du vil flytte.
2.	Tryk med én finger på ClickPad.
3.	Hold ClickPad trykket ned, mens du trækker det valgte element til den ønskede placering.
4.	Løft fingeren fra ClickPad, når du vil slippe elementet.

##HelpTopicID=437
Du kan klikke-og-trække med to fingre for at udføre det, der svarer til klik-og-træk på den højre fysiske knap.

Sådan udføres håndbevægelsen Klik-og-træk med to fingre:
1.	Brug markøren til at fremhæve det element, som du vil flytte. 
2.	Tryk med to fingre på ClickPad.
3.	Hold ClickPad trykket ned, mens du trækker det valgte element til den ønskede placering.
4.	Løft fingrene fra ClickPad, når du vil slippe elementet.
##HelpTopicID=438
Du kan trykke ethvert sted på ClickPad for at udføre et klik på en primær, sekundær eller midterste knap. 

Som standard skal du trykke med én finger for at udføre et primært klik. Tryk med to fingre for at udføre et sekundært klik. Tryk med tre fingre for at udføre et klik på den midterste knap.

##HelpTopicID=439
Svirp med tre fingre
Lodrette og vandrette svirp med tre fingre giver adgang til praktiske genveje til at skifte programmer og minimere eller genoprette skrivebordet.

##HelpTopicID=440
Aktiver lodret svirp med tre fingre
Når denne indstilling er aktiveret, minimerer eller gendanner et nedadgående svirp med tre fingre vinduerne på skrivebordet. Et opadgående svirp med tre fingre åbner programskifteren.

Sådan minimeres vinduerne på skrivebordet:

1.	Placer tre fingre tæt ved TouchPad™'ens øvre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den nedre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Gentag håndbevægelsen for at gendanne vinduerne på skrivebordet.

Sådan åbnes Aero 3D-programskifteren:

1.	Placer tre fingre tæt ved TouchPad™'ens nedre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den øvre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad™.
4.	Aero 3D-programskifteren åbnes.
5.	Glid vandret med en til tre fingre for at bladre gennem programmerne.
6.	Når det ønskede program er fremhævet, skal du slå på TouchPad™'en for at skifte til det.

##HelpTopicID=441
Knapper
Som standard fungerer knapperne som museknapper for denne pegeenhed. Hvis dette felt ikke er markeret, er knapperne deaktiveret, og det har ingen virkning at trykke på dem. Du kan kun klikke med pegeenheden ved at bruge slag.

##HelpTopicID=442
Slag med to fingre
Slå med to fingre samtidig et vilkårligt sted på TouchPad for at udføre den samme handling som et klik med den sekundære (højre) museknap. Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem fingrene, når du foretager et slag med to fingre.

##HelpTopicID=443
Prioriter for TrackPoint- og tastaturinput
Prioritering for TrackPoint- og tastaturinput vil midlertidigt ignorere kontakt på TouchPad i et kort tidsrum efter input på TrackPoint eller tastaturet.

##HelpTopicID=444
Knapper
Juster knapspecifikke parametre.

##HelpTopicID=445
Højreknapzone
Juster højreknapzonens størrelse på TouchPad-overfladen.

##HelpTopicID=446
Svip med tre fingre
Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du vælge Svip med tre fingre.
Sådan minimeres vinduerne på skrivebordet:
1.	Placer tre fingre tæt ved TouchPad'ens øvre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den nedre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad.
4.	Gentag håndbevægelsen for at gendanne vinduerne på skrivebordet.

Sådan åbnes programskifteren:
1.	Placer tre fingre tæt ved TouchPad'ens nedre kant. Der skal være et lille mellemrum mellem dine fingre.
2.	Svirp med fingrene i en jævn, lige bevægelse mod den øvre kant.
3.	Løft fingrene fra TouchPad.
4.	Programskifteren åbnes.
5.	Glid vandret med tre fingre for at bladre gennem programmerne. Når det ønskede program er fremhævet, skal du flytte markøren til det ønskede program og klikke for at vælge det.

Vandret svip med tre fingre:
Vandrette svip med tre fingre navigerer op og ned i et dokument og frem eller tilbage i Windows Stifinder. Et svip med tre fingre til højre vil navigere frem eller en side op, og et svip med tre fingre til venstre vil navigere tilbage eller en side ned.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Aktiver Smart Detector-funktionen for bedre at kunne undgå utilsigtede markørbevægelser. Hvis du vil aktivere pegning, skal du trykke på en af knapperne eller begynde at pege i den valgte aktiveringsregion. Mens du skriver, undertrykkes pegning automatisk, medmindre pegninger starter i aktiveringsregionen
Som standard er aktiveringsregion placeret øverst i midten af TouchPad. Hvis du vil justere aktiveringsregionens placering, skal du klikke og trække cirklen. Hvis du vil justere aktiveringsregionens størrelse, skal du vælge en af de forudindstillede størrelser eller vælge Tilpas og angive en størrelse ved at flytte skyderen.

##HelpTopicID=448
Når Begræns kontakt til zonen efter indtastning er markeret, vil indtastninger deaktivere TouchPad, indtil du begynder at pege, slå eller bruge håndbevægelser i startzonen.
Når kontakten påbegyndes i startzonen, vil TouchPad fungere normalt, indtil du indtaster igen.

##HelpTopicID=449
Juster EdgeMotion-hastigheden
Du kan vælge EdgeMotion-hastigheden ved at justere skyderen mellem Langsom og Hurtig.

Hvis kontrolelementerne på denne side er nedtonede og ikke kan justeres, skal du sørge for, at EdgeMotion er aktiveret. Hvis du vil aktivere EdgeMotion, skal du udføre følgende trin:

1.	Vælg EdgeMotion i menutræet til venstre.
2.	Vælg en af indstillingerne for Udfør EdgeMotion.
3.	Vælg EdgeMotion-hastighed i menutræet for at gå tilbage til denne side.

##HelpTopicID=451
Svip med tre fingre
Håndbevægelsen Svip med tre fingre udvider navigationsmulighederne for en lang række programmer. Du kan bruge Svip med tre fingre til at surfe på internettet eller til at rulle gemmen fotografier i et fotofremviservindue.

Se videoen for at lære at udføre et svip med tre fingre. Sørg for, at dine fingre er en smule adskilt, når du udfører denne håndbevægelse.

##HelpTopicID=452
Låser træk
Når denne funktion er valgt, kan objekter trækkes lange afstande hen over skærmen ved hjælp af en række fingerstrøg. Når Låser træk er valgt, varer en trækhandling ved et kort stykke tid, efter at du løfter fingeren fra TouchPad. Slå på TouchPad igen for at slippe objektet og afslutte trækket.

Låsetrækningen frigøres automatisk, hvis din finger ikke med det samme rører TouchPad igen.

##HelpTopicID=453
Brug af vinduet Egenskaber 
Med vinduet Egenskaber kan du tilpasse indstillingerne for pegeenheden. Brug menutræet til at få adgang til de funktioner, der kan tilpasses. Klik på pilen ud for en funktion, eller dobbeltklik på den for at se valgmulighederne.

Aktivering og deaktivering af funktioner
Marker feltet for at aktivere en funktion, eller fjern markeringen fra det for at deaktivere funktionen.

Indstillinger
Hvis den valgte funktion viser et indstillingsikon, der fremhæves, når du holder markøren over det, kan du klikke på det eller dobbeltklikke på funktionens navn for at konfigurere dens indstillinger. Hvis du ikke kan klikke på et indstillingsikon, skal du kontrollere, at funktionens afkrydsningsfelt og eventuelle overordnede afkrydsningsfelter er markeret.

Hjælp
Du kan klikke på spørgsmålstegnikonet og Hjælp-knappen for at få vist Hjælp-oplysninger.

Luk-knappen
Luk-knappen i indstillingsvinduet bruges til at lukke vinduet. Ændringerne bliver først permanente, når du klikker på Anvend eller OK i vinduet Egenskaber.

Knappen Standarder
Knappen Standarder i vinduet Egenskaber nulstiller alle TouchPad-indstillinger til fabriksindstillingerne undtagen værdien for Tryk med tre fingre. Værdien for Tryk med tre fingre ændres ikke.

Knappen Standarder i et indstillingsvindue nulstiller alle indstillingerne i det aktuelle vindue til de fabriksindstillede værdier. Ændringerne bliver først permanente, når du klikker på Anvend eller OK i vinduet Egenskaber.

Knappen OK 
Vælg knappen OK for at gemme dine ændringer og lukke vinduet Egenskaber.

Knappen Annuller 
Knappen Annuller bruges til at lukke vinduet Egenskaber uden at gennem nogen ændringer.

Knappen Anvend 
Vælg knappen Anvend for at gemme ændringerne, men lade vinduet Egenskaber forblive åbent, så du kan foretage flere ændringer. 

##HelpTopicID=454
Aktiver kantslag
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver kantslag for at aktivere en bevægelse med én finger fra kanten af TouchPad ind mod midten af TouchPad:

1.	Et slag fra venstre kant til midten skifter fra det program, der er åbent i øjeblikket, til det foregående åbne program.
2.	Et slag fra højre kant til midten åbner eller lukker symbollinjen.
3.	Et slag fra den øverste kant til midten åbner eller lukker programlinjen.

##HelpTopicID=455
Hvis du vil udføre et klik med to fingre, skal du trykke med to fingre på ClickPad-overfladen, indtil du mærker, at synker. Som standard svarer et klik med to fingre til at klikke på en sekundær knap. 

##HelpTopicID=456
Aktiver Omvendt retning for svip med tre fingre
Når denne indstilling er valgt, bliver retningen for Svip med tre fingre omvendt. For eksempel vil et svip med tre fingre til venstre navigere til den næste side, og et svip med tre fingre til højre vil navigere til den forrige side.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0407
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0511200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0526200900, Extra spaces removed.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1108200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0518201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0419201100, Revised topics 111, 119, 255, 367, 388 and 415.
v0726201100, Revised topics 224, 273, 277, 278, 341, 350, 357, 358, 359, 370, 377, 379, 381, 385 and 411.
v0727201100: revised topic 418.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Hilfethema nicht definiert

##HelpTopicID=0
Im Fenster Eigenschaften können die Einstellungen für das Zeigegerät konfiguriert werden. Verwenden Sie die Menüs links, um auf die benutzereinstellbaren Funktionen zuzugreifen.

Verwenden des Fensters "Eigenschaften"
Klicken Sie auf eine Funktion im Menü, um alle möglichen Einstellungen dafür anzuzeigen. Die Einstellungen für einige Funktionen nehmen mehr als eine Seite in Anspruch. Klicken Sie auf + (Pluszeichen) neben einer Funktion, um alle dazugehörigen Seiten einzusehen. Die Einstellungen erscheinen im Fenster rechts neben der Menüliste. Informationen über die Optionen sowie Anweisungen zur Änderung erscheinen in diesem Informationsfeld. Sie können die Bildlaufleiste verwenden, um den Inhalt des Informationsfelds vollständig anzuzeigen.

Schaltfläche "Standardeinstellungen"
Die Schaltfläche Standardeinstellungen setzt alle Einstellungen auf der aktuellen Seite auf die werkseitigen Werte zurück.

Schaltfläche "OK"
Die Schaltfläche OK speichert die Änderungen und schließt das Fenster Eigenschaften.

Schaltfläche "Abbrechen"
Die Schaltfläche Abbrechen schließt das Fenster Eigenschaften, ohne Änderungen zu speichern, und stellt die vorigen Einstellungen wieder her.

Schaltfläche "Übernehmen"
Die Schaltfläche Übernehmen speichert die Änderungen. Das Fenster Eigenschaften bleibt aber geöffnet, sodass Sie weitere Änderungen vornehmen können.

##HelpTopicID=1
Das Kontrollkästchen Tasten aktivieren aktiviert die "Maustasten" für dieses Zeigegerät. Zur Konfiguration der Aktion, die bei Druck einer Taste vorgenommen werden soll, wählen Sie den Namen der Taste aus der Menüliste. Beispielsweise könnten Sie die rechte Taste darauf konfigurieren, eine Webseite im Standardbrowser zu öffnen. Jedes Mal, wenn Sie am Zeigegerät die rechte Taste drücken, wird der Webbrowser dann automatisch gestartet und öffnet die entsprechende Seite.

Wenn Tasten aktivieren nicht gewählt ist, sind die Tasten nicht aktiv; es geschieht nichts, wenn Sie darauf drücken. Sie müssen dann tippen, um mit dem Zeigegerät zu klicken.

##HelpTopicID=2
Bildlauf für Element unter Zeiger
Die Option Bildlauf unter Zeiger versucht immer, den Bildlauf im angegebenen Fenster in der aktiven Anwendung durchzuführen, auf der sich der Cursor befindet. Wenn sich der Cursor nicht auf der aktiven Anwendung befindet, wird kein Bildlauf durchgeführt.
Bei geöffnetem Windows Explorer: Wenn sich der Cursor im linken Fenster befindet, wird der Bildlauf in der Verzeichnisstruktur durchgeführt. Befindet sich der Cursor im rechten Fenster, wird der Bildlauf in diesem Listenfeld durchgeführt. Wenn Sie anschließend auf eine andere Anwendung klicken, führt der Windows Explorer keinen Bildlauf durch, auch wenn sich der Cursor auf einem der Fenster des Windows Explorers befindet.

##HelpTopicID=3
Wählen Sie eine Aktion in der Liste oben, um sie der gewählten Taste zuzuweisen. Die ausgewählte Aktion kann jetzt durch Druck der Taste ausgelöst werden.

Falls keine Aktion aus der Liste gewählt werden kann, überprüfen Sie, ob die Tasten aktiviert sind. Gehen Sie wie folgt vor, um die Tasten zu aktivieren:

1.	Wählen Sie in der Menüliste links die Auswahl Tasten.
2.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tasten aktivieren.
3.	Wählen Sie die Taste im Menü Tasten, um diese Seite wieder aufzurufen.

##HelpTopicID=4
Diese Schaltfläche öffnet ein Konfigurationsdialogfeld für die im Listenfeld gewählte Aktion.

##HelpTopicID=5
Die Funktion Drücken-und-Auswählen erlaubt das Auslösen von "Mausklicks" durch Tippen und Drücken.

Tippen oder Drücken auf die Spitze des Pointing-Stick entspricht dem Klicken der linken Maustaste. Drücken oder Tippen kann aber schneller und einfacher sein als die Verwendung der linken Maustaste.

"Tippen" bedeutet einen kurzen Druck mit dem Finger auf die Spitze des Zeigestifts und sofortiges Loslassen. Eine leichte, kurze Berührung ist am besten. Sehr feste oder langsame Berührungen sind weniger effektiv. Tippen Sie einmal für einen einfachen Klick oder zweimal schnell hintereinander für einen Doppelklick.

"Drücken" bedeutet einen schnellen Druck mit dem Finger auf die Spitze des Zeigestifts. Eine leichte, bewusste Berührung ist am besten. Drücken Sie direkt nach unten, um Klicken und Festhalten der Maustaste zu simulieren. Drücken Sie direkt nach unten und dann zur Seite, um in eine bestimmte Richtung zu ziehen. Beenden Sie den Druck, wenn Sie die Maustaste loslassen möchten.

Markieren Sie das Kontrollkästchen Drücken-und-Auswählen, um diese Funktion zu aktivieren.

Natürlich können auch die tatsächlichen Tasten verwendet werden. Aber wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, sind diese die einzige Möglichkeit zu klicken.

##HelpTopicID=6
Die Menüliste zeigt die Optionen für das Zeigegerät. Um eine Option zu konfigurieren, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.

##HelpTopicID=7
Auf den Einstellungsseiten für die Cursorbewegung können Sie festlegen, wie der "Mauscursor" auf dem Bildschirm auf Ihre Zeigeaktionen reagiert.

##HelpTopicID=8
Mithilfe der Funktion Eingeschränkte Bewegung können Sie den Cursor auf ausschließlich horizontale oder vertikale Bewegung auf dem Bildschirm beschränken. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn ein Zeichenprogramm verwendet wird. Die eingeschränkte Bewegung wird aktiviert, indem eine bestimmte Taste gedrückt und festgehalten wird, während Sie den Cursor bewegen. Wenn die Taste gedrückt wird, legt die anfängliche Richtung der Cursorbewegung fest, welche Bewegungsrichtung erlaubt ist, solange der Finger auf dem TouchPad gehalten wird.

So aktivieren Sie die Funktion Eingeschränkte Bewegung:

1.	Markieren Sie das Kontrollkästchen Eingeschränkte Bewegung aktivieren, um die Optionen im Listenfeld zu aktivieren.
2.	Wählen Sie eine Taste zur Aktivierung der eingeschränkten Bewegung.
3.	Drücken Sie danach die gewählte Taste, wenn Sie die Cursorbewegung einschränken möchten.

##HelpTopicID=9
Drücken-und-Auswählen steht für Klicken mit der linken Taste
Diese Option erzeugt ein Klicken mit der linken Maustaste, wenn Sie tippen oder auf den Zeigestift drücken. Ein Klicken mit der rechten Maustaste dient in der Regel zur Anzeige eines Kontextmenüs.

##HelpTopicID=10
Mit diesen Tasten kann der eingeschränkte Bewegungsmodus aktiviert werden. Wählen Sie die gewünschte Taste, indem Sie auf den Eintrag im Listenfeld klicken.

##HelpTopicID=11
Die Funktion EdgeMotion™ (Bewegung im Kantenbereich) vereinfacht Cursorbewegungen über größere Distanzen. Wenn Ihr Finger den Rand des TouchPad erreicht, bewegt sich der Cursor in dieselbe Richtung weiter, bis Sie den Finger anheben. Wählen Sie eine der Optionen für EdgeMotion.

Die virtuelle Bildlauffunktion unterstützt EdgeMotion ebenfalls. Zur Kontrolle von EdgeMotion während des Bildlaufs wählen Sie in der Menüliste die Auswahl Bildlauf über große Distanz unter Virtueller Bildlauf.

##HelpTopicID=12
EdgeMotion nur beim Ziehen
Wenn diese Option gewählt ist, tritt EdgeMotion nur beim Tippen-und-Ziehen auf. Normale Cursorbewegungen bewirken keine EdgeMotion. Damit diese Funktion verfügbar ist, muss Tippen aktiviert sein.

##HelpTopicID=13
EdgeMotion beim Ziehen und Zeigen
Wenn diese Option gewählt ist, tritt EdgeMotion auf, wenn Ihr Finger den Rand des TouchPad erreicht.

##HelpTopicID=14
Keine EdgeMotion 
Um den Cursor ohne EdgeMotion über eine größere Distanz zu bewegen, müssen Sie den Finger mehrfach über das TouchPad führen oder die Cursor-Bewegungsgeschwindigkeit im Mauskontrollfeld ändern.

##HelpTopicID=15
Wenn Sie das Kontrollkästchen Tippbereiche aktivieren wählen, können Sie jede der vier Ecken des TouchPad so konfigurieren, dass sie beim Tippen als eine unterschiedliche Taste fungieren. Diese Eckregionen werden Tippbereiche genannt.

Ein Tippen in der Mitte des TouchPad bewirkt immer einen Linksklick.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Tippbereiche aktivieren deaktivieren, bewirkt ein Tippen irgendwo auf dem TouchPad stets einen Linksklick.

Den Tippbereichen kann eine Vielzahl von Aktionen zugewiesen werden.

So aktivieren Sie Tippbereiche:

1.	Vergewissern Sie sich, dass die Auswahl Tippen aktivieren auf der Seite Tippen aktiviert ist.
2.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tippbereiche aktivieren.
3.	Wählen Sie in der Menüliste den Namen eines Tippbereichs, um diesem eine Aktion zuzuweisen.

##HelpTopicID=16
Wählen Sie eine Aktion für das Tippen im unteren linken Bereich des TouchPad.

Wenn Sie beispielsweise Klick mittlere Taste wählen, dann bewirkt ein Tippen im linken unteren Bereich des TouchPad dieselbe Funktion wie ein Klicken der mittleren Taste. Wählen Sie Kein Bereich, um diesen Tippbereich zu deaktivieren (Tippen in diesem Bereich bewirkt dann ebenso wie der Rest des TouchPad lediglich einen Linksklick).

##HelpTopicID=17
Wählen Sie eine Aktion für das Tippen im oberen linken Bereich des TouchPad.

Wenn Sie beispielsweise Klick mittlere Taste wählen, dann bewirkt ein Tippen im linken oberen Bereich des TouchPad dieselbe Funktion wie ein Klicken der mittleren Taste. Wählen Sie Kein Bereich, um diesen Tippbereich zu deaktivieren (Tippen in diesem Bereich bewirkt dann ebenso wie der Rest des TouchPad lediglich einen Linksklick).

##HelpTopicID=18
Wählen Sie eine Aktion für das Tippen im oberen rechten Bereich des TouchPad.

Wenn Sie beispielsweise Klick rechte Taste wählen, dann bewirkt ein Tippen im rechten oberen Bereich des TouchPad dieselbe Funktion wie ein Klicken der rechten Maus- oder TouchPad-Taste. Wählen Sie Kein Bereich, um diesen Tippbereich zu deaktivieren (Tippen in diesem Bereich bewirkt dann ebenso wie der Rest des TouchPad lediglich einen Linksklick).

##HelpTopicID=19
Wählen Sie eine Aktion für das Tippen im unteren rechten Bereich des TouchPad.

Wenn Sie beispielsweise Klick rechte Taste wählen, dann bewirkt ein Tippen im rechten unteren Bereich des TouchPad dieselbe Funktion wie ein Klicken der rechten Maus- oder TouchPad-Taste. Wählen Sie Kein Bereich, um diesen Tippbereich zu deaktivieren (Tippen in diesem Bereich bewirkt dann ebenso wie der Rest des TouchPad lediglich einen Linksklick).

##HelpTopicID=20
Drücken Sie diese Taste, um das Dialogfeld Eigenschaften für die gewählte Aktion zu öffnen.

##HelpTopicID=21
Das Diagramm oben repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Der markierte Bereich im Diagramm zeigt die aktiven Tippbereiche auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven Tippbereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Tippbereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die Tippbereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate in den Ecken der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie Schwierigkeiten damit haben, die Aktion eines Tippbereichs auszulösen, versuchen Sie, diesen Bereich zu vergrößern. Oder wenn die Aktion eines Tippbereichs zu einfach ausgelöst wird, können Sie den Bereich verkleinern.

Falls die Tippbereiche abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, überprüfen Sie, ob die Funktionen Tippen und Tippbereiche aktiviert sind.

##HelpTopicID=22
In diesem Abschnitt können Sie die TouchPad-Tasten anpassen.

##HelpTopicID=23
Standardeinstellungen
Hiermit werden für die Einstellungen auf der aktuellen Seite wieder die Standardwerte eingestellt.

##HelpTopicID=24
Die Geschwindigkeit für Bewegungen im Kantenbereich (EdgeMotion) kann fest eingestellt oder druckempfindlich konfiguriert werden.

Geschwindigkeit durch Fingerdruck regulieren
Wählen Sie diese Option, damit die Geschwindigkeit erhöht wird, wenn Sie mit dem Finger fester auf das TouchPad drücken.

Konstante Geschwindigkeit
Wählen Sie diese Option, um eine konstante Geschwindigkeit einzustellen.

EdgeMotion-Geschwindigkeit einstellen
Dieser Schieberegler steuert die EdgeMotion-Geschwindigkeit, wenn die Option Konstante Geschwindigkeit gewählt ist. Sie können die Geschwindigkeit einstellen, indem Sie den Regler zwischen Langsam und Schnell verschieben.

Falls die Elemente auf dieser Seite abgeblendet sind und nicht modifiziert werden können, vergewissern Sie sich, dass EdgeMotion aktiviert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um EdgeMotion zu aktivieren:

1.	Wählen Sie in der Menüliste links die Auswahl EdgeMotion.
2.	Wählen Sie eine der Optionen für EdgeMotion.
3.	Wählen Sie in der Menüliste EdgeMotion-Geschwindigkeit, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=25
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die EdgeMotion-Geschwindigkeit davon bestimmt, wie fest Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken.

Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, bewegt sich der Cursor mit der über den Schieberegler festgelegten Geschwindigkeit, wenn sich der Finger im EdgeMotion-Bereich befindet.

##HelpTopicID=26
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen für eine konstante EdgeMotion-Geschwindigkeit.

##HelpTopicID=27
Ein Tippen auf die Oberfläche des TouchPad hat dieselbe Wirkung wie das Klicken der linken "Maustaste" des TouchPad. Tippen ist in der Regel aber schneller und einfacher als die Verwendung der linken Maustaste.

"Tippen" bedeutet eine kurze Berührung der TouchPad-Oberfläche und sofortiges Anheben des Fingers. Eine leichte, kurze Berührung ist am besten. Sehr feste oder langsame Berührungen sind weniger effektiv. Tippen Sie einmal für einen einfachen Klick oder zweimal schnell hintereinander für einen Doppelklick.

Markieren Sie das Kontrollkästchen Tippen aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren. Zum Klicken können auch die Tasten des TouchPad verwendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können zum Klicken nur die TouchPad-Tasten benutzt werden.

##HelpTopicID=28
Lernprogramm für virtuellen Bildlauf
Dieses einfache Labyrinth hilft Ihnen dabei, die virtuelle Bildlauffunktion zu erlernen.

##HelpTopicID=29
Wenn das Kontrollkästchen Tippen = Klicken nicht markiert ist, müssen Sie zum Klicken auf die TouchPad-Tasten drücken.

##HelpTopicID=30
Zum Ziehen erneut tippen und halten
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Objekte durch Tippen des TouchPad zu ziehen. Tippen Sie dazu zweimal auf das Objekt, und halten Sie den Finger nach dem zweiten Tippen auf der Oberfläche des TouchPad. Verschieben Sie das ausgewählte Objekt durch Ziehen des Fingers auf der TouchPad-Oberfläche; sobald der Finger angehoben wird, wird das Objekt abgelegt. Diese Aktion hat dieselbe Wirkung wie Drücken der Maustaste, Bewegen der Maus und Loslassen der Maustaste.

##HelpTopicID=31
Weiterziehen 
Die Funktion Weiterziehen macht es möglich, Objekte mithilfe mehrerer Fingerbewegungen über größere Distanzen über den Bildschirm zu ziehen. Wenn Weiterziehen gewählt ist, wird das Ziehen fortgesetzt, wenn Sie Ihren Finger vom TouchPad anheben. Tippen Sie erneut auf das TouchPad, oder klicken Sie auf eine beliebige Taste, um das Objekt abzulegen und das Ziehen zu beenden. Um Weiterziehen verwenden zu können, müssen die Funktionen Tippen und Zum Ziehen erneut tippen und halten ebenfalls aktiviert sein.

##HelpTopicID=32
Die Funktion PalmCheck™ schützt vor Ausführung einer TouchPad-Aktion durch eine versehentliche Berührung. Mit PalmCheck erkennt das TouchPad, wenn Ihre Handfläche darauf ruht bzw. beim Tippen gelegentlich die Oberfläche berührt. So werden ungewünschte Cursorbewegungen oder Tastenklicks vermieden.

Falls das TouchPad unerwünschte Cursorbewegungen oder Tastenklicks verzeichnet, erhöhen Sie die PalmCheck-Einstellung, indem Sie den Regler nach rechts in Richtung Maximieren verschieben. Falls das TouchPad gewünschte Bewegungen oder Tippaktionen nicht registriert, verringern Sie die PalmCheck-Einstellung, indem Sie den Regler nach links in Richtung Minimieren verschieben. Verpasste Bewegungen und Tippaktionen treten häufiger auf, wenn der Regler sich im roten Bereich befindet.

##HelpTopicID=33
Mit dem Regler Berührungsempfindlichkeit können Sie einstellen, wie fest Sie mit dem Finger drücken müssen, damit das TouchPad reagiert.

Falls sich der Cursor unerwartet bewegt oder unerwünschte Klickaktionen auftreten oder wenn Sie in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten, verringern Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Regler nach rechts in Richtung Starker Druck bewegen.

Wenn Sie zur Bedienung des TouchPad zu fest aufdrücken müssen oder dieses nicht auf jedes Tippen reagiert, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Regler nach links in Richtung Leichte Berührung verschieben.

##HelpTopicID=34
Bildlauf für gewähltes Element 
Die Option Bildlauf für gewähltes Element versucht immer, den Bildlauf im angegebenen Fenster, das über den Tastaturfokus verfügt, in der aktiven Anwendung durchzuführen. Auch wenn sich der Cursor nicht auf der aktiven Anwendung befindet, wird der Bildlauf trotzdem im Fenster durchgeführt, das über den Tastaturfokus verfügt.
Bei geöffnetem Windows Explorer: Wenn Sie auf das linke Fenster klicken und dann blättern, wird der Bildlauf in der Verzeichnisstruktur durchgeführt, ganz gleich, wo sich der Cursor befindet.

##HelpTopicID=35
Wenn Sie das Kontrollkästchen EdgeMotion beim Bildlauf aktivieren markieren, wird der Bildlauf fortgesetzt, wenn Ihr Finger den Rand des TouchPad erreicht.

##HelpTopicID=36
Drücken-und-Auswählen steht für Klicken mit der rechten Taste 
Diese Option erzeugt ein Klicken mit der rechten Maustaste, wenn Sie tippen oder auf den Zeigestift drücken. Ein Klicken mit der rechten Maustaste dient in der Regel zur Anzeige eines Kontextmenüs.

##HelpTopicID=37
Die Funktion Automatisch weiter ermöglicht einen einfachen Bildlauf durch lange Dokumente. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der virtuelle Bildlauf fortgesetzt, nachdem Sie den Finger vom TouchPad angehoben haben. Um Automatisch weiter zu verwenden, bewegen Sie den Finger gleichmäßig und heben Sie ihn dann an. Um Automatisch weiter zu beenden, berühren Sie die Oberfläche des TouchPad erneut mit dem Finger.

##HelpTopicID=38
Horizontalen Bildlauf aktivieren 
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um in Fenstern mit horizontalen Bildlaufleisten den virtuellen horizontalen Bildlauf zu aktivieren. Horizontaler Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element erfolgt, wenn der Finger entlang des unteren Rands des TouchPad bewegt wird.

##HelpTopicID=39
Vertikalen Bildlauf aktivieren 
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um den vertikalen virtuellen Bildlauf zu aktivieren. Bewegen Sie den Finger entlang des rechten Rands des TouchPad auf und ab, um den vertikalen Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element zu starten.

##HelpTopicID=40
Das Diagramm oben repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Der markierte Bereich im Diagramm zeigt die Bereiche für den virtuellen Bildlauf auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven virtuellen Bildlaufbereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die virtuellen Bildlaufbereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie mit dem Auslösen des virtuellen Bildlaufs Schwierigkeiten haben, vergrößern Sie den virtuellen Bildlaufbereich, indem Sie die Ränder der markierten Abschnitte nach innen bewegen. Falls der virtuelle Bildlauf zu einfach ausgelöst wird, verkleinern Sie den virtuellen Bildlaufbereich.

Falls die virtuellen Bildlaufbereiche abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, vergewissern Sie sich, dass der virtuelle Bildlauf aktiviert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um den virtuellen Bildlauf zu aktivieren:

1.	Wählen Sie in der Menüliste links die Auswahl Virtueller Bildlauf.
2.	Aktivieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen für Bildlauf aktivieren.
3.	Wählen Sie in der Menüliste Bildlaufbereich, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=41
Schaltfläche "Lernprogramm"
Klicken Sie auf Lernprogramm, um das Lernprogramm für den virtuellen Bildlauf zu starten. Dieses einfache Labyrinth hilft Ihnen dabei, die virtuelle Bildlauffunktion zu erlernen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren und Vertikalen Bildlauf aktivieren markiert sind.

Sehen Sie sich das Labyrinth an, bevor Sie nach Start- und Endpunkt suchen. Sie können nicht das gesamte Labyrinth sehen. Es ist größer als das Anzeigefenster. Verwenden Sie den virtuellen Bildlauf, um das Labyrinth im Fenster zu verschieben. Halten Sie beim virtuellen Bildlauf die Strg-Taste gedrückt, um das Labyrinth zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Ein gelber Punkt in der oberen linken Ecke des Labyrinths markiert den Eingang. Der Ausgang ist durch einen blauen Punkt auf der rechten Seite gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1.	Klicken Sie auf das rote Quadrat innerhalb des gelben Punktes, um zu beginnen.
2.	Verwenden Sie die Pfeiltasten oder tippen Sie auf das TouchPad, um durch das Labyrinth zu navigieren.
3.	Verwenden Sie den virtuellen Bildlauf, um das Labyrinth zu verschieben.
4.	Wenn Sie den blauen Punkt in der unteren rechten Ecke erreicht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen im Fenster des Lernprogramms für den virtuellen Bildlauf.

##HelpTopicID=42
Dieser Regler ermöglicht die Einstellung der Geschwindigkeit für den virtuellen Bildlauf. Durch Ziehen nach rechts wird die Bildlaufgeschwindigkeit erhöht.

##HelpTopicID=43
Verwenden Sie diesen Bereich zur Einstellung der Cursorbewegung. Für zusätzliche Informationen können Sie die Hilfe für bestimmte Abschnitte aufrufen.

##HelpTopicID=44
Drücken-und-Auswählen und Ziehen
Wenn Sie diese Option wählen, führt ein fester Druck zum Auswählen und Ziehen. Für eine einfache Auswahl müssen Sie tippen.

##HelpTopicID=45
Die Funktion Langsame Bewegung vermindert die Cursorgeschwindigkeit, sodass seine Position genauer eingestellt werden kann. Die langsame Bewegung wird aktiviert, indem eine bestimmte Taste gedrückt und festgehalten wird, während Sie den Cursor bewegen.

So aktivieren Sie die Funktion Langsame Bewegung:

1.	Markieren Sie das Kontrollkästchen Langsame Bewegung aktivieren, um die Optionen im Listenfeld zu aktivieren.
2.	Wählen Sie eine Taste zur Aktivierung der langsamen Bewegung.
3.	Drücken Sie danach die gewählte Taste und halten Sie sie gedrückt, wenn Sie die langsame Bewegung aktivieren möchten.

##HelpTopicID=46
Diese Funktion bewegt den Cursor automatisch auf die Standardschaltfläche, wenn ein Dialogfenster auf dem Bildschirm erscheint.

##HelpTopicID=47
Manchmal möchten Sie den Cursor möglicherweise auf eine rein horizontale oder vertikale Bewegung beschränken. Sie können eine Taste für eingeschränkte Cursorbewegung festlegen und diese dann gedrückt halten, während Sie den Cursor bewegen. Die anfängliche Bewegungsrichtung beim Druck der Taste bestimmt, ob der Cursor auf horizontale oder vertikale Bewegung eingeschränkt wird.

##HelpTopicID=49
Die Auswahl der Cursoraktualisierungsgeschwindigkeit Schnell erzeugt in der Regel eine sehr gleichmäßige Cursorbewegung. Falls der Cursor aber ungleichmäßig erscheint oder auf dem Bildschirm flackert, wählen Sie die Aktualisierungsgeschwindigkeit Langsam.

##HelpTopicID=50
Die Eigenschaftsseiten für das Synaptics TouchPad ermöglichen seine Konfiguration. Diese Seiten finden Sie im Kontrollfeld für Mauseigenschaften.

##HelpTopicID=51
Klicken Sie hier, wenn Sie Ihren Internet-Browser starten und diesen Link direkt aufrufen möchten.

##HelpTopicID=52
Panning bedeutet ununterbrochenen Bildlauf. Die Bewegung kann in horizontaler oder vertikaler oder auch in beiden Richtungen erfolgen.

Beachten Sie, dass Panning nur in Anwendungen funktioniert, die Microsoft Intellimouse unterstützen. Viele dieser Anwendungen schränken die möglichen Richtungen ein (Beispiel: Microsoft Word erlaubt nur vertikales Panning; Microsoft Excel erlaubt Panning in vertikaler und horizontaler Richtung, aber nicht diagonal).

##HelpTopicID=53
Zoom bedeutet Änderung der Vergrößerung für ein Dokument. Zoom kann verwendet werden, um die Vergrößerung zu erhöhen oder zu vermindern.

Beachten Sie, dass Zoom nur in Anwendungen funktioniert, die Microsoft Intellimouse unterstützen.

##HelpTopicID=54
Diese Aktion bewegt den Cursor automatisch auf die Schaltfläche Start in der Taskleiste und öffnet das Startmenü.

##HelpTopicID=55
Menü im aktuellen Fenster aufrufen
Diese Aktion bewegt den Cursor automatisch auf den linken Eintrag im Menü des aktuellen Fensters (normalerweise das Menü Datei) und öffnet diesen.
In einigen Fenstern, die keine Standardmenüs aufweisen, funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht richtig.

##HelpTopicID=56
Diese Aktion minimiert das aktuelle Fenster.

##HelpTopicID=57
Diese Aktion maximiert das aktuelle Fenster, sodass es den gesamten Bildschirm einnimmt. Falls das aktuelle Fenster bereits maximiert ist, stellt diese Aktion seine ursprüngliche Größe und Position wieder her.

##HelpTopicID=58
Diese Aktion stellt die ursprüngliche Größe und Position eines minimierten oder maximierten Fensters wieder her.

##HelpTopicID=59
Diese Aktion startet automatisch eine von Ihnen bestimmte Anwendung. Nach Auswahl dieser Aktion können Sie das auszuführende Programm wählen, indem Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften neben dem Kombinationsfeld klicken.

##HelpTopicID=60
Diese Aktion erlaubt die Verwendung der gesamten TouchPad-Oberfläche zur Kontrolle des virtuellen Bildlaufs. Wiederholen Sie dieselbe Zeigebewegung, um den normalen Betrieb des TouchPad wieder herzustellen.

##HelpTopicID=61
Falls die aktive Anwendung ein Webbrowser ist, ruft diese Aktion die zuletzt besuchte Seite im Puffer des Browsers auf.

##HelpTopicID=62
Falls die aktive Anwendung ein Webbrowser ist, ruft diese Aktion die nächste Seite im Puffer des Browsers auf.

##HelpTopicID=63
Diese Aktion startet den Standard-Webbrowser und ruft eine Webseite auf. Nach Auswahl dieser Aktion können Sie die zu öffnende Seite wählen, indem Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften neben dem Kombinationsfeld klicken.

##HelpTopicID=64
Falls die aktive Anwendung ein Webbrowser ist, bewirkt diese Aktion ein Neuladen der aktuellen Webseite.

##HelpTopicID=65
Falls die aktive Anwendung ein Webbrowser ist, hält diese Aktion den Ladevorgang der aktuellen Webseite an.

##HelpTopicID=66
Das Platzieren von zwei Fingern auf der TouchPad-Oberfläche und das Bewegen in eine bestimmte Richtung wird als Zwei-Finger-Zeigebewegung bezeichnet. Das TouchPad kann derartige Bewegungen in alle acht Kompassrichtungen registrieren. Diese Seite ermöglicht die Anpassung der Aktionen, die das TouchPad beim Festellen einer Zeigebewegung durchführt.

Um die Verarbeitung von Zeigebewegungen zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Aktivieren. Wählen Sie dann für jede Zeigebewegungs-Richtung eine Aktion aus der Liste.

##HelpTopicID=67
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im oberen linken Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

##HelpTopicID=68
Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=69
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im oberen Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

##HelpTopicID=70
Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=80
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im oberen linken Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=81
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im linken Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=82
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im unteren rechten Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=83
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im unteren Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=84
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im unteren linken Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=85
Wählen Sie die Aktion, die beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung im linken Bereich des TouchPad durchgeführt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Seite-nach-oben-Taste drücken wählen, hat eine derartige Zeigebewegung dieselbe Folge wie das Drücken der Taste "Seite " auf der Tastatur.

##HelpTopicID=86
Tastaturmakro aufzeichnen und abspielen

Diese Aktion führt eine zuvor aufgezeichnete Tastenfolge aus. Nach Auswahl dieser Aktion können Sie die gewünschte Tastenfolge aufzeichnen.

##HelpTopicID=87
Dialogfeld "Tastaturmakro aufzeichnen"
In diesem Dialogfeld können Sie eine Tastenfolge aufzeichnen, die später abgespielt werden kann. Eine derartige Tastenfolge wird häufig Tastaturmakro genannt.

Klicken Sie auf Start, um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen. Die Schaltfläche Stopp wird dann aktiviert, und die Schaltfläche Start wird deaktiviert. Das deutet darauf hin, dass eine Aufzeichnung im Gange ist. Weil alle Tastendrücke während der Aufzeichnung festgehalten werden, kann der Aufzeichnungsmodus nur beendet werden, indem die Schaltfläche Stopp mithilfe der Maus gedrückt wird.

Wenn nicht aufgezeichnet wird, kann die Schaltfläche Löschen dazu verwendet werden, den Puffer mit der aufgezeichneten Tastenfolge zu löschen. Während der Aufzeichnung hat diese Schaltfläche dieselbe Funktion wie die Rücktaste. Durch Drücken auf die Schaltfläche Zurück wird der letzte Eintrag im Aufzeichnungspuffer gelöscht. Beachten Sie, dass die Schaltfläche Zurück während der Aufzeichnung nur mit der Maus gedrückt werden kann.

Während der Aufzeichnung erscheinen die gedrückten Tasten im Textbereich des Aufzeichnungsfensters. Alphabetische und numerische Zeichen sowie die Zeichensetzung sehen im Textfenster genauso aus wie in einem gedruckten Dokument. Nicht druckbare Zeichen werden im Textfenster durch in geschweifte Klammern eingeschlossene mnemonische Tags dargestellt.

Damit das Textfenster einfacher zu lesen ist, erscheinen die meisten Zeichen erst im Fenster, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Die Modustasten (z.B. Umschalttaste, Strg und Alt) werden beim Drücken und Loslassen ins Textfenster eingegeben. Auf diese Weise können Modusänderungen der Tastatur im Textfenster "abgelesen" werden.

Beachten Sie bitte, dass das Textfenster nicht direkt bearbeitet werden kann. Beispielsweise ist es nicht möglich, eine Taste in der Mitte einer zuvor aufgezeichneten Sequenz einzugeben. Dazu müssen Sie den aufgezeichneten Puffer löschen und die gewünschte Sequenz erneut aufzeichnen.

Drücken Sie nach Abschluss einer Aufzeichnung auf OK, um zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Aufzeichnung zu verwerfen. Beide Tasten schließen das Dialogfeld.

##HelpTopicID=88
Wählen Sie eine Aktion für diese TouchPad-Taste. Sie können die Taste anpassen, damit sie eine der Aktionen in der Dropdown-Liste durchführt.

##HelpTopicID=89
Legt fest, wie viel Zeit beim Doppelklicken der primären Maustaste zwischen beiden Klicks vergehen darf. Wenn Sie ein unerfahrener Mausbenutzer sind, ist Doppelklicken möglicherweise einfacher, wenn Sie den Regler in Richtung "Langsam" verschieben. Sie können die Doppelklick-Geschwindigkeit testen, indem Sie auf das Bild im Testbereich doppelklicken.

##HelpTopicID=90
Bietet die Möglichkeit zum Testen der Doppelklick-Geschwindigkeit der Maus. Falls das Schachtelmännchen erscheint oder verschwindet, wurde der Doppelklick erkannt.

##HelpTopicID=91
Stellt die Cursorbewegungsgeschwindigkeit auf dem Bildschirm ein.

##HelpTopicID=92
Legt fest, wie schnell der Cursor auf seine maximale Geschwindigkeit beschleunigt wird. Eine Beschleunigung bewirkt, dass der Cursor sich weiter bewegt, wenn die Maus schnell bewegt wird. Ohne Beschleunigung bewegt sich der Cursor genauso schnell wie die Maus.

##HelpTopicID=93
Fügt dem Mauscursor einen Schweif hinzu, sodass er auf LCD-Bildschirmen leichter zu sehen ist. Bewegen Sie den Regler, um die Länge des Schweifs zu verändern.

##HelpTopicID=94
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die allgemeinen Bildlauffunktionen zu aktivieren. Klicken Sie auf die Einstellungsschaltfläche, um die Bildlauffunktionen zu konfigurieren.

##HelpTopicID=95
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildlauffunktionen zu konfigurieren.

##HelpTopicID=96
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Funktionen für Zwei-Finger-Zeigebewegungen zu konfigurieren.

##HelpTopicID=97
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Funktionen für Drei-Finger-Zeigebewegungen zu konfigurieren.

##HelpTopicID=98
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Tippbereiche zu konfigurieren.

##HelpTopicID=99
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die EdgeMotion-Funktionen zu konfigurieren.

##HelpTopicID=100
Wenn Gerät deaktivieren gewählt ist, bietet das aktuelle Zeigegerät keine Cursorbewegung, keinen Bildlauf und auch keine andere Funktionalität mehr.

##HelpTopicID=101
Das Platzieren von zwei Fingern auf der TouchPad-Oberfläche und das Bewegen in eine bestimmte Richtung wird als Zwei-Finger-Zeigebewegung bezeichnet. Das TouchPad kann derartige Bewegungen in alle acht Kompassrichtungen registrieren.

Um die Verarbeitung von Zwei-Finger-Zeigebewegungen zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Zwei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren. Um die Aktion, die das TouchPad beim Feststellen einer Zwei-Finger-Zeigebewegung durchführt, zu konfigurieren, klicken Sie auf die entsprechende Einstellungsschaltfläche.

##HelpTopicID=102
Das Platzieren von drei Fingern auf der TouchPad-Oberfläche und das Bewegen in eine bestimmte Richtung wird als Drei-Finger-Zeigebewegung bezeichnet. Das TouchPad kann derartige Bewegungen in zwei Kompassrichtungen registrieren.

Um die Verarbeitung von Drei-Finger-Zeigebewegungen zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Drei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren. Um die Aktion, die das TouchPad beim Feststellen einer Drei-Finger-Zeigebewegung durchführt, zu konfigurieren, klicken Sie auf die entsprechende Einstellungsschaltfläche.

##HelpTopicID=103
Das Platzieren von zwei oder drei Fingern auf der TouchPad-Oberfläche und das Bewegen in eine bestimmte Richtung wird als Finger-Zeigebewegung bezeichnet. Das TouchPad kann derartige Bewegungen in alle acht Kompassrichtungen registrieren.

Sie können jede beliebige Kombination aus Zwei- und Drei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren. Um die Verarbeitung von Zeigebewegungen zu aktivieren, klicken Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen Aktivieren. Um die Aktion, die das TouchPad beim Feststellen einer Drei-Finger-Zeigebewegung durchführt, zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen.

##HelpTopicID=104
Dies ist eine kleines Diagramm des TouchPad, auf dem die Tippbereiche markiert sind. Die Tippbereiche können durch Ziehen der kleinen schwarzen Quadrate vergrößert bzw. verkleinert werden. Die Fingerposition auf dem TouchPad wird durch Pfeile auf jeder Seite des Diagramms gekennzeichnet. Falls Ihr Finger sich in einem aktiven Tippbereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Tippbereich im Diagramm farblich hervorgehoben.

##HelpTopicID=105
Nur Drücken-und-Auswählen
Wählen Sie diese Option, wenn Tippen oder Drücken mit dem Stift eine Auswahl ohne Ziehen vornehmen soll. Das ist dasselbe wie ein einzelner Mausklick.

##HelpTopicID=106
Dies ist eine Liste aller Tasten, die den langsamen Bewegungsmodus aktivieren. Wählen Sie die Taste, die Sie verwenden möchten, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag im Listenfeld klicken.

##HelpTopicID=107
EdgeMotion-Geschwindigkeit einstellen
Dieser Schieberegler steuert die EdgeMotion-Geschwindigkeit, wenn die Option Konstante Geschwindigkeit gewählt ist.
Sie können die Geschwindigkeit einstellen, indem Sie den Regler zwischen Langsam und Schnell verschieben.

##HelpTopicID=108
Wählen Sie eine Aktion im Listenfeld, um sie dieser Taste zuzuweisen. Für viele Funktionen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Werden jedoch weitere Daten benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Konfigurationsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Konfiguration der Funktion anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=109
Wählen Sie eine Aktion im Listenfeld, um sie diesem Tippbereich zuzuweisen. Für viele Funktionen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Werden jedoch weitere Daten benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Konfigurationsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Konfiguration der Funktion anzuzeigen oder zu ändern.

Tippbereichen kann eine Vielzahl von Aktionen zugewiesen werden. Falls zusätzlich TouchPad Plug-in-Software eines Drittherstellers installiert ist, sind möglicherweise noch weitere Aktionen verfügbar.

Aktionen für Tippbereiche

Zur Startschaltfläche springen
Diese Aktion bewegt den Cursor auf die Schaltfläche Start in der Windows-Taskleiste und öffnet automatisch das Startmenü.

Aktuelle Anwendung minimieren
Diese Aktion minimiert das aktuelle Anwendungsfenster. Falls das Fenster der aktuellen Anwendung bereits minimiert ist, stellt diese Aktion dessen normale Größe und Position wieder her.

Aktuelle Anwendung maximieren
Diese Aktion maximiert das aktuelle Anwendungsfenster (es nimmt dann den gesamten Bildschirm ein). Falls das Fenster der aktuellen Anwendung bereits maximiert ist, stellt diese Aktion dessen normale Größe und Position wieder her.

Eine gewünschte Anwendung ausführen
Diese Aktion erlaubt die Angabe einer Anwendung, die beim Klicken dieser Taste oder Tippen in diesem Tippbereich automatisch gestartet werden soll.

Falls die Optionen im Listenfeld abgeblendet sind und nicht gewählt werden können, vergewissern Sie sich, dass Tippen und Tippbereiche aktiviert sind.

##HelpTopicID=110
Patenthinweise
Bildlaufauswahl
Systemeinstellungen
Geräteeinstellungen
auf
Klebrige Ränder
Klebrige Ränder aktivieren
EdgeMotion nur beim &Ziehen
EdgeMotion beim Ziehen und Zei&gen
Keine EdgeMotion
Virtueller Bildlauf
Konstante Geschwindigkeit
Nur Drücken-und-Auswählen
Drücken-und-Auswählen und Ziehen
Aktion für Drücken und Auswählen
Drücken-und-Auswählen steht für Klicken mit der linken Taste
Element wählen
Tasten
Tasten aktivieren
Tippen und Ziehen
Bildlauf über große Distanz

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Die Funktion Tippen und Ziehen entspricht der Funktionalität der "Maustasten".

Zum Ziehen erneut tippen und halten
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Objekte zu ziehen, ohne die Maus- oder TouchPad-Tasten drücken zu müssen. Tippen Sie dazu zweimal auf das Objekt, und halten Sie den Finger nach dem zweiten Tippen auf der Oberfläche des TouchPad. Verschieben Sie das ausgewählte Objekt durch Ziehen des Fingers auf der TouchPad-Oberfläche; sobald der Finger angehoben wird, wird das Objekt abgelegt.

Weiterziehen 
Die Funktion Weiterziehen macht es möglich, Objekte mithilfe mehrerer Fingerbewegungen über größere Distanzen über den Bildschirm zu ziehen. Wenn Weiterziehen gewählt ist, wird das Ziehen fortgesetzt, wenn Sie Ihren Finger vom TouchPad anheben. Tippen Sie erneut auf das TouchPad, um das Objekt abzulegen und das Ziehen zu beenden. Um Weiterziehen verwenden zu können, muss die Funktion Zum Ziehen erneut tippen und halten ebenfalls aktiviert sein.

##HelpTopicID=113
Die Funktion Virtueller Bildlauf ermöglicht Bildlauf mithilfe einer einzigen Fingerbewegung. Der virtuelle Bildlauf bewegt die Bildlaufleisten automatisch, sodass der Cursor nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt werden muss. Virtueller Bildlauf funktioniert mit den meisten Fenstern mit Bildlaufleisten, z.B. Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenverarbeitungsprogrammen und großen digitalen Bildern. Es funktioniert auch für andere Elemente mit Bildlauf wie Datei- und Zeichensatzlisten. Virtueller Bildlauf bietet äußerst einfachen und gleichmäßigen Bildlauf für alle Anwendungen. Klicken Sie auf das Fenster oder das Element, das bewegt werden soll, und bewegen Sie den Finger am rechten Rand des TouchPad auf und ab, um einen vertikalen Bildlauf durchzuführen. Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Bildlauf aktivieren oder Horizontalen Bildlauf aktivieren. Falls der virtuelle Bildlauf nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Kontrollkästchen Bildlauf aktivieren markiert ist und das gewählte Fenster oder Element Bildlauf unterstützt. Falls weiterhin Probleme auftreten, überprüfen Sie die Einstellungen für Bildlaufbereiche.

##HelpTopicID=114
Die Einstellungen für Empfindlichkeit ermöglichen es, die Reaktion des TouchPad auf Ihre Berührungen anzupassen.

Zur Konfiguration der Empfindlichkeitseinstellungen wählen Sie ein Element aus der Menüliste Empfindlichkeit.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Das Diagramm oben repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Der markierte Bereich im Diagramm zeigt die Bereiche für EdgeMotion auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven EdgeMotion-Bereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die EdgeMotion-Bereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie mit dem Auslösen von EdgeMotion Schwierigkeiten haben, vergrößern Sie den EdgeMotion-Bereich, indem Sie die Ränder der markierten Abschnitte nach innen bewegen. Falls EdgeMotion zu einfach ausgelöst wird, verkleinern Sie den EdgeMotion-Bereich.

Falls die EdgeMotion-Bereiche abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, vergewissern Sie sich, dass EdgeMotion aktiviert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um EdgeMotion zu aktivieren:

1.	Wählen Sie in der Menüliste links die Auswahl EdgeMotion.
2.	Wählen Sie eine der Optionen für EdgeMotion.
3.	Wählen Sie in der Menüliste EdgeMotion-Bereich, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=118
Patentmitteilungen
Diese Software ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt.

US-Patentnr.
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Europa-Patentnr.
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Korea-Patentnr.
277147

China (PRC)-Patentnr.
; ZL97190278.X

Japan-Patentnr.
3920833; 4031796

Hongkong-Patentnr.
1017934

Synaptics™-TouchPad™-Gerätehardware, die mit dieser Software funktioniert, ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt.

US-Patentnr.
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Europa-Patentnr.
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Korea-Patentnr.
274772; 277147

Taiwan (ROC)-Patentnr.
097091

China (PRC)-Patentnr.
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japan-Patentnr.
3526577; 4031796

Hongkong-Patentnr.
1002568

Synaptics™-Zeigestift-Gerätehardware und -software ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt.

US-Patentnr.
6,642,857; 6,975,302

Marken
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, das ChiralMotion®-Logo, das Scrybe-Logo und das Synaptics™-Logo sind Marken von Synaptics Incorporated. Alle anderen hierin erwähnten Produkt-, Service- oder Firmennamen werden von den jeweiligen Unternehmen als Marke oder als Markennamen beansprucht.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Die Funktion Klebrige Ränder beschränkt den Cursor auf das aktive Fenster. Wenn Sie versuchen, den Cursor aus dem Fenster zu bewegen, bleibt er am Rand stehen. Wenn Sie es zum zweiten Mal versuchen, kann der Cursor das Fenster verlassen.

Wenn der Cursor am Fensterrand angehalten wird, ist es einfacher, Steuerelemente zu wählen, die am Rand eines Fensters angeordnet sind. Wenn Sie beispielsweise ein Fenster schließen oder dessen Größe ändern möchten, können Sie den Cursor einfach in die allgemeine Richtung der Schaltfläche Schließen oder des Fensterrands bewegen. Er bleibt dann genau an der gewünschten Position stehen.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Klebrige Ränder aktivieren.

##HelpTopicID=120
Die Schaltflächen auf dieser Seite kontrollieren die Funktion der Option Drücken-und-Auswählen.

##HelpTopicID=121
Bildlaufgeschwindigkeit
Benutzen Sie diesen Schieberegler, um festzulegen, wie schnell der Bildlauf in Reaktion auf eine Fingerbewegung im virtuellen Bildlaufbereich erfolgt.

##HelpTopicID=122
Der Regler legt fest, wie schnell Sie den Zeigestift drücken müssen, um eine einem Mausklick entsprechende Aktion durchzuführen.

Falls unerwünschte Klicks auftreten, erhöhen Sie die Geschwindigkeit. Wenn Sie hingegen Schwierigkeiten damit haben, mit dem Stift zu klicken, reduzieren Sie die Geschwindigkeit.

##HelpTopicID=123
Der Geschwindigkeitsregler kann von "Langsam drücken" (links) bis "Schnell drücken" (rechts) eingestellt werden.

##HelpTopicID=124
Legt fest, ob ein Druck auf den Zeigestift einem Rechtsklick (Kontextmenü-Aktion) anstelle eines Linksklicks (normale Auswahlaktion) entspricht.

##HelpTopicID=125
Drücken-und-Auswählen legt die Funktion Drücken-und-Auswählen des Zeigestifts fest.

##HelpTopicID=126
Die Einstellungen für Empfindlichkeit ermöglichen es, die Reaktion des Zeigestifts auf Ihre Berührungen anzupassen.

Zur Konfiguration der Empfindlichkeitseinstellungen wählen Sie ein Element aus dem Menü Empfindlichkeit.

##HelpTopicID=127
Der Regler Berührungsempfindlichkeit legt fest, wie fest Sie mit dem Finger drücken müssen, um den Cursor mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu bewegen. Falls unerwartete Cursorbewegungen auftreten, schieben Sie den Regler nach rechts in Richtung Starker Druck.

##HelpTopicID=128
Legt fest, ob Drücken auf den Zeigestift zum Ziehen von Objekten auf dem Bildschirm verwendet werden kann.

##HelpTopicID=129
Diese Schaltfläche öffnet das Lernprogramm für den virtuellen Bildlauf.

##HelpTopicID=130
Dieser Abschnitt legt das Verhalten des TouchPad fest, wenn ein externes PS2-Gerät angeschlossen ist.

##HelpTopicID=131
Erlaubt gleichzeitigen Betrieb des TouchPad und des externen PS2-Gerätes.

##HelpTopicID=132
Deaktiviert das TouchPad, wenn ein externes PS2-Gerät angeschlossen ist.

##HelpTopicID=133
Legt fest, wie weit eine Seite beim Drehen des Tastenrads um eine Position bewegt wird. Die Bewegung kann eine bestimmte Anzahl von Zeilen oder den gesamten Bildschirm umfassen.

Wie viele Zeilen zu einem "Bildschirm" gehören, hängt von der Größe des Fensters und der benutzten Anwendung ab. Es entspricht dem Drücken auf Seite  oder Seite ¯ auf der Tastatur oder dem Klicken auf die Bildlaufleiste.

##HelpTopicID=134
Klicken Sie hier, um die Anzahl der Zeilen einzustellen, die beim Drehen des Tastenrads um eine Position weiterbewegt werden. Möglicherweise müssen Sie die Anwendung schließen und neu starten, bevor diese Einstellung wirksam wird.

##HelpTopicID=135
Wenn Sie hier klicken, bewirkt das Drehen des Tastenrads um eine Position einen Bildlauf von der Größe eines gesamten Bildschirms. Möglicherweise müssen Sie die Anwendung schließen und neu starten, bevor diese Einstellung wirksam wird.

##HelpTopicID=136
Mit diesen Optionen können Sie festlegen, welches Fenster oder Element bei Verwendung des virtuellen Bildlaufs bewegt wird. Wählen Sie die Optionen für den virtuellen Bildlauf, die Sie aktivieren möchten.

##HelpTopicID=137
Aktion für Drücken und Auswählen
Sie können den Zeigestift so konfigurieren, dass er einen rechten oder linken Mausklick durchführt.

##HelpTopicID=138
Drei-Finger-Zeigebewegungen
Bei einer Drei-Finger-Zeigebewegung streichen Sie mit drei Fingern in einer geraden, fortlaufenden Bewegung von oben nach unten über das TouchPad und heben dann alle drei Finger gleichzeitig an.

Mit einer Drei-Finger-Zeigebewegung können Sie verschiedene Funktionen auslösen, beispielsweise eine Webseite im Standard-Browser aufrufen. Immer wenn Sie diese Drei-Finger-Zeigebewegung ausführen, wird automatisch Ihr Webbrowser geöffnet und die angegebene Seite geladen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren. Es gibt zwei mögliche Richtungen für eine Drei-Finger-Zeigebewegung: von oben nach unten und von unten nach oben.

##HelpTopicID=139
Sie können für die folgenden Drei-Finger-Zeigebewegungen, die links im Menübaum angezeigt werden, eine Funktion konfigurieren:

Oben: mit drei Fingern von unten nach oben in einer vertikalen Bewegung über das TouchPad streichen.

Unten: mit drei Fingern von oben nach unten in einer vertikalen Bewegung über das TouchPad streichen.

So konfigurieren Sie eine Funktion für eine Drei-Finger-Zeigebewegung:

1.	Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Drei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren aktiviert ist.
2.	Wählen Sie links im Menübaum eine Option aus. Wählen Sie die Option aus, die dem Endpunkt für die Bewegungsrichtung entspricht. Wenn Sie beispielsweise eine Drei-Finger-Zeigebewegung konfigurieren möchten, die unten beginnt und oben endet, wählen Sie Oben aus.
3.	Wählen Sie eine Funktion aus der Liste oben aus, um sie der ausgewählten Bewegung zuzuweisen. Immer wenn Sie diese Drei-Finger-Zeigebewegung ausführen, wird die ausgewählte Funktion ausgeführt.
4.	Für viele Funktionen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Werden jedoch weitere Daten benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Konfigurationsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Konfiguration der Funktion anzuzeigen oder zu ändern.

Wenn eine Funktion nicht aus der Liste ausgewählt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Optionen aktiviert sind. Führen Sie zur Aktivierung der Optionen die folgenden Schritte aus:

1.	Wählen Sie im Menübaum links die Option Drei-Finger-Zeigebewegungen.
2.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren.
3.	Wählen Sie aus dem Menübaum den Endpunkt für die Bewegung aus, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=140
Zwei-Finger-Zeigebewegungen
Bei einer Zwei-Finger-Zeigebewegung streichen Sie mit zwei Fingern in einer geraden, fortlaufenden Bewegung über das TouchPad, und zwar von einer Seite (oder Ecke) zur gegenüberliegenden Seite (oder Ecke). Anschließend heben Sie beide Finger gleichzeitig an.

Mit einer Zwei-Finger-Zeigebewegung können Sie verschiedene Funktionen auslösen, beispielsweise eine Webseite im Standard-Browser aufrufen. Immer wenn Sie diese Zwei-Finger-Zeigebewegung ausführen, wird automatisch Ihr Webbrowser geöffnet und die angegebene Seite geladen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zwei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren. Es gibt acht mögliche Richtungen für eine Zwei-Finger-Zeigebewegung.

Einige der Zeigebewegungsrichtungen sind möglicherweise nicht auf allen Geräten verfügbar.

##HelpTopicID=141
Sie können für die folgenden Zwei-Finger-Zeigebewegungen, die links im Menübaum angezeigt werden, eine Funktion konfigurieren:

Oben: mit zwei Fingern von unten nach oben in einer vertikalen Bewegung über das TouchPad streichen.

Ecke rechts oben: mit zwei Fingern in einer diagonalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der linken unteren zur rechten oberen Ecke.

Rechts: mit zwei Fingern in einer horizontalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der linken zur rechten Seite.

Ecke rechts unten: mit zwei Fingern in einer diagonalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der linken oberen zur rechten unteren Ecke.

Unten: mit zwei Fingern von oben nach unten in einer vertikalen Bewegung über das TouchPad streichen.

Ecke links unten: mit zwei Fingern in einer diagonalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der rechten oberen zur linken unteren Ecke.

Links: mit zwei Fingern in einer horizontalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der rechten zur linken Seite.

Ecke links oben: mit zwei Fingern in einer diagonalen Bewegung über das TouchPad streichen, und zwar von der rechten unteren zur linken oberen Ecke.

So konfigurieren Sie eine Funktion für eine Zwei-Finger-Zeigebewegung:

1.	Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Zwei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren aktiviert ist.
2.	Wählen Sie links im Menübaum eine Option aus. Wählen Sie die Option aus, die dem Endpunkt für die Bewegungsrichtung entspricht. Wenn Sie beispielsweise eine Zwei-Finger-Zeigebewegung konfigurieren möchten, die unten beginnt und oben endet, wählen Sie Oben aus.
3.	Wählen Sie eine Funktion aus der Liste oben aus, um sie der ausgewählten Bewegung zuzuweisen. Immer wenn Sie diese Zwei-Finger-Zeigebewegung ausführen, wird die ausgewählte Funktion ausgeführt.
4.	Für viele Funktionen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Werden jedoch weitere Daten benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Konfigurationsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Konfiguration der Funktion anzuzeigen oder zu ändern.

Wenn eine Funktion nicht aus der Liste ausgewählt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Optionen aktiviert sind. Führen Sie zur Aktivierung der Optionen die folgenden Schritte aus:

1.	Wählen Sie im Menübaum links die Option Zwei-Finger-Zeigebewegungen.
2.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zwei-Finger-Zeigebewegungen aktivieren.
3.	Wählen Sie aus dem Menübaum den Endpunkt für die Bewegung aus, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=142
Im Fenster Eigenschaften können die Einstellungen für das Zeigegerät konfiguriert werden. Verwenden Sie die Menüs links, um auf die benutzereinstellbaren Funktionen zuzugreifen.

Verwenden des Fensters "Eigenschaften"
Klicken Sie auf eine Funktion im Menü, um alle möglichen Einstellungen dafür anzuzeigen. Die Einstellungen für einige Funktionen nehmen mehr als eine Seite in Anspruch. Klicken Sie auf + (Pluszeichen) neben einer Funktion, um alle dazugehörigen Seiten einzusehen. Die Einstellungen erscheinen im Fenster rechts neben der Menüliste. Informationen über die Optionen sowie Anweisungen zur Änderung erscheinen in diesem Informationsfeld. Sie können die Bildlaufleiste verwenden, um den Inhalt des Informationsfelds vollständig anzuzeigen.

Schaltfläche "Alle Standardeinstellungen wiederherstellen"
Die Schaltfläche Alle Standardeinstellungen wiederherstellen setzt alle Einstellungen jeder Seite auf die Werkseinstellungen zurück.

Schaltfläche "Alle Seiten-Standardeinstellungen wiederherstellen"
Die Schaltfläche Alle Seiten-Standardeinstellungen wiederherstellen setzt alle Einstellungen der aktuellen Seite auf die Werkseinstellungen zurück.

Schaltfläche "OK"
Die Schaltfläche OK speichert die Änderungen und schließt das Fenster Eigenschaften.

Schaltfläche "Abbrechen"
Die Schaltfläche Abbrechen schließt das Fenster Eigenschaften, ohne Änderungen zu speichern, und stellt die vorigen Einstellungen wieder her.

Schaltfläche "Übernehmen"
Die Schaltfläche Übernehmen speichert die Änderungen. Das Fenster Eigenschaften bleibt aber geöffnet, sodass Sie weitere Änderungen vornehmen können.

##HelpTopicID=143
Die Funktion Virtueller Bildlauf ermöglicht mit einem TouchPad den Bildlauf auf Webseiten, Dokumenten und anderen Elementen. Berühren Sie einfach die Bildlaufleiste - den äußeren Rand des TouchPad - und führen Sie mit dem Finger kreisförmige Bewegungen aus. Eine kleine Erhöhung auf der Oberfläche des TouchPad hilft Ihnen dabei. Sie sind jedoch nicht nur auf den äußeren Rand beschränkt, sobald Sie mit dem Bildlauf begonnen haben. Es reicht, wenn Sie in der Bildlaufleiste beginnen. Sie können auch die Mitte des TouchPad mit dem Finger berühren und durch kleine Kreisbewegungen blättern. Heben Sie einfach den Finger an, um den Bildlauf zu beenden.

Die Optionen für den virtuellen Bildlauf umfassen folgende Funktionen: vertikaler Bildlauf (nach oben und nach unten), vertikaler und horizontaler Bildlauf (nach oben, nach unten, nach links und nach rechts), Bildlauf-Audio (Soundeffekte) oder kein Bildlauf.

##HelpTopicID=144
Vertikalen Bildlauf aktivieren
Wählen Sie diese Option, um nach oben bzw. nach unten zu blättern.

Zum Blättern nach unten berühren Sie mit dem Finger die Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn aus.

Zum Blättern nach oben berühren Sie mit dem Finger die Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung gegen den Uhrzeigersinn aus.

##HelpTopicID=145
Vertikalen und horizontalen Bildlauf aktivieren
Wählen Sie diese Option, um nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts zu blättern. Die rechte Seite der Bildlaufleiste steuert den vertikalen Bildlauf. Der untere Bereich der Bildlaufleiste steuert den horizontalen Bildlauf.

Zum Blättern nach unten berühren Sie mit dem Finger die Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn aus.

Um nach oben zu blättern, berühren Sie mit dem Finger die rechte Seite der Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung gegen den Uhrzeigersinn aus.

Zum Blättern nach rechts berühren Sie mit dem Finger den unteren Bereich der Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung gegen den Uhrzeigersinn aus.

Um nach links zu blättern, berühren Sie mit dem Finger den unteren Bereich der Bildlaufleiste, und führen Sie eine kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn aus.

##HelpTopicID=146
Bildlauf-Audio aktivieren
Wählen Sie diese Option aus, um den Bildlauf mit Soundeffekten zu untermalen.

HINWEIS: Sie müssen Vertikalen Bildlauf oder Vertikalen und horizontalen Bildlauf auswählen.

##HelpTopicID=147
Bildlauf deaktivieren
Wenn Sie keine der Funktionen des vertikalen Bildlaufs verwenden möchten, wählen Sie Bildlauf deaktivieren aus. Wenn diese Option ausgewählt ist, kann die Bildlaufleiste anstelle für den Bildlauf weiterhin für das Zeigen und Tippen verwendet werden.

##HelpTopicID=148
Beleuchtungsoptionen

Das LuxPad-Zeigegerät verfügt über eine Vielzahl von Beleuchtungsoptionen. Wählen Sie das Kontrollkästchen Beleuchtung aktivieren aus, um Ihre eigenen LuxPad-Lichteffekte einzustellen.

##HelpTopicID=149
Helligkeit

Sie können verschiedene Helligkeitsstufen auswählen, ganz gleich, ob das Notebook über ein Netzgerät oder über einen Akku mit Strom versorgt wird. Wenn Ihnen eine lange Lebensdauer der Batterien wichtig ist, sind verschiedene Einstellungsmöglichkeiten von großem Nutzen.

Für die externe Stromversorgung und die Stromversorgung über den Akku gibt es folgende Helligkeitsoptionen: Niedrig, Mittel und Hoch.

Wenn die Optionen auf dieser Seite abgeblendet oder für die Nutzung nicht verfügbar sind, können sie aktiviert werden, indem Sie in der Menüliste links auf Beleuchtungsoptionen klicken. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Beleuchtung aktivieren, und kehren Sie anschließend zur Seite Helligkeit zurück.

##HelpTopicID=150
Beleuchtungszeit

Die Seite Beleuchtungszeit bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen für Lichteffekte.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer Ein, wenn das LuxPad nach Ihrer Anmeldung kontinuierlich leuchten soll.

Die Optionen Beleuchtungszeit nach Anmeldung und Bei Berührung leuchten sind nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Immer Ein deaktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen Immer Ein aktiviert ist, klicken Sie darauf, um es zu deaktivieren.

Mit dem Regler Beleuchtungszeit nach Anmeldung können Sie festlegen, wie lange das LuxPad nach Ihrer Anmeldung leuchten soll. Bewegen Sie den Regler für eine kürzere Dauer nach links und für eine längere Dauer nach rechts.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei Berührung leuchten, wenn das LuxPad durch die Berührung der Oberfläche leuchten soll. Das LuxPad leuchtet immer, wenn Sie es berühren.

Wenn die Optionen auf dieser Seite abgeblendet oder für die Nutzung nicht verfügbar sind, können sie aktiviert werden, indem Sie in der Menüliste links auf Beleuchtungsoptionen klicken. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beleuchtung aktivieren, und kehren Sie anschließend zur Seite Beleuchtungszeit zurück.

##HelpTopicID=151
Um den Cursor mit dem Zeigestift oder dem TouchPad zu bewegen, wählen Sie die entsprechende Option Aktivieren aus.

Sie können sowohl den Zeigestift als auch das TouchPad aktivieren. Anschließend können Sie mit beiden den Cursor bewegen.

Um die Tasten des Zeigestifts oder des TouchPad zu verwenden, wählen Sie die entsprechende Option Aktivieren aus.

##HelpTopicID=152
Wählen Sie die Option Deaktivieren für das Gerät oder die Tasten des Geräts, die Sie nicht verwenden möchten. Dadurch wird ein versehentliches Aktivieren beim Tippen oder Zeigen vermieden.

Hinweis: Sie können den Zeigestift und das TouchPad nicht gleichzeitig deaktivieren.

##HelpTopicID=153
Um die Aktion durch Drücken der linken Taste, beider Tasten oder der rechten Taste zu ändern, klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Nach-unten-Taste, damit die Optionen angezeigt werden. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

Werden weitere Daten über die ausgewählte Aktion benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert.

##HelpTopicID=154
Werden weitere Daten über die ausgewählte Aktion benötigt, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren, und geben Sie die benötigten Daten im angezeigten Dialogfeld ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Einstellungen zu speichern, und schließen Sie das Dialogfeld.

Sie können die Einstellungen jederzeit ansehen oder ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken.

##HelpTopicID=155
Sie können die Standardeinstellungen für alle Elemente in dem Fenster wiederherstellen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.

##HelpTopicID=156
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tippen = Klicken, um mit einem Fingertipp einen Klick mit der linken Taste auszuführen. Ein Fingertipp ist eine schnelle Ab-/Auf-Bewegung.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann ein Klick mit der linken Taste nur durch das Drücken einer Taste ausgeführt werden.

##HelpTopicID=157
Zum Ziehen von Objekten ohne eine TouchPad-Taste zu drücken aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tippen und Ziehen.

Um diese Funktion zu verwenden, tippen Sie auf ein Objekt, um es auszuwählen, und berühren Sie anschließend schnell das TouchPad. Bewegen Sie den Finger in die Richtung, in die Sie das Objekt ziehen möchten. Heben Sie den Finger an, um das Objekt loszulassen.

##HelpTopicID=158
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weiterziehen, um Objekte mithilfe mehrerer Fingerbewegungen über den Bildschirm zu ziehen.

Wählen Sie ein Objekt durch Tippen aus, um die Funktion Weiterziehen zu verwenden. Streichen Sie so oft mit dem Finger über das TouchPad, bis sich das Objekt an der gewünschten Position befindet. Sie brauchen den Finger nicht auf dem Pad zu lassen. Das ausgewählte Objekt wird nicht losgelassen, bis Sie auf das TouchPad tippen.

##HelpTopicID=159
Mit diesem Regler können Sie einstellen, wie fest Sie mit dem Finger drücken müssen, damit das TouchPad reagiert. Falls unerwartete Cursorbewegungen auftreten, schieben Sie den Regler nach rechts.

##HelpTopicID=160
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen PalmCheck aktivieren, um unerwartete Cursorbewegungen beim Tippen zu verhindern.

Mit PalmCheck erkennt das TouchPad, wenn Ihre Hand darauf ruht bzw. beim Tippen gelegentlich die Oberfläche berührt.

##HelpTopicID=161
Verwenden Sie diesen Regler, um die PalmCheck-Empfindlichkeit anzupassen.

Falls das TouchPad unerwünschte Cursorbewegungen oder Tastenklicks verzeichnet, erhöhen Sie die PalmCheck-Einstellung, indem Sie den Regler nach rechts verschieben. Wenn Sie den Regler jedoch ganz nach rechts in Richtung Maximieren verschieben, treten verpasste Bewegungen und Tippaktionen häufiger auf.

Wenn beim TouchPad verpasste Bewegungen und Tippaktionen auftreten, verringern Sie die PalmCheck-Empfindlichkeit, indem Sie den Regler nach links verschieben.

##HelpTopicID=162
Mithilfe von EdgeMotion bewegt sich der Cursor weiter, wenn Sie den Rand des TouchPad erreichen.

Ohne EdgeMotion müssen Sie das TouchPad mithilfe mehrerer Fingerbewegungen berühren oder die Cursor-Bewegungsgeschwindigkeit in der Registerkarte Zeigeroptionen erhöhen, um den Cursor leicht über lange Distanzen bewegen zu können.

##HelpTopicID=163
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Ziehen (Tippen-und-Ziehen und Weiterziehen), um EdgeMotion für Ziehbewegungen zu verwenden.

Mithilfe von EdgeMotion bewegt sich der Cursor weiter, wenn Sie den Rand des TouchPad erreichen.

Wenn diese Option gewählt ist, tritt EdgeMotion bei gewöhnlichen Cursorbewegungen nicht auf.

##HelpTopicID=164
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Zeigen, um EdgeMotion immer dann zu verwenden, wenn Sie den Rand des TouchPad erreichen.

Mithilfe von EdgeMotion bewegt sich der Cursor weiter, wenn Sie den Rand des TouchPad erreichen.

##HelpTopicID=165
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Bildlauf, um EdgeMotion in der virtuellen Bildlauffunktion zu verwenden.

Mithilfe von EdgeMotion bewegt sich der Cursor weiter, wenn Sie den Rand des TouchPad erreichen.

##HelpTopicID=166
Dieses Diagramm repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Der markierte Bereich im Diagramm zeigt die Bereiche für EdgeMotion auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven EdgeMotion-Bereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die EdgeMotion-Bereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie mit dem Aktivieren von EdgeMotion Schwierigkeiten haben, vergrößern Sie den EdgeMotion-Bereich, indem Sie die Ränder der markierten Abschnitte nach innen bewegen. Falls EdgeMotion zu einfach ausgelöst wird, verkleinern Sie den EdgeMotion-Bereich.

Falls die EdgeMotion-Bereiche abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, wählen Sie eine der Optionen für EdgeMotion aus, und vergrößern bzw. verkleinern Sie anschließend die Bereiche.

##HelpTopicID=167
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine druckempfindliche Geschwindigkeit zu verwenden. Wenn diese Option gewählt ist, bewegt sich der Cursor durch einen festeren Fingerdruck schneller.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschwindigkeit durch Fingerdruck regulieren, um eine konstante Geschwindigkeit zu verwenden.

##HelpTopicID=168
Verwenden Sie diesen Regler, um die Edge-Motion-Geschwindigkeit einzustellen, wenn das Kontrollkästchen Geschwindigkeit durch Fingerdruck regulieren deaktiviert ist. Verschieben Sie für eine schnellere EdgeMotion-Geschwindigkeit den Regler nach rechts und für eine langsamere EdgeMotion-Geschwindigkeit nach links.

##HelpTopicID=169
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tippbereiche aktivieren, um einen Tippbereich für eine Funktion zu konfigurieren. Jede Ecke der TouchPad-Oberfläche kann als Tippbereich konfiguriert werden.

##HelpTopicID=170
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Option, um einem Tippbereich eine Aktion zuzuweisen. Wenn für die ausgewählte Aktion weitere Daten benötigt werden, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert.

##HelpTopicID=171
Dieses Diagramm repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Die markierten Bereiche im Diagramm zeigen die aktiven Tippbereiche auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven Tippbereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Tippbereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die Tippbereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate in den Ecken der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie Schwierigkeiten damit haben, die Aktion eines Tippbereichs auszulösen, versuchen Sie, diesen Bereich zu vergrößern. Wenn die Aktion eines Tippbereichs zu einfach ausgelöst wird, können Sie den Bereich verkleinern.

Falls die Tippbereiche abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tippbereiche aktivieren, um die Tippbereiche zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

##HelpTopicID=172
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zurück/Weiter-Zeigebewegungen aktivieren, um mit einer Streichbewegung in einem Webbrowser-Fenster auf Zurück oder Weiter tippen zu können.

Berühren Sie den oberen Rand des TouchPad und bewegen Sie Ihren Finger nach rechts oder nach links, um die Zurück/Weiter-Zeigebewegung zu verwenden. Den Finger nach links zu bewegen, bewirkt dieselbe Funktion wie das Tippen auf Zurück. Den Finger nach rechts zu bewegen, bewirkt dieselbe Funktion wie das Tippen auf Weiter.

##HelpTopicID=173
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildlauf aktivieren, um die Funktion Virtueller Bildlauf zu verwenden.

Wenn die Funktion Virtueller Bildlauf aktiviert ist, können Sie den vertikalen Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element starten, indem Sie den Finger entlang des rechten Rands des TouchPad auf und ab bewegen. Horizontaler Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element erfolgt, wenn der Finger über den unteren Rand des TouchPad bewegt wird.

##HelpTopicID=174
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Optionen für den virtuellen Bildlauf anzuzeigen und die Einstellungen anzupassen.

##HelpTopicID=175
Wählen Sie die Option Bildlauf für gewähltes Element, um den Bildlauf im ausgewählten Fenster oder Element auszuführen. Das ausgewählte Element ist gewöhnlich das letzte Fenster, der letzte Fensterbereich oder das letzte Element, auf den bzw. auf das Sie geklickt haben.

##HelpTopicID=176
Wählen Sie diese Option, um den Bildlauf in einem Element auszuführen, das sich in einer aktiven Anwendung unter dem Cursor befindet. Diese Option erlaubt den Bildlauf in einem Element, das sich unter dem Cursor befindet, ohne dass Sie zuerst auf das Element klicken müssen.

##HelpTopicID=177
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch weiter aktivieren, um einen einfachen Bildlauf durch lange Dokumente zu ermöglichen. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der virtuelle Bildlauf fortgesetzt, nachdem Sie den Finger vom TouchPad angehoben haben.

Um Automatisch weiter zu verwenden, bewegen Sie den Finger gleichmäßig, und heben Sie ihn dann an. Um Automatisch weiter zu beenden, berühren Sie das TouchPad.

##HelpTopicID=178
Dieses Diagramm repräsentiert die Oberfläche des TouchPad. Der markierte Bereich im Diagramm zeigt die Bereiche für den virtuellen Bildlauf auf dem TouchPad.

Wenn Sie mit dem Finger auf das TouchPad drücken, wird die Position Ihres Fingers durch Pfeile am Rand des Diagramms angezeigt. Falls sich Ihr Finger in einem aktiven virtuellen Bildlaufbereich des TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich im Diagramm farblich hervorgehoben. Sie können die virtuellen Bildlaufbereiche vergrößern oder verkleinern, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand der markierten Bereiche verschieben.

Falls Sie mit dem Auslösen des virtuellen Bildlaufs Schwierigkeiten haben, vergrößern Sie den virtuellen Bildlaufbereich, indem Sie die Ränder der markierten Abschnitte nach innen bewegen. Falls der virtuelle Bildlauf zu einfach ausgelöst wird, verkleinern Sie den virtuellen Bildlaufbereich.

Falls die Bereiche für den virtuellen Bildlauf abgeblendet sind und nicht eingestellt werden können, wählen Sie die Option Virtueller Bildlauf, und vergrößern bzw. verkleinern Sie diese Bereiche anschließend.

##HelpTopicID=179
Klicken Sie auf Lernprogramm, um das Lernprogramm für den virtuellen Bildlauf zu starten. Dieses einfache Labyrinth hilft Ihnen dabei, die virtuelle Bildlauffunktion zu erlernen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren und Vertikalen Bildlauf aktivieren markiert sind.

Sehen Sie sich das Labyrinth an, bevor Sie nach Start- und Endpunkt suchen. Sie können nicht das gesamte Labyrinth sehen. Es ist größer als das Anzeigefenster. Verwenden Sie den virtuellen Bildlauf, um das Labyrinth im Fenster zu verschieben. Halten Sie beim virtuellen Bildlauf die Strg-Taste gedrückt, um das Labyrinth zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Ein gelber Punkt in der oberen linken Ecke des Labyrinths markiert den Eingang. Der Ausgang ist durch einen blauen Punkt auf der rechten Seite gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1.	Klicken Sie auf das rote Quadrat innerhalb des gelben Punktes, um zu beginnen.
2.	Verwenden Sie die Pfeiltasten oder tippen Sie auf das TouchPad, um durch das Labyrinth zu navigieren.
3.	Verwenden Sie den virtuellen Bildlauf, um das Labyrinth zu verschieben.
4.	Wenn Sie den blauen Punkt in der unteren rechten Ecke erreicht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen im Fenster des Lernprogramms für den virtuellen Bildlauf.

##HelpTopicID=180
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Horizontaler Bildlauf, um in Fenstern mit horizontalen Bildlaufleisten den virtuellen horizontalen Bildlauf zu aktivieren. Horizontaler Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element erfolgt, wenn der Finger entlang des unteren Rands des TouchPad bewegt wird.

##HelpTopicID=181
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikaler Bildlauf, um in Fenstern mit vertikalen Bildlaufleisten den virtuellen vertikalen Bildlauf zu aktivieren. Bewegen Sie den Finger entlang des rechten Rands des TouchPad auf und ab, um den vertikalen Bildlauf für das gewählte Fenster oder Element zu starten.

##HelpTopicID=182
Dieser Regler ermöglicht die Einstellung der Geschwindigkeit für den virtuellen Bildlauf. Durch Ziehen nach rechts wird die Bildlaufgeschwindigkeit erhöht.

##HelpTopicID=183
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drücken-und-Auswählen, um durch Tippen und Drücken eine bestimmte Aktion durchzuführen. Aktionen werden in der Dropdown-Liste Aktion "Tippen" zugewiesen.

Tippen bedeutet eine kurze Berührung mit dem Finger auf die Spitze des Zeigestifts. Eine leichte, kurze Berührung ist am besten. Sehr feste oder langsame Berührungen sind weniger effektiv. Tippen Sie einmal für einen einfachen Klick oder zweimal schnell hintereinander für einen Doppelklick.

Drücken bedeutet einen schnellen Druck mit dem Finger auf die Spitze des Zeigestifts. Eine leichte, bewusste Berührung ist am besten. Drücken Sie direkt nach unten, um Klicken und Festhalten einer Maustaste zu simulieren. Drücken Sie direkt nach unten und dann zur Seite, um in eine bestimmte Richtung zu ziehen. Heben Sie den Finger ab, um das gezogene Objekt loszulassen.

Wenn das Kontrollkästchen Drücken-und-Auswählen deaktiviert ist, müssen Sie eine Taste drücken, um einen Klick mit der linken Taste auszuführen.

##HelpTopicID=184
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um unerwünschte Klicks während des Tippens zu vermeiden.

##HelpTopicID=185
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Aktion "Tippen" eine Option, um dem Tippen auf den Zeigestift eine Aktion zuzuweisen.

##HelpTopicID=186
Bewegen Sie diesen Regler, um festzulegen, wie schnell Sie mit dem Zeigestift für Klicks und Doppelklicks tippen müssen.

Wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, können unerwünschte Klicks oder Verzögerungen beim Cursor oder beim Ziehen auftreten. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, ist es schwierig, die Funktion Drücken-und-Auswählen zu verwenden.

##HelpTopicID=187
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildlauf aktivieren, um den virtuellen Bildlauf zu aktivieren. Wenn diese Option gewählt ist, kann der Zeigestift nur für den horizontalen oder vertikalen virtuellen Bildlauf verwendet werden. Sie müssen das TouchPad oder eine externe Maus verwenden, um den Cursor zu bewegen.

Drücken Sie den Zeigestift in die Richtung, in die Sie blättern möchten, um den virtuellen Bildlauf zu verwenden. Heben Sie den Finger vom Zeigestift ab, um den Bildlauf zu beenden.

##HelpTopicID=188
Verwenden Sie diesen Regler, um die Geschwindigkeit des virtuellen Bildlaufs anzupassen. Bewegen Sie den Regler nach rechts, um die Bildlaufgeschwindigkeit zu erhöhen, und nach links, um die Bildlaufgeschwindigkeit zu senken.

##HelpTopicID=189
Verwenden Sie den Regler Berührungsempfindlichkeit, um festzulegen, wie fest Sie mit dem Zeigestift bei Cursorbewegungen und bei der Funktion Drücken-und-Auswählen drücken müssen.

Bewegen Sie den Regler in Richtung Leichte Berührung, um weniger fest zu drücken.

Bewegen Sie den Regler in Richtung Starker Druck, um fester zu drücken.

##HelpTopicID=190
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mauszeiger stoppt am Fensterrand, damit der Cursor im ausgewählten Fenster bleibt. Wenn der Cursor am Fensterrand angehalten wird, ist es einfacher, Steuerelemente zu wählen, die in der Nähe eines Fensters angeordnet sind.

Wenn diese Option gewählt ist, bleibt der Cursor am Rand stehen, wenn Sie zum ersten Mal versuchen, den Cursor aus dem Fenster zu bewegen. Wenn Sie es zum zweiten Mal versuchen, verlässt der Cursor das Fenster.

##HelpTopicID=191
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Taste für langsame Bewegung eine Option, um die Position des Cursors genauer einzustellen. Mit dieser Funktion können Sie die Cursorgeschwindigkeit vermindern.

Um die Funktion Langsame Bewegung zu verwenden, drücken Sie die gewählte Taste und halten Sie sie gedrückt, während Sie den Cursor bewegen.

##HelpTopicID=192
Wählen Sie diese Funktion, wenn ein Dialogfenster auf dem Bildschirm erscheint, um den Cursor automatisch auf die Standardeinstellungen zu bewegen.

##HelpTopicID=193
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Taste für eingeschränkten Cursor eine Option, um den Cursor auf ausschließlich horizontale oder vertikale Bewegung auf dem Bildschirm zu beschränken.

Drücken Sie die gewählte Taste und halten Sie sie gedrückt, wenn Sie die eingeschränkte Cursorbewegung verwenden möchten. Wenn die Taste gedrückt wird, legt die anfängliche Richtung der Cursorbewegung fest, welche Bewegungsrichtung erlaubt ist, solange der Finger auf dem TouchPad gehalten wird.

##HelpTopicID=194
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Animiert, um Feedback über Ihre Zeigeaktionen zu erhalten. Das Symbol Animiert wird in der Windows-Taskleiste angezeigt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um auf das Fenster Mauseigenschaften zuzugreifen.

##HelpTopicID=195
Wählen Sie die Zeigeraktualisierungsgeschwindigkeit Schnell, um eine sehr gleichmäßige Cursorbewegung zu erzeugen.

##HelpTopicID=196
Falls der Cursor aber ungleichmäßig erscheint oder auf dem Bildschirm flackert, wählen Sie die Aktualisierungsgeschwindigkeit Langsam.

##HelpTopicID=197
Dies ist die Versionsnummer Ihres Synaptics TouchPad-Treibers.

##HelpTopicID=198
Um die neuesten Informationen über die Patente von Synaptics zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dualmodus
Mit der Funktion Dualmodus können Sie vom Cursor- in den Tastenmodus wechseln. Im Tastenmodus sind mithilfe der virtuellen Tasten auf der TouchPad-Oberfläche praktische Shortcuts zu häufig verwendeten Anwendungen möglich. Mithilfe eines Lautstärkereglers kann die Lautstärke schnell und einfach angepasst werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In den Tastenmodus wechseln durch Tippen in die Ecke rechts oben, um Dualmodus zu aktivieren.

So verwenden Sie den Tastenmodus:

·	Tippen Sie auf die Taste für das Wechseln des Betriebsmodus. Diese Taste befindet sich auf dem TouchPad in der Ecke rechts oben über dem Lautstärkeregler.
·	Tippen Sie auf die virtuelle Taste für die Anwendung, die Sie starten möchten. Das TouchPad wechselt nach dem Öffnen der Anwendung automatisch in den Cursormodus zurück.

Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen Bei angeschlossenem externen Gerät immer im Tastenmodus aktivieren, kann der Tastenmodus bei einem angeschlossenen externen Zeigegerät (wie z.B. einer Maus) verwendet werden.

##HelpTopicID=200
Tastenmodusoptionen
Es können sechs virtuelle Tasten entsprechend Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Die oberen drei virtuellen Tasten verfügen über Standardeinstellungen, während die anderen nicht konfiguriert sind. Die Standardeinstellungen für die konfigurierten virtuellen Tasten sind folgende:

·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben links wird die zugewiesene E-Mail-Anwendung geöffnet.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben in der Mitte wird die Anwendung ConfigFree geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Toshiba Online-Hilfe.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben rechts wird das Element im aktiven Fenster an den Drucker gesendet.

##HelpTopicID=201
Tastenmodusoptionen
Es können sechs virtuelle Tasten entsprechend Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Vier der virtuellen Tasten verfügen über Standardeinstellungen, während die anderen nicht konfiguriert sind. Die Standardeinstellungen für die konfigurierten virtuellen Tasten sind folgende:

·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben links wird die zugewiesene E-Mail-Anwendung geöffnet.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben in der Mitte wird der zugewiesene Webbrowser geöffnet.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben rechts wird die Anwendung BeatJam geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Toshiba Online-Hilfe.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste unten links wird die Toshiba Online-Hilfe geöffnet.

##HelpTopicID=202
Die Funktion Tastenprüfung schützt vor Ausführung einer Tastenaktion durch eine versehentliche Berührung. Die Tasten erkennen, wenn Ihre Hand darauf ruht bzw. beim Tippen gelegentlich die Oberfläche berührt. Auf diese Weise wird eine ungewollte Aktivierung der Tasten verhindert.

Wenn die Taste häufig ungewollt ausgelöst wird, erhöhen Sie die Tastenprüfungs-Einstellung, indem Sie den Schieberegler in Richtung Maximieren bewegen. Wenn die Taste häufig nicht ausgelöst wird, senken Sie die Tastenprüfungs-Einstellung, indem Sie den Schieberegler in Richtung Minimieren bewegen. Je weiter der Schieberegler rechts steht, desto häufiger kommt es vor, dass Tastenberührungen nicht registriert werden.

##HelpTopicID=203
Um die Aktion beim Berühren einer Taste zu konfigurieren, wählen Sie die Taste aus der Menüliste aus. Sie können Taste 1 zum Beispiel so konfigurieren, dass eine Webseite im Standardbrowser aufgerufen wird. Immer wenn Sie Taste 1 drücken, wird automatisch der Webbrowser mit der angegebenen Seite geöffnet.

##HelpTopicID=204
Mit der Einstellung Empfindlichkeit können Sie festlegen, wie das TouchPad auf Berührung reagiert. Wählen Sie zur Einstellung der Empfindlichkeit ein Element aus der Menüliste Empfindlichkeit aus.

##HelpTopicID=205
Mit dem Regler Berührungsempfindlichkeit können Sie einstellen, wie fest Sie mit dem Finger drücken müssen, damit das TouchPad reagiert.

Wenn das TouchPad zu empfindlich eingestellt ist oder die Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz sehr hoch ist, können Sie die Berührungsempfindlichkeit senken, indem Sie den Schieberegler in Richtung Starker Druck verschieben.

Wenn Sie das TouchPad zu fest berühren müssen, damit es reagiert, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Regler in Richtung Leichte Berührung verschieben.

##HelpTopicID=206
Wählen Sie eine Funktion aus der Liste oben aus, um sie der ausgewählten Taste zuzuweisen. Immer wenn Sie die Taste berühren, wird die ausgewählte Funktion ausgeführt.

##HelpTopicID=207
Mit dem Kontrollkästchen Sounds aktivieren können Sie festlegen, dass beim Berühren einer Taste ein vom Benutzer zu konfigurierender Sound wiedergegeben wird.
Wenn Sounds aktivieren nicht aktiviert ist, wird beim Berühren der Tasten kein Sound wiedergegeben.

##HelpTopicID=208
Bei Aktivierung des Kontrollkästchens Beleuchtung aktivieren werden die Tasten beleuchtet.
Wenn das Kontrollkästchen Beleuchtung aktivieren nicht aktiviert ist, werden die Tasten nicht beleuchtet, und das Berühren der Tasten ändert nichts an der Helligkeit der Tasten.

##HelpTopicID=209
Mit dem Schieberegler Helligkeit bei Inaktivität können Sie festlegen, wie hell die Tasten beleuchtet werden, wenn sie nicht berührt werden.
Wenn die Beleuchtung bei Inaktivität zu intensiv ist, bewegen Sie den Regler in Richtung Minimieren.
Wenn die Beleuchtung bei Inaktivität zu schwach ist, bewegen Sie den Regler in Richtung Maximieren.

##HelpTopicID=210
Mit dem Schieberegler Helligkeit bei Aktivität können Sie festlegen, wie hell die Tasten beleuchtet werden, wenn sie berührt werden.
Wenn die Beleuchtung bei Aktivität zu intensiv ist, bewegen Sie den Regler in Richtung Minimieren.
Wenn die Beleuchtung bei Aktivität zu schwach ist, bewegen Sie den Regler in Richtung Maximieren.

##HelpTopicID=211
Tastenmodusoptionen
Es können sechs virtuelle Tasten entsprechend Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Die oberen drei virtuellen Tasten verfügen über Standardeinstellungen; die anderen sind nicht konfiguriert. Die Standardeinstellungen für die konfigurierten virtuellen Tasten lauten wie folgt:

·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben links wird die zugewiesene E-Mail-Anwendung geöffnet.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben in der Mitte wird die Anwendung ConfigFree geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Toshiba Online-Hilfe.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben rechts wird die Windows-Fotogalerie geöffnet.

##HelpTopicID=212
Um die Aktion beim Bewegen eines Fingers über einen Schieberegler zu konfigurieren, wählen Sie den Regler aus der Menüliste aus. Sie können zum Beispiel festlegen, dass mit dem ersten Schieberegler die Lautstärke des Systems angepasst wird. Jedes Mal, wenn Sie den Finger über Schieberegler 1 bewegen, wird die Lautstärke erhöht bzw. reduziert.

##HelpTopicID=213
Wählen Sie eine Aktion aus der Liste oben aus, und weisen Sie sie dem ausgewählten Schieberegler zu. Die ausgewählte Aktion wird durchgeführt, wenn Sie Ihren Finger auf dem Schieberegler nach oben oder unten bewegen.

##HelpTopicID=214
Zeigerbewegungsgeschwindigkeit anpassen
Mit diesem Schieberegler wird die Geschwindigkeit des Zeigers gesteuert. Sie können die Zeigergeschwindigkeit wählen, indem Sie den Schieberegler zwischen Langsam und Schnell bewegen.

##HelpTopicID=215
Tastenmodusoptionen
Es können sechs virtuelle Tasten entsprechend Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Die oberen drei virtuellen Tasten verfügen über Standardeinstellungen; die anderen sind nicht konfiguriert. Die Standardeinstellungen für die konfigurierten virtuellen Tasten lauten wie folgt:

·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben links wird die zugewiesene E-Mail-Anwendung geöffnet.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben in der Mitte wird die Anwendung ConfigFree geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Toshiba Online-Hilfe.
·	Durch Tippen auf die virtuelle Taste oben rechts wird der Ordner "Eigene Bilder" geöffnet.

##HelpTopicID=216
Steuerleiste

Mit der Steuerleiste können Sie Schaltflächen zum Starten Ihrer Lieblingsanwendungen konfigurieren. Sie können das Look-and-Feel der Steuerleiste mithilfe der Einstellungen für Beleuchtung, Ausblendzeitgeber und Berührungsempfindlichkeit ändern. Die Steuerleiste bietet auch einfachen Zugriff auf die Lautstärkeregelung für Software-Soundeffekte.

Wählen Sie die Option Aktivieren, um die Steuerleiste für die Verwendung zu aktivieren. Wenn Sie die Steuerleiste nicht verwenden möchten, können Sie die Option Deaktivieren verwenden.

##HelpTopicID=217
LED-Beleuchtung

Sie können den Schieberegler LED-Beleuchtung verwenden, um die Helligkeit der LEDs in der Steuerleiste zu steuern.

Um die Helligkeit zu erhöhen, bewegen Sie den Schieberegler nach rechts hin zu Hell.

Um die Helligkeit zu reduzieren, bewegen Sie den Schieberegler nach links hin zu Dunkel.

##HelpTopicID=218
Ausblendgeschwindigkeit

Sie können den Schieberegler Ausblendgeschwindigkeit verwenden, um festzulegen, wie schnell die LEDs in der Steuerleiste ausgeblendet werden, nachdem Sie die Steuerleiste berührt und den Finger gehoben haben.

Um langsam auszublenden, bewegen Sie den Schieberegler nach rechts hin zu Langsam.

Um schnell auszublenden, bewegen Sie den Schieberegler nach links hin zu Schnell.

##HelpTopicID=219
Berührungsempfindlichkeit

Mit dem Schieberegler Berührungsempfindlichkeit können Sie anpassen, wie viel Fingerdruck Sie anwenden müssen, bevor die Steuerleiste auf Ihre Berührung reagiert.

Falls die Steuerleiste nicht auf Ihre Berührung reagiert oder Sie fest drücken müssen, um sie zu bedienen, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schieberegler nach links hin zu Leichte Berührung bewegen.

Falls Sie die Steuerleiste versehentlich mit einer leichten Berührung in Betriebsbereitschaft versetzen, reduzieren Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schieberegler nach rechts hin zu Starker Druck verschieben.

##HelpTopicID=220
Soundeffekte

Um einen Soundeffekt einer bestimmten Aktion zuzuweisen, geben Sie eine Sounddatei an oder wählen über Durchsuchen eine Sounddatei aus.

##HelpTopicID=221
Lautstärke

Der Lautstärkeregler stellt eine einfache Möglichkeit zum Steuern der Lautstärke von Soundeffekten dar.

Um die Lautstärke zu erhöhen, bewegen Sie den Schieberegler nach rechts hin zu Laut.

Um die Lautstärke zu reduzieren, bewegen Sie den Schieberegler nach links hin zu Leise.

##HelpTopicID=222
Anwendungen

Um eine Schaltfläche zum Starten einer Anwendung zuzuweisen, geben Sie eine ausführbare Datei an oder wählen Sie über Durchsuchen die zu startende Anwendung aus.

##HelpTopicID=223
Mit der Funktion Zum Aktivieren oder Deaktivieren des TouchPads doppelt tippen können Sie das TouchPad aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Ecke berühren und den Finger eine kurze Weile lang stillhalten.
Falls das TouchPad aktiviert ist, berühren Sie die Ecke, um es zu deaktivieren. Falls das TouchPad deaktiviert ist, berühren Sie die Ecke, um es zu aktivieren.

##HelpTopicID=224
Mit dem Schieberegler Mindestberührungszeit können Sie ändern, wie lange Sie die Ecke berühren müssen, bevor das TouchPad aktiviert oder deaktiviert wird.

##HelpTopicID=225
Der virtuelle Bildlauf bietet eine innovative Alternative zu herkömmlichen Bildlaufmethoden. Mit dem virtuellen Bildlauf werden die Bildlaufleisten automatisch aktiviert, sodass Sie den Zeiger nicht aus Ihrer Arbeit heraus bewegen müssen.

Der virtuelle Bildlauf funktioniert mit den meisten bildlauffähigen Fenstern, wie Textverarbeitungsdokumenten, Tabellenkalkulationen und großen Digitalbildern. Er funktioniert auch mit anderen bildlauffähigen Elementen, wie Dateilisten und Schriftartenlisten.

Der ChiralMotion-Bildlauf, eine einmalige Bildlauffunktion, ermöglicht einen kontinuierlichen Bildlauf in einer sanften kreisförmigen Bewegung. Die Bildlaufgeschwindigkeit wird über die Fingerbewegung gesteuert. Um einen schnellen Bildlauf auszuführen, ziehen Sie kleine schnelle Kreise. Um einen langsamen Bildlauf auszuführen, ziehen Sie große Kreise und bewegen Ihren Finger langsam. Die Richtung des Bildlaufs kann durch Ändern der Bewegungsrichtung umgekehrt werden.

So verwenden Sie den vertikalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie in das Fenster oder Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
3.	Bewegen Sie Ihren Finger auf dem rechten Rand des TouchPad in der gewünschten Richtung nach oben oder unten.

So verwenden Sie ChiralMotion für einen vertikalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Bildlauf aktivieren sowie das Kontrollkästchen ChiralMotion-Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Fenster oder Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
3.	Setzen Sie Ihren Finger ungefähr in die Mitte des rechten Rands auf dem TouchPad.
4.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach oben oder unten, und beginnen Sie dann mit einer kreisförmigen Bewegung. Ihr Finger kann in die Mitte des TouchPad rutschen, wenn eine Bewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn durchgeführt wird.

So verwenden Sie den horizontalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Fenster oder Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
3.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach links oder rechts auf dem unteren Rand des TouchPad.

So verwenden Sie ChiralMotion für einen horizontalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren sowie das Kontrollkästchen ChiralMotion-Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Fenster oder Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
3.	Setzen Sie den Finger ungefähr in die Mitte am unteren Rand des TouchPad.
4.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach links oder rechts, und machen Sie dann eine kreisförmige Bewegung. Wenn Sie eine Bewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn durchführen, kann Ihr Finger in die Mitte des TouchPad rutschen.

Falls der virtuelle Bildlauf nicht reagiert, müssen Sie sicherstellen, dass das gewünschte Kontrollkästchen Bildlauf aktivieren bzw. die entsprechenden Felder markiert sind und dass das Fenster oder Element, auf das Sie geklickt haben, bildlauffähig ist. Falls die Probleme weiter bestehen, prüfen Sie die Einstellungen unter Bildlaufbereich.

##HelpTopicID=226
Die Momentum-Funktion liefert sanfte, schnelle, Trackball-artige Mausbewegungen. Mit einer schnellen Bewegung des Fingers auf der TouchPad-Oberfläche kann der Cursor über den gesamten Computerbildschirm bewegt werden. Mit der Momentum-Funktion werden die wiederholte Bewegung und Verlangsamung, die beim Bewegen des Cursors über lange Entfernungen entstehen, reduziert und es wird dennoch eine sanfte und natürliche Bewegung ähnlich der Verwendung eines Trackballs sichergestellt. Momentum ist ideal für RTS-(Real Time Strategy-), FPS-(First Person Shooter-) und RPF-(Role Playing Games-)Spiele geeignet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Momentum aktivieren, um diese Funktion zu verwenden.

##HelpTopicID=227
Mit dem Schieberegler Gleitentfernung können Sie einstellen, wie weit sich der Cursor als Reaktion auf eine Fingerbewegung auf dem TouchPad bewegt. Um den Cursor anzuhalten, legen Sie den Finger auf das TouchPad. Der Cursor kann auch mit einem einzigen Tippen auf das TouchPad angehalten werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abprallen von Bildschirmrand aktivieren, damit der Cursor innerhalb der Grenzen des Computerbildschirms bleibt. Mit dieser Funktion können Menüoptionen und Steuerelemente, die sich in der Nähe des Bildschirmrands befinden, problemlos aufgerufen werden.

##HelpTopicID=228
Die Pinch-Geste bietet in vielen Anwendungen Zoom-Funktionen. Sie kann für dieselbe Funktion wie das Scrollrad in Standard-Windows-Anwendungen, die die Zoom-Funktion STRG-SCROLLRAD unterstützen, verwendet werden.

Legen Sie dazu zwei Finger auf die TouchPad-Oberfläche. Bewegen Sie die Finger näher zueinander oder weiter auseinander. Zum Vergrößern legen Sie die Finger eng nebeneinander auf die TouchPad-Oberfläche und bewegen sie dann auseinander. Zum Verkleinern legen Sie die Finger zunächst weit auseinander auf die Oberfläche und bewegen sie dann immer näher zusammen.

##HelpTopicID=229
Der ChiralMotion-Bildlauf mit zwei Fingern bietet eine innovative Alternative zu herkömmlichen Bildlaufmethoden. Sie können nach oben oder nach unten blättern, indem Sie einfach zwei Finger auf das TouchPad legen und eine kreisförmige Bewegung ausführen. Sie müssen nicht beide Finger auf dem TouchPad lassen, nachdem der Bildlauf begonnen hat. Der Bildlauf wird so lange weiter ausgeführt, wie ein Finger auf der TouchPad-Oberfläche bleibt und eine kreisförmige Bewegung ausführt.

Die Fingergeschwindigkeit steuert die Bildlaufgeschwindigkeit. Um schnell zu blättern, ziehen Sie kleine Kreise und bewegen Ihren Finger schnell. Um langsam zu blättern, ziehen Sie große Kreise und bewegen Ihren Finger langsam. Die Bildlaufrichtung kann durch Ändern der Bewegungsrichtung umgekehrt werden.

##HelpTopicID=230
Eine Erweiterte Geste ist eine Aktion, die der Benutzer auf einem Synaptics TouchPad-Sensor macht und die vom Hostgerät erkannt wird, das daraufhin eine bestimmte Funktion ausführt.

##HelpTopicID=231
Eine Flick-Geste besteht darin, dass zwei Finger etwas voneinander entfernt auf die TouchPad-Fläche gelegt und in einer geraden, kontinuierlichen Bewegung über das TouchPad gezogen werden. Anschließend werden beide Finger von der TouchPad-Fläche gehoben. Eine durch eine Flick-Geste initiierte Aktion ist anwendungsspezifisch, beispielsweise bedeutet im Internet Explorer eine Flick-Geste nach links "Seite zurück".

##HelpTopicID=232
Bei der ChiralRotate-Geste wird das ausgewählte Objekt in 90-Grad-Schritten entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Die ChiralRotate-Geste funktioniert nur bei unterstützten Anwendungen.

Um eine ChiralRotate-Geste zu initiieren, legen Sie einen Finger in der linken senkrechten Zone auf das TouchPad und bewegen Ihren Finger kreisförmig. In unterstützten Anwendungen wird das ausgewählte Objekt in 90-Grad-Schritten gedreht.

##HelpTopicID=233
Wählen Sie das Kontrollkästchen Pinch aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren.

##HelpTopicID=234
Wählen Sie das Kontrollkästchen ChiralRotate aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren.

##HelpTopicID=235
Wählen Sie das Kontrollkästchen Flick aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren.

##HelpTopicID=236
Um eine Demonstration zur Verwendung der Pinch-Geste anzusehen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen unter dem Kontrollkästchen Pinch aktivieren.

##HelpTopicID=237
Um eine Demonstration zur Verwendung der ChiralRotate-Geste anzusehen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen unter dem Kontrollkästchen ChiralRotate aktivieren.

##HelpTopicID=238
Um eine Demonstration zur Verwendung der Flick-Geste anzusehen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen unter dem Kontrollkästchen Flick aktivieren.

##HelpTopicID=239
Um eine Demonstration zur Verwendung der Momentum-Geste zu sehen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen unter dem Kontrollkästchen Momentum aktivieren.

##HelpTopicID=240

Der virtuelle Bildlauf bietet eine innovative Alternative zu herkömmlichen Bildlaufmethoden. Mit dem virtuellen Bildlauf werden die Bildlaufleisten automatisch aktiviert, sodass Sie den Zeiger nicht aus Ihrer Arbeit heraus bewegen müssen.

Der virtuelle Bildlauf funktioniert mit den meisten bildlauffähigen Fenstern, wie Textverarbeitungsdokumenten, Tabellekalkulation und großen Digitalbildern. Er funktioniert auch mit anderen bildlauffähigen Elementen wie Dateilisten und Schriftartenlisten.

Der lineare Bildlauf, eine Funktion des virtuellen Bildlaufs, ermöglicht Ihnen konventionelles Blättern.

Der ChiralMotion-Bildlauf, eine einmalige Bildlauffunktion, ermöglicht einen kontinuierlichen Bildlauf in einer sanften kreisförmigen Bewegung. Die Bildlaufgeschwindigkeit wird über die Fingerbewegung gesteuert. Um einen schnellen Bildlauf auszuführen, ziehen Sie kleine schnelle Kreise. Um einen langsamen Bildlauf auszuführen, ziehen Sie große Kreise und bewegen Ihren Finger langsam. Die Richtung des Bildlaufs kann durch Ändern der Bewegungsrichtung umgekehrt werden.

So verwenden Sie den linearen vertikalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Symbol für Virtueller Bildlauf oder doppelklicken Sie auf Virtueller Bildlauf.
3.	Wählen Sie Bildlauf über lange Strecken.
4.	Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche Linearer Bildlauf.
5.	Klicken Sie in das Fenster oder das Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
6.	Bewegen Sie Ihren Finger auf dem rechten Rand des TouchPad in der gewünschte Richtung nach oben oder nach unten.

So verwenden Sie ChiralMotion für einen vertikalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Symbol für Virtueller Bildlauf oder doppelklicken Sie auf Virtueller Bildlauf.
3.	Wählen Sie Bildlauf über lange Strecken.
4.	Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche ChiralMotion.
5.	Klicken Sie in das Fenster oder das Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
6.	Setzen Sie Ihren Finger ungefähr in die Mitte des rechten Rands auf dem TouchPad.
7.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach oben oder unten, und beginnen Sie dann mit einer kreisförmigen Bewegung. Ihr Finger kann in die Mitte des TouchPad rutschen, wenn eine Bewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn durchgeführt wird.

So verwenden Sie den linearen horizontalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Symbol für Virtueller Bildlauf oder doppelklicken Sie auf Virtueller Bildlauf.
3.	Wählen Sie Bildlauf über lange Strecken.
4.	Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche Linearer Bildlauf.
5.	Klicken Sie in das Fenster oder das Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
6.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach links oder rechts auf dem unteren Rand des TouchPad.

So verwenden Sie ChiralMotion für einen horizontalen Bildlauf:

1.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Bildlauf aktivieren.
2.	Klicken Sie auf das Symbol für Virtueller Bildlauf oder doppelklicken Sie auf Virtueller Bildlauf.
3.	Wählen Sie Bildlauf über lange Strecken.
4.	Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche ChiralMotion.
5.	Klicken Sie in das Fenster oder das Element, für das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
6.	Setzen Sie den Finger ungefähr in die Mitte am unteren Rand des TouchPad.
7.	Bewegen Sie Ihren Finger in der gewünschten Bildlaufrichtung nach links oder rechts, und machen Sie dann eine kreisförmige Bewegung. Ihr Finger kann in die Mitte des TouchPad rutschen, wenn eine Bewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn durchgeführt wird.

Falls der virtuelle Bildlauf nicht reagiert, müssen Sie sicherstellen, dass das gewünschte Kontrollkästchen Bildlauf aktivieren bzw. die entsprechenden Felder markiert sind und dass das Fenster oder Element, auf das Sie geklickt haben, bildlauffähig ist. Falls die Probleme weiter bestehen, prüfen Sie die Einstellungen unter Bildlaufbereich.

##HelpTopicID=241
Um eine Demonstration zur Verwendung des virtuellen Bildlaufs anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen.

##HelpTopicID=242
Um eine Demonstration zur Verwendung der Flick-Geste zu sehen, wählen Sie die Schaltfläche Video anzeigen.

##HelpTopicID=243
Um vertikale Flick-Gesten zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Flick aktivieren. Legen Sie zwei Finger etwas voneinander getrennt auf das TouchPad und ziehen Sie nach oben oder nach unten. Wenn Sie fertig sind, heben Sie sie hoch, um eine anwendungsspezifische Funktion durchzuführen.

##HelpTopicID=244
Um horizontale Flick-Gesten zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Flick aktivieren. Legen Sie zwei Finger etwas voneinander getrennt auf das TouchPad und ziehen Sie nach rechts oder nach links. Wenn Sie fertig sind, heben Sie sie hoch, um eine anwendungsspezifische Funktion durchzuführen.

##HelpTopicID=245
Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um es in Aktion zu sehen.

##HelpTopicID=246
Dieses Eigenschaften-Fenster ermöglicht Ihnen die Personalisierung Ihrer Zeigegeräteinstellungen. Verwenden Sie den Menübaum links, um die anpassbaren Funktionen aufzurufen. Diese umfassen Zeigen mit einem Finger und Blätteroptionen plus Gesten mit mehreren Fingern zur Manipulation von Dokumenten, Gegenständen und Anwendungen.

Verwendung des Eigenschaften-Fensters 
Klicken Sie auf eine Funktion im Menübaum, um eine Seite mit Beschreibungen und Einstellungen für diese Funktion anzuzeigen. Einige Funktionen haben mehrere Einstellungsseiten. Klicken Sie auf das + (Plus-Zeichen) neben einer Funktion, um alle verbundenen Seiten anzuzeigen. Die Einstellung wird im Fenster rechts vom Menübaum angezeigt. Informationen über diese Optionen und eine Anleitung, wie Sie sie ändern, werden in diesem Informationsfeld angezeigt. Sie können die Bildlaufleiste verwenden, um den Inhalt des Informationsfelds anzuzeigen.

Voreinstellungen-Schaltfläche 
Über die Schaltfläche Voreinstellungen können Sie alle Einstellungen auf der aktuellen Seite auf die werkseitig voreingestellten Werte zurücksetzen.

OK-Schaltfläche 
Die Schaltfläche OK speichert Ihre Änderungen und schließt das Eigenschaften-Fenster.

Abbrechen-Schaltfläche 
Die Schaltfläche Abbrechen schließt das Eigenschaften-Fenster, ohne Änderungen zu speichern, und kehrt zu den vorherigen Einstellungen zurück.

Übernehmen-Schaltfläche 
Die Schaltfläche Übernehmen speichert Ihre Änderungen, lässt aber das Eigenschaften-Fenster offen, damit Sie weitere Änderungen vornehmen können.

##HelpTopicID=250
Auf der Seite mit den Zeige-Einstellungen können Sie angeben, wie der Cursor auf Ihre Zeige- und Auswahlaktionen reagiert.

##HelpTopicID=251
Wählen Sie das Kontrollkästchen Momentum aktivieren, um diese Funktion zu verwenden.

##HelpTopicID=252
Mit der Funktion Eingeschränkte Bewegung können Sie nur horizontale oder vertikale Bewegung des Zeigers auf dem Bildschirm erzwingen. Diese Funktion ist bei der Verwendung eines Zeichenprogramms am nützlichsten. Sie aktivieren die eingeschränkte Bewegung, indem Sie eine bestimmte Taste gedrückt halten, während Sie den Zeiger bewegen. Wenn die Taste gedrückt wird, bestimmt die anfängliche Richtung des Zeigers die erlaubte Bewegungsrichtung, so lange Ihr Finger auf dem TouchPad bleibt.

So verwenden Sie die eingeschränkte Bewegung:

1.	Markieren Sie das Kontrollkästchen Eingeschränkte Bewegung erlauben, um die Optionen im Listenfeld zu aktivieren.
2.	Wählen Sie eine Taste für die Aktivierung der eingeschränkten Bewegung aus dem Listenfeld.
3.	Halten Sie die ausgewählte Taste gedrückt, wenn Sie eine Zeigerbewegung erzwingen möchten.

##HelpTopicID=254
Bildlauf
Mit der Bildlauffunktion können Sie die Bildlaufleisten des ausgewählten Fenster automatisch betätigen. Sie müssen dazu nicht Ihren Zeiger von Ihrer Arbeit weg bewegen. Die Bildlauffunktion funktioniert mit den meisten bildlauffähigen Fenstern wie Dokumenten, Tabellenkalkulationen, große digitale Bilder und andere bildlauffähige Elemente wie Dateilisten und Schriftartenlisten.

##HelpTopicID=255
Umgekehrtes Blättern 
Die Funktion Umgekehrte Blätterrichtung ermöglicht es Ihnen, das übliche Blätterverhalten zu ändern. Beim üblichen Blättern bewegt sich die Bildlaufleiste in Richtung der Fingerbewegung. Die Funktion Umgekehrte Blätterrichtung bewegt das Dokument oder Objekt in Richtung der Fingerbewegung.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Umgekehrte Blätterrichtung aktivieren.

##HelpTopicID=256
Mit dem Schieberegler Blättergeschwindigkeit können Sie die Geschwindigkeit beim Blättern anpassen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um schneller zu blättern.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
Mit der ChiralScrolling™-Funktion können Sie fortwährend mit einer zügigen Kreisbewegung blättern. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen ChiralScrolling aktivieren.

So verwenden Sie ChrialScrolling:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist die rechte Seite des TouchPad die Zielzone. Wenn Sie nach links oder nach rechts blättern möchten, ist der untere Rand des TouchPad die Zielzone.
2.	Bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem ChiralScrolling begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen.

HINWEIS: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.

3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=258
Blättern mit einem Finger 
Sie können vertikal und horizontal blättern.

Klicken Sie auf das Fenster oder Element, in dem Sie blättern möchten, und gleiten Sie mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten entlang dem rechten Rand des TouchPad, um vertikal zu blättern. Gleiten Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder nach links entlang dem unteren Rand des TouchPad, um horizontal zu blättern.

Wenn das Blättern nicht reagiert, überprüfen Sie, ob Sie das entsprechende Kontrollkästchen markiert haben und ob das Fenster oder das Element, auf das Sie geklickt haben, bildlauffähig ist. Falls die Probleme weiter bestehen, prüfen Sie die Einstellungen unter Bildlaufbereich.

##HelpTopicID=259
Das obige Diagramm stellt die Oberfläche des TouchPad dar. Der kreuzförmig schraffierte Bereich im Diagramm zeigt die Bildlaufbereiche auf der TouchPad-Fläche.

Wenn Sie Ihren Finger auf das TouchPad legen, werden Pfeile entlang dem Rand des TouchPad-Diagramms angezeigt, um die Position Ihres Finger anzugeben. Wenn sich Ihr Finger in einem aktiven Bildlaufbereich auf dem TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich auf dem Diagramm einfarbig. Sie können die Bildlaufbereiche größer oder kleiner machen, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand des kreuzförmig schraffierten Bereichs ziehen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Blättern auszulösen, versuchen Sie, den Bildlaufbereich größer zu machen, indem Sie die Ränder des kreuzförmig schraffierten Bereichs nach innen bewegen. Wenn das Blättern Ihrer Meinung nach zu schnell ausgelöst wird, versuchen Sie, den Bildlaufbereich kleiner zu machen.

Wenn die Bildlaufbereiche abgegraut sind und nicht angepasst werden können, überprüfen Sie, ob die Blätterfunktion aktiviert ist.

So aktivieren Sie das Blättern:

1.	Wählen Sie Blättern im Menübaum auf der linken Seite.
2.	Wählen Sie die gewünschte Blättermethode und aktivieren Sie das vertikale oder horizontale Blättern.

##HelpTopicID=260
Horizontales Bildlauf aktivieren 
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das horizontale Blättern in Fenstern mit horizontalen Bildlaufleisten zu aktivieren. Wenn Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts entlang dem unteren Rand des TouchPad gleiten, blättern Sie im ausgewählten Fenster oder Element horizontal.

##HelpTopicID=261
Vertikales Bildlauf aktivieren 
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das vertikale Blättern zu aktivieren. Wenn Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten entlang dem rechten Rand des TouchPad gleiten, blättern Sie im ausgewählten Fenster oder Element vertikal.

##HelpTopicID=262
Blättern mit zwei Fingern 
Die Funktion Blättern mit zwei Fingern ermöglicht es Ihnen, vertikal oder horizontal zu blättern und das Blättern überall auf dem TouchPad zu beginnen. Legen Sie einfach zwei Finger auf das TouchPad und gleiten Sie mit ihnen in die gewünschte Richtung. Sie müssen sich zum Blättern nicht in einem Bildlaufbereich befinden.

So verwenden Sie das Blättern mit zwei Fingern:

1.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad. Die Finger sollten etwas voneinander getrennt sein.
2.	Gleiten Sie in einer kontinuierlichen Bewegung mit beiden Fingern in die gewünschte Richtung.
3.	Heben Sie beide Finger vom TouchPad, um mit dem Blättern aufzuhören.

##HelpTopicID=263
Horizontales Blättern aktivieren 
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das horizontale Blättern in Fenstern mit horizontalen Bildlaufleisten zu aktivieren. Wenn Sie mit zwei Fingern nach rechts oder links auf dem TouchPad gleiten, blättern Sie im ausgewählten Fenster oder Element horizontal.

##HelpTopicID=264
Vertikales Blättern aktivieren 
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das vertikale Blättern zu aktivieren. Wenn Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten auf dem TouchPad gleiten, blättern Sie im ausgewählten Fenster oder Element vertikal.

##HelpTopicID=265
Die Funktion Randbegrenzung hilft Ihnen, mühelos durch lange Dokumente zu blättern. Bei der Randbegrenzung wird das Blättern fortgesetzt, nachdem Sie Ihren Finger vom TouchPad gehoben haben. Um die Randbegrenzung zu verwenden, bewegen und heben Sie Ihren Finger in einer zügigen Bewegung. Um die Randbegrenzung zu stoppen, legen Sie Ihren Finger wieder auf das TouchPad.

##HelpTopicID=266
Pinch-Zoom 
Die Pinch-Zoom-Geste bietet eine Zoomfunktion in vielen Anwendungen. Sie können die Pinch-Zoom-Geste verwenden, um bei Windows-Standardanwendungen, die die STRG-SCROLLRAD-Zoomfunktion unterstützen, dieselben Funktionen durchzuführen wie das Scrollrad.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Pinch-Zoom aktivieren.

So verwenden Sie die Pinch-Zoom-Geste:

1.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad.
2.	Bewegen Sie zum Vergrößern beide Fingern auseinander oder zum Verkleinern näher zusammen. Verwenden Sie zum optimalen Zoomen die Fingerspitzen.

##HelpTopicID=267
Die Funktion Drehen bietet praktische Gesten für das Drehen von Fotos und anderen Objekten.

##HelpTopicID=269
Drei-Finger-Druck 
Die Geste Drei-Finger-Druck bietet einen Shortcut für das Starten einer bestimmten Anwendung oder mehreren Anwendungen.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Drei-Finger-Druck aktivieren. Um die zu startenden Anwendungen anzupassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.

So verwenden Sie die Funktion Drei-Finger-Druck:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad. Achten Sie darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen den Fingern ist.
2.	Halten Sie Ihre Finger ruhig, bis die Anwendung oder die Anwendungen gestartet wird/werden.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=270
Drei-Finger-Flick 

Die Geste Drei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Drei-Finger-Flick zum Browsen im Internet oder zum Blättern durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster verwenden. Sie können die Geste Drei-Finger-Flick auch zum Aufrufen oder Beenden des Diashow-Modus verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Drei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Drei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer linearen, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung und bewegen Sie sich dabei von einer Seite des TouchPad zur entgegengesetzten Seite.
3.	Wenn Sie mit Ihren Fingern bei horizontaler Fingerbewegung nach rechts oder links gleiten, wird in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts geblättert.

Um die Geste Drei-Finger-Flick für den Diashow-Modus zu verwenden, gleiten Sie mit Ihren Fingern vertikal. Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten. Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach unten, um den Diashow-Modus zu stoppen.

##HelpTopicID=271
Handfläche auf dem Pad 
Die Geste Handfläche auf dem Pad ermöglicht es Ihnen, Ihren Desktop frei zu machen, indem Sie alle offenen Fenster minimieren. Wenn Sie diese Geste wiederholen, werden die Fenster wiederhergestellt.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Handfläche auf dem Pad aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Handfläche auf dem Pad:

1.	Legen Sie Ihren Daumen auf das TouchPad.
2.	Halten Sie Ihre Hand ruhig, bis die Desktop-Fenster minimiert oder wiederhergestellt sind.
3.	Heben Sie Ihre Hand vom TouchPad.

##HelpTopicID=272
Blättern üben 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Lernprogramm, um das Blätter-Tutorial auszuführen. Anhand eines einfachen Labyrinths lernen Sie, wie Sie das Blättern verwenden.

Betrachten Sie das Labyrinth, bevor Sie beginnen, die Start- und Endpunkte zu suchen. Sie können nicht das gesamte Labyrinth sehen, da es größer als das Anzeigefenster ist. Blättern Sie, um Ihre Ansicht des Labyrinths im Fenster zu verschieben. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und verwenden Sie die Blätterfunktion, um die Größe des Labyrinths zu ändern.

Ein gelber Punkt in der oberen linken Ecke des Labyrinths markiert den Eingang zum Labyrinth. Ein blauer Punkt auf der rechten Seite des Labyrinths markiert den Ausgang.

So üben Sie das Blättern:

1.	Klicken Sie auf das rote Quadrat im gelben Punkt, um zu beginnen.
2.	Verwenden Sie die Pfeiltasten oder tippen Sie auf Ihr TouchPad, um durch das Labyrinth zu navigieren.
3.	Verwenden Sie die gewünschte Blättermethode, um Ihre Ansicht des Labyrinths zu bewegen.
4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen im Blätterübungsfenster, wenn Sie den blauen Punkt in der unteren rechten Ecke erreicht haben.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-Geste 
Die Anwendung HP MediaSmart kann durch Ausführen der M-förmigen Geste auf dem TouchPad gestartet werden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen HP MediaSmart M-Geste aktivieren.

So verwenden Sie diese Geste:

1.	Tippen Sie mit zwei Fingern auf das TouchPad und legen Sie sie sofort danach wieder hin.
2.	Gleiten Sie mit den Fingern in einem großen M -förmigen Muster.
3.	Die Anwendung HP MediaSmart wird gestartet.

##HelpTopicID=274
Mit der Funktion Zeigeverbesserungen können Sie angeben, wie der Cursor auf Ihre Zeigeaktionen reagiert.

##HelpTopicID=275
Anwendungsgesten bieten Shortcuts für häufig verwendete Anwendungen oder Funktionen. Die Reaktion des Computers auf diese Gesten kann anwendungsspezifisch sein.

##HelpTopicID=276
Die Funktion EdgeMotion™ soll Zeigerbewegungen über große Strecken erleichtern. Wenn Ihr Finger den Rand des TouchPad erreicht, bewegt sich der Zeiger weiter in dieselbe Richtung, bis Sie Ihren Finger heben. Wählen Sie eine der EdgeMotion-Optionen aus.

Die Blätterfunktion unterstützt ebenfalls EdgeMotion. Um EdgeMotion beim Blättern zu verwenden, wählen Sie EdgeMotion beim Bildlauf aktivieren unter Blättern mit einem Finger oder Blättern mit zwei Fingern unter Blättern im Menübaum.

##HelpTopicID=277
Markieren Sie das Kontrollkästchen EdgeMotion beim Bildlauf aktivieren, wenn Sie weiter blättern möchten, wenn Ihre Finger den Rand des TouchPad erreichen.

##HelpTopicID=278
Mit den Empfindlichkeits-Einstellungen können Sie die Art und Weise, wie das TouchPad auf Ihre Berührung reagiert, anpassen.

##HelpTopicID=279
Die Funktion Randbegrenzung hilft Ihnen, mühelos durch lange Dokumente zu blättern. Bei der Randbegrenzung wird das Blättern fortgesetzt, nachdem Sie Ihre Finger vom TouchPad gehoben haben. Um die Randbegrenzung zu verwenden, bewegen und heben Sie Ihre Finger in einer zügigen Bewegung. Um die Randbegrenzung zu stoppen, legen Sie Ihre Finger wieder auf das TouchPad.

##HelpTopicID=280
Pivot-Drehen 
Die Geste Pivot-Drehen ermöglicht es Ihnen, Objekte wie ein Foto, eine PDF-Datei oder ein anderes ausgewähltes Objekt in 90-Grad-Schritten zu drehen.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Pivot-Drehen aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Pivot-Drehen:

1.	Legen Sie einen Finger in die untere linke Ecke des TouchPad und lassen Sie ihn dort.
2.	Legen Sie einen anderen Finger in die Nähe der Mitte des TouchPad.
3.	Gleiten Sie mit dem zweiten Finger in einer kreisförmigen Bewegung um den ersten Finger. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den zwei Fingern während der kreisförmigen Bewegung gleich bleibt. Gleiten Sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um das ausgewählte Objekt in die gewünschte Richtung zu drehen.

##HelpTopicID=281
Pivot in der rechten Ecke 
Um die Funktion Pivot-Drehen in der unteren rechten Ecke des TouchPad zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen Pivot in der rechten Ecke. Die Verwendung der rechten Ecke des TouchPad ist möglicherweise bequemer, wenn Sie diese Geste mit der linken Hand durchführen.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
Die ChiralRotate™-Geste dreht das ausgewählte Objekt in 90-Grad-Schritten.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen ChiralRotate aktivieren. Beachten Sie, dass die ChiralRotate-Geste nur bei unterstützten Anwendungen funktioniert.

So verwenden Sie die ChiralRotate-Geste:

1.	Legen Sie einen Finger in die linke "Ziel"-Zone des TouchPad.
2.	Gleiten Sie mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten und beginnen Sie mit einer kreisförmigen Bewegung. Um das Objekt im Uhrzeigersinn zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn. Um das Objekt entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger entgegen dem Uhrzeigersinn.
3.	Heben Sie Ihren Finger vom TouchPad, um zum Zeigemodus zurückzukehren.

##HelpTopicID=283
TouchPad ausschalten 

Wenn Sie das TouchPad nicht verwenden möchten, können Sie es ausschalten. Legen Sie einen Finger in die obere linke Ecke des TouchPad und halten Sie den Finger einen Augenblick lang ruhig. Das TouchPad wird ausgeschaltet. Das TouchPad-Symbol in der Symbolleiste ändert sich, um anzugeben, dass das TouchPad nicht für die Verwendung verfügbar ist.

Um das TouchPad wieder einzuschalten, berühren Sie die obere linke Ecke erneut. Das Symbol in der Symbolleiste kehrt in den aktivierten Zustand zurück.

Um anzugeben, wie lange das TouchPad ausgeschaltet bleibt, wählen Sie die gewünschte Option.

Die Option TouchPad ausschalten sorgt dafür, dass das TouchPad ausgeschaltet bleibt, bis Sie es durch Berühren der oberen linken Ecke für die Verwendung wiederherstellen.
Die Option TouchPad für eine Sitzung ausschalten schaltet das TouchPad für eine Sitzung aus. Das TouchPad wird automatisch für die Verwendung wiederhergestellt, wenn Sie sich das nächste Mal anmelden.

##HelpTopicID=284
Zwei-Finger-Flick 

Die Geste Zwei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Zwei-Finger-Flick zum Browsen im Internet oder zum Blättern durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster verwenden. Sie können die Geste Zwei-Finger-Flick auch zum Aufrufen oder Beenden des Diashow-Modus verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Zwei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Zwei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer linearen, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung und bewegen Sie sich dabei von einer Seite des TouchPad zur entgegengesetzten Seite.
3.	Wenn Sie mit Ihren Fingern bei horizontaler Fingerbewegung nach rechts oder links gleiten, wird in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts geblättert.

Um die Geste Zwei-Finger-Flick für den Diashow-Modus zu verwenden, gleiten Sie mit Ihren Fingern vertikal. Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten. Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach unten, um den Diashow-Modus zu stoppen.

##HelpTopicID=285
Zwei-Finger-Flick 

Die Geste Zwei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Zwei-Finger-Flick zum Browsen im Internet oder zum Blättern durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Zwei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Zwei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern horizontal in einer geraden, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung und bewegen Sie sich dabei von einer Seite des TouchPad zur entgegengesetzten Seite.
3.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach rechts oder links, um in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts zu blättern.

##HelpTopicID=286
Zwei-Finger-Flick 

Die Geste Zwei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Zwei-Finger-Flick zum Aufrufen oder Beenden des Diashow-Modus verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Zwei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Zwei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad.
2.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern vertikal in einer geraden, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung.
3.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten, oder nach unten, um den Diashow-Modus zu beenden.

##HelpTopicID=287
Horizontaler Drei-Finger-Flick 

Die Geste Horizontaler Drei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Horizontaler Drei-Finger-Flick zum Browsen im Internet oder zum Blättern durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Horizontalen Drei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Horizontaler Drei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern horizontal in einer geraden, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung und bewegen Sie sich dabei von einer Seite des TouchPad zur entgegengesetzten Seite.
3.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach rechts oder links, um in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts zu blättern.

##HelpTopicID=288
Vertikaler Drei-Finger-Flick 

Die Geste Vertikaler Drei-Finger-Flick verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Geste Vertikaler Drei-Finger-Flick zum Aufrufen oder Beenden des Diashow-Modus verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Vertikalen Drei-Finger-Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Geste Vertikaler Drei-Finger-Flick für die Navigation:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad.
2.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern vertikal in einer geraden, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung.
3.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten, oder nach unten, um den Diashow-Modus zu beenden.

##HelpTopicID=289
Blättern durch Kreisbewegungen 
Mit der Funktion Blättern durch Kreisbewegungen können Sie fortwährend mit einer zügigen Kreisbewegung blättern. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Blättern durch Kreisbewegungen aktivieren.

So verwenden Sie das Blättern durch Kreisbewegungen:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist der rechte Rand des TouchPad die Zielzone. Wenn Sie nach links oder nach rechts blättern möchten, ist der untere Rand des TouchPad die Zielzone.
2.	Gleiten Sie mit Ihrem Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem Blättern durch Kreisbewegungen begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen.

HINWEIS: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.

3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=290
Die Funktion Automatisches Blättern hilft Ihnen, mühelos mit einer Fingerbewegung durch lange Dokumente zu blättern. Das Blättern wird fortgesetzt, nachdem Sie Ihren Finger vom TouchPad gehoben haben.

So verwenden Sie das automatische Blättern:

1.	Klicken Sie in die Fenster oder das Element, für die/das Sie einen Bildlauf ausführen möchten.
2.	Gleiten Sie mit einem Finger entlang des Bildlaufbereichs des TouchPad in die Richtung, in die Sie blättern möchten. Zum Blättern nach oben oder nach unten ist der Bildlaufbereich der rechte Rand. Zum Blättern nach links oder nach rechts ist der Bildlaufbereich der linke Rand.

Wenn das automatische Blättern nicht reagiert, überprüfen Sie Ihre Einstellungen für den Bildlaufbereich. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Verwendung des automatischen Blätterns haben, stellen Sie sicher, dass das Fenster oder das Element, auf das Sie geklickt haben, bildlauffähig ist.

##HelpTopicID=291
Die Funktion Drehen bietet praktische Gesten für das Drehen von Fotos und anderen Objekten.

##HelpTopicID=292
Geste "Meine Favoriten" 
Die Geste Meine Favoriten bietet einen Shortcut für das Starten einer bestimmten Anwendung oder mehreren Anwendungen.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Geste "Meine Favoriten" aktivieren. Um die zu startenden Anwendungen anzupassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.

So verwenden Sie diese Geste:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad. Achten Sie darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen den Fingern ist.
2.	Halten Sie Ihre Finger ruhig, bis die Anwendung oder die Anwendungen gestartet wird/werden.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=293
Flick 
Die Flick-Geste verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können die Flick-Geste zum Browsen im Internet oder zum Blättern durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster verwenden. Sie können die Flick-Geste auch zum Aufrufen oder Beenden des Diashow-Modus verwenden.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Flick aktivieren.

So verwenden Sie die Flick-Geste für die Navigation:

1.	Legen Sie drei Finger auf das TouchPad. Achten Sie darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen den Fingern ist
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer linearen, kontinuierlichen Bewegung in die gewünschte Richtung und bewegen Sie sich dabei von einer Seite des TouchPad zur entgegengesetzten Seite.
3.	Wenn Sie mit Ihren Fingern bei horizontaler Fingerbewegung nach rechts oder links gleiten, wird in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts geblättert.

So verwenden Sie die Flick-Geste für den Diashow-Modus:

1.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten.
2.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach unten, um den Diashow-Modus zu stoppen.

##HelpTopicID=294
Home-Geste 
Die Home-Geste ermöglicht es Ihnen, Ihren Desktop frei zu machen, indem Sie alle offenen Fenster minimieren. Wenn Sie diese Geste wiederholen, werden die Fenster wiederhergestellt.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Home-Geste aktivieren.

So verwenden Sie die Home-Geste:

1.	Legen Sie Ihren Daumen auf das TouchPad.
2.	Halten Sie Ihre Hand ruhig, bis die Desktop-Fenster minimiert oder wiederhergestellt sind.
3.	Heben Sie Ihre Hand vom TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zoombereich 
Bei der Zoombereich-Funktion können Sie die linke Seite des TouchPad verwenden, um das Element im aktiven Fenster zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Zoombereich-Funktion führt dieselbe Zoom-Funktion wie ein Scrollrad in Windows-Standardanwendungen durch, die STRG-SCROLLRAD unterstützen.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Zoombereich aktivieren.

Vergrößern:

1.	Legen Sie einen Finger in der Nähe der unteren linken Ecke auf das TouchPad.
2.	Gleiten Sie mit dem Finger nach oben in Richtung obere linke Ecke.
3.	Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Vergrößerungsstufe erreicht ist.

Verkleinern:

1.	Legen Sie einen Finger in der Nähe der oberen linken Ecke auf das TouchPad.
2.	Gleiten Sie mit dem Finger nach unten in Richtung untere linke Ecke.
3.	Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Vergrößerungsstufe erreicht ist.

##HelpTopicID=296
Die TouchCheck-Funktion schützt vor Betätigen des TouchPad durch versehentliches Berühren. Durch TouchCheck erkennt das TouchPad, ob sich Ihre Handfläche darauf befindet oder über die Fläche streift, während Sie tippen. Dies verhindert unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks.

Wenn das TouchPad unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks zeigt, erhöhten Sie die TouchCheck-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach rechts in Richtung Maximieren bewegen. Wenn das TouchPad beabsichtigte Bewegungen oder Tippvorgänge nicht erkennt, verringern Sie die TouchCheck-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach links in Richtung Minimieren bewegen. Nicht erkannte Bewegungen oder Tippvorgänge kommen häufiger vor, wenn sich der Schieberegler im roten Bereich befindet.

##HelpTopicID=297
Drehen
Die Drehen-Geste ermöglicht es Ihnen, Objekte wie ein Foto, eine PDF-Datei oder ein anderes ausgewähltes Objekt in 90-Grad-Schritten zu drehen.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Drehen aktivieren.

So verwenden Sie die Drehen-Geste:

1.	Legen Sie einen Finger in die untere linke Ecke des TouchPad und lassen Sie ihn dort.
2.	Legen Sie einen anderen Finger in die Nähe der Mitte des TouchPad.
3.	Gleiten Sie mit dem zweiten Finger in einer kreisförmigen Bewegung um den ersten Finger. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den zwei Fingern während der kreisförmigen Bewegung gleich bleibt. Gleiten Sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um das ausgewählte Objekt in die gewünschte Richtung zu drehen.

##HelpTopicID=298
Drehen in der rechten Ecke
Um die Funktion Drehen in der rechten Ecke in der unteren rechten Ecke des TouchPad zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen Drehen in der rechten Ecke. Die Verwendung der rechten Ecke des TouchPad ist möglicherweise bequemer, wenn Sie diese Geste mit der linken Hand durchführen.

##HelpTopicID=299
Zoom-Geschwindigkeit
Der Schieberegler "Zoom-Geschwindigkeit" steuert, wie schnell das Fenster als Reaktion auf eine Fingerbewegung im Zoombereich zoomt.

Um langsamer zu zoomen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Langsam.
Um schneller zu zoomen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Schnell.

##HelpTopicID=300
ClickZones führen dieselben Funktionen wie physikalische Tasten durch. Es gibt zwei ClickZones am unteren Rand des ClickPad. Das Drücken einer ClickZone ist wie das Klicken einer rechten oder linken Taste. Um ClickZones zu verwenden, wählen Sie die Option ClickZones aktivieren.

Wenn Sie ClickZones nicht aktivieren, müssen Sie Tippen aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären oder sekundären Tastenklick durchzuführen.

Die linke ClickZone führt einen primären Klick durch. Die rechte ClickZone führt einen sekundären Klick durch. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie Linksklick oder Rechtsklick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

##HelpTopicID=301
ClickZones führen dieselben Funktionen wie physikalische Tasten durch. Es gibt drei ClickZones am unteren Rand des ClickPad: links, Mitte und rechts. Das Drücken einer ClickZone führt dieselbe Funktion durch wie das Klicken mit einer Taste. Um ClickZones zu verwenden, wählen Sie die Option ClickZones aktivieren.

Wenn Sie ClickZones nicht aktivieren, müssen Sie Tippen aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären oder sekundären Tastenklick durchzuführen.

Die linke ClickZone führt einen primären Klick durch. Die rechte ClickZone führt einen sekundären Klick durch. Die mittlere ClickZone führt dieselbe Funktion durch wie eine mittlere Taste. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie Linksklick, Mittelklickoder Rechtsklick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

##HelpTopicID=302
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der linken ClickZone zuzuweisen.

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=303
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der mittleren ClickZone zuzuweisen

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=304
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der rechten ClickZone zuzuweisen

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=305
ClickZones führen dieselben Funktionen wie physikalische Tasten durch. Es gibt zwei ClickZones am unteren Rand des ClickPad. Das Drücken einer ClickZone ist wie das Klicken einer rechten oder linken Taste. Um ClickZones zu verwenden, wählen Sie die Option ClickZones aktivieren.

Wenn Sie ClickZones nicht aktivieren, können Sie die physikalischen Tasten aktivieren, damit sie einen primären oder sekundären Klick ausführen. Wenn Sie ClickZones oder die physikalischen Tasten nicht aktivieren, müssen Sie Tippzonen (unter dem Menübaum Tippen) aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären oder sekundären Klick auszuführen.

Die linke ClickZone und physikalische Taste führen einen primären Klick aus. Die rechte ClickZone und physikalische Taste führen einen sekundären Klick aus. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie Linksklick oder Rechtsklick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um zu sehen, wie ClickZones verwendet werden.

##HelpTopicID=306
ClickZones führen dieselben Funktionen wie physikalische Tasten durch. Es gibt drei ClickZones am unteren Rand des ClickPad: links, Mitte und rechts. Das Drücken einer ClickZone führt dieselbe Funktion durch wie das Klicken einer linken, mittleren oder rechten Taste. Um ClickZones zu verwenden, wählen Sie die Option ClickZones aktivieren.

Wenn Sie ClickZones nicht aktivieren, können Sie physikalische Tasten aktivieren, damit sie einen primären oder sekundären Klick ausführen. Wenn Sie ClickZones oder physikalische Tasten nicht aktivieren, müssen Sie Tippzonen(unter dem Menübaum Tippen) aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären oder sekundären Tastenklick auszuführen.

Die linke ClickZone und Taste führen einen primären Klick aus. Die rechte ClickZone und Taste führen einen sekundären Klick aus. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie Linksklick oder Rechtsklick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

##HelpTopicID=307
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der linken ClickZone zuzuweisen. Die Option, die Sie für die linke ClickZone auswählen, wird automatisch der linken Taste zugewiesen. Wenn Sie zum Beispiel die Aktion für die linke und rechte ClickZone tauschen möchten, können Sie Sekundärer Klickauswählen. Achten Sie darauf, die Aktion für die rechte ClickZone in Primärer Klick zu ändern, um die Änderung abzuschließen.

Viele Aktionen erfordern keine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche „Konfigurieren“ aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um eine linke ClickZone in Verwendung zu sehen.

##HelpTopicID=308
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der mittleren ClickZone zuzuweisen Die Option, die Sie für die mittlere ClickZone auswählen, wird automatisch der mittleren physikalischen Taste zugewiesen (wenn es eine mittlere physikalische Taste gibt). Wenn Sie zum Beispiel Zur Start-Schaltfläche springenauswählen, führt ein Mittelklick dazu, dass der Zeiger zur Schaltfläche Start in der Windows-Menüleiste springt und das Startmenüautomatisch geöffnet wird.

Viele Aktionen erfordern keine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Video anzeigen“, um eine mittlere ClickZone in Verwendung zu sehen.

##HelpTopicID=309
Sie können eine Aktion aus der Liste auswählen, um sie der rechten ClickZone zuzuweisen Die Option, die Sie für die rechte ClickZone auswählen, wird automatisch der rechten physikalischen Taste zugewiesen. Wenn Sie zum Beispiel die Aktion für die linke und rechte ClickZone tauschen möchten, können Sie Primärer Klickauswählen. Achten Sie darauf, die Aktion für die linke ClickZone in Sekundärer Klick zu ändern, um die Änderung abzuschließen.

Viele Aktionen erfordern keine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um eine rechte ClickZone in Verwendung zu sehen.

##HelpTopicID=310
Die ClickButtons-Funktion verwandelt die gesamte ClickPad-Fläche in eine große „virtuelle“ Taste. Sie können irgendwo auf das ClickPad drücken, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick durchzuführen. Wählen Sie die Option ClickButtons aktivieren, um diese Funktion zu verwenden.

Durch Drücken eine Fingers nach unten, führen Sie einen primären Klick aus. Durch Drücken von zwei Fingern nach unten führen Sie einen sekundären Klick aus. Durch Drücken von drei Fingern nach unten führen Sie einen Mittelklick aus. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie Ein-Finger-Klick, Zwei-Finger-Klickoder Drei-Finger-Klick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

Wenn Sie ClickButtons nicht aktivieren, müssen Sie Tippen aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick durchzuführen.

##HelpTopicID=311
Um einen Ein-Finger-Klick auszuführen, drücken Sie einen Finger auf der ClickPad-Fläche nach unten, bis Sie spüren, dass sich diese senkt. Standardmäßig entspricht ein Ein-Finger-Klick dem Klicken einer primären Taste. 

Wenn Sie die Voreinstellung ändern möchten, wählen Sie eine Option aus der Liste. 

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. 

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=312
Um einen Zwei-Finger-Klick auszuführen, drücken Sie zwei Finger auf der ClickPad-Fläche nach unten, bis Sie spüren, dass diese sich senkt. Standardmäßig entspricht ein Zwei-Finger-Klick dem Klicken einer sekundären Taste. 

Wenn Sie die Voreinstellung ändern möchten, wählen Sie eine Option aus der Liste. 

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. 

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=313
Um einen Drei-Finger-Klick auszuführen, drücken Sie drei Finger auf der ClickPad-Fläche nach unten, bis Sie spüren, dass diese sich senkt. Standardmäßig entspricht ein Drei-Finger-Klick dem Klicken einer mittleren Taste. 

Wenn Sie die Voreinstellung ändern möchten, wählen Sie eine Option aus der Liste. 

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt. 

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

##HelpTopicID=314
Die ClickButtons-Funktion verwandelt die gesamte ClickPad-Fläche in eine große „virtuelle“ Taste. Sie können irgendwo drücken, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick durchzuführen. Wählen Sie die Option ClickButtons aktivieren, um diese Funktion zu verwenden.

Durch Drücken eine Fingers nach unten, führen Sie einen primären Klick aus. Durch Drücken von zwei Fingern nach unten führen Sie einen sekundären Klick aus. Durch Drücken von drei Fingern nach unten führen Sie einen Mittelklick aus. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie Ein-Finger-Klick, Zwei-Finger-Klickoder Drei-Finger-Klick und konfigurieren Sie dies wie gewünscht.

Wenn Sie ClickButtons nicht aktivieren, können Sie die physikalischen Tasten aktivieren, damit sie einen primären oder sekundären Klick ausführen. Wenn Sie ClickButtons oder die physikalischen Tasten nicht aktivieren, müssen Sie Tippzonen (unter dem Menübaum Tippen) aktivieren oder eine externe Maus verwenden, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick auszuführen.

Um Ihre Tasteneinstellungen zu ändern, wählen Sie Physikalische Tasten im Menübaum und konfigurieren Sie dann den Linksklick und den Rechtsklick wie gewünscht.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um zu sehen, wie ClickButtons verwendet werden.

##HelpTopicID=315
TwistRotate
Die TwistRotate-Geste ermöglicht es Ihnen, Elemente wie Fotos, PDF-Dateien oder andere Elemente zu drehen. Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen TwistRotate aktivieren.

So führen Sie eine TwistRotate-Geste aus:

1.	Wählen Sie das Objekt, das Sie drehen möchten.
2.	Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
3.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Bewegung ähnelt dem Drehen eines Knopfes.
4.	Wiederholen Sie die Drehbewegung bei Bedarf.

##HelpTopicID=316
Vier-Finger-Flick
Der vertikale und horizontale Vier-Finger-Flick bietet praktische Shortcuts für das Wechseln zwischen Anwendungen und die Minimierung oder Wiederherstellung Ihres Desktops.

##HelpTopicID=317
Vertikalen Vier-Finger-Flick aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, minimiert ein Vier-Finger-Flick nach unten die Fenster auf Ihrem Desktop oder stellt sie wieder her. Ein Vier-Finger-Flick nach oben öffnet den Anwendungs-Switcher.

So minimieren Sie die Fenster auf Ihrem Desktop:

1.	Legen Sie vier Finger in die Nähe des oberen TouchPad™-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung unterer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Wiederholen Sie die Geste, um die Fenster auf Ihrem Desktop wiederherzustellen.

So öffnen Sie den Aero 3D-Anwendungs-Switcher:

1.	Legen Sie vier Finger in die Nähe des unteren TouchPad™-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung oberer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Der Aero 3D-Anwendungs-Switcher wird geöffnet.
5.	Um durch die Anwendung zu blättern, gleiten Sie mit einem Finger horizontal.
6.	Wenn die gewünschte Anwendung markiert ist, tippen Sie auf das TouchPad™, um zu ihr zu wechseln.

##HelpTopicID=318
Die Klicken-und-Ziehen-Funktion ermöglicht es Ihnen, ClickZones zum Bewegen von Dingen zu verwenden.

1.	Verwenden Sie Ihren Cursor, um das Element zu markieren, das Sie bewegen möchten.
2.	Drücken Sie auf die ClickZone, die einen primären Klick ausführt. Standardmäßig ist dies die linke ClickZone.
3.	Halten Sie die ClickZone gedrückt, während Sie einen zweiten Finger verwenden, um das ausgewählte Element zum gewünschten Ort zu ziehen.
4.	Heben Sie Ihren Finger von der ClickZone, wenn Sie das gezogene Element loslassen möchten.

Wenn Sie bei der Ausführung einer Klicken-und-Ziehen-Geste Probleme haben, vergewissern Sie sich, dass ClickZones aktiviert sind und dass Sie die ClickZone drücken, die für die Ausführung eines primären Klicks konfiguriert ist.

Wählen Sie Tasten und ClickZones im Menübaum, um Ihre ClickZone-Einstellungen zu überprüfen.

##HelpTopicID=319
Sie können Klicken-und-Ziehen mit einem Finger ausführen, um ein ausgewähltes Element zu bewegen. Sie können Klicken-und-Ziehen mit zwei Fingern ausführen, um das Äquivalent zum Klicken-und-Ziehen mit der rechten physikalischen Taste auszuführen.

So führen Sie eine Klicken-und-Ziehen-Geste mit einem Finger aus:
1.	Verwenden Sie Ihren Cursor, um das Element zu markieren, das Sie bewegen möchten.
2.	Drücken Sie mit einem Finger auf das ClickPad.
3.	Halten Sie das ClickPad gedrückt, während Sie das ausgewählte Element zum gewünschten Ort ziehen.
4.	Heben Sie Ihren Finger vom ClickPad, wenn Sie das Element loslassen möchten.

So führen Sie eine Klicken-und-Ziehen-Geste mit zwei Fingern aus:

1.	Verwenden Sie Ihren Cursor, um das Element zu markieren, das Sie bewegen möchten. 
2.	Drücken Sie mit zwei Fingern auf das ClickPad.
3.	Halten Sie das ClickPad gedrückt, während Sie das ausgewählte Element zum gewünschten Ort ziehen.
4.	Heben Sie Ihre Finger vom ClickPad, wenn Sie das Element loslassen möchten.

##HelpTopicID=320
Mit dem Schieberegler für die Berührungsempfindlichkeit können Sie einstellen, wie viel Fingerdruck aufgewandt werden muss, bevor das Scroll Pad reagiert.

Wenn Ihr Scroll Pad unberechenbar reagiert oder Sie in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten, verringern Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Scheiberegler nach rechts in Richtung Starker Druck bewegen.

Wenn Sie zu stark drücken müssen, um das Scroll Pad zu betätigen, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schiebregler nach links in Richtung Leichte Berührung bewegen.

##HelpTopicID=321
Mit den Empfindlichkeits -Einstellungen können Sie die Art und Weise, wie das Scroll Pad auf Ihre Berührung reagiert, anpassen. Um die Empfindlichkeitseinstellungen anzupassen, wählen Sie ein Element aus dem Menübaum Empfindlichkeit.

##HelpTopicID=322
Die PalmCheck™-Funktion schützt vor Betätigen des Scroll Pads durch versehentliches Berühren. Durch PalmCheck erkennt das Scroll Pad, ob sich Ihre Handfläche darauf befindet oder über die Fläche streift, während Sie tippen. Dies hilft, unerwünschtes Scrollen zu verhindern.

##HelpTopicID=323
Das Kontrollkästchen Taste aktivieren aktiviert die Taste für dieses Gerät. Um die Aktion zu konfigurieren, die ausgeführt wird, wenn Sie die Taste drücken, wählen Sie den Namen der Taste aus dem Menübaum.

Wenn Taste aktivieren nicht markiert ist, ist die Taste deaktiviert und das Drücken hat keinen Effekt.

##HelpTopicID=324
Wählen Sie eine Aktion aus der obigen Liste, um sie der ausgewählten Taste zuzuweisen. Die ausgewählte Aktion erfolgt jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken.

Beachten Sie, dass die Taste aktiviert sein muss, damit Sie ihr eine Aktion zuweisen können. Um die Taste zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie Taste im Menübaum auf der linken Seite.
2.	Markieren Sie das Kontrollkästchen Taste aktivieren.
3.	Wählen Sie die Taste aus dem Menübaum Taste, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=325
Mit diesen Optionen können Sie angeben, welches Fenster oder Element gescrollt wird, wenn Sie Scrollen verwenden.

##HelpTopicID=326
Einige Anwendungen ermöglichen es Ihnen, den Grad der Drehung anzugeben. Die Option, die Sie im Feld Grad der Drehung aktivieren ausgewählen, wird angewandt, wenn die Anwendung sie unterstützt.

##HelpTopicID=327
Klicken Sie auf die Schaltfläche Video anzeigen, um zu sehen, wie diese Geste ausgeführt wird.

##HelpTopicID=328
Bei ausgewählter Option „Filtern bei Tippen auf den Rand aktivieren“, wird versehentliches Fingertippen auf den Rand des TouchPads ignoriert.

Die Randregion wird durch den Bereich mit Kreuzschraffierung wie oben dargestellt angegeben. Sie können die Größe der Randregion anpassen, indem Sie die schwarzen Größenänderungsgriffe ziehen. Bitte beachten Sie, dass Zeigerbewegung, Bereichsauswahl, Scrollregion und Gesteneingabe durch diese Einstellung nicht beeinflusst werden.

##HelpTopicID=329
Die Startzonenfunktion hilft bei der Minimierung versehentlicher Zeigerbewegung und Bereichsauswahl.

Wenn diese Option ausgewählt ist, muss Ihr Finger anfangs das TouchPad in der Startzone berühren, damit eine Zeigerbewegung oder Bereichsauswahl stattfindet. Wenn eine Zeigerbewegung oder Bereichsauswahl bei anfänglicher Berührung außerhalb der Startzone versucht wird, wird die Berührung ignoriert. Solange die Zeigerbewegung oder Bereichsauswahl innerhalb der Startzone beginnt, funktionieren Bereiche des TouchPads, die sich außerhalb der Startzone befinden, normal, bis die Startzone zurückgesetzt wird. Durch Einstellen des obigen Schiebereglers können Sie angeben, wann die Startzone zurückgesetzt wird, wenn keine Berührung des Pads erfolgt. Tippen, Scrollregionen und Gesten sind von der Startzonenoption nicht betroffen.

Um optimale Ergebnisse zu erhalten, aktivieren Sie die PalmCheck-Funktion zusätzlich zu dieser Funktion.

##HelpTopicID=330
Mit dem Schieberegler für die Berührungsempfindlichkeit können Sie einstellen, wie viel Fingerdruck aufgewandt werden muss, bevor der Scroll Sensor reagiert.

Wenn Ihr Scroll Sensor unberechenbar reagiert oder Sie in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten, verringern Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Scheiberegler nach rechts in Richtung Starker Druck bewegen.

Wenn Sie zu stark drücken müssen, um den Scroll Sensor zu betätigen, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schiebregler nach links in Richtung Leichte Berührung bewegen.

##HelpTopicID=331
Mit den Empfindlichkeits -Einstellungen können Sie die Art und Weise, wie der Scroll Sensor auf Ihre Berührung reagiert, anpassen. Um die Empfindlichkeitseinstellungen anzupassen, wählen Sie ein Element aus dem Menübaum Empfindlichkeit.

##HelpTopicID=332
Wenn doppeltes Tippen mit zwei Fingern aktiviert ist, können Sie gleichzeitig mit zwei Fingern zweimal auf das TouchPad tippen, um die Anwendung Ihrer Wahl zu starten. (Achten Sie darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen den Fingern ist.) Klicken Sie auf „Konfigurieren“, um auszuwählen, welche Anwendung Sie mit dieser Geste starten möchten.

##HelpTopicID=333
Die Startzone wird durch den Bereich mit Kreuzschraffierung wie oben dargestellt angegeben. Sie können die Größe der Startzone anpassen, indem Sie die schwarzen Größenänderungsgriffe ziehen. 

##HelpTopicID=334
Was ist ein ClickPad?

Ein Synaptics ClickPad™ ist ähnlich wie ein Synaptics TouchPad™. Ein ClickPad kann für das Scrollen, Zeigen und die Auswahl genauso wie ein TouchPad verwendet werden.

Ein ClickPad senkt sich jedoch, wenn es gedrückt wird. Wenn Sie auf ein ClickPad drücken, fühlt sich das ähnlich an, wie das Drücken einer physikalischen Taste. Dies macht das ClickPad zu einer praktischen Alternative zu physikalischen Tasten oder einer Maus.

Ihr ClickPad hat eine oder zwei der folgenden Funktionen:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Wählen Sie die Funktion im Menübaum links, um mehr darüber zu erfahren.

##HelpTopicID=335
Horizontalen Vier-Finger-Flick aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, öffnet ein horizontaler Vier-Finger-Flick nach rechts den Anwendungs-Switcher.
Ein horizontaler Vier-Finger-Flick nach links wechselt zur vorher verwendeten Anwendung.

So öffnen Sie den Anwendungs-Switcher:

1.	Legen Sie vier Finger in die Nähe der linken TouchPad™-Seite. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung nach rechts.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Der Anwendungs-Switcher wird geöffnet.
5.	Um durch die Anwendung zu blättern, gleiten Sie mit einem Finger horizontal.
6.	Wenn die gewünschte Anwendung markiert ist, tippen Sie auf das TouchPad™, um zu ihr zu wechseln.

So wechseln Sie zur vorher verwendeten Anwendung:

1.	Legen Sie Ihre Finger in die Nähe der rechten TouchPad-Seite™. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung nach links.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Vergrößerungsmodus
Bei aktivierter Vergrößerungsoption kann der Zeiger in eine Lupe umgewandelt und zum Vergrößern eines Teils des Bildschirms verwendet werden. Geben Sie die Größe der Vergrößerung (zwischen 100 und 400 Pixel in jede Richtung) und die voreingestellte Zoomstufe ein.

So rufen Sie den Vergrößerungsmodus auf und verwenden ihn:
Legen Sie einen Finger auf das TouchPad und tippen Sie zweimal mit einem zweiten Finger. Ein Rechteck (Lupe) wird angezeigt.

Im Vergrößerungsmodus können Sie die Lupe wie einen Zeiger zum Ändern der Position bewegen. Sie können die Pinch-Zoom-Geste verwenden, um die Vergrößerung zu erhöhen oder zu verringern.

So beenden Sie den Vergrößerungsmodus:
Klicken Sie mit der linken Maustaste, tippen Sie auf das TouchPad oder drücken Sie Esc auf der Tastatur, um zum normalen Zeigermodus zurückzukehren.

##HelpTopicID=337
Einmaliges Tippen mit zwei Fingern
Wenn Sie das einmalige Tippen mit zwei Fingern aktivieren, können Sie das TouchPad so konfigurieren, dass es wie eine Taste reagiert, wenn Sie mit zwei Fingern darauf tippen. Wählen Sie eine Aktion aus der Liste, um sie dem einmaligen Tippen mit zwei Fingern zuzuweisen, und konfigurieren Sie sie, falls erforderlich.

##HelpTopicID=338
Vertikale Striche mit drei Fingern
Der vertikale Strich mit drei Fingern bietet Shortcuts zum Arbeitsplatz und zum Task-Switcher. Um den Strich mit drei Fingern nach oben zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Arbeitsplatz“. Um den Strich mit drei Fingern nach unten zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Zwischen Fenstern wechseln“.

Strich mit drei Fingern nach oben:

1.	Legen Sie drei Finger (etwas voneinander entfernt) auf den unteren Rand des TouchPads.
2.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern in Richtung oberer Rand des TouchPads.
3.	Das Fenster „Arbeitsplatz“ wird geöffnet.

Strich mit drei Fingern nach unten:

1.	Legen Sie drei Finger (etwas voneinander entfernt) in die Nähe des oberen Rands des TouchPads.
2.	Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach unten zum unteren Rand des TouchPads.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad.
3.	Der Task-Switcher wird gestartet.
5.	Verwenden Sie horizontale Striche mit drei Fingern nach links oder rechts, um zwischen Anwendungen zu wechseln.
6.	Wenn die gewünschte Anwendung markiert ist, heben Sie alle Finger vom TouchPad, um zu ihr zu wechseln.

##HelpTopicID=339
Die Funktion EdgeMotion™ soll Zeigerbewegungen über große Strecken erleichtern. Wenn Ihr Finger den Rand des TouchPads erreicht, bewegt sich der Zeiger weiter in dieselbe Richtung, bis Sie Ihren Finger heben. 

Um EdgeMotion zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass Tippen aktiviert ist, und wählen Sie dann die gewünschten EdgeMotion-Optionen. 

Die Scrollfunktion unterstützt ebenfalls EdgeMotion. Um EdgeMotion beim Scrollen zu verwenden, wählen Sie die gewünschten Scrolloptionen.

##HelpTopicID=340
Die Funktion Zum Aktivieren oder Deaktivieren des TouchPads doppelt tippen ermöglicht es Ihnen, das TouchPad zu aktivieren oder zu deaktivieren, indem Sie zweimal auf die Eckzone des TouchPads tippen.
Wenn das TouchPad aktiviert ist, tippen Sie zweimal auf die Ecke, um es zu deaktivieren. Wenn das TouchPad deaktiviert ist, tippen Sie zweimal auf die Ecke, um es zu aktivieren.

##HelpTopicID=341
Wenn Sie dieses Kästchen markieren, wird das doppelte Tippen zur Aktivierung dieser Funktion eingeschaltet. Wenn Sie die Markierung von diesem Kästchen entfernen, wird das doppelte Tippen zum Deaktivieren ausgeschaltet.

##HelpTopicID=342
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das vertikale und horizontale Scrollen zu aktivieren.
Gleiten Sie mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten auf dem TouchPad, um das ausgewählte Element oder Fenster vertikal zu bewegen.
Gleiten Sie mit Ihrem Finger nach links oder nach rechts auf dem TouchPad, um das ausgewählte Element oder Fenster horizontal zu bewegen.

##HelpTopicID=343
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das vertikale und horizontale Scrollen zu aktivieren.
Gleiten Sie mit Ihren zwei Fingern nach oben oder nach unten auf dem TouchPad, um das ausgewählte Element oder Fenster vertikal zu bewegen.
Gleiten Sie mit Ihren zwei Fingern nach links oder nach rechts auf dem TouchPad, um das ausgewählte Element oder Fenster horizontal zu bewegen.

##HelpTopicID=344
Wenn doppeltes Tippen mit zwei Fingern aktiviert ist, können Sie gleichzeitig mit zwei Fingern zweimal auf das TouchPad™ tippen, um die Anwendung Ihrer Wahl zu starten. (Achten Sie darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen den Fingern ist.) Klicken Sie auf „Konfigurieren“, um auszuwählen, welche Anwendung Sie mit dieser Geste starten möchten.

So aktivieren Sie doppeltes Tippen mit zwei Fingern:

1.	Vergewissern Sie sich, dass Tippen aktivieren auf der Seite Tippen ausgewählt ist.
2.	Markieren Sie das obige Kontrollkästchen Tippen mit zwei Fingern aktivieren.

##HelpTopicID=345
TouchPad™ ausschalten
Wenn Sie das TouchPad™ nicht verwenden möchten, können Sie es ausschalten. Tippen Sie zweimal in die obere linke Ecke des TouchPads™. Das TouchPad™-Symbol in der Symbolleiste ändert sich, um anzugeben, dass das TouchPad™ nicht für die Verwendung verfügbar ist.
Um das TouchPad™ wieder einzuschalten, klicken Sie erneut zweimal auf die obere linke Ecke. Das Symbol in der Symbolleiste kehrt in den aktivierten Zustand zurück.

##HelpTopicID=346
Die Option TouchPad™ ausschalten sorgt dafür, dass das TouchPad™ ausgeschaltet bleibt, bis Sie es durch zweimaliges Tippen auf die obere linke Ecke für die Verwendung wiederherstellen.

##HelpTopicID=347
Die Option TouchPad™ für eine Sitzung ausschalten schaltet das TouchPad™ für den Rest der aktuellen Sitzung aus. Das TouchPad™ wird automatisch für die Verwendung wiederhergestellt, wenn Sie sich das nächste Mal anmelden.

##HelpTopicID=348
Empfindlichkeit
Mit den Einstellungen für die Empfindlichkeit können Sie die Art und Weise, wie der Scroll Sensor auf Ihre Berührung reagiert, anpassen.

##HelpTopicID=349
Die Blätterfunktion unterstützt ebenfalls EdgeMotion™. Um EdgeMotion™ während des Blätterns zu verwenden, wählen Sie EdgeMotion™ beim Bildlauf aktivieren unter Blättern mit einem Finger oder Blättern mit zwei Fingern unter Blättern.

##HelpTopicID=350
Bei Aktivierung unterstützt dieser Filter die Vorhersage, ob Sie die Region für das Blättern mit einem Finger absichtlich verwenden. Wenn Sie bemerken, dass Sie das Blättern versehentlich auslösen, aktivieren Sie diesen Filter.

##HelpTopicID=351
Bei Aktivierung unterstützt dieser Filter die Vorhersage, ob Sie Pinch-Zoom, Blättern mit zwei Fingern, Drehen und Anwendungsgesten absichtlich verwenden.

Der Bereich des Pads, der die Verwendung von Gesten ermöglicht, ist durch den oben dargestellten kreuzförmig schraffierten Bereich angegeben. Sie können die Größe dieses Bereichs anpassen, indem Sie die schwarzen Größenänderungsgriffe ziehen.

Wenn der erste Kontakt außerhalb des kreuzförmig schraffierten Bereichs erfolgt, wird die Geste ignoriert. Wenn Sie Pinch-Zoom, Blättern mit zwei Fingern oder Drehen versehentlich auslösen, aktivieren Sie diesen Filter.

##HelpTopicID=352
MultiFinger-Gesten
MultiFinger-Gesten bieten Shortcuts für häufig verwendete Anwendungen oder Funktionen. Die Reaktion des Computers auf diese Gesten kann anwendungsspezifisch sein. Klicken Sie auf die Hilfe für die einzelnen Gesten, um zu erfahren, was sie tun.

##HelpTopicID=353
Blättern mit zwei Fingern
Die Funktion "Blättern mit zwei Fingern" ermöglicht es Ihnen, überall auf dem TouchPad™ vertikal oder horizontal zu blättern. Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad™ und gleiten Sie mit ihnen in die gewünschte Richtung. Sie müssen sich zum Blättern nicht in einem Bildlaufbereich befinden.

Sehen Sie das Video an, um zu erfahren, wie Sie das Blättern mit zwei Fingern verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Finger etwas voneinander entfernt sind. Heben Sie beide Finger vom TouchPad™, um mit dem Blättern aufzuhören.

##HelpTopicID=354
Vertikales Bildlauf aktivieren
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das vertikale Blättern zu aktivieren. Gleiten Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten auf dem TouchPad™, um im ausgewählten Fenster oder Element vertikal zu blättern.

##HelpTopicID=355
Horizontales Bildlauf aktivieren
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das virtuelle Blättern in Fenstern mit horizontalen Bildlaufleisten zu aktivieren. Wenn Sie mit Ihrem Finger vor und zurück entlang dem unteren Rand des TouchPads™ gleiten, blättern Sie im ausgewählten Fenster oder Element horizontal.

##HelpTopicID=356
EdgeMotion™ beim Bildlauf aktivieren
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie weiter blättern möchten, wenn Ihre Finger den Rand des TouchPads™ erreichen. Um das Blättern anzuhalten, heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Randbegrenzung aktivieren
Die Randbegrenzung hilft Ihnen, mühelos durch lange Dokumente zu blättern. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie weiter blättern möchten, nachdem Sie Ihre Finger von der TouchPad™-Fläche gehoben haben. Um die Randbegrenzung zu verwenden, bewegen und heben Sie Ihre Finger in einer zügigen Bewegung. Um die Randbegrenzung zu stoppen, legen Sie Ihre Finger wieder auf das TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Lernprogramm
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Lernprogramm", um ein einfaches Labyrinth auszuführen, das Ihnen hilft, das Blättern zu lernen.

Suchen Sie, bevor Sie beginnen, den Start- und Endpunkt des Labyrinths. Sie können nicht das gesamte Labyrinth gleichzeitig sehen, da es größer als das Anzeigefenster ist. Blättern Sie, um Ihre Ansicht des Labyrinths im Fenster zu verschieben. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und verwenden Sie die Blätterfunktion, um die Größe des Labyrinths zu ändern.

Ein gelber Punkt in der oberen linken Ecke des Labyrinths markiert den Eingang. Ein blauer Punkt auf der rechten Seite des Labyrinths markiert den Ausgang.

So üben Sie das Blättern:

1.	Klicken Sie auf das rote Quadrat im gelben Punkt.
2.	Verwenden Sie die Pfeiltasten oder tippen Sie auf Ihr TouchPad™, um durch das Labyrinth zu navigieren.
3.	Verwenden Sie die gewünschte Blättermethode, um Ihre Ansicht des Labyrinths zu bewegen.
4.	Schließen Sie das Blätterübungsfenster, nachdem Sie den blauen Punkt rechts erreicht haben.

##HelpTopicID=359
Pinch-Zoom
Die Pinch-Zoom-Geste bietet eine Zoomfunktion in vielen Anwendungen. Sie können die Pinch-Zoom-Geste verwenden, um bei Windows-Standardanwendungen, die die STRG-SCROLLRAD-Zoomfunktion unterstützen, dieselben Funktionen durchzuführen wie das Scrollrad.

Markieren Sie das Kontrollkästchen "Pinch-Zoom", um die Kneifgeste zum Zoomen zu aktivieren. Sehen Sie das Video an, um zu lernen, wie Sie die Geste ausführen. Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

##HelpTopicID=360
Zoom-Geschwindigkeit
Der Schieberegler für die Zoom-Geschwindigkeit steuert, wie schnell das Fenster als Reaktion auf die Pinch-Zoom-Geste zoomt.

Um langsamer zu zoomen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Langsam.
Um schneller zu zoomen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Schnell.

##HelpTopicID=361
Pivot-Drehen aktivieren
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Gegenstand, zum Beispiel ein Foto, in 90-Grad-Schritten drehen.

Sehen Sie das Video an, um zu lernen, wie Sie diese Geste ausführen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Fingern während der Ausführung der Geste gleich bleibt.

##HelpTopicID=362
Pivot in der rechten Ecke
Um die Funktion "Pivot-Drehen" in der unteren rechten Ecke des TouchPads™ zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen "Pivot in der rechten Ecke". Dies kann bei Ausführung der Pivot-Drehen-Geste mit der linken Hand bequemer sein.

##HelpTopicID=363
ChiralRotate™ aktivieren
Markieren Sie dieses Kästchen, um die ChiralRotate™-Geste zum Drehen von Gegenständen in 90-Grad-Schritten zu verwenden. Beachten Sie, dass die ChiralRotate™-Geste nur bei unterstützten Anwendungen funktioniert.

So verwenden Sie die ChiralRotate™-Geste:

1.	Legen Sie einen Finger auf die linke Zielzone (unten) auf dem TouchPad™.
2.	Gleiten Sie mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten und beginnen Sie mit einer kreisförmigen Bewegung. Um das Objekt im Uhrzeigersinn zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn. Um das Objekt entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger entgegen dem Uhrzeigersinn.
3.	Heben Sie Ihren Finger vom TouchPad™, um zum Zeigemodus zurückzukehren.

##HelpTopicID=364
Drei-Finger-Druck
Wenn dieses Kästchen markiert ist, startet ein Drei-Finger-Druck eine bestimmte Anwendung. Um die Anwendung(en) anzupassen, die gestartet wird/werden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen".

Sehen Sie das Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Drei-Finger-Druck ausführen. Achten Sie darauf, dass sich ein kleiner Abstand zwischen Ihren Fingern befindet, wenn Sie diese Geste ausführen.

##HelpTopicID=365
Berührungsempfindlichkeit
Mit dem Schieberegler für die Berührungsempfindlichkeit können Sie steuern, wie viel Fingerdruck erforderlich ist, um den Zeiger mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu bewegen. Wenn es zu unberechenbaren Zeigerbewegungen kommt, versuchen Sie, den Schieberegler in Richtung Starker Druck zu bewegen. Wenn der Druck nicht registriert wird, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Leichte Berührung.

##HelpTopicID=366
Bildlauf
Die Blätterfunktion ermöglicht Ihnen die Bedienung der Bildlaufleisten eines Fensters, ohne den Zeiger von Ihrer Arbeit weg zu bewegen. Die Blätterfunktion funktioniert mit den meisten bildlauffähigen Fenstern, zum Beispiel Dokumenten, Tabellenkalkulation und großen Digitalbildern.

##HelpTopicID=367
Umgekehrte Blätterrichtung aktivieren
Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Änderung des üblichen Blätterverhaltens. Beim üblichen Blättern bewegt sich die Bildlaufleiste in Richtung der Fingerbewegung. Bei Umkehr der Blätterrichtung bewegt sich das Dokument oder Objekt in Richtung der Fingerbewegung.

##HelpTopicID=368
ChiralScrolling aktivieren
Diese Funktion ermöglicht Ihnen das fortwährende Blättern mit einer zügigigen Kreisbewegung. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert. Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen "ChiralScrolling aktivieren".

So verwenden Sie ChiralScrolling:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist die rechte Seite des TouchPads™ die Zielzone. Wenn Sie nach links oder nach rechts blättern möchten, ist der untere Rand des TouchPads™ die Zielzone.
2.	Bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem ChiralScrolling begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad™ gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen. Hinweis: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.
3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad™.

##HelpTopicID=369
EdgeMotion™ beim Bildlauf aktivieren
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie weiter blättern möchten, wenn Ihr Finger den Rand des TouchPads™ erreicht.

##HelpTopicID=370
Bildlaufbereich
Das Diagramm des Bildlaufbereichs stellt die Oberfläche des TouchPads™ dar. Der kreuzförmig schraffierte Bereich im Diagramm zeigt die Bildlaufbereiche auf der TouchPad™-Fläche.

Wenn Sie Ihren Finger auf das TouchPad™ legen, werden Pfeile entlang dem Rand des TouchPad™-Diagramms angezeigt, um die Position Ihres Finger anzugeben. Wenn sich Ihr Finger in einem aktiven Bildlaufbereich auf dem TouchPad™ befindet, wird der entsprechende Bereich auf dem Diagramm einfarbig.

Sie können die Bildlaufbereiche größer oder kleiner machen, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand des kreuzförmig schraffierten Bereichs ziehen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Blättern auszulösen, machen Sie den Bildlaufbereich größer, indem Sie die Ränder des kreuzförmig schraffierten Bereichs nach innen bewegen. Wenn das Blättern Ihrer Meinung nach zu schnell ausgelöst wird, machen Sie den Bildlaufbereich kleiner.

Wenn der Bildlaufbereich abgegraut ist und nicht angepasst werden kann, stellen Sie sicher, dass vertikales und horizontales Blättern aktiviert ist.

##HelpTopicID=371
Drehen
Die Funktion "Drehen" bietet praktische Gesten für das Drehen von Fotos und anderen Objekten.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
Die PalmCheck™-Funktion schützt vor Betätigen des TouchPads™ durch versehentliches Berühren. Durch PalmCheck™ erkennt das TouchPad™, ob sich Ihre Handfläche darauf befindet oder über die Fläche streift, während Sie tippen, und ignoriert diese Berührung. Dies verhindert unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks.

##HelpTopicID=373
PalmCheck™-Empfindlichkeit
Die PalmCheck™-Empfindlichkeit kann so eingestellt werden, dass sie zu Ihren Tipp- und Zeigegewohnheiten passt.

Wenn das TouchPad™ unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks zeigt, erhöhen Sie die PalmCheck™-Einstellung, indem Sie den Schieberegler in Richtung Maximieren bewegen.

Wenn das TouchPad™ beabsichtigte Bewegungen oder Tippvorgänge nicht erkennt, verringern Sie die PalmCheck™-Einstellung, indem Sie den Schieberegler in Richtung Minimieren bewegen. Nicht erkannte Bewegungen oder Tippvorgänge kommen häufiger vor, wenn sich der Schieberegler im roten Bereich befindet.

##HelpTopicID=374
Momentum™
Die Momentum-Funktion sorgt für eine zügige, schnelle, Trackball-ähnliche Mausbewegung. Sie können den Cursor mit einem schnellen Schnalzen mit dem Finger auf der TouchPad™-Fläche über den gesamten Computerbildschirm bewegen. Momentum verringert die Wiederholungsbewegungen und die Ermüdung, die mit der Bewegung des Cursors über lange Strecken verbunden sind, und bietet gleichzeitig ein flüssiges und natürliches Gefühl, ähnlich wie bei der Verwendung eines Trackballs. Momentum ist ideal für Real Time Strategy (RTS)-Spiele, First Person Shooter (FPS)-Spiele und Role Playing Games (RPG).

##HelpTopicID=375
Gleitentfernung
Mit dem Schieberegler für die Gleitentfernung können Sie einstellen, wie weit der Cursor als Reaktion auf ein Schnalzen des Fingers auf dem TouchPad™ geht. Tippen Sie zum Stoppen des Cursors einmal oder legen Sie Ihren Finger auf die TouchPad™-Fläche.

Um die Gleitentfernung zu erhöhen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Lang, um sie zu verringern, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Kurz.

Abprallen von Bildschirmrand aktivieren
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Cursor innerhalb der Grenzen des Computerbildschirms zu halten. Die Funktion "Abprallen vom Bildschirmrand" erleichtert das Aufrufen von Menüoptionen und Steuerungen, die sich in der Nähe der Ränder des Bildschirms befinden.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
Die EdgeMotion™-Funktion soll Zeigerbewegungen über große Strecken erleichtern. Wenn Ihr Finger den Rand des TouchPads™ erreicht, bewegt sich der Zeiger weiter in dieselbe Richtung, bis Sie Ihren Finger heben.

Die Blätterfunktion unterstützt ebenfalls EdgeMotion™. Um EdgeMotion™ während des Blätterns zu verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen EdgeMotion™ beim Bildlauf aktivieren unter Blättern.

##HelpTopicID=377
EdgeMotion™-Bereich
Das Diagramm des EdgeMotion™-Bereichs im Einstellungen-Fenster stellt die Fläche des TouchPads™ dar. Der kreuzförmig schraffierte Bereich im Diagramm zeigt die EdgeMotion™-Bereiche auf der TouchPad™-Fläche.

Wenn Sie Ihren Finger auf das TouchPad™ legen, werden Pfeile entlang dem Rand des Diagramms des EdgeMotion™-Bereichs angezeigt, um die Position Ihres Fingers anzugeben. Wenn sich Ihr Finger in einem aktiven EdgeMotion™-Bereich auf dem TouchPad™ befindet, wird der entsprechende EdgeMotion™-Bereich auf dem Diagramm einfarbig.

Sie können die EdgeMotion™-Bereiche größer oder kleiner machen, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand des kreuzförmig schraffierten Bereichs ziehen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, EdgeMotion™ auszulösen, machen Sie den EdgeMotion™-Bereich größer, indem Sie die Ränder des kreuzförmig schraffierten Bereichs nach innen bewegen. Wenn EdgeMotion™ zu leicht ausgelöst wird, machen Sie den EdgeMotion™-Bereich kleiner.

##HelpTopicID=378
Geschwindigkeit durch Fingerdruck regulieren
Wenn diese Option markiert ist, wird die EdgeMotion™-Geschwindigkeit danach festgelegt, wie sehr Sie mit Ihrem Finger auf das TouchPad™ drücken. Wenn Sie fester drücken, wird die Bildlaufgeschwindigkeit erhöht.

Konstante Geschwindigkeit
Wenn diese Option markiert ist, bewegt sich der Zeiger immer mit einer konstanten, angegebenen Geschwindigkeit, wenn sich der Finger im EdgeMotion™-Bereich befindet.

##HelpTopicID=379
Zugänglichkeit
Mit der Zugänglichkeitsfunktion können Sie angeben, wie der Zeiger auf Zeigeaktionen reagiert, zum Beispiel wenn der Zeiger in einem Fenster gehalten wird, die Geschwindigkeit der Bewegung verlangsamt wird oder die Richtung der Zeigerbewegung eingeschränkt wird.

##HelpTopicID=380
Klebrige Ränder aktivieren
Diese Option beschränkt den Zeiger auf das aktive Fenster. Wenn Sie das erste Mal versuchen, den Zeiger außerhalb des Fensters zu bewegen, stoppt er am Rand. Wenn Sie es ein zweites Mal versuchen, kann der Zeiger das Fenster verlassen.

Das Stoppen des Zeigers am Fensterrand erleichtert den Zugriff auf Steuerungen, die in der Nähe der Ränder eines Fensters liegen. Um zum Beispiel ein Fenster zu schließen oder seine Größe zu ändern, können Sie den Zeiger schnell in die allgemeine Richtung des Feldes "Schließen" oder des Randes des Fensters bewegen und der Zeiger stoppt genau am Rand.

##HelpTopicID=381
Langsame Bewegung aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Geschwindigkeit des Zeigers verringern, um die Zeigegenauigkeit zur Feinpositionierung zu verbessern.

##HelpTopicID=382
Eingeschränkte Bewegung aktivieren
Mit dieser Funktion können Sie nur horizontale oder vertikale Bewegungen des Zeigers auf dem Bildschirm erzwingen. Diese Funktion ist bei Verwendung eines Zeichenprogramms am nützlichsten.

##HelpTopicID=383
Tippen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, führt ein Tippen die Aktionen der linken Maustaste aus. Wenn Sie die Markierung von diesem Kontrollkästchen entfernen, können Sie nur mit den TouchPad™-Tasten klicken.

Tippen bedeutet schnelles Berühren und anschließendes Heben Ihres Fingers von der TouchPad™-Fläche. Ein leichtes, schnelles Tippen funktioniert am besten. Sehr hartes oder langsames Tippen ist weniger effektiv. Tippen Sie einmal für einen Einmalklick, oder zweimal schnell hintereinander für einen Doppelklick.

##HelpTopicID=384
Weiterziehen
Wenn diese Funktion ausgewählt ist, können Objekte mithilfe mehrerer Fingerstriche lange Strecken über den Bildschirm gezogen werden. Wenn die Funktion "Weiterziehen" ausgewählt ist, bleibt die Ziehen-Aktion aktiv, wenn Sie Ihren Finger vom TouchPad™ heben. Tippen Sie erneut auf das TouchPad™, um das Objekt fallen zu lassen und das Ziehen zu beenden.

##HelpTopicID=385
Tippzonen aktivieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie jeder Ecke des TouchPads™ eine bestimmte Aktion oder einen Shortcut zuweisen. Bei Tippen in eine der Tippzonen wird die angegebene Aktion durchgeführt. Dies spart normalerweise Zeit und Klicks.

##HelpTopicID=386
Konfigurieren
Wählen Sie aus dem Listenfeld eine Aktion, die Sie einer Tippzone zuweisen. Viele Aktionen erfordern keine zusätzliche Konfiguration. Wenn jedoch weitere Informationen erforderlich sind, ist die Schaltfläche "Konfigurieren" aktiviert. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche "Konfigurieren" klicken, um die Konfiguration der Aktion anzuzeigen oder zu ändern.
Tippzonen können eine Vielzahl von Aktionen zugewiesen werden. Möglicherweise sind zusätzliche Aktionen verfügbar, wenn Sie eine Plug-In-Fremdsoftware für das TouchPad™ installiert haben. Wenn die Listenfeldoptionen abgegraut sind und nicht ausgewählt werden können, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Tippzonen aktivieren markiert ist.

##HelpTopicID=387
Klicken
Standardmäßig fungieren die Tasten als Maustasten für dieses Zeigegerät. Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, sind die Tasten deaktiviert und das Drücken hat keine Auswirkung. Tippen ist die einzige Möglichkeit, mit Ihrem Zeigegerät zu klicken.

Sie können auch eine andere Aktion angeben, die ausgeführt wird, wenn Sie eine Taste drücken. Sie können zum Beispiel festlegen, dass die rechte Taste zu einer Webseite in Ihrem Standard-Browser geht. Jedes Mal, wenn Sie mit der rechten Taste auf Ihrem Zeigegerät klicken, wird Ihr Web-Browser automatisch geöffnet und die angegebene Seite wird geladen.

##HelpTopicID=388
Tastenaktion
Wählen Sie eine Aktion aus dem Dropdown-Menü, um sie der gewünschten Taste zuzuweisen. Die ausgewählte Aktion erfolgt jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken.

##HelpTopicID=389
Verwendung des Eigenschaften-Fensters
Das Eigenschaften-Fenster ermöglicht Ihnen die Personalisierung Ihrer Einstellungen für das Zeigegerät. Verwenden Sie den Menübaum, um die anpassbaren Funktionen aufzurufen. Klicken Sie auf den Pfeil neben einer Funktion oder doppelklicken Sie darauf, um die Optionen anzuzeigen.

Funktionen aktivieren und deaktivieren
Markieren Sie das Feld, um eine Funktion zu aktivieren; entfernen Sie die Markierung des Feldes, um sie zu deaktivieren.

Einstellungen
Wenn die ausgewählte Funktion ein Einstellungen-Symbol anzeigt, das markiert wird, wenn Sie mit dem Zeiger darüber gehen, können Sie auf den Namen der Funktion klicken oder doppelklicken, um ihre Einstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie nicht auf ein Einstellungen-Symbol klicken können, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen der Funktion und alle übergeordneten Kontrollkästchen markiert sind.

Hilfe
Sie können auf das Fragezeichen-Symbol und die Schaltfläche "Hilfe" klicken, um Hilfeinformationen anzuzeigen.

Schließen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Schließen" im Einstellungen-Fenster schließt das Fenster. Die Änderungen werden erst nach Klicken auf Übernehmen oder OK im Eigenschaften-Fenster dauerhaft.

Voreinstellungen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Voreinstellungen" im Eigenschaften-Fenster stellt die werkseitigen Werte für alle TouchPad™-Einstellungen wieder her.

Die Schaltfläche "Voreinstellungen" im Einstellungen-Fenster stellt die werkseitigen Werte für alle TouchPad™-Einstellungen im aktuellen Fenster wieder her. Die Änderungen werden erst nach Klicken auf Übernehmen oder OK im Eigenschaften-Fenster dauerhaft.

OK-Schaltfläche
Die Schaltfläche "OK" speichert Ihre Änderungen und schließt das Eigenschaften-Fenster.

Abbrechen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Abbrechen" schließt das Eigenschaften-Fenster, ohne Änderungen zu speichern.

Übernehmen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Übernehmen" speichert Ihre Änderungen, lässt aber das Eigenschaften-Fenster offen, damit Sie weitere Änderungen vornehmen können.

##HelpTopicID=390
Blättergeschwindigkeit
Mit dem Schieberegler für die Blättergeschwindigkeit können Sie die Geschwindigkeit beim Blättern anpassen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um schneller zu blättern.

##HelpTopicID=391
Zeigen
Auf den Seiten mit den Einstellungen für das Zeigen können Sie angeben, wie der Cursor auf Ihre Zeige- und Auswahlaktionen reagiert.

##HelpTopicID=392
Berührungsempfindlichkeit
Mit dem Schieberegler für die Berührungsempfindlichkeit können Sie einstellen, wie viel Fingerdruck aufgewandt werden muss, bevor das TouchPad™ reagiert.

Wenn Ihr Zeiger beim Bewegen oder Klicken unberechenbar reagiert oder Sie in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten, verringern Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schieberegler in Richtung Starker Druck bewegen.

Wenn Sie zu stark drücken müssen, um das TouchPad™ zu betätigen, oder wenn das TouchPad™ nicht immer auf Ihr Tippen reagiert, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, indem Sie den Schieberegler in Richtung Leichte Berührung bewegen.

##HelpTopicID=393
Tippzonen
Das Diagramm der Tippzonen stellt die Oberfläche des TouchPads™ dar. Der kreuzförmig schraffierte Bereich im Diagramm zeigt die Tippzonen auf der TouchPad™-Fläche. Wenn Sie Ihren Finger auf das TouchPad™ legen, werden Pfeile entlang dem Rand des TouchPad™-Diagramms angezeigt, um die Position Ihres Finger anzugeben. Wenn sich Ihr Finger in einer aktiven Tippzone auf dem TouchPad™ befindet, wird der entsprechende Tippzonenbereich auf dem Diagramm einfarbig.

Sie können die Tippzonenbereiche größer oder kleiner machen, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate in den Ecken der kreuzförmig schraffierten Bereiche ziehen. Wenn Sie Probleme haben, eine Tippzonenaktion auszulösen, machen Sie den Tippzonenbereich größer. Wenn eine Tippzonenaktion zu schnell ausgelöst wird, machen Sie den Tippzonenbereich kleiner.

Wenn die Tippzonen abgegraut sind und nicht angepasst werden können, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Tippzonen aktivieren markiert ist.

##HelpTopicID=394
Zum Auswählen drücken
Die Funktion "Zum Auswählen drücken" ermöglicht Ihnen die Verwendung von Tipp- und Drückbewegungen zum Ausführen von Mausklicks.

Tippen oder Drücken auf die Spitze des Zeigestifts entspricht dem Klicken mit der linken Maustaste. Tippen oder Drücken kann jedoch schneller und bequemer sein als die Verwendung der Maustaste.

Tippen bedeutet schnelles Schlagen und anschließendes Lösen Ihres Fingers von der Oberseite des Zeigestifts. Ein leichtes, schnelles Tippen funktioniert am besten. Sehr hartes oder langsames Tippen ist weniger effektiv. Tippen Sie einmal für einen Einmalklick, oder zweimal schnell hintereinander für einen Doppelklick.

Drücken bedeutet schnelles Herunterdrücken auf der Spitze des Zeigestifts mit Ihrem Finger. Ein leichtes, bewusstes Drücken funktioniert am besten. Drücken Sie gerade nach unten, um Klicken und Halten der Maustaste zu simulieren. Drücken Sie gerade nach unten und dann zur Seite, um zu klicken und in eine beliebige Richtung zu ziehen. Lösen Sie den Druck, wenn Sie die Maustaste loslassen möchten.

Die physikalischen Tasten können ebenfalls zum Klicken verwendet werden. Wenn Sie die Markierung von diesem Kontrollkästchen entfernen, können Sie nur mit den physikalischen Tasten klicken.

##HelpTopicID=395
Nur zum Auswählen drücken
Wenn diese Option markiert ist, wird beim Drücken auf die Spitze des Zeigestifts das Objekt ausgewählt, aber nicht geöffnet oder bewegt.

Zum Auswählen für das Ziehen drücken
Wenn diese Option markiert ist, wird beim Drücken auf die Spitze des Zeigestifts das Objekt ausgewählt und es bleibt ausgewählt, so dass Sie es mit dem Zeigestift bewegen können. Dies entspricht dem Gedrückthalten der linken Maustaste.

##HelpTopicID=396
Zum Auswählen drücken bedeutet Primärklick
Wenn diese Option markiert ist, wird beim Drücken des Zeigestifts dieselbe Aktion wie bei einem primären Mausklick durchgeführt.

Zum Auswählen drücken bedeutet Sekundärklick
Wenn diese Option markiert ist, wird beim Drücken des Zeigestifts dieselbe Aktion wie bei einem sekundären Mausklick durchgeführt.

##HelpTopicID=397
Tempo
Der Schieberegler für das Tempo stellt ein, wie schnell Sie auf den Zeigestift drücken müssen, damit es als Aktion "Zum Auswählen drücken" betrachtet wird. Passen Sie den Schieberegler für das Tempo so lange an, bis das Drücken problemlos registriert wird. Wenn kein Drücken erfolgt, bewegen Sie ihn in Richtung Schnell. Wenn das Drücken zu häufig erfolgt, bewegen Sie ihn in Richtung langsam.

##HelpTopicID=398
Berührungsempfindlichkeit
Mit den Einstellungen für die Berührungsempfindlichkeit können Sie steuern, wie viel Druck Sie auf den Zeigestift ausüben müssen, um den Zeiger mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu bewegen.

##HelpTopicID=399
Drei-Finger-Flick
Die Drei-Finger-Flick-Geste verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können den Drei-Finger-Flick verwenden, um das Internet zu durchsuchen oder um durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster zu blättern. Sie können den Drei-Finger-Flick auch verwenden, um den Diashow-Modus Ihres Fotoanzeigeprogramms aufzurufen oder zu beenden. Markieren Sie dieses Kästchen, um die Verwendung des Drei-Finger-Flick für Navigation und Diashows zu aktivieren.

Sehen Sie das Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Drei-Finger-Flick ausführen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger leicht getrennt sind, wenn Sie diese Geste ausführen.

##HelpTopicID=400
Horizontaler Drei-Finger-Flick
Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach rechts oder links, um in einem Fotoanzeige- oder Internet-Browser-Fenster vorwärts oder rückwärts zu blättern.

##HelpTopicID=401
Vertikaler Drei-Finger-Flick
Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach oben, um den Diashow-Modus zu starten. Gleiten Sie mit Ihren Fingern nach unten, um den Diashow-Modus zu stoppen.

##HelpTopicID=402
Verwenden Sie den Schieberegler, um die EdgeMotion™-Geschwindigkeit einzustellen. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Schnell, und um sie zu verringern, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Langsam.

##HelpTopicID=403
Wenn "Langsame Bewegung" aktiviert ist, können sie eine Taste aus dem Listenfeld auswählen, durch die die Funktion aktiviert wird. Um "Langsame Bewegung" zu verwenden, halten Sie die angegebene Taste gedrückt, während Sie den Zeiger bewegen.

##HelpTopicID=404
Wenn "Eingeschränkte Bewegung" aktiviert ist, können sie eine Taste aus dem Listenfeld auswählen, durch die die Funktion aktiviert wird. Um "Eingeschränkte Bewegung" zu verwenden, halten Sie die angegebene Taste gedrückt, während Sie den Zeiger bewegen. Die anfängliche Richtung der Zeigerbewegung bestimmt die erlaubte Bewegungsrichtung, so lange Ihr Finger auf dem TouchPad™ bleibt.

##HelpTopicID=405
Abdecken-Geste
Diese Geste löscht Ihren Desktop durch Minimierung aller offenen Fenster. Wenn Sie diese Geste wiederholen, werden die Fenster wiederhergestellt.

So verwenden Sie die Abdecken-Geste:

1.	Legen Sie Ihre vier Finger flach auf das TouchPad™, so dass ein Großteil davon abgedeckt ist.
2.	Halten Sie Ihre Finger ruhig, bis die Fenster minimiert oder wiederhergestellt sind.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.

##HelpTopicID=406
Smart Check-Einstellungen können unerwünschtes TouchPad™-Verhalten verringern. Klicken Sie auf die einzelnen Funktionen, um nähere Informationen zu erhalten.

##HelpTopicID=407
Sie können irgendwo auf das ClickPad drücken, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick durchzuführen.

Standardmäßig wird durch Drücken eine Fingers nach unten ein primärer Klick ausgeführt. Durch Drücken von zwei Fingern nach unten führen Sie einen sekundären Klick aus. Durch Drücken von drei Fingern nach unten führen Sie einen Mittelklick aus. Wählen Sie Zwei-Finger-Klick und Drei-Finger-Klick, um es wie gewünscht zu konfigurieren.

##HelpTopicID=408
Um einen Ein-Finger-Klick auszuführen, drücken Sie einen Finger auf der ClickPad-Fläche nach unten, bis Sie spüren, dass sich diese senkt. Ein Ein-Finger-Klick entspricht dem Klicken mit der primären (linken) Maustaste.

##HelpTopicID=409
Standardmäßig führt ein Ein-Finger-Klick unten links auf dem ClickPad dieselbe Aktion aus wie ein sekundärer (rechter) Mausklick.

Die von einem Ein-Finger-Eck-Klick durchgeführte Aktion ist konfigurierbar. Um eine andere Aktion zuzuweisen, wählen Sie eine Aktion aus der Liste.

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Wenn Sie die Konfiguration für Linkshänder haben, klicken Sie unten links auf das ClickPad.

##HelpTopicID=410
Um den Randbegrenzungsabstand einzustellen, verwenden Sie den Schieberegler. Wenn Sie weiter scrollen möchten, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Max. Wenn Sie eine kürzere Entfernung scrollen möchten, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Min. Wenn sich der Schieberegler nicht bewegt, vergewissern Sie sich, dass „Klebrige Ränder aktivieren“ ausgewählt ist.

##HelpTopicID=411
Blättern mit einem Finger
Sie können senkrecht blättern.

Klicken Sie auf das Fenster oder Element, in dem Sie blättern möchten, und gleiten Sie mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten entlang dem rechten Rand des TouchPads, um vertikal zu blättern.

Wenn das Blättern nicht reagiert, überprüfen Sie, ob Sie das entsprechende Kontrollkästchen markiert haben und ob das Fenster oder das Element, auf das Sie geklickt haben, bildlauffähig ist. Falls die Probleme weiter bestehen, prüfen Sie die Einstellungen unter Bildlaufbereich.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
Mit der ChiralScrolling™-Funktion können Sie fortwährend mit einer zügigen Kreisbewegung blättern. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen ChiralScrolling aktivieren.

So verwenden Sie ChrialScrolling:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist die rechte Seite des TouchPad die Zielzone.
2.	Bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem ChiralScrolling begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen.

HINWEIS: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.

3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=413
Das obige Diagramm stellt die Oberfläche des TouchPad dar. Der kreuzförmig schraffierte Bereich im Diagramm zeigt die Bildlaufbereiche auf der TouchPad-Fläche.

Wenn Sie Ihren Finger auf das TouchPad legen, werden Pfeile entlang dem Rand des TouchPad-Diagramms angezeigt, um die Position Ihres Finger anzugeben. Wenn sich Ihr Finger in einem aktiven Bildlaufbereich auf dem TouchPad befindet, wird der entsprechende Bereich auf dem Diagramm einfarbig. Sie können die Bildlaufbereiche größer oder kleiner machen, indem Sie eines der kleinen schwarzen Quadrate am Rand des kreuzförmig schraffierten Bereichs ziehen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Blättern auszulösen, versuchen Sie, den Bildlaufbereich größer zu machen, indem Sie die Ränder des kreuzförmig schraffierten Bereichs nach innen bewegen. Wenn das Blättern Ihrer Meinung nach zu schnell ausgelöst wird, versuchen Sie, den Bildlaufbereich kleiner zu machen.

Wenn die Bildlaufbereiche abgegraut sind und nicht angepasst werden können, überprüfen Sie, ob die Blätterfunktion aktiviert ist.

So aktivieren Sie das Blättern:

1.	Wählen Sie Blättern im Menübaum auf der linken Seite.
2.	Wählen Sie die gewünschte Blättermethode und aktivieren Sie das vertikale Blättern.

##HelpTopicID=414
Klicken
Standardmäßig fungieren die Tasten als Maustasten für dieses Zeigegerät. 

Sie können auch eine andere Aktion angeben, die ausgeführt wird, wenn Sie eine Taste drücken. Sie können zum Beispiel festlegen, dass die rechte Taste zu einer Webseite in Ihrem Standard-Browser geht. Jedes Mal, wenn Sie mit der rechten Taste auf Ihrem Zeigegerät klicken, wird Ihr Web-Browser automatisch geöffnet und die angegebene Seite wird geladen.

##HelpTopicID=415
Erweiterte Filter
Um unbeabsichtigte Zeigerbewegung und unbeabsichtigtes Tippen zu minimieren, fordern die erweiterten Filter für den versehentlichen Kontakt, dass das Zeigen und Tippen in der Startzone beginnt. Die Startzone ist ein rechteckiger Bereich in der Mitte des TouchPads™. Der Startzonenbereich kann durch Klicken auf das Thema "Startzonengröße" im Menübaum angepasst werden. Um das Timing der Filteraktivierung anzupassen, wählen Sie das Thema "Filteraktivierungszeit" im Menübaum.

Zeigen auf Zone beschränken
Wenn diese Option ausgewählt ist, muss sich Ihr Finger in der Startzone befinden, bevor die Bewegung den Zeiger beeinflusst. Der Kontakt mit dem TouchPad™ wird ignoriert, bis sich Ihr Finger in der Startzone befindet. Nach Initiierung der Zeigerbewegung funktioniert das TouchPad™ normal, bis das TouchPad™ für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Um das Timing der Filteraktivierung anzupassen, wählen Sie das Thema "Filteraktivierungszeit" im Menübaum.

Tippen auf Zone beschränken
Wenn diese Option ausgewählt ist, muss das Tippen in der Startzone initiiert werden. Tippen, das außerhalb der Startzone initiiert wird, wird unterdrückt. Dieser Filter ist nur aktiv, wenn das TouchPad™ für die angegebene Zeit inaktiv war. Um das Timing der Filteraktivierung anzupassen, wählen Sie das Thema "Filteraktivierungszeit" im Menübaum.

##HelpTopicID=416
Mit dem Schieberegler "Filteraktivierungszeit" können Sie anpassen, wann die erweiterten Filter aktiviert werden. Um die Dauer der Zeit zu erhöhen, die vergehen muss, bevor die erweiterten Filter aktiviert werden, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung 5 Sekunden. Um die Dauer der Zeit zu verringern, die vergehen muss, bevor die erweiterten Filter aktiviert werden, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung 0 Sekunden.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-erweiterter
Einstellungen zur Eindämmung des versehentlichen Kontakts können dazu beitragen, unerwünschtes TouchPad™-Verhalten zu verringern. Nähere Informationen finden Sie unter der jeweiligen Einstellung.

##HelpTopicID=418
Die PalmCheck™.Funktion schützt vor Betätigen des TouchPads™ durch versehentliches Berühren. Durch PalmCheck™ erkennt das TouchPad™, ob sich Ihre Handfläche darauf befindet oder über die Fläche streift, während Sie tippen. Dies verhindert unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks.

Wenn das TouchPad™ unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks zeigt, erhöhten Sie die PalmCheck™-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach rechts in Richtung Max bewegen. Wenn das TouchPad™ beabsichtigte Bewegungen oder Tippvorgänge nicht erkennt, verringern Sie die PalmCheck™-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach links in Richtung Aus bewegen. Nicht erkannte Bewegungen oder Tippvorgänge kommen häufiger vor, wenn sich der Schieberegler in der Nähe von Max befindet.

##HelpTopicID=419
Standardmäßig führt ein Ein-Finger-Klick unten links auf dem ClickPad dieselbe Aktion aus wie ein sekundärer (rechter) Mausklick.

Die von einem Ein-Finger-Eck-Klick durchgeführte Aktion ist konfigurierbar. Um eine andere Aktion zuzuweisen, wählen Sie eine Aktion aus der Liste.

Einige Aktionen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Falls weitere Informationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert oder ein Dialogfeld wird angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken, um Ihre Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Wenn Sie die Konfiguration für Linkshänder haben, klicken Sie unten links auf das ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense ist die Accidental Contact Mitigation-Technologie für die fortschrittlichen Bildsensoren von Synaptics. Die Einstellungen können unerwünschtes TouchPad-Verhalten verringern. Nähere Informationen finden Sie unter der jeweiligen Einstellung.

##HelpTopicID=421
Die SmartSense-Funktion schützt vor Betätigen des TouchPads durch versehentliches Berühren. Durch SmartSense erkennt das TouchPad, ob sich Ihre Handfläche darauf befindet oder über die Fläche streift, während Sie tippen. Dies verhindert unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks.

Wenn das TouchPad™ unerwünschte Zeigerbewegungen oder Klicks zeigt, erhöhten Sie die SmartSense-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach rechts in Richtung Max bewegen. Wenn das TouchPad™ beabsichtigte Bewegungen oder Tippvorgänge nicht erkennt, verringern Sie die SmartSense-Einstellung, indem Sie den Schieberegler nach links in Richtung Aus bewegen. Nicht erkannte Bewegungen oder Tippvorgänge kommen häufiger vor, wenn sich der Schieberegler in der Nähe von Max befindet.

##HelpTopicID=422
Trägheit aktivieren
Markieren Sie diese Option, um weiter zu scrollen, nachdem der Kontakt mit dem TouchPad™ unterbrochen wurde. Sobald dies ausgewählt ist, können Sie Randbegrenzung oder Momentum-Scrollenaktivieren.

##HelpTopicID=423
Momentum-Scrollen aktivieren
Wenn diese Option markiert ist, können Sie eine „Flick“-Bewegung verwenden, um mit dem Scrollen zu beginnen. Das Scrollen wird fortgesetzt, nachdem der Kontakt mit dem TouchPad™ unterbrochen wurde.

##HelpTopicID=424
Um den Abstand für das Momentum-Scrollen einzustellen, verwenden Sie den Schieberegler. Wenn Sie weiter scrollen möchten, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Maximieren. Wenn Sie eine kürzere Entfernung scrollen möchten, bewegen Sie den Schieberegler in Richtung Minimieren.

##HelpTopicID=425
Vertikalen Vier-Finger-Flick aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, minimiert ein Vier-Finger-Flick nach unten oder nach oben die Fenster auf Ihrem Desktop oder stellt sie wieder her.

So minimieren Sie die Fenster auf Ihrem Desktop oder stellen sie wieder her:

1.	Legen Sie vier Finger in die Nähe des oberen oder unteren TouchPad™-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung senkrecht in Richtung des anderen Randes.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Führen Sie einen weiteren Vier-Finger-Flick durch, um die Fenster auf Ihrem Desktop wiederherzustellen.

##HelpTopicID=426
Wenn diese Option ausgewählt ist, aktiviert ein schnelles Gleiten mit einem Finger vor und zurück über das TouchPad ein deaktiviertes Gerät.

##HelpTopicID=427
Blättern durch Kreisbewegungen 
Mit der Blättern durch Kreisbewegungen™-Funktion können Sie fortwährend mit einer zügigen Kreisbewegung blättern. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Blättern durch Kreisbewegungen aktivieren.

So verwenden Sie Blättern durch Kreisbewegungen:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist die rechte Seite des TouchPad die Zielzone. Wenn Sie nach links oder nach rechts blättern möchten, ist der untere Rand des TouchPad die Zielzone.
2.	Bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem Blättern durch Kreisbewegungen begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen.

HINWEIS: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.

3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad.

##HelpTopicID=428
Blättern durch Kreisbewegungen aktivieren
Diese Funktion ermöglicht Ihnen das fortwährende Blättern mit einer zügigigen Kreisbewegung. Die Blättergeschwindigkeit wird durch die Fingergeschwindigkeit gesteuert. Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen "Blättern durch Kreisbewegungen aktivieren".

So verwenden Sie Blättern durch Kreisbewegungen:

1.	Legen Sie einen Finger auf die Ziel-Zone. Wenn Sie nach oben oder nach unten blättern möchten, ist die rechte Seite des TouchPads™ die Zielzone. Wenn Sie nach links oder nach rechts blättern möchten, ist der untere Rand des TouchPads™ die Zielzone.
2.	Bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie blättern möchten, und beginnen Sie dann damit, Ihren Finger im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn im Kreis zu bewegen. Sobald Sie mit dem Blättern durch Kreisbewegungen begonnen haben, können Sie mit Ihrem Finger an einen beliebigen Ort auf dem TouchPad™ gehen, während Sie weiterhin kreisförmige Bewegungen ausführen. Hinweis: Um die Blätterrichtung zu ändern, bewegen Sie Ihren Finger einfach in die entgegengesetzte Richtung. Sie blättern dann in die andere Richtung.
3.	Um mit dem Blättern aufzuhören und wieder in den Zeigemodus zurückzukehren, heben Sie Ihren Finger vom TouchPad™.

##HelpTopicID=429
Blättern mit zwei Fingern
Die Funktion "Blättern mit zwei Fingern" ermöglicht es Ihnen, überall auf dem TouchPad vertikal oder horizontal zu blättern. Legen Sie zwei Finger auf das TouchPad und gleiten Sie mit ihnen in die gewünschte Richtung. Sie müssen sich zum Blättern nicht in einem Bildlaufbereich befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Finger etwas voneinander entfernt sind. Heben Sie beide Finger vom TouchPad, um mit dem Blättern aufzuhören.

##HelpTopicID=430
Kneif-Zoom
Die Kneif-Zoom-Geste bietet eine Zoomfunktion in vielen Anwendungen. Sie können die Kneif-Zoom-Geste verwenden, um bei Windows-Standardanwendungen, die die STRG-SCROLLRAD-Zoomfunktion unterstützen, dieselben Funktionen durchzuführen wie das Scrollrad.

Markieren Sie das Kontrollkästchen "Kneif-Zoom", um die Kneifgeste zum Zoomen zu aktivieren. Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

##HelpTopicID=431
Pivot-Drehen aktivieren
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Gegenstand, zum Beispiel ein Foto, in 90-Grad-Schritten drehen.

Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Fingern während der Ausführung der Geste gleich bleibt.

##HelpTopicID=432
Drei-Finger-Druck
Wenn dieses Kästchen markiert ist, startet ein Drei-Finger-Druck eine bestimmte Anwendung. Um die Anwendung(en) anzupassen, die gestartet wird/werden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen".

Achten Sie darauf, dass sich ein kleiner Abstand zwischen Ihren Fingern befindet, wenn Sie diese Geste ausführen.

##HelpTopicID=433
Drei-Finger-Flick
Die Drei-Finger-Flick-Geste verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können den Drei-Finger-Flick verwenden, um das Internet zu durchsuchen oder um durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster zu blättern. Sie können den Drei-Finger-Flick auch verwenden, um den Diashow-Modus Ihres Fotoanzeigeprogramms aufzurufen oder zu beenden.  Markieren Sie dieses Kästchen, um die Verwendung des Drei-Finger-Flick für Navigation und Diashows zu aktivieren.

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger leicht getrennt sind, wenn Sie diese Geste ausführen.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Sie können Klicken-und-Ziehen mit einem Finger ausführen, um ein ausgewähltes Element zu bewegen.

So führen Sie eine Klicken-und-Ziehen-Geste mit einem Finger aus:
1.	Verwenden Sie Ihren Cursor, um das Element zu markieren, das Sie bewegen möchten.
2.	Drücken Sie mit einem Finger auf das ClickPad.
3.	Halten Sie das ClickPad gedrückt, während Sie das ausgewählte Element zum gewünschten Ort ziehen.
4.	Heben Sie Ihren Finger vom ClickPad, wenn Sie das Element loslassen möchten.

##HelpTopicID=437
Sie können Klicken-und-Ziehen mit zwei Fingern ausführen, um das Äquivalent zum Klicken-und-Ziehen mit der rechten physikalischen Taste auszuführen.

So führen Sie eine Klicken-und-Ziehen-Geste mit zwei Fingern aus:

1.	Verwenden Sie Ihren Cursor, um das Element zu markieren, das Sie bewegen möchten. 
2.	Drücken Sie mit zwei Fingern auf das ClickPad.
3.	Halten Sie das ClickPad gedrückt, während Sie das ausgewählte Element zum gewünschten Ort ziehen.
4.	Heben Sie Ihre Finger vom ClickPad, wenn Sie das Element loslassen möchten.
##HelpTopicID=438
Sie können irgendwo auf das ClickPad drücken, um einen primären, sekundären oder mittleren Tastenklick durchzuführen.

Standardmäßig wird durch Drücken eine Fingers nach unten ein primärer Klick ausgeführt. Durch Drücken von zwei Fingern nach unten führen Sie einen sekundären Klick aus. Durch Drücken von drei Fingern nach unten führen Sie einen Mittelklick aus.

##HelpTopicID=439
Drei-Finger-Flick
Der vertikale und horizontale Drei-Finger-Flick bietet praktische Shortcuts für das Wechseln zwischen Anwendungen und die Minimierung oder Wiederherstellung Ihres Desktops.

##HelpTopicID=440
Vertikalen Drei-Finger-Flick aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, minimiert ein Drei-Finger-Flick nach unten die Fenster auf Ihrem Desktop oder stellt sie wieder her. Ein Drei-Finger-Flick nach oben öffnet den Anwendungs-Switcher.

So minimieren Sie die Fenster auf Ihrem Desktop:

1.	Legen Sie drei Finger in die Nähe des oberen TouchPad™-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung unterer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Wiederholen Sie die Geste, um die Fenster auf Ihrem Desktop wiederherzustellen.

So öffnen Sie den Aero 3D-Anwendungs-Switcher:

1.	Legen Sie drei Finger in die Nähe des unteren TouchPad™-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung oberer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad™.
4.	Der Aero 3D-Anwendungs-Switcher wird geöffnet.
5.	Um durch die Anwendung zu blättern, gleiten Sie mit drei Fingern horizontal.
6.	Wenn die gewünschte Anwendung markiert ist, tippen Sie auf das TouchPad™, um zu ihr zu wechseln.

##HelpTopicID=441
Tasten
Standardmäßig fungieren die Tasten als Maustasten für dieses Zeigegerät. Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, sind die Tasten deaktiviert und das Drücken hat keine Auswirkung. Tippen ist die einzige Möglichkeit, mit Ihrem Zeigegerät zu klicken.

##HelpTopicID=442
Tippen mit zwei Fingern
Tippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf eine beliebige Stelle auf dem TouchPad, um dieselbe Aktion wie mit einem sekundären (rechten) Mausklick durchzuführen. Achten Sie darauf, dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand vorhanden ist, wenn Sie das Tippen mit zwei Fingern durchführen.

##HelpTopicID=443
TrackPoint- und Tastastureingabe priorisisieren
Bei Priorisierung der TrackPoint- und Tastatureingabe wird für kurze Zeit vorübergehend der Kontakt auf dem Touchpad nach der Eingabe auf dem TrackPoint oder der Tastatur ignoriert.

##HelpTopicID=444
Tasten
Tastenspezifische Parameter einstellen

##HelpTopicID=445
Rechte Tastenzone
Passen Sie die Größe der rechten Tastenzone auf der TouchPad-Fläche an.

##HelpTopicID=446
Drei-Finger-Flick
Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie „Drei-Finger-Flick“.
So minimieren Sie die Fenster auf Ihrem Desktop:
1.	Legen Sie drei Finger in die Nähe des oberen TouchPad-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung unterer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad.
4.	Wiederholen Sie die Geste, um die Fenster auf Ihrem Desktop wiederherzustellen.

So öffnen Sie den Anwendungs-Switcher:
1.	Legen Sie drei Finger in die Nähe des unteren TouchPad-Randes. Zwischen Ihren Fingern sollte ein kleiner Abstand sein.
2.	Schnalzen Sie mit Ihren Fingern in einer zügigen, geraden Bewegung in Richtung oberer Rand.
3.	Heben Sie Ihre Finger vom TouchPad.
4.	Der Anwendungs-Switcher wird geöffnet.
5.	Um durch die Anwendungen zu blättern, gleiten Sie mit drei Fingern horizontal. Wenn die gewünschte Anwendung markiert ist, bewegen Sie den Cursor zur gewünschten Anwendung und klicken Sie, um sie auszuwählen.

Horizontaler Drei-Finger-Flick:
Horizontale Drei-Finger-Flicks navigieren nach oben und unten in einem Dokument und vor und zurück in Windows Explorer. Ein Drei-Finger-Flick nach rechts navigiert vorwärts oder eine Seite nach oben und ein Drei-Finger-Flick nach links navigiert zurück oder eine Seite nach unten.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Aktivieren Sie die Smart Detector-Funktion, um eine versehentliche Cursorbewegung zu verhindern. Um das Zeigen zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten oder beginnen Sie mit dem Zeigen in der bezeichneten Aktivierungsregion. Während des Tippens wird das Zeigen automatisch unterdrückt, außer das Zeigen beginnt in der Aktivierungsregion.
Die Aktivierungsregion befindet sich standardmäßig oben in der Mitte des TouchPads. Um den Ort des aktiven Bereichs anzupassen, klicken Sie auf den Kreis und ziehen Sie ihn. Um die Größe des aktiven Bereichs anzupassen, wählen Sie eine der vorher eingestellten Größen oder wählen Sie „Anpassen“ und geben Sie eine Größe an, indem Sie den Schieberegler einstellen.

##HelpTopicID=448
Wenn Kontakt nach Eingabe auf Zone begrenzen ausgewählt ist, deaktiviert eine Eingabe das Touchpad, bis Sie mit dem Zeigen, Tippen oder Gesten in der Startzone beginnen.
Wenn der Kontakt in der Startzone initiiert ist, funktioniert das Touchpad normal, bis eine erneute Eingabe erfolg.

##HelpTopicID=449
EdgeMotion-Geschwindigkeit einstellen
Sie können die EdgeMotion-Geschwindigkeit durch Einstellen des Schiebereglers zwischen Langsam und Schnell auswählen.

Wenn die Bedienelemente auf dieser Seite abgegraut sind und nicht eingestellt werden können, sollen Sie sicherstellen, das EdgeMotion aktiviert ist. Um EdgeMotion zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie EdgeMotion im Menübaum links.
2.	Wählen Sie eine der Optionen für EdgeMotion ausführen.
3.	Wählen Sie die EdgeMotion-Geschwindigkeit aus dem Menübaum, um zu dieser Seite zurückzukehren.

##HelpTopicID=451
Drei-Finger-Flick
Die Drei-Finger-Flick-Geste verbessert die Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie können den Drei-Finger-Flick verwenden, um das Internet zu durchsuchen oder um durch Fotos in einem Fotoanzeigefenster zu blättern.

Sehen Sie das Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Drei-Finger-Flick ausführen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger leicht getrennt sind, wenn Sie diese Geste ausführen.

##HelpTopicID=452
Ziehen sperren
Wenn diese Funktion ausgewählt ist, können Objekte mithilfe mehrerer Fingerstriche lange Strecken über den Bildschirm gezogen werden. Wenn die Funktion "Ziehen sperren" ausgewählt ist, bleibt die Ziehen-Aktion noch kurze Zeit aktiv, wenn Sie Ihren Finger vom TouchPad heben. Tippen Sie erneut auf das TouchPad, um das Objekt fallen zu lassen und das Ziehen zu beenden.

Die Funktion "Ziehen sperren" wird automatisch aufgehoben, wenn Ihr Finger nicht sofort wieder das TouchPad berührt.

##HelpTopicID=453
Verwendung des Eigenschaften-Fensters
Das Eigenschaften-Fenster ermöglicht Ihnen die Personalisierung Ihrer Einstellungen für das Zeigegerät. Verwenden Sie den Menübaum, um die anpassbaren Funktionen aufzurufen. Klicken Sie auf den Pfeil neben einer Funktion oder doppelklicken Sie darauf, um die Optionen anzuzeigen.

Funktionen aktivieren und deaktivieren
Markieren Sie das Feld, um eine Funktion zu aktivieren; entfernen Sie die Markierung des Feldes, um sie zu deaktivieren.

Einstellungen
Wenn die ausgewählte Funktion ein Einstellungen-Symbol anzeigt, das markiert wird, wenn Sie mit dem Zeiger darüber gehen, können Sie auf den Namen der Funktion klicken oder doppelklicken, um ihre Einstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie nicht auf ein Einstellungen-Symbol klicken können, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen der Funktion und alle übergeordneten Kontrollkästchen markiert sind.

Hilfe
Sie können auf das Fragezeichen-Symbol und die Schaltfläche "Hilfe" klicken, um Hilfeinformationen anzuzeigen.

Schließen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Schließen" im Einstellungen-Fenster schließt das Fenster. Die Änderungen werden erst nach Klicken auf Übernehmen oder OK im Eigenschaften-Fenster dauerhaft.

Voreinstellungen-Schaltfläche
Die Voreinstellungen-Schaltfläche im Eigenschaften-Fenster setzt alle TouchPad-Einstellungen auf die werkseitig voreingestellten Werte zurück, mit Ausnahme des Wertes für den Drei-Finger-Druck. Der Wert für den Drei-Finger-Druck wird nicht geändert.

Die Schaltfläche "Voreinstellungen" im Einstellungen-Fenster stellt die werkseitigen Werte für alle TouchPad-Einstellungen im aktuellen Fenster wieder her. Die Änderungen werden erst nach Klicken auf Übernehmen oder OK im Eigenschaften-Fenster dauerhaft.

OK-Schaltfläche
Die Schaltfläche "OK" speichert Ihre Änderungen und schließt das Eigenschaften-Fenster.

Abbrechen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Abbrechen" schließt das Eigenschaften-Fenster, ohne Änderungen zu speichern.

Übernehmen-Schaltfläche
Die Schaltfläche "Übernehmen" speichert Ihre Änderungen, lässt aber das Eigenschaften-Fenster offen, damit Sie weitere Änderungen vornehmen können. 

##HelpTopicID=454
Rand-Swipes aktivieren
Markieren Sie das Kontrollkästchen "Rand-Swipes aktivieren" um die Bewegung mit einem Finger vom Rand zur Mitte des TouchPads zu ermöglichen.

1.	Ein Swipe vom linken Rand zur Mitte wechselt von der zurzeit offenen Anwendung zur vorher geöffneten Anwendung.
2.	Ein Swipe vom rechten Rand zur Mitte öffnet oder schließt die Charms-Leiste.
3.	Ein Swipe vom oberen Rand zur Mitte öffnet oder schließt die Anwendungsleiste.

##HelpTopicID=455
Um einen Zwei-Finger-Klick auszuführen, drücken Sie zwei Finger auf der ClickPad-Fläche nach unten, bis Sie spüren, dass diese sich senkt. Standardmäßig entspricht ein Zwei-Finger-Klick dem Klicken einer sekundären Taste. 

##HelpTopicID=456
Umgekehrte Richtung des Drei-Finger-Flick aktivieren
Wenn diese Option markiert ist, wird die Richtung des Drei-Finger-Flicks umgekehrt. Zum Beispiel würde ein Drei-Finger-Flick nach links zur nächsten Seite gehen und ein Drei-Finger-Flick nach rechts würde zur vorherigen Seite gehen.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0C0A
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0512200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1108200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0518201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revised topics 350, 357, 368, 370 and 377.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Tema de ayuda sin definir

##HelpTopicID=0
En esta ventana Propiedades puede personalizar la configuración de su dispositivo señalador. Use el árbol de menús de la izquierda para obtener acceso a las funciones personalizables.

Utilización de la ventana Propiedades
Haga clic en una función del árbol de menús para ver una página con la configuración correspondiente. Algunas funciones tienen varias páginas de configuraciones. Haga clic en + (signo más) situado junto a cada función para ver todas las páginas relacionadas. La configuración aparecerá en la ventana que se encuentra a la derecha del árbol de menús. En este cuadro de información podrá ver información de estas opciones, así como instrucciones para cambiarlas. Utilice la barra de desplazamiento para ver el contenido del cuadro de información que no esté visible.

Botón Predeterminados
El botón Predeterminados restaura los valores programados por el fabricante para la configuración de la página actual.

Botón Aceptar
El botón Aceptar guarda los cambios y cierra la ventana Propiedades.

Botón Cancelar
El botón Cancelar cierra la ventana Propiedades sin guardar los cambios y restaura los valores de configuración anteriores.

Botón Aplicar
El botón Aplicar guarda los cambios, pero mantiene abierta la ventana Propiedades para permitir efectuar nuevos cambios.

##HelpTopicID=1
La casilla de verificación Activar botones habilita los botones del “ratón” para este dispositivo señalador. Para configurar la acción que se ejecuta al presionar un botón, seleccione el nombre del botón en el árbol de menús. Por ejemplo, podría definir la acción del botón derecho como "ir a una página Web con el explorador predeterminado." En este caso, cada vez que hiciera clic con el botón derecho del dispositivo señalador, el explorador Web abriría y cargaría automáticamente la página especificada.

Si esta casilla no está seleccionada, los botones permanecen desactivados y presionarlos no produce ningún efecto; el único medio para hacer clic con el dispositivo señalador es un toque rápido.

##HelpTopicID=2
Desplazar elemento bajo puntero
Desplazar elemento bajo puntero siempre intenta desplazar la ventana específica de la aplicación activa que se encuentra bajo el puntero. Si el puntero no se encuentra sobre la aplicación activa, no se desplazará.
Por ejemplo, cuando el Explorador de Windows está activo: si el puntero se encuentra sobre el panel izquierdo, desplazará el árbol que muestra la estructura de directorios, si el puntero se encuentra sobre el panel derecho, desplazará ese cuadro de lista. A continuación, si hace clic en cualquier otra aplicación, el Explorador de Windows no se desplazará, aunque el puntero se encuentre sobre una de sus ventanas.

##HelpTopicID=3
Seleccione la acción de la lista superior que desee asignar al botón seleccionado. La acción seleccionada se ejecutará cada vez que presione el botón.

Si no puede seleccionar una acción de la lista, asegúrese de que los botones estén habilitados. Para habilitarlos, siga estos pasos:

1.	Seleccione Botones en el árbol de menús de la izquierda.
2.	Active la casilla Activar botones.
3.	Seleccione el botón en el árbol de menús Botones para regresar a esta página.

##HelpTopicID=4
Este botón abre un cuadro de diálogo de configuración relativo a la acción seleccionada en el cuadro de lista.

##HelpTopicID=5
La función Presionar para seleccionar permite usar toques rápidos y presiones para ejecutar clics del “ratón”.

Un toque rápido o una presión en el extremo del puntero señalador equivale a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, aunque un toque rápido o una presión pueden ser operaciones más rápidas y más cómodas que usar el botón del ratón.

"Toque rápido" significa presionar con el dedo y soltar rápidamente el puntero señalador. Un toque suave y rápido es suficiente. Toques muy fuertes o lentos son menos eficaces. Dé un toque rápido para hacer un clic o dos toques en rápida sucesión para hacer un doble clic.

"Presionar" significa pulsar rápidamente con el dedo el puntero señalador. Un toque suave y deliberado es suficiente. Presione sin levantar el dedo para simular que hace clic y mantiene pulsado el botón del ratón. Presione sin levantar y desplace el dedo hacia un lado para hacer clic y arrastrar en cualquier dirección. Deje de presionar cuando desee soltar el botón del ratón.

Para habilitar esta función seleccione la casilla de verificación Habilitar Presionar para seleccionar.

También puede utilizar los botones físicos para hacer clic; si desactiva esta casilla, los botones físicos serán su único medio para hacer clic.

##HelpTopicID=6
Este árbol de menús muestra las opciones que puede configurar para su dispositivo señalador. Para configurar una opción, haga clic en la entrada correspondiente.

##HelpTopicID=7
Las páginas de configuración de Movimiento del puntero permiten especificar cómo se desplaza en la pantalla el puntero del “ratón” como respuesta a la acciones de señalar.

##HelpTopicID=8
La función Movimiento limitado permite forzar un movimiento estrictamente horizontal o vertical del puntero en la pantalla, una función de máxima utilidad cuando se utiliza un programa de dibujo. Movimiento limitado se activa manteniendo presionada una tecla concreta a la vez que se mueve el puntero. Al presionar la tecla, la dirección de movimiento inicial del puntero determina la dirección de movimiento permitida mientras se mantiene presionado el TouchPad.

Para habilitar la función Movimiento limitado:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar movimiento limitado para habilitar las opciones del cuadro de lista.
2.	Seleccione una tecla en el cuadro de lista para activar Movimiento limitado.
3.	Mantenga presionada la tecla seleccionada siempre que desee limitar el movimiento del puntero.

##HelpTopicID=9
Presionar para seleccionar es hacer clic con el botón izquierdo
Esta opción produce un clic con el botón izquierdo del ratón cuando se da un toque rápido o se presiona el puntero señalador. Un clic con el botón derecho del ratón generalmente se utiliza para mostrar un menú contextual emergente.

##HelpTopicID=10
Estas teclas permiten activar el modo de Movimiento limitado. Seleccione la tecla que desee haciendo clic en su entrada en el cuadro de lista.

##HelpTopicID=11
La función EdgeMotion™ se ha diseñado para simplificar el desplazamiento del puntero a distancias grandes. Cuando el dedo llega al borde del TouchPad, el puntero seguirá moviéndose en la misma dirección hasta que se levanta el dedo. Seleccione una de las opciones de EdgeMotion.

La función Desplazamiento virtual también es compatible con EdgeMotion. Para controlar la función EdgeMotion durante el desplazamiento, seleccione Desplazamiento una distancia larga, bajo Desplazamiento virtual, en el árbol de menús.

##HelpTopicID=12
Realizar EdgeMotion solamente al arrastrar
Si se selecciona esta opción, EdgeMotion sólo ocurrirá durante las acciones de tocar rápido y arrastrar. EdgeMotion no se ejecutará durante el movimiento normal del puntero. El toque rápido debe estar habilitado para que funcione esta opción.

##HelpTopicID=13
Realizar EdgeMotion al arrastrar y señalar
Si se selecciona esta opción, EdgeMotion ocurrirá siempre que el dedo llegue al borde del TouchPad.

##HelpTopicID=14
Sin EdgeMotion 
Para desplazar el puntero una distancia larga sin la función EdgeMotion, debe presionar varias veces con el dedo en el TouchPad o aumentar la velocidad de movimiento del puntero en el Panel de control del ratón.

##HelpTopicID=15
La selección de la casilla Activar zonas de toques rápidos permite configurar las cuatro esquinas de la superficie del TouchPad de manera que actúen como botones diferentes cuando se les toque. Estas regiones de esquina se llaman Zonas de toques rápidos.

El toque rápido en el centro del TouchPad siempre produce un clic con el botón izquierdo.

Si desactiva esta casilla, un toque en cualquier punto del TouchPad producirá un clic con el botón izquierdo.

Las zonas de toques rápidos pueden tener asignadas diversas acciones.

Para habilitar las zonas de toques rápidos:

1.	Asegúrese de que esté seleccionado Activar toque rápido en la página Toque rápido.
2.	Seleccione la casilla Activar zonas de toques rápidos.
3.	Seleccione el nombre de una zona de toques rápidos en el árbol de menús para asignarle una acción.

##HelpTopicID=16
Seleccione una acción para los toques rápidos en la esquina inferior izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Clic con botón central, un toque en la esquina inferior izquierda de la superficie del TouchPad ejecutará la misma acción que un clic con el botón central. Seleccione No hay zona para desactivar esta zona de toques rápidos (al hacerlo, los toques en esta zona funcionan como un clic con el botón izquierdo, igual que en el resto del TouchPad).

##HelpTopicID=17
Seleccione una acción para los toques rápidos en la esquina superior izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Clic con botón central, un toque en la esquina superior izquierda de la superficie del TouchPad ejecutará la misma acción que un clic con el botón central. Seleccione No hay zona para desactivar esta zona de toques rápidos (al hacerlo, los toques en esta zona funcionan como un clic con el botón izquierdo, igual que en el resto del TouchPad).

##HelpTopicID=18
Seleccione una acción para los toques rápidos en la esquina superior derecha del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Clic con botón derecho, un toque en la esquina superior derecha de la superficie del TouchPad ejecutará la misma acción que un clic con el botón derecho del ratón o del TouchPad. Seleccione No hay zona para desactivar esta zona de toques rápidos (al hacerlo, los toques en esta zona funcionan como un clic con el botón izquierdo, igual que en el resto del TouchPad).

##HelpTopicID=19
Seleccione una acción para los toques rápidos en la esquina inferior derecha del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Clic con botón derecho, un toque en la esquina inferior derecha de la superficie del TouchPad ejecutará la misma acción que un clic con el botón derecho del ratón o del TouchPad. Seleccione No hay zona para desactivar esta zona de toques rápidos (al hacerlo, los toques en esta zona funcionan como un clic con el botón izquierdo, igual que en el resto del TouchPad).

##HelpTopicID=20
Presione este botón para abrir el cuadro de diálogo Propiedades correspondiente a la acción seleccionada.

##HelpTopicID=21
El diagrama superior representa la superficie del TouchPad. La zona tramada del diagrama muestra las regiones de la zona de toques rápidos que están activas en la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad, que muestran la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una zona de toques rápidos activa del TouchPad, la zona correspondiente en el diagrama se vuelve de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de zona de toques rápidos si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros de las esquinas de las zonas tramadas.

Si tiene alguna dificultad para activar la acción de una zona de toques rápidos, amplíe la zona. Si una zona de toques rápidos se activa con demasiada facilidad, reduzca su tamaño.

Si las zonas de toques rápidos se muestran en color gris y su tamaño no puede cambiarse, asegúrese de que estén seleccionados Toque rápido y Zona de toques rápidos.

##HelpTopicID=22
En esta sección puede personalizar los botones del TouchPad.

##HelpTopicID=23
Predeterminados
Restaura los valores predeterminados de todas las configuraciones de esta página.

##HelpTopicID=24
Puede configurar la velocidad de EdgeMotion de forma que dependa de la presión o sea fija.

Controlar velocidad con presión dactilar
Seleccione esta opción si desea que la velocidad de EdgeMotion aumente con la presión del dedo sobre la superficie del TouchPad.

Velocidad fija
Esta opción configura un valor constante para la velocidad de EdgeMotion.

Ajustar la velocidad de EdgeMotion
Este deslizador controla la velocidad de EdgeMotion cuando está seleccionada la opción Velocidad fija. Puede seleccionar la velocidad de EdgeMotion ajustando la posición del deslizador entre Lento y Rápida.

Si los controles de esta página están atenuados y no puede ajustarlos, asegúrese de que EdgeMotion esté activado. Para habilitarlo, siga estos pasos:

1.	Seleccione Movimiento de borde en el árbol de menús de la izquierda.
2.	Seleccione una de las opciones de Realizar EdgeMotion.
3.	Seleccione Velocidad de EdgeMotion en el árbol de menús para regresar a esta página.

##HelpTopicID=25
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la velocidad de EdgeMotion queda determinada por la fuerza con que el dedo presiona el TouchPad.

Si no está seleccionada, el puntero se desplaza a la velocidad indicada en el deslizador cuando el dedo se encuentra en la región de EdgeMotion.

##HelpTopicID=26
Seleccione esta casilla para elegir una velocidad de EdgeMotion constante.

##HelpTopicID=27
Un toque rápido en la superficie del TouchPad equivale a hacer clic con el botón izquierdo del “ratón” del TouchPad, aunque un toque rápido puede ser una operación más rápida y más cómoda que usar el botón del ratón.

"Toque rápido" significa tocar con el dedo la superficie del TouchPad y levantarlo rápidamente. Un toque suave y rápido es lo más aconsejable. Toques muy fuertes o lentos son menos eficaces. Dé un toque rápido para hacer un clic o dos toques en rápida sucesión para hacer un doble clic.

Para habilitar esta función seleccione la casilla de verificación Activar toque rápido. Los botones del TouchPad también pueden utilizarse para hacer clic. Si desactiva esta casilla, sólo podrá hacer clic con los botones del TouchPad.

##HelpTopicID=28
Tutorial de desplazamiento virtual
Este sencillo laberinto le ayudará a aprender a usar la función Desplazamiento virtual.

##HelpTopicID=29
Si la casilla Toque rápido para hacer clic no está activada, deberá presionar los botones físicos del TouchPad para producir los clics.

##HelpTopicID=30
Tocar otra vez y mantener para arrastrar
Seleccione esta casilla para arrastrar objetos y selecciones mediante toques rápidos en el TouchPad. Para arrastrar, dé dos toques rápidos en el objeto y mantenga el dedo en el TouchPad tras el segundo toque. Traslade el objeto seleccionado deslizando el dedo a lo largo de la superficie del TouchPad, y levántelo para soltar el objeto. Esta acción produce el mismo efecto que presionar un botón del ratón, desplazar éste y soltar el botón.

##HelpTopicID=31
Bloqueo para arrastre
Esta opción permite arrastrar objetos a través de la pantalla una distancia larga efectuando varios toques con el dedo. Si Bloqueo para arrastre está seleccionado, la acción de arrastre persiste después de levantar el dedo del TouchPad. Toque otra vez el TouchPad para soltar el objeto y finalizar el arrastre. Para poder usar Bloqueo para arrastre, también debe estar seleccionada la función Toque rápido y Tocar otra vez y mantener para arrastrar.

##HelpTopicID=32
La función PalmCheck™ es una forma de protección contra el contacto accidental con el TouchPad. PalmCheck permite que el TouchPad reconozca si la palma de la mano está apoyada sobre él o si ha rozado su superficie mientras escribía. Esto ayuda a evitar movimientos del puntero o clics no deseados.

Si el TouchPad realiza movimientos del puntero o clics inesperados, aumente el valor de PalmCheck desplazando el deslizador a la derecha, hacia Máximo. Si el TouchPad no detecta movimientos del puntero o clics deliberados, reduzca el valor de PalmCheck, desplazando el deslizador a la izquierda, hacia Mínimo. Es probable que experimente movimientos o toques no detectados cuando el deslizador se encuentra en la zona roja.

##HelpTopicID=33
El deslizador Sensibilidad táctil permite ajustar la presión que debe aplicarse con el dedo para que el TouchPad responda.

Si experimenta movimientos o clics descontrolados del puntero, o si su lugar de trabajo es muy húmedo, reduzca la sensibilidad desplazando el deslizador a la derecha, hacia Toque sostenido.

Si tiene que presionar con demasiada fuerza para trabajar con el TouchPad o si éste no siempre responde a los toques, aumente la sensibilidad, desplazando el deslizador a la izquierda, hacia Tacto ligero.

##HelpTopicID=34
Desplazar elemento seleccionado 
Desplazar elemento seleccionado siempre intenta desplazar la ventana específica de la aplicación activa seleccionada con el teclado. Aunque el puntero no se encuentre sobre la aplicación activa, seguirá desplazando la ventana seleccionada con el teclado.
Por ejemplo, en el Explorador de Windows: si hace clic en el panel izquierdo y, a continuación, lo desplaza, se desplazará el árbol que muestra la estructura de directorios, independientemente de dónde se encuentre el puntero.

##HelpTopicID=35
Active la casilla de verificación Activar movimiento de borde al desplazar si desea que continúe el desplazamiento cuando su dedo llegue al borde del TouchPad.

##HelpTopicID=36
Presionar para seleccionar es hacer clic con el botón derecho
Esta opción produce un clic con el botón derecho del ratón cuando se da un toque rápido o se presiona el puntero señalador. Un clic con el botón derecho del ratón generalmente se utiliza para mostrar un menú contextual emergente.

##HelpTopicID=37
La función Desplazamiento por inercia facilita el desplazamiento en los documentos extensos. Con esta función, el desplazamiento virtual continúa después de levantar el dedo del TouchPad. Para utilizarla, desplace el dedo y levántelo con un movimiento suave. Para detener la función Desplazamiento por inercia, vuelva a tocar la superficie del TouchPad con el dedo.

##HelpTopicID=38
Activar desplazamiento horizontal
Seleccione esta casilla para habilitar el desplazamiento virtual horizontal en las ventanas que presentan una barra de desplazamiento horizontal. Al deslizar el dedo horizontalmente en uno u otro sentido en el borde inferior del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=39
Activar desplazamiento vertical
Seleccione esta casilla para habilitar el desplazamiento virtual vertical. Al deslizar el dedo de arriba a abajo en el borde derecho del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza verticalmente.

##HelpTopicID=40
El diagrama superior representa la superficie del TouchPad. La zona tramada del diagrama muestra las regiones de desplazamiento virtual en la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad, que muestran la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una zona de desplazamiento virtual activa del TouchPad, la zona de desplazamiento virtual correspondiente en el diagrama se vuelve de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de desplazamiento virtual si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros del borde de la zona tramada.

Si tiene alguna dificultad para activar el desplazamiento virtual, aumente el tamaño de la región de desplazamiento virtual, desplazando hacia dentro los bordes de la zona tramada. Si el desplazamiento virtual se activa con demasiada facilidad, reduzca el tamaño de la región de desplazamiento virtual.

Si las regiones de desplazamiento virtual están atenuadas y no puede ajustarlas, asegúrese de que el desplazamiento virtual esté activado. Para habilitarlo, siga estos pasos:

1.	Seleccione Desplazamiento virtual en el árbol de menús de la izquierda.
2.	Active las casillas que desee de Habilitar desplazamiento.
3.	Seleccione Región de desplazamiento en el árbol de menús para regresar a esta página.

##HelpTopicID=41
Botón Práctica
Haga clic en el botón Práctica cuando desee ejecutar el tutorial Desplazamiento virtual. Este sencillo laberinto le ayudará a aprender a usar el Desplazamiento virtual.

NOTA: Asegúrese de que estén activadas las casillas de verificación Activar desplazamiento horizontal y Activar desplazamiento vertical.

Examine el laberinto antes de empezar a localizar el principio y el final. No puede ver el laberinto completo, puesto que es más extenso que la ventana donde se muestra. Use desplazamiento virtual para mover la vista del laberinto en la ventana. Para acercar o alejar el laberinto, mantenga presionada la tecla Ctrl y use el desplazamiento virtual.

La entrada del laberinto está señalada con un punto amarillo en su esquina superior izquierda. La salida se indica con un punto azul, a la derecha del laberinto.

Para empezar:

1.	Haga clic en el cuadrado rojo del punto amarillo.
2.	Use las teclas de flecha o dé toques rápidos en el TouchPad para desplazarse en el laberinto.
3.	Use el desplazamiento virtual para desplazar la vista del laberinto.

4.	Cuando llegue al punto azul de la esquina inferior derecha, haga clic en el botón de cierre de la ventana Práctica de desplazamiento virtual.

##HelpTopicID=42
Este deslizador permite controlar la velocidad del Desplazamiento virtual. Arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad de desplazamiento.

##HelpTopicID=43
Use esta sección para personalizar el movimiento del puntero. Seleccione la ayuda de secciones concretas para obtener más información.

##HelpTopicID=44
Presionar para seleccionar y arrastrar
Seleccione esta opción si desea presionar para realizar una operación de seleccionar y arrastrar, y toque rápido para realizar solamente una selección.

##HelpTopicID=45
La función Movimiento lento reduce la velocidad del puntero, lo que aumenta la precisión para señalar y la exactitud en la colocación. El movimiento lento se activa manteniendo presionada una tecla concreta a la vez que se mueve el puntero.

Para habilitar la función Movimiento lento:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar movimiento lento para habilitar las opciones del cuadro de lista.
2.	Seleccione una tecla en el cuadro de lista para activar Movimiento lento.
3.	Mantenga presionada la tecla seleccionada siempre que desee un movimiento lento.

##HelpTopicID=46
Esta función desplaza automáticamente el puntero hasta el botón predeterminado cuando se abre un cuadro de diálogo en la pantalla.

##HelpTopicID=47
A veces puede que le convenga limitar el movimiento del puntero solamente a la dirección horizontal o vertical. Para ello, puede especificar una tecla de puntero limitado y después mantener presionada esta tecla mientras mueve el puntero. La dirección inicial del puntero mientras mantiene presionada la tecla determina si el puntero está limitado a moverse solamente en la dirección horizontal o en la vertical.

##HelpTopicID=49
La selección de la opción de velocidad de actualización del puntero Rápida generalmente produce un movimiento del puntero muy suave. No obstante, si el puntero no se ve correctamente o parpadea en la pantalla, pruebe con la velocidad de actualización del puntero Lenta.

##HelpTopicID=50
Las páginas de propiedades del TouchPad de Synaptics permiten configurar el TouchPad. Dichas páginas se encuentran en el Panel de control de propiedades del ratón.

##HelpTopicID=51
Haga clic aquí para ejecutar el navegador de Internet y dirigirse directamente a este enlace.

##HelpTopicID=52
Panoramización significa realizar un desplazamiento continuo. Puede realizar una panorámica horizontal, vertical o diagonal en las dos direcciones.

Tenga en cuenta que la panoramización sólo funciona en aquellas aplicaciones que aceptan el Microsoft Intellimouse y que muchas de estas aplicaciones limitan las direcciones en que puede realizarse la panoramización (por ejemplo, Microsoft Word sólo permite una panorámica vertical; Microsoft Excel permite panorámicas verticales y horizontales, pero no diagonales).

##HelpTopicID=53
Hacer un zoom significa cambiar la ampliación de un documento. Zoom hacia una panorámica de detalle amplía la aplicación, mientras que zoom hacia una panorámica general la reduce.

Tenga en cuenta que el zoom sólo funciona en aquellas aplicaciones que aceptan el Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Esta acción desplaza automáticamente el puntero al botón Inicio de la barra de tareas y abre el menú Inicio.

##HelpTopicID=55
Saltar al menú de la ventana actual
Esta acción desplaza automáticamente el puntero al elemento situado más a la izquierda en el menú de la ventana actual (normalmente el menú "Archivo") y lo abre.
Puede que esta función no sea válida en algunas ventanas que no tienen menús estándar.

##HelpTopicID=56
Esta acción minimiza la ventana actual.

##HelpTopicID=57
Esta acción maximiza la ventana actual, de forma que cubra la pantalla completa. Si la ventana actual ya estaba maximizada, se restaura a su tamaño y posición originales.

##HelpTopicID=58
Esta acción restaura una ventana minimizada o maximizada a su tamaño y posición originales.

##HelpTopicID=59
Esta acción ejecuta automáticamente un programa especificado por el usuario. Tras seleccionar esta acción, puede elegir el programa que desea ejecutar, haciendo clic en el botón Propiedades situado junto al cuadro combinado.

##HelpTopicID=60
Esta acción permite utilizar toda la superficie del TouchPad para controlar el desplazamiento virtual. Para reanudar el funcionamiento normal del TouchPad, sencillamente ejecute el movimiento asociado una segunda vez.

##HelpTopicID=61
Si la aplicación activa es un navegador Web, esta acción visita la página anterior que contiene la memoria intermedia del historial del navegador.

##HelpTopicID=62
Si la aplicación activa es un navegador Web, esta acción visita la página siguiente que contiene la memoria intermedia del historial del explorador.

##HelpTopicID=63
Esta acción inicia el navegador Web predeterminado y visita una página Web. Tras seleccionar esta acción, puede elegir la página Web que desea visitar, haciendo clic en el botón Propiedades situado junto al cuadro combinado.

##HelpTopicID=64
Si la aplicación activa es un navegador Web, esta acción carga otra vez la página Web actual desde su origen.

##HelpTopicID=65
Si la aplicación activa es un navegador Web, esta acción visita que el navegador detenga la carga de la página Web actual.

##HelpTopicID=66
La acción de colocar dos dedos en la superficie del TouchPad y moverlos en una dirección concreta se llama Gesto de dos dedos. El TouchPad puede detectar este tipo de movimientos en ocho puntos de la brújula. Esta página permite personalizar la acción que realiza el TouchPad cuando se detecta un Gesto.

Para habilitar el procesamiento de Gesto, active la casilla titulada Habilitar. A continuación, elija una acción en la lista desplegable por cada dirección de Gesto.

##HelpTopicID=67
Seleccione la acción que desee ejecutar para un Gesto de dos dedos en la región superior izquierda del TouchPad.

##HelpTopicID=68
Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=69
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región superior del TouchPad.

##HelpTopicID=70
Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=80
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región superior izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=81
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=82
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gestos de dos dedos en la región inferior derecha del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=83
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región inferior del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=84
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región inferior izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=85
Seleccione la acción que desee ejecutar mediante un Gesto de dos dedos en la región izquierda del TouchPad.

Por ejemplo, si selecciona Presionar la tecla Re Pág, este tipo de gesto ejecuta la misma acción que presionar la tecla Re Pág del teclado.

##HelpTopicID=86
Grabar y ejecutar un macro del teclado

Esta acción reproduce una secuencia de pulsaciones de tecla previamente grabada. Tras seleccionar esta acción, puede grabar la secuencia de pulsaciones de tecla que desee reproducir.

##HelpTopicID=87
Cuadro de diálogo Grabación de macro del teclado
Este cuadro de diálogo permite grabar una secuencia de pulsaciones de tecla, que después puede reproducirse. Dicha secuencia de pulsaciones normalmente se llama normalmente macro de teclado.

Para empezar a grabar una macro, presione el botón Iniciar. Al hacerlo, se activa el botón Detener, y se desactiva Iniciar,  para indicar que la grabación está en curso. Puesto que se detectan todas las pulsaciones del teclado durante la grabación, la única forma de salir del modo de grabación es presionando el botón Detener con el ratón.

Mientras no se graba, está disponible el botón Borrar para vaciar la memoria intermedia de pulsaciones grabadas. Una vez activada la grabación, este botón cumple la función de tecla de retroceso. Al presionar el botón Atrás se elimina la última entrada de la memoria intermedia de pulsaciones grabadas. Tenga en cuenta que, durante la grabación, el botón Atrás debe presionarse con el ratón.

A medida que se graban las pulsaciones, van apareciendo en la ventana de texto del cuadro de diálogo de grabación. Las teclas alfabéticas, numéricas y de puntuación aparecen en la ventana de texto igual que se mostrarían en un documento en pantalla. Las teclas no imprimibles se representan mediante etiquetas mnemónicas entre llaves.

Para facilitar la lectura de la ventana de texto, la mayoría de las teclas sólo se incluyen en ella cuando se presionan. No obstante, las teclas de modo (como Mayús, Ctrl y Alt) se muestran en la ventana de texto cuando se presionan y cuando se sueltan. Esto permite detectar los cambios de modo del teclado “leyendo” la ventana de texto.

Tenga en cuenta que la ventana de texto no se puede modificar directamente. Por ejemplo, no es posible insertar una tecla en una secuencia grabada previamente. Si desea hacer esto, deberá borrar la memoria intermedia grabada y volver a grabar la nueva secuencia de pulsaciones.

Cuando finalice la grabación, presione el botón Aceptar para guardar o bien Cancelar para descartar la grabación. Cualquiera de estos dos botones cierra el cuadro de diálogo.

##HelpTopicID=88
Seleccione una acción para este botón del TouchPad. Puede personalizar el botón para que genere una de las acciones de la lista desplegable.

##HelpTopicID=89
Ajusta el tiempo que puede transcurrir entre clics cuando se hace doble clic con el botón primario del ratón. Para los usuarios del ratón poco experimentados, hacer un doble clic puede resultar más fácil si arrastran el deslizador hacia el ajuste lento. Después pueden probar la velocidad del doble clic ejercitándose en la imagen del área de prueba.

##HelpTopicID=90
Proporciona un lugar donde puede comprobar la velocidad del doble clic de su ratón. Cuando el muñeco sale de la caja o desaparece, indica que el doble clic ha sido detectado.

##HelpTopicID=91
Ajuste la velocidad a la que se desplaza el puntero en la pantalla.

##HelpTopicID=92
Especifica la aceleración del puntero del ratón hasta su velocidad máxima. La aceleración hace que el puntero se desplace más rápido cuando el ratón se desplaza rápidamente. Sin aceleración, el puntero se desplaza a la misma velocidad que el ratón.

##HelpTopicID=93
Añade un rastro al puntero del ratón, gracias al cuál es más fácil verlo en las pantallas de cristal líquido (LCD). Para cambiar la longitud del rastro, arrastre el deslizador.

##HelpTopicID=94
Seleccione esta casilla para activar las funciones de desplazamiento universal. Haga clic en el botón de configuración para configurar las funciones de desplazamiento.

##HelpTopicID=95
Haga clic en este botón para configurar las funciones de desplazamiento.

##HelpTopicID=96
Haga clic en este botón para configurar las funciones de gesto con dos dedos.

##HelpTopicID=97
Haga clic en este botón para configurar las funciones de gesto con tres dedos.

##HelpTopicID=98
Haga clic en este botón para configurar las funciones de zonas de toques rápidos.

##HelpTopicID=99
Haga clic en este botón para configurar las funciones de EdgeMotion.

##HelpTopicID=100
Cuando se selecciona Inhabilitar dispositivo, el dispositivo señalador actual deja de proporcionar las funciones de movimiento o desplazamiento del cursor, u otras funciones.

##HelpTopicID=101
La acción de colocar dos dedos en la superficie del TouchPad y moverlos en una dirección concreta se llama Gesto de dos dedos. El TouchPad puede detectar este tipo de movimientos en ocho puntos de la brújula.

Para habilitar el procesamiento de Gesto con dos dedos, active la casilla titulada Habilitar gestos de dos dedos. A continuación, haga clic en el botón de configuración de dos dedos para personalizar la acción que realiza el TouchPad cuando se detecta un Gesto de dos dedos.

##HelpTopicID=102
La acción de colocar tres dedos sobre la superficie del TouchPad y moverlos en una dirección concreta se llama Gesto de tres dedos. El TouchPad puede detectar este tipo de movimientos en dos puntos de la brújula.

Para habilitar el procesamiento de Movimiento con tres dedos, active la casilla titulada Habilitar gestos de tres dedos. A continuación, haga clic en el botón de configuración Tres dedos para personalizar la acción que realiza el TouchPad cuando se detecta un Gesto de tres dedos.

##HelpTopicID=103
La acción de colocar dos o tres dedos sobre la superficie del TouchPad y moverlos en una dirección concreta se llama Movimiento de dedos. El TouchPad puede detectar este tipo de movimientos en ocho puntos de la brújula.

Puede habilitar cualquier combinación de gestos de dos o tres dedos. Para habilitar el procesamiento de Gesto, active la casilla apropiada titulada Habilitar. A continuación, haga clic en el botón de configuración para personalizar la acción que realiza el TouchPad cuando se detecta un Gesto de tres dedos.

##HelpTopicID=104
Es un mapa pequeño del TouchPad en la que se muestran las zonas de toques rápidos con un tramado. Las zonas de toques rápidos pueden ampliarse o reducirse arrastrando los controladores de tamaño de color negro. Las flechas que aparecen a cada lado del mapa marcan la posición del dedo en el TouchPad real. Si el dedo se encuentra en una zona de toques rápidos activa del TouchPad, la zona de toques rápidos correspondiente en el mapa se vuelve de color sólido.

##HelpTopicID=105
Presionar para seleccionar solamente
Seleccione esta opción si desea que al dar un toque rápido o presionar el puntero se seleccionen objetos, pero no se arrastren. Esto equivale a un clic del ratón.

##HelpTopicID=106
En esta lista se relacionan todas las teclas que pueden activar el modo de movimiento lento. Seleccione la tecla que desee utilizar haciendo clic en su entrada en el cuadro de lista.

##HelpTopicID=107
Ajustar la velocidad de EdgeMotion
Este deslizador controla la velocidad de EdgeMotion cuando está seleccionada la opción Velocidad fija.
Puede seleccionar la velocidad de EdgeMotion ajustando la posición del deslizador entre Lenta y Rápida.

##HelpTopicID=108
Seleccione una acción del cuadro de lista para asignarla al botón seleccionado. Algunas acciones no requieren una configuración adicional. No obstante, si se requiere más información, el botón Configurar se activa o bien se abre un cuadro de diálogo de configuración. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar la configuración de la acción.

##HelpTopicID=109
Seleccione una acción del cuadro de lista para asignarla a esta zona de toques rápidos. Hay muchas acciones que no requieren una configuración adicional. No obstante, si se requiere más información, el botón Configurar se activa o bien se abre un cuadro de diálogo de configuración. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar la configuración de la acción.

Las zonas de toques rápidos pueden tener asignadas diversas acciones. Pueden existir acciones adicionales si hay instalado un complemento de software de terceros para el TouchPad.

Acciones de zonas de toques rápidos

Saltar al botón Inicio
Esta acción hace que el puntero salte al botón Inicio de la barra de tareas de Windows y abre automáticamente el menú Inicio.

Minimizar la aplicación actual
Esta acción minimiza la ventana de la aplicación actual. Si la ventana ya estaba minimizada, se restaura a su tamaño y posición normales.

Maximizar la aplicación actual
Esta acción maximiza la ventana de la aplicación actual (de forma que cubre la pantalla completa). Si la ventana ya estaba maximizada, se restaura a su tamaño y posición normales.

Ejecutar un programa seleccionado por el usuario
Esta acción permite especificar el nombre del programa que se debe ejecutar automáticamente cuando se hace clic en el botón o se da un toque rápido en la zona de toques rápidos.

Si las opciones del cuadro de lista están atenuadas y no puede seleccionarlas, asegúrese de que estén habilitados Toque rápido y Zona de toques rápidos.

##HelpTopicID=110
Avisos de patentes
Selección de desplazamiento
Configuración del sistema
Configuración de dispositivo
activado
Bordes adhesivos
Activar bordes adhesivos
Realizar EdgeMotion solamente al &arrastrar
Realizar EdgeMotion al arrastrar y &señalar
Sin EdgeMotion
Desplazamiento virtual
Velocidad fija
Presionar para seleccionar solamente
Presionar para seleccionar y arrastrar
Presionar para seleccionar acción
Presionar para seleccionar es hacer clic con el botón izquierdo
Seleccionar un elemento
Botones
Activar botones
Tocar rápido y arrastre
Desplazamiento una distancia larga

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Las funciones Tocar rápido y arrastre duplican la funcionalidad de los botones del “ratón”.

Tocar otra vez y mantener para arrastrar
Seleccione esta casilla para arrastrar objetos sin tener que presionar el botón del ratón o del TouchPad. Para arrastrar, dé dos toques rápidos en el objeto y mantenga el dedo en el TouchPad tras el segundo toque. Traslade el objeto seleccionado deslizando el dedo a lo largo de la superficie del TouchPad, y levántelo para soltar el objeto.

Bloqueo para arrastre
Esta opción permite arrastrar objetos a través de la pantalla una larga distancia efectuando varios toques con el dedo. Si Bloqueo para arrastre está seleccionado, la acción de arrastre persiste después de levantar el dedo del TouchPad. Toque otra vez el TouchPad para soltar el objeto y finalizar el arrastre. Para poder usar Bloqueo para arrastre, también debe estar seleccionada la función Tocar otra vez y mantener para arrastrar.

##HelpTopicID=113
La función Desplazamiento virtual permite desplazarse con una sola presión del dedo. Acciona las barras de desplazamiento de forma automática, por lo que no es necesario alejar el puntero del trabajo. Desplazamiento virtual funciona en la mayoría de las ventanas que pueden desplazarse, por ejemplo, en los documentos de aplicaciones de procesamiento de textos, hojas de cálculo e imágenes digitales de tamaño grande. También funciona en otros elementos que necesitan desplazamiento, como listas de archivos y fuentes. Desplazamiento virtual proporciona un desplazamiento de máxima sencillez y suavidad para todas las aplicaciones. Haga clic en la ventana o el elemento en que desee desplazar y deslice el dedo hacia arriba o abajo en el borde derecho del TouchPad para desplazarse verticalmente. Para habilitar esta función, active la casilla Activar desplazamiento vertical o Activar desplazamiento horizontal. Si Desplazamiento virtual no responde, asegúrese de que esté activada la casilla Habilitar desplazamiento apropiada y que la ventana o el elemento en el que ha hecho clic tiene permitido el desplazamiento. Si aún tiene problemas, compruebe la configuración de Región de desplazamiento.

##HelpTopicID=114
La configuración de Sensibilidad permite personalizar cómo responde el TouchPad a los toques.

Para ajustar la sensibilidad, seleccione un elemento del árbol de menús Sensibilidad.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
El diagrama superior representa la superficie del TouchPad. La zona tramada del diagrama muestra las regiones de EdgeMotion en la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad, que muestran la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una región de EdgeMotion activa del TouchPad, la zona de EdgeMotion correspondiente en el diagrama se vuelve de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de EdgeMotion si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros del borde de la zona tramada.

Si tiene alguna dificultad para activar el EdgeMotion, aumente el tamaño de la región de EdgeMotion, desplazando hacia dentro los bordes de la zona tramada. Si el EdgeMotion se activa con demasiada facilidad, reduzca el tamaño de la región de EdgeMotion.

Si las regiones de EdgeMotion están atenuadas y no puede ajustarlas, asegúrese de que EdgeMotion esté activado. Para habilitarlo, siga estos pasos:

1.	Seleccione Movimiento de borde en el árbol de menús de la izquierda.
2.	Seleccione una de las opciones de Realizar EdgeMotion.
3.	Seleccione Región de EdgeMotion en el árbol de menús para regresar a esta página.

##HelpTopicID=118
Avisos sobre patentes
Este software está protegido con una o varias de las siguientes patentes.

Patentes de Estados Unidos N.º
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Patentes de Europa N.º
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Patente de Corea N.º
277147

Patente de República Popular China N.º
ZL97190278.X

Patentes de Japón N.º
3920833; 4031796

Patente de Hong Kong N.º
1017934

El hardware del dispositivo touchpad de Synaptics™ que funciona con este software está protegido por una o varias de las siguientes patentes.

Patentes de Estados Unidos N.º
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Patentes de Europa N.º
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Patentes de Corea N.º
274772; 277147

Patente República China de Taiwán N.º.
097091

Patente de República Popular China N.º
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Patentes de Japón N.º
3526577; 4031796

Patente de Hong Kong N.º
1002568

El hardware y el software del dispositivo señalador de Synaptics™ están protegidos por una o varias de las siguientes patentes.

Patentes de Estados Unidos N.º
6,642,857; 6,975,302

Marcas comerciales
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, el logotipo de ChiralMotion®, el logotipo de Scrybe y el logotipo de Synaptics™ son marcas comerciales de Synaptics Incorporated. Cualquier otro producto, servicio o nombre de empresa mencionado en este documento se considera marca comercial y nombre comercial por sus respectivas empresas.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Todos los derechos reservados.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
La función Bordes adhesivos limita la posición del puntero al interior de la ventana activa. Cuando se intenta sacar el puntero de la ventana, su movimiento se detiene en el borde. Si se intenta por segunda vez, el puntero queda libre para abandonar la ventana.

La detención del puntero en los bordes de la ventana facilita el acceso a los controles situados en dichos bordes. Por ejemplo, para cerrar una ventana o cambiar su tamaño, puede desplazar el puntero rápidamente en la dirección general del cuadro de cierre o el borde de la ventana, y el puntero se detendrá exactamente en el lugar que desea.

Para habilitar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar bordes adhesivos.

##HelpTopicID=120
Los botones de esta página controlan el funcionamiento de Presionar para seleccionar.

##HelpTopicID=121
Velocidad de desplazamiento
Use este deslizador para controlar la rapidez de desplazamiento de la ventana como respuesta al movimiento del dedo en la región de desplazamiento virtual.

##HelpTopicID=122
Este deslizador determina la rapidez con que debe presionar el puntero señalador para ejecutar una acción que corresponde a un clic del ratón.

Si experimenta clics involuntarios, configure una velocidad más alta. Si, por el contrario, experimenta dificultades para hacer clic con el puntero señalador, configure una velocidad más lenta.

##HelpTopicID=123
El deslizador de velocidad puede ajustarse entre "Presionar lento" (izquierda) y "Presionar rápido" (derecha).

##HelpTopicID=124
Controla si al presionar el puntero señalador se produce un clic con el botón derecho (acción de menú contextual) en vez de un clic con el botón izquierdo (acción de selección normal).

##HelpTopicID=125
Presionar para seleccionar controla la función del mismo nombre del puntero señalador.

##HelpTopicID=126
La configuración de Sensibilidad permite personalizar cómo responde el puntero señalador a los toques.

Para ajustar la sensibilidad, seleccione un elemento del menú Sensibilidad.

##HelpTopicID=127
El deslizador Sensibilidad táctil permite ajustar la presión que debe aplicarse con el dedo para mover el puntero a una velocidad determinada. Si experimenta un movimiento errático del puntero, pruebe a mover el deslizador hacia la derecha, Toque fuerte.

##HelpTopicID=128
Controla si al presionar el puntero señalador se arrastran objetos en la pantalla.

##HelpTopicID=129
Este botón ejecuta el tutorial de desplazamiento virtual.

##HelpTopicID=130
Esta sección controla el comportamiento del TouchPad cuando está conectado un dispositivo PS2 externo.

##HelpTopicID=131
Permite el funcionamiento simultáneo del TouchPad y el dispositivo PS2 externo.

##HelpTopicID=132
Desactiva el TouchPad cuando está conectado un dispositivo PS2 externo.

##HelpTopicID=133
Define la distancia que se desplaza una página cuando la rueda gira una muesca. El desplazamiento puede ser un número concreto de líneas o una pantalla completa.

El número de líneas que mide "una pantalla" varía en función del tamaño de la ventana y del programa que se utiliza. Equivale a presionar las teclas RE PÁG o AV PÁG del teclado o a hacer clic en la barra de desplazamiento.

##HelpTopicID=134
Haga clic para establecer el número de líneas de desplazamiento por cada muesca de la rueda. Para activar esta configuración es posible que deba cerrar las aplicaciones y abrirlas otra vez.

##HelpTopicID=135
Haga clic para desplazarse una pantalla por cada muesca de la rueda. Para activar esta configuración es posible que tenga que cerrar las aplicaciones y abrirlas otra vez.

##HelpTopicID=136
Estas opciones permiten especificar qué ventana o elemento se desplaza cuando se utiliza el desplazamiento virtual. Seleccione las opciones de desplazamiento virtual que desee habilitar.

##HelpTopicID=137
Presionar para seleccionar acción
Puede configurar el puntero señalador de forma que ejecute un clic con el botón derecho o izquierdo del ratón.

##HelpTopicID=138
Movimientos de tres dedos
Consiste en deslizar tres dedos desde la parte superior a la inferior del TouchPad en un movimiento continuo, para luego levantarlos simultáneamente, separándolos de la superficie del TouchPad.

Puede utilizar un movimiento de tres dedos para ejecutar una acción como “ir a una página Web en el explorador predeterminado”. Cada vez que realice un movimiento de tres dedos, el explorador abrirá y cargará la página Web especificada.

Marque la casilla Habilitar movimientos de tres dedos para habilitar esta función. Existen dos direcciones posibles de movimiento para un movimiento de tres dedos: de arriba abajo y de abajo a arriba.

##HelpTopicID=139
Puede configurar una acción para los siguientes movimientos de tres dedos que se muestran en el árbol de menús de la izquierda:

Arriba: Deslice tres dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la parte inferior y terminando en la superior, con un movimiento vertical hacia arriba.

Abajo: Deslice tres dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la parte superior y terminando en la inferior, con un movimiento vertical hacia abajo.

Configuración de acciones para movimientos de tres dedos:

1.	Asegúrese de que la casilla Habilitar movimientos de tres dedos está marcada.
2.	Seleccione una opción del árbol de menús de la izquierda. Seleccione la opción que coincida con el punto donde termine el movimiento de los dedos. Por ejemplo, si desea configurar un movimiento de tres dedos que comience en la parte inferior y termine en la superior, seleccione Arriba.
3.	Seleccione una acción de las citadas anteriormente para asignarla al movimiento seleccionado. La acción seleccionada se ejecutará cada vez que realice el movimiento de tres dedos.
4.	Algunas acciones no requieren ninguna configuración adicional. No obstante, se habilitará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo de configuración en caso de que necesite más información. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o modificar la configuración de la acción.

Si no puede seleccionar una acción de la lista, asegúrese de que las opciones están habilitadas. Para habilitar las opciones, siga los siguientes pasos:

1.	Seleccione los movimientos de tres dedos del menú de la izquierda.
2.	Marque la casilla Habilitar movimientos de tres dedos.
3.	Seleccione el punto donde vaya a terminar el movimiento del árbol de menús para volver a esta página.

##HelpTopicID=140
Movimientos de dos dedos
Consiste en situar dos dedos sobre la superficie del TouchPad y deslizarlos desde un lado (o una esquina) del TouchPad al lado opuesto (o la esquina opuesta) con un movimiento rectilíneo y continuo, para luego levantarlos, separándolos simultáneamente de la superficie del TouchPad.

Puede utilizar un movimiento de dos dedos para ejecutar una acción como “ir a una página Web en el explorador predeterminado”. Cada vez que realice un movimiento de dos dedos, el explorador abrirá y cargará la página Web especificada.

Marque la casilla Habilitar movimientos de dos dedos para habilitar esta función. Existen ocho direcciones posibles de movimiento para un movimiento de dos dedos:

Es posible que algunas direcciones de movimientos no estén disponibles en todos los equipos.

##HelpTopicID=141
Puede configurar una acción para los siguientes movimientos de dos dedos que se muestran en el árbol de menús de la izquierda:

Arriba: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la parte inferior y terminando en la superior, con un movimiento vertical hacia arriba.

Esquina superior derecha: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la esquina inferior izquierda y terminando en la esquina superior derecha, con un movimiento diagonal.

Derecha: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en el lado izquierdo y terminando en el lado derecho, con un movimiento horizontal.

Esquina inferior derecha: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la esquina superior izquierda y terminando en la esquina inferior derecha, con un movimiento diagonal.

Abajo: Deslice dos dedos a través de la superficie del TouchPad, empezando en la parte superior y terminando en la inferior, con un movimiento vertical hacia abajo.

Esquina inferior izquierda: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la esquina superior derecha y terminando en la esquina inferior izquierda, con un movimiento diagonal.

Izquierda: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en el lado derecho y terminando en el lado izquierdo, con un movimiento horizontal.

Esquina superior izquierda: Deslice dos dedos por la superficie del TouchPad, empezando en la esquina inferior derecha y terminando en la esquina superior izquierda, con un movimiento diagonal.

Configuración de acciones para movimientos de dos dedos:

1.	Asegúrese de que la casilla Habilitar movimientos de dos dedos está marcada.
2.	Seleccione una opción del árbol de menús de la izquierda. Seleccione la opción que coincida con el punto donde termine el movimiento de los dedos. Por ejemplo, si desea configurar un movimiento de dos dedos que comience en la parte inferior y termine en la superior, seleccione Arriba.
3.	Seleccione una acción de la lista que se muestra más arriba para asignarla al movimiento seleccionado. La acción seleccionada se ejecutará cada vez que realice el movimiento de dos dedos.
4.	Muchas acciones no requieren ninguna configuración adicional. No obstante, se habilitará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo de configuración en caso de que necesite más información. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o modificar la configuración de la acción.

Si no puede seleccionar una acción de la lista, asegúrese de que las opciones están habilitadas. Para habilitar las opciones, siga los siguientes pasos:

1.	Seleccione los movimientos de dos dedos del menú de la izquierda.
2.	Seleccione la casilla Habilitar movimientos de dos dedos.
3.	Seleccione el punto donde vaya a terminar el movimiento del árbol de menús para volver a esta página.

##HelpTopicID=142
En esta ventana Propiedades puede personalizar la configuración de su dispositivo señalador. Use el árbol de menús de la izquierda para obtener acceso a las funciones personalizables.

Utilización de la ventana Propiedades
Haga clic en una función del árbol de menús para ver una página con la configuración correspondiente. Algunas funciones tienen varias páginas de configuraciones. Haga clic en + (signo más) situado junto a cada función para ver todas las páginas relacionadas. La configuración aparecerá en la ventana que se encuentra a la derecha del árbol de menús. En este cuadro de información podrá ver información de estas opciones, así como instrucciones para cambiarlas. Utilice la barra de desplazamiento para ver el contenido del cuadro de información que no esté visible.

Botón Restaurar todos los valores predeterminados
El botón Restaurar todos los valores predeterminados devuelve la configuración completa de todas las páginas a los valores establecidos de fábrica.

Botón Restaurar valores predeterminados de página
El botón Restaurar valores predeterminados de página devuelve la configuración completa de la página actual a los valores establecidos de fábrica.

Botón Aceptar
El botón Aceptar guarda los cambios y cierra la ventana Propiedades.

Botón Cancelar
El botón Cancelar cierra la ventana Propiedades sin guardar los cambios y restaura los valores de configuración anteriores.

Botón Aplicar
El botón Aplicar guarda los cambios, pero mantiene abierta la ventana Propiedades para permitir efectuar nuevos cambios.

##HelpTopicID=143
La función Desplazamiento virtual le permite desplazarse por páginas Web, documentos y otros elementos con el TouchPad. Sólo tiene que colocar un dedo en la zona de desplazamiento (el borde exterior del TouchPad) y deslizarlo en círculos. Un pequeño relieve en la superficie del TouchPad le ayuda a guiar el movimiento del dedo. No obstante, no es necesario que llegue hacia la zona exterior una vez que haya empezado a desplazarse. Basta con empezar en la zona de desplazamiento, si lo prefiere, deslice el dedo hacia el centro del TouchPad y desplácese en pequeños círculos en esa zona. Para detenerse, sólo tiene que levantar el dedo.

Las opciones de Desplazamiento virtual incluyen: Desplazamiento vertical (arriba y abajo), Desplazamiento vertical y horizontal (arriba, abajo, izquierda y derecha), Desplazamiento de audio (efectos de sonido) o ningún desplazamiento.

##HelpTopicID=144
Activar desplazamiento vertical
Seleccione esta opción para desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

Para desplazarse hacia abajo, coloque el dedo en cualquier lugar de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la derecha.

Para desplazarse hacia abajo, coloque el dedo en cualquier lugar de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la izquierda.

##HelpTopicID=145
Activar desplazamiento vertical y horizontal
Seleccione esta opción para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. El lado derecho de la zona de desplazamiento controla el desplazamiento vertical. La parte inferior de la zona de desplazamiento controla el desplazamiento horizontal.

Para desplazarse hacia abajo, coloque el dedo en la parte derecha de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la derecha.

Para desplazarse hacia arriba, coloque el dedo en la parte derecha de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la izquierda.

Para desplazarse hacia la derecha, coloque el dedo en la parte inferior de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la izquierda.

Para desplazarse hacia la izquierda, coloque el dedo en la parte inferior de la zona de desplazamiento y mueva el dedo en círculos hacia la derecha.

##HelpTopicID=146
Habilitar desplazamiento de audio
Seleccione esta opción para los efectos de sonido que acompañar a sus acciones de desplazamiento.

NOTA: también debe seleccionar Desplazamiento vertical o Desplazamiento vertical y horizontal.

##HelpTopicID=147
Inhabilitar desplazamiento
Si no desea utilizar ninguna de las funciones de desplazamiento virtual, seleccione Inhabilitar desplazamiento. Con esta opción seleccionada, aún se puede utilizar la zona de desplazamiento para señalar y dar toques en lugar de para desplazarse.

##HelpTopicID=148
Opciones de iluminación

El dispositivo de señalización de LuxPad cuenta con una serie de opciones de iluminación. Active la casilla Habilitar iluminación para personalizar los efectos de luz de LuxPad.

##HelpTopicID=149
Brillo

Puede seleccionar diferentes niveles de brillo tanto si su ordenador portátil está conectado a una fuente de alimentación como si funciona con batería. Si ampliar la duración de la batería es de vital importancia, le será útil seleccionar otra configuración.

Las opciones de brillo para Energía externa y Batería son Bajo, Medio y Alto.

Si las opciones de esta página están atenuadas y no se pueden utilizar, puede habilitarlas haciendo clic en Opciones de iluminación en el árbol de menús de la izquierda. Haga clic en la casilla de verificación Habilitar iluminación para activarla y vuelva a la página Brillo.

##HelpTopicID=150
Tiempo de iluminación

La página Tiempo de iluminación le proporciona una serie de opciones de efectos de luz.

Active la casilla de verificación Siempre activado si desea que LuxPad esté siempre iluminado después de iniciar la sesión.

Las opciones Tiempo de iluminación tras iniciar sesión e Iluminar al tocar sólo están disponibles cuando se desactiva la casilla de verificación Siempre activado. Si hay una marca en la casilla de verificación Siempre activado, puede hacer clic en ella para desactivarla.

La barra deslizante Tiempo de iluminación tras iniciar sesión permite especificar el tiempo que desea que LuxPad esté iluminado tras iniciar la sesión. Mueva el deslizador hacia la izquierda para reducir el tiempo o hacia la derecha para aumentarlo.

Active la casilla de verificación Iluminar al tocar si desea que LuxPad se ilumine cuando el dedo toque la superficie de LuxPad. LuxPad se iluminará cada vez que lo toque.

Si las opciones de esta página están atenuadas y no se pueden utilizar, puede habilitarlas haciendo clic en Opciones de iluminación en el árbol de menús de la izquierda. Haga clic en la casilla de verificación Habilitar iluminación para activarla y, a continuación, vuelva a la página Tiempo de iluminación.

##HelpTopicID=151
Para utilizar el puntero señalador o el TouchPad o mover el cursor, seleccione la opción de Habilitar correspondiente.

Puede habilitar tanto el puntero señalador como el TouchPad. Si lo hace, podrá tocar cualquiera de los dos para mover el cursor.

Para utilizar los botones del puntero señalador, los botones del TouchPad o ambos, seleccione las opciones de Habilitar correspondientes.

##HelpTopicID=152
Seleccione la opción Inhabilitar del dispositivo, o los botones del dispositivo, que no desee utilizar; de esta manera evitará activarlos accidentalmente cuando escriba o señale.

Nota: no puede inhabilitar el puntero señalador y el TouchPad a la vez.

##HelpTopicID=153
Para cambiar la acción asignada al presionar un botón izquierdo, ambos botones o un botón derecho, haga clic en la flecha derecha de la lista desplegable para mostrar las opciones. Seleccione la acción deseada.

Si necesita más información para la acción seleccionada, se habilitará el botón Configurar.

##HelpTopicID=154
Si necesita más información para la acción seleccionada en la lista desplegable, se habilitará el botón Configurar. Haga clic en el botón Configurar e introduzca la información solicitada en el cuadro de diálogo que aparece. Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Puede ver o cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el botón Configurar.

##HelpTopicID=155
Para restaurar la configuración predeterminada de todos los elementos de la ventana, haga clic en este botón.

##HelpTopicID=156
Para realizar un clic primario con un toque, active la casilla de verificación Toque rápido para hacer clic. Un toque es un movimiento de abajo arriba rápido.

Si se desactiva esta casilla de verificación, sólo podrá realizar un clic primario presionando un botón.

##HelpTopicID=157
Para arrastrar objetos sin presionar un botón del TouchPad, active la casilla de verificación Toque rápido y arrastre.

Para utilizar esta función, toque un objeto para seleccionarlo, coloque el dedo rápidamente en el TouchPad y deslícelo en la dirección hacia la que desee arrastrarlo. Levante el dedo del TouchPad para soltar el objeto.

##HelpTopicID=158
Para arrastrar objetos a lo largo de la pantalla mediante varios toques, active la casilla de verificación Bloqueo para arrastre.

Para utilizar el bloqueo de arrastre, toque un objeto para seleccionarlo. Utilice todos los toques del TouchPad que sean necesarios para mover el objeto al lugar deseado. No es necesario que mantenga el dedo en contacto con la superficie del TouchPad. El objeto seleccionado no se liberará hasta que dé un toque en el TouchPad.

##HelpTopicID=159
Puede utilizar este deslizador para ajustar la presión del dedo que se debe aplicar para que el TouchPad responda. Si experimenta un movimiento descontrolado del puntero, mueva el deslizador hacia la derecha.

##HelpTopicID=160
Para evitar movimientos del puntero o clics no deseados mientras escribe, active la casilla de verificación Habilitar PalmCheck.

Esta función permite que el TouchPad reconozca si la mano está apoyada sobre él o si ha rozado su superficie mientras escribía.

##HelpTopicID=161
Para ajustar la sensibilidad de PalmCheck, utilice este deslizador.

Si el TouchPad realiza movimientos del puntero o clics inesperados, aumente el valor de PalmCheck desplazando el deslizador hacia la derecha. Sin embargo, si mueve el deslizador hacia el extremo derecho, cerca del valor Máximo, es más probable que experimente toques o movimientos no detectados.

Si el TouchPad no detecta movimientos del puntero o clics deliberados, reduzca la sensibilidad de PalmCheck desplazando el deslizador hacia la izquierda.

##HelpTopicID=162
EdgeMotion permite que el puntero se siga moviendo cuando llegue al borde del TouchPad.

Sin EdgeMotion, debe dar varios toques en el TouchPad o aumentar la velocidad de movimiento del puntero en la ficha Opciones de puntero para moverlo a largas distancias fácilmente.

##HelpTopicID=163
Para utilizar EdgeMotion para acciones de arrastre (tocar rápido y arrastrar o bloqueo de arrastre), active la casilla de verificación Al arrastrar.

EdgeMotion permite que el puntero se siga moviendo cuando llegue al borde del TouchPad.

Si se selecciona esta opción, EdgeMotion no se ejecutará durante el movimiento normal del puntero.

##HelpTopicID=164
Para utilizar EdgeMotion siempre que el dedo alcance el borde del TouchPad, active la casilla de verificación Al señalar.

EdgeMotion permite que el puntero se siga moviendo cuando llegue al borde del TouchPad.

##HelpTopicID=165
Para utilizar EdgeMotion con la función Desplazamiento virtual, active la casilla de verificación Al desplazarse.

EdgeMotion permite que el puntero se siga moviendo cuando llegue al borde del TouchPad.

##HelpTopicID=166
Este diagrama representa la superficie del TouchPad. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de EdgeMotion de la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad que indican la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una región de EdgeMotion activa del TouchPad, la zona de EdgeMotion correspondiente del diagrama se vuelve de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de EdgeMotion si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros del borde de la zona sombreada.

Si tiene alguna dificultad para activar el EdgeMotion, aumente el tamaño de la región de EdgeMotion, desplazando hacia dentro los bordes de la zona sombreada. Si EdgeMotion se activa con demasiada facilidad, reduzca el tamaño de la región de EdgeMotion.

Si las regiones de EdgeMotion están en gris y no se pueden ajustar, seleccione una de las opciones de EdgeMotion y podrá cambiar el tamaño de las regiones.

##HelpTopicID=167
Para que la velocidad dependa de la presión, active esta casilla de verificación. Si selecciona esta opción, al presionar con más fuerza hará que el puntero se mueva más rápido.

Para obtener una velocidad constante, desactive la casilla de verificación Controlar velocidad de EdgeMotion con presión dactilar.

##HelpTopicID=168
Para ajustar la velocidad de EdgeMotion cuando la casilla de verificación Controlar velocidad de EdgeMotion con presión dactilar está desactivada, utilice este deslizador. Arrastre el deslizador hacia la derecha para que el movimiento de EdgeMotion sea más rápido o hacia la izquierda para que sea más lento.

##HelpTopicID=169
Para configurar una zona de toques rápidos con el fin de realizar una acción cuando se dé un toque, active la casilla de verificación Activar zonas de toques rápidos. Cada esquina de la superficie del TouchPad se puede configurar como una zona de toques rápidos.

##HelpTopicID=170
Para asignar una acción a una zona de toques rápidos, seleccione una opción de la lista desplegable. Si necesita más información para la acción seleccionada, se habilitará el botón Configurar.

##HelpTopicID=171
Este diagrama representa la superficie del TouchPad. Las zonas sombreadas del diagrama muestran las regiones de la zona de toques rápidos que están activas de la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad que indican la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una zona de toques rápidos activa del TouchPad, la zona correspondiente del diagrama se vuelve de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de zona de toques rápidos si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros de las esquinas de las zonas sombreadas.

Si tiene alguna dificultad para activar la acción de una zona de toques rápidos, amplíe la zona. Si una zona de toques rápidos se activa con demasiada facilidad, reduzca su tamaño.

Si las zonas de toques rápidos están en gris y no se pueden ajuste, active la casilla de verificación Activar zonas de toques rápidos y podrá cambiar el tamaño de las mismas.

##HelpTopicID=172
Si desea utilizar un movimiento de toque para realizar las funciones de los botones Atrás o Adelante de un navegador Web, active la casilla Habilitar movimientos hacia atrás/adelante.

Para realizar un movimiento hacia atrás o hacia adelante, coloque el dedo en el borde superior del TouchPad y mueva el dedo a la derecha o a la izquierda. Si mueve el dedo hacia la izquierda conseguirá el efecto del botón Atrás. Y si lo mueve hacia la derecha conseguirá el efecto del botón Adelante.

##HelpTopicID=173
Para utilizar las opciones de Desplazamiento virtual, active la casilla Habilitar desplazamiento.

Con el Desplazamiento virtual habilitado, al deslizar el dedo de arriba a abajo en el borde derecho del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza verticalmente. Si desliza el dedo por el borde inferior del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=174
Para mostrar las opciones de Desplazamiento virtual y ajustar la configuración, haga clic en este botón.

##HelpTopicID=175
Para desplazar la ventana o elemento activo, seleccione la opción Desplazar elemento seleccionado. El elemento activo suele ser la última ventana, parte de una ventana o el elemento en el que haya hecho clic.

##HelpTopicID=176
Para desplazar un elemento que se encuentre bajo el puntero en una aplicación activa, seleccione esta opción. Esta opción permite desplazar el elemento sin necesidad de hacer clic en él primero.

##HelpTopicID=177
Para desplazarse fácilmente por documentos grandes, active la casilla Habilitar trayectoria. Con esta función, el desplazamiento virtual continúa después de levantar el dedo del TouchPad.

Para utilizarla, desplace el dedo y levántelo con un movimiento suave vertical u horizontal. Para detener el desplazamiento, toque el TouchPad.

##HelpTopicID=178
Este diagrama representa la superficie del TouchPad. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de Desplazamiento virtual de la superficie del TouchPad.

Al tocar el TouchPad con el dedo, aparecen flechas a lo largo del borde del diagrama del TouchPad que indican la posición del dedo. Si el dedo se encuentra en una zona de desplazamiento virtual activa del TouchPad, la zona de desplazamiento virtual correspondiente del diagrama se volverá de color sólido. Puede aumentar o reducir el tamaño de las regiones de desplazamiento virtual si arrastra uno de los pequeños cuadrados negros del borde de la zona sombreada.

Si tiene alguna dificultad para activar el desplazamiento virtual, aumente el tamaño de la región de desplazamiento virtual desplazando hacia dentro los bordes de la zona sombreada. Si el desplazamiento virtual se activa con demasiada facilidad, reduzca el tamaño de la región de desplazamiento virtual.

Si las regiones del desplazamiento virtual están en gris y no se pueden ajustar, seleccione una de las opciones de Desplazamiento virtual y podrá cambiar el tamaño de las regiones.

##HelpTopicID=179
Para ejecutar el tutorial de Desplazamiento virtual, haga clic en el botón Práctica. Este sencillo laberinto le ayudará a aprender a usar Desplazamiento virtual.

Nota: asegúrese de que estén activadas las casillas Desplazamiento horizontal y Desplazamiento vertical.

Examine el laberinto antes de empezar a localizar el principio y el final. No puede ver el laberinto completo, puesto que es más extenso que la ventana donde se muestra. Use Desplazamiento virtual para mover la vista del laberinto en la ventana. Para acercar o alejar el laberinto, mantenga presionada la tecla Ctrl y use Desplazamiento vertical.

La entrada del laberinto está señalada con un punto amarillo en su esquina superior izquierda. La salida se indica con un punto azul situado a la derecha del laberinto.

Para empezar:

1.	Haga clic en el cuadrado rojo del punto amarillo.
2.	Use las teclas de flecha o dé toques rápidos en el TouchPad para desplazarse por el laberinto.
3.	Use Desplazamiento virtual para desplazar la vista del laberinto.
4.	Cuando llegue al punto azul de la esquina inferior derecha, haga clic en el botón Cerrar de la ventana Práctica de Desplazamiento virtual.

##HelpTopicID=180
Para utilizar el desplazamiento virtual en ventanas que presentan una barra de desplazamiento horizontal, active la casilla Desplazamiento horizontal. Al deslizar el dedo horizontalmente en uno u otro sentido en el borde inferior del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=181
Para utilizar el desplazamiento virtual en ventanas que presentan una barra de desplazamiento vertical, active la casilla Desplazamiento vertical. Al deslizar el dedo de arriba a abajo en el borde derecho del TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza verticalmente.

##HelpTopicID=182
Este deslizador permite controlar la velocidad de Desplazamiento virtual. Arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad de desplazamiento.

##HelpTopicID=183
Para utilizar toques rápidos y presiones a fin de realizar una acción determinada, active la casilla Habilitar Oprimir para seleccionar. Las acciones se asignan en la lista desplegable Toques rápidos.

Toque rápido es un movimiento de dedo rápido de abajo arriba en el parte superior del puntero señalador. Un toque suave y rápido es lo más aconsejable. Los toques muy fuertes o lentos son menos eficaces. Dé un toque para hacer un clic o dos toques rápidos para hacer doble clic.

Presionar significa pulsar rápidamente con el dedo el puntero señalador. Un toque suave y deliberado es suficiente. Presione sin levantar el dedo para simular que mantiene presionado un botón del ratón. Presione sin levantar y desplace el dedo hacia un lado para hacer clic y arrastrar en cualquier dirección. Levante el dedo para soltar el objeto arrastrado.

Si la casilla Habilitar Oprimir para seleccionar no está activada, debe presionar un botón para realizar un clic primario.

##HelpTopicID=184
Para evitar clics no deseados mientras escribe, active esta casilla.

##HelpTopicID=185
Para asignar una acción al toque del puntero señalador, seleccione una opción en la lista desplegable Toques rápidos.

##HelpTopicID=186
Para ajustar la velocidad con la que se debe tocar el puntero señalador para hacer clic y doble clic, mueva este deslizador.

Si establece una velocidad demasiado baja, es posible que se produzcan clics no intencionados, un retraso del puntero o retrasos al arrastrar. Por el contrario, si establece una velocidad demasiado alta, es posible que le cueste trabajo utilizar Oprimir para seleccionar.

##HelpTopicID=187
Para habilitar Desplazamiento virtual, active la casilla Habilitar desplazamiento. Si selecciona esta opción, sólo podrá utilizar el puntero señalador para realizar desplazamientos virtuales horizontales o verticales. Deberá utilizar el TouchPad o un ratón externo para mover el cursor.

Para utilizar el desplazamiento virtual, presione el puntero señalador en la dirección que desee realizar el desplazamiento. Para detener el desplazamiento, levante el dedo del puntero señalador.

##HelpTopicID=188
Para ajustar la velocidad de Desplazamiento virtual, utilice este deslizador. Mueva el deslizador hacia la derecha para que el desplazamiento sea más rápido o hacia la izquierda para que sea más lento.

##HelpTopicID=189
Para ajustar la fuerza que se debe ejercer tanto para mover el cursor como para utilizar la función Oprimir para seleccionar con el puntero señalador, utilice el deslizador Sensibilidad de toque.

Para reducir la fuerza, mueva el deslizador hacia Toque ligero.

Para aumentarla, mueva el deslizador hacia Toque fuerte.

##HelpTopicID=190
Para mantener el puntero dentro de la ventana activa, active la casilla Parar puntero en bordes de ventana. La detención del puntero en los bordes de la ventana facilita el acceso a los controles cercanos a dichos bordes.

Si selecciona esta opción, la primera vez que se intenta mover el puntero fuera de la ventana, éste se detiene en el borde. Si se intenta por segunda vez, el puntero sale de la ventana.

##HelpTopicID=191
Para aumentar la precisión al señalar y la exactitud de la posición, seleccione una opción en la lista desplegable Tecla de movimiento lento. Esta función permite reducir la velocidad del puntero.

Para utilizar esta función, mantenga presionada la tecla seleccionada mientras mueve el puntero.

##HelpTopicID=192
Para establecer automáticamente la configuración predeterminada del puntero cuando aparece un cuadro de diálogo en la pantalla, seleccione esta función.

##HelpTopicID=193
Para forzar un movimiento estrictamente horizontal o vertical del puntero en la pantalla, seleccione una opción de la lista desplegable Tecla limitada de puntero.

Para utilizar esta función, mantenga presionada la tecla especificada mientras mueve el puntero. Al presionar la tecla, la dirección de movimiento inicial del puntero determina la dirección de movimiento mientras se mantiene presionado el TouchPad.

##HelpTopicID=194
Para recibir información sobre las acciones de señalar, active la casilla Animado. El icono animado aparece en la barra de tareas de Windows. Haga doble clic en este icono para acceder a la ventana Propiedades del ratón.

##HelpTopicID=195
Para conseguir un movimiento del puntero muy suave, seleccione la opción de velocidad de actualización del puntero Rápida.

##HelpTopicID=196
Si el puntero no se ve correctamente o parpadea en la pantalla, pruebe con la velocidad de actualización del puntero Lenta.

##HelpTopicID=197
Número de versión del controlador de Synaptics TouchPad.

##HelpTopicID=198
Para obtener la última información sobre las patentes de Synaptics, visite nuestro sitio Web en: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Modo dual
La función Modo dual le permite cambiar del modo cursor al modo botón. En el modo Botones, los botones virtuales que aparecen en la superficie del TouchPad proporcionan cómodos accesos directos a las aplicaciones más usadas. Además, este modo dispone de un control para subir o bajar el volumen de una forma rápida y sencilla.

Para activar Modo dual, active la casilla de verificación Cambiar a modo Botones tocando en la esquina superior derecha.

Para utilizar el modo Botones:

·	Toque el botón Cambiar modo. Este botón se muestra en la esquina superior derecha del TouchPad encima del control de volumen.
·	Toque el botón virtual de la aplicación que desee ejecutar. Al abrirse la aplicación, el TouchPad volverá automáticamente al modo Cursor.

Nota: Si un dispositivo señalador externo, como un mouse, está conectado, podrá utilizar el modo Botones si activa la casilla de verificación Siempre en modo Botones cuando se conecta un dispositivo externo.

##HelpTopicID=200
Opciones del modo Botones
Hay seis botones virtuales que pueden configurarse para ajustarse a las preferencias del usuario. Los tres botones virtuales superiores tienen una configuración predeterminada y los demás no están configurados. La configuración predeterminada para los botones virtuales es la siguiente:

·	Un toque en el botón virtual superior izquierdo abrirá la aplicación de correo electrónico asignada.
·	Un toque en el botón virtual superior del medio abrirá la aplicación ConfigFree. Si desea más información, consulte la ayuda en línea de Toshiba.
·	Un toque en el botón virtual superior derecho enviará a la impresora el elemento que se muestra en la ventana activa.

##HelpTopicID=201
Opciones del modo Botones
Hay seis botones virtuales que pueden configurarse para ajustarse a las preferencias del usuario. Cuatro de los botones virtuales superiores tienen una configuración predeterminada y los demás no están configurados. La configuración predeterminada para los botones virtuales es la siguiente:

·	Un toque en el botón virtual superior izquierdo abrirá la aplicación de correo electrónico asignada.
·	Un toque en el botón virtual superior central abrirá el explorador Web asignado.
·	Un toque en el botón virtual superior derecho abrirá la aplicación BeatJam. Si desea más información, consulte la ayuda en línea de Toshiba.
·	Un toque en el botón virtual inferior izquierdo abrirá la ayuda en línea de Toshiba.

##HelpTopicID=202
La función Comprobar botón evita que se accionen los botones por contacto accidental. Permite que los botones reconozcan si la palma de la mano se ha apoyado en ellos o si ha rozado su superficie al escribir. De este modo se evita la activación no deseada del botón.

Si el botón muestra una activación no deseada, incremente el valor de Comprobar botón moviendo el deslizador hacia la derecha, hacia Máximo. Si el botón no ejecuta activaciones deseadas, reduzca el valor de Comprobar botón moviendo el deslizador hacia la izquierda, hacia Mínimo. Es más probable que los botones no se ejecuten si el deslizador se coloca totalmente a la derecha.

##HelpTopicID=203
Para configurar la acción realizada cuando se toca un botón, seleccione el botón en el árbol de menús. Por ejemplo, puede definir el Botón 1 como "ir a una página web en el navegador predeterminado". Cada vez que toque el Botón 1 se abrirá automáticamente el navegador web y se cargará la página especificada.

##HelpTopicID=204
Los ajustes de Sensibilidad permiten personalizar la forma en que el dispositivo responde al toque. Para ajustar los valores de Sensibilidad, seleccione un elemento en el árbol de menús Sensibilidad.

##HelpTopicID=205
El deslizador Sensibilidad de toque permite ajustar qué cantidad de presión del dedo debe aplicarse para que responda el dispositivo.

Si la respuesta del dispositivo es errática, o si trabaja en un lugar muy húmedo, reduzca la sensibilidad moviendo el deslizador hacia la derecha, hacia Toque fuerte.

Si tiene que pulsar fuerte para accionar el dispositivo, aumente la sensibilidad moviendo el deslizador hacia la izquierda, hacia Toque ligero.

##HelpTopicID=206
Seleccione una acción en la lista anterior para asignarla al botón seleccionado. La acción seleccionada se realizará cada vez que toque el botón.

##HelpTopicID=207
La casilla de verificación Activar sonidos permite reproducir un sonido configurable por el usuario cuando se toca un botón.
Si la casilla Activar sonidos no está marcada, los sonidos están desactivados y no se reproducirá ningún sonido cuando toque los botones.

##HelpTopicID=208
La casilla de verificación Activar iluminación permite iluminar los botones cuando están inactivos y activos.
Si la casilla Activar iluminación no está marcada, la iluminación está desactivada y cuando toque los botones no cambiará el brillo de los botones.

##HelpTopicID=209
El deslizador Desactivar brillo permite ajustar el nivel de brillo de los botones cuando no se tocan.
Si el nivel de brillo de los botones es demasiado alto cuando no se tocan, mueva el deslizador hacia el valor Mínimo.
Si el nivel de brillo de los botones es demasiado bajo cuando no se tocan, mueva el deslizador hacia el valor Máximo.

##HelpTopicID=210
El deslizador Activar brillo permite ajustar el nivel de brillo de los botones cuando se tocan.
Si el nivel de brillo de los botones es demasiado alto cuando se tocan, mueva el deslizador hacia el valor Mínimo.
Si el nivel de brillo de los botones es demasiado bajo cuando se tocan, mueva el deslizador hacia el valor Máximo.

##HelpTopicID=211
Opciones del modo Botones
Puede configurar seis botones virtuales de acuerdo con sus preferencias. Los tres botones virtuales superiores tienen valores predeterminados y los otros no están configurados. La configuración predeterminada de los botones virtuales configurados es la siguiente:

·	Un toque en el botón virtual superior izquierdo abre la aplicación de correo electrónico asignada.
·	Un toque en el botón virtual superior central abre la aplicación ConfigFree. Consulte la Ayuda en línea de Toshiba si desea información adicional.
·	Un toque en el botón virtual superior derecho abre la Galería de fotografías de Windows.

##HelpTopicID=212
Para configurar la acción que se realiza al pasar el dedo sobre un deslizador, seleccione el deslizador en el árbol de menús. Por ejemplo, puede definir el Deslizador 1 como "Ajustar el volumen del sistema". Cada vez que pase el dedo sobre el Deslizador 1, subirá o bajará el volumen.

##HelpTopicID=213
Seleccione un elemento del conjunto de acciones anteriores para asignarlo al deslizador seleccionado. La acción seleccionada se realizará cada vez que pase el dedo por el deslizador hacia arriba o hacia abajo.

##HelpTopicID=214
Ajustar velocidad de movimiento del puntero
Este deslizador controla la velocidad del puntero. Puede elegir la velocidad del puntero ajustando el deslizador entre Lenta y Rápida.

##HelpTopicID=215
Opciones del modo Botones
Puede configurar seis botones virtuales de acuerdo con sus preferencias. Los tres botones virtuales superiores tienen valores predeterminados y los otros no están configurados. La configuración predeterminada de los botones virtuales configurados es la siguiente:

·	Un toque en el botón virtual superior izquierdo abre la aplicación de correo electrónico asignada.
·	Un toque en el botón virtual superior central abre la aplicación ConfigFree. Consulte la Ayuda en línea de Toshiba si desea información adicional.
·	Puntee el botón virtual superior derecho para abrir la carpeta Mis imágenes.

##HelpTopicID=216
Barra de control

La barra de control le permite configurar botones para iniciar sus aplicaciones favoritas. Puede personalizar el aspecto de la barra de control mediante la configuración de la iluminación, el tiempo de apagado y la sensibilidad de toque. La barra de control también permite acceder fácilmente al control de volumen para los efectos de sonido del software.

Seleccione la opción Activar para activar la barra de control. Si no desea utilizar la barra de control puede seleccionar la opción Desactivar.

##HelpTopicID=217
Iluminación LED

Puede utilizar el deslizador Iluminación LED para ajustar el brillo de los LED de la barra de control.

Para aumentar el brillo, mueva el deslizador hacia la derecha, hacia Brillante.

Para reducir el brillo, muévalo hacia la izquierda, hacia Tenue.

##HelpTopicID=218
Velocidad de apagado

Puede utilizar el deslizador Velocidad de apagado para definir con qué velocidad se apagan los LED de la barra de control después de tocarla y de levantar el dedo de ella.

Para que se apague lentamente, mueva el deslizador hacia la derecha, hacia Lenta.

Para que se apague rápidamente, muévalo hacia la izquierda, hacia Rápida.

##HelpTopicID=219
Sensibilidad de toque

El deslizador Sensibilidad de toque le permite ajustar la presión del dedo que debe aplicar para que la barra de control responda al toque.

Si la barra de control no responde al toque o si debe pulsar fuerte para que responda, aumente la sensibilidad moviendo el deslizador hacia la izquierda, hacia Ligero.

Si acciona la barra de control accidentalmente con un toque ligero, reduzca su sensibilidad moviendo el deslizador hacia la derecha, hacia Fuerte.

##HelpTopicID=220
Efectos de sonido

Para asignar un efecto de sonido a una acción específica, introduzca un archivo de sonido o busque y seleccione un archivo de sonido.

##HelpTopicID=221
Volumen

El deslizador Volumen permite controlar fácilmente el volumen de los efectos de sonido.

Para subir el volumen, mueva el deslizador hacia la derecha, hacia Alto.

Para bajar el volumen, mueva el deslizador hacia la izquierda, hacia Silencio.

##HelpTopicID=222
Aplicaciones

Para asignar un botón para que inicie una aplicación, introduzca un archivo ejecutable o busque y seleccione la aplicación que desea iniciar.

##HelpTopicID=223
La función Zona de desactivación del TouchPad le permite activar o desactivar el TouchPad tocando la esquina y manteniendo el dedo en ella un momento.
Si el TouchPad está activado, toque la esquina para desactivarlo. Si el TouchPad está desactivado, toque la esquina para activarlo.

##HelpTopicID=224
El deslizador Tiempo mínimo de toque le permite cambiar la cantidad de tiempo que debe tocar la esquina para activar o desactivar el TouchPad.

##HelpTopicID=225
Desplazamiento virtual ofrece una alternativa innovadora a los métodos de desplazamiento convencionales. Desplazamiento virtual gestiona automáticamente las barras de desplazamiento para evitar que tenga que alejar el puntero del trabajo.

Desplazamiento virtual funciona con la mayoría de las ventanas desplazables, como documentos de procesamiento de texto, hojas de cálculo e imágenes digitales grandes. También funciona con otros elementos desplazables, como listas de archivos y de fuentes.

El desplazamiento ChiralMotion, un tipo exclusivo de Desplazamiento virtual, le permite desplazarse continuamente con un movimiento circular suave. La velocidad de desplazamiento depende de la velocidad del movimiento del dedo. Para desplazarse rápidamente, trace círculos pequeños y rápidos. Para desplazarse lentamente, trace círculos amplios y mueva el dedo lentamente. La dirección de desplazamiento puede invertirse cambiando la dirección del movimiento.

Para utilizar Desplazamiento vertical:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento vertical.
2.	Haga clic en la ventana o el elemento que desea desplazar.
3.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por el borde derecho del TouchPad en la dirección de desplazamiento deseada.

Para utilizar ChiralMotion para desplazarse verticalmente:

1.	Seleccione las casillas de verificación Activar desplazamiento vertical y Activar desplazamiento ChiralMotion.
2.	Haga clic en la ventana o el elemento que desea desplazar.
3.	Coloque el dedo sobre el TouchPad cerca del centro del borde derecho.
4.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la dirección de desplazamiento deseada y, a continuación, comience a realizar un movimiento circular. El dedo puede desplazarse hacia el centro del TouchPad mientras realiza un movimiento en el sentido horario o antihorario.

Para utilizar desplazamiento horizontal:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento horizontal.
2.	Haga clic en la ventana o el elemento que desea desplazar.
3.	Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por el borde inferior del TouchPad en la dirección de desplazamiento deseada.

Para utilizar ChiralMotion para desplazarse horizontalmente:

1.	Seleccione las casillas de verificación Activar desplazamiento horizontal y Activar desplazamiento ChiralMotion.
2.	Haga clic en la ventana o el elemento que desea desplazar.
3.	Coloque el dedo sobre el TouchPad cerca del centro del borde inferior.
4.	Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha en la dirección de desplazamiento deseada y, a continuación, comience a realizar un movimiento circular. El dedo puede desplazarse hacia el centro del TouchPad mientras realiza un movimiento en el sentido horario o antihorario.

Si Desplazamiento virtual no responde, compruebe que están seleccionadas las casillas de verificación Activar desplazamiento deseadas y que la ventana o el elemento en el que ha hecho clic es desplazable. Si sigue teniendo problemas, compruebe la configuración de Región de desplazamiento.

##HelpTopicID=226
La función Impulso proporciona un movimiento suave y rápido similar al que se obtiene con la bola de seguimiento del ratón. Una pasada rápida del dedo sobre la superficie del TouchPad puede mover el cursor por toda la pantalla del ordenador. Esta función reduce el movimiento repetitivo y la fatiga que suelen producirse al mover el cursor largas distancias, al tiempo que proporciona una sensación suave y natural similar a la de la bola de seguimiento del ratón. La función Impulso es ideal para juegos de estrategia en tiempo real (RTS), de acción en primera persona (FPS) y de rol (RPG).

Seleccione la casilla de verificación Activar Impulso para utilizar esta función.

##HelpTopicID=227
El deslizador Distancia de desplazamiento le permite ajustar el espacio que recorre el cursor en respuesta a una pasada del dedo sobre el TouchPad. Para detener el cursor, coloque el dedo sobre el TouchPad. También puede parar el cursor con un toque sobre el TouchPad.

Seleccione la casilla de verificación Activar rebote en borde de pantalla para mantener el cursor dentro de los límites de la pantalla del ordenador. La función de rebote en el borde de la pantalla permite acceder fácilmente a las opciones del menú y controla que se encuentren dentro de los bordes de la pantalla.

##HelpTopicID=228
El gesto de pellizco proporciona funciones de zoom en muchas aplicaciones. El gesto de pellizco puede servir para realizar la misma función que una rueda de desplazamiento en aplicaciones estándar de Windows que admiten las funciones de zoom de CTRL-RUEDA DE DESPLAZAMIENTO.

Para realizar un gesto de pellizco, coloque dos dedos sobre la superficie del TouchPad. Júntelos o sepárelos. Para acercar, coloque los dedos sobre la superficie del TouchPad uno cerca del otro y, a continuación, sepárelos. Para alejar, comience colocando los dedos separados y luego júntelos.

##HelpTopicID=229
El desplazamiento ChiralMotion con dos dedos ofrece una alternativa innovadora a los métodos de desplazamiento convencionales. Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo colocando simplemente dos dedos sobre el TouchPad y realizando un movimiento circular. No es necesario que mantenga los dos dedos sobre el TouchPad cuando comienza el desplazamiento. El desplazamiento continuará siempre que permanezca un dedo sobre la superficie del TouchPad realizando un movimiento circular.

La velocidad del dedo controla la velocidad de desplazamiento. Para desplazarse rápidamente, trace pequeños círculos y mueva el dedo rápidamente. Para desplazarse lentamente, trace círculos amplios y mueva el dedo lentamente. La dirección de desplazamiento puede invertirse cambiando la dirección del movimiento.

##HelpTopicID=230
Un gesto avanzado es una acción realizada por el usuario en un sensor TouchPad de Synaptics reconocida por el dispositivo, que ejecuta una función especificada.

##HelpTopicID=231
Un gesto de pasada rápida consiste en colocar dos dedos en la superficie del TouchPad, ligeramente separados, deslizarlos a través del TouchPad con un movimiento recto y continuo, y levantarlos de la superficie del TouchPad al final. La acción iniciada por el gesto de pasada rápida depende de cada aplicación; por ejemplo, en Internet Explorer, hacer clic con el botón izquierdo equivale a la función "Atrás".

##HelpTopicID=232
El gesto ChiralRotate gira el objeto seleccionado en incrementos de 90 grados, bien en el sentido de las agujas del reloj, o en el contrario. El gesto ChiralRotate funciona sólo con aplicaciones compatibles.

Para iniciar gesto ChiralRotate, coloque un dedo en el lateral vertical izquierdo del TouchPad y muévalo describiendo una trayectoria circular. Si la aplicación es compatible, el objeto seleccionado se girará en incrementos de 90 grados.

##HelpTopicID=233
Seleccione la casilla de verificación Activar pellizco para habilitar esta función.

##HelpTopicID=234
Seleccione la casilla de verificación Habilitar ChiralRotate para habilitar esta función.

##HelpTopicID=235
Seleccione la casilla de verificación Activar pasada rápida para habilitar esta función.

##HelpTopicID=236
Para ver una demostración sobre el uso del gesto de pellizco, seleccione el botón Ver vídeo, debajo de la casilla de verificación Activar pellizco.

##HelpTopicID=237
Para ver una demostración sobre el uso del gesto ChiralRotate, seleccione el botón Ver vídeo, debajo de la casilla de verificación Habilitar ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Para ver una demostración sobre el uso del gesto de pasada rápida, seleccione el botón Ver vídeo, debajo de la casilla de verificación Activar pasada rápida.

##HelpTopicID=239
Para ver una demostración sobre el uso del gesto de velocidad, seleccione el botón Ver vídeo debajo de la casilla de verificación Activar Impulso.

##HelpTopicID=240

El desplazamiento virtual es una alternativa innovadora a los métodos de desplazamiento convencionales. El desplazamiento virtual actúa sobre las barras de desplazamiento automáticamente, por lo que no hay necesidad de separar el puntero del trabajo.

El desplazamiento virtual funciona en la mayoría de ventanas desplazables, como documentos de procesamiento de texto, hojas de cálculo o imágenes digitales de gran tamaño. También funciona con otros elementos desplazables, como listas de archivos o de fuentes.

Dentro del desplazamiento virtual, el desplazamiento lineal permite al usuario desplazarse de forma convencional.

El desplazamiento ChiralMotion, un tipo exclusivo del desplazamiento virtual, permite al usuario desplazarse de forma continua con un movimiento suave circular. La velocidad del desplazamiento se controla con la velocidad del movimiento del dedo. Para desplazarse rápidamente, describa círculos pequeños y rápidos. Para desplazarse lentamente, describa círculos grandes y mueva el dedo lentamente. Es posible invertir la dirección del desplazamiento cambiando la dirección del movimiento.

Para utilizar el desplazamiento lineal vertical:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento vertical.
2.	Haga clic en el icono Desplazamiento virtual o haga doble clic en Desplazamiento virtual.
3.	Seleccione Desplazamiento largo.
4.	Haga clic en el botón de selección Desplazamiento lineal.
5.	Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar.
6.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el borde derecho del TouchPad en la dirección en que quiera desplazarse.

Para utilizar ChiralMotion en desplazamiento vertical:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento vertical.
2.	Haga clic en el icono Desplazamiento virtual o haga doble clic en Desplazamiento virtual.
3.	Seleccione Desplazamiento largo.
4.	Haga clic en el botón de selección Desplazamiento ChiralMotion.
5.	Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar.
6.	Coloque el dedo en el TouchPad, cerca del centro del borde derecho.
7.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la dirección de desplazamiento deseada y, a continuación, comience a realizar un movimiento circular. El dedo puede dirigirse hacia el centro del TouchPad mientras realiza un movimiento en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Para utilizar el desplazamiento lineal horizontal:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento horizontal.
2.	Haga clic en el icono Desplazamiento virtual o haga doble clic en Desplazamiento virtual.
3.	Seleccione Desplazamiento largo.
4.	Haga clic en el botón de selección Desplazamiento lineal.
5.	Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar.
6.	Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha del borde inferior del TouchPad en la dirección en que quiera desplazarse.

Para utilizar ChiralMotion en desplazamiento horizontal:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento horizontal.
2.	Haga clic en el icono Desplazamiento virtual o haga doble clic en Desplazamiento virtual.
3.	Seleccione Desplazamiento largo.
4.	Haga clic en el botón de selección Desplazamiento ChiralMotion.
5.	Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar.
6.	Coloque el dedo en el TouchPad, cerca del centro del borde inferior.
7.	Deslice el dedo a izquierda o derecha en la dirección de desplazamiento deseada y, a continuación, comience a realizar un movimiento circular. El dedo puede dirigirse hacia el centro del TouchPad mientras realiza un movimiento en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Si el desplazamiento virtual no responde, compruebe que las casillas de verificación Habilitar desplazamiento correspondientes están seleccionadas y que la ventana o el elemento en cuestión puede desplazarse. Si sigue teniendo problemas, revise la configuración de Región de desplazamiento.

##HelpTopicID=241
Para ver una demostración sobre cómo utilizar el desplazamiento virtual, seleccione el botón Ver vídeo.

##HelpTopicID=242
Para ver una demostración sobre el uso del gesto de Pasada rápida, seleccione el botón Ver vídeo.

##HelpTopicID=243
Para utilizar los gestos de pasada vertical, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida vertical. Coloque dos dedos en el TouchPad, ligeramente separados, y deslícelos hacia arriba o hacia abajo. Cuando termine, levántelos para realizar una función específica de la aplicación.

##HelpTopicID=244
Para utilizar los gestos de pasada horizontal, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida horizontal. Coloque dos dedos en el TouchPad, ligeramente separados, y deslícelos hacia la derecha o la izquierda. Cuando termine, levántelos para realizar una función específica de la aplicación.

##HelpTopicID=245
Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver una demostración.

##HelpTopicID=246
Desde esta ventana de propiedades es posible personalizar la configuración del dispositivo señalador. Utilice el árbol de menús situado a la izquierda para acceder a las funciones personalizables. Estas incluyen opciones de desplazamiento y de puntero con dedo, además de gestos con varios dedos para manipular documentos, objetos y aplicaciones.

Uso de la ventana de propiedades 
Haga clic en una función del árbol de menús para ver una página con la descripción y la configuración de dicha función. Algunas funciones tienen varias páginas de configuración. Haga clic en el signo + situado junto a cada función para ver todas sus páginas relacionadas. La configuración aparece en la ventana situada a la derecha del árbol de menús. La información de las opciones y las instrucciones para modificarlas aparecen en este cuadro de información. Puede utilizar la barra de desplazamiento para ver el contenido del cuadro de información.

Botón Predeterminado 
El botón Predeterminado restaura toda la configuración de la página activa con los valores predefinidos de fábrica.

Botón Aceptar 
El botón Aceptar guarda los cambios realizados y cierra la ventana de propiedades.

Botón Cancelar 
El botón Cancelar cierra la ventana de propiedades sin guardar ningún cambio y restaura la configuración previa.

Botón Aplicar 
El botón Aplicar guarda los cambios realizados pero mantiene la ventana de propiedades abierta para poder hacer más modificaciones.

##HelpTopicID=250
Las páginas de configuración de puntero permiten especificar el modo en que el cursor responde a las acciones de puntero y de selección.

##HelpTopicID=251
Seleccione la casilla de verificación Activar impulso para utilizar esta función.

##HelpTopicID=252
La función de movimiento limitado permite forzar el movimiento puramente horizontal o vertical del puntero en la pantalla. Esta función resulta útil si se usan programas de dibujo. Puede activar el movimiento limitado manteniendo presionada una tecla concreta mientras mueve el puntero. Al pulsar la tecla, la dirección inicial del puntero determina la dirección permitida del movimiento mientras el dedo permanezca sobre el TouchPad.

Para utilizar el movimiento limitado:

1.	Seleccione la casilla de verificación Activar movimiento limitado para activar las opciones del cuadro de lista.
2.	Elija una tecla en el cuadro de lista para activar el movimiento limitado.
3.	Mantenga presionada la tecla seleccionada cuando quiera limitar el movimiento del puntero.

##HelpTopicID=254
Desplazamiento 
Las funciones de desplazamiento permiten utilizar las barras de desplazamiento de la ventana seleccionada automáticamente; no es necesario desplazar el puntero del área de trabajo. Las funciones de desplazamiento son compatibles con la mayoría de ventanas con desplazamiento, como documentos, hojas de cálculo, imágenes digitales de gran tamaño y otros elementos que no caben en la pantalla, como listas de archivos o de fuentes.

##HelpTopicID=255
Desplazamiento inverso 
La función Invertir dirección de desplazamiento permite cambiar el comportamiento habitual del desplazamiento. El desplazamiento habitual mueve la barra de desplazamiento en la dirección de movimiento del dedo. La función Invertir dirección de desplazamiento mueve el documento o el objeto en la dirección del movimiento del dedo.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar Invertir dirección de desplazamiento.

##HelpTopicID=256
El control deslizante Velocidad de desplazamiento permite ajustar la velocidad del desplazamiento. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para acelerar el desplazamiento.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
La función ChiralScrolling™ permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar ChiralScrolling.

Para utilizar ChiralScrolling:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra a la derecha del TouchPad. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de destino se encuentra en la parte inferior del TouchPad.
2.	Mueva el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciada la función ChiralScrolling, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad mientras sigue describiendo círculos.

	NOTA: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.

3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=258
Desplazamiento con un dedo 
Es posible desplazarse horizontal y verticalmente.

Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el borde derecho del TouchPad para desplazarse verticalmente. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha en la parte inferior del TouchPad para desplazarse horizontalmente.

Si el desplazamiento no responde, asegúrese de que ha seleccionado la casilla de verificación correspondiente y de que la ventana o el elemento que ha seleccionado admite la función de desplazamiento. Si sigue teniendo problemas, revise la configuración de Región de desplazamiento.

##HelpTopicID=259
El diagrama anterior representa la superficie del TouchPad. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de desplazamiento de la superficie del TouchPad.

Al colocar el dedo sobre el TouchPad, aparecen flechas en los bordes del diagrama del TouchPad para mostrar la posición del dedo. Si el dedo está en una zona activa del TouchPad, la zona de desplazamiento correspondiente del diagrama pasa a tener un color sólido. Puede aumentar o reducir las regiones de desplazamiento arrastrando uno de los cuadrados pequeños de las esquinas de la zona sombreada.

Si el desplazamiento es demasiado rígido, pruebe a hacer la región de desplazamiento más grande moviendo las esquinas de la zona sombreada hacia dentro. Si el desplazamiento es demasiado libre, intente reducir la región de desplazamiento.

Si las regiones de desplazamiento aparecen en gris y no se pueden ajustar, asegúrese de que la función de desplazamiento está activada.

Para activar el desplazamiento:

1.	Seleccione Desplazamiento en el árbol de menús situado a la izquierda.
2.	Seleccione el método de desplazamiento que desee y habilite el desplazamiento vertical u horizontal.

##HelpTopicID=260
Activar desplazamiento horizontal 
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento horizontal en ventanas con barras de desplazamiento horizontal. Al deslizar el dedo de izquierda a derecha en la parte inferior del TouchPad, la ventana o el elemento se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=261
Activar desplazamiento vertical 
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento vertical. Al deslizar el dedo de arriba abajo en la parte derecha del TouchPad, la ventana o el elemento se desplaza verticalmente.

##HelpTopicID=262
Desplazamiento con dos dedos 
La función de desplazamiento con dos dedos permite desplazarse vertical u horizontalmente. Además, el desplazamiento se inicia desde cualquier de la superficie del TouchPad. Basta con colocar dos dedos sobre el TouchPad y deslizarlos en la dirección deseada. No es necesario que estén en una región de desplazamiento.

Para utilizar el desplazamiento con dos dedos:

1.	Coloque dos dedos en la superficie del TouchPad. Los dedos deben estar ligeramente separados.
2.	Describiendo un movimiento recto y continuo, deslice los dos dedos en la dirección que desee.
3.	Sepárelos a la vez de la superficie del TouchPad para detener el desplazamiento.

##HelpTopicID=263
Activar desplazamiento horizontal 
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento horizontal en ventanas con barras de desplazamiento horizontal. Al deslizar dos dedos a la izquierda o a la derecha en el TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=264
Activar desplazamiento vertical 
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento vertical. Al deslizar dos dedos hacia arriba o hacia abajo en el TouchPad, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza verticalmente.

##HelpTopicID=265
La función de desplazamiento por inercia permite desplazarse fácilmente en documentos extensos. Con el desplazamiento por inercia, el desplazamiento continua una vez separado el dedo de la superficie del TouchPad. Para utilizar el desplazamiento con inercia, mueva el dedo describiendo un movimiento suave y después levántelo. Para detener el movimiento de desplazamiento por con inercia, vuelva a colocar el dedo en la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=266
Zoom de pellizco 
El gesto de zoom de pellizco permite utilizar la función de zoom en muchas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de zoom de pellizco para realizar las mismas funciones que la rueda de desplazamiento de las aplicaciones de Windows estándar compatibles con la funcionalidad de zoom CTRL-RUEDA DE DESPLAZAMIENTO.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar zoom de pellizco.

Para utilizar un gesto de zoom de pellizco:

1.	Coloque dos dedos en la superficie del TouchPad.
2.	Separe los dedos deslizándolos para acercarse y acérquelos deslizándolos para alejarse. Para obtener los mejores resultados, utilice las puntas de los dedos al describir este movimiento.

##HelpTopicID=267
Las funciones de giro permiten utilizar gestos para girar fotografías y otros objetos.

##HelpTopicID=269
Pulsación con tres dedos 
El gesto de pulsación con tres dedos permite iniciar directamente las aplicaciones predefinidas.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar pulsación con &tres dedos. Para personalizar las aplicaciones que se inician con este gesto, haga clic en el botón Configurar.

Para utilizar la función de pulsación con tres dedos:

1.	Coloque tres dedos en la superficie del TouchPad. Deje un poco de espacio entre los dedos: es importante.
2.	Mantenga los dedos en contacto con la superficie hasta que comiencen a iniciarse las aplicaciones correspondientes.
3.	Separe los dedos de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=270
Pasada rápida con tres dedos 

El gesto de pasada rápida con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida con tres dedos para navegar por Internet o para recorrer las fotos de una ventana de visor de fotografías. También puede utilizar el gesto de pasada rápida con tres dedos para acceder al modo de presentación de diapositivas para salir de él.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida con tres dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con tres dedos en la navegación:

1.	Coloque tres dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Haga pasadas rápidas con los dedos describiendo un movimiento continuo y circular en la dirección que desee. Muévase de un lado del TouchPad al lado opuesto.
3.	Si describe un movimiento horizontal, al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con tres dedos en el modo de presentación de diapositivas, deslice los dedos en vertical. Deslice los dedos hacia arriba para iniciar el modo de presentación de diapositivas. Deslice los dedos hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=271
Palma 
El gesto de palma permite despejar el escritorio minimizando todas las ventanas abiertas. Si repite este gesto, las ventanas se restauran.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar palma.

Para utilizar el gesto de palma:

1.	Coloque el pulgar en tensión hacia arriba en la superficie del TouchPad.
2.	Mantenga la mano quieta hasta que se minimicen o se restauren las ventanas del escritorio.
3.	Levante la mano del TouchPad.

##HelpTopicID=272
Práctica de desplazamiento 
Haga clic en el botón Practicar para ejecutar el tutorial sobre desplazamiento. Un laberinto sencillo le ayudará a aprender a utilizar el desplazamiento.

Analice el laberinto hasta que empiece a ubicar los puntos de salida y de llegada. No puede ver todo el laberinto porque es más grande que la ventana que lo muestra. Desplácese para mover la vista del laberinto en la pantalla. Mantenga presionada la tecla Ctrl y utilice el desplazamiento para cambiar el tamaño del laberinto.

Un punto amarillo situado en la esquina superior izquierda del laberinto indica la entrada. Un punto azul situado a la derecha en el laberinto indica la salida.

Para practicar el desplazamiento:

1.	Haga clic en el cuadrado rojo del punto amarillo para comenzar.
2.	Utilice las teclas de flecha o pulse el TouchPad para desplazarse por el laberinto.
3.	Utilice el método de desplazamiento que desee para mover la vista del laberinto.
4.	Haga clic en el botón Cerrar de la ventana de práctica de desplazamiento cuando logre llegar al punto azul de la esquina inferior derecha.

##HelpTopicID=273
Gesto M de HP MediaSmart 
La aplicación HP MediaSmart se puede iniciar con un gesto en forma de M en la superficie del TouchPad.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar gesto M de HP MediaSmart.

Para utilizar este gesto:

1.	Toque con dos dedos la superficie del TouchPad e, inmediatamente después, déjelos fijos en la superficie.
2.	Deslice los dedos para escribir una M grande.
3.	La aplicación HP MediaSmart se iniciará.

##HelpTopicID=274
Las funciones de mejora de puntero permiten especificar el comportamiento del cursor al mover el puntero.

##HelpTopicID=275
Los gestos de aplicación permiten acceder rápidamente a las funciones o aplicaciones utilizadas con más frecuencia. La respuesta del ordenador ante estos gestos puede depender de la aplicación correspondiente.

##HelpTopicID=276
La función EdgeMotion™ se ha diseñado para simplificar los movimientos de puntero de mucho recorrido. Cuando el dedo llega al borde del TouchPad, el puntero sigue desplazándose en la misma dirección hasta que se levanta. Seleccione una de las opciones de EdgeMotion.

Las funciones de desplazamiento también son compatibles con EdgeMotion. Para utilizar EdgeMotion durante el desplazamiento, seleccione Activar movimiento de borde al desplazarse en Desplazamiento con un dedo o Desplazamiento con dos dedos en Desplazamiento en el árbol de menús.

##HelpTopicID=277
Seleccione la casilla de verificación Activar movimiento de borde al desplazarse si quiere que el desplazamiento no se detenga cuando los dedos lleguen al borde del TouchPad.

##HelpTopicID=278
La configuración de sensibilidad permite personalizar el modo en que el TouchPad responde a los toques de los dedos.

##HelpTopicID=279
La función de desplazamiento por inercia permite desplazarse fácilmente en documentos extensos. Con el desplazamiento por inercia, el desplazamiento continua una vez separado el dedo de la superficie del TouchPad. Para utilizar el desplazamiento con inercia, mueva el dedo describiendo un movimiento suave y después levántelo. Para detener el movimiento de desplazamiento por con inercia, vuelva a colocar el dedo en la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=280
Pivotar con giro 
El gesto Pivotar con giro permite girar objetos, como fotografías, archivos PDF u otros objetos seleccionados en incrementos de 90 grados.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar Pivotar con giro.

Para utilizar un gesto de pivotar con giro:

1.	Coloque un dedo en la esquina inferior izquierda del TouchPad y déjelo ahí.
2.	Coloque otro dedo cerca del centro del TouchPad.
3.	Deslice el segundo dedo en movimiento circular alrededor del primer dedo. Asegúrese de que el espacio entre los dos dedos no varía al realizar el movimiento circular. Deslice el dedo en el sentido horario o antihorario para girar el objeto en la dirección deseada.

##HelpTopicID=281
Pivotar esquina derecha 
Para utilizar la función Pivotar con giro en la esquina inferior derecha del TouchPad, seleccione la casilla de verificación Pivotar esquina derecha. Si realiza este gesto con la mano izquierda, lo más cómodo es utilizar la esquina derecha del TouchPad.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
El gesto ChiralRotate™ gira el objeto seleccionado en incrementos de 90 grados.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar ChiralRotate. Tenga en cuenta que el gesto ChiralRotate sólo funciona con determinadas aplicaciones compatibles.

Para utilizar el gesto ChiralRotate:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino izquierda del TouchPad.
2.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y empiece a describir un movimiento circular. Para girar el objeto en sentido horario, mueva el dedo en círculos en sentido horario. Para girar el objeto en sentido antihorario, mueva el dedo en círculos en sentido antihorario.
3.	Levante el dedo de la superficie del TouchPad para volver al modo de puntero.

##HelpTopicID=283
Desactivar TouchPad 

Si no quiere utilizar el TouchPad, puede desactivarlo. Coloque un dedo en la esquina superior izquierda del TouchPad y déjelo quieto un momento. El TouchPad quedará desactivado. El icono del TouchPad de la barra de tareas cambiará para indicar que el TouchPad no está disponible.

Para volver a activar el TouchPad, toque de nuevo la esquina superior izquierda. El icono de la barra de tareas volverá a su estado activo.

Para especificar el tiempo que el TouchPad permanecerá desactivado, seleccione la opción correspondiente.

La opción Desactivar TouchPad mantiene el TouchPad desactivado hasta que se vuelve a restaurar tocando la esquina superior izquierda.
La opción Desactivar TouchPad para una sesión desactiva el TouchPad durante una sesión. El TouchPad se restaura automáticamente la próxima vez que inicie sesión.

##HelpTopicID=284
Pasada rápida con dos dedos 

El gesto de pasada rápida con dos dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos para navegar por Internet o para recorrer las fotos de una ventana de visor de fotografías. También puede utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos para acceder al modo de presentación de diapositivas para salir de él.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida con dos dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos en la navegación:

1.	Coloque dos dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Haga pasadas rápidas con los dedos describiendo un movimiento continuo y circular en la dirección que desee. Muévase de un lado del TouchPad al lado opuesto.
3.	Si describe un movimiento horizontal, al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos en el modo de presentación de diapositivas, deslice los dedos en vertical. Deslice los dedos hacia arriba para iniciar el modo de presentación de diapositivas. Deslice los dedos hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=285
Pasada rápida con dos dedos 

El gesto de pasada rápida con dos dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos para navegar por Internet o para recorrer las fotos de una ventana de visor de fotografías.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida horizontal con dos dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos en la navegación:

1.	Coloque dos dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Haga pasadas rápidas en horizontal con los dedos describiendo un movimiento continuo y recto en la dirección que desee. Muévase de un lado del TouchPad al lado opuesto.
3.	Al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

##HelpTopicID=286
Pasada rápida con dos dedos 

El gesto de pasada rápida con dos dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos para acceder al modo de presentación de diapositivas para salir de él.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar pasada rápida vertical con dos dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida con dos dedos en la navegación:

1.	Coloque dos dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Deslice los dedos en vertical describiendo un movimiento continuo y recto en la dirección que desee.
3.	Deslice los dedos hacia arriba para activar el modo de presentación de diapositivas o hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=287
Pasada rápida horizontal con tres dedos 

El gesto de pasada rápida horizontal con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida horizontal con tres dedos para navegar por Internet o para recorrer las fotos de una ventana de visor de fotografías.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar pasada rápida horizontal con tres dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida horizontal con tres dedos para la navegación:

1.	Coloque tres dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Haga pasadas rápidas en horizontal con los dedos describiendo un movimiento continuo y recto en la dirección que desee. Muévase de un lado del TouchPad al lado opuesto.
3.	Al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

##HelpTopicID=288
Pasada rápida vertical con tres dedos 

El gesto de pasada rápida vertical con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida vertical con tres dedos para acceder al modo de presentación de diapositivas para salir de él.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar pasada rápida vertical con tres dedos.

Para utilizar el gesto de pasada rápida vertical con tres dedos para la navegación:

1.	Coloque tres dedos ligeramente separados sobre la superficie del TouchPad.
2.	Deslice los dedos en vertical describiendo un movimiento continuo y recto en la dirección que desee.
3.	Deslice los dedos hacia arriba para activar el modo de presentación de diapositivas o hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=289
Desplazamiento circular 
La función Desplazamiento circular permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar desplazamiento circular.

Para utilizar el desplazamiento circular:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra en el borde derecho del TouchPad. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de destino se encuentra en la parte inferior del TouchPad.
2.	Deslice el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciado el desplazamiento circular, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad mientras sigue describiendo círculos.

	NOTA: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.

3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=290
La función Desplazamiento automático le ayuda a desplazarse fácilmente por documentos extensos con una sola acción del dedo. El desplazamiento continúa una vez separado el dedo de la superficie del TouchPad.

Para utilizar el desplazamiento automático:

1.	Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar.
2.	Deslice un dedo en la zona de desplazamiento del TouchPad en la dirección en la que quiera desplazarse. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de desplazamiento es el borde derecho. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de desplazamiento es el borde inferior.

Si la función Desplazamiento automático no responde, verifique la configuración de Región de desplazamiento. Si sigue teniendo problemas con la función Desplazamiento automático, asegúrese de que la ventana o el elemento que ha seleccionado admite desplazamiento.

##HelpTopicID=291
Las funciones Giro permiten utilizar gestos para girar fotografías y otros objetos.

##HelpTopicID=292
Gesto Mis favoritos 
El gesto Mis favoritos permite iniciar directamente las aplicaciones predefinidas.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar gesto Mis favoritos. Para personalizar las aplicaciones que se inician con este gesto, haga clic en el botón Configurar.

Para utilizar este gesto:

1.	Coloque tres dedos en la superficie del TouchPad. Deje un poco de espacio entre los dedos: es importante.
2.	Mantenga los dedos en contacto con la superficie hasta que comiencen a iniciarse las aplicaciones correspondientes.
3.	Separe los dedos de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=293
Pasada rápida 
El gesto de pasada rápida mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de pasada rápida para navegar por Internet o para recorrer las fotos de una ventana de visor de fotografías. También puede utilizar el gesto de pasada rápida para acceder al modo de presentación de diapositivas para salir de él.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar pasada rápida.

Para utilizar el gesto de pasada rápida en la navegación:

1.	Coloque tres dedos en la superficie del TouchPad. Deje un poco de espacio entre los dedos: es importante
2.	Haga pasadas rápidas con los dedos describiendo un movimiento continuo y circular en la dirección que desee. Muévase de un lado del TouchPad al lado opuesto.
3.	Si describe un movimiento horizontal, al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

Para utilizar el gesto de pasada rápida en el modo de presentación de diapositivas:

1.	Deslice los dedos hacia arriba para iniciar el modo de presentación de diapositivas.
2.	Deslice los dedos hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=294
Gesto Minimizar todo 
El gesto Minimizar todo permite despejar el escritorio minimizando todas las ventanas abiertas. Si repite este gesto, las ventanas se restauran.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar gesto Minimizar todo.

Para utilizar el gesto Minimizar todo:

1.	Coloque el pulgar en tensión hacia arriba en la superficie del TouchPad.
2.	Mantenga la mano quieta hasta que se minimicen o se restauren las ventanas del escritorio.
3.	Levante la mano del TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zoom de zona 
Con la función Zoom de zona puede utilizar la parte izquierda del TouchPad para ampliar o reducir un elemento de la ventana activa. La función Zoom de zona realiza la misma operación que una rueda de desplazamiento en aplicaciones estándar de Windows que admiten CTRL-RUEDA DE DESPLAZAMIENTO.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar zoom de zona.

Para ampliar:

1.	Coloque un dedo en el TouchPad cerca de la esquina inferior izquierda.
2.	Deslice el dedo hacia arriba, hacia la esquina superior izquierda.
3.	Repita el gesto hasta conseguir el nivel de ampliación deseado.

Para reducir:

1.	Coloque un dedo en el TouchPad cerca de la esquina superior izquierda.
2.	Deslice el dedo hacia abajo, hacia la esquina inferior izquierda.
3.	Repita el gesto hasta conseguir el nivel de reducción deseado.

##HelpTopicID=296
La función TouchCheck impide la activación accidental del TouchPad al tocarlo sin querer. TouchCheck permite al TouchPad reconocer cuándo la palma de la mano simplemente está apoyada o cuándo se toca accidentalmente al teclear. De este modo, se evitan movimientos no deseados del puntero.

Si el TouchPad se activa con movimientos o acciones no deseadas, aumente la configuración de TouchCheck moviendo el control deslizante a la derecha hacia Máximo. Si el TouchPad no reconoce los movimientos o acciones reales, reduzca la configuración de TouchCheck moviendo el control deslizante a la izquierda hacia Mínimo. Si el control deslizante está en la zona roja, es más probable que experimente errores de movimientos o acciones.

##HelpTopicID=297
Giro 
El gesto Giro permite girar objetos, como fotografías, archivos PDF u otros objetos seleccionados en incrementos de 90 grados.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar Giro.

Para utilizar un gesto de giro:

1.	Coloque un dedo en la esquina inferior izquierda del TouchPad y déjelo ahí.
2.	Coloque otro dedo cerca del centro del TouchPad.
3.	Deslice el segundo dedo en movimiento circular alrededor del primer dedo. Asegúrese de que el espacio entre los dos dedos no varía al realizar el movimiento circular. Deslice el dedo en el sentido horario o antihorario para girar el objeto en la dirección deseada.

##HelpTopicID=298
Giro de esquina derecha 
Para utilizar la función Giro en la esquina inferior derecha del TouchPad, seleccione la casilla de verificación Giro de esquina derecha. Si realiza este gesto con la mano izquierda, lo más cómodo es utilizar la esquina derecha del TouchPad.

##HelpTopicID=299
Grado de zoom
El control deslizante Grado de zoom controla la rapidez con la que se aplica el zoom a la ventana como respuesta al movimiento de los dedos sobre el área de zoom.

Para aplicar el zoom más lentamente, mueva el control deslizante hacia Lento.
Para aplicar el zoom más rápidamente, mueva el control deslizante hacia Rápido.

##HelpTopicID=300
ClickZones hace la misma función que los botones físicos. Hay dos ClickZones en el borde inferior del ClickPad. Pulsar un ClickZone es como hacer clic con el botón derecho o izquierdo de un ratón. Para utilizar ClickZones, seleccione la opción Activar ClickZones.

Si no activa ClickZones, debe activar la pulsación por toques o utilizar un ratón externo para poder ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario.

El ClickZone izquierdo ejecuta un clic primario. El ClickZone derecho ejecuta un clic secundario. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic izquierdo o Clic derecho y configúrelos como desee.

##HelpTopicID=301
ClickZones hace la misma función que los botones físicos. Hay tres ClickZones en el borde inferior del ClickPad: izquierdo, central y derecho. Pulsar un ClickZone es como hacer clic con un botón. Para utilizar ClickZones, seleccione la opción Activar ClickZones.

Si no activa ClickZones, debe activar la pulsación por toques o utilizar un ratón externo para poder ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario.

El ClickZone izquierdo ejecuta un clic primario. El ClickZone derecho ejecuta un clic secundario. El ClickZone central ejecuta la misma acción que un botón central. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic izquierdo, Clic centralo Clic derecho y configúrelos como desee.

##HelpTopicID=302
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone izquierdo.

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo.

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=303
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone central.

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo.

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=304
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone derecho.

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo.

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=305
ClickZones hace la misma función que los botones físicos. Hay dos ClickZones en el borde inferior del ClickPad. Pulsar un ClickZone es como hacer clic con el botón derecho o izquierdo de un ratón. Para utilizar ClickZones, seleccione la opción Activar ClickZones.

Si no activa ClickZones, puede activar los botones físicos para ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario. Si no activa ClickZones ni los botones físicos, deberá activar Zonas de toques (en el menú Toque) o utilizar un ratón externo para ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario.

El ClickZone y el botón físico izquierdos ejecutan un clic primario. El ClickZone y el botón físico derechos ejecutan un clic secundario. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic izquierdo o Clic derecho y configúrelos como desee.

Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver ClickZones en acción.

##HelpTopicID=306
ClickZones hace la misma función que los botones físicos. Hay tres ClickZones en el borde inferior del ClickPad: izquierdo, central y derecho. Pulsar un ClickZone es como hacer clic con un botón izquierdo, central o derecho. Para utilizar ClickZones, seleccione la opción Activar ClickZones.

Si no activa ClickZones, puede activar los botones físicos para ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario. Si no activa ClickZones ni los botones físicos, debe activar Zonas de toques(en el menú Toque) o utilizar un ratón externo para ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario.

El ClickZone y el botón izquierdos ejecutan un clic primario. El ClickZone y el botón derechos ejecutan un clic secundario. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic izquierdo o Clic derecho y configúrelos como desee.

##HelpTopicID=307
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone izquierdo. La opción que seleccione para el ClickZone izquierdo se asigna automáticamente al botón izquierdo. Por ejemplo, si quiere intercambiar la acción de los ClickZones izquierdos y derechos, puede seleccionar Clic secundario. Es importante cambiar la acción del ClickZone derecho para que actúe como Clic primario y completar el intercambio de funciones.

Muchas acciones no requieren configuración adicional alguna. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo de configuración. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver un ClickZone izquierdo en acción.

##HelpTopicID=308
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone central. La opción que seleccione para el ClickZone central se asigna automáticamente al botón físico central (si existe uno). Por ejemplo, si selecciona Ir al botón Inicio, un clic central hará que el puntero salte al botón Inicio de la barra de tareas de Windows y abrirá automáticamente el menú Inicio.

Muchas acciones no requieren configuración adicional alguna. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo de configuración. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver un ClickZone central en acción.

##HelpTopicID=309
Puede seleccionar una acción de la lista para asignarla al ClickZone derecho. La opción que seleccione para el ClickZone derecho se asigna automáticamente al botón físico derecho. Por ejemplo, si quiere intercambiar la acción de los ClickZones izquierdos y derechos, puede seleccionar Clic primario. Es importante cambiar la acción del ClickZone izquierdo para que actúe como Clic secundario y completar el intercambio de funciones.

Muchas acciones no requieren configuración adicional alguna. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo de configuración. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver un ClickZone derecho en acción.

##HelpTopicID=310
La función ClickButtons transforma toda la superficie del ClickPad en un gran botón "virtual". El usuario puede pulsar en cualquier punto del ClickPad para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central. Seleccione la opción Activar ClickButtons para utilizar esta función.

Pulsar con un dedo ejecuta un clic primario. Pulsar con dos dedos ejecuta un clic secundario. Pulsar con tres dedos ejecuta un clic central. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic con un dedo, Clic con dos dedoso Clic con tres dedos y configúrelos como desee.

Si no activa ClickButtons, debe activar la pulsación por toques o utilizar un ratón externo para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central.

##HelpTopicID=311
Para ejecutar un clic con un dedo, pulse la superficie del ClickPad con un dedo hasta que note como desciende. De forma predeterminada, un clic con un dedo equivale a hacer clic con el botón primario. 

Si quiere cambiar el ajuste predeterminado, seleccione una opción de la lista. 

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo. 

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=312
Para ejecutar un clic con dos dedos, pulse la superficie del ClickPad con dos dedos hasta que note como desciende. De forma predeterminada, un clic con dos dedos equivale a hacer clic con el botón secundario. 

Si quiere cambiar el ajuste predeterminado, seleccione una opción de la lista. 

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo. 

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=313
Para ejecutar un clic con tres dedos, pulse la superficie del ClickPad con tres dedos hasta que note como desciende. De forma predeterminada, un clic con tres dedos equivale a hacer clic con el botón central. 

Si quiere cambiar el ajuste predeterminado, seleccione una opción de la lista. 

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo. 

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

##HelpTopicID=314
La función ClickButtons transforma toda la superficie del ClickPad en un gran botón "virtual". El usuario puede pulsar en cualquier punto para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central. Seleccione la opción Activar ClickButtons para utilizar esta función.

Pulsar con un dedo ejecuta un clic primario. Pulsar con dos dedos ejecuta un clic secundario. Pulsar con tres dedos ejecuta un clic central. Para cambiar estos ajustes, seleccione Clic con un dedo, Clic con dos dedoso Clic con tres dedos y configúrelos como desee.

Si no activa ClickButtons, puede activar los botones físicos para ejecutar acciones de clic de botón primario o secundario. Si no activa ClickButtons ni los botones físicos, debe activar Zonas de toques (en el menú Toque) o utilizar un ratón externo para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central.

Para modificar los ajustes de los botones, seleccione Botones físicos en el menú y, seguidamente, configure Clic izquierdo y Clic derecho como desee.

Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver ClickButtons en acción.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
El gesto TwistRotate permite girar elementos como fotografías, archivos PDF, etc. Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar TwistRotate.

Para realizar un gesto TwistRotate: 

1.	Seleccione el objeto que desee girar.
2.	Coloque dos dedos sobre el TouchPad. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
3.	Deslice los dedos en sentido horario o en sentido antihorario. El movimiento es similar a girar un pomo.
4.	Repita el movimiento de giro tantas veces como necesite hacerlo.

##HelpTopicID=316
Pasada rápida con cuatro dedos
Las pasadas rápidas verticales y horizontales con cuatro dedos suministran cómodos accesos directos para cambiar de aplicaciones o volver al escritorio.

##HelpTopicID=317
Activar pasada rápida vertical con cuatro dedos
Cuando esta opción está activada, una pasada rápida hacia abajo con cuatro dedos minimiza o restaura las ventanas de su escritorio. Una pasada rápida hacia arriba con cuatro dedos abre el cambiador de aplicaciones.

Para minimizar las ventanas del escritorio:

1.	Coloque cuatro dedos cerca del borde superior del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde inferior.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Repita el gesto para restaurar las ventanas del escritorio.

Para abrir el cambiador de aplicaciones Aero 3D:

1.	Coloque cuatro dedos cerca del borde inferior del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde superior.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Se abrirá el cambiador de aplicaciones Aero 3D.
5.	Para recorrer las aplicaciones, deslice un dedo horizontalmente.
6.	Cuando esté seleccionada la aplicación que desee, toque el TouchPad™ para activarla.

##HelpTopicID=318
La función Hacer clic y arrastrar permite utilizar ClickZones para desplazar elementos.

1.	Con ayuda del cursor, resalte el elemento que quiera mover.
2.	Pulse el ClickZone que ejecuta un clic primario. De forma predeterminada, es el ClickZone izquierdo.
3.	Mantenga el ClickZone presionado mientras, con un segundo dedo, arrastra el elemento seleccionado hasta la posición deseada.
4.	Levante el dedo del ClickZone cuando quiera soltar el elemento que esté arrastrando.

Si tiene dificultades al realizar el gesto de hacer clic y arrastrar, asegúrese de que las ClickZones están activadas y que está pulsando el ClickZone configurado para ejecutar un clic primario.

Seleccione Botones y ClickZones en el menú para comprobar la configuración de ClickZone.

##HelpTopicID=319
Puede hacer clic y arrastrar con un dedo para mover un elemento seleccionado. Puede hacer clic y arrastrar con dos dedos para ejecutar una acción equivalente a hacer clic y arrastrar con un botón físico derecho.

Para realizar un gesto de hacer clic y arrastrar con un dedo:

1.	Con ayuda del cursor, resalte el elemento que quiera mover.
2.	Pulse el ClickPad con un dedo.
3.	Mantenga el ClickPad pulsado mientras arrastra el elemento seleccionado a la posición que desee.
4.	Levante el dedo del ClickPad cuando quiera soltar el elemento.

Para realizar un gesto de hacer clic y arrastrar con dos dedos:

1.	Con ayuda del cursor, resalte el elemento que quiera mover. 
2.	Pulse el ClickPad con dos dedos.
3.	Mantenga el ClickPad pulsado mientras arrastra el elemento seleccionado a la posición que desee.
4.	Levante los dedos del ClickPad cuando quiera soltar el elemento.

##HelpTopicID=320
El control deslizante Sensibilidad de toque permite ajustar la cantidad de presión que debe aplicarse con el dedo para que el Scroll Pad responda.

Si el Scroll Pad responde de manera irregular, o si trabaja en una zona con mucha humedad, reduzca la sensibilidad deslizando el control a la derecha, hacia Toque fuerte.

Si nota que debe aplicar mucha fuerza para que funcione el Scroll Pad, aumente la sensibilidad deslizando el control a la izquierda, hacia Toque suave.

##HelpTopicID=321
La configuración de sensibilidad permite personalizar el modo en que el Scroll responde a los toques de los dedos. Para ajustar la sensibilidad, seleccione un elemento en el menú Sensibilidad.

##HelpTopicID=322
La función PalmCheck™ impide la activación accidental del Scroll Pad al tocarlo sin querer. PalmCheck permite al Scroll Pad reconocer cuándo la palma de la mano simplemente está apoyada o cuándo se toca accidentalmente al teclear. De este modo, se impiden desplazamientos no deseados.

##HelpTopicID=323
La casilla de verificación Activar botón permite activar el botón de este dispositivo. Para configurar la acción realizada cuando se pulsa el botón, seleccione el nombre del botón en el menú.

Si Activar botón no está seleccionado, el botón se desactiva y no sucede nada al pulsarlo.

##HelpTopicID=324
Seleccione una acción de la lista anterior para asignarla al botón seleccionado. La acción seleccionada se ejecutará cada vez que pulse el botón.

Tenga en cuenta que el botón debe estar activado para poder asignarle una acción. Para activar el botón, siga estos pasos:

1.	Seleccione Botón en el menú de la izquierda.
2.	Seleccione la casilla de verificación Activar botón.
3.	Seleccione el botón en el menú Botón para volver a esta página.

##HelpTopicID=325
Estas opciones permiten especificar qué ventana o elemento se desplaza al utilizar la función Desplazamiento.

##HelpTopicID=326
Algunas aplicaciones permiten especificar el grado de giro. La opción seleccionada en el campo Activar grado de giro se aplicará si la aplicación lo admite.

##HelpTopicID=327
Haga clic en el botón Mostrar vídeo para ver cómo se realiza este gesto.

##HelpTopicID=328
Con la opción Activar filtrado de toque en el borde activada, se obviarán los toques accidentales en los bordes del TouchPad.

La región del borde se indica con el área de cruces mostrada abajo. Puede ajustar el tamaño de la región del borde arrastrando los selectores negros de cambio de tamaño. Tenga en cuenta que el movimiento del puntero, la selección del área, la región de desplazamiento y la introducción de gestos no se ven afectados por esta configuración.

##HelpTopicID=329
La función Zona de inicio ayuda a reducir el movimiento no intencionado del puntero y la selección del área.

Si está opción está seleccionada, el dedo debe tocar inicialmente el TouchPad en la zona de inicio para que el puntero se mueva o se seleccione el área. Si se intenta mover el puntero o seleccionar el área tocando inicialmente una zona fuera de la zona de inicio, se obviará el contacto. Siempre y cuando el movimiento del puntero o la selección del área comience dentro de la zona de inicio, las áreas del TouchPad fuera de la zona de inicio funcionarán normalmente hasta que se restaure la zona de inicio. Si ajusta el control deslizante anterior, podrá especificar cuándo se restaura la zona de inicio si no se detecta ningún contacto en el TouchPad. Los toques, las regiones de desplazamiento y los gestos no se ven afectados por la opción Zona de inicio.

Para obtener los mejores resultados, active la función PalmCheck además de esta función.

##HelpTopicID=330
El control deslizante Sensibilidad de toque permite ajustar la cantidad de presión que debe aplicarse con el dedo para que el Scroll Sensor responda.

Si el Scroll Sensor responde de manera irregular, o si trabaja en una zona con mucha humedad, reduzca la sensibilidad deslizando el control a la derecha, hacia Toque fuerte.

Si nota que debe aplicar mucha fuerza para que funcione el Scroll Sensor, aumente la sensibilidad deslizando el control a la izquierda, hacia Toque suave.

##HelpTopicID=331
La configuración de sensibilidad permite personalizar el modo en que el Scroll Sensor responde a los toques de los dedos. Para ajustar la sensibilidad, seleccione un elemento en el menú Sensibilidad.

##HelpTopicID=332
Si está activado el doble toque con dos dedos, puede tocar el TouchPad con dos dedos a la vez para iniciar la aplicación que desee. (Deje un poco de espacio entre los dedos: es importante.) Haga clic en Configurar para seleccionar la aplicación que quiere iniciar con este gesto.

##HelpTopicID=333
La zona de inicio se indica con el área de cruces mostrada abajo. Puede ajustar el tamaño de la zona de inicio arrastrando los selectores negros de cambio de tamaño. 

##HelpTopicID=334
¿Qué es un ClickPad?

Un ClickPad™ de Synaptics es similar a un TouchPad™ de Synaptics. Un ClickPad se puede utilizar para desplazarse, señalar y seleccionar, exactamente igual que un TouchPad.

Sin embargo, un ClickPad desciende cuando se pulsa. Pulsar un ClickPad es similar a pulsar un botón físico. Esto convierte al ClickPad en una alternativa cómoda a los botones físicos o a un ratón.

Su ClickPad tiene una de estas funciones, o ambas:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Seleccione la función en el menú que aparece a la izquierda para obtener más información sobre su uso.

##HelpTopicID=335
Activar pasada rápida horizontal con cuatro dedos
Si esta opción está activada, al hacer una pasada rápida horizontal con cuatro dedos hacia la derecha se abre el cambiador de aplicaciones.
Una pasada rápida horizontal con cuatro dedos hacia la izquierda vuelve a la aplicación utilizada anteriormente.

Para abrir el cambiador de aplicaciones:

1.	Coloque cuatro dedos cerca del borde izquierdo del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia la derecha.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Se abrirá el cambiador de aplicaciones.
5.	Para recorrer las aplicaciones, deslice un dedo horizontalmente.
6.	Cuando esté seleccionada la aplicación que desee, toque el TouchPad™ para activarla.

Para volver a la aplicación utilizada anteriormente:

1.	Coloque cuatro dedos junto al borde derecho del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia la izquierda.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Modo de ampliación
Con la opción de ampliación activada, el puntero se convierte en una lupa y puede utilizarse para ampliar cualquier parte de la pantalla. Seleccione el tamaño de la lupa (entre 100 y 400 píxeles en cada dirección) y el nivel de zoom predeterminado.

Uso y acceso al modo de ampliación:
Coloque un dedo sobre el TouchPad y dé dos toques con un segundo dedo. Aparecerá un rectángulo de ampliación.

En modo de ampliación, mueva la lupa como movería un puntero para cambiar de posición. Puede utilizar el gesto de zoom de pellizco para aumentar o reducir el grado de ampliación.

Para salir del modo de ampliación:
Haga clic con el botón izquierdo, toque el TouchPad o pulse Esc en el teclado para volver al modo del puntero normal.

##HelpTopicID=337
Toque simple con dos dedos
Si activa el toque simple con dos dedos, puede configurar el TouchPad para que se comporte como un botón cuando lo toque con dos dedos. Seleccione una acción en la lista para asignarlo al toque simple con dos dedos y configure las opciones si es necesario.

##HelpTopicID=338
Barrido vertical con tres dedos
El barrido vertical con tres dedos proporciona acceso a los atajos de Mi PC y al cambiador de tareas. Para activar el barrido ascendente con tres dedos, haga clic en el casilla de verificación “Mi PC”. Para activar el barrido descendente con tres dedos, haga clic en la casilla de verificación “Alternar entre ventanas”.

Barrido ascendente con tres dedos:

1.	Coloque tres dedos (ligeramente separados) en el borde inferior del TouchPad.
2.	Deslice los dedos hacia el borde superior del TouchPad.
3.	Se abrirá la ventana Mi PC.

Barrido descendente con tres dedos:

1.	Coloque tres dedos (ligeramente separados) cerca del borde superior del TouchPad.
2.	Deslice los dedos hacia abajo en el borde inferior del TouchPad.
3.	Levante los dedos del TouchPad.
4.	Se iniciará el cambiador de tareas.
5.	Utilice el barrido horizontal con tres dedos hacia la izquierda o la derecha para cambiar de aplicación.
6.	Cuando se resalte la aplicación que desee, levante todos los dedos del TouchPad para seleccionarla.

##HelpTopicID=339
La función EdgeMotion™ se ha diseñado para simplificar los movimientos de puntero de mucho recorrido. Cuando el dedo llega al borde del TouchPad, el puntero sigue desplazándose en la misma dirección hasta que se levanta.

Para activar EdgeMotion, asegúrese de que la función de toque está activada y seleccione las opciones de EdgeMotion que desee. 

Las funciones de desplazamiento también son compatibles con EdgeMotion. Para utilizar EdgeMotion durante el desplazamiento, seleccione las opciones de desplazamiento que desee.

##HelpTopicID=340
La función Zona de desactivación del TouchPad permite activar o desactivar el TouchPad tocando dos veces la zona de la esquina del TouchPad.
Si el TouchPad está activado, toque dos veces en la esquina para desactivarlo. Si el TouchPad está desactivado, toque dos veces en la esquina para activarlo.

##HelpTopicID=341
Si selecciona esta casilla de verificación, se activa el doble toque para habilitar esta función. Si anula la selección de esta casilla de verificación, se desactiva la función de doble toque.

##HelpTopicID=342
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento vertical y horizontal.
Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el Touchpad para mover el elemento o la ventana seleccionada verticalmente.
Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda en el Touchpad para mover el elemento o la ventana seleccionada horizontalmente.

##HelpTopicID=343
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento vertical y horizontal.
Deslice los dos dedos hacia arriba o hacia abajo en el Touchpad para mover el elemento o la ventana seleccionada verticalmente.
Deslice los dos dedos hacia la derecha o hacia la izquierda en el Touchpad para mover el elemento o la ventana seleccionada horizontalmente.

##HelpTopicID=344
Si está activado el doble toque con dos dedos, puede tocar el TouchPad™ con dos dedos a la vez para iniciar la aplicación que desee. (Deje un poco de espacio entre los dedos: es importante.) Haga clic en Configurar para seleccionar la aplicación que quiere iniciar con este gesto.

Para activar el doble toque con dos dedos:

1.	Compruebe que Activar toques rápidos está seleccionado en la página Toques rápidos.
2.	Seleccione la casilla de verificación Activar doble toque con dos dedos.

##HelpTopicID=345
Desactivar TouchPad™
Si no quiere utilizar el TouchPad™, puede desactivarlo. Realice dos toques rápidos en la esquina superior izquierda del TouchPad™. El icono del TouchPad™ de la barra de tareas cambiará para indicar que el TouchPad™ no está disponible.
Para volver a activar el TouchPad™, realice dos toques rápidos de de nuevo en la esquina superior izquierda. El icono de la barra de tareas volverá a su estado activo.

##HelpTopicID=346
La opción Desactivar TouchPad™ mantiene el TouchPad™ desactivado hasta que se vuelve a restaurar realizando dos toques rápidos en la esquina superior izquierda.

##HelpTopicID=347
La opción Desactivar TouchPad™ para una sesión desactivará el TouchPad™ para el resto de la sesión actual. El TouchPad™ se restaura automáticamente la próxima vez que inicie sesión.

##HelpTopicID=348
Sensibilidad
La configuración de sensibilidad permite personalizar el modo en que el sensor de desplazamiento responde a los toques de los dedos.

##HelpTopicID=349
Las funciones de desplazamiento también son compatibles con EdgeMotion™. Para utilizar EdgeMotion™ durante el desplazamiento, seleccione Activar movimiento de borde al desplazar en Desplazamiento con un dedo o Desplazamiento con dos dedos en Desplazamiento.

##HelpTopicID=350
Cuando está activado, este filtro ayuda a predecir cuándo se usa intencionadamente la región de desplazamiento con un dedo. Si observa que activa el desplazamiento accidentalmente, active este filtro.

##HelpTopicID=351
Cuando está habilitado, este filtro ayuda a predecir cuándo se usan intencionadamente las funciones Zoom de pellizco, Desplazamiento con dos dedos, Giro y Gestos de aplicación.

El área que permitirá el uso del gesto está marcada por el área tramada que se muestra más arriba. Puede ajustar el tamaño de esta área arrastrando los selectores negros de cambio de tamaño.

Si se produce un contacto inicial fuera del área tramada, el gesto se ignora. Si activa accidentalmente Zoom de pellizco, Desplazamiento con dos dedos o Giro, habilite este filtro.

##HelpTopicID=352
Gestos con varios dedos
Los gestos con varios dedos permiten acceder rápidamente a las funciones o aplicaciones utilizadas con más frecuencia. La respuesta del ordenador ante estos gestos puede depender de la aplicación correspondiente. Haga clic en la ayuda de cada gesto para obtener más información.

##HelpTopicID=353
Desplazamiento con dos dedos
La función de desplazamiento con dos dedos permite desplazarse vertical u horizontalmente desde cualquier punto de la superficie del TouchPad™. Coloque dos dedos sobre el TouchPad™ y deslícelos en la dirección deseada. No es necesario que estén en una región de desplazamiento.

Consulte el vídeo para aprender a usar el desplazamiento con dos dedos. Asegúrese de que los dedos están ligeramente separados. Sepárelos a la vez del TouchPad™ para detener el desplazamiento.

##HelpTopicID=354
Activar desplazamiento vertical
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento vertical. Al deslizar dos dedos hacia arriba o hacia abajo en el TouchPad™, la ventana o el elemento seleccionado se desplaza verticalmente.

##HelpTopicID=355
Activar desplazamiento horizontal
Seleccione esta casilla de verificación para activar el desplazamiento virtual horizontal en ventanas con barras de desplazamiento horizontal. Al deslizar el dedo hacia delante y hacia atrás en la parte inferior del TouchPad™, la ventana o el elemento se desplaza horizontalmente.

##HelpTopicID=356
Activar movimiento de borde al desplazar
Seleccione esta casilla de verificación si desea que el desplazamiento continúe cuando los dedos llegan al borde del TouchPad™. Para detener el desplazamiento, levante los dedos del TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Activar Desplazamiento por inercia
El desplazamiento por inercia le ayuda a desplazarse rápidamente por documentos extensos. Seleccione esta casilla de verificación si desea que el desplazamiento continúe después de levantar los dedos de la superficie del TouchPad™. Para utilizar el desplazamiento por inercia, mueva el dedo describiendo un movimiento suave y después levántelo. Para detener el movimiento de desplazamiento por inercia, vuelva a colocar el dedo en la superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Practicar
Haga clic en el botón Practicar para ejecutar un laberinto sencillos con el que practicar el desplazamiento.

Antes de empezar, localice los puntos de inicio y de fin del laberinto. No puede ver todo el laberinto porque es más grande que la ventana que lo muestra. Desplácese para mover la vista del laberinto en la pantalla. Mantenga presionada la tecla Ctrl y utilice el desplazamiento para cambiar el tamaño del laberinto.

Un punto amarillo situado en la esquina superior izquierda del laberinto indica la entrada. Un punto azul situado a la derecha en el laberinto indica la salida.

Para practicar el desplazamiento:

1.	Haga clic en el cuadrado rojo del punto amarillo.
2.	Utilice las teclas de flecha o toque el TouchPad™ para desplazarse por el laberinto.
3.	Utilice el método de desplazamiento que desee para mover la vista del laberinto.
4.	Cierre la ventana de práctica de desplazamiento cuando haya llegado al punto azul de la derecha.

##HelpTopicID=359
Zoom de pellizco
El gesto de zoom de pellizco permite utilizar la función de zoom en muchas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de zoom de pellizco para realizar las mismas funciones que la rueda de desplazamiento de las aplicaciones de Windows estándar compatibles con la funcionalidad de zoom Ctrl-Rueda de desplazamiento.

Seleccione la casilla de verificación Zoom de pellizco para activar el gesto de pellizco para el zoom. Consulte el vídeo para saber cómo funciona el gesto. Para obtener los mejores resultados, utilice la punta de los dedos.

##HelpTopicID=360
Grado de zoom
El control deslizante Grado de zoom controla la velocidad con la que la ventana aplica el zoom cuando se produce un gesto de zoom de pellizco.

Para que el zoom vaya más despacio, mueva el control deslizante hacia Lento.
Para que el zoom vaya más rápido, mueva el control deslizante hacia Rápido.

##HelpTopicID=361
Activar Pivotar con giro
Cuando se selecciona esta casilla, puede girar el objeto, como una foto, en incrementos de 90 grados.

Consulte el vídeo para saber cómo funciona este gesto. Asegúrese de que el espacio entre los dos dedos no varía al realizar el gesto.

##HelpTopicID=362
Pivotar esquina derecha
Para utilizar la función Pivotar con giro en la esquina inferior derecha del TouchPad™, seleccione la casilla de verificación Pivotar esquina derecha. Puede ser más fácil realizar el gesto de Pivotar con giro con la mano izquierda.

##HelpTopicID=363
Activar ChiralRotate™
Seleccione esta casilla para utilizar el gesto ChiralRotate™ para girar objetos en incrementos de 90 grados. Tenga en cuenta que el gesto ChiralRotate™ sólo funciona con determinadas aplicaciones compatibles.

Para utilizar el gesto ChiralRotate™:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino izquierda (o inferior) del TouchPad™.
2.	Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y empiece a describir un movimiento circular. Para girar el objeto en sentido horario, mueva el dedo en círculos en sentido horario. Para girar el objeto en sentido antihorario, mueva el dedo en círculos en sentido antihorario.
3.	Levante el dedo de la superficie del TouchPad™ para volver al modo de puntero.

##HelpTopicID=364
Pulsación con tres dedos
Cuando se selecciona esta casilla, la función de Pulsación con tres dedos iniciará una determinada aplicación. Para personalizar las aplicaciones que se ejecutan, haga clic en el botón de configuración.

Consulte el vídeo para saber cómo funciona la Pulsación con tres dedos. Asegúrese de separar ligeramente los dedos cuando realice este gesto.

##HelpTopicID=365
Sensibilidad de toque
El control deslizante de sensibilidad táctil permite controlar la presión que debe aplicarse con el dedo para mover el puntero a una determinada velocidad. Si se producen movimientos erráticos del puntero intente mover el control deslizante hacia Toque fuerte. Si no se registra la presión, mueva el control deslizante hacia Toque suave.

##HelpTopicID=366
Desplazamiento
Las funciones de desplazamiento permiten utilizar las barras de desplazamiento de una ventana sin alejar el puntero del área de trabajo. Las funciones de desplazamiento funcionan en la mayoría de las ventanas con desplazamiento, por ejemplo, en documentos, hojas de cálculo e imágenes digitales de gran tamaño.

##HelpTopicID=367
Habilitar Invertir dirección de desplazamiento
Esta función permite cambiar el comportamiento estándar del desplazamiento. El desplazamiento habitual mueve la barra de desplazamiento en la dirección de movimiento del dedo. Al invertir dirección de desplazamiento, se mueve el documento o el objeto en la dirección del movimiento del dedo.

##HelpTopicID=368
Activar ChiralScrolling™
Esta función permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo. Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar ChiralScrolling.

Para utilizar ChiralScrolling:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra a la derecha del TouchPad™. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de destino se encuentra en la parte inferior del TouchPad™.
2.	Mueva el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciada la función ChiralScrolling, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad™ mientras sigue describiendo círculos. Nota: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.
3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=369
Activar movimiento de borde al desplazar
Seleccione esta casilla de verificación si desea que el desplazamiento continúe cuando el dedo llega al borde del TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Región de desplazamiento
El diagrama de la región de desplazamiento representa la superficie del TouchPad™. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de desplazamiento de la superficie del TouchPad™.

Al colocar el dedo sobre el TouchPad™, aparecen flechas en los bordes del diagrama del TouchPad™ para mostrar la posición del dedo. Si el dedo está en una zona activa del TouchPad™, la zona de desplazamiento correspondiente del diagrama pasa a tener un color sólido.

Puede aumentar o reducir las regiones de desplazamiento arrastrando los cuadrados pequeños de las esquinas de la zona sombreada. Si el desplazamiento es demasiado rígido, aumente la región de desplazamiento moviendo las esquinas de la zona sombreada hacia dentro. Si el desplazamiento es demasiado libre, reduzca la región de desplazamiento.

Si las regiones de desplazamiento aparecen grises y no se pueden dimensionar, verifique que las funciones desplazamiento vertical y horizontal están activadas.

##HelpTopicID=371
Giro
Las funciones de giro permiten utilizar gestos para girar fotografías y otros objetos.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
La PalmCheck™ función impide la activación accidental del TouchPad™ al tocarlo sin querer. PalmCheck™ permite al TouchPad™ reconocer cuándo la palma de la mano simplemente está apoyada o cuándo se toca accidentalmente al teclear (y obviar esto último). De este modo, se evitan movimientos no deseados del puntero.

##HelpTopicID=373
Sensibilidad de PalmCheck™
Se puede ajustar la Sensibilidad de PalmCheck™ según sus necesidades de uso del teclado y del puntero.

Si el TouchPad™ se activa con movimientos o acciones no deseadas, aumente la configuración de PalmCheck™ moviendo el control deslizante hacia Máximo.

Si el TouchPad™ no reconoce los movimientos o acciones reales, reduzca la configuración de PalmCheck™ moviendo el control deslizante hacia Mínimo. Si el control deslizante está en la zona roja, es más probable que experimente errores de movimientos o acciones.

##HelpTopicID=374
Momentum™
La función Momentum (impulso) suministra un movimiento de ratón suave, veloz y de tipo trackball. Con una pasada rápida del dedo en la superficie del TouchPad™ se puede mover el cursor a través de toda la pantalla del ordenador. El impulso reduce el movimiento repetitivo y la fatiga asociados con el movimiento del cursor de mucho recorrido y proporciona una sensación suave y natural similar al uso de un trackball. El impulso es ideal para los juegos de estrategia en tiempo real (Real Time Strategy, RTS), juegos de puntería (First Person Shooter, FPS) y juegos de rol (Role Playing Games, RPG).

##HelpTopicID=375
Distancia de desplazamiento
El control deslizante de distancia de deslizamiento permite ajustar la distancia de recorrido del cursor en respuesta a la pasada rápida de un dedo dedo en el TouchPad™. Para detener el cursor, realice un toque rápido o apoye el dedo en la superficie del TouchPad™.

Para aumentar la distancia de desplazamiento, mueva el control deslizante hacia Largo; para reducirla, mueva el control deslizante hacia Corto.

Activar rebote en borde de pantalla
Seleccione esta casilla de verificación para mantener el cursor dentro de los límites de la pantalla. La función de rebote en borde de pantalla facilita el acceso a las opciones de menú y a los controles cercanos al borde de la pantalla.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
La función EdgeMotion™ se ha diseñado para simplificar los movimientos de puntero de mucho recorrido. Cuando el dedo llega al borde del TouchPad™, el puntero sigue desplazándose en la misma dirección hasta que se levanta.

Las funciones de desplazamiento también son compatibles con EdgeMotion™. Para utilizar EdgeMotion™ durante el desplazamiento, seleccione la casilla de verificación Activar movimiento de borde al desplazar en Desplazamiento.

##HelpTopicID=377
Región de EdgeMotion™
El diagrama de la región de EdgeMotion™ en la ventana de configuración representa la superficie del TouchPad™. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de EdgeMotion™ de la superficie del TouchPad™.

Al colocar el dedo sobre el TouchPad™, aparecen flechas en los bordes del diagrama de la región de EdgeMotion™ del TouchPad™ para mostrar la posición del dedo. Si el dedo está en una región de EdgeMotion™ activa del TouchPad™, la zona de EdgeMotion™ correspondiente del diagrama pasa a tener un color sólido.

Puede aumentar o reducir las regiones de EdgeMotion™ arrastrando uno de los cuadrados pequeños de las esquinas de la zona sombreada. Si tiene dificultades para activar EdgeMotion™, haga la región de EdgeMotion™ más grande moviendo las esquinas de la zona sombreada hacia dentro. Si EdgeMotion™ se activa con demasiada facilidad, reduzca la región de EdgeMotion™.

##HelpTopicID=378
Control velocidad con presión dactilar
Cuando selecciona esta opción, la velocidad de EdgeMotion™ está determinada por la presión que ejerce el dedo en el TouchPad™. Cuanto mayor sea la presión, más rápida será la velocidad de desplazamiento.

Velocidad fija
Cuando selecciona esta opción, el puntero siempre se desplaza a una determinada velocidad constante si el dedo se encuentra en la región de EdgeMotion™.

##HelpTopicID=379
Accesibilidad
Las funciones de Accesibilidad permiten especificar la manera en que el puntero responde a las acciones de señalización, incluida la acción de mantener el puntero en una ventana, reduciendo la velocidad del movimiento o restringiendo la dirección del movimiento del puntero.

##HelpTopicID=380
Activar bordes adhesivos
Esta opción restringe el puntero a la ventana activa. Cuando intenta mover el puntero fuera de la ventana la primera vez, se detiene en el borde. Si lo intenta una segunda vez, el puntero puede salir de la ventana.

La detención del puntero en los bordes de la ventana facilita el acceso a los controles que se encuentran alrededor del borde de una ventana. Por ejemplo, para cerrar o cambiar el tamaño de una ventana, puede mover rápidamente el puntero en la dirección general del cuadro Cerrar o del borde de la ventana y el puntero se detendrá exactamente en el borde.

##HelpTopicID=381
Activar movimiento lento
Cuando esta opción está habilitada puede reducir la velocidad del puntero para mejorar la precisión de señalización y obtener un mejor posicionamiento.

##HelpTopicID=382
Activar movimiento limitado
Esta función permite forzar el movimiento puramente horizontal o vertical del puntero en la pantalla. Esta función resulta útil si se usan programas de dibujo.

##HelpTopicID=383
Toques rápidos
Cuando selecciona esta casilla de verificación, un toque rápido realiza las acciones del botón izquierdo del ratón. Si anula la selección de esta casilla de verificación, los botones del TouchPad™ son el único método para hacer clic.

Toque rápido significa tocar con el dedo la superficie del TouchPad™ y levantarlo rápidamente. Lo mejor es tocar suave y rápidamente el TouchPad™. Los toques rápidos fuertes o lentos son menos eficaces. Realice un toque rápido para hacer un solo clic o dos veces rápidamente para hacer doble clic.

##HelpTopicID=384
Bloqueo para arrastre
Cuando selecciona esta función, se pueden arrastrar los objetos a través de la pantalla con gran recorrido efectuando varios toques con el dedo. Cuando selecciona Bloqueo de arrastre, la acción de arrastrar persiste después de que levanta el dedo del TouchPad™. Vuelva a tocar rápidamente el TouchPad™ para colocar el objeto y finalizar el arrastre.

##HelpTopicID=385
Activar zonas de toques
Cuando selecciona esta casilla de verificación puede asignar una acción o acceso directo específico a cada esquina del TouchPad™. Si realiza un toque rápido en una de las zonas de toques rápidos se realiza la acción especificada, generalmente ahorrando tiempo y clics.

##HelpTopicID=386
Configurar
Seleccione una acción del cuadro de lista y asígnela a una zona de toque. Muchas acciones no requieren configuración adicional alguna. Sin embargo, si requiere más información, el botón Configurar se habilitará. Haga clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar la configuración de la acción.
Se puede asignar una variedad de acciones a las zonas de toques rápidos. Si tiene instalado software de Plug-In para TouchPad™ de terceros puede disponer de acciones adicionales. Si las opciones del cuadro de lista están sombreadas y no se pueden seleccionar, verifique que la casilla de verificación Activar zonas de toques está seleccionada.

##HelpTopicID=387
Botones
De forma predeterminada, los botones actúan como los botones de un ratón para este dispositivo señalador. Si esta casilla no está seleccionada, los botones aparecen deshabilitados y no funcionan al pulsarlos; llevar a cabo toques rápidos es la única manera de hacer clic con el dispositivo señalador.

También puede especificar una acción diferente para realizar cuando presiona un botón. Por ejemplo, puede definir que el botón derecho “vaya a un sitio Web en el navegador predeterminado”. Cada vez que hace clic el botón derecho en el dispositivo señalador, el navegador Web se abre automáticamente y carga la página especificada.

##HelpTopicID=388
Acción de botones
Elija una acción en el menú desplegable para asignarla al botón que desee. La acción seleccionada se ejecutará cada vez que pulse el botón.

##HelpTopicID=389
Uso de la ventana de propiedades
Desde la ventana de propiedades es posible personalizar la configuración del dispositivo señalador. Utilice el árbol de menús para acceder a las funciones personalizables. Haga clic en la flecha junto a una función o haga doble clic en la misma para ver las opciones.

Activación y desactivación de funciones
Seleccione la casilla para habilitar una función; anule la selección para deshabilitarla.

Configuración
Si la función seleccionada muestra un icono de configuración que se resalta al pasar el ratón por encima, puede hacer clic o doble clic en el nombre de dicha función para ajustar su configuración. Si no puede hacer clic en un icono de configuración, verifique que la casilla de verificación de la función y cualquier casilla de verificación principal está seleccionada.

Ayuda
Puede hacer clic en el icono de signo de interrogación y el botón Ayuda para mostrar información de ayuda.

Botón Cerrar
El botón Cerrar en la ventana de configuración cierra la ventana. Los cambios serán permanentes sólo después de hacer clic en Aplicar o en Aceptar en la ventana Propiedades.

Botón Predeterminados
El botón Predeterminados en la ventana Propiedades restaura todos los parámetros del TouchPad™ a los valores de fábrica.

El botón Predeterminados en una ventana de configuración restaura todos los parámetros en la ventana actual a los valores de fábrica. Los cambios serán permanentes sólo después de hacer clic en Aplicar o en Aceptar en la ventana Propiedades.

Botón Aceptar
El botón Aceptar guarda los cambios realizados y cierra la ventana de propiedades.

Botón Cancelar
El botón Cancelar cierra la ventana Propiedades sin guardar ningún cambio.

Botón Aplicar
El botón Aplicar guarda los cambios realizados pero mantiene la ventana de propiedades abierta para poder hacer más modificaciones.

##HelpTopicID=390
Velocidad de desplazamiento
El control deslizante de velocidad de desplazamiento permite ajustar la velocidad del desplazamiento. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para acelerar el desplazamiento.

##HelpTopicID=391
Puntero
Las páginas de configuración de puntero permiten especificar el modo en que el cursor responde a las acciones de puntero y de selección.

##HelpTopicID=392
Sensibilidad de toque
El control deslizante de sensibilidad de toque permite ajustar la cantidad de presión que debe aplicarse con el dedo para que el TouchPad™ responda.

Si el puntero se mueve o responde de manera irregular, o si trabaja en una zona con mucha humedad, reduzca la sensibilidad deslizando el control hacia Toque fuerte.

Si tiene que presionar demasiado para activar el TouchPad™ o si el TouchPad™ no siempre responde a los toques rápidos, aumente la sensibilidad moviendo el control deslizante hacia Toque suave.

##HelpTopicID=393
Zonas de toques
El diagrama de zonas de toques representa la superficie del TouchPad™. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de zonas de toques activas de la superficie del TouchPad™. Al colocar el dedo sobre el TouchPad™, aparecen flechas en los bordes del diagrama del TouchPad™ para mostrar la posición del dedo. Si el dedo está en una región activa de zonas de toques del TouchPad™, el área de la zona de toque correspondiente del diagrama pasa a tener un color sólido.

Puede aumentar o reducir las regiones de zonas de toques arrastrando uno de los cuadrados pequeños de las esquinas de la zona sombreada. Si tiene dificultad para activar una acción de la zona de toques, amplíe la región de la zona de toques. Si una acción de zona de toques se activa con demasiada facilidad, reduzca la región de la zona de toques.

Si las zonas de toques están sombreadas y no se pueden ajustar, verifique que la casilla de verificación Activar zonas de toques está seleccionada.

##HelpTopicID=394
Pulsar para seleccionar
La función Pulsar para seleccionar permite utilizar los movimientos de toques rápidos y pulsación para realizar clics de ratón.

Si toca rápidamente o pulsa el extremo del botón de puntero equivale a hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Sin embargo, hacer toques rápidos o pulsar es más rápido y cómodo que usar el botón del ratón.

Toque rápido significa tocar rápidamente y soltar el dedo de la superficie del botón de puntero. Lo mejor es tocar suave y rápidamente el TouchPad™. Los toques rápidos fuertes o lentos son menos eficaces. Realice un toque rápido para hacer un solo clic o dos veces rápidamente para hacer doble clic.

Presionar significa pulsar con rapidez la parte superior del botón del puntero con el dedo. Se recomienda una presión ligera y dirigida. Presione hacia abajo para simular hacer clic y mantener presionado el botón del ratón. Presione hacia abajo y hacia un lado para hacer clic y arrastrar en cualquier dirección. Deje de presionar cuando desee soltar el botón del ratón.

También se pueden usar los botones físicos para hacer clic; si anula la selección de esta casilla de verificación, los botones físicos son el único método para hacer clic.

##HelpTopicID=395
Pulsar sólo para seleccionar
Cuando esta opción está seleccionada y se presiona la parte superior del botón del puntero, se selecciona el objeto pero no se abrirá ni se mueve.

Pulsar sólo para arrastrar
Cuando esta opción está seleccionada y se presiona la parte superior del botón del puntero, el objeto se selecciona y se mantiene seleccionado para poder moverlo con el botón del puntero. Equivale a pulsar el botón izquierdo del ratón sin soltarlo.

##HelpTopicID=396
Pulsar para seleccionar equivale a clic principal
Cuando esta opción está seleccionada y se presiona el botón del puntero, se realiza la misma acción que con el botón principal del ratón.

Pulsar para seleccionar equivale a clic secundario
Cuando esta opción está seleccionada y se presiona el botón del puntero, se realiza la misma acción que con el botón secundario del ratón.

##HelpTopicID=397
Velocidad
El control deslizante de velocidad ajusta la velocidad con que debe presionar el botón del puntero para que se considere una acción de Pulsar para seleccionar. Ajuste el control deslizante de velocidad hasta que se registren fácilmente las pulsaciones. Si no se detectan las pulsaciones, muévalo hacia Rápido. Si se detectan demasiadas pulsaciones, muévalo hacia Lento.

##HelpTopicID=398
Sensibilidad de toque
Los parámetros de Sensibilidad permiten controlar la presión que debe ejercer en el botón del puntero para moverlo a una velocidad determinada.

##HelpTopicID=399
Pasada rápida con tres dedos
El gesto de pasada rápida con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de Pasada rápida con tres dedos para navegar en Internet o desplazarse dentro de una ventana de visor de fotografías. También puede utilizar el gesto de Pasada rápida con tres dedos para entrar o salir del modo de presentación del visor de fotografías. Seleccione esta casilla para habilitar el uso de Pasada rápida con tres dedos para la navegación y presentaciones.

Consulte el vídeo para saber cómo funciona la Pasada rápida con tres dedos. Asegúrese de separar ligeramente los dedos cuando realice este gesto.

##HelpTopicID=400
Pasada rápida horizontal con tres dedos
Al deslizar los dedos a la derecha o a la izquierda, la página avanza o retrocede en un visor de fotografías o en una ventana de Internet.

##HelpTopicID=401
Pasada rápida vertical con tres dedos
Deslice los dedos hacia arriba para iniciar el modo de presentación de diapositivas. Deslice los dedos hacia abajo para salir del modo de presentación de diapositivas.

##HelpTopicID=402
Utilice el control deslizante para ajustar la velocidad de EdgeMotion™. Para aumentar la velocidad, mueva el control deslizante hacia Rápido y para reducirla, mueva el control deslizante hacia Lento.

##HelpTopicID=403
Si está activado el movimiento lento, puede elegir una tecla en el cuadro de lista para activarlo. Para utilizar la función Movimiento lento, pulse la tecla especificada y no la suelte mientras mueve el puntero.

##HelpTopicID=404
Si está activado el movimiento limitado, puede elegir una tecla en el cuadro de lista para activarlo. Para utilizar la función Movimiento limitado, pulse la tecla especificada y no la suelte mientras mueve el puntero. La dirección inicial del movimiento del puntero determina la dirección permitida del movimiento mientras el dedo permanezca sobre el TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Gesto de cubrir
Este gesto limpia el escritorio minimizando todas las ventanas abiertas. Si repite este gesto, las ventanas se restauran.

Para utilizar el gesto de cubrir:

1.	Coloque cuatro dedos rectos sobre el TouchPad™ para cubrirlo casi en su totalidad.
2.	Mantenga la mano quieta hasta que se minimicen o se restauren las ventanas.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.

##HelpTopicID=406
La configuración de Smart Check puede contribuir a reducir comportamientos no deseados del TouchPad™. Haga clic en cada función para obtener más información.

##HelpTopicID=407
El usuario puede pulsar en cualquier punto del ClickPad para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central.

De forma predeterminada, pulsar con un dedo ejecuta un clic primario. Pulsar con dos dedos ejecuta un clic secundario. Pulsar con tres dedos ejecuta un clic central. Seleccione Clic con dos dedos y Clic con tres dedos para configurarlo como desee.

##HelpTopicID=408
Para ejecutar un clic con un dedo, pulse la superficie del ClickPad con un dedo hasta que note como desciende. Un clic con un dedo equivale a hacer clic con el botón primario (izquierdo) del ratón.

##HelpTopicID=409
De forma predeterminada, un clic con un dedo en la esquina inferior derecha del ClickPad ejecuta la misma acción que un clic de ratón secundario (derecho).

Es posible configurar la acción ejecutada con un clic de un dedo en la esquina. Para asignar una acción distinta, selecciónela en la lista.

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo.

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

Si está activada la configuración para zurdos, haga clic en la parte inferior izquierda del ClickPad.

##HelpTopicID=410
Para ajustar la distancia de desplazamiento por inercia, utilice el control deslizante. Si quiere que el desplazamiento sea mayor, mueva el control deslizante hacia Máx. Para que el desplazamiento sea menor, mueva el control deslizante hacia Mín. Si el control deslizante está bloqueado, compruebe que la opción Activar Desplazamiento por inercia esté seleccionada.

##HelpTopicID=411
Desplazamiento con un dedo
Permite desplazarse verticalmente.

Haga clic en la ventana o en el elemento que quiera desplazar y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el borde derecho del TouchPad para desplazarse verticalmente.

Si el desplazamiento no responde, asegúrese de que ha seleccionado la casilla de verificación correspondiente y de que la ventana o el elemento que ha seleccionado admite la función de desplazamiento. Si sigue teniendo problemas, revise la configuración de Región de desplazamiento.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
La función ChiralScrolling™ permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar ChiralScrolling.

Para utilizar ChiralScrolling:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra a la derecha del TouchPad.
2.	Mueva el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciada la función ChiralScrolling, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad mientras sigue describiendo círculos.

	NOTA: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.

3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=413
El diagrama anterior representa la superficie del TouchPad. La zona sombreada del diagrama muestra las regiones de desplazamiento de la superficie del TouchPad.

Al colocar el dedo sobre el TouchPad, aparecen flechas en los bordes del diagrama del TouchPad para mostrar la posición del dedo. Si el dedo está en una zona activa del TouchPad, la zona de desplazamiento correspondiente del diagrama pasa a tener un color sólido. Puede aumentar o reducir las regiones de desplazamiento arrastrando uno de los cuadrados pequeños de las esquinas de la zona sombreada.

Si el desplazamiento es demasiado rígido, pruebe a hacer la región de desplazamiento más grande moviendo las esquinas de la zona sombreada hacia dentro. Si el desplazamiento es demasiado libre, intente reducir la región de desplazamiento.

Si las regiones de desplazamiento aparecen en gris y no se pueden ajustar, asegúrese de que la función de desplazamiento está activada.

Para activar el desplazamiento:

1.	Seleccione Desplazamiento en el árbol de menús situado a la izquierda.
2.	Seleccione el método de desplazamiento que desee y habilite el desplazamiento vertical.

##HelpTopicID=414
Botones
De forma predeterminada, los botones actúan como los botones de un ratón para este dispositivo señalador. 

También puede especificar una acción diferente para realizar cuando presiona un botón. Por ejemplo, puede definir que el botón derecho “vaya a un sitio Web en el navegador predeterminado”. Cada vez que hace clic el botón derecho en el dispositivo señalador, el navegador Web se abre automáticamente y carga la página especificada.

##HelpTopicID=415
Filtros avanzados
Para minimizar el movimiento del puntero y los toques rápidos no deseados, los filtros avanzados de contacto accidental requieren que la señalización y el toque rápido comiencen en la zona de inicio. La zona de inicio es un área rectangular situada en el centro del TouchPad™. El área de la zona de inicio puede ajustarse haciendo clic en el tema Tamaño de la zona de inicio del árbol de menús. Para ajustar la temporización de la activación, elija el tema Tiempo para la activación del filtro del árbol de menús.

Restringir señalización a zona
Cuando está seleccionada esta opción, el dedo debe encontrarse en la zona de inicio para que el movimiento afecte al puntero. No se tendrá en cuenta el contacto con el TouchPad™ hasta que el dedo esté en la zona de inicio. Una vez iniciado el movimiento del puntero, el TouchPad™ funcionará con normalidad hasta que permanezca inactivo durante el tiempo especificado. Para ajustar la temporización de la activación, elija el tema Tiempo para la activación del filtro del árbol de menús.

Restringir toque rápido a zona
Cuando está seleccionada esta opción, los toques rápidos deben iniciarse en la Zona de inicio. Se suprimen los toques rápidos iniciados fuera de la zona de inicio. Este filtro sólo está activo cuando el TouchPad™ ha permanecido inactivo durante el tiempo especificado. Para ajustar la temporización de la activación, elija el tema Tiempo para la activación del filtro del árbol de menús.

##HelpTopicID=416
El control deslizante Tiempo para la activación del filtro le permite ajustar cuándo deben activarse los filtros avanzados. Para aumentar el tiempo de inactividad que debe transcurrir para que se activen los filtros avanzados, mueva el control deslizante a 5 segundos. Para reducir el tiempo de inactividad que debe transcurrir para que se activen los filtros avanzados, mueva el control deslizante a 0 segundos.

##HelpTopicID=417
mejorado para PalmCheck
La configuración de Mitigación de contactos accidentales puede contribuir a reducir el comportamiento no deseado del TouchPad™. Consulte cada parámetro para más detalles.

##HelpTopicID=418
La función PalmCheck™ impide la activación accidental del TouchPad™ al tocarlo sin querer. PalmCheck™ permite al TouchPad™ reconocer cuándo la palma de la mano simplemente está apoyada o cuándo se toca accidentalmente al teclear. De este modo, se evitan movimientos no deseados del puntero.

Si el TouchPad™ se activa con movimientos o acciones no deseadas, aumente la configuración de PalmCheck™ moviendo el control deslizante a la derecha hacia Máx. Si el TouchPad™ no reconoce los movimientos o acciones reales, reduzca la configuración de PalmCheck™ moviendo el control deslizante a la izquierda hacia Desact. Si el control deslizante está próximo a Máx., es más probable que experimente errores de movimientos o acciones.

##HelpTopicID=419
De forma predeterminada, un clic con un dedo en la esquina inferior derecha del ClickPad ejecuta la misma acción que un clic secundario (derecho) de ratón.

Es posible configurar la acción ejecutada con un clic de un dedo en la esquina. Para asignar una acción distinta, selecciónela en la lista.

Algunas acciones requieren configuración adicional. Si es necesario aportar más información, se activará el botón Configurar o aparecerá un cuadro de diálogo.

Puede hacer clic en el botón Configurar en cualquier momento para ver o cambiar sus ajustes.

Si está activada la configuración para zurdos, haga clic en la parte inferior izquierda del ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense es la tecnología de reducción accidental de contacto (ACM) de los sensores de imagen avanzados de Synaptics. La configuración puede contribuir a reducir comportamientos no deseados del TouchPad. Consulte cada parámetro para más detalles.

##HelpTopicID=421
La función SmartSense impide la activación accidental del TouchPad™ al tocarlo sin querer. SmartSense permite al TouchPad™ reconocer cuándo la palma de la mano simplemente está apoyada o cuándo se toca accidentalmente al teclear. De este modo, se evitan movimientos no deseados del puntero.

Si el TouchPad™ se activa con movimientos o acciones no deseadas, aumente la configuración de SmartSense moviendo el control deslizante a la derecha hacia Máx. Si el TouchPad™ no reconoce los movimientos o acciones reales, reduzca la configuración de SmartSense moviendo el control deslizante a la izquierda hacia Desact. Si el control deslizante está próximo a Máx., es más probable que experimente errores de movimientos o acciones.

##HelpTopicID=422
Activar inercia
Seleccione esta opción para seguir desplazándose aunque ya no esté en contacto con el TouchPad™. Una vez seleccionada esta opción, puede activar Desplazamiento por inercia o Desplazamiento por impulso.

##HelpTopicID=423
Activar desplazamiento por impulso
Si está seleccionada esta opción, utilice un movimiento de "pasada rápida" para empezar a desplazarse: el desplazamiento continuará aunque separe el dedo del TouchPad™.

##HelpTopicID=424
Para ajustar la distancia de desplazamiento por impulso, utilice el control deslizante. Si quiere que el desplazamiento sea mayor, mueva el control deslizante hacia Máximo. Para que el desplazamiento sea menor, mueva el control deslizante hacia Mínimo.

##HelpTopicID=425
Activar pasada rápida vertical con cuatro dedos
Cuando esta opción está activada, una pasada rápida hacia abajo o hacia arriba con cuatro dedos minimiza o restaura las ventanas del escritorio.

Para minimizar o restaurar las ventanas del escritorio:

1.	Coloque cuatro dedos cerca del borde superior o inferior del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto vertical hacia el otro borde.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Vuelva a realizar una pasada con cuatro dedos para restaurar las ventanas en el escritorio.

##HelpTopicID=426
Cuando esta opción está seleccionada, al deslizar rápidamente un dedo hacia atrás y hacia delante por el TouchPad se activa un dispositivo desactivado.

##HelpTopicID=427
Desplazamiento circular 
La función Desplazamiento circular™ permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo.

Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Habilitar Desplazamiento circular.

Para utilizar Desplazamiento circular:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra a la derecha del TouchPad. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de destino se encuentra en la parte inferior del TouchPad.
2.	Mueva el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciada la función Desplazamiento circular, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad mientras sigue describiendo círculos.

	NOTA: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.

3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=428
Activar Desplazamiento circular™
Esta función permite desplazarse de forma continua con un movimiento suave y circular. La velocidad de desplazamiento se controla con la velocidad del dedo. Para activar esta función, seleccione la casilla de verificación Activar Desplazamiento circular.

Para utilizar Desplazamiento circular:

1.	Coloque un dedo en la zona de destino. Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, la zona de destino se encuentra a la derecha del TouchPad™. Para desplazarse hacia la izquierda o la derecha, la zona de destino se encuentra en la parte inferior del TouchPad™.
2.	Mueva el dedo en la dirección en la que quiera desplazarse y, a continuación, empiece a mover el dedo describiendo círculos en sentido horario o antihorario. Una vez iniciada la función Desplazamiento circular, el dedo puede ir a cualquier posición de la superficie del TouchPad™ mientras sigue describiendo círculos. Nota: Para cambiar la dirección de desplazamiento, basta con invertir la dirección del movimiento del dedo. Empezará a desplazarse en la dirección contraria.
3.	Para detener el desplazamiento y volver al modo de puntero, separe el dedo de la superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=429
Desplazamiento con dos dedos
La función de desplazamiento con dos dedos permite desplazarse vertical u horizontalmente desde cualquier punto de la superficie del TouchPad. Coloque dos dedos sobre el TouchPad y deslícelos en la dirección deseada. No es necesario que estén en una región de desplazamiento.

Asegúrese de que los dedos están ligeramente separados. Sepárelos a la vez del TouchPad para detener el desplazamiento.

##HelpTopicID=430
Zoom de pellizco
El gesto de zoom de pellizco permite utilizar la función de zoom en muchas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de zoom de pellizco para realizar las mismas funciones que la rueda de desplazamiento de las aplicaciones de Windows estándar compatibles con la funcionalidad de zoom Ctrl-Rueda de desplazamiento.

Seleccione la casilla de verificación Zoom de pellizco para activar el gesto de pellizco para el zoom. Para obtener los mejores resultados, utilice la punta de los dedos.

##HelpTopicID=431
Activar Pivotar con giro
Cuando se selecciona esta casilla, puede girar el objeto, como una foto, en incrementos de 90 grados. 

Asegúrese de que el espacio entre los dos dedos no varía al realizar el gesto.

##HelpTopicID=432
Pulsación con tres dedos
Cuando se selecciona esta casilla, la función de Pulsación con tres dedos iniciará una determinada aplicación. Para personalizar las aplicaciones que se ejecutan, haga clic en el botón de configuración.

Asegúrese de separar ligeramente los dedos cuando realice este gesto.

##HelpTopicID=433
Pasada rápida con tres dedos
El gesto de pasada rápida con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de Pasada rápida con tres dedos para navegar en Internet o desplazarse dentro de una ventana de visor de fotografías. También puede utilizar el gesto de Pasada rápida con tres dedos para entrar o salir del modo de presentación del visor de fotografías. Seleccione esta casilla para habilitar el uso de Pasada rápida con tres dedos para la navegación y presentaciones. 

Asegúrese de separar ligeramente los dedos cuando realice este gesto.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Puede hacer clic y arrastrar con un dedo para mover un elemento seleccionado. 

Para realizar un gesto de hacer clic y arrastrar con un dedo:

1.	Con ayuda del cursor, resalte el elemento que quiera mover.
2.	Pulse el ClickPad con un dedo.
3.	Mantenga el ClickPad pulsado mientras arrastra el elemento seleccionado a la posición que desee.
4.	Levante el dedo del ClickPad cuando quiera soltar el elemento.

##HelpTopicID=437
Puede hacer clic y arrastrar con dos dedos para ejecutar una acción equivalente a hacer clic y arrastrar con un botón físico derecho.

Para realizar un gesto de hacer clic y arrastrar con dos dedos:

1.	Con ayuda del cursor, resalte el elemento que quiera mover. 
2.	Pulse el ClickPad con dos dedos.
3.	Mantenga el ClickPad pulsado mientras arrastra el elemento seleccionado a la posición que desee.
4.	Levante los dedos del ClickPad cuando quiera soltar el elemento.
##HelpTopicID=438
El usuario puede pulsar en cualquier punto del ClickPad para ejecutar un clic de botón primario, secundario o central.

De forma predeterminada, pulsar con un dedo ejecuta un clic primario. Pulsar con dos dedos ejecuta un clic secundario. Pulsar con tres dedos ejecuta un clic central.

##HelpTopicID=439
Pasada rápida con tres dedos
Las pasadas rápidas verticales y horizontales con tres dedos suministran cómodos accesos directos para cambiar de aplicaciones o volver al escritorio.

##HelpTopicID=440
Activar pasada rápida vertical con tres dedos
Cuando esta opción está activada, una pasada rápida hacia abajo con tres dedos minimiza o restaura las ventanas de su escritorio. Una pasada rápida hacia arriba con tres dedos abre el cambiador de aplicaciones.

Para minimizar las ventanas del escritorio:

1.	Coloque tres dedos cerca del borde superior del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde inferior.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Repita el gesto para restaurar las ventanas del escritorio.

Para abrir el cambiador de aplicaciones Aero 3D:

1.	Coloque tres dedos cerca del borde inferior del TouchPad™. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde superior.
3.	Levante los dedos del TouchPad™.
4.	Se abrirá el cambiador de aplicaciones Aero 3D.
5.	Para recorrer las aplicaciones, deslice entre uno y tres dedos horizontalmente. 
6.	Cuando esté seleccionada la aplicación que desee, toque el TouchPad™ para activarla.

##HelpTopicID=441
Botones
De forma predeterminada, los botones actúan como los botones de un ratón para este dispositivo señalador. Si esta casilla no está seleccionada, los botones aparecen deshabilitados y no funcionan al pulsarlos; llevar a cabo toques rápidos es la única manera de hacer clic con el dispositivo señalador. 

##HelpTopicID=442
Toque con dos dedos
Toque con dos dedos simultáneamente en cualquier lugar del TouchPad para realizar la misma acción que la que realiza un clic secundario (derecho) del ratón. Asegúrese de que haya un ligero hueco entre los dedos al realizar el toque con dos dedos.

##HelpTopicID=443
Priorizar TrackPoint e introducción mediante teclado
Al priorizar TrackPoint y la introducción mediante el teclado, el contacto con el TouchPad se ignora durante un breve espacio de tiempo tras la introducción mediante TrackPoint o el teclado.

##HelpTopicID=444
Botones
Ajustar parámetros específicos de los botones.

##HelpTopicID=445
Zona de botón derecho
Ajustar el tamaño de la zona de botón derecho en la superficie de TouchPad.

##HelpTopicID=446
Pasada rápida con tres dedos
Para activar esta función, seleccione Pasada rápida con tres dedos.
Para minimizar las ventanas del escritorio:
1.	Coloque tres dedos cerca del borde superior del TouchPad. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde inferior.
3.	Levante los dedos del TouchPad.
4.	Repita el gesto para restaurar las ventanas del escritorio.

Para abrir el cambiador de aplicaciones:
1.	Coloque tres dedos cerca del borde inferior del TouchPad. Debe dejar algo de espacio entre los dedos.
2.	Deslice los dedos en un movimiento suave y recto hacia el borde superior.
3.	Levante los dedos del TouchPad.
4.	Se abrirá el cambiador de aplicaciones.
5.	Para recorrer las aplicaciones, deslice tres dedos horizontalmente. Cuando esté resaltada la aplicación deseada, mueva el cursor hasta ella y haga clic para seleccionarla.

Pasada rápida horizontal con tres dedos:
Una pasada rápida horizontal con tres dedos permite subir y bajar por un documento, así como avanzar o retroceder en el Explorador de Windows. Una pasada rápida con tres dedos hacia la derecha permite navegar hacia adelante o retroceder una página, mientras que una pasada rápida con tres dedos hacia la izquierda permite navegar hacia atrás o avanzar una página.

##HelpTopicID=447
Detector inteligente ASUS
Active la función de Detector inteligente para contribuir a prevenir el movimiento accidental del cursor. Para activar el puntero, pulse uno de los botones o comience a señalar en la región de activación designada. Al escribir, el puntero se cancela automáticamente, a no ser que se inicie la señalización en la región de activación.
De forma predeterminada, la región de activación está situada en la parte central superior del TouchPad. Para ajustar la ubicación del área activa, haga clic y arrastre el círculo. Para ajustar el tamaño del área activa, elija uno de los tamaños preestablecidos o elija Personalizar y especifique un tamaño mediante el ajuste del control deslizante.

##HelpTopicID=448
Si está seleccionada Restringir contacto a zona tras escribir, al teclear se desactiva el TouchPad hasta que empiece a señalar o a efectuar toques rápidos o gestos en la zona de inicio.
Tras iniciarse el contacto en la zona de inicio, el TouchPad funcionará con normalidad hasta que teclee de nuevo.

##HelpTopicID=449
Ajustar velocidad de EdgeMotion
Puede elegir la velocidad de EdgeMotion ajustando el control deslizante entre Lento y Rápido.

Si los controles de esta página se muestran en color gris y no se pueden ajustar, asegúrese de que está activado EdgeMotion. Para activar EdgeMotion, siga estos pasos:

1.	Seleccione EdgeMotion en el menú de la izquierda.
2.	Seleccione una de las opciones de EdgeMotion.
3.	Seleccione Velocidad de EdgeMotion del menú para regresar a esta página.

##HelpTopicID=451
Pasada rápida con tres dedos
El gesto de pasada rápida con tres dedos mejora la navegación en determinadas aplicaciones. Puede utilizar el gesto de Pasada rápida con tres dedos para navegar en Internet o desplazarse dentro de una ventana de visor de fotografías.

Consulte el vídeo para saber cómo funciona la Pasada rápida con tres dedos. Asegúrese de separar ligeramente los dedos cuando realice este gesto.

##HelpTopicID=452
Bloqueo de arrastre
Cuando selecciona esta función, se pueden arrastrar los objetos por la pantalla con gran recorrido efectuando varios toques con el dedo. Cuando selecciona Bloqueo de arrastre, la acción de arrastrar persiste durante un breve período de tiempo después de levantar el dedo del TouchPad. Vuelva a tocar rápidamente el TouchPad para colocar el objeto y finalizar el arrastre.

El bloqueo de arrastre se liberará automáticamente si no toca el TouchPad de nuevo inmediatamente.

##HelpTopicID=453
Uso de la ventana de propiedades
Desde la ventana de propiedades es posible personalizar la configuración del dispositivo señalador. Utilice el árbol de menús para acceder a las funciones personalizables. Haga clic en la flecha junto a una función o haga doble clic en la misma para ver las opciones.

Activación y desactivación de funciones
Seleccione la casilla para habilitar una función; anule la selección para deshabilitarla.

Configuración
Si la función seleccionada muestra un icono de configuración que se resalta al pasar el ratón por encima, puede hacer clic o doble clic en el nombre de dicha función para ajustar su configuración. Si no puede hacer clic en un icono de configuración, verifique que la casilla de verificación de la función y cualquier casilla de verificación principal está seleccionada.

Ayuda
Puede hacer clic en el icono de signo de interrogación y el botón Ayuda para mostrar información de ayuda.

Botón Cerrar
El botón Cerrar en la ventana de configuración cierra la ventana. Los cambios serán permanentes sólo después de hacer clic en Aplicar  o en Aceptar  en la ventana Propiedades.

Botón Predeterminados
El botón Predeterminados de la ventana Propiedades restaura todos los valores establecidos en fábrica para la configuración de TouchPad, salvo el valor de Pulsación con tres dedos. El valor de Pulsación con tres dedos no cambia.

El botón Predeterminados en una ventana de configuración restaura todos los parámetros en la ventana actual a los valores de fábrica. Los cambios serán permanentes sólo después de hacer clic en Aplicar  o en Aceptar  en la ventana Propiedades.

Botón Aceptar
El botón Aceptar guarda los cambios realizados y cierra la ventana de propiedades.

Botón Cancelar
El botón Cancelar cierra la ventana Propiedades sin guardar ningún cambio.

Botón Aplicar
El botón Aplicar guarda los cambios realizados pero mantiene la ventana de propiedades abierta para poder hacer más modificaciones. 

##HelpTopicID=454
Activar pasadas por los bordes
Seleccione la casilla de verificación Activar pasadas por los bordes para activar un movimiento de un solo dedo desde el borde hacia el centro de TouchPad:

1.	Una pasada desde el borde izquierdo hasta el centro cambia de la aplicación abierta actualmente a la aplicación abierta anteriormente.
2.	Una pasada desde el borde derecho hasta el centro abre o cierra la barra de Charms.
3.	Una pasada desde el borde superior hasta el centro abre o cierra la Barra de aplicaciones.

##HelpTopicID=455
Para ejecutar un clic con dos dedos, pulse la superficie del ClickPad con dos dedos hasta que note como desciende. De forma predeterminada, un clic con dos dedos equivale a hacer clic con el botón secundario. 

##HelpTopicID=456
Activar inversión de dirección de pasada rápida con tres dedos
Cuando está seleccionada esta opción, se invierte la dirección de Pasada rápida con tres dedos. Por ejemplo, una Pasada rápida con tres dedos hacia la izquierda navegaría a la siguiente página, mientras que una Pasada rápida con tres dedos hacia la derecha navegaría a la página anterior.

##HelpTopicID=457
##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x040B
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0509200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0526200900, Extra spaces removed.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0617200900, Removed spaces before and after hyphens throughout file.
v1108200900, Installed translations for topics 301-344.
v1110200900, Removed spaces before and after hyphens in topics 301-344.
v1111200900, Added spaces before hyphens throughout file, except after first word in sentence.
v1112200900, Corrected spacing on advice of Finnish translator.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0601201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revised translations for topics 263 and 354.
v0727201100: revised topics 260, 277, 357, 370, 377, 379, 381, 382, 383 and 418.
v0801201100, Revised translations for topics 13, 277, 278, 297, 341, 347, 348, 350, 369, 374, 378, 381, 382, 383, 385, 411, 419, 422 and 425.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Help topic undefined

##HelpTopicID=0
Tämän Ominaisuudet -ikkunan avulla voit mukauttaa osoitinlaitteesi asetuksia. Pääset mukautettaviin ominaisuuksiin vasemmalla olevan valikkopuun kautta.

Ominaisuudet-ikkunan käyttö
Napsauttamalla valikkopuun ominaisuutta saat näkyviin kyseisen ominaisuuden asetuksia koskevan sivun. Joillakin ominaisuuksilla on useita sivuja asetuksia. Näet kaikki ominaisuuteen liittyvät sivut napsauttamalla sen vieressä olevaa plus-merkkiä (+). Asetukset tulevat näkyviin valikkopuun oikealla puolella olevaan ikkunaan. Näitä vaihtoehtoja ja niiden muuttamista koskevat ohjeet näkyvät tässä tietoruudussa. Tietoruudussa olevia tietoja voi vierittää vierityspalkilla.

Oletusarvot-painike
Oletusarvot-painike palauttaa kaikki käytössä olevalla sivulla olevat asetukset takaisin tehtaalla asetetuiksi arvoiksi.

OK-painike
OK-painikkeella tallennetaan muutokset ja suljetaan Ominaisuudet -ikkuna.

Peruuta-painike
Peruuta-painikkeella suljetaan Ominaisuudet-ikkuna tallentamatta muutoksia ja palautetaan kaikki edelliset asetukset.

Käytä-painike
Käytä-painike tallentaa tehdyt muutokset, mutta pitää Ominaisuudet-ikkunan auki, jotta voit tehdä lisää muutoksia.

##HelpTopicID=1
Ota käyttöön painikkeet -valintaruutu ottaa käyttöön hiiripainikkeet tälle osoitinlaitteelle. Voit määrittää painikkeen toiminnon valitsemalla sen nimen valikkopuusta. Voit määrittää esimerkiksi kakkospainikkeen tehtäväksi "siirry www-sivulle oletusselaimessasi". Aina kun napsautat osoitinlaitteen kakkospainiketta, selainohjelmasi käynnistyy automaattisesti ja lataa määrätyn sivun.

Kun Ota käyttöön painikkeet -valintaruutu ei ole valittuna, painikkeet eivät toimi eikä niiden painamisella ole mitään vaikutusta, vaan napauttaminen on ainut tapa napsauttaa osoitinlaitteella.

##HelpTopicID=2
Vieritä kohdetta osoittimen alla
Vieritä kohdetta osoittimen alla pyrkii aina vierittämään sitä aktiivisen sovelluksen ikkunaa, jossa osoitin on. Ellei osoitin ole aktiivisessa sovelluksessa, toiminto ei vieritä mitään ikkunaa.
Kun esimerkiksi Windowsin Resurssienhallinta on aktiivinen, toiminto vierittää hakemistorakennepuuta, jos osoitin on vasemman puoleisessa ruudussa päällä, mutta luetteloruutua jos osoitin on oikean puoleisessa ruudussa. Jos sitten valitset toisen sovelluksen, Windowsin Resurssienhallintaa ei voi vierittää, vaikka osoitin olisikin jossakin sen ikkunoista.

##HelpTopicID=3
Määrää valitun painikkeen toiminto valitsemalla se yllä olevasta luettelosta. Valittu toiminto tapahtuu aina kun painat kyseistä painiketta.

Jos et pysty valitsemaan toimintoa luettelosta, varmista, että painikkeet ovat käytössä. Painikkeet otetaan käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta Painikkeet.
2.	Valitse Ota painikkeet käyttöön -valintaruutu.
3.	Valitse painike Painikkeet-valikkopuusta ja palaa tälle sivulle.

##HelpTopicID=4
Tämä painike tuo esiin valintaikkunan, joka koskee luetteloruudusta valitun toiminnon määrityksiä.

##HelpTopicID=5
Valinta painamalla -ominaisuuden avulla voit käyttää napautus -ja painamisliikkeitä hiiren napsautuksina.

Osoitintikun kärjen napauttaminen tai painaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen painamista. Napauttaminen tai painaminen voi olla kuitenkin nopeampaa ja helpompaa kuin hiiren painikkeiden käyttäminen.

"Napauttaminen" tarkoittaa osoitintikun pään nopeaa sormella lyömistä, minkä jälkeen sormi vapautetaan heti. Kevyt, nopea napautus toimii parhaiten. Erittäin kovat tai hitaat napautukset eivät ole yhtä tehokkaita. Yksi napautus vastaa yhtä napsautusta ja kaksi kertaa peräkkäin nopeasti tehty napautus kaksoisnapsautusta.

"Painaminen" tarkoittaa osoitintikun pään nopeaa alas painamista sormella. Kevyt, hätäilemätön painaminen toimii parhaiten. Suoraan alaspäin painaminen vastaa hiiren painikkeen napsautusta ja pitämistä. Paina suoraan alas ja sitten sivulle, kun haluat napsauttaa ja vetää mihin tahansa suuntaan. Kun haluat vapauttaa hiiren painikkeen, lopeta painaminen.

Tämä ominaisuus otetaan käyttöön valitsemalla Ota "Valinta painamalla" käyttöön -valintaruutu.

Myös varsinaisia painikkeita voidaan käyttää napsauttamiseen. Jos kuitenkin poistat valinnan tästä ruudusta, varsinaiset painikkeet ovat ainut tapa suorittaa napsautus.

##HelpTopicID=6
Tässä valikkopuussa on lueteltu vaihtoehdot osoitinlaitettasi varten. Voit määrittää vaihtoehdon asetukset napsauttamalla sitä vastaavaa kohtaa.

##HelpTopicID=7
Osoittimen liike -asetussivun avulla voit määrittää, kuinka osoitinlaitteen käyttö ohjaa hiiriosoittimen liikkumista näytössä.

##HelpTopicID=8
Rajoittunut liike -ominaisuuden avulla voit pakottaa osoittimen liikkumaan näytössä pelkästään vaaka- tai pystysuuntaan. Tämä ominaisuus on hyödyllinen käytettäessä piirustusohjelmia. Rajoittunut liike otetaan käyttöön pitämällä tiettyä näppäintä painettuna osoitinta liikutettaessa. Kun näppäintä painetaan, kohdistimen sen hetkinen liike määrää sallitun suunnan. Sallittu suunta on voimassa niin kauan kuin sormea pidetään TouchPadilla.

Rajoittunut liike -ominaisuuden käyttöön ottaminen:

1.	Ota luetteloruudussa olevat vaihtoehdot käyttöön valitsemalla Ota rajoittunut liike käyttöön -valintaruutu.
2.	Valitse luetteloruudusta näppäin, jolla Rajoittunut liike -toiminto käynnistetään.
3.	Voit rajoittaa osoittimen liikettä milloin tahansa pitämällä valittua näppäintä painettuna.

##HelpTopicID=9
Valinta painamalla on sama kuin ykkösnapsautus
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, osoitintikun napauttaminen tai painaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen napsautusta. Hiiren kakkospainikkeen napsautusta käytetään yleensä aihekohtaisen ponnahdusvalikon avaamiseen.

##HelpTopicID=10
Näitä näppäimiä voidaan käyttää Rajoittuneen liikkeen käynnistysnäppäiminä. Valitse haluamasi näppäin napsauttamalla sitä luetteloruudussa.

##HelpTopicID=11
EdgeMotion™-ominaisuus helpottaa osoittimen siirtämistä, kun siirto on pitkä. Kun sormesi saavuttaa TouchPadin reunan, osoitin jatkaa liikettään samaan suuntaan, kunnes nostat sormesi pois. Valitse yksi EdgeMotion -reunaliikkeen vaihtoehdoista.

Myös virtuaalinen vieritys tukee reunaliikettä. Voit ohjata EdgeMotion-reunaliikettä vierityksen aikana valitsemalla valikkopuun kohdan Virtuaalinen vieritys alta vaihtoehdon Pitkän matkan vieritys.

##HelpTopicID=12
Suorita reunaliike vain vedettäessä
Kun tämä asetus on valittu, EdgeMotion-toiminto on käytössä vain napauta ja vedä -liikkeen aikana. EdgeMotion-toiminto ei ole käytössä osoittimen tavallisen liikkeen aikana. EdgeMotion-toiminnon käyttäminen edellyttää napautustoimintoa.

##HelpTopicID=13
Suorita reunaliike vedettäessä ja osoitettaessa
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, reunaliike tapahtuu aina kun sormi saavuttaa TouchPadin reunan.

##HelpTopicID=14
Ei Reunaliikettä
Osoittimen siirtäminen pitkän matkan ilman reunaliikettä edellyttää, että käytät toistuvia sormivetoja levyllä tai suurennat osoittimen liikenopeutta hiiren ohjauspaneelista.

##HelpTopicID=15
Valisemalla Ota käyttöön napautusalueet -valintaruudun voit määrittää TouchPadin pinnan kaikki neljä nurkkaa toimimaan eri painikkeina niitä napautettaessa. Näitä nurkka -alueita kutsutaan Napautusalueiksi.

TouchPadin keskikohdan napauttaminen saa aina aikaan ykköspainikkeen napsautuksen.

Jos poistat valinnan Ota käyttöön napautusalueet -valintaruudusta, niin minkä tahansa TouchPadin kohdan napauttaminen saa aikaan ykköspainikkeen napsautuksen.

Napautusalueisiin voidaan liittää monenlaisia toimintoja.

Napautusalueiden ottaminen käyttöön:

1.	Varmista, että Ota napautus käyttöön on valittuna Napautus-sivulla.
2.	Valitse Ota käyttöön napautusalueet -valintaruutu.
3.	Valitse valikkopuusta sen Napautusalueen nimi, johon haluat liittää toiminnon.

##HelpTopicID=16
Valitse napautustoiminto TouchPadin vasemmalle alanurkalle.

Jos valitset esimerkiksi Keskimmäisen napsautuksen, niin TouchPadin vasemman alanurkan napauttaminen saa aikaan saman toiminnon kuin keskimmäisen painikkeen napsautus. Napautusalueet otetaan pois käytöstä valitsemalla Ei aluetta (tällöin alueen napauttaminen vastaa ykköspainikkeen napsautusta, kuten muillakin ohjauslevyn alueilla).

##HelpTopicID=17
Valitse napautustoiminto TouchPadin vasemmalle ylänurkalle.

Jos valitset esimerkiksi Keskimmäisen napsautuksen, niin TouchPadin vasemman ylänurkan napauttaminen saa aikaan saman toiminnon kuin keskimmäisen painikkeen napsautus. Napautusalueet otetaan pois käytöstä valitsemalla Ei aluetta (tällöin alueen napauttaminen vastaa ykköspainikkeen napsautusta, kuten muillakin ohjauslevyn alueilla).

##HelpTopicID=18
Valitse napautustoiminto TouchPadin oikealle ylänurkalle.

Jos valitset esimerkiksi Kakkosnapsautuksen, niin TouchPadin oikean ylänurkan napauttaminen saa aikaan saman toiminnon kuin hiiren tai TouchPadin kakkospainikkeen painaminen. Napautusalueet otetaan pois käytöstä valitsemalla Ei aluetta (tällöin alueen napauttaminen vastaa ykköspainikkeen napsautusta, kuten muillakin ohjauslevyn alueilla).

##HelpTopicID=19
Valitse napautustoiminto TouchPadin oikealle alanurkalle.

Jos valitset esimerkiksi Kakkosnapsautuksen, niin TouchPadin oikean alanurkan napauttaminen saa aikaan saman toiminnon kuin hiiren tai TouchPadin kakkospainikkeen painaminen. Napautusalueet otetaan pois käytöstä valitsemalla Ei aluetta (tällöin alueen napauttaminen vastaa ykköspainikkeen napsautusta, kuten muillakin ohjauslevyn alueilla).

##HelpTopicID=20
Painamalla tätä painiketta saat esiin valitun toiminnon Ominaisuudet -valintaikkunan.

##HelpTopicID=21
Yllä oleva kaavio esittää TouchPadin pintaa. Ristiviivoitettu alue kuvaa TouchPadin pinnan aktiivisia Napautusalueita.

Kun panet sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad-kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella Napautusalueella, vastaava Napautusalue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää Napautusalueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden kulmissa.

Jos Napautusalue-toiminnon käynnistäminen on vaikeaa, napautusalueen suurentaminen saattaa auttaa. Jos Napautusalue-toiminto käynnistyy liian helposti, napautusalueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos napautusalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että Napauttaminen ja Napautusalueet ovat valittuina.

##HelpTopicID=22
Tämän osan avulla voit muokata TouchPad-painikkeitasi.

##HelpTopicID=23
Oletusarvot
Palauttaa kaikki tämän sivun asetukset oletusarvoiksi.

##HelpTopicID=24
Reunaliikkeen nopeus voidaan asettaa painamisvoimakkuudesta riippuvaksi tai muuttumattomaksi.

Säädä nopeutta sormea painamalla
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat reunaliikkeen nopeuden kasvavan, kun painat sormeasi kovemmin TouchPadin pintaa vasten.

Kiinteä nopeus
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että reunaliikkeen nopeus on sama koko ajan.

Säädä reunaliikkeen nopeutta
Tämä liukusäädin säätää reunaliikkeen nopeutta, kun Kiinteä nopeus on valittuna. Voit valita reunaliikkeen nopeuden säätämällä liukusäädintä asetusten Hidas ja Nopea välillä.

Jos sivulla olevat asetukset ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että EdgeMotion on käytössä. EdgeMotion otetaan käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta EdgeMotion.
2.	Valitse yksi Suorita EdgeMotion -vaihtoehdoista.
3.	Valitse Reunaliikkeen nopeus valikkopuusta ja palaa tälle sivulle.

##HelpTopicID=25
Kun tämä valintaruutu on valittuna, reunaliikkeen nopeus määräytyy sen mukaan, kuinka kovasti sormea painetaan TouchPadia vasten.

Kun valintaruutu ei ole valittuna, osoitin liikkuu liukusäätimen asetuksen mukaisella nopeudella sormen ollessa reunaliikealueella.

##HelpTopicID=26
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että reunaliikkeen nopeus on muuttumaton.

##HelpTopicID=27
TouchPadin pinnan napauttaminen vastaa TouchPadin "hiiren" ykköspainikkeen painamista. Napauttaminen on yleensä kuitenkin nopeampaa ja helpompaa kuin hiiripainikkeiden käyttäminen.

"Napauttaminen" tarkoittaa TouchPadin pinnan nopeaa sormella koskettamista, minkä jälkeen sormi otetaan heti pois TouchPadin pinnalta. Kevyt, nopea napautus toimii parhaiten. Erittäin kovat tai hitaat napautukset eivät ole yhtä tehokkaita. Yksi napautus vastaa yhtä napsautusta ja kaksi kertaa peräkkäin nopeasti tehty napautus kaksoisnapsautusta.

Tämä ominaisuus otetaan käyttöön valitsemalla Ota napautus käyttöön -valintaruutu. Myös TouchPadin painikkeita voidaan käyttää napsauttamiseen. Jos poistat valinnan tästä valintaruudusta, TouchPadin painikkeet ovat ainut napsautuskeino.

##HelpTopicID=28
Virtuaalisen vierityksen opetusohjelma
Tämän yksinkertaisen sokkelon avulla opit käyttämään Virtuaalinen vieritys -toimintoa.

##HelpTopicID=29
Kun Napsautus napauttamalla -valintaruutu ei ole valittuna, napsautuksen aikaansaamiseksi on painettava varsinaisia TouchPadin painikkeita.

##HelpTopicID=30
Vedä napauttamalla uudelleen ja pitämällä
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat vetää kohteita ja valintoja TouchPadia napauttamalla. Kun haluat vetää kohdetta, napauta sitä kaksi kertaa ja jätä sormesi alas TouchPadin pinnalle toisen napautuksen jälkeen. Siirrä valittua kohdetta sormeasi TouchPadin pinnalla liikuttamalla ja pudota sitten kohde nostamalla sormesi. Tällä saadaan aikaan sama toiminto kuin painamalla hiiren painiketta, siirtämällä hiirtä ja vapauttamalla hiiren painike.

##HelpTopicID=31
Lukitut vedot
Lukitut vedot -toiminnon avulla kohteita voidaan vetää näytössä pitkiä matkoja useita sormivetoja käyttäen. Kun Lukitut vedot on valittuna, veto jatkuu sen jälkeen, kun nostat sormesi TouchPadilta. Voit pudottaa kohteen ja lopettaa vedon napauttamalla uudelleen TouchPadia tai mitä tahansa painiketta. Lukittujen vetojen käyttö edellyttää, että myös Napauttaminen- ja Vedä napauttamalla uudelleen ja pitämällä -ominaisuudet on valittuna.

##HelpTopicID=32
PalmCheck™-ominaisuus suojaa vahingossa tapahtuvilta TouchPadin kosketuksilta. PalmCheckin avulla TouchPad pystyy tunnistamaan sen, että kämmenesi lepää sitä vasten tai pyyhkäisee sen pintaa kirjoittamisen aikana. Tämä auttaa estämään tahattomat osoittimen liikkeet ja napsautukset.

Jos TouchPadin toiminnassa esiintyy tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsautuksia, suurenna PalmCheck -asetusta siirtämällä liukusäädintä oikealle kohti Maksimia. Jos TouchPad ei havaitse liikkeitä tai napsautuksia, pienennä PalmCheck-asetusta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle kohti Minimiä. Liikkeiden tai napautusten jääminen huomaamatta on todennäköisempää, jos liukusäädin on punaisella alueella.

##HelpTopicID=33
Kosketusherkkyys-liukusäätimellä voit säätää sitä, kuinka kovasti sormea on painettava ennen kuin TouchPad reagoi.

Jos osoittimen liike ja napsautukset ovat epätarkkoja, vähennä herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä oikealle kohti Raskas kosketus -asetusta.

Jos TouchPadin käyttö edellyttää kovaa painamista tai se ei aina reagoi napautuksiin, suurenna herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle kohti Kevyt kosketus -asetusta.

##HelpTopicID=34
Vieritä valittua kohdetta
Vieritä valittua kohdetta pyrkii aina vierittämään sitä aktiivisen sovelluksen ikkunaa, joka reagoi näppäimistön painikkeisiin. Vaikka osoitin ei olisi aktiivisessa sovelluksessa, toiminto silti vierittää ikkunaa, joka reagoi näppäimistön painikkeisiin.
Esimerkiksi jos napsautat Windowsin Resurssienhallinnassa vasemman puoleista ruutua ja alat vierittää, toiminto vierittää hakemistorakennepuuta osoittimen sijainnista riippumatta.

##HelpTopicID=35
Valitse Ota käyttöön reunaliike vieritettäessä -valintaruutu, jos haluat vierityksen jatkuvan, kun sormesi saavuttaa TouchPadin reunan.

##HelpTopicID=36
Valinta painamalla tarkoittaa kakkosnapsautusta
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, osoitintikun napauttaminen tai painaminen vastaa hiiren kakkospainikkeen napsautusta. Hiiren kakkospainikkeen napsautusta käytetään yleensä aihekohtaisen ponnahdusvalikon avaamiseen.

##HelpTopicID=37
Rullaus-ominaisuus helpottaa pitkien asiakirjojen läpi vierittämistä. Kun Rullaus on valittuna, Virtuaalinen vieritys jatkuu sen jälkeen, kun olet nostanut sormesi pois TouchPadin pinnalta. Kun haluat käyttää rullausta, siirrä ja nosta sormesi yhdellä tasaisella liikkeellä. Voit lopettaa rullauksen asettamalla sormesi takaisin TouchPadin pinnalle.

##HelpTopicID=38
Ota vaakavieritys käyttöön
Tämän ruudun valitseminen ottaa käyttöön vaakasuunnassa tapahtuvan virtuaalisen vierityksen ikkunoissa, joissa on vaakavierityspalkit. Sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin alareunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta vaakasuunnassa.

##HelpTopicID=39
Ota pystyvieritys käyttöön
Tämän valintaruudun valitseminen ottaa käyttöön pystyvierityksen. Sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin oikeassa reunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta pystysuunnassa.

##HelpTopicID=40
Yllä oleva kaavio esittää TouchPadin pintaa. Ristiviivoitettu alue kuvaa TouchPadin pinnan Virtuaalinen vieritys -alueita.

Kun panet sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad -kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella Virtuaalinen vieritys -alueella, vastaava Virtuaalinen vieritys -alue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää Virtuaalinen vieritys -alueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden kulmissa.

Jos Virtuaalisen vierityksen käynnistäminen on vaikeaa, tee virtuaalisen vierityksen alueesta suurempi siirtämällä ristiviivoitetun alueen reunoja sisäänpäin. Jos Virtuaalinen vieritys -toiminto käynnistyy liian helposti, virtuaalisen vierityksen alueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos virtuaalisen vierityksen alueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että Virtuaalinen vieritys on käytössä. Virtuaalinen vieritys otetaan käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta Virtuaalinen vieritys.
2.	Valitse haluamasi Ota vieritys käyttöön -valintaruudut.
3.	Valitse Vieritysalue valikkopuusta ja palaa tälle sivulle.

##HelpTopicID=41
Harjoittelu-painike
Harjoittelu-painikkeen painaminen käynnistää Virtuaalisen vierityksen opetusohjelman. Tämän yksinkertaisen sokkelon avulla opit käyttämään Virtuaalista vieritystä.

HUOMAUTUS: Varmista, että Ota vaakavieritys käyttöön- ja Ota pystyvieritys käyttöön -valintaruudut ovat valittuina.

Ennen kuin aloitat, etsi sokkelosta aloitus -ja lopetuskohta. Et voi nähdä koko sokkeloa kerralla, koska se on suurempi kuin sen ikkuna. Siirrä sokkelon näkymää ikkunassa Virtuaalisen vierityksen avulla. Voit lähentää tai loitontaa sokkeloa pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja käyttämällä Virtuaalista vieritystä.

Sokkelon vasemmassa yläkulmassa oleva keltainen täplä tarkoittaa sokkelon sisäänkäyntiä. Sokkelon oikealla puolella oleva sininen täplä tarkoittaa sokkelon uloskäyntiä.

Aloittaminen:

1.	Aloita napsauttamalla keltaisessa täplässä olevaa punaista neliötä.
2.	Sokkelossa liikkuminen tapahtuu nuolinäppäimiä käyttäen tai TouchPadia napauttamalla.
3.	Siirrä sokkelon näkymää Virtuaalisen vierityksen avulla.
4.	Kun olet saavuttanut oikeassa alanurkassa olevan sinisen täplän, napsauta Virtuaalisen vierityksen harjoitus -ikkunan Sulje-painiketta.

##HelpTopicID=42
Tällä liukusäätimellä voit ohjata Virtuaalisen vierityksen nopeutta. Liukusäätimen vetäminen oikealle lisää vieritysnopeutta.

##HelpTopicID=43
Tässä osassa voidaan mukauttaa osoittimen liikettä. Saat lisätietoja valitsemalla haluamasi kohdan ohjeen.

##HelpTopicID=44
Valinta ja veto painamalla
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että painaminen vastaa valintaa ja vetoa ja napauttaminen vain valintaa.

##HelpTopicID=45
Hidas liike -ominaisuuden avulla voit hidastaa osoittimen nopeutta osoitus -ja sijoitustarkkuuden lisäämiseksi. Hidas liike otetaan käyttöön pitämällä tiettyä painiketta painettuna osoitinta liikutettaessa.

Hidas liike -ominaisuuden käyttöön ottaminen:

1.	Ota luetteloruudussa olevat vaihtoehdot käyttöön valitsemalla Ota hidas liike käyttöön -valintaruutu.
2.	Valitse luetteloruudusta näppäin, jolla Hidas liike -toiminto käynnistetään.
3.	Voit hidastaa osoittimen liikettä milloin tahansa pitämällä valittua näppäintä painettuna.

##HelpTopicID=46
Tämä ominaisuus siirtää osoittimen automaattisesti oletuspainikkeeseen aina kun näyttöön tulee valintaikkuna.

##HelpTopicID=47
Haluat ehkä joskus rajoittaa osoittimen liikkeen tapahtumaan vain vaaka- tai pystysuoraan. Määritä rajoitetun osoittimen näppäin ja pidä sen jälkeen kyseistä näppäintä painettuna siirtäessäsi osoitinta. Osoittimen suunta näppäimen painohetkellä määrää sen, voiko osoitin liikkua vain vaakasuuntaan vai pystysuuntaan.

##HelpTopicID=49
Osoittimen virkistystaajuuden Nopea-asetuksella saadaan yleensä aikaan erittäin tasainen osoittimen liike. Jos osoitin kuitenkin vaikuttaa epävakaalta tai vilkkuu näytössä, virkistystaajuuden Hidas-asetuksen valitseminen saattaa auttaa.

##HelpTopicID=50
Synaptics TouchPadin ominaisuudet -sivun avulla voit tehdä TouchPadia koskevia asetuksia. Nämä sivut sijaitsevat Hiiren ominaisuudet -ohjauspaneelissa.

##HelpTopicID=51
Voit käynnistää Internet-selaimesi ja siirtyä suoraan tähän linkkiin napsauttamalla tätä.

##HelpTopicID=52
Panorointi tarkoittaa jatkuvaa vieritystä. Voit panoroida vaakasuunnassa, pystysuunnassa tai kulmittain molempiin suuntiin!

Huomaa, että panorointi toimii vain sovelluksissa, jotka tukevat Microsoft Intellimouse -hiirtä, ja että panorointisuuntia on rajoitettu monissa kyseisissä sovelluksissa (esimerkkejä: Microsoft Word sallii panoroinnin vain pystysuunnassa, Microsoft Excel sallii panoroinnin pysty- ja vaakasuunnassa mutta ei kulmittain).

##HelpTopicID=53
Zoomaus tarkoittaa asiakirjan suurennuksen muuttamista. Lähentäminen lisää suurennusta ja loitontaminen pienentää suurennusta.

Huomaa, että zoomaus toimii vain sovelluksissa, jotka tukevat Microsoft Intellimouse -hiirtä.

##HelpTopicID=54
Tämä toiminto siirtää osoittimen automaattisesti tehtäväpalkin Käynnistys -painikkeeseen ja avaa käynnistysvalikon.

##HelpTopicID=55
Siirry nykyisen ikkunan valikkoon
Tämä toiminto siirtää osoittimen automaattisesti nykyisen ikkunan valikon vasemmanpuoleisimpaan kohtaan (yleensä Tiedosto-valikko).
Tämä ominaisuus ei ehkä toimi kaikissa ikkunoissa, jos niissä on tavallisesta poikkeavat valikot.

##HelpTopicID=56
Tämä pienentää nykyisen ikkunan.

##HelpTopicID=57
Tämä suurentaa nykyisen ikkunan, niin että se peittää koko näytön. Jos nykyinen ikkuna on jo suurennettu, tämä toiminto palauttaa sen alkuperäiseen kokoon ja paikkaan.

##HelpTopicID=58
Tämä palauttaa pienennetyn tai suurennetun ikkunan sen alkuperäiseen kokoon ja paikkaan.

##HelpTopicID=59
Tämä suorittaa määrittämäsi ohjelman automaattisesti. Kun tämä toiminto on valittu, voit valita käynnistettävän ohjelman napsauttamalla yhdistelmäruudun vieressä olevaa Ominaisuudet-painiketta.

##HelpTopicID=60
Tämän toiminnon avulla voit käyttää koko TouchPadin pintaa virtuaalisen vierityksen ohjaamiseen. Saat palautettua TouchPadin normaalin toiminnan suorittamalla tähän liittyvän sormiliikkeen uudelleen.

##HelpTopicID=61
Jos aktiivisena sovelluksena on selain, tämä toiminto tuo esiin selaimen puskurissa olevan edellisen sivun.

##HelpTopicID=62
Jos aktiivisena sovelluksena on selain, tämä toiminto tuo esiin selaimen puskurissa olevan seuraavan sivun.

##HelpTopicID=63
Tämä käynnistää oletusselaimen ja avaa www-sivun. Kun tämä toiminto on valittu, voit valita avattavan www-sivun napsauttamalla yhdistelmäruudun vieressä olevaa Ominaisuudet -painiketta.

##HelpTopicID=64
Jos aktiivisena sovelluksena on selain, tämä toiminto lataa nykyisen www-sivun uudelleen sen lähteestä.

##HelpTopicID=65
Jos aktiivisena sovelluksena on selain, tämä toiminto keskeyttää nykyisen www-sivun lataamisen.

##HelpTopicID=66
Kahden sormen liikkeeksi kutsutaan sitä, että TouchPadin pinnalle asetetaan kaksi sormea, joita siirretään tiettyyn suuntaan. TouchPad pystyy tunnistamaan tällaiset liikkeet kahdeksaan pääsuuntaan. Tämän sivun avulla voit mukauttaa TouchPadin toimintaa sen havaitessa sormiliikkeen.

Sormiliikkeiden käsittely otetaan käyttöön merkitsemällä Ota käyttöön -ruutu. Valitse sitten toiminto avattavasta luettelosta kullekin sormiliikkeen suunnalle.

##HelpTopicID=67
Valitse TouchPadin vasemmassa yläosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

##HelpTopicID=68
Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=69
Valitse TouchPadin yläosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

##HelpTopicID=70
Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=80
Valitse TouchPadin vasemmassa yläosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=81
Valitse TouchPadin vasemmassa osassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=82
Valitse TouchPadin oikeassa alaosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=83
Valitse TouchPadin alaosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=84
Valitse TouchPadin vasemmassa alaosassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=85
Valitse TouchPadin vasemmassa osassa suoritettava toiminto kahden sormen liikkeelle.

Esimerkki: jos valitset Paina Page Up -näppäintä, tämä liike saa aikaan saman toiminnon kuin näppäimistön Page Up -näppäimen painaminen.

##HelpTopicID=86
Nauhoita ja toista näppäimistömakro

Tämä toiminto toistaa nauhoitetun näppäinpainallusten sarjan. Valittuasi tämän toiminnon voit nauhoittaa toistettavan näppäinpainallusten sarjan.

##HelpTopicID=87
Näppäimistömakrojen nauhoitus -valintaikkuna
Tämän valintaikkunan avulla voit nauhoittaa näppäinpainallusten sarjoja myöhempää toistamista varten. Tällaisia nauhoitettuja näppäinpainallusten sarjoja kutsutaan yleensä näppäimistömakroiksi.

Aloita makron nauhoitus painamalla Käynnistä-painiketta. Tämän jälkeen Pysäytä-painike tulee toimivaksi ja Käynnistä-painike poistuu käytöstä merkkinä siitä, että nauhoitus on käynnissä. Koska kaikki näppäimistön painallukset nauhoitetaan, ainut tapa poistua nauhoitustilasta on painaa Pysäytä -painiketta hiirellä.

Kun nauhoitus ei ole käynnissä, Tyhjennä-painikkeella voidaan tyhjentää näppäinpainalluspuskuriin nauhoitetut komennot. Nauhoituksen aikana tämä painike toimii askelpalautinnäppäimenä. Edellinen-painikkeen painaminen poistaa näppäinpainalluspuskuriin nauhoitetun viimeisen komennon. Huomaa, että nauhoituksen aikana Edellinen-painiketta on painettava hiirellä.

Nauhoitetut näppäinpainallukset näkyvät myös nauhoitusvalintaikkunan teksti -ikkunassa. Kirjain-, numero -ja välimerkkinäppäimet näkyvät teksti-ikkunassa aivan samalla tavalla kuin kirjoitetussa asiakirjassakin. Tulostumattomat merkit näkyvät teksti-ikkunassa hakasuluissa olevina kuvaavina tunnuksina.

Jotta teksti-ikkunaa olisi helpompi lukea, useimmat näppäimet tulevat näkyviin vain kun niitä painetaan. Tilanäppäimet (kuten Vaihto, Ctrl ja Alt) tulevat teksti-ikkunaan kuitenkin sekä näppäintä painettaessa että se vapautettaessa. Näin on mahdollista löytää näppäimistön tilamuutokset teksti-ikkunaa lukemalla.

Huomaa, ettei teksti-ikkunaa voi muokata suoraan. Et voi esimerkiksi lisätä näppäintä aiemmin nauhoitetun sarjan keskelle. Voit tehdä tämän vain tyhjentämällä nauhoitettujen näppäinpainallusten puskurin ja nauhoittamalla halutut näppäinpainallukset uudelleen.

Kun nauhoitus on valmis, tallenna se painamalla OK tai poista se painamalla Peruuta. Jommankumman painikkeen painaminen sulkee valintaikkunan.

##HelpTopicID=88
Valitse toiminto tälle TouchPadin painikkeelle. Voit mukauttaa painiketta, niin että se saa aikaan jonkin avattavassa luettelossa olevan toiminnon.

##HelpTopicID=89
Säätää aikaa, joka saa kulua napsautusten välillä hiiren ykköspainiketta kaksoisnapsautettaessa. Jos olet kokematon hiiren käyttäjä, kaksoisnapsauttaminen saattaa olla helpompaa, jos siirrät liukusäädintä kohti hidasta asetusta. Voit testata kaksoisnapsautusnopeuden kaksoisnapsauttamalla testialueella olevaa kuvaa.

##HelpTopicID=90
Paikka, jossa voit testata hiiresi kaksoisnapsautusnopeutta. Jos vieteriukko tulee esiin tai katoaa, kaksoisnapsautuksesi tunnistettiin.

##HelpTopicID=91
Säätää nopeutta, jolla osoitin liikkuu näytössä.

##HelpTopicID=92
Määrittää, kuinka nopeasti hiiriosoitin kiihtyy maksiminopeuteensa. Kiihdytys saa hiiriosoittimen liikkumaan kauemmaksi hiirtä nopeasti siirrettäessä. Kun kiihdytystä ei valita, hiiriosoitin liikkuu samalla nopeudella kuin hiiri.

##HelpTopicID=93
Tämä lisää jäljen hiiriosoittimeen, mikä helpottaa sen näkemistä nestekidenäytössä. Osoittimen jäljen pituutta voi säätää liukusäätimellä.

##HelpTopicID=94
Merkitse tämä ruutu, jos haluat ottaa käyttöön yleiset vieritysominaisuudet. Voit määrittää vieritysominaisuudet napsauttamalla Asetukset-painiketta.

##HelpTopicID=95
Voit määrittää vieritysominaisuudet napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=96
Voit määrittää kahden sormen liikkeiden ominaisuudet napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=97
Voit määrittää kolmen sormen liikkeiden ominaisuudet napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=98
Voit määrittää napautusalueen ominaisuudet napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=99
Voit määrittää EdgeMotion-ominaisuudet napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=100
Kun Poista laite käytöstä on valittuna, nykyinen osoitinlaite ei enää tarjoa osoittimen liikettä, vieritystä tai muita toimintoja.

##HelpTopicID=101
Kahden sormen liikkeeksi kutsutaan sitä, että TouchPadin pinnalle asetetaan kaksi sormea, joita siirretään tiettyyn suuntaan. TouchPad pystyy tunnistamaan tällaiset liikkeet kahdeksaan pääsuuntaan.

Kahden sormen liikkeiden käsittely otetaan käyttöön merkitsemällä Ota käyttöön kahden sormen liikkeet -ruutu. Napsauttamalla tämän jälkeen kahden sormen liikkeen painiketta voit mukauttaa TouchPadin toimintaa sen havaitessa kahden sormen liikkeen.

##HelpTopicID=102
Kolmen sormen liikkeeksi kutsutaan sitä, että TouchPadin pinnalle asetetaan kolme sormea, joita siirretään tiettyyn suuntaan. TouchPad pystyy tunnistamaan tällaiset liikkeet kahteen pääsuuntaan.

Kolmen sormen liikkeiden käsittely otetaan käyttöön merkitsemällä Ota käyttöön kolmen sormen liikkeet -ruutu. Napsauttamalla tämän jälkeen kolmen sormen asetusten painiketta voit mukauttaa TouchPadin toimintaa sen havaitessa kolmen sormen liikkeen.

##HelpTopicID=103
Sormiliikkeeksi kutsutaan sitä, että TouchPadin pinnalle asetetaan kaksi tai kolme sormea, joita siirretään tiettyyn suuntaan. TouchPad pystyy tunnistamaan tällaiset liikkeet kahdeksaan pääsuuntaan.

Voit ottaa käyttöön millaisen tahansa joukon kahden tai kolmen sormen liikkeitä. Sormiliikkeiden käsittely otetaan käyttöön merkitsemällä haluttu Ota käyttöön -ruutu. Napsauttamalla tämän jälkeen Asetukset -painiketta voit mukauttaa TouchPadin toimintaa sen havaitessa kolmen sormen liikkeen.

##HelpTopicID=104
Tämä on pieni TouchPadin kartta, jossa napautusalueet näkyvät ristiviivoitettuina. Napautusalueita voidaan suurentaa tai pienentää mustia koonmuutoskahvoja vetämällä. Kartan sivuilla olevat nuolet näyttävät sormesi sijainnin TouchPadilla. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella napautusalueella, vastaava napautusalue kartalla muuttuu väriltään yhtenäiseksi.

##HelpTopicID=105
Vain valinta painamalla
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että tikun napauttaminen tai painaminen suorittaa toiminnon ilman vetämistä. Tämä vastaa yhtä hiiren napsautusta.

##HelpTopicID=106
Tämä on luettelo kaikista näppäimistä, joilla voidaan aktivoida hitaan liikkeen tila. Valitse haluamasi näppäin napsauttamalla sitä luetteloruudussa.

##HelpTopicID=107
Säädä reunaliikkeen nopeutta
Tämä liukusäädin säätää EdgeMotion-nopeutta, kun Kiinteä nopeus on valittuna.
Voit valita EdgeMotion-nopeuden säätämällä liukusäädintä asetusten Hidas ja Nopea välillä.

##HelpTopicID=108
Määrää tämän painikkeen toiminto valitsemalla se luetteloruudusta. Monet toiminnoista eivät edellytä lisäasetuksia. Jos lisätietoja kuitenkin tarvitaan, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee esiin määritystä varten. Voit napsauttaa Määritä-painiketta milloin tahansa nähdäksesi toimintaan liittyvät asetukset tai muuttaaksesi niitä.

##HelpTopicID=109
Määrää tämän napautusalueen toiminto valitsemalla se luetteloruudusta. Monet toiminnoista eivät edellytä lisäasetuksia. Jos lisätietoja kuitenkin tarvitaan, Määritä-painike tulee käyttöön tai esiin tulee valintaikkuna määritystä varten. Voit napsauttaa Määritä-painiketta milloin tahansa nähdäksesi toimintaan liittyvät asetukset tai muuttaaksesi niitä.

Napautusalueisiin voidaan yhdistää monenlaisia toimintoja. Käytettävissäsi voi olla myös lisätoimintoja, jos sinulla on asennettuna jonkin muun valmistajan TouchPad-laajennusohjelmisto.

Napautusalueiden toiminnot

Siirry Käynnistä-painikkeeseen
Tämä toiminto siirtää osoittimen automaattisesti Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painikkeeseen ja avaa automaattisesti käynnistysvalikon.

Pienennä nykyinen sovellus
Tämä pienentää nykyisen sovelluksen ikkunan. Jos nykyisen sovelluksen ikkuna on jo pienennetty, tämä toiminto palauttaa sen normaaliin kokoon ja paikkaan.

Suurenna nykyinen sovellus
Tämä suurentaa nykyisen sovelluksen ikkunan (niin että se peittää koko näytön). Jos nykyisen sovelluksen ikkuna on jo suurennettu, tämä toiminto palauttaa sen normaaliin kokoon ja paikkaan.

Suorita haluamasi ohjelma
Tämän toiminnon avulla voit määrittää minkä tahansa ohjelman, jonka haluat suoritettavaksi automaattisesti napsauttaessasi painiketta tai napauttaessasi napautusaluetta.

Jos luetteloruudun vaihtoehdot ovat harmaita eikä niitä voi valita, varmista, että Napauttaminen ja Napautusalueet ovat käytössä.

##HelpTopicID=110
Patentti-ilmoitukset
Vierityksen valinta
Järjestelmäasetukset
Laiteasetukset
päällä
Tahmeat reunat
Ota tahmeat reunat käyttöön
Suorita reunaliike vain &vedettäessä
Suorita reunaliike vedettäessä ja &osoitettaessa
Ei Reunaliikettä
Virtuaalinen vieritys
Kiinteä nopeus
Vain valinta painamalla
Valitse veto painamalla
Valitse toiminto painamalla
Valinta painamalla on sama kuin ykkösnapsautus
Valitse kohde
Painikkeet
Ota painikkeet käyttöön
Napautus ja veto
Pitkän matkan vieritys

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Napautus ja veto -ominaisuus vastaa hiiripainikkeiden toimintoja.

Vedä napauttamalla uudelleen ja pitämällä
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat vetää kohteita ilman hiiren tai TouchPadin painikkeen painamista. Kun haluat vetää kohdetta, napauta sitä kaksi kertaa ja jätä sormesi alas TouchPadin pinnalle toisen napautuksen jälkeen. Siirrä valittua kohdetta sormeasi TouchPadin pinnalla liikuttamalla ja pudota sitten kohde nostamalla sormesi.

Lukitut vedot
Lukitut vedot -toiminnon avulla kohteita voidaan vetää näytössä pitkiä matkoja useita sormivetoja käyttäen. Kun Lukitut vedot on valittuna, veto jatkuu sen jälkeen, kun nostat sormesi TouchPadilta. Voit pudottaa kohteen ja lopettaa vedon napauttamalla TouchPadia uudelleen. Lukittujen vetojen käyttö edellyttää, että myös Vedä napauttamalla uudelleen ja pitämällä -ominaisuus on valittuna.

##HelpTopicID=113
Virtuaalinen vieritys -ominaisuuden avulla voit vierittää näytön näkymää yhdellä sormen vedolla. Virtuaalinen vieritys käyttää vierityspalkkeja automaattisesti, joten sinun ei tarvitse siirtää osoitinta pois työstäsi. Virtuaalinen vieritys toimii useimpien vieritettävien ikkunoiden kanssa (kuten tekstinkäsittelyn asiakirjat, laskentataulukot ja suuret digitaalikuvat). Se toimii myös muiden vieritettävien kohteiden, kuten tiedosto -ja fonttiluettelojen, kanssa. Virtuaalisella vierityksellä saadaan aikaan helpoin ja tasaisin vieritys kaikissa sovelluksissa. Jos haluat vierittää pystysuunnassa, napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta ja liikuta sormea edestakaisin ylös ja alas TouchPadin oikeassa reunassa. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön valitsemalla Ota pystyvieritys käyttöön -tai Ota vaakavieritys käyttöön -valintaruutu.Jos virtuaalinen vieritys ei reagoi, varmista, että haluttu Ota vieritys käyttöön -valintaruutu on valittu ja että napsautettua ikkunaa tai kohdetta voidaan vierittää. Jos tämä ei auta, tarkista Vieritysalue-asetukset.
##HelpTopicID=114
Herkkyys-asetusten avulla voit mukauttaa sitä, kuinka TouchPad reagoi kosketukseesi.

Voit säätää herkkyysasetuksia valitsemalla kohteen Herkkyys -valikkopuusta.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Yllä oleva kaavio esittää TouchPadin pintaa. Ristiviivoitettu alue kuvaa TouchPadin pinnan reunaliikealueita.

Kun panet sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad-kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella reunaliikealueella, vastaava reunaliikealue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää reunaliikealueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden kulmissa.

Jos EdgeMotionin käynnistäminen on vaikeaa, tee reunaliikealueesta suurempi siirtämällä ristiviivoitetun alueen reunoja sisäänpäin. Jos EdgeMotion käynnistyy liian helposti, reunaliikealueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos reunaliikealueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että EdgeMotion on käytössä. EdgeMotion otetaan käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta Reunaliike.
2.	Valitse yksi Suorita reunaliike -vaihtoehdoista.
3.	Valitse Reunaliikealue valikkopuusta ja palaa tälle sivulle.

##HelpTopicID=118
Patentti-ilmoitukset
Vähintään yksi seuraavista patenteista suojaa tätä ohjelmistoa.

Yhdysvalloissa saadut patentit
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Euroopassa saadut patentit
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Koreassa saatu patentti
277147

Kiinassa saatu patentti
ZL97190278.X

Japanissa saadut patentit
3920833; 4031796

Hongkongissa saatu patentti
1017934

Vähintään yksi seuraavista patenteista suojaa yhdessä tämän ohjelmiston kanssa toimivaa laitteistoa.

Yhdysvalloissa saadut patentit
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Euroopassa saadut patentit
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Koreassa saadut patentit
274772; 277147

Taiwanissa saatu patentti.
097091

Kiinan kansantasavallassa saadut patentit
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japanissa saadut patentit
3526577; 4031796

Hongkongissa saatu patentti
1002568

Vähintään yksi seuraavista patenteista suojaa tätä ohjelmistoa ja Synaptics™-osoitinsauvalaitteistoa.

Yhdysvalloissa saadut patentit
6,642,857; 6,975,302

Tavaramerkit
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, ChiralMotion®-Logo, Scrybe-logo ja Synaptics™-logo ovat Synaptics Incorporatedin tavaramerkkejä. Kaikki muut mainitut tuotteiden ja yritysten nimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeus
Tekijänoikeudet © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Tahmeat reunat -ominaisuus pitää osoittimen aktiivisen ikkunan sisällä. Kun yrität siirtää osoittimen ikkunan ulkopuolelle, se pysähtyy ikkunan reunaan. Jos yrität toisen kerran, osoitin on vapaa poistumaan ikkunasta.

Osoittimen pysäyttäminen ikkunan reunaan helpottaa ikkunan reunoissa olevien asetuksien käyttöä. Jos esimerkiksi haluat muuttaa ikkunan kokoa, voit siirtää osoittimen nopeasti sulkemisruudun tai ikkunan kulman suuntaan ja osoitin pysähtyy tarkalleen siihen mihin haluat.

Tämä ominaisuus otetaan käyttöön valitsemalla Ota tahmeat reunat käyttöön -valintaruutu.

##HelpTopicID=120
Tällä sivulla olevat painikkeet ohjaavat Valinta painamalla -ominaisuuden toimintaa.

##HelpTopicID=121
Vieritysnopeus
Tällä liukusäätimellä säädetään ikkunan vieritysnopeutta, jota käytetään liikutettaessa sormea virtuaalisen vierityksen alueella.

##HelpTopicID=122
Tällä liukusäätimellä säädetään sitä, kuinka nopeasti osoitintikkua on painettava haluttaessa hiiren napsautusta vastaava toiminto.

Jos tapahtuu tahattomia napsautuksia, säädä asetusta suuremmalle nopeudelle. Vastaavasti, jos osoitintikun käyttö napsautuksissa on vaikeaa, säädä asetusta hitaammalle nopeudelle.

##HelpTopicID=123
Nopeusliukusäädintä voidaan siirtää asetusten "Hidas painaminen" (vasemmalla) ja "Nopea painaminen" (oikealla) välillä.

##HelpTopicID=124
Tällä määrätään se, vastaako osoitintikun painaminen kakkospainikkeen napsautusta (pikavalikko) ykköspainikkeen napsautuksen sijasta (normaali valinta).

##HelpTopicID=125
Valinta painamalla ohjaa osoitintikun Valinta painamalla -toimintoa.

##HelpTopicID=126
Herkkyys-asetusten avulla voit mukauttaa sitä, kuinka osoitintikku reagoi kosketukseesi.

Voit säätää herkkyysasetuksia valitsemalla kohteen Herkkyys-valikosta.

##HelpTopicID=127
Kosketusherkkyys-liukusäätimellä voit säätää sitä, kuinka kovasti sormea on painettava, jotta osoitin liikkuisi tietyllä nopeudella. Jos osoitin liikkuu epätasaisesti, liukusäätimen siirtäminen oikealle kohti Raskas kosketus -asetusta saattaa auttaa.

##HelpTopicID=128
Tämä ohjaa sitä, voiko osoitintikun painamista käyttää kohteiden vetämiseen näytössä.

##HelpTopicID=129
Kun tätä painiketta painetaan, esiin tulee Virtuaalisen vierityksen opetusohjelma.

##HelpTopicID=130
Tässä kohdassa voidaan säätää TouchPadin käyttäytymistä, kun koneeseen liitetään ulkoinen PS2 -laite.

##HelpTopicID=131
Mahdollistaa TouchPadin ja ulkoisen PS2-laitteen samanaikaisen toiminnan.

##HelpTopicID=132
Poistaa TouchPadin käytöstä, kun ulkoinen PS2 -laite liitetään.

##HelpTopicID=133
Määrittää, kuinka paljon sivua vieritetään, kun pyörää pyöritetään yhden pykälän verran. Voit vierittää tietyn rivimäärän tai koko näytöllisen.

"Näyttö" tarkoittaa eri rivimäärää käyttämästäsi ikkunan koosta tai ohjelmasta riippuen. Se vastaa näppäimistön PAGE UP- tai PAGE DOWN- näppäinten käyttöä tai vierityspalkin napsautusta.

##HelpTopicID=134
Napsauta asettaaksesi rivien määrän, joka vieritetään kullakin pyörän pykälällä. Voit ehkä joutua sulkemaan ja avaamaan uudelleen sovellukset, jotta tämä asetus tulee voimaan.

##HelpTopicID=135
Napsauta, jos haluat, että jokainen pyörän pykälä vastaa yhden näytöllisen vieritystä. Voit ehkä joutua sulkemaan ja avaamaan uudelleen sovellukset, jotta tämä asetus tulee voimaan.

##HelpTopicID=136
Näiden vaihtoehtojen avulla voit määrittää, mitä ikkunaa tai kohdetta vieritetään virtuaalista vieritystä käyttäessäsi. Valitse haluamasi virtuaalisen vierityksen vaihtoehdot.

##HelpTopicID=137
Valinta painamalla -toiminto
Voit määrittää osoitintikun suorittamaan joko hiiren ykköspainikkeen tai kakkospainikkeen napsautuksen.

##HelpTopicID=138
Kolmen sormen liikkeet
Kolmen sormen liikkeessä kolmea sormea liu'utetaan TouchPadin pinnalla suoralla jatkuvalla liikkeellä ja nostetaan kaikki kolme sormea yhtaikaa pois TouchPadin pinnalta.

Voit suorittaa kolmen sormen liikkeellä toimintoja, esimerkiksi "avaa www -sivu oletusselaimessa". Joka kerta, kun teet kolmen sormen liikkeen, www -selain avautuu automaattisesti ja lataa määritetyn sivun.

Ota toiminto käyttöön valitsemalla Ota käyttöön kolmen sormen liikkeet -asetus. Kolmen sormen liikkeillä on kaksi mahdollista suuntaa: ylhäältä alas ja alhaalta ylös.

##HelpTopicID=139
Voit määrittää toiminnon seuraaville kolmen sormen liikkeille. Ne näkyvät vasemmalla olevassa valikkopuussa.

Yläreuna: Kolmen sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla alareunasta yläreunaan pystysuoralla liikkeellä.

Alareuna: Kolmen sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla yläreunasta alareunaan pystysuoralla liikkeellä.

Toiminnon määrittäminen kolmen sormen liikkeelle:

1.	Varmista, että Ota käyttöön kolmen sormen liikkeet -asetus on valittu.
2.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta asetus, joka vastaa liikkeen päättymissuuntaa. Jos esimerkiksi haluat määrittää kolmen sormen liikkeen, joka alkaa alhaalta ja päättyy ylös, valitse Yläreuna.
3.	Valitse valittuun liikkeeseen yhdistettävä toiminto yllä olevasta luettelosta. Valittu toiminto suoritetaan aina, kun suoritat kyseisen kolmen sormen liikkeen.
4.	Useat toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos lisämäärityksiä kuitenkin täytyy tehdä, Määritä-painike aktivoituu tai näyttöön tulee määritysikkuna. Napsauta Määritä-painiketta aina, kun haluat tarkastella tai muuttaa toiminnon määrityksiä.

Jos et voi valita toimintoa luettelosta, varmista, että asetukset ovat käytössä. Ota asetukset käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse Kolmen sormen liikkeet vasemmalla olevasta valikosta.
2.	Valitse Ota käyttöön kolmen sormen liikkeet -valintaruutu.
3.	Palaa takaisin tälle sivulle valitsemalla liikkeen suunta valikkopuusta.

##HelpTopicID=140
Kahden sormen liikkeet
Kahden sormen liikkeessä kahta sormea liu'utetaan TouchPadin pinnalla toisesta reunasta (tai nurkasta) vastakkaiseen reunaan (tai nurkkaan) suoralla tasaisella liikkeellä. Molemmat sormet nostetaan yhtaikaa pois TouchPadin pinnalta.

Voit suorittaa kahden sormen liikkeellä toimintoja, esimerkiksi "avaa www-sivu oletusselaimessa". Joka kerta, kun teet kahden sormen liikkeen, www-selain avautuu automaattisesti ja lataa määritetyn sivun.

Ota toiminto käyttöön valitsemalla Ota käyttöön kahden sormen liikkeet -asetus. Kahden sormen liikkeillä on kahdeksan mahdollista suuntaa.

Kaikki liikesuunnat eivät välttämättä ole käytössä kaikissa koneissa.

##HelpTopicID=141
Voit määrittää toiminnon seuraaville kahden sormen liikkeille. Ne näkyvät vasemmalla olevassa valikkopuussa.

Yläreuna: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla alareunasta yläreunaan pystysuoralla liikkeellä.

Oikea yläkulma: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan vinottaisella liikkeellä.

Oikea reuna: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla vasemmasta reunasta oikeaan reunaan vaakasuoralla liikkeellä.

Oikea alakulma: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan vinottaisella liikkeellä.

Alareuna: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla yläreunasta alareunaan pystysuoralla liikkeellä.

Vasen alakulma: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla oikeasta yläkulmasta vasempaan alakulmaan vinottaisella liikkeellä.

Vasen reuna: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla oikeasta reunasta vasempaan reunaan vaakasuoralla liikkeellä.

Vasen yläkulma: Kahden sormen liu'uttaminen TouchPadin pinnalla oikeasta alakulmasta vasempaan yläkulmaan vinottaisella liikkeellä.

Toiminnon määrittäminen kahden sormen liikkeelle:

1.	Varmista, että Ota käyttöön kahden sormen liikkeet -asetus on valittu.
2.	Valitse vasemmalla olevasta valikkopuusta asetus, joka vastaa liikkeen päättymissuuntaa. Jos esimerkiksi haluat määrittää kahden sormen liikkeen, joka alkaa alhaalta ja päättyy ylös, valitse Yläreuna.
3.	Valitse valittuun liikkeeseen yhdistettävä toiminto yllä olevasta luettelosta. Valittu toiminto suoritetaan aina, kun suoritat kyseisen kahden sormen liikkeen.
4.	Useat toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos lisämäärityksiä kuitenkin täytyy tehdä, Määritä-painike aktivoituu tai näyttöön tulee määritysikkuna. Napsauta Määritä-painiketta aina, kun haluat tarkastella tai muuttaa toiminnon määrityksiä.

Jos et voi valita toimintoa luettelosta, varmista, että asetukset ovat käytössä. Ota asetukset käyttöön seuraavasti:

1.	Valitse Kahden sormen liikkeet vasemmalla olevasta valikosta.
2.	Valitse Ota käyttöön kahden sormen liikkeet -valintaruutu.
3.	Palaa takaisin tälle sivulle valitsemalla liikkeen suunta valikkopuusta.

##HelpTopicID=142
Tämän Ominaisuudet-ikkunan avulla voit mukauttaa osoitinlaitteesi asetuksia. Pääset mukautettaviin ominaisuuksiin vasemmalla olevan valikkopuun kautta.

Ominaisuudet-ikkunan käyttö
Napsauttamalla valikkopuun ominaisuutta saat näkyviin kyseisen ominaisuuden asetuksia koskevan sivun. Joillakin ominaisuuksilla on useita sivuja asetuksia. Näet kaikki ominaisuuteen liittyvät sivut napsauttamalla sen vieressä olevaa plus -merkkiä (+). Asetukset tulevat näkyviin valikkopuun oikealla puolella olevaan ikkunaan. Näitä vaihtoehtoja ja niiden muuttamista koskevat ohjeet näkyvät tässä tietoruudussa. Tietoruudussa olevia tietoja voi vierittää vierityspalkilla.

Palauta kaikki oletusasetukset -painike
Palauta kaikki oletusasetukse t -painiketta napsauttamalla voidaan palauttaa kaikkien sivujen kaikkien asetuksien oletusarvot.

Palauta sivun oletusasetukset -painike
Palauta sivun oletusasetukset -painiketta napsauttamalla voidaan palauttaa kaikki nykyisen sivun asetuksien oletusarvot.

OK-painike
OK-painikkeella tallennetaan muutokset ja suljetaan Ominaisuudet-ikkuna.

Peruuta-painike
Peruuta-painikkeella suljetaan Ominaisuudet-ikkuna tallentamatta muutoksia ja palautetaan kaikki edelliset asetukset.

Käytä-painike
Käytä-painike tallentaa tehdyt muutokset, mutta pitää Ominaisuudet-ikkunan auki, jotta voit tehdä lisää muutoksia.

##HelpTopicID=143
Virtuaalinen vieritys -toiminnon avulla voit vierittää www-sivuja, asiakirjoja ja muita kohteita TouchPadin avulla. Aseta sormesi vieritysalueelle eli TouchPadin ulkoreunalle ja liikuta sormeasi pyörivin liikkein. TouchPadin pinnassa on pieni kohouma, joka auttaa liikuttamaan sormea oikealla alueella. Kun olet aloittanut vierittämisen, sinun ei tarvitse enää pysytellä vieritysalueella. Aloittaminen vieritysalueella riittää. Tämän jälkeen voit siirtää sormeasi kohti TouchPadin keskikohtaa ja vierittää siinä pienillä pyöreillä liikkeillä. Vieritys loppuu, kun nostat sormesi.

Virtuaalisen vierityksen vaihtoehdot ovat seuraavat: pystysuora vieritys (alas ja ylös), pysty- ja vaakavieritys (alas, ylös, oikealle ja vasemmalle), vieritysäänet (äänitehosteet) sekä ei vieritystä.

##HelpTopicID=144
Ota pystyvieritys käyttöön
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat vierittää alas- ja ylöspäin.

Kun haluat vierittää alas, aseta sormi vieritysalueelle ja liikuta sormea pyörivin liikkein myötäpäivään.

Kun haluat vierittää ylös, aseta sormi vieritysalueelle ja liikuta sormea pyörivin liikkein vastapäivään.

##HelpTopicID=145
Ota pysty -ja vaakavieritys käyttöön
Valitse tämä asetus, kun haluat vierittää alas- ja ylöspäin sekä vasemmalle ja oikealle. Vieritysalueen oikea puoli säätelee pystyvieritystä. Alaosa säätelee vaakavieritystä.

Kun haluat vierittää alaspäin, aseta sormi vieritysalueen oikeanpuoleiselle alueelle ja liikuta sormea pyörivin liikkein myötäpäivään.

Kun haluat vierittää ylöspäin, aseta sormi vieritysalueen oikeanpuoleiselle alueelle ja liikuta sormea pyörivin liikkein vastapäivään.

Kun haluat vierittää oikealle, aseta sormi vieritysalueen alaosaan ja liikuta sormea pyörivin liikkein vastapäivään.

Kun haluat vierittää vasemmalle, aseta sormi vieritysalueen alaosaan ja liikuta sormea pyörivin liikkein myötäpäivään.

##HelpTopicID=146
Ota vieritysäänet käyttöön
Valitse tämä asetus, kun haluat ottaa vierityksen äänitehosteet käyttöön.

HUOMAUTUS: Tällöin pitää valita myös Pystyvieritys tai Pysty- ja vaakavieritys.

##HelpTopicID=147
Vierityksen poistaminen käytöstä
Jos et halua käyttää Virtuaalinen vieritys -toimintoja, valitse Poista vieritys käytöstä. Kun valitset tämän asetuksen, vieritysaluetta voi käyttää vierittämisen sijaan osoittamiseen ja napauttamiseen.

##HelpTopicID=148
Valaisuvaihtoehdot

LuxPad-osoitinlaitteessa on useita valaisuasetuksia. Valitse Ota valaistus käyttöön -valintaruutu, kun haluat mukauttaa LuxPad-valotehosteita.

##HelpTopicID=149
Kirkkaus

Voit valita eri kirkkaustason, kun kannettava tietokone on liitetty virtalähteeseen ja kun se toimii akulla. Eri asetuksen valitsemalla voit pidentää akun käyttöikää.

Ulkoinen virta- ja Akku-asetusten kirkkausvaihtoehdot ovat Himmeä, Melko kirkas ja Kirkas.

Jos tämän sivun vaihtoehdot on himmennetty ja poissa käytöstä, voit ottaa ne käyttöön valitsemalla vasemmalla olevasta valikkopuusta Valaisuvaihtoehdot. Valitse Ota valaistus käyttöön -valintaruutu ja palaa Kirkkaus-sivulle.

##HelpTopicID=150
Valaisuaika

Valaisuaika-sivulla on useita valotehosteiden asetuksia.

Valitse Aina käytössä -valintaruutu, jos haluat LuxPadin loistavan koko ajan kirjautumisen jälkeen.

Valaisuaika kirjautumisen jälkeen- ja Valaise kosketettaessa -asetukset ovat käytettävissä vain, kun Aina käytössä -valintaruutua ei ole valittu. Jos Aina käytössä -valintaruutu on valittu, voit poistaa valinnan napsauttamalla ruutua.

Valaisuaika kirjautumisen jälkeen -liukusäätimellä voit määrittää, miten pitkään LuxPad loistaa kirjautumisen jälkeen. Pienennä aikaa siirtämällä liukusäädintä vasemmalle ja pidennä aikaa siirtämällä liukusäädintä oikealle.

Valitse Valaise kosketettaessa -valintaruutu, jos haluat LuxPadin loistavan, kun kosketat LuxPadin pintaa. LuxPad loistaa aina, kun kosketat sitä.

Jos tämän sivun vaihtoehdot on himmennetty ja poissa käytöstä, voit ottaa ne käyttöön valitsemalla vasemmalla olevasta valikkopuusta Valaisuvaihtoehdot. Valitse Ota valaistus käyttöön -valintaruutu ja palaa Valaisuaika-sivulle.

##HelpTopicID=151
Kun haluat käyttää osoitintikkua tai TouchPadia osoittimen siirtämiseen, valitse kyseinen Ota käyttöön -asetus.

Voit ottaa sekä osoitintikun että TouchPadin käyttöön. Tällöin voit siirtää osoitinta käyttämällä niistä jompaakumpaa.

Voit valita, otatko käyttöön osoitintikun vai TouchPadin painikkeet vai molemmat. Valitse tällöin kyseiset Ota käyttöön -asetukset.

##HelpTopicID=152
Jos et halua käyttää jotain laitetta tai laitteen painikkeita, valitse kyseiset Poista käytöstä -asetukset. Tällöin ne eivät aktivoidu vahingossa, kun kirjoitat tai siirrät osoitinta.

HUOMAUTUS: Et voi poistaa sekä osoitintikkua että TouchPadia käytöstä.

##HelpTopicID=153
Jos haluat muuttaa vasemmalle painikkeelle, molemmille painikkeille tai oikealle painikkeelle määritettyä toimintoa, napsauta avattavan valikon alanuolta ja valitse haluamasi toiminto.

Jos valitsemasi toiminto edellyttää lisätietoja, Määritä-painike aktivoituu.

##HelpTopicID=154
Jos avattavasta valikosta valitsemasi toiminto edellyttää lisätietoja, Määritä-painike aktivoituu. Napsauta Määritä-painiketta ja kirjoita tarvittavat tiedot näyttöön tulevaan valintaikkunaan. Tallenna tiedot ja sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

Voit tarkastella ja muuttaa tietoja koska tahansa napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=155
Palauta ikkunan kaikkien kohteiden oletusasetukset napsauttamalla tätä painiketta.

##HelpTopicID=156
Jos haluat käyttää sormen napautusta ensisijaisena napsautuksena, valitse Napsautus napauttamalla -valintaruutu. Sormen napautus on nopea liike alas ja takaisin ylös.

Jos tämä valintaruutu on tyhjä, ensisijainen napsautus suoritetaan vain painamalla painiketta.

##HelpTopicID=157
Voit vetää kohteita painamatta TouchPadin painiketta, kun valitset Napauta ja vedä -valintaruudun.

Valitse kohde napauttamalla sitä, paina sormi nopeasti takaisin TouchPadille ja vedä kohdetta liikuttamalla sormea haluamaasi suuntaan. Vapauta kohde nostamalla sormi TouchPadilta.

##HelpTopicID=158
Jos haluat vetää kohteita näytön poikki ja nostaa sormesi välillä ylös, valitse Lukitut vedot -valintaruutu.

Kun käytät lukittuja vetoja, valitse kohde napauttamalla sitä ja siirrä kohde haluamaasi paikkaan tarvittavalla määrällä vetoja. Sormea ei tarvitse pitää kiinni TouchPadilla. Valittu kohde vapautuu vasta, kun napautat TouchPadia.

##HelpTopicID=159
Tällä liukusäätimellä voit määrittää, miten voimakkaasti sormella tulee painaa TouchPadia käytettäessä. Jos osoitin liikkuu epätasaisesti, siirrä liukusäädintä oikealle.

##HelpTopicID=160
Jos haluat estää tahattomat osoittimen liikkeet ja napsautukset kirjoitettaessa, valitse Ota PalmCheck käyttöön -valintaruutu.

Tämän toiminnon avulla TouchPad pystyy tunnistamaan sen, että kätesi lepää sitä vasten tai pyyhkäisee sen pintaa kirjoittamisen aikana.

##HelpTopicID=161
Säädä PalmCheckin herkkyyttä tällä liukusäätimellä.

Jos TouchPadin toiminnassa esiintyy tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsautuksia, suurenna PalmCheck -asetusta siirtämällä liukusäädintä oikealle. Jos siirrät liukusäätimen lähelle Maksimi-asetusta, liikkeiden ja napautusten väliin jääminen on todennäköisempää.

Jos TouchPad ei havaitse napautuksia tai liikkeitä, vähennä PalmCheckin herkkyysasetusta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle.

##HelpTopicID=162
Kun EdgeMotion-reunaliike otetaan käyttöön, osoitin jatkaa liikettään, kun saavutat TouchPadin reunan.

Jos EdgeMotion -reunaliike ei ole käytössä, sormea pitää vetää monta kertaa alustan poikki tai osoittimen liikettä pitää nopeuttaa Osoittimen vaihtoehdot -välilehdessä, jotta osoitin kulkisi pitkätkin matkat nopeasti.

##HelpTopicID=163
Ota vetoliikkeiden (napauta ja vedä sekä lukitut vedot) Reunaliike-asetus käyttöön valitsemalla Vedettäessä-valintaruutu.

Kun Reunaliike-asetus otetaan käyttöön, osoitin jatkaa liikettään, kun saavutat TouchPadin reunan.

Kun tämä asetus on valittuna, EdgeMotion-reunaliike ei ole käytössä osoittimen tavallisen liikkeen aikana.

##HelpTopicID=164
Kun haluat Reunaliike-asetuksen olevan käytössä saavuttaessasi TouchPadin reunan, valitse Osoitettaessa-valintaruutu.

Kun Reunaliike -asetus otetaan käyttöön, osoitin jatkaa liikettään, kun saavutat TouchPadin reunan.

##HelpTopicID=165
Jos haluat Reunaliike-asetuksen olevan käytössä, kun Virtuaalinen vieritys -toiminto on otettu käyttöön, valitse Vieritettäessä-valintaruutu.

Kun Reunaliike-asetus otetaan käyttöön, osoitin jatkaa liikettään, kun saavutat TouchPadin reunan.

##HelpTopicID=166
Tässä kaaviossa esitellään TouchPadin pinta. Ristiviivoitettu alue kuvaa TouchPadin pinnan reunaliikealueita.

Kun asetat sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad -kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella reunaliikealueella, vastaava reunaliikealue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää reunaliikealueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden reunoissa.

Jos reunaliikkeen aktivoiminen on vaikeaa, tee reunaliikealueesta suurempi siirtämällä ristiviivoitetun alueen reunoja sisäänpäin. Jos EdgeMotion-reunaliike käynnistyy liian helposti, reunaliikealueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos reunaliikealueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, valitse yksi Reunaliike-asetuksista. Nyt alueiden kokoa voi muuttaa.

##HelpTopicID=167
Ota painamisvoimakkuudesta riippuvainen nopeus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Kun tämä asetus on valittuna, voimakkaampi painallus saa osoittimen liikkumaan nopeammin.

Jos haluat nopeuden olevan muuttumaton, poista valintamerkki Ohjaa reunaliikkeen nopeutta sormen painalluksella -ruudusta.

##HelpTopicID=168
Säädä reunaliikkeen nopeutta tällä liukusäätimellä, kun Ohjaa reunaliikkeen nopeutta sormen painalluksella -valintaruutu on valittuna. Valitse nopeampi reunaliike siirtämällä liukusäädintä oikealle ja hitaampi reunaliike siirtämällä liukusäädintä vasemmalle.

##HelpTopicID=169
Jos haluat määrittää napautusalueen suorittamaan toiminnon napautettaessa, valitse Ota napautusalueet käyttöön -valintaruutu. TouchPadin kaikki nurkat voidaan määrittää napautusalueiksi.

##HelpTopicID=170
Määritä napautusalueelle toiminto valitsemalla vaihtoehto avattavasta valikosta. Jos valitsemasi toiminto edellyttää lisätietoja, Määritä-painike aktivoituu.

##HelpTopicID=171
Tässä kaaviossa esitellään TouchPadin pinta. Ristiviivoitetut alueet kuvaavat TouchPadin pinnan aktiivisia napautusalueita.

Kun panet sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad-kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella Napautusalueella, vastaava Napautusalue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää napautusalueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden kulmissa.

Jos Napautusalue-toiminnon käynnistäminen on vaikeaa, napautusalueen suurentaminen saattaa auttaa. Jos Napautusalue-toiminto käynnistyy liian helposti, napautusalueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos napautusalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, valitse Ota käyttöön napautusalueet -valintaruutu. Nyt alueiden kokoa voi muuttaa.

##HelpTopicID=172
Kun haluat käyttää Web-selainikkunan Seuraava- tai Edellinen-nuolipainikkeiden toimintoja hipaisuliikkeillä, valitse Ota käyttöön taaksepäin/eteenpäin kohdistuvat liikkeet -valintaruutu.

Aseta sormesi TouchPadin yläreunalle ja siirrä sormea oikealle tai vasemmalle. Sormen siirtäminen vasemmalle vastaa Edellinen-painikkeen napsauttamista. Sormen siirtäminen oikealle vastaa Seuraava-painikkeen napsauttamista.

##HelpTopicID=173
Ota Virtuaalinen vieritys -toiminnot käyttöön valitsemalla Ota vieritys käyttöön -valintaruutu.

Kun virtuaalinen vieritys on otettu käyttöön, sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin oikeassa reunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta pystysuunnassa. Sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin alareunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta vaakasuunnassa.

##HelpTopicID=174
Napsauta tätä painiketta, kun haluat tarkastella ja muuttaa Virtuaalinen vieritys -asetuksia.

##HelpTopicID=175
Valitse Vieritä haluttua kohdetta -asetus, kun haluat vierittää aktiivista ikkunaa tai kohdetta. Aktiivinen kohde on usein viimeisin ikkuna, ikkunan osa tai kohde, jota napsautit.

##HelpTopicID=176
Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat vierittää kohdetta, joka on osoittimen alla aktiivisessa sovelluksessa. Kun valitset tämän asetuksen, voit vierittää osoittimen alla olevaa kohdetta ilman, että kohdetta tarvitsisi ensin napsauttaa.

##HelpTopicID=177
Pitkien asiakirjojen vierittäminen helpottuu, kun valitset Ota rullaus käyttöön -valintaruudun. Kun Rullaus on valittuna, Virtuaalinen vieritys jatkuu sen jälkeen, kun olet nostanut sormesi pois TouchPadin pinnalta.

Kun haluat käyttää rullausta, siirrä sormeasi TouchPadia pitkin ja nosta se pois yhdellä tasaisella vaaka- tai pystysuoralla liikkeellä. Lopeta rullaus koskettamalla TouchPadia.

##HelpTopicID=178
Tässä kaaviossa esitellään TouchPadin pinta. Ristiviivoitettu alue kuvaa TouchPadin pinnan Virtuaalinen vieritys -alueita.

Kun panet sormesi TouchPadin pinnalle, TouchPad -kaavion reunoihin ilmestyy nuolet, jotka näyttävät sormesi sijainnin. Jos sormesi on TouchPadin aktiivisella Virtuaalinen vieritys -alueella, vastaava Virtuaalinen vieritys -alue kaaviossa muuttuu väriltään yhtenäiseksi. Voit suurentaa tai pienentää Virtuaalinen vieritys -alueiden kokoa vetämällä yhtä pienistä mustista neliöistä, jotka ovat ristiviivoitettujen alueiden reunoissa.

Jos Virtuaalisen vierityksen käynnistäminen on vaikeaa, tee virtuaalisen vierityksen alueesta suurempi siirtämällä ristiviivoitetun alueen reunoja sisäänpäin. Jos Virtuaalinen vieritys -toiminto käynnistyy liian helposti, virtuaalisen vierityksen alueen pienentäminen saattaa auttaa.

Jos virtuaalisen vierityksen alueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, valitse Virtuaalinen vieritys -asetus. Nyt alueiden kokoa voi muuttaa.

##HelpTopicID=179
Käynnistä virtuaalisen vierityksen opetusohjelma napsauttamalla Harjoittele-painiketta. Tämän yksinkertaisen sokkelon avulla opit käyttämään Virtuaalista vieritystä.

HUOMAUTUS: Varmista, että sekä Vaakasuora vieritys- että Pystysuora vieritys -valintaruutu on valittuna.

Ennen kuin aloitat, etsi sokkelosta aloitus- ja lopetuskohta. Et voi nähdä koko sokkeloa kerralla, koska se on suurempi kuin sen ikkuna. Siirrä sokkelon näkymää ikkunassa Virtuaalisen vierityksen avulla. Voit lähentää ja loitontaa sokkeloa pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla ja käyttämällä Virtuaalista vieritystä.

Sokkelon vasemmassa yläkulmassa oleva keltainen täplä tarkoittaa sokkelon sisäänkäyntiä. Sokkelon oikealla puolella oleva sininen täplä tarkoittaa sokkelon uloskäyntiä.

Aloittaminen:

1.	Aloita napsauttamalla keltaisessa täplässä olevaa punaista neliötä.
2.	Sokkelossa liikkuminen tapahtuu nuolinäppäimiä käyttäen tai TouchPadia napauttamalla.
3.	Siirrä sokkelon näkymää Virtuaalisen vierityksen avulla.
4.	Kun olet saavuttanut oikeassa alanurkassa olevan sinisen täplän, napsauta Virtuaalisen vierityksen harjoitus -ikkunan Sulje-painiketta.

##HelpTopicID=180
Voit ottaa Virtuaalisen vierityksen käyttöön ikkunoissa, joissa on vaakavierityspalkit, valitsemalla Vaakasuora vieritys -valintaruudun. Sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin alareunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta vaakasuunnassa.

##HelpTopicID=181
Voit ottaa Virtuaalisen vierityksen käyttöön ikkunoissa, joissa on pystyvierityspalkit, valitsemalla Pystysuora vieritys -valintaruudun. Sormen siirtäminen edestakaisin TouchPadin oikeassa reunassa vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta pystysuunnassa.

##HelpTopicID=182
Tällä liukusäätimellä voit ohjata Virtuaalisen vierityksen nopeutta. Liukusäätimen vetäminen oikealle lisää vieritysnopeutta.

##HelpTopicID=183
Jos haluat suorittaa määritettyjä toimintoja napauttamalla ja painamisliikkeillä, valitse Ota "Valinta painamalla" käyttöön -valintaruutu. Määritä toiminnot avattavasta Napautustoiminto-luettelosta.

Napautus tarkoittaa nopeaa osoitintikun pään painamista alas ja nostamista takaisin ylös. Kevyt, nopea napautus toimii parhaiten. Erittäin kovat tai hitaat napautukset eivät ole yhtä tehokkaita. Yksi napautus vastaa yhtä hiiren napsautusta ja kaksi kertaa peräkkäin nopeasti tehty napautus kaksoisnapsautusta.

Painaminen tarkoittaa osoitintikun pään nopeaa alas painamista sormella. Kevyt, hätäilemätön painallus toimii parhaiten. Suoraan alaspäin painaminen vastaa hiiren painikkeen napsautusta ja pitämistä. Paina suoraan alas ja sitten sivulle, kun haluat napsauttaa ja vetää kohdetta johonkin suuntaan. Vapauta vedettävä kohde nostamalla sormi.

Jos Ota "Valinta painamalla" käyttöön -valintaruutu on tyhjä, ensisijainen napsautus suoritetaan painamalla painiketta.

##HelpTopicID=184
Kun haluat estää tahattomat napsautukset kirjoitettaessa, valitse tämä valintaruutu.

##HelpTopicID=185
Kun haluat määrittää osoitintikun napautukselle toiminnon, valitse asetus avattavasta Napautustoiminto-luettelosta.

##HelpTopicID=186
Säädä napsautuksille ja kaksoisnapsautuksille määritettävää osoitintikun napautusnopeutta tällä liukusäätimellä.

Jos nopeus ei ole riittävä, et ehkä huomaa tahattomia napsautuksia, osoittimen viivettä tai vetämisviivettä. Jos nopeus on liian korkea, Valinta painamalla -toiminnon käyttö voi vaikeutua.

##HelpTopicID=187
Ota Virtuaalinen vieritys käyttöön valitsemalla Ota vieritys käyttöön -valintaruutu. Kun valitset tämän asetuksen, osoitintikkua voi käyttää vain virtuaaliseen vaaka -tai pystyvieritykseen. Osoitinta voi siirtää TouchPadilla tai ulkoisella hiirellä.

Käytä Virtuaalista vieritystä painamalla osoitintikkua haluamaasi vierityssuuntaan. Lopeta vieritys nostamalla sormi osoitintikulta.

##HelpTopicID=188
Säädä Virtuaalisen vierityksen nopeutta tällä liukusäätimellä. Valitse nopeampi vieritys siirtämällä liukusäädintä oikealle ja hitaampi vieritys siirtämällä liukusäädintä vasemmalle.

##HelpTopicID=189
Säädä osoitinliikkeen sekä osoitintikun Valinta painamalla -toiminnon vaatimaa voimakkuutta Kosketusherkkyys-liukusäätimellä.

Vähennä tarvittavaa voimaa siirtämällä liukusäädintä kohti Kevyt kosketus -asetusta.

Lisää tarvittavaa voimaa siirtämällä liukusäädintä kohti Raskas kosketus -asetusta.

##HelpTopicID=190
Pidä osoitin aktiivisessa ikkunassa valitsemalla Pysäytä osoitin ikkunan reunoihin -valintaruutu. Osoittimen pysäyttäminen ikkunan reunaan helpottaa ikkunan reunojen lähellä olevien asetusten käyttöä.

Kun otat tämän asetuksen käyttöön ja yrität siirtää osoittimen ensimmäistä kertaa ikkunan ulkopuolelle, osoitin pysähtyy ikkunan reunaan. Kun yrität siirtää osoitinta toiseen kertaan, osoitin poistuu ikkunasta.

##HelpTopicID=191
Voit parantaa osoitus- ja sijoitustarkkuutta valitsemalla asetuksen avattavasta Hitaan liikkeen näppäin -luettelosta. Tällä toiminnolla voit hidastaa osoitinta.

Käytä hidastusta pitämällä määritettyä näppäintä alhaalla, kun liikutat osoitinta.

##HelpTopicID=192
Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat siirtää osoittimen automaattisesti oletusasetukseen valintaikkunan tullessa näyttöön.

##HelpTopicID=193
Voit pakottaa osoittimen liikkumaan näytössä vain vaaka -tai pystysuuntaan valitsemalla asetuksen avattavasta Rajoitettu osoittimen näppäin -valikosta.

Käytä rajoitettua osoittimen liikettä pitämällä määritettyä näppäintä alhaalla, kun liikutat osoitinta. Kun näppäintä painetaan, kohdistimen sen hetkinen liike määrää suunnan. Suunta on voimassa niin kauan kuin sormea pidetään TouchPadilla.

##HelpTopicID=194
Saat palautetta osoitintoiminnoista valitsemalla Animoitu-valintaruudun. Windowsin tehtäväpalkkiin tulee animoitu kuvake. Avaa Hiiren ominaisuudet -ikkuna kaksoisnapsauttamalla tätä ikkunaa.

##HelpTopicID=195
Osoittimen liike voidaan muuttaa erittäin tasaiseksi valitsemalla osoittimen virkistystaajuudeksi Nopea.

##HelpTopicID=196
Jos osoitin vaikuttaa epävakaalta tai vilkkuu näytössä, yritä korjata ongelma valitsemalla virkistystaajuuden asetukseksi Hidas.

##HelpTopicID=197
Tämä on Synaptics TouchPad -ohjaimen versionumero.

##HelpTopicID=198
Saat viimeisimmät tiedot Synapticsin patenteista osoitteesta: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dual Mode
Dual Mode -toiminnolla voidaan siirtyä osoittimen käytöstä painikkeiden käyttöön. Kun painikkeet ovat käytössä, TouchPadin virtuaaliset painikkeet ovat helppokäyttöinen tapa käynnistää yleisimmin käytettyjä sovelluksia. Lisäksi käytettävissä on äänenvoimakkuuden säätöpainike.

Ota Dual Mode käyttöön valitsemalla Ota painikkeet käyttöön napauttamalla oikeaa yläkulmaa -valintaruutu.

Painikkeiden käyttäminen:

·	Napauta Tilanvaihto -painiketta. Painike on TouchPadin oikeassa yläkulmassa äänensäätöpainikkeen yläpuolella.
·	Napauta käynnistettävän sovelluksen virtuaalipainiketta. TouchPad palaa automaattisesti osoitintilaan, kun sovellus käynnistyy.

HUOMAUTUS: Painikkeita voidaan käyttää, kun ulkoinen osoitinlaite (kuten hiiri) on kytketty ja Painikkeet käytössä aina, kun ulkoinen laite on kytketty -valintaruutu on valittu.

##HelpTopicID=200
Painikkeiden asetukset
Kosketusnäytön kuusi virtuaalipainiketta voidaan määrittää toimimaan haluamallasi tavalla. Kolmella ylimmällä virtuaalipainikkeella on oletusasetukset, ja kolmella muulla painikkeella ei ole valmiita asetuksia. Määritettyjen virtuaalipainikkeiden oletusasetukset näkyvät alla:

·	Ylhäällä vasemmalla olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa sähköpostiohjelman.
·	Ylhäällä keskellä olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa ConfigFree-ohjelman. Lisätietoja on Toshiban käytönaikaisessa ohjeessa.
·	Ylhäällä oikealla olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen lähettää aktiivisen ikkunan kohteen tulostimeen.

##HelpTopicID=201
Painikkeiden asetukset
Kosketusnäytön kuusi virtuaalipainiketta voidaan määrittää toimimaan haluamallasi tavalla. Neljällä virtuaalipainikkeella on oletusasetukset, ja muilla painikkeilla ei ole valmiita asetuksia. Määritettyjen virtuaalipainikkeiden oletusasetukset näkyvät alla:

·	Ylhäällä vasemmalla olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa sähköpostiohjelman.
·	Ylhäällä keskellä olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa selaimen.
·	Ylhäällä oikealla olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa BeatJam-ohjelman. Lisätietoja on Toshiban käytönaikaisessa ohjeessa.
·	Alhaalla vasemmalla olevan virtuaalipainikkeen napauttaminen avaa Toshiban käytönaikaisen ohjeen.

##HelpTopicID=202
Painikesuojaus estää käyttämästä painikkeita vahingossa. Painikesuojaus tunnistaa, onko kämmenesi painikkeiden päällä vai osuuko se painikkeisiin vahingossa kirjoittaessasi. Painikkeita ei tällöin voi käyttää vahingossa.

Jos painikkeita käytetään vahingossa, kasvata Painikesuojaus -asetusta siirtämällä liukusäädintä oikealle suurinta asetusta kohden. Jos painikkeita ei voi käyttää, vähennä Painikesuojaus -asetusta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle pienintä asetusta kohden. Painikkeiden käyttäminen estyy todennäköisimmin liukusäätimen ollessa oikeanpuoleisimmassa asennossa.

##HelpTopicID=203
Voit määrittää painiketta painettaessa tapahtuvan toiminnon valitsemalla painikkeen valikkopuusta. Voit esimerkiksi määrittää, että Internet -selain käynnistyy painettaessa painiketta 1. Kun painat painiketta 1, selainikkuna avautuu automaattisesti ja valittu sivu tulee näkyviin.

##HelpTopicID=204
Herkkyysasetusten avulla voit valita, kuinka laite vastaa kosketukseesi. Voit säätää herkkyysasetuksia valitsemalla kohteen Herkkyys-valikkopuusta.

##HelpTopicID=205
Kosketusherkkyys-liukusäätimen avulla voit säätää, kuinka voimakkaasti sormella on painettava ennen kuin laitteen toiminto käynnistyy.

Jos laite toimii odottamattomasti tai työskentelypaikassa vallitsee suuri ilmankosteus, vähennä herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä oikealle Raskas kosketus -kohtaan.

Jos laitteen käyttäminen edellyttää painamista liian kovaa, voit vähentää herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle Kevyt kosketus -kohtaan.

##HelpTopicID=206
Voit yhdistää toiminnon painikkeeseen valitsemalla sen luettelosta. Valittu toiminto suoritetaan aina koskettaessasi painiketta.

##HelpTopicID=207
Painiketta kosketettaessa kuuluu käyttäjän määrittämä ääni, jos valitset Ota äänet käyttöön -valintaruudun.
Jos Ota äänet käyttöön ei ole valittuna, äänet eivät ole käytössä eikä painikkeita kosketettaessa kuulu mitään.

##HelpTopicID=208
Ota valaistus käyttöön -valintaruudun avulla voit ottaa käyttöön painikkeiden valaisemisen niiden ollessa passiivisina tai aktiivisina.
Jos Ota valaistus käyttöön -valintaruutua ei ole valittu, valaistus on pois käytöstä, jolloin painikkeiden koskettaminen ei muuta niiden kirkkautta.

##HelpTopicID=209
Kirkkaus passiivisena -liukusäätimen avulla voit säätää painikkeiden kirkkautta, kun niitä ei kosketa.
Jos painikkeet ovat liian kirkkaita silloin, kun niitä ei kosketa, siirrä liukusäädintä kohti vähimmäisasetusta.
Jos painikkeet ovat liian kirkkaita silloin, kun niitä ei kosketa, siirrä liukusäädintä kohti enimmäisasetusta.

##HelpTopicID=210
Kirkkaus aktiivisena -liukusäätimen avulla voit säätää painikkeiden kirkkautta, kun niitä ei kosketa.
Jos painikkeet ovat liian kirkkaita silloin, kun niitä kosketaan, siirrä liukusäädintä kohti vähimmäisasetusta.
Jos painikkeet ovat liian kirkkaita silloin, kun niitä kosketaan, siirrä liukusäädintä kohti enimmäisasetusta.

##HelpTopicID=211
Painikkeiden asetukset
Voit määrittää kuusi virtuaalista painiketta haluamallasi tavalla. Ylimmillä kolmella virtuaalipainikkeella on oletusasetukset. Muiden asetuksia ei ole määritetty. Seuraavat oletusasetukset on määritetty:

·	Vasemmanpuoleisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa oletusarvon mukaisen sähköpostiohjelman.
·	Keskimmäisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa ConfigFree -ohjelman. Lisätietoja on sähköisessä Toshiba -ohjeessa.
·	Oikeanpuoleisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa Windowsin valokuvakokoelman.

##HelpTopicID=212
Voit määrittää toiminnon, joka suoritetaan liikuttaessasi sormea liukusäätimen päällä, valitsemalla liukusäätimen valikkopuusta. Voit esimerkiksi määrittää liukusäätimen 1 säätämään tietokoneen äänenvoimakkuutta. Kun liikutat sormeasi liukusäätimen 1 päällä, äänenvoimakkuus lisääntyy tai vähenee.

##HelpTopicID=213
Voit määrittää valitulle liukusäätimelle toiminnon yllä näkyvästä luettelosta. Valittu toiminto tehdään aina, kun sormea siirretään liukusäätimellä ylös tai alas.

##HelpTopicID=214
Osoittimen nopeuden säätäminen
Tämän säätimen avulla ohjataan osoittimen nopeutta. Voit valita nopeuden siirtämällä liukusäädintä Hidas -ja Nopea-vaihtoehtojen välillä.

##HelpTopicID=215
Painikkeiden asetukset
Voit määrittää kuusi virtuaalista painiketta haluamallasi tavalla. Ylimmillä kolmella virtuaalipainikkeella on oletusasetukset. Muiden asetuksia ei ole määritetty. Seuraavat oletusasetukset on määritetty:

·	Vasemmanpuoleisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa oletusarvon mukaisen sähköpostiohjelman.
·	Keskimmäisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa ConfigFree-ohjelman. Lisätietoja on sähköisessä Toshiba-ohjeessa.
·	Oikeanpuoleisen ylimmän virtuaalipainikkeen napsauttaminen avaa Omat kuvat -kansion.

##HelpTopicID=216
Ohjauspalkki

Ohjauspalkin avulla voit määrittää suosikkiohjelmat, jotka käynnistetään painikkeiden avulla. Voit mukauttaa ohjauspalkin tuntumaa, esimerkiksi valaistusta, himmenemisaikaa ja kosketusherkkyyttä. Ohjauspalkin avulla voit myös säätää äänenvoimakkuutta helposti.

Voit ottaa ohjauspalkin käyttöön valitsemalla Ota käyttöön -vaihtoehdon. Voit poistaa ohjauspalkin käytöstä valitsemalla Poista käytöstä -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=217
LED-valaistus

Voit säätää LED-valaistuksen kirkkautta LED-valaistus-liukusäätimen avulla.

Voit lisätä kirkkautta siirtämällä säädintä oikealle kohti Kirkas-asentoa.

Voit lisätä kirkkautta siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Himmeä-asentoa.

##HelpTopicID=218
Himmenemisnopeus

Himmennysnopeus-liukusäätimen avulla voit säätää ohjauspalkin LED-valojen himmenemisnopeutta, kun ohjauspalkkiin on koskettu ja sormi on nostettu ylös.

Valot himmenevät hitaasti, jos siirrät liukusäädintä oikealle Hidas-asentoa kohden.

Valot himmenevät nopeasti, jos siirrät liukusäädintä vasemmalle Nopea-asentoa kohden.

##HelpTopicID=219
Kosketusherkkyys

Kosketusherkkyys-liukusäätimen avulla voit valita, kuinka voimakkaasti ohjauspalkkia on painettava sormella, jotta se reagoi kosketukseesi.

Jos kosketuspalkki ei reagoi kosketukseesi tai sitä on painettava liian kovaa, lisää herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle Kevyt-kohtaan.

Jos kevyt kosketus ohjaa kosketuspalkkia tahattomasti, vähennä herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle Raskas-kohtaan.

##HelpTopicID=220
Äänitehosteet

Voit liittää tiettyyn toimintoon äänitehosteen kirjoittamalla äänitiedoston nimen tai selaamalla ja valitsemalla tiedoston.

##HelpTopicID=221
Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänitehosteiden voimakkuutta helposti Äänenvoimakkuus-liukusäätimen avulla.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta siirtämällä säädintä oikealle Voimakas-kohtaan päin.

Voit vähentää äänenvoimakkuutta siirtämällä säädintä vasemmalle Hiljainen-kohtaan päin

##HelpTopicID=222
Sovellukset

Voit määrittää painikkeen käynnistämään sovelluksen kirjoittamalla suoritettavan tiedoston nimen tai selaamalla ja valitsemalla käynnistettävän sovelluksen.

##HelpTopicID=223
TouchPadin käytöstäpoistovyöhykkeen avulla voit ottaa TouchPadin käyttöön tai poistaa sen käytöstä koskettamalla kulmaa ja pitämällä sormea hetken paikoillaan.
Jos TouchPad on käytössä, voit poistaa sen käytöstä koskettamalla kulmaa. Jos TouchPad on pois käytöstä, voit ottaa sen käyttöön koskettamalla kulmaa.

##HelpTopicID=224
Lyhyin kosketusaika -liukusäätimen avulla voit valita, kuinka pitkään on kosketettava kulmaa ennen TouchPadin ottamista käyttöön tai poistamista käytöstä.

##HelpTopicID=225
Virtuaalinen vierittäminen on innovatiivinen vaihtoehto perinteiselle selaamiselle. Virtuaalisessa vierittämisessä vierityspalkit toimivat automaattisesti, joten osoitinta ei tarvitse siirtää työstä pois.

Virtuaalinen vierittäminen toimii useimmissa vieritettävissä ikkunoissa, kuten tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja suurissa digitaalikuvissa. Se toimii myös muissa vieritettävissä kohteissa, kuten tiedosto- ja fonttiluetteloissa.

ChiralMotion-vierittäminen on omanlaistaan virtuaalista vierittämistä. Voit vierittää yhtäjaksoisesti pehmein ympyränmuotoisin liikkein. Vieritysnopeus määräytyy sormen liikkeen nopeuden mukaan. Voit vierittää nopeasti tekemällä pieniä nopeita ympyröitä. Voit vierittää hitaasti tekemällä laajoja ympyröitä ja liikuttamalla sormea hitaasti. Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa.

Vierittäminen pystysuunnassa:

1.	Valitse Ota käyttöön vieritys pystysuunnassa -valintaruutu.
2.	Napsauta ikkunaa, jossa haluat vierittää.
3.	Siirrä sormea haluttuun vierityssuuntaan ylös tai alas TouchPadin oikeassa reunassa.

ChiralMotion-vierittäminen pystysuunnassa:

1.	Valitse Ota käyttöön vieritys pystysuunnassa -valintaruutu ja Ota käyttöön ChiralMotion -vieritys -valintaruutu.
2.	Napsauta ikkunaa, jossa haluat vierittää.
3.	Aseta sormi TouchPadille lähelle oikean reunan keskustaa.
4.	Siirrä sormeasi haluttuun vierityssuuntaan ylös tai alas ja ryhdy tekemään ympyrämäistä liikettä. Voit siirtää sormesi TouchPadin keskelle tehdessäsi liikkeitä myötä- tai vastapäivään.

Vierittäminen vaakasuunnassa:

1.	Valitse Ota käyttöön vierittäminen vaakasuunnassa -valintaruutu.
2.	Napsauta ikkunaa, jossa haluat vierittää.
3.	Siirrä sormea haluttuun vierityssuuntaan vasemmalle tai oikealle TouchPadin alareunassa.

ChiralMotion-vierittäminen vaakasuunnassa:

1.	Valitse Ota käyttöön vieritys vaakasuunnassa -valintaruutu ja Ota käyttöön ChiralMotion -vieritys -valintaruutu.
2.	Napsauta ikkunaa, jossa haluat vierittää.
3.	Aseta sormi TouchPadille lähelle oikean reunan keskustaa.
4.	Siirrä sormeasi haluttuun vierityssuuntaan oikealle tai vasemmalle ja ryhdy tekemään ympyrämäistä liikettä. Voit siirtää sormesi TouchPadin keskelle tehdessäsi liikkeitä myötä -tai vastapäivään.

Jos virtuaalinen vierittäminen ei toimi, varmista, että asianomainen Ota käyttöön vieritys -valintaruutu tai -ruudut on valittu ja että napsautettavassa ikkunassa voi vierittää. Jos ongelmia esiintyy edelleen, tarkista Vieritysalue -asetukset.

##HelpTopicID=226
Momentum-toiminto siirtää osoitinta tasaisesti ja nopeasti samaan tapaan kuin pallohiiri. Voit siirtää osoitinta koko näytön poikki yhdellä nopealla sormen liikkeellä TouchPadin pinnalla. Momentum vähentää toistuvan liikkeen tarvetta ja siitä aiheutuvaa väsymystä siirrettäessä osoitinta pitkiä matkoja. Käyttötuntuma on yhtä tasainen ja luonnollinen kuin käytettäessä pallohiirtä. Momentum soveltuu hienosti reaaliaikaisten strategiapelien (RTS), ampumispelien (FPS) ja roolipelien (RPG) pelaamiseen.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla Ota Momentum käyttöön -valintaruudun.

##HelpTopicID=227
Liukumisetäisyys-kaukosäätimen avulla voit säätää, kuinka pitkälle osoitin liikkuu siirrettäessä osoitinta TouchPadilla. Voit pysäyttää osoittimen asettamalla sormen TouchPadille. Osoitin pysähtyy myös, kun napsautat TouchPadia.

Valitsemalla Ota käyttöön ponnahtaminen kaikkien ikkunoiden reunoista -valintaruudun voit pitää osoittimen näytön rajojen sisäpuolella. Ponnahtaminen näytön reunasta helpottaa valikon vaihtoehtojen ja näytön laidassa näkyvien säätimien käyttämistä.

##HelpTopicID=228
Koon muuttaminen loitontaa tai lähentää monissa ohjelmissa. Se toimii samalla tavalla kuin hiiren rulla Windows -sovelluksissa, CTRL-näppäimen painaminen liikutettaessa hiiren rullaa lähentää tai loitontaa.

Voit muuttaa kokoa asettamalla kaksi sormea TouchPadin pinnalle. Siirrä sormia lähemmäs tai kauemmas toisiaan. Voit lähentää asetamalla sormesi TouchPadin pinnalle lähelle toisiaan ja siirtämällä niitä poispäin toisistaan. Voit loitontaa asettamalla sormesi kauemmas toisiaan ja siirtämällä sormiasi toisiaan kohden.

##HelpTopicID=229
Kahden sormen ChiralMotion-vierittäminen on innovatiivinen vaihtoehto perinteiselle vierittämiselle. Voit vierittää ylös- tai alaspäin asettamalla kaksi sormea TouchPadille ja tekemällä ympyränmuotoisen liikkeen. Kun vierittäminen alkaa, molempia sormia ei tarvitse pitää TouchPadilla, kun vierittäminen on alkanut. Vierittäminen jatkuu niin kauan kuin pidät toista hiirtä TouchPadin pinnalla tehden ympyrämäistä liikettä.

Sormen nopeus säätää vierittämisnopeutta. Voit vierittää nopeasti tekemällä pieniä ympyröitä ja siirtämällä sormeasi nopeasti. Voit vierittää hitaasti tekemällä suuria ympyröitä ja siirtämällä sormeasi hitaasti. Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla ympyrämäisen liikkeen suuntaa.

##HelpTopicID=230
Kehittynyt ele on käyttäjän tekemä toiminto, jonka Synaptics TouchPad -tunnistin tulkitsee ja toteuttaa tietyn toiminnon.

##HelpTopicID=231
A Sipaiseminen tehdään asettamalla kaksi sormea TouchPadin pinnalle hieman erilleen toisistaan, liikuttamalla niitä TouchPadia pitkin suoraan ja nostamalla ne TouchPadin pinnalta samanaikaisesti. Sipaisemisen vaikutukset vaihtelevat ohjelmistokohtaisesti. Esimerkiksi Internet Explorerissa sipaiseminen vasemmalla siirtää edelliselle sivulle.

##HelpTopicID=232
ChiralRotate kääntää valittua kohdetta 90 asteen portain myötä -tai vastapäivään. ChiralRotate toimii vain sen kanssa yhteensopivissa ohjelmistoissa.

Voit aloittaa ChiralRotate -pyöräyttämisen asettamalla yhden sormen TouchPadin vasempaan laitaan ja siirtämällä sormeasi ympyränmuotoisesti. Valittua kohdetta käännetään 90 asteen portain ohjelmissa, joissa tämä on mahdollista.

##HelpTopicID=233
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota nipistys käyttöön -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=234
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ChiralRotate käyttöön -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=235
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota nipistys käyttöön -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=236
Näet esittelyn nipistyksestä napsauttamalla Ota nipistys käyttöön -kohdassa Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=237
Näet esittelyn ChiralRotate -pyöräytyksestä napsauttamalla Ota ChiralRotate käyttöön -kohdassa Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=238
Näet esittelyn sipaisusta napsauttamalla Ota sipaisu käyttöön -kohdassa Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=239
Näet Momentum -eleen esittelyn valitsemalla Ota Momentum käyttöön -vaihtoehdon Näytä video -kohdasta.

##HelpTopicID=240

Virtuaalinen vieritys on innovatiivinen vaihtoehto perinteisille vieritysmenetelmille. Virtuaalista vieritystä käytettäessä vierityspalkit toimivat automaattisesti, joten osoitinta ei tarvitse siirtää pois työstä.

Virtuaalinen vieritys toimii useimmissa vieritettävissä ikkunoissa, kuten tekstinkäsittelyasiakirjoissa, laskentataulukoissa ja suurissa digitaalikuvissa. Se toimii myös muissa vieritettävissä kohteissa, kuten tiedosto- ja fonttiluetteloissa.

Virtuaalisen vierityksen lineaarinen muoto mahdollistaa perinteisen vierityksen.

ChiralMotion-vieritys on virtuaalisen vierityksen erikoismuoto. Sitä käyttäessäsi voit vierittää jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan. Voit vierittää nopeasti tekemällä pieniä nopeita ympyröitä. Voit vierittää hitaasti tekemällä suuria ympyröitä ja liikuttamalla sormea hitaasti. Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa.

Lineaarisen pystysuuntaisen vierityksen käyttäminen:

1.	Valitse Ota pystysuuntainen vieritys käyttöön -valintaruutu.
2.	Napsauta Virtuaalinen vieritys -kuvaketta tai kaksoisnapsauta Virtuaalinen vieritys -vaihtoehtoa.
3.	Valitse Pitkä vieritys -vaihtoehto.
4.	Napsauta Pystysuuntainen vieritys -valintanappia.
5.	Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta.
6.	Liu'uta sormeasi kosketuslevyn oikeassa laidassa ylös tai alas haluamaasi vierityssuuntaan.

ChiralMotion-toiminnon käyttäminen pystysuuntaisessa vierityksessä:

1.	Valitse Ota pystysuuntainen vieritys käyttöön -valintaruutu.
2.	Napsauta Virtuaalinen vieritys -kuvaketta tai kaksoisnapsauta Virtuaalinen vieritys -vaihtoehtoa.
3.	Valitse Pitkä vieritys -vaihtoehto.
4.	Napsauta ChiralMotion -vieritys -valintanappia.
5.	Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta.
6.	Aseta sormesi kosketuslevylle lähelle oikean reunan keskustaa.
7.	Liu'uta sormeasi ylös tai alas haluttuun vierityssuuntaan ja ryhdy tekemään ympyränmuotoista liikettä. Sormesi voi siirtyä kohti kosketuslevyn keskiosaa, kun teet liikettä myötä- tai vastapäivään.

Lineaarisen vaakasuuntaisen vierityksen käyttäminen:

1.	Valitse Ota vaakasuuntainen vieritys käyttöön -valintaruutu.
2.	Napsauta Virtuaalinen vieritys -kuvaketta tai kaksoisnapsauta Virtuaalinen vieritys -vaihtoehtoa.
3.	Valitse Pitkä vieritys -vaihtoehto.
4.	Napsauta Pystysuuntainen vieritys -valintanappia.
5.	Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta.
6.	Liu'uta sormeasi kosketuslevyn alalaidassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi vierityssuuntaan.

ChiralMotion-toiminnon käyttäminen vaakasuuntaisessa vierityksessä:

1.	Valitse Ota vaakasuuntainen vieritys käyttöön -valintaruutu.
2.	Napsauta Virtuaalinen vieritys -kuvaketta tai kaksoisnapsauta Virtuaalinen vieritys -vaihtoehtoa.
3.	Valitse Pitkä vieritys -vaihtoehto.
4.	Napsauta ChiralMotion-vieritys-valintanappia.
5.	Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta.
6.	Aseta sormesi kosketuslevylle lähelle alareunan keskustaa.
7.	Liu'uta sormeasi vasemmalle tai oikealle haluttuun vierityssuuntaan ja ryhdy tekemään ympyränmuotoista liikettä. Sormesi voi siirtyä kohti kosketuslevyn keskiosaa, kun teet liikettä myötä- tai vastapäivään.

Jos virtuaalinen vieritys ei toimi, varmista, että Ota vieritys käyttöön -valintaruutu tai -ruudut on valittu ja että ikkunaa tai napsautettua kohdetta voi vierittää. Jos ongelmat jatkuvat, tarkista Vieritysalue-asetus.

##HelpTopicID=241
Näet esittelyn virtuaalisesta vierityksestä valitsemalla Näytä video -painikkeen.

##HelpTopicID=242
Näet esittelyn Flick-toiminnon käyttämisestä valitsemalla Näytä video -painikkeen.

##HelpTopicID=243
Voit käyttää pystysuuntaisia Flick-liikkeitä valitsemalla Ota käyttöön pystysuuntainen Flick-valintaruudun. Aseta kaksi sormea kosketuslevylle hieman erillään toisistaan. Siirrä niitä ylös tai alas. Kun olet valmis, voit käyttää ohjelmakohtaista toimintoa nostamalla ne ylös.

##HelpTopicID=244
Voit käyttää vaakasuuntaisia Flick-liikkeitä valitsemalla Ota käyttöön vaakasuuntainen Flick -valintaruudun. Aseta kaksi sormea kosketuslevylle hieman erillään toisistaan. Siirrä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, voit käyttää ohjelmakohtaista toimintoa nostamalla ne ylös.

##HelpTopicID=245
Näet videoesityksen napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=246
Voit mukauttaa osoituslaitteesi asetukset tässä Ominaisuudet-ikkunassa. Voit käyttää mukautettavia ominaisuuksia vasemmalla näkyvän valikkopuun avulla. Niitä ovat yhdellä sormella osoitttaminen ja vierittäminen sekä asiakirjojen, kohteiden ja sovellusten ohjaaminen monella sormella tehtävillä eleillä.

Ominaisuudet-ikkunan käyttäminen
Näet ominaisuuksien kuvaukset ja asetukset napsauttamalla valikkopuussa näkyviä ominaisuuksia. Joihinkin ominaisuuksiin liittyy useita asetussivuja. Näet kaikki sivut napsauttamalla ominaisuuden vieressä näkyvää plusmerkkiä. Asetukset näkyvät ikkunassa valikkopuun oikealla puolella. Näiden asetusten tiedot ja muokkaamisohjeet näkyvät tässä tietoruudussa. Voit tarkastella tietoruutua vierityspalkin avulla.

Oletukset-painike
Oletukset-painike palauttaa kaikki sivun asetukset tehdasasetuksiksi.

OK-painike
OK-painike tallentaa muutokset ja sulkee Ominaisuudet-ikkunan.

Peruuta-painike
Peruuta-painike sulkee Ominaisuudet-ikkunan tallentamatta muutoksia ja palauttaa käyttöön edelliset asetukset.

Käytä-painike
Käytä-painike tallentaa muutokset mutta jättää Ominaisuudet-ikkunan avoimeksi, jotta voit jatkaa muutosten tekemistä.

##HelpTopicID=250
Osoittaminen-asetussivulla voit määrittää, kuinka osoitin reagoi osoittaessasi ja valitessasi.

##HelpTopicID=251
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Momentum käyttöön -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=252
Rajoitettu liike -ominaisuus mahdollistaa osoittimen siirtämisen vain pysty -tai vaakasuunnassa. Tämä toiminto on hyödyllinen käytettäessä piirtämisohjelmaa. Voit ottaa rajoitetun liikkeen käyttöön pitämällä tiettyä näppäintä painettuna siirtäessäsi osoitinta. Kun tätä näppäintä painetaan, osoitin liikkuu vain tiettyyn suuntaan, kun sormesi on TouchPadilla.

Rajoitetun liikkeen käyttäminen:

1.	Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla luetteloruudusta Ota rajoitettu liike käyttöön -vaihtoehdon.
2.	Valitse luetteloruudusta näppäin, joka ottaa rajoitetun liikkeen käyttöön.
3.	Pidä valittua näppäintä painettuna, kun haluat rajoittaa osoittimen liikettä.

##HelpTopicID=254
Vieritys
Vieritysominaisuudet auttavat ohjaamaan valitun ikkunan vierityspalkkeja automaattisesti, joten osoitinta ei tarvitse siirtää pois työstä. Vieritysominaisuudet toimivat useimmissa vieritettävissä ikkunoissa, kuten asiakirjoissa, laskentataulukoissa, suuria digitaalisia kuvia käytettäessä sekä tiedosto- ja fonttiluetteloissa.

##HelpTopicID=255
Käänteinen vieritys
Käänteinen vieritys auttaa muuttamaan vierityksen toimintaa. Tavallinen vieritys siirtää vierityspalkkia sormen liikkeen suuntaan. Käänteinen vieritys siirtää asiakirjaa tai kohdetta sormen liikkeen suuntaan.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla Ota käänteinen vieritys käyttöön -valintaruudun.

##HelpTopicID=256
Vieritysnopeuden säädin säätää vieritysnopeutta. Voit nopeuttaa vierittämistä vetämällä säädintä oikealle.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling
ChiralScrolling™ mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ChiralScrolling käyttöön -vaihtoehdon.

ChiralScrolling-vierittäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on TouchPadin alalaidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun ChiralScrolling on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin pinnalla.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.

3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=258
Selaus yhden sormen avulla
Voit selata vaaka- ja pystysuuntaan.

Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta. Voit vierittää pystysuunnassa siirtämällä sormeasi ylös tai alas kosketuslevyn oikeassa reunassa. Voit vierittää vaakasuunnassa siirtämällä sormeasi kosketuslevyn alalaidassa vasemmalle tai oikealle.

Jos vieritys ei toimi, varmista, että oikea valintaruutu on valittu ja että ikkunaa tai napsautettua kohdetta voi vierittää. Jos ongelmat jatkuvat, tarkista Vieritysalue-asetus.

##HelpTopicID=259
Kosketuslevyn pinta näkyy edellisessä kuvassa. Ristillä merkity alue osoittaa kosketuslevyn pinnan vieritysalueet.

Kun asetat sormesi kosketuslevylle, sen kaavion reunaan tulee nuoli osoittamaan sormesi sijaintia. Jos sormesi on kosketuslevyn aktiivisella vieritysalueella, kuvan vastaavan vieritysalueen väri muuttuu. Voit suurentaa tai pienentää vieritysalueita vetämällä ristillä merkityn alueen reunassa näkyviä pieniä mustia neliöitä.

Jos selaamisen aloittaminen on vaikeaa, yritä suurentaa selaamisaluetta siirtämällä ristillä merkityn alueen kulmia sisäänpäin. Jos selaaminen alkaa liian helposti, yritä pienentää vieritysaluetta.

Jos vieritysalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että vieritys on käytössä.

Vierityksen ottaminen käyttöön:

1.	Valitse vasemmalla näkyvästä valikkopuusta Vieritys-vaihtoehto
2.	Valitse haluamasi vieritys menetelmä ja ota käyttöön pysty- tai vaakasuuntainen vieritys.

##HelpTopicID=260
Ota vaakavieritys käyttöön
Voit ottaa vaakavierityksen käyttöön ikkunoissa, joissa on vaakasuuntaiset vierityspalkit. Voit vierittää valitussa ikkunassa vaakasuunnassa siirtämällä sormeasi kosketuslevyn alalaidassa vasemmalle tai oikealle.

##HelpTopicID=261
Ota pystyvieritys käyttöön
Voit ottaa pystysuuntaisen vierityksen käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun. Voit vierittää valitussa ikkunassa pystysuunnassa siirtämällä sormeasi kosketuslevyn oikeassa laidassa ylös tai alas.

##HelpTopicID=262
Vieritys kahden sormen avulla
Vierittäessäsi kahdella sormella voit vierittää vaaka- tai pystysuuntaan ja aloittaa vierittämisen missä tahansa kosketuslevyn pinnalla. Aseta kaksi sormea kosketuslevylle ja siirrä niitä haluamaasi suuntaan. Voit vierittää, vaikka sormet eivät olisi vieritysalueella.

Vieritys kahden sormen avulla:

1.	Aseta kaksi sormea kosketuslevyn pinnalle. Sormien on oltava hieman erillään toisistaan.
2.	Siirrä molempia sormia haluamaasi suuntaan suoralla yhtäjaksoisella liikkeellä.
3.	Voit lopettaa vierityksen nostamalla molemmat sormet kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=263
Ota vaakavieritys käyttöön
Voit ottaa vaakavierityksen käyttöön ikkunoissa, joissa on vaakasuuntaiset vierityspalkit. Voit vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta vaakasuunnassa siirtämällä kahta sormea kosketuslevyllä vasemmalle tai oikealle.

##HelpTopicID=264
Ota pystyvieritys käyttöön
Voit ottaa pystysuuntaisen vierityksen käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun. Voit vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta pystysuunnassa siirtämällä kahta sormea kosketuslevyllä ylös tai alas.

##HelpTopicID=265
Coasting-toiminto auttaa vierittämään pitkiä asiakirjoja helposti. Coasting-toimintoa käytettäessä vieritys jatkuu, vaikka nostat sormesi kosketuslevyltä. Voit käyttää Coasting-toimintoa siirtämällä sormeasi ja nostamalla sitä yhdellä tasaisella liikkeellä. Voit lopettaa Coasting-toiminnon asettamaalla sormesi jälleen kosketuslevylle.

##HelpTopicID=266
Puristuszoomaus
Puristuszoomauksesta on hyötyä monissa tilanteissa. Puristuszoomaaminen toimii samalla tavalla kuin selauspyörä Windows -ohjelmissa, jotka tukevat Ctrl-näppäimen pitämistä painettuna, kun selauspyörää käytetään.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota puristuszoomaus käyttöön -vaihtoehdon.

Puristuszoomauksen käyttäminen:

1.	Aseta kaksi sormea kosketuslevyn pinnalle.
2.	Voit lähentää siirtämällä sormia kauemmas toisistaan ja loitontaa siirtämällä sormia toisiaan kohti. Voit zoomata tehokkaimmin käyttämällä sormenpäitäsi.

##HelpTopicID=267
Kiertämistoiminto on kätevä tapa kiertää valokuvia ja muita kohteita.

##HelpTopicID=269
Kolmen sormen painallus
Kolmen sormen painallus käynnistää tietyn sovelluksen tai tietyt sovellukset.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kolmen &sormen painallus käyttöön -vaihtoehdon. Voit valita käynnistyvät sovellukset napsauttamalla Määritä-painiketta.

Kolmen sormen painallus:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle. Varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.
2.	Pidä sormia paikallaan, kunnes sovellus käynnistyy tai sovellukset käynnistyvät.
3.	Nosta sormet kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=270
Kolmen sormen sipaisu

Kolmen sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla kolmella sormella.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kolmella sormella sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.

Navigoiminen sipaisemalla kolmella sormella:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Sipaise kosketuslevyä sormillasi suoraviivaisesti ja jatkuvasti haluttuun suuntaan. Siirrä sormia kosketuslevyn laidasta toiseen.
3.	Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva- tai selainikkunaa vieritetään eteen- tai taaksepäin.

Voit käyttää kolmella sormella sipaisemista kuvaesitystilan ottamiseen käyttöön tai poistamiseen käytöstä liikuttamalla sormiasi pystysuoraan. Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin. Voit poistaa kuvaesitystilan käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=271
Kämmen kosketuslevyllä
Kämmen kosketuslevyllä -toiminto tyhjentää työpöydän pienentämällä kaikki avoimet ikkunat. Tämän eleen toistaminen palauttaa ikkunat ennalleen.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kämmen kosketuslevyllä -toiminto käyttöön -vaihtoehdon.

Kämmen kosketuslevyllä -toiminnon käyttäminen:

1.	Aseta peukalosi tyvi kosketuslevyn pinnalle.
2.	Pidä kättäsi paikallaan, kunnes työpöydällä näkyvät ikkunat on pienennetty tai palautettu ennalleen.
3.	Nosta käsi kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=272
Vierittämisen harjoitteleminen
Voit käynnistää vierittämisen opetusohjelman napsauttamalla Harjoittelu-painiketta. Helppo sokkelotehtävä auttaa opettelemaan vierittämistä.

Tutustu sokkeloon ennen aloittamista, jotta löydät sisäänmeno- ja ulostulokohdat. Koko sokkeloa ei voi nähdä, koska se on suurempi kuin ikkuna, jossa se näkyy. Voit siirtää sokkelon näkymää vierittämällä. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja vieritä sokkelon koon muuttamiseksi.

Sokkelon vasemmassa yläkulmassa näkyy keltainen piste sokkelon sisäänmenon merkiksi. Sokkelon oikealla puolella näkyvä sininen piste merkitsee ulostulokohtaa.

Vierittämisen harjoitteleminen:

1.	Voit aloittaa napsauttamalla keltaisen pisteen punaista neliötä.
2.	Kulje sokkelon läpi nuolinäppäimien avulla tai napsauttamalla kosketuslevyä.
3.	Voit siirtää sokkelon näkymää käyttämällä haluamaasi vieritysmenetelmää.
4.	Kun olet saavuttanut oikean alakulman sinisen pisteen, napsauta harjoitteluikkunan Sulje-painiketta.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M -Gesture
HP MediaSmart voidaan käynnistää piirtämällä M-kirjain kosketuslevyn pintaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota HP MediaSmart M -Gesture käyttöön -vaihtoehdon.

Tämän eleen käyttäminen:

1.	Napsauta kosketuslevyn pintaa kahdella sormella ja aseta sormet heti levyn pinnalle.
2.	Siirrä sormia suuren M-kirjaimen muotoisesti.
3.	HP MediaSmart käynnistyy.

##HelpTopicID=274
Tehostettu osoittaminen -ominaisuudet auttavat määrittämään, kuinka osoitin reagoi osoittamiseen.

##HelpTopicID=275
Sovelluseleet toimivat oikopolkuina usein käytettyihin sovelluksiin ja toimintoihin. Näiden eleiden vaikutus tietokoneeseen voi vaihdella sovelluskohtaisesti.

##HelpTopicID=276
EdgeMotion™ helpottaa osoittimen siirtämistä pitkälle. Kun sormesi tulee kosketuslevyn reunaan, osoitin jatkaa liikettä samaan suuntaan, kunnes nostat sormen irti kosketuslevystä. Valitse jokin EdgeMotion-vaihtoehto.

EdgeMotion ohjaa myös vierittämistä. Voit käyttää EdgeMotion -toimintoa vierittämisen aikana valitsemalla Vieritys-valikon Ota käyttöön reunaliike vieritettäessä -kohdasta Vieritys yhden sormen avulla- tai Vieritys kahden sormen avulla -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=277
Jos haluat vierityksen jatkuvan sormesi tultua kosketuslevyn reunaan, valitse Ota käyttöön reunaliike vieritettäessä -valintaruutu.

##HelpTopicID=278
Herkkyys-asetusten avulla voit mukauttaa kosketuslevyn reagointia kosketukseen.

##HelpTopicID=279
Coasting-toiminto auttaa vierittämään pitkiä asiakirjoja helposti. Coasting-toimintoa käytettäessä vieritys jatkuu, vaikka nostat sormesi kosketuslevyltä. Voit käyttää Coasting-toimintoa siirtämällä sormeasi ja nostamalla sitä yhdellä tasaisella liikkeellä. Voit lopettaa Coasting-toiminnon asettamalla sormesi jälleen kosketuslevylle.

##HelpTopicID=280
Kallistuskiertäminen
Kallistuskiertäminen-toiminto auttaa kiertämään kohteita, kuten valokuvia, PDF-asiakirjoja tai muita kohteita 90 astetta kerrallaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Kallistuskiertäminen käyttöön -vaihtoehdon.

Kallistuskiertäminen-toiminnon käyttäminen:

1.	Aseta yksi sormi kosketuslevyn vasempaan alakulmaan ja pidä sitä paikallaan.
2.	Aseta toinen sormi lähelle kosketuslevyn keskiosaa.
3.	Liikuta toista sormea ympyrässä ensimmäisen sormen ympärillä. Varmista, että sormien välinen etäisyys pysyy samana, kun piirrät ympyrää. Voit kääntää valittua kohdetta haluamaasi suuntaan piirtämällä ympyrää myötä -tai vastapäivään.

##HelpTopicID=281
Oikean kulman nivel
Voit käyttää kosketuslevyn oikean alakulman Kallistuskiertäminen-toimintoa valitsemalla Oikean kulman nivel -valintaruudun. Kosketuslevyn oikean kulman käyttäminen voi olla mukavampaa, jos tämä ele tehdään vasemmalla kädellä.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
ChiralRotate™ kääntää valittua kohdetta 90 astetta kerrallaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ChiralRotate käyttöön -vaihtoehdon. Huomaa, että ChiralRotate toimii vain sen kanssa yhteensopivissa ohjelmistoissa.

Tämän ChiralRotate -eleen käyttäminen:

1.	Aseta yksi sormi kosketuslevyn vasemmalle kohdealueelle.
2.	Siirrä sormea alas- tai ylöspäin ja piirrä ympyrää. Voit kääntää kohdetta myötäpäivään piirtämällä ympyrää myötäpäivään. Voit kääntää kohdetta vastapäivään piirtämällä ympyrää vastapäivään.
3.	Voit palata osoitustilaan nostamalla sormesi kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=283
Kosketuslevyn poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää kosketuslevyä, voit poistaa sen käytöstä. Aseta yksi sormi kosketuslevyn vasempaan yläkulmaan ja pidä sitä hetki paikallaan. Kosketuslevy poistetaan käytöstä. Tehtäväpalkissa näkyvä kosketuslevyn kuvake muuttuu sen merkiksi, että kosketuslevy ei ole käytössä.

Voit palauttaa kosketuslevyn takaisin käyttöön koskettamalla vasenta yläkulmaa uudelleen. Tehtäväpalkissa näkyvä kuvake palautuu normaaliksi.

Voit valita, kuinka kauan kosketuslevy on pois käytöstä, valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Poista kosketuslevy käytöstä -vaihtoehto pitää kosketuslevyn poissa käytöstä, kunnes se otetaan takaisin käyttöön koskettamalla vasenta yläkulmaa.
Poista kosketuslevy käytöstä yhden istunnon ajaksi -vaihtoehto pitää kosketuslevyn poissa käytöstä yhden sisäänkirjautumisistunnon ajan. Kosketuslevy palautuu automaattisesti käyttöön, kun käytät sitä seuraavalla sisäänkirjautumiskerralla.

##HelpTopicID=284
Kahden sormen sipaisu

Kahden sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla kahdella sormella.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kahden sormen sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.

Navigoiminen sipaisemalla kahdella sormella:

1.	Aseta kaksi sormea TouchPad-levyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Sipaise kosketuslevyä sormillasi suoraviivaisesti ja jatkuvasti haluttuun suuntaan. Siirrä sormia kosketuslevyn laidasta toiseen.
3.	Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva- tai selainikkunaa vieritetään eteen- tai taaksepäin.

Voit käyttää kahden sormen sipaisun kuvaesitystilan ottamiseen käyttöön tai poistamiseen käytöstä liikuttamalla sormiasi pystysuoraan. Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin. Voit poistaa kuvaesitystilan käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=285
Kahden sormen sipaisu

Kahden sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kahden sormen vaakasuunnassa sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.

Navigoiminen sipaisemalla kahdella sormella:

1.	Aseta kaksi sormea TouchPad-levyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Sipaise kosketuslevyä vaakasuoraan ja jatkuvasti haluttuun suuntaan. Siirrä sormia kosketuslevyn laidasta toiseen.
3.	Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva- tai selainikkunaa vieritetään eteen- tai taaksepäin.

##HelpTopicID=286
Kahden sormen sipaisu

Kahden sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla kahdella sormella.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kahden sormen pystysuunnassa sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.

Navigoiminen sipaisemalla kahdella sormella:

1.	Aseta kaksi sormea TouchPad-levyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Siirrä molempia sormia haluamaasi pystysuuntaan suoralla yhtäjaksoisella liikkeellä.

Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin tai poistaa sen käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=287
Kolmen sormen vaakasuuntainen sipaisu

Kolmen sormen vaakasuuntainen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai selata valokuvia.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota käyttöön vaakasuuntainen kolmella sormella sipaisu -vaihtoehdon.

Navigoiminen vaakasuunnassa sipaisemalla kolmella sormella:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Sipaise kosketuslevyä vaakasuoraan ja jatkuvasti haluttuun suuntaan. Siirrä sormia kosketuslevyn laidasta toiseen.
3.	Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva- tai selainikkunaa vieritetään eteen- tai taaksepäin.

##HelpTopicID=288
Kolmen sormen pystysuuntainen sipaisu

Kolmen sormen pystysuuntainen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla pystysuunnassa kolmella sormella.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota käyttöön pystysuuntainen kolmella sormella sipaisu -vaihtoehdon.

Navigoiminen pystysuunnassa sipaisemalla kolmella sormella:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle hieman erilleen toisistaan.
2.	Siirrä molempia sormia haluamaasi pystysuuntaan suoralla yhtäjaksoisella liikkellä.
3.	Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin tai poistaa sen käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=289
Ympyrävieritys
Ympyrävieritys mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla Ota ympyrävieritys käyttöön -valintaruudun.

Ympyrävierityksen käyttäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on TouchPadin alalaidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun ympyrävieritys on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin pinnalla.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.

3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=290
Automaattivieritys-toiminto auttaa vierittämään pitkiä asiakirjoja helposti yhdellä sormenliikkeellä. Vieritys jatkuu, vaikka nostat sormesi TouchPadilta.

Automaattisen vierityksen käyttäminen:

1.	Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta.
2.	Liikuta yhtä sormea TouchPadin vieritysalueella haluamaasi suuntaan. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on alalaidassa.

Jos automaattinen vieritys ei toimi, tarkista Vieritysalue-asetukset. Jos automaattiseen vieritykseen liittyy edelleen ongelmia, varmista, että napsauttamaasi ikkunaa tai kohdetta voi vierittää.

##HelpTopicID=291
Kiertämisominaisuudet ovat kätevä tapa kiertää valokuvia ja muita kohteita.

##HelpTopicID=292
Suosikit-ele
Suosikit-ele käynnistää tietyn sovelluksen tai tietyt sovellukset.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Suosikit -ele käyttöön -vaihtoehdon. Voit valita käynnistyvät sovellukset napsauttamalla Määritä-painiketta.

Tämän eleen käyttäminen:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle. Varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.
2.	Pidä sormia paikallaan, kunnes sovellus käynnistyy tai sovellukset käynnistyvät.
3.	Nosta sormet kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=293
Sipaisu
Sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.

Navigoiminen sipaisemalla:

1.	Aseta kolme sormea kosketuslevyn pinnalle. Varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa
2.	Sipaise kosketuslevyä sormillasi suoraviivaisesti ja jatkuvasti haluttuun suuntaan. Siirrä sormia kosketuslevyn laidasta toiseen.
3.	Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva -tai selainikkunaa vieritetään eteen -tai taaksepäin.

Sipaisemisen käyttäminen kuvaesitystilassa:

1.	Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin.
2.	Voit poistaa kuvaesitystilan käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=294
Kotiin-toiminto
Kotiin-toiminto tyhjentää työpöydän pienentämällä kaikki avoimet ikkunat. Tämän eleen toistaminen palauttaa ikkunat ennalleen.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Kotiin -toiminto käyttöön -vaihtoehdon.

Kotiin-toiminnon käyttäminen:

1.	Aseta peukalosi tyvi TouchPadin pinnalle.
2.	Pidä kättäsi paikallaan, kunnes työpöydällä näkyvät ikkunat on pienennetty tai palautettu ennalleen.
3.	Nosta käsi kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=295
Zoomausalue
Voit zoomata käyttämällä TouchPadin vasenta reunaa. Zoomaaminen toimii samalla tavalla kuin selauspyörä Windows-ohjelmissa, jotka tukevat Ctrl-näppäimen pitämistä painettuna, kun selauspyörää käytetään.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota zoomausalue käyttöön -vaihtoehdon.

Lähentäminen

1.	Aseta sormesi kosketuslevylle lähelle vasenta alakulmaa.
2.	Siirrä sormeasi kohti vasenta yläkulmaa.
3.	Toista liikettä, kunnes kohdetta on suurennettu tarpeeksi.

Loitontaminen

1.	Aseta sormesi kosketuslevylle lähelle vasenta yläkulmaa.
2.	Siirrä sormeasi kohti vasenta alakulmaa.
3.	Toista liikettä, kunnes kohdetta on suurennettu tarpeeksi.

##HelpTopicID=296
TouchCheck suojaa vahingossa tapahtuvalta kosketukselta TouchPadia käytettäessä. TouchCheck saa TouchPadin tunnistaman kämmenen painalluksen tai kosketuksen, kun kirjoitat näppäimistön avulla. Tämä auttaa estämään tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsauttamisia.

Jos osoitin liikkuu tai napsautuksia tulee tahattomasti, kasvata TouchCheck-asetusta siirtämällä säädintä oikealle kohti Maksimi-asetusta. Jos kosketuslevy ohjaa osoitinta liian jäykästi tai napsauttaminen ei aina toimi, vähennä TouchCheck -asetusta siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Minimi-asetusta. Liikkeitä tai napsautuksia voi jäädä rekisteröimättä, jos liukusäädin on punaisella alueella.

##HelpTopicID=297
Kierrä
Kiertäminen auttaa kiertämään kohteita, kuten valokuvia, PDF-asiakirjoja tai muita kohteita 90 astetta kerrallaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kallistuskiertäminen käyttöön -vaihtoehdon.

Kiertäminen:

1.	Aseta yksi sormi kosketuslevyn vasempaan alakulmaan ja pidä sitä paikallaan.
2.	Aseta toinen sormi lähelle kosketuslevyn keskiosaa.
3.	Liikuta toista sormea ympyrässä ensimmäisen sormen ympärillä. Varmista, että sormien välinen etäisyys pysyy samana, kun piirrät ympyrää. Voit kääntää valittua kohdetta haluamaasi suuntaan piirtämällä ympyrää myötä -tai vastapäivään.

##HelpTopicID=298
Oikean kulman kiertäminen
Vot käyttää TouchPadin oikean alakulman kallistuskiertämistoimintoa valitsemalla Oikean kulman kiertäminen -valintaruudun. Kosketuslevyn oikean kulman käyttäminen voi olla mukavampaa, jos tämä ele tehdään vasemmalla kädellä.

##HelpTopicID=299
Zoomausnopeus
Voit säätää ikkunan zoomausnopeutta siirrettäessä sormea zoomausalueella zoomausnopeussäätimen avulla.

Voit zoomata hitaammin siirtämällä säädintä Hidas-asentoa kohti.
Voit zoomata nopeammin siirtämällä säädintä Nopea-asentoa kohti.

##HelpTopicID=300
ClickZone-alueet toimivat samoin kuin fyysiset painikkeet. ClickPadin alaosassa on kaksi ClickZone-aluetta. ClickZone-alueen painaminen vaikuttaa samalla tavalla kuin hiiren ykkös- tai kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit käyttää ClickZone -alueita valitsemalla Ota ClickZone -alueet käyttöön -vaihtoehdon.

Jos et ota ClickZone-alueita käyttöön, ota napauttaminen käyttöön tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös- tai kakkospainiketta.

Vasen ClickZone toimii kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Oikea ClickZone toimii kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Ykköspainikkeen napsautus- tai Kakkospainikkeen napsautus -vaihtoehdon ja määrittämällä asetukset.

##HelpTopicID=301
ClickZone-alueet toimivat samoin kuin fyysiset painikkeet. ClickPadin alaosassa on kolme ClickZone -aluetta: vasemmalla, keskellä ja oikealla. ClickZone-alueen painaminen vaikuttaa samoin kuin painikkeen napsauttaminen. Voit käyttää ClickZone-alueita valitsemalla Ota ClickZone -alueet käyttöön -vaihtoehdon.

Jos et ota ClickZone-alueita käyttöön, ota napauttaminen käyttöön tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös- tai kakkospainiketta.

Vasen ClickZone toimii kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Oikea ClickZone toimii kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Keskimmäisen ClickZone-alueen painaminen vaikuttaa samoin kuin keskipainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Ykköspainikkeen napsautus-, Keskipainikkeen napsautus- tai Kakkospainikkeen napsautus -vaihtoehdon ja määrittämällä asetukset.

##HelpTopicID=302
Voit valita vasemmalle ClickZone-alueelle toiminnon luettelosta.

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin.

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=303
Voit valita keskimmäiselle ClickZone-alueelle toiminnon luettelosta.

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin.

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=304
Voit valita oikealle ClickZone-alueelle toiminnon luettelosta.

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin.

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=305
ClickZone-alueet toimivat samoin kuin fyysiset painikkeet. ClickPadin alaosassa on kaksi ClickZone-aluetta. ClickZone-alueen painaminen vaikuttaa samalla tavalla kuin hiiren ykkös- tai kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit käyttää ClickZone-alueita valitsemalla Ota ClickZone -alueet käyttöön -vaihtoehdon.

Jos et ota ClickZone -alueita käyttöön, ota fyysiset painikkeet käyttöön, jotta voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainiketta. Jos et ota ClickZone-alueita tai fyysisiä painikkeita käyttöön, ota Napautusalueet käyttöön Napautus-valikkopuusta tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös- tai kakkospainiketta.

Vasen ClickZone ja fyysinen painike toimivat kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Oikea ClickZone ja fyysinen painike toimivat kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Ykköspainikkeen napsautus- tai Kakkospainikkeen napsautus- vaihtoehdon ja määrittämällä asetukset.

Näet ClickZone-alueiden toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=306
ClickZone-alueet toimivat samoin kuin fyysiset painikkeet. ClickPadin alaosassa on kolme ClickZone-aluetta: vasemmalla, keskellä ja oikealla. ClickZone-alueen painaminen vaikuttaa samoin kuin ykkös-, keski- tai kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit käyttää ClickZone-alueita valitsemalla Ota ClickZone -alueet käyttöön -vaihtoehdon.

Jos et ota ClickZone-alueita käyttöön, ota fyysiset painikkeet käyttöön, jotta voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainiketta. Jos et ota ClickZone-alueita tai fyysisiä painikkeita käyttöön, ota Napautusalueet käyttöön Napautus -valikkopuusta tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös -tai kakkospainiketta.

Vasen ClickZone ja painike toimivat kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Oikea ClickZone ja painike toimivat kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Ykköspainikkeen napsautus- tai Kakkospainikkeen napsautus -vaihtoehdon ja määrittämällä asetukset.

##HelpTopicID=307
Voit valita vasemmalle ClickZone-alueelle toiminnon luettelosta. Vasemmalle ClickZone-alueelle valitsemasi toiminto määritetään automaattisesti ykköspainikkeelle. Jos esimerkiksi haluat vaihtaa vasemman ja oikean ClickZone -alueen toimintoja keskenään, valitse Kakkospainikkeen napsautus -vaihtoehto. Vaihda tällöin oikean ClickZone-alueen toiminnoksi Ykköspainikkeen napsautus.

Monet toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai määritysvalintaikkuna tulee näkyviin. Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

Näet vasemman ClickZone-alueen toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=308
Voit valita keskimmäiselle ClickZone -alueelle toiminnon luettelosta. Keskimmäiselle ClickZone -alueelle valitsemasi toiminto määritetään automaattisesti keskimmäiselle fyysiselle painikkeelle (jos sellainen on käytettävissä). Jos esimerkiksi valitset Siirry Aloita -painikkeeseen -vaihtoehdon, keskimmäisen alueen napsauttaminen siirtää osoittimen Windowsin tehtäväpalkin Aloita-painikkeeseen ja avaa Käynnistä-valikon automaattisesti.

Monet toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai määritysvalintaikkuna tulee näkyviin. Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

Näet keskimmäisen ClickZone-alueen toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=309
Voit valita oikealle ClickZone-alueelle toiminnon luettelosta. Oikealle ClickZone-alueelle valitsemasi toiminto määritetään automaattisesti fyysiselle kakkospainikkeelle. Jos esimerkiksi haluat vaihtaa vasemman ja oikean ClickZone-alueen toimintoja keskenään, valitse Ykköspainikkeen napsautus -vaihtoehto. Vaihda tällöin oikean ClickZone -alueen toiminnoksi Kakkospainikkeen napsautus.

Monet toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai määritysvalintaikkuna tulee näkyviin. Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

Näet oikean ClickZone-alueen toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=310
ClickButton-ominaisuus muuttaa ClickPadin koko pinnan yhdeksi suureksi virtuaaliseksi painikkeeksi. ClickPadin painaminen vaikuttaa samoin kuin ykkös , keski- tai kakkospainikkeen napsauttaminen. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ClickButtons käyttöön -vaihtoehdon.

Yhdellä sormella painaminen vaikuttaa kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Kahdella sormella painaminen vaikuttaa kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Kolmella sormella painaminen vaikuttaa kuten keskipainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Yhdellä sormella napsautus- , Kahdella sormella napsautus- tai Kolmella sormella napsautus -vaihtoehdon ja määrittämällä sen asetukset.

Jos et ota ClickButtons-toimintoa käyttöön, ota napauttaminen käyttöön tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös-, kakkos- tai keskipainiketta.

##HelpTopicID=311
Voit napsauttaa yhdellä sormella painamalla ClickPadin pintaa, kunnes tunnet sen painuvan alaspäin. Yhdellä sormella napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren ykköspainikkeen napsauttamista. 

Voit muuttaa oletusasetusta valitsemalla vaihtoehdon luettelosta. 

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin. 

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=312
Voit napsauttaa kahdella sormella painamalla niillä ClickPadin pintaa, kunnes tunnet sen painuvan alaspäin. Kahdella sormella napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren kakkospainikkeen napsauttamista. 

Voit muuttaa oletusasetusta valitsemalla vaihtoehdon luettelosta. 

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin. 

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=313
Voit napsauttaa kolmella sormella painamalla niillä ClickPadin pintaa, kunnes tunnet sen painuvan alaspäin. Kolmella sormella napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren keskipainikkeen napsauttamista. 

Voit muuttaa oletusasetusta valitsemalla vaihtoehdon luettelosta. 

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin. 

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=314
ClickButton-ominaisuus muuttaa ClickPadin koko pinnan yhdeksi suureksi virtuaaliseksi painikkeeksi. Saat aikaan saman tuloksen kuin napsauttamalla ykkös-, keski- tai kakkospainiketta painamalla mitä kohtaa tahansa. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ClickButtons käyttöön -vaihtoehdon.

Yhdellä sormella painaminen vaikuttaa kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Kahdella sormella painaminen vaikuttaa kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Kolmella sormella painaminen vaikuttaa kuten keskipainikkeen napsauttaminen. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Yhdellä sormella napsautus-, Kahdella sormella napsautus- tai Kolmella sormella napsautus -vaihtoehdon ja määrittämällä sen asetukset.

Jos et ota ClickButtons -toimintoa käyttöön, ota fyysiset painikkeet käyttöön, jotta voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainiketta. Jos et ota ClickButtons-toimintoa tai fyysisiä painikkeita käyttöön, ota Napautusalueet käyttöön Napautus-valikkopuusta tai napsauta ulkoisen hiiren ykkös-, kakkos- tai keskipainiketta.

Voit muuttaa painikeasetuksia valitsemalla valikkopuusta Fyysiset painikkeet -vaihtoehdon ja määrittämällä Kakkospainikkeen napsautus- ja Kakkospainikkeen napsautus -toiminnot haluamallasi tavalla.

Näet ClickButtons-toiminnon toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
TwistRotate auttaa kiertämään kohteita, kuten valokuvia tai PDF-tiedostoja. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota TwistRotate käyttöön -vaihtoehdon. 

TwistRotate-eleen käyttäminen: 

1.	Valitse kierrettävä kohde.
2.	Aseta kaksi sormea TouchPadin pinnalle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
3.	Kierrä sormia myötä- tai vastapäivään. Käännä niitä samoin kuin kääntäisit nuppia.
4.	Toista liike tarvittaessa.

##HelpTopicID=316
Neljän sormen sipaisu
Voit vaihtaa sovelluksia ja pienentää tai palauttaa työpöydän pysty- ja vaakasuuntaisille neljän sormen sipaisuilla.

##HelpTopicID=317
Ota neljän sormen pystysuuntainen sipaisu käyttöön
Kun tämä vaihtoehto on käytössä, työpöydällä näkyvät ikkunat pienennetään sipaistaessa neljällä sormella alaspäin. Sovellusvaihtaja avataan sipaisemalla neljällä sormella ylöspäin.

Työpöydällä näkyvien ikkunoiden pienentäminen:

1.	Aseta neljä sormea TouchPadin™ yläreunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti alareunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 
4.	Voit palauttaa työpöydällä näkyvät ikkunat toistamalla eleen.

Aero 3D -sovellusvaihtajan avaaminen:

1.	Aseta neljä sormea TouchPadin™ alareunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti yläreunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 
4.	Aero 3D -sovellusvaihtaja avautuu.
5.	Voit selata sovelluksia siirtämällä yhtä sormea vaakasuunnassa.
6.	Kun haluamasi sovellus korostetaan, voit vaihtaa siihen napauttamalla TouchPadia™.

##HelpTopicID=318
Voit siirtää kohteita ClickZone-alueiden avulla napsauttamalla ja pudottamalla.

1.	Korosta siirrettävä kohde osoittimen avulla. 
2.	Paina ClickZone-aluetta, joka vastaa ykköspainikkeen napsauttamista. Oletusarvoisesti se on vasen ClickZone. 
3.	Pidä ClickZone painettuna. Vedä valittu kohde haluamaasi paikkaan toisen sormen avulla.
4.	Nosta sormesi ClickZone-alueelta, kun haluat vapauttaa vedettävän kohteen.

Jos napsauttaminen ja vetäminen on vaikeaa, varmista, että ClickZone -alueet on otettu käyttöön ja että painat ClickZone-aluetta, joka on määritetty vastaamaan ykköspainikkeen napsauttamista.

Voit tarkistaa ClickZone-asetukset valitsemalla valikkopuusta Painikkeet ja ClickZone -alueet -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=319
Voit siirtää valittua kohdetta napsauttamalla ja vetämällä yhdellä sormella. Jos et ota ClickButtons-toimintoa käyttöön, ota fyysiset painikkeet käyttöön, jotta voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainiketta.

Yhdellä sormella napsauttaminen ja vetäminen:

1.	Korosta siirrettävä kohde osoittimen avulla. 
2.	Aseta yksi sormi ClickPadille. 
3.	Pidä ClickPadia painettuna. Vedä valittu kohde haluamaasi paikkaan.
4.	Nosta sormesi ClickPadilta, kun haluat vapauttaa vedettävän kohteen.

Kahdella sormella napsauttaminen ja vetäminen:

1.	Korosta siirrettävä kohde osoittimen avulla.
2.	Aseta kaksi sormea ClickPadille. 
3.	Pidä ClickPadia painettuna. Vedä valittu kohde haluamaasi paikkaan.
4.	Nosta sormesi ClickPadilta, kun haluat vapauttaa vedettävän kohteen.

##HelpTopicID=320
Kosketusherkkyys-säätimen avulla voit valita, kuinka voimakkaasti Scroll Padia on painettava, jotta se reagoi.

Jos Scroll Pad toimii hallitsemattomasti tai käytät tietokonetta kosteassa ilmassa, vähennä herkkyyttä siirtämällä säädintä oikealle kohti Raskas kosketus -asetusta.

Jos Scroll Padia on painettava kovaa, lisää herkkyyttä siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Kevyt kosketus -asetusta.

##HelpTopicID=321
Herkkyys-asetusten avulla voit mukauttaa Scroll Padin reagointia kosketukseen. Voit säätää herkkyysasetuksia valitsemalla kohteen Herkkyys-valikkopuusta.

##HelpTopicID=322
PalmCheck™ estää käyttämästä Scroll Padia vahingossa. PalmCheck saa Scroll Padin tunnistaman kämmenen painalluksen tai kosketuksen, kun kirjoitat näppäimistön avulla. Tämä auttaa estämään tahatonta vierittämistä.

##HelpTopicID=323
Voit ottaa käyttöön tämän laitteen painikkeen Ota painike käyttöön -valintaruudun avulla. Voit määrittää painikkeen painamisen vaikutuksen valitsemalla painikkeen nimen valikkopuusta.

Jos Ota painike käyttöön -vaihtoehtoa ei ole valittu, painike poistetaan käytöstä eikä sen painamisella ole vaikutusta.

##HelpTopicID=324
Voit valita painikkeelle toiminnon luettelosta. Valittu toiminto tehdään aina painaessasi painiketta.

Huomaa, että painike on otettava käyttöön, jotta sille voidaan valita toiminto. Voit ottaa painikkeen käyttöön toimimalla seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla näkyvästä valikkopuusta Painike-vaihtoehto
2.	Valitse Ota painike käyttöön -valintaruutu.
3.	Valitse painike Painike-valikkopuusta. Palaat tälle sivulle.

##HelpTopicID=325
Näiden asetusten avulla voit määrittää, mitä ikkunaa tai kohdetta vieritetään.

##HelpTopicID=326
Joissakin sovelluksissa voit valita pyörityskulman. Ota pyörityskulma käyttöön -kentässä valitsemasi vaihtoehto otetaan käyttöön, jos sovellus tukee sitä.

##HelpTopicID=327
Näet tämän eleen toiminnan napsauttamalla Näytä video -painiketta.

##HelpTopicID=328
Jos valitset Ota käyttöön reunanapautuksen suodatus -vaihtoehton, sormen osumista vahingossa TouchPadin reunaan ei oteta huomioon.

Reuna on kuvassa näkyvä varjostettu alue. Voit säätää reunan kokoa vetämällä mustia koonmuutoskahvoja. Huomaa, että tämä asetus ei vaikuta osoittimen liikkeeseen, alueen valintaan, vieritysalueseen ja eleiden tulkintaan.

##HelpTopicID=329
Käynnistysalue-ominaisuus auttaa vähentämään osoittimen tahatonta liikettä ja alueen valintaa. 

Kun tämä asetus on käytössä, sormen tulee koskettaa TouchPadin käynnistysaluetta, jotta osoitin liikkuu tai alue valitaan. Jos osoitinta yritetään siirtää tai valita alue sormen koskettaessa muuta kuin käynnistysaluetta, kosketusta ei oteta huomioon. Kun osoittimen siirtäminen tai alueen valitseminen aloitetaan käynnistysalueelta, TouchPadin aloitusalueen ulkopuoliset alueet toimivat normaalisti, kunnes käynnistysalue poistetaan käytöstä. Edellä kuvattua säädintä käyttämällä voit valita, kuinka pian käynnistysalue poistetaan käytöstä, kun levyä ei kosketa. Käynnistysalue ei vaikuta napauttamiseen, vieritysalueisiin eikä eleisiin.

Saat parhaat tulokset ottamalla PalmCheck-toiminnon käyttöön tämän ominaisuuden lisäksi.

##HelpTopicID=330
Kosketusherkkyys-säätimen avulla voit valita, kuinka voimakkaasti Scroll Sensoria on painettava, jotta se reagoi.

Jos Scroll Sensor toimii hallitsemattomasti tai käytät tietokonetta kosteassa ilmassa, vähennä herkkyyttä siirtämällä säädintä oikealle kohti Raskas kosketus -asetusta.

Jos Scroll Sensoria on painettava kovaa, lisää herkkyyttä siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Kevyt kosketus -asetusta.

##HelpTopicID=331
Herkkyys-asetusten avulla voit mukauttaa Scroll Sensorin reagointia kosketukseen. Voit säätää herkkyysasetuksia valitsemalla kohteen Herkkyys-valikkopuusta.

##HelpTopicID=332
Jos kahden sormen kaksoisnapaus on otettu käyttöön, voit käynnistää valitsemasi sovelluksen napauttamalla TouchPadia kahdesti kahdella sormella. (Varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.) Voit valita käynnistettävän sovelluksen napsauttamalla Määritä-painiketta.

##HelpTopicID=333
Käynnistysalue on edellisessä kuvassa näkyvä varjostettu alue. Voit säätää aloitusalueen kokoa vetämällä mustia koonmuutoskahvoja. 

##HelpTopicID=334
Mikä ClickPad on?

Synaptics ClickPad™ toimii samalla tavalla kuin Synaptics TouchPad™. ClickPadin avulla voidaan vierittää, osoittaa ja valita samalla tavalla kuin TouchPadin avulla.

ClickPad kuitenkin antaa periksi, kun sitä painetaan. ClickPadin painaminen tuntuu samalta kuin painikkeen painaminen. Siksi ClickPad on kätevä vaihtoehto fyysille painikkeille tai hiirelle.

ClickPadissä on toinen tai molemmat seuraavista ominaisuuksista:

·	ClickButton-painikkeet
·	ClickZones-alueet

Saat lisätietoja näistä ominaisuuksista valitsemalla sen vasemmalla näkyvästä valikkopuusta.

##HelpTopicID=335
Ota neljän sormen vaakasuuntainen sipaisu käyttöön
Sovellusvaihtaja avataan sipaisemalla neljällä sormella oikealle, kun tämä vaihtoehto on käytössä.
Voit siirtyä aiemmin käytettyyn sovellukseen sipaisemalla neljällä sormella vasemmalle.

Sovellusvaihtajan avaaminen:

1.	Aseta neljä sormea TouchPadin™ vasemman reunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla oikealle suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 
4.	Sovellusvaihtaja avautuu.
5.	Voit selata sovelluksia siirtämällä yhtä sormea vaakasuunnassa.
6.	Kun haluamasi sovellus korostetaan, voit vaihtaa siihen napauttamalla TouchPadia™.

Siirtyminen aiemmin käytettyyn sovellukseen:

1.	Aseta neljä sormea TouchPadin™ oikean reunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla vasemmalle suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 

##HelpTopicID=336
Suurennustila
Kun suurennustila on käytössä, osoitin voidaan muuttaa suurennuslasiksi. Tällöin osa näyttöä suurennetaan. Syötä suurennuslasin koko väliltä 100–400 kuvapistettä kuhunkin suuntaan ja oletusarvoinen zoomaustaso.

Suurennuslasitilaan siirtyminen ja sen käyttäminen:
Aseta yksi sormi TouchPadille ja kaksoisnapauta sitä toisella sormella. Näyttöön tulee suorakulmainen suurennuslasi.

Suurennustilassa voit siirtää suurennuslasia samalla tavalla kuin siirtäisit osoitinta. Voit lisätä tai vähentää suurennusta puristuszoomauseleen avulla.

Suurennuslasitilasta poistuminen:
Voit palauttaa osoittimen normaaliksi napsauttamalla hiiren ykköspainiketta ja napauttamalla TouchPad tai painamalla Esc-näppäintä.

##HelpTopicID=337
Kahden sormen yksittäinen napautus
Kun otat käyttöön kahden sormen yksittäisen napautuksen, TouchPad toimii painikkeena, kun sitä napautetaan kahdella sormella. Valitse luettelosta kahden sormen yksittäiseen napautukseen yhdistettävä toiminta ja määritä asetukset tarvittaessa.

##HelpTopicID=338
Kolmen sormen siirtäminen pystysuuntaan
Kolmen sormen siirtäminen pystysuuntaan tuo näkyviin Oma tietokone -ikkunan ja Tehtävienvaihtajan. Voit ottaa kolmen sormen siirtämisen ylöspäin käyttöön napsauttamalla Oma tietokone -valintaruutua. Voit ottaa kolmen sormen siirtämisen alaspäin käyttöön napsauttamalla Vaihda ikkunoita -valintaruutua.

Kolmen sormen siirtäminen ylöspäin:

1.	Aseta kolme sormea TouchPadin alaosaan hieman erillään toisistaan.
2.	Siirrä sormiasi kohti TouchPadin yläreunaa.
3.	Näyttöön tulee Oma tietokone -ikkuna.

Kolmen sormen siirtäminen alaspäin:

1.	Aseta kolme sormea TouchPadin yläosaan hieman erillään toisistaan.
2.	Siirrä sormiasi kohti TouchPadin alareunaa.
3.	Nosta sormet TouchPadilta. 
4.	Näyttöön tulee Tehtäviänvaihtaja.
5.	Voit vaihtaa sovelluksia siirtämällä kolmea sormea vasemmalle tai oikealle.
6.	Kun haluamasi sovellus korostetaan, voit vaihtaa siihen nostamalla sormesi pois TouchPadin pinnalta.

##HelpTopicID=339
EdgeMotion™ helpottaa osoittimen siirtämistä pitkälle. Kun sormesi tulee kosketuslevyn reunaan, osoitin jatkaa liikettä samaan suuntaan, kunnes nostat sormen irti kosketuslevystä.

Voit ottaa EdgeMotion-toiminnon käyttöön varmistamalla, että napauttaminen on käytlssä ja valitsemalla haluamasi EdgeMotion-vaihtoehdot. 

EdgeMotion ohjaa myös vierittämistä. Voit käyttää EdgeMotion-toimintoa vierittäessäsi valitsemalla haluamasi vieritysvaihtoehdot.

##HelpTopicID=340
Poista TouchPad™ käytöstä tai ota se käyttöön kaksoisnapauttamalla mahdollistaa TouchPadin ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä kaksoisnapauttamalla TouchPadin kulma-aluetta.
Jos TouchPad on käytössä, voit poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla kulmaa. Jos TouchPad on pois käytöstä, voit ottaa sen käyttöön kaksoisnapauttamalla kulmaa.

##HelpTopicID=341
Tämän ruudun valitseminen ottaa kaksoisnapautuksen ja tämän toiminnon käyttöön. Valinnan poistaminen tästä ruudusta poistaa kaksoisnapautuksen ja tämän toiminnon käyttöön.

##HelpTopicID=342
Voit ottaa pysty- ja vaakasuuntaisen vierityksen käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun.
Voit siirtää valittua kohdetta tai ikkunaa pystysuunnassa siirtämällä sormeasi ylös tai alas TouchPadin pinnalla.
Voit siirtää valittua kohdetta tai ikkunaa vaakasuunnassa siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle TouchPadin pinnalla.

##HelpTopicID=343
Voit ottaa pysty -ja vaakasuuntaisen vierityksen käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun.
Voit siirtää valittua kohdetta tai ikkunaa pystysuunnassa siirtämällä kahta sormea ylös tai alas TouchPadin pinnalla.
Voit siirtää valittua kohdetta tai ikkunaa vaakasuunnassa siirtämällä kahta sormea vasemmalle tai oikealle TouchPadin pinnalla.

##HelpTopicID=344
Jos kahden sormen kaksoisnapaus on otettu käyttöön, voit käynnistää valitsemasi sovelluksen napauttamalla TouchPadia™ kahdesti kahdella sormella. (Varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.) Voit valita käynnistettävän sovelluksen napsauttamalla Määritä-painiketta.

Kahden sormen kaksoisnapautuksen ottaminen käyttöön:

1.	Varmista, että Ota napautus käyttöön on valittu Napautus -sivulla.
2.	Valitse edellä näkyvä Ota kahden sormen napsautus käyttöön -valintaruutu.

##HelpTopicID=345
Kosketuslevyn poistaminen käytöstä
Jos et halua käyttää kosketuslevyä, voit poistaa sen käytöstä. Kaksoisnapsauta kosketuslevyn vasenta yläkulmaa. Tehtäväpalkissa näkyvä kosketuslevyn kuvake muuttuu sen merkiksi, että kosketuslevy ei ole käytössä.
Voit palauttaa kosketuslevyn takaisin käyttöön kaksoisnapsauttamalla vasenta yläkulmaa uudelleen. Tehtäväpalkissa näkyvä kuvake palautuu normaaliksi.

##HelpTopicID=346
TouchPadin poistaminen käytöstä -vaihtoehto pitää kosketuslevyn poissa käytöstä, kunnes se otetaan takaisin käyttöön kaksoisnapsauttamalla vasenta yläkulmaa.

##HelpTopicID=347
TouchPadin poistaminen käytöstä yhden istunnon ajaksi -vaihtoehto pitää kosketuslevyn poissa käytöstä nykyisen istunnon ajan. Kosketuslevy palautuu automaattisesti käyttöön, kun käytät sitä seuraavalla sisäänkirjautumiskerralla.

##HelpTopicID=348
Herkkyys
Herkkyys -asetusten avulla voit mukauttaa Scroll Sensorin reagointia kosketukseen.

##HelpTopicID=349
EdgeMotion™ ohjaa myös vierittämistä. Voit käyttää EdgeMotion™-toimintoa vierittämisen aikana valitsemalla Vieritys-valikon Ota käyttöön reunaliike vieritettäessä -kohdasta Vieritys yhden sormen avulla- tai Vieritys kahden sormen avulla -vaihtoehdon.

##HelpTopicID=350
Tämä suodatin auttaa ennakoimaan, milloin käytät yhdellä sormella vierittämisen aluetta tarkoituksella. Jos huomaat vierittämisen käynnistyvän vahingossa, ota tämä suodatin käyttöön.

##HelpTopicID=351
Tämä suodatin auttaa ennakoimaan, milloin käytät puristuszoomausta, kahdella sormella vierittämistä, kiertämistä ja sovelluseleitä tarkoituksella.

Eleitä voi tehdä kosketuslevyn varjostetulla alueella. Voit säätää tämän alueen kokoa vetämällä mustia koonmuutoskahvoja.

Jos ele osuu muulle kuin merkitylle alueella, elettä ei oteta huomioon. Jos huomaat puristuszoomaamisen, vierittämisen kahdella sormella tai kiertämisen käynnistyvän vahingossa, ota tämä suodatin käyttöön.

##HelpTopicID=352
MultiFinger-eleet
MultiFinger-eleet toimivat oikopolkuina usein käytettyihin sovelluksiin ja toimintoihin. Näiden eleiden vaikutus tietokoneeseen voi vaihdella sovelluskohtaisesti. Saat tietoja yksittäisten eleiden toiminnasta niiden ohjeesta.

##HelpTopicID=353
Vieritys kahden sormen avulla
Vierittäessäsi kahdella sormella voit vierittää vaaka- tai pystysuuntaan missä tahansa kosketuslevyn pinnalla. Aseta kaksi sormea kosketuslevylle ja siirrä niitä haluamaasi suuntaan. Voit vierittää, vaikka sormet eivät olisi vieritysalueella.

Kahdella sormella vierittäminen näytetään opetusohjelmassa. Varmista, että sormet ovat hieman erossa toisistaan. Voit lopettaa vierityksen nostamalla molemmat sormet kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=354
Ota pystyvieritys käyttöön
Voit ottaa pystysuuntaisen vierityksen käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun. Voit vierittää valittua ikkunaa tai kohdetta pystysuunnassa siirtämällä kahta sormea kosketuslevyllä ylös tai alas.

##HelpTopicID=355
Ota vaakavieritys käyttöön
Voit ottaa virtuaalisen vaakavierityksen käyttöön ikkunoissa, joissa on vaakasuuntaiset vierityspalkit. Voit vierittää valitussa ikkunassa tai kohteessa vaakasuunnassa siirtämällä sormeasi kosketuslevyn alalaidassa vaakasuunnassa.

##HelpTopicID=356
Ota EdgeMotion™ käyttöön vierityksen aikana
Jos haluat vierityksen jatkuvan sormesi tultua kosketuslevyn reunaan, valitse tämä valintaruutu. Voit lopettaa vierityksen nostamalla sormesi kosketuslevystä.

##HelpTopicID=357
Ota Coasting käyttöön
Coasting-toiminto auttaa vierittämään pitkiä asiakirjoja helposti. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat vierityksen jatkuvan, vaikka nostat sormesi kosketuslevyltä. Voit käyttää Coasting-toimintoa siirtämällä sormeasi ja nostamalla sitä yhdellä tasaisella liikkeellä. Voit lopettaa Coasting-toiminnon asettamalla sormesi jälleen kosketuslevylle.

##HelpTopicID=358
Harjoittele
Voit opetella vierittämistä helpon sokkelotehtävän avulla napsauttamalla Harjoittelu-painiketta.

Tutustu sokkkeloon ennen aloittamista, jotta löydät sisäänmeno- ja ulostulokohdat. Koko sokkeloa ei voi nähdä, koska se on suurempi kuin ikkuna, jossa se näkyy. Voit siirtää sokkelon näkymää vierittämällä. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja vieritä sokkelon koon muuttamiseksi.

Sokkelon vasemmassa yläkulmassa näkyy keltainen piste sokkelon sisäänmenon merkiksi. Sokkelon oikealla puolella näkyvä sininen piste merkitsee ulostulokohtaa.

Vierittämisen harjoitteleminen:

1.	Voit aloittaa napsauttamalla keltaisen pisteen punaista neliötä.
2.	Kulje sokkelon läpi nuolinäppäimien avulla tai napsauttamalla kosketuslevyä.
3.	Voit siirtää sokkelon näkymää käyttämällä haluamaasi vieritysmenetelmää.
4.	Kun olet saavuttanut oikean alakulman sinisen pisteen, voit sulkea harjoitteluikkunan.

##HelpTopicID=359
Puristuszoomaus
Puristuszoomauksesta on hyötyä monissa tilanteissa. Puristuszoomaaminen toimii samalla tavalla kuin selauspyörä Windows-ohjelmissa, jotka tukevat Ctrl-näppäimen pitämistä painettuna, kun selauspyörää käytetään.

Voit ottaa puristuszoomaamisen käyttöön valitsemalla Puristuszoomaus-vaihtoehdon. Tämä ele esitellään opetusohjelmassa. Saat parhaat tulokset käyttämällä sormenpäitäsi.

##HelpTopicID=360
Zoomausnopeus
Voit säätää ikkunan zoomausnopeutta puristuszoomattaessa zoomausnopeussäätimen avulla.

Voit zoomata hitaammin siirtämällä säädintä Hidas-asentoa kohti.
Voit zoomata nopeammin siirtämällä säädintä Nopea-asentoa kohti.

##HelpTopicID=361
Ota Pivot Rotate käyttöön
Kun tämä ruutu on valittu, voit kiertää kohteita, kuten valokuvia, 90 astetta kerrallaan.

Tämä ele esitellään opetusohjelmassa. Varmista, että sormien välinen etäisyys pysyy samana tämän eleen aikana.

##HelpTopicID=362
Oikean kulman nivel
Vot käyttää kosketuslevyn oikean alakulman kallistuskiertämistoimintoa valitsemalla Right Corner Pivot (Oikean kulman nivel) -valintaruudun. Tämä voi olla mukavampaa, jos tämä ele tehdään vasemmalla kädellä.

##HelpTopicID=363
Ota ChiralRotate™ käyttöön
Valitsemalla tämän ruudun voit kiertää valittuja kohteita 90 astetta kerrallaan ChiralRotate™-eleen avulla. Huomaa, että ChiralRotate™ toimii vain sen kanssa yhteensopivissa ohjelmistoissa.

Tämän ChiralRotate™-eleen käyttäminen:

1.	Aseta yksi sormi kosketuslevyn vasemmalle kohdealueelle (alaosaan).
2.	Siirrä sormea alas- tai ylöspäin ja piirrä ympyrää. Voit kääntää kohdetta myötäpäivään piirtämällä ympyrää myötäpäivään. Voit kääntää kohdetta vastapäivään piirtämällä ympyrää vastapäivään.
3.	Voit palata osoitustilaan nostamalla sormesi kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=364
Kolmen sormen painallus
Kolmella sormella painaminen käynnistää tietyn sovelluksen, kun tämä ruutu on valittu. Voit valita käynnistyvät sovellukset napsauttamalla asetuspainiketta.

Kolmella sormella painaminen esitellään opetusohjelmassa. Kun teet tämän eleen, varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.

##HelpTopicID=365
Kosketusherkkyys
Kosketusherkkyys-säätimen avulla voit valita, kuinka voimakkaasti on painettava, jotta osoitin liikkuu tietyllä nopeudella. Jos osoitin liikkuu virheellisesti, yritä siirtää liukusäädintä kohti Raskas kosketus -kohtaa. Jos painamista ei tunnisteta, siirrä liukusäädintä kohti Kevyt kosketus -kohtaa.

##HelpTopicID=366
Vieritys
Vieritysominaisuudet auttavat ohjaamaan tietyn ikkunan vierityspalkkeja, joten osoitinta ei tarvitse siirtää pois työstä. Vieritysominaisuudet toimiivat useimmissa vieritettävissä ikkunoissa, kuten asiakirjoissa, laskentataulukoissa ja suurissa digitaalikuvissa.

##HelpTopicID=367
Ota käyttöön vieritys taaksepäin
Tällä toiminnolla voidaan muuttaa yleistä vierittämistä. Tavallinen vieritys siirtää vierityspalkkia sormen liikkeen suuntaan. Käänteinen vieritys siirtää asiakirjaa tai kohdetta sormen liikkeen suuntaan.

##HelpTopicID=368
Ota ChiralScrolling käyttöön
Tämä mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ChiralScrolling käyttöön -valintaruudun.

ChiralScrolling-vierittäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin™ oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on TouchPadin™ alalaidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun ChiralScrolling on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin™ pinnalla. Huomio: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.
3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=369
Ota EdgeMotion™ käyttöön vierityksen aikana
Jos haluat vierityksen jatkuvan sormesi tultua kosketuslevyn reunaan, valitse tämä valintaruutu.

##HelpTopicID=370
Vieritysalue
Vieritysaluekaavio esittää kosketuslevyn pintaa. Ristillä merkity alue osoittaa kosketuslevyn pinnan vieritysalueet.

Kun asetat sormesi kosketuslevylle, sen kaavion reunaan tulee nuoli osoittamaan sormesi sijaintia. Jos sormesi on kosketuslevyn aktiivisella vieritysalueella, kuvan vastaavan vieritysalueen väri muuttuu.

Voit suurentaa tai pienentää vieritysalueita vetämällä ristillä merkityn alueen reunassa näkyviä pieniä mustia neliöitä. Jos selaamisen aloittaminen on vaikeaa, yritä suurentaa selaamisaluetta siirtämällä ristillä merkityn alueen kulmia sisäänpäin. Jos selaaminen alkaa liian helposti, yritä pienentää vieritysaluetta.

Jos vieritysalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että pysty- ja vaakavieritys on käytössä.

##HelpTopicID=371
Kiertäminen
Kiertämistoiminto on kätevä tapa kiertää valokuvia ja muita kohteita.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck™ estää käyttämästä kosketuslevyä vahingossa. PalmCheck™ saa kosketuslevyn tunnistaman kämmenen painalluksen tai kosketuksen, kun kirjoitat näppäimistön avulla. Tällöin kosketus jätetään ottamatta huomioon. Tämä auttaa estämään tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsauttamisia.

##HelpTopicID=373
PalmCheck™-herkkyys
PalmCheck™-herkkyyttä voi säätää kirjoitus- ja osoitustottumustesi mukaisesti.

Jos osoitin liikkuu tai napsautuksia tulee tahattomasti, kasvata PalmCheck™-asetusta siirtämällä säädintä oikealle kohti Enintään-asetusta.

Jos kosketuslevy ohjaa osoitinta liian jäykästi tai napsauttaminen ei aina toimi, vähennä PalmCheck™-asetusta siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Pois-asetusta. Liikkeita tai napsautuksia voi jäädä rekisteröimättä, jos liukusäädin on punaisella alueella.

##HelpTopicID=374
Momentum™
Momentum-ominaisuus toimii tasaisen nopeasti kuin pallohiiri. Voit siirtää osoittimen näytön toiseen laitaan viemällä sormen nopeasti TouchPadin™ pinnalle. Momentum vähentää osoittimen pitkiä matkoja siirtämisestä aiheutuvaa väsymystä. Se toimii tasaisen luonnollisesti kuin pallohiiri. Momentum on oikea valinta reaaliaikaisiin strategiapeleihin (RTS), ensimmäisen persoonan ampumispeleihin (FPS) ja roolipeleihin (RPG).

##HelpTopicID=375
Liukuetäisyys
Liukuetäisyys-säätimen avulla voit valita, kuinka pitkälle osoitin siirtyy, kun kosketuslevyä sipaistaan hiirellä. Voit pysäyttää osoittimen asettamaalla sormesi kosketuslevylle tai napsauttamalla sitä kerran.

Voit kasvattaa liukumisetäisyyttä viemällä liukusäädintä kohti Pitkä-asentoa tai lyhentää sitä viemällä kohti Lyhyt-asentoa.

Ota käyttöön ponnahtaminen näytön reunasta
Jos haluat pitää osoittimen tietokoneen näytön reunojen sisäpuolella, valitse tämä valintaruutu. Pongahtamnen näytön reunasta helpottaa valikon vaihtoehtojen valitsemista ja näytön ikkunan reunojen lähellä sijaitsevien säätimien käyttämistä.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
EdgeMotion™ helpottaa osoittimen siirtämistä pitkälle. Kun sormesi tulee kosketuslevyn reunaan, osoitin jatkaa liikettä samaan suuntaan, kunnes nostat sormen irti kosketuslevystä.

EdgeMotion™ ohjaa myös vierittämistä. Voit käyttää EdgeMotion™-toimintoa vierittäessäsi valitsemalla Vieritys-kohdasta Ota reunaliike käyttöön vieritettäessä -valintaruudun.

##HelpTopicID=377
Reunaliikkeen alue
Asetusikkunan EdgeMotion™-alue-kaavio kuvaa kosketuslevyn pintaa. Ristillä merkity alue osoittaa kosketuslevyn pinnan EdgeMotion™-alueet.

Kun asetat sormesi kosketuslevylle, EdgeMotion™-alueen reunaan tulee nuolia osoittamaan sormesi sijaintia. Jos sormesi on kosketuslevyn EdgeMotion™-alueella, vastaavan EdgeMotion™-alueen väri muuttuu yhtenäiseksi.

Voit suurentaa tai pienentää EdgeMotion™-alueita vetämällä ristillä merkityn alueen reunassa näkyviä pieniä mustia neliöitä. Jos EdgeMotion™-toiminnon aloittaminen on vaikeaa, yritä suurentaa EdgeMotion™-aluetta siirtämällä ristillä merkityn alueen reunoja sisäänpäin. Jos EdgeMotion™-toiminto käynnistyy liian helposti, yritä pienentää EdgeMotion™-aluetta.

##HelpTopicID=378
Säädä nopeutta sormea painamalla
Kun tämä vaihtoehto on valittu, EdgeMotion™-nopeus määräytyy sen mukaan, kuinka voimakkaasti painat kosketuslevyä sormellasi. Vieritysopeus lisääntyy, kun painat kovempaa.

Kiinteä nopeus
Kun tämä vaihtoehto on valittu, osoitin liikkuu aina tietyllä vakionopeudella, kun sormi on EdgeMotion™-alueella.

##HelpTopicID=379
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöominaisuudet auttavaat valitsemaan, kuinka osoitin reagoi osoittamiseen. Esimerkiksi osoitin voidaan pitää tietyssä ikkunassa, liikettä voidaan hidastaa tai osoittimen liikkeen suuntaa voidaan rajoittaa.

##HelpTopicID=380
Ota tahmeat reunat käyttöön
Tämän vaihtoehdon avulla voit rajoittaa osoittimen jäämään aktiiviseen ikkunaan. Jos yrität siirtää osoittimen ikkunan ulkopuolelle ensimmäisen kerran, se pysähtyy ikkunan reunaa. Jos yrität toisen kerran, osoitin poistuu ikkunasta vapaasti.

Osoittimen pysäyttäminen ikkunan reunaan helpottaa ikkunan reunojen lähellä sijaitsevien säätimien käyttämistä. Jos esimerkiksi suljet ikkunan tai muutat sen kokoa, voit siirtää osoitinta nopeasti Sulje-painikkeen suuntaan tai ikkunan reunaan, ja osoitin pysähtyy tarkalleen reunaan.

##HelpTopicID=381
Ota hidas liike käyttöön
Jos tämä toiminto on käytössä, voit hidastaa osoittimen nopeutta osoitustarkkuuden lisäämiseksi.

##HelpTopicID=382
Ota rajoittunut liike käyttöön
Tämä ominaisuus mahdollistaa osoittimen siirtämisen vain pysty- tai vaakasuunnassa. Tämä toiminto on hyödyllinen käytettäessä piirtämisohjelmaa.

##HelpTopicID=383
Napauttaminen
Kun tämä valintaruutu on valittu, napsauttaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista. Jos poistat valinnan tästä valintaruudusta, napsauttaminen onnistuu vain kosketuslevyn painikkeiden avulla.

Napauttaminen merkitsee kosketuslevyn koskettamista nopeasti ja sormesi nostamista pois sen pinnalta. Kevyt nopea napautus toimii parhaiten. Erittäin voimakas tai hidas napautus toimii huonommin. Yksi napauttaminen vastaa hiiren painikkeen napsauttamista kerran. Kaksi nopeasti toisiaan seuraavaa napautusta vastaavat kaksoisnapsauttamista.

##HelpTopicID=384
Lukitut vedot
Kun tämä ominaisuus on valittu, kohteita voidaan vetää pitkiä matkoja näytön poikki käyttämällä useita sormien liikkeitä. Kun vetämisen lukitus on valittu, vetäminen jatkuu, kun nostat sormesi kosketuslevyltä. Voit lopettaa vetämisen ja pudottaa kohteen napsauttamalla kosketuslevyä uudelleen.

##HelpTopicID=385
Ota napsautusvyöhykkeet käyttöön
Kun tämä valintaruutu on valittu, voit määrittää tietyn toiminnon tai pikakuvakkeen kaikkiin kosketuslevyn kulmiin. Kun napsautat jotan napautusaluetta kerran, tietty toiminto tehdään. Tämä säästä aikaa ja napsautuksia.

##HelpTopicID=386
Määritä
Valitse toiminto luetteloruudusta. Se yhdistetään napautusalueeseen. Monet toiminnot eivät vaadi lisämäärityksiä. Jos tarvitaan lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön. Näet toiminnon asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.
Napautusalueisiin voidaan yhdistää useita toimintoja. Käytetävissä voi olla lisätoimintoja, jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen lisäohjelma kosketuslevyä varten. Jos luetteloruudun vaihtoehdot näkyvät harmaina eikä niitä voi valita, varmista, että Ota napautusalueet käyttöön -ruutu on valittu.

##HelpTopicID=387
Painikkeet
Tämän osoituslaitteen painikkeet toimivat oletusarvoisesti kuin hiiren painikkeet. Jos tätä ruutua ei ole valittu, painikkeet on poistettu käytöstä, joten niiden painamisella ei ole vaikutusta. Voit napauttaa vain napsauttamalla osoitinlaitetta.

Voit myös määrittää toisen toiminnon, kun painat painiketta. Voit esimerkiksi määrittää kakkospainikkeen avaamaan tietyn Web-sivun oletusselaimessa. Kun napsautat osoitinlaitteen kakkospainiketa, selain käynnistyy automaattisesti ja tuo näkyviin tietyn Web-sivun.

##HelpTopicID=388
Painiketoiminto
Voit valita painikkeelle toiminnon avattavasta valikosta. Valittu toiminto tehdään aina painaessasi painiketta.

##HelpTopicID=389
Ominaisuudet-ikkunan käyttäminen
Voit mukauttaa osoituslaitteesi asetukset tässä Ominaisuudet-ikkunassa. Voit käyttää mukautettavia ominaisuuksia valikkopuun avulla. Näet vaihtoehdot napsauttamalla ominaisuuden vieressä näkyvää nuolta.

Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa ominaisuuden käyttöön valitsemalla ruudun tai poistaa sen käytöstä poistamalla valinnan.

Asetukset
Jos ominaisuuden valitseminen tuo näkyviin ominaisuuskuvakkeen, joka korostetaan, kun viet osoittimen sen kohdalle, voit mukauttaa ominaisuuden asetuksia kaksoisnapsauttamalla tämän ominaisuuden nimeä. Jos asetuskuvaketta ei voi napsauttaa, varmista, että ominaisuuden valintaruutu ja mahdolliset ylätason valintaruudut on valittu.

Ohje
Saat tämän näkyviin ohjeita napsauttamalla kysymysmerkkikuvaketta tai Ohje-painiketta.

Sulje-painike
Voit sulkea ikkunan napsauttamalla asetusikkunan Sulje-painiketta. Muutokset tulevat voimaan pysyvästi, kun napsautat Ominaisuudet-ikkunan Käytä - tai OK -painiketta.

Oletukset-painike
Ominaisuudet-ikkunan Oletukset-painike palauttaa kaikki kosketuslevyn asetukset tehdasasetuksiksi.

Asetukset-ikkunan Oletukset-painike palauttaa kaikki nykyisen ikkunan asetukset tehdasasetuksiksi. Muutokset tulevat voimaan pysyvästi, kun napsautat Ominaisuudet-ikkunan Käytä - tai OK -painiketta.

OK-painike
OK-painike tallentaa muutokset ja sulkee Ominaisuudet-ikkunan.

Peruuta-painike
Peruuta-painike sulkee Ominaisuudet-ikkunan muutoksia tallentamatta.

Käytä-painike
Käytä-painike tallentaa muutokset mutta jättää Ominaisuudet-ikkunan avoimeksi, jotta voit jatkaa muutosten tekemistä.

##HelpTopicID=390
Vieritysnopeus
Vieritysnopeuden säädin säätää vieritysnopeutta. Voit nopeuttaa vierittämistä vetämällä säädintä oikealle.

##HelpTopicID=391
Osoittaminen
Osoittaminen-asetussivulla voit määrittää, kuinka osoitin reagoi osoittaessasi ja valitessasi.

##HelpTopicID=392
Kosketusherkkyys
Kosketusherkkyys-säätimen avulla voit valita, kuinka voimakkaasti kosketuslevyä on painettava, jotta se reagoi.

Jos osoitin liikkuu tai napsahtelee itsestään tai käytät tietokonetta kosteassa ilmassa, vähennä herkkyyttä siirtämällä säädintä kohti Raskas kosketus -asetusta.

Jos kosketuslevyä on painettava kovaa tai jos se ei aina reagoi napsautuksiin, lisää herkkyyttä siirtämällä säädintä kohti Kevyt kosketus -asetusta.

##HelpTopicID=393
Napsautusvyöhykkeet
Napautusaluekaavio esittää kosketuslevyn pintaa. Ristillä merkitty alue osoittaa kosketuslevyn pinnan napautusalueet. Kun asetat sormesi kosketuslevylle, sen kaavion reunaan tulee nuoli osoittamaan sormesi sijaintia. Jos sormesi on kosketuslevyn napautusalueella, vastaavan napautusalueen väri muuttuu yhtenäiseksi.

Voit suurentaa tai pienentää napautysalueita vetämällä ristillä merkityn alueen reunassa näkyviä pieniä mustia neliöitä. Jos napautusalue-toiminnon aloittaminen on hankalaa, suurenna napautussaluetta. Jos napautusaluetoiminto käynnistyy liian helposti, pienennä napautusaluetta.

Jos napautusalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että Ota napautusalueet käyttöön -ruutu on valittu.

##HelpTopicID=394
Valitse painamalla
Valitse painamalla -ominaisuus mahdollisaa hiiren napsauttamista vastaavan toiminnon käyttämisen napauttamalla ja painamalla.

Osoitinsauvan kärjen napauttaminen tai painaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista Napauttaminen voi sujua nopeammin ja helpommin kuin hiiren painikkeen käyttäminen.

Napauttaminen merkitsee osoitinsauvan koskettamista nopeasti ja sormesi nostamista pois sen pinnalta. Kevyt nopea napautus toimii parhaiten. Erittäin voimakas tai hidas napautus toimii huonommin. Yksi napauttaminen vastaa hiiren painikkeen napsauttamista kerran. Kaksi nopeasti toisiaan seuraavaa napautusta vastaavat kaksoisnapsauttamista.

Painaminen merkitsee osoitinsauvan kärjen painamista alaspäin nopeasti sormella. Kevyt määrätietoinen painallus toimii parhaiten. Painamalla suoraan alaspäin voit jäljitellä hiiren painikkeen napsauttamista ja pitämistä painettuna. Paina suoraan alaspäin ja sivulle. Tämä vastaa napsauttamista ja vetämistä. Lopeta painaminen, kun haluat vapauttaa hiiren painikkeen.

Voit napsauttaa myös painikkeiden avulla. Jos poistat valinnan tästä ruudusta, voit napsauttaa vain käyttämällä painikkeita.

##HelpTopicID=395
Valitseminen vain painamalla
Jos tämä vaihtoehto on valittu, osoitinsauvan kärjen painaminen valitsee kohteen, mutta sitä ei avata eikä siirretä.

Valitsminen ja vetäminen painamalla
Jos tämä vaihtoehto on valittu, osoitinsauvan kärjen painaminen valitsee kohteen ja pitää sen valittuna, jotta voit siirtää sitä osoitinsauvalla. Se vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista ja pitämistä painettuna.

##HelpTopicID=396
Valitse painamalla vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista
Jos tämä vaihtoehto valitaan, osoitinsauvan painaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista.

Valitse painamalla vastaa hiiren kakkospainikkeen napsauttamista
Jos tämä vaihtoehto valitaan, osoitinsauvan painaminen vastaa hiiren kakkospainikkeen napsauttamista.

##HelpTopicID=397
Tahti
Tahti-liukusäätimen avulla valitaan, kuinka nopeasti osoitinsauvaa on painettava, jotta se tulkitaan valitsemiseksi painamalla. Säädä Tahti-liukusäädintä, kunnes painaminen tunnistetaan oikein. Jos painamista ei tunnisteta, siirrä liukusäädintä kohti Nopea-asentoa. Jos painaminen tunnistetaan liian herkästi, siirrä liukusäädintä kohti Hidas-asentoa.

##HelpTopicID=398
Kosketusherkkyys
Herkkyysasetusten avulla voit säätää, kuinka paljon osoitinsauvaa on painettava, jotta osoitin liikkuu tietyllä nopeudella.

##HelpTopicID=399
Kolmen sormen sipaisu
Kolmen sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia valokuvienkatseluikkunassa. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla kolmella sormella. Voit ottaa kolmella sormella sipaisun käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun.

Kolmella sormella sipaisu esitellään opetusohjelmassa. Kun teet tämän eleen, varmista, että sormet ovat hieman erossa toisistaan.

##HelpTopicID=400
Kolmen sormen sipaisu vaakasuuntaan
Jos siirrät sormiasi vaakasuunnassa oikealle tai vasemmalle, valokuva- tai selainikkunaa vieritetään eteen- tai taaksepäin.

##HelpTopicID=401
Kolmen sormen sipaisu pystysuuntaan
Voit ottaa kuvaesitystilan käyttöön siirtämällä sormiasi ylöspäin. Voit poistaa kuvaesitystilan käytöstä siirtämällä sormiasi alaspäin.

##HelpTopicID=402
Voit säätää EdgeMotion™-nopeutta liukusäätimellä. Voit lisätä nopeutta siirtämällä liukusäädintä kohti Nopea-asentoa ja hidastaa nopeutta siirtämällä liukusäädintä kohti Hidas-asentoa.

##HelpTopicID=403
Kun hidastus on käytössä, valitse luetteloruudusta näppäin, joka aloittaa hidastuksen. Voit käyttää hidastusta pitämällä tiettyä näppäintä painettuna siirtäessäsi osoitinta.

##HelpTopicID=404
Kun hidastus tai rajoitettu liike on käytössä, valitse luetteloruudusta näppäin, joka aloittaa hidastuksen. Voit käyttää liikkeen rajoittamista pitämällä tiettyä näppäintä painettuna siirtäessäsi osoitinta. Osoittimen alkuperäinen suunta määrittää, mihin suuntaan osoitin liikkuu, kun sormesi on kosketuslevyllä.

##HelpTopicID=405
Peitä-ele
Tämä ele tyhjentää työpöydän pienetämällä kaikki avoimet ikkunat. Tämän eleen toistaminen palauttaa ikkunat ennalleen.

Peitä-eleen käyttäminen

1.	Aseta neljä sormea kosketuslevylle siten, että suurin osa siitä peittyy.
2.	Pidä sormiasi paikallaan, kunnes ikkunat on pienennetty tai palautettu ennalleen.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™.

##HelpTopicID=406
Smart Check -asetukset voivat auttaa vähentämään TouchPadin™ epätoivottua käyttäytymistä. Saat lisätietoja napsauttamalla ominaisuuksia.

##HelpTopicID=407
ClickPadin painaminen vaikuttaa samoin kuin ykkös-, keski- tai kakkospainikkeen napsauttaminen.

Yhdellä sormella painaminen vaikuttaa oletusarvoisesti kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Kahdella sormella painaminen vaikuttaa kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Kolmella sormella painaminen vaikuttaa kuten keskipainikkeen napsauttaminen. Valitse kahdella sormella napsauttaminen ja kolmella sormella napsauttaminen näiden ominaisuuksien määrittämiseksi.

##HelpTopicID=408
Voit napsauttaa yhdellä sormella painamalla ClickPadin pintaa, kunnes tunnet sen painuvan alaspäin. Yhdellä sormella napsauttaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen napsauttamista.

##HelpTopicID=409
ClickPadin oikean alakulman napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren kakkospainikkeen napsauttamista.

Kulman napsauttamisen yhdellä sormella vaikutukset voidaan määrittää. Voit määrittää toiminnon valitsemalla sen luettelosta.

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin.

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

Napsauta ClickPadin vasenta alaosaa, jos käytät vasenkätisten asetuksia.

##HelpTopicID=410
Voit säätää Coasting-etöisyyden liukusäätimellä. Voit vierittää kauemmas siirtämällä säädintä Maksimi-asentoa kohti. Voit vierittää lähemmäs siirtämällä säädintä Minimi-asentoa kohti. Jos liukusäädin ei liiku, varmista, että Coasting on otettu käyttöön.

##HelpTopicID=411
Selaus yhden sormen avulla
Voit vierittää pystysuunnassa.

Napsauta vieritettävää ikkunaa tai kohdetta. Voit vierittää pystysuunnassa siirtämällä sormeasi ylös tai alas kosketuslevyn oikeassa reunassa.

Jos vieritys ei toimi, varmista, että oikea valintaruutu on valittu ja että ikkunaa tai napsautettua kohdetta voi vierittää. Jos ongelmat jatkuvat, tarkista Vieritysalue -asetus.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling
ChiralScrolling™ mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota ChiralScrolling käyttöön -vaihtoehdon.

ChiralScrolling-vierittäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin oikeassa laidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun ChiralScrolling on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin pinnalla.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.

3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=413
Kosketuslevyn pinta näkyy edellisessä kuvassa. Ristillä merkity alue osoittaa kosketuslevyn pinnan vieritysalueet.

Kun asetat sormesi kosketuslevylle, sen kaavion reunaan tulee nuoli osoittamaan sormesi sijaintia. Jos sormesi on kosketuslevyn aktiivisella vieritysalueella, kuvan vastaavan vieritysalueen väri muuttuu. Voit suurentaa tai pienentää vieritysalueita vetämällä ristillä merkityn alueen reunassa näkyviä pieniä mustia neliöitä.

Jos selaamisen aloittaminen on vaikeaa, yritä suurentaa selaamisaluetta siirtämällä ristillä merkityn alueen kulmia sisäänpäin. Jos selaaminen alkaa liian helposti, yritä pienentää vieritysaluetta.

Jos vieritysalueet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että vieritys on käytössä.

Vierityksen ottaminen käyttöön:

1.	Valitse vasemmalla näkyvästä valikkopuusta Vieritys-vaihtoehto
2.	Valitse haluamasi vieritys menetelmä ja ota käyttöön pysty-vieritys.

##HelpTopicID=414
Painikkeet
Tämän osoituslaitteen painikkeet toimivat oletusarvoisesti kuin hiiren painikkeet. 

Voit myös määrittää toisen toiminnon, kun painat painiketta. Voit esimerkiksi määrittää kakkospainikkeen avaamaan tietyn Web-sivun oletusselaimessa. Kun napsautat osoitinlaitteen kakkospainiketa, selain käynnistyy automaattisesti ja tuo näkyviin tietyn Web-sivun.

##HelpTopicID=415
Kehittyneet suodattimet
Kehittyneet vahingossa käyttämistä ehkäisevät suodattimet edellyttävät, että osoittaminen ja napauttaminen aloitetaan aloitusalueelta. Tämä vähentää osoittimen siirtämistä ja napauttamista vahingossa. Suorakaiteen muotoinen aloitusalue sijaitsee TouchPadin™ keskellä. Aloitusaluetta voi säätää napsauttamalla valikkopuussa Aloitusalueen koko -kohtaa. Voit säätää suodattimen aktivoitumista valitsemalla valikkopuusta Suodattimen aktivoitumisaika -kohdan

Rajoita osoittaminen tiettyyn alueeseen
Kun tämä asetus on käytössä, sormen tulee olla aloitusalueella, jotta sormen liike vaikuttaa osoittimeen. TouchPadin™ koskettamista ei oteta huomioon, jos sormesi ei ole aloitusalueella. Kun osoittimen liikuttaminen on otettu käyttöön, TouchPad™ toimii normaalisti, kunnes TouchPad™ poistetaan käytöstä tietyn ajan kuluttua. Voit säätää suodattimen aktivoitumista valitsemalla valikkopuusta Suodattimen aktivoitumisaika -kohdan

Rajoita napauttaminen tiettyyn alueeseen
Kun tämä asetus on käytössä, on napautettava aloitusaluetta. Napauttamista sen ulkopuolelle ei oteta huomioon. Tämä suodatin on käytössä, kun TouchPad™ on ollut tietyn ajan käyttämättä. Voit säätää suodattimen aktivoitumista valitsemalla valikkopuusta Suodattimen aktivoitumisaika -kohdan

##HelpTopicID=416
Voit säätää kehittyneiden suodattimien aktivoitumista Suodattimen aktivointiaika -liukusäätimen avulla. Voit pidentää aikaa, jonka kuluttua kehittyneet suodattimet aktivoituvat, siirtämllä liukusäädintä kohti 5 sekuntia. Voit lyhentää aikaa, jonka kuluttua kehittyneet suodattimet aktivoituvat, siirtämllä liukusäädintä kohti 0 sekuntia.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-Enhanced
Voit vähentää TouchPadin™ epätoivottua toimintaa Vahingossa tapahtuvan kosketuksen jättäminen huomiotta -asetusten avulla. Lisätietoja on asetuksissa.

##HelpTopicID=418
PalmCheck™ estää käyttämästä kosketuslevyä vahingossa. PalmCheck™ saa TouchPadin™ tunnistaman kämmenen painalluksen tai kosketuksen, kun kirjoitat näppäimistön avulla. Tämä auttaa estämään tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsauttamisia.

Jos osoitin liikkuu tai napsautuksia tulee tahattomasti, kasvata PalmCheck™-asetusta siirtämällä säädintä oikealle kohti Maksimi-asetusta. Jos kosketuslevy ohjaa osoitinta liian jäykästi tai napsauttaminen ei aina toimi, vähennä PalmCheck™-asetusta siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Pois-asetusta. Liikkeitä tai napsautuksia voi jäädä rekisteröimättä, jos liukusäädin on lähellä Maksimi-asetusta.

##HelpTopicID=419
ClickPadin oikean alakulman napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren kakkospainikkeen napsauttamista.

Kulman napsauttamisen yhdellä sormella vaikutukset voidaan määrittää. Voit määrittää toiminnon valitsemalla sen luettelosta.

Jotkin toiminnot edellyttävät lisämäärityksiä. Jos tarvitset lisätietoja, Määritä-painike tulee käyttöön tai valintaikkuna tulee näkyviin.

Näet asetukset ja voit muuttaa niitä napsauttamalla Määritä-painiketta.

Napsauta ClickPadin vasenta alaosaa, jos käytät vasenkätisten asetuksia.

##HelpTopicID=420
SmartSense on Synapticsin kehittyneissä kuvantunnistimissa käytetty vahingossa tapahtuvien kosketusten tunnistamistekniikka. Nämä asetukset voivat auttaa vähentämään TouchPadin™ epätoivottua käyttäytymistä. Lisätietoja on asetuksissa.

##HelpTopicID=421
SmartSense suojaa vahingossa tapahtuvalta kosketukselta TouchPadia™ käytettäessä. SmartSense saa TouchPadin™ tunnistaman kämmenen painalluksen tai kosketuksen, kun kirjoitat näppäimistön avulla. Tämä auttaa estämään tahattomia osoittimen liikkeitä tai napsauttamisia.

Jos osoitin liikkuu tai napsautuksia tulee tahattomasti, kasvata SmartSense-asetusta siirtämällä säädintä oikealle kohti Maksimi-asetusta. Jos kosketuslevy ohjaa osoitinta liian jäykästi tai napsauttaminen ei aina toimi, vähennä SmartSense-asetusta siirtämällä säädintä vasemmalle kohti Pois-asetusta. Liikkeitä tai napsautuksia voi jäädä rekisteröimättä, jos liukusäädin on lähellä Maksimi-asetusta.

##HelpTopicID=422
Ota inertia käyttöön
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit jatkaa vierittämistä, kun TouchPadia™ ei kosketa. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, voit ottaa käyttöön Coasting- tai Momentum-vierityksen.

##HelpTopicID=423
Ota Momentum-vieritys käyttöön
Kun tämä vaihtoehto on valittu, voit aloittaa vierityksen sipaisemalla. Vieritys jatkuu, vaikka et koske TouchPadia™.

##HelpTopicID=424
Voit säätää Momentum-etäisyyden liukusäätimellä. Voit vierittää kauemmas siirtämällä säädintä Maksimi-asentoa kohti. Voit vierittää lähemmäs siirtämällä säädintä Minimi-asentoa kohti.

##HelpTopicID=425
Ota neljän sormen pystysuuntainen sipaisu käyttöön
Kun tämä vaihtoehto on käytössä, työpöydällä näkyvät ikkunat pienennetään sipaistaessa neljällä sormella alas- tai ylöspäin.

Työpöydällä näkyvien ikkunoiden pienentäminen tai palauttaminen:

1.	Aseta neljä sormea TouchPadin™ ylä. tai alareunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti toista reunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™.
4.	Voit palauttaa työpöydällä näkyvät ikkunat toistamalla neljän sormen eleen.

##HelpTopicID=426
Jos tämä vaihtoehto valitaan, sormen liu'uttaminen nopeasti edestakaisin kosketuslevyllä palauttaa käytöstä poistetun laitteen takaisin käyttöön.

##HelpTopicID=427
Ympyrävieritys
Ympyrävieritys™ mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Ympyrävieritys käyttöön -vaihtoehdon.

Ympyrävieritys-vierittäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on TouchPadin alalaidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun Ympyrävieritys on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin pinnalla.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.

3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=428
Ota Ympyrävieritys käyttöön
Tämä mahdollistaa vierittämisen jatkuvasti yhdellä tasaisella ympyräliikkeellä. Vieritysnopeus määräytyy sormen nopeuden mukaan. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota Ympyrävieritys käyttöön -valintaruudun.

Ympyrävieritys-vierittäminen:

1.	Aseta yksi sormi kohdealueelle. Ylös tai alas vierittämisen kohdealue on TouchPadin™ oikeassa laidassa. Vasemmalle tai oikealle vierittämisen kohdealue on TouchPadin™ alalaidassa.
2.	Siirrä sormeasi suuntaan, johon haluat vierittää. Tee sormella ympyrä myötä- tai vastapäivään. Kun Ympyrävieritys on aloitettu, voit piirtää sormellasi ympyrää missä tahansa TouchPadin™ pinnalla. Huomio: Voit vaihtaa vierityssuuntaa vaihtamalla liikkeen suuntaa. Piirrä ympyrää vastakkaiseen suuntaan.
3.	Voit lopettaa vierityksen ja palata osoitustilaan nostamalla sormen kosketuslevyltä.

##HelpTopicID=429
Vierittäminen kahden sormen avulla 
Vierittäessäsi kahdella sormella voit vierittää vaaka- tai pystysuuntaan missä tahansa kosketuslevyn pinnalla. Aseta kaksi sormea kosketuslevylle ja siirrä niitä haluamaasi suuntaan.   Voit vierittää, vaikka sormet eivät olisi vieritysalueella.

Varmista, että sormet ovat hieman erossa toisistaan. Voit lopettaa vierityksen nostamalla molemmat sormet kosketuslevyltä. 

##HelpTopicID=430
Puristuszoomaus 
Puristuszoomauksesta on hyötyä monissa tilanteissa. Puristuszoomaaminen toimii samalla tavalla kuin selauspyörä Windows-ohjelmissa, jotka tukevat Ctrl-näppäimen pitämistä painettuna, kun selauspyörää käytetään. 

Voit ottaa puristuszoomaamisen käyttöön valitsemalla Puristuszoomaus-vaihtoehdon.  Saat parhaat tulokset käyttämällä sormenpäitäsi.

##HelpTopicID=431
Ota Pivot Rotate käyttöön
Kun tämä ruutu on valittu, voit kiertää kohteita, kuten valokuvia, 90 astetta kerrallaan. 

Varmista, että sormien välinen etäisyys pysyy samana tämän eleen aikana.

##HelpTopicID=432
Kolmen sormen painallus
Kolmella sormella painaminen käynnistää tietyn sovelluksen, kun tämä ruutu on valittu.  Voit valita käynnistyvät sovellukset napsauttamalla asetuspainiketta. 

Kun teet tämän eleen, varmista, että sormien väliin jää hieman tilaa.

##HelpTopicID=433
Kolmen sormen sipaisu 
Kolmen sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa.  Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia valokuvienkatseluikkunassa. Voit myös ottaa käyttöön kuvaesitystilan tai poistaa sen käytöstä sipaisemalla kolmella sormella.   Voit ottaa kolmella sormella sipaisun käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun.

Kun teet tämän eleen, varmista, että sormet ovat hieman erossa toisistaan.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Voit siirtää valittua kohdetta napsauttamalla ja vetämällä yhdellä sormella.

Yhdellä sormella napsauttaminen ja vetäminen:

1.	Korosta siirrettävä kohde osoittimen avulla. 
2.	Aseta yksi sormi ClickPadille. 
3.	Pidä ClickPadia painettuna. Vedä valittu kohde haluamaasi paikkaan.
4.	Nosta sormesi ClickPadilta, kun haluat vapauttaa vedettävän kohteen.

##HelpTopicID=437
Jos et ota ClickButtons-toimintoa käyttöön, ota fyysiset painikkeet käyttöön, jotta voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainiketta.

Kahdella sormella napsauttaminen ja vetäminen:

1.	Korosta siirrettävä kohde osoittimen avulla.
2.	Aseta kaksi sormea ClickPadille. 
3.	Pidä ClickPadia painettuna. Vedä valittu kohde haluamaasi paikkaan.
4.	Nosta sormesi ClickPadilta, kun haluat vapauttaa vedettävän kohteen.
##HelpTopicID=438
ClickPadin painaminen vaikuttaa samoin kuin ykkös-, keski- tai kakkospainikkeen napsauttaminen. 

Yhdellä sormella painaminen vaikuttaa oletusarvoisesti kuten ykköspainikkeen napsauttaminen. Kahdella sormella painaminen vaikuttaa kuten kakkospainikkeen napsauttaminen. Kolmella sormella painaminen vaikuttaa kuten keskipainikkeen napsauttaminen.

##HelpTopicID=439
Kolmen sormen sipaisu
Pysty- tai vaakasuora kolmen sormen sipaisu vaoihtaa sovellusten välillä sekä pienentää tai palauttaa työpöydän.

##HelpTopicID=440
Kolmen sormen pystysuuntainen sipaisu
Kun tämä vaihtoehto on käytössä, työpöydällä näkyvät ikkunat pienennetään tai palautetaan sipaistaessa kolmella sormella alaspäin. Sipaisu kolmella sormella ylöspäin avaa sovellustenvaihtotoiminnon.

Työpöydällä näkyvien ikkunoiden pienentäminen:

1.	Aseta kolme sormea TouchPadin™ yläreunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti alareunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 
4.	Voit palauttaa työpöydällä näkyvät ikkunat toistamalla eleen.

Aero 3D -sovellusvaihtajan avaaminen:

1.	Aseta kolme sormea TouchPadin™ alareunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti yläreunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta™. 
4.	Aero 3D -sovellusvaihtaja avautuu.
5.	Voit vaihtaa sovellusten välillä liikuttamalla 1-3 sormea vaakasuunnassa.
6.	Kun haluamasi sovellus korostetaan, voit vaihtaa siihen napauttamalla TouchPadia™.

##HelpTopicID=441
Painikkeet
Tämän osoituslaitteen painikkeet toimivat oletusarvoisesti kuin hiiren painikkeet. Jos tätä ruutua ei ole valittu, painikkeet on poistettu käytöstä, joten niiden painamisella ei ole vaikutusta. Voit napauttaa vain napsauttamalla osoitinlaitetta.

##HelpTopicID=442
Kahden sormen napautus
TouchPadin napauttaminen samanaikaisesti kahdella sormella vastaa hiiren kakkospainikkeen napsauttamista. Kun napautat kahdella sormella, sormien väliin tulee jäädä pieni rako.

##HelpTopicID=443
TrackPoint ja näppäimistö etusijalle
Jos TrackPoint näppäimistö asetetaan etusijalle, Touchpadin koskettamista ei tunnisteta heti TrackPointin tai näppäimistön käyttämisen jälkeen.

##HelpTopicID=444
Painikkeet
Voit säätää painikekohtaiset parametrit.

##HelpTopicID=445
Kakkospainikkeen alue
Voit säätää kakkospainikkeena käytettävän TouchPadin pinnan alueen kokoa.

##HelpTopicID=446
Kolmen sormen sipaisu 
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Ota kolmella sormella sipaisu käyttöön -vaihtoehdon.
Työpöydällä näkyvien ikkunoiden pienentäminen:
1.	Aseta kolme sormea TouchPadin yläreunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti alareunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta.
4.	Voit palauttaa työpöydällä näkyvät ikkunat toistamalla eleen.

Sovellusvaihtajan avaaminen:
1.	Aseta kolme sormea TouchPadin alareunan lähelle. Jätä sormien väliin vähän tilaa.
2.	Sipaise sormilla kohti yläreunaa suoralla tasaisella liikkeellä.
3.	Nosta sormet TouchPadilta.
4.	Sovellusvaihtaja avautuu.
5.	Voit selata sovelluksia siirtämällä kolmea sormea vaakasuunnassa. Kun haluamasi sovellus korostetaan, voit valita sen siirtämällä osoittimen sen kohdalle ja napauttamalla.

Kolmen sormen sipaisu vaakasuuntaan:
Voit siirtyä ylös ja alas asiakirjassa tai eteen- ja taaksepäin Windows Explorerissa sipaisemalla kolmella sormella. Voit siirtyä eteen- tai ylöspäin sipaisemalla kolmella sormella oikealle. Voit siirtyä taakse- tai alaspäin sipaisemalla kolmella sormella vasemmalle.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Smart Detector -ominaisuus estää siirtämästä osoitinta vahingossa. Voit ottaa osoittamisen käyttöön painamalla painiketta tai käyttämällä aktivointialuetta. Kun kirjoitat, osoittaminen on pois käytöstä, ellei se ala aktivointialueella.
Aktivointialue sijaitsee sijaitsee oletusarvoisesti TouchPadin keskellä yläosassa. Voit säätää aktiivisen alueen sijaintia napsauttamalla ja vetämällä ympyrää. Voit säätää aktiivisen alueen kokoa valitsemalla jonkin valmiista kokovaihtoehdoista tai valitsemalla Mukauta-vaihtoehdon ja valitsemalla koon liukusäätimen avulla.

##HelpTopicID=448
Jos Rajoita kosketusta alueeseen kirjoittamisen jälkeen -vaihtoehto on valittu, TouchPad poistetaan käytöstä kirjoittamisen ajaksi, kunnes osoitat, napautat tai teet eleen aloitusalueella.
Kun aloitusaluetta kosketetaan, TouchPad toimii normaalisti, kunnes kirjoitat jälleen.

##HelpTopicID=449
EdgeMotion-nopeuden säätäminen
Voit valita EdgeMotion-nopeuden säätämällä liukusäädintä Hidas - ja Nopea-vaihtoehtojen välillä.

Jos sivun säätimet ovat harmaita eikä niitä voi säätää, varmista, että EdgeMotion on käytössä. Voit ottaa EdgeMotion-toiminnon käyttöön toimimalla seuraavasti:

1.	Valitse vasemmalla näkyvästä valikkopuusta EdgeMotion -vaihtoehto
2.	Valitse jokin Tee EdgeMotion -vaihtoehto.
3.	Valitse valikkopuusta EdgeMotion-nopeus -vaihtoehto. Palaat tälle sivulle.

##HelpTopicID=451
Kolmen sormen sipaisu
Kolmen sormen sipaisu helpottaa siirtymistä useissa sovelluksissa. Sen avulla voit selata Internetiä tai vierittää valokuvia valokuvienkatseluikkunassa.

Kolmella sormella sipaisu esitellään opetusohjelmassa. Kun teet tämän eleen, varmista, että sormet ovat hieman erossa toisistaan.

##HelpTopicID=452
Lukitusvedot
Kun tämä ominaisuus on valittu, kohteita voidaan vetää pitkiä matkoja näytön poikki käyttämällä useita sormien liikkeitä. Kun vetämisen lukitus on valittu, vetäminen jatkuu hetken aikaa, kun nostat sormesi kosketuslevyltä. Voit lopettaa vetämisen ja pudottaa kohteen napsauttamalla kosketuslevyä uudelleen.

Vetämisen lukitus vapautetaan automaattisesti, jos et kosketa TouchPadia heti uudelleen.

##HelpTopicID=453
Ominaisuudet-ikkunan käyttäminen 
Voit mukauttaa osoituslaitteesi asetukset tässä Ominaisuudet-ikkunassa. Voit käyttää mukautettavia ominaisuuksia valikkopuun avulla. Näet vaihtoehdot napsauttamalla ominaisuuden vieressä näkyvää nuolta.

Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa ominaisuuden käyttöön valitsemalla ruudun tai poistaa sen käytöstä poistamalla valinnan. 

Asetukset
Jos ominaisuuden valitseminen tuo näkyviin ominaisuuskuvakkeen, joka korostetaan, kun viet osoittimen sen kohdalle, voit mukauttaa ominaisuuden asetuksia kaksoisnapsauttamalla tämän ominaisuuden nimeä. Jos asetuskuvaketta ei voi napsauttaa, varmista, että ominaisuuden valintaruutu ja mahdolliset ylätason valintaruudut on valittu.

Ohje
Saat tämän näkyviin ohjeita napsauttamalla kysymysmerkkikuvaketta tai Ohje-painiketta.

Sulje-painike
Voit sulkea ikkunan napsauttamalla asetusikkunan Sulje-painiketta. Muutokset tulevat voimaan pysyvästi, kun napsautat Ominaisuudet-ikkunan Käytä - tai OK -painiketta.

Oletukset-painike 
Ominaisuudet-ikkunan Oletukset-painike palauttaa kaikki TouchPadin asetukset tehdasasetuksiksi kolmella sormella painamista lukuun ottamatta. Kolmella sormella painamisen arvoa ei muuteta.

Asetukset-ikkunan Oletukset-painike palauttaa kaikki nykyisen ikkunan asetukset tehdasasetuksiksi. Muutokset tulevat voimaan pysyvästi, kun napsautat Ominaisuudet-ikkunan Käytä - tai OK -painiketta.

OK-painike 
OK-painike tallentaa muutokset ja sulkee Ominaisuudet-ikkunan.

Peruuta-painike 
Peruuta-painike sulkee Ominaisuudet-ikkunan muutoksia tallentamatta.

Käytä-painike 
Käytä-painike tallentaa muutokset mutta jättää Ominaisuudet-ikkunan avoimeksi, jotta voit jatkaa muutosten tekemistä. 

##HelpTopicID=454
Ota reunapyyhkäisyt käyttöön
Valitsemalla Ota reunapyyhkäisyt käyttöön -valintaruudun voit ottaa käyttöön liikkeen yhdellä sormella TouchPadin reunasta sen keskelle:

1.	Pyyhkäisy vasemmasta reunasta keskelle siirtää parhaillaan käytössä olevasta sovelluksesta edelliseen sovellukseen.
2.	Pyyhkäisy oikeasta reunasta keskelle avaa tai sulkee Charms-palkin.
3.	Pyyhkäisy yläreunasta keskelle avaa tai sulkee sovelluspalkin.

##HelpTopicID=455
Voit napsauttaa kahdella sormella painamalla niillä ClickPadin pintaa, kunnes tunnet sen painuvan alaspäin. Kahdella sormella napsauttaminen vastaa oletusarvoisesti hiiren kakkospainikkeen napsauttamista. 

##HelpTopicID=456
Ota käyttöön käänteinen kolmen sormen sipaisusuunta
Jos tämä vaihtoehto valitaan, kolmen sormen sipaisun suunta muuttuu päinvastaiseksi. Esimerkiksi kolmen sormen sipaisu vasemmalle siirtää seuraavalle sivulle, ja kolmen sormen sipaisu oikealle siirtää edelliselle sivulle

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x040C
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0509200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0518200900, Windows est actif : removed   at topic 3
v0526200900, Above "correction" is not correct. Reintroduced hard space.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0611200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1108200900, Installed translations for topics 301-344.
v0219201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revised translations for topics 119 and 384.
v0726201100, Revised translations for topics 321, 331, 381, 382, 383, 393, and 399.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revised translations for topics 41, 90, 179, 217, 224, 254, 260, 277, 278, 300, 341, 350, 351, 357, 361, 366, 370, 371, 377, 379, 393, 403 and 414.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Sujet d'aide non défini

##HelpTopicID=0
La fenêtre Propriétés permet de personnaliser les réglages du dispositif de pointage. Utilisez l'arborescence des menus à gauche pour accéder aux fonctions personnalisables.

Utilisation de la fenêtre Propriétés
Cliquez sur une fonction dans l'arborescence des menus pour afficher une page de réglages pour cette fonction. Certaines fonctions présentent plusieurs pages de réglages. Cliquez sur le signe plus (+) en regard d'une fonction pour voir toutes les pages associées. Les réglages apparaissent dans la fenêtre à droite de l'arborescence des menus. Les informations sur ces options et les instructions sur leur modification apparaissent dans cette boîte d'information. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour les afficher.

Bouton Par défaut
Le bouton Par défaut permet de rétablir tous les réglages de la page actuelle aux valeurs définies en usine.

Bouton OK
Le bouton OK permet d'enregistrer les modifications et de fermer la fenêtre Propriétés.

Bouton Annuler
Le bouton Annuler permet de fermer la fenêtre Propriétés sans enregistrer les changements et de rétablir toutes les fonctions à leurs réglages précédents.

Bouton Appliquer
Le bouton Appliquer permet d'enregistrer les changements, tout en gardant la fenêtre Propriétés ouverte pour effectuer des changements supplémentaires.

##HelpTopicID=1
La case à cocher Activer boutons permet d'activer les boutons « de la souris » pour ce type de dispositif de pointage. Pour configurer l'action effectuée lorsque vous appuyez sur un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans l'arborescence des menus. Par exemple, vous pouvez définir que le bouton droit « va à une page Web dans votre navigateur par défaut ». Chaque fois que vous cliquez sur le bouton droit du dispositif de pointage, votre navigateur Internet s'ouvre automatiquement et charge la page spécifiée.

Lorsque Activer boutons n'est pas sélectionné, les boutons sont désactivés, et le fait d'appuyer dessus n'a aucun effet ; taper est la seule manière de cliquer avec le dispositif de pointage.

##HelpTopicID=2
Faire défiler l'élément sous le pointeur
L'option Faire défiler l'élément sous le pointeur permet de faire systématiquement défiler la fenêtre spécifique de l'application active située sous le pointeur. Si le pointeur n'est pas situé sur l'application active, aucun défilement n'est possible.
Par exemple, lorsque l'Explorateur Windows est actif : si le pointeur est placé sur le volet de gauche, c'est l'arborescence présentant la structure des répertoires qui défile. Si le pointeur est placé sur le volet de droite, c'est la liste affichée qui défile. Si vous cliquez ensuite sur une autre application, l'Explorateur Windows ne défile plus, même si le pointeur se trouve sur une de ses fenêtres.

##HelpTopicID=3
Sélectionnez une action dans la liste ci-dessus pour l'affecter au bouton sélectionné. L'action sélectionnée se produit chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Si vous ne pouvez pas sélectionner une action dans la liste, assurez-vous que les boutons sont activés. Pour activer les boutons, suivez la procédure suivante :

1.	Sélectionnez Boutons dans l'arborescence des menus à gauche.
2.	Sélectionnez la case à cocher Activer boutons.
3.	Sélectionnez le bouton dans l'arborescence des menus Boutons pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=4
Ce bouton fait apparaître une boîte de dialogue pertinente à l'action sélectionnée dans la liste.

##HelpTopicID=5
La fonction Appuyer-pour-sélectionner permet de taper et d'appuyer pour effectuer les clics de la « souris ».

Taper ou appuyer sur l'extrémité du bâtonnet de pointage revient à cliquer le bouton gauche de la souris. Mais la frappe ou l'appui peut être plus rapide et plus pratique.

« Taper » signifie frapper le haut du bâtonnet de pointage et relâcher rapidement le doigt. Une tape légère et rapide constitue la méthode la plus efficace. Les tapes très fortes ou lentes sont moins efficaces. Tapez une fois pour cliquer une fois ou deux fois en succession rapide pour double-cliquer.

« Appuyer » veut dire appuyer rapidement avec le doigt sur le haut du bâtonnet de pointage. Appuyer légèrement et délibérément constitue la méthode la plus efficace. Appuyez bien droit pour simuler l'action « cliquer et maintenir appuyé le bouton de la souris ». Appuyez bien droit puis vers le côté pour cliquer-déplacer dans une direction. Relâchez la pression lorsque vous désirez relâcher le bouton de la souris.

Sélectionnez la case à cocher Activer Appuyer-pour-sélectionner pour activer cette fonction.

Les boutons physiques peuvent aussi être utilisés pour cliquer ; si vous désélectionnez cette case à cocher, seuls les boutons physiques permettent de cliquer.

##HelpTopicID=6
L'arborescence des menus répertorie les options pour le dispositif de pointage. Pour configurer une option, il suffit de cliquer sur l'élément correspondant à cette option.

##HelpTopicID=7
Les pages de réglage Déplacement du pointeur permettent de spécifier comment le pointeur de la « souris » se déplace sur l'écran en réponse aux actions du dispositif de pointage.

##HelpTopicID=8
La fonction Déplacement restreint permet de forcer un déplacement purement horizontal ou vertical du pointeur sur l'écran. Cette fonction est particulièrement utile lors de l'utilisation d'un programme de dessin. La fonction Déplacement restreint est activée en appuyant sur une touche spécifiée du clavier et en la maintenant appuyée pendant le déplacement du pointeur. Lorsque la touche est appuyée, la direction initiale de déplacement du pointeur détermine la direction de déplacement permise tant que le doigt reste sur le TouchPad.

Pour activer la fonction Déplacement restreint :

1.	Sélectionnez la case à cocher Activer déplacement restreint pour activer les options de la liste.
2.	Choisissez une touche dans la liste pour activer Déplacement restreint.
3.	Appuyez sur la touche sélectionnée et maintenez-la appuyée lorsque vous désirez restreindre le déplacement du pointeur.

##HelpTopicID=9
Appuyer-pour-sélectionner signifie cliquer sur le bouton gauche
Cette option produit un clic du bouton gauche de la souris lorsque vous tapez ou appuyez sur le bâtonnet de pointage. Un clic du bouton droit de la souris permet généralement d'afficher un menu déroulant de contexte.

##HelpTopicID=10
Ces touches permettent d'activer le mode Déplacement restreint. Sélectionnez la touche de votre choix en cliquant sur l'élément de la liste.

##HelpTopicID=11
La fonction Déplacement en bordure (EdgeMotion™) permet de simplifier les déplacements du pointeur sur de longues distances. Lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad, le pointeur continue de se déplacer dans la même direction jusqu'à ce que vous releviez le doigt. Sélectionnez une des options de déplacement en bordure.

La fonction Défilement virtuel supporte aussi le déplacement en bordure. Pour contrôler le déplacement en bordure lors du défilement, sélectionnez Défilement sur grande distance sous Défilement virtuel dans l'arborescence des menus.

##HelpTopicID=12
Effectuer le déplacement en bordure uniquement lors du déplacement d’objet
Lorsque cette option est sélectionnée, le déplacement en bordure ne se produit que lors d'un geste « taper et déplacer ». Le déplacement en bordure ne se produit pas lors des mouvements ordinaires du pointeur. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez sélectionner l'option Taper.

##HelpTopicID=13
Effectuer le déplacement en bordure lors du déplacement et du pointage
Lorsque cette option est sélectionnée, le déplacement en bordure se produit lorsque le doigt atteint le bord du TouchPad.

##HelpTopicID=14
Pas de déplacement en bordure
Pour déplacer le pointeur sur de grandes distances sans déplacement en bordure, il faut effectuer des mouvements répétés du doigt sur le pavé ou augmenter la vitesse de déplacement du pointeur dans le panneau de configuration de la souris.

##HelpTopicID=15
En sélectionnant la case à cocher Activer les zones tactiles, vous pouvez configurer chacun des quatre coins de la surface du TouchPad comme différents boutons activés lorsque vous tapez dessus. Ces zones de coins s'appellent des zones tactiles.

Taper au centre du TouchPad produit toujours un clic du bouton gauche.

Si vous désélectionnez la case à cocher Activer les zones tactiles, taper n'importe où sur le TouchPad produit un clic du bouton gauche.

Diverses actions peuvent être affectées aux zones tactiles.

Pour activer les zones tactiles :

1.	Assurez-vous que la fonction Activer les fonctions tactiles est sélectionnée dans la page Taper.
2.	Sélectionnez la case à cocher Activer les zones tactiles ci-dessus.
3.	Sélectionnez le nom d'une zone tactile dans l'arborescence des menus pour lui affecter une action.

##HelpTopicID=16
Sélectionnez une action à exécuter lorsque vous tapez dans le coin inférieur gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Clic central, taper dans le coin inférieur gauche de la surface du TouchPad permet d'effectuer la même action qu'un clic central. Sélectionnez Aucune zone pour désactiver cette zone tactile (taper dans cette zone revient alors à faire un clic gauche, comme sur le reste du pavé).

##HelpTopicID=17
Sélectionnez une action à exécuter lorsque vous tapez dans le coin supérieur gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Clic central, taper dans le coin supérieur gauche de la surface du TouchPad permet d'effectuer la même action qu'un clic central. Sélectionnez Aucune zone pour désactiver cette zone tactile (taper dans cette zone revient à faire un clic gauche, comme sur le reste du pavé).

##HelpTopicID=18
Sélectionnez une action à exécuter lorsque vous tapez dans le coin supérieur droit du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Cliquer à droite, taper dans le coin supérieur droit de la surface du TouchPad permet d'effectuer la même action qu'appuyer sur le bouton droit de la souris ou du TouchPad. Sélectionnez Aucune zone pour désactiver cette zone tactile (taper dans cette zone revient à faire un clic gauche, comme sur le reste du pavé).

##HelpTopicID=19
Sélectionnez une action à exécuter lorsque vous tapez dans le coin inférieur droit du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Cliquer à droite, taper dans le coin inférieur droit de la surface du TouchPad permet d'effectuer la même action qu'appuyer sur le bouton droit de la souris ou du TouchPad. Sélectionnez Aucune zone pour désactiver cette zone tactile (taper dans cette zone revient à faire un clic à gauche, comme sur le reste du pavé).

##HelpTopicID=20
Appuyez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Propriétés pour l'action sélectionnée.

##HelpTopicID=21
Le diagramme ci-dessus représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme représente les zones tactiles actives sur la surface du TouchPad.

Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt est dans une zone tactile active sur le TouchPad, la zone tactile correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir ou de réduire les zones tactiles en déplaçant un des petits carrés noirs aux coins des zones hachurées.

Si vous avez des difficultés à déclencher une action de zone tactile, essayez d'agrandir la zone tactile. Si une action de zone tactile se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone tactile.

Si les zones tactiles sont grises et ne peuvent être ajustées, assurez-vous que Taper et Zones tactiles sont sélectionnés.

##HelpTopicID=22
Cette section permet de personnaliser les boutons du TouchPad.

##HelpTopicID=23
Par défaut
Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de cette page.

##HelpTopicID=24
La vitesse de déplacement en bordure peut être configurée pour rester fixe ou pour être sensible à la pression exercée.

Contrôler la vitesse par la pression exercée
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la vitesse de déplacement en bordure augmente lorsque le doigt exerce une pression plus forte sur la surface du TouchPad.

Vitesse fixe
Sélectionnez cette option pour que la vitesse de déplacement en bordure reste constante.

Réglage de la vitesse de déplacement en bordure
Ce curseur contrôle la vitesse de déplacement en bordure lorsque l'option Vitesse fixe est sélectionnée. Vous pouvez choisir la vitesse de déplacement en bordure en réglant le curseur entre Lente et Rapide.

Si les commandes de cette page sont grisées et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que le déplacement en bordure est activé. Pour activer le déplacement en bordure, suivez la procédure suivante :

1.	Sélectionnez Déplacement en bordure (EdgeMotion) dans l'arborescence des menus à gauche.
2.	Sélectionnez une des options de déplacement en bordure.
3.	Sélectionnez Vitesse de déplacement en bordure dans l'arborescence des menus pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=25
Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, la vitesse de déplacement en bordure est déterminée par la pression exercée par le doigt sur le TouchPad.

Lorsque cette case à cocher n'est pas sélectionnée, le pointeur se déplace à la vitesse indiquée par le curseur lorsque le doigt est dans la région de déplacement en bordure.

##HelpTopicID=26
Sélectionnez cette case à cocher pour obtenir une vitesse constante de déplacement en bordure.

##HelpTopicID=27
Taper sur la surface du TouchPad revient à cliquer sur le bouton gauche de « souris » du TouchPad. Mais la frappe est généralement plus rapide et plus pratique.

« Taper » veut dire toucher du doigt la surface du TouchPad et relever rapidement le doigt. Une tape légère et rapide constitue la méthode la plus efficace. Les tape très fortes ou lentes sont moins efficaces. Tapez une fois pour cliquer une fois, ou deux fois en succession rapide pour double-cliquer.

Sélectionnez la case à cocher Activer les fonctions tactiles pour activer cette fonction. Les boutons du TouchPad permettent aussi de cliquer. Si vous désélectionnez cette case à cocher, seuls les boutons du TouchPad permettent de cliquer.

##HelpTopicID=28
Tutoriel sur le défilement virtuel
Ce simple labyrinthe vous permet d'apprendre comment utiliser la fonction Défilement virtuel.

##HelpTopicID=29
Lorsque la case à cocher Taper pour cliquer n'est pas sélectionnée, il est nécessaire d'appuyer sur les boutons du TouchPad pour cliquer.

##HelpTopicID=30
Taper de nouveau et maintenir le doigt appuyé pour déplacer
Sélectionnez cette case à cocher pour déplacer des objets et des sélections en tapant sur le TouchPad. Pour déplacer, tapez deux fois sur l'objet et maintenez le doigt sur le TouchPad au deuxième contact. Déplacez l'objet sélectionné en glissant le doigt sur la surface du TouchPad et soulevez le doigt pour relâcher l'objet. Cette action revient à appuyer sur un bouton de la souris, déplacer la souris, et relâcher le bouton de la souris.

##HelpTopicID=31
Verrouiller déplacement 
La fonction Verrouiller déplacement permet de déplacer des objets sur de grandes distances sur l'écran par plusieurs mouvements du doigt Lorsque Verrouiller déplacement est sélectionné, une action de déplacement persiste après le relèvement du doigt du TouchPad. Tapez de nouveau sur le TouchPad ou cliquez sur n'importe quel bouton pour relâcher l'objet et terminer le déplacement Pour activer l'option Verrouiller déplacement, vous devez également sélectionner les fonctions Taper et Taper de nouveau et maintenir le doigt appuyé pour déplacer.

##HelpTopicID=32
La fonction Contrôle de la paume (PalmCheck™) protège contre l'activation du TouchPad par contact accidentel. La fonction de contrôle de la paume permet au TouchPad de reconnaître lorsque la paume s'appuie sur sa surface ou l'effleure lors de la saisie au clavier. Ceci permet d'éviter les clics ou mouvements du pointeur non désirés.

Si le TouchPad présente des clics ou déplacements du pointeur non désirés, augmentez le réglage de contrôle de la paume en déplaçant le curseur à droite vers Maximum. Si le TouchPad ne détecte pas les déplacements ou les pressions désirés, réduisez le réglage de contrôle de la paume en déplaçant le curseur à gauche vers Minimum. Il y a plus de risques de ne pas prendre en compte de déplacements ou de pressions si le curseur se trouve dans la zone rouge.

##HelpTopicID=33
Le curseur Sensibilité à la pression permet de régler la pression du doigt nécessaire à la réponse du TouchPad.

Si le pointeur se déplace ou clique de manière aléatoire, ou si vous travaillez dans une région à forte humidité, réduisez la sensibilité en déplaçant le curseur à droite vers Pression forte.

S'il faut appuyer trop fort pour faire fonctionner le TouchPad ou si le TouchPad ne répond pas toujours au contact, augmentez la sensibilité en déplaçant le curseur à gauche vers Pression légère.

##HelpTopicID=34
Faire défiler l'élément sélectionné 
L'option Faire défiler l'élément sélectionné permet de faire systématiquement défiler la fenêtre spécifique de l'application active sur laquelle agit le clavier. Même si le pointeur ne se situe pas sur l'application active, c'est la fenêtre sur laquelle agit le clavier qui défile.
Par exemple, dans l'Explorateur Windows : Si vous cliquez sur le volet de gauche, puis que vous effectuez un défilement, quel que soit l'emplacement du pointeur, c'est l'arborescence présentant la structure des répertoires qui défile.

##HelpTopicID=35
Sélectionnez la case à cocher Activer le déplacement en bordure lors du défilement si vous souhaitez que le défilement continue lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad.

##HelpTopicID=36
Appuyer-pour-Sélectionner signifie cliquer à droite
Cette option produit un clic du bouton droit de la souris lorsque vous tapez ou appuyez sur le bâtonnet de pointage. Un clic du bouton droit de la souris permet généralement d'afficher un menu déroulant de contexte.

##HelpTopicID=37
La fonction Glissement permet de faire défiler facilement de longs documents. La fonction Glissement permet de continuer le défilement virtuel après relèvement du doigt du TouchPad. Pour utiliser Glissement, déplacez le doigt et soulevez-le en un seul mouvement régulier. Pour arrêter Glissement, placez de nouveau le doigt sur la surface du TouchPad.

##HelpTopicID=38
Activer le défilement horizontal
Sélectionner cette case à cocher permet d'activer le défilement virtuel horizontal sur les fenêtres à barre de défilement horizontal. Glisser le doigt dans les deux sens le long du bord inférieur du TouchPad permet de faire défiler horizontalement la fenêtre ou l'élément sélectionné.

##HelpTopicID=39
Activer le défilement vertical
Sélectionner cette case à cocher permet d'activer le défilement virtuel vertical. Glisser le doigt dans les deux sens le long du bord droit du TouchPad permet de faire défiler verticalement la fenêtre ou l'élément sélectionné.

##HelpTopicID=40
Le diagramme ci-dessus représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme indique les zones de défilement virtuel sur la surface du TouchPad.

Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt est dans une zone de défilement virtuel sur le TouchPad, la zone de défilement virtuel correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir ou de réduire les zones de défilement virtuel en déplaçant un des petits carrés noirs aux bords des zones hachurées.

Si vous avez des difficultés à déclencher le défilement virtuel, essayez d'élargir la zone de défilement virtuel en déplaçant vers l'intérieur les bords de la zone hachurée. Si le défilement virtuel semble se déclencher trop facilement, essayez de réduire la zone de défilement virtuel.

Si les zones de défilement virtuel sont grises et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que Défilement virtuel est activé. Pour activer Défilement virtuel, suivez la procédure suivante :

1.	Sélectionnez Défilement virtuel dans l'arborescence des menus à gauche.
2.	Sélectionnez les cases à cocher Activer défilement désirées.
3.	Sélectionnez Zone de défilement dans l'arborescence des menus pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=41
Bouton d'entraînement
Cliquez sur le bouton d'Entraînement pour exécuter le tutoriel sur le défilement virtuel. Ce simple labyrinthe vous permet d'apprendre comment utiliser la fonction Défilement virtuel.

REMARQUE : Assurez-vous que les cases à cocher Activer défilement horizontal et Activer défilement vertical sont sélectionnées.

Examinez le labyrinthe avant de commencer pour identifier les points de début et de fin. Vous ne pouvez pas voir le labyrinthe en entier car il est plus grand que la fenêtre dans laquelle il est affiché. Utilisez le défilement virtuel pour déplacer l'affichage du labyrinthe dans la fenêtre. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et utilisez Défilement virtuel pour agrandir ou réduire le labyrinthe.

Un point jaune dans le coin supérieur gauche du labyrinthe marque l'entrée du labyrinthe. Un point bleu sur le côté droit du labyrinthe en marque la sortie.

Pour commencer :

1.	Cliquez sur le carré rouge dans le point jaune pour commencer.
2.	Utilisez les touches de défilement ou tapez sur le TouchPad pour naviguer dans le labyrinthe.
3.	Utilisez Défilement virtuel pour déplacer l'affichage du labyrinthe dans la fenêtre.
4.	Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre d'Entraînement au défilement virtuel après avoir atteint le point bleu dans le coin inférieur droit.

##HelpTopicID=42
Ce curseur vous permet de contrôler la vitesse de défilement virtuel. Déplacez le curseur vers la droite pour accélérer le déplacement.

##HelpTopicID=43
Utilisez cette section pour personnaliser le déplacement du pointeur. Sélectionnez l'aide sur des domaines spécifiques pour plus de détails.

##HelpTopicID=44
Appuyer-pour-sélectionner et déplacer
Sélectionnez cette option si vous voulez appuyer pour effectuer une sélection et un déplacement, et si vous voulez taper pour effectuer juste une sélection.

##HelpTopicID=45
La fonction Déplacement lent permet de réduire la vitesse du pointeur pour améliorer la précision de pointage. La fonction Déplacement lent est activée en appuyant sur une touche spécifiée du clavier et en la maintenant appuyée pendant le déplacement du pointeur.

Pour activer la fonction Déplacement lent :

1.	Sélectionnez la case à cocher Activer déplacement lent pour activer les options de la liste.
2.	Choisissez une touche dans la liste pour activer Déplacement lent.
3.	Appuyez sur la touche sélectionnée et maintenez-la appuyée lorsque vous désirez un déplacement lent.

##HelpTopicID=46
Cette fonction permet de déplacer automatiquement le pointeur sur le bouton Par défaut lorsqu'une boîte de dialogue apparaît sur l'écran.

##HelpTopicID=47
Il est parfois désirable de ne déplacer le pointeur qu'horizontalement ou que verticalement. Vous pouvez spécifier une touche de déplacement restreint du pointeur ; appuyez sur cette touche et maintenez-la appuyée lorsque vous déplacez le pointeur. Lorsque cette touche est maintenue appuyée, la direction initiale du pointeur détermine si le pointeur est limité à un mouvement exclusivement horizontal ou exclusivement vertical.

##HelpTopicID=49
Sélectionner la vitesse de rafraîchissement Rapide du pointeur permet généralement de produire un déplacement très régulier du pointeur. Mais si le pointeur apparaît instable ou s'il scintille sur l'écran, essayez de sélectionner la vitesse de rafraîchissement Lente du pointeur.

##HelpTopicID=50
Les pages de propriétés de TouchPad Synaptics permettent de configurer le TouchPad. Ces pages se trouvent sur le panneau de configuration de propriétés de la souris.

##HelpTopicID=51
Cliquez ici pour exécuter votre explorateur Internet et accéder directement à ce lien.

##HelpTopicID=52
Panoramique veut dire défilement en permanence. Il est possible d'effectuer un panoramique horizontalement, verticalement ou en diagonal dans les deux sens !

La fonction Panoramique n'est possible que dans les applications qui supportent Intellimouse de Microsoft, et que bon nombre de ces applications limitent la direction du panoramique (Exemples : Microsoft Word ne permet d'effectuer des panoramiques que verticalement ; Microsoft Excel permet d'effectuer des panoramiques verticalement et horizontalement, mais pas en diagonal).

##HelpTopicID=53
Effectuer un zoom veut dire modifier l'agrandissement du document. Le zoom avant permet d'augmenter l'agrandissement et le zoom arrière de le réduire.

La fonction zoom n'est possible que dans les applications qui supportent Intellimouse de Microsoft.

##HelpTopicID=54
Cette action de zone tactile permet de déplacer automatiquement le pointeur sur le bouton Démarrer de la barre de tâches et ouvre le menu Démarrer.

##HelpTopicID=55
Sauter au menu de la fenêtre actuelle
Cette action permet de déplacer automatiquement le pointeur à l'entrée la plus à gauche du menu de la fenêtre actuelle (en général, le menu « Fichier »), et de l'ouvrir.
Cette fonction peut ne pas fonctionner dans certaines fenêtres aux menus non standard.

##HelpTopicID=56
Cette action permet de minimiser la fenêtre actuelle.

##HelpTopicID=57
Cette action permet d'agrandir la fenêtre actuelle pour qu'elle couvre tout l'écran. Si la fenêtre actuelle occupe déjà la taille maximum, cette action permet de la rétablir à sa taille et position d'origine.

##HelpTopicID=58
Cette action permet de rétablir une fenêtre minimisée ou maximisée à sa taille et position d'origine.

##HelpTopicID=59
Cette action permet d'exécuter automatiquement un programme spécifié. Après avoir sélectionné cette action, vous pouvez choisir le programme à exécuter en cliquant sur le bouton Propriétés à côté de la liste.

##HelpTopicID=60
Cette action permet d'utiliser la surface entière du TouchPad pour contrôler le défilement virtuel dans un document sans utiliser de barre de défilement. Pour reprendre l'utilisation normale du TouchPad, il suffit d'exécuter une deuxième fois le geste associé.

##HelpTopicID=61
Si l'application active est un navigateur Internet, cette action permet de visiter la page précédente de l'historique du navigateur.

##HelpTopicID=62
Si l'application active est un navigateur Internet, cette action permet de visiter la page suivante de l'historique du navigateur.

##HelpTopicID=63
Cette action permet de démarrer le navigateur Internet par défaut et de visiter une page Web. Après avoir sélectionné cette action, vous pouvez choisir la page Web à visiter en cliquant sur le bouton Propriétés à côté de la liste.

##HelpTopicID=64
Si l'application active est un navigateur Internet, cette action permet de recharger la page Web actuelle depuis sa source.

##HelpTopicID=65
Si l'application active est un navigateur Internet, cette action arrête le chargement de la page Web actuelle par le navigateur.

##HelpTopicID=66
Placer deux doigts sur la surface du Touchpad et les déplacer dans une direction particulière s'appelle Geste à deux doigts. Le TouchPad peut détecter de tels mouvements dans chacune des huit directions de la rose des vents. Cette page permet de personnaliser l'action effectuée par le TouchPad sur détection d'un Geste.

Sélectionnez la case à cocher Activer pour activer le traitement des Gestes. Puis choisissez une action dans la liste déroulante pour chaque direction de Geste.

##HelpTopicID=67
Sélectionnez l'action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone supérieure gauche du TouchPad.

##HelpTopicID=68
Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=69
Sélectionnez l'action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone supérieure du TouchPad.

##HelpTopicID=70
Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=80
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone supérieure gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=81
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=82
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone inférieure droite du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=83
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone inférieure du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=84
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone inférieure gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=85
Sélectionnez une action à effectuer pour un Geste à deux doigts dans la zone gauche du TouchPad.

Par exemple, si vous sélectionnez Appuyer sur la touche Pg Préc., les gestes de ce type permettent d'effectuer la même action qu'appuyer sur la touche Pg Préc. sur le clavier.

##HelpTopicID=86
Enregistrer et exécuter une Macro au clavier

Cette action permet d'exécuter une séquence de touches pré-enregistrée. Après avoir sélectionné cette action, vous pouvez enregistrer la séquence de touches à exécuter.

##HelpTopicID=87
Boîte de dialogue d'enregistrement de macro de clavier
Cette boîte de dialogue permet d'enregistrer la séquence de touches à exécuter ultérieurement. Une telle séquence de touches enregistrée est souvent appelée macro de clavier.

Pour commencer à enregistrer une macro, appuyez sur le bouton Démarrer. Le bouton Arrêter est alors activé et le bouton Démarrer est désactivé, indiquant qu'un enregistrement est en cours. Comme toutes les touches sont interceptées pendant l'enregistrement, la seule manière de quitter le mode d'enregistrement est d'appuyer avec la souris sur le bouton Arrêter.

Lorsque l'enregistrement n'est pas en cours, le bouton Effacer permet de vider la mémoire de touches enregistrées. Lors de l'enregistrement, ce bouton sert de touche retour-arrière. Appuyer sur le bouton Arrière permet de retirer la dernière entrée de la mémoire de touches enregistrées. Notez que lors de l'enregistrement, le bouton Arrière doit être appuyé avec la souris.

Pendant qu'elles sont enregistrées, les touches apparaissent également dans la fenêtre de texte de la boîte de dialogue d'enregistrement. Les touches alphabétiques, numériques et de ponctuation apparaissent dans la fenêtre de texte comme elles apparaîtraient dans un document tapé. Les touches non imprimables sont représentées dans la fenêtre de texte par des étiquettes mnémoniques entre crochets.

Pour faciliter la lecture de la fenêtre de texte, la plupart des touches ne sont placées dans la fenêtre de texte que lorsqu'elles sont enfoncées. Mais les touches de mode (telles que Maj, Ctrl et Alt) sont entrées dans la fenêtre de texte lorsque vous appuyez dessus et lorsque vous les relâchez. Ceci permet d'identifier les changements de mode de clavier en « lisant » la fenêtre de texte.

Il n'est pas possible de modifier directement dans la fenêtre de texte. Par exemple, il n'est pas possible d'insérer une touche au milieu d'une séquence préalablement enregistrée. Pour ce faire, il faut effacer la mémoire enregistrée et enregistrer de nouveau la séquence de touches désirée.

Lorsqu'un enregistrement est terminé, appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder l'enregistrement et sur le bouton Annuler pour le supprimer. Appuyer sur un de ces boutons permet de quitter la boîte de dialogue.

##HelpTopicID=88
Sélectionnez une action pour ce bouton de TouchPad. Vous pouvez personnaliser le bouton pour produite une des actions de la liste déroulante.

##HelpTopicID=89
Permet de régler la durée qui peut s'écouler entre les clics pour indiquer un double-clic sur le bouton principal de la souris. Si vous êtes un utilisateur de souris inexpérimenté, il peut être plus facile de double-cliquer si vous déplacez le curseur vers Lente. Vous pouvez essayer la vitesse de double-clic en double-cliquant sur l'image dans la zone d'essai.

##HelpTopicID=90
Fournit un emplacement où vous pouvez essayer la vitesse de double-clic de la souris. Si le pantin sort de la boîte ou disparaît, le double-clic a été reconnu.

##HelpTopicID=91
Permet de régler la vitesse de déplacement du pointeur sur l'écran.

##HelpTopicID=92
Spécifie la durée nécessaire pour que le pointeur accélère à sa vitesse maximum. L'accélération permet au pointeur de la souris de se déplacer plus loin lorsque vous déplacez rapidement la souris. Une accélération nulle permet au pointeur de la souris de se déplacer à la même vitesse que la souris.

##HelpTopicID=93
Ajoute une traînée au pointeur de la souris, ce qui permet de le voir plus facilement sur les écrans à cristaux liquides. Pour modifier la longueur de traînée du pointeur, déplacez le curseur.

##HelpTopicID=94
Cochez cette case pour activer les fonctions de défilement universel. Cliquez sur le bouton de réglages pour configurer les fonctions de défilement.

##HelpTopicID=95
Cliquez sur ce bouton pour configurer les fonctions de défilement.

##HelpTopicID=96
Cliquez sur ce bouton pour configurer les fonctions de geste à deux doigts.

##HelpTopicID=97
Cliquez sur ce bouton pour configurer les fonctions de geste à trois doigts.

##HelpTopicID=98
Cliquez sur ce bouton pour configurer les fonctions de zone tactile.

##HelpTopicID=99
Cliquez sur ce bouton pour configurer les fonctions de déplacement en bordure.

##HelpTopicID=100
Lorsque la fonction Désactiver dispositif est sélectionné, le dispositif de pointage actuel ne fournit plus les mouvements du pointeur, par exemple le défilement ou les autres fonctions.

##HelpTopicID=101
Placer deux doigts sur la surface du Touchpad et les déplacer dans une direction particulière s'appelle Geste à deux doigts. Le TouchPad peut détecter de tels mouvements dans chacune des huit directions de la rose des vents.

Sélectionnez la case à cocher Activer gestes à deux doigts pour activer le traitement des gestes à deux doigts. Puis cliquez sur le bouton de réglages de geste à deux doigts pour personnaliser l'action effectuée par le TouchPad lorsqu'un geste à deux doigts est détecté.

##HelpTopicID=102
Placer trois doigts sur la surface du Touchpad et les déplacer dans une direction particulière s'appelle Geste à trois doigts. Le TouchPad peut détecter de tels mouvements dans deux directions de la rose des vents.

Sélectionnez la case à cocher Activer gestes à trois doigts pour activer le traitement des Gestes à trois doigts. Puis cliquez sur le bouton de réglages de geste à trois doigts pour personnaliser l'action effectuée par le TouchPad lors de la détection d'un Geste à trois doigts.

##HelpTopicID=103
Placer deux ou trois doigts sur la surface du Touchpad et les déplacer dans une direction particulière s'appelle Geste de doigts. Le TouchPad peut détecter de tels mouvements dans chacune des huit directions de la rose des vents.

Vous pouvez activer n'importe quelle combinaison de Gestes à deux et trois doigts. Sélectionnez la case à cocher Activer appropriée pour activer le traitement des Gestes. Puis cliquez sur le bouton de réglages pour personnaliser l'action effectuée par le TouchPad lors de la détection d'un Geste à trois doigts.

##HelpTopicID=104
Voici une petite carte du TouchPad sur laquelle les zones tactiles sont indiquées par des hachures. Vous pouvez agrandir ou réduire la taille des zones tactiles en déplaçant les poignées de redimensionnement noires. Les flèches de chaque côté de la carte marquent la position de votre doigt sur le TouchPad. Si le doigt est dans une zone tactile active sur le TouchPad, la zone tactile correspondante sur la carte apparaît de couleur unie.

##HelpTopicID=105
Appuyer-pour-Sélectionner uniquement
Sélectionnez cette option si vous désirez taper ou appuyer sur le bâtonnet de pointage pour faire une sélection sans déplacement. Cela revient à faire un simple clic de souris.

##HelpTopicID=106
Voici une liste de toutes les touches qui peuvent activer le mode de déplacement lent. Sélectionnez la touche de votre choix en cliquant sur l'élément approprié de la liste.

##HelpTopicID=107
Réglage de la vitesse de déplacement en bordure
Ce curseur contrôle la vitesse de déplacement en bordure lorsque l'option Vitesse fixe est sélectionnée.
Vous pouvez choisir la vitesse de déplacement en bordure en réglant le curseur entre Lente et Rapide.

##HelpTopicID=108
Sélectionnez une action dans la liste pour l'affecter à ce bouton. De nombreuses actions ne nécessitent pas de configuration supplémentaire. Mais si une information supplémentaire est nécessaire, le bouton Configurer devient actif ou une boîte de dialogue de configuration apparaît. Cliquez sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier la configuration de l'action.

##HelpTopicID=109
Sélectionnez une action dans la liste pour l'affecter à cette zone tactile. De nombreuses actions ne nécessitent pas de configuration supplémentaire. Mais si une information supplémentaire est nécessaire, le bouton Configurer devient actif ou une boîte de dialogue de configuration apparaît. Cliquez sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier la configuration de l'action.

Diverses actions peuvent être affectées aux zones tactiles. Des actions supplémentaires peuvent être disponibles si des modules d'extension de TouchPad tiers sont installés.

Actions de zone tactile

Sauter sur le bouton Démarrer
Cette action déplace automatiquement le pointeur au bouton Démarrer de la barre de tâches Windows et ouvre automatiquement le menu Démarrer.

Minimiser l'application actuelle
Cette action minimise la fenêtre de l'application actuelle. Si la fenêtre de l'application actuelle est déjà minimisée, cette action rétablit la fenêtre à sa taille et à sa position normales.

Maximiser l'application actuelle
Cette action agrandit la fenêtre de l'application actuelle pour qu'elle couvre tout l'écran. Si la fenêtre de l'application actuelle est déjà maximisée, cette action rétablira la fenêtre à sa taille et à sa position normales.

Exécuter un programme de votre choix
Cette action vous permet de spécifier le nom d'un programme à exécuter automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton ou que vous tapez sur la zone tactile.

Si les options de la liste sont grises et ne peuvent être sélectionnées, assurez-vous que Fonctions tactiles et Zones tactiles sont activées.

##HelpTopicID=110
Avis de brevet
Sélection de défilement
Réglages du système
Réglages du dispositif
actif
Bords collants
Activer les bords collants
Effectuer le déplacement en bordure uniquement lors du &déplacement d'objet
Effectuer le déplacement en bordure lors du déplacement et du &pointage
Pas de déplacement en bordure
Défilement virtuel
Vitesse fixe
Appuyer pour sélectionner uniquement
Appuyer pour sélectionner et déplacer
Action Appuyer pour sélectionner
Appuyer pour sélectionner signifie cliquer à gauche
Sélectionner un élément
Boutons
Activer les boutons
Taper et déplacer
Défilement sur grande distance

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
La fonction Taper et déplacer reproduit la fonction des boutons de la « souris ».

Taper de nouveau et maintenir le doigt appuyé pour déplacer
Sélectionnez cette case à cocher pour déplacer des objets sans appuyer sur le bouton de la souris ou du TouchPad. Pour déplacer, tapez deux fois sur l'objet et maintenez le doigt sur le TouchPad au deuxième contact. Déplacez l'objet sélectionné en glissant le doigt sur la surface du TouchPad et soulevez le doigt pour relâcher l'objet.

Verrouiller déplacement
La fonction Verrouiller déplacement permet de déplacer des objets sur de grandes distances sur l'écran avec plusieurs mouvements du doigt. Lorsque la fonction Verrouiller déplacer est sélectionnée, une action de déplacement persiste après le relèvement du doigt du TouchPad. Tapez de nouveau sur le TouchPad pour relâcher l'objet et terminer le déplacement. Pour utiliser Verrouiller déplacement, la fonction taper de nouveau et maintenir le doigt pour déplacer doit aussi être sélectionnée.

##HelpTopicID=113
La fonction Défilement virtuel permet de faire défiler avec un seul mouvement du doigt. La fonction Défilement virtuel opère automatiquement la barre de défilement pour qu'il n'y ait pas besoin d'éloigner le pointeur du travail. Elle fonctionne avec la plupart des fenêtres à défilement telles que les documents de traitement de texte, les tableurs et les grandes images numériques. Elle fonctionne aussi avec les autres éléments à défilement comme les listes de fichiers et les listes de polices. La fonction Défilement virtuel assure le défilement le plus simple et le plus régulier pour toutes les applications.
Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler et glissez le doigt de haut en bas le long du bord droit du TouchPad pour obtenir un défilement vertical.
Pour activer cette fonction, cochez la case Activer défilement vertical ou Activer défilement horizontal.
Si Défilement virtuel ne répond pas, assurez-vous que la case à cocher Activer défilement désirée est sélectionnée et que vous pouvez faire défiler la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué. Si vous avez encore des problèmes, contrôlez les réglages de Zone de défilement.

##HelpTopicID=114
Les réglages de Sensibilité permettent de personnaliser la réponse du TouchPad à la pression.

Pour régler les réglages de Sensibilité, sélectionnez un élément de l'arborescence des menus Sensibilité.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Le diagramme ci-dessus représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme représente les zones de déplacement en bordure sur la surface du TouchPad.

Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt se trouve dans une zone de déplacement en bordure du TouchPad, la zone de déplacement en bordure correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir et de réduire les zones de déplacement en bordure en déplaçant un des petits carrés noirs aux bords des zones hachurées.

Si vous avez des difficultés à déclencher le déplacement en bordure, essayez d'élargir la région de déplacement en bordure en déplaçant vers l'intérieur les bords de la zone hachurée. Si vous trouvez que le déplacement en bordure se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone de déplacement en bordure.

Si les zones de déplacement en bordure sont grises et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que le déplacement en bordure est activé. Pour l'activer, suivez la procédure suivante :

1.	Sélectionnez Déplacement en bordure dans l'arborescence des menus à gauche.
2.	Sélectionnez une des options Effectuer Déplacement en bordure.
3.	Sélectionnez Zone de Déplacement en bordure dans l'arborescence des menus pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=118
Avis de brevet
Ce logiciel est protégé par un ou plusieurs des brevets suivants.

N° de brevets aux États-Unis.
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

N° de brevets en Europe
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

N° brevet en Corée
277147

Numéro de brevet en Chine (RP)
ZL97190278.X

N° de brevet au Japon
3920833; 4031796

N° de brevets à Hong Kong.
1017934

La partie physique du TouchPad™ Synaptics™ fonctionnant avec ce logiciel est protégé par un ou plusieurs des brevets suivants.

N° de brevets aux États-Unis.
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

N° de brevets en Europe
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

N° de brevet en Corée
274772; 277147

N° de brevet Taiwan (RC).
097091

Numéro de brevet en Chine (RP)
ZL95195811.9  ; ZL97190278.X

N° de brevet au Japon
3526577; 4031796

N° de brevets à Hong Kong.
1002568

Le périphérique Pointing Stick de Synaptics™ et sa partie logicielle sont protégés par un ou plusieurs des brevets suivants.

N° de brevets aux États-Unis.
6,642,857; 6,975,302

Marques commerciales
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, le logo ChiralMotion®, le logo Scrybe et le logo Synaptics™ sont des marques déposées de Synaptics Incorporated. Tous les autres produits, services ou noms d'entreprise mentionnés ici sont déposés en tant que marques commerciales et noms d'usage par leurs détenteurs respectifs.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Tous droits réservés.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
La fonction Bords collants contraint le pointeur à rester dans la fenêtre active. Lorsque vous essayez de déplacer le pointeur en dehors de la fenêtre, il s'arrête au bord. Si vous essayez une deuxième fois, le pointeur est libre de quitter la fenêtre.

L'arrêt du pointeur aux bords de la fenêtre facilite l'accès aux commandes qui sont autour des bords d'une fenêtre. Par exemple, pour fermer ou redimensionner une fenêtre, vous pouvez déplacer rapidement le pointeur dans la direction générale de la case de fermeture ou du bord de la fenêtre, et le pointeur s'arrête exactement où vous le souhaitez.

Sélectionnez la case à cocher Activer les bords collants pour activer cette fonction.

##HelpTopicID=120
Les boutons de cette page permettent de contrôler le fonctionnement de la fonction Appuyer-pour-sélectionner.

##HelpTopicID=121
Vitesse de défilement
Utilisez ce curseur pour contrôler la vitesse de défilement de la fenêtre en réponse au déplacement du doigt dans la région Défilement virtuel.

##HelpTopicID=122
Ce curseur détermine la vitesse à laquelle il faut appuyer sur le bâtonnet de pointage pour effectuer une action correspondant à un clic de la « souris ».

En cas de clics indésirés, augmentez la vitesse. De même, s'il est difficile d'utiliser le bâtonnet de pointage pour cliquer, réduisez la vitesse.

##HelpTopicID=123
Le curseur de vitesse peut être réglé de « Pression lente » (à gauche) à « Pression rapide » (à droite).

##HelpTopicID=124
Ceci permet de contrôler si le fait d'appuyer sur le bâtonnet de pointage agit comme un clic à droite (action de menu de contexte) au lieu d'un clic à gauche (action normale de sélection).

##HelpTopicID=125
Appuyer pour sélectionner permet de contrôler la fonction Appuyer pour sélectionner du bâtonnet de pointage.

##HelpTopicID=126
Les réglages de Sensibilité permettent de personnaliser la réponse du bâtonnet de pointage à la pression.

Pour régler les réglages de sensibilité, sélectionnez un élément du menu Sensibilité.

##HelpTopicID=127
Le curseur Sensibilité à la pression permet de régler la pression du doigt nécessaire pour déplacer le pointeur à une vitesse particulière. En cas de mouvements aléatoires du pointeur, essayez de déplacer le curseur vers la droite vers Pression forte.

##HelpTopicID=128
Ceci permet de contrôler si le fait d'appuyer sur le bâtonnet de pointage peut permettre de déplacer des objets sur l'écran.

##HelpTopicID=129
Ce bouton permet d'afficher le tutoriel sur le défilement virtuel.

##HelpTopicID=130
Cette section permet de contrôler le comportement du TouchPad lorsqu'un périphérique PS2 externe est branché.

##HelpTopicID=131
Permet au TouchPad et au périphérique PS2 externe de fonctionner simultanément.

##HelpTopicID=132
Désactive le TouchPad lorsqu'un périphérique PS2 externe est branché.

##HelpTopicID=133
Définit la distance de défilement d'une page lorsque la molette est tournée d'un cran. Vous pouvez faire défiler un nombre spécifique de lignes ou un écran entier.

Le nombre de lignes correspondant au terme « un écran » varie selon la taille de votre fenêtre et le programme utilisé. Il est équivalent à l'utilisation des touches Pg Préc. ou Pg. Suiv. sur le clavier, ou au clic sur la barre de défilement.

##HelpTopicID=134
Cliquez pour régler le nombre de lignes qui défilent à chaque cran de la molette. Il peut être nécessaire d'avoir à refermer et rouvrir les applications pour que ces réglages prennent effet.

##HelpTopicID=135
Cliquez ici pour faire défiler un écran pour chaque cran de la molette. Il peut être nécessaire d'avoir à refermer et rouvrir les applications pour que ces réglages prennent effet.

##HelpTopicID=136
Ces options permettent de spécifier la fenêtre ou l'élément à faire défiler lors de l'utilisation de Défilement virtuel. Sélectionnez les options Défilement virtuel à activer.

##HelpTopicID=137
Action Appuyer pour sélectionner
Vous pouvez configurer le bâtonnet de pointage pour effectuer un clic du bouton gauche ou droit de la « souris ».

##HelpTopicID=138
Gestes à trois doigts
Un geste à trois doigts consiste à faire glisser, de manière rectiligne et continue, trois doigts sur la surface du TouchPad, de haut en bas, puis à les retirer simultanément.

Utilisez un geste à trois doigts pour exécuter une action du type « Accéder à une page Web dans le navigateur par défaut ». Chaque fois que vous effectuez ce geste à trois doigts, le navigateur Web est activé et charge automatiquement la page indiquée.

Pour activer cette fonction, cochez la case Activer les gestes à trois doigts. Vous pouvez effectuer un déplacement dans deux directions avec un geste à trois doigts : du haut vers le bas et du bas vers le haut.

##HelpTopicID=139
Vous pouvez configurer une action pour les gestes à trois doigts suivants affichés dans l'arborescence des menus à gauche :

Haut : Déplacement de trois doigts sur la surface du TouchPad, en partant du bas pour remonter à la verticale jusqu'en haut.

Bas : Déplacement de trois doigts sur la surface du TouchPad, en partant du haut pour descendre à la verticale jusqu'en bas.

Pour configurer l'action d'un geste à trois doigts :

1.	Veillez à ce que la case Activer les gestes à trois doigts soit cochée.
2.	Sélectionnez une option dans l'arborescence des menus à gauche. Sélectionnez l'option correspondant au point de fin du mouvement. Par exemple, pour configurer un geste à trois doigts commençant en bas et se terminant en haut, sélectionnez Haut.
3.	Dans la liste située au-dessus, choisissez l'action à attribuer au geste sélectionné. L'action sélectionnée est exécutée à chaque fois que vous effectuez ce geste à trois doigts.
4.	La plupart des actions ne requièrent pas de configuration supplémentaire. Toutefois, si d'autres informations sont nécessaires, le bouton Configurer est activé ou une boîte de dialogue de configuration apparaît. Cliquez à tout moment sur le bouton Configurer pour afficher ou modifier la configuration de l'action.

Si vous ne pouvez pas sélectionner d'action dans la liste, vérifiez que les options sont activées. Pour activer les options, procédez comme suit :

1.	Dans l'arborescence des menus à gauche, sélectionnez Gestes à trois doigts.
2.	Cochez la case Activer les gestes à trois doigts.
3.	Dans l'arborescence des menus, sélectionnez le point de fin du mouvement pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=140
Gestes à deux doigts
Un geste à deux doigts consiste à faire glisser, de manière rectiligne et continue, deux doigts d'un bord (ou d'un coin) de la surface du TouchPad au bord (ou au coin) opposé, puis à les retirer simultanément.

Utilisez un geste à deux doigts pour exécuter une action du type « Accéder à une page Web dans le navigateur par défaut ». Chaque fois que vous effectuez ce geste à deux doigts, le navigateur Web est activé et charge automatiquement la page indiquée.

Pour activer cette fonction, cochez la case Activer les gestes à deux doigts. Vous pouvez effectuer un déplacement dans huit directions avec un geste à deux doigts :

Certaines directions de geste peuvent ne pas être disponibles sur certains ordinateurs.

##HelpTopicID=141
Vous pouvez configurer une action pour les gestes à deux doigts suivants affichés dans l'arborescence des menus à gauche :

Haut : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du bas pour remonter à la verticale jusqu'en haut.

Coin supérieur droit : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du coin inférieur gauche pour atteindre le coin supérieur droit, en diagonale.

Droite : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du bord gauche pour atteindre le bord droit, à l'horizontale.

Coin inférieur droit : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du coin supérieur gauche pour atteindre le coin inférieur droit, en diagonale.

Bas : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du haut pour redescendre à la verticale jusqu'en bas.

Coin inférieur gauche : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du coin supérieur droit pour atteindre le coin inférieur gauche, en diagonale.

Gauche : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du bord droit pour atteindre le bord gauche, à l'horizontale.

Coin supérieur gauche : Déplacement de deux doigts sur la surface du TouchPad, en partant du coin inférieur droit pour atteindre le coin supérieur gauche, en diagonale.

Pour configurer l'action d'un geste à deux doigts :

1.	Veillez à ce que la case Activer les gestes à deux doigts soit cochée.
2.	Sélectionnez une option dans l'arborescence des menus à gauche. Sélectionnez l'option correspondant au point de fin du mouvement. Par exemple, pour configurer un geste à deux doigts commençant en bas et se terminant en haut, sélectionnez Haut.
3.	Dans la liste située au-dessus, choisissez l'action à attribuer au geste sélectionné. L'action sélectionnée est exécutée à chaque fois que vous effectuez un geste à deux doigts.
4.	La plupart des actions ne requièrent pas de configuration supplémentaire. Toutefois, si d'autres informations sont nécessaires, le bouton Configurer est activé ou une boîte de dialogue de configuration apparaît. Cliquez à tout moment sur le bouton Configurer pour afficher ou modifier la configuration de l'action.

Si vous ne pouvez pas sélectionner d'action dans la liste, vérifiez que les options sont activées. Pour activer les options, procédez comme suit :

1.	Dans l'arborescence des menus à gauche, sélectionnez Gestes à deux doigts.
2.	Cochez la case Activer les gestes à deux doigts.
3.	Dans l'arborescence des menus, sélectionnez le point de fin du mouvement pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=142
La fenêtre Propriétés permet de personnaliser les réglages du dispositif de pointage. Utilisez l'arborescence des menus à gauche pour accéder aux fonctions personnalisables.

Utilisation de la fenêtre Propriétés
Cliquez sur une fonction dans l'arborescence des menus pour afficher une page de réglages pour cette fonction. Certaines fonctions présentent plusieurs pages de réglages. Cliquez sur le signe plus (+) en regard d'une fonction pour voir toutes les pages associées. Les réglages apparaissent dans la fenêtre à droite de l'arborescence des menus. Les informations sur ces options et les instructions sur leur modification apparaissent dans cette boîte d'information. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour les afficher.

Bouton Restaurer toutes les valeurs par défaut
Le bouton Restaurer toutes les valeurs par défaut rétablit la valeur paramétrée en usine pour les paramètres de toutes les pages.

Bouton Restaurer les valeurs par défaut de la page
Le bouton Restaurer les valeurs par défaut de la page rétablit la valeur paramétrée en usine pour tous les paramètres de la page en cours.

Bouton OK
Le bouton OK permet d'enregistrer les modifications et de fermer la fenêtre Propriétés.

Bouton Annuler
Le bouton Annuler permet de fermer la fenêtre Propriétés sans enregistrer les changements et de rétablir toutes les fonctions à leurs réglages précédents.

Bouton Appliquer
Le bouton Appliquer permet d'enregistrer les changements, tout en gardant la fenêtre Propriétés ouverte pour effectuer des changements supplémentaires.

##HelpTopicID=143
La fonction Défilement virtuel permet de faire défiler des pages Web, des documents et d'autres éléments à l'aide du TouchPad. Placez votre doigt sur la zone de défilement (le bord externe du TouchPad) et effectuez des mouvements circulaires. Le relief strié de la surface du TouchPad guide votre mouvement. Une fois le défilement amorcé, vous pouvez sortir de la zone externe. Vous devez cependant être dans cette zone pour amorcer le défilement ; par la suite, vous pouvez revenir au centre du TouchPad si vous le souhaitez et poursuivre le défilement en continuant à effectuer de petits mouvements circulaires. Pour arrêter le défilement, il suffit de retirer votre doigt.

La fonction de défilement virtuel inclut les options suivantes : défilement vertical (haut/bas), défilements vertical et horizontal (haut/bas, droite/gauche), effets sonores lors du défilement (effets sonores) ou pas de défilement.

##HelpTopicID=144
Activer le défilement vertical
Sélectionnez cette option pour activer le défilement vers le haut ou vers le bas.

Pour faire défiler vers le bas, placez votre doigt à n'importe quel endroit de la zone de défilement, puis effectuez des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour faire défiler vers le haut, placez votre doigt à n'importe quel endroit de la zone de défilement, puis effectuez des mouvements circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

##HelpTopicID=145
Activer le défilement vertical et horizontal
Sélectionnez cette option pour activer le défilement vers le haut ou le bas, vers la droite ou la gauche. Le côté droit de la zone de défilement permet de contrôler le défilement vertical. La partie inférieure de la zone permet de contrôler le défilement horizontal.

Pour faire défiler vers le bas, placez votre doigt sur la partie droite de la zone de défilement et effectuez des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour faire défiler vers le haut, placez votre doigt sur la partie droite de la zone de défilement et effectuez des mouvements circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour faire défiler vers la droite, placez votre doigt sur la partie inférieure de la zone de défilement et effectuez des mouvements circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour faire défiler vers la gauche, placez votre doigt sur la partie inférieure de la zone de défilement et effectuez des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre.

##HelpTopicID=146
Activer les effets sonores lors du défilement
Sélectionnez cette option pour que le défilement soit accompagné d'effets sonores.

REMARQUE : Vous devez également sélectionner Défilement vertical ou Défilement vertical et horizontal.

##HelpTopicID=147
Désactiver le défilement
Si vous ne souhaitez utiliser aucune des fonctions de défilement virtuel, sélectionnez Désactiver défilement. Lorsque cette option est sélectionnée, la zone de défilement peut encore être utilisée pour les fonctions tactiles et les fonctions de pointage (plutôt que pour la fonction de défilement).

##HelpTopicID=148
Options d'éclairage

Le dispositif de pointage LuxPad propose plusieurs options d'éclairage. Cochez la case Activer éclairage pour personnaliser les effets d'éclairage du LuxPad.

##HelpTopicID=149
Luminosité

Vous pouvez sélectionner différentes intensités lumineuses en fonction de la source d'alimentation utilisée par votre ordinateur portable : secteur ou batterie. Ces différents paramètres sont utiles pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

Les options de luminosité pour Alimentation externe et Batterie sont Faible, Moyenne et Elevée.

Si les options de cette page apparaissent atténuées et non disponibles, vous pouvez les activer en cliquant sur Options d'éclairage dans l'arborescence des menus située à gauche. Cochez la case Activer l'éclairage pour sélectionner cette option, puis revenez à la page Luminosité.

##HelpTopicID=150
Durée d'éclairage

La page Durée d'éclairage propose plusieurs effets d'éclairage.

Cochez la case Toujours activé pour que votre Luxpad s'éclaire dès que vous vous connectez.

Les options Durée d'éclairage après connexion et Eclairer au toucher sont disponibles uniquement lorsque la case Toujours activé est décochée. Si une coche apparaît dans la case de l'option Toujours activé, cliquez dessus pour décocher l'option.

La barre coulissante Durée d'éclairage après connexion permet de spécifier la durée pendant laquelle vous souhaitez que votre Luxpad reste éclairé après la connexion. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire la durée d'éclairage ou vers la droite pour l'allonger.

Cochez la case Eclairer au toucher si vous souhaitez que votre LuxPad s'éclaire uniquement lorsque votre doigt entre en contact avec sa surface. Le LuxPad s'éclaire alors à chaque fois que vous le touchez.

Si les options de cette page apparaissent atténuées et non disponibles, vous pouvez les activer en cliquant sur Options d'éclairage dans l'arborescence des menus située à gauche. Cochez la case Activer l'éclairage pour sélectionner cette option, puis revenez à la page Durée d'éclairage.

##HelpTopicID=151
Pour utiliser le bâtonnet de pointage ou le TouchPad pour bouger le curseur, sélectionnez l'option Activer correspondante.
Vous pouvez activer à la fois le bâtonnet de pointage et le TouchPad. Dans ce cas, touchez l'un ou l'autre pour faire bouger le curseur.
Pour utiliser les boutons du bâtonnet de pointage, ceux du TouchPad ou ceux des deux, sélectionnez les options Activer correspondantes.

##HelpTopicID=152
Sélectionnez l'option Désactiver du dispositif ou des boutons du dispositif que vous ne souhaitez pas utiliser afin d'éviter de les activer accidentellement lors de la saisie au clavier ou lors du pointage.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas désactiver à la fois le bâtonnet de pointage et le TouchPad.

##HelpTopicID=153
Pour modifier l'action affectée au bouton gauche, à deux boutons, au bouton droit, cliquez sur la flèche de défilement vers le bas de la liste déroulante pour afficher les options. Sélectionnez l'action souhaitée.

Si des informations supplémentaires vous sont demandées pour l'action sélectionnée, le bouton Configurer est alors activé.

##HelpTopicID=154
Si des informations supplémentaires vous sont demandées pour l'action sélectionnée dans la liste déroulante, le bouton Configurer est alors activé. Cliquez sur le bouton Configurer et saisissez les informations demandées dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez les afficher ou les modifier en cliquant à tout moment sur le bouton Configurer.

##HelpTopicID=155
Pour restaurer tous les paramètres par défaut des éléments de cette fenêtre, cliquez sur ce bouton.

##HelpTopicID=156
Pour effectuer un clic gauche par simple pression du doigt, cochez la case Taper pour cliquer. L'action de Taper est un mouvement rapide vers le bas puis vers le haut.
Lorsque la case Taper pour cliquer n'est pas cochée, il est nécessaire d'appuyer sur un bouton du TouchPad pour effectuer un clic gauche.

##HelpTopicID=157
Pour déplacer des objets sans appuyer sur un bouton du TouchPad, cochez la case Taper et déplacer.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez un objet en tapant dessus, reposez rapidement votre doigt sur le TouchPad, puis déplacez l'objet en faisant glisser votre doigt dans la direction souhaitée. Levez votre doigt pour relâcher l'objet.

##HelpTopicID=158
Pour déplacer des objets sur l'écran en effectuant plusieurs mouvements du doigt, cochez la case Verrouiller déplacement.

Pour utiliser la fonction de verrouillage des déplacements, sélectionnez un objet en tapant dessus. Sur le TouchPad, effectuez autant de mouvements de doigts que nécessaire pour déplacer l'objet vers l'emplacement souhaité. Il n'est pas nécessaire de maintenir votre doigt sur le Touchpad. L'objet sélectionné n'est relâché que lorsque vous tapez sur le TouchPad.

##HelpTopicID=159
Vous pouvez utiliser le curseur pour régler la pression du doigt nécessaire à la réponse du TouchPad. Si les mouvements du pointeur sont aléatoires, déplacez le curseur vers la droite.

##HelpTopicID=160
Pour éviter les clics ou mouvements du pointeur non désirés lors de la saisie, cochez la case Activer la fonction de contrôle de la paume.

La fonction de contrôle de la paume permet au TouchPad de reconnaître lorsque la paume s'appuie sur sa surface ou l'effleure lors de la saisie au clavier.

##HelpTopicID=161
Pour régler la sensibilité de la fonction de contrôle de la paume, utilisez ce curseur.

Si le TouchPad présente des clics ou déplacements du pointeur non désirés, augmentez le réglage de contrôle de la paume en déplaçant le curseur vers la droite. Toutefois, si vous placez le curseur totalement à droite, près du Maximum, il est fort possible que des déplacements ou des pressions ne soient pas pris en compte.

Si le TouchPad ne détecte pas les déplacements ou les pressions désirés, réduisez le réglage de contrôle de la paume en déplaçant le curseur vers la gauche.

##HelpTopicID=162
Le déplacement en bordure permet au pointeur de continuer à se déplacer lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad.

Si vous n'utilisez pas le déplacement en bordure, il vous faut effectuer des mouvements répétés du doigt sur le TouchPad ou augmenter la vitesse de déplacement du pointeur dans l'onglet Options du pointeur pour déplacer le pointeur facilement sur de grandes distances.

##HelpTopicID=163
Pour utiliser le déplacement en bordure lors des déplacements (« Taper et déplacer » et « Verrouiller déplacement »), cochez la case Lors d'un déplacement.

Le déplacement en bordure permet au pointeur de continuer à se déplacer lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad.

Lorsque cette option est cochée, le déplacement en bordure ne se produit pas lors des mouvements ordinaires du pointeur.

##HelpTopicID=164
Pour utiliser le déplacement en bordure lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad, cochez la case Lors du pointage.

Le déplacement en bordure permet au pointeur de continuer à se déplacer lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad.

##HelpTopicID=165
Pour utiliser le déplacement en bordure avec la fonction Défilement virtuel, cochez la case Lors d'un défilement.

Le déplacement en bordure permet au pointeur de continuer à se déplacer lorsque votre doigt atteint le bord du TouchPad.

##HelpTopicID=166
Le diagramme suivant représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme représente les zones de déplacement en bordure sur la surface du TouchPad.
Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt se trouve dans une zone de déplacement en bordure sur le TouchPad, la zone Déplacement en bordure correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir et de réduire les zones de déplacement en bordure en déplaçant l'un des petits carrés noirs aux bords des zones hachurées.
Si vous avez des difficultés à déclencher le déplacement en bordure, essayez d'élargir la région de déplacement en bordure en déplaçant vers l'intérieur les bords de la zone hachurée. Si vous trouvez que le déplacement en bordure se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone de déplacement en bordure.

Si les zones de déplacement en bordure sont grises et ne peuvent pas être réglées, sélectionnez l'une des options de déplacement en bordure pour redimensionner les zones.

##HelpTopicID=167
Pour que la vitesse de déplacement en bordure soit sensible à la pression exercée, cochez cette case. Lorsque cette option est sélectionnée, la vitesse de déplacement du pointeur augmente avec la pression exercée par votre doigt.

Pour maintenir une vitesse constante, décochez l'option Contrôler la vitesse de déplacement en bordure par pression du doigt.

##HelpTopicID=168
Pour régler la vitesse de déplacement en bordure lorsque vous avez décochez l'option Contrôler la vitesse de déplacement en bordure par pression du doigt, utilisez ce curseur. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse de déplacement en bordure ou vers la gauche pour la diminuer.

##HelpTopicID=169
Pour configurer l'action affectée à une zone tactile, cochez la case Activer les zones tactiles. Chaque coin de la surface du TouchPad peut être configuré comme zone tactile.

##HelpTopicID=170
Pour affecter une action à une zone tactile, sélectionnez une option de la liste déroulante. Si des informations supplémentaires vous sont demandées pour l'action sélectionnée, le bouton Configurer est alors activé.

##HelpTopicID=171
Le diagramme suivant représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme représente les zones tactiles actives sur la surface du TouchPad.
Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt est dans une zone tactile active sur le TouchPad, la zone tactile correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir ou de réduire les zones tactiles en déplaçant l'un des petits carrés noirs aux coins des zones hachurées.
Si vous avez des difficultés à déclencher une action de zone tactile, essayez d'agrandir la zone tactile. Si une action de zone tactile se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone tactile.

Si les zones tactiles apparaissent grisées et ne peuvent être réglées, cochez la case Activer les zones tactiles pour pouvoir les redimensionner.

##HelpTopicID=172
Pour remplacer par un glissement la fonction des boutons de défilement Avant ou Arrière de la fenêtre d'un navigateur Internet, cochez la case Activer les gestes arrière/avant.

Pour effectuer ces gestes avant ou arrière, placez votre doigt sur le bord supérieur du TouchPad et déplacez-le vers la droite ou vers la gauche. Déplacer votre doigt vers la gauche correspond à un clic sur le bouton de défilement vers l'arrière. Déplacer votre doigt vers la droite correspond à un clic sur le bouton de défilement vers l'avant.

##HelpTopicID=173
Pour utiliser les fonctions de défilement virtuel, cochez la case Activer défilement.

Lorsque cette option est activée, glisser le doigt dans les deux sens le long du bord droit du TouchPad permet de faire défiler verticalement la fenêtre ou l'élément sélectionné. Glisser le doigt dans les deux sens le long du bord inférieur du TouchPad permet de faire défiler horizontalement la fenêtre ou l'élément sélectionné.

##HelpTopicID=174
Pour afficher les options de défilement virtuel et régler vos paramètres, cliquez sur ce bouton.

##HelpTopicID=175
Pour faire défiler la fenêtre ou l'élément actif, sélectionnez l'option Faire défiler l'élément sélectionné. Il s'agit généralement de la dernière fenêtre, de la dernière partie de fenêtre ou du dernier élément sur lequel vous avez cliqué.

##HelpTopicID=176
Pour faire défiler un élément placé sous le pointeur, sélectionnez cette option. Vous pouvez alors faire défiler un élément placé sous le pointeur sans avoir à le sélectionner auparavant.

##HelpTopicID=177
Pour faire défiler facilement de longs documents, cochez la case Activer le glissement. Lorsque cette option est activée, le défilement virtuel continue, même si vous retirez votre doigt du TouchPad.

Pour utiliser le glissement, déplacez le doigt et retirez-le en un seul mouvement régulier vertical ou horizontal. Pour arrêter le glissement, effleurez le TouchPad.

##HelpTopicID=178
Le diagramme suivant représente la surface du TouchPad. La zone hachurée du diagramme indique les zones de défilement virtuel sur la surface du TouchPad.
Lorsque vous placez votre doigt sur le TouchPad, des flèches apparaissent le long du bord du diagramme du TouchPad pour montrer la position du doigt. Si le doigt est dans une zone de défilement virtuel sur le TouchPad, la zone de défilement virtuel correspondante sur le diagramme apparaît de couleur unie. Il est possible d'agrandir ou de réduire les zones de défilement virtuel en déplaçant l'un des petits carrés noirs aux bords des zones hachurées.
Si vous avez des difficultés à déclencher le défilement virtuel, essayez d'élargir la zone de défilement virtuel en déplaçant vers l'intérieur les bords de la zone hachurée. Si le défilement virtuel semble se déclencher trop facilement, essayez de réduire la zone de défilement virtuel.

Si les zones de défilement virtuel apparaissent grisées et ne peuvent pas être réglées, sélectionnez une option de défilement virtuel pour pouvoir redimensionner les zones.

##HelpTopicID=179
Pour exécuter le tutoriel sur le défilement virtuel, cliquez sur le bouton d'Entraînement. Ce simple labyrinthe vous permet d'apprendre comment utiliser la fonction Défilement virtuel.

REMARQUE : Assurez-vous que les cases Défilement horizontal et Défilement vertical sont cochées.

Examinez le labyrinthe avant de commencer pour identifier les points de début et de fin. Vous ne pouvez pas voir le labyrinthe en entier car il est plus grand que la fenêtre dans laquelle il est affiché. Utilisez le défilement virtuel pour déplacer l'affichage du labyrinthe dans la fenêtre. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et utilisez la fonction Défilement virtuel pour agrandir ou réduire le labyrinthe.

Un point jaune dans le coin supérieur gauche du labyrinthe marque l'entrée du labyrinthe. Un point bleu sur le côté droit du labyrinthe en marque la sortie.

Pour commencer :

1.	Cliquez sur le carré rouge dans le point jaune pour commencer.
2.	Utilisez les touches de défilement ou tapez sur le TouchPad pour naviguer dans le labyrinthe.
3.	Utilisez Défilement virtuel pour déplacer l'affichage du labyrinthe dans la fenêtre.
4.	Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre d'Entraînement au défilement virtuel après avoir atteint le point bleu dans le coin inférieur droit.

##HelpTopicID=180
Pour activer le défilement virtuel sur les fenêtres à barre de défilement horizontal, cochez la case Défilement horizontal. Glisser le doigt dans les deux sens le long du bord inférieur du TouchPad permet de faire défiler horizontalement la fenêtre ou l'élément sélectionné.

##HelpTopicID=181
Pour activer le défilement virtuel sur les fenêtres à barre de défilement vertical, cochez la case Défilement vertical. Glisser le doigt dans les deux sens le long du bord droit du TouchPad permet de faire défiler verticalement la fenêtre ou l'élément sélectionné.

##HelpTopicID=182
Ce curseur vous permet de contrôler la vitesse de défilement virtuel. Déplacez le curseur vers la droite pour accélérer le déplacement.

##HelpTopicID=183
Cocher la case Activer Appuyer-pour-sélectionner permet de taper et d'appuyer pour effectuer une action spécifique. Les actions sont affectées dans la liste déroulante Action de frappe.
« Taper » est un mouvement du doigt rapide, vers le bas, puis vers le haut, sur le haut du bâtonnet de pointage. Une tape légère et rapide constitue la méthode la plus efficace. Les tapes très fortes ou lentes sont moins efficaces. Tapez une fois pour cliquer une fois, ou deux fois en succession rapide pour double-cliquer.
« Appuyer » veut dire appuyer rapidement avec le doigt sur le haut du bâtonnet de pointage. Appuyer légèrement et délibérément constitue la méthode la plus efficace. Appuyez bien droit pour simuler l'action « cliquer et maintenir appuyé le bouton de la souris ». Appuyez bien droit puis vers le côté pour cliquer-déplacer dans une direction. Retirez votre doigt pour relâcher l'objet déplacé.

Lorsque la case Activer Appuyer-pour-sélectionner n'est pas cochée, vous devez appuyer sur un bouton du Touchpad pour effectuer un clic gauche.

##HelpTopicID=184
Pour éviter les clics non désirés lors de la saisie, cochez cette case.

##HelpTopicID=185
Pour affecter une action au bâtonnet de pointage lorsque vous tapez légèrement dessus, sélectionnez une option de la liste déroulante Action de frappe.

##HelpTopicID=186
Pour les clics et les double-clics, déplacez ce curseur pour régler la vitesse requise pour les tapes sur le bâtonnet de pointage.

Si la vitesse sélectionnée est trop lente, il est possible que des phénomènes de clics involontaires, de retard dans les mouvements du pointeur et dans les déplacements se produisent. Cependant, si la vitesse sélectionnée est trop rapide, vous remarquerez qu'il devient difficile d'utiliser la fonction Appuyer pour sélectionner.

##HelpTopicID=187
Pour activer le défilement virtuel, cochez la case Activer le défilement. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser le bâtonnet de pointage pour les défilements virtuels horizontal et vertical uniquement. Vous devez utiliser le TouchPad ou une souris pour déplacer le curseur.

Pour utiliser le défilement virtuel, appuyez sur le bâtonnet de pointage dans la direction de défilement souhaitée. Pour arrêter le défilement, retirez votre doigt du bâtonnet de pointage.

##HelpTopicID=188
Pour régler la vitesse du Défilement virtuel, utilisez ce curseur. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse de défilement en bordure ou vers la gauche pour la diminuer.

##HelpTopicID=189
Pour régler la pression nécessaire au mouvement du curseur et à l'action d'Appuyer-pour-sélectionner sur le bâtonnet de pointage, utilisez le curseur Sensibilité à la pression.

Pour diminuer la pression totale nécessaire, déplacez le curseur vers Pression légère.

Pour augmenter la pression totale nécessaire, déplacez le curseur vers Pression forte.

##HelpTopicID=190
Pour maintenir le pointeur à l'intérieur de la fenêtre active, cochez la case Arrêt aux bordures de la fenêtre. L'arrêt du pointeur aux bords de la fenêtre facilite l'accès aux commandes qui sont autour des bords d'une fenêtre.

Lorsque cette option est sélectionnée, si vous essayez une première fois de sortir le pointeur de la fenêtre, il reste bloqué au bord. Si vous essayez une deuxième fois, le pointeur est libre de quitter la fenêtre.

##HelpTopicID=191
Pour améliorer la précision du pointage et obtenir un meilleur positionnement, sélectionnez une option de la liste déroulante Touche de ralenti. Cette fonction permet de réduire la vitesse du pointeur.

Pour utiliser une vitesse de déplacement lente, appuyez sur la touche sélectionnée et maintenez-la enfoncée lors du déplacement du pointeur.

##HelpTopicID=192
Pour restaurer automatiquement les paramètres par défaut du pointeur lorsqu'une boîte de dialogue apparaît à l'écran, sélectionnez cette fonction.

##HelpTopicID=193
Pour forcer un déplacement purement horizontal ou vertical du pointeur sur l'écran, sélectionnez une option de la liste déroulante Touche de restriction du pointeur.

Pour sélectionner un déplacement de pointeur restreint, appuyez sur la touche sélectionnée et maintenez-la enfoncée lors du déplacement du pointeur. Lorsque la touche est enfoncée, la direction initiale de déplacement du pointeur détermine la direction de déplacement permise tant que le doigt reste sur le TouchPad.

##HelpTopicID=194
Pour obtenir un retour sur les actions de pointage, cochez la case Animée. L'icône animée s'affiche dans la barre des tâches Windows. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Propriétés de la souris.

##HelpTopicID=195
Pour obtenir un déplacement très régulier du pointeur, sélectionnez la vitesse de rafraîchissement Rapide.

##HelpTopicID=196
Si le pointeur apparaît instable ou s'il scintille à l'écran, essayez de sélectionner la vitesse de rafraîchissement Lente.

##HelpTopicID=197
Numéro de version de votre TouchPad Synaptics.

##HelpTopicID=198
Pour connaître les brevets Synaptics les plus récents, consultez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Mode Double
La fonction Mode Double permet de passer du mode Curseur au mode Bouton. En mode Bouton, le boutons virtuels du TouchPad constituent des raccourcis très pratiques vers les applications les plus utilisées. De plus, une commande de réglage du volume permet d'augmenter ou de baisser le volume facilement et rapidement.

Pour activer Mode Double, cochez la case Basculer en mode Bouton en appuyant dans le coin supérieur droit.

Pour utiliser le mode Bouton :

·	Appuyez sur le bouton Changement de mode. Ce bouton est situé dans le coin supérieur droit du TouchPad, au-dessus de la commande de réglage du volume.
·	Appuyez sur le bouton virtuel correspondant à l'application que vous souhaitez lancer. Le TouchPad repasse automatiquement en mode Curseur une fois l'application ouverte.

REMARQUE : pour utiliser le mode Bouton lorsqu'un dispositif de pointage externe, tel qu'une souris, est connecté, cochez la case Toujours en mode Bouton lorsqu'un dispositif externe est connecté.

##HelpTopicID=200
Options du mode Bouton
Il existe six boutons virtuels que vous pouvez configurer en fonction de vos besoins. Les trois boutons virtuels situés dans la partie supérieure disposent d'une configuration par défaut, tandis que les autres ne sont pas configurés. Les paramètres par défaut des boutons virtuels configurés sont les suivants :

·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à gauche, permet d'ouvrir l'application de messagerie électronique correspondante.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, au milieu, permet d'ouvrir l'application ConfigFree. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Toshiba.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à droite, permet d'envoyer l'élément de la fenêtre active vers l'imprimante.

##HelpTopicID=201
Options du mode Bouton
Il existe six boutons virtuels que vous pouvez configurer en fonction de vos besoins. Parmi les boutons virtuels, quatre disposent d'une configuration par défaut, tandis que les autres ne sont pas configurés. Les paramètres par défaut des boutons virtuels configurés sont les suivants :

·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à gauche, permet d'ouvrir l'application de messagerie électronique correspondante.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, au milieu, permet d'ouvrir le navigateur Web correspondant.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à droite, permet d'ouvrir l'application BeatJam. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Toshiba.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie inférieure, à gauche, permet d'ouvrir l'aide en ligne de Toshiba.

##HelpTopicID=202
La fonctionnalité Button Check permet de ne pas utiliser les boutons de façon accidentelle. Elle distingue les appuis des simples contacts pendant les opérations de saisie. Ceci permet d'éviter des actions indésirables.

Si le bouton est utilisé de façon intempestive, faites glisser le curseur de la fonctionnalité Button Check vers la droite, en direction de sa valeur Maximum. Par contre, si le bouton ne fonctionne pas comme prévu, faites glisser le curseur de la fonctionnalité Button Check vers la gauche, en direction de sa valeur Minimum. Le bouton risque de sembler sans effet si vous placez le curseur totalement à droite.

##HelpTopicID=203
Pour configurer les actions à effectuer lorsque vous appuyez sur un bouton, sélectionnez le bouton voulu dans le menu. Par exemple, vous pouvez définir le bouton 1 sur « atteindre une page Web avec le navigateur par défaut ». Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton 1, le navigateur Web ouvre automatiquement la page demandée.

##HelpTopicID=204
Les paramètres Sensibilité permettent de personnaliser la façon dont le périphérique répond à vos pressions. Pour régler les paramètres de sensibilité, sélectionnez un élément dans le menu Sensibilité.

##HelpTopicID=205
Le curseur Sensibilité à la pression permet de spécifier la pression à appliquer pour activer le périphérique.

Lorsque le périphérique fonctionne de façon erratique ou si vous travaillez dans des zones à forte humidité, réduisez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la droite, en direction de Pression forte.

Si vous devez appuyer trop fort pour utiliser le périphérique, augmentez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la gauche, en direction de Pression légère.

##HelpTopicID=206
Dans la liste située au-dessus, choisissez l'action à attribuer au bouton sélectionné. L'action sélectionnée se produit systématiquement lorsque vous appuyez sur le bouton.

##HelpTopicID=207
La case à cocher Activer les sons permet d'associer un son à la pression d'un bouton.
Lorsque cette option est désactivée, aucun son n'est émis lors de l'utilisation des boutons.

##HelpTopicID=208
La case à cocher Activer l'éclairage permet d'éclairer les boutons, qu'ils soient actifs ou non.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, les boutons ne sont pas éclairés et leur pression n'entraîne pas leur illumination.

##HelpTopicID=209
Le curseur Désactiver la luminosité permet de régler le niveau de luminosité des boutons lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.
Si la luminosité des boutons inactifs est trop élevée, déplacez ce curseur vers la valeur Minimum.
Par contre, si la luminosité des boutons inactifs est trop faible, déplacez ce curseur vers la valeur Maximum.

##HelpTopicID=210
Le curseur Activer la luminosité permet de régler le niveau de luminosité des boutons lorsque ces derniers sont sollicités.
Si la luminosité des boutons est trop élevée lorsque vous appuyez dessus, déplacez ce curseur vers la valeur Minimum.
Par contre, si la luminosité de ces boutons est trop faible, déplacez ce curseur vers la valeur Maximum.

##HelpTopicID=211
Options du mode Bouton
Vous disposez de six boutons virtuels que vous pouvez configurer en fonction des besoins. Les trois boutons virtuels situés dans la partie supérieure disposent d'une configuration par défaut, tandis que les autres ne sont pas configurés. Les paramètres par défaut des boutons virtuels configurés sont les suivants :

·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à gauche, permet d'ouvrir l'application de messagerie électronique correspondante.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, au milieu, permet d'ouvrir l'application ConfigFree. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Toshiba.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à droite, permet d'ouvrir l'application Photo Gallery sous Windows.

##HelpTopicID=212
Pour configurer l'action à effectuer lorsque vous faites glisser votre doigt sur un curseur, sélectionnez un curseur dans le menu. Par exemple, vous pouvez définir Curseur 1 sur « Régler le volume sur le système ». Ainsi, lorsque vous faites glisser votre doigt sur le curseur 1, le volume monte ou baisse.

##HelpTopicID=213
Sélectionnez une action dans le groupe d'actions ci-dessus pour les affecter au curseur sélectionné. L'action sélectionnée se produit lorsque vous faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le curseur.

##HelpTopicID=214
Régler la vitesse de déplacement du pointeur
Ce curseur contrôle la vitesse de déplacement du pointeur. Pour en contrôler la vitesse, sélectionnez Lent ou Rapide.

##HelpTopicID=215
Options du mode Bouton
Vous disposez de six boutons virtuels que vous pouvez configurer en fonction des besoins. Les trois boutons virtuels situés dans la partie supérieure disposent d'une configuration par défaut, tandis que les autres ne sont pas configurés. Les paramètres par défaut des boutons virtuels configurés sont les suivants :

·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, à gauche, permet d'ouvrir l'application de messagerie électronique correspondante.
·	Une pression sur le bouton virtuel situé dans la partie supérieure, au milieu, permet d'ouvrir l'application ConfigFree. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Toshiba.
·	Appuyez sur le bouton virtuel dans le coin supérieur droit pour ouvrir le dossier Mes images.

##HelpTopicID=216
Barre de contrôle

La barre de contrôle permet de configurer les boutons afin de lancer vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser l'aspect de la barre de contrôle en jouant sur son éclairage, la durée de transition et les paramètres de sensibilité à la pression. La barre de contrôle permet également d'accéder rapidement aux fonctions de contrôle du volume pour les effets audio logiciels.

Sélectionnez l'option Activer pour activer la barre de contrôle. Si vous ne souhaitez pas utiliser la barre de contrôle, sélectionnez l'option Désactiver.

##HelpTopicID=217
Réglage des DEL

Vous pouvez utiliser la glissière Réglage des DEL pour régler la luminosité des DEL de la barre de contrôle.

Pour améliorer la luminosité, déplacez la glissière vers la droite, Lumineux.

Pour réduire la luminosité, déplacez la glissière vers la gauche, Sombre.

##HelpTopicID=218
Vitesse de transition

Utilisez la glissière Vitesse de transition pour régler la vitesse à laquelle les DEL doivent s'éteindre après avoir relâché la barre de contrôle.

Pour une transition lente, déplacez la glissière vers la droite, Lente.

Pour une transition rapide, déplacez la glissière vers la droite, Rapide.

##HelpTopicID=219
Sensibilité à la pression

Le curseur Sensibilité à la pression permet de spécifier la pression à appliquer pour activer la barre de contrôle.

Si la barre de contrôle ne répond pas à la pression ou si vous devez appuyer fort pour l'utiliser, renforcez la sensibilité en déplaçant la glissière vers la gauche, Légère.

Si vous activez accidentellement la barre de contrôle d'une légère pression, réduisez la sensibilité en déplaçant la glissière vers la droite, Forte.

##HelpTopicID=220
Effets audio

Pour associer un effet audio à une spécification, entrez un fichier son ou cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier audio.

##HelpTopicID=221
Volume

La glissière Volume permet de contrôler facilement le volume des effets audio.

Pour améliorer le volume, déplacez la glissière vers la droite, Fort.

Pour réduire le volume, déplacez la glissière vers la gauche, Silence.

##HelpTopicID=222
Applications

Pour associer un bouton au lancement d'une application, entrez un fichier exécutable ou cliquez sur Parcourir et sélectionnez une application à lancer.

##HelpTopicID=223
La fonctionnalité Double appui pour activer ou désactiver TouchPad permet d'activer ou de désactiver TouchPad en touchant l'un de ses angles et en conservant votre doigt enfoncé pendant une courte période.
Si TouchPad est activé, touchez le coin pour le désactiver. Si TouchPad est désactivé, touchez le coin pour l'activer.

##HelpTopicID=224
La glissière Temps de pression minimum permet de spécifier pendant combien de temps vous devez appuyer sur le coin de TouchPad pour l'activer ou le désactiver.

##HelpTopicID=225
La fonction Défilement virtuel est une innovation qui vient remplacer les méthodes traditionnelles de défilement. Cette fonction déplace les barres de défilement de façon automatique ce qui permet de conserver le pointeur là où vous le souhaitez.

Elle fonctionne avec la plupart des fenêtres à défilement telles que les documents de traitement de texte, les tableurs et les grandes images numériques. Elle fonctionne aussi avec les autres éléments sujets au défilement, tels que les listes de fichiers ou de polices.

Le défilement ChiralMotion, un type unique de défilement virtuel, permet de bénéficier d'un défilement cyclique continu. La vitesse de défilement dépend de la vitesse de déplacement du doigt. Pour procéder à un défilement rapide, faites de petits cercles rapidement. Pour un défilement lent, faites de grands cercles et déplacez votre doigt doucement. La direction du défilement peut être inversée en changeant la direction du mouvement.

Pour effectuer un défilement vertical :

1.	Cochez la case Activer le défilement vertical.
2.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler.
3.	Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas du bord droit du TouchPad selon la direction voulue.

Pour utiliser ChiralMotion pour procéder au défilement vertical :

1.	Cochez les cases Activer le défilement vertical et Activer le défilement ChiralMotion.
2.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler.
3.	Placez votre doigt sur le TouchPad, près du centre du bord droit.
4.	Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas dans la direction de défilement voulue, puis effectuez un mouvement circulaire. Votre doigt peut se déplacer vers le centre de TouchPad tout en effectuant un mouvement dans le sens horaire ou anti-horaire.

Pour effectuer un défilement horizontal :

1.	Cochez la case Activer le défilement horizontal.
2.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler.
3.	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite du bord inférieur du TouchPad selon la direction voulue.

Pour utiliser ChiralMotion pour procéder au défilement horizontal :

1.	Cochez les cases Activer le défilement horizontal et Activer le défilement ChiralMotion.
2.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler.
3.	Placez votre doigt sur le TouchPad, près du centre du bord inférieur.
4.	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite dans la direction de défilement voulue, puis effectuez un mouvement circulaire. Votre doigt peut se déplacer vers le centre de TouchPad tout en effectuant un mouvement dans le sens horaire ou anti-horaire.

Si la fonction Défilement virtuel ne fonctionne pas, assurez-vous que la ou les cases Activer le défilement sont sélectionnées et que la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué peut faire l'objet d'un défilement. En cas de problème, vérifiez les paramètres de Zone de défilement.

##HelpTopicID=226
La fonctionnalité Vitesse permet de bénéficier d'un mouvement fluide, rapide, comparable à celui d'un trackball. Un déplacement léger du doigt sur la surface du TouchPad permet de déplacer le curseur sur toute la surface de l'écran. Cette fonctionnalité réduit les mouvements répétitifs et la fatigue associés au déplacement du curseur sur de longues distances, tout en offrant une sensation fluide et naturelle comparable à celle d'un trackball. Elle est idéale pour les jeux de stratégie en temps réel (RTS), de tir (FPS) et de rôles (RPG).

Cochez la case Activer vitesse pour activer cette fonctionnalité.

##HelpTopicID=227
La glissière Distance de glissement permet de régler la distance déplacement du curseur en réponse à une pression du doit sur le TouchPad. Pour arrêter le curseur, placez votre doigt sur le TouchPad. Un simple appui sur le TouchPad arrête également le curseur.

Sélectionnez l'option Rebondir sur les bords de l'écran pour conserver le curseur dans les limites de l'écran. Cette option facilite l'accès aux options de menu et aux contrôles qui sont proches des bords de l'écran.

##HelpTopicID=228
Le « pincement » permet d'obtenir un grossissement dans la plupart des applications. Cette opération permet d'exécuter la même fonction qu'une molette de défilement sur les applications Windows standard qui prennent en charge la fonctionnalité de grossissement lors d'un appui sur CTRL-MOLETTE.

Pour effectuer un pincement, placez deux doigts sur la surface du TouchPad. Rapprochez ou écartez-les. Pour effectuer un grossissement, posez vos doigts sur la surface du TouchPad, proches l'un de l'autre, puis écartez-les. Pour procéder à une réduction, écartez les doigts, puis rapprochez-les.

##HelpTopicID=229
Le défilement à deux doigts ChiralMotion est une solution de remplacement novatrice par rapport aux méthodes de défilement conventionnelles. Vous pouvez procéder au défilement vers le haut ou le bas en plaçant simplement deux doigts sur le TouchPad et en effectuant un mouvement circulaire. Il est inutile de conserver les deux doigts sur le TouchPad une fois le défilement lancé. Le défilement se poursuit tant que vous conservez un doigt sur la surface du TouchPad et que vous effectuez un mouvement circulaire.

La vitesse de déplacement des doigts conditionne la vitesse de défilement. Pour un défilement rapide, faites de petits cercles et déplacez votre doigt rapidement. Pour un défilement lent, faites de grands cercles et déplacez votre doigt doucement. La direction du défilement peut être inversée en changeant la direction du mouvement.

##HelpTopicID=230
Un Geste avancé est une action réalisée par l'utilisateur sur un capteur de Synaptics TouchPad et reconnue par le périphérique, qui exécute une fonction spécifiée.

##HelpTopicID=231
Un geste glissement rapide équivaut à placer deux doigts sur la surface du TouchPad, légèrement séparés, à les faire glisser en effectuant un mouvement droit et continu, puis à les retirer simultanément de la surface du TouchPad. L'action lancée par le geste « glissement rapide » dépend de chaque application ; par exemple, dans Internet Explorer, un glissement rapide vers la gauche correspond à la fonction « Retour ».

##HelpTopicID=232
Le geste ChiralRotate fait pivoter l'objet sélectionné par incréments de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Le geste ChiralRotate ne fonctionne que dans les applications prises en charge.

Pour commencer le geste ChiralRotate, placez un doigt sur la zone verticale gauche du TouchPad et déplacez-le en effectuant un mouvement circulaire. Si l'application est prise en charge, l'objet sélectionné pivote par incréments de 90 degrés.

##HelpTopicID=233
Sélectionnez la case à cocher pincer pour activer cette fonction.

##HelpTopicID=234
Sélectionnez la case à cocher Activer ChiralRotate pour activer cette fonction.

##HelpTopicID=235
Sélectionnez la case à cocher Activer le glissement rapide pour activer cette fonction.

##HelpTopicID=236
Pour voir une démonstration sur l'utilisation du geste Pincement, sélectionnez le bouton Voir vidéo sous la case à cocher Activer pincer.

##HelpTopicID=237
Pour voir une démonstration sur l'utilisation du geste ChiralRotate, sélectionnez le bouton Voir vidéo sous la case à cocher Activer ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Pour voir une démonstration sur l'utilisation du geste glissement rapide, sélectionnez le bouton Voir vidéo sous la case à cocher Activer le glissement rapide.

##HelpTopicID=239
Pour afficher une démonstration du geste Momentum, sélectionnez le bouton Afficher vidéo, sous la case à cocher Activer vitesse.

##HelpTopicID=240
Le défilement virtuel est une méthode novatrice qui peut se substituer aux méthodes de défilement traditionnelles. Le défilement virtuel permet de déplacer les barres de défilement de façon automatique, ce qui évite d'avoir à déplacer le curseur.

Le défilement virtuel fonctionne avec la plupart des fenêtres avec barres de défilement, telles que les documents de traitement de texte, les feuilles de calcul et les grandes images numériques. Il est également compatible avec d'autres éléments de défilement, tels que les listes de fichiers et de polices.

Le défilement linéaire, qui fait partir du défilement virtuel, permet de rétablir le défilement traditionnel.

Le défilement ChiralMotion, un type unique de défilement virtuel, permet de faire défiler vos documents de façon continue avec un mouvement circulaire continu et régulier. La vitesse de défilement est contrôlée par la vitesse de déplacement des doigts. Pour procéder à un défilement rapide, effectuez de petits cercles rapides. Pour un défilement lent, faites de grands cercles et déplacez les doigts lentement. La direction du défilement peut être inversée en modifiant la direction du mouvement.

Pour procéder au défilement linéaire vertical :

1.	Cochez la case Activer le défilement vertical.
2.	Cliquez sur l'icône Défilement virtuel ou double-cliquez sur Défilement virtuel.
3.	Sélectionnez Défilement sur longue distance.
4.	Cliquez sur le bouton radio Défilement linéaire.
5.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler.
6.	Faites glisser votre doigt vers le bord droit du TouchPad dans la direction voulue pour le défilement.

Pour utiliser ChiralMotion pour procéder à un défilement vertical :

1.	Cochez la case Activer le défilement vertical.
2.	Cliquez sur l'icône Défilement virtuel ou double-cliquez sur Défilement virtuel.
3.	Sélectionnez Défilement sur longue distance.
4.	Cliquez sur le bouton radio Défilement ChiralMotion.
5.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler.
6.	Placez votre doigt sur le TouchPad près du centre du bord droit.
7.	Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas, selon la direction de défilement, puis procédez à un déplacement circulaire. Votre doigt peut glisser vers le centre du Touchpad tout en effectuant un mouvement circulaire dans le sens horaire ou anti-horaire.

Pour procéder au défilement linéaire horizontal :

1.	Cochez la case Activer le défilement horizontal.
2.	Cliquez sur l'icône Défilement virtuel ou double-cliquez sur Défilement virtuel.
3.	Sélectionnez Défilement sur longue distance.
4.	Cliquez sur le bouton radio Défilement linéaire.
5.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler.
6.	Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le bord inférieur du TouchPad dans la direction voulue pour le défilement.

Pour utiliser ChiralMotion pour procéder à un défilement horizontal :

1.	Cochez la case Activer le défilement horizontal.
2.	Cliquez sur l'icône Défilement virtuel ou double-cliquez sur Défilement virtuel.
3.	Sélectionnez Défilement sur longue distance.
4.	Cliquez sur le bouton radio Défilement ChiralMotion.
5.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler.
6.	Placez votre doigt sur le TouchPad près du centre du bord inférieur.
7.	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite, selon la direction de défilement, puis procédez à un déplacement circulaire. Votre doigt peut glisser vers le centre du Touchpad tout en effectuant un mouvement circulaire dans le sens horaire ou anti-horaire.

Si le défilement virtuel ne répond pas, assurez-vous que la ou les cases Activer le défilement sont sélectionnées et que la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué est compatible avec le défilement. Si les problèmes persistent, consultez les paramètres Zone de défilement.

##HelpTopicID=241
Pour afficher une démonstration du mode d'utilisation du défilement virtuel, sélectionnez le bouton Afficher la vidéo.

##HelpTopicID=242
Pour afficher une démonstration du geste Glissement rapide, sélectionnez le bouton Voir vidéo.

##HelpTopicID=243
Pour effectuer un glissement rapide vertical, activez la case Activer le glissement rapide vertical. Placez deux doigts, légèrement écartés, sur le TouchPad et faites-les glisser vers le haut ou le bas. Ensuite soulevez-les et et exécutez une fonction propre à l'application.

##HelpTopicID=244
Pour effectuer un glissement rapide vertical, activez la case Activer le glissement rapide horizontal. Placez deux doigts, légèrement écartés, sur le TouchPad et faites-les glisser vers la droite ou la gauche. Ensuite, soulevez-les pour exécuter une fonction propre à l'application.

##HelpTopicID=245
Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir l'action en contexte.

##HelpTopicID=246
Cette fenêtre Propriétés permet de personnaliser les paramètres du périphérique de pointage. Utilisez l'arborescence de menus située à gauche pour accéder aux fonctionnalités personnalisées. Ces dernières incluent le pointage et le défilement avec un doigt, les gestes impliquant plusieurs doigts pour manipuler des documents, des objets et des applications.

Utilisation de la fenêtre Propriétés
Cliquez sur une fonctionnalité dans l'arborescence de menus pour afficher la page regroupant les descriptions et les paramètres correspondant. Certaines fonctionnalités sont associées à plusieurs pages de paramètres. Cliquez sur le signe + (signe plus) près d'une fonctionnalité pour afficher les pages correspondantes. Les paramètres s'affichent dans une fenêtre, à droite de l'arborescence de menus. Des informations sur les options et des instructions de modification s'affichent dans cette zone d'information. Vous pouvez utiliser cette barre de défilement pour afficher le contenu de la zone d'information.

Bouton des valeurs par défaut
Le bouton Valeurs par défaut rétablit les valeurs d'usine des paramètres de la page active.

Bouton OK
Le bouton OK enregistre vos modifications et ferme la fenêtre Propriétés.

Bouton Annuler 
Le bouton Annuler ferme la fenêtre Propriétés sans enregistrer les modifications et rétablit tous les paramètres précédents.

Bouton Appliquer 
Le bouton Appliquer enregistre vos modifications, mais conserve la fenêtre Propriétés de façon à apporter des modifications supplémentaires.

##HelpTopicID=250
Les pages relatives aux paramètres de pointage permettent de spécifier la façon dont votre curseur répond aux actions de pointage et de sélection.

##HelpTopicID=251
Activez la case Activer vitesse pour utiliser cette fonctionnalité.

##HelpTopicID=252
La fonctionnalité Mouvement contraint permet de forcer le mouvement purement horizontal ou vertical à l'écran. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les programmes de dessin. Pour l'activer, maintenez enfoncée une touche tout en déplaçant le pointeur. Lorsque vous appuyez sur la touche, la direction initiale du pointeur détermine la direction autorisée du mouvement, tant que votre doit demeure sur TouchPad.

Pour utiliser le mouvement contraint :

1.	Activez la case Activer le mouvement restreint pour activer les options dans la zone de liste.
2.	Choisissez une touche dans la liste pour l'associer à cette fonctionnalité.
3.	Maintenez enfoncée la touche sélectionnée lorsque vous souhaitez contraindre le mouvement du pointeur.

##HelpTopicID=254
Défilement 
Les fonctionnalités de défilement permettent d'utiliser les barres de défilement de la fenêtre sélectionnée de façon automatique. Ainsi, vous n'avez plus à retirer le pointeur de la zone de travail. Les fonctionnalités de défilement sont compatibles avec la plupart des fenêtres, telles que les fenêtres de documents, de feuilles de calcul, de grandes images numériques et autres éléments à faire défiler, tels que les listes de fichiers et de polices.

##HelpTopicID=255
Défilement inversé
La fonctionnalité d'inversion du défilement permet de modifier le comportement de défilement standard. Ce comportement déplace la barre de défilement dans le sens du mouvement du doigt. La fonctionnalité d'inversion du défilement déplace le document ou l'objet dans le sens inverse du mouvement du doigt.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer direction de défilement inversée.

##HelpTopicID=256
Le curseur de vitesse de défilement permet de régler la vitesse du défilement. Faites glisser ce curseur vers la droite pour un défilement plus rapide.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
La fonctionnalité ChiralScrolling™ permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer ChiralScrolling.

Pour utiliser ChiralScrolling :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad. Pour faire défiler vers la gauche ou la droite, la zone cible correspond au bord inférieur de TouchPad.
2.	Déplacez votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque ChiralScrolling est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad tout en effectuant un mouvement circulaire.

REMARQUE : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.

3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=258
Défilement à 1 doigt 
Vous pouvez procéder au défilement horizontal et vertical.

Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler, puis faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, le long du bord droit de TouchPad pour procéder au défilement vertical. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite le long du bord inférieur du TouchPad pour procéder au défilement horizontal.

Si le défilement ne se fait pas, assurez-vous que les cases à cocher requises sont activées et que la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué peut défiler. Si les problèmes persistent, consultez les paramètres Zone de défilement.

##HelpTopicID=259
Le diagramme ci-dessus représente la surface de TouchPad. La zone hachurée du diagramme présente les régions de défilement sur la surface de TouchPad.

Lorsque vous placez votre doigt sur la surface de TouchPad, des flèches apparaissent sur le bord du diagramme de TouchPad pour indiquer la position de votre doigt. Si votre doigt figure dans une zone de défilement active de TouchPad, la zone de défilement correspondante du diagramme apparaît de façon unie. Vous pouvez agrandir ou réduire les zones de défilement en faisant glisser l'un des petits carrés figurant sur le bord de la zone hachurée.

Si vous avez des difficultés à lancer le défilement, essayez d'agrandir la zone de défilement en déplaçant les bords de la zone hachurée vers l'intérieur. Si vous trouvez que le défilement se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone de défilement.

Si les zones de défilement sont en gris et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que la fonctionnalité de défilement est activée.

Pour activer le défilement :

1.	Sélectionnez Défilement dans l'arborescence de menus à gauche.
2.	Sélectionnez la méthode de défilement voulue et activez le défilement vertical ou horizontal.

##HelpTopicID=260
Activer le défilement horizontal 
Activez cette case à cocher pour activer le défilement horizontal sur les fenêtres qui disposent de barres de défilement horizontales. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite, le long du bord inférieur de TouchPad pour faire défiler la fenêtre ou l'élément sélectionné à l'horizontale.

##HelpTopicID=261
Activer le défilement vertical 
Activez cette case à cocher pour activer le défilement vertical. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas le long du bord droit du TouchPad pour faire défiler la fenêtre ou l'élément sélectionné à la verticale.

##HelpTopicID=262
Défilement à 2 doigts 
La fonctionnalité Défilement à 2 doigts permet de procéder au défilement à l'horizontale ou à la verticale et de procéder au défilement à partir de tout emplacement de la surface de TouchPad. Posez simplement deux doigts sur TouchPad et faites-les glisser dans la direction voulue. ll n'est pas nécessaire d'être placé dans une zone avec défilement pour effectuer un défilement.

Pour utiliser le défilement à 2 doigts :

1.	Posez deux doigts sur la surface de TouchPad. Les doigts doivent être légèrement écartés.
2.	En appliquant un mouvement simple et continu, faites glisser vos deux doigts dans la direction voulue.
3.	Soulevez les deux doigts pour les retirer de la surface de TouchPad et arrêter le défilement.

##HelpTopicID=263
Activer le défilement horizontal 
Activez cette case à cocher pour activer le défilement horizontal sur les fenêtres qui disposent de barres de défilement horizontales. Le fait de faire glisser deux doigts vers la gauche ou la droite de TouchPad permet de faire glisser la fenêtre ou l'élément sélectionné à l'horizontale.

##HelpTopicID=264
Activer le défilement vertical 
Activez cette case à cocher pour activer le défilement vertical. Le fait de faire glisser vos deux doigts vers le haut ou le bas de TouchPad permet de faire défiler la fenêtre ou l'élément sélectionné à la verticale.

##HelpTopicID=265
La fonctionnalité Glissement permet de faire défiler facilement des documents longs. Avec cette fonctionnalité, le défilement se poursuit même si vous avez retiré votre doigt de la surface de TouchPad. Pour utiliser cette fonctionnalité, déplacez, puis soulevez votre doigt en un seul geste fluide. Pour arrêter le mouvement de glissement, reposez votre doigt sur la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=266
Zoom avec pincement 
Le geste Zoom avec pincement permet d'effectuer un zoom dans de nombreuses applications. Vous pouvez utiliser le geste Zoom avec pincement pour simuler les fonctions d'une souris à roulette dans les applications Windows standard et prenant en charge la fonctionnalité de zoom CTRL-ROULETTE DÉFILEMENT.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer zoom avec pincement.

Pour exécuter un geste de type Zoom avec pincement :

1.	Posez deux doigts sur la surface de TouchPad.
2.	Écartez les doigts en les faisant glisser pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les de la même façon pour effectuer un zoom arrière. Pour optimiser la fonction de zoom, utilisez le bout des doigts.

##HelpTopicID=267
Les fonctionnalités de type Rotation permettent de contrôle les photos et d'autres objets au moyen de gestes pratiques.

##HelpTopicID=269
Appui à 3 doigts 
Cette fonctionnalité fournit un raccourci permettant de lancer une ou plusieurs applications.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer l'appui à 3 doi&gts. Pour sélectionner les applications à lancer, cliquez sur le bouton Configurer.

Pour utiliser la fonctionnalité Appui à 3 doigts :

1.	Posez trois doigts sur la surface de TouchPad. Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés.
2.	Restez immobile pendant le lancement de la ou des applications.
3.	Enlevez vos doigts de la surface de TouchPad en les soulevant.

##HelpTopicID=270
Glissement rapide à 3 doigts 

Le geste Glissement rapide à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 3 doigts pour parcourir Internet ou parcourir les photos dans la fenêtre d'un lecteur de photos. Vous pouvez également utiliser ce geste pour lancer ou arrêter le mode diaporama.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide à 3 doigts.

Pour utiliser ce geste navigation lors de la navigation :

1.	Posez trois doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Fates glisser rapidement vos doigts en un mouvement linéaire continu dans la direction voulue, en passant d'un côté du TouchPad à l'autre.
3.	Mouvement horizontal des doigts : faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

Pour utiliser le geste Glissement rapide à 3 doigts pour le mode diaporama, faites glisser vos doigts à la verticale. Faites glisser vos doigts vers le haut pour lancer le mode Diaporama. Faites glisser vos doigts vers le bas pour quitter le mode Diaporama.

##HelpTopicID=271
Paume sur Pad 
Le geste Paume sur Pad permet de nettoyer le bureau en réduisant toutes les fenêtres ouvertes. La répétition de ce geste rétablit les fenêtres.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer Paume sur Pad.

Pour exécuter le geste Paume sur Pad :

1.	Placez le talon de votre pouce sur la surface de TouchPad.
2.	Attendez que toutes les fenêtres de bureau aient été réduites ou restaurées avant de bouger votre main.
3.	Enlevez votre main de la surface de TouchPad en la soulevant.

##HelpTopicID=272
Entraînement 
Cliquez sur le bouton Entraînement pour accéder au didacticiel de défilement. Un simple labyrinthe va vous aider à apprendre comment faire défiler les objets à l'écran.

Observez le labyrinthe avant de rechercher les points de début et de fin. Vous ne pouvez pas voir l'ensemble du labyrinthe, car il est plus grand que la fenêtre qu'il occupe. Faites défiler le labyrinthe dans la fenêtre. Maintenez enfoncée la touche Ctrl et faites défiler la fenêtre pour redimensionner le labyrinthe.

Un point jaune situé dans le coin supérieur gauche du labyrinthe marque son entrée. Un point bleu situé dans la partie droite marque le point de sortie.

Pour vous entraîner aux opérations de défilement :

1.	Cliquez sur le carré rouge du point jaune pour commencer.
2.	Utilisez les touches fléchées ou appuyez sur le TouchPad pour parcourir le labyrinthe.
3.	Utilisez l'une des méthodes de défilement pour déplacer votre vue du labyrinthe.
4.	Cliquez sur le bouton Fermer de la fenêtre d'entraînement après avoir atteint le point bleu dans le coin inférieur droit.

##HelpTopicID=273
Geste M pour HP MediaSmart 
L'application HP MediaSmart peut être lancée en exécutant un geste en forme de M sur la surface de TouchPad.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer geste M pour HP MediaSmart.

Pour exécuter ce geste :

1.	Appuyez avec deux doigts sur la surface de TouchPad, puis reposez-les immédiatement.
2.	Faites un grand M en faisant glisser vos doigts.
3.	L'application HP MediaSmart se lance.

##HelpTopicID=274
Les fonctionnalités Améliorations du pointage permettent de spécifier la façon dont le curseur répond à vos actions de pointage.

##HelpTopicID=275
Les gestes Application constituent des raccourcis vers les applications ou les fonctions les plus utilisées. La réponse de l'ordinateur à ces gestes peut dépendre de l'application.

##HelpTopicID=276
La fonctionnalité EdgeMotion™ a été conçue pour simplifier les mouvements du pointeur sur de longues distances. Lorsque votre doigt atteint le bord de TouchPad, le pointeur poursuit sa course dans la même direction jusqu'à ce que vous leviez votre doigt. Sélectionnez l'une des options EdgeMotion.

Les fonctionnalités de défilement prennent également en charge EdgeMotion. Pour utiliser EdgeMotion pendant le défilement, sélectionnez Activer le déplacement en bordure lors du défilement dans la section Défilement à 1 doigt ou Défilement à 2 doigts du menu Défilement.

##HelpTopicID=277
Activez la case Activer le déplacement en bordure lors du défilement si vous souhaitez poursuivre le défilement lorsque vos doigts atteignent le bord de TouchPad.

##HelpTopicID=278
Les paramètres de type Sensibilité permettent de personnaliser la façon dont TouchPad réagit à vos appuis.

##HelpTopicID=279
La fonctionnalité Glissement permet de faire défiler facilement des documents longs. Avec cette fonctionnalité, le défilement se poursuit même si vous avez retiré vos doigts de la surface de TouchPad. Pour utiliser cette fonctionnalité, déplacez, puis soulevez vos doigts en un seul geste fluide. Pour arrêter le mouvement de glissement, reposez vos doigts sur la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=280
Rotation en pivot 
Le geste Rotation en pivot permet de faire tourner des objets tels qu'une photo, un fichier PDF ou tout autre objet sélectionné par incréments de 90 degrés.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer rotation en pivot.

Pour exécuter un geste de rotation en pivot :

1.	Posez un doigt sur le coin inférieur gauche de TouchPad, et ne le faites pas bouger.
2.	Posez un autre doigt près du milieu de TouchPad.
3.	Faites glisser le deuxième doigt en effectuant un geste circulaire autour du premier doigt. Assurez-vous que l'espace entre les deux doigts reste identique pendant le geste circulaire. Faites glisser dans le sens horaire ou anti-horaire pour faire tourner l'objet dans la direction voulue.

##HelpTopicID=281
Pivot dans coin droit 
Pour utiliser la fonctionnalité de rotation avec pivot dans le coin inférieur droit de TouchPad, activez la case Pivot dans coin droit. L'utilisation du coin droit de TouchPad peut être plus confortable lorsque vous exécutez ce geste de la main gauche.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
Le geste ChiralRotate™ fait tourner l'objet sélectionné par incréments de 90 degrés.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer ChiralRotate. Le geste ChiralRotate fonctionne uniquement avec les applications prises en charge.

Pour exécuter le geste ChiralRotate :

1.	Posez un doigt sur la zone « cible » dans la partie gauche de TouchPad.
2.	Faites glisser votre doigt vers le bas ou le haut et amorcez un geste circulaire. Pour faire tourner l'objet dans le sens horaire, déplacez votre doigt en effectuant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire tourner l'objet dans le sens anti-horaire, déplacez votre doigt en effectuant des cercles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3.	Enlevez votre doigt de la surface de TouchPad en le soulevant pour revenir au mode Pointage.

##HelpTopicID=283
Désactiver TouchPad 

Si vous ne souhaitez pas utiliser TouchPad, vous pouvez le désactiver. Posez un doigt dans le coin supérieur gauche de TouchPad et laissez-le immobile un instant. TouchPad est désactivé. L'icône TouchPad de la barre des tâches change pour indiquer que TouchPad n'est pas disponible.

Pour rétablir TouchPad, touchez à nouveau le coin supérieur gauche. L'icône de la barre des tâches revient à l'état activé.

Pour spécifier la période de désactivation de TouchPad, sélectionnez l'option voulue.

L'option Désactiver TouchPad permet de désactiver TouchPad jusqu'à ce que vous le touchiez dans son coin supérieur gauche.
L'option Désactiver TouchPad pour une session désactive TouchPad pendant une session de connexion. TouchPad est rétabli de façon automatique lorsque vous ouvrez à nouveau la session.

##HelpTopicID=284
Glissement rapide à deux doigts 

Le geste Glissement rapide à deux doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 2 doigts pour parcourir Internet ou parcourir les photos dans la fenêtre d'un lecteur de photos. Vous pouvez également utiliser ce geste pour lancer ou arrêter le mode diaporama.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide à 2 doigts.

Pour utiliser ce geste navigation lors de la navigation :

1.	Posez deux doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Fates glisser rapidement vos doigts en un mouvement linéaire continu dans la direction voulue, en passant d'un côté du TouchPad à l'autre.
3.	Mouvement horizontal des doigts : faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

Pour utiliser le geste Glissement rapide à 2 doigts pour le mode diaporama, faites glisser vos doigts à la verticale. Faites glisser vos doigts vers le haut pour lancer le mode Diaporama. Faites glisser vos doigts vers le bas pour quitter le mode Diaporama.

##HelpTopicID=285
Glissement rapide à 2 doigts 

Le geste Glissement rapide à deux doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 2 doigts pour parcourir Internet ou parcourir les photos dans la fenêtre d'un lecteur de photos.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide horizontal à 2 doigts.

Pour utiliser ce geste navigation lors de la navigation :

1.	Posez deux doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Faites glisser rapidement vos doigts en un mouvement horizontal et droit continu dans la direction voulue, en passant d'un côté du TouchPad à l'autre.
3.	Faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

##HelpTopicID=286
Glissement rapide à 2 doigts 

Le geste Glissement rapide à deux doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser ce geste pour lancer ou arrêter le mode diaporama.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide vertical à 2 doigts.

Pour utiliser ce geste navigation lors de la navigation :

1.	Posez deux doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Faites glisser vos doigts à la verticale en un geste droit et continu dans la direction voulue.
3.	Faites glisser vos doigts vers le haut pour lancer le mode diaporama ou vers le bas pour le quitter.

##HelpTopicID=287
Glissement rapide horizontal à 3 doigts 

Le geste Glissement rapide horizontal à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Utilisez le geste Glissement rapide horizontal à 3 doigts pour parcourir Internet ou parcourir les photos dans la fenêtre d'un lecteur de photos.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide horizontal à 3 doigts.

Pour utiliser le geste Glissement rapide horizontal à 3 doigts pour la navigation :

1.	Posez trois doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Faites glisser rapidement vos doigts en un mouvement horizontal et droit continu dans la direction voulue, en passant d'un côté du TouchPad à l'autre.
3.	Faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

##HelpTopicID=288
Glissement rapide vertical à 3 doigts 

Le geste Glissement rapide vertical à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser ce geste pour activer ou désactiver le mode diaporama.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide vertical à 3 doigts.

Pour utiliser le geste Glissement rapide vertical à 3 doigts pour la navigation :

1.	Posez trois doigts légèrement écartés sur la surface de TouchPad.
2.	Faites glisser vos doigts à la verticale en un geste droit et continu dans la direction voulue.
3.	Faites glisser vos doigts vers le haut pour lancer le mode diaporama ou vers le bas pour le quitter.

##HelpTopicID=289
Défilement circulaire 
La fonctionnalité Défilement circulaire permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer le défilement circulaire.

Pour utiliser le défilement circulaire :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad. Pour faire défiler vers la gauche ou la droite, la zone cible correspond au bord inférieur de TouchPad.

2.	Faites glisser votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque le défilement circulaire est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad tout en effectuant un mouvement circulaire.

REMARQUE : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.

3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=290
La fonctionnalité Défilement auto permet de parcourir facilement les documents longs avec un seul geste du doigt. Le défilement se poursuit même si vous avez retiré votre doigt de la surface de TouchPad.

Pour appliquer le défilement automatique :

1.	Cliquez sur la fenêtre ou l'élément à faire défiler.
2.	Faites glisser un doigt, le long de la zone de défilement de TouchPad, dans le sens du défilement. Pour faire défiler le document vers le haut ou le bas, la zone de défilement correspond au bord droit. Pour faire défiler le document vers la gauche ou la droite, la zone de défilement correspond au bord inférieur.

Si le défilement automatique ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres de la section relative à la zone de défilement. En cas de problèmes lors du défilement automatique, assurez-vous que la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué peut défiler.

##HelpTopicID=291
Les fonctionnalités de type Rotation permettent de contrôle les photos et d'autres objets au moyen de gestes pratiques.

##HelpTopicID=292
Geste Mes favoris 
Le geste Mes favoris fournit un raccourci permettant de lancer une ou plusieurs applications.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer le geste Mes favoris. Pour sélectionner les applications à lancer, cliquez sur le bouton Configurer.

Pour exécuter ce geste :

1.	Posez trois doigts sur la surface de TouchPad. Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés.
2.	Restez immobile pendant le lancement de la ou des applications.
3.	Enlevez vos doigts de la surface de TouchPad en les soulevant.

##HelpTopicID=293
Glissement rapide 
Le geste Glissement rapide facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide pour parcourir Internet ou parcourir les photos dans la fenêtre d'un lecteur de photos. Vous pouvez également utiliser ce geste pour activer ou désactiver le mode diaporama.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer glissement rapide.

Pour utiliser ce geste navigation lors de la navigation :

1.	Posez trois doigts sur la surface de TouchPad. Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés
2.	Fates glisser rapidement vos doigts en un mouvement linéaire continu dans la direction voulue, en passant d'un côté du TouchPad à l'autre.
3.	Mouvement horizontal des doigts : faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

Pour utiliser ce geste lors de la navigation :

1.	Faites glisser vos doigts vers le haut pour activer le mode Diaporama.
2.	Faites glisser vos doigts vers le bas pour quitter le mode Diaporama.

##HelpTopicID=294
Geste Bureau 
Le geste Bureau permet de nettoyer le bureau en réduisant toutes les fenêtres ouvertes. La répétition de ce geste rétablit les fenêtres.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer le geste Bureau.

Pour exécuter le geste Bureau :

1.	Placez le talon de votre pouce sur la surface de TouchPad.
2.	Attendez que toutes les fenêtres de bureau aient été réduites ou restaurées avant de bouger votre main.
3.	Enlevez votre main de la surface de TouchPad en la soulevant.

##HelpTopicID=295
Zone Zoom 
La fonctionnalité Zone zoom permet d'utiliser le bord gauche du Touchpad pour grossir ou réduire un élément de la fenêtre active. Cette fonctionnalité est comparable à celle d'une molette de défilement sur les applications Windows standard qui prennent en charge CTRL-MOLETTE.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer la zone de zoom.

Pour grossir un élément :

1.	Placez un doigt sur le Touchpad, près du coin inférieur gauche.
2.	Faites glisser ce doigt vers le coin supérieur gauche.
3.	Répétez cette opération jusqu'à ce que le taux de grossissement voulu soit atteint.

Pour réduire un élément :

1.	Placez un doigt sur le Touchpad, près du coin supérieur gauche.
2.	Faites glisser ce doigt vers le coin inférieur gauche.
3.	Répétez cette opération jusqu'à ce que le taux de grossissement voulu soit atteint.

##HelpTopicID=296
La fonctionnalité TouchCheck évite d'activer le TouchPad de façon accidentelle. TouchCheck permet au TouchPad de détecter la présence de votre paume, qu'elle soit statique ou en mouvement, lorsque vous saisissez du texte. Ceci permet d'éviter les mouvements de pointeur ou les clics involontaires.

Si le TouchPad déplace le curseur de façon aléatoire ou effectue des clics indésirables, augmentez la valeur du paramètre TouchCheck en déplaçant le curseur vers la droite, vers Maximum. Si le TouchPad le détecte pas les mouvements ou les appuis, réduisez la valeur TouchCheck en déplaçant le curseur vers la gauche, vers Minimum. Vous subirez davantage de mouvements ou d'appuis non reconnus lorsque le curseur est dans la zone rouge.

##HelpTopicID=297
Rotation 
Le geste Rotation en permet de faire tourner des objets tels qu'une photo, un fichier PDF ou tout autre objet sélectionné par incréments de 90 degrés.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer rotation en.

Pour exécuter un geste de rotation en

1.	Posez un doigt sur le coin inférieur gauche de TouchPad, et ne le faites pas bouger.
2.	Posez un autre doigt près du milieu de TouchPad.
3.	Faites glisser le deuxième doigt en effectuant un geste circulaire autour du premier doigt. Assurez-vous que l'espace entre les deux doigts reste identique pendant le geste circulaire. Faites glisser dans le sens horaire ou anti-horaire pour faire tourner l'objet dans la direction voulue.

##HelpTopicID=298
Rotation coin droit 
Pour utiliser la fonctionnalité de rotation avec dans le coin inférieur droit de TouchPad, activez la case Rotation coin droit. L'utilisation du coin droit de TouchPad peut être plus confortable lorsque vous exécutez ce geste de la main gauche.

##HelpTopicID=299
Vitesse de zoom
La glissière Vitesse de zoom conditionne la vitesse de réaction des zooms lors du déplacement du doigt dans la zone correspondante.

Pour obtenir un zoom plus lent, déplacez la glissière vers Lente.
Pour bénéficier d'un zoom plus rapide, déplacez la glissière vers Rapide.

##HelpTopicID=300
La fonctionnalité ClickZone exécute les mêmes fonctions que les boutons de la souris. Le ClickPad comporte deux emplacements ClickZone le long de son bord inférieur. Le fait d'appuyer sur un emplacement ClickZone revient à cliquer avec le bouton droit ou gauche de la souris. Pour utiliser les emplacements ClickZone, sélectionnez l'option Activer ClickZone.

Si vous n'activez pas la fonctionnalité ClickZone, vous devez sélectionner Appui ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal ou secondaire.

L'emplacement ClickZone de gauche correspond à un clic principal. L'emplacement ClickZone de droite correspond à un clic secondaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic gauche ou Clic droit et configurez le logiciel en conséquence.

##HelpTopicID=301
La fonctionnalité ClickZone exécute les mêmes fonctions que les boutons de la souris. Le ClickPad comporte trois sections ClickZone sur son bord inférieur : gauche, milieu et droite. Le fait d'appuyer sur un emplacement ClickZone revient à cliquer sur un bouton. Pour utiliser les emplacements ClickZone, sélectionnez l'option Activer ClickZone.

Si vous n'activez pas la fonctionnalité ClickZone, vous devez sélectionner Appui ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal ou secondaire.

L'emplacement ClickZone de gauche correspond à un clic principal. L'emplacement ClickZone de droite correspond à un clic secondaire. L'emplacement ClickZone du milieu reprend les fonctions d'un bouton intermédiaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic gaucheou Clic intermédiaireou Clic droit et configurez le logiciel en conséquence.

##HelpTopicID=302
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone de gauche.

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=303
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone intermédiaire.

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=304
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone de droite.

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=305
La fonctionnalité ClickZone exécute les mêmes fonctions que les boutons de la souris. Le ClickPad comporte deux emplacements ClickZone le long de son bord inférieur. Le fait d'appuyer sur un emplacement ClickZone revient à cliquer avec le bouton droit ou gauche de la souris. Pour utiliser les emplacements ClickZone, sélectionnez l'option Activer ClickZone.

Si vous n'avez pas activé les sections ClickZone, vous pouvez activer les boutons de la souris pour effectuer un clic principal ou secondaire. Si vous n'activez pas les sections ClickZone ou les boutons de la souris, vous devez activer l'option Zones d'appui (dans l'arborescence du menu Appui) ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal ou secondaire.

L'emplacement ClickZone de gauche et le bouton physique correspondent au clic principal. L'emplacement ClickZone de droite et le bouton physique correspondent au clic secondaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic gauche ou Clic droit et configurez le logiciel en conséquence.

Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment utiliser les sections ClickZone.

##HelpTopicID=306
La fonctionnalité ClickZone exécute les mêmes fonctions que les boutons de la souris. Le ClickPad comporte trois sections ClickZone sur son bord inférieur : gauche, milieu et droite. Le fait d'appuyer sur une section ClickZone revient à cliquer du bouton gauche, intermédiaire ou droit. Pour utiliser les emplacements ClickZone, sélectionnez l'option Activer ClickZone.

Si vous n'avez pas activé les sections ClickZone, vous pouvez activer les boutons de la souris pour effectuer un clic principal ou secondaire. Si vous n'activez pas les sections ClickZone ou les boutons de la souris, vous devez activer l'option Zones d'appui(dans l'arborescence du menu Appui) ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal ou secondaire.

L'emplacement ClickZone de gauche et le bouton correspondent au clic principal. L'emplacement ClickZone de droite et le bouton correspondent au clic secondaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic gauche ou Clic droit et configurez le logiciel en conséquence.

##HelpTopicID=307
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone de gauche. L'option que vous sélectionnez pour l'emplacement ClickZone de gauche est associée automatiquement au bouton gauche. Par exemple, si vous devez permuter les actions des sections ClickZone de gauche et de droite, vous pouvez sélectionner Clic secondaire. Vous devez modifier l'action de l'emplacement ClickZone de droite de façon à effectuer un Clic principal et procéder à la modification.

La plupart des actions ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue de configuration s'affiche. Cliquez sur le bouton Configurer pour afficher ou modifier vos paramètres.

Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment l'emplacement ClickZone gauche peut être utilisée.

##HelpTopicID=308
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone intermédiaire. L'option que vos sélectionnez pour l'emplacement ClickZone intermédiaire est affectée de façon automatique au bouton intermédiaire de la souris (si cette dernière en est équipée). Par exemple, si vous sélectionnez Activer le bouton Démarrer, le clic intermédiaire force le pointeur à passer sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de Windows et ouvre de façon automatique le menu Démarrer.

La plupart des actions ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue de configuration s'affiche. Cliquez sur le bouton Configurer pour afficher ou modifier vos paramètres.

Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment l'emplacement ClickZone intermédiaire peut être utilisée.

##HelpTopicID=309
Vous pouvez sélectionner une action dans la liste pour l'associer à l'emplacement ClickZone de droite. L'option que vous sélectionnez pour l'emplacement ClickZone de droite est associée automatiquement au bouton droit de la souris. Par exemple, si vous devez permuter les actions des sections ClickZone de gauche et de droite, vous pouvez sélectionner Clic principal. Vous devez modifier l'action de l'emplacement ClickZone de gauche de façon à effectuer un Clic secondaire et procéder à la modification.

La plupart des actions ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue de configuration s'affiche. Cliquez sur le bouton Configurer pour afficher ou modifier vos paramètres.

Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment l'emplacement ClickZone droite peut être utilisée.

##HelpTopicID=310
La fonctionnalité ClickButton transforme l'ensemble de la surface de ClickPad en un gros bouton «  virtuel  ». Vous pouvez appuyer sur le ClickPad pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire. Sélectionnez l'option Activer ClickButton pour activer cette fonctionnalité.

Le fait d'appuyer avec un seul doigt correspond à un clic principal. Le fait d'appuyer avec deux doigts effectue un clic secondaire. Le fait d'appuyer avec trois doigts effectue un clic intermédiaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic à 1 doigtou Clic à 2 doigtsou Clic à 3 doigts et configurez le logiciel en conséquence.

Si vous n'activez pas la fonctionnalité ClickButton, vous devez sélectionner Appui ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire.

##HelpTopicID=311
Pour procéder à un clic à 1 doigt, appuyez avec un doigt sur la surface de ClickPad jusqu'à ce que vous la sentiez s'enfoncer. Par défaut, le clic à un doigt correspond au clic principal. 

Si vous souhaitez modifier le paramètre par défaut, sélectionnez une autre option dans la liste. 

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=312
Pour procéder à un clic à 2 doigts, appuyez avec deux doigts sur la surface de ClickPad jusqu'à ce que vous la sentiez s'enfoncer. Par défaut, le clic à deux doigts correspond au clic secondaire sur une souris. 

Si vous souhaitez modifier le paramètre par défaut, sélectionnez une autre option dans la liste. 

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=313
Pour procéder à un clic à 3 doigts, appuyez avec trois doigts sur la surface de ClickPad jusqu'à ce que vous la sentiez s'enfoncer. Par défaut, le clic à trois doigts correspond au clic avec le bouton intermédiaire sur une souris. 

Si vous souhaitez modifier le paramètre par défaut, sélectionnez une autre option dans la liste. 

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

##HelpTopicID=314
La fonctionnalité ClickButton transforme l'ensemble de la surface de ClickPad en un gros bouton «  virtuel  ». Vous pouvez appuyer où vous le souhaitez pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire. Sélectionnez l'option Activer ClickButton pour activer cette fonctionnalité.

Le fait d'appuyer avec un seul doigt correspond à un clic principal. Le fait d'appuyer avec deux doigts effectue un clic secondaire. Le fait d'appuyer avec trois doigts effectue un clic intermédiaire. Pour modifier ces paramètres, sélectionnez Clic à 1 doigtou Clic à 2 doigtsou Clic à 3 doigts et configurez le logiciel en conséquence.

Si vous n'avez pas activé les sections ClickButton, vous pouvez activer les boutons de la souris pour effectuer un clic principal ou secondaire. Si vous n'activez pas les sections ClickButton ou les boutons de la souris, vous devez activer l'option Zones d'appui (dans l'arborescence du menu Appui) ou utiliser une souris externe pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire.

Pour modifier les paramètres de vos boutons, sélectionnez Boutons physiques dans l'arborescence de menus et configurez les options Clic gauche et Clic droit en fonction des besoins.

Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment utiliser les sections ClickButton.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
Le geste TwistRotate permet de faire pivoter des éléments tels que des photos, des fichiers PDF ou tout autre élément du même type. Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer TwistRotate.

Pour effectuer un geste TwistRotate : 

1.	Sélectionnez l'objet à faire pivoter.
2.	Posez deux doigts sur TouchPad. Il doit y avoir un léger écart entre vos doigts.
3.	Faites glisser vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ce mouvement est semblable à la rotation d'un cadran.
4.	Répétez le mouvement de rotation en fonction des besoins.

##HelpTopicID=316
Glissement rapide à 4 doigts
Les glissements rapides à quatre doigts verticaux et horizontaux fournissent des raccourcis pratiques pour basculer d'une application à l'autre et minimiser ou restaurer le bureau.

##HelpTopicID=317
Activer le glissement rapide à quatre doigts vertical
Lorsque cette option est activée, un glissement rapide vers le bas avec quatre doigts réduit ou restaure les fenêtres sur votre bureau. Un glissement rapide à quatre doigts vers le haut ouvre le sélecteur d'applications.

Pour minimiser les fenêtres sur votre bureau  :

1.	Placez quatre doigts près du bord supérieur du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord inférieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Répétez ce mouvement pour restaurer les fenêtres sur votre bureau.

Pour ouvrir le sélecteur d'application Aero 3D  :

1.	Placez quatre doigts près du bord inférieur du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord supérieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Le sélecteur d'application Aero 3D s'ouvre.
5.	Pour parcourir les applications, faites glisser un doigt horizontalement.
6.	Lorsque l'application souhaitée est en surbrillance, tapez sur le TouchPad™ pour l'activer.

##HelpTopicID=318
La fonctionnalité Cliquer et faire glisser permet d'utiliser les sections ClickZone pour déplacer des objets.

1.	Sélectionnez l'objet à déplacer avec votre curseur.
2.	Appuyez sur l'emplacement ClickZone servant à effectuer un clic principal. Par défaut, il s'agit de l'emplacement ClickZone de gauche.
3.	Maintenez enfoncé l'emplacement ClickZone et, avec un autre doigt, faites glisser l'élément sélectionné vers l'emplacement voulu.
4.	Soulevez le doigt reposant sur la ClickZone lorsque vous souhaitez déposer l'élément déplacé.

Si vous avez des difficulté à effectuer le geste Cliquer et faire glisser, assurez-vous que les sections ClickZone sont activées et assurez-vous que vous appuyez sur la ClickZone qui est configurée pour effectuer un clic principal.

Sélectionnez Boutons et ClickZone dans l'arborescence de menus pour vérifier les paramètres ClickZone.

##HelpTopicID=319
Vous pouvez exécuter l'opération Cliquer et faire glisser avec un seul doigt, de façon à déplacer un élément sélectionné. Vous pouvez cliquer et faire glisser avec deux doigts pour effectuer l'équivalent d'un clic droit et d'un glisser/déposer avec une souris.

Pour effectuer le geste Cliquer et faire glisser avec un seul doigt  :

1.	Sélectionnez l'objet à déplacer avec votre curseur.
2.	Appuyez sur le ClickPad avec un doigt.
3.	Maintenez le ClickPad enfoncé tout en faisant glisser l'élément sélectionné vers l'emplacement voulu.
4.	Soulevez le doigt reposant sur le ClickPad lorsque vous souhaitez déposer l'élément déplacé.

Pour effectuer le geste Cliquer et faire glisser avec deux doigts  :

1.	Sélectionnez l'objet à déplacer avec votre curseur. 
2.	Appuyez avec deux doigts sur le ClickPad.
3.	Maintenez le ClickPad enfoncé tout en faisant glisser l'élément sélectionné vers l'emplacement voulu.
4.	Soulevez les doigts reposant sur le ClickPad lorsque vous souhaitez déposer l'élément déplacé.

##HelpTopicID=320
Le curseur de Sensibilité à la pression permet de régler la pression à appliquer avant d'obtenir une réponse de Scroll Pad.

Si votre Scroll Pad répond de façon erratique ou si vous travaillez dans une zone très humide, réduisez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la droite.

Si vous devez appuyer trop fort pour utiliser le Scroll Pad, augmentez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la gauche.

##HelpTopicID=321
Les paramètres de type Sensibilité permettent de personnaliser la façon dont Scroll Pad réagit à vos pressions. Pour régler les paramètres de sensibilité, sélectionnez un élément dans l'arborescence Sensibilité.

##HelpTopicID=322
La fonctionnalité PalmCheck™ évite d'activer le Scroll Pad de façon accidentelle. PalmCheck permet au Scroll Pad de détecter la présence de votre paume, qu'elle soit statique ou en mouvement, lorsque vous saisissez du texte. Ceci permet d'éviter tout défilement involontaire.

##HelpTopicID=323
La case à cocher Activer bouton permet d'activer le bouton du périphérique. Pour configurer l'action effectuée lorsque vous appuyez sur ce bouton, sélectionnez son nom dans l'arborescence.

Lorsque l'option Activer bouton n'est pas sélectionnée, le bouton n'est pas activé et reste sans effet.

##HelpTopicID=324
Sélectionnez une action dans la liste ci-dessus pour l'associer au bouton sélectionné. L'action sélectionnée se produit lorsque vous appuyez sur ce bouton.

Ce bouton doit être activé pour être associé à une action. Pour activer un bouton, procéder de la façon suivante  :

1.	Sélectionnez Bouton dans l'arborescence de menus à gauche.
2.	Cochez la case Activer bouton.
3.	Sélectionnez le bouton dans l'arborescence Bouton pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=325
Ces options permettent de spécifier la fenêtre ou l'élément à faire défiler lorsque l'option Défilement est sélectionnée.

##HelpTopicID=326
Certaines applications permettent de spécifier le degré de rotation. L'option que vous sélectionnez dans le champ Activer rotation s'applique à condition d'être prise en charge par l'application.

##HelpTopicID=327
Cliquez sur le bouton Voir vidéo pour voir comment exécuter ce geste.

##HelpTopicID=328
Lorsque l'option Activer le filtrage des appuis sur bord est sélectionnée, tout appui accidentel sur les bords de TouchPad est ignoré.

Le bord est délimité par la zone hachurée représentée ci-dessus. Vous pouvez redimensionner cette zone en faisant glisser les poignées noires. Le mouvement du pointeur, la sélection de la zone, la zone de défilement et le geste en lui-même ne sont pas affectés par ce paramètre.

##HelpTopicID=329
La fonctionnalité Zone de départ permet de réduire les mouvements de pointeurs non voulus et la sélection de zones.

Lorsque cette option est sélectionnée, votre doigt doit toucher le TouchPad dans la zone de départ pour déplacer le pointeur ou sélectionner une zone. Si le mouvement du pointeur ou la sélection de la zone se fait après avoir touché une zone en dehors de la zone de départ, le contact est ignoré. Tant que le mouvement du pointeur ou la sélection de la zone commence à partir de la zone de départ, les zones du TouchPad qui sont en dehors de la zone de départ fonctionnent normalement jusqu'à ce que la zone de départ soit réinitialisée. En réglant le curseur ci-dessus, vous pouvez spécifier la façon dont la zone de départ sera réinitialisée en l'absence de contact sur la tablette tactile. Les appuis, les zones de défilement et les gestes ne sont pas affectés par l'option Zone de départ.

Pour de meilleurs résultats, activez la fonctionnalité PalmCheck en complément.

##HelpTopicID=330
Le curseur de Sensibilité à la pression permet de régler la pression à appliquer avant d'obtenir une réponse de Scroll Sensor.

Si votre Scroll Sensor répond de façon erratique ou si vous travaillez dans une zone très humide, réduisez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la droite.

Si vous devez appuyer trop fort pour utiliser le Scroll Sensor, augmentez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la gauche.

##HelpTopicID=331
Les paramètres de type Sensibilité permettent de personnaliser la façon dont Scroll Sensor réagit à vos pressions. Pour régler les paramètres de sensibilité, sélectionnez un élément dans l'arborescence Sensibilité.

##HelpTopicID=332
Lorsque l'option Double appui à 2 doigts est activée, vous pouvez appuyer avec deux doigts sur TouchPad pour lancer l'application de votre choix. (Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés.) Cliquez sur Configurer pour sélectionner l'application avec laquelle ce geste doit être lancé.

##HelpTopicID=333
La zone de départ est délimitée par la zone hachurée représentée ci-dessus. Vous pouvez redimensionner cette zone en faisant glisser les poignées noires. 

##HelpTopicID=334
Qu'est-ce que ClickPad  ?

Le périphérique Synaptics ClickPad™ est similaire à un Synaptics TouchPad™. Le ClickPad permet de faire défiler, de pointer et de sélectionner quelque chose de la même façon que le TouchPad.

Le ClickPad descend légèrement lorsque vous appuyez dessus. Le fait d'appuyer sur le ClickPad apporte la même sensation qu'un bouton de souris. Ceci permet fait du ClickPad une solution idéale pour remplacer les boutons de la souris.

Le ClickPad dispose d'au moins l'une des deux fonctionnalités suivantes  :

·	ClickButton
·	ClickZone

Sélectionnez une fonctionnalité dans le menu de gauche pour en savoir plus.

##HelpTopicID=335
Activer le glissement rapide à quatre doigts horizontal
Lorsque cette option est activée, un glissement rapide à quatre doigts horizontal vers la droite ouvre le sélecteur d'application.
Un glissement rapide à quatre doigts horizontal vers la gauche permet de basculer vers l'application utilisée précédemment.

Pour ouvrir le sélecteur d'application  :

1.	Placez quatre doigts près du bord gauche du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers la droite.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Le sélecteur d'application s'ouvre.
5.	Pour parcourir les applications, faites glisser un doigt horizontalement.
6.	Lorsque l'application souhaitée est en surbrillance, tapez sur le TouchPad™ pour l'activer.

Pour basculer vers l'application utilisée précédemment  :

1.	Placez quatre doigts près du bord droit du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers la gauche.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Mode Loupe
Lorsque l'option de grossissement est activée, le pointeur se transforme en loupe et permet d'agrandir une partie de l'écran. Entrez la taille de grossissement (entre 100 et 400 pixels dans chaque direction), ainsi que le niveau de grossissement par défaut.

Pour activer et utiliser le mode Loupe  :
Posez un doigt sur le TouchPad et appuyez deux fois avec un autre doigt. Un rectangle (loupe) s'affiche.

Lorsque le mode Loupe est actif, vous pouvez déplacer la loupe de la même façon qu'un pointeur pour changer de position. Vous pouvez utiliser le geste Pincer pour augmenter ou réduire le niveau de grossissement.

Pour quitter le mode Loupe  :
Cliquez avec le bouton gauche de la souris, appuyez sur le TouchPad ou appuyez sur la touche Échap du clavier pour rétablir le pointeur standard.

##HelpTopicID=337
Appui simple à deux doigts
En activant l'appui simple à deux doigts, vous pouvez configurer le TouchPad de façon à l'utiliser en tant que bouton lorsque vous appuyez dessus avec deux doigts. Sélectionnez une action dans la liste pour l'associer à l'appui simple à deux doigts et la configurer si nécessaire.

##HelpTopicID=338
Balayages verticaux à trois doigts
Le balayage vertical à trois doigts offre des raccourcis vers le Poste de travail et Task Switcher. Pour activer le balayage à 3 doigts vers le haut, cliquez sur la case à cocher «  Poste de travail  ». Pour activer le même geste vers le bas, cochez la case «  Parcourir les fenêtres  ».

Balayage à 3 doigts vers le haut :

1.	Posez 3 doigts (légèrement écartés) sur le bord inférieur de TouchPad.
2.	Faites glisser vos doigts vers le bord supérieur de TouchPad.
3.	La fenêtre Poste de travail s'ouvre.

Balayage à 3 doigts vers le bas  :

1.	Posez 3 doigts (légèrement écartés) près du bord supérieur de TouchPad.
2.	Faites glisser vos doigts vers le bas, vers le bord inférieur du TouchPad.
3.	Enlevez vos doigts du TouchPad en les soulevant.
4.	L'application Task Switcher démarre.
5.	Procédez à des balayages horizontaux à 3 doigts vers la gauche ou la droite pour changer d'application.
6.	Lorsque l'application voulue est sélectionnée, enlevez tous les doigts de la surface du TouchPad pour la sélectionner.

##HelpTopicID=339
La fonctionnalité EdgeMotion™ a été conçue pour simplifier les mouvements du pointeur sur de longues distances. Lorsque votre doigt atteint le bord de TouchPad, le pointeur poursuit sa course dans la même direction jusqu'à ce que vous leviez votre doigt.

Pour activer EdgeMotion, assurez-vous que l'appui est activé, puis sélectionnez les options EdgeMotion voulues. 

Les fonctionnalités de défilement prennent également en charge EdgeMotion. Pour utiliser EdgeMotion pendant le défilement, sélectionnez les options de défilement voulues.

##HelpTopicID=340
La fonctionnalité Zone de désactivation de TouchPad™ permet d'activer ou désactiver le TouchPad en appuyant deux fois dans son coin.
Si le TouchPad est activé, appuyez deux fois dans son coin pour l'activer. Si le TouchPad est désactivé, appuyez deux fois dans son coin pour le désactiver.

##HelpTopicID=341
Cochez cette case pour activer cette fonctionnalité en cas de double appui. Retirez la marque de cette case pour ne plus utiliser le double appui comme moyen de désactivation.

##HelpTopicID=342
Activez cette case à cocher pour activer le défilement vertical et horizontal.
Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le TouchPad pour déplacer l'élément sélectionné ou la fenêtre à la verticale.
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le TouchPad pour déplacer l'élément sélectionné ou la fenêtre à l'horizontale.

##HelpTopicID=343
Activez cette case à cocher pour activer le défilement vertical et horizontal.
Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas sur le TouchPad pour déplacer l'élément sélectionné ou la fenêtre à la verticale.
Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite sur le TouchPad pour déplacer l'élément sélectionné ou la fenêtre à l'horizontale.

##HelpTopicID=344
Lorsque l'option Double appui à 2 doigts est activée, vous pouvez appuyer avec deux doigts sur TouchPad™ pour lancer l'application de votre choix. (Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés.) Cliquez sur Configurer pour sélectionner l'application avec laquelle ce geste doit être lancé.

Pour activer le double appui à 2 doigts  :

1.	Assurez-vous que l'option Activer appui est sélectionnée sur la page Appui.
2.	Cochez la case Activer le double appui à 2 doigts au-dessus.

##HelpTopicID=345
Désactiver TouchPad™
Si vous ne souhaitez pas utiliser TouchPad™, vous pouvez le désactiver. Appuyez deux fois sur le coin supérieur gauche de TouchPad™. L'icône TouchPad™ de la barre des tâches change pour indiquer que TouchPad™ n'est pas disponible.
Pour rétablir TouchPad™, appuyez à nouveau deux fois sur le coin supérieur gauche. L'icône de la barre des tâches revient à l'état activé.

##HelpTopicID=346
L'option Désactiver TouchPad™ permet de désactiver TouchPad™ jusqu'à ce que vous rétablissiez son utilisation en effectuant un double appui dans le coin supérieur gauche.

##HelpTopicID=347
L'option Désactiver TouchPad™ pour une session désactive le TouchPad™ pour le reste de la session en cours. TouchPad™ est rétabli de façon automatique lorsque vous ouvrez à nouveau la session.

##HelpTopicID=348
Sensibilité
Les paramètres de type Sensibilité permettent de personnaliser la façon dont Scroll Sensor réagit à vos pressions.

##HelpTopicID=349
Les fonctionnalités de défilement prennent également en charge EdgeMotion™. Pour utiliser EdgeMotion™ pendant le défilement, sélectionnez Activer le déplacement en bordure lors du défilement dans la section Défilement à un doigt ou Défilement à deux doigts du menu Défilement.

##HelpTopicID=350
Ce filtre permet de déterminer si la zone de défilement à un doigt est utilisée de façon intentionnelle. Si vous constatez un déclenchement accidentel du défilement, activez ce filtre.

##HelpTopicID=351
Ce filtre permet de déterminer si vous effectuez de façon intentionnelle les gestes Zoom avec pincement, Défilement à deux doigts, Rotation et Application.

La partie du TouchPad™ autorisant le geste est signalée par la zone en croix présentée ci-dessus. Vous pouvez redimensionner cette zone en faisant glisser les poignées noires de redimensionnement.

Si un contact initial se produit en dehors de cette zone, le geste sera ignoré. Si vous déclenchez de façon accidentelle l'action Zoom avec pincement, Défilement à deux doigts ou Rotation, activez ce filtre.

##HelpTopicID=352
Gestes à plusieurs doigts
Les gestes à plusieurs doigts constituent des raccourcis vers les applications ou les fonctions les plus utilisées. La réponse de l'ordinateur à ces gestes peut dépendre de l'application. Cliquez sur la rubrique d'aide associée aux différents gestes pour identifier leur fonction.

##HelpTopicID=353
Défilement à 2 doigts
La fonctionnalité Défilement à 2 doigts permet de procéder au défilement à l'horizontale ou à la verticale à partir de tout emplacement de la surface de TouchPad™. Posez deux doigts sur TouchPad™ et faites-les glisser dans la direction voulue. ll n'est pas nécessaire d'être placé dans une zone avec défilement pour effectuer un défilement.

Regardez la vidéo pour découvrir comment utiliser le défilement à deux doigts. Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés. Soulevez les deux doigts pour arrêter le défilement.

##HelpTopicID=354
Activer le défilement vertical
Activez cette case à cocher pour activer le défilement vertical. Faites glisser vos deux doigts vers le haut ou le bas de TouchPad™ pour faire défiler la fenêtre ou l'élément sélectionné à la verticale.

##HelpTopicID=355
Activer le défilement horizontal
Activez cette case à cocher pour activer le défilement horizontal virtuel sur les fenêtres qui disposent de barres de défilement horizontales. Faites glisser votre doigt en va et vient le long du bord inférieur de TouchPad™ pour faire défiler la fenêtre ou l'élément sélectionné à l'horizontale.

##HelpTopicID=356
Activer le déplacement en bordure lors du défilement
Activez cette case si vous souhaitez poursuivre le défilement lorsque vos doigts atteignent le bord de TouchPad™. Pour arrêter le défilement, soulevez vos doigts.

##HelpTopicID=357
Activer le glissement
Le glissement permet de faire défiler facilement de longs documents. Sélectionnez cette case à cocher pour poursuivre le défilement après avoir retiré les doigts de la surface de TouchPad™. Pour utiliser cette fonctionnalité, déplacez, puis soulevez vos doigts en un seul geste fluide. Pour arrêter le mouvement de glissement, reposez vos doigts sur la surface de TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Entraînement
Cliquez sur le bouton Entraînement pour parcourir un labyrinthe simple, conçu pour apprendre à utiliser le défilement.

Avant de commencer, repérez les points de départ et d'arrivée du labyrinthe. Vous ne pouvez pas voir l'ensemble du labyrinthe, car il est plus grand que la fenêtre qu'il occupe. Faites défiler le labyrinthe dans la fenêtre. Maintenez enfoncée la touche Ctrl et faites défiler la fenêtre pour redimensionner le labyrinthe.

Un point jaune situé dans le coin supérieur gauche du labyrinthe marque son entrée. Un point bleu situé dans la partie droite marque le point de sortie.

Pour vous entraîner aux opérations de défilement  :

1.	Cliquez sur le carré rouge du point jaune.
2.	Utilisez les touches fléchées ou appuyez sur le TouchPad™ pour parcourir le labyrinthe.
3.	Utilisez l'une des méthodes de défilement pour déplacer votre vue du labyrinthe.
4.	Fermez la fenêtre d'entraînement après avoir atteint le point bleu sur la droite.

##HelpTopicID=359
Zoom avec pincement
Le geste Zoom avec pincement permet d'effectuer un zoom dans de nombreuses applications. Vous pouvez utiliser le geste Zoom avec pincement pour simuler les fonctions d'une souris à roulette dans les applications Windows standard et prenant en charge la fonctionnalité de zoom CTRL-roulette de défilement.

Cochez la case Zoom avec pincement pour activer le geste de pincement pour le zoom. Regardez la vidéo pour apprendre comment effectuer ce geste. Utilisez les bouts de vos doigts pour de meilleurs résultats.

##HelpTopicID=360
Vitesse de zoom
La glissière Vitesse de zoom contrôle la vitesse de zoom de la fenêtre en réponse au geste Zoom avec pincement.

Pour effectuer un zoom plus lent, déplacez le curseur vers Lente.
Pour effectuer un zoom plus rapide, déplacez le curseur vers Rapide.

##HelpTopicID=361
Activer rotation en pivot
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez faire pivoter un objet, tel qu'une photo, par incréments de 90 degrés.

Regardez la vidéo pour apprendre comment effectuer ce geste. Assurez-vous que l'espace entre les deux doigts reste identique pendant ce geste.

##HelpTopicID=362
Pivot dans coin droit
Pour utiliser la fonctionnalité de rotation avec pivot dans le coin inférieur droit de TouchPad™, cochez la case Pivot dans coin droit. Ceci peut être plus confortable pour les gauchers.

##HelpTopicID=363
Activer ChiralRotate™
Cochez cette case pour employer le geste ChiralRotate™ pour faire pivoter les objets par incréments de 90 degrés. Le geste ChiralRotate™ fonctionne uniquement avec les applications prises en charge.

Pour exécuter le geste ChiralRotate™  :

1.	Posez un doigt sur la zone cible dans la partie inférieure gauche de TouchPad™.
2.	Faites glisser votre doigt vers le bas ou le haut et amorcez un geste circulaire. Pour faire tourner l'objet dans le sens horaire, déplacez votre doigt en effectuant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire tourner l'objet dans le sens anti-horaire, déplacez votre doigt en effectuant des cercles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3.	Enlevez votre doigt de la surface de TouchPad™ en le soulevant pour revenir au mode Pointage.

##HelpTopicID=364
Appui à 3 doigts
Lorsque cette case est cochée, un appui à 3 doigts permet de lancer une application spécifique. Pour personnaliser la ou les applications à lancer, cliquez sur le bouton Paramètres.

Regardez la vidéo pour découvrir comment effectuer un appui à 3 doigts. Vos doigts doivent être légèrement écartés lorsque vous effectuez ce geste.

##HelpTopicID=365
Sensibilité à la pression
Le curseur Sensibilité à la pression permet de contrôler la pression à exercer pour déplacer le pointeur à une vitesse donnée. En cas de mouvements erratiques du curseur, essayez de déplacer le curseur vers Pression forte. Si la pression ne produit aucun effet, déplacez le curseur vers Lègère.

##HelpTopicID=366
Défilement
La fonctionnalité de défilement permet d'utiliser les barres de défilement d'une fenêtre sans avoir à en écarter le pointeur. Les fonctionnalités de défilement fonctionnent avec la plupart des fenêtres autorisant le défilement, telles que les documents, les feuilles de calcul et les grandes images numériques.

##HelpTopicID=367
Activer direction de défilement inversée
Cette fonctionnalité permet de modifier le comportement de défilement standard. Ce comportement déplace la barre de défilement dans le sens du mouvement du doigt. La fonctionnalité d'inversion du défilement déplace le document ou l'objet dans le sens inverse du mouvement du doigt.

##HelpTopicID=368
Activer ChiralScrolling™
Cette fonctionnalité permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case Activer ChiralScrolling.

Pour utiliser ChiralScrolling  :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad™. Pour faire défiler vers la gauche ou la droite, la zone cible correspond au bord inférieur de TouchPad™.
2.	Déplacez votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque ChiralScrolling est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad™ tout en effectuant un mouvement circulaire. Remarque  : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.
3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad™.

##HelpTopicID=369
Activer le déplacement en bordure lors du défilement
Cochez cette case si vous souhaitez poursuivre le défilement lorsque votre doigt atteint le bord de TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Zone de défilement
Le diagramme de zone de défilement représente la surface de TouchPad™. La zone hachurée du diagramme présente les régions de défilement sur la surface de TouchPad™.

Lorsque vous placez votre doigt sur la surface de TouchPad™, des flèches apparaissent sur le bord du diagramme de TouchPad™ pour indiquer la position de votre doigt. Si votre doigt figure dans une zone de défilement active de TouchPad™, la zone de défilement correspondante du diagramme apparaît de façon unie.

Vous pouvez agrandir ou réduire les zones de défilement en faisant glisser les petits carrés figurant sur le bord de la zone hachurée. Si vous avez des difficultés à lancer le défilement, agrandissez la zone de défilement en déplaçant les bords de la zone hachurée vers l'intérieur. Si vous trouvez que le défilement se déclenche trop facilement, réduisez la zone de défilement.

Si les zones de défilement sont grises et ne peuvent pas être ajustées, assurez-vous que le défilement vertical et horizontal est activé.

##HelpTopicID=371
Rotation
Les fonctionnalités de type Rotation permettent de contrôle les photos et d'autres objets au moyen de gestes pratiques.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
La fonctionnalité PalmCheck™ évite d'activer le TouchPad™ de façon accidentelle. PalmCheck™ permet au TouchPad™ de détecter la présence de votre paume, qu'elle soit statique ou en mouvement, lorsque vous saisissez du texte et d'ignorer les appuis. Ceci permet d'éviter les mouvements de pointeur ou les clics involontaires.

##HelpTopicID=373
Sensibilité de PalmCheck™
La sensibilité de PalmCheck™ peut être réglée en fonction de vos habitudes de frappe et de pointage.

Si le TouchPad™ déplace le curseur de façon aléatoire ou effectue des clics indésirables, augmentez la valeur du paramètre PalmCheck™ en déplaçant le curseur vers Maximum.

Si le TouchPad™ le détecte pas les mouvements ou les appuis, réduisez la valeur PalmCheck™ en déplaçant le curseur vers Minimum. Vous subirez davantage de mouvements ou d'appuis non reconnus lorsque le curseur est dans la zone rouge.

##HelpTopicID=374
Vitesse™
La fonctionnalité Vitesse permet de bénéficier d'un mouvement fluide et rapide, similaire à celui d'une boule de commande. Un glissement rapide du doigt sur la surface de TouchPad™ permet de déplacer le curseur sur l'ensemble de l'écran de l'ordinateur. L'option Vitesse permet de réduire les mouvements répétitifs et la fatigue liée au déplacement continu du curseur, tout en offrant une sensation fluide et naturelle semblable à celle d'une boule de commande. Cette option est recommandée pour les jeux de stratégie en temps réel, les jeux de tir et de jeux de rôles.

##HelpTopicID=375
Distance de glissement
Le curseur Distance de glissement permet de régler la distance parcourue par le curseur en réponse au glissement d'un doigt sur le TouchPad™. Pour arrêter le curseur, appuyez une fois ou placez votre doigt sur la surface de TouchPad™.

Pour augmenter la distance de glissement, déplacez le curseur vers Long. Pour la réduire, déplacez le curseur vers Court.

Rebondir sur les bords de l'écran
Cochez cette case pour conserver le curseur dans les limites de l'écran de l'ordinateur. La fonctionnalité Rebondir sur les bords de l'écran permet d'accéder rapidement aux options de menus et aux commandes qui sont proches des bords de l'écran.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
La fonctionnalité EdgeMotion™ a été conçue pour simplifier les mouvements du pointeur sur de longues distances. Lorsque votre doigt atteint le bord de TouchPad™, le pointeur poursuit sa course dans la même direction jusqu'à ce que vous leviez le doigt.

Les fonctionnalités de défilement prennent également en charge EdgeMotion™. Pour utiliser EdgeMotion™ pendant le défilement, cochez la case Activer le déplacement en bordure lors du défilement dans la section Défilement.

##HelpTopicID=377
Zone EdgeMotion™
Le diagramme de la zone EdgeMotion™ de la fenêtre de paramètres représente la surface de TouchPad™. La zone hachurée du diagramme présente les zones EdgeMotion™ sur la surface de TouchPad™.

Lorsque vous placez votre doigt sur la surface de TouchPad™, des flèches apparaissent sur le bord du diagramme de zone EdgeMotion™ pour indiquer la position de votre doigt. Si votre doigt figure dans une zone EdgeMotion™ active de TouchPad™, la zone de défilement EdgeMotion™ correspondante du diagramme apparaît de façon unie.

Vous pouvez agrandir ou réduire les zones EdgeMotion™ en faisant glisser l'un des petits carrés figurant sur le bord de la zone hachurée. Si vous avez des difficultés à lancer EdgeMotion™ , agrandissez la zone EdgeMotion™ en déplaçant les bords de la zone hachurée vers l'intérieur. Si EdgeMotion™ se déclenche trop facilement, réduisez la zone EdgeMotion™.

##HelpTopicID=378
Contrôler la vitesse par la pression exercée
Lorsque cette option est sélectionnée, la vitesse d'EdgeMotion™ est déterminée par la pression du doigt sur TouchPad™. Le fait d'appuyer davantage accélère la vitesse de défilement.

Vitesse fixe
Lorsque cette option est sélectionnée, le pointeur se déplace toujours à une vitesse constante, spécifiée lorsque le doigt est placé dans la zone EdgeMotion™.

##HelpTopicID=379
Accessibilité
La fonctionnalité Accessibilité permet de spécifier la façon dont le pointeur répond aux actions de pointage, ce qui inclut le fait de conserver le pointeur dans une fenêtre, de ralentir la vitesse du mouvement ou de réduire la direction du mouvement du pointeur.

##HelpTopicID=380
Activer les bords collants
Cette option limite le déplacement du pointeur à la fenêtre active. Lorsque vous tentez de déplacer le pointeur en dehors de cette fenêtre pour la première fois, il s'arrête au bord. Si vous essayez une deuxième fois, il peut alors quitter la fenêtre.

Le fait de limiter le pointeur à la fenêtre active permet d'accéder plus rapidement aux commandes généralement situées près des bords. Par exemple, pour fermer ou redimensionner une fenêtre, vous pouvez déplacer rapidement le pointeur vers la case de fermeture ou le bord de la fenêtre, et ce dernier s'arrête alors juste au bord.

##HelpTopicID=381
Activer le déplacement lent
Lorsque cette option est activée, vous pouvez réduire la vitesse du pointeur pour une plus grande précision.

##HelpTopicID=382
Activer le déplacement restreint
Cette fonctionnalité permet de forcer le mouvement purement horizontal ou vertical à l'écran. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les programmes de dessin.

##HelpTopicID=383
Taper
Lorsque cette case est cochée, un appui correspond aux actions du bouton gauche de la souris. Si vous désactivez cette case à cocher, les boutons de TouchPad™ deviennent la seule solution pour cliquer.

Le mot «  Appui  » désigne le fait de toucher rapidement la surface de TouchPad™ puis d'enlever son doigt. Un appui léger et rapide est préférable. Les appuis trop durs ou lents sont déconseillés. Appuyez une fois pour un clic unique, ou deux fois en succession rapide pour un double-clic.

##HelpTopicID=384
Verrouiller déplacement
Lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, vous pouvez faire glisser les objets sur de longues distances avec plusieurs mouvements du doigt. Dans ce cas, l'action de glissement persiste après que vous avez levé le doigt de TouchPad™. Appuyez à nouveau sur TouchPad™ pour déposer l'objet et mettre fin à l'opération de glissement.

##HelpTopicID=385
Activer les zones d'appui
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez associer une action spécifique ou un raccourci à chaque angle de TouchPad™. En appuyant sur l'une des zones d'appui, l'action spécifiée est exécutée, ce qui permet généralement de gagner du temps et des clics.

##HelpTopicID=386
Configuration
Sélectionnez une action dans la zone de liste pour l'associer à une zone d'appui. La plupart des actions ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Cependant, si plusieurs informations sont requises, le bouton Configurer est activé. Cliquez sur le bouton Configurer pour consulter ou modifier la configuration de l'action.
Différentes actions peuvent être affectées aux zones d'appui. Des actions supplémentaires peuvent être disponibles si vous disposez d'un plug-in pour TouchPad™ fourni par un éditeur tiers. Si la liste des options n'est pas disponible et ne peut pas être sélectionnée, assurez-vous que la case Activer les zones d'appui est cochée.

##HelpTopicID=387
Boutons
Par défaut, les boutons servent de boutons de «  souris  » pour ce périphérique de pointage. Si cette case n'est pas cochée, les boutons sont désactivés et restent donc sans effet  ; vous devez alors effectuer un appui sur TouchPad™.

Vous pouvez également modifier actions associées aux différents boutons. Par exemple, vous pouvez associer le bouton droit à «  Atteindre une page Web dans navigateur par défaut  ». Ainsi, lorsque vous cliquez sur le bouton droit de votre périphérique de pointage, votre navigateur Web s'affiche automatiquement et charge la page spécifiée.

##HelpTopicID=388
Action de bouton
Choisissez une action dans le menu déroulant et associez-la au bouton voulu. L'action sélectionnée se produit lorsque vous appuyez sur ce bouton.

##HelpTopicID=389
Utilisation de la fenêtre Propriétés
Cette fenêtre permet de personnaliser les paramètres du périphérique de pointage. Utilisez l'arborescence de menus pour accéder aux fonctionnalités personnalisées. Cliquez sur la flèche près d'une fonctionnalité ou double-cliquez dessus pour afficher les options.

Activation et désactivation des fonctionnalités
Cochez une case pour activer la fonctionnalité correspondante et retirez la marque de la case pour la désactiver.

Paramètres
Si la fonctionnalité sélectionnée afficher une icône de paramètres qui est sélectionnée lorsqu'elle est survolée par le curseur, vous pouvez cliquer dessus ou double-cliquer sur le nom de cette fonctionnalité pour configurer ses paramètres. Si vous ne pouvez pas cliquer sur une icône de paramètres, assurez-vous que la case correspondant à cette fonctionnalité est bien cochée, ainsi que ses cases parent.

Aide
Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de point d'interrogation et le bouton Aide pour afficher des informations.

Bouton Fermer
Le bouton Fermer de la fenêtre de paramètres permet de fermer cette fenêtre. Les modifications deviennent permanentes lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans la fenêtre Propriétés.

Bouton des valeurs par défaut
Le bouton Par défaut de la fenêtre Propriétés restaure l'ensemble des paramètres de TouchPad™ à leurs valeurs par défaut.

Le bouton Par défaut de la fenêtre de Paramètres rétablit tous les paramètres de la fenêtre active à leur valeur par défaut. Les modifications deviennent permanentes lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans la fenêtre Propriétés.

Bouton OK
Le bouton OK enregistre vos modifications et ferme la fenêtre Propriétés.

Bouton Annuler
Le bouton Annuler ferme la fenêtre Propriétés sans en enregistrer les modifications.

Bouton Appliquer
Le bouton Appliquer enregistre vos modifications, mais conserve la fenêtre Propriétés de façon à apporter des modifications supplémentaires.

##HelpTopicID=390
Vitesse de défilement
Le curseur de vitesse de défilement permet de régler la vitesse du défilement. Faites glisser ce curseur vers la droite pour un défilement plus rapide.

##HelpTopicID=391
Pointage
Les pages relatives aux paramètres de pointage permettent de spécifier la façon dont votre curseur répond aux actions de pointage et de sélection.

##HelpTopicID=392
Sensibilité à la pression
Le curseur de Sensibilité à la pression permet de régler la pression à appliquer avant d'obtenir une réponse de TouchPad™.

Si votre TouchPad™ répond de façon erratique ou si vous travaillez dans une zone très humide, réduisez la sensibilité en déplaçant le curseur vers Pression forte.

Si vous devez appuyer trop fort pour utiliser le TouchPad™ ou si le TouchPad™ ne répond pas à vos appuis, augmentez la sensibilité en déplaçant le curseur vers la gauche, dans la direction de Légère.

##HelpTopicID=393
Zones d'appui
Le diagramme de la zone d'appui représente la surface de TouchPad™. La zone hachurée du diagramme présente les zones d'appui actives sur la surface de TouchPad™. Lorsque vous placez votre doigt sur la surface de TouchPad™, des flèches apparaissent sur le bord du diagramme de TouchPad™ pour indiquer la position de votre doigt. Si votre doigt figure dans une zone d'appui active de TouchPad™, la zone d'appui correspondante du diagramme apparaît de façon unie.

Vous pouvez agrandir ou réduire les zones d'appui en faisant glisser l'un des petits carrés noirs figurant dans les coins des zones hachurées. Si vous avez des difficultés à déclencher une action associée à une zone d'appui, agrandissez la zone d'appui. Si l'action d'une zone d'appui se déclenche trop facilement, réduisez la zone d'appui.

Si les zones d'appui ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que la case Activer les zones d'appui est cochée.

##HelpTopicID=394
Appuyez pour sélectionner
La fonctionnalité permet d'utiliser les mouvements d'appui et de pression pour effectuer des clics de type «  souris  ».

Le fait d'appuyer sur le bout du stick de pointage est équivalent au clic gauche d'une souris. Cependant, ce type d'appui peut être plus pratique à effectuer qu'un clic de souris.

« Appuyer » signifie simplement exercer une légère pression du bout du doigt sur l'extrémité du stick. Un appui léger et rapide est préférable. Les appuis trop durs ou lents sont déconseillés. Appuyez une fois pour un clic unique, ou deux fois en succession rapide pour un double-clic.

« Appuyer » signifie exercer une légère pression sur le stick avec le doigt. Une pression légère et délibérée est préférable. Appuyez droit vers le bas pour simuler un clic de bouton de souris maintenu enfoncé. Appuyez à la verticale, puis sur les côtés pour cliquer et faire glisser dans la direction voulue. Relâchez le bouton lorsque vous souhaitez relâcher le bouton de la souris.

Les boutons physiques peuvent également être utilisés pour cliquer. Si vous désactivez cette case, les boutons physiques deviennent l'unique solution possible pour cliquer.

##HelpTopicID=395
Press to select only (Appuyer pour sélectionner uniquement)
Lorsque cette option est sélectionnée, le fait d'appuyer sur le dessus du stick de pointage sélectionne l'objet, mais ne l'ouvre ni ne le déplace.

Press to select drag (Appuyer pour faire glisser uniquement)
Lorsque cette option est sélectionnée, le fait d'appuyer sur le stick de pointage sélectionne l'objet et le laisse sélectionné, de façon à pouvoir le déplacer avec le périphérique de pointage. Cette opération revient à maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris.

##HelpTopicID=396
Press-to-Select means Primary Click (Appuyer pour sélectionner égale clic principal)
Lorsque cette option est sélectionnée, le fait d'appuyer sur le stick de pointage effectue la même action qu'un clic principal de souris.

Press-to-Select means Secondary Click (Appuyer pour sélectionner égale clic secondaire)
Lorsque cette option est sélectionnée, le fait d'appuyer sur le stick de pointage effectue la même action qu'un clic secondaire de souris.

##HelpTopicID=397
Pace (Vitesse d'appui)
Le curseur Pace permet de spécifier à quelle vitesse vous devez appuyer sur le stick de pointage pour que cette opération soit interprétée comme une commande de sélection. Réglez le curseur de façon à ce que vos appuis soient interprétés de façon facile. Si les appuis sont sans effet, déplacez le curseur vers la section la plus rapide. Si de trop nombreux appuis se produisent, déplacez-le vers la section la plus lente.

##HelpTopicID=398
Sensibilité à la pression
Les paramètres de sensibilité permettent de contrôler la pression à exercer sur le stick de pointage pour déplacer le pointeur à une vitesse donnée.

##HelpTopicID=399
Glissement rapide à 3 doigts
Le geste Glissement rapide à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 3 doigts pour parcourir Internet ou des photos. Vous pouvez également utiliser ce geste pour lancer ou arrêter un diaporama sur votre lecteur de photos. Cochez cette case pour employer le geste Glissement rapide à 3 doigts pour la navigation et les diaporamas.

Regardez la vidéo pour découvrir comment effectuer un glissement rapide à 3 doigts. Vos doigts doivent être légèrement écartés lorsque vous effectuez ce geste.

##HelpTopicID=400
Glissement rapide à 3 doigts à l'horizontale
Faites glisser vos doigts vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer au sein d'un lecteur de photos ou dans une fenêtre Internet.

##HelpTopicID=401
Glissement rapide à 3 doigts à la verticale
Faites glisser vos doigts vers le haut pour lancer le mode Diaporama. Faites glisser vos doigts vers le bas pour quitter le mode Diaporama.

##HelpTopicID=402
Réglez la vitesse de EdgeMotion™ avec le curseur. Pour accroître la vitesse, déplacez le curseur vers Rapide et pour la réduire, déplacez-la vers Lente.

##HelpTopicID=403
Lorsqu'un mouvement lent est activé, vous pouvez lui associer une touche d'activation. Pour utiliser un mouvement lent, maintenez enfoncée cette touche tout en déplaçant le pointeur.

##HelpTopicID=404
Lorsqu'un mouvement limité est activé, vous pouvez lui associer une touche d'activation. Pour utiliser un mouvement limité, maintenez enfoncée cette touche tout en déplaçant le pointeur. La direction initiale du pointeur détermine sa direction autorisée, tant que votre doigt demeure sur TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Geste de couverture
Ce geste libère l'ensemble du bureau en réduisant toutes les fenêtres ouvertes. La répétition de ce geste rétablit les fenêtres.

Pour exécuter le geste de couverture  :

1.	Posez vos doigts à plat sur TouchPad™ de façon à le couvrir autant que possible.
2.	Attendez que toutes les fenêtres de bureau aient été réduites ou restaurées avant de bouger les doigts.
3.	Enlevez vos doigts du TouchPad™ en les soulevant.

##HelpTopicID=406
Les paramètres de vérification intelligente permettent de réduire les comportements non souhaités de TouchPad™. Cliquez sur chaque fonctionnalité pour plus de détails.

##HelpTopicID=407
Vous pouvez appuyer sur le ClickPad pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire.

Par défaut, le fait d'appuyer avec un doigt correspond à un clic principal. Le fait d'appuyer avec deux doigts effectue un clic secondaire. Le fait d'appuyer avec trois doigts effectue un clic intermédiaire. Sélectionnez Clic à 2 doigts et Clic à 3 doigts pour obtenir la configuration voulue.

##HelpTopicID=408
Pour procéder à un clic à 1 doigt, appuyez avec un doigt sur la surface de ClickPad jusqu'à ce que vous la sentiez s'enfoncer. Un clic à 1 doigt est équivalent au clic principal (gauche) de la souris.

##HelpTopicID=409
Par défaut, un clic à un 1 doigt dans le coin inférieur de ClickPad correspond au clic secondaire (droit) de la souris.

L'action associée à un clic à 1 doigt dans un coin peut être configurée. Pour associer une autre action, sélectionnez une action dans la liste.

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

Si vous utilisez une configuration pour gaucher, cliquez sur le côté inférieur gauche du ClickPad.

##HelpTopicID=410
Pour régler la distance de glissement, utilisez le curseur. Si vous souhaitez prolonger le défilement, déplacez le curseur vers Max. Si vous souhaitez réduire le défilement, déplacez le curseur vers Min. Si le curseur ne se déplace pas, assurez-vous que Activer le glissement est sélectionné.

##HelpTopicID=411
Défilement à un doigt
Vous pouvez procéder au défilement vertical.

Cliquez sur la fenêtre ou l'élément que vous souhaitez faire défiler, puis faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, le long du bord droit de TouchPad pour procéder au défilement vertical.

Si le défilement ne se fait pas, assurez-vous que les cases à cocher requises sont activées et que la fenêtre ou l'élément sur lequel vous avez cliqué peut défiler. Si les problèmes persistent, consultez les paramètres Zone de défilement.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
La fonctionnalité ChiralScrolling™ permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer ChiralScrolling.

Pour utiliser ChiralScrolling :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad.
2.	Déplacez votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque ChiralScrolling est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad tout en effectuant un mouvement circulaire.

REMARQUE : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.

3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=413
Le diagramme ci-dessus représente la surface de TouchPad. La zone hachurée du diagramme présente les régions de défilement sur la surface de TouchPad.

Lorsque vous placez votre doigt sur la surface de TouchPad, des flèches apparaissent sur le bord du diagramme de TouchPad pour indiquer la position de votre doigt. Si votre doigt figure dans une zone de défilement active de TouchPad, la zone de défilement correspondante du diagramme apparaît de façon unie. Vous pouvez agrandir ou réduire les zones de défilement en faisant glisser l'un des petits carrés figurant sur le bord de la zone hachurée.

Si vous avez des difficultés à lancer le défilement, essayez d'agrandir la zone de défilement en déplaçant les bords de la zone hachurée vers l'intérieur. Si vous trouvez que le défilement se déclenche trop facilement, essayez de réduire la zone de défilement.

Si les zones de défilement sont en gris et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous que la fonctionnalité de défilement est activée.

Pour activer le défilement :

1.	Sélectionnez Défilement dans l'arborescence de menus à gauche.
2.	Sélectionnez la méthode de défilement voulue et activez le défilement vertical.

##HelpTopicID=414
Boutons
Par défaut, les boutons servent de boutons de «  souris  » pour ce périphérique de pointage. 

Vous pouvez également modifier actions associées aux différents boutons. Par exemple, vous pouvez associer le bouton droit à «  Atteindre une page Web dans navigateur par défaut  ». Ainsi, lorsque vous cliquez sur le bouton droit de votre périphérique de pointage, votre navigateur Web s'affiche automatiquement et charge la page spécifiée.

##HelpTopicID=415
Filtres avancés
Afin de réduire les mouvements et les appuis accidentels, les filtres de contact accidentel impliquent que les opérations de pointage et d'appui commencent dans la zone de début. La zone de début est une surface rectangulaire au centre de TouchPad™. La zone de début peut être réglée en cliquant sur l'entrée Taille de la zone de début. Pour régler le temps d'activation du filtre, choisissez Temps d'activation du filtre dans le menu.

Limiter le pointage à la zone
Lorsque cette option est sélectionnée, votre doigt doit se trouver dans la zone de début avant que le mouvement n'affecte le pointeur. Les contacts avec le TouchPad™ sont ignorés tant que votre doigt est dans la zone de début. Une fois le mouvement du pointeur commencé, le TouchPad™ fonctionne normalement et sera désactivé au bout de la période d'inactivité spécifiée. Pour régler le temps d'activation du filtre, choisissez Temps d'activation du filtre dans le menu.

Limiter l'appui à la zone
Lorsque cette option est sélectionnée, les appuis doivent être commencés dans la zone de début. Les appuis commencés en dehors de cette zone seront supprimés. Ce filtre est actif uniquement lorsque le TouchPad™ est resté inactif pendant la période spécifiée. Pour régler le temps d'activation du filtre, choisissez Temps d'activation du filtre dans le menu.

##HelpTopicID=416
Le curseur Temps d'activation du filtre permet de régler la période d'activation des filtres avancés. Pour augmenter la période d'inactivité requise avant l'activation des filtres avancés, déplacez le curseur vers 5  secondes. Pour réduire la période d'inactivité requise avant l'activation des filtres avancés, déplacez le curseur vers 0  seconde.

##HelpTopicID=417
amélioré pour PalmCheck
Les paramètres d'Atténuation accidentelle du contact permettent de réduire les risques de comportement accidentels de TouchPad™. Voir les rubriques des différents paramètres pour plus de détails.

##HelpTopicID=418
La fonctionnalité PalmCheck™ évite d'activer le TouchPad™ de façon accidentelle. PalmCheck™ permet au TouchPad™ de détecter la présence de votre paume, qu'elle soit statique ou en mouvement, lorsque vous saisissez du texte. Ceci permet d'éviter les mouvements de pointeur ou les clics involontaires.

Si le TouchPad™ déplace le curseur de façon aléatoire ou effectue des clics indésirables, augmentez la valeur du paramètre PalmCheck™ en déplaçant le curseur vers la droite, vers Max. Si le TouchPad™ le détecte pas les mouvements ou les appuis, réduisez la valeur PalmCheck™ en déplaçant le curseur vers la gauche, vers Désactivé. Vous subirez davantage de mouvements ou d'appuis non reconnus lorsque le curseur est près de Max.

##HelpTopicID=419
Par défaut, un clic à un 1 doigt dans le coin inférieur de ClickPad correspond au clic secondaire (droit) de la souris.

L'action associée à un clic à 1 doigt dans un coin peut être configurée. Pour associer une autre action, sélectionnez une action dans la liste.

Certaines actions nécessitent une configuration supplémentaire. Si davantage d'informations sont requises, le bouton Configurer devient disponible ou une boîte de dialogue s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer à tout moment pour afficher ou modifier vos paramètres.

Si vous utilisez une configuration pour gaucher, cliquez sur le côté inférieur gauche du ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense est une technologie d'atténuation des contacts accidentels des capteurs d'images avancés de Synaptics. Les paramètres permettent de réduire les comportements non souhaités de TouchPad. Voir les rubriques des différents paramètres pour plus de détails.

##HelpTopicID=421
La fonctionnalité SmartSense évite d'activer le TouchPad™ de façon accidentelle. SmartSense permet au TouchPad™ de détecter la présence de votre paume, qu'elle soit statique ou en mouvement, lorsque vous saisissez du texte. Ceci permet d'éviter les mouvements de pointeur ou les clics involontaires.

Si le TouchPad™ déplace le curseur de façon aléatoire ou effectue des clics indésirables, augmentez la valeur du paramètre SmartSense en déplaçant le curseur vers la droite, vers Max.. Si le TouchPad™ le détecte pas les mouvements ou les appuis, réduisez la valeur SmartSense en déplaçant le curseur vers la gauche, vers Désactivé. Vous subirez davantage de mouvements ou d'appuis non reconnus lorsque le curseur est près de Max.

##HelpTopicID=422
Activer inertie
Sélectionnez cette option pour poursuivre le défilement après avoir rompu le contact avec la surface de TouchPad™. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez activer le mode de défilement Glissement ou Défilement rapide.

##HelpTopicID=423
Activer vitesse
Lorsque cette option est sélectionnée, utilisez un mouvement de type «  glissement rapide  » pour lancer le défilement. Ce dernier se poursuivra sans plus toucher la surface du TouchPad™.

##HelpTopicID=424
Pour régler la vitesse de glissement, utilisez le curseur. Si vous souhaitez prolonger le défilement, déplacez le curseur vers Maximum. Si vous souhaitez réduire le défilement, déplacez le curseur vers Minimum.

##HelpTopicID=425
Activer le glissement rapide à quatre doigts vertical
Lorsque cette option est activée, un glissement rapide à quatre doigts, vers le haut ou le bas, réduit ou restaure l'affichage des fenêtres sur votre Bureau.

Pour réduire ou restaurer les fenêtres de votre Bureau :

1.	Posez quatre doigts près du bord supérieur ou inférieur du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser les quatre doigts d'un geste fluide et direct, à la verticale et en direction de l'autre bord.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Effectuez un autre glissement rapide à quatre doigts pour restaurer les fenêtres sur votre Bureau.

##HelpTopicID=426
Lorsque cette option est sélectionnée, des aller-retour rapides avec le doigt sur la surface de TouchPad activent un périphérique désactivé.

##HelpTopicID=427
Défilement circulaire 
La fonctionnalité Défilement circulaire™ permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt.

Pour activer cette fonctionnalité, activez la case Activer Défilement circulaire.

Pour utiliser Défilement circulaire :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad. Pour faire défiler vers la gauche ou la droite, la zone cible correspond au bord inférieur de TouchPad.
2.	Déplacez votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque Défilement circulaire est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad tout en effectuant un mouvement circulaire.

REMARQUE : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.

3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad.

##HelpTopicID=428
Activer Défilement circulaire™
Cette fonctionnalité permet de bénéficier d'un défilement continu en effectuant un mouvement unique, régulier et circulaire. La vitesse de défilement dépend de la vitesse du doigt. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case Activer Défilement circulaire.

Pour utiliser Défilement circulaire  :

1.	Posez un doigt sur la zone cible. Pour faire défiler vers le haut ou le bas, la zone cible correspond au côté droit de TouchPad™. Pour faire défiler vers la gauche ou la droite, la zone cible correspond au bord inférieur de TouchPad™.
2.	Déplacez votre doigt dans le sens du défilement, puis effectuez des cercles dans le sens horaire ou anti-horaire avec votre doigt. Lorsque Défilement circulaire est activé, votre doigt peut errer sur la surface de TouchPad™ tout en effectuant un mouvement circulaire. Remarque  : Pour changer la direction du défilement, inversez simplement la direction du mouvement du doigt. Vous procédez alors au défilement dans le sens opposé.
3.	Pour arrêter le défilement et revenir au mode Pointage, soulevez votre doigt de la surface de TouchPad™.

##HelpTopicID=429
b Défilement à 2 doigts
La fonctionnalité Défilement à 2 doigts permet de procéder au défilement à l'horizontale ou à la verticale à partir de tout emplacement de la surface de TouchPad. Posez deux doigts sur TouchPad et faites-les glisser dans la direction voulue. ll n'est pas nécessaire d'être placé dans une zone avec défilement pour effectuer un défilement.

Assurez-vous que les doigts sont légèrement écartés. Soulevez les deux doigts pour arrêter le défilement.

##HelpTopicID=430
Zoom avec pincement
Le geste Zoom avec pincement permet d'effectuer un zoom dans de nombreuses applications. Vous pouvez utiliser le geste Zoom avec pincement pour simuler les fonctions d'une souris à roulette dans les applications Windows standard et prenant en charge la fonctionnalité de zoom CTRL-roulette de défilement.

Cochez la case Zoom avec pincement pour activer le geste de pincement pour le zoom.  Utilisez les bouts de vos doigts pour de meilleurs résultats.

##HelpTopicID=431
Activer rotation en pivot
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez faire pivoter un objet, tel qu'une photo, par incréments de 90 degrés.

Assurez-vous que l'espace entre les deux doigts reste identique pendant ce geste.

##HelpTopicID=432
Appui à 3 doigts
Lorsque cette case est cochée, un appui à 3 doigts permet de lancer une application spécifique. Pour personnaliser la ou les applications à lancer, cliquez sur le bouton Paramètres.

Vos doigts doivent être légèrement écartés lorsque vous effectuez ce geste.

##HelpTopicID=433
Glissement rapide à 3 doigts
Le geste Glissement rapide à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 3 doigts pour parcourir Internet ou des photos. Vous pouvez également utiliser ce geste pour lancer ou arrêter un diaporama sur votre lecteur de photos.  Cochez cette case pour employer le geste Glissement rapide à 3 doigts pour la navigation et les diaporamas.

Vos doigts doivent être légèrement écartés lorsque vous effectuez ce geste.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Vous pouvez exécuter l'opération Cliquer et faire glisser avec un seul doigt, de façon à déplacer un élément sélectionné.

Pour effectuer le geste Cliquer et faire glisser avec un seul doigt  :

1.	Sélectionnez l'objet à déplacer avec votre curseur.
2.	Appuyez sur le ClickPad avec un doigt.
3.	Maintenez le ClickPad enfoncé tout en faisant glisser l'élément sélectionné vers l'emplacement voulu.
4.	Soulevez le doigt reposant sur le ClickPad lorsque vous souhaitez déposer l'élément déplacé.

##HelpTopicID=437
Vous pouvez cliquer et faire glisser avec deux doigts pour effectuer l'équivalent d'un clic droit et d'un glisser/déposer avec une souris.

Pour effectuer le geste Cliquer et faire glisser avec deux doigts  :

1.	Sélectionnez l'objet à déplacer avec votre curseur. 
2.	Appuyez avec deux doigts sur le ClickPad.
3.	Maintenez le ClickPad enfoncé tout en faisant glisser l'élément sélectionné vers l'emplacement voulu.
4.	Soulevez les doigts reposant sur le ClickPad lorsque vous souhaitez déposer l'élément déplacé.
##HelpTopicID=438
Vous pouvez appuyer sur le ClickPad pour effectuer un clic principal, secondaire ou intermédiaire. 

Par défaut, le fait d'appuyer avec un doigt correspond à un clic principal. Le fait d'appuyer avec deux doigts effectue un clic secondaire. Le fait d'appuyer avec trois doigts effectue un clic intermédiaire.

##HelpTopicID=439
Glissement rapide à trois doigts
Les glissements rapides à trois doigts verticaux et horizontaux fournissent des raccourcis pratiques pour basculer d'une application à l'autre et minimiser ou restaurer le bureau.

##HelpTopicID=440
Glissement rapide à trois doigts vertical
Lorsque cette option est activée, un glissement rapide vers le bas avec quatre doigts réduit ou restaure les fenêtres sur votre bureau. Un glissement rapide à trois doigts vers le haut ouvre le sélecteur d'applications.

Pour minimiser les fenêtres sur votre bureau  :

1.	Placez trois doigts près du bord supérieur du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord inférieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Répétez ce mouvement pour restaurer les fenêtres sur votre bureau.

Pour ouvrir le sélecteur d'application Aero 3D  :

1.	Placez trois doigts près du bord inférieur du TouchPad™. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord supérieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad™.
4.	Le sélecteur d'application Aero 3D s'ouvre.
5.	Pour parcourir les applications, faites glisser un ou trois doigts horizontalement.
6.	Lorsque l'application souhaitée est en surbrillance, tapez sur le TouchPad™ pour l'activer.

##HelpTopicID=441
Boutons
Par défaut, les boutons servent de boutons de «  souris  » pour ce périphérique de pointage. Si cette case n'est pas cochée, les boutons sont désactivés et restent donc sans effet  ; vous devez alors effectuer un appui sur TouchPad.

##HelpTopicID=442
Appui à deux doigts
Appuyez de façon simultanée avec deux doigts sur le TouchPad pour effectuer la même action qu'un clic de souris secondaire (bouton droit). Ménagez un léger écart entre les doigts lors d'un appui à deux doigts.

##HelpTopicID=443
Priorités des entrées avec TrackPoint et le clavier
La définition de priorités permet d'ignorer de façon temporaire les contacts avec le TouchPad pendant une courte période suivant une entrée avec le TrackPoint ou au clavier.

##HelpTopicID=444
Boutons
Réglage des paramètres propres aux boutons

##HelpTopicID=445
Zone du bouton droit
Réglez la taille de la zone du bouton droit sur la surface du TouchPad.

##HelpTopicID=446
Glissement rapide à 3 doigts
Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez Glissement rapide à 3 doigts.
Pour minimiser les fenêtres sur votre bureau  :
1.	Placez trois doigts près du bord supérieur du TouchPad. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord inférieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad.
4.	Répétez ce mouvement pour restaurer les fenêtres sur votre bureau.

Pour ouvrir le sélecteur d'application  :
1.	Placez trois doigts près du bord inférieur du TouchPad. Vous devez écarter légèrement les doigts.
2.	Faites glisser vos doigts d'un mouvement rectiligne et continu vers le bord supérieur.
3.	Soulevez vos doigts du TouchPad.
4.	Le sélecteur d'application s'ouvre.
5.	Pour parcourir les applications, faites glisser trois doigts horizontalement. Lorsque l'application voulue est sélectionnée, déplacez le curseur vers cette application et cliquez dessus pour la sélectionner.

Glissement rapide à 3 doigts à l'horizontale  :
Le glissement rapide horizontal à trois doigts permet de naviguer vers le haut et le bas d'un document et d'afficher la page précédente ou suivante dans Windows Explorer. Un glissement rapide à trois doigts vers la droite permet de naviguer vers l'avant ou de revenir au haut de page. Le même mouvement vers la gauche permet de naviguer vers l'arrière ou d'aller vers le bas de page.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Activez la fonction Smart Detector pour éviter les déplacements accidentels du curseur. Pour activer le pointage, appuyez sur l'un des boutons ou pointez sur la région d'activation désignée. Pendant la saisie, le pointage est supprimé automatiquement, sauf si le pointage commence dans la région d'activation.
Par défaut, la région d'activation est située au centre de la partie supérieure de TouchPad. Pour régler l'emplacement de la zone active, cliquez et faites glisser le cercle. Pour régler la taille de la zone active, choisissez l'une des tailles prédéfinies, ou choisissez Personnaliser et spécifiez une taille en déplaçant le curseur.

##HelpTopicID=448
Si Verrouiller la zone en cours de saisieest sélectionné, la saisie au clavier désactive TouchPad jusqu'à ce que vous initiiez une opération de pointage, d'appui ou des gestes dans la zone de début.
Une fois la zone de début réactivée, le TouchPad fonctionnera normalement jusqu'à la saisie suivante.

##HelpTopicID=449
Vitesse EdgeMotion
Réglez la vitesse EdgeMotion en déplaçant le curseur entre Lent et Rapide.

Si les commandes de cette page sont en gris et ne peuvent pas être réglées, assurez-vous qu'EdgeMotion est activé. Pour activer EdgeMotion, procédez de la façon suivante  :

1.	Sélectionnez EdgeMotion dans l'arborescence de menus à gauche.
2.	Sélectionnez l'une des options de Exécuter EdgeMotion.
3.	Sélectionnez Vitesse EdgeMotion dans l'arborescence de menus pour revenir à cette page.

##HelpTopicID=451
Glissement rapide à 3 doigts
Le geste Glissement rapide à trois doigts facilite la navigation pour différentes applications. Vous pouvez utiliser le geste Glissement rapide à 3 doigts pour parcourir Internet ou des photos.

Regardez la vidéo pour découvrir comment effectuer un glissement rapide à 3 doigts. Vos doigts doivent être légèrement écartés lorsque vous effectuez ce geste.

##HelpTopicID=452
Verrouillage du glissement
Lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, vous pouvez faire glisser les objets sur de longues distances avec plusieurs mouvements du doigt. Dans ce cas, l'action de glissement persiste quelques instants après que vous avez levé le doigt de TouchPad. Appuyez à nouveau sur TouchPad pour déposer l'objet et mettre fin à l'opération de glissement.

Le verrouillage du glissement est automatiquement désactivé si votre doigt ne retouche pas immédiatement TouchPad.

##HelpTopicID=453
Utilisation de la fenêtre Propriétés
Cette fenêtre permet de personnaliser les paramètres du périphérique de pointage. Utilisez l'arborescence de menus pour accéder aux fonctionnalités personnalisées. Cliquez sur la flèche près d'une fonctionnalité ou double-cliquez dessus pour afficher les options.

Activation et désactivation des fonctionnalités
Cochez une case pour activer la fonctionnalité correspondante et retirez la marque de la case pour la désactiver.

Paramètres
Si la fonctionnalité sélectionnée afficher une icône de paramètres qui est sélectionnée lorsqu'elle est survolée par le curseur, vous pouvez cliquer dessus ou double-cliquer sur le nom de cette fonctionnalité pour configurer ses paramètres. Si vous ne pouvez pas cliquer sur une icône de paramètres, assurez-vous que la case correspondant à cette fonctionnalité est bien cochée, ainsi que ses cases parentes.

Aide
Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de point d'interrogation et le bouton Aide pour afficher des informations.

Bouton Fermer
Le bouton Fermer de la fenêtre de paramètres permet de fermer cette fenêtre. Les modifications deviennent permanentes lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans la fenêtre Propriétés.

Bouton des valeurs par défaut
Le bouton des valeurs par défaut de la fenêtre Propriétés restaure tous les paramètres d'usine de TouchPad, à l'exception de la valeur de l'appui à trois doigts. La valeur d'Appui à 3 doigts reste inchangée.

Le bouton Par défaut de la fenêtre de Paramètres rétablit tous les paramètres de la fenêtre active à leur valeur par défaut. Les modifications deviennent permanentes lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans la fenêtre Propriétés.

Bouton OK
Le bouton OK enregistre vos modifications et ferme la fenêtre Propriétés.

Bouton Annuler
Le bouton Annuler ferme la fenêtre Propriétés sans en enregistrer les modifications.

Bouton Appliquer
Le bouton Appliquer enregistre vos modifications, mais conserve la fenêtre Propriétés de façon à apporter des modifications supplémentaires. 

##HelpTopicID=454
Activer balayages latéraux
Cochez la case Activer balayages latéraux afin d'activer un mouvement à un doigt du bord du TouchPad vers son centre  :

1.	Un balayage du bord gauche vers le centre permet de passer de l'application active à l'application qui a été ouverte juste avant.
2.	Un balayage du bord droit vers le centre ouvre ou ferme la barre Charms.
3.	Un balayage du bord supérieur vers le centre ouvre ou ferme la barre d'applications.

##HelpTopicID=455
Pour procéder à un clic à 2 doigts, appuyez avec deux doigts sur la surface de ClickPad jusqu'à ce que vous la sentiez s'enfoncer. Par défaut, le clic à deux doigts correspond au clic secondaire sur une souris. 

##HelpTopicID=456
Inversion du sens de glissement rapide à 3 doigts
Lorsque cette option est sélectionnée, le sens du glissement rapide à 3 doigts est inversé. Par exemple, un glissement rapide à trois doigts vers la gauche permet d'accéder à la page suivante, tandis que le même geste vers la droite afficherait la page précédente.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0411
Date Version, Reason Log:
v0506200900, Cleaned up all tags.
v0510200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0527200900, Extra \par added in topic #300.
v0528200900, Added TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1109200900, Installed translations for topics 301-344.
v1109200900, Amended list code in topic 320.
v0219201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revised translations for topics 227, 240, 252 and 375.
v0726201100, Revised translations for topics 12, 13, 14, 25, 26, 27, 36, 100, 108, 111, 118, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 224, 277, 278, 340, 341, 350, 357, 370, 377, 378, 379, 381, 403 and 418.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revised translations for topics 119, 358, 376 and 411.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v2012012000, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
未定義のヘルプ トピック

##HelpTopicID=0
この [デバイス設定]ウィンドウでは、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズできます。左側のメニューからカスタマイズしたい機能を指定します。

[デバイス設定]ウィンドウの使い方
メニュー内の機能をクリックすると、その機能の設定ページが表示されます。機能によっては、複数の設定ページがあります。機能の隣にある + (プラス記号) をクリックして、関連するページを表示します。メニューの右側にあるウィンドウ (情報ボックス) には、設定内容が表示されます。オプションやオプションの変更方法に関する情報は、この情報ボックスに表示されます。スクロール バーを使うと、情報ボックスの内容を表示できます。

[デフォルト] ボタン
[デフォルト] ボタンを押すと、現在のページにあるすべての設定が出荷時に設定された値に戻ります。

[OK] ボタン
[OK] ボタンを押すと、変更が保存され [プロパティ] ウィンドウが閉じます。

[キャンセル] ボタン
[キャンセル] ボタンを押すと、変更を保存せず前の設定内容を維持したまま [プロパティ] ウィンドウが閉じます。

[適用] ボタン
[適用] ボタンを押すと、変更が保存されますが、さらに変更を加えることができるように [プロパティ] ウィンドウが開いたままになります。

##HelpTopicID=1
[ボタン動作を使用する] チェックボックスを選択すると、ポインティング デバイスの「マウス」ボタンが使用可能になります。ボタンを押した場合に実行される動作を設定するには、メニューからボタンの名前を選択します。例えば、右ボタンを「デフォルトのブラウザでウェブ ページを開く」ように定義できます。この場合、ポインティング デバイスの右ボタンを押すたびに、ウェブ ブラウザが自動的に開き、指定したページを読み込みます。

[ボタン動作を使用する] を選択しなかった場合は、ボタンは無効となりボタンを押しても何の動作も実行されません。この場合、ポインティング デバイスでクリック動作を行うには、タップしか使用できなくなります。

##HelpTopicID=2
ポインタの下のアイテムをスクロールする
ポインタの下にある、アクティブなプログラムのウィンドウやアイテムをスクロールするには、このオプションを選択します。この操作は、現在アクティブなプログラムに属しているアイテムでだけ機能します。プログラムは切り替わりません。

##HelpTopicID=3
上の一覧から動作を選択し、選択しているボタンに割り当てます。選択した動作は、ボタンを押すたびに実行されます。

一覧から動作を選択できない場合でも、ボタンを使用可能にしておいてください。ボタンを使用するには、次の手順に従います。

1.	左側のメニューで [ボタン] を選択します。
2.	[ボタン動作を使用する] チェック ボックスを選択します。
3.	[ボタン] メニューからボタンを選択して、このページに戻ります。

##HelpTopicID=4
このボタンは、リスト ボックスで選択している動作の設定を行う設定ダイアログ ボックスを表示します。

##HelpTopicID=5
「プレス・セレクト」機能は、タップまたは押す動作を行うと「マウス」のクリックが実行されます。

ポインティング スティックの先端をタップまたは押すことも、マウスの左ボタンのクリックも、行う動作としては同じです。しかし、タップや押す動作は、マウス ボタンを使用するときより動きが速く、便利です。「タップ」とは、ポインティング スティックの上部を素早くたたき、指を離す動作です。軽く素早いタップが最も効果的です。強いまたは遅いタップは、効率が悪くなります。1 回のタップはシングル クリック、2 回の連続したタップはダブルクリック動作と同じです。

「押す」とは、ポインティング スティックの上部を指で押し下げる動作です。軽く慎重に押す動作が最も効果的です。マウス ボタンをクリックしてそのまま維持する動作をシミュレートするには、まっすぐに押し下げるようにします。まっすぐに押し下げてから上下左右方向に押すと、クリックした後その方向に向かってドラッグする動作が実行できます。マウス ボタンを離す動作を実行するには、押している指を離します。

[「プレス・セレクト」を使用する] チェック ボックスを選択すると、この機能が使用できます。
ポインティング スティックのボタンはクリック動作にも使用できます。このチェック ボックスを選択しない場合は、ボタンのクリックでしかクリック動作を実行できません。

##HelpTopicID=6
このメニューには、ポインティング デバイスのオプションが一覧表示されます。オプションを設定するには、そのオプションを一覧からクリックします。

##HelpTopicID=7
[ポインタの動作] 設定ページを使うと、ポインティング動作に対して実行される画面での「マウス」ポインタの動作を指定できます。

##HelpTopicID=8
制約モーション機能は、画面でポインタを水平または垂直方向の動きだけに限定します。この機能は、画像処理プログラムを使用している場合に便利な機能です。ポインター動いている間に、指定したキーボードのキーを押したままにすると、[制約モーション] が使用可能になります。キーを押すと、TouchPad から指を離すまで、ポインター最初に動いた方向に移動方向が限定されます。

制約モーション機能を使用するには

1.	[制約モーションを使用する] チェック ボックスを選択して、リスト ボックスからオプションを使用可能にします。
2.	制約モーションを使用可能にするキーをリスト ボックスから選択します。
3.	ポインタの動きを制約するときに、指定したキーを押しながらポインタを動かします。

##HelpTopicID=9
「プレス・セレクト」で左クリック
このオプションは、ポインティング スティックをタップまたは押したときに、左マウス ボタンのクリック動作を実行します。右マウス ボタンのクリックは、通常コンテキスト ポップアップ メニューを表示するために使用します。

##HelpTopicID=10
これらのキーは、[制約モーション] モードを使用可能にするときに使用できます。リスト ボックス内のキーを選択するには、その項目をクリックしてください。

##HelpTopicID=11
EdgeMotion™(エッジ モーション) 機能は、ポインタを大きく動かすときに役立つ機能です。指が TouchPad の端に達しても､その指を離すまでポインタが動き続けます。

[エッジモーション] のオプションを 1 つ選択してください。
バーチャル スクロール機能も、エッジモーションをサポートしています。スクロール中にエッジモーションを制御するには、メニューの [バーチャル スクロール] で [長距離スクロール] を選択します。

##HelpTopicID=12
ドラッグしたときにだけエッジモーションを実行する
このオプションを選択すると、「タップしてドラッグ」動作を行ったときにだけエッジモーション機能が実行されます。通常のポインタ動作ではエッジモーション機能は実行されません。この機能を使用するには、タップを有効にしてください。

##HelpTopicID=13
ポインティングとドラッグでエッジモーションを実行する
このオプションを選択すると、TouchPad の端に指が触れるたびにエッジモーションが実行されます。

##HelpTopicID=14
エッジ モーションなし
エッジ モーション機能を使用しないでポインタを長距離移動する場合は、指をパッド上で何度も動かすか、[コントロール パネル] - [マウス] でポインタの動作速度を上げてください。

##HelpTopicID=15
[タップ ゾーン機能を使用する] チェック ボックスを選択すると、TouchPad の 4 つのコーナーをタップしたときに、何かのボタンを押したものとして動作するように設定できます。この 4 つのコーナー領域は、タップ ゾーンと呼ばれます。

TouchPad の中央をタップする動作は、常に左マウス ボタンのクリック動作と同じです。

[タップ ゾーン機能を使用する] チェック ボックスからチェックマークを外すと、TouchPad のどこをタップしても、左マウス ボタンのクリック動作と同じになります。

タップ ゾーンには、さまざまな動作を割り当てることができます。

タップ ゾーン機能を使用するには:

1.	[タップ] ページで [タップ機能を使用する] を選択します。
2.	[タップ ゾーン機能を使用する] チェック ボックスを選択します。
3.	メニューからタップ ゾーンを選択して、そのゾーンに動作を割り当てます。

##HelpTopicID=16
TouchPad の左下コーナーのタップ動作を選択します。

たとえば、[中央クリック] を選択した場合は、TouchPad の左下コーナーをタップすると中央ボタンをクリックする動作と同じ動作を実行できます。[ゾーンなし] を選択すると、このタップ ゾーンを無効にします (無効にしたゾーンのタップは、ゾーン外の領域をタップするのと同じく、左ボタンのクリック操作と同じ動作を実行します)。

##HelpTopicID=17
TouchPad の左上コーナーのタップ動作を選択します。

たとえば、[中央クリック] を選択した場合は、TouchPad の左上コーナーをタップすると中央ボタンをクリックする動作と同じ動作を実行できます。[ゾーンなし] を選択すると、このタップ ゾーンを無効にします (無効にしたゾーンのタップは、ゾーン外の領域をタップするのと同じく、左ボタンのクリック操作と同じ動作を実行します)。

##HelpTopicID=18
TouchPad の右上コーナーのタップ動作を選択します。

たとえば、[右クリック] を選択した場合は、TouchPad の右上コーナーをタップすると右ボタンをクリックする動作と同じ動作を実行できます。[ゾーンなし] を選択すると、このタップ ゾーンを無効にします (無効にしたゾーンのタップは、ゾーン外の領域をタップするのと同じく、左ボタンのクリック操作と同じ動作を実行します)。

##HelpTopicID=19
TouchPad の右下コーナーのタップ動作を選択します。

たとえば、[右クリック] を選択した場合は、TouchPad の右下コーナーをタップすると右ボタンをクリックする動作と同じ動作を実行できます。[ゾーンなし] を選択すると、このタップ ゾーンを無効にします (無効にしたゾーンのタップは、ゾーン外の領域をタップするのと同じく、左ボタンのクリック操作と同じ動作を実行します)。

##HelpTopicID=20
このボタンを押すと、選択した動作の [プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

##HelpTopicID=21
上の図は、TouchPad の領域を表しています。図で斜線が描かれている部分は、TouchPad のアクティブなタップ ゾーンを示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPad のアクティブなタップ ゾーン領域に指があると、図内の対応するタップ ゾーンが塗りつぶされます。斜線部分のコーナーにある小さい黒の四角をドラッグすると、タップ ゾーン領域を拡大したり縮小することができます。

タップ ゾーン動作を行いにくい場合は、タップ ゾーン領域を大きくしてみてください。必要のないときにタップ ゾーン動作が起こってしまう場合は、タップ ゾーン領域を小さくしてみてください。

タップ ゾーンが灰色になっていて調整できない場合は、[タップ] および [タップ ゾーン] が選択されていることを確認してください。

##HelpTopicID=22
このセクションでは、TouchPad ボタンをカスタマイズする方法を説明します。

##HelpTopicID=23
デフォルト
このページにあるすべての設定をデフォルト値に戻します。

##HelpTopicID=24
エッジモーションの速度は、触圧感応または一定に設定できます。

触圧で速度を制御
TouchPad を強く押したときにエッジモーションの速度を上げる場合は、このオプションを選択します。

一定の速度を適用
エッジモーションの速度を常に一定に維持するには、このオプションを選択します。

エッジモーション速度の調整
このスライダは、[一定の速度を適用] オプションが選択された場合に、エッジモーションの速度を制御します。[速い] と [遅い] の間でスライダを動かして、エッジモーションの速度を調節してください。

このページのコントロールが灰色になっていて調整できない場合は、エッジモーション機能が使用可能になっていることを確認してください。エッジモーション機能を使用するには、次の手順に従います。

1.	左側のメニューから [エッジモーション] を選択します。
2.	[エッジモーションの動作] からオプションを 1 つ選択します。
3.	メニューから [エッジモーションの速度] を選択すると、このページに戻ります。

##HelpTopicID=25
このチェック ボックスが選択した場合は、エッジモーションの速度が TouchPad を押す指の圧力に応じて変化します。

このチェック ボックスを選択しなかった場合は、指がエッジモーション領域にあるときにスライダで示されている速度でポインタが動きます。

##HelpTopicID=26
一定のエッジモーション速度を使用するには、このチェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=27
TouchPad の表面をタップする動作は、TouchPad の左「マウス」ボタンをクリックしたときと同じです。ただし、タップや押す動作は、通常マウス ボタンを使用するときより動きが速く、便利です。

「タップ」とは、TouchPad の表面に素早く触れ、指を持ち上げる動作です。軽く素早いタップが最も効果的です。強いまたは遅いタップは、効率が悪くなります。1 回のタップはシングル クリック、連続した 2 回のタップはダブルクリック動作と同じです。

[タップ機能を使用する] チェック ボックスを選択すると、この機能が使用できます。また TouchPad ボタンを使ってクリックすることもできます。このチェック ボックスを選択しなかった場合は、TouchPad のボタンでしかクリックできなくなります。

##HelpTopicID=28
バーチャル スクロールのチュートリアル
この簡単な迷路は、バーチャル スクロール機能の使い方を練習するのにお使いください。

##HelpTopicID=29
[タップでクリック] チェック ボックスを選択しなかった場合は、クリックするときは TouchPad のボタンを押してください。

##HelpTopicID=30
再タップしてホールドでドラッグ
TouchPad をタップしてオブジェクトや選択範囲をドラッグするには、このチェック ボックスを選択します。ドラッグするには、まずｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを 1 回ﾀｯﾌﾟし、2 回目のﾀｯﾌﾟ後に指を TouchPad から離さないようにします。そして指を TouchPad 上で動かすと選択したｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが移動し、指を離すとｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの移動が終了します。この動作は、マウス ボタンを押しながら動かし、マウス ボタンを離す動作と同じです。

##HelpTopicID=31
ドラッグ ロック機能

ドラッグ ロック機能を使うと、指を数回往復させて画面の端から端までオブジェクトをドラッグすることができます。ドラッグ ロック機能を選択している場合は、指を TouchPad から離した後でもドラッグ動作が続行されます。TouchPad をもう一度タップするか、任意のボタンをクリックすると、オブジェクトの移動が終わり、ドラッグ動作が終了します。ドラッグ ロック機能を使用するには、[タップ] 機能と [再タップしてホールドでドラッグ] 機能も選択してください。

##HelpTopicID=32
PalmCheck™(パーム チェック) 機能は、TouchPad を誤った接触で操作することを防ぐ機能です。パーム チェック機能を使うと、手のひらを TouchPad 上に置いていたり、入力しているときに TouchPad の表面を手のひらがこするという動作が認識されます。これにより、勝手にポインタが移動したりクリックされてしまう問題を防ぐことができます。

TouchPad の使用中に勝手にポインタが移動したり、クリックされてしまう場合は、スライダを右側の [最大] に動かしてパーム チェックの感度設定を上げてください。TouchPad がポインタの移動やタップに対して応答しないような場合は、スライダを左側の [最小] に動かしてパーム チェックの感度設定を下げてください。スライダが赤いゾーンにあると、動作に反応しないことが多くなります。

##HelpTopicID=33
[タッチ感度] スライダを使うと、TouchPad の応答に必要な指の触圧を調整できます。

ポインタの誤動作が起こる場合や、湿度の高い場所で作業する場合などは、このスライド バーを右側の [重く] に動かして感度を下げてください。

TouchPad を強く押さないと反応しない場合、または TouchPad がタップに反応しないことがある場合は、このスライド バーを左側の [軽く] に動かして感度を上げてください。

##HelpTopicID=34
選択したアイテムをスクロール
現在アクティブなウィンドウやアイテムをスクロールする場合は、このオプションを選択します。これは通常、最後に表示されたウィンドウやウィンドウの一部、クリックしたアイテムです。

##HelpTopicID=35
TouchPad の縁に指が届いてもスクロールを続ける場合は、[スクロール時にエッジモーションを使用する] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=36
「プレス・セレクト」で右クリック
このオプションは、ポインティング スティックをタップまたは押したときに、右マウス ボタンのクリック動作を実行します。右マウス ボタンのクリックは、通常コンテキスト ポップアップ メニューを表示するために使用します。

##HelpTopicID=37
惰性を利用機能は、長い文書を簡単にスクロールできる機能です。この機能を使うと、TouchPad から指を離した後でもバーチャル スクロールが続行されます。この機能を使用するには、指を動かして持ち上げるという一連の動作をスムーズに行ってください。また、この動作を停止するには TouchPad に指を置きます。

##HelpTopicID=38
水平スクロールを使用する
このチェック ボックスを選択して、水平スクロール バーを持つウィンドウの水平バーチャル スクロールを使用可能にします。指を TouchPad の下辺に沿って左右にスライドさせ、TouchPad が選択したウィンドウまたはアイテムを水平方向にスクロールします。

##HelpTopicID=39
垂直スクロールを使用する
このチェック ボックスを選択して、垂直バーチャル スクロールを使用可能にします。指を TouchPad の右辺に沿って上下にスライドさせ、TouchPad が選択したウィンドウまたはアイテムを垂直方向にスクロールします。

##HelpTopicID=40
上の図は、TouchPad の領域を表しています。図の斜線部分は、TouchPad のバーチャル スクロール領域を示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPad のアクティブなバーチャル スクロール領域に指があると、図で対応するバーチャル スクロール領域が塗りつぶされます。斜線部分の縁にある小さい黒の四角をドラッグすると、バーチャル スクロール領域を拡大したり縮小することができます。

バーチャル スクロールを行いにくい場合は、斜線領域の縁を内側に動かして、バーチャル スクロール領域を拡大してください。必要のないときにバーチャル スクロールが起こってしまう場合は、バーチャル スクロール領域を縮小してください。

バーチャル スクロール領域が灰色になり調整できない場合は、[バーチャル スクロール] が使用可能になっていることを確認してください。バーチャル スクロール機能を使用するには、次の手順に従います。

1.	左側のメニューで [バーチャル スクロール] を選択します。
2.	使用する [スクロール機能を使用する] チェック ボックスを選択します。
3.	メニューから [スクロール範囲] を選択すると、このページに戻ります。

##HelpTopicID=41
[練習] ボタン
[練習] ボタンをクリックして、バーチャル スクロールのチュートリアルを実行します。この簡単な迷路は、バーチャル スクロール機能の使い方を練習するのにお使いください。

注意: [水平スクロールを使用する] と [垂直スクロールを使用する] チェック ボックスが選択されていることを確認してください。

始める前に迷路を見て、開始点と終了点を探してください。迷路はウィンドウが表示できる領域よりも大きいので、迷路全体を見ることはできません。バーチャル スクロール機能を使って、ウィンドウ内で迷路を動かします。Ctrl キーを押しながらバーチャル スクロールを使うと、迷路が拡大または縮小されます。

迷路の左上コーナーにある黄色い点は、迷路への入り口を示しています。迷路の右側にある青い点は迷路の出口を示しています。

チュートリアルを開始するには:

1.	黄色い点の赤い四角をクリックして開始します。
2.	矢印キーを使ってまたは TouchPad をタップして、迷路内を移動します。
3.	バーチャル スクロール機能を使って迷路を動かします。
4.	右下コーナーにある青い点に到達したら、[バーチャル スクロール練習] ウィンドウの [閉じる] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=42
このスライダを使って、[バーチャル スクロール] の速度を制御します。スライダを右に動かすと、スクロール速度が速くなります。

##HelpTopicID=43
このセクションでは、ポインタの動作をカスタマイズすることができます。詳しくは、それぞれのエリアで [ヘルプ] を選択してください。

##HelpTopicID=44
プレス・セレクトでドラッグ

TouchPad を押す動作が選択とドラッグ、タップ動作が選択のみを実行するように設定する場合は、このオプションを選択します。

##HelpTopicID=45
スロー モーション機能はポインターの動く速度を下げることによって、正確且つ繊細な位置付けができる様になります。指定のキーを押したままにポインターを動かせると「スローモーション」機能が稼動します。

[スロー モーション] 機能を使用するには:

1.	[スロー モーションを使用する] チェック ボックスを選択して、リスト ボックス内のオプションを使用可能にします。
2.	スロー モーションを使用可能にするキーをリスト ボックスから選択します。
3.	スロー モーションを実行するときに、指定したキーを押しながらポインタを動かします。

##HelpTopicID=46
この機能は、画面にダイアログ ボックスが表示されたときに、デフォルトのボタンにポインタを自動的に移動します。

##HelpTopicID=47
場合によっては、ポインタの動きを水平または垂直方向だけに制限したいことがあります。制約ポインタ キーを指定し、そのキーを押しながらポインタを動かします。キーを押した後でポインタが最初に移動した方向により、ポインタの動作が垂直方向または水平方向に制約されます。

##HelpTopicID=49
ポインタのリフレッシュ速度の [速く] オプションを選択すると、通常ポインタの動きがスムーズになります。ただし、ポインタの動きが不安定になったり、画面上で点滅するような場合は、ポインタのリフレッシュ速度の [遅く] オプションを選択してみてください。

##HelpTopicID=50
[Synaptics TouchPad のプロパティ] ページでは、TouchPad の設定を行います。このページは、[コントロール パネル] - [マウス] にあります。

##HelpTopicID=51
ここをクリックすると、インターネット ブラウザが起動し、このリンクに直接アクセスします。

##HelpTopicID=52
「パン」とは、連続的にスクロールすることです。水平方向、垂直方向、または両方向を使って斜めにパンすることができます。

パンは、Microsoft Intellimouse をサポートするアプリケーションでしか使用できません。また、アプリケーションによってはパンの方向が制限されています。たとえば、Microsoft Word では垂直方向のみ、Microsoft Excel では垂直と水平方向をサポートしていますが、斜め方向のパンは利用できません。

##HelpTopicID=53
「ズーム」とは、文書の表示倍率を変更することです。ズーム インは倍率を上げることで、ズーム アウトは倍率を下げることを意味します。

ズームは、Microsoft Intellimouse をサポートするアプリケーションでしか使用できません。

##HelpTopicID=54
この動作は、自動的にポインタをタスク バーの [スタート] ボタンに合わせて [スタート] メニューを開きます。

##HelpTopicID=55
アクティブなウィンドウのメニューにジャンプ
この動作は、アクティブなウィンドウのメニューで一番左のメニュー項目 (通常 [ファイル] メニュー) にポインタを移動し、そのメニューを開きます。
この機能は、一般的ではないメニューを持つウィンドウでは機能しない場合があります。

##HelpTopicID=56
この操作は、アクティブなウィンドウを最小化します。

##HelpTopicID=57
この操作は、アクティブなウィンドウが画面全体に表示されるように最大化します。アクティブなウィンドウがすでに最大化されている場合は、標準のサイズと位置に戻ります。

##HelpTopicID=58
この操作は、ウィンドウを最小化または最大化する前のサイズと位置に戻します。

##HelpTopicID=59
この操作は、自動的に指定したプログラムを実行します。この操作を選択した後で、コンボ ボックスの隣にある [プロパティ] ボタンをクリックして、実行するプログラムを選択します。

##HelpTopicID=60
この操作は、バーチャル スクロールを行うときに TouchPad 全体を使用します。標準の TouchPad 操作に戻るには、設定されているジェスチャーを実行します。

##HelpTopicID=61
アクティブなアプリケーションがウェブ ブラウザである場合は、この操作により、ブラウザの履歴に記録されている前のページに移動します。

##HelpTopicID=62
アクティブなアプリケーションがウェブ ブラウザである場合は、この操作により、ブラウザの履歴に記録されている次のページに移動します。

##HelpTopicID=63
この操作は、デフォルトのウェブ ブラウザを起動し、ウェブ ページを表示します。この操作を選択した後で、コンボ ボックスの隣にある [プロパティ] ボタンをクリックして、表示するページを選択します。

##HelpTopicID=64
アクティブなアプリケーションがウェブ ブラウザである場合は、この操作により、現在のウェブ ページがウェブ サーバーから再度読み込まれます。

##HelpTopicID=65
アクティブなアプリケーションがウェブ ブラウザである場合は、この操作により、現在のウェブ ページの読み込みを停止します。

##HelpTopicID=66
2 本の指を TouchPad に置き、特定の方向に動かすことを 2 本指のジェスチャーといいます。TouchPad は、8 つの検出点を使ってこの動きを検出します。このページでは、ジェスチャーが行われた場合に TouchPad が実行する操作をカスタマイズできます。

ジェスチャーを使用するには、[使用する] と書かれたボックスを選択します。それから、各ジェスチャーの方向に対する操作をドロップ ダウン リストから選択します。

##HelpTopicID=67
TouchPad の左上で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

##HelpTopicID=68
たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=69
TouchPad の上部で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

##HelpTopicID=70
たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=80
TouchPad の左上で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=81
TouchPad の左側で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=82
TouchPad の右下で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=83
TouchPad の下部で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=84
TouchPad の左下で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=85
TouchPad の左側で 2 本指のジェスチャーに対して実行する操作を選択します。

たとえば、[Page Up キーを押す] を選択した場合は、そのジェスチャーがキーボードの Page Up キーを押すのと同じ動作を実行します。

##HelpTopicID=86
キーボード マクロの記録と実行

この操作は、事前に記録された一連のキー操作を実行します。この操作を選択すると、実行するキー操作を記録できます。

##HelpTopicID=87
[キーボード マクロの記録] ダイアログ ボックス

このダイアログ ボックスでは、実行するキー操作を記録できます。記録した一連のキー操作は、キーボード マクロと呼ばれます。

マクロの記録を開始するには、[開始] ボタンを押します。[停止] ボタンが使用可能、[開始] ボタンが使用不可になり、記録が行われていることを示します。記録中にはすべてのキー操作が記録されるため、記録を終了するには、マウスを使って [停止] ボタンを押してください。

記録していないときは、[クリア] ボタンを使って、記録したキー操作を消去することができます。記録しているときは、このボタンはバックスペース キーの機能を実行します。[戻る] ボタンを押すと、記録したキー操作のうち最後のものが削除されます。記録中は、[戻る] ボタンをマウスで押さなければならないことに注意してください。

キー操作が記録されている間は、記録ダイアログ ボックスのテキスト ウィンドウにそのキー操作が表示されます。アルファベット、数字、記号キーが、ドキュメント内に表示されるのと同じように、テキスト ウィンドウに表示されます。テキスト ウィンドウで表示できないキーは、括弧で囲まれたニーモニック タグで表されます。

テキスト ウィンドウにはキーが押されたとおりに表示されるため、テキスト ウィンドウ内の表示は読みやすくなっています。ただし、モード キー (Shift、Ctrl、Alt キーなど) は、押したときと離したときの両方でテキスト ウィンドウに入力されます。このようになっているのは、テキスト ウィンドウ上でキーボードのモード変更が分かるようにするためです。

テキスト ウィンドウは直接編集できないことに注意してください。たとえば、以前に記録したキー操作の途中に新しくキーを挿入することはできません。記録したキー操作を編集するには、そのキー操作を一度削除し、新しいキー操作を再度記録します。

記録が完了したら、[OK] ボタンを押して記録を保存するか、[キャンセル] ボタンを押して記録を破棄します。いずれかのボタンを押すと、ダイアログ ボックスが閉じます。

##HelpTopicID=88
この TouchPad ボタンの操作を選択してください。ドロップ ダウン リストから操作を選択すると、このボタンを押したときにその操作が実行されるようになります。

##HelpTopicID=89
メインのマウス ボタンを 2 回押したときに、どのくらいの速さで押したらダブル クリックと認識するかを調整します。マウス操作に慣れていないためあまり速くクリックできない場合は、スライダを [遅い] の方向に動かした方が使いやすくなる場合があります。[動作テスト] 領域で画像をダブル クリックして、ダブル クリックの速度をテストできます。

##HelpTopicID=90
マウスのダブル クリック速度をテストする場所です。びっくり箱が飛び出したり、隠れたりすると、ダブル クリックが認識されています。

##HelpTopicID=91
画面上でポインタが動く速度を調整します。

##HelpTopicID=92
実際のマウスの動きに対して、画面上のマウス ポインタの動きをどのくらい加速するかを設定します。加速を行うと、マウスをすばやく動かしたときに、ポインタがマウスより速く動くようになります。加速を [なし] に設定すると、マウス ポインタがマウスと同じ速度で移動します。

##HelpTopicID=93
マウス ポインタの軌跡を表示します。軌跡を表示すると、液晶ディスプレイ画面でポインタが見やすくなります。ポインタの軌跡の長さを変更するには、スライダをドラッグします。

##HelpTopicID=94
このボックスをチェックすると、ユニバーサル スクロール機能がオンになります。設定ボタンをクリックして、スクロール機能を設定します。

##HelpTopicID=95
このボタンをクリックして、スクロール機能を設定します。

##HelpTopicID=96
このボタンをクリックして、2 本指ジェスチャー機能を設定します。

##HelpTopicID=97
このボタンをクリックして、3 本指ジェスチャー機能を設定します。

##HelpTopicID=98
このボタンをクリックして、タップ ゾーン機能を設定します。

##HelpTopicID=99
このボタンをクリックして、エッジモーション機能を設定します。

##HelpTopicID=100
[このデバイスを無効にする] を選択すると、使用しているポインティング デバイスのカーソル移動、スクロール、その他の機能を使用できなくなります。

##HelpTopicID=101
2 本の指を TouchPad に置き、特定の方向に動かすことを 2 本指のジェスチャーといいます。TouchPad は、8 つの検出点を使ってこの動きを検出します。

2 本指のジェスチャー処理を使用するには、[2 本指ジェスチャー機能を使用する] と書かれたボックスを選択します。そして、2 本指の設定ボタンをクリックして、2 本指のジェスチャーが検出されたときに TouchPad が実行する操作をカスタマイズします。

##HelpTopicID=102
3 本の指を TouchPad に置き、特定の方向に動かすことを 3 本指のジェスチャーといいます。TouchPad は、2 つの検出点を使ってこの動きを検出します。

3 本指のジェスチャー処理を使用するには、[3 本指ジェスチャー機能を使用する] と書かれたボックスを選択します。そして、3 本指の設定ボタンをクリックして、3 本指のジェスチャーが検出されたときに TouchPad が実行する操作をカスタマイズします。

##HelpTopicID=103
2 または 3 本の指を TouchPad に置き、特定の方向に動かすことを指のジェスチャーといいます。TouchPad は、8 つの検出点を使ってこの動きを検出します。

2 または 3 本指のジェスチャーを自由に組み合わせることができます。ジェスチャー処理を使用するには、[使用する] と書かれたボックスを選択します。そして、指の設定ボタンをクリックして、指のジェスチャーが検出されたときに TouchPad が実行する操作をカスタマイズします。

##HelpTopicID=104
これは TouchPad の小さなマップで、斜線で表された部分はタップ ゾーンを示します。タップ ゾーンは、黒いサイズ変更ハンドルをドラッグして拡大または縮小できます。マップの両側にある矢印は、実際の TouchPad 上の指の位置を示します。TouchPad のアクティブなタップ ゾーン領域に指があると、図内で対応するタップ ゾーンが塗りつぶされます。

##HelpTopicID=105
「プレス・セレクト」のみ
タップまたはスティックを押したときに、ドラッグせずに選択のみを実行する場合は、このオプションを選択します。これは、マウスのシングル クリックと同じです。

##HelpTopicID=106
これは、スロー モーション モードの使用を開始する全キーの一覧です。リスト ボックス内の項目をクリックして、使用するキーを選択します。

##HelpTopicID=107
エッジモーション速度の調整
このスライダ コントロールは、[一定の速度を適用] オプションが選択された場合に、エッジモーションの速度を制御します。

[速い] と [遅い] の間でスライダを調節して、エッジモーションの速度を選択できます。

##HelpTopicID=108
リスト ボックスから動作を選択し、このボタンに割り当てます。選択した動作は通常、これ以上の設定を必要としません。詳しい情報が必要な場合は、[設定] ボタンをクリックして、[設定] ダイアログ ボックスを表示します。動作の設定を表示する、または変更するときには、[設定] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=109
リスト ボックスから動作を選択し、このタップ ゾーンに割り当てます。選択した動作は通常、これ以上の設定を必要としません。詳しい情報が必要な場合は、[設定] ボタンをクリックして、[設定] ダイアログ ボックスを表示します。動作の設定を表示する、または変更するときには、[設定] ボタンをクリックします。

タップ ゾーンには、さまざまな動作を割り当てることができます。他社製の TouchPad プラグイン ソフトウェアをインストールすると、さらに多くの操作が利用できる場合があります。

タップ ゾーンの動作
[スタート] ボタンにジャンプ
この動作は、ポインタを Windows の タスクバーにある [スタート] ボタンに合わせて、自動的に [スタート] メニューを開きます。

アクティブなアプリケーションを最小化
この操作は、アクティブなアプリケーション ウィンドウを最小化します。アクティブなアプリケーション ウィンドウが既に最小化されている場合は、この操作によりウィンドウが標準のサイズと位置に戻ります。

アクティブなアプリケーションを最大化
この操作は、アクティブなアプリケーション ウィンドウを最大化します (ウィンドウを拡大して全画面に表示します)。アクティブなアプリケーション ウィンドウが既に最大化されている場合は、この操作によりウィンドウが標準のサイズと位置に戻ります。

選択したプログラムを実行
この操作は、ボタンをクリックまたはタップ ゾーンをタップしたときに自動的に実行するプログラムの名前を指定します。

リスト ボックスのオプションが灰色になり選択できない場合は、[タップ] と [タップ ゾーン] が選択されていることを確認してください。

##HelpTopicID=110
特許内容
スクロールの選択
システム設定
デバイス設定
エリア制限
エリア制限を使用する
ドラッグしたときにだけエッジモーションを実行する
ポイントのドラッグでエッジモーションを実行する
エッジモーションなし
バーチャル スクロール
一定の速度を適用
「プレス・セレクト」のみ
「プレス・セレクト」でドラッグ
「プレス・セレクト」操作
「プレス・セレクト」で左クリック
アイテムの選択
ボタン
[使用] ボタン
タップでドラッグ
スクロール

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
タップでドラッグ機能は、「マウス」ボタンの動作をシミュレートします。

再タップしてホールドでドラッグ
このチェック ボックスを選択して、マウスや TouchPad ボタンを押さないでオブジェクトをドラッグします。ドラッグするには、まずｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを 1 回ﾀｯﾌﾟし、2 回目のﾀｯﾌﾟ後に指を TouchPad から離さないようにします。そして指を TouchPad 上で動かすと選択したｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが移動し、指を離すとｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの移動が終了します。

ドラッグ ロック
ドラッグ ロック機能を使うと、指を数回往復させて画面の端から端までｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾄﾞﾗｯｸﾞすることができます。[ドラッグ ロック] 機能を選択している場合は、指を TouchPad から離した後でもドラッグ動作が続行されます。TouchPad をもう一度タップすると、オブジェクトの移動が終わり、ドラッグ動作が終了します。[ドラッグ ロック] 機能を使用するには、[再タップしてホールドでドラッグ] 機能を選択してください。

##HelpTopicID=113
バーチャル スクロール機能を使うと、指を 1 回動かすだけでスクロールが実行できます。バーチャル スクロールは、自動的にスクロール バーを操作するため、画面上の作業している場所からポインタを動かす必要がなくなります。この機能は、ワープロ文書、スプレッドシート、大きなデジタル画像など、ほとんどのスクロール可能なウィンドウで使用できます。また、ファイルやフォントの一覧などその他のスクロール可能な場所でも動作します。バーチャル スクロールを使うと、あらゆるアプリケーションで簡単かつスムーズなスクロールを行うことができます。

スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックして、TouchPad の右の縁で指を上下に動かすと、垂直方向にスクロールします。
この機能を使用するには、[水平スクロールを使用する] または [垂直スクロールを使用する] チェック ボックスが選択されていることを確認してください。
バーチャル スクロールが使用できない場合は、[水平スクロールを使用する] または [垂直スクロールを使用する] チェック ボックスが選択されていて、クリックしたウィンドウやアイテムがスクロール可能であることを確認してください。それでも問題がある場合は、[スクロール範囲] の設定を確認してください。

##HelpTopicID=114
[感度] 設定を使って、TouchPad に触れたときの TouchPad の応答を調整します。

[感度] 設定を調整するには、[感度] メニューから調整したい項目を選択します。

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
上の図は、TouchPad の領域を表しています。図の斜線部分は、TouchPad のエッジモーションの範囲を示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPad のアクティブなエッジモーションの範囲に指があると、図で対応するエッジモーションの領域が塗りつぶされます。斜線部分の縁にある小さい黒の四角をドラッグすると、エッジモーション領域を拡大したり縮小することができます。

エッジモーションを行いにくい場合は、斜線領域の縁を内側に動かして、エッジモーションの範囲を拡大します。、必要のないときにエッジモーションが行われる場合は、エッジモーション範囲を縮小します。

エッジモーションの範囲が灰色になり調整できない場合は、[エッジモーション] が使用可能になっていることを確認してください。エッジモーション機能を使用するには、次の手順に従います。

1.	左側のメニューで [エッジモーション] を選択します。
2.	[エッジモーションの動作] からオプションを 1 つ選択します。
3.	メニューから [エッジモーションの範囲] を選択すると、このページに戻ります。

##HelpTopicID=118
特許の表示
このソフトウェアは、次のいずれかまたは複数の特許で保護されています。

米国特許番号
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

ヨーロッパ特許番号
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

韓国特許番号
277147

中国特許番号
ZL97190278.X

日本特許番号
3920833; 4031796

香港特許番号
1017934

このソフトウェアによって機能する Synaptics™ タッチパッド デバイスは、次のいずれかまたは複数の特許で保護されています。

米国特許番号
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

ヨーロッパ特許番号
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

韓国特許番号
274772; 277147

台湾特許番号
097091

中国特許番号
ZL95195811.9; ZL97190278.X

日本特許番号
3526577; 4031796

香港特許番号
1002568

Synaptics™ ポインティング スティック デバイスのハードウェアとソフトウェアは、次のいずれかまたは複数の特許で保護されています。

米国特許番号
6,642,857; 6,975,302

商標
ChiralMotion®、ChiralRotate™、ChiralScrolling、EdgeMotion™、Momentum、PalmCheck™、SmartSense、TouchPad™、ClickPad、ClickEQ、TouchStyk、Scrybe、Synaptics™、ChiralMotion®ロゴ、Scrybe ロゴ、および Synaptics™ ロゴは Synaptics Incorporated の商標です。本書に記載されるその他すべての製品、サービス、会社名は、各社の商標および商号です。

著作権
Copyright ©1996-2012 Synaptics Incorporated. All rights reserved.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
エリア制限機能は、アクティブなウィンドウの外側にポインターを出さないようにする機能です。ポインタをウィンドウの外側に動かそうとしても、ポインターはウィンドウの縁で停止します。これを 2 回実行すると、ポインタはウィンドウの外側に移動できるようになります。

ポインタをウィンドウの境界で停止するようにすると、ウィンドウの縁あたりにあるコントロールにアクセスしやすくなります。たとえば、ウィンドウを閉じたりサイズを変更する場合、閉じるボックスやウィンドウの縁の方向にポインタをすばやく動かして、縁で停止させることができます。

この機能を使用するには、[エリア制限を使用する] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=120
このページにあるボタンは、[押して選択] 機能の動作を制御します。

##HelpTopicID=121
スクロールの速度
このスライダを使って、バーチャル スクロール範囲での指の動きに対してウィンドウをスクロールする速度を制御します。

##HelpTopicID=122
このスライダは、「マウス」のクリックに相当する操作を実行するためにポインティング スティックを押す際の速さを決定します。

必要のないときにクリックが発生する場合は、より速いペースに調節します。逆に、ポインティング スティックを使ってクリックするのが難しい場合は、より遅いペースに調整してみてください。

##HelpTopicID=123
ペース スライダは、「ゆっくり押す」(左) から「速く押す」（右） の間で調整できます。

##HelpTopicID=124
これは、ポインティング スティックを押したときに、左マウス ボタンのクリック (標準の選択操作) ではなく、右マウス ボタンのクリック (コンテキスト メニューの操作) と同じように動作するようにします。

##HelpTopicID=125
[プレス・セレクト] は、ポインティング スティックの「プレス・セレクト」機能を制御します。

##HelpTopicID=126
[感度] 設定を使って、TouchPad に触れたときポインティング スティックの応答を調整します。

[感度] 設定を調整するには、[感度] メニューから項目を選択します。

##HelpTopicID=127
[タッチ感度] スライダを使うと、特定の速度でポインタを動かすのに必要な指の触圧を制御できます。ポインタの誤動作が起こる場合は、スライダを右側の [重く] に動かしてみてください。

##HelpTopicID=128
これは、ポインティング スティックを押して画面にあるオブジェクトをドラッグするかどうかを制御します。

##HelpTopicID=129
このボタンを押すと、バーチャル スクロールのチュートリアルが開始されます。

##HelpTopicID=130
このセクションは、外部 PS2 デバイスが接続されている場合に、TouchPad の動作を制御します。

##HelpTopicID=131
TouchPad と外部 PS2 デバイスを同時に操作できるように設定できます。

##HelpTopicID=132
このセクションは、外部 PS2 デバイスが接続されている場合に、TouchPad を無効にします。

##HelpTopicID=133
ホイールの 1 ノッチでスクロールする量を定義します。特定の行数または画面全体をスクロールできます。

画面内の行数は、ウィンドウのサイズや使用しているプログラムによって異なります。キーボードの Page Up や Page Down キー、またはスクロール バーをクリックするのと同じ動作が実行されます。

##HelpTopicID=134
クリックすると、ホイールの 1 ノッチでスクロールする行数を設定することができます。この設定を反映させるには、開いているアプリケーションを閉じてから再度開かなければならないことがあります。

##HelpTopicID=135
クリックして、ホイールの 1 ノッチで画面全体をスクロールします。この設定を反映させるには、開いているアプリケーションを閉じてから再度開かなければならないことがあります。

##HelpTopicID=136
このオプションを使って、バーチャル スクロールを使用する際にウィンドウとアイテムのどちらをスクロールするかを指定します。使用するオプションを選択してください。

##HelpTopicID=137
プレス・セレクト操作
右または左「マウス」クリック操作を実行するようにポインティング スティックを設定できます。

##HelpTopicID=138
3本指ジェスチャー
タッチパッド上に3本の指を置いて上下にスライドさせ、この3本の指を同時にタッチパッドから離すことを3本指ジェスチャーと呼びます

3本指ジェスチャーでは、例えば“設定したホームページを表示”といった動作を実行することができます。この場合、3本指ジェスチャーを実行するたびに設定したホームページを自動的に表示します。

3本指ジェスチャーを使用するには、「3本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。3本指ジェスチャーは、次の2つの方向への動作に機能割り当てが可能です。(上から下、及び下から上)

##HelpTopicID=139
3本指ジェスチャーは、以下の動作の設定ができます。

上: タッチパッド上に3本の指を置いて下から上へ垂直に動かす動作
下: タッチパッド上に3本の指を置いて上から下へ垂直に動かす動作

3本指ジェスチャーの設定方法

1.	「3本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。
2.	左側のメニューからオプションを選択します。設定したい方向(指を動かす方向)の動作を選択してください。例えば、もし下から上への3本指ジェスチャーを設定したい場合には、「上」を選択して下さい。
3.	上のリストから、この動作に割り当てる機能を選択してください。選択された動作は、3本指ジェスチャーを行なう度に 発生します。
4.	多くの動作は追加の設定を必要としません。しかし、もしもより多くの情報が要求されれば、「設定」ボタンが有効になるか、コンフィギュレーション･ダイアログ･ボックスを表示します。動作設定の変更や確認をする場合は、「設定」ボタンをクリックしてください。

もし上のリストで動作が選択出来ない場合は、このオプションが有効になっているか確認してください。このオプションを有効にするには、以下の手順を実行してください。

1.	左側のメニューから「3本指ジェスチャー」を選択します。
2.	「3本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。
3.	設定したい方向(指を動かす方向)の動作を選択し、このページに戻ります。

##HelpTopicID=140
2本指ジェスチャー
タッチパッド上に2本の指を置いて個々の方向にスライドさせ、この2本の指を同時にタッチパッドから離すことを2本指ジェスチャーと呼びます

2本指ジェスチャーでは、例えば“設定したホームページを表示”といった動作を実行することができます。この場合、2本指ジェスチャーを実行するたびに設定したホームページを自動的に表示します。

2本指ジェスチャーを使用するには、「2本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。2本指ジェスチャーは、8方向への動作に機能割り当てが可能です。

環境によっては、本ジェスチャー機能を設定可能な方向が、一部限定されています。

##HelpTopicID=141
2本指ジェスチャーは、以下の動作の設定ができます。

上: タッチパッド上に2本の指を置いて下から上へ垂直に動かす動作
右上コーナー: タッチパッド上に2本の指を置いて左下コーナーから右上コーナーへ斜めに動かす動作
右: タッチパッド上に2本の指を置いて左から右へ水平に動かす動作
右下コーナー: タッチパッド上に2本の指を置いて左上コーナーから右下コーナーへ斜めに動かす動作
下: タッチパッド上に2本の指を置いて上から下へ垂直に動かす動作
左下コーナー: タッチパッド上に2本の指を置いて右上コーナーから左下コーナーへ斜めに動かす動作
左: タッチパッド上に2本の指を置いて右から左へ水平に動かす動作
左上コーナー: タッチパッド上に2本の指を置いて右下コーナーから左上コーナーへ斜めに動かす動作

2本指ジェスチャーの設定方法

1.	「2本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。
2.	左側のメニューからオプションを選択します。設定したい方向(指を動かす方向)の動作を選択してください。例えば、もし下から上への2本指ジェスチャーを設定したい場合には、「上」を選択して下さい。
3.	上のリストから、この動作に割り当てる機能を選択してください。選択された動作は、2本指ジェスチャーを行なう度に

発生します。

多くの動作は追加の設定を必要としません。しかし、もしもより多くの情報が要求されれば、「設定」ボタンが有効になるか、コンフィギュレーション･ダイアログ･ボックスを表示します。動作設定の変更や確認をする場合は、「設定」ボタンをクリックしてください。

もし上のリストで動作が選択出来ない場合は、このオプションが有効になっているか確認してください。このオプションを有効にするには、以下の手順を実行してください。

1.	左側のメニューから「2本指ジェスチャー」を選択します。
2.	「2本指ジェスチャー機能を使用する」ボックスのチェックをオンにします。
3.	設定したい方向(指を動かす方向)の動作を選択し、このページに戻ります。

##HelpTopicID=142
この [デバイス設定]ウィンドウでは、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズできます。左側のメニューからカスタマイズしたい機能を指定します。

[デバイス設定]ウィンドウの使い方
メニュー内の機能をクリックすると、その機能の設定ページが表示されます。機能によっては、複数の設定ページがあります。機能の隣にある + (プラス記号) をクリックして、関連するページを表示します。メニューの右側にあるウィンドウ (情報ボックス) には、設定内容が表示されます。オプションやオプションの変更方法に関する情報は、この情報ボックスに表示されます。スクロール バーを使うと、情報ボックスの内容を表示できます。

[標準設定] ボタン
[標準設定] ボタンを押すと、現在のページの設定が出荷時に設定された値に戻ります。

[全てを標準設定にする] ボタン
[全てを標準設定にする] ボタンを押すと、全てのページの設定が出荷時に設定された値に戻ります。

[OK] ボタン
[OK] ボタンを押すと、変更が保存され [プロパティ] ウィンドウが閉じます。

[キャンセル] ボタン
[キャンセル] ボタンを押すと、変更を保存せず前の設定内容を維持したまま [プロパティ] ウィンドウが閉じます。

[適用] ボタン
[適用] ボタンを押すと、変更が保存されますが、さらに変更を加えることができるように [プロパティ] ウィンドウが開いたままになります。

##HelpTopicID=143
バーチャル スクロール機能を使うと、TouchPad を使用して Web ページ、ドキュメント、およびその他のアイテムをスクロールできます。スクロール領域 (TouchPad の縁) に指を置き、円を描くように指を動かします。TouchPad の表面の小さな突起に沿って指を動かすと、簡単に円を描くことができます。ただし、スクロールの開始後は、外側以外の領域でもスクロールすることができます。スクロール領域で操作する必要があるのは開始時だけです。スクロール開始後は、TouchPad の中央に指を動かして、そこで小さい円を描くことでスクロールを続行できます。スクロールを停止する場合は、指を離します。

[バーチャル スクロール] のオプションには [垂直スクロール] (上下)、[垂直および水平スクロール] (上下左右)、[スクロール音] (効果音) があり、また選択を行わないことでスクロール機能を無効にすることもできます。

##HelpTopicID=144
垂直スクロールを使用する
上下にスクロールする場合は、このオプションを選択します。

下にスクロールするには、スクロール領域に指を置き、時計回りに円を描くように指を動かします。

上にスクロールするには、スクロール領域に指を置き、反時計回りに円を描くように指を動かします。

##HelpTopicID=145
垂直および水平スクロールを使用する
上下左右にスクロールする場合はこのオプションを選択します。スクロール領域の右側が垂直スクロールの操作領域で、下側が水平スクロールの操作領域です。

下にスクロールするには、スクロール領域の右側に指を置き、時計回りに円を描くように指を動かします。
上にスクロールするには、スクロール領域の右側に指を置き、反時計回りに円を描くように指を動かします。
右にスクロールするには、スクロール領域の下側に指を置き、反時計回りに円を描くように指を動かします。
左にスクロールするには、スクロール領域の下側に指を置き、時計回りに円を描くように指を動かします。

##HelpTopicID=146
スクロール音を使用する
スクロール操作時に効果音が鳴るようにするには、このオプションを選択します。

注： [垂直スクロール] または [垂直および水平スクロール] も選択する必要があります。

##HelpTopicID=147
スクロールを使用不可にする
バーチャル スクロール機能を使用しない場合は、[スクロールを使用不可にする] を選択します。このオプションを選択するとスクロール領域でスクロール操作を実行できなくなりますが、ポインタの移動やタップ操作は行えます。

##HelpTopicID=148
イルミネーション オプション
LuxPad ポインティング デバイスには、さまざまなイルミネーション オプションがあります。LuxPad のイルミネーション効果をカスタマイズするには、[イルミネーションを有効にする] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=149
明るさ
ノートブック コンピュータを外部電源に接続している場合とバッテリで駆動している場合のそれぞれで、異なる明るさを選択できます。バッテリの駆動時間を保つ必要がある場合は、それぞれ異なる設定にすることをお勧めします。

[外部電源] および [バッテリ] の明るさオプションには、[小]、[中]、[大] があります。

このページのオプションが淡色表示になっていて選択できない場合は、左側のメニュー ツリーで [イルミネーション オプション] をクリックして有効にできます。[イルミネーションを有効にする] チェック ボックスをクリックして選択し、[明るさ] ページに戻ります。

##HelpTopicID=150
イルミネーション時間
[イルミネーション時間] ページには、イルミネーション効果のさまざまなオプションがあります。
ログオン後 LuxPad を常に点灯させておく場合は、[常にオン] チェック ボックスを選択します。

[ログオン後のイルミネーション時間] オプションと [触れたときに点灯させる] オプションは、[常にオン] チェック ボックスが選択されていない場合のみ選択できます。[常にオン] チェック ボックスが選択されている場合は、チェック ボックスをクリックすると選択を解除できます。

[ログオン後のイルミネーション時間] スライド バーを使用すると、ログオン後に LuxPad を点灯させておく時間を指定できます。点灯時間を短くするにはスライダを左に移動させ、長くするにはスライダを右に移動させます。

LuxPad の表面に触れたときに LuxPad を点灯させるように設定するには、[触れたときに点灯させる] チェック ボックスを選択します。設定すると触れるたびに LuxPad が点灯するようになります。

このページのオプションが淡色表示になっていて選択できない場合は、左側のメニュー ツリーで [イルミネーション オプション] をクリックして有効にできます。[イルミネーションを有効にする] チェック ボックスをクリックして選択し、[イルミネーション時間] ページに戻ります。

##HelpTopicID=151
ポインティング スティックまたは TouchPad を使用してカーソルを移動するには、適切な [有効] オプションを選択します。

ポインティング スティックと TouchPad は両方とも使用することができます。両方とも使用する場合は、どちらでもカーソルを移動できます。

ポインティング スティック ボタン、TouchPad ボタン、またはその両方を使用するには、適切な [有効] オプションを選択します。

##HelpTopicID=152
使用しないデバイスまたはデバイス ボタンの [無効] オプションを選択します。これにより、入力時またはポインタの移動時に間違って動作しないようにすることができます。

注： ポインティング スティックと TouchPad の両方を無効にすることはできません。

##HelpTopicID=153
左ボタン、両方のボタン、または右ボタンを押したときの動作を変更するには、ドロップダウン リストの下矢印をクリックしてオプションを表示し、新しく設定する動作を選択します。

選択した動作の詳細を設定する必要がある場合は、[設定] ボタンが有効になります。

##HelpTopicID=154
ドロップダウン リストで選択した動作の詳細を設定する必要がある場合は、[設定] ボタンが有効になります。[設定] ボタンをクリックして、表示されるダイアログ ボックスに必要な情報を入力します。[OK] ボタンをクリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

設定内容は、[設定] ボタンをクリックすればいつでも表示または変更できます。

##HelpTopicID=155
ウィンドウに表示されているすべての設定をデフォルト設定に戻すには、このボタンをクリックします。

##HelpTopicID=156
左クリック操作をタップで行うには、[タップでクリック] チェック ボックスを選択します。タップとは、指をすばやく上下させる動作のことです。

このチェック ボックスを選択しない場合は、ボタンでしか左クリック動作を実行できません。

##HelpTopicID=157
TouchPad ボタンを押さずにオブジェクトをドラッグするには、[タップでドラッグ] チェック ボックスを選択します。

この機能を使用するには、オブジェクトをタップして選択し、すばやく TouchPad に指を戻してオブジェクトをドラッグする方向に指を動かします。ドラッグしたオブジェクトをドロップするには TouchPad から指を離します。

##HelpTopicID=158
画面の端から端までオブジェクトをドラッグする場合に、指をパッド上で何度も動かせるようにするには、[ドラッグ ロック] チェック ボックスを選択します。

ドラッグ ロック機能を使用するには、オブジェクトをタップして選択します。TouchPad 上で指を動かして、オブジェクトを目的の位置に移動させます。この際、TouchPad に触れ続けている必要はなく、選択されているオブジェクトは TouchPad をタップするまでドロップされません。

##HelpTopicID=159
このスライダを使用すると、TouchPad の応答に必要な指の触圧を調整できます。ポインタの誤動作が起こる場合は、スライダを右側に動かします。

##HelpTopicID=160
入力時に勝手にポインタが移動したりクリックされてしまう問題を防ぐには、[パーム チェック機能を有効にする] チェック ボックスを選択します。

パーム チェック機能を使うと、入力中に TouchPad 上に手を置いたり、手のひらがこすれたりする動作が認識されるようになります。

##HelpTopicID=161
パーム チェックの感度を調整するには、このスライダを使用します。

TouchPad の使用中に勝手にポインタが移動したり、クリックされてしまう場合は、スライダを右側に動かしてパーム チェックの感度設定を上げてください。ただし、スライダを右端 ([最大] の付近) に移動すると、ポインタの移動やタップに応答しないことが多くなります。

TouchPad がポインタの移動やタップに対して応答しない場合は、スライダを左側に動かしてパーム チェックの感度設定を下げてください。

##HelpTopicID=162
エッジモーション機能を使用すると、TouchPad の縁に指が到達した場合でもポインタを移動し続けることができます。

エッジモーション機能を使用しない場合は、TouchPad 上で指を何度も動かすか、[ポインタ オプション] タブでポインタの動作速度を上げて、長い距離を容易に移動できるようにする必要があります。

##HelpTopicID=163
エッジモーション機能をドラッグ ジェスチャー (タップしてドラッグおよびドラッグ ロック) 中に使用するには、[ドラッグ時] チェック ボックスを選択します。

エッジモーション機能を使用すると、TouchPad の縁に指が到達した場合でもポインタを移動し続けることができます。

このオプションを選択した場合、通常のポインタ移動操作でエッジモーション機能が使用されなくなります。

##HelpTopicID=164
指が TouchPad の縁に到達したときにエッジモーション機能を使用するには、[ポイント時] チェック ボックスを選択します。

エッジモーション機能を使用すると、TouchPad の縁に指が到達した場合でもポインタを移動し続けることができます。

##HelpTopicID=165
バーチャル スクロール機能を使用しているときにエッジ モーション機能を使用するには、[スクロール時] チェック ボックスを選択します。

エッジ モーション機能を使用すると、TouchPad の縁に指が到達した場合でもポインタを移動し続けることができます。

##HelpTopicID=166
この図は TouchPad の表面を示しています。図の斜線部分は、TouchPad のエッジモーションの範囲を示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPad のアクティブなエッジモーションの範囲に指があると、図で対応するエッジモーションの領域が塗りつぶされます。斜線部分の縁にある小さい黒の四角をドラッグすると、エッジモーションの領域を拡大したり縮小したりすることができます。

エッジモーションを使用しにくい場合は、斜線領域の縁を内側に動かして、エッジモーションの範囲を拡大します。必要のないときにエッジモーションが行われる場合は、エッジモーションの範囲を縮小します。

エッジモーションの範囲が灰色になり調整できない場合は、エッジモーションのいずれかのオプションを選択してください。これで範囲を調整できるようになります。

##HelpTopicID=167
触圧感応速度機能を使用するには、このチェック ボックスを選択します。このオプションを選択すると、強く押すほどポインタの速度が速くなります。

ポインタを一定の速度で移動させるには、[触圧でエッジモーションの速度を制御] チェック ボックスの選択を解除します。

##HelpTopicID=168
[触圧でエッジモーションの速度を制御] チェック ボックスの選択が解除されている場合にエッジモーションの速度を調整するには、このスライダを使用します。スライダを右に移動するとエッジモーションの速度が速くなり、左に移動すると遅くなります。

##HelpTopicID=169
タップしたときに操作が実行されるようにタップ ゾーンを設定するには、[タップ ゾーン機能を使用する] チェック ボックスを選択すると、TouchPad の四隅をタップ ゾーンとして設定できます。

##HelpTopicID=170
タップ ゾーンに操作を割り当てるには、ドロップダウン リストからオプションを選択します。選択した動作の詳細を設定する必要がある場合は、[設定] ボタンが有効になります。

##HelpTopicID=171
この図は TouchPad の表面を示しています。図で斜線が描かれている部分は、TouchPad のアクティブなタップ ゾーンを示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPadのアクティブなタップ ゾーン領域に指があると、図内の対応するタップ ゾーンが塗りつぶされます。斜線部分のコーナーにある小さい黒の四角をドラッグすると、タップ ゾーン領域を拡大したり縮小することができます。

タップ ゾーン動作を行いにくい場合は、タップ ゾーン領域を大きくしてみてください。必要のないときにタップ ゾーン動作が起こってしまう場合は、タップ ゾーン領域を小さくしてみてください。

タップ ゾーンが灰色になり調整できない場合は、[タップ ゾーン機能を使用する] チェック ボックスを選択してください。これで領域を調整できるようになります。

##HelpTopicID=172
押し当て動作を使用して、Web ブラウザ ウィンドウの [進む] または [戻る] 矢印ボタンの機能を実行するには、[進む/戻る機能のジェスチャーを有効にする] チェック ボックスを選択します。

進む/戻るジェスチャー機能を使用するには、TouchPad の上辺の縁に指を置いて右または左に動かします。左に動かすと [戻る] 矢印ボタンをクリックした場合と同じように機能し、右に動かすと [進む] 矢印ボタンをクリックした場合と同じように機能します。

##HelpTopicID=173
バーチャル スクロール機能を使用するには、[スクロール機能を使用する] チェック ボックスを選択します。

このチェック ボックスを選択した状態で、指を TouchPad の右の縁に沿って上下に動かすと、選択したウィンドウまたはアイテムが垂直方向にスクロールし、TouchPad 下辺の縁に沿って左右に動かすと水平方向にスクロールします。

##HelpTopicID=174
[バーチャル スクロール] オプションを表示して設定を調整するには、このボタンをクリックします。

##HelpTopicID=175
アクティブなウィンドウまたはアイテムをスクロールするには、[選択したアイテムをスクロール] オプションを選択します。アクティブなアイテムは通常、最後にクリックしたウィンドウ、ウィンドウの一部、アイテムのいずれかです。

##HelpTopicID=176
アクティブなアプリケーション上でポインタの下にあるアイテムをスクロールするには、このオプションを選択します。このオプションを使用すると、ポインタの下にあるアイテムを最初にクリックしなくてもスクロールできます。

##HelpTopicID=177
長い文書を簡単にスクロールできるようにするには、[惰性を利用] チェック ボックスを選択します。この機能を使用すると、TouchPad から指を離した後もバーチャル スクロールが続行されます。

この機能を使用するには、指を水平方向または垂直方向に動かして持ち上げるという一連の動作をスムーズに行ってください。スクロールを停止するには、TouchPad に触れます。

##HelpTopicID=178
この図は TouchPad の表面を示しています。図の斜線部分は、TouchPad のバーチャル スクロール領域を示しています。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の縁に沿って矢印が表示され、指の位置を示します。TouchPadのアクティブなバーチャル スクロール領域に指があると、図で対応するバーチャル スクロール領域が塗りつぶされます。斜線部分の縁にある小さい黒の四角をドラッグすると、バーチャル スクロール領域を拡大したり縮小したりすることができます。

バーチャル スクロールを行いにくい場合は、斜線領域の縁を内側に動かして、バーチャル スクロール領域を拡大してください。必要のないときにバーチャル スクロールが起こってしまう場合は、バーチャル スクロール領域を縮小してください。

バーチャル スクロール領域が灰色になり調整できない場合は、[バーチャル スクロール] オプションを選択してください。これで領域を調整できるようになります。

##HelpTopicID=179
バーチャル スクロール機能のチュートリアルを実行するには、[練習] ボタンをクリックします。この簡単な迷路は、バーチャル スクロール機能の使い方を練習するのにお使いください。

注： [水平スクロール] と [垂直スクロール] チェック ボックスが両方とも選択されていることを確認してください。

始める前に迷路を見て、開始点と終了点を探してください。迷路はウィンドウが表示できる領域よりも大きいので、迷路全体を見ることはできません。バーチャル スクロール機能を使って、ウィンドウ内で迷路を動かします。Ctrl キーを押しながらバーチャル スクロールを使用すると、迷路が拡大または縮小されます。

迷路の左上コーナーにある黄色い点は、迷路への入り口を示しています。迷路の右側にある青い点は迷路の出口を示しています。

チュートリアルを開始するには:

1.	黄色い点の赤い四角をクリックして開始します。
2.	矢印キーを使ってまたは TouchPad をタップして、迷路内を移動します。
3.	バーチャル スクロール機能を使って迷路を動かします。
4.	右下コーナーにある青い点に到達したら、[バーチャル スクロール練習] ウィンドウの [閉じる] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=180
水平スクロール バーのあるウィンドウでバーチャル スクロール機能を使用するには、[水平スクロール] チェック ボックスを選択します。TouchPad 下辺の縁に沿って指を左右に動かすと、ウィンドウが水平方向にスクロールするようになります。

##HelpTopicID=181
垂直スクロール バーのあるウィンドウでバーチャル スクロール機能を使用するには、[垂直スクロール] チェック ボックスを選択します。指を TouchPad の右辺に沿って上下にスライドさせ、TouchPad が選択したウィンドウまたはアイテムを垂直方向にスクロールします。

##HelpTopicID=182
このスライダを使って、[バーチャル スクロール] の速度を制御します。スライダを右に動かすと、スクロール速度が速くなります。

##HelpTopicID=183
タップして押すことで特定の動作を実行するには、[「プレス・セレクト」を使用する] チェック ボックスを選択します。動作は [タップ動作] ドロップダウン リストで割り当てられます。

「タップ」とは、ポインティング スティックの上で指をすばやく上下させる動作のことです。軽く素早いタップが最も効果的です。強いまたは遅いタップは、効率が悪くなります。1 回のタップはシングル クリック、連続した 2 回のタップはダブルクリック動作と同じです。

「押す」とは、ポインティング スティックの上部を指でしっかりと押し下げる動作です。軽く慎重に押す動作が最も効果的です。マウス ボタンをクリックしてそのまま維持する動作をシミュレートするには、まっすぐに押し下げるようにします。まっすぐに押し下げてから上下左右方向に押すと、クリックした後その方向に向かってドラッグする動作を実行できます。指を離すと、ドラッグしたオブジェクトをドロップします。

[「プレス・セレクト」を使用する] チェック ボックスの選択を解除した場合、左クリックを実行するにはボタンを押す必要があります。

##HelpTopicID=184
入力時に勝手にクリックしてしまう問題を防ぐには、このチェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=185
ポインティング スティックのタップ動作に操作を割り当てるには、[タップ動作] ドロップダウン リストからオプションを選択します。

##HelpTopicID=186
クリックおよびダブルクリック操作の実行時にポインティング スティックがタップを受け付ける時間を調整するには、このスライダを移動します。

ペースを極端に遅く設定すると、勝手にクリックされたり、ポインタの動きが遅くなったり、ドラッグが遅くなったように感じることがあります。逆にペースが極端に速く設定されている場合、プレス・セレクト機能が使いづらくなります。

##HelpTopicID=187
バーチャル スクロール機能を使用するには、[スクロール機能を使用する] チェック ボックスを選択します。このオプションが選択されている場合、ポインティング スティックの使用用途は水平方向または垂直方向のバーチャル スクロールに限定されます。この場合、カーソルの移動には TouchPad または外付けマウスを使用する必要があります。

バーチャル スクロールを使用するには、スクロールする方向にポインティング スティックを押します。スクロールを停止するには、ポインティング スティックから指を離します。

##HelpTopicID=188
バーチャル スクロールの速度を調整するには、このスライダを使用します。スライダを右に移動するとスクロール速度が速くなり、左に移動すると遅くなります。

##HelpTopicID=189
カーソルを移動したり、ポインティング スティックで「プレス・セレクト」機能を使用したりする際の触圧を調整するには、[タッチ感度] スライダを使用します。

操作に必要な力を小さくするには、スライダを [軽く] の方向に移動します。
操作に必要な力を大きくするには、スライダを [重く] の方向に移動します。

##HelpTopicID=190
ポインタがアクティブなウィンドウの外に出ないようにするには、[ウィンドウの境界線で停止] チェック ボックスを選択します。ポインタをウィンドウの境界で停止するようにすると、ウィンドウの縁の近くにあるコントロールにアクセスしやすくなります。

このオプションが選択されている場合、ポインタをウィンドウの外側に動かそうとすると、1 回目はウィンドウの縁で停止し、2 回目はウィンドウの外側に移動します。

##HelpTopicID=191
ポイントの精度を上げて、より細かいポイント動作を行えるようにするには、[スロー モーション キー] ドロップダウン リストからオプションを選択します。この機能により、ポインタの速度を遅くすることができます。

スロー モーション機能を使用するには、選択したキーを押しながらポインタを移動します。

##HelpTopicID=192
ダイアログ ボックスが表示されたときにポインタを自動的にデフォルトの位置へ移動させるには、この機能を選択します。

##HelpTopicID=193
画面上でのポインタの動きを水平または垂直方向に限定するには、[制約ポインタ キー] ドロップダウン リストからオプションを選択します。

制約ポインタ動作を使用するには、指定したキーを押しながらポインタを移動します。キーを押すと、TouchPad から指を離すまでの間、ポインタが最初に動いた方向に移動方向が限定されます。

##HelpTopicID=194
ポインタの動作に関する情報を表示するには、[アニメーション] チェック ボックスを選択します。Windows タスクバーにアニメーション化されたアイコンが表示されます。[マウスのプロパティ] ウィンドウを表示するには、このアイコンをダブルクリックします。

##HelpTopicID=195
ポインタの動きをスムーズにするには、ポインタのリフレッシュ速度の [速く] オプションを選択します。

##HelpTopicID=196
ポインタの動きが不安定になったり、画面上で点滅するような場合は、ポインタのリフレッシュ速度の [遅く] オプションを選択してみてください。

##HelpTopicID=197
Synaptics TouchPad ドライバのバージョン番号です。

##HelpTopicID=198
Synaptics の最新の特許情報については、以下の Web サイトを参照してください。http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
デュアルモード
デュアルモード 機能を使用すると、カーソル モードからボタン モードへ切り替えることができます。ボタン モードでは、頻繁に使用するアプリケーションへのショートカットとして利用できる仮想ボタンが TouchPad 上に表示されます。また、音量を簡単に調節できる音量コントローラがあります。

デュアルモード を使用するには、[右上コーナーをタップしてボタン モードに切り替える] チェックボックスをオンにします。

ボタン モードを使用するには:

·	[モードの切り替え] ボタンをタップします。このボタンは TouchPad の右上コーナーの音量コントローラの上にあります。
·	起動するアプリケーションの仮想ボタンをタップします。アプリケーションが開くと、TouchPad は自動的にカーソル モードに戻ります。

注：[外付けデバイスを接続した場合は常にボタン モードを使用する] チェックボックをオンにすると、マウスなどの外付けポインティング デバイスを接続したときにボタン モードを使用できます。

##HelpTopicID=200
ボタン モードのオプション
仮想ボタンは 6 つあり、お好みに合わせて設定できます。上の 3 つの仮想ボタンにはデフォルト設定があり、残りのボタンは設定されていません。設定済み仮想ボタンのデフォルト設定は以下のとおりです。

·	左上の仮想ボタンをタップすると、割り当てられた電子メール アプリケーションが開きます。
·	上中央の仮想ボタンをタップすると、ConfigFree アプリケーションが開きます。詳しくは、東芝のオンライン ヘルプを参照してください。
·	右上の仮想ボタンをタップすると、アクティブなウィンドウ内の項目がプリンタに送信されます。

##HelpTopicID=201
ボタン モードのオプション
仮想ボタンは 6 つあり、お好みに合わせて設定できます。4 つの仮想ボタンにはデフォルト設定があり、残りのボタンは設定されていません。設定済み仮想ボタンのデフォルト設定は以下のとおりです。

·	左上の仮想ボタンをタップすると、割り当てられた電子メール アプリケーションが開きます。
·	上中央の仮想ボタンをタップすると、Internet Explorerが開きます。詳しくは、東芝のオンラインマニュアルを参照してください。
·	右上の仮想ボタンをタップすると、BeatJamが開きます。詳しくは、東芝のオンラインマニュアルを参照してください。
·	左下の仮想ボタンをタップすると、できるdynabookが開きます。

##HelpTopicID=202
ボタン チェック機能は、ボタンを誤った接触で操作することを防ぐ機能です。ボタン チェックを使用すると、ボタン上に手を置いている場合やタイピング中にボタンを触った場合が認識されます。このため、不要なボタン操作を回避することができます。

ボタンの使用中に不要な操作が行われてしまう場合は、スライダを右側の [最大] 方向に動かしてボタン チェックの感度設定を上げてください。ボタンが必要な操作に応答しない場合は、スライダを左側の [最小] 方向に動かしてボタン チェックの感度設定を下げてください。スライダを右端に移動すると、ボタンが応答しないことが多くなります。

##HelpTopicID=203
ボタンに触れたときに動作が実行されるように設定するには、メニュー ツリーからボタンを選択します。例えば、ボタン 1 を「デフォルト ブラウザの Web ページに移動する」ように定義することができます。ボタン 1 に触れるたびに、Web ブラウザが自動的に開き、指定したページが表示されます。

##HelpTopicID=204
[感度] 設定では、デバイスがタッチに応答する方法をカスタマイズできます。[感度] を設定するには、[感度] メニュー ツリーから項目を選択します。

##HelpTopicID=205
[タッチ感度] スライダでは、デバイスの応答に必要な指の触圧を調整できます。

デバイスの誤動作が起こる場合や、湿度の高い場所で作業する場合は、このスライド バーを右側の [重く] の方向に動かして感度を下げてください。

強く押さないとデバイスが応答しない場合には、スライダを左の [軽く] の方向に移動して感度を上げます。

##HelpTopicID=206
上のリストから動作を選択して、選択したボタンに割り当てます。ボタンに触れるたびに、選択した動作が行われます。

##HelpTopicID=207
[サウンドを使用する] チェック ボックスを選択すると、ボタンに触れると指定したサウンドが鳴るようにできます。
[サウンドを使用する] を選択しない場合、サウンドは使用されず、ボタンを触ってもサウンドは鳴りません。

##HelpTopicID=208
[イルミネーションを有効にする] チェック ボックスでは、ボタンが非アクティブまたはアクティブな場合にボタンが点灯されるようにできます。
[イルミネーションを有効にする] チェック ボックスを選択しないと、イルミネーションは使用されず、ボタンを触ってもボタンの明るさは変わりません。

##HelpTopicID=209
[非アクティブ時の明るさ] スライダでは、ボタンが触れられていないときの明るさのレベルを調整できます。
ボタンが触れられていないときのボタンの明るさが明るすぎる場合、このスライダを [最小] 設定の方向に動かします。
ボタンが触れられていないときのボタンの明るさが暗すぎる場合、このスライダを [最大] 設定の方向に動かします。

##HelpTopicID=210
[アクティブ時の明るさ] スライダでは、ボタンが触れられている場合の明るさのレベルを調整できます。
ボタンが触れられているときのボタンの明るさが明るすぎる場合、このスライダを [最小] 設定の方向に動かします。
ボタンが触れられているときのボタンの明るさが暗すぎる場合、このスライダを [最大] 設定の方向に動かします。

##HelpTopicID=211
ボタン モードのオプション

仮想ボタンは 6 つあり、お好みに合わせて設定できます。上の 3 つの仮想ボタンにはデフォルト設定があり、残りのボタンは設定されていません。設定済み仮想ボタンのデフォルト設定は以下のとおりです。

·	左上の仮想ボタンをタップすると、割り当てられた電子メール アプリケーションが開きます。
·	上中央の仮想ボタンをタップすると、ConfigFree アプリケーションが開きます。詳しくは、東芝のオンライン ヘルプを参照してください。
·	右上の仮想ボタンをタップすると、Windows フォト ギャラリーが開きます。

##HelpTopicID=212
スライダ上で指を動かすと動作が実行されるように設定するには、メニュー ツリーからスライダを選択します。例えば、スライダ 1 を「システム ボリュームを調整する」ように定義できます。この場合、スライダ 1 上で指を動かすたびに、ボリュームが上下します。

##HelpTopicID=213
上の動作のいずれかを選択して、選択したスライダに割り当てます。スライド上で指を上下に動かすたびに、選択した動作が行われます。

##HelpTopicID=214
ポインタの動作速度の調整

このスライダは、ポインタの速度を制御します。[遅く] から [速く] の範囲でスライダを調整してポインタの速度を選択できます。

##HelpTopicID=215
ボタン モードのオプション

仮想ボタンは 6 つあり、お好みに合わせて設定できます。上の 3 つの仮想ボタンにはデフォルト設定があり、残りのボタンは設定されていません。設定済み仮想ボタンのデフォルト設定は以下のとおりです。

·	左上の仮想ボタンをタップすると、割り当てられた電子メール アプリケーションが開きます。
·	上中央の仮想ボタンをタップすると、ConfigFree アプリケーションが開きます。詳しくは、東芝のオンライン ヘルプを参照してください。
·	右上の仮想ボタンをタップすると、マイ ピクチャフォルダが開きます。

##HelpTopicID=216
コントロール バー

コントロール バーを使用すると、頻繁に使用するアプリケーションを開始するようにボタンを設定できます。イルミネーション、フェードアウトのタイミング、タッチ感度を設定してコントロール バーの外観や動作をカスタマイズできます。コントロール バーを使用すると、ソフトウェアの効果音の音量調整も容易にできます。

コントロール バーを使用できるようにするには、[有効] オプションを選択します。コントロール バーを使用しない場合は、[無効] オプションを選択できます。

##HelpTopicID=217
LED イルミネーション

LED イルミネーション スライダを使用すると、コントロール バーの LED の明るさを調整できます。

明るくするには、スライダを右の [明るく] の方へ移動させます。

暗くするには、スライダを左の [暗く] の方へ移動させます。

##HelpTopicID=218
フェードアウト速度

[フェードアウト速度] スライダを使用すると、コントロール バーに触れ、指を離してからコントロール バーの LED がフェード アウトするまでの時間を設定できます。

ゆっくりフェード アウトさせるには、スライダを右の [遅く] の方へ移動させます。

早くフェード アウトさせるには、スライダを左の [早く] の方へ移動させます。

##HelpTopicID=219
タッチ感度

[タッチ感度] スライダでは、コントロール バーの応答に必要な指の触圧を調整できます。

指で触れてもコントロール バーが応答しない場合や、強く押す必要がある場合は、スライダを左の [軽く] の方向へ移動させて感度を上げます。

軽く触れるだけで大きく動いてしまう場合は、スライダを右の [重く] の方向へ移動させて感度を下げます。

##HelpTopicID=220
効果音

特定の操作に効果音を指定するには、サウンド ファイルを入力するか、[参照] をクリックしてサウンド ファイルを選択します。

##HelpTopicID=221
ボリューム

[ボリューム] スライダを使用すると、効果音の音量を簡単に調整できます。

音量を上げるには、スライダを右の [大きく] の方へ移動させます。

音量を下げるには、スライダを左の [小さく] の方へ移動させます。

##HelpTopicID=222
アプリケーション

アプリケーションを開始するようにボタンを設定するには、実行可能なファイルを入力するか、[参照] をクリックして開始するアプリケーションを選択します。

##HelpTopicID=223
[ダブルタップで TouchPad を使用または使用不可にする] 機能を使用すると、TouchPad の隅に触れ、しばらく指を静止して TouchPad を有効にしたり、無効にしたりできます。
TouchPad が有効な場合は、隅に触れて無効にできます。TouchPad が無効な場合は、隅に触れて有効にできます。

##HelpTopicID=224
[最小タッチ時間] スライダを使用すると、隅に触れて TouchPad を有効または無効にする際に触れている時間を変更できます。

##HelpTopicID=225
バーチャル スクロールは、これまでのスクロール方法にはない画期的な新しい方法です。バーチャル スクロールは自動的にスクロール バーを動かすので、作業位置からポインタを動かす必要がありません。

バーチャル スクロールは、ワープロ文書、スプレッドシート、大きなデジタル イメージなど、ほとんどのスクロール可能なウィンドウで使用できます。また、ファイル リストやフォント リストなどのその他のスクロール可能な項目にも使用できます。

ユニークなバーチャル スクロールである ChiralMotion (カイラルモーション) スクロールでは、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロール速度は指の動きで調整できます。速くスクロールするには、小さく速く円を描きます。ゆっくりスクロールするには、大きくゆっくり指で円を描きます。円を描く方向を逆にすると、スクロール方向を反対にすることができます。

垂直スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	[垂直スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	スクロールするウィンドウまたは項目をクリックします。
3.	TouchPad の右端で、スクロールする方向に指を上または下に滑らせます。

ChiralMotion (カイラルモーション) で垂直にスクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[垂直スクロールを使用する] チェック ボックスと [ChiralMotion スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	スクロールするウィンドウまたは項目をクリックします。
3.	TouchPad の右隅付近に指を置きます。
4.	スクロールする方向に指を上または下に滑らせ、円を描き始めます。時計回りまたは反時計回りに円を描く際に指が TouchPad の中央に向かってもかまいません。

水平スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	[水平スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	スクロールするウィンドウまたは項目をクリックします。
3.	TouchPad の下端で、スクロールする方向に指を左または右に滑らせます。

ChiralMotion (カイラルモーション) で水平にスクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[水平スクロールを使用する] チェック ボックスと [ChiralMotion スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	スクロールするウィンドウまたは項目をクリックします。
3.	TouchPad の下端の中央付近に指を置きます。
4.	スクロールする方向に指を左または右に滑らせ、円を描き始めます。時計回りまたは反時計回りに円を描く際に指が TouchPad の中央に向かってもかまいません。

バーチャル スクロールが応答しない場合は、必要なスクロールを使用するチェック ボックスが選択されていて、クリックしたウィンドウやアイテムがスクロール可能であることを確認してください。それでも問題がある場合は、[スクロール範囲] の設定を確認してください。

##HelpTopicID=226
Momentum (モーメンタム) 機能を使用すると、マウスをトラックボールのようにスムーズに速く移動できます。TouchPad の表面を指で 1 回素早く弾くと、カーソルをコンピュータ画面の端まで移動させることができます。Momentum (モーメンタム) 機能を使用すると、カーソルを長く移動させるために何度も指を動かして疲れることがなく、トラックボールを使用しているようにスムーズで自然な動きが得られます。Momentum (モーメンタム) 機能はリアル タイム ストラテジー (RTS) ゲーム、ファースト パーソン シューティング (FPS) ゲーム、ロール プレイング ゲーム (RPG) に最適です。

この機能を使用するには [Momentum (モーメンタム) を使用] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=227
[滑走距離] スライダを使用すると、TouchPad を指で一回弾くことでカーソルが移動する距離を調整できます。カーソルを止めるには、指を TouchPad の上に置きます。TouchPad を一回タップしても、カーソルが停止します。

コンピュータ画面の範囲内にカーソルを留めるには、[画面端ではね返える] チェック ボックスを選択します。画面端ではね返す機能を使用すると、画面の端付近にあるメニュー オプションやコントロールへのアクセスが容易になります。

##HelpTopicID=228
Pinch (ピンチ) 動作をすると、多くのアプリケーションでズーム機能が使用できます。Pinch (ピンチ) 動作は、CTRL キーを押しながらマウスホイールをスクロールしてズームする機能をサポートする標準の Windows アプリケーションで、スクロール ホイールと同じ操作ができます。

Pinch (ピンチ) 動作を行うには、2 本の指を TouchPad の表面に置き、両方の指を互いに近付けるか、遠ざけます。ズームインするには、TouchPad の表面で 2 本の指を近付けて置き、遠ざける方向に動かします。ズームアウトするには、2 本の指を離して置き、近付ける方向に動かします。

##HelpTopicID=229
2 本の指を使う ChiralMotion (カイラルモーション) スクロールは、これまでのスクロール方法にはない画期的な新しい方法です。2 本の指を TouchPad 上に置き、円を描くことで、上または下にスクロールできます。スクロールが始まると、両方の指を TouchPad 上に置いておく必要はありません。一方の指が TouchPad 表面上で円を描いている限り、スクロールは続きます。

指の動く速さでスクロールの速さを調整します。速くスクロールするには、指で小さく速く円を描きます。ゆっくりスクロールするには、大きくゆっくり円を描きます。円を描く方向を逆にすると、スクロール方向を反対にすることができます。

##HelpTopicID=230
拡張動作は、ホスト デバイスに認識されている Synaptics TouchPad センサーで特殊な機能を行う際に使用します。

##HelpTopicID=231
弾く動作は、TouchPad 表面に 2 本の指を少し離して置き、TouchPad 上でまっすぐに一続きにスライドし、同時に両方の指を TouchPad から離して行います。弾く動作で始める操作はアプリケーションによって異なります。たとえば、Internet Explorer では左に弾くと「戻る」動作を行います。

##HelpTopicID=232
ChiralRotate 動作では、選択したオブジェクトを 90 度の増分で、時計回りまたは反時計回りに回転させます。ChiralRotate 動作は、サポートされているアプリケーションのみで使用できます。

ChiralRotate を開始するには、TouchPad の左側の縦ゾーンに指を 1 本置き、円を描きます。サポートされているアプリケーションで、選択したオブジェクトが 90 度の増分で回転します。

##HelpTopicID=233
［ピンチを有効にする］ チェック ボックスを選択すると、この動作を有効にします。

##HelpTopicID=234
［ChiralRotate を有効にする］ チェック ボックスを選択すると、この動作を有効にします。

##HelpTopicID=235
［弾く動作を有効にする］ チェック ボックスを選択すると、この動作を有効にします。

##HelpTopicID=236
ピンチ動作の使用方法を見るには、［ピンチを有効にする］ チェック ボックスの下にある ［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=237
ChiralRotate 動作の使用方法を見るには、［ChiralRotate を有効にする］ チェック ボックスの下にある ［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=238
弾く動作の使用方法を見るには、［弾く動作を有効にする］ チェック ボックスの下にある ［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=239
Momentum (モーメンタム) の使用方法を見るには、[Momentum (モーメンタム) を使用] チェック ボックスの下にある ［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=240
バーチャル スクロールは従来のスクロール方法に代わる革新的な方法です。バーチャル スクロールは、スクロール バーを自動的に操作するので、ポインタを作業場所から動かす必要がありません。

バーチャル スクロールは、ワープロ文書、スプレッドシート、大きなデジタル イメージなど、ほとんどのスクロール可能なウィンドウで使用できます。また、ファイル リストやフォント リストなどのその他のスクロール可能なアイテムにも使用できます。

バーチャル スクロールの １ つである線形スクロールを使用すると、従来のスクロールができます。

ユニークなバーチャル スクロールである ChiralMotion スクロールを使用すると、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロール速度は指の動きで調整できます。速くスクロールするには、小さく速く円を描きます。ゆっくりスクロールするには、大きくゆっくり円を描きます。円を描く方向を逆にすると、スクロール方向を反対にすることができます。

垂直に線形スクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[垂直スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	[バーチャル スクロール] アイコンをクリックするか、[バーチャル スクロール] をダブルクリックします。
3.	[長距離スクロール] を選択します。
4.	[線形スクロール] ラジオ ボタンをクリックします。
5.	スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックします。
6.	TouchPad の右端で、スクロールする方向に指を上または下に滑らせます。

ChiralMotion で垂直にスクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[垂直スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	[バーチャル スクロール] アイコンをクリックするか、[バーチャル スクロール] をダブルクリックします。
3.	[長距離スクロール] を選択します。
4.	[ChiralMotion スクロール] ラジオ ボタンをクリックします。
5.	スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックします。
6.	TouchPad の右端の中央付近に指を置きます。
7.	指をスクロールする方向へ上または下にスライドさせ、円を描き始めます。時計回りまたは反時計回りに円を描く際に指が TouchPad の中央に向かってもかまいません。

水平に線形スクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[水平スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	[バーチャル スクロール] アイコンをクリックするか、[バーチャル スクロール] をダブルクリックします。
3.	[長距離スクロール] を選択します。
4.	[線形スクロール] ラジオ ボタンをクリックします。
5.	スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックします。
6.	TouchPad の下端で、スクロールする方向に指を左右に滑らせます。

ChiralMotion で水平にスクロールするには、以下の手順で操作します。

1.	[水平スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。
2.	[バーチャル スクロール] アイコンをクリックするか、[バーチャル スクロール] をダブルクリックします。
3.	[長距離スクロール] を選択します。
4.	[ChiralMotion スクロール] ラジオ ボタンをクリックします。
5.	スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックします。
6.	TouchPad の下端の中央付近に指を置きます。
7.	指をスクロールする方向へ左または右にスライドさせ、円を描き始めます。時計回りまたは反時計回りに円を描く際に指が TouchPad の中央に向かってもかまいません。

バーチャル スクロールが使用できない場合は、[水平スクロールを使用する] または [垂直スクロールを使用する] チェック ボックスが選択されていて、クリックしたウィンドウやアイテムがスクロール可能であることを確認してください。それでも問題がある場合は、[スクロール範囲] の設定を確認してください。

##HelpTopicID=241
バーチャル スクロールの使用方法を見るには、［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=242
庶く行為の使用方法を見るには、［ビデオを見る］ ボタンを選択します。

##HelpTopicID=243
垂直に弾く行為を使用するには、[垂直に弾く行為を有効にする] チェック ボックスを選択します。2 本の指を少し離して TouchPad の上に置き、上下にスライドさせます。その後指を持ち上げて、ご使用のアプリケーションに特有の機能を行います。

##HelpTopicID=244
水平に弾く行為を使用するには、[水平に弾く行為を有効にする] チェック ボックスを選択します。2 本の指を少し離して TouchPad の上に置き、左右にスライドさせます。その後指を持ち上げて、ご使用のアプリケーションに特有の機能を行います。

##HelpTopicID=245
操作を見るには [ビデオを表示] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=246
この [プロパティ] ウィンドウでは、ポインティング デバイス設定をカスタマイズできます。カスタマイズ可能な機能にアクセスするには、左のメニュー ツリーを使用します。この機能には、文書、オブジェクト、アプリケーションを操作するための 1 本指でのポインティングおよびスクロール オプションと、複数の指での操作が含まれます。

[プロパティ] ウィンドウを使用する 
機能の説明と設定のページを表示するには、メニュー ツリーで機能をクリックします。一部の機能には設定が複数のページにわたる場合があります。すべての関連ページを表示するには、機能の横の +（プラス記号）をクリックします。設定は、メニュー ツリーの右のウィンドウに表示されます。これらのオプションに関する情報と変更方法の手順は、この情報ボックスに表示されます。情報ボックスの内容を表示するには、スクロール ボックスを使用できます。

[デフォルト] ボタン 
[デフォルト] ボタンを使用すると、現在のページのすべての設定が出荷時の値に戻ります。

[OK] ボタン 
[OK] ボタンを使用すると、変更を保存して [プロパティ] ウィンドウを閉じます。

[キャンセル] ボタン
[キャンセル] ボタンを使用すると、変更を保存しないで [プロパティ] ウィンドウを閉じ、すべてを以前の設定に戻します。

[適用] ボタン 
[適用] ボタンを使用すると、変更が保存されますが、さらに変更できるように [プロパティ] ウィンドウを開いたままにします。

##HelpTopicID=250
[ポインティング] 設定ページでは、ポイントと選択の操作へのカーソルの反応方法を指定できます。

##HelpTopicID=251
この機能を使用するには、[Momentum (モーメンタム) を使用] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=252
[制約モーション] 機能は、画面でポインタを水平または垂直方向の動きだけに限定します。この機能は、画像処理プログラムを使用している場合に便利な機能です。ポインタが動いている間に、指定したキーボードのキーを押したままにすると、[制約モーション] が使用可能になります。キーを押すと、TouchPad から指を離すまで、ポインタが最初に動いた方向に移動方向が限定されます。

制約モーションを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	[制約モーションを使用する] チェック ボックスを選択してリスト ボックスのオプションを使用可能にします。
2.	制約モーションを使用可能にするキーをリスト ボックスから選択します。
3.	ポインタの動きを制約するときに、指定したキーを押しながらポインタを動かします。

##HelpTopicID=254
スクロール 

スクロール機能では、選択したウィンドウのスクロール バーを自動的に操作できるので、画面上の作業している場所からポインタを動かす必要がなくなります。スクロール機能は、文書、スプレッドシート、大きなデジタル画像など、ほとんどのスクロール可能なウィンドウで使用できます。また、ファイルやフォントの一覧などその他のスクロール可能な場所でも動作します。

##HelpTopicID=255
スクロールの逆行 

[スクロール方向の逆行] 機能を使用すると、標準のスクロール動作を変更できます。標準のスクロールでは、スクロール バーを指の動く方向に動かします。[スクロール方向の逆行] 機能では、文書またはオブジェクトを指の動く方向に動かします。

この機能を使用するには、[スクロール方向の逆行を使用する] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=256
[スクロール速度] スライダを使用すると、スクロールする速度を制御できます。スライダを右に動かすとスクロール速度が速くなります。

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 

ChiralScrolling機能を使用すると、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。

この機能を使用するには、[ChiralScrolling を使用する] チェック ボックスを選択します。

ChiralScrolling を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	「ターゲット」ゾーンに指を 1 本置きます。上または下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の右側です。右または左にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の下部です。
2.	スクロールする方向に指を動かし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん ChiralScrolling が始まると、円を描く際に TouchPad 面のどこに指があってもかまいません。

注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。

3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=258
1 本指でのスクロール 

スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックして、TouchPad の右端で指を上または下にスライドさせると垂直にスクロールします。TouchPad の下部で指を右または左にスライドさせると、水平にスクロールします。

スクロールが反応しない場合、該当するチェック ボックスが選択されていて、クリックしたウィンドウまたはアイテムがスクロール可能であることを確認します。それでも問題がある場合は、[スクロール範囲] の設定を確認してください。

##HelpTopicID=259
上の図は TouchPad の面を表します。図の斜線部分は、TouchPad 面のスクロール領域を示します。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の図の端に矢印が表示され、指の位置を示します。指が TouchPad のアクティブなスクロール領域にある場合、図の対応するスクロール領域の領域が塗りつぶされます。斜線部分の端にある小さな黒い正方形のいずれかをドラッグすると、スクロール領域を大きくしたり、小さくしたりできます。

スクロールを行いにくい場合は、斜線部分の端を内側に動かしてスクロール領域を大きくしてみてください。必要のないときにスクロールが起こってしまう場合には、スクロール領域を小さくしてみてください。

スクロール領域が灰色になり調整できない場合は、スクロール機能が使用可能になっていることを確認してください。

スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	左のメニュー ツリーで [スクロール] を選択します。
2.	希望するスクロール方法を選択し、垂直または水平のスクロールを使用します。

##HelpTopicID=260
水平スクロールを使用する 
水平スクロール バーのあるウィンドウを水平にスクロールするには、このチェック ボックスを選択します。TouchPad の下部で右または左に指をスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムが水平にスクロールします。

##HelpTopicID=261
垂直スクロールを使用する 
垂直スクロールを使用するには、このチェック ボックスを選択します。TouchPad の右端で上または下に指をスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムが垂直にスクロールします。

##HelpTopicID=262
2 本指でのスクロール 

2 本指でのスクロール機能では、TouchPad 面の任意の場所からスクロールを開始し、垂直または水平にスクロールできます。TouchPad 上に指を 2 本置き、指定する方向に指をスライドさせます。スクロールするためにスクロール領域に指を置いておく必要はありません。

2 本指でのスクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 2 本置きます。指の間を少し離します。
2.	両方の指を、まっすぐに続けて指定する方向にスライドさせます。
3.	スクロールを停止するには TouchPad 面から両方の指を離します。

##HelpTopicID=263
水平スクロールを使用する 
水平スクロール バーのあるウィンドウを水平にスクロールするには、このチェック ボックスを選択します。TouchPad 面で 2 本の指を右または左にスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムを水平にスクロールします。

##HelpTopicID=264
垂直スクロールを使用する 
垂直スクロールを使用するには、このチェック ボックスを選択します。TouchPad 面で 2 本の指を上または下にスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムを垂直にスクロールします。

##HelpTopicID=265
惰性 機能を使用すると、長い文書を簡単にスクロールできます。惰性を使用すると、TouchPad 面から指を離した後もスクロールが続きます。惰性を使用するには、指を動かして持ち上げるという一連の動作をスムーズに行ってください。惰性の動作を停止するには、TouchPad 面に指を戻します。

##HelpTopicID=266
つまみズーム 

つまみズーム操作では、多数のアプリケーションでズーム機能が行えます。つまみズーム操作を使用すると、CTRL キーを押しながらマウス ホイールでズームする機能をサポートする標準の Windows アプリケーションで、スクロール ホイールと同じ操作ができます。

この機能を使用するには、[つまみズームを有効にする] チェック ボックスを選択します。

つまみズーム操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 2 本置きます。
2.	2 本の指を遠ざける方向にスライドするとズーム インし、近付ける方向にスライドするとズーム アウトします。上手にズームするには、指先を使用します。

##HelpTopicID=267
回転 機能を使用すると、写真やその他のオブジェクトを回転させるのに便利です。

##HelpTopicID=269
3 本指で押す 

3 本指で押す操作では、特定のアプリケーションや複数のアプリケーションを起動するショートカットが使用できます。

この機能を使用するには、[3 本指で押す操作を使用する] チェック ボックスを選択します。起動するアプリケーションをカスタマイズするには、[設定] ボタンをクリックします。

3 本指で押す機能を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本置きます。指の間を少し離します。
2.	アプリケーションが起動されるまで指を動かさずに置いておきます。
3.	TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=270
3 本指で弾く 

3 本指で弾く操作は、さまざまなアプリケーションでのナビゲーションに便利です。3 本指で弾く操作は、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。また、3 本指で弾く操作は、スライドショー モードの開始と終了にも使用できます。

この機能を使用するには、[3 本指で弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 3 本指で弾く行為を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本少し間を離して置きます。
2.	TouchPad の一方の端からもう一方の端に向かって、指でまっすぐ続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を水平に右または左にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動させます。

スライドショーに 3 本指で弾く行為を使用するには、指を垂直にスライドさせます。スライドショー モードを開始するには、指を上にスライドさせます。スライドショー モードを終了するには、指を下にスライドさせます。

##HelpTopicID=271
パーム オン パッド 

パーム オン パッド操作では、すべての開いているウィンドウを最小化してデスクトップをクリアすることができます。この操作を繰り返すと、ウィンドウが元に戻ります。

この機能を使用するには、[パーム オン パッドを使用する] チェック ボックスを選択します。

パーム オン パッド操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 上に親指の付け根部分を置きます。
2.	デスクトップ ウィンドウが最小化されるか、元に戻るまで手を動かさないで置いておきます。
3.	TouchPad 面から手を離します。

##HelpTopicID=272
練習スクロール 

スクロールのチュートリアルを実行するには [練習] ボタンをクリックします。簡単な迷路でスクロールの使用方法が学習できます。

始める前に迷路を見て、開始点と終了点を見つけておきます。迷路は表示されるウィンドウより大きいので、全体を見ることはできません。スクロールしてウィンドウ内で迷路を動かします。Ctrl キーを押しながらスクロールすると、迷路のサイズを変更します。

迷路の左上にある黄色の点は、迷路の入り口です。迷路の右側にある青色の点は、迷路の出口です。

スクロールの練習を行うには、以下の手順で操作します。

1.	黄色の点内の赤色の正方形をクリックして始めます。
2.	矢印キーを使用するか、TouchPad をタップして、迷路内を移動します。
3.	希望するスクロール方法を使用して、迷路を動かします。
4.	右下にある青色の点に到着したら、スクロールの練習ウィンドウの [閉じる] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart の M 操作 

HP MediaSmart アプリケーションは、TouchPad 面で M 字形に操作して開始できます。

この機能を使用するには、[HP MediaSmart の M 操作を使用する] チェック ボックスを選択します。

この操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上で 2 本の指をタップし、すぐに指を元に戻します。
2.	指で大きく「M」の字を書きます。
3.	HP MediaSmart アプリケーションが起動します。

##HelpTopicID=274
ポインティング拡張機能 を使用すると、ポイント操作へのカーソルの反応方法を指定できます。

##HelpTopicID=275
アプリケーションの操作では、頻繁に使用されるアプリケーションまたは機能のショートカットが使用できます。この操作へのコンピュータの反応は、アプリケーションによって異なります。

##HelpTopicID=276
エッジモーション機能は、ポインタを大きく動かすときに役立つ機能です。TouchPad の縁に指が到達した場合でも、指を離すまで同じ方向にポインタを移動し続けることができます。エッジモーション オプションのいずれかを選択します。

スクロール機能もエッジモーションをサポートしています。スクロールをしながらエッジモーションを使用するには、メニュー ツリーの [スクロール] から [1 本指でのスクロール] または [2 本指でのスクロール] の下の [スクロール時にエッジモーションを使用する] を選択します。

##HelpTopicID=277
指が TouchPad の端に達しても、スクロールが継続するようにするには、[スクロール時にエッジモーションを使用する] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=278
[感度] 設定では、TouchPad がタッチに応答する方法をカスタマイズできます。

##HelpTopicID=279
惰性 機能を使用すると、長い文書を簡単にスクロールできます。惰性を使用すると、TouchPad 面から指を離した後もスクロールが続きます。惰性を使用するには、指をスムーズな動きで一度動かし、離します。惰性の動作を停止するには、TouchPad 面に指を戻します。

##HelpTopicID=280
ピボット回転 

ピボット回転操作では、写真、PDF ファイル、その他の選択されたオブジェクトなどのオブジェクトを 90 度ずつ回転できます。

この機能を使用するには、[ピボット回転を使用する] チェック ボックスを選択します。

ピボット回転操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の左下に指を 1 本置き、動かさないで置いておきます。
2.	別の指を TouchPad の中央付近に置きます。
3.	2 本目に置いた指を、最初の指の周りで円状にスライドします。2 本の指の間隔が円を描く際に一定になるようにします。時計回りまたは反時計回りにスライドし、選択したオブジェクトを希望する方向に回転させます。

##HelpTopicID=281
右角ピボット 

TouchPad の右下でピボット機能を使用するには、[右角ピボット] チェック ボックスを選択します。左手でこの操作を行う場合には、TouchPad の右角を使用すると操作しやすい場合があります。

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 

ChiralRotate操作では、選択したオブジェクトを 90 度ずつ回転させます。

この機能を使用するには、[ChiralRotate を使用する] チェック ボックスを選択します。ChiralRotate 操作は、サポートされているアプリケーションのみで動作します。

ChiralRotate 操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の左の「ターゲット」ゾーンに指を 1 本置きます。
2.	指を上または下にスライドさせて、円を描き始めます。オブジェクトを時計回りに回転させるには、時計回りに指で円を描きます。オブジェクトを反時計回りに回転させるには、反時計回りに指で円を描きます。
3.	TouchPad 面から指を離してポインティング モードに戻ります。

##HelpTopicID=283
TouchPad をオフにする 

TouchPad を使用しない場合は、オフにすることができます。TouchPad の左上に指を 1 本置き、動かさないで置いておきます。TouchPad がオフになります。タスクバーの TouchPad アイコンが変わり、TouchPad が使用できないことを示します。

TouchPad をオンに戻すには、再び左上をタッチします。タスクバーのアイコンが有効な状態に戻ります。

TouchPad をオフにする期間を指定するには、該当するオプションを選択します。

[TouchPad をオフにする] オプションを選択すると、左上をタッチして使用状態に戻すまで TouchPad をオフにします。
[TouchPad を 1 セッション オフにする] オプションを選択すると、1 回のログオン セッション中 TouchPad をオフにします。次回にログオンする際に、TouchPad は自動的に元に戻ります。

##HelpTopicID=284
2 本指で弾く 

2 本指で弾く操作は、さまざまなアプリケーションでのナビゲーションに便利です。2 本指で弾く操作は、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。また、2 本指で弾く操作は、スライドショー モードの開始と終了にも使用できます。

この機能を使用するには、[2 本指で弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 2 本指で弾く行為を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 2 本少し間を離して置きます。
2.	TouchPad の一方の端からもう一方の端に向かって、指でまっすぐ続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を水平に右または左にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動させます。

スライドショー モードで 2 本指で弾く行為を使用するには、指を垂直にスライドさせます。スライドショー モードを開始するには、指を上にスライドさせます。スライドショー モードを終了するには、指を下にスライドさせます。

##HelpTopicID=285
2 本指で弾く 

2 本指で弾く操作は、さまざまなアプリケーションでのナビゲーションに便利です。2 本指で弾く操作は、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。

この機能を使用するには、[2 本指で水平に弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 2 本指で弾く行為を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 2 本少し間を離して置きます。
2.	TouchPad の一方の端からもう一方の端に向かって、指でまっすぐ水平に続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を右または左にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動させます。

##HelpTopicID=286
2 本指で弾く 

2 本指で弾く操作は、さまざまなアプリケーションでのナビゲーションに便利です。2 本指で弾く操作は、スライドショー モードの開始と終了にも使用できます。

この機能を使用するには、[2 本指で垂直に弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 2 本指で弾く行為を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 2 本少し間を離して置きます。
2.	指でまっすぐ垂直に続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を上にスライドさせると、スライドショー モードを開始し、下にスライドさせるとスライドショー モードを終了します。

##HelpTopicID=287
3 本指で水平に弾く 

3 本指で水平に弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションのナビゲーションに便利です。3 本指で水平に弾くジェスチャーは、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。

この機能を使用するには、[3 本指で水平に弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 3 本指で水平に弾くジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本少し間を離して置きます。
2.	TouchPad の一方の端からもう一方の端に向かって、指でまっすぐ水平に続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を右または左にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動させます。

##HelpTopicID=288
3 本指で垂直に弾く 

3 本指で垂直に弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションのナビゲーションに便利です。3 本指で垂直に弾くジェスチャーは、スライドショー モードの開始と終了にも使用できます。

この機能を使用するには、[3 本指で垂直に弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに 3 本指で垂直に弾くジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本少し間を離して置きます。
2.	指でまっすぐ垂直に続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を上にスライドさせると、スライドショー モードを開始し、下にスライドさせるとスライドショー モードを終了します。

##HelpTopicID=289
円形スクロール 

円形スクロール機能を使用すると、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。

この機能を使用するには、[円形スクロールを使用する] チェック ボックスを選択します。

円形スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	「ターゲット」ゾーンに指を 1 本置きます。上下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の右端です。左右にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の下部です。
2.	スクロールする方向に指をスライドし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん円形スクロールが始まると、円を描く際に TouchPad 面のどこに指があってもかまいません。

注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。

3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=290
自動スクロール機能は、指で 1 回スクロールするだけで、長い文書を簡単にスクロールできます。TouchPad 面から指を離した後もスクロールが続きます。

自動スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックします。
2.	TouchPad のスクロール範囲に沿って、スクロールする方向に向かって 1 本指でスライドします。上下にスクロールするためのスクロール範囲は右側にあります。左右にスクロールするためのスクロール範囲は下部にあります。

自動スクロールが反応しない場合は、[スクロール範囲] 設定を確認します。自動スクロールの問題が解決しない場合は、クリックしたウィンドウまたはアイテムがスクロール可能であることを確認します。

##HelpTopicID=291
回転機能を使用すると、写真やその他のオブジェクトを回転させるのに便利です。

##HelpTopicID=292
お気に入りジェスチャー 

お気に入りジェスチャーでは、特定のアプリケーションや複数のアプリケーションを起動するショートカットが使用できます。

この機能を使用するには、[お気に入りジェスチャーを使用する] チェック ボックスを選択します。起動するアプリケーションをカスタマイズするには、[設定] ボタンをクリックします。

この操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本置きます。指の間を少し離します。
2.	アプリケーションが起動されるまで指を動かさずに置いておきます。
3.	TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=293
弾く 
弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションでのナビゲーションに便利です。弾くジェスチャーは、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。また、弾くジェスチャーは、スライドショー モードの開始と終了にも使用できます。

この機能を使用するには、[弾く行為を使用する] チェック ボックスを選択します。

ナビゲーションに弾くジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 面上に指を 3 本置きます。指の間を少し離します。
2.	TouchPad の一方の端からもう一方の端に向かって、指でまっすぐ続けて指定する方向に弾きます。
3.	指を水平に右または左にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動させます。

スライドショー モードで弾くジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	スライドショー モードを開始するには、指を上にスライドさせます。
2.	スライドショー モードを終了するには、指を下にスライドさせます。

##HelpTopicID=294
ホーム ジェスチャー 

ホーム ジェスチャーでは、開いているすべてのウィンドウを最小化してデスクトップをクリアすることができます。この操作を繰り返すと、ウィンドウが元に戻ります。

この機能を使用するには、[ホーム ジェスチャーを使用する] チェック ボックスを選択します。

ホーム ジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad 上に親指の付け根部分を置きます。
2.	デスクトップ ウィンドウが最小化されるか、元に戻るまで手を動かさないで置いておきます。
3.	TouchPad 面から手を離します。

##HelpTopicID=295
ズーム ゾーン 

ズーム ゾーン機能を使用すると、TouchPad の左側を使用して、アクティブ ウィンドウのアイテムをズームインまたはズームアウトできます。ズーム ゾーン機能は、CTRL キーを押しながらホイールでスクロールできる、Windows の標準アプリケーションのスクロール ホイールと同じズーム機能を行います。

この機能を使用するには、[ズーム ゾーンを有効にする] チェック ボックスを選択します。

ズームインするには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の左下付近に指を置きます。
2.	指を左上に向かってスライドさせます。
3.	必要な大きさになるまでこの操作を繰り返します。

ズームアウトするには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の左上付近に指を置きます。
2.	指を左下に向かってスライドさせます。
3.	必要な大きさになるまでこの操作を繰り返します。

##HelpTopicID=296
TouchCheck 機能は、誤って TouchPad に触れた場合に操作が行われないようにします。TouchCheck では、手のひらが TouchPad 上に置かれた場合や、入力中に TouchPad に触れた場合を TouchPad で認識することができます。この機能では、不要なポインターの動きやクリックを防止することができます。

TouchPad で不要なポインターの動きやクリックが見られる場合、スライダを右の [最大] の方向に動かして TouchCheck 設定を大きくします。TouchPad で予期されている動きやタップ操作に反応しない場合、スライダを左の [最小] の方向に動かして TouchCheck 設定を小さくします。スライダが赤のゾーンにあると、動きやタップ操作に反応しない可能性が大きくなります。

##HelpTopicID=297
回転 

回転ジェスチャーでは、写真などのオブジェクト、Portable Document Format (PDF)ファイル、その他の選択されたオブジェクトを 90 度ずつ回転できます。

この機能を使用するには、[回転を使用する] チェック ボックスを選択します。

回転ジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の左下に指を 1 本置き、動かさないで置いておきます。
2.	別の指を TouchPad の中央付近に置きます。
3.	2 本目に置いた指を、最初の指の周りで円状にスライドします。2 本の指の間隔が円を描く際に一定になるようにします。時計回りまたは反時計回りにスライドし、選択したオブジェクトを希望する方向に回転させます。

##HelpTopicID=298
右角回転 

TouchPad の右下で回転機能を使用するには、[右角回転] チェック ボックスを選択します。左手でこの操作を行う場合には、TouchPad の右角を使用すると操作しやすい場合があります。

##HelpTopicID=299
ズーム速度
ズーム速度スライダでは、ズーム エリアでの指の動きに合わせてウィンドウがズームされる速度を調整します。

ゆっくりズームするには、スライダを [遅く] の方へ移動させます。
早くズームするには、スライダを [速く] の方へ移動させます。

##HelpTopicID=300
ClickZone では物理的なボタンと同じ操作ができます。ClickPad の下端には 2 つの ClickZone があります。ClickZone を押す操作は、左または右のマウス ボタンをクリックする操作と同じです。ClickZone を使用するには、[ClickZone を使用する] オプションを選択します。

ClickZone を有効にしない場合、左クリックまたは右クリックを行うにはタップを有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

左の ClickZone は左クリック操作を行います。右の ClickZone は右クリック操作を行います。この設定を変更するには、[左クリック] または [右クリック] を選択して、必要に応じて設定します。

##HelpTopicID=301
ClickZone では物理的なボタンと同じ操作ができます。ClickPad の下端には、左、中央、右の 3 つの ClickZone があります。ClickZone を押す操作は、ボタンをクリックする操作と同じです。ClickZone を使用するには、[ClickZone を使用する] オプションを選択します。

ClickZone を有効にしない場合、左クリックまたは右クリックを行うにはタップを有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

左の ClickZone は左クリック操作を行います。右の ClickZone は右クリック操作を行います。中央の ClickZone は中央ボタン操作を行います。この設定を変更するには、[左クリック]、[中央クリック]、または [右クリック] を選択して、必要に応じて設定します。

##HelpTopicID=302
リストから操作を選択して、それを左の ClickZone に指定できます。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=303
リストから操作を選択して、それを中央の ClickZone に指定できます。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=304
リストから操作を選択して、それを右の ClickZone に指定できます。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=305
ClickZone では物理的なボタンと同じ操作ができます。ClickPad の下端には 2 つの ClickZone があります。ClickZone を押す操作は、左または右のマウス ボタンをクリックする操作と同じです。ClickZone を使用するには、[ClickZone を使用する] オプションを選択します。

ClickZone を有効にしない場合は、物理的なボタンを有効にして左クリックまたは右クリックを実行できます。ClickZone または物理的なボタンを有効にしない場合、左クリックまたは右クリックを実行するには [タップ ゾーン] ([タップ] メニュー ツリー下) を有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

左の ClickZone と物理的なボタンは左クリック操作を行います。右の ClickZone と物理的なボタンは右クリック操作を行います。この設定を変更するには、[左クリック] または [右クリック] を選択して、必要に応じて設定します。

ClickZone の使用方法を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=306
ClickZone では物理的なボタンと同じ操作ができます。ClickPad の下端には、左、中央、右の 3 つの ClickZone があります。ClickZone を押す操作は、左、中央、または右のボタンをクリックする操作と同じです。ClickZone を使用するには、[ClickZone を使用する] オプションを選択します。

ClickZone を有効にしない場合は、物理的なボタンを有効にして左クリックまたは右クリックを実行できます。ClickZone または物理的なボタンを有効にしない場合、左クリックまたは右クリックを実行するには [タップ ゾーン]([タップ] メニュー ツリー下) を有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

左の ClickZone とボタンは左クリック操作を行います。右の ClickZone とボタンは右クリック操作を行います。この設定を変更するには、[左クリック] または [右クリック] を選択して、必要に応じて設定します。

##HelpTopicID=307
リストから操作を選択して、それを左の ClickZone に指定できます。左の ClickZone に選択するオプションは、自動的に左ボタンに指定されます。たとえば、左と右の ClickZone 操作を交換するには、[右クリック]を選択します。変更を完了するには、右の ClickZone の操作を [左クリック] に変更します。

多くの操作には、詳細な設定は必要ありません。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、設定のダイアログ ボックスが表示されます。[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

左の ClickZone の使用を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=308
リストから操作を選択して、それを中央の ClickZone に指定できます。中央の ClickZone に選択するオプションは、自動的に物理的な中央ボタンに指定されます (物理的な中央ボタンがある場合)。たとえば、[スタート ボタンにジャンプ]を選択すると、中央クリックを行うとポインタが Windows タスク バーの [スタート] ボタンに移動し、自動的に [スタート] メニューが開きます。

多くの操作には、詳細な設定は必要ありません。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、設定のダイアログ ボックスが表示されます。[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

中央の ClickZone の使用を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=309
リストから操作を選択して、それを右の ClickZone に指定できます。右の ClickZone に選択するオプションは、自動的に物理的な右ボタンに指定されます。たとえば、左と右の ClickZone 操作を交換するには、[左クリック]を選択します。変更を完了するには、左の ClickZone の操作を [右クリック] に変更します。

多くの操作には、詳細な設定は必要ありません。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、設定のダイアログ ボックスが表示されます。[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

右の ClickZone の使用を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=310
ClickButtons 機能は ClickPad 面全体を 1 つの大きな「仮想」ボタンにします。ClickPad の任意の場所を押して、左、右、中央のクリック操作を行うことができます。この機能を使用するには [ClickButtons を使用する] オプションを選択します。

1 本の指で押すと、左クリック操作を行います。2 本の指で押すと、右クリック操作を行います。3 本の指で押すと、中央クリック操作を行います。この設定を変更するには、[1 本指でのクリック]、[2 本指でのクリック]、または [3 本指でのクリック] を選択して、必要に応じて設定します。

ClickButtons を有効にしない場合、左、右、または中央のクリック操作を行うにはタップを有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

##HelpTopicID=311
 1 本指でのクリックを行うには、ClickPad 面がへこんだ感じがするまで 1 本の指で押します。デフォルトでは、1 本指でのクリックは左クリック操作と同じです。

デフォルト設定を変更するには、リストからオプションを選択します。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=312
 2 本指でのクリックを行うには、ClickPad 面がへこんだ感じがするまで 2 本の指で押します。デフォルトでは、2 本指でのクリックは右クリック操作と同じです。

デフォルト設定を変更するには、リストからオプションを選択します。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=313
 3 本指でのクリックを行うには、ClickPad 面がへこんだ感じがするまで 3 本の指で押します。デフォルトでは、3 本指でのクリックは中央ボタンのクリック操作と同じです。

デフォルト設定を変更するには、リストからオプションを選択します。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

##HelpTopicID=314
ClickButtons 機能は ClickPad 面全体を 1 つの大きな「仮想」ボタンにします。任意の場所を押して、左、右、中央のクリック操作を行うことができます。この機能を使用するには [ClickButtons を使用する] オプションを選択します。

1 本の指で押すと、左クリック操作を行います。2 本の指で押すと、右クリック操作を行います。3 本の指で押すと、中央クリック操作を行います。この設定を変更するには、[1 本指でのクリック]、[2 本指でのクリック]、または [3 本指でのクリック] を選択して、必要に応じて設定します。

ClickButtons を有効にしない場合、物理的なボタンを有効にして左クリックまたは右クリックを実行できます。ClickButtons または物理的なボタンを有効にしない場合、左クリック、右クリック、または中央クリックを実行するには [タップ ゾーン] ([タップ] メニュー ツリー下) を有効にするか、外部マウスを使用する必要があります。

ボタン設定を変更するには、メニュー ツリーの [物理的なボタン] を選択し、必要に応じて [左クリック] および [右クリック] を設定します。

ClickButtons の使用方法を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
TwistRotate ジェスチャーを使用すると、写真、Portable Document Format (PDF) ファイル、その他のアイテムを回転できます。この機能を使用するには、[TwistRotate を使用する] チェック ボックスを選択します。

TwistRotate ジェスチャーを実行するには、以下の方法で行います。

1.	回転させる対象を選択します。
2.	TouchPad 上に指を 2 本置きます。指の間は少し離します。
3.	指を時計回りまたは反時計回りにスライドさせます。ドアノブを回すような動きにします。
4.	必要に応じて回転動作を繰り返します。

##HelpTopicID=316
4 本指で弾く
垂直または水平方向に 4 本指で弾く操作は、アプリケーションの切り替え、およびデスクトップのウィンドウの最小化または元に戻すための便利なショートカットとして機能します。

##HelpTopicID=317
4 本指で垂直に弾く操作を有効にする
このオプションが有効の場合、4 本指で下に弾くと、デスクトップ上のウィンドウが最小化するか、または元に戻ります。4 本指で上に弾くと、アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。

デスクトップのウィンドウを最小化するには:

1.	TouchPad™の上端付近に 4 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	下端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	デスクトップのウィンドウを元に戻すには、同じジェスチャーを繰り返します。

Aero 3D アプリケーション切り替えウィンドウを開くには:

1.	TouchPad™の下端付近に 4 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	上端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	Aero 3D アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。
5.	アプリケーションのページを送るには、指を 1 本水平にスライドさせます。
6.	目的のアプリケーションが強調表示されたら、TouchPad™をタップするとそのアプリケーションに切り替わります。

##HelpTopicID=318
クリック & ドラッグ機能を使用すると、ClickZone を使用してアイテムを移動することができます。

1.	カーソルを使用して、移動するアイテムを強調表示します。
2.	左クリックを行う ClickZone を押します。デフォルトでは、これは左の ClickZone です。
3.	ClickZone を押している間に、2 本目の指で選択したアイテムを希望の位置までドラッグします。
4.	ドラッグしているアイテムを放すには、ClickZone から指を放します。

クリック & ドラッグ ジェスチャーが行いにくい場合、ClickZone が有効になっていて、左クリックを行うように設定されている ClickZone を押していることを確認してください。

ClickZone 設定を確認するには、メニュー ツリーで [ボタンと ClickZone] を選択します。

##HelpTopicID=319
1 本の指でクリック & ドラッグを行って選択したアイテムを移動できます。2 本の指でクリック & ドラッグを行って、物理的な右ボタンでのクリック & ドラッグに相当する操作ができます。

1 本指でのクリック & ドラッグ ジェスチャーを実行するには、以下の方法で行います。

1.	カーソルを使用して、移動するアイテムを強調表示します。
2.	ClickPad を 1 本の指で押します。
3.	ClickPad を押している間に、選択したアイテムを希望の位置までドラックします。
4.	アイテムを放すには、ClickPad から指を放します。

2 本指でのクリック & ドラッグ ジェスチャーを実行するには、以下の方法で行います。

1.	カーソルを使用して、移動するアイテムを強調表示します。
2.	ClickPad を 2 本の指で押します。
3.	ClickPad を押している間に、選択したアイテムを希望の位置までドラックします。
4.	アイテムを放すには、ClickPad から指を放します。

##HelpTopicID=320
[タッチ感度] スライダを使用すると、Scroll Pad が反応するのに、指でどのくらい押す必要があるかを調整できます。

Scroll Pad の誤動作が起こる場合や、湿度の高い場所で作業する場合などは、スライダを右の [重く] の方向に動かして感度を下げます。

強く押さないと Scroll Pad が応答しない場合には、スライダを左の [軽く] の方向に移動して感度を上げます。

##HelpTopicID=321
[感度] 設定では、Scroll Pad がタッチに応答する方法をカスタマイズできます。[感度] 設定を調整するには、[感度] メニュー ツリーからアイテムを選択します。

##HelpTopicID=322
PalmCheck™ 機能は、誤って Scroll Pad に触れた場合に操作が行われないようにします。PalmCheck では、手のひらが Scroll Pad 上に置かれた場合や、入力中に Scroll Pad に触れた場合を認識することができます。そのため、不要なスクロールを避けることができます。

##HelpTopicID=323
[ボタンを使用する] チェック ボックスを選択すると、このデバイスでボタンを有効にします。ボタンを押すと行われる操作を設定するには、メニュー ツリーからボタン名を選択します。

[ボタンを使用する] が選択されていない場合、ボタンは無効になり、押しても何も起こりません。

##HelpTopicID=324
選択されているボタンに操作を指定するには、上のリストから操作を選択します。ボタンを押すと、選択された操作が毎回行われます。

操作を指定するには、ボタンが有効になっている必要があります。ボタンを有効にするには、以下の手順を実行します。

1.	左のメニュー ツリーで [ボタン]  を選択します。
2.	[ボタンを使用する] チェック ボックスを選択します。
3.	[ボタン] メニュー ツリーからボタンを選択してこのページに戻ります。

##HelpTopicID=325
このオプションでは、スクロール機能を使用してスクロールするウィンドウまたはアイテムを指定できます。

##HelpTopicID=326
アプリケーションには、回転の程度を指定できるものがあります。アプリケーションでサポートされている場合は、[回転の程度を使用する] フィールドで選択するオプションが適用されます。

##HelpTopicID=327
このジェスチャーの使用方法を見るには、[ビデオを見る] ボタンをクリックします。

##HelpTopicID=328
[エッジ タップ フィルタを使用する] オプションを選択すると、TouchPad の端を間違って指でタップした場合、そのタップは無視されます。

端の領域は上の図の網目部分です。黒のサイズ変更ハンドルをドラッグすると、この端領域のサイズを変更できます。ポインタの動き、エリアの選択、スクロール領域、ジェスチャー入力はこの設定には影響されません。

##HelpTopicID=329
開始ゾーン機能は、意図しないポインタの動きとエリア選択を最小にするのに有効です。

このオプションを選択すると、ポインタを動かしたりエリアを選択するには、最初に指で TouchPad の開始ゾーンに触れる必要があります。ポインタの移動またはエリアの選択が開始ゾーンの外から始められた場合、接触は無視されます。ポインタの移動またはエリアの選択が開始ゾーン内から始められれば、開始ゾーンがリセットされるまでは TouchPad の開始ゾーン以外の領域は通常通り動作します。上のスライダを調整すると、パッドに触れていないときに開始ゾーンがリセットされるまでの時間を指定できます。タップ、領域のスクロール、ジェスチャーは開始ゾーン オプションには影響されません。

最良の結果を得るには、この機能に PalmCheck を加えて有効にしてください。

##HelpTopicID=330
[タッチ感度] スライダを使用すると、Scroll Sensor が反応するのに、指でどのくらい押す必要があるかを調整できます。

Scroll Sensor の誤動作が起こる場合や、湿度の高い場所で作業する場合などは、スライダを右の [重く] の方向に動かして感度を下げます。

強く押さないと Scroll Sensor が応答しない場合には、スライダを左の [軽く] の方向に移動して感度を上げます。

##HelpTopicID=331
[感度] 設定では、Scroll Sensor がタッチに応答する方法をカスタマイズできます。[感度] 設定を調整するには、[感度] メニュー ツリーからアイテムを選択します。

##HelpTopicID=332
[2 本指でのダブル タップ] が有効にされていると、TouchPad を 2 本の指で同時に 2 回タップして選択するアプリケーションを開始できます。(指の間を少し離します。)このジェスチャーで開始するアプリケーションを選択するには [設定] をクリックします。

##HelpTopicID=333
開始ゾーンは上の図の網目部分です。黒のサイズ変更ハンドルをドラッグすると、開始ゾーンのサイズを変更できます。

##HelpTopicID=334
ClickPad とは

Synaptics の ClickPad™ は、Synaptics TouchPad™ と同様の製品です。ClickPad は、TouchPad のようにスクロール、ポイント、選択に使用できます。

ただし ClickPad は押すとへこみます。ClickPad を押すと、本物のマウス ボタンを押すのと同じような感覚が得られます。そのため、ClickPad は本物のボタンやマウスの代わりに使用でき、便利です。

ClickPad には次の 1 つまたは両方の機能があります。

·	ClickButtons
·	ClickZones

詳細については、左のメニュー ツリーで機能を選択してください。

##HelpTopicID=335
4 本指で水平に弾く操作を有効にする
このオプションが有効の場合、4 本指で右に弾くと、アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。
4 本指で左に弾くと、前に使用していたアプリケーションに切り替わります。

アプリケーション切り替えウィンドウを開くには:

1.	TouchPad™の左端付近に 4 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	右端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。
5.	アプリケーションのページを送るには、指を 1 本水平にスライドさせます。
6.	目的のアプリケーションが強調表示されたら、TouchPad™をタップするとそのアプリケーションに切り替わります。

前に使用していたアプリケーションに切り替えるには:

1.	TouchPad™の右端付近に 4 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	左端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。

##HelpTopicID=336
拡大モード
拡大鏡オプションを有効にすると、ポインタが拡大鏡に変わり、画面の任意の部分の拡大に使用できます。拡大サイズ (各方向に 100 ～ 400 ピクセル) と、デフォルト ズーム レベル を入力します。

拡大モードに移動し、使用するには、以下の手順で操作します。
TouchPad 上に指を 1 本置き、2 本目の指でダブル タップします。三角 (拡大鏡) が表示されます。

拡大モードにある間に、ポインタを動かす要領で拡大鏡を動かして位置を変えます。つまみズーム ジェスチャーを使用して、拡大レベルを増減できます。

拡大モードを終了するには、以下の手順で操作します。
左マウス ボタンをクリックするか、TouchPad をタップするか、キーボードで Esc キーを押して通常のポインタ モードに戻ります。

##HelpTopicID=337
2 本指でのシングル タップ
2 本指でのシングル タップを有効にすると、TouchPad を 2 本の指でタップするとボタン同様に反応するように TouchPad を設定できます。2 本指でのシングル タップを指定する操作をリストから選択し、必要に応じて設定します。

##HelpTopicID=338
3 本指での縦ストローク
3 本指での縦ストロークは、マイ コンピュータとタスク スイッチャーへのショートカットとして使用できます。3 本指での上方向のストロークを有効にするには、[マイ コンピュータ] チェックボックスをクリックします。3 本指での下方向のストロークを有効にするには、[ウィンドウ間の切り替え] チェックボックスをクリックします。

3 本指で上方向にストロークするには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の下端に指を 3 本 (少し離して) 置きます。
2.	TouchPad の上端に向かってすべての指をスライドさせます。
3.	マイ コンピュータ ウィンドウが開きます。

3 本指で下方向にストロークするには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad の上端近くに指を 3 本 (少し離して) 置きます。
2.	TouchPad の下端に向かってすべての指をスライドさせます。
3.	TouchPad から指を放します。
4.	タスク スイッチャーが開始されます。
5.	3 本指での左または右への水平ストロークを使用して、アプリケーション間を切り替えます。
6.	指定するアプリケーションが強調表示されると、TouchPad からすべての指を放して切り替えます。

##HelpTopicID=339
エッジモーション機能は、ポインタを大きく動かすときに役立つ機能です。TouchPad の縁に指が到達した場合でも、指を放すまで同じ方向にポインタを移動し続けることができます。

エッジモーションを有効にするには、タップが有効になっていることを確認してから、指定するエッジモーション オプションを選択します。

スクロール機能もエッジモーションをサポートしています。スクロール中にエッジモーションを使用するには、指定するスクロール オプションを選択します。

##HelpTopicID=340
[ダブルタップで TouchPad を使用または使用不可にする] 機能を使用すると、TouchPad の隅をダブル タップして TouchPad を有効にしたり、無効にしたりできます。
TouchPad が有効な場合は、隅をダブル タップして無効にできます。TouchPad が無効な場合は、隅をダブル タップして有効にできます。

##HelpTopicID=341
このボックスを選択すると、ダブル タップをオンにしてこの機能を有効にします。このボックスを選択解除すると、ダブル タップをオフにしてこの機能を無効にします。

##HelpTopicID=342
垂直および水平のスクロールを使用するには、このチェック ボックスを選択します。
TouchPad 上で指を上下にスライドさせ、選択したアイテムまたはウィンドウを垂直に移動します。
TouchPad 上で指を左右にスライドさせ、選択したアイテムまたはウィンドウを水平に移動します。

##HelpTopicID=343
垂直および水平のスクロールを使用するには、このチェック ボックスを選択します。
TouchPad 上で 2 本の指を上下にスライドさせ、選択したアイテムまたはウィンドウを垂直に移動します。
TouchPad 上で 2 本の指を左右にスライドさせ、選択したアイテムまたはウィンドウを水平に移動します。

##HelpTopicID=344
[2 本指でのダブル タップ] が有効にされていると、TouchPad™ を 2 本の指で同時に 2 回タップして選択されているアプリケーションを開始できます。(指の間は少し離します。)このジェスチャーで開始するアプリケーションを選択するには [設定] をクリックします。

2 本指でのダブル タップを使用するには、以下の手順に従います。

1.	[タップ] ページで [タップ機能を使用する] が選択されていることを確認します。
2.	上の [2 本指でのダブル タップを使用する] チェック ボックスを選択します。

##HelpTopicID=345
TouchPad™ をオフにする
TouchPad™ を使用しない場合は、オフにすることができます。TouchPad™ の左上をダブル タップします。タスクバーの TouchPad™ アイコンが変わり、TouchPad™ が使用できないことを示します。
TouchPad™ を再び有効にするには、もう 一度左上をダブル タップします。タスクバーのアイコンが有効な状態に戻ります。

##HelpTopicID=346
[TouchPad™をオフにする] オプションを選択すると、左上をダブル タップして使用状態に戻すまで TouchPad™をオフにします。

##HelpTopicID=347
[TouchPad™ を 1 セッション オフにする] オプションを選択すると、現在のセッション中 TouchPad™ を無効にします。次回ログオンする際に、TouchPad™ は自動的に元に戻ります。

##HelpTopicID=348
感度
[感度] 設定では、Scroll Sensor がタッチに応答する方法をカスタマイズできます。

##HelpTopicID=349
スクロール機能もエッジモーションをサポートしています。スクロールしながらエッジモーションを使用するには、[スクロール] から [1 本指でのスクロール] または [2 本指でのスクロール] の下の [スクロール時にエッジモーションを使用する] を選択します。

##HelpTopicID=350
このフィルタを使用すると、1 本指でのスクロール範囲を意図的に使用していることを推測するのに役立ちます。間違ってスクロールが始まっていることに気がついたら、このフィルタを有効にします。

##HelpTopicID=351
このフィルタを使用すると、つまみズーム、2 本指でのスクロール、回転、アプリケーション ジェスチャーを意図的に使用していることを推測するのに役立ちます。

ジェスチャーが使用できるパッドのエリアは、上の図の網目部分です。黒のサイズ変更ハンドルをドラッグすると、このエリアのサイズを変更できます。

最初に網目エリア外に触れた場合、ジェスチャーは無視されます。間違ってつまみズーム、2 本指でのスクロール、回転が始まる場合には、このフィルタを有効にします。

##HelpTopicID=352
複数の指によるジェスチャー
複数の指によるジェスチャーでは、頻繁に使用されるアプリケーションまたは機能へのショートカットが使用できます。このジェスチャーへのコンピュータの反応は、アプリケーションによって異なります。それぞれの反応を調べるには、各ジェスチャーのヘルプをクリックしてください。
##HelpTopicID=353
2 本指でのスクロール
2 本指でのスクロール機能では、 TouchPad™ 面の任意の場所から垂直または水平にスクロールできます。TouchPad™ 上に指を 2 本置き、指定する方向に指をスライドさせます。スクロールするためにスクロール範囲に指を置いておく必要はありません。

2 本指でのスクロールの使用方法を学習するためのビデオをご覧ください。2 本の指の間は少し離してください。スクロールを停止するには TouchPad™ から両方の指を離します。

##HelpTopicID=354
垂直スクロールを使用する
垂直スクロールを使用するには、このチェックボックスを選択します。TouchPad™ 上で 2 本の指を上下にスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムを垂直にスクロールします。

##HelpTopicID=355
水平スクロールを使用する
水平スクロール バーのあるウィンドウを水平に仮想スクロールするには、このチェック ボックスを選択します。TouchPad™ の下部で指を左右にスライドさせると、選択したウィンドウまたはアイテムを水平にスクロールします。

##HelpTopicID=356
スクロール時にエッジモーションを使用する
TouchPad™ の縁に指が達してもスクロールを続ける場合は、このチェックボックスを選択します。スクロールを停止するには、TouchPad™ から指を離します。

##HelpTopicID=357
惰性を使用
惰性を使用すると、長い文書のスクロールが楽になります。TouchPad™面から指を離した後にもスクロールが続くようにするには、このチェックボックスを選択します。惰性を使用するには、指をスムーズな動きで一度動かし、離します。惰性の動作を停止するには、TouchPad™面に指を戻します。

##HelpTopicID=358
練習
[練習] ボタンをクリックすると、簡単な迷路でスクロールの使用方法を練習できます。

始める前に、迷路の開始点と終了点を探してください。迷路は表示されるウィンドウより大きいので、一度に全体を見ることはできません。スクロールしてウィンドウ内で迷路を動かします。Ctrl キーを押しながらスクロールすると、迷路のサイズを変更します。

迷路の左上にある黄色の点が入り口です。迷路の右側にある青色の点は、迷路の出口です。

スクロールの練習を行うには、以下の手順で操作します。

1.	黄色の点内の赤色の正方形をクリックします。
2.	矢印キーを使用するか、TouchPad™ をタップして、迷路内を移動します。
3.	希望するスクロール方法を使用して、迷路を動かします。
4.	右側の青い点に到達したら、スクロールの練習ウィンドウを閉じます。

##HelpTopicID=359
つまみズーム
つまみズーム ジェスチャーを使用すると、多数のアプリケーションでズーム機能が行えます。つまみズーム ジェスチャーでは、Ctrl キーを押しながらマウス ホイールを使用するズーム機能をサポートする標準の Windows アプリケーションで、スクロール ホイールと同じ操作ができます。

ズームにつまみジェスチャーを使用するには、[つまみズーム] チェックボックスを選択します。ジェスチャーの操作方法を学習するためのビデオをご覧ください。指先を使用すると上手にできます。

##HelpTopicID=360
ズーム速度
ズーム速度スライダは、つまみズーム ジェスチャーに応じてウィンドウがズームされる速度を調整します。

ゆっくりズームするには、スライダを [遅く]の方へ移動させます。
早くズームするには、スライダを [速く]の方へ移動させます。

##HelpTopicID=361
ピボット回転を使用する
このボックスを選択すると、、写真などのオブジェクトを 90 度ずつ回転できます。

ジェスチャーの操作方法を学習するためのビデオをご覧ください。2 本の指の間がジェスチャーの操作中に一定になるようにします。

##HelpTopicID=362
右角ピボット
TouchPad™ の右下でピボット回転機能を使用するには、 [右角ピボット] チェックボックスを選択します。左手でピボット回転ジェスチャーを操作する際に便利です。

##HelpTopicID=363
ChiralRotate™使用する
ChiralRotate™ジェスチャーを使用してオブジェクトを 90 度ずつ回転するには、このボックスを選択します。ChiralRotate™操作は、サポートされているアプリケーションのみで動作します。

ChiralRotate™操作を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad™ の左のターゲット ゾーン（下部）に指を 1 本置きます。
2.	指を上下にスライドさせて、円を描き始めます。オブジェクトを時計回りに回転させるには、時計回りに指で円を描きます。オブジェクトを反時計回りに回転させるには、反時計回りに指で円を描きます。
3.	TouchPad™ 面から指を離してポインティング モードに戻ります。

##HelpTopicID=364
3 本指で押す
このボックスを選択すると、3 本指で押すジェスチャーで指定されたアプリケーションを起動できます。起動するアプリケーションをカスタマイズするには、設定ボタンをクリックしてください。

3 本指で押すジェスチャーの操作方法を学習するためのビデオをご覧ください。ジェスチャーの操作中には指の間を少し開けてください。

##HelpTopicID=365
タッチ感度
[タッチ感度] スライダを使うと、特定の速度でポインタを動かすのに必要な指の触圧を制御できます。ポインタの誤動作が起こる場合は、スライダを [重く] の方向に動かしてみてください。押しても認識されない場合は、スライダを [軽く] の方向に動かします。

##HelpTopicID=366
スクロール
スクロール機能を使用すると、作業位置からポインタを動かすことなく、ウィンドウのスクロール バーを操作できます。スクロール機能は、文書、スプレッドシート、大きなデジタル イメージなど、ほとんどのスクロール可能なウィンドウで使用できます。

##HelpTopicID=367
スクロール方向の逆行を使用する
この機能では、標準のスクロール動作を変更できます。標準のスクロールでは、スクロール バーを指の動く方向に動かします。スクロール方向を逆行すると、文書またはオブジェクトを指の動く方向に動かします。

##HelpTopicID=368
ChiralScrolling™を使用する
この機能を使用すると、スムーズに続けて円を描くことで連続してスクロールすることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。この機能を使用するには、[ChiralScrolling を使用する] チェックボックスを選択します。

ChiralScrolling を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	ターゲット ゾーンに指を 1 本置きます。上または下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad™ の右側です。右または左にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad™ の下部です。
2.	スクロールする方向に指を動かし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん ChiralScrolling が始まると、円を描く際に TouchPad™ 面のどこに指があってもかまいません。注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。
3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad™ 面から指を離します。

##HelpTopicID=369
スクロール時にエッジモーションを使用する
TouchPad™ の縁に指が達してもスクロールを続ける場合は、このチェックボックスを選択します。

##HelpTopicID=370
スクロール範囲
スクロール範囲の図は TouchPad™ の表面を示します。図の斜線部分は、TouchPad™ 面のスクロール範囲を示します。

TouchPad™ に指を置くと、TouchPad™ の図の端に矢印が表示され、指の位置を示します。指が TouchPad™ のアクティブなスクロール範囲にある場合、図で対応するスクロール エリアが塗りつぶされます。

斜線部分の端にある小さな黒い正方形をドラッグして、スクロール範囲を大きくしたり、小さくしたりできます。スクロールが開始しにくい場合は、斜線部分の端を内側に移動してスクロール範囲を大きくしてください。必要のないときにスクロールが起こってしまう場合には、スクロール範囲を小さくしてください。

スクロール範囲が灰色で表示され、調整できない場合は、垂直および水平のスクロールが有効であることを確認してください。

##HelpTopicID=371
回転
回転機能を使用すると、写真やその他のオブジェクトを回転させるのに便利です。

##HelpTopicID=372
PalmCheck™™
PalmCheck™ 機能は、誤って TouchPad™ に触れた場合に操作が行われないようにします。PalmCheck™ を有効にすると、手の平が TouchPad™ 上に置かれた場合や、入力中に TouchPad™ に触れた場合を TouchPad™ で認識して、触れたことを無視することができます。この機能では、不要なポインターの動きやクリックを防止することができます。

##HelpTopicID=373
PalmCheck™ の感度
PalmCheck™ の感度は、入力やポイントのくせに合わせて調整できます。

TouchPad™ で不要なポインターの動きやクリックが起こる場合、スライダを [最大]の方向に動かして PalmCheck™ 設定を大きくします。

TouchPad™ が意図する動きやタップ操作に反応しない場合、スライダを [最小]の方向に動かして PalmCheck™ 設定を小さくします。スライダが赤のゾーンにあると、動きやタップ操作に反応しない可能性が大きくなります。

##HelpTopicID=374
Momentum™(モーメンタム)
Momentum (モーメンタム) 機能を使用すると、マウスの動きをスムーズで、早い、トラックボール同様にすることができます。TouchPad™面を指で 1 回素早く弾くと、カーソルをコンピュータ画面の端から端まで移動することができます。Momentum (モーメンタム) を使用するとトラックボールを使用する場合のようにスムーズで自然な動作が得られるので、カーソルを長距離にわたって移動することによる繰り返し動作や疲れを軽減できます。Momentum (モーメンタム) はリアル タイム ストラテジー（RTS）ゲーム、ファースト パーソン シューティング（FPS）ゲーム、ロール プレイング ゲーム（RPG）に最適です。

##HelpTopicID=375
滑走距離
滑走距離スライダでは、TouchPad™上を指で弾く操作に応じてカーソルが移動する距離を調整できます。 カーソルを止めるには、1 回タップするか、TouchPad™上に指を置きます。

滑走距離を長くするには、スライダを [長く]の方向に動かし、短くするにはスライダを [短く]の方向に動かします。

画面端ではね返える
カーソルをコンピュータ画面の範囲内に留めるには、このチェックボックスを選択します。画面端ではね返える機能を使用すると、メニュー項目と、画面の端近くのコントロールへのアクセスが楽になります。

##HelpTopicID=376
エッジモーション
エッジモーション機能は、ポインタを大きく動かすときに役立つ機能です。TouchPad™の縁に指が達しても、指を放すまで同じ方向にポインタを移動し続けることができます。

スクロール機能もエッジモーションをサポートしています。スクロール中にエッジモーションを使用するには、[スクロール] で [スクロール時にエッジモーションを使用する] チェックボックスを選択します。

##HelpTopicID=377
エッジモーション範囲
設定ウィンドウのエッジモーション範囲の図は TouchPad™面を示します。図の斜線部分は、TouchPad™面のエッジモーション範囲を示します。

TouchPad™に指を置くと、エッジモーション範囲の図の端に矢印が表示され、指の位置を示します。指が TouchPad™のアクティブなエッジモーション範囲にある場合、図で対応するエッジモーション エリアが塗りつぶされます。

斜線部分の端にある小さな黒い正方形のいずれかをドラッグすると、エッジモーション範囲を大きくしたり、小さくしたりできます。エッジモーションが開始しにくい場合は、斜線部分の端を内側に移動してエッジモーション範囲を大きくしてください。エッジモーションが意図しないときにも始まってしまう場合には、エッジモーション範囲を小さくします。

##HelpTopicID=378
触圧で速度を制御
このオプションを選択すると、TouchPad™への指の触圧によってエッジモーションの速度が調整できます。強く押すとスクロール速度が速くなります。

一定の速度を適用
このオプションを選択する場合、エッジモーション範囲に指を置くと、ポイントが常に一定の指定された速度で動きます。

##HelpTopicID=379
ユーザー補助
ユーザー補助機能を使用すると、ポインタをウィンドウ内に留めたり、移動の速度を遅くしたり、ポインタの移動方向を制限するなど、ポインティング操作へのポインタの反応を指定することができます。

##HelpTopicID=380
エリア制限機能を有効にする
このオプションを使用すると、ポインタをアクティブ ウィンドウに留めておくことができます。最初にポインタをウィンドウの外へ移動しようとすると、端で停止します。再度移動を試みると、ポインタはウィンドウ外に出ることができます。

ウィンドウの端でポインタを止めると、ウィンドウの端周辺にあるコントロールへのアクセスに便利です。たとえば、ウィンドウを閉じる場合やサイズ変更する場合、ポインタを素早く閉じるボックスまたはウィンドウの端の方向に動かせば、ポインタは終端の正確な位置で停止します。

##HelpTopicID=381
スロー モーションを使用する
このオプションを使用すると、ポインタの速度が遅くなるため、より細かいポイント動作を行えるようにポインティングの精度を上げることができます。

##HelpTopicID=382
制約モーションを使用する
この機能は、画面でポインタを水平方向または垂直方向のみの動きに限定します。この機能は、画像処理プログラムを使用している場合に便利な機能です。

##HelpTopicID=383
タップ
このチェックボックスを選択すると、タップによってマウスの左ボタンの操作ができます。このチェックボックスを選択解除すると、クリックする唯一の方法は TouchPad™ のボタンのみになります。

タップとは、TouchPad™ 面を指で素早く触り、すぐに離すことです。軽く素早いタップが最も効果的です。強いタップまたは遅いタップは、効率が悪くなります。1 回のタップはシングル クリック、2 回の連続したタップはダブルクリック動作を行います。

##HelpTopicID=384
ドラッグ ロック
この機能を選択すると、指を数回ストロークして画面の端から端までオブジェクトをドラッグすることができます。ドラッグ ロック機能を選択している場合は、TouchPad™ から指を離した後でもドラッグ動作が続行されます。TouchPad™ をもう一度タップすると、オブジェクトがドロップされ、ドラッグ動作が終了します。

##HelpTopicID=385
タップ ゾーンを使用する
このチェック ボックスを選択すると、TouchPad™ の四隅を特定の操作またはショートカットに指定できます。タップ ゾーンのいずれかをタップすると、指定された操作が実行され、ほとんど場合時間を節約し、クリック操作を省きます。

##HelpTopicID=386
設定
リスト ボックスから操作を選択し、タップ ゾーンに指定します。多くの操作には、詳細な設定は必要ありません。ただし、詳細情報が必要な場合は [設定] ボタンが使用可能になります。[設定] ボタンをクリックすると、いつでも操作の設定を表示または変更できます。
さまざまな操作がタップ ゾーンに指定できます。サードパーティの TouchPad™ プラグイン ソフトウェアをインストールすると、さらに多くの操作が利用できる場合があります。リスト ボックスのオプションが灰色になり選択できない場合は、[タップ ゾーンを使用する] チェックボックスが選択されていることを確認してください。

##HelpTopicID=387
ボタン
デフォルトでは、ボタンはこのポインティング デバイスのマウスボタンとして動作します。このボックスが選択されていない場合、ボタンは無効になり、押しても操作はされません。この場合、ポインティング デバイスをクリックする唯一の方法はタップになります。

また、ボタンを押すと実行される操作に別の操作を指定することもできます。たとえば、右ボタンに「デフォルト ブラウザで Web ページを開く」操作を定義することができます。ポインティング デバイスの右ボタンをクリックするたびに Web ブラウザが自動的に開き、指定されたページが表示されます。

##HelpTopicID=388
ボタン操作
ドロップダウン メニューから操作を選択し、ボタンに指定します。ボタンを押すと、選択された操作が毎回行われます。

##HelpTopicID=389
[プロパティ] ウィンドウを使用する
この [プロパティ] ウィンドウでは、ポインティング デバイス設定をカスタマイズできます。カスタマイズ可能な機能にアクセスするには、メニュー ツリーを使用します。機能の横にある矢印をクリックするか、機能をダブルクリックすると、オプションが表示されます。

機能の有効化と無効化
ボックスを選択すると機能が使用でき、ボックスを選択解除すると無効になります。

設定
ポインタを上に置くと強調表示になる設定アイコンが選択した機能に表示される場合、その機能の名前をクリックまたはダブルクリックして機能を設定できます。 設定アイコンをクリックできない場合は、機能のチェックボックスとその親のチェックボックスが選択されていることを確認してください。

ヘルプ
クエスチョン マークのアイコンと [ヘルプ] ボタンをクリックすると、ヘルプ情報を表示できます。

[閉じる] ボタン
設定ウィンドウの [閉じる] ボタンを使用してウィンドウを閉じます。[プロパティ] ウィンドウで [適用] または [OK] をクリックすると、変更は永久に適用されます。

[デフォルト] ボタン
[プロパティ] ウィンドウの[デフォルト] ボタンはすべての TouchPad™ 設定を工場出荷時の値に戻します。

設定ウィンドウの[デフォルト] ボタンは現在のウィンドウのすべての設定を工場出荷時の値に戻します。[プロパティ] ウィンドウで [適用] または [OK] をクリックすると、変更は永久に適用されます。

[OK] ボタン
[OK] ボタンを使用すると、変更を保存して [プロパティ] ウィンドウを閉じます。

[キャンセル]ボタン
[キャンセル] ボタンを使用すると、変更を保存しないで [プロパティ] ウィンドウを閉じます。

[適用] ボタン
[適用] ボタンを使用すると、変更が保存されますが、さらに変更できるように [プロパティ] ウィンドウを開いたままにします。

##HelpTopicID=390
スクロール速度
[スクロール速度] スライダを使用すると、スクロールする速度を制御できます。スライダを右に動かすとスクロール速度が速くなります。

##HelpTopicID=391
ポインティング
[ポインティング] 設定ページでは、ポイントと選択の操作へのカーソルの反応方法を指定できます。

##HelpTopicID=392
タッチ感度
[タッチ感度] スライダを使用すると、TouchPad™ が反応するのに、指でどのくらい押す必要があるかを調整できます。

ポインタが間違って移動したり、クリックされる場合や、湿度の高い場所で作業する場合には、スライダを [重く] の方向に動かして感度を下げます。

強く押さないと TouchPad™ が反応しない場合や、TouchPad™ がタップに反応しないことがある場合には、スライダを [軽く] の方向に移動して感度を上げます。

##HelpTopicID=393
タップ ゾーン
タップ ゾーンの図は TouchPad™ の表面を示します。図の斜線部分は、TouchPad™ 面のアクティブなタップ ゾーン範囲を示します。TouchPad™ に指を置くと、TouchPad™ の図の端に矢印が表示され、指の位置を示します。指が TouchPad™ のアクティブなタップ ゾーン範囲にある場合、図の対応するタップ ゾーン エリアが塗りつぶされます。

斜線部分の角にある小さな黒い正方形のいずれかをドラッグすると、タップ ゾーン範囲を大きくしたり、小さくしたりできます。タップ ゾーン操作が開始しにくい場合は、タップ ゾーン範囲を大きくします。タップ ゾーン操作が間違って開始されることがある場合には、タップ ゾーン範囲を小さくします。

タップ ゾーンが灰色になり調整できない場合は、[タップ ゾーンを使用する] チェックボックスが選択されていることを確認してください。

##HelpTopicID=394
プレス・セレクト
プレス・セレクト機能を使用すると、タップ操作と押す操作を使用してマウスクリックを実行することができます。

ポインティング スティックの先端でタップするか、押すと、左マウスボタンをクリックするのと同じ操作が実行できます。タップしたり、押す方法は、マウス ボタンを使用するより早く、便利です。

タップとは、ポインティング スティックの上部を素早くたたき、指を離す動作です。軽く素早いタップが最も効果的です。強いタップまたは遅いタップは、効率が悪くなります。1 回のタップはシングル クリック、2 回の連続したタップはダブルクリック動作を行います。

押すとは、ポインティング スティックの上部を素早く指で押し下げる動作です。軽く慎重に押す動作が最も効果的です。マウス ボタンをクリックしてそのまま維持する動作をシミュレートするには、まっすぐに押し下げるようにします。まっすぐに押し下げてから上下左右方向に押すと、クリックしてその方向にドラッグする動作が実行できます。マウス ボタンを離す動作を実行するには、押している指を離します。

クリックには物理的なボタンを使用することもできます。このチェック ボックスを選択解除すると、クリックする唯一の方法は物理的なボタンになります。

##HelpTopicID=395
プレス・セレクトのみ
このオプションを選択すると、ポインティング スティックの先端を押すとオブジェクトは選択されますが、開いたり、移動したりすることはできません。

プレス・セレクトでドラッグ
このオプションを選択すると、ポインティング スティックの先端を押すとオブジェクトが選択され、ポインティング スティックで移動できるように選択された状態を保ちます。左マウス ボタンを押したままにするのと同じ操作ができます。

##HelpTopicID=396
プレス・セレクトで左クリック
このオプションを選択すると、ポインティング スティックを押したときに、左マウス ボタンのクリック動作と同じ操作が実行されます。

プレス・セレクトで右クリック
このオプションを選択すると、ポインティング スティックを押したときに、右マウス ボタンのクリック動作と同じ操作が実行されます。

##HelpTopicID=397
ペース
ペース スライダは、プレス・セレクト操作とみなされるのに必要な、ポインティング スティックを押す速度を調整します。押すと簡単に認識されるまでペース スライダを調整します。押しても認識されない場合は、[速く]の方向に動かします。何度も押される場合は、[遅く]の方向に動かします。

##HelpTopicID=398
タッチ感度
感度設定は、特定の速度でポインタを動かすのに必要なポインティング スティックへの触圧を制御できます。

##HelpTopicID=399
3 本指で弾く
3 本指で弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションのナビゲーションに便利です。3 本指で弾くジェスチャーは、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。また、3 本指で弾くジェスチャーは、フォトビューアからのスライドショー モードの開始と終了にも使用できます。移動とスライドショーに 3 本指で弾くジェスチャーを使用するには、このボックスを選択します。

3 本指で弾くジェスチャーの操作方法を学習するためのビデオをご覧ください。このジェスチャーの操作中には指の間を少し離してください。

##HelpTopicID=400
3 本指で水平に弾く
指を左右にスライドさせると、フォトビューアまたはインターネット ブラウザのウィンドウでページを前または次に移動します。

##HelpTopicID=401
 3 本指で垂直に弾く
スライドショー モードを開始するには、指を上にスライドさせます。スライドショー モードを終了するには、指を下にスライドさせます。

##HelpTopicID=402
スライダを使用してエッジモーションの速度を調整します。速くするにはスライダを [速く] の方向に動かし、遅くするにはスライダを [遅く] の方向に動かします。

##HelpTopicID=403
スロー モーションが使用できる場合、スロー モーションを開始するためのキーをリスト ボックスから選択できます。スロー モーションを使用するには、ポインタが動いている間に、指定されているキーを押したままにします。

##HelpTopicID=404
制約モーションが使用できる場合、制約モーションを開始するためのキーをリスト ボックスから選択できます。制約モーションを使用するには、ポインタが動いている間に、指定されているキーを押したままにします。TouchPad™ から指を離すまで、ポインタが最初に動いていた方向に移動方向が限定されます。

##HelpTopicID=405
カバー ジェスチャー
このジェスチャーを使用すると、デスクトップ上で開いているウィンドウをすべて最小化します。この操作を繰り返すと、ウィンドウが元に戻ります。

カバー ジェスチャーを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	TouchPad™ 上に指を 4 本平らに置いて TouchPad™ の大部分を覆います。
2.	ウィンドウが最小化されるか、元に戻るまで指を動かさないで置いておきます。
3.	TouchPad™ から指を放します。

##HelpTopicID=406
 スマート チェック設定は不必要な TouchPad™動作の削減に役立ちます。詳細については、各機能をクリックしてください。

##HelpTopicID=407
ClickPad の任意の場所を押して、左、右、中央のクリック操作を行うことができます。

デフォルトでは、1 本の指で押さえると左クリック操作を行います。2 本の指で押すと、右クリック操作を行います。3 本の指で押すと、中央クリック操作を行います。［2 本指でのクリック］ および ［3 本指でのクリック］ を選択して、指定通りに設定します。

##HelpTopicID=408
 1 本指でのクリックを行うには、ClickPad 面がへこんだ感じがするまで 1 本の指で押します。1 本指でのクリックは左マウス ボタンのクリックに相当します。

##HelpTopicID=409
デフォルトでは、CickPad の右下隅を 1 本の指でクリックすると右マウス ボタンをクリックするのと同じ操作ができます。

1 本指で隅をクリックして行う操作は設定可能です。異なる操作を指定するには、リストから操作を選択します。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

左利き設定の場合、ClickPad の左下をクリックします。

##HelpTopicID=410
惰性で動く距離を調整するにはスライダを使用します。さらに遠くまでスクロールするには、スライダを ［最大］ の方へ動かします。より短い距離にスクロールするには、スライダを ［最小］ の方へ動かします。スライダが動かない場合は、［惰性を使用］が選択されていることを確認します。

##HelpTopicID=411
1 本指でのスクロール
垂直にスクロールできます。

スクロールするウィンドウまたはアイテムをクリックして、TouchPad の右端で指を上または下にスライドさせると垂直にスクロールします。

スクロールが反応しない場合、該当するチェック ボックスが選択されていて、クリックしたウィンドウまたはアイテムがスクロール可能であることを確認します。それでも問題がある場合は、[スクロール範囲] の設定を確認してください。

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 

ChiralScrolling機能を使用すると、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。

この機能を使用するには、[ChiralScrolling を使用する] チェック ボックスを選択します。

ChiralScrolling を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	「ターゲット」ゾーンに指を 1 本置きます。上または下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の右側です。
2.	スクロールする方向に指を動かし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん ChiralScrolling が始まると、円を描く際に TouchPad 面のどこに指があってもかまいません。

注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。

3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=413
上の図は TouchPad の面を表します。図の斜線部分は、TouchPad 面のスクロール領域を示します。

TouchPad に指を置くと、TouchPad の図の端に矢印が表示され、指の位置を示します。指が TouchPad のアクティブなスクロール領域にある場合、図の対応するスクロール領域の領域が塗りつぶされます。斜線部分の端にある小さな黒い正方形のいずれかをドラッグすると、スクロール領域を大きくしたり、小さくしたりできます。

スクロールを行いにくい場合は、斜線部分の端を内側に動かしてスクロール領域を大きくしてみてください。必要のないときにスクロールが起こってしまう場合には、スクロール領域を小さくしてみてください。

スクロール領域が灰色になり調整できない場合は、スクロール機能が使用可能になっていることを確認してください。

スクロールを使用するには、以下の手順で操作します。

1.	左のメニュー ツリーで [スクロール] を選択します。
2.	希望するスクロール方法を選択し、垂直のスクロールを使用します。

##HelpTopicID=414
ボタン
デフォルトでは、ボタンはこのポインティング デバイスのマウスボタンとして動作します。

また、ボタンを押すと実行される操作に別の操作を指定することもできます。たとえば、右ボタンに「デフォルト ブラウザで Web ページを開く」操作を定義することができます。ポインティング デバイスの右ボタンをクリックするたびに Web ブラウザが自動的に開き、指定されたページが表示されます。

##HelpTopicID=415
詳細フィルタ
意図しないポインタの移動とタップ操作を最小にするため、詳細フィルタで誤った接触を判別するには、ポイントとタップを開始ゾーンから開始する必要があります。開始ゾーンは、TouchPad™の中央の四角形のエリアです。メニュー ツリーの [開始ゾーン サイズ] トピックをクリックすることにより、開始ゾーン エリアを調整できます。フィルタを有効化するタイミングを調整するには、メニュー ツリーの [フィルタ有効化時間] トピックを選択します。

ゾーンへのポイントを制限する
このオプションが選択されている場合、ポインタを動作させるには、最初に開始ゾーンに指を置く必要があります。開始ゾーンに指が置かれるまでは、TouchPad™に触れても無視されます。ポインタの動作が開始されると、指定された時間の間 TouchPad™が無効になるまで、TouchPad™は通常どおり機能します。フィルタを有効化するタイミングを調整するには、メニュー ツリーの [フィルタ有効化時間] トピックを選択します。

ゾーンへのタップを制限する
このオプションが選択されている場合、開始ゾーンからタップを開始する必要があります。開始ゾーンの外でタップを開始しても無視されます。このフィルタは、指定された時間の間 TouchPad™が無効の場合にのみ有効です。フィルタを有効化するタイミングを調整するには、メニュー ツリーの [フィルタ有効化時間] トピックを選択します。

##HelpTopicID=416
[フィルタ有効化時間] スライダを使用して、詳細フィルタを有効化するタイミングを調整できます。詳細フィルタを有効化するために必要なアイドル時間を長くするには、スライダを 5 秒の方向に移動します。詳細フィルタを有効化するために必要なアイドル時間を短くするには、スライダを 0 秒の方向に移動します。

##HelpTopicID=417
PalmCheck エンハンスト の設定により、不要なタッチパッドの動作を削減できます。詳細は各設定を参照してください。

##HelpTopicID=418
PalmCheck™は、誤って TouchPad™に触れた場合に操作が行われないようにする機能です。PalmCheck では、手のひらが TouchPad™上に置かれたり、入力中に TouchPad™に触れたことを TouchPad™で認識することができます。この機能により、不要なポインターの動作やクリックを防止することができます。

TouchPad™で意図しないポインターの動作やクリックが起こる場合、スライダを右の [最大] の方向に動かして PalmCheck™の設定値を大きくします。TouchPad が意図した動作やタップ操作に反応しない場合、スライダを左の [オフ] の方向に動かして PalmCheck™の設定値を小さくします。スライダが [最大]に近い場合、動作やタップ操作に反応しない可能性が高まります。

##HelpTopicID=419
デフォルトでは、ClickPad の右下隅を 1 本の指でクリックする操作は、マウスの右ボタンをクリックする操作と同じです。

1 本指で隅をクリックして行う操作は設定可能です。異なる操作を指定するには、リストから操作を選択します。

操作には、詳細な設定が必要なものがあります。詳細な設定が必要な場合は、[設定] ボタンが有効になるか、ダイアログ ボックスが表示されます。

[設定] ボタンをクリックすると、いつでも設定を表示または変更できます。

左利き設定の場合、ClickPad の左下をクリックします。

##HelpTopicID=420
SmartSense は、Synaptics の高度な Image Sensor で接触による誤動作を軽減するための技術です。設定により TouchPad™ の誤動作を削減することができます。詳細は各設定を参照してください。

##HelpTopicID=421
SmartSense 機能は、誤って TouchPad™ に触れた場合に操作が行われないようにします。SmartSense では、手のひらが TouchPad™ 上に置かれたり、入力中に TouchPad に触れたことを TouchPad で認識することができます。この機能により、不要なポインターの動作やクリックを防止することができます。

TouchPad™ で意図しないポインターの動作やクリックが起こる場合、スライダを右の [最大]の方向に動かして SmartSense の設定値を大きくします。TouchPad™ が意図した動作やタップ操作に反応しない場合、スライダを左の [オフ] の方向に動かして SmartSense の設定値を小さくします。スライダが [最大]に近い場合、動作やタップ操作に反応しない可能性が高まります。

##HelpTopicID=422
Inertia　を使用する
TouchPad™ との通信が切断された後にスクロールを続けるには、このオプションを選択します。これを選択すると、惰性 または弾みスクロールを使用できます。

##HelpTopicID=423
弾みスクロールを使用する
このオプションを選択すると、弾く動作を使用してスクロールを開始し、TouchPad™ との通信が切断された後でもスクロールを続行できます。

##HelpTopicID=424
弾みスクロールで動く距離を調整するにはスライダを使用します。さらに遠くまでスクロールするには、スライダを [最大]の方へ動かします。より短い距離にスクロールするには、スライダを [最小]の方へ動かします。

##HelpTopicID=425
4 本指で垂直に弾く操作を有効にする
このオプションが有効の場合、4 本指で上または下に弾くと、デスクトップ上のウィンドウが最小化するか、または元に戻ります。

デスクトップのウィンドウを最小化または元に戻すには:

1.	TouchPad™の上端または下端付近に 4 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	反対側の端に向かって指を垂直にまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	逆方向に 4 本指で垂直に弾くと、デスクトップのウィンドウが元に戻ります。

##HelpTopicID=426
このオプションを選択すると、TouchPad 上で指をすばやく前後にスライドして、無効化されたデバイスを有効化できます。

##HelpTopicID=427
円形スクロール 

円形スクロール機能を使用すると、スムーズに円を続けて描くことで連続してスクロールさせることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。

この機能を使用するには、[円形スクロール を使用する] チェック ボックスを選択します。

円形スクロール を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	「ターゲット」ゾーンに指を 1 本置きます。上または下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の右側です。右または左にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad の下部です。
2.	スクロールする方向に指を動かし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん 円形スクロール が始まると、円を描く際に TouchPad 面のどこに指があってもかまいません。

注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。

3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad 面から指を離します。

##HelpTopicID=428
円形スクロール™を使用する
この機能を使用すると、スムーズに続けて円を描くことで連続してスクロールすることができます。スクロールの速度は指の動きで調整できます。この機能を使用するには、[円形スクロール を使用する] チェックボックスを選択します。

円形スクロール を使用するには、以下の手順で操作します。

1.	ターゲット ゾーンに指を 1 本置きます。上または下にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad™ の右側です。右または左にスクロールするためのターゲット ゾーンは TouchPad™ の下部です。
2.	スクロールする方向に指を動かし、時計回りまたは反時計回りに指で円を描き始めます。いったん 円形スクロール が始まると、円を描く際に TouchPad™ 面のどこに指があってもかまいません。注： スクロールの方向を変えるには、指の動きを逆にします。反対方向にスクロールが始まります。
3.	スクロールを停止して、ポインティング モードに戻るには、TouchPad™ 面から指を離します。

##HelpTopicID=429
2 本指でのスクロール
2 本指でのスクロール機能では、TouchPad 面の任意の場所から垂直または水平にスクロールできます。TouchPad 上に指を 2 本置き、指定する方向に指をスライドさせます。スクロールするためにスクロール範囲に指を置いておく必要はありません。

2 本の指の間は少し離してください。スクロールを停止するには TouchPad から両方の指を放します。

##HelpTopicID=430
つまみズーム
つまみズーム ジェスチャーを使用すると、多数のアプリケーションでズーム機能が行えます。つまみズーム ジェスチャーでは、Ctrl キーを押しながらマウス ホイールを使用するズーム機能をサポートする標準の Windows アプリケーションで、スクロール ホイールと同じ操作ができます。

ズームにつまみジェスチャーを使用するには、[つまみズーム] チェックボックスを選択します。指先を使用すると上手にできます。

##HelpTopicID=431
ピボット回転を使用する
このボックスを選択すると、写真などのオブジェクトを 90 度ずつ回転できます。

2 本の指の間がジェスチャーの操作中に一定になるようにします。

##HelpTopicID=432
3 本指で押す
このボックスを選択すると、3 本指で押すジェスチャーで指定されたアプリケーションを起動できます。起動するアプリケーションをカスタマイズするには、設定ボタンをクリックしてください。

ジェスチャーの操作中には指の間を少し開けてください。

##HelpTopicID=433
3 本指で弾く
3 本指で弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションのナビゲーションに便利です。3 本指で弾くジェスチャーは、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。また、3 本指で弾くジェスチャーは、フォトビューアからのスライドショー モードの開始と終了にも使用できます。移動とスライドショーに 3 本指で弾くジェスチャーを使用するには、このボックスを選択します。

このジェスチャーの操作中には指の間を少し離してください。

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
1 本の指でクリック & ドラッグを行って選択したアイテムを移動できます。

1 本指でのクリック & ドラッグ ジェスチャーを実行するには、以下の方法で行います。

1.	カーソルを使用して、移動するアイテムを強調表示します。
2.	ClickPad を 1 本の指で押します。
3.	ClickPad を押している間に、選択したアイテムを希望の位置までドラックします。
4.	アイテムを放すには、ClickPad から指を放します。

##HelpTopicID=437
2 本の指でクリック & ドラッグを行って、物理的な右ボタンでのクリック & ドラッグに相当する操作ができます。

2 本指でのクリック & ドラッグ ジェスチャーを実行するには、以下の方法で行います。

1.	カーソルを使用して、移動するアイテムを強調表示します。
2.	ClickPad を 2 本の指で押します。
3.	ClickPad を押している間に、選択したアイテムを希望の位置までドラックします。
4.	アイテムを放すには、ClickPad から指を放します。
##HelpTopicID=438
ClickPad の任意の場所を押して、左、右、中央のクリック操作を行うことができます。

デフォルトでは、1 本の指で押さえると左クリック操作を行います。2 本の指で押すと、右クリック操作を行います。3 本の指で押すと、中央クリック操作を行います。

##HelpTopicID=439
3 本指で弾く
垂直または水平方向に 3 本指で弾く操作は、アプリケーションの切り替え、およびデスクトップのウィンドウの最小化または元に戻すための便利なショートカットとして機能します。

##HelpTopicID=440
3 本指で垂直に弾く
このオプションが有効の場合、3 本指で下に弾くと、デスクトップ上のウィンドウが最小化するか、または元に戻ります。3 本指で上に弾くと、アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。

デスクトップのウィンドウを最小化するには:

1.	TouchPad™の上端付近に 3 本の指を置きます。
2.	下端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	デスクトップのウィンドウを元に戻すには、同じジェスチャーを繰り返します。

Aero 3D アプリケーション切り替えウィンドウを開くには:

1.	TouchPad™の下端付近に 3 本の指を置きます。
2.	上端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad™から指を放します。
4.	Aero 3D アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。
5.	アプリケーションのページを送るには、指を 1 本から 3 本水平にスライドさせます。
6.	目的のアプリケーションが強調表示されたら、TouchPad™をタップするとそのアプリケーションに切り替わります。

##HelpTopicID=441
ボタン
デフォルトでは、ボタンはこのポインティング デバイスのマウスボタンとして動作します。このボックスが選択されていない場合、ボタンは無効になり、押しても操作はされません。この場合、ポインティング デバイスをクリックする唯一の方法はタップになります。

##HelpTopicID=442
2 本指でのタップ
TouchPad 上の任意の場所を 2 本指で同時にタップすると、右マウス ボタンのクリック動作と同じ操作が実行されます。2 本指でタップする場合は、指の間を少し開けてください。

##HelpTopicID=443
TrackPoint とキーボード入力を優先する
TrackPoint とキーボード入力を優先すると、TrackPoint またはキーボードのどちらかを操作した場合、しばらくの間 TouchPad の操作が一時的に無視されます。

##HelpTopicID=444
ボタン
ボタン固有のパラメータを調整します。

##HelpTopicID=445
右ボタン ゾーン
TouchPad の表面の右ボタン ゾーンの大きさを調整します。

##HelpTopicID=446
3 本指で弾く
この機能を有効にするには、[3 本指で弾く行為を使用する] を選択します。
デスクトップのウィンドウを最小化するには:
1.	TouchPad の上端付近に 3 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	下端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad から指を放します。
4.	デスクトップのウィンドウを元に戻すには、同じジェスチャーを繰り返します。

アプリケーション切り替えウィンドウを開くには:
1.	TouchPad の下端付近に 3 本の指を置きます。指の間は少し離します。
2.	上端に向かって指をまっすぐスムーズにスライドさせます。
3.	TouchPad から指を放します。
4.	アプリケーション切り替えウィンドウが開きます。
5.	アプリケーションのページを送るには、指を 3 本水平にスライドさせます。目的のアプリケーションが強調表示されたら、アプリケーションまでカーソルを移動して、クリックして選択します。

3 本指で水平に弾く:
3 本指で水平に弾くと、ドキュメントのページを上下に送ったり、Windows エクスプローラーのパスを前後に移動できます。3 本指で右に弾くと、次のパスまたは上のページに移動し、左に弾くと前のパスまたは下のページに移動します。

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Smart Detector 機能を有効にして、カーソルを誤って動かす操作を防止できます。ポインティングを有効にするには、いずれかのボタンを押すか、指定した有効化範囲でポインティングを開始します。入力中はポインティングが自動的に停止し、有効化範囲でポインティングを開始すると再開されます。
デフォルトでは、有効化範囲は TouchPad の中央上部にあります。有効化範囲の位置を調整するには、円をクリックしてドラッグします。有効化範囲のサイズを調整するには、プリセット サイズのいずれかを選択するか、[カスタマイズ] を選択して、スライダを調整してサイズを指定します。

##HelpTopicID=448
[入力後のゾーンへの接触を制限する] を選択すると、入力後は、開始ゾーンへのポイント、タップ、またはジェスチャーが開始されるまでタッチパッドが無効になります。
開始ゾーンへの接触を開始した後は、次に入力するまでタッチパッドは通常どおり動作します。

##HelpTopicID=449
EdgeMotion の速度の調整
[一定速度] 　オプションが選択されている場合、このスライダによって EdgeMotion の速度を制御します。スライダの位置を [遅く] と [速く] の間で調整することにより、EdgeMotion の速度を選択できます。

このページのコントロールが灰色になり調整できない場合は、EdgeMotion 機能が使用可能になっていることを確認してください。EdgeMotion を有効にするには、以下の手順を実行します。

1.	左のメニュー ツリーで [EdgeMotion] を選択します。
2.	[EdgeMotion の実行] オプションのいずれかを選択します。
3.	メニュー ツリーから [EdgeMotion の速度] を選択して、このページに戻ります。

##HelpTopicID=451
3 本指で弾く
3 本指で弾くジェスチャーは、さまざまなアプリケーションのナビゲーションに便利です。3 本指で弾くジェスチャーは、インターネットの閲覧や、フォトビューア ウィンドウでの写真間のスクロールに使用できます。

3 本指で弾くジェスチャーの操作方法を学習するためのビデオをご覧ください。このジェスチャーの操作中には指の間を少し離してください。

##HelpTopicID=452
ドラッグ ロック
この機能を選択すると、指を数回ストロークして画面の端から端までオブジェクトをドラッグすることができます。ドラッグ ロック機能を選択している場合は、TouchPad から指を放した後もしばらくの間ドラッグ動作が続行されます。TouchPad をもう一度タップすると、オブジェクトがドロップされ、ドラッグ動作が終了します。

TouchPad にすぐにもう一度触れないと、ドラッグ ロック機能は自動的に解除されます。

##HelpTopicID=453
[プロパティ] ウィンドウを使用する
この [プロパティ] ウィンドウでは、ポインティング デバイス設定をカスタマイズできます。カスタマイズ可能な機能にアクセスするには、メニュー ツリーを使用します。機能の横にある矢印をクリックするか、機能をダブルクリックすると、オプションが表示されます。

機能の有効化と無効化
ボックスを選択すると機能が使用でき、ボックスを選択解除すると無効になります。

設定
ポインタを上に置くと強調表示になる設定アイコンが選択した機能に表示される場合、その機能の名前をクリックまたはダブルクリックして機能を設定できます。 設定アイコンをクリックできない場合は、機能のチェックボックスとその親のチェックボックスが選択されていることを確認してください。

ヘルプ
クエスチョン マークのアイコンと [ヘルプ] ボタンをクリックすると、ヘルプ情報を表示できます。

[閉じる] ボタン
設定ウィンドウの [閉じる] ボタンを使用してウィンドウを閉じます。[プロパティ] ウィンドウで [適用] または [OK] をクリックすると、変更は永久に適用されます。

[デフォルト] ボタン
[プロパティ] ウィンドウの [デフォルト] ボタンを押すと、3 本指で押す操作の値を除き、すべての TouchPad 設定が工場出荷時の値に戻ります。3 本指で押す操作の値は変更されません。

設定ウィンドウの[デフォルト] ボタンは現在のウィンドウのすべての設定を工場出荷時の値に戻します。[プロパティ] ウィンドウで [適用] または [OK] をクリックすると、変更は永久に適用されます。

[OK] ボタン
[OK] ボタンを使用すると、変更を保存して [プロパティ] ウィンドウを閉じます。

[キャンセル]ボタン
[キャンセル] ボタンを使用すると、変更を保存しないで [プロパティ] ウィンドウを閉じます。

[適用] ボタン
[適用] ボタンを使用すると、変更が保存されますが、さらに変更できるように [プロパティ] ウィンドウを開いたままにします。 

##HelpTopicID=454
エッジ スワイプを使用する
[エッジ スワイプを使用する] チェック ボックスをオンにすると、TouchPad の端から中央に向かって 1 本指を移動して、次の操作を実行できるようになります。

1.	左端から中央へスワイプすると、現在開いているアプリケーションから、前に開いていたアプリケーションに切り替わります。
2.	右端から中央へスワイプすると、Charms バーが開くか、開いている場合は閉じます。
3.	上端から中央へスワイプすると、アプリケーション バーが開くか、開いている場合は閉じます。

##HelpTopicID=455
 2 本指でのクリックを行うには、ClickPad 面がへこんだ感じがするまで 2 本の指で押します。デフォルトでは、2 本指でのクリックは右クリック操作と同じです。

##HelpTopicID=456
3 本指で弾く方向を反転する
このオプションを選択すると、3 本指で弾く方向が反転します。たとえば、3 本指で左に弾くと次のページに移動し、3 本指で右に弾くと前のページに移動します。

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger 殿long� the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe 殿cross� a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 兎dge pull.� Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0410
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0510200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1109200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0419201100, Revised topics 4, 111, 119, 224, 300, 318, 357, 366, 378, 379, 383, 388 and 415.
v0727201100: revised topic 418.
v0729201100, Revised topics 34, 128, 190, 206, 220, 321, 331, 366, 377, 378, 379, 382, 393, 398, 399 and 404.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Argomento della Guida non definito

##HelpTopicID=0
Questa finestra Proprietà consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo di puntamento. Usare la struttura dei menu riportata a sinistra per accedere alle funzioni personalizzabili.

Utilizzo della finestra Proprietà
Fare clic su una funzione nella struttura dei menu per visualizzare una pagina di impostazioni per la funzione in questione. Alcune funzioni hanno diverse pagine di impostazioni. Fare clic sul segno + accanto ad una funzione per visualizzare tutte le pagine ad essa corrispondenti. Le impostazioni appaiono nella finestra situata a destra della struttura dei menu. Le informazioni su queste opzioni e le istruzioni su come modificarle appaiono in questa casella informativa. È possibile usare la barra di scorrimento per visualizzare il contenuto di questa casella.

Pulsante Predef.
Il pulsante Predef. riporta tutte le impostazioni della pagina corrente ai valori di fabbrica.

Pulsante OK
Il pulsante OK salva le modifiche apportate e chiude la finestra Proprietà.

Pulsante Annulla
Il pulsante Annulla chiude la finestra Proprietà senza salvare le modifiche apportate e ripristina tutte le impostazioni precedenti.

Pulsante Applica
Il pulsante Applica salva le modifiche apportate, mantenendo comunque aperta la finestra Proprietà in modo da poterne apportare altre.

##HelpTopicID=1
La casella di controllo Abilita le azioni dei pulsanti abilita i pulsanti di tipo mouse per questo dispositivo di puntamento. Per configurare l'azione eseguita alla pressione di un pulsante, selezionare il nome del pulsante stesso dalla struttura dei menu. È possibile ad esempio definire il pulsante destro in modo che porti ad una pagina Web nel browser predefinito. In questo caso, ogni volta che si fa clic con il pulsante destro sul dispositivo di puntamento, il browser Web si apre automaticamente e carica la pagina specificata.

Se l'opzione Abilita le azioni dei pulsanti non è selezionata, i pulsanti sono disabilitati e la loro pressione non dà alcun risultato; il tocco è quindi l'unico modo per fare clic con il dispositivo di puntamento.

##HelpTopicID=2
Scorri elemento sotto il puntatore
L'opzione Scorri elemento sotto il puntatore consente di scorrere il contenuto della finestra dell'applicazione attiva in cui si trova correntemente il puntatore. Se il puntatore non si trova nella finestra attiva, non sarà possibile scorrere alcun elemento.
Ad esempio, in Esplora risorse: se il puntatore si trova nel pannello di sinistra, scorrerà l'albero che raffigura la struttura delle directory; se il puntatore si trova nel pannello di destra, scorrerà la casella di riepilogo a destra. Facendo clic su un'altra applicazione, l'azione di scorrimento non verrà più eseguita all'interno di Esplora risorse, anche se il puntatore si trova in una delle sue finestre.

##HelpTopicID=3
Selezionare un'azione dall'elenco di cui sopra per assegnarla ad un pulsante selezionato. L'azione selezionata si verifica ogni volta che si preme il pulsante.

Qualora non fosse possibile selezionare un'azione dall'elenco, accertarsi che i pulsanti siano abilitati. Per abilitare i pulsanti:

1.	Selezionare Clic nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita le azioni dei pulsanti.
3.	Selezionare il pulsante dalla struttura dei menu Clic per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=4
Questo pulsante richiama una finestra di dialogo di configurazione relativa all'azione selezionata nella casella di riepilogo.

##HelpTopicID=5
La funzione Premi e seleziona consente di usare i movimenti di tocco e pressione per eseguire i clic del mouse.

Toccando o premendo sulla punta dello stilo di puntamento si ottiene lo stesso risultato del clic con il pulsante sinistro del mouse. Questi movimenti potrebbero tuttavia risultare più rapidi e pratici del pulsante del mouse.

Il tocco comporta un movimento rapido del dito sulla punta dello stilo di puntamento. Un tocco leggero e rapido dà i risultati migliori, mentre un tocco accentuato o prolungato non dà gli stessi risultati. Toccare una volta per un singolo clic, oppure due volte in successione rapida per un doppio clic.

La pressione comporta la pressione rapida sulla punta dello stilo di puntamento con il dito. Una pressione leggera e decisa dà i risultati migliori. Premere direttamente verso il basso per simulare il clic e la tenuta del pulsante del mouse. Premere direttamente verso il basso e quindi di lato per fare clic e trascinare il dispositivo di puntamento in qualsiasi direzione. Rilasciare la pressione per rilasciare il pulsante del mouse.

Selezionare la casella di controllo Abilita premi e seleziona per abilitare questa funzione.

Per fare clic è possibile usare anche i pulsanti veri e propri; se si annulla questa casella di spunta, i pulsanti veri e propri diventano l'unico modo per fare clic.

##HelpTopicID=6
Questa struttura dei menu elenca le opzioni per il dispositivo di puntamento. Per configurare un'opzione, fare clic sulla voce corrispondente alla stessa.

##HelpTopicID=7
Le pagine delle impostazioni Movimento puntatore consentono di specificare in che modo il puntatore del mouse si sposta sullo schermo in risposta alle azioni di puntamento dell'utente.

##HelpTopicID=8
La funzione Movimento limitato consente di forzare il movimento del puntatore in senso orizzontale o verticale sullo schermo. Questa funzione è molto utile quando si fa uso di un programma di disegno. Per attivare la funzione Movimento limitato, premere e tenere premuto un tasto specificato spostando allo stesso tempo il puntatore. Premendo il tasto, la direzione iniziale del puntatore determina la direzione consentita per il movimento dello stesso, ammesso che il dito resti sempre poggiato sul TouchPad.

Per abilitare la funzione Movimento limitato:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita movimento limitato per abilitare le opzioni contenute nella casella di riepilogo.
2.	Selezionare un tasto dalla casella di riepilogo per attivare la funzione Movimento limitato
3.	Premere e tenere premuto il tasto selezionato per limitare il movimento del puntatore.

##HelpTopicID=9
Premi e seleziona come clic sinistro
Questa opzione genera un clic con il pulsante sinistro del mouse quando si tocca o preme lo stilo di puntamento. Il clic con il pulsante destro del mouse viene solitamente usato per visualizzare un menu contestuale a comparsa.

##HelpTopicID=10
Questi tasti possono essere usati per attivare la modalità Movimento limitato. Selezionare un tasto a piacere facendo clic sulla voce corrispondente nella casella di riepilogo.

##HelpTopicID=11
La funzione Movimento dal bordo™ è stata progettata per semplificare i movimenti particolarmente lunghi del puntatore. Quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad, il puntatore continua a spostarsi nella stessa direzione, fin quando non si solleva il dito. Selezionare una delle opzioni della funzione Movimento dal bordo.

Anche la funzione Scorrimento virtuale supporta la modalità Movimento dal bordo. Per controllare il Movimento dal bordo durante le operazioni di scorrimento, selezionare Scorrimento percorsi lunghi in Scorrimento virtuale nella struttura dei menu.

##HelpTopicID=12
Abilita movimento dal bordo durante il trascinamento
Con questa opzione selezionata, si verifica un movimento dal bordo solo durante un'operazione tocca e trascina. Tale movimento non viene eseguito durante lo spostamento ordinario del puntatore. Per poter utilizzare questa opzione, è necessario che la funzione di tocco sia abilitata.

##HelpTopicID=13
Abilita movimento dal bordo durante il trascinamento o il puntamento
Quando si seleziona questa opzione, il movimento dal bordo si verifica quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad.

##HelpTopicID=14
Nessun movimento dal bordo 
Per spostare il puntatore per percorsi lunghi senza movimento dal bordo, occorre toccare il pad diverse volte con il dito oppure aumentare la velocità di movimento del puntatore nel Pannello di controllo del mouse.

##HelpTopicID=15
Selezionando la casella di controllo Abilita punti di tocco è possibile configurare i quattro angoli della superficie del TouchPad in modo che svolgano la funzione di quattro pulsanti diversi quando toccati. Questi angoli vengono chiamati Punti di tocco.

Toccando al centro del TouchPad si ottiene sempre un clic con il pulsante sinistro.

Se si deseleziona la casella di controllo Abilita punti di tocco, il clic con il pulsante sinistro si ottiene toccando un qualsiasi punto del TouchPad.

È possibile assegnare svariate azioni ai punti di tocco.

Per abilitare i punti di tocco:

1.	Accertarsi di aver selezionato l'opzione Abilita tocco nella pagina Tocco.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita punti di tocco di cui sopra.
3.	Selezionare il nome di un punto di tocco nella struttura dei menu, per assegnarvi un'azione.

##HelpTopicID=16
Selezionare un'azione per i diversi tocchi nell'angolo inferiore sinistro del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Clic pulsante centrale, il tocco nell'angolo inferiore sinistro del TouchPad genera la stessa azione generata da un clic con il pulsante centrale del mouse. Selezionare Nessuna zona per disabilitare questo punto di tocco (toccando quindi in questo punto si ottiene un clic con il pulsante sinistro, come sul resto del pad).

##HelpTopicID=17
Selezionare un'azione per i diversi tocchi nell'angolo superiore sinistro del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Clic pulsante centrale, il tocco nell'angolo superiore sinistro del TouchPad genera la stessa azione generata da un clic con il pulsante centrale del mouse. Selezionare Nessuna zona per disabilitare questo punto di tocco (toccando quindi in questo punto si ottiene un clic con il pulsante sinistro, come sul resto del pad).

##HelpTopicID=18
Selezionare un'azione per i diversi tocchi nell'angolo superiore destro del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Clic pulsante centrale, il tocco nell'angolo superiore destro del TouchPad genera la stessa azione generata da un clic con il pulsante centrale del mouse o con il pulsante TouchPad. Selezionare Nessuna zona per disabilitare questo punto di tocco (toccando quindi in questo punto si ottiene un clic con il pulsante sinistro, come sul resto del pad).

##HelpTopicID=19
Selezionare un'azione per i diversi tocchi nell'angolo inferiore destro del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Clic pulsante centrale, il tocco nell'angolo inferiore destro del TouchPad genera la stessa azione generata da un clic con il pulsante centrale del mouse o con il pulsante TouchPad. Selezionare Nessuna zona per disabilitare questo punto di tocco (toccando quindi in questo punto si ottiene un clic con il pulsante sinistro, come sul resto del pad).

##HelpTopicID=20
Premere questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà per l'azione selezionata.

##HelpTopicID=21
Lo schema di cui sopra rappresenta la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica i punti di tocco attivi sulla superficie del TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in un punto di tocco attivo del TouchPad, il punto corrispondente dello schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre i punti di tocco, trascinare uno dei quadratini neri sugli angoli delle sezioni tratteggiate.

In caso di difficoltà nell'eseguire un'azione sui punti di tocco, si consiglia di ingrandire la sezione. Qualora invece l'azione si verifica con troppa facilità, si consiglia di ingrandire la sezione.

Se i punti di tocco sono grigi e non è possibile regolarli, controllare che le opzioni Tocco e Punti di tocco siano selezionate.

##HelpTopicID=22
Questa sezione consente di personalizzare i pulsanti del TouchPad.

##HelpTopicID=23
Predef.
Riporta tutte le impostazioni della pagina ai valori predefiniti.

##HelpTopicID=24
La velocità del movimento dal bordo può essere configurata come sensibile alla pressione o fissa.

Controlla velocità con la pressione del dito
Selezionare questa opzione per aumentare la velocità del movimento dal bordo man mano che si applica maggiore pressione con il dito sulla superficie del TouchPad.

Velocità fissa
Selezionare questa opzione per rendere la velocità del movimento dal bordo sempre uniforme.

Regola la velocità di movimento dal bordo
Se si seleziona l'opzione Velocità fissa, questo cursore regola la velocità del movimento dal bordo. È possibile selezionare la velocità del movimento dal bordo regolando il cursore tra le impostazioni Lenta e Veloce.

Se i comandi su questa pagina sono in grigio e non è possibile regolarli, accertarsi che il movimento dal bordo sia abilitato. Per fare questo:

1.	Selezionare Movimento dal bordo nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare una delle opzioni di Abilita movimento dal bordo.
3.	Selezionare Velocità movimento dal bordo dalla struttura dei menu per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=25
Quando si seleziona questa casella di controllo, la velocità del movimento dal bordo dipende dalla pressione applicata con il dito sul TouchPad.

Se invece questa casella di controllo non è selezionata, il puntatore si sposta alla velocità indicata sul cursore quando il dito si trova nella zona di movimento dal bordo.

##HelpTopicID=26
Selezionare questa casella di controllo per garantire una velocità costante.

##HelpTopicID=27
Il tocco della superficie del TouchPad corrisponde al clic con il pulsante sinistro del mouse TouchPad. Tuttavia, solitamente il tocco è più rapido e comodo rispetto al pulsante del mouse.

Il tocco comporta un movimento rapido del dito e quindi il sollevamento dello stesso dalla punta del TouchPad. Un tocco leggero e rapido dà i risultati migliori, mentre un tocco accentuato o prolungato non dà gli stessi risultati. Toccare una volta per un singolo clic, oppure due volte in successione rapida per un doppio clic.

Selezionare la casella di controllo Abilita tocco per abilitare questa funzione. Per fare clic è possibile usare anche i pulsanti del TouchPad. Se si deseleziona questa casella di controllo, i pulsanti del TouchPad restano l'unico modo per fare clic.

##HelpTopicID=28
Esercitazione sullo scorrimento virtuale
Questo semplice labirinto vi aiuterà ad imparare come usare la funzione Scorrimento virtuale.

##HelpTopicID=29
Se la casella di controllo Tocca e fai clic non è selezionata, premere i pulsanti del TouchPad per generare i clic.

##HelpTopicID=30
Tocca e tieni premuto per trascinare
Selezionare questa casella di controllo per trascinare gli oggetti e le selezioni toccando il TouchPad. Per trascinare, toccare due volte l'oggetto e tenere il dito sul TouchPad al secondo tocco. Spostare l'oggetto selezionato facendo scorrere il dito lungo la superficie del TouchPad; sollevare il dito per posizionare l'oggetto. Questa azione genera lo stesso effetto della pressione di un pulsante del mouse, dello spostamento del mouse e del rilascio del pulsante.

##HelpTopicID=31
Trascinamenti bloccati 
La funzione Trascinamenti bloccati consente di trascinare gli oggetti su lunghi percorsi attraverso lo schermo con diversi tocchi del dito. Quando si seleziona l'opzione Trascinamenti bloccati, l'azione di trascinamento continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad. Toccare nuovamente il TouchPad per posizionare l'oggetto e terminare l'operazione. Per usare la funzione Trascinamenti bloccati, occorre selezionare anche le funzioni Tocco e Tocca e tieni premuto per trascinare.

##HelpTopicID=32
La funzione PalmCheck™ impedisce di azionare accidentalmente il TouchPad che è in grado di riconoscere quando l'utente poggia il palmo sopra la superficie o la sfiora mentre con la mano sta digitando sulla tastiera. Questa funzione impedisce movimenti o clic indesiderati del puntatore.

Se il TouchPad esegue movimenti del puntatore o clic non desiderati, aumentare la sensibilità di PalmCheck spostando il dispositivo di scorrimento a destra verso l'opzione Massimo. Se invece il TouchPad non esegue movimenti o tocchi indesiderati, diminuire la sensibilità di PalmCheck spostando il dispositivo di scorrimento a sinistra verso l'opzione Minimo. Molto probabilmente verranno rilevati meno movimenti o tocchi se il dispositivo di scorrimento si trova nella zona colorata in rosso.

##HelpTopicID=33
Il cursore Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la pressione del dito da applicare prima che il TouchPad risponda.

Se il puntatore si sposta o fa clic in modo irregolare, diminuire la sensibilità spostando il dispositivo di scorrimento a destra verso l'opzione Pressione forte.

Se occorre applicare molta pressione per azionare il TouchPad oppure se il TouchPad non sempre risponde al tocco, aumentare la sensibilità spostando il cursore a sinistra verso l'opzione Sfioramento leggero.

##HelpTopicID=34
Scorri elemento selezionato 
L'opzione Scorri elemento selezionato consente sempre di scorrere il contenuto della finestra correntemente selezionata all'interno dell'applicazione attiva. Anche se il puntatore non si trova all'interno dell'applicazione attiva, l'azione di scorrimento avverrà comunque nella finestra correntemente selezionata.
Ad esempio, in Esplora risorse: facendo clic nel pannello di sinistra e iniziando un'operazione di scorrimento, a prescindere dalla posizione del puntatore, inizierà a scorrere l'albero che raffigura la struttura delle directory.

##HelpTopicID=35
Selezionare la casella di controllo Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento per continuare lo scorrimento quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad.

##HelpTopicID=36
Premi e seleziona come clic destro
Questa opzione genera un clic con il pulsante destro del mouse quando si tocca o preme lo stilo di puntamento. Il clic con il pulsante destro del mouse viene solitamente usato per visualizzare un menu contestuale a comparsa.

##HelpTopicID=37
La funzione Inerzia facilita lo scorrimento in caso di documenti lunghi. Con questa funzione, lo scorrimento virtuale continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad. Per farne uso, spostare e sollevare il dito in un movimento unico; per interromperla, riportare il dito sulla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=38
Abilita scorrimento orizzontale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento virtuale orizzontale sulle finestra che dispongono di barre di scorrimento orizzontale. Far scorrere il dito avanti ed indietro sul bordo inferiore del TouchPad per scorrere in senso orizzontale la finestra o l'elemento selezionati.

##HelpTopicID=39
Abilita scorrimento verticale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento virtuale verticale. Far scorrere il dito avanti ed indietro sul bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale la finestra o l'elemento selezionati.

##HelpTopicID=40
Lo schema di cui sopra rappresenta la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le zone di scorrimento virtuale sulla superficie del TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona attiva di scorrimento virtuale del TouchPad, la sezione di scorrimento virtuale corrispondente sullo schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le zone di scorrimento virtuale, trascinare uno dei quadratini neri sul bordo della sezione tratteggiata.

In caso di difficoltà ad azionare lo scorrimento virtuale, provare ad ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata. Se invece lo scorrimento virtuale si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di scorrimento virtuale sono in grigio e non è possibile regolarle, accertarsi che la funzione di scorrimento virtuale sia effettivamente abilitata. Per fare questo:

1.	Selezionare Scorrimento virtuale nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento.
3.	Selezionare Zona di scorrimento dalla struttura dei menu per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=41
Il pulsante Esercitazione
Fare clic sul pulsante Esercitazione per seguire l'esercitazione sullo Scorrimento virtuale. Questo semplice labirinto vi aiuterà ad imparare come usare la funzione Scorrimento virtuale.

NOTA: Accertarsi che le caselle di controllo Abilita scorrimento orizzontale e Abilita scorrimento verticale siano selezionate.

Dare uno sguardo al labirinto prima di cominciare, in modo da individuare i punti iniziale e finale. Non è possibile visualizzare l'intero labirinto, più grande della finestra che lo visualizza. Usare la funzione Scorrimento virtuale per spostare la visualizzazione sulla finestra. Tenere premuto il tasto Ctrl ed usare la funzione Scorrimento virtuale per ingrandire o ridurre il labirinto.

Un punto giallo nell'angolo in alto a sinistra del labirinto contrassegna l'ingresso nel labirinto, mentre un segno blu sul lato destro ne contrassegna l'uscita.

Per cominciare:

1.	Fare clic sul quadrato rosso nel punto giallo per cominciare.
2.	Usare i tasti a freccia o toccare il TouchPad per navigare attraverso il labirinto.
3.	Usare la funzione Scorrimento virtuale per spostare la visualizzazione del labirinto.
4.	Dopo aver raggiunto il punto blu nell'angolo inferiore destro, fare clic sul pulsante di chiusura della finestra Esercitazione sullo scorrimento virtuale.

##HelpTopicID=42
Il cursore consente di controllare la velocità di Scorrimento virtuale; trascinarlo a destra per accelerare lo scorrimento.

##HelpTopicID=43
Usare questa sezione per personalizzare il movimento del puntatore. Per ulteriori informazioni su un argomento specifico, selezionare la Guida corrispondente.

##HelpTopicID=44
Premi e seleziona poi trascina
Selezionare questa opzione per fare in modo che premendo si esegua una selezione ed un trascinamento e toccando si esegua solo una selezione.

##HelpTopicID=45
La funzione Movimento lento consente di ridurre la velocità del puntatore e di migliorarne la precisione per i lavori più meticolosi. Per attivare la funzione Movimento lento, premere e tenere premuto un tasto specificato spostando allo stesso tempo il puntatore.

Per abilitare la funzione Movimento lento:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita movimento lento per abilitare le opzioni contenute nella casella di riepilogo.
2.	Selezionare un tasto dalla casella di riepilogo per attivare la funzione Movimento lento.
3.	Premere e tenere premuto il tasto selezionato per passare al movimento lento.

##HelpTopicID=46
Quando sullo schermo si visualizza una finestra di dialogo, questa funzione sposta automaticamente il puntatore sul pulsante predefinito.

##HelpTopicID=47
A volte potrebbe essere necessario limitare il puntatore, in modo che si sposti solo in senso orizzontale o verticale. È possibile specificare un tasto per il puntatore limitato, quindi premere e tenere premuto questo tasto man mano che si sposta il puntatore. La direzione iniziale del puntatore tenendo premuto questo tasto determina se il puntatore è limitato esclusivamente in una direzione, orizzontale o verticale.

##HelpTopicID=49
La selezione dell'opzione Veloce per la velocità di aggiornamento del puntatore porta ad un movimento molto fluido del puntatore. Tuttavia, se il puntatore sembra essere sporadico o vibra sullo schermo, provare a selezionare l'opzione Lenta.

##HelpTopicID=50
Le pagine delle proprietà del TouchPad Synaptics consentono di configurare il TouchPad; esse sono contenute nel Pannello di controllo delle proprietà del mouse.

##HelpTopicID=51
Fare clic qui per avviare il proprio browser Internet e passare direttamente a questo collegamento.

##HelpTopicID=52
Per panoramica si intende scorrimento continuo. È possibile procedere in senso orizzontale, verticale oppure diagonale in entrambe le direzioni.

Notare che questa opzione è disponibile solo nelle applicazioni che supportano Microsoft Intellimouse e che molte di queste applicazioni limitano le direzioni di panoramica (esempi: Microsoft Word consente la panoramica solo in senso verticale; Microsoft Excel consente la panoramica in senso verticale ed orizzontale, ma non diagonale).

##HelpTopicID=53
Per zoom si intende il cambiamento delle dimensioni di un documento. Lo zoom in avanti ingrandisce il documento, mentre lo zoom all'indietro ne riduce le dimensioni.

Notare che questa opzione funziona solo nelle applicazioni che supportano Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Questa azione di punto di tocco sposta automaticamente il puntatore sul pulsante Start della barra delle applicazioni ed apre il menu di avvio.

##HelpTopicID=55
Salto al menu della finestra corrente
Questa azione sposta automaticamente il puntatore sulla voce più a sinistra nel menu della finestra corrente (solitamente il menu "File") e la apre.
Questa funzione potrebbe non funzionare con alcune finestre che dispongono di menu non standard.

##HelpTopicID=56
Questa azione riduce ad icona la finestra corrente.

##HelpTopicID=57
Questa azione ingrandisce la finestra corrente, in modo che copra l'intero schermo. Se la finestra corrente è già ingrandita, questa azione la riporta alle dimensioni ed alla posizione originale.

##HelpTopicID=58
Questa azione ripristina una finestra ridotta ad icona o ingrandita alle sue dimensioni e posizione originali.

##HelpTopicID=59
Questa azione esegue automaticamente un programma specificato. Dopo aver selezionato questa azione è possibile selezionare il programma da eseguire facendo clic sul pulsante Proprietà accanto alla casella combinata.

##HelpTopicID=60
Questa azione consente di usare l'intera superficie del TouchPad per controllare lo scorrimento virtuale. Per riprendere il funzionamento regolare del TouchPad, ripetere il gesto associato all'operazione.

##HelpTopicID=61
Se l'applicazione attiva è un browser Web, questa azione visita la pagina precedente nel buffer cronologico del browser.

##HelpTopicID=62
Se l'applicazione attiva è un browser Web, questa azione visita la pagina successiva nel buffer cronologico del browser.

##HelpTopicID=63
Questa azione avvia il browser Web predefinito e visita una pagina Web. Dopo aver selezionato questa azione è possibile selezionare la pagina Web da visitare facendo clic sul pulsante Proprietà accanto alla casella combinata.

##HelpTopicID=64
Se l'applicazione attiva è un browser Web, questa azione ricarica la pagina Web corrente dalla sua origine.

##HelpTopicID=65
Se l'applicazione attiva è un browser Web, questa azione interrompe il caricamento della pagina Web corrente da parte del browser.

##HelpTopicID=66
Per Gesto con due dita si intende il posizionamento di due dita sulla superficie del TouchPad e lo spostamento delle stesse in una direzione specifica. Il TouchPad è in grado di rilevare questi movimenti in ciascuna delle otto direzioni di una bussola. Questa pagina consente di personalizzare l'azione eseguita dal TouchPad al rilevamento di un gesto.

Per abilitare l'elaborazione dei gesti, attivare la casella Abilita e selezionare quindi un'azione dall'elenco a discesa per ciascuna direzione dei gesti.

##HelpTopicID=67
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in alto a sinistra del TouchPad.

##HelpTopicID=68
Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=69
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in alto del TouchPad.

##HelpTopicID=70
Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=80
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in alto a sinistra del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=81
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona a sinistra del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=82
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in basso a destra del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=83
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in basso del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=84
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona in basso a sinistra del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=85
Selezionare l'azione da eseguire per un gesto a due dita nella zona a sinistra del TouchPad.

Se ad esempio si seleziona Pressione del tasto Pagina su, il gesto corrispondente esegue la stessa azione della pressione del tasto Pagina su sulla tastiera.

##HelpTopicID=86
Registrazione ed esecuzione di una macro da testiera

Questa azione esegue una sequenza di battute registrate in precedenza. Dopo aver selezionato questa azione, è possibile registrare la sequenza di battute da eseguire.

##HelpTopicID=87
Finestra di dialogo per la registrazione delle macro della tastiera
Questa finestra di dialogo consente di registrare una sequenza di battute da riprodurre successivamente; questo tipo di sequenza viene spesso denominato macro.

Per cominciare a registrare una macro, premere il pulsante Inizio. Viene quindi abilitato il pulsante Stop e disabilitato il pulsante Inizio, ad indicare che la registrazione è in corso. Poiché tutte le battute dalla tastiera verranno intercettate durante la registrazione, l'unico modo per uscire dalla modalità di registrazione è premere il pulsante Stop con il mouse.

Quando non si registra, usare il pulsante Cancella per svuotare il buffer di tutte le battute registrate. Durante la registrazione, questo pulsante serve da tasto di spazio indietro. Premendo il pulsante Indietro si elimina l'ultima immissione dal buffer delle battute registrate. Notare che durante la registrazione, il pulsante Indietro va premuto con il mouse.

Man mano che vengono registrate, le battute appaiono anche nella finestra del testo della finestra di dialogo di registrazione. I tasti alfabetici, numerici e di punteggiatura appaiono nella finestra del testo come in un documento digitato. I tasti non stampabili vengono rappresentati nella finestra di testo sotto forma di tag tra parentesi.

Per facilitare la lettura della finestra del testo, quasi tutti i tasti appaiono nella finestra solo dopo la loro pressione. Tuttavia i tasti di modalità (quali Maiusc, Ctrl e Alt) vengono immessi nella finestra del testo alla loro pressione ed al loro rilascio. Questo consente di rilevare i cambiamenti di modalità della tastiera “leggendo” la finestra del testo.

Notare che la finestra del testo non può essere modificata direttamente. Non è possibile ad esempio inserire un tasto al centro di una sequenza registrata in precedenza. Per fare questo occorre dapprima svuotare il buffer registrato e registrare nuovamente la sequenza di battute desiderate.

Al completamento della registrazione, premere il pulsante OK per salvare oppure il pulsante Annulla per eliminare la registrazione. Premendo uno dei due tasti si esce dalla finestra di dialogo.

##HelpTopicID=88
Selezionare un'azione per questo pulsante del TouchPad. È possibile personalizzare il pulsante e generare una delle azioni riportate nell'elenco a discesa.

##HelpTopicID=89
Regolare il tempo che potrebbe trascorrere tra un clic e l'altro quando si fa doppio clic sul pulsante primario del mouse. Se non si ha troppa dimestichezza con il mouse, il doppio clic potrebbe risultare facilitato se si trascina il cursore verso l'opzione lenta. È possibile provare la velocità del doppio clic facendo doppio clic sull'immagine nella sezione di prova.

##HelpTopicID=90
Punto in cui provare la velocità del doppio clic del proprio mouse. Se appare o scompare l'immagine di un pupazzo a molla, il doppio clic è stato riconosciuto.

##HelpTopicID=91
Regolare la velocità alla quale il puntatore si sposta sullo schermo.

##HelpTopicID=92
Specifica la velocità di accelerazione del puntatore del mouse fino al raggiungimento della velocità massima. L'accelerazione fa in modo che il puntatore si sposti più rapidamente se si sposta il mouse rapidamente. Nessuna accelerazione mantiene la stessa velocità tra il puntatore ed il mouse.

##HelpTopicID=93
Aggiunge una traccia al puntatore del mouse, per facilitarne l'individuazione sugli schermi a cristalli liquidi (LCD). Per modificare la lunghezza della traccia del puntatore, trascinare il cursore.

##HelpTopicID=94
Attivare questa casella per abilitare le funzioni di scorrimento universali. Fare clic sul pulsante delle impostazioni per configurare le funzioni di scorrimento.

##HelpTopicID=95
Fare clic su questo pulsante per configurare le funzioni di scorrimento.

##HelpTopicID=96
Fare clic su questo pulsante per configurare la funzione dei gesti con due dita.

##HelpTopicID=97
Fare clic su questo pulsante per configurare la funzione dei gesti con tre dita.

##HelpTopicID=98
Fare clic su questo pulsante per configurare la funzione dei punti di tocco.

##HelpTopicID=99
Fare clic su questo pulsante per configurare le funzioni del movimento dal bordo.

##HelpTopicID=100
Se si seleziona Disabilita questa periferica, il dispositivo di puntamento corrente non svolge più alcuna funzione (movimento, scorrimento, ecc.).

##HelpTopicID=101
Per Gesti con due dita si intende il posizionamento di due dita sulla superficie del TouchPad e lo spostamento delle stesse in una direzione specifica. Il TouchPad è in grado di rilevare questi movimenti in ciascuna delle otto direzioni di una bussola.

Per abilitare l'elaborazione dei gesti con due dita, attivare la casella Abilita gesti con due dita. Fare quindi clic sul pulsante delle impostazioni con due dita per personalizzare l'azione che il TouchPad esegue quando si rileva un gesto con due dita.

##HelpTopicID=102
Per Gesto con tre dita si intende il posizionamento di tre dita sulla superficie del TouchPad e lo spostamento delle stesse in una direzione specifica. Il TouchPad è in grado di rilevare questi movimenti in due direzioni.

Per abilitare l'elaborazione dei gesti con tre dita, spuntare la casella Abilita gesti con tre dita. Fare quindi clic sul pulsante delle impostazioni con tre dita per personalizzare l'azione che il TouchPad esegue quando si rileva un gesto con tre dita.

##HelpTopicID=103
Per Gesto con le dita si intende il posizionamento di due o tre dita sulla superficie del TouchPad e lo spostamento delle stesse in una direzione specifica. Il TouchPad è in grado di rilevare questi movimenti in ciascuna delle otto direzioni di una bussola.

È possibile abilitare qualsiasi combinazione di testi con due o tre dita.  Per abilitare l'elaborazione dei gesti, attivare la corrispondente casella Abilita. Fare quindi clic sul pulsante delle impostazioni per personalizzare l'azione che il TouchPad esegue quando si rileva un gesto con tre dita.

##HelpTopicID=104
Ecco una piccola pianta del TouchPad con i punti di tocco denotati da zone tratteggiate. I punti di tocco possono essere ingranditi o ridotti trascinando le maniglie di ridimensionamento di colore nero. Le frecce ai lati della pianta contrassegnano la posizione delle dita dell'utente sul TouchPad. Se il dito si trova in un punto di tocco attivo del TouchPad, il punto corrispondente della pianta assume un colore pieno.

##HelpTopicID=105
Solo Premi e seleziona
Selezionare questa opzione per toccare o premere lo stilo ed eseguire una selezione senza trascinare. Questo movimento corrisponde ad un clic singolo del mouse.

##HelpTopicID=106
Questo è un elenco di tutti i tasti che possono attivare la modalità di movimento lento. Selezionare un tasto a piacere facendo clic sulla voce corrispondente nella casella di riepilogo.

##HelpTopicID=107
Regola la velocità di movimento dal bordo
Se si seleziona l'opzione Velocità fissa, questo cursore regola la velocità del movimento dal bordo.
È possibile selezionare la velocità del movimento dal bordo regolando il cursore tra le impostazioni Lenta e Veloce.

##HelpTopicID=108
Selezionare un'azione dalla casella di riepilogo per assegnarla a questo pulsante. Molte azioni non richiedono ulteriore configurazione. Tuttavia, per informazioni aggiuntive in merito, viene abilitato il pulsante Configura o si visualizza una finestra di dialogo per la configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificar e la configurazione dell'azione.

##HelpTopicID=109
Selezionare un'azione dalla casella di riepilogo per assegnarla a questo punto di tocco. Molte azioni non richiedono ulteriore configurazione. Tuttavia, per informazioni aggiuntive in merito, viene abilitato il pulsante Configura o si visualizza una finestra di dialogo per la configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificar e la configurazione dell'azione.

È possibile assegnare svariate azioni ai punti di tocco. Potrebbero essere disponibili altre azioni se sul proprio computer è installato un software accessorio TouchPad di terzi.

Azioni dei punti di tocco

Salto al pulsante Start
Con questa azione il puntatore passa al pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows ed apre automaticamente il menu avvio.

Riduzione ad icona dell'applicazione corrente
Questa azione riduce ad icona la finestra dell'applicazione corrente. Se la finestra è già ridotta ad icona, questa azione la riporta alle sue dimensioni e posizione originali.

Ingrandimento dell'applicazione corrente
Questa azione ingrandisce la finestra dell'applicazione corrente (la espande in modo che copra l'intero schermo). Se la finestra è già ingrandita, questa azione la riporta alle sue dimensioni e posizione originali.

Esecuzione di un programma a scelta
Questa azione consente di specificare il nome di un programma da eseguire automaticamente quando si fa clic sul pulsante o si tocca un punto.

Se le opzioni della casella di riepilogo sono in grigio e non possono essere selezionata, accertarsi che le opzioni Tocco e Punti di tocco siano abilitate.

##HelpTopicID=110
Notifiche brevetti
Selezione scorrimento
Impostazioni del sistema
Impostazioni del dispositivo
su
Margini calamitati
Abilita margini calamitati
Abilita movimento dal bordo durante il trascinamento
Abilita movimento dal bordo durante il trascinamento o il puntamento
Nessun movimento dal bordo
Scorrimento virtuale
Velocità fissa
Solo Premi e seleziona
Premi e seleziona poi trascina
Premi e seleziona Azione
Premi e seleziona come clic sinistro
Seleziona un elemento
Clic
Abilita pulsanti
Tocca e trascina
Scorrimento percorsi lunghi

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
La funzione Tocca e trascina duplica la funzionalità dei pulsanti del mouse.

Tocca e tieni premuto per trascinare
Selezionare questa casella per trascinare gli oggetti senza premere il mouse o il pulsante del TouchPad. Per trascinare, toccare due volte l'oggetto e tenere il dito sul TouchPad al secondo tocco. Spostare l'oggetto selezionato facendo scorrere il dito lungo la superficie del TouchPad; sollevare il dito per posizionare l'oggetto.

Trascinamenti bloccati
La funzione Trascinamenti bloccati consente di trascinare gli oggetti su lunghi percorsi attraverso lo schermo con diversi tocchi del dito. Quando si seleziona l'opzione questa opzione, l'azione di trascinamento continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad. Toccare nuovamente il TouchPad per posizionare l'oggetto e terminare l'operazione. Per usare la funzione Trascinamenti bloccati occorre selezionare anche la funzione Tocca e tieni premuto per trascinare.

##HelpTopicID=113
La funzione Scorrimento virtuale consente di eseguire operazioni di scorrimento con un solo tocco del dito e attiva automaticamente le barre di scorrimento, eliminando così la necessità di spostare il puntatore in zone lontane dall'area di lavoro. Questa opzione funziona nella maggior parte delle finestre in cui è consentito lo scorrimento, quali documenti di programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e immagini digitali di grandi dimensioni. Funziona inoltre in altri elementi come gli elenchi di file e di font. Lo scorrimento virtuale è il modo più semplice e pratico per scorrere il contenuto di qualsiasi tipo di applicazione. Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere e far passare il dito in su e in giù sul bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale. Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento verticale o Abilita scorrimento orizzontale. Se lo scorrimento verticale non funziona, accertarsi di aver selezionato la casella di controllo Abilita scorrimento e che nella finestra o nell'elemento selezionato sia consentito lo scorrimento. In caso di problemi, controllare le impostazioni scelte per Zona di scorrimento.

##HelpTopicID=114
Le impostazioni per Sensibilità consentono di personalizzare la risposta al tocco del TouchPad.

Per regolarle, selezionare un elemento dalla struttura dei menu corrispondente, Sensibilità.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Lo schema di cui sopra rappresenta la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le sezioni di movimento dal bordo sulla superficie del TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una sezione attiva di movimento dal bordo del TouchPad, la sezione di movimento dal bordo corrispondente sullo schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le sezioni di movimento dal bordo, trascinare uno dei quadratini neri sul bordo della sezione tratteggiata.

In caso di difficoltà ad azionare il movimento dal bordo, provare ad ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata. Se invece il movimento dal bordo si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di movimento dal bordo sono in grigio e non è possibile regolarle, accertarsi che la funzione di movimento dal bordo sia effettivamente abilitata. Per fare questo:

1.	Selezionare Movimento dal bordo nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare una delle opzioni di Abilita movimento dal bordo.
3.	Selezionare Zona movimento dal bordo dalla struttura dei menu per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=118
Notifiche brevetti
Questo software è protetto da uno o più dei seguenti brevetti.

Brevetti degli Stati Uniti n.
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Brevetti europei n.
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE, FR, GB]

Brevetti coreano n.
277147

Brevetti cinesi (Repubblica Popolare Cinese) n.
; ZL97190278.X

Brevetti giapponesi n.
3920833; 4031796

Brevetti di Hong Kong n.
1017934

Il dispositivo hardware TouchPad™ Synaptics™ che funziona con questo software è protetto da uno o più dei seguenti brevetti.

Brevetti degli Stati Uniti n.
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Brevetti europei n.
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE, FR, GB]

Brevetti coreani n.
274772; 277147

Brevetti di Taiwan (Repubblica di Cina) n.
097091

Brevetti cinesi (Repubblica Popolare Cinese) n.
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Brevetti giapponesi n.
3526577; 4031796

Brevetti di Hong Kong n.
1002568

Il dispositivo hardware Pointing Stick Synaptics™ e relativo software è protetto da uno o più dei seguenti brevetti.

Brevetti degli Stati Uniti n.
6,642,857; 6,975,302

Marchi
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, il logo ChiralMotion®, il logo Scrybe e il logo Synaptics™ sono marchi di Synaptics Incorporated. Tutti gli altri nomi di prodotti, servizi e società citati sono riconosciuti come marchi e nomi commerciali di proprietà delle rispettive società.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
La funzione Margini calamitati limita il movimento puntatore, che resta all'interno della finestra attiva. Se si tenta di spostarlo fuori da questa finestra, si ferma al bordo. Al secondo tentativo, il puntatore è libero invece di oltrepassare il bordo calamitato.

L'arresto del puntatore ai margini della finestra facilita l'accesso ai comandi situati vicino ai bordi della stessa. Ad esempio, per chiudere o ridimensionare una finestra, è possibile spostare con rapidità il puntatore nella direzione generale della casella di chiusura sul bordo della finestra; il puntatore si ferma esattamente al punto desiderato.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita margini calamitati.

##HelpTopicID=120
I pulsanti su questa pagina regolano la funzione Premi e seleziona.

##HelpTopicID=121
Velocità di scorrimento
Usare questo cursore per controlla la velocità di scorrimento della finestra in risposta al movimento del dito nella zona di scorrimento virtuale.

##HelpTopicID=122
Questo cursore determina la velocità con la quale premere sullo stilo di puntamento per eseguire un'azione che corrisponde al clic del mouse.

Qualora si verifichino dei clic, aumentare la velocità; in caso di difficoltà invece nell'usare lo stilo di puntamento per fare clic, ridurre la velocità.

##HelpTopicID=123
La velocità del cursore può essere regolata da “Pressione lenta” (sinistra) a “Pressione veloce”.

##HelpTopicID=124
Controlla se la pressione sullo stilo di puntamento fa da clic con il pulsante destro (azione del menu di contesto) anziché con il pulsante sinistro (azione di selezione regolare).

##HelpTopicID=125
La funzione Premi e seleziona controlla anche la medesima funzione dello stilo di puntamento.

##HelpTopicID=126
Le impostazioni per Sensibilità consentono di personalizzare la risposta al tocco dello stilo di puntamento.

Per regolarle, selezionare un elemento dalla struttura dei menu corrispondente, Sensibilità.

##HelpTopicID=127
Il cursore di Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la pressione del dito necessaria per spostare il puntatore ad una velocità specifica. Qualora il puntatore si sposti in modo sporadico, spostare il cursore a destra, verso l'opzione Sfioramento pesante.

##HelpTopicID=128
Regola se la pressione sullo stilo di puntamento può essere applicata per trascinare oggetti sullo schermo.

##HelpTopicID=129
Se premuto, questo pulsante richiama l'Esercitazione sullo scorrimento virtuale.

##HelpTopicID=130
Questa sezione regola il comportamento del TouchPad se si collega una periferica PS2 esterna.

##HelpTopicID=131
Consente il funzionamento simultaneo del TouchPad e della periferica PS2 esterna.

##HelpTopicID=132
Disabilita il TouchPad quando si collega una periferica PS2 esterna.

##HelpTopicID=133
Definisce la portata di scorrimento quando si ruota lo scroller di una posizione. È possibile scorrere un numero specificato di righe oppure uno schermo intero.

Il numero di righe contenute in uno schermo dipende dalle dimensioni della finestra aperta e dal programma usato. Equivale all'utilizzo dei tasti PAGINA SU e PAGINA GIÙ della tastiera, oppure al clic della barra di scorrimento.

##HelpTopicID=134
Fare clic per impostare il numero di righe scorse ogni volta che si ruota lo scroller di una posizione. Per rendere effettiva questa impostazione, potrebbe essere necessario chiudere e quindi riaprire le applicazioni.

##HelpTopicID=135
Fare clic per scorrere di uno schermo ogni volta che si ruota lo scroller di una posizione. Per rendere effettiva questa impostazione, potrebbe essere necessario chiudere e quindi riaprire le applicazioni.

##HelpTopicID=136
Queste opzioni consentono di specificare la finestra o l'elemento da scorrere quando si usa la funzione Scorrimento virtuale. Selezionare le opzioni da abilitare.

##HelpTopicID=137
Premi e seleziona Azione
È possibile configurare lo stilo di puntamento in modo che esegua un clic con il pulsante destro o sinistro del mouse.

##HelpTopicID=138
Il gesto con tre dita consiste nel fare scorrere tre dita dall'alto in basso sulla superficie del TouchPad in modo uniforme e continuo e quindi sollevare simultaneamente le tre dita dal TouchPad.

Il gesto con tre dita può essere utilizzato per eseguire un'azione tipo "vai a una pagina Web del browser predefinito". Ogni volta che si esegue un gesto con tre dita, il browser Web si apre automaticamente e carica la pagina specificata.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesti con tre dita. Esistono due direzioni possibili per un gesto con tre dita: dall'alto in basso e dal basso in alto.

##HelpTopicID=139
È possibile configurare un'azione per i seguenti gesti con tre dita, visualizzati nella struttura di menu a sinistra:

Alto: Fare scorrere tre dita sulla superficie del TouchPad dal basso verso l'alto con movimento verticale.

Basso: Fare scorrere tre dita sulla superficie del TouchPad dall'alto verso il basso con movimento verticale.

Per configurare un'azione per un gesto con tre dita:

1.	Accertarsi che la casella di controllo Abilita gesti con tre dita sia selezionata.
2.	Selezionare un'opzione dalla struttura di menu a sinistra. Selezionare l'opzione corrispondente al punto finale per la direzione del movimento. Ad esempio, se si desidera configurare un gesto con tre dita che inizi in basso e termini in alto, selezionare Alto.
3.	Selezionare un'azione dall'elenco precedente per assegnarla al gesto selezionato. L'azione selezionata si verifica ogni volta che si esegue il gesto con tre dita.
4.	Molte azioni non richiedono ulteriori configurazioni. Tuttavia, nel caso in cui siano necessarie altre informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo di configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare la configurazione dell'azione.

Se non fosse possibile selezionare un'azione dall'elenco, verificare che le opzioni siano abilitate. Per abilitare le opzioni, eseguire i seguenti passaggi:

1.	Selezionare Gesti con tre dita dalla struttura di menu a sinistra.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita gesti con tre dita.
3.	Selezionare dal menu il punto finale del movimento per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=140
Gesti con due dita
Il gesto con due dita consiste nell'appoggiare due dita sulla superficie del TouchPad, farle scorrere da un lato (o angolo) del TouchPad al lato (o angolo) opposto, con un movimento rettilineo e continuo, quindi sollevare simultaneamente entrambe le dita dal TouchPad.

Il gesto con due dita può essere utilizzato per eseguire un'azione tipo "vai a una pagina Web del browser predefinito". Ogni volta che si esegue un gesto con due dita, il browser Web si apre automaticamente e carica la pagina specificata.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesti con due dita. Esistono otto direzioni possibili per il movimento di un gesto con due dita:

Su alcune macchine non è possibile eseguire movimenti con il dito in alcune direzioni.

##HelpTopicID=141
È possibile configurare un'azione per i seguenti gesti con due dita, visualizzati nella struttura di menu a sinistra:

Alto: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad dal basso verso l'alto con movimento verticale.

Angolo superiore destro: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dall'angolo inferiore sinistro e terminando nell'angolo superiore destro con movimento diagonale.

Destra: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dal lato sinistro e terminando sul lato destro con movimento orizzontale.

Angolo inferiore destro: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dall'angolo superiore sinistro e terminando nell'angolo inferiore destro con movimento diagonale.

Basso: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad dall'alto verso il basso con movimento verticale.

Angolo inferiore sinistro: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dall'angolo superiore destro e terminando nell'angolo inferiore sinistro con movimento diagonale.

Sinistra: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dal lato destro e terminando sul lato sinistro con movimento orizzontale.

Angolo superiore sinistro: Fare scorrere due dita sulla superficie del TouchPad iniziando dall'angolo inferiore destro e terminando nell'angolo superiore sinistro con movimento diagonale.

Per configurare un'azione per un gesto con due dita:

1.	Accertarsi che la casella di controllo Abilita gesti con due dita sia selezionata.
2.	Selezionare un'opzione dalla struttura di menu a sinistra. Selezionare l'opzione corrispondente al punto finale per la direzione del movimento. Ad esempio, se si desidera configurare un gesto con due dita che inizi in basso e termini in alto, selezionare Alto.
3.	Selezionare un'azione dall'elenco precedente per assegnarla al gesto selezionato. L'azione selezionata si verifica ogni volta che si esegue il gesto con due dita.
4.	Molte azioni non richiedono ulteriori configurazioni. Tuttavia, nel caso in cui siano necessarie altre informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo di configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare la configurazione dell'azione.

Se non fosse possibile selezionare un'azione dall'elenco, verificare che le opzioni siano abilitate. Per abilitare le opzioni, eseguire i seguenti passaggi:

1.	Selezionare Gesti con due dita dalla struttura di menu a sinistra.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita gesti con due dita.
3.	Selezionare dal menu il punto finale del movimento per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=142
Questa finestra Proprietà consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo di puntamento. Usare la struttura dei menu riportata a sinistra per accedere alle funzioni personalizzabili.

Utilizzo della finestra Proprietà
Fare clic su una funzione nella struttura dei menu per visualizzare una pagina di impostazioni per la funzione in questione. Alcune funzioni hanno diverse pagine di impostazioni. Fare clic sul segno + accanto ad una funzione per visualizzare tutte le pagine ad essa corrispondenti. Le impostazioni appaiono nella finestra situata a destra della struttura dei menu. Le informazioni su queste opzioni e le istruzioni su come modificarle appaiono in questa casella informativa. È possibile usare la barra di scorrimento per visualizzare il contenuto di questa casella.

Pulsante Ripristina tutti i valori predefiniti
Il pulsante Ripristina tutti i valori predefiniti riporta tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica in tutte le pagine.

Pulsante Ripristina valori predefiniti per la pagina
Il pulsante Ripristina valori predefiniti per la pagina riporta tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica per la pagina corrente.

Pulsante OK
Il pulsante OK salva le modifiche apportate e chiude la finestra Proprietà.

Pulsante Annulla
Il pulsante Annulla chiude la finestra Proprietà senza salvare le modifiche apportate e ripristina tutte le impostazioni precedenti.

Pulsante Applica
Il pulsante Applica salva le modifiche apportate, mantenendo comunque aperta la finestra Proprietà in modo da poterne apportare altre.

##HelpTopicID=143
La funzione Scorrimento virtuale consente di scorrere pagine Web, documenti e altri elementi utilizzando un TouchPad. Poggiare semplicemente il dito sull'Area di scorrimento - il bordo più esterno del TouchPad - e sfiorarlo con piccoli movimenti circolari. Un piccolo rilievo sulla superficie del TouchPad guida gli spostamenti del dito. Tuttavia, una volta iniziato lo scorrimento, i movimenti del dito non sono limitati al bordo esterno. È possibile partire dall'Area di scorrimento e successivamente spostare il dito verso il centro del TouchPad e continuare le operazioni di scorrimento con piccoli movimenti circolari. Per interrompere l'azione basta sollevare il dito.

Le opzioni di Scorrimento virtuale includono: scorrimento verticale (su e giù), scorrimento orizzontale e verticale (su, giù, destra e sinistra), scorrimento audio (effetti sonori) o nessun scorrimento.

##HelpTopicID=144
Abilita scorrimento verticale 
Selezionare questa opzione per abilitare lo scorrimento verso il basso o verso l'alto.

Per scorrere verso il basso, poggiare il dito in un punto qualsiasi all'interno dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso orario.

Per scorrere verso l'alto, poggiare il dito in un punto qualsiasi all'interno dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso anti-orario.

##HelpTopicID=145
Abilita scorrimento orizzontale e verticale 
Selezionare questa opzione per abilitare lo scorrimento in su, in giù, a destra o a sinistra. Il lato destro dell'Area di scorrimento controlla lo scorrimento verticale. La parte inferiore dell'Area di scorrimento controlla invece lo scorrimento orizzontale.

Per scorrere verso il basso, poggiare il dito sulla parte destra dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso orario.

Per scorrere verso l'alto, poggiare il dito sulla parte destra dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso anti-orario.

Per scorrere verso destra, poggiare il dito sulla parte inferiore dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso anti-orario.

Per scorrere verso sinistra, poggiare il dito sulla parte inferiore dell'Area di scorrimento e compiere dei movimenti circolari in senso orario.

##HelpTopicID=146
Abilita scorrimento audio 
Selezionare questa opzione per ottenere effetti sonori durante le operazioni di scorrimento.

NOTA: È inoltre necessario selezionare le opzioni Scorrimento verticale o Scorrimento orizzontale e verticale.

##HelpTopicID=147
Disabilita scorrimento 
Se non si desidera utilizzare nessuna delle funzioni di Scorrimento virtuale, selezionare Disabilita scorrimento. Con questa opzione selezionata, è possibile utilizzare l'Area di scorrimento per operazioni di puntamento e di tocco anziché di scorrimento.

##HelpTopicID=148
Opzioni di illuminazione 

Il dispositivo di puntamento LuxPad è dotato di diverse opzioni di illuminazione. Selezionare la casella di controllo Abilita illuminazione per personalizzare gli effetti luminosi di LuxPad.

##HelpTopicID=149
Luminosità

È possibile selezionare livelli di luminosità diversi quando il notebook è collegato alla rete elettrica oppure quando è alimentato dalla batteria. La scelta di livelli di luminosità diversi è particolarmente importante per aumentare la durata della batteria.

Le opzioni di luminosità per Alimentazione esterna e Batteria sono Bassa, Media e Alta.

Se le opzioni di questa pagina sono visualizzate in grigio e quindi non sono disponibili, è possibile attivarle facendo clic su Opzioni di illuminazione nella struttura dei menu a sinistra. Fare clic sulla casella di controllo Abilita illuminazione per selezionarla, quindi tornare alla pagina Luminosità.

##HelpTopicID=150
Tempo di illuminazione

La pagina Tempo di illuminazione offre diverse opzioni di effetti luminosi.

Selezionare la casella di controllo Sempre attivo se si desidera avere un'illuminazione costante di LuxPad una volta effettuato il collegamento.

Le opzioni Tempo di illuminazione dopo l'accesso e Illumina se sfiorato sono disponibili solo se la casella di controllo Sempre attivo è deselezionata. Se nella casella di controllo Sempre attivo c'è un segno di spunta, fare clic per deselezionarla.

La barra di scorrimento Tempo di illuminazione dopo l'accesso consente di specificare la durata dell'illuminazione di LuxPad una volta effettuato l'accesso. Spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra per un intervallo di tempo molto breve, oppure verso destra per un intervallo maggiore.

Selezionare la casella di controllo Illumina se sfiorato per ottenere l'illuminazione del LuxPad poggiando il dito sulla sua superficie. Il LuxPad si illuminerà ogni volta che verrà toccato.

Se le opzioni di questa pagina sono visualizzate in grigio e quindi non sono disponibili, è possibile attivarle facendo clic su Opzioni di illuminazione nella struttura dei menu a sinistra. Fare clic sulla casella di controllo Abilita illuminazione per selezionarla, quindi tornare alla pagina Tempo di illuminazione.

##HelpTopicID=151
Per utilizzare lo stilo di puntamento o il TouchPad per spostare il cursore, selezionare l'opzione Abilita appropriata.

È possibile abilitare sia lo stilo di puntamento che il TouchPad. In questo caso, entrambi consentono di spostare il cursore.

Per utilizzare i pulsanti dello stilo di puntamento, i pulsanti del TouchPad o di entrambi, selezionare le opzioni Abilita appropriate.

##HelpTopicID=152
Selezionare l'opzione Disabilita corrispondente al dispositivo o ai pulsanti del dispositivo che non si intende utilizzare; in questo modo si evita di attivarli accidentalmente durante la digitazione o il puntamento.

Nota: Non è possibile disabilitare sia lo stilo di puntamento che il TouchPad.

##HelpTopicID=153
Per modificare l'azione assegnata al Pulsante sinistro, a Entrambi i pulsanti o al Pulsante destro, fare clic sulla freccia in giù nell'elenco a discesa per visualizzare le opzioni. Selezionare l'azione desiderata.

Se sono necessarie altre informazioni sull'azione scelta, verrà abilitato il pulsante Configura.

##HelpTopicID=154
Se sono necessarie altre informazioni sull'azione scelta nell'elenco a discesa, verrà abilitato il pulsante Configura. Fare clic sul pulsante Configura e inserire le informazioni richieste nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic sul pulsante OK per salvare le impostazioni, quindi chiudere la finestra di dialogo.

È possibile visualizzare o modificare le impostazioni in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Configura.

##HelpTopicID=155
Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti gli elementi della finestra, fare clic su questo pulsante.

##HelpTopicID=156
Per eseguire un clic primario con il dito, selezionare la casella di controllo Tocca e fai clic. Un tocco consiste nell'abbassare e sollevare rapidamente il dito.

Se questa casella di controllo è deselezionata, l'unico modo per eseguire un clic primario è premere un pulsante.

##HelpTopicID=157
Per trascinare gli oggetti senza premere un pulsante del TouchPad, selezionare la casella di controllo Tocca e trascina.

Per utilizzare questa funzione, toccare un oggetto per selezionarlo, quindi poggiare di nuovo velocemente il dito sul TouchPad e, facendolo scorrere, spostare l'oggetto nella direzione desiderata. Sollevare il dito dal TouchPad per rilasciare l'oggetto.

##HelpTopicID=158
Per trascinare gli oggetti sullo schermo con diversi tocchi del dito, selezionare la casella di controllo Trascinamenti bloccati.

Per utilizzare i trascinamenti bloccati, toccare un oggetto per selezionarlo. Toccare ripetutamente il TouchPad per spostare l'oggetto nella posizione desiderata. Non è necessario tenere poggiato il dito. L'oggetto selezionato non verrà rilasciato fino a quando si tocca il TouchPad.

##HelpTopicID=159
È possibile utilizzare questo dispositivo di scorrimento per regolare la pressione da applicare con il dito sul TouchPad. Se il puntatore si sposta in modo irregolare, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra.

##HelpTopicID=160
Per evitare movimenti o clic indesiderati del puntatore durante la digitazione, selezionare la casella di controllo Abilita PalmCheck.

Questa funzione consente a TouchPad di riconoscere quando l'utente poggia il palmo sopra la superficie o la sfiora mentre con la mano sta digitando sulla tastiera.

##HelpTopicID=161
Per regolare la sensibilità di PalmCheck, utilizzare questo dispositivo di scorrimento.

Se il TouchPad esegue movimenti del puntatore o clic non desiderati, aumentare la sensibilità di PalmCheck spostando il dispositivo di scorrimento a destra. Tuttavia, spostando il dispositivo di scorrimento troppo a destra, vicino all'impostazione Massimo, il TouchPad potrebbe non riconoscere alcuni tocchi o movimenti.

Al contrario, se il TouchPad non esegue alcuni movimenti o tocchi, diminuire la sensibilità di PalmCheck spostando il dispositivo di scorrimento verso sinistra.

##HelpTopicID=162
La funzione Movimento dal bordo permette al puntatore di continuare a spostarsi una volta raggiunto il bordo del TouchPad.

Senza la funzione Movimento dal bordo è necessario toccare il TouchPad diverse volte con il dito oppure aumentare la velocità di movimento del puntatore sulla scheda Opzioni puntatore per eseguire spostamenti lunghi con il puntatore.

##HelpTopicID=163
Per utilizzare la funzione Movimento dal bordo per operazioni di trascinamento (tocco e trascinamento e trascinamenti bloccati), selezionare la casella di controllo Durante il trascinamento.

Il Movimento dal bordo permette al puntatore di continuare a spostarsi anche se il dito ha raggiunto il bordo del TouchPad.

Selezionando questa opzione non sarà possibile utilizzare il Movimento dal bordo per i normali spostamenti del puntatore.

##HelpTopicID=164
Per utilizzare la funzione Movimento dal bordo quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad, selezionare la casella di controllo Durante il puntamento.

Il Movimento dal bordo permette al puntatore di continuare a spostarsi anche se il dito ha raggiunto il bordo del TouchPad.

##HelpTopicID=165
Per utilizzare la funzione Movimento dal bordo con la funzione Scorrimento virtuale, selezionare la casella di controllo Durante lo scorrimento.

Il Movimento dal bordo permette al puntatore di continuare a spostarsi anche se il dito ha raggiunto il bordo del TouchPad.

##HelpTopicID=166
Questo schema mostra la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le sezioni di Movimento dal bordo sulla superficie del TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una sezione attiva di Movimento dal bordo del TouchPad, la sezione di Movimento dal bordo corrispondente sullo schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le sezioni di Movimento dal bordo, trascinare uno dei quadratini neri sul bordo della sezione tratteggiata.

In caso di difficoltà ad azionare il Movimento dal bordo, provare ad ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata. Se invece il Movimento dal bordo si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di Movimento dal bordo sono in grigio e non è possibile regolarle, selezionare una delle opzioni di Movimento dal bordo, quindi ridimensionare le zone.

##HelpTopicID=167
Per utilizzare una velocità sensibile alla pressione del dito, selezionare questa casella di controllo. Una volta selezionata questa opzione, una pressione maggiore farà spostare più velocemente il puntatore.

Per una velocità costante, deselezionare la casella di controllo Controlla la velocità di Movimento dal bordo con la pressione del dito.

##HelpTopicID=168
Per regolare la velocità di Movimento dal bordo mentre la casella di controllo Controlla la velocità di Movimento dal bordo con la pressione del dito è deselezionata, utilizzare questo dispositivo di scorrimento. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra per aumentare la velocità di Movimento dal bordo, oppure verso sinistra per diminuirla.

##HelpTopicID=169
Per configurare un Punto di tocco assegnandogli un'azione, selezionare la casella di controllo Abilita punti di tocco. Ogni angolo della superficie del TouchPad può essere configurato come punto di tocco.

##HelpTopicID=170
Per assegnare un'azione a un punto di tocco, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. Se sono necessarie altre informazioni sull'azione scelta, verrà abilitato il pulsante Configura.

##HelpTopicID=171
Questo schema mostra la superficie del TouchPad. Le sezioni tratteggiate dello schema indicano i punti di tocco attivi sulla superficie TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in un punto di tocco attivo del TouchPad, il punto corrispondente dello schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre i punti di tocco, trascinare uno dei quadratini neri sugli angoli delle sezioni tratteggiate.

In caso di difficoltà nell'eseguire un'azione sui punti di tocco, si consiglia di ingrandire la sezione. Al contrario, se l'azione si verifica con troppa facilità, si consiglia di ridurre la sezione.

Se i punti di tocco sono grigi e non è possibile regolarli, selezionare la casella di controllo Abilita punti di tocco, quindi ridimensionarli.

##HelpTopicID=172
Affinché un movimento del dito abbia la stessa funzione di un pulsante freccia Avanti o Indietro nella finestra di un browser Web, selezionare la casella di controllo Abilita movimenti indietro/avanti.

Per eseguire un movimento in avanti o indietro, poggiare il dito lungo il bordo superiore del TouchPad e spostarlo verso destra o sinistra. Lo spostamento verso sinistra corrisponde a un clic sul pulsante freccia indietro. Lo spostamento verso destra corrisponde a un clic sul pulsante freccia avanti.

##HelpTopicID=173
Per utilizzare le funzioni di Scorrimento virtuale, selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento.

Con lo Scorrimento virtuale abilitato, far scorrere il dito in su e in giù sul bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale il contenuto della finestra o l'elemento selezionati. Far scorrere il dito lungo il bordo inferiore del TouchPad per scorrere in senso orizzontale il contenuto della finestra o l'elemento selezionati.

##HelpTopicID=174
Per visualizzare le opzioni di Scorrimento virtuale e regolare le impostazioni, fare clic su questo pulsante.

##HelpTopicID=175
Per far scorrere i contenuti di una finestra o di un elemento attivo, selezionare l'opzione Scorri elemento selezionato. L'elemento attivo è normalmente l'ultima finestra, parte di una finestra o l'elemento selezionato facendo clic.

##HelpTopicID=176
Selezionare questa opzione se si desidera scorrere un elemento che si trova sotto il puntatore in un'applicazione attiva. Questa opzione consente di scorrere l'elemento sotto il puntatore senza selezionarlo prima.

##HelpTopicID=177
Per facilitare lo scorrimento di documenti lunghi, selezionare la casella di controllo Abilita arresto per inerzia. Con questa funzione, lo scorrimento virtuale continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad.

Per utilizzare la funzione di inerzia, è sufficiente spostare e sollevare il dito in un movimento orizzontale o verticale uniforme. Per interromperla, toccare il TouchPad.

##HelpTopicID=178
Questo schema mostra la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le zone di scorrimento virtuale sulla superficie del TouchPad.

Poggiando il dito sul TouchPad, si visualizzano delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad ad indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona attiva di scorrimento virtuale del TouchPad, la sezione di scorrimento virtuale corrispondente sullo schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le zone di scorrimento virtuale, trascinare uno dei quadratini neri sul bordo della sezione tratteggiata.

In caso di difficoltà ad azionare lo scorrimento virtuale, provare ad ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata verso l'interno. Se lo scorrimento virtuale si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di Scorrimento virtuale sono in grigio e non è possibile regolarle, selezionare un'opzione di Scorrimento virtuale, quindi ridimensionare le zone.

##HelpTopicID=179
Per eseguire l'esercitazione sullo Scorrimento virtuale, fare clic sul pulsante Esercitazione. Questo semplice labirinto vi aiuterà ad imparare come usare la funzione Scorrimento virtuale.

Nota: Accertarsi che entrambe le caselle di controllo Scorrimento orizzontale e Scorrimento verticale siano selezionate.

Dare uno sguardo al labirinto prima di cominciare, in modo da individuare i punti iniziale e finale. Non è possibile visualizzare l'intero labirinto, in quanto è più grande della finestra che lo visualizza. Usare la funzione Scorrimento virtuale per spostare la visualizzazione del labirinto sulla finestra. Tenere premuto il tasto Ctrl ed usare la funzione Scorrimento virtuale per ingrandire o ridurre il labirinto.

Un punto giallo nell'angolo in alto a sinistra del labirinto contrassegna l'ingresso nel labirinto. Un segno blu sul lato destro ne contrassegna l'uscita.

Per cominciare:

1.	Fare clic sul quadrato rosso nel punto giallo per cominciare.
2.	Utilizzare i tasti freccia o toccare il TouchPad per navigare attraverso il labirinto.
3.	Usare la funzione Scorrimento virtuale per spostare la visualizzazione del labirinto.
4.	Fare clic sul pulsante Chiudi sulla finestra Esercitazione scorrimento virtuale dopo aver raggiunto il punto blu nell'angolo inferiore destro.

##HelpTopicID=180
Per utilizzare la funzione Scorrimento virtuale sulle finestre con barre di scorrimento orizzontale, selezionare la casella di controllo Scorrimento orizzontale. Far scorrere il dito avanti e indietro sul bordo inferiore del TouchPad per scorrere in senso orizzontale il contenuto della finestra o l'elemento selezionati.

##HelpTopicID=181
Per utilizzare la funzione di Scorrimento virtuale sulle finestre con barre di scorrimento verticale, selezionare la casella di controllo Scorrimento verticale. Far scorrere il dito in su e in giù sul bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale il contenuto della finestra o l'elemento selezionati.

##HelpTopicID=182
Il dispositivo di scorrimento consente di controllare la velocità di Scorrimento virtuale. Trascinarlo verso destra per accelerare la velocità di scorrimento.

##HelpTopicID=183
Per assegnare ai movimenti di tocco e pressione un'azione specifica, selezionare la casella di controllo Abilita Premi e seleziona. Le azioni vengono assegnate nell'elenco a discesa Azione di tocco.

L'azione di tocco è un movimento di abbassamento e sollevamento rapido del dito sulla punta dello stilo di puntamento. Un tocco leggero e rapido dà risultati migliori. Al contrario, un tocco accentuato o prolungato non dà gli stessi risultati. Toccare una volta per un singolo clic, oppure due volte in successione rapida per un doppio clic.

La pressione comporta una pressione rapida sulla punta dello stilo di puntamento con il dito. Una pressione leggera e decisa dà i risultati migliori. Premere direttamente verso il basso per simulare l'azione di premere e tenere premuto il pulsante del mouse. Premere direttamente verso il basso e quindi di lato per fare clic e trascinare in qualsiasi direzione. Sollevare il dito per rilasciare l'oggetto.

Se la casella di controllo Abilita Premi e seleziona è deselezionata, premere un pulsante per eseguire un clic primario.

##HelpTopicID=184
Per evitare clic indesiderati durante la digitazione, selezionare questa casella di controllo.

##HelpTopicID=185
Per assegnare un'azione alla funzione di tocco sullo stilo di puntamento, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Azione di tocco.

##HelpTopicID=186
Per regolare la velocità di tocco dello stilo di puntamento per simulare il clic o il doppio clic del mouse, spostare questo dispositivo di scorrimento.

Una velocità troppo bassa potrebbe generare clic non voluti, ritardi nei movimenti del puntatore o ritardi durante le operazioni di trascinamento. Invece una velocità troppo elevata potrebbe comportare difficoltà durante l'uso della funzione Premi e seleziona.

##HelpTopicID=187
Per attivare lo Scorrimento virtuale, selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento. Con questa opzione selezionata, lo stilo di puntamento può essere utilizzato solo per lo Scorrimento virtuale orizzontale o verticale. Per muovere il cursore, utilizzare TouchPad o un mouse esterno.

Per utilizzare lo Scorrimento virtuale, premere lo stilo di puntamento nella direzione desiderata. Per interrompere lo scorrimento, sollevare il dito dallo stilo di puntamento.

##HelpTopicID=188
Per regolare la velocità dello Scorrimento virtuale, utilizzare il dispositivo di scorrimento. Spostare il dispositivo di scorrimento verso destra per uno scorrimento più veloce oppure verso sinistra per uno scorrimento più lento.

##HelpTopicID=189
Per regolare la forza necessaria per il movimento del cursore e per la funzione Premi e seleziona sullo stilo di puntamento, utilizzare il dispositivo di scorrimento Sensibilità allo sfioramento.

Per diminuire la forza necessaria, spostare il dispositivo verso l'opzione Pressione leggera.

Per aumentare la forza necessaria, spostare il dispositivo verso l'opzione Pressione forte.

##HelpTopicID=190
Per mantenere il puntatore all'interno della finestra attiva, selezionare la casella di controllo Arresta puntatore ai Bordi finestra. L'arresto del puntatore ai margini della finestra facilita l'accesso ai comandi che si trovano vicino ai bordi della stessa.

Una volta selezionata questa opzione, al primo tentativo di spostare fuori il puntatore, questo si fermerà al bordo della finestra. Al secondo tentativo, il puntatore è libero di uscire al di fuori della finestra.

##HelpTopicID=191
Per migliorare la precisione di puntamento per i lavori di precisione, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Tasto rallentatore. Questa funzione consente di ridurre la velocità del puntatore.

Per utilizzare la funzione rallentatore, premere e tenere premuto il tasto selezionato mentre si sposta il puntatore.

##HelpTopicID=192
Selezionare questa funzione per spostare automaticamente il puntatore sull'impostazione predefinita, all'interno di una finestra di dialogo visualizzata sullo schermo.

##HelpTopicID=193
Per forzare il movimento del puntatore in senso orizzontale o verticale sullo schermo, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Tasto movimento obbligato puntatore.

Per utilizzare la funzione che consente di limitare il movimento del puntatore, premere e tenere premuto il tasto specificato spostando allo stesso tempo il puntatore. Premendo il tasto, la direzione iniziale di movimento del puntatore determina la direzione di movimento per tutto il tempo in cui il dito rimane poggiato sul TouchPad.

##HelpTopicID=194
Per ricevere dei commenti relativi alle azioni di puntamento, selezionare la casella di controllo Animazione. Sulla barra delle applicazioni di Windows viene visualizzata l'icona animata. Fare doppio clic su questa icona per accedere alla finestra Proprietà del mouse.

##HelpTopicID=195
Per ottenere un movimento molto fluido del puntatore, selezionare l'opzione Veloce come velocità di aggiornamento del puntatore.

##HelpTopicID=196
Se il puntatore sembra essere instabile o vibra sullo schermo, provare a selezionare l'opzione Lenta come velocità di aggiornamento del puntatore.

##HelpTopicID=197
Questo è il numero della versione del driver TouchPad Synaptics.

##HelpTopicID=198
Per informazioni più aggiornate sui brevetti di Synaptics, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Modalità doppia
La funzione Modalità doppia consente di passare dalla Modalità cursore alla Modalità pulsanti. In questa modalità i pulsanti virtuali sulla superficie del TouchPad offrono pratici collegamenti alle applicazioni utilizzate più di frequente, mentre la funzione di controllo del volume consente di aumentare o diminuire il volume dell'audio.

Per attivare Modalità doppia, selezionare Passa alla Modalità pulsanti toccando la casella di controllo nell'angolo superiore destro.

Per utilizzare la Modalità pulsanti:

·	Toccare il pulsante Cambio modalità. Questo pulsante si trova nell'angolo superiore destro del TouchPad, sopra il regolatore del volume.
·	Toccare il pulsante virtuale dell'applicazione che si desidera avviare. Una volta avviata l'applicazione, TouchPad torna automaticamente in Modalità cursore.

Nota: Selezionando la casella di controllo Sempre in Modalità pulsanti quando è collegato un dispositivo esterno, è possibile utilizzare la Modalità pulsanti se è collegato un dispositivo di puntamento esterno, come ad esempio un mouse.

##HelpTopicID=200
Opzioni della Modalità pulsanti
È possibile configurare sei pulsanti virtuali in base alle proprie preferenze. I tre pulsanti superiori sono dotati di impostazioni predefinite, mentre gli altri non sono configurati. Le impostazioni predefinite per i pulsanti virtuali configurati sono elencate di seguito:

·	Toccando il pulsante virtuale in alto a sinistra, si accede all'applicazione e-mail assegnata.
·	Con un tocco sul pulsante virtuale in alto al centro, si accede all'applicazione ConfigFree. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Toshiba.
·	Toccando il pulsante virtuale in alto a destra, si invia il contenuto della finestra attiva alla stampante.

##HelpTopicID=201
Opzioni della Modalità pulsanti
È possibile configurare sei pulsanti virtuali in base alle proprie preferenze. Quattro dei  pulsanti virtuali sono dotati di impostazioni predefinite, mentre gli altri non sono configurati. Le impostazioni predefinite per i pulsanti virtuali configurati sono elencate di seguito:

·	Toccando il pulsante virtuale in alto a sinistra, si accede all'applicazione e-mail assegnata.
·	Con un tocco sul pulsante virtuale in alto al centro, si accede al browser Web assegnato.
·	Toccando il pulsante virtuale in alto a destra, si accede all'applicazione BeatJam. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Toshiba.
·	Toccando il pulsante virtuale in basso a sinistra, si accede alla guida in linea di Toshiba.

##HelpTopicID=202
La funzione Controllo pulsanti impedisce di azionare accidentalmente i pulsanti, che sono in grado di riconoscere quando l'utente poggia il palmo sopra la loro superficie o la sfiora mentre sta digitando sulla tastiera. Questo impedisce l'attivazione indesiderata dei pulsanti.

Se un pulsante viene attivato accidentalmente, aumentare il livello del controllo pulsanti spostando l'indicatore a destra verso Massimo. Se un pulsante non viene attivato quando richiesto, diminuire il livello del controllo pulsanti spostando l'indicatore a sinistra verso Minimo. Se l'indicatore è completamente a destra, è più probabile che i pulsanti non vengano attivati quando richiesto.

##HelpTopicID=203
Per configurare l'azione che un pulsante deve eseguire quando toccato, selezionare il pulsante dalla struttura menu. Ad esempio, è possibile stabilire che il Pulsante 1 "acceda a una pagina Web del browser predefinito". Ogni volta che si tocca il Pulsante 1, il browser Web si apre automaticamente e carica la pagina specificata.

##HelpTopicID=204
Le impostazioni Sensibilità consentono di personalizzare il modo in cui il dispositivo risponde al tocco. Per regolare queste impostazioni, selezionare una voce dalla struttura menu Sensibilità.

##HelpTopicID=205
L'indicatore Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la pressione da applicare con il dito affinché il dispositivo risponda.

Se il dispositivo risponde in modo irregolare oppure l'area circostante ha un'elevata umidità, diminuire la sensibilità spostando l'indicatore a destra verso Pressione forte.

Se è necessario esercitare una pressione eccessiva per azionare il dispositivo, aumentare la sensibilità spostando l'indicatore a sinistra verso Pressione leggera.

##HelpTopicID=206
Selezionare un'azione dall'elenco precedente per assegnarla al pulsante selezionato. L'azione selezionata viene eseguita ogni volta che si tocca il pulsante.

##HelpTopicID=207
La casella di controllo Abilita suoni abilita la riproduzione di un suono configurabile dall'utente quando un pulsante viene toccato.
Se la casella Abilita suoni non è selezionata, i suoni sono disabilitati e quando si toccano i pulsanti non viene riprodotto alcun suono.

##HelpTopicID=208
La casella di controllo Abilita illuminazione abilita l'illuminazione dei pulsanti quando sono attivi o inattivi.
Quando la casella di controllo Abilita illuminazione non è selezionata, l'illuminazione è disabilitata e quando si toccano i pulsanti la relativa illuminazione non cambia.

##HelpTopicID=209
L'indicatore Luminosità inattiva consente di regolare il livello di luminosità dei pulsanti non toccati.
Se il livello di luminosità dei pulsanti non toccati è troppo alto, spostare l'indicatore verso l'impostazione Minimo.
Se è troppo basso, spostare l'indicatore verso l'impostazione Massimo.

##HelpTopicID=210
L'indicatore Luminosità attiva consente di regolare il livello di luminosità dei pulsanti toccati.
Se il livello di luminosità dei pulsanti toccati è troppo alto, spostare l'indicatore verso l'impostazione Minimo.
Se è troppo basso, spostare l'indicatore verso l'impostazione Massimo.

##HelpTopicID=211
Opzioni della Modalità pulsanti
È possibile configurare sei pulsanti virtuali in base alle proprie preferenze. I tre pulsanti superiori sono dotati di impostazioni predefinite, mentre gli altri non sono configurati. Le impostazioni predefinite per i pulsanti virtuali configurati sono elencate di seguito:

·	Toccando il pulsante virtuale in alto a sinistra, si accede all'applicazione e-mail assegnata.
·	Con un tocco sul pulsante virtuale in alto al centro, si accede all'applicazione ConfigFree. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Toshiba.
·	Toccando il pulsante virtuale in alto a destra, si accede a Windows Photo Gallery.

##HelpTopicID=212
Per configurare l'azione che deve essere eseguita quando si scorre il dito su un indicatore, selezionare l'indicatore dalla struttura menu. Ad esempio, è possibile stabilire che l'Indicatore 1 "regoli il volume del sistema". Ogni volta che si scorre il dito sull'Indicatore 1, il volume viene aumentato o ridotto.

##HelpTopicID=213
Selezionare un'azione nell'elenco sopra da assegnare all'indicatore selezionato. L'azione selezionata viene eseguita ogni volta che si scorre il dito sull'indicatore verso l'alto o il basso.

##HelpTopicID=214
Regola velocità di movimento puntatore
Questo dispositivo di scorrimento consente di controllare la velocità del puntatore. È possibile impostare la velocità desiderata regolando il dispositivo di scorrimento tra le posizioni Lenta e Veloce.

##HelpTopicID=215
Opzioni della Modalità pulsanti
È possibile configurare sei pulsanti virtuali in base alle proprie preferenze. I tre pulsanti superiori sono dotati di impostazioni predefinite, mentre gli altri non sono configurati. Le impostazioni predefinite per i pulsanti virtuali configurati sono elencate di seguito:

·	Toccando il pulsante virtuale in alto a sinistra, si accede all'applicazione e-mail assegnata.
·	Con un tocco sul pulsante virtuale in alto al centro, si accede all'applicazione ConfigFree. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Toshiba.
·	Per aprire la cartella Immagini, toccare il pulsante virtuale superiore destro.

##HelpTopicID=216
Barra di controllo

La barra di controllo permette di configurare i pulsanti di avvio delle proprie applicazioni preferite. È possibile personalizzare l'aspetto della barra di controllo regolando le impostazioni di illuminazione, intervallo di dissolvenza e sensibilità allo sfioramento. La barra di controllo permette anche di accedere rapidamente al controllo del volume per regolare gli effetti sonori del software.

Selezionare l'opzione Abilita per attivare la barra di controllo. Se non si desidera utilizzare la barra di controllo, selezionare Disabilita.

##HelpTopicID=217
Illuminazione LED

Il dispositivo di scorrimento Illuminazione LED permette di regolare la luminosità dei LED della barra di controllo.

Per aumentare la luminosità, spostare il dispositivo di scorrimento a destra verso Chiaro.

Per diminuire la luminosità, spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra verso Scuro.

##HelpTopicID=218
Velocità di dissolvenza

Il dispositivo di scorrimento Velocità di dissolvenza permette di impostare rapidamente la velocità con cui i LED della barra di controllo si spengono dopo che l'utente ha toccato la barra e quindi allontanato il dito.

Per una dissolvenza lenta, spostare il dispositivo di scorrimento a destra verso Lenta.

Per una dissolvenza veloce, spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra verso Veloce.

##HelpTopicID=219
Sensibilità allo sfioramento

Il dispositivo di scorrimento Sensibilità allo sfioramento permette di regolare la pressione da applicare con il dito affinché la barra di controllo risponda al tocco.

Se la barra di controllo non risponde al tocco oppure è necessario premere con forza per azionarla, aumentare la sensibilità spostando il dispositivo di scorrimento a sinistra verso Leggera.

Se accade che la barra di controllo venga azionata inavvertitamente con un tocco leggero, diminuire la sensibilità spostando il dispositivo di scorrimento a destra verso Forte.

##HelpTopicID=220
Effetti sonori

Per assegnare un effetto sonoro a un'azione specifica, inserire il nome di un file sonoro oppure selezionare Sfoglia e scegliere un file sonoro.

##HelpTopicID=221
Volume

Il dispositivo di scorrimento Volume fornisce un accesso rapido al controllo del volume degli effetti sonori.

Per aumentare il volume, spostare il dispositivo di scorrimento a destra verso Alto.

Per diminuire il volume, spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra verso Basso.

##HelpTopicID=222
Applicazioni

Per assegnare un pulsante all'azione di avvio di un'applicazione, inserire il nome di un file eseguibile oppure selezionare Sfoglia e scegliere un'applicazione da avviare.

##HelpTopicID=223
La funzione Doppio tocco per abilitare o disabilitare il TouchPad permette di abilitare o disabilitare il TouchPad toccando l'angolo e tenendo fermo il dito per alcuni istanti.
Se il TouchPad è abilitato, toccare l'angolo per disabilitarlo. Viceversa, se è disabilitato, toccare l'angolo per abilitarlo.

##HelpTopicID=224
Il dispositivo di scorrimento Intervallo di tocco minimo consente di specificare per quanto tempo occorre toccare l'angolo affinché il TouchPad venga abilitato o disabilitato.

##HelpTopicID=225
Lo scorrimento virtuale è un'alternativa innovativa ai metodi di scorrimento convenzionali, che permette di azionare le barre di scorrimento in modo automatico eliminando la necessità di allontanare il puntatore dal proprio lavoro.

Lo scorrimento virtuale funziona con la maggior parte delle finestre che supportano lo scorrimento, come i documenti di elaborazione testi, i fogli elettronici e le immagini digitali di grandi dimensioni, nonché con altri elementi a scorrimento come gli elenchi di file e di caratteri.

Lo scorrimento ChiralMotion, un tipo speciale di scorrimento virtuale, permette di scorrere in modo continuo con un unico movimento circolare fluido. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito. Per scorrere rapidamente, fare dei piccoli cerchi veloci. Per scorrere lentamente, fare dei cerchi ampi e spostare il dito con lentezza. La direzione dello scorrimento può essere invertita cambiando il senso del movimento.

Per utilizzare lo scorrimento verticale:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento verticale.
2.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento a cui applicare lo scorrimento.
3.	Scorrere il dito verso l'alto o verso il basso lungo il bordo destro del TouchPad e nella direzione di scorrimento desiderata.

Per utilizzare lo scorrimento ChiralMotion in senso verticale:

1.	Selezionare le caselle di controllo Abilita scorrimento verticale e Abilita scorrimento ChiralMotion.
2.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento a cui applicare lo scorrimento.
3.	Appoggiare il dito sul TouchPad vicino al centro del bordo destro.
4.	Scorrere il dito verso l'alto o verso il basso nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muovere il dito in senso circolare. Il dito può avvicinarsi al centro del TouchPad durante il movimento circolare in senso orario o antiorario.

Per utilizzare lo scorrimento orizzontale:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento orizzontale.
2.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento a cui applicare lo scorrimento.
3.	Scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo il bordo inferiore del TouchPad e nella direzione di scorrimento desiderata.

Per utilizzare lo scorrimento ChiralMotion in senso orizzontale:

1.	Selezionare le caselle di controllo Abilita scorrimento orizzontale e Abilita scorrimento ChiralMotion.
2.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento a cui applicare lo scorrimento.
3.	Appoggiare il dito sul TouchPad vicino al centro del bordo inferiore.
4.	Scorrere il dito verso sinistra o verso destra nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muovere il dito in senso circolare.

Se lo scorrimento virtuale sembra non funzionare, verificare che le caselle di controllo Abilita scorrimento corrette siano selezionate e che la finestra o l'elemento corrente supporti lo scorrimento. Se i problemi persistono, controllare le impostazioni Zona di scorrimento.

##HelpTopicID=226
La funzione Slancio produce un movimento fluido, rapido e simile a quello di un trackball. Con un rapido colpetto sulla superficie del TouchPad è possibile spostare il cursore lungo l'intero schermo del computer. La funzione Slancio riduce i movimenti ripetitivi e l'affaticamento dovuti agli spostamenti del cursore su lunghe distanze e produce una sensazione di fluidità e naturalezza simile a quella di un trackball. È ideale per i giochi di strategia in tempo reale (RTS), sparatutto in prima persona (FPS) e i giochi di ruolo (RPG).

Selezionare la casella di controllo Abilita slancio per utilizzare questa funzione.

##HelpTopicID=227
Il dispositivo di scorrimento Distanza di scivolamento permette di regolare la distanza percorsa dal cursore in risposta a un colpetto del dito sul TouchPad. Per fermare il cursore, appoggiare il dito sul TouchPad. Anche un singolo tocco sul TouchPad permette di fermare il cursore.

Selezionare la casella di controllo Abilita rimbalzo sul bordo dello schermo per mantenere il cursore entro i limiti dello schermo del computer. La funzione di rimbalzo sul bordo facilita l'acceso alle opzioni di menu e ai comandi che si trovano vicino ai bordi dello schermo.

##HelpTopicID=228
In molte applicazioni, un "pizzico" sul TouchPad produce un'azione di zoom in molte applicazioni. Questa azione può essere utilizzata per eseguire la stessa funzione della rotellina del mouse nelle applicazioni standard di Windows che supportano la funzionalità di zoom CTRL-ROTELLINA.

Per eseguire l'azione di "pizzico", toccare la superficie del TouchPad con due dita, quindi avvicinarle tra loro o allontanarle. Per eseguire uno zoom in avvicinamento, appoggiare le dita sul TouchPad l'una vicino all'altra e quindi allontanarle. Per eseguire uno zoom in allontanamento, appoggiare le dita a una certa distanza l'una dall'altra e quindi avvicinarle.

##HelpTopicID=229
Lo scorrimento ChiralMotion a due dita offre un'alternativa innovativa ai metodi di scorrimento convenzionali. È possibile scorrere verso l'alto o verso il basso semplicemente appoggiando due dita sul TouchPad ed effettuando un movimento circolare. Non è necessario tenere entrambe le dita sul TouchPad dopo l'inizio dello scorrimento. Lo scorrimento continua fintanto che un dito rimane sulla superficie del TouchPad descrivendo un movimento circolare.

La velocità di movimento del dito controlla la velocità dello scorrimento. Per scorrere rapidamente, fare dei cerchi piccoli e spostare il dito velocemente. Per scorrere lentamente, fare dei cerchi ampi e muovere il dito con lentezza. La direzione dello scorrimento può essere invertita cambiando il senso del movimento.

##HelpTopicID=230
Per Movimento avanzato si intende un'azione effettuata dall'utente su un sensore Synaptics TouchPad e che il dispositivo host riconosce per l'esecuzione di una determinata funzione.

##HelpTopicID=231
Un Gesto rapido consiste nel posizionare due dita sulla superficie del TouchPad, leggermente separate, farle scorrere lungo il TouchPad in un movimento continuo in linea retta, e quindi sollevare simultaneamente entrambe le dita della superficie del TouchPad. L'azione avviata dal Gesto rapido è specifica di un'applicazione. In Internet Explorer, ad esempio, un gesto rapido a sinistra indica il passaggio alle pagine precedenti.

##HelpTopicID=232
Il movimento ChiralRotate consente di ruotare l'oggetto selezionato a incrementi di 90 gradi, in senso orario o antiorario. ChiralRotate funziona solo nelle applicazioni supportate.

Per avviare il movimento ChiralRotate, posizionare un dito nella zona verticale a sinistra del TouchPad, quindi spostarlo seguendo un movimento circolare. Nelle applicazioni che supportano ChiralRotate, l'oggetto selezionato verrà ruotato a incrementi di 90 gradi.

##HelpTopicID=233
Per attivare questa funzionalità, selezionare la casella di controllo Attiva Pizzico.

##HelpTopicID=234
Per attivare questa funzionalità, selezionare la casella di controllo Attiva ChiralRotate.

##HelpTopicID=235
Per attivare questa funzionalità, selezionare la casella di controllo Attiva Gesto rapido.

##HelpTopicID=236
Per vedere una dimostrazione sull'uso del movimento Pizzico, selezionare il pulsante Mostra video sotto la casella di controllo Attiva Pizzico.

##HelpTopicID=237
Per vedere una dimostrazione sull'uso del movimento ChiralRotate, selezionare il pulsante Mostra video sotto la casella di controllo ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Per vedere una dimostrazione sull'uso del Gesto rapido, selezionare il pulsante Mostra video sotto la casella di controllo Attiva Gesto rapido.

##HelpTopicID=239
Per vedere una dimostrazione sull'uso del movimento Slancio, selezionare il pulsante Mostra video sotto la casella di controllo Abilita slancio.

##HelpTopicID=240
La funzione Scorrimento virtuale rappresenta un'alternativa innovativa ai metodi di scorrimento tradizionali. Attiva automaticamente le barre di scorrimento, eliminando così la necessità di spostare il puntatore in zone lontane dall'area di lavoro.

Questa opzione funziona nella maggior parte delle finestre in cui è consentito lo scorrimento, quali documenti di programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e immagini digitali di grandi dimensioni. Funziona inoltre in altri elementi come gli elenchi di file e di font.

Lo scorrimento lineare, una delle opzioni di scorrimento virtuale, consente di effettuare operazioni di scorrimento tradizionale.

Lo scorrimento ChiralMotion, un tipo speciale di scorrimento virtuale, permette di scorrere in modo continuo con un unico movimento circolare fluido. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito. Per scorrere rapidamente, fare dei piccoli cerchi veloci. Per scorrere lentamente, fare dei cerchi ampi e spostare il dito con lentezza. La direzione dello scorrimento può essere invertita cambiando il senso del movimento.

Per utilizzare lo scorrimento verticale lineare:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento verticale.
2.	Fare clic sull'icona Scorrimento virtuale o fare doppio clic su Scorrimento virtuale.
3.	Selezionare Scorrimento percorsi lunghi.
4.	Fare clic sul pulsante di opzione Scorrimento lineare.
5.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere.
6.	Scorrere il dito verso l'alto o verso il basso lungo il bordo destro del TouchPad e nella direzione di scorrimento desiderata.

Per utilizzare lo scorrimento ChiralMotion in senso verticale:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento verticale.
2.	Fare clic sull'icona Scorrimento virtuale o fare doppio clic su Scorrimento virtuale.
3.	Selezionare Scorrimento percorsi lunghi.
4.	Fare clic sul pulsante di opzione Scorrimento ChiralMotion.
5.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere.
6.	Appoggiare il dito sul TouchPad vicino al centro del bordo destro.
7.	Scorrere il dito verso l'alto o verso il basso nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare un movimento circolare. Il dito può avvicinarsi al centro del TouchPad durante il movimento circolare in senso orario o antiorario.

Per utilizzare lo scorrimento orizzontale lineare:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento orizzontale.
2.	Fare clic sull'icona Scorrimento virtuale o fare doppio clic su Scorrimento virtuale.
3.	Selezionare Scorrimento percorsi lunghi.
4.	Fare clic sul pulsante di opzione Scorrimento lineare.
5.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere.
6.	Scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo il bordo inferiore del TouchPad e nella direzione di scorrimento desiderata.

Per utilizzare lo scorrimento ChiralMotion in senso orizzontale:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento orizzontale.
2.	Fare clic sull'icona Scorrimento virtuale o fare doppio clic su Scorrimento virtuale.
3.	Selezionare Scorrimento percorsi lunghi.
4.	Fare clic sul pulsante di opzione Scorrimento ChiralMotion.
5.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere.
6.	Appoggiare il dito sul TouchPad vicino al centro del bordo inferiore.
7.	Scorrere il dito verso sinistra o verso destra nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare un movimento circolare. Il dito può avvicinarsi al centro del TouchPad durante il movimento circolare in senso orario o antiorario.

Se lo scorrimento virtuale sembra non funzionare, verificare che le caselle di controllo Abilita scorrimento corrette siano selezionate e che la finestra o l'elemento corrente supporti lo scorrimento. Se i problemi persistono, controllare le impostazioni Zona di scorrimento.

##HelpTopicID=241
Per vedere una dimostrazione sull'uso dello scorrimento virtuale, selezionare il pulsante Mostra video.

##HelpTopicID=242
Per una dimostrazione dell'uso del movimento Gesto rapido, selezionare il pulsante Mostra video.

##HelpTopicID=243
Per utilizzare i movimenti Gesto rapido verticali, selezionare la casella di controllo Attiva Gesto rapido verticale. Mettere due dita, leggermente separate, sul TouchPad e scorrere verso l'alto o verso il basso. Quindi, sollevarle per eseguire una funzione specifica dell'applicazione.

##HelpTopicID=244
Per utilizzare i movimenti Gesto rapido orizzontali, selezionare la casella di controllo Attiva Gesto rapido orizzontale. Mettere due dita, leggermente separate, sul TouchPad e scorrere verso destra o verso sinistra. Quindi, sollevarle per eseguire una funzione specifica dell'applicazione.

##HelpTopicID=245
Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzarne l'azione.

##HelpTopicID=246
Questa finestra Proprietà consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo di puntamento. Usare la struttura dei menu riportata a sinistra per accedere alle funzioni personalizzabili. Tali funzioni includono le opzioni di puntamento e scorrimento con un solo dito, oltre ai gesti con più dita per manipolare documenti, oggetti e applicazioni.

Utilizzo della finestra Proprietà 
Fare clic su una funzione nella struttura dei menu per visualizzare una pagina di descrizioni e impostazioni per la funzione in questione. Per alcune funzioni sono presenti diverse pagine di impostazioni. Fare clic sul segno + accanto a una funzione per visualizzare tutte le pagine correlate. Le impostazioni appaiono nella finestra a destra della struttura dei menu. Le informazioni su queste opzioni e le istruzioni su come modificarle sono riportate in questa casella informativa. Per visualizzare il contenuto di questa casella, è possibile usare la barra di scorrimento.

Pulsante Predef. 
Il pulsante Predef. ripristina tutte le impostazioni della pagina corrente sui valori di fabbrica.

Pulsante OK 
Il pulsante OK salva le modifiche apportate e chiude la finestra Proprietà.

Pulsante Annulla 
Il pulsante Annulla chiude la finestra Proprietà senza salvare le modifiche apportate e ripristina tutte le impostazioni precedenti.

Pulsante Applica 
Il pulsante Applica salva le modifiche apportate, mantenendo comunque aperta la finestra Proprietà in modo da poterne apportare altre.

##HelpTopicID=250
Le pagine delle impostazioni Puntamento consentono di specificare in che modo il cursore risponde alle azioni di puntamento e selezione dell'utente.

##HelpTopicID=251
Selezionare la casella di controllo Abilita slancio per utilizzare questa funzione.

##HelpTopicID=252
La funzione Movimento limitato consente di forzare il movimento del puntatore solo in senso orizzontale o verticale sullo schermo. Questa funzione è molto utile quando si utilizza un programma di disegno. Per attivare la funzione Movimento limitato, premere e tenere premuto un tasto specificato mentre si sposta il puntatore. Premendo il tasto, la direzione iniziale del puntatore determina la direzione di movimento consentita per tutto il tempo in cui si tiene il dito appoggiato sul TouchPad.

Per utilizzare Movimento limitato:

1.	Selezionare la casella di controllo Abilita movimento lento per abilitare le opzioni contenute nella casella di riepilogo.
2.	Selezionare un tasto dalla casella di riepilogo per attivare la funzione Movimento limitato.
3.	Premere e tenere premuto il tasto selezionato per limitare il movimento del puntatore.

##HelpTopicID=254
Scorrimento 
La funzione di scorrimento consente di attivare automaticamente le barre di scorrimento della finestra selezionata; in questo modo si evita di dover allontanare il puntatore dall'area di lavoro. Le funzioni di scorrimento possono essere utilizzate nella maggior parte delle finestre in cui è consentito lo scorrimento, quali documenti, fogli di calcolo e immagini digitali di grandi dimensioni.

##HelpTopicID=255
Scorrimento inverso 
La funzione Direzione scorrimento inverso consente di modificare il comportamento di scorrimento standard. Lo scorrimento standard sposta la barra di scorrimento nella direzione del movimento del dito. La funzione Direzione scorrimento inverso sposta il documento o l'oggetto nella direzione del movimento del dito.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita direzione scorrimento inverso.

##HelpTopicID=256
L'indicatore scorrevole Velocità di scorrimento consente di regolare la velocità di scorrimento. Trascinarlo verso destra per accelerare lo scorrimento.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
La funzione ChiralScrolling™ consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita ChiralScrolling.

Per utilizzare ChiralScrolling:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è il lato destro del TouchPad. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di destinazione è il bordo inferiore del TouchPad.
2.	Muovere il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con ChiralScrolling, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad con un movimento circolare continuo.

NOTA: Per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Si inizierà lo scorrimento nella direzione opposta.

3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=258
Scorrimento con un dito 
È possibile scorrere in verticale e orizzontale.

Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere e passare il dito verso l'alto o il basso lungo il bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale. Passare il dito verso sinistra o destra lungo il bordo inferiore del TouchPad per scorrere in senso orizzontale.

Se lo scorrimento non funziona, accertarsi di avere selezionato le caselle di controllo appropriate e che la finestra o l'elemento selezionato supporti lo scorrimento. Se i problemi persistono, controllare le impostazioni Zona di scorrimento.

##HelpTopicID=259
Lo schema precedente rappresenta la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le zone di scorrimento sulla superficie del TouchPad.

Appoggiando il dito sul TouchPad, vengono visualizzate delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad per indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona di scorrimento attiva del TouchPad, l'area di scorrimento corrispondente dello schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le zone di scorrimento, trascinare uno dei quadratini neri sugli angoli delle sezioni tratteggiate.

In caso di difficoltà ad azionare lo scorrimento, provare a ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata verso l'interno. Se lo scorrimento si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di scorrimento sono in grigio e non è possibile regolarle, accertarsi che la funzione di scorrimento sia effettivamente abilitata.

Per abilitare lo scorrimento:

1.	Selezionare Scorrimento nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare il metodo di scorrimento desiderato e abilitare lo scorrimento verticale o orizzontale.

##HelpTopicID=260
Abilita scorrimento orizzontale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento orizzontale nelle finestre che dispongono di barre di scorrimento orizzontale. Far scorrere il dito a sinistra o a destra lungo il bordo inferiore del TouchPad per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso orizzontale.

##HelpTopicID=261
Abilita scorrimento verticale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento verticale. Far scorrere il dito avanti o indietro lungo il bordo destro del TouchPad per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso verticale.

##HelpTopicID=262
Scorrimento con due dita 
La funzione Scorrimento con due dita consente di scorrere in verticale o orizzontale e avviare lo scorrimento da qualsiasi punto della superficie del TouchPad. Appoggiare semplicemente due dita sul TouchPad e quindi spostarle nella direzione desiderata. Non è necessario trovarsi in una zona di scorrimento per eseguire lo scorrimento.

Per utilizzare la funzione Scorrimento con due dita:

1.	Appoggiare due dita sulla superficie del TouchPad. Tenere le dita leggermente separate.
2.	Con un movimento continuo in linea retta, far scorrere entrambe le dita nella direzione desiderata.
3.	Per interrompere lo scorrimento, sollevare entrambe le dita dal TouchPad.

##HelpTopicID=263
Abilita scorrimento orizzontale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento orizzontale nelle finestre che dispongono di barre di scorrimento orizzontale. Far scorrere le due dita verso sinistra o destra sul TouchPad per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso orizzontale.

##HelpTopicID=264
Abilita scorrimento verticale 
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento verticale. Far scorrere le due dita verso l'alto o il basso sul TouchPad per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso verticale.

##HelpTopicID=265
La funzione Inerzia facilita lo scorrimento in caso di documenti lunghi. Con questa funzione, lo scorrimento continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad. Per utilizzarla, spostare e sollevare il dito in un movimento unico. Per interromperla, riappoggiare il dito sulla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=266
Zoom con pizzico 
Un gesto simile a un pizzico consente di ottenere un'azione di zoom in molte applicazioni. La funzione Zoom con pizzico può essere utilizzata per eseguire la stessa funzione della rotellina del mouse nelle applicazioni standard di Windows che supportano la funzionalità di zoom CTRL-ROTELLINA.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita zoom con pizzico.

Per utilizzare Zoom con pizzico:

1.	Appoggiare due dita sulla superficie del TouchPad.
2.	Tenendo le dita appoggiate, allontanarle per eseguire uno zoom avanti o avvicinarle per eseguire uno zoom indietro. I migliori risultati si ottengono utilizzando la punta delle dita.

##HelpTopicID=267
La funzione Rotazione consente di utilizzare pratici gesti per ruotare foto e altri oggetti.

##HelpTopicID=269
Pressione con tre dita 
La funzione Pressione con tre dita offre un collegamento pratico per l'avvio di un'applicazione specificata o di applicazioni.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita Pressione con tre dita. Per personalizzare le applicazioni da avviare, fare clic sul pulsante Configura.

Per utilizzare la funzione Pressione con tre dita:

1.	Appoggiare tre dita sulla superficie del TouchPad. Accertarsi che le dita siano leggermente separate.
2.	Tenere ferme le dita finché l'applicazione o le applicazioni iniziano ad avviarsi.
3.	Sollevare le dita dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=270
Gesto rapido con tre dita 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita per navigare in Internet o per scorrere le foto nella finestra di un visualizzatore di foto. Questa funzione può anche essere utilizzata per entrare o uscire dalla modalità presentazione.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Gesto rapido con tre dita.

Per utilizzare Gesto rapido con tre dita per la navigazione:

1.	Appoggiare tre dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare dei gesti rapidi con le dita con un movimento lineare continuo nella direzione desiderata, spostandosi da un lato all'altro del TouchPad.
3.	Facendo scorrere le dita con un movimento orizzontale verso destra o sinistra, è possibile passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

Per utilizzare Gesto rapido con tre dita per passare alla modalità presentazione, far scorrere le dita in verticale. Scorrere le dita verso l'alto per attivare la modalità presentazione. Scorrere le dita verso il basso per uscire dalla modalità presentazione.

##HelpTopicID=271
Palmo su pad 
La funzione Palmo su pad consente di liberare il desktop riducendo a icona tutte le finestre aperte. Se si ripete questo gesto, le finestre vengono ripristinate.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita palmo su pad.

Per utilizzare il gesto Palmo su pad:

1.	Appoggiare il pollice sulla superficie del TouchPad.
2.	Tenere ferma la mano finché le finestre sul desktop non saranno state ridotte a icona o ripristinate.
3.	Sollevare la mano dal TouchPad.

##HelpTopicID=272
Esercitazione sullo scorrimento 
Fare clic sul pulsante Esercitazione per seguire l'esercitazione relativa allo Scorrimento. Un semplice labirinto consentirà di imparare come usare la funzione Scorrimento.

Osservare il labirinto prima di cominciare, in modo da individuare i punti iniziale e finale. Non è possibile visualizzare l'intero labirinto, perché è più grande della finestra che lo contiene. Utilizzare la funzione di scorrimento per spostare la visualizzazione del labirinto nella finestra. Tenere premuto il tasto Ctrl e utilizzare lo scorrimento per ridimensionare il labirinto.

Un punto giallo nell'angolo in alto a sinistra del labirinto ne contrassegna l'ingresso. Un punto blu sul lato destro ne contrassegna l'uscita.

Per esercitarsi con lo scorrimento:

1.	Fare clic sul quadrato rosso nel punto giallo per iniziare.
2.	Usare i tasti a freccia o toccare il TouchPad per spostarsi attraverso il labirinto.
3.	Utilizzare il metodo di scorrimento desiderato per spostare la visualizzazione del labirinto.
4.	Fare clic sul pulsante Chiudi sulla finestra di esercitazione sullo scorrimento dopo aver raggiunto il punto blu nell'angolo inferiore destro.

##HelpTopicID=273
Gesto M per HP MediaSmart 
L'applicazione HP MediaSmart può essere avviata tracciando un gesto a forma di M sulla superficie del TouchPad.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto M per HP MediaSmart.

Per utilizzare questo gesto:

1.	Toccare con due dita la superficie del TouchPad, quindi riappoggiarle immediatamente.
2.	Facendo scorrere le dita, tracciare un grande segno a forma di M.
3.	L'applicazione HP MediaSmart viene avvita.

##HelpTopicID=274
Le funzionalità Miglioramenti puntamento consentono di specificare in che modo il cursore risponde alle azioni di puntamento.

##HelpTopicID=275
I gesti per le applicazioni offrono pratici collegamenti alle applicazioni o alle funzioni utilizzate di frequente. La risposta del computer a questi gesti può essere specifica per ogni applicazione.

##HelpTopicID=276
La funzione EdgeMotion™ è stata progettata per semplificare i movimenti particolarmente lunghi del puntatore. Quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad, il puntatore continua a spostarsi nella stessa direzione, fin quando non si solleva il dito. Selezionare una delle opzioni della funzione EdgeMotion.

Anche le funzioni di scorrimento supportano EdgeMotion. Per utilizzare EdgeMotion durante lo scorrimento, selezionare la casella di controllo Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento in Scorrimento con un dito oppure Scorrimento con due dita in Scorrimento nella struttura dei menu.

##HelpTopicID=277
Selezionare la casella di controllo Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento se si desidera che lo scorrimento continui quando le dita raggiungono il bordo del TouchPad.

##HelpTopicID=278
Le impostazioni relative a Sensibilità consentono di personalizzare il modo in cui il dispositivo risponde al tocco.

##HelpTopicID=279
La funzione Inerzia facilita lo scorrimento in caso di documenti lunghi. Con questa funzione, lo scorrimento continua anche dopo aver sollevato le dita dal TouchPad. Per utilizzare la funzione Inerzia, spostare e sollevare le dita in un movimento unico. Per interromperla, riappoggiare le dita sulla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=280
Rotazione pivot 
Il gesto di rotazione pivot consente di ruotare oggetti come una foto, un file PDF (Portable Document Format) o un altro oggetto selezionato, a incrementi di 90 gradi.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita rotazione pivot.

Per utilizzare il gesto di rotazione pivot:

1.	Appoggiare un dito sull'angolo inferiore sinistro del TouchPad e tenerlo fermo.
2.	Appoggiare un altro dito accanto al centro del TouchPad.
3.	Far scorrere il secondo dito con un movimento circolare intorno al primo dito. Accertarsi che lo spazio tra le due dita rimanga lo stesso mentre si esegue il movimento circolare. Scorrere in senso orario o antiorario per ruotare l'oggetto selezionato nella direzione desiderata.

##HelpTopicID=281
Pivot angolo destro 
Per utilizzare questa funzione nell'angolo inferiore destro del TouchPad, selezionare la casella di controllo Pivot angolo destro. L'utilizzo dell'angolo destro del TouchPad può risultare più comodo quando si esegue questo gesto con la mano sinistra.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
Il gesto ChiralRotate™ consente di ruotare l'oggetto selezionato in incrementi di 90 gradi.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Attiva ChiralRotate. ChiralRotate funziona solo nelle applicazioni supportate.

Per utilizzare il gesto ChiralRotate:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di "destinazione" sinistra del TouchPad.
2.	Scorrere il dito verso il basso o verso l'alto e iniziare a eseguire un movimento circolare. Per ruotare l'oggetto in senso orario, compiere dei movimenti circolari in senso orario. Per ruotare l'oggetto in senso antiorario, compiere dei movimenti circolari in senso antiorario.
3.	Per tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dal TouchPad.

##HelpTopicID=283
Disattivare il TouchPad 

Se non si desidera utilizzare il TouchPad, è possibile disattivarlo. Appoggiare un dito sull'angolo superiore sinistro del TouchPad e tenerlo fermo per un momento. Il TouchPad verrà disattivato. L'icona del TouchPad sulla barra delle applicazioni viene modificata per indicare che TouchPad non è utilizzabile.

Per riattivare il TouchPad, toccare di nuovo l'angolo superiore sinistro. L'icona sulla barra delle applicazioni tornerà allo stato abilitato.

Per specificare la durata di disattivazione del TouchPad, selezionare l'opzione desiderata.

L'opzione Disattiva TouchPad manterrà il TouchPad disattivato, finché non se ne ripristina l'uso toccando l'angolo superiore sinistro.
L'opzione Disattiva TouchPad per una sessione disattiverà il TouchPad per una sola sessione. Il TouchPad verrà ripristinato automaticamente al successivo accesso al sistema.

##HelpTopicID=284
Gesto rapido con due dita 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con due dita per navigare in Internet o per scorrere le foto nella finestra di un visualizzatore di foto. Questa funzione può anche essere utilizzata per entrare o uscire dalla modalità presentazione.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido con due dita.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido con due dita per la navigazione:

1.	Appoggiare due dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare dei gesti rapidi con le dita con un movimento lineare continuo nella direzione desiderata, spostandosi da un lato all'altro del TouchPad.
3.	Facendo scorrere le dita con un movimento orizzontale verso destra o sinistra, è possibile passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

Per utilizzare Gesto rapido con due dita per passare alla modalità presentazione, far scorrere le dita in verticale. Scorrere le dita verso l'alto per attivare la modalità presentazione. Scorrere le dita verso il basso per uscire dalla modalità presentazione.

##HelpTopicID=285
Gesto rapido con due dita 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con due dita per navigare in Internet o per scorrere le foto nella finestra di un visualizzatore di foto.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido con due dita orizzontale.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido con due dita per la navigazione:

1.	Appoggiare due dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare dei gesti rapidi con le dita in senso orizzontale e con un movimento diritto e continuo nella direzione desiderata, spostandosi da un lato all'altro del TouchPad.
3.	Fare scorrere le dita verso destra o sinistra per passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

##HelpTopicID=286
Gesto rapido con due dita 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. Il gesto rapido a due dita può essere utilizzato per entrare o uscire dalla modalità presentazione.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido con due dita verticale.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido con due dita per la navigazione:

1.	Appoggiare due dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare scorrere le dita in senso verticale con un movimento diritto e continuo nella direzione desiderata.
3.	Fare scorrere le dita verso l'alto per avviare la modalità presentazione oppure verso il basso per chiudere tale modalità.

##HelpTopicID=287
Gesto rapido con tre dita orizzontale 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita orizzontale per navigare in Internet o per scorrere le foto nella finestra di un visualizzatore di foto.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido con tre dita orizzontale.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita orizzontale per la navigazione:

1.	Appoggiare tre dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare dei gesti rapidi con le dita in senso orizzontale e con un movimento diritto e continuo nella direzione desiderata, spostandosi da un lato all'altro del TouchPad.
3.	Fare scorrere le dita verso destra o sinistra per passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

##HelpTopicID=288
Gesto rapido con tre dita verticale 

Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. Il gesto rapido a tre dita verticale può essere utilizzato per entrare o uscire dalla modalità presentazione.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido con tre dita verticale.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita verticale per la navigazione:

1.	Appoggiare tre dita, leggermente separate, sulla superficie del TouchPad.
2.	Fare scorrere le dita in senso verticale con un movimento diritto e continuo nella direzione desiderata.
3.	Fare scorrere le dita verso l'alto per avviare la modalità presentazione oppure verso il basso per chiudere tale modalità.

##HelpTopicID=289
Scorrimento circolare 
La funzione Scorrimento circolare consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita scorrimento circolare.

Per utilizzare la funzione Scorrimento circolare:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è lungo il lato destro del TouchPad. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di destinazione è lungo il bordo inferiore del TouchPad.
2.	Far scivolare il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con la funzione Scorrimento circolare, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad mantenendo un movimento circolare continuo.

NOTA: Per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Si inizierà lo scorrimento nella direzione opposta.

3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=290
La funzione Scorrimento automatico permettere di scorrere facilmente i documenti lunghi con un unico gesto del dito. Con questa funzione, lo scorrimento continua anche dopo aver sollevato il dito dal TouchPad.

Per utilizzare la funzione Scorrimento automatico:

1.	Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere.
2.	Far scivolare un dito sulla zona di scorrimento del TouchPad nella direzione desiderata. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di scorrimento è il bordo destro. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di scorrimento è il bordo inferiore.

Se lo scorrimento automatico non funziona, controllare le impostazioni Zona di scorrimento. Se i problemi persistono, verificare che la finestra o l'elemento di destinazione supporti effettivamente lo scorrimento.

##HelpTopicID=291
La funzione Ruota consente di utilizzare gesti semplici per ruotare foto e altri oggetti.

##HelpTopicID=292
Gesto Preferiti 
Il gesto Preferiti offre una scorciatoia per l'avvio di una o più applicazioni specifiche.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto Preferiti. Per personalizzare le applicazioni da avviare, fare clic sul pulsante Configura.

Per utilizzare questo gesto:

1.	Appoggiare tre dita sulla superficie del TouchPad. Accertarsi che le dita siano leggermente separate.
2.	Tenere ferme le dita finché l'applicazione o le applicazioni iniziano ad avviarsi.
3.	Sollevare le dita dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=293
Gesto rapido 
Questa funzione migliora la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido per navigare in Internet o per scorrere le foto nella finestra di un visualizzatore di foto. Questa funzione può anche essere utilizzata per entrare o uscire dalla modalità presentazione.

Per abilitarla, selezionare la casella di controllo Abilita gesto rapido.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido per la navigazione:

1.	Appoggiare tre dita sulla superficie del TouchPad. Accertarsi che le dita siano leggermente separate
2.	Fare dei gesti rapidi con le dita con un movimento lineare continuo nella direzione desiderata, spostandosi da un lato all'altro del TouchPad.
3.	Facendo scorrere le dita con un movimento orizzontale verso destra o sinistra, è possibile passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

Per utilizzare la funzione Gesto rapido per passare alla modalità presentazione:

1.	Scorrere le dita verso l'alto per attivare la modalità presentazione.
2.	Scorrere le dita verso il basso per uscire dalla modalità presentazione.

##HelpTopicID=294
Gesto Mostra desktop 
La funzione Gesto Mostra desktop consente di liberare il desktop riducendo a icona tutte le finestre aperte. Se si ripete questo gesto, le finestre vengono ripristinate.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita gesto Mostra desktop.

Per utilizzare la funzione Gesto Mostra desktop:

1.	Appoggiare il polpastrello del pollice sulla superficie del TouchPad.
2.	Tenere ferma la mano finché le finestre sul desktop non saranno state ridotte a icona o ripristinate.
3.	Sollevare la mano dal TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zona di zoom 
Con la funzione Zona di zoom è possibile utilizzare il lato sinistro del TouchPad per lo zoom in avanti o all'indietro dell'elemento nella finestra attiva. La funzione Zona di zoom esegue le stesse operazioni di una rotellina sulle applicazioni Windows standard che supportano la combinazione CTRL-rotellina.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita zona di zoom.

Per eseguire lo zoom in avanti:

1.	Posizionare un dito sul TouchPad vicino all'angolo inferiore sinistro.
2.	Farlo scivolare in alto, verso l'angolo superiore sinistro.
3.	Ripetere fino a raggiungere il livello di ingrandimento desiderato.

Per eseguire lo zoom indietro:

1.	Posizionare un dito sul TouchPad vicino all'angolo superiore sinistro.
2.	Farlo scivolare in basso, verso l'angolo inferiore sinistro.
3.	Ripetere fino a raggiungere il livello di ingrandimento desiderato.

##HelpTopicID=296
La funzione TouchCheck previene l'azionamento accidentale del TouchPad. TouchCheck consente al TouchPad di rilevare quando il palmo della mano dell'utente è appoggiato oppure sfiora la superficie del TouchPad durante la digitazione, evitando così spostamenti del puntatore o clic involontari.

Se si notano spostamenti del puntatore o clic indesiderati dovuti al TouchPad, incrementare l'impostazione TouchCheck spostando il cursore a destra verso il livello massimo. Se, al contrario, il TouchPad non accetta determinati gesti o tocchi, diminuire l'impostazione TouchCheck spostando il cursore a sinistra verso il livello minimo. Questa circostanza è più probabile quando il cursore si trova nella zona rossa.

##HelpTopicID=297
Ruota 
Il gesto di rotazione consente di ruotare oggetti come una foto, un file PDF (Portable Document Format) o un altro oggetto selezionato, a incrementi di 90 gradi.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita rotazione.

Per utilizzare il gesto di rotazione

1.	Appoggiare un dito sull'angolo inferiore sinistro del TouchPad e tenerlo fermo.
2.	Appoggiare un altro dito accanto al centro del TouchPad.
3.	Far scorrere il secondo dito con un movimento circolare intorno al primo dito. Accertarsi che lo spazio tra le due dita rimanga lo stesso mentre si esegue il movimento circolare. Scorrere in senso orario o antiorario per ruotare l'oggetto selezionato nella direzione desiderata.

##HelpTopicID=298
Rotazione angolo destro 
Per utilizzare questa funzione nell'angolo inferiore destro del TouchPad, selezionare la casella di controllo Rotazione angolo destro. L'utilizzo dell'angolo destro del TouchPad può risultare più comodo quando si esegue questo gesto con la mano sinistra.

##HelpTopicID=299
Livello di zoom
Il cursore Livello di zoom consente di controllare la rapidità con cui la finestra viene ingrandita o ridotta in risposta al movimento del dito nell'area di zoom.

Per rallentare lo zoom, spostare il cursore verso Lenta.
Per accelerarlo, spostare il cursore verso Veloce.

##HelpTopicID=300
Le ClickZones eseguono la stessa funzione dei pulsanti fisici. Sono disponibili due ClickZones lungo il bordo inferiore del ClickPad. Premere su una ClickZone equivale a fare clic sul pulsante sinistro o destro. Per utilizzare le ClickZones, selezionare l'opzione Abilita ClickZones.

Se non si abilitano le ClickZones, è necessario abilitare Tocco o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario o secondario.

La ClickZone sinistra esegue un clic sul pulsante primario, mentre quella di destra esegue un clic sul pulsante secondario. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic sinistro o Clic destro e configurare le opzioni nel modo desiderato.

##HelpTopicID=301
Le ClickZones eseguono la stessa funzione dei pulsanti fisici. Sono disponibili tre ClickZones lungo il bordo inferiore del ClickPad: sinistra, centrale e destra. Premere su una ClickZone equivale a fare clic su un pulsante. Per utilizzare le ClickZones, selezionare l'opzione Abilita ClickZones.

Se non si abilitano le ClickZones, è necessario abilitare Tocco o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario o secondario.

La ClickZone sinistra esegue un clic sul pulsante primario, mentre quella di destra esegue un clic sul pulsante secondario. La ClickZone centrale esegue la stessa funzione di un pulsante centrale. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic sinistro, Clic centrale o Clic destro e configurare le opzioni nel modo desiderato.

##HelpTopicID=302
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone sinistra.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=303
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone centrale.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=304
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone destra.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=305
Le ClickZones eseguono la stessa funzione dei pulsanti fisici. Sono disponibili due ClickZones lungo il bordo inferiore del ClickPad. Premere su una ClickZone equivale a fare clic sul pulsante sinistro o destro. Per utilizzare le ClickZones, selezionare l'opzione Abilita ClickZones.

Se non si abilitano le ClickZones, è possibile abilitare i pulsanti fisici per fare clic sul pulsante primario o secondario. Se non si abilitano le ClickZones né i pulsanti fisici, è necessario abilitare l'opzione Punti di tocco (nella struttura di menu Tocco) o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario o secondario.

La ClickZone sinistra e il pulsante fisico sinistro eseguono un clic sul pulsante primario, mentre la ClickZone destra e il pulsante fisico destro eseguono un clic sul pulsante secondario. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic sinistro o Clic destro e configurare le opzioni nel modo desiderato.

Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso delle ClickZones.

##HelpTopicID=306
Le ClickZones eseguono la stessa funzione dei pulsanti fisici. Sono disponibili tre ClickZones lungo il bordo inferiore del ClickPad: sinistra, centrale e destra. Premere su una ClickZone equivale a fare clic su un pulsante sinistro, centrale o destro. Per utilizzare le ClickZones, selezionare l'opzione Abilita ClickZones.

Se non si abilitano le ClickZones, è possibile abilitare i pulsanti fisici per fare clic sul pulsante primario o secondario. Se non si abilitano le ClickZones né i pulsanti fisici, è necessario abilitare l'opzione Punti di tocco(nella struttura di menu Tocco) o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario o secondario.

La ClickZone sinistra e il pulsante fisico sinistro eseguono un clic sul pulsante primario, mentre la ClickZone destra e il pulsante fisico destro eseguono un clic sul pulsante secondario. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic sinistro o Clic destro e configurare le opzioni nel modo desiderato.

##HelpTopicID=307
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone sinistra. L'opzione selezionata per la ClickZone sinistra viene assegnata automaticamente al pulsante sinistro. Ad esempio, se si desidera scambiare le azioni delle ClickZones sinistra e destra, è possibile selezionare Clic secondario. Per completare la modifica, ricordarsi di cambiare l'azione per la ClickZone destra impostandola su Clic primario.

Molte azioni non richiedono impostazioni supplementari. Se invece occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo di configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso della ClickZone sinistra.

##HelpTopicID=308
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone centrale. L'opzione selezionata per la ClickZone centrale viene assegnata automaticamente al pulsante fisico centrale (se disponibile). Ad esempio, se si seleziona Vai al pulsante Start, un clic centrale farà spostare il puntatore sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows e aprirà il menu Start.

Molte azioni non richiedono impostazioni supplementari. Se invece occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo di configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso della ClickZone centrale.

##HelpTopicID=309
È possibile selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla alla ClickZone destra. L'opzione selezionata per la ClickZone destra viene assegnata automaticamente al pulsante fisico destro. Ad esempio, se si desidera scambiare le azioni delle ClickZones sinistra e destra, è possibile selezionare Clic primario. Per completare la modifica, ricordarsi di cambiare l'azione per la ClickZone sinistra impostandola su Clic secondario.

Molte azioni non richiedono impostazioni supplementari. Se invece occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo di configurazione. Fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso della ClickZone destra.

##HelpTopicID=310
La funzione ClickButtons trasforma l'intera superficie del ClickPad in un unico pulsante "virtuale" di grandi dimensioni. È possibile premere in qualunque punto del ClickPad per eseguire un clic primario, secondario o centrale. Selezionare l'opzione Abilita ClickButtons per utilizzare questa funzione.

Una pressione con un dito esegue un clic sul pulsante primario, con due dita sul pulsante secondario e con tre dita sul pulsante centrale. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic con un dito, Clic con due ditao Clic con tre dita e configurare le opzioni nel modo desiderato.

Se non si abilita l'opzione ClickButtons, è necessario abilitare la funzione Tocco o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario, secondario o centrale.

##HelpTopicID=311
Per eseguire un clic con un dito, premere un dito sulla superficie del ClickPad finché non si avverte che la superficie di abbassa. Per impostazione predefinita, un clic con un dito equivale a fare clic sul pulsante primario.

Se si desidera cambiare l'impostazione predefinita, selezionare un'opzione dall'elenco.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=312
Per eseguire un clic con due dita, premere due dita sulla superficie del ClickPad finché non si abbassa. Per impostazione predefinita, un clic con due dita equivale a fare clic sul pulsante secondario.

Se si desidera cambiare l'impostazione predefinita, selezionare un'opzione dall'elenco.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=313
Per eseguire un clic con tre dita, premere tre dita sulla superficie del ClickPad finché non si abbassa. Per impostazione predefinita, un clic con tre dita equivale a fare clic sul pulsante centrale.

Se si desidera cambiare l'impostazione predefinita, selezionare un'opzione dall'elenco.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

##HelpTopicID=314
La funzione ClickButtons trasforma l'intera superficie del ClickPad in un unico pulsante "virtuale" di grandi dimensioni. È possibile premere in qualunque punto per eseguire un clic primario, secondario o centrale. Selezionare l'opzione Abilita ClickButtons per utilizzare questa funzione.

Una pressione con un dito esegue un clic sul pulsante primario, con due dita sul pulsante secondario e con tre dita sul pulsante centrale. Per cambiare queste impostazioni, selezionare Clic con un dito, Clic con due ditao Clic con tre dita e configurare le opzioni nel modo desiderato.

Se non si abilita la funzione ClickButtons, è possibile abilitare i pulsanti fisici per fare clic sul pulsante primario o secondario. Se non si abilita la funzione ClickButtons né i pulsanti fisici, è necessario abilitare l'opzione Punti di tocco (nella struttura di menu Tocco) o utilizzare un mouse esterno per fare clic sul pulsante primario, secondario o centrale.

Per modificare le impostazioni dei pulsanti, selezionare Pulsanti fisici nella struttura di menu e configurare le opzioni Clic sinistro e Clic destro nel modo desiderato.

Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso della funzione ClickButtons.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
Il gesto TwistRotate consente di ruotare elementi come foto, file PDF, ecc. Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita TwistRotate.

Per eseguire un gesto TwistRotate: 

1.	Selezionare l'oggetto da ruotare.
2.	Appoggiare due dita sul TouchPad. Tenere le due dita leggermente distanziate.
3.	Far scivolare le dita in senso orario o antiorario, come per ruotare una manopola.
4.	Ripetere il movimento rotatorio per il tempo necessario.

##HelpTopicID=316
Gesto rapido con quattro dita
I gesti rapidi con quattro dita verticali e orizzontali sono pratiche scorciatoie per cambiare applicazione e ridurre a icona o ripristinare il desktop.

##HelpTopicID=317
Abilita gesto rapido con quattro dita verticale
Quando è abilitata questa opzione, un gesto rapido a quattro dita verso il basso riduce a icona o ripristina le finestre sul desktop, mentre un gesto rapido a quattro dita verso l'alto apre lo strumento di selezione delle applicazioni.

Per ridurre a icona le finestre del desktop:

1.	Appoggiare quattro dita vicino al bordo superiore del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo inferiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Ripetere il gesto per ripristinare le finestre sul desktop.

Per aprire l'elenco delle applicazioni attive Aero 3D:

1.	Appoggiare quattro dita vicino al bordo inferiore del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo superiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Si aprirà l'elenco delle applicazioni attive Aero 3D.
5.	Per scorrere tra le applicazioni, fare scivolare un dito in senso orizzontale.
6.	Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, toccare il TouchPad™ per portarla in primo piano.

##HelpTopicID=318
La funzione Clic e trascina consente di utilizzare le ClickZones per spostare gli oggetti.

1.	Utilizzare il cursore per evidenziare l'elemento da spostare.
2.	Premere sulla ClickZone che esegue un clic primario. Per impostazione predefinita, si tratta della ClickZone sinistra.
3.	Tenendo abbassata la ClickZone, utilizzare un secondo dito per trascinare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
4.	Sollevare il dito dalla ClickZone per rilasciare l'elemento trascinato.

Se si incontrano difficoltà nell'esecuzione del gesto Clic e trascina, verificare che le ClickZones siano abilitate e premere sulla ClickZone configurata per l'esecuzione del clic primario.

Selezionare Pulsanti e ClickZones nella struttura di menu per verificare le impostazioni ClickZone.

##HelpTopicID=319
È possibile fare clic e trascinare con un dito per spostare un elemento selezionato. È possibile fare clic e trascinare con due dita per eseguire un'azione equivalente a fare clic e trascinare con il pulsante destro fisico.

Per eseguire un gesto Clic e trascina con un dito:

1.	Utilizzare il cursore per evidenziare l'elemento da spostare.
2.	Premere con un dito sul ClickPad.
3.	Tenendo premuto il ClickPad, trascinare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
4.	Sollevare il dito dal ClickPad per rilasciare l'elemento trascinato.

Per eseguire un gesto Clic e trascina con due dita:

1.	Utilizzare il cursore per evidenziare l'elemento da spostare.
2.	Premere con due dita sul ClickPad.
3.	Tenendo premuto il ClickPad, trascinare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
4.	Sollevare le dita dal ClickPad per rilasciare l'elemento trascinato.

##HelpTopicID=320
Il cursore Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la quantità di pressione da applicare per attivare la risposta dello Scroll Pad.

Se lo Scroll Pad risponde in maniera irregolare o si lavora in una zona caratterizzata da elevata umidità, ridurre la sensibilità spostando il cursore verso destra (pressione pesante).

Se invece bisogna premere con forza per azionare lo Scroll Pad, aumentare la sensibilità spostando il cursore verso sinistra (pressione leggera).

##HelpTopicID=321
Le impostazioni Sensibilità consentono di personalizzare il modo in cui lo Scroll Pad risponde al tocco. Per regolare queste impostazioni, selezionare una voce nella struttura di menu Sensibilità.

##HelpTopicID=322
La funzione PalmCheck™ previene l'azionamento accidentale dello Scroll Pad. PalmCheck consente allo Scroll Pad di rilevare quando il palmo della mano dell'utente è appoggiato sul pad oppure ne sfiora la superficie durante la digitazione, evitando così di eseguire azioni di scorrimento involontarie.

##HelpTopicID=323
La casella di controllo Abilita pulsante abilita il pulsante per questo dispositivo. Per configurare l'azione che viene eseguita quando si preme il pulsante, selezionare il nome del pulsante dalla struttura di menu.

Quando Abilita pulsante non è selezionato, il pulsante risulta disabilitato e la pressione non ha alcun effetto.

##HelpTopicID=324
Selezionare un'azione dall'elenco riportato sopra per assegnarla al pulsante selezionato. L'azione selezionata verrà eseguita ogni volta che si preme il pulsante.

Si noti che il pulsante deve essere abilitato per poter assegnare ad esso un'azione. Per abilitare il pulsante, procedere nel modo seguente:

1.	Selezionare Pulsante nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita pulsante.
3.	Selezionare il pulsante dalla struttura di menu Pulsante per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=325
Queste opzioni consentono di specificare quale finestra o elemento viene fatto scorrere quando si usa la funzione Scorrimento.

##HelpTopicID=326
Alcune applicazioni consentono di specificare il grado di rotazione. L'opzione selezionata nel campo Abilita Grado di rotazione verrà applicata se supportata dall'applicazione.

##HelpTopicID=327
Fare clic sul pulsante Mostra video per visualizzare una demo sull'uso di questo gesto.

##HelpTopicID=328
Quando l'opzione Abilita Filtro tocco sul bordo è selezionata, un tocco accidentale lungo i bordi del TouchPad viene ignorato.

La zona dei bordi è indicata dall'area ombreggiata raffigurata sopra. È possibile regolare le dimensioni dell'area dei bordi trascinando le maniglie di ridimensionamento nere. Questa impostazione non ha effetto sul movimento del puntatore, la selezione dell'area, la zona di scorrimento e l'input tramite gesto.

##HelpTopicID=329
La funzione Zona di inizio consente di ridurre al minimo le azioni involontarie di spostamento del puntatore selezione area.

Quando questa opzione è selezionata, il dito deve inizialmente toccare il TouchPad nella Zona di inizio affinché possa avvenire lo spostamento del puntatore o la selezione dell'area. Se si tenta di spostare il puntatore o selezionare un'area con un contatto iniziale al di fuori della Zona di inizio, il contatto sarà ignorato. Se lo spostamento del puntatore o la selezione dell'area ha origine all'interno della Zona di inizio, le aree del TouchPad esterne alla Zona di inizio funzioneranno normalmente finché la Zona di inizio non viene ripristinata. Regolando il cursore, è possibile specificare dopo quanto tempo viene ripristinata la Zona di inizio in caso di assenza di contatto sul pad. L'opzione Zona di inizio non influisce sul tocco, sulle aree di scorrimento e sui gesti.

Per ottenere i migliori risultati, abilitare la funzione PalmCheck in combinazione con questa funzione.

##HelpTopicID=330
Il cursore Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la quantità di pressione da applicare per attivare la risposta dello Scroll Sensor.

Se lo Scroll Sensor risponde in maniera irregolare o si lavora in un ambiente caratterizzato da elevata umidità, ridurre la sensibilità spostando il cursore verso destra (pressione pesante).

Se invece bisogna premere con forza per azionare lo Scroll Sensor, aumentare la sensibilità spostando il cursore verso sinistra (pressione leggera).

##HelpTopicID=331
Le impostazioni Sensibilità consentono di personalizzare il modo in cui lo Scroll Sensor risponde al tocco. Per regolare queste impostazioni, selezionare una voce nella struttura di menu Sensibilità.

##HelpTopicID=332
Quando l'opzione Doppio tocco con due dita è abilitata, è possibile toccare simultaneamente il TouchPad con due dita per avviare l'applicazione desiderata. (Tenere le dita leggermente distanziate.) Fare clic su Configura per selezionare l'applicazione da avviare con questo gesto.

##HelpTopicID=333
La Zona di inizio è indicata dall'area ombreggiata raffigurata sopra. È possibile regolare le dimensioni della Zona di inizio trascinando le maniglie di ridimensionamento nere.

##HelpTopicID=334
Che cos'è un ClickPad?

Il ClickPad™ Synaptics è un dispositivo simile al TouchPad™ Synaptics. Un ClickPad può essere utilizzato per operazioni di scorrimento, puntamento e selezione, proprio come un TouchPad.

A differenza del TouchPad, tuttavia, il ClickPad si abbassa quando viene premuto. Quando si preme un ClickPad, si avverte una sensazione simile a quando si preme un pulsante fisico. Questo fa del ClickPad una comoda alternativa ai pulsanti fisici o a un mouse.

Il ClickPad può essere dotato di una delle seguenti funzioni o di entrambe:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Selezionare la funzione desiderata nella struttura dei menu a sinistra per visualizzare maggiori informazioni.

##HelpTopicID=335
Abilita gesto rapido con quattro dita orizzontale
Quando questa opzione è attivata, un gesto rapido con quattro dita orizzontale verso destra apre l'elenco delle applicazioni attive.
Lo stesso gesto eseguito verso sinistra porta in primo piano l'ultima applicazione utilizzata prima di quella corrente.

Per aprire l'elenco delle applicazioni attive:

1.	Appoggiare quattro dita vicino al bordo sinistro del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso destra.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Si aprirà l'elenco delle applicazioni attive.
5.	Per scorrere tra le applicazioni, fare scivolare un dito in senso orizzontale.
6.	Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, toccare il TouchPad™ per portarla in primo piano.

Per portare in primo piano l'ultima applicazione utilizzata:

1.	Appoggiare quattro dita vicino al bordo destro del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso sinistra.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Modalità Lente di ingrandimento
Quando l'opzione Lente di ingrandimento è abilitata, è possibile trasformare il puntatore in una lente di ingrandimento e utilizzarlo per ingrandire qualunque parte dello schermo. Specificare la dimensione della lente di ingrandimento (da 100 a 400 pixel in ciascuna direzione) e il livello di zoom predefinito.

Per attivare e utilizzare la modalità Lente di ingrandimento:
Mettere un dito sul TouchPad e fare un doppio tocco con un secondo dito. Viene visualizzato un rettangolo (lente di ingrandimento).

Mentre è attiva la modalità Lente di ingrandimento, spostare il rettangolo nella posizione desiderata come si fa con un normale puntatore. È possibile utilizzare il gesto Zoom con pizzico per aumentare o diminuire il livello di ingrandimento.

Per uscire dalla modalità Lente di ingrandimento:
Fare clic sul pulsante sinistro del mouse, toccare il TouchPad o premere Esc sulla tastiera per tornare alla modalità del puntatore normale.

##HelpTopicID=337
Tocco singolo con due dita
Abilitando il tocco singolo con due dita è possibile configurare il TouchPad in modo che si comporti come un pulsante quando viene toccato con due dita. Selezionare un'azione dall'elenco per assegnarla al tocco singolo con due dita e configurarla nel modo desiderato.

##HelpTopicID=338
Gesto verticale con tre dita
Il Gesto verticale con tre dita consente di accedere rapidamente a Risorse del computer e alla finestra Passaggio di task. Per abilitare il Gesto con tre dita verso l'alto, fare clic sulla casella di controllo “Risorse del computer”. Per abilitare il Gesto con tre dita verso il basso, fare clic sulla casella di controllo “Scambia finestre”.

Gesto con tre dita verso l'alto:

1.	Appoggiare tre dita (leggermente distanziate) vicino al bordo inferiore del TouchPad.
2.	Far scivolare le dita verso il bordo superiore del TouchPad.
3.	Si aprirà la finestra Risorse del computer.

Gesto con tre dita verso il basso:

1.	Appoggiare tre dita (leggermente distanziate) vicino al bordo superiore del TouchPad.
2.	Far scivolare le dita verso il bordo inferiore del TouchPad.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad.
4.	Verrà visualizzata la finestra Passaggio di task.
5.	Eseguire un gesto orizzontale con tre dita verso sinistra o verso destra per passare a un'altra applicazione.
6.	Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, staccare le dita dal TouchPad per renderla attiva.

##HelpTopicID=339
La funzione EdgeMotion™ è stata progettata per semplificare i movimenti particolarmente lunghi del puntatore. Quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad, il puntatore continua a spostarsi nella stessa direzione, fin quando non si solleva il dito.

Per abilitare EdgeMotion, verificare che la funzione di tocco sia abilitata, quindi selezionare le opzioni EdgeMotion desiderate.

Anche le funzioni di scorrimento supportano EdgeMotion. Per utilizzare EdgeMotion durante lo scorrimento, selezionare le opzioni di scorrimento desiderate.

##HelpTopicID=340
La funzione Doppio tocco per abilitare o disabilitare il TouchPad consente di abilitare o disabilitare il TouchPad con un doppio tocco nella zona d'angolo.
Se il TouchPad è abilitato, eseguire un doppio tocco nell'angolo per disabilitarlo. Se è disabilitato, eseguire un doppio tocco nell'angolo per abilitarlo.

##HelpTopicID=341
La selezione di questa casella di controllo attiva il doppio tocco per abilitare questa funzione. La deselezione di questa casella di controllo disattiva il doppio tocco per disabilitarla.

##HelpTopicID=342
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento verticale e orizzontale.
Far scivolare il dito verso l'alto o verso il basso sul Touchpad per spostare l'elemento o la finestra selezionata in senso verticale.
Far scivolare il dito verso sinistra o verso destra sul Touchpad per spostare l'elemento o la finestra selezionata in senso orizzontale.

##HelpTopicID=343
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento verticale e orizzontale.
Far scivolare due dita verso l'alto o verso il basso sul Touchpad per spostare l'elemento o la finestra selezionata in senso verticale.
Far scivolare due dita verso sinistra o verso destra sul Touchpad per spostare l'elemento o la finestra selezionata in senso orizzontale.

##HelpTopicID=344
Quando l'opzione Doppio tocco con due dita è abilitata, è possibile toccare simultaneamente il TouchPad con due dita per avviare l'applicazione desiderata. (Tenere le dita leggermente distanziate.) Fare clic su Configura per selezionare l'applicazione da avviare con questo gesto.

Per abilitare la funzione Doppio tocco con due dita:

1.	Verificare che Abilita tocco sia selezionato nella pagina Tocco.
2.	Selezionare la casella di controllo Abilita Doppio tocco con due dita.

##HelpTopicID=345
Disattivare il TouchPad
Se non si desidera utilizzare il TouchPad, è possibile disattivarlo. Toccare due volte l'angolo superiore sinistro del TouchPad™. L'icona del TouchPad™ sulla barra delle applicazioni viene modificata per indicare che TouchPad™ non è utilizzabile.
Per riattivare il TouchPad™, toccare di nuovo due volte l'angolo superiore sinistro. L'icona sulla barra delle applicazioni tornerà allo stato abilitato.

##HelpTopicID=346
L'opzione Disattiva TouchPad™ manterrà il TouchPad™ disattivato, finché non se ne ripristina l'uso con un doppio tocco nell'angolo superiore sinistro.

##HelpTopicID=347
L'opzione Disattiva TouchPad™ per una sessione disattiva il TouchPad™ per il resto della sessione corrente. Il TouchPad™ verrà ripristinato automaticamente al successivo accesso al sistema.

##HelpTopicID=348
Sensibilità
Le impostazioni Sensibilità consentono di personalizzare il modo in cui lo Scroll Sensor risponde al tocco.

##HelpTopicID=349
Anche le funzioni di scorrimento supportano EdgeMotion™. Per utilizzare EdgeMotion™ durante lo scorrimento, selezionare la casella di controllo Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento in Scorrimento con un dito oppure Scorrimento con due dita in Scorrimento.

##HelpTopicID=350
Quando è abilitato, questo filtro consente di prevedere quando la zona di scorrimento a un dito viene utilizzata intenzionalmente. Se si nota che lo scorrimento viene attivato per errore, abilitare questo filtro.

##HelpTopicID=351
Quando è abilitato, questo filtro consente di prevedere quando le seguenti funzioni vengono utilizzate intenzionalmente: Zoom con pizzico, Scorrimento con due dita, Rotazione, Gesti applicazioni.

L'area del pad che consente l'uso dei gesti è indicata dall'area ombreggiata raffigurata sopra. È possibile regolare le dimensioni di quest'area trascinando le maniglie di ridimensionamento nere.

Se il contatto iniziale si verifica al di fuori dell'area ombreggiata, il gesto viene ignorato. Se si nota che la funzione Zoom con pizzico, Scorrimento con due dita o Rotazione viene attivata per errore, abilitare questo filtro.

##HelpTopicID=352
Gesti multi-tocco
I gesti con più dita offrono pratici collegamenti alle applicazioni o alle funzioni utilizzate di frequente. La risposta del computer a questi gesti può essere specifica per ogni applicazione. Fare clic sugli argomenti relativi ai singoli gesti per visualizzarne la descrizione.

##HelpTopicID=353
Scorrimento con due dita
La funzione Scorrimento con due dita consente di scorrere in verticale o orizzontale da qualsiasi punto della superficie del TouchPad™. Appoggiare due dita sul TouchPad™ e quindi spostarle nella direzione desiderata. Non è necessario trovarsi in una zona di scorrimento per eseguire lo scorrimento.

Guardare il video per imparare a utilizzare la funzione di scorrimento con due dita. Tenere le dita leggermente distanziate. Per interrompere lo scorrimento, sollevare entrambe le dita dal TouchPad™.

##HelpTopicID=354
Abilita scorrimento verticale
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento verticale. Far scorrere le due dita verso l'alto o il basso sul TouchPad™ per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso verticale.

##HelpTopicID=355
Abilita scorrimento orizzontale
Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo scorrimento virtuale orizzontale nelle finestre che dispongono di barre di scorrimento orizzontale. Far scorrere il dito in avanti e indietro lungo il bordo inferiore del TouchPad™ per scorrere la finestra o l'elemento selezionato in senso orizzontale.

##HelpTopicID=356
Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che lo scorrimento continui quando le dita raggiungono il bordo del TouchPad™. Per interrompere lo scorrimento, sollevare le dita dal TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Abilita arresto per inerzia
Lo scorrimento per inerzia consente di scorrere più facilmente i documenti lunghi. Selezionare questa casella di controllo se si desidera che lo scorrimento continui dopo che le dita sono state sollevate dalla superficie del TouchPad™. Per utilizzare la funzione Inerzia, spostare e sollevare le dita in un movimento unico. Per interromperla, riappoggiare le dita sulla superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Esercitazione
Fare clic sul pulsante Esercitazione per visualizzare un semplice labirinto che permette di fare pratica con la funzione di scorrimento.

Prima di iniziare, individuare i punti di inizio e di fine del labirinto. Non è possibile visualizzare subito l'intero labirinto, perché è più grande della finestra che lo contiene. Utilizzare la funzione di scorrimento per spostare la visualizzazione del labirinto nella finestra. Tenere premuto il tasto Ctrl e utilizzare lo scorrimento per ridimensionare il labirinto.

Un punto giallo nell'angolo in alto a sinistra del labirinto ne contrassegna l'ingresso. Un punto blu sul lato destro ne contrassegna l'uscita.

Per esercitarsi con lo scorrimento:

1.	Fare clic sul quadrato rosso nel punto giallo.
2.	Usare i tasti a freccia o toccare il TouchPad™ per spostarsi attraverso il labirinto.
3.	Utilizzare il metodo di scorrimento desiderato per spostare la visualizzazione del labirinto.
4.	Quando si raggiunge il punto blu a destra, chiudere la finestra di esercitazione dello scorrimento.

##HelpTopicID=359
Zoom con pizzico
Un gesto simile a un pizzico consente di ottenere un'azione di zoom in molte applicazioni. La funzione Zoom con pizzico può essere utilizzata per eseguire la stessa funzione della rotellina del mouse nelle applicazioni standard di Windows che supportano la funzionalità di zoom Ctrl-rotellina.

Per abilitare questa azione, selezionare la casella di controllo Zoom con pizzico. Guardare il video per imparare a eseguire questo gesto. Usare la punta delle dita per ottenere risultati ottimali.

##HelpTopicID=360
Livello di zoom
Il cursore Livello di zoom consente di controllare la rapidità con la quale viene effettuato lo zoom di una finestra in risposta al gesto Zoom con pizzico.

Per eseguire lo zoom più lentamente, spostare il cursore verso Lenta.
Per eseguire lo zoom più rapidamente, spostare il cursore verso Veloce.

##HelpTopicID=361
Abilita rotazione pivot
Quando questa casella è selezionata, è possibile ruotare un oggetto, ad esempio una foto, con incrementi di 90 gradi.

Guardare il video per imparare a eseguire questo gesto. Accertarsi che lo spazio tra le due dita rimanga lo stesso mentre si esegue il gesto.

##HelpTopicID=362
Pivot angolo destro
Per utilizzare questa funzione nell'angolo inferiore destro del TouchPad™, selezionare la casella di controllo Pivot angolo destro. L'utilizzo dell'angolo destro può risultare più comodo quando si esegue il gesto Rotazione pivot con la mano sinistra.

##HelpTopicID=363
Attiva ChiralRotate™
Selezionare questa casella per utilizzare il gesto ChiralRotate™ per ruotare gli oggetti con incrementi di 90 gradi. ChiralRotate™ funziona solo nelle applicazioni supportate.

Per utilizzare il gesto ChiralRotate™:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di "destinazione" sinistra (nella parte inferiore) del TouchPad™.
2.	Scorrere il dito verso il basso o verso l'alto e iniziare a eseguire un movimento circolare. Per ruotare l'oggetto in senso orario, compiere dei movimenti circolari in senso orario. Per ruotare l'oggetto in senso antiorario, compiere dei movimenti circolari in senso antiorario.
3.	Per tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dal TouchPad™.

##HelpTopicID=364
Pressione con tre dita
Quando questa casella è selezionata, una pressione con tre dita apre un'applicazione prestabilita. Per personalizzare l'applicazione o le applicazioni da aprire, fare clic sul pulsante Impostazioni.

Guardare il video per imparare a eseguire il gesto Pressione con tre dita. Tenere le dita leggermente distanziate quando si esegue questo gesto.

##HelpTopicID=365
Sensibilità allo sfioramento
Il cursore Sensibilità allo sfioramento consente di controllare la quantità di pressione del dito necessaria per spostare il puntatore a una velocità particolare. Se il movimento del puntatore è irregolare, provare a spostare il cursore verso l'impostazione Pressione forte. Se la pressione non viene rilevata, spostare il cursore verso l'impostazione Pressione leggera.

##HelpTopicID=366
Scorrimento
Le funzioni di scorrimento consentono di utilizzare le barre di scorrimento di una finestra senza spostare il puntatore dal contenuto su cui si sta lavorando. Sono disponibili per la maggior parte delle finestre che supportano lo scorrimento, come quelle di documenti, fogli elettronici e immagini digitali di grandi dimensioni.

##HelpTopicID=367
Abilita direzione scorrimento inverso
Questa funzione consente di modificare il comportamento di scorrimento standard. Lo scorrimento standard sposta la barra di scorrimento nella direzione del movimento del dito. L'inversione della direzione di scorrimento sposta il documento o l'oggetto nella direzione del movimento del dito.

##HelpTopicID=368
Abilita ChiralScrolling™
Questa funzione consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito. Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita ChiralScrolling.

Per utilizzare ChiralScrolling:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è il lato destro del TouchPad™. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di destinazione è il bordo inferiore del TouchPad™.
2.	Muovere il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con ChiralScrolling, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad™ con un movimento circolare continuo. NOTA: per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Verrà iniziato lo scorrimento nella direzione opposta.
3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=369
Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che lo scorrimento continui quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Zona di scorrimento
Il diagramma della zona di scorrimento rappresenta la superficie del TouchPad™. La sezione tratteggiata del diagramma indica le zone di scorrimento sulla superficie del TouchPad™.

Appoggiando il dito sul TouchPad™, vengono visualizzate delle frecce lungo il bordo del diagramma del TouchPad™ per indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona di scorrimento attiva del TouchPad™, la zona di scorrimento corrispondente del diagramma assume un colore pieno.

Per ingrandire o ridurre le zone di scorrimento, trascinare i quadratini neri sul bordo delle sezioni tratteggiate. In caso di difficoltà ad attivare lo scorrimento, ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata verso l'interno. Se lo scorrimento si attiva con troppa facilità, ridurre la zona.

Se le zone di scorrimento sono visualizzate in grigio e non possono essere regolate, verificare che lo scorrimento verticale e orizzontale siano abilitati.

##HelpTopicID=371
Rotazione
La funzione Rotazione consente di utilizzare pratici gesti per ruotare foto e altri oggetti.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
La funzione PalmCheck™ impedisce l'azionamento accidentale del TouchPad™. PalmCheck™ consente al TouchPad™ di rilevare quando il palmo della mano dell'utente è appoggiato oppure sfiora la superficie del TouchPad™ durante la digitazione e di ignorare tale gesto involontario, evitando così spostamenti del puntatore o clic involontari.

##HelpTopicID=373
Sensibilità PalmCheck™
La sensibilità PalmCheck™ può essere regolata in base a come si è abituati a digitare sulla tastiera e a usare il puntatore.

Se si notano spostamenti del puntatore o clic indesiderati dovuti al TouchPad™, incrementare l'impostazione PalmCheck™ spostando il cursore verso il livello massimo.

Se, al contrario, il TouchPad™ non accetta determinati gesti o tocchi, diminuire l'impostazione PalmCheck™ spostando il cursore verso il livello minimo. Questa circostanza è più probabile quando il cursore si trova nella zona rossa.

##HelpTopicID=374
Slancio
La funzione Momentum consente un movimento del puntatore fluido e rapido, simile a quello che si può ottenere con un mouse trackball. Un unico gesto rapido del dito sulla superficie del TouchPad™ permette di spostare il cursore lungo l'intero schermo del computer. Momentum riduce la ripetitività del movimento e l'affaticamento associati allo spostamento del cursore su lunghe distanze, fornendo allo stesso tempo una sensazione naturale di fluidità simile a quella di un mouse trackball. L'opzione Momentum è ideale per i giochi RTS (Real Time Strategy), FPS (First Person Shooter) e RPG (Role Playing Games).

##HelpTopicID=375
Distanza di scivolamento
Il cursore Distanza di scivolamento consente di regolare gli spostamenti del cursore in risposta a un gesto rapido eseguito con un dito sul TouchPad™. Per fermare il cursore, toccare una volta o appoggiare il dito sulla superficie del TouchPad™.

Per aumentare la distanza di scivolamento, spostare il cursore verso Max; per ridurla, spostarlo verso Min.

Abilita rimbalzo sul bordo dello schermo
Selezionare questa casella di controllo per mantenere il cursore entro i limiti dello schermo del computer. Questa opzione facilita l'accesso alle opzioni di menu e ai controlli che si trovano vicino ai bordi dello schermo.

##HelpTopicID=376
Movimento dal bordo
La funzione EdgeMotion™ è stata progettata per semplificare i movimenti particolarmente lunghi del puntatore. Quando il dito raggiunge il bordo del TouchPad™, il puntatore continua a spostarsi nella stessa direzione, fino a quando non si solleva il dito.

Anche le funzioni di scorrimento supportano EdgeMotion™. Per utilizzare EdgeMotion™ durante lo scorrimento, selezionare la casella di controllo Abilita movimento dal bordo durante lo scorrimento in Scorrimento.

##HelpTopicID=377
Zona movimento dal bordo
Il diagramma della zona movimento dal bordo nella finestra delle impostazioni rappresenta la superficie del TouchPad™. La sezione tratteggiata del diagramma indica le zone movimento dal bordo sulla superficie del TouchPad™.

Appoggiando il dito sul TouchPad™, vengono visualizzate delle frecce lungo il bordo del diagramma della zona movimento dal bordo per indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona movimento dal bordo attiva del TouchPad™, la zona movimento dal bordo corrispondente del diagramma assume un colore pieno.

Per ingrandire o ridurre le zone movimento dal bordo, trascinare uno dei quadratini neri sul bordo delle sezioni tratteggiate. In caso di difficoltà ad attivare la funzione EdgeMotion™, ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata verso l'interno. Se la funzione EdgeMotion™ si attiva con troppa facilità, ridurre la zona.

##HelpTopicID=378
Controlla velocità con la pressione del dito
Quando questa opzione è selezionata, la velocità EdgeMotion™ dipende dalla forza con cui viene premuta la superficie del TouchPad™. A una pressione maggiore corrisponde uno scorrimento più veloce.

Velocità fissa
Quando questa opzione è selezionata, il puntatore si sposta sempre a una velocità costante prestabilita quando il dito si trova nella zona movimento dal bordo.

Utilizzare il cursore per regolare la velocità della funzione EdgeMotion™. Per aumentare la velocità, spostare il cursore verso Veloce; per ridurla, spostarlo verso Lenta.

##HelpTopicID=379
Accessibilità
La funzione Accessibilità consente di specificare come risponde il puntatore alle azioni di puntamento, ad esempio mantenendo il puntatore all'interno di una finestra, rallentando la velocità di spostamento o limitando la direzione di spostamento del puntatore.

##HelpTopicID=380
Abilita margini calamitati
Questa opzione limita il movimento del puntatore, che resta all'interno della finestra attiva. Se si tenta di spostarlo fuori dalla finestra, si ferma al bordo. Al secondo tentativo, il puntatore è libero invece di uscire dalla finestra.

L'arresto del puntatore ai margini della finestra facilita l'accesso ai comandi situati vicino ai bordi della stessa. Ad esempio, per chiudere o ridimensionare una finestra, è possibile spostare con rapidità il puntatore nella direzione generale della casella di chiusura o del bordo della finestra; il puntatore si ferma esattamente sul bordo.

##HelpTopicID=381
Abilita movimento lento
Quando questa opzione è abilitata, è possibile ridurre la velocità del puntatore per migliorare la precisione di puntamento e ottenere un posizionamento più accurato.

##HelpTopicID=382
Abilita movimento limitato
Questa funzione consente di forzare il movimento del puntatore solo in senso orizzontale o verticale sullo schermo. Questa funzione è molto utile quando si utilizza un programma di disegno.

##HelpTopicID=383
Tocco
Quando questa casella di controllo è selezionata, un tocco sul pad esegue le azioni del pulsante sinistro del mouse. Se l'opzione è deselezionata, è possibile fare clic solo utilizzando i pulsanti del TouchPad™.

Per "toccare" si intende appoggiare e sollevare rapidamente il dito dalla superficie del TouchPad™. I risultati migliori si ottengono con tocchi leggeri e veloci, mentre i tocchi con pressione eccessiva o lenti sono meno efficaci. Toccare una volta per ottenere un clic singolo oppure due volte per un doppio clic.

##HelpTopicID=384
Trascinamenti bloccati
Quando questa funzione è selezionata, è possibile trascinare gli oggetti per lunghi tratti dello schermo con più spostamenti del dito. In altri termini, se l'opzione Trascinamenti bloccati è attiva, un'azione di trascinamento persiste anche quando si solleva il dito dal TouchPad™. Toccare di nuovo il TouchPad™ per terminare il trascinamento e rilasciare l'oggetto.

##HelpTopicID=385
Abilita punti di tocco
Quando questa casella di controllo è selezionata, è possibile assegnare un'azione o una scorciatoia specifica a ogni angolo del TouchPad™. Quando si appoggia il dito su uno dei punti di tocco, viene eseguita l'azione corrispondente, in meno tempo e con meno clic.

##HelpTopicID=386
Configura
Selezionare un'azione dalla casella di riepilogo per assegnarla a un punto di tocco. Molte azioni non richiedono impostazioni supplementari. Tuttavia, se sono necessarie altre informazioni, il pulsante Configura viene abilitato. Fare clic sul pulsante Configura in qualunque momento per visualizzare o modificare la configurazione dell'azione.
Vari tipi di azioni possono essere assegnati ai punti di tocco. Altre azioni possono essere disponibili mediante l'installazione di plug-in per TouchPad™ di altri produttori di software. Se le opzioni della casella di riepilogo sono visualizzate in grigio e non selezionabili, verificare che la casella di controllo Abilita punti di tocco sia selezionata.

##HelpTopicID=387
Clic
Per impostazione predefinita, i pulsanti di questo dispositivo di puntamento funzionano come i pulsanti di un normale mouse. Se questa casella di controllo non è selezionata, i pulsanti sono disabilitati e non rispondono alla pressione; in questo caso, è possibile fare clic con il dispositivo di puntamento solo mediante le azioni di tocco.

È anche possibile specificare un'azione differente da eseguire quando si preme un pulsante. Ad esempio, si potrebbe impostare il pulsante destro per l'azione "vai a una pagina web specifica nel browser predefinito". Ogni volta che si fa clic sul pulsante destro del dispositivo di puntamento, il browser web si aprirà automaticamente e caricherà la pagina specificata.

##HelpTopicID=388
Azione pulsante
Scegliere un'azione dal menu a discesa per assegnarla al pulsante desiderato. L'azione selezionata verrà eseguita ogni volta che si preme quel pulsante.

##HelpTopicID=389
Utilizzo della finestra Proprietà
La finestra Proprietà consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo di puntamento. Utilizzare la struttura dei menu per accedere alle funzioni personalizzabili. Fare clic sulla freccia accanto a una funzione oppure fare doppio clic sulla funzione per visualizzarne le opzioni.

Abilitazione e disabilitazione delle funzioni
Selezionare la casella di controllo di una funzione per abilitarla, deselezionarla per disabilitarla.

Impostazioni
Se alla funzione selezionata è associata un'icona Impostazioni che viene evidenziata quando il puntatore passa sopra di essa, è possibile fare clic sull'icona o fare doppio clic sul nome della funzione per personalizzarne le impostazioni. Se non si riesce a selezionare un'icona di impostazioni, controllare che la casella di controllo della funzione ed eventuali caselle di controllo di livello superiore siano selezionate.

Guida
È possibile fare clic sull'icona a forma di punto di domanda e sul pulsante Guida per visualizzare informazioni di aiuto.

Pulsante Chiudi
Il pulsante Chiudi, nella finestra delle impostazioni, consente di chiudere la finestra. Le modifiche effettuate diventano permanenti solo se si fa clic su Applica o OK nella finestra Proprietà.

Pulsante Predef.
Il pulsante Predef. della finestra Proprietà ripristina tutte le impostazioni del TouchPad™ sui valori preimpostati in fabbrica.

Il pulsante Predef. di una finestra delle impostazioni ripristina tutte le impostazioni della finestra corrente sui valori preimpostati in fabbrica. Le modifiche effettuate diventano permanenti solo se si fa clic su Applica o OK nella finestra Proprietà.

Pulsante OK
Il pulsante OK salva le modifiche apportate e chiude la finestra Proprietà.

Pulsante Annulla
Il pulsante Annulla chiude la finestra Proprietà senza salvare le modifiche.

Pulsante Applica
Il pulsante Applica salva le modifiche apportate, mantenendo comunque aperta la finestra Proprietà in modo da poterne apportare altre.

##HelpTopicID=390
Velocità di scorrimento
L'indicatore scorrevole Velocità di scorrimento consente di regolare la velocità di scorrimento. Trascinarlo verso destra per accelerare lo scorrimento.

##HelpTopicID=391
Puntamento
Le pagine delle impostazioni Puntamento consentono di specificare in che modo il cursore risponde alle azioni di puntamento e selezione dell'utente.

##HelpTopicID=392
Sensibilità allo sfioramento
Il cursore Sensibilità allo sfioramento consente di regolare la quantità di pressione da applicare per attivare la risposta del TouchPad™.

Se il TouchPad™ si sposta o fa clic in maniera irregolare o si lavora in una zona caratterizzata da elevata umidità, ridurre la sensibilità spostando il cursore verso Pressione forte.

Se invece bisogna premere con forza per azionare il TouchPad™ oppure se il TouchPad™ non risponde sempre ai tocchi, aumentare la sensibilità spostando il cursore verso Pressione leggera.

##HelpTopicID=393
Punti di tocco
Il diagramma dei punti di tocco rappresenta la superficie del TouchPad™. La sezione tratteggiata del diagramma indica le zone dei punti di tocco attivi sulla superficie del TouchPad™. Appoggiando il dito sul TouchPad™, vengono visualizzate delle frecce lungo il bordo del diagramma del TouchPad™ per indicare la posizione del dito. Se il dito si trova nella zona di un punto di tocco attivo del TouchPad™, la zona del punto di tocco corrispondente sul diagramma assume un colore pieno.

Per ingrandire o ridurre le zone dei punti di tocco, trascinare uno dei quadratini neri sugli angoli delle sezioni tratteggiate. Se si fa fatica ad attivare un'azione associata a un punto di tocco, ingrandire l'area del punto di tocco. Se invece l'azione del punto di tocco si attiva con troppa facilità, ridurre la zona.

Se i punti di tocco sono visualizzati in grigio e non sono regolabili, verificare che la casella di controllo Abilita punti di tocco sia selezionata.

##HelpTopicID=394
Premi e seleziona
La funzione Premi e seleziona consente di usare i movimenti di tocco e pressione per eseguire i clic del mouse.

Toccando o premendo sulla punta della levetta di puntamento si ottiene lo stesso risultato di un clic con il pulsante sinistro del mouse. Questi movimenti potrebbero tuttavia risultare più rapidi e pratici di quelli effettuati con il pulsante del mouse.

Per "toccare" si intende appoggiare e sollevare rapidamente il dito dalla superficie della levetta di puntamento. I risultati migliori si ottengono con tocchi leggeri e veloci, mentre i tocchi con pressione eccessiva o lenti sono meno efficaci. Toccare una volta per ottenere un clic singolo oppure due volte per un doppio clic.

"Premere" significa spingere rapidamente la levetta di puntamento con il dito. Il risultato migliore si ottiene con una pressione leggera ma decisa. Premere fino in fondo per simulare l'azione che si esegue quando si fa clic sul pulsante del mouse e lo si tiene premuto. Premere fino in fondo e poi lateralmente per fare clic e trascinare in qualunque direzione. Togliere la pressione equivale a rilasciare il pulsante del mouse.

Si possono utilizzare anche i pulsanti fisici per fare clic; se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile fare clic unicamente con i pulsanti fisici.

##HelpTopicID=395
Solo Premi e seleziona
Quando questa opzione è selezionata e si preme la punta della levetta di puntamento, l'oggetto su cui si è eseguita l'azione viene selezionato ma non aperto o spostato.

Premi e seleziona poi trascina
Quando questa opzione è selezionata e si preme la punta della levetta di puntamento, l'oggetto su cui si è eseguita l'azione viene selezionato e rimane selezionato, quindi può essere spostato azionando la levetta di puntamento. Questa azione equivale a premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

##HelpTopicID=396
Premi e seleziona come clic principale
Quando questa opzione è selezionata e si preme la levetta di puntamento, l'azione eseguita corrisponde a un clic sul pulsante principale del mouse.

Premi e seleziona come clic secondario
Quando questa opzione è selezionata e si preme la levetta di puntamento, l'azione eseguita corrisponde a un clic sul pulsante secondario del mouse.

##HelpTopicID=397
Velocità
Il cursore Velocità consente di regolare la velocità con la quale occorre premere sulla levetta di puntamento perché il gesto venga considerato un'azione "Premi e seleziona". Regolare il cursore della velocità finché i propri gesti di pressione non vengono rilevati facilmente. Se le pressioni non vengono rilevate, spostare il cursore verso Veloce. Se si verificano troppe pressioni, spostarlo verso Lenta.

##HelpTopicID=398
Sensibilità allo sfioramento
Le impostazioni di sensibilità consentono di controllare la quantità di pressione che deve essere esercitata sulla levetta di puntamento per spostare il puntatore a una velocità particolare.

##HelpTopicID=399
Gesto rapido con tre dita
Questo gesto consente di migliorare la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita per navigare su Internet oppure per consultare delle foto nella finestra di un visualizzatore di immagini. Inoltre, il gesto può essere utilizzato per aprire o chiudere la modalità presentazione del visualizzatore. Selezionare questa casella di controllo per abilitare il Gesto rapido con tre dita per la navigazione e le presentazioni.

Guardare il video per imparare a eseguire il Gesto rapido con tre dita. Tenere le dita leggermente distanziate quando si esegue questo gesto.

##HelpTopicID=400
Gesto rapido con tre dita orizzontale
Fare scorrere le dita verso destra o sinistra per passare alla pagina successiva o precedente in un visualizzatore di foto o nella finestra di un browser Internet.

##HelpTopicID=401
Gesto rapido con tre dita verticale
Scorrere le dita verso l'alto per attivare la modalità presentazione. Scorrere le dita verso il basso per uscire dalla modalità presentazione.

##HelpTopicID=402
Utilizzare il cursore per regolare la velocità della funzione EdgeMotion™. Per aumentare la velocità, spostare il cursore verso Veloce; per ridurla, spostarlo verso Lenta.

##HelpTopicID=403
Quando è selezionata l'opzione Movimento lento, è possibile scegliere un tasto di attivazione dalla casella di riepilogo. Per attivare la funzione Movimento lento, premere e tenere premuto il tasto specificato mentre si sposta il puntatore.

##HelpTopicID=404
Quando è selezionata l'opzione Movimento limitato, è possibile scegliere un tasto di attivazione dalla casella di riepilogo. Per attivare la funzione Movimento limitato, premere e tenere premuto il tasto specificato mentre si sposta il puntatore. La direzione iniziale del puntatore determina la direzione di movimento consentita per tutto il tempo in cui si tiene il dito appoggiato sul TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Gesto Copri
Questo gesto libera il desktop riducendo a icona tutte le finestre aperte. Se si ripete questo gesto, le finestre vengono ripristinate.

Per utilizzare la funzione Gesto Copri:

1.	Appoggiare quattro dita sul TouchPad™ in modo da coprirne la maggior parte della superficie.
2.	Tenere ferme le dita finché le finestre sul desktop non sono state ridotte a icona o ripristinate.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.

##HelpTopicID=406
Le impostazioni Smart Check possono contribuire a ridurre i casi di azionamento involontario del TouchPad™. Fare clic su ciascuna funzione per visualizzare informazioni dettagliate.

##HelpTopicID=407
È possibile premere in qualunque punto del ClickPad per eseguire un clic primario, secondario o centrale.

Per impostazione predefinita, una pressione con un dito esegue un clic sul pulsante primario, con due dita sul pulsante secondario e con tre dita sul pulsante centrale. Selezionare Clic con due dita e Clic con tre dita per modificare la configurazione nel modo desiderato.

##HelpTopicID=408
Per eseguire un clic con un dito, premere un dito sulla superficie del ClickPad finché non si avverte che la superficie di abbassa. Un clic con un dito equivale a fare clic sul pulsante principale (sinistro) di un mouse.

##HelpTopicID=409
Per impostazione predefinita, un clic con un dito nell'angolo inferiore destro del ClickPad esegue la stessa azione di un clic sul pulsante secondario (destro) del mouse.

L'azione eseguita da un clic nell'angolo con un dito è configurabile. Per assegnare un'azione diversa, selezionarla dall'elenco.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

Se si utilizza una configurazione per mancini, fare clic nell'angolo inferiore sinistro del ClickPad.

##HelpTopicID=410
Per regolare la distanza di inerzia, usare il cursore. Per ottenere uno scorrimento più lungo, spostare il cursore verso Max. Per ottenere uno scorrimento più breve, spostare il cursore verso Min. Se il cursore non si sposta, verificare che l'opzione Abilita arresto per inerzia sia selezionata.

##HelpTopicID=411
Scorrimento con un dito
È possibile eseguire lo scorrimento in senso verticale.

Fare clic sulla finestra o sull'elemento che si desidera scorrere e passare il dito verso l'alto o il basso lungo il bordo destro del TouchPad per scorrere in senso verticale.

Se lo scorrimento non funziona, accertarsi di avere selezionato le caselle di controllo appropriate e che la finestra o l'elemento selezionato supporti lo scorrimento. Se i problemi persistono, controllare le impostazioni Zona di scorrimento.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
La funzione ChiralScrolling™ consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita ChiralScrolling.

Per utilizzare ChiralScrolling:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è il lato destro del TouchPad.
2.	Muovere il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con ChiralScrolling, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad con un movimento circolare continuo.

NOTA: Per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Si inizierà lo scorrimento nella direzione opposta.

3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=413
Lo schema precedente rappresenta la superficie del TouchPad. La sezione tratteggiata dello schema indica le zone di scorrimento sulla superficie del TouchPad.

Appoggiando il dito sul TouchPad, vengono visualizzate delle frecce lungo il bordo dello schema del TouchPad per indicare la posizione del dito. Se il dito si trova in una zona di scorrimento attiva del TouchPad, l'area di scorrimento corrispondente dello schema assume un colore pieno. Per ingrandire o ridurre le zone di scorrimento, trascinare uno dei quadratini neri sugli angoli delle sezioni tratteggiate.

In caso di difficoltà ad azionare lo scorrimento, provare a ingrandire la zona spostando i bordi della sezione tratteggiata verso l'interno. Se lo scorrimento si aziona con troppa facilità, provare a ridurre la zona.

Se le zone di scorrimento sono in grigio e non è possibile regolarle, accertarsi che la funzione di scorrimento sia effettivamente abilitata.

Per abilitare lo scorrimento:

1.	Selezionare Scorrimento nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare il metodo di scorrimento desiderato e abilitare lo scorrimento verticale.

##HelpTopicID=414
Clic
Per impostazione predefinita, i pulsanti di questo dispositivo di puntamento funzionano come i pulsanti di un normale mouse. 

È anche possibile specificare un'azione differente da eseguire quando si preme un pulsante. Ad esempio, si potrebbe impostare il pulsante destro per l'azione "vai a una pagina web specifica nel browser predefinito". Ogni volta che si fa clic sul pulsante destro del dispositivo di puntamento, il browser web si aprirà automaticamente e caricherà la pagina specificata.

##HelpTopicID=415
Filtri avanzati
Per ridurre al minimo i movimenti indesiderati del puntatore e i tocchi involontari, i filtri avanzati di mitigazione dei contatti accidentali richiedono che le azioni di puntamento e di tocco comincino nella zona di inizio. La zona di inizio è un'area rettangolare al centro del TouchPad™. Può essere regolata facendo clic sulla voce Dimensione zona iniziale nella struttura di menu. Per regolare il tempo di attivazione del filtro, scegliere la voce Tempo di attivazione filtro nella struttura di menu.

Limita puntamento alla zona
Quando questa opzione è selezionata, il dito deve trovarsi nella zona di inizio affinché il movimento abbia effetto sul puntatore. Ogni contatto con il TouchPad™ viene ignorato finché il dito non si trova nella zona di inizio. Una volta iniziato il movimento del puntatore, il TouchPad™ funziona normalmente finché non rimane inattivo per l'intervallo di tempo specificato. Per regolare il tempo di attivazione del filtro, scegliere la voce Tempo di attivazione filtro nella struttura di menu.

Limita tocco alla zona
Quando questa opzione è selezionata, i tocchi devono avvenire nella zona di inizio. Tutti i tocchi che cominciano al di fuori della zona di inizio vengono ignorati. Questo filtro è attivo solo quando il TouchPad™ è rimasto inattivo per l'intervallo di tempo specificato. Per regolare il tempo di attivazione del filtro, scegliere la voce Tempo di attivazione filtro nella struttura di menu.

##HelpTopicID=416
Il cursore Tempo di attivazione filtro consente di impostare il tempo di attivazione dei filtri avanzati. Per aumentare l'intervallo di tempo di inattività che deve trascorrere affinché vengano attivati i filtri avanzati, spostare il cursore verso 5 secondi. Per ridurre l'intervallo di tempo di inattività che deve trascorrere affinché vengano attivati i filtri avanzati, spostare il cursore verso 0 secondi.

##HelpTopicID=417
PalmCheck avanzato
Le impostazioni Mitigazione contatto accidentale possono servire a ridurre le attività indesiderate del TouchPad™. Per informazioni dettagliate, vedere le singole impostazioni.

##HelpTopicID=418
La funzione PalmCheck™ impedisce l'azionamento del TouchPad™ in caso di contatto accidentale. PalmCheck™ consente al TouchPad™ di rilevare quando il palmo della mano dell'utente è appoggiato oppure sfiora la superficie del TouchPad™ durante la digitazione, evitando così spostamenti del puntatore o clic involontari.

Se si notano spostamenti del puntatore o clic indesiderati dovuti al TouchPad™, incrementare l'impostazione PalmCheck™ spostando il cursore a destra verso il livello Massimo. Se, al contrario, il TouchPad™ non accetta determinati gesti o tocchi, diminuire l'impostazione PalmCheck™ spostando il cursore a sinistra verso il livello No. Questa circostanza è più probabile quando il cursore si trova vicino al livello Massimo.

##HelpTopicID=419
Per impostazione predefinita, un clic con un dito nell'angolo inferiore destro del ClickPad esegue la stessa azione di un clic sul pulsante secondario (destro) del mouse.

L'azione eseguita da un clic nell'angolo con un dito è configurabile. Per assegnare un'azione diversa, selezionarla dall'elenco.

Alcune azioni richiedono impostazioni supplementari. Se occorrono ulteriori informazioni, viene abilitato il pulsante Configura oppure viene visualizzata una finestra di dialogo.

È possibile fare clic sul pulsante Configura in qualsiasi momento per visualizzare o modificare le impostazioni.

Se si utilizza una configurazione per mancini, fare clic nell'angolo inferiore sinistro del ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense è la tecnologia di mitigazione del contatto accidentale (ACM, Accidental Contact Mitigation) per i sensori di immagine avanzati di Synaptics. Le impostazioni possono contribuire a ridurre i casi di azionamento involontario del TouchPad. Per informazioni dettagliate, vedere le singole impostazioni.

##HelpTopicID=421
La funzione SmartSense previene l'azionamento accidentale del TouchPad™. SmartSense consente al TouchPad™ di rilevare quando il palmo della mano dell'utente è appoggiato oppure sfiora la superficie del TouchPad™ durante la digitazione, evitando così spostamenti del puntatore o clic involontari.

Se si notano spostamenti del puntatore o clic indesiderati dovuti al TouchPad™, incrementare l'impostazione SmartSense spostando il cursore a destra verso il livello Massimo. Se, al contrario, il TouchPad™ non accetta determinati gesti o tocchi, diminuire l'impostazione SmartSense spostando il cursore a sinistra verso il livello No. Questa circostanza è più probabile quando il cursore si trova vicino al livello Massimo.

##HelpTopicID=422
Abilita inerzia
Selezionare questa opzione per continuare a scorrere anche dopo aver interrotto il contatto col TouchPad™. Una volta selezionata questa opzione, è possibile abilitare l'Arresto per inerzia o lo scorrimento di Slancio.

##HelpTopicID=423
Abilita scorrimento di slancio
Se si seleziona questa opzione, utilizzare un “gesto rapido” per iniziare a scorrere; lo scorrimento continuerà anche dopo l'interruzione del contatto con il TouchPad™.

##HelpTopicID=424
Per regolare lo scorrimento di slancio, usare il cursore. Per ottenere uno scorrimento più lungo, spostare il cursore verso Massimo. Per ottenere uno scorrimento più breve, spostare il cursore verso Minimo.

##HelpTopicID=425
Abilita gesto rapido con quattro dita verticale
Quando questa opzione è abilitata, un gesto rapido con quattro dita verso il basso o verso l'alto permette di ridurre a icona o di ripristinare le finestre del desktop.

Per ridurre a icona o ripristinare le finestre del desktop:

1.	Appoggiare quattro dita vicino al bordo inferiore o superiore del TouchPad™. Tenere le dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento verticale fluido e diritto verso il bordo opposto.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Eseguire un altro gesto rapido a quattro dita per ripristinare le finestre del desktop:

##HelpTopicID=426
Quando questa opzione è selezionata, è possibile attivare un dispositivo disabilitato facendo scorrere rapidamente un dito avanti e indietro sul TouchPad.

##HelpTopicID=427
Scorrimento circolare 
La funzione Scorrimento circolare™ consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito.

Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita Scorrimento circolare.

Per utilizzare Scorrimento circolare:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è il lato destro del TouchPad. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di destinazione è il bordo inferiore del TouchPad.
2.	Muovere il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con Scorrimento circolare, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad con un movimento circolare continuo.

NOTA: Per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Si inizierà lo scorrimento nella direzione opposta.

3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=428
Abilita Scorrimento circolare™
Questa funzione consente di eseguire uno scorrimento continuo con un solo movimento circolare omogeneo. La velocità dello scorrimento dipende dalla velocità con cui viene mosso il dito. Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo Abilita Scorrimento circolare.

Per utilizzare Scorrimento circolare:

1.	Appoggiare un dito sulla zona di destinazione. Per scorrere verso l'alto o il basso, la zona di destinazione è il lato destro del TouchPad™. Per scorrere verso sinistra o destra, la zona di destinazione è il bordo inferiore del TouchPad™.
2.	Muovere il dito nella direzione di scorrimento desiderata, quindi iniziare a muoverlo in senso circolare orario o antiorario. Una volta iniziato il movimento con Scorrimento circolare, è possibile spostare il dito ovunque sulla superficie del TouchPad™ con un movimento circolare continuo. NOTA: per modificare la direzione di scorrimento, invertire semplicemente la direzione del movimento del dito. Verrà iniziato lo scorrimento nella direzione opposta.
3.	Per interrompere lo scorrimento e tornare alla modalità di puntamento, sollevare il dito dalla superficie del TouchPad™.

##HelpTopicID=429
Scorrimento con due dita 
La funzione Scorrimento con due dita consente di scorrere in verticale o orizzontale da qualsiasi punto della superficie del TouchPad. Appoggiare due dita sul TouchPad e quindi spostarle nella direzione desiderata. Non è necessario trovarsi in una zona di scorrimento per eseguire lo scorrimento.

Tenere le dita leggermente distanziate. Per interrompere lo scorrimento, sollevare entrambe le dita dal TouchPad.

##HelpTopicID=430
Zoom con pizzico
Il gesto Zoom con pizzico consente di ottenere un'azione di zoom in molte applicazioni. La funzione Zoom con pizzico può essere utilizzata per eseguire la stessa funzione della rotellina del mouse nelle applicazioni standard di Windows che supportano la funzionalità di zoom Ctrl-rotellina.

Per abilitare questa azione, selezionare la casella di controllo Zoom con pizzico. Usare la punta delle dita per ottenere risultati ottimali.

##HelpTopicID=431
Abilita rotazione pivot
Quando questa casella è selezionata, è possibile ruotare un oggetto, ad esempio una foto, con incrementi di 90 gradi.

Accertarsi che lo spazio tra le due dita rimanga lo stesso mentre si esegue il gesto.

##HelpTopicID=432
Pressione con tre dita
Quando questa casella è selezionata, una pressione con tre dita apre un'applicazione prestabilita. Per personalizzare l'applicazione o le applicazioni da aprire, fare clic sul pulsante Impostazioni.

Tenere le dita leggermente distanziate quando si esegue questo gesto.

##HelpTopicID=433
Gesto rapido con tre dita
Questo gesto consente di migliorare la navigazione in diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita per navigare in Internet oppure per consultare delle foto nella finestra di un visualizzatore di immagini. Inoltre, il gesto può essere utilizzato per aprire o chiudere la modalità presentazione del visualizzatore.  Selezionare questa casella di controllo per abilitare il Gesto rapido con tre dita per la navigazione e le presentazioni.

Tenere le dita leggermente distanziate quando si esegue questo gesto.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
È possibile fare clic e trascinare con un dito per spostare un elemento selezionato.

Per eseguire un gesto Clic e trascina con un dito:

1.	Utilizzare il cursore per evidenziare l'elemento da spostare.
2.	Premere con un dito sul ClickPad.
3.	Tenendo premuto il ClickPad, trascinare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
4.	Sollevare il dito dal ClickPad per rilasciare l'elemento trascinato.

##HelpTopicID=437
È possibile fare clic e trascinare con due dita per eseguire un'azione equivalente a fare clic e trascinare con il pulsante destro fisico.

Per eseguire un gesto Clic e trascina con due dita:

1.	Utilizzare il cursore per evidenziare l'elemento da spostare.
2.	Premere con due dita sul ClickPad.
3.	Tenendo premuto il ClickPad, trascinare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
4.	Sollevare le dita dal ClickPad per rilasciare l'elemento trascinato.
##HelpTopicID=438
È possibile premere in qualunque punto del ClickPad per eseguire un clic primario, secondario o centrale. 

Per impostazione predefinita, una pressione con un dito esegue un clic sul pulsante primario, con due dita sul pulsante secondario e con tre dita sul pulsante centrale.

##HelpTopicID=439
Gesto rapido con tre dita
I gesti rapidi con tre dita verticali e orizzontali sono pratiche scorciatoie per cambiare applicazione e ridurre a icona o ripristinare il desktop.

##HelpTopicID=440
Abilita gesto rapido con tre dita verticale
Quando è abilitata questa opzione, un gesto rapido a tre dita verso il basso riduce a icona o ripristina le finestre sul desktop, mentre un gesto rapido a tre dita verso l'alto apre lo strumento di selezione delle applicazioni.

Per ridurre a icona le finestre del desktop:

1.	Appoggiare tre dita vicino al bordo superiore del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo inferiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Ripetere il gesto per ripristinare le finestre sul desktop.

Per aprire l'elenco delle applicazioni attive Aero 3D:

1.	Appoggiare tre dita vicino al bordo inferiore del TouchPad™. Tenere le due dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo superiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad™.
4.	Si aprirà l'elenco delle applicazioni attive Aero 3D.
5.	Per scorrere tra le applicazioni, fare scivolare tre dita in senso orizzontale.
6.	Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, toccare il TouchPad™ per portarla in primo piano.

##HelpTopicID=441
Pulsanti
Per impostazione predefinita, i pulsanti di questo dispositivo di puntamento funzionano come i pulsanti di un normale mouse. Se questa casella di controllo non è selezionata, i pulsanti sono disabilitati e non rispondono alla pressione; in questo caso, è possibile fare clic con il dispositivo di puntamento solo mediante le azioni di tocco.

##HelpTopicID=442
Tocco con due dita
Toccare simultaneamente con due dita in qualunque punto del TouchPad per eseguire la stessa azione del pulsante secondario (destro) del mouse. Tenere leggermente distanziate le dita quando si esegue un tocco con due dita.

##HelpTopicID=443
Priorità per input da TrackPoint e tastiera
L'assegnazione della priorità all'input da TrackPoint e da tastiera fa sì che i contatti con il touchpad vengano ignorati per un breve intervallo di tempo dopo un input dal TrackPoint o dalla tastiera.

##HelpTopicID=444
Pulsanti
Consente di regolare i parametri specifici dei pulsanti.

##HelpTopicID=445
Zona pulsante destro
Permette di regolare la dimensione della Zona pulsante destro sulla superficie del TouchPad.

##HelpTopicID=446
Gesto rapido con tre dita
Per abilitare questa funzione, selezionare Gesto rapido con tre dita.
Per ridurre a icona le finestre del desktop:
1.	Appoggiare tre dita vicino al bordo superiore del TouchPad. Tenere le dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo inferiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad.
4.	Ripetere il gesto per ripristinare le finestre sul desktop.

Per aprire l'elenco delle applicazioni attive:
1.	Appoggiare tre dita vicino al bordo inferiore del TouchPad. Tenere le dita leggermente distanziate.
2.	Spostare le dita rapidamente con un movimento fluido e diritto verso il bordo superiore.
3.	Sollevare le dita dal TouchPad.
4.	Si aprirà l'elenco delle applicazioni attive.
5.	Per scorrere tra le applicazioni, fare scivolare tre dita in senso orizzontale. Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, spostare il cursore su di essa per selezionarla.

Gesto rapido con tre dita orizzontale:
I gesti rapidi con tre dita orizzontali permettono di spostarsi verso l'alto e verso il basso all'interno di un a documento e in avanti e indietro in Esplora risorse di Windows. Un gesto rapido con tre dita a destra permette di spostarsi in avanti o di salire di una pagina, mentre lo stesso gesto eseguito verso sinistra permette di spostarsi indietro o di scendere di una pagina.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Abilitare la funzione Smart Detector per impedire gli spostamenti involontari del cursore. Per attivare il puntamento, premere uno dei pulsanti oppure a iniziare a puntare nell'area di attivazione designata. Durante la digitazione, il puntamento viene disabilitato automaticamente a meno che l'operazione di puntamento non abbia inizio nell'area di attivazione.
Per impostazione predefinita, l'area di attivazione si trova nella parte superiore centrale del TouchPad. Per regolare la posizione dell'area attiva, fare clic e trascinare il cerchio. Per regolare la dimensione dell'area attiva, scegliere una delle dimensioni preimpostate oppure selezionare Personalizza e specificare una dimensione spostando il cursore.

##HelpTopicID=448
Quando è selezionata l'opzione Limita contatto alla zona dopo la digitazione, durante la digitazione il TouchPad rimane disabilitato finché non si esegue un'operazione di puntamento, tocco o gesto nella zona di inizio.
Dopo l'avvio del contatto nella zona di inizio, il TouchPad funziona normalmente finché non si inizia di nuovo a digitare.

##HelpTopicID=449
Regola velocità EdgeMotion
È possibile regolare la velocità EdgeMotion spostando il cursore tra Lento e Veloce.

Se i controlli su questa pagina sono visualizzati in grigio e non sono regolabili, verificare che la funzione EdgeMotion sia abilitata. Per abilitare EdgeMotion, procedere nel modo seguente:

1.	Selezionare EdgeMotion nella struttura dei menu a sinistra.
2.	Selezionare una delle opzioni della funzione EdgeMotion.
3.	Selezionare Velocità EdgeMotion nella struttura dei menu per tornare a questa pagina.

##HelpTopicID=451
Gesto rapido con tre dita
Questo gesto consente di migliorare la navigazione per diverse applicazioni. È possibile utilizzare la funzione Gesto rapido con tre dita per navigare su Internet oppure per consultare delle foto nella finestra di un visualizzatore di immagini.

Guardare il video per imparare a eseguire il Gesto rapido con tre dita. Tenere le dita leggermente distanziate quando si esegue questo gesto.

##HelpTopicID=452
Trascinamenti bloccati
Quando questa funzione è selezionata, è possibile trascinare gli oggetti per lunghi tratti dello schermo con più spostamenti del dito. In altri termini, se l'opzione Trascinamenti bloccati è attiva, un'azione di trascinamento persiste per qualche istante anche quando si solleva il dito dal TouchPad. Toccare di nuovo il TouchPad per terminare il trascinamento e rilasciare l'oggetto.

Il blocco del trascinamento verrà rilasciato automaticamente se il dito non tocca subito di nuovo il TouchPad.

##HelpTopicID=453
Utilizzo della finestra Proprietà 
La finestra Proprietà consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo di puntamento. Utilizzare la struttura dei menu per accedere alle funzioni personalizzabili. Fare clic sulla freccia accanto a una funzione oppure fare doppio clic sulla funzione per visualizzarne le opzioni.

Abilitazione e disabilitazione delle funzioni
Selezionare la casella di controllo di una funzione per abilitarla, deselezionarla per disabilitarla.

Impostazioni
Se alla funzione selezionata è associata un'icona Impostazioni che viene evidenziata quando il puntatore passa sopra di essa, è possibile fare clic sull'icona o fare doppio clic sul nome della funzione per personalizzarne le impostazioni. Se non si riesce a fare clic su un'icona di impostazioni, controllare che la casella di controllo della funzione ed eventuali caselle di controllo di livello superiore siano selezionate.

Guida
È possibile fare clic sull'icona a forma di punto di domanda e sul pulsante Guida per visualizzare informazioni di aiuto.

Pulsante Chiudi
Il pulsante Chiudi, nella finestra delle impostazioni, consente di chiudere la finestra. Le modifiche effettuate diventano permanenti solo se si fa clic su Applica o OK nella finestra Proprietà.

Pulsante Predef. 
Il pulsante Predef. della finestra Proprietà consente di ripristinare i valori originali di tutte le impostazioni del TouchPad, tranne quello di Pressione con tre dita. Il valore di Pressione con tre dita rimane inalterato.

Il pulsante Predef. di una finestra delle impostazioni ripristina tutte le impostazioni della finestra corrente sui valori preimpostati in fabbrica. Le modifiche effettuate diventano permanenti solo se si fa clic su Applica o OK nella finestra Proprietà.

Pulsante OK
Il pulsante OK salva le modifiche apportate e chiude la finestra Proprietà.

Pulsante Annulla 
Il pulsante Annulla chiude la finestra Proprietà senza salvare le modifiche.

Pulsante Applica 
Il pulsante Applica salva le modifiche apportate, mantenendo comunque aperta la finestra Proprietà in modo da poterne apportare altre. 

##HelpTopicID=454
Abilita strisciate sul bordo
Selezionare la casella di controllo Abilita strisciate sul bordo per abilitare un movimento con un dito dal bordo al centro del TouchPad:

1.	Una strisciata del bordo sinistro al centro consente di passare dall'applicazione corrente a quella precedente.
2.	Una strisciata del bordo destro al centro apre o chiude la barra Charms.
3.	Una strisciata del bordo superiore al centro apre o chiude la barra delle applicazioni.

##HelpTopicID=455
Per eseguire un clic con due dita, premere due dita sulla superficie del ClickPad finché non si abbassa. Per impostazione predefinita, un clic con due dita equivale a fare clic sul pulsante secondario.

##HelpTopicID=456
Abilita direzione inversa gesto rapido con tre dita
Quando questa opzione è selezionata, la direzione del gesto rapido con tre dita viene invertita. Ad esempio, un gesto rapido con tre dita a sinistra visualizza la pagina seguente e un gesto rapido con tre dita a destra visualizza la pagina precedente.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0413
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0510200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0611200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revision to topic 119.
v0726201100, Revisions to topics 206, 217, 220, 321, 331, 366, 393 and 399.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revisions to topics 34, 168, 169, 190, 206, 224, 254, 278, 297, 321, 331, 341, 357, 366, 370, 374, 377, 379, 381, 382, 383, 393, 404, 405, 411, 423 and 425.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0915201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Help-onderwerp niet-gedefinieerd

##HelpTopicID=0
In het venster Eigenschappen kunt u de instellingen voor uw aanwijsapparaat aan uw behoeften aanpassen. Open de instelbare functies via de menustructuur links.

Gebruik van het venster Eigenschappen
Klik op een functie in de menustructuur om een pagina met instellingen voor die functie weer te geven. Bij bepaalde functies horen verscheidene pagina’s met instellingen. Klik op het plusteken (+) naast een functie om alle bijbehorende pagina’s te zien. De instellingen verschijnen in het venster rechts van de menustructuur. Informatie over deze opties en instructies over hoe u ze kunt wijzigen, verschijnen hier in dit informatievak. Gebruik de schuifbalk om de inhoud van het informatievak weer te geven.

Standaardinstellingen (knop)
De knop Standaardinstellingen stelt alle instellingen op de huidige pagina opnieuw in op de fabriekswaarden.

OK (knop)
De knop OK slaat uw wijzigingen op en sluit het venster Eigenschappen.

Annuleren (knop)
De knop Annuleren sluit het venster Eigenschappen zonder de wijzigingen op te slaan en herstelt alle vorige instellingen.

Toepassen (knop)
De knop Toepassen slaat uw wijzigingen op, maar houdt het venster Eigenschappen open zodat u meer wijzigingen kunt aanbrengen.

##HelpTopicID=1
Het selectievakje Knoppen inschakelen schakelt de 'muis'-knoppen in voor dit aanwijsapparaat. Om te configureren welke handeling wordt uitgevoerd wanneer u een knop indrukt, selecteert u de naam van de knop in de menustructuur. U kunt bijvoorbeeld de rechterknop configureren om 'naar een webpagina in uw standaardbrowser' te gaan. Telkens als u dan op de rechterknop van uw aanwijsapparaat klikt, wordt de webbrowser automatisch geopend en de gespecificeerde pagina automatisch geladen.

Als Knoppen inschakelen niet is geselecteerd, zijn de knoppen uitgeschakeld en gebeurt er niets als u ze indrukt; tikken is de enige manier om met uw aanwijsapparaat te klikken.

##HelpTopicID=2
Scrollen in object onder aanwijzer
Met de optie Scrollen in object onder aanwijzer scrollt u altijd in dat venster van de actieve toepassing dat zich onder de aanwijzer bevindt. Als de aanwijzer zich niet boven de actieve toepassing bevindt, kan deze niet scrollen.
Bijvoorbeeld als Windows Verkenner actief is: als de aanwijzer zich boven het linkerpaneel bevindt, zal deze door de directorystructuur scrollen. Bevindt de aanwijzer zich boven het rechterpaneel, dan zal de inhoud daarvan worden gescrolld. Als u op een andere toepassing klikt, zal er niet meer in Windows Verkenner worden gescrolld, zelfs niet als de aanwijzer zich boven een van de Windows-vensters bevindt.

##HelpTopicID=3
Selecteer een handeling uit de bovenstaande lijst om die aan de geselecteerde knop toe te wijzen. Telkens als u dan op de knop drukt, wordt de geselecteerde handeling uitgevoerd.

Kunt u geen handeling in de lijst selecteren, controleer dan of de knoppen ingeschakeld zijn. Voer de volgende stappen uit om de knoppen in te schakelen.

1.	Selecteer Knoppen in de menustructuur links.
2.	Schakel het selectievakje Knoppen inschakelen in.
3.	Selecteer de knop in de menustructuur Knoppen om terug te keren naar deze pagina.

##HelpTopicID=4
Deze knop roept een dialoogvenster op voor de configuratie van de in de keuzelijst geselecteerde handeling.

##HelpTopicID=5
Met de functie Drukken om te selecteren kunt u tik- en drukbewegingen gebruiken om 'muis'-klikken uit te voeren.

Een tik of een druk op de tip van het aanwijspookje heeft hetzelfde resultaat als een klik met de linkermuisknop. Een tik of een druk op het aanwijspookje kan echter sneller en handiger zijn dan het gebruik van de muisknop.

'Tikken' betekent snel de tip van het aanwijspookje aanraken en vervolgens uw vinger eraf halen. Een lichte, snelle tik werkt het best. Een zeer harde of langzame tik is minder doeltreffend. Tik eenmaal voor enkelvoudig klikken of tik tweemaal snel na elkaar voor dubbelklikken.

'Drukken' betekent snel met uw vinger de tip van het aanwijspookje naar beneden duwen. Een lichte, behoedzame druk werkt het best. Druk recht omlaag om het aanklikken en ingedrukt houden van de muisknop te simuleren. Druk recht omlaag en vervolgens zijwaarts om klikken en slepen in de gewenste richting te simuleren. Oefen geen druk meer uit als u de muisknop wilt loslaten.

Schakel het selectievakje Drukken om te selecteren inschakelen in om deze functie in te schakelen.

Er kan ook met de fysieke knoppen worden geklikt; als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u alleen klikken door middel van de fysieke knoppen.

##HelpTopicID=6
Deze menustructuur vermeldt de opties voor uw aanwijsapparaat. Om een optie te configureren, klikt u op het corresponderende item in de menustructuur.

##HelpTopicID=7
Met de instellingenpagina's onder Aanwijzerverplaatsing kunt u opgeven hoe de 'muis'-aanwijzer zich volgens uw aanwijshandelingen op het scherm moet verplaatsen.

##HelpTopicID=8
Met de functie Beperkte verplaatsing kunt u de verplaatsing van de aanwijzer op het scherm tot een zuivere horizontale of verticale verplaatsing beperken. Deze functie is zeer nuttig bij gebruik van een tekenprogramma. U kunt beperkte verplaatsing activeren door een gespecificeerde toets in te drukken en deze ingedrukt te houden terwijl u de aanwijzer verplaatst. Als de toets is ingedrukt, bepaalt de richting waarin u de aanwijzer aanvankelijk beweegt, de verplaatsingsrichting die is toegestaan zolang uw vinger zich op het TouchPad bevindt.

Schakel beperkte verplaatsing als volgt in.

1.	Selecteer het selectievakje Beperkte verplaatsing inschakelen in om de opties in de keuzelijst te activeren.
2.	Kies een toets in de keuzelijst om beperkte verplaatsing te activeren.
3.	Telkens als u de richting van de aanwijzer wilt beperken, drukt u op de geselecteerde toets en houdt u deze ingedrukt.

##HelpTopicID=9
'Drukken om te selecteren' betekent linksklikken
Deze optie levert een linkermuisklik wanneer u op het aanwijspookje tikt of drukt. Een rechtermuisklik wordt gewoonlijk gebruikt om een snelmenu weer te geven.

##HelpTopicID=10
Deze toetsen kunnen worden gebruikt om beperkte verplaatsing te activeren. Selecteer de gewenste toets door in de keuzelijst op het corresponderende item te klikken.

##HelpTopicID=11
De functie EdgeMotion™ wordt gebruikt om de aanwijzer gemakkelijk over lange afstanden te verplaatsen. Als uw vinger de rand van het TouchPad bereikt, blijft de aanwijzer zich in dezelfde richting verplaatsen totdat u uw vinger van het TouchPad haalt. Selecteer een van de EdgeMotion-opties.

Virtueel scrollen kan met EdgeMotion worden gebruikt. Selecteer Scrollen over lange afstand in de menustructuur onder Virtueel scrollen om tijdens het scrollen EdgeMotion te gebruiken.

##HelpTopicID=12
EdgeMotion alleen inschakelen tijdens slepen
Als deze optie is geselecteerd, treedt EdgeMotion alleen in werking bij een tikken-en-slepen-beweging. EdgeMotion treedt niet in werking als de aanwijzer gewoon wordt verplaatst. Voor deze functie dient Tikken te zijn ingeschakeld.

##HelpTopicID=13
EdgeMotion inschakelen tijdens slepen en aanwijzen
Als deze optie is geselecteerd, treedt EdgeMotion in werking telkens als uw vinger de rand van het TouchPad bereikt.

##HelpTopicID=14
Geen EdgeMotion 
Om de aanwijzer over een lange afstand te verplaatsen zonder gebruik van EdgeMotion, moet u verscheidene keren met uw vinger over het TouchPad strijken of de snelheid van de aanwijzerverplaatsing verhogen onder Muis in het Configuratiescherm.

##HelpTopicID=15
Door het selectievakje Tikzones inschakelen in te schakelen, kunt u elk van de vier hoeken van het TouchPad-oppervlak configureren om bij aantikken te functioneren als een bepaalde knop. Deze hoekzones heten Tikzones.

Een tik op het midden van het TouchPad heeft altijd hetzelfde resultaat als een linkermuisklik.

Als u het selectievakje Tikzones inschakelen uitschakelt, krijgt u een linkermuisklik als u het TouchPad op een willekeurige plaats aanklikt.

U kunt diverse handelingen aan de zones toewijzen

Schakel tikzones als volgt in.

1.	Controleer of Tikken inschakelen is geselecteerd op de pagina Tikken.
2.	Schakel het bovengenoemd selectievakje Tikzones inschakelen in.
3.	Selecteer de naam van een Tikzone in de menustructuur om een handeling aan die zone toe te wijzen.

##HelpTopicID=16
Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd als u in de linkerbenedenhoek van het TouchPad tikt.

Als u bijvoorbeeld Middelste klik selecteert, heeft een tik in de linkerbenedenhoek van het TouchPad-oppervlak hetzelfde resultaat als een klik met de middelste muisknop. Selecteer Geen zone om deze tikzone uit te schakelen (een tik in de zone levert dan een linkermuisklik, net zoals het aantikken van de rest van het TouchPad).

##HelpTopicID=17
Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd als u in de linkerbovenhoek van het TouchPad tikt.

Als u bijvoorbeeld Middelste klik selecteert, heeft een tik in de linkerbovenhoek van het TouchPad-oppervlak hetzelfde resultaat als een klik met de middelste muisknop. Selecteer Geen zone om deze tikzone uit te schakelen (een tik in de zone levert dan een linkermuisklik, net zoals het aantikken van de rest van het TouchPad).

##HelpTopicID=18
Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd als u in de rechterbovenhoek van het TouchPad tikt.

Als u bijvoorbeeld Rechtsklikken selecteert, heeft een tik in de rechterbovenhoek van het TouchPad-oppervlak hetzelfde resultaat als een klik met de rechtermuisknop of de rechterknop op het TouchPad. Selecteer Geen zone om deze tikzone uit te schakelen (een tik in de zone levert dan een linkermuisklik, net zoals het aantikken van de rest van het TouchPad).

##HelpTopicID=19
Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd als u in de rechterbenedenhoek van het TouchPad tikt.

Als u bijvoorbeeld Rechtsklikken selecteert, heeft een tik in de rechterbenedenhoek van het TouchPad-oppervlak hetzelfde resultaat als een druk op de rechtermuisknop of rechterknop van het TouchPad. Selecteer Geen zone om deze tikzone uit te schakelen (een tik in de zone levert dan een linkermuisklik, net zoals het aantikken van de rest van het TouchPad).

##HelpTopicID=20
Druk op deze knop om het dialoogvenster Eigenschappen voor de geselecteerde handeling te zien.

##HelpTopicID=21
Bovenstaand diagram stelt het oppervlak van het TouchPad voor. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de actieve tikzonegebieden van het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief tikzonegebied van het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende tikzonegebied in het diagram een effen kleur. U kunt de tikzonegebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de hoeken van de dubbel gearceerde delen bevinden.

Als u moeite hebt om een tikzonehandeling uit te voeren, kunt u proberen om het tikzonegebied groter te maken. Als u te gemakkelijk een tikzonehandeling teweegbrengt, kunt u proberen om het tikzonegebied kleiner te maken.

Als de tikzones grijs zijn en niet kunnen worden gewijzigd, controleert u of Tikken en Tikzones zijn geselecteerd.

##HelpTopicID=22
Hierin leert u de TouchPad-knoppen aan uw behoeften aanpassen.

##HelpTopicID=23
Standaardinstellingen
Stelt alle instellingen op deze pagina opnieuw in op de fabriekswaarden.

##HelpTopicID=24
De EdgeMotion-snelheid kan worden ingesteld op drukgevoelig of constant.

Snelheid regelen met vingerdruk
Selecteer deze optie als u de EdgeMotion-snelheid wilt verhogen door harder op het TouchPad-oppervlak te drukken.

Constante snelheid
Selecteer deze optie als u wilt dat de EdgeMotion-snelheid altijd hetzelfde blijft.

EdgeMotion-snelheid instellen
Deze schuifregelaar bepaalt de EdgeMotion-snelheid wanneer de optie Constante snelheid is geselecteerd. U kunt de EdgeMotion-snelheid kiezen door de schuifregelaar tussen Langzaam en Snel in te stellen.

Als de bedieningselementen op deze pagina grijs zijn en niet kunnen worden gewijzigd, controleert u of EdgeMotion is ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om EdgeMotion in te schakelen.

1.	Selecteer EdgeMotion in de menustructuur links.
2.	Selecteer een van de opties voor EdgeMotion inschakelen.
3.	Selecteer EdgeMotion-snelheid in de menustructuur om naar deze pagina terug te keren.

##HelpTopicID=25
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de EdgeMotion-snelheid afhankelijk van hoe hard u met uw vinger op het TouchPad drukt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, verplaatst de aanwijzer zich met de door middel van de schuifregelaar ingestelde snelheid wanneer de vinger zich in het EdgeMotion-gebied bevindt.

##HelpTopicID=26
Schakel dit selectievakje in vooreen constante EdgeMotion-snelheid.

##HelpTopicID=27
Een tik op het oppervlak van het TouchPad heeft hetzelfde resultaat als een klik met de linkerknop van het TouchPad. Een tik is echter gewoonlijk sneller en handiger dan het gebruik van de muisknop.

'Tikken' betekent snel het TouchPad-oppervlak aanraken en vervolgens uw vinger van het oppervlak halen. Een lichte, snelle tik werkt het best. Zeer harde of langzame tikken zijn minder doeltreffend. Tik eenmaal voor enkelvoudig klikken of tik tweemaal snel na elkaar voor dubbelklikken.

Schakel het selectievakje Tikken inschakelen in om deze functie in te schakelen. Er kan ook met de TouchPad-knoppen worden geklikt. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u alleen klikken door middel van de TouchPad-knoppen.

##HelpTopicID=28
Virtueel scrollen - zelfstudie
Met deze eenvoudige doolhof leert u de functie Virtueel scrollen gebruiken.

##HelpTopicID=29
Als het selectievakje Tikken om te klikken niet is ingeschakeld, moet u de fysieke TouchPad-knoppen indrukken om te klikken.

##HelpTopicID=30
Nogmaals tikken en blijven staan om te slepen
Schakel dit selectievakje om in objecten en selecties te verslepen door op het TouchPad te tikken. Om te slepen tikt u tweemaal op het object en laat u bij de tweede tik uw vinger op het TouchPad staan. Schuif uw vinger over het TouchPad-oppervlak om het geselecteerde object te verplaatsen en haal uw vinger van het TouchPad om het object neer te zetten. Deze handeling heeft hetzelfde resultaat als wanneer u achtereenvolgens de muisknop indrukt, de muis verplaatst en de muisknop loslaat.

##HelpTopicID=31
Slepen vergrendelen 
Met de functie Slepen vergrendelen kunt u objecten over grote afstanden met meerdere vingerbewegingen over het scherm verslepen. Als Slepen vergrendelen is geselecteerd, stopt het slepen niet nadat u uw vinger van het TouchPad hebt gehaald. Tik opnieuw op het TouchPad of klik op een willekeurige knop om het object neer te zetten en het slepen te beëindigen. Als u Slepen vergrendelen wilt gebruiken, dienen de functies Tikken en Nogmaals tikken en blijven staan om te slepen ook te zijn geselecteerd.

##HelpTopicID=32
De functie PalmCheck™ voorkomt dat het TouchPad door onbedoeld contact in werking treedt. Met PalmCheck 'weet' het TouchPad wanneer uw palm erop rust of erlangs strijkt terwijl u typt. Dit helpt ongewenste aanwijzerverplaatsingen of klikken te voorkomen.

Als het TouchPad ongewenste aanwijzerverplaatsingen of tikken uitvoert, kunt u PalmCheck op een hogere waarde instellen door de schuifknop naar rechts in de richting van Maximaal te slepen. Als het TouchPad gewenste verplaatsingen of tikken niet uitvoert, kunt u PalmCheck op een lagere waarde instellen door de schuifknop naar links in de richting van Minimaal te slepen. Als de schuifknop zich in de rode zone bevindt, is de kans groter dat het TouchPad gewenste verplaatsingen of tikken niet uitvoert.

##HelpTopicID=33
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat het TouchPad reageert.

Als de aanwijzer zich onregelmatig verplaatst of onregelmatig klikt, kunt u de gevoeligheid verminderen door de schuifknop naar rechts te slepen in de richting van Hard aanraken.

Als u te hard moet drukken om het TouchPad in werking te stellen of als het TouchPad niet altijd reageert op uw tikken, moet u de gevoeligheid verhogen door de schuifregelaar naar links te slepen in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=34
Scrollen in geselecteerd object 
Met de optie Scrollen in geselecteerd object scrollt u altijd in dat venster van de actieve toepassing waarin het toetsenbord actief is. Zelfs als de aanwijzer zich niet boven de actieve toepassing bevindt, zal deze nog steeds in het venster scrollen waarin het toetsenbord actief is.
Bijvoorbeeld in Windows Verkenner: als u in het linkerpaneel klikt en vervolgens scrollt, zal de aanwijzer door de directorystructuur scrollen, ongeacht de positie van de aanwijzer.

##HelpTopicID=35
Schakel het selectievakje EdgeMotion inschakelen tijdens scrollen in als u wilt blijven scrollen nadat uw vinger de rand van het TouchPad heeft bereikt.

##HelpTopicID=36
'Drukken om te selecteren' betekent rechtsklikken
Deze optie levert een rechtermuisklik wanneer u op het aanwijspookje tikt of drukt. Een rechtermuisklik wordt gewoonlijk gebruikt om een snelmenu weer te geven.

##HelpTopicID=37
Met de functie Vrijloopscrollen kunt u vlot in lange documenten scrollen. Met vrijloopscrollen blijft u virtueel scrollen totdat u uw vinger van het TouchPad haalt. Gebruik vrijloopscrollen door uw vinger met één vloeiende beweging te verplaatsen en op te lichten. Stop vrijloopscrollen door uw vinger weer terug op het TouchPad-oppervlak te zetten.

##HelpTopicID=38
Horizontaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om horizontaal virtueel scrollen in te schakelen in vensters met horizontale schuifbalken. Om horizontaal in het geselecteerde venster of object te scrollen, schuift u met uw vinger heen en weer langs de onderrand van het TouchPad.

##HelpTopicID=39
Verticaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om verticaal virtueel scrollen in te schakelen. Om verticaal in het geselecteerde venster of object te scrollen, schuift u met uw vinger heen en weer langs de rechterrand van het TouchPad.

##HelpTopicID=40
Bovenstaand diagram stelt het oppervlak van het TouchPad voor. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de gebieden voor virtueel scrollen in het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief gebied voor virtueel scrollen in het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende scrollgebied in het diagram een effen kleur. U kunt de scrollgebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de rand van de dubbel gearceerde delen bevinden.

Als u moeite hebt om virtueel scrollen te doen werken, kunt u proberen om het scrollgebied groter te maken door de randen van het dubbel gearceerde deel naar binnen te verplaatsen. Als u te gemakkelijk virtueel scrollen teweegbrengt, kunt u proberen om het scrollgebied kleiner te maken.

Als de scrollgebieden grijs zijn en niet kunnen worden gewijzigd, controleert u of virtueel scrollen is ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om virtueel scrollen in te schakelen.

1.	Selecteer Virtueel scrollen in de menustructuur links.
2.	Schakel de gewenste selectievakjes Scrollen inschakelen in.
3.	Selecteer Scrollgebied in de menustructuur om naar deze pagina terug te keren.

##HelpTopicID=41
Oefening (knop)
Klik op de knop Oefening om de zelfstudie Virtueel scrollen uit te voeren. Met deze eenvoudige doolhof leert u de functie Virtueel scrollen gebruiken.

N.B. Controleer of de selectievakjes Horizontaal scrollen inschakelen en Verticaal scrollen inschakelen zijn ingeschakeld.

Bekijk de doolhof voordat u probeert om het begin- en eindpunt te vinden. U kunt de volledige doolhof niet zien omdat deze groter is dan het venster waarin hij wordt weergegeven. Gebruik virtueel scrollen om het aanzicht van de doolhof in het venster te wijzigen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en gebruik virtueel scrollen om op de doolhof in en uit te zoomen.

Een gele stip in de linkerbovenhoek van de doolhof geeft aan waar de ingang van de doolhof is. Een blauwe stip aan de rechterzijde van de doolhof geeft aan waar de uitgang is.

Begin als volgt.

1.	Klik op het rode vierkant in de gele stip om van start te gaan.
2.	Gebruik de pijltoetsen of tik op het TouchPad om u door de doolhof te verplaatsen.
3.	Gebruik virtueel scrollen om uw aanzicht op de doolhof te verplaatsen.
4.	Klik op de sluitknop in het oefenvenster nadat u bij de blauwe stip in de rechterbenedenhoek bent aangekomen.

##HelpTopicID=42
Met deze schuifregelaar kunt u de snelheid van Virtueel scrollen instellen. Sleep de schuifregelaar naar rechts om sneller te scrollen.

##HelpTopicID=43
Hiermee kunt u de verplaatsing van de aanwijzer naar wens instellen. Selecteer Help over specifieke onderwerpen voor meer informatie.

##HelpTopicID=44
'Drukken om te selecteren' en slepen
Selecteer deze optie als u wilt dat selecteren-en-slepen door een druk en alleen selecteren door een tik wordt teweeggebracht.

##HelpTopicID=45
Met de functie Langzame verplaatsing kunt u de snelheid van de aanwijzer verminderen om zijn nauwkeurigheid te verbeteren en hem met meer precisie te kunnen plaatsen. U kunt langzame verplaatsing activeren door een gespecificeerde toets in te drukken en deze ingedrukt te houden terwijl u de aanwijzer verplaatst.

Schakel langzame verplaatsing als volgt in.

1.	Schakel het selectievakje Langzame verplaatsing inschakelen in om de opties in de keuzelijst te activeren.
2.	Kies een toets in de keuzelijst waarmee u langzame verplaatsing kunt activeren.
3.	Telkens als u de aanwijzer langzaam wilt verplaatsen, drukt u op de geselecteerde toets en houdt u deze ingedrukt.

##HelpTopicID=46
Deze functie verplaatst de aanwijzer automatisch naar de standaardknop als een dialoogvenster op uw scherm verschijnt.

##HelpTopicID=47
Wellicht wilt u soms ook de verplaatsingsmogelijkheden van de aanwijzer beperken tot alleen horizontaal of alleen verticaal. U kunt een toets specificeren voor beperkte verplaatsing en vervolgens de toets indrukken en ingedrukt houden terwijl u de aanwijzer verplaatst. De richting waarin u de aanwijzer aanvankelijk beweegt terwijl u deze toets ingedrukt houdt, bepaalt of de aanwijzer zich alleen horizontaal of alleen verticaal kan verplaatsen.

##HelpTopicID=49
De aanwijzer-refreshrate Snel zorgt doorgaans voor een zeer vloeiende verplaatsing van de aanwijzer. Als de aanwijzer op het scherm echter onstabiel lijkt of knippert, kunt u de aanwijzer-refreshrate Langzaam selecteren.

##HelpTopicID=50
Met de eigenschappenpagina's voor het Synaptics TouchPad kunt u het TouchPad configureren. Deze pagina’s bevinden zich onder Muis in het Configuratiescherm.

##HelpTopicID=51
Klik hier om uw internetbrowser te openen en onmiddellijk naar deze koppeling te gaan.

##HelpTopicID=52
Pannen is continu scrollen. U kunt horizontaal, verticaal of diagonaal pannen in beide richtingen.

Denk eraan dat pannen uitsluitend werkt in toepassingen die de Microsoft Intellimouse ondersteunen en dat vele van deze toepassingen de richtingen beperken waarin u kunt pannen (Voorbeelden: in Microsoft Word kunt u alleen verticaal pannen; in Microsoft Excel kunt u verticaal en horizontaal, maar niet diagonaal pannen.)

##HelpTopicID=53
Zoomen is de vergroting van het document wijzigen. U kunt inzoomen voor meer vergroting en uitzoomen voor minder vergroting.

Denk eraan dat zoomen alleen werkt in toepassingen die de Microsoft Intellimouse ondersteunen.

##HelpTopicID=54
Deze handeling verplaatst de aanwijzer automatisch naar de knop Start in de taakbalk en opent het menu Start.

##HelpTopicID=55
Springen naar menu van actieve venster
Deze handeling verplaatst de aanwijzer automatisch naar het meest links gelegen item in het menu van het actieve venster (doorgaans het menu Bestand) en opent dat element.
Het kan zijn dat deze functie niet werkt met vensters waarvan de menu's niet het standaardformaat hebben.

##HelpTopicID=56
Deze handeling minimaliseert het actieve venster.

##HelpTopicID=57
Deze handeling maximaliseert het actieve venster, zodat dit het volledige scherm beslaat. Als het actieve venster al is gemaximaliseerd, herstelt deze handeling het oorspronkelijke formaat en de oorspronkelijke positie van het venster.

##HelpTopicID=58
Deze handeling herstelt het oorspronkelijke formaat en de oorspronkelijke positie van een geminimaliseerd of gemaximaliseerd venster.

##HelpTopicID=59
Deze handeling start automatisch een door u gespecificeerd programma. Na selectie van deze handeling kunt u het programma starten door op de knop Eigenschappen te drukken naast de keuzelijst met invoervak.

##HelpTopicID=60
Met deze handeling kunt u het gehele TouchPad-oppervlak gebruiken voor de besturing van virtueel scrollen. Om terug te keren naar de normale werking van het TouchPad, voert u de geassocieerde beweging nogmaals uit.

##HelpTopicID=61
Als de actieve toepassing een webbrowser is, gaat u met deze handeling naar de vorige pagina in de geschiedenisbuffer van de browser.

##HelpTopicID=62
Als de actieve toepassing een webbrowser is, gaat u met deze handeling naar de volgende pagina in de geschiedenisbuffer van de browser.

##HelpTopicID=63
Deze handeling start de standaardwebbrowser en gaat naar een webpagina. Na selectie van deze handeling kunt u de te bezoeken webpagina kiezen door op de knop Eigenschappen te klikken naast de keuzelijst met invoervak.

##HelpTopicID=64
Als de actieve toepassing een webbrowser is, zorgt deze handeling dat de huidige webpagina opnieuw vanuit de bron wordt geladen.

##HelpTopicID=65
Als de actieve toepassing een webbrowser is, zorgt deze handeling dat de browser stopt met het laden van de huidige webpagina.

##HelpTopicID=66
Twee vingers op het TouchPad-oppervlak plaatsen en in een bepaalde richting bewegen wordt tweevingerbeweging genoemd. Het TouchPad kan deze bewegingen waarnemen in elk van de acht kompasrichtingen. Met deze pagina kunt u instellen welke handeling het TouchPad moet uitvoeren wanneer dergelijke bewegingen worden waargenomen.

Om het verwerken van vingerbewegingen in te schakelen, schakelt u het selectievakje in. Vervolgens kiest u een handeling uit de keuzelijst voor elke bewegingsrichting.

##HelpTopicID=67
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging linksboven in het TouchPad wordt waargenomen.

##HelpTopicID=68
Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=69
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging boven in het TouchPad wordt waargenomen.

##HelpTopicID=70
Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=80
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging linksboven in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=81
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging links in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=82
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging rechtsonder in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=83
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging onder in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=84
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging linksonder in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=85
Selecteer welke handeling moet worden uitgevoerd als een tweevingerbeweging links in het TouchPad wordt waargenomen.

Als u bijvoorbeeld Page Up-toets indrukken selecteert, voert deze beweging dezelfde handeling uit als wanneer u de Page Up-toets op het toetsenbord indrukt.

##HelpTopicID=86
Toetsenbordmacro opnemen en uitvoeren

Dit maakt het mogelijk om een opgenomen reeks toetsaanslagen uit te voeren. Na selectie van deze handeling kunt u de reeks van uit te voeren toetsaanslagen opnemen.

##HelpTopicID=87
Toetsenbordmacro opnemen (dialoogvenster)
Met dit dialoogvenster kunt u een reeks van toetsaanslagen opnemen om later 'af te spelen'. Zo'n opgenomen reeks van toetsaanslagen wordt vaak een toetsenbordmacro genoemd.

Druk op de knop Starten om een macro te beginnen opnemen. De knop Stoppen wordt dan ingeschakeld terwijl Starten wordt uitgeschakeld, wat betekent dat een opname aan de gang is. Omdat alle toetsaanslagen gedurende de opname worden onderschept, kunt u de opname alleen onderbreken door met de muis op de knop Stoppen te klikken.

Als er niet wordt opgenomen, kunt u de knop Wissen gebruiken om de buffer met opgenomen toetsaanslagen leeg te maken. Tijdens de opname doet deze knop dienst als de Backspace-toets. Een druk op de toets Terug verwijdert de laatst opgenomen toetsaanslag uit de buffer. Denk eraan dat er tijdens de opname met de muis op de knop Terug moet worden geklikt.

Naarmate de toetsaanslagen worden opgenomen, verschijnen ze ook in het tekstvak van het opnamedialoogvenster. Letter-, cijfer- en leestekentoetsen verschijnen in het tekstvak net zoals ze zouden verschijnen in een getypt document. Niet-afdrukbare toetsen worden in het tekstvak voorgesteld door een mnemonisch symbool in accolades.

Om de leesbaarheid van het tekstvak te vereenvoudigen, worden de meeste toetsen alleen weergegeven in het tekstvak wanneer ze worden ingedrukt. De modustoetsen (zoals Shift, Ctrl en Alt) worden echter in het tekstvak weergegeven wanneer ze worden ingedrukt én wanneer ze worden losgelaten. Dit maakt het mogelijk om toetsenbordmoduswijzigingen in het tekstvak te 'lezen'.

Denk eraan dat het tekstvak niet rechtstreeks kan worden bewerkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een toetsaanslag in het midden van een reeds opgenomen reeks in te voegen. Om dat te doen moet u de opgenomen buffer wissen en de gewenste reeks toetsaanslagen opnieuw opnemen.

Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op OK om de macro op te slaan of op Annuleren om de opname te verwijderen. In beide gevallen wordt het dialoogvenster afgesloten.

##HelpTopicID=88
Selecteer een handeling voor deze TouchPad-knop. U kunt naar wens kiezen welke knop welke handeling in de keuzelijst moet uitvoeren.

##HelpTopicID=89
Stelt de tijd in die mag verlopen tussen de klikken wanneer u dubbelklikt met de primaire muisknop. Als u een onervaren muisgebruiker bent, kan het zijn dat dubbelklikken gemakkelijker wordt door de schuifregelaar in de richting van Langzaam in te stellen. U kunt de dubbelkliksnelheid testen door op het beeld in het testgebied te dubbelklikken.

##HelpTopicID=90
Verschaft een plaats waar u de dubbelkliksnelheid van uw muis kunt testen. Als het doosje open- of dichtgaat wordt uw dubbelklikken herkent.

##HelpTopicID=91
Stelt de snelheid in waarmee de aanwijzer zich over het scherm verplaatst.

##HelpTopicID=92
Specificeert hoe snel de muisaanwijzer zijn maximale snelheid bereikt. Met versnelling legt de muisaanwijzer meer afstand af wanneer u de muis snel verplaatst. Geen versnelling doet de muisaanwijzer bewegen met dezelfde snelheid als de muis.

##HelpTopicID=93
Voegt een spoor toe aan de muisaanwijzer, waardoor hij gemakkelijk op een LCD-scherm te zien is. Om de lengte van het aanwijzerspoor te wijzigen, versleept u de schuifregelaar.

##HelpTopicID=94
Selecteer dit vakje om de functies voor universeel scrollen in te schakelen. Klik op de instellingenknop om de scrollfuncties te configureren.

##HelpTopicID=95
Klik op deze knop om de scrollfuncties te configureren.

##HelpTopicID=96
Klik op deze knop om de functies voor tweevingerbeweging te configureren.

##HelpTopicID=97
Klik op deze knop om de functies voor drievingerbeweging te configureren.

##HelpTopicID=98
Klik op deze knop om de tikzonefuncties te configureren.

##HelpTopicID=99
Klik op deze knop om de EdgeMotion-functies te configureren.

##HelpTopicID=100
Als Apparaat uitschakelen is geselecteerd, levert het huidige aanwijsapparaat niet langer cursorverplaatsing, scrollen of andere functionaliteit.

##HelpTopicID=101
Twee vingers op het TouchPad-oppervlak plaatsen en in een bepaalde richting bewegen wordt tweevingerbeweging genoemd. Het TouchPad kan deze bewegingen waarnemen in elk van de acht kompasrichtingen.

Om het verwerken van tweevingerbewegingen in te schakelen, selecteert u het vakje Tweevingerbewegingen inschakelen. Klik vervolgens op de knop voor de tweevingerinstelling om te selecteren welke handeling het TouchPad moet uitvoeren als een tweevingerbeweging wordt waargenomen.

##HelpTopicID=102
Drie vingers op het TouchPad-oppervlak plaatsen en in een bepaalde richting bewegen wordt drievingerbeweging genoemd. Het TouchPad kan deze bewegingen waarnemen in elk van twee kompasrichtingen.

Om het verwerken van drievingerbewegingen in te schakelen, selecteert u het vakje Drievingerbewegingen inschakelen. Klik vervolgens op de knop voor de drievingerinstelling om te selecteren welke handeling het TouchPad moet uitvoeren als een drievingerbeweging wordt waargenomen.

##HelpTopicID=103
Twee of drie vingers op het TouchPad-oppervlak plaatsen en in een bepaalde richting bewegen wordt vingerbeweging genoemd. Het TouchPad kan deze bewegingen waarnemen in elk van de acht kompasrichtingen.

U kunt een willekeurige combinatie van twee- of drievingerbewegingen inschakelen. Om het verwerken van vingerbewegingen in te schakelen, schakelt u het juiste selectievakje in. Klik vervolgens op de instellingenknop om te selecteren welke handeling het TouchPad moet uitvoeren als een drievingerbeweging wordt waargenomen.

##HelpTopicID=104
Dit is een klein diagram van het TouchPad waarin de tikzones met een dubbel gearceerd gebied zijn aangeduid. U kunt de tikzones groter of kleiner maken door de zwarte formaatgrepen te verslepen. Pijlen aan weerszijden van het diagram duiden de positie van uw vinger op het werkelijke TouchPad aan. Als uw vinger zich in een actief tikzonegebied van het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende tikzonegebied in het diagram een effen kleur.

##HelpTopicID=105
Drukken om alleen te selecteren
Selecteer deze optie als u wilt dat een tik of druk op het aanwijspookje selecteert zonder te verslepen. Dit is hetzelfde als een enkele muisklik.

##HelpTopicID=106
Dit is een lijst van alle toetsen die langzame verplaatsing kunnen activeren. Selecteer de toets die u wilt gebruiken, door op het corresponderende item in de keuzelijst te klikken.

##HelpTopicID=107
EdgeMotion-snelheid instellen
Deze schuifregelaar bepaalt de EdgeMotion-snelheid wanneer de optie Constante snelheid is geselecteerd.
U kunt de EdgeMotion-snelheid kiezen door de schuifregelaar tussen Langzaam en Snel in te stellen.

##HelpTopicID=108
Selecteer een handeling in de keuzelijst die u aan deze knop wilt toewijzen. Vele handelingen vereisen geen extra configuratie. Als er echter meer informatie vereist is, wordt de knop Configureren ingeschakeld of verschijnt er een configuratiedialoogvenster. U kunt op elk willekeurig moment op de knop Configureren drukken om de configuratie van de handeling te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=109
Selecteer een handeling in de keuzelijst die u aan deze tikzone wilt toewijzen. Vele handelingen vereisen geen extra configuratie. Als er echter meer informatie vereist is, wordt de knop Configureren ingeschakeld of verschijnt er een configuratiedialoogvenster. U kunt op elk willekeurig moment op de knop Configureren drukken om de configuratie van de handeling te bekijken of te wijzigen.

Er kunnen tal van handelingen aan de Tikzones worden toegewezen Het kan zijn dat er meer handelingen beschikbaar zijn als u TouchPad-pluginsoftware van een andere leverancier hebt geïnstalleerd.

Tikzonehandelingen

Springen naar knop Start
Deze handeling verplaatst de aanwijzer naar de knop Start in de Windows-taakbalk en opent automatisch het menu Start.

Huidige toepassing minimaliseren
Deze handeling minimaliseert het venster van de huidige toepassing. Als het venster van de huidige toepassing al is geminimaliseerd, herstelt deze handeling het oorspronkelijke formaat en de oorspronkelijke positie van het venster.

Huidige toepassing maximaliseren
Deze handeling maximaliseert het venster van de huidige toepassing (zodat dit het volledige scherm inneemt). Als het venster van de huidige toepassing al is gemaximaliseerd, herstelt deze handeling het oorspronkelijke formaat en de oorspronkelijke positie van het venster.

Geselecteerd programma uitvoeren
Hiermee kunt u de naam van een willekeurig programma opgeven dat u wilt laten uitvoeren telkens als u op de knop klikt of in de tikzone tikt.

Als de opties van de keuzelijst grijs zijn en niet kunnen worden geselecteerd, controleert u of Tikken en Tikzones zijn ingeschakeld.

##HelpTopicID=110
Octrooien
Scrollselectie
Systeeminstellingen
Apparaatinstellingen
aan
Stoppen bij vensterranden
Stoppen bij vensterranden inschakelen
EdgeMotion alleen inschakelen tijdens &slepen
EdgeMotion inschakelen tijdens slepen en &aanwijzen
Geen EdgeMotion
Virtueel scrollen
Constante snelheid
Drukken om alleen te selecteren
'Drukken om te selecteren' en slepen
Handeling bij 'drukken om te selecteren'
'Drukken om te selecteren' betekent linksklikken
Object selecteren
Knoppen
Knoppen inschakelen
Tikken en slepen
Scrollen over lange afstand

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
De functies Tikken en slepen stemmen overeen met de functionaliteit van de 'muis'-knoppen.

Nogmaals tikken en blijven staan om te slepen
Schakel dit selectievakje in om objecten en selecties te verslepen zonder op de muis- of TouchPad-knop te drukken. Om te slepen tikt u tweemaal op het object en laat u bij de tweede tik uw vinger op het TouchPad staan. Schuif uw vinger over het TouchPad-oppervlak om het geselecteerde object te verplaatsen en haal uw vinger van het TouchPad om het object neer te zetten.

Slepen vergrendelen 
Met de functie Slepen vergrendelen kunt u objecten over grote afstanden over het scherm verslepen met meerdere vingerbewegingen. Als Slepen vergrendelen is geselecteerd, stopt het slepen niet nadat u uw vinger van het TouchPad hebt gehaald. Tik het TouchPad nogmaals aan om het object neer te zetten en het verslepen te beëindigen. Om Slepen vergrendelen te kunnen gebruiken, moet de functie Nogmaals tikken en blijven staan om te slepen eveneens zijn geselecteerd.

##HelpTopicID=113
Met de functie Virtueel scrollen kunt u scrollen met een enkele beweging van uw vinger. Met virtueel scrollen werken de schuifbalken automatisch, zodat u de aanwijzer niet van uw werk hoeft te verwijderen. Virtueel scrollen kan worden gebruikt met de meeste scrollbare vensters zoals tekstverwerkingsdocumenten, spreadsheets en grote digitale beelden. De functie kan ook met andere scrollbare objecten, zoals bestands- en lettertypelijsten, worden gebruikt. Virtueel scrollen is de beste manier om eenvoudig en vloeiend in alle toepassingen te scrollen. Klik op het venster of object waarin u wilt scrollen, en schuif met uw vinger op en neer langs de rechterrand van het TouchPad om verticaal te scrollen. U schakelt deze functie in door het selectievakje Verticaal scrollen inschakelen of Horizontaal scrollen inschakelen in te schakelen. Als virtueel scrollen niet werkt, controleert u of het gewenste selectievakje voor Scrollen inschakelen is ingeschakeld en of het aangeklikte venster of object scrollbaar is. Als het probleem niet is verholpen, controleert u de instellingen voor Scrollgebied.

##HelpTopicID=114
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u regelen hoe het TouchPad op uw aanraken reageert.

Om de gevoeligheidsinstellingen te wijzigen, selecteert u een item in de menustructuur Gevoeligheid.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Bovenstaand diagram stelt het oppervlak van het TouchPad voor. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de EdgeMotion-gebieden van het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief EdgeMotion-gebied van het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende EdgeMotion-gebied in het diagram een effen kleur. U kunt de EdgeMotion-gebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de rand van de dubbel gearceerde delen bevinden.

Als u moeite hebt om EdgeMotion te doen werken, kunt u proberen om het EdgeMotion-gebied groter te maken door de randen van het dubbel gearceerde deel naar binnen te verplaatsen. Als u te gemakkelijk EdgeMotion teweegbrengt, kunt u proberen om het EdgeMotion-gebied kleiner te maken.

Als de EdgeMotion-gebieden grijs zijn en niet kunnen worden gewijzigd, controleert u of EdgeMotion is ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om EdgeMotion in te schakelen.

1.	Selecteer EdgeMotion in de menustructuur links.
2.	Selecteer een van de opties voor EdgeMotion inschakelen.
3.	Selecteer EdgeMotion-gebied in de menustructuur om naar deze pagina terug te keren.

##HelpTopicID=118
Octrooien
Deze software wordt beschermd door de volgende octrooien.

Octrooinrs. voor de Verenigde Staten:
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Europese octrooinrs.:
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Koreaans octrooinr.:
277147

Octrooinr. voor de Volksrepubliek China:
ZL97190278.X

Japanse octrooinrs.:
3920833; 4031796

Octrooinr. voor Hongkong:
1017934

De Synaptics™-touchpadhardware die werkt met deze software wordt beschermd door een of meer van de volgende octrooien.

Octrooinrs. voor de Verenigde Staten:
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Europese octrooinrs.:
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Koreaanse octrooinrs.:
274772; 277147

Octrooinr. voor Taiwan R.O.C.:
097091

Octrooinrs. voor de Volksrepubliek China:
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japanse octrooinrs.:
3526577; 4031796

Octrooinr. voor Hongkong:
1002568

De hardware en software van het Synaptics™-aanwijspookje worden beschermd door een of meer van de volgende octrooien.

Octrooinrs. voor de Verenigde Staten:
6,642,857; 6,975,302

Handelsmerken
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, het ChiralMotion®-logo, het Scrybe-logo en het Synaptics™-logo zijn handelsmerken van Synaptics Incorporated. Alle andere product-, service- of bedrijfsnamen die hier worden vermeld, zijn handelsmerken en handelsnamen van hun respectievelijke bedrijven.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Met de functie Stoppen bij vensterranden houdt u de aanwijzer binnen het actieve venster. Als u probeert om de aanwijzer buiten het venster te verplaatsen, stopt hij bij de rand. Als u een tweede poging doet, kan de aanwijzer het venster verlaten.

Door de aanwijzer bij de vensterranden tegen te houden, is het gemakkelijker om bedieningselementen te gebruiken die zich bij de rand van een venster bevinden. Om bijvoorbeeld een venster te sluiten of het te vergroten/verkleinen, kunt u de aanwijzer snel in de richting van het sluitvak of de rand van het venster verplaatsen. De aanwijzer stopt dan precies waar u dat wilt.

Om deze functie in te schakelen, schakelt u het selectievakje Stoppen bij vensterranden inschakelen in.

##HelpTopicID=120
De knoppen op deze pagina regelen hoe de functie 'Drukken om te selecteren' werkt.

##HelpTopicID=121
Scrollsnelheid
Met deze schuifregelaar kunt u opgeven hoe snel in het venster moet worden gescrolld als reactie op de beweging van uw vinger in het scrollgebied.

##HelpTopicID=122
Deze schuifregelaar bepaalt hoe snel u op het aanwijspookje moet drukken om een handeling uit te voeren die met een 'muis'-klik overeenstemt.

Als er ongewenste klikken optreden, kunt u de snelheid hoger instellen. Als u het aanwijspookje echter moeilijk kunt doen werken, kunt u de snelheid lager instellen.

##HelpTopicID=123
De snelheidsregelaar kan worden ingesteld tussen 'Langzaam drukken' (links) en 'Snel drukken' (rechts).

##HelpTopicID=124
Hiermee kunt u instellen of een druk op het aanwijspookje overeenstemt met een rechterklik (handeling voor snelmenu) in plaats van met een linkerklik (handeling voor normaal selecteren).

##HelpTopicID=125
Met Drukken om te selecteren kunt u de functie 'drukken om te selecteren' van het aanwijspookje instellen.

##HelpTopicID=126
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u regelen hoe het aanwijspookje op uw aanraken reageert.

Om de gevoeligheidsinstellingen te wijzigen, selecteert u een item in de menustructuur Gevoeligheid.

##HelpTopicID=127
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend om de aanwijzer met een bepaalde snelheid te verplaatsen. Als de aanwijzer zich onregelmatig verplaatst, kunt u de schuifregelaar naar rechts slepen in de richting van Hard aanraken.

##HelpTopicID=128
Hiermee kunt u instellen of drukken op het aanwijspookje kan worden gebruikt om objecten over het scherm te verslepen.

##HelpTopicID=129
Als u op deze knop drukt, verschijnt de zelfstudie voor virtueel scrollen.

##HelpTopicID=130
Hiermee kunt u regelen hoe het TouchPad reageert wanneer een extern PS2-apparaat is aangesloten.

##HelpTopicID=131
TouchPad en extern PS2-apparaat gelijktijdig gebruiken.

##HelpTopicID=132
TouchPad uitschakelen wanneer extern PS2-apparaat is aangesloten.

##HelpTopicID=133
Bepaalt hoe ver een pagina moet worden gescrolld als het wiel één 'stap' wordt gerold. U kunt een specifiek aantal regels of een volledig scherm opschuiven.

Het aantal regels dat met de term 'een scherm' wordt bedoeld, verschilt naargelang het vensterformaat en het gebruikte programma. Dit stemt overeen met het gebruik van de toetsen Page Up of Page Down op uw toetsenbord of het klikken op de schuifbalk.

##HelpTopicID=134
Klik hier om het aantal regels in te stellen dat per 'stap' van het wiel wordt gescrolld. Het kan zijn dat u uw toepassingen moet sluiten en opnieuw openen om deze wijziging van kracht te laten worden.

##HelpTopicID=135
Klik hier om met elke 'stap' van het wiel één scherm te scrollen. Het kan zijn dat u uw toepassingen moet sluiten en opnieuw openen om deze wijziging van kracht te laten worden.

##HelpTopicID=136
Met deze opties kunt u opgeven in welk venster of object wordt gescrolld wanneer u virtueel scrollen gebruikt. Selecteer de opties voor virtueel scrollen die u wilt inschakelen.

##HelpTopicID=137
Handeling bij 'drukken om te selecteren'
U kunt het aanwijspookje configureren om een rechter- of linkermuisklik te produceren.

##HelpTopicID=138
Drievingerige gebaren 
Het laten glijden van drie vingers van boven naar beneden van het TouchPad in een rechte, doorgaande beweging, en vervolgens alle drie vingers tegelijkertijd van het oppervlak van het TouchPad op te tillen, heet een drievingerig gebaar.

U kunt een drievingerig gebaar gebruiken om een actie uit te voeren zoals 'ga naar een webpagina in uw standaardbrowser'. Steeds als u dat drievingerige gebaar uitvoert, wordt uw webbrowser automatisch geopend en wordt de specifieke pagina geladen.

Schakel het selectievakje Inschakelen drievingerige gebaren in om deze functie te activeren. Er zijn twee mogelijke bewegingsrichtingen voor een drievingerig gebaar: van boven naar beneden en van beneden naar boven.

##HelpTopicID=139
U kunt voor de volgende drievingerige gebaren een actie configureren, zoals getoond in de menustructuur links:

Boven: Laat drie vingers over de oppervlakte van het TouchPad gaan, te beginnen aan de onderkant en eindigend aan de bovenkant, in een opwaartse, verticale beweging.

Onder: Laat drie vingers over de oppervlakte van het TouchPad gaan, te beginnen aan de bovenkant en eindigend aan de onderkant, in een neerwaartse, verticale beweging.

Configureer een actie voor een drievingerig gebaar als volgt:

1.	Zorg ervoor dat het selectievakje Inschakelen drievingerige gebaren is aangevinkt.
2.	Selecteer een optie uit de menustructuur links. Selecteer de optie die overeenkomt met het eindpunt van de bewegingsrichting. Bijvoorbeeld, als u een drievingerig gebaar wilt configureren dat aan de onderkant begint en aan de bovenkant eindigt, selecteert u Boven.
3.	Selecteer een actie uit de bovenstaande lijst om aan het geselecteerde gebaar toe te wijzen. De geselecteerde actie zal steeds als u dat drievingerige gebaar maakt, worden uitgevoerd.
4.	Voor veel acties is geen aanvullende configuratie nodig. Als er echter meer informatie nodig is, wordt de knop Configureren ingeschakeld of er verschijnt een configuratiedialoogvenster. Steeds als u de configuratie van de actie wilt wijzigen of bekijken kunt u de knop Configureren aanklikken.

Als u niet in staat bent een actie uit de lijst te selecteren, ga dan na of de opties zijn geactiveerd. Voer de volgende stappen uit om de opties te activeren:

1.	Selecteer Drievingerige gebaren uit de menustructuur links.
2.	Schakel het selectievakje Inschakelen drievingerige gebaren in.
3.	Schakel het eindpunt van de beweging uit de menustructuur, waarna u naar deze pagina terugkeert.

##HelpTopicID=140
Gebaren met twee vingers
Bij een tweevingerig gebaar plaatst u twee vingers op het oppervlak van het TouchPad en laat u ze van de ene kant (of hoek) van het TouchPad naar de tegenoverliggende kant (of hoek) van het TouchPad gaan in een rechte, voortgaande beweging, waarna u tegelijkertijd beide vingers van het oppervlak van het TouchPad optilt.

U kunt een tweevingerig gebaar gebruiken om een actie uit te voeren als 'ga naar een webpagina in uw standaardbrowser'. Steeds als u dat tweevingerige gebaar uitvoert, wordt uw webbrowser automatisch geopend en wordt de specifieke pagina geladen.

Schakel het selectievakje Inschakelen tweevingerige gebaren in om deze functie te activeren. Er zijn acht mogelijke bewegingsrichtingen voor een tweevingerig gebaar:

Bepaalde gebaarrichtingen zijn mogelijk niet op alle computers beschikbaar.

##HelpTopicID=141
U kunt voor de volgende tweevingerige gebaren een actie configureren, zoals getoond in de menustructuur links:

Boven: Laat twee vingers over de oppervlakte van het TouchPad gaan, te beginnen aan de onderkant en eindigend aan de bovenkant, in een opwaartse, verticale beweging.

Rechterbovenhoek: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen bij de linkeronderhoek en eindigend bij de rechterbovenhoek, in een diagonale bewegingsrichting.

Rechts: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen aan de linkerzijde en eindigend aan de rechterzijde, in een horizontale bewegingsrichting.

Rechteronderhoek: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen bij de linkerbovenhoek en eindigend bij de rechteronderhoek, in een diagonale bewegingsrichting.

Onder: Laat twee vingers over de oppervlakte van het TouchPad gaan, te beginnen aan de bovenkant en eindigend aan de onderkant, in een neerwaartse, verticale beweging.

Linkeronderhoek: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen bij de rechterbovenhoek en eindigend bij de linkeronderhoek, in een diagonale bewegingsrichting.

Links: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen aan de rechterzijde en eindigend aan de linkerzijde, in een horizontale bewegingsrichting.

Linkerbovenhoek: Laat twee vingers over het oppervlak van het TouchPad gaan, te beginnen bij de rechteronderhoek en eindigend bij de linkerbovenhoek, in een diagonale bewegingsrichting.

Configureer een actie voor een tweevingerig gebaar als volgt:

1.	Zorg ervoor dat het selectievakje Inschakelen tweevingerige gebaren is aangevinkt.
2.	Selecteer een optie uit de menustructuur links. Selecteer de optie die overeenkomt met het eindpunt voor de bewegingsrichting. Bijvoorbeeld, als u een tweevingerig gebaar wilt configureren dat begint aan de onderkant en eindigt aan de bovenkant, selecteert u Boven.
3.	Selecteer een actie uit de bovenstaande lijst om aan het geselecteerde gebaar toe te wijzen. De geselecteerde actie zal steeds verschijnen als u dat tweevingerige gebaar uitvoert.
4.	Voor veel acties is geen aanvullende configuratie nodig. Als er echter meer informatie nodig is, wordt de knop Configureren ingeschakeld of er verschijnt een configuratiedialoogvenster. Steeds als u de configuratie van de actie wilt wijzigen of bekijken kunt u de knop Configureer aanklikken.

Als u niet in staat bent een actie uit de lijst te selecteren, ga dan na of de opties geactiveerd zijn. Voer de volgende stappen uit om de opties te activeren:

1.	Selecteer Tweevingerige gebaren in de menustructuur links.
2.	Schakel selectievakje Inschakelen tweevingerige gebaren in.
3.	Selecteer het eindpunt van de beweging uit de menustructuur, waarna u naar deze pagina terugkeert.

##HelpTopicID=142
In het venster Eigenschappen kunt u de instellingen voor uw aanwijsapparaat aan uw behoeften aanpassen. Open de instelbare functies via de menustructuur links.

Gebruik van het venster Eigenschappen
Klik op een functie in de menustructuur om een pagina met instellingen voor die functie weer te geven. Bij bepaalde functies horen verscheidene pagina’s met instellingen. Klik op het plusteken (+) naast een functie om alle bijbehorende pagina’s te zien. De instellingen verschijnen in het venster rechts van de menustructuur. Informatie over deze opties en instructies over hoe u ze kunt wijzigen, verschijnen hier in dit informatievak. Gebruik de schuifbalk om de inhoud van het informatievak weer te geven.

Knop Alle standaardinstellingen herstellen
De knop Alle standaardinstellingen herstellen zet alle instellingen op alle pagina's terug naar de fabrieksinstellingen.

Knop Standaard pagina-instellingen herstellen
De knop Standaard pagina-instellingen herstellen zet alle instellingen op de huidige pagina terug naar de fabrieksinstellingen.

OK (knop)
De knop OK slaat uw wijzigingen op en sluit het venster Eigenschappen.

Annuleren (knop)
De knop Annuleren sluit het venster Eigenschappen zonder de wijzigingen op te slaan en herstelt alle vorige instellingen.

Toepassen (knop)
De knop Toepassen slaat uw wijzigingen op, maar houdt het venster Eigenschappen open zodat u meer wijzigingen kunt aanbrengen.

##HelpTopicID=143
Met de functie Virtueel scrollen kunt met behulp van het TouchPad scrollen door internetpagina's, documenten en andere zaken. Plaats uw vinger in de scrollzone, de buitenrand van het TouchPad, en maak cirkelvormige bewegingen. Een klein opstaand randje in het oppervlak van het TouchPad zorgt voor geleiding van uw vinger. Het is echter niet noodzakelijk om tijdens het scrollen met de vinger aan de buitenrand te blijven. Het is voldoende om in de scrollzone te beginnen. Daarna mag u met uw vinger naar het midden van het TouchPad bewegen en indien gewenst in kleine cirkels rondbewegen. Om te stoppen met scrollen is het voldoende om uw vinger van het TouchPad af te halen.

Voor virtueel scrollen zijn er onder andere de volgende opties beschikbaar: verticaal scrollen (omhoog en omlaag), verticaal en horizontaal scrollen (omhoog, omlaag, naar rechts, naar links), audioscrollen (geluidseffecten) of helemaal niet scrollen.

##HelpTopicID=144
Verticaal scrollen inschakelen
Selecteer deze optie om omhoog en omlaag te kunnen scrollen.

U kunt omlaag scrollen door uw vinger op een willekeurige plek in de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen met de wijzers van de klok mee te maken.

U kunt omlaag scrollen door uw vinger op een willekeurige plek in de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen tegen de wijzers van de klok in te maken.

##HelpTopicID=145
Verticaal en horizontaal scrollen inschakelen
Selecteer deze optie om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te kunnen scrollen. De rechterzijde van de scrollzone is voor verticaal scrollen. De benedenzijde van de scrollzone is voor horizontaal scrollen.

U kunt omlaag scrollen door uw vinger aan de rechterzijde van de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen met de wijzers van de klok mee te maken.

U kunt omhoog scrollen door uw vinger aan de rechterzijde van de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen tegen de wijzers van de klok in te maken.

U kunt naar rechts scrollen door uw vinger aan de onderzijde van de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen tegen de wijzers van de klok in te maken.

U kunt naar links scrollen door uw vinger aan de onderzijde van de scrollzone te plaatsen en cirkelvormige bewegingen met de wijzers van de klok mee te maken.

##HelpTopicID=146
Audioscrollen inschakelen
Selecteer deze optie om geluidseffecten aan uw scrollhandelingen toe te voegen.

OPMERKING: U dient ook Verticaal scrollen of Verticaal en horizontaal scrollen in te schakelen.

##HelpTopicID=147
Scrollen uitschakelen
Selecteer Scrollen uitschakelen als u geen van de functies voor virtueel scrollen wilt gebruiken. Met deze optie kan de scrollzone nog wel voor aanwijzen en tikken worden gebruikt, maar niet meer voor scrollen.

##HelpTopicID=148
Verlichtingsopties

Het LuxPad-aanwijsapparaat heeft verscheidene verlichtingsopties. Schakel het selectievakje Verlichting inschakelen in om de verlichting van het LuxPad aan te passen.

##HelpTopicID=149
Helderheid

U kunt verschillende helderheidsniveaus instellen. De verschillende instellingen kunnen van pas komen als uw laptop is aangesloten op netstroom of op de eigen accu draait. De mogelijkheid voor verschillende instellingen is vooral handig wanneer de levensduur van de accu van groot belang is.

De verschillende helderheidsopties voor Externe voeding en Accu zijn Laag, Medium en Hoog.

Als de opties op deze pagina grijs zijn en dus onbeschikbaar, kunnen ze worden ingeschakeld door in de menustructuur aan de linkerzijde op Verlichtingsopties te klikken. Klik op het selectievakje Verlichting inschakelen om de optie in te schakelen ga vervolgens terug naar de pagina Helderheid.

##HelpTopicID=150
Verlichtingsduur

Op de pagina Verlichtingsduur kunt u kiezen uit verschillende verlichtingsopties.

Schakel het selectievakje Altijd aan in om het LuxPad na aanmelding doorlopend te laten gloeien.

De opties Verlichtingsduur na aanmelden en Verlichten bij aanraken zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Altijd aan is uitgeschakeld. Als het selectievakje Altijd aan een vinkje bevat, kunt u erop klikken om dit weg te halen.

Via de schuifbalk Verlichtingsduur na aanmelden kunt u opgeven hoelang u wilt dat het LuxPad na aanmelding blijft verlicht. Beweeg de schuifknop naar links voor een kortere tijdsduur of naar rechts voor een langere tijdsduur.

Schakel het selectievakje Verlichten bij aanraken in om het LuxPad te laten gloeien wanneer uw vinger het oppervlak aanraakt. Het LuxPad zal steeds wanneer u het aanraakt, oplichten.

Als de opties op deze pagina grijs zijn en dus onbeschikbaar, kunnen ze worden ingeschakeld door in de menustructuur aan de linkerzijde op Verlichtingsopties te klikken. Klik op het selectievakje Verlichting inschakelen om de optie in te schakelen ga vervolgens terug naar de pagina Verlichtingsduur.

##HelpTopicID=151
Selecteer de juiste Inschakelen-optie om het aanwijspookje of het TouchPad voor het bewegen van de cursor te gebruiken.

U kunt zowel het aanwijspookje als het TouchPad inschakelen. Als u deze samen inschakelt, kunt u de cursor via beide bewegen.

Selecteer de juiste Inschakelen-opties om de knoppen van het aanwijspookje, van het TouchPad of van beide te gebruiken.

##HelpTopicID=152
Selecteer de optie Uitschakelen voor het apparaat of de apparaatknoppen die u niet wilt gebruiken. Zo voorkomt u dat deze tijdens het typen of aanwijzen per ongeluk worden geactiveerd.

Opmerking: Het is niet mogelijk om zowel het aanwijspookje als het TouchPad uit te schakelen.

##HelpTopicID=153
Een actie die is toegewezen aan het indrukken van de Linkerknop, Beide knoppen of de Rechterknop kan worden gewijzigd door te klikken op het pijltje in de vervolgkeuzelijst en zo de opties weer te geven. Selecteer de gewenste actie.

Als voor de geselecteerde actie meer informatie nodig is, zal de knop Configureren beschikbaar worden gemaakt.

##HelpTopicID=154
Als voor de geselecteerde actie meer informatie nodig is, zal de knop Configureren beschikbaar worden gemaakt. Klik op de knop Configureren en geef in het dialoogvenster dat verschijnt de gewenste informatie op. Klik op de knop OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster af te sluiten.

U kunt de instellingen te allen tijde via de knop Configureren wijzigen.

##HelpTopicID=155
Klik op deze knop om voor alle items in dit venster de standaardinstellingen in te stellen.

##HelpTopicID=156
Schakel het selectievakje Tikken om te klikken in om een vingertik als primaire klik in te stellen. Een vingertik is een snelle beweging omlaag en omhoog.

Wanneer dit selectievakje is uitgeschakeld, kan er alleen een primaire klik worden uitgevoerd door op een knop te drukken.

##HelpTopicID=157
Schakel het selectievakje Tikken en slepen in om objecten te kunnen slepen zonder een knop op het TouchPad in te drukken.

De sleepfunctie werkt als volgt: tik op een object om het te selecteren en plaats uw vinger vlug weer op het TouchPad. Schuif uw vinger vervolgens in de richting waarin u het object wilt verplaatsen. Haal uw vinger van het TouchPad om het object los te laten.

##HelpTopicID=158
Schakel het selectievakje Slepen vergrendelen in om objecten met meerdere vingerstreken over het scherm te slepen.

Tik op een object om dit te selecteren en Slepen vergrendelen te gebruiken. Gebruik zoveel vingerstreken op het TouchPad als nodig is om het object naar de gewenste locatie te brengen. Het is niet nodig om uw vinger constant op het TouchPad te houden. Het geselecteerde object wordt niet losgelaten totdat u op het TouchPad tikt.

##HelpTopicID=159
Met deze schuifknop kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat het TouchPad reageert. Als de aanwijzer zich onregelmatig verplaatst, kunt u de schuifknop naar rechts slepen.

##HelpTopicID=160
Schakel het selectievakje PalmCheck inschakelen in om tijdens het typen ongewenste verplaatsing van de aanwijzer te voorkomen.

Met deze functie 'weet' het TouchPad wanneer uw hand erop rust of erlangs strijkt terwijl u typt.

##HelpTopicID=161
Via deze schuifknop kan de gevoeligheid van PalmCheck worden aangepast.

Als het TouchPad ongewenste aanwijzerverplaatsingen of tikken uitvoert, kunt u PalmCheck op een hogere waarde instellen door de schuifknop naar rechts te slepen. Als u de schuifknop helemaal naar rechts sleept, in de buurt van de instelling Maximaal, is het mogelijk dat er tikken of gebaren worden gemist.

Als het TouchPad gewenste gebaren of tikken niet uitvoert, kunt u PalmCheck op een lagere waarde instellen door de schuifknop naar links te slepen.

##HelpTopicID=162
Met EdgeMotion kan de aanwijzer doorgaan met verplaatsen wanneer u het eind van het TouchPad hebt bereikt.

Zonder EdgeMotion is voor het gemakkelijk verplaatsen van de aanwijzer over langere afstanden noodzakelijk om meerdere vingerstreken op het TouchPad te maken of in het tabblad Aanwijzeropties de verplaatsingssnelheid van de aanwijzer te verhogen.

##HelpTopicID=163
Schakel het selectievakje Tijdens slepen in om voor sleepgebaren (Tikken-en-slepen en Slepen vergrendelen) EdgeMotion te gebruiken.

Met EdgeMotion kan de aanwijzer doorgaan met verplaatsen wanneer u het eind van het TouchPad hebt bereikt.

Als deze optie is ingeschakeld, treedt EdgeMotion niet in werking als de aanwijzer gewoon wordt verplaatst.

##HelpTopicID=164
Schakel het selectievakje Bij het aanwijzen in om EdgeMotion te gebruiken telkens als uw vinger de rand van het TouchPad bereikt.

Met EdgeMotion kan de aanwijzer doorgaan met verplaatsen wanneer u het eind van het TouchPad hebt bereikt.

##HelpTopicID=165
Schakel het selectievakje Tijdens scrollen in om EdgeMotion te gebruiken als u de functie Virtueel scrollen gebruikt.

Met EdgeMotion kan de aanwijzer doorgaan met verplaatsen wanneer u het eind van het TouchPad hebt bereikt.

##HelpTopicID=166
Dit diagram geeft het oppervlak van het TouchPad weer. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de EdgeMotion-gebieden van het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief EdgeMotion-gebied van het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende EdgeMotion-gebied in het diagram een effen kleur. U kunt de EdgeMotion-gebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de rand van het dubbel gearceerde deel bevinden.

Als u moeite hebt om EdgeMotion te activeren, kunt u proberen om het EdgeMotion-gebied groter te maken door de randen van het dubbel gearceerde deel naar binnen te verplaatsen. Als u te gemakkelijk EdgeMotion activeert, kunt u proberen om het EdgeMotion-gebied kleiner te maken.

Schakel een van de EdgeMotion-opties in als de EdgeMotion-gebieden grijs zijn en niet kunnen worden aangepast. De gebieden kunnen dan wel worden aangepast.

##HelpTopicID=167
Schakel dit selectievakje in om gebruik te maken van drukgevoelige snelheid. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal de aanwijzer zich sneller verplaatsen door harder te drukken.

Schakel het selectievakje EdgeMotion-snelheid regelen met vingerdruk uit om een constante snelheid te gebruiken.

##HelpTopicID=168
Gebruik deze schuifknop om de EdgeMotion-snelheid aan te passen als het selectievakje EdgeMotion-snelheid regelen met vingerdruk is uitgeschakeld. Sleep de schuifknop naar rechts om EdgeMotion te versnellen of naar links om EdgeMotion te vertragen.

##HelpTopicID=169
Schakel het selectievakje Tikzones inschakelen in om Tikzone in te stellen om bij het klikken een actie uit te voeren. Elke hoek van het TouchPad-oppervlak kan als Tikzone worden ingesteld.

##HelpTopicID=170
Selecteer een actie in de vervolgkeuzelijst om deze aan een Tikzone toe te wijzen. Als voor de geselecteerde actie meer informatie nodig is, zal de knop Configureren beschikbaar worden gemaakt.

##HelpTopicID=171
Dit diagram geeft het oppervlak van het TouchPad weer. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de actieve tikzonegebieden van het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief tikzonegebied van het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende tikzonegebied in het diagram een effen kleur. U kunt de tikzonegebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de hoeken van de dubbel gearceerde delen bevinden.

Als u moeite hebt om een tikzonehandeling uit te voeren, kunt u proberen om het tikzonegebied groter te maken. Als u te gemakkelijk een tikzonehandeling activeert, kunt u proberen om het tikzonegebied kleiner te maken.

Schakel het selectievakje Tikzone inschakelen in als de tikzones grijs zijn en niet kunnen worden aangepast. De gebieden kunnen dan wel worden aangepast.

##HelpTopicID=172
Schakel het selectievakje Gebaren voor terug/vooruit inschakelen in om in het venster van een webbrowser met een veeggebaar de functies Vooruit en Terug te kunnen gebruiken.

Een gebaar voor terug of vooruit gebruiken gaat als volgt: plaats uw vinger langs de bovenrand van het TouchPad en beweeg uw vinger naar links of rechts. Als u de vinger naar links beweegt, heeft dit hetzelfde effect als klikken op de knop Terug. Als u de vinger naar rechts beweegt, heeft dit hetzelfde effect als klikken op de knop Vooruit.

##HelpTopicID=173
Schakel het selectievakje Scrollen inschakelen in om de functies voor virtueel scrollen te kunnen gebruiken.

Als virtueel scrollen is ingeschakeld, kunt u met uw vinger heen en weer schuiven langs de rechterrand van het TouchPad om verticaal in het geselecteerde venster of object te scrollen. Om horizontaal in het geselecteerde venster of object te scrollen, kunt u met uw vinger langs de benedenrand van het TouchPad schuiven.

##HelpTopicID=174
Klik op deze knop om de opties voor virtueel scrollen weer te geven en de instellingen aan te kunnen passen.

##HelpTopicID=175
Selecteer de optie Scrollen in geselecteerd object om in het actieve venster of item te scrollen. Doorgaans is het actieve item het venster, het deel van een venster of het object dat u het laatst hebt aangeklikt.

##HelpTopicID=176
Selecteer deze optie om in een item te scrollen dat zich in de actieve toepassing onder de aanwijzer bevindt. Met deze optie kunt u in het item dat zich onder de aanwijzer bevindt, scrollen zonder er eerst op te hoeven klikken.

##HelpTopicID=177
Schakel het selectievakje Vrijloopscrollen inschakelen in om gemakkelijk door lange documenten te scrollen. Met vrijloopscrollen gaat het virtueel scrollen door nadat u uw vinger van het TouchPad hebt gehaald.

Gebruik vrijloopscrollen door uw vinger met één vloeiende horizontale of verticale beweging te verplaatsen en op te lichten. Tik op het TouchPad om het vrijloopscrollen te stoppen.

##HelpTopicID=178
Dit diagram geeft het oppervlak van het TouchPad weer. Het dubbel gearceerde deel van het diagram toont de gebieden voor virtueel scrollen in het TouchPad-oppervlak.

Als u uw vinger op het TouchPad plaatst, verschijnen er pijlen langs de rand van het TouchPad-diagram die aangeven waar uw vinger zich bevindt. Als uw vinger zich in een actief gebied voor virtueel scrollen in het TouchPad bevindt, krijgt het corresponderende scrollgebied in het diagram een effen kleur. U kunt de gebieden voor virtueel scrollen groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes te verslepen die zich bij de rand van de dubbel gearceerde delen bevinden.

Als u moeite hebt om virtueel scrollen te activeren, kunt u proberen om het scrollgebied groter te maken door de randen van het dubbel gearceerde deel naar binnen te verplaatsen. Als u virtueel scrollen te gemakkelijk activeert, kunt u proberen om het scrollgebied kleiner te maken.

Schakel een van de opties voor virtueel scrollen in als de gebieden voor virtueel scrollen grijs zijn en niet kunnen worden aangepast. De gebieden kunnen dan wel worden aangepast.

##HelpTopicID=179
Klik op de knop Oefening om de zelfstudie voor virtueel scrollen te openen. Met deze eenvoudige doolhof leert u de functie Virtueel scrollen gebruiken.

Opmerking: Zorg dat de selectievakjes Horizontaal scrollen en Verticaal scrollen beide zijn ingeschakeld.

Bekijk de doolhof voordat u probeert om het begin- en eindpunt te vinden. U kunt de volledige doolhof niet zien omdat deze groter is dan het venster waarin hij wordt weergegeven. Gebruik virtueel scrollen om het aanzicht van de doolhof in het venster te wijzigen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en gebruik V om op de doolhof in en uit te zoomen.

Een gele stip in de linkerbovenhoek van de doolhof geeft aan waar de ingang van de doolhof is. Een blauwe stip aan de rechterzijde van de doolhof geeft aan waar de uitgang is.

Begin als volgt:

1.	Klik op het rode vierkant in de gele stip om van start te gaan.
2.	Gebruik de pijltoetsen of tik op het TouchPad om u door de doolhof te verplaatsen.
3.	Gebruik virtueel scrollen om uw aanzicht op de doolhof te verplaatsen.
4.	Klik op de knop Sluiten in het oefenvenster nadat u bij de blauwe stip in de rechterbenedenhoek bent aangekomen.

##HelpTopicID=180
Schakel het selectievakje Horizontaal scrollen in om in vensters met horizontale schuifbalken gebruik te maken van virtueel scrollen. Schuif met uw vinger heen en weer langs de onderrand van het TouchPad om in het geselecteerde venster of object horizontaal te scrollen.

##HelpTopicID=181
Schakel het selectievakje Verticaal scrollen in om in vensters met verticale schuifbalken gebruik te maken van virtueel scrollen. Schuif met uw vinger heen en weer langs de rechterrand van het TouchPad om in het geselecteerde venster of object verticaal te scrollen.

##HelpTopicID=182
Met deze schuifknop kunt u de snelheid van virtueel scrollen instellen. Sleep de schuifknop naar rechts om sneller te scrollen.

##HelpTopicID=183
Schakel het selectievakje Drukken om te selecteren inschakelen in om voor een bepaalde actie tik- en drukbewegingen te gebruiken. Acties worden toegekend in de vervolgkeuzelijst Tikactie.

Tikken doet u door uw vinger snel op de bovenzijde van het aanwijspookje op-en-neer te bewegen. Een lichte, snelle tik werkt het best. Zeer harde of langzame tikken zijn minder doeltreffend. Tik eenmaal voor enkelvoudig klikken of tik tweemaal snel na elkaar voor dubbelklikken.

Drukken betekent snel met uw vinger de bovenzijde van het aanwijspookje naar beneden duwen. Licht, behoedzaam drukken werkt het best. Druk recht omlaag om het aanklikken en ingedrukt houden van de muisknop te simuleren. Druk recht omlaag en vervolgens zijwaarts om klikken en slepen in de gewenste richting te simuleren. Til uw vinger op om het gesleepte object los te laten.

Wanneer het selectievakje Drukken om te selecteren inschakelen is uitgeschakeld, moet voor het uitvoeren van een primaire klik op een knop worden gedrukt.

##HelpTopicID=184
Schakel dit selectievakje in om ongewenste klikken tijdens het typen te voorkomen.

##HelpTopicID=185
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Tikactie om een actie aan het tikken op het aanwijspookje toe te wijzen.

##HelpTopicID=186
Verplaats deze schuifknop om de snelheid in te stellen waarmee op het aanwijspookje moet worden geklikt voor enkele klikken en dubbelklikken.

Als u de snelheid te laag instelt, kunnen er ongewenste klikken optreden of kan de aanwijzer (bij het verslepen of in het algemeen) te traag reageren. Als u de snelheid echter te hoog instelt, kan dat het Drukken om te selecteren bemoeilijken.

##HelpTopicID=187
Schakel het selectievakje Scrollen inschakelen in om virtueel scrollen in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, kan het aanwijspookje worden gebruikt voor horizontaal of verticaal virtueel scrollen. Gebruik het TouchPad of een externe muis om de cursor te verplaatsen.

Druk het aanwijspookje in de gewenste scrollrichting om virtueel scrollen te gebruiken. Haal uw vinger van het TouchPad om te stoppen met scrollen.

##HelpTopicID=188
Gebruik deze schuifknop om de snelheid van het Virtueel scrollen aan te passen. Sleep de schuifknop naar rechts om het scrollen te versnellen of naar links om het scrollen te vertragen.

##HelpTopicID=189
Gebruik de schuifknop Tikgevoeligheid om de kracht te regelen die nodig is voor het bewegen van de cursor en voor drukken om te selecteren op het aanwijspookje.

Sleep de schuifknop naar Zacht aanraken om de benodigde kracht te verminderen.

Sleep de schuifknop naar Hard aanraken om de benodigde kracht te vergroten.

##HelpTopicID=190
Schakel het selectievakje Aanwijzer stoppen bij vensterranden in om de aanwijzer binnen het actieve venster te houden. Door de aanwijzer bij de vensterranden tegen te houden, is het gemakkelijker om bedieningselementen te gebruiken die zich bij de rand van een venster bevinden.

Als deze optie is ingeschakeld, zal de aanwijzer de eerste keer dat u probeert buiten het venster te komen bij de rand stoppen. Als u een tweede poging doet, kan de aanwijzer het venster verlaten.

##HelpTopicID=191
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Toets voor langzame verplaatsing om de nauwkeurigheid van de aanwijzer te verhogen en zo preciezer te kunnen selecteren. Met deze functie kunt u de snelheid van de aanwijzer verlagen.

Houd de geselecteerde toets tijdens het verplaatsen ingedrukt om van langzame verplaatsing gebruik te maken.

##HelpTopicID=192
Schakel deze functie in om bij het verschijnen van een dialoogvenster de aanwijzer automatisch naar de standaardoptie te laten bewegen.

##HelpTopicID=193
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Toets voor beperkte aanwijzerverplaatsing om de aanwijzer op het scherm te beperken tot een zuiver horizontale of verticale verplaatsing.

Houd de geselecteerde toets tijdens het verplaatsen ingedrukt om van Beperkte aanwijzerverplaatsing gebruik te maken. Als de toets is ingedrukt en uw vinger zich op het TouchPad bevindt, bepaalt de richting waarin u de aanwijzer aanvankelijk beweegt, de toegestane verplaatsingsrichting.

##HelpTopicID=194
Schakel het selectievakje Geanimeerd in voor feedback over uw aanwijshandelingen. Het bewegende pictogram wordt in de taakbalk van Windows weergegeven. Dubbelklik op dit pictogram om het venster Muiseigenschappen te openen.

##HelpTopicID=195
Schakel de aanwijzer-refreshrate Snel in voor een vloeiende beweging van de aanwijzer.

##HelpTopicID=196
Als de aanwijzer op het scherm echter onstabiel lijkt of knippert, kunt u de aanwijzer-refreshrate Langzaam selecteren.

##HelpTopicID=197
Dit is het versienummer van het stuurprogramma van uw Synaptics TouchPad.

##HelpTopicID=198
Ga voor recente informatie over de octrooien van Synaptics naar onze website op: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dual-mode
Met de functie Dual-mode kunt u van de cursormodus naar de knopmodus overschakelen. In de knopmodus bieden de virtuele knoppen op het TouchPad-oppervlak handige snelkoppelingen naar veelgebruikte toepassingen. Er is tevens een volumeregelaar zodat u snel en gemakkelijk het geluidsvolume kunt verhogen of verlagen.

Als u Dual-mode wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Overschakelen naar knopmodus door op de rechterbovenhoek te tikken in.

De knopmodus gebruiken:

·	Tik op de knop Van modus veranderen. Deze knop bevindt zich in de rechterbovenhoek van het TouchPad boven de volumeregelaar.
·	Tik op de virtuele knop voor de toepassing die u wilt starten. Het TouchPad gaat automatisch terug naar de cursormodus nadat de toepassing is geopend.

Opmerking: u kunt de knopmodus gebruiken als er een extern aanwijsapparaat zoals een muis is aangesloten als u het selectievakje Altijd in Knopmodus als een extern apparaat wordt aangesloten inschakelt.

##HelpTopicID=200
Opties voor de knopmodus
Er zijn zes virtuele knoppen die aan uw voorkeuren kunnen worden aangepast. De bovenste drie virtuele knoppen hebben standaardinstellingen en de andere knoppen zijn nog niet geconfigureerd. De standaardinstellingen voor de geconfigureerde virtuele knoppen staan hierna vermeld:

·	Als u op de virtuele knop linksboven klikt, wordt de toegewezen e-mailtoepassing geopend.
·	Als u op de middelste virtuele knop in de bovenste rij klikt, wordt de toepassing ConfigFree geopend. Raadpleeg de online Help van Toshiba voor meer informatie.
·	Als u op de virtuele knop rechtsboven klikt, wordt het item in het actieve venster naar de printer gestuurd.

##HelpTopicID=201
Opties voor de knopmodus
Er zijn zes virtuele knoppen die aan uw voorkeuren kunnen worden aangepast. Vier van de virtuele knoppen hebben standaardinstellingen en de andere knoppen zijn nog niet geconfigureerd. De standaardinstellingen voor de geconfigureerde virtuele knoppen staan hierna vermeld:

·	Als u op de virtuele knop linksboven klikt, wordt de toegewezen e-mailtoepassing geopend.
·	Als u op de middelste virtuele knop in de bovenste rij klikt, wordt de toegewezen webbrowser geopend.
·	Als u op de virtuele knop rechtsboven klikt, wordt de toepassing BeatJam geopend. Raadpleeg de online Help van Toshiba voor meer informatie.
·	Als u op de virtuele knop linksonder klikt, wordt de online Help van Toshiba geopend.

##HelpTopicID=202
De functie Knopcontrole voorkomt dat de knoppen door onbedoeld contact in werking treden. Dankzij de functie Knopcontrole 'weten' de knoppen wanneer uw handpalm erop rust of erlangs strijkt terwijl u typt. Zo voorkomt u dat de knoppen per ongeluk worden geactiveerd.

Als de knoppen vaak ten onrechte worden geactiveerd, verhoogt u de instelling voor Knopcontrole door de schuifknop naar rechts te slepen, in de richting van Maximaal. Als de knoppen vaak een beoogde activering missen, verlaagt u de instelling voor Knopcontrole door de schuifknop naar links te slepen, in de richting van Minimaal. De kans dat de knoppen niet worden geactiveerd is groter indien de schuifknop helemaal naar rechts is verschoven.

##HelpTopicID=203
Als u de actie wilt instellen die wordt uitgevoerd wanneer u een knop aanraakt, selecteert u de knop in de menustructuur. U zou Knop 1 bijvoorbeeld zo kunnen instellen dat deze naar een webpagina in de standaardbrowser gaat. Telkens wanneer u Knop 1 aanraakt, wordt uw webbrowser automatisch geopend en wordt de desbetreffende pagina geladen.

##HelpTopicID=204
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u de manier aanpassen waarop het apparaat op uw aanraking reageert. U past de instellingen voor Gevoeligheid aan door een item te selecteren in het menu Gevoeligheid.

##HelpTopicID=205
Met de schuifknop Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat het apparaat reageert.

Als het apparaat onregelmatig reageert of als u werkt in een zeer vochtige omgeving, verlaagt u de gevoeligheid door de schuifknop naar rechts te verslepen, in de richting van Hard aanraken.

Als u te hard moet drukken om het apparaat te bedienen, verhoogt u de gevoeligheid door de schuifknop naar links te verslepen, in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=206
Selecteer de actie in de bovenstaande lijst die u aan de geselecteerde knop wilt toewijzen. De geselecteerde actie zal worden uitgevoerd telkens wanneer u die knop aanraakt.

##HelpTopicID=207
Het selectievakje Geluiden inschakelen maakt het mogelijk een door de gebruiker ingesteld geluid af te spelen wanneer een knop wordt aangeraakt.
Als Geluiden inschakelen niet is geselecteerd, worden de geluiden uitgeschakeld en wordt er geen geluid afgespeeld wanneer u de knoppen aanraakt.

##HelpTopicID=208
Met het selectievakje Verlichting inschakelen kunt u instellen of de knoppen branden wanneer ze actief of inactief zijn.
Als het vakje Verlichting inschakelen niet is geselecteerd, wordt de verlichting uitgeschakeld en verandert de helderheid van de knoppen niet wanneer u ze aanraakt.

##HelpTopicID=209
Met de schuifknop Helderheid bij inactiviteit kunt u de helderheid van de knoppen aanpassen wanneer ze niet worden aangeraakt.
Als de helderheid van de knoppen te hoog is terwijl ze niet worden aangeraakt, sleept u de schuifknop in de richting van Minimaal.
Als de helderheid van de knoppen te laag is terwijl ze niet worden aangeraakt, sleept u de schuifknop in de richting van Maximaal.

##HelpTopicID=210
Met de schuifknop Helderheid bij activiteit kunt u de helderheid van de knoppen aanpassen wanneer ze worden aangeraakt.
Als de helderheid van de knoppen te hoog is wanneer ze worden aangeraakt, sleept u de schuifknop in de richting van Minimaal.
Als de helderheid van de knoppen te laag is wanneer ze worden aangeraakt, sleept u de schuifknop in de richting van Maximaal.

##HelpTopicID=211
Opties voor de knopmodus
Er zijn zes virtuele knoppen die u aan uw voorkeuren kunt aanpassen. De bovenste drie virtuele knoppen hebben standaardinstellingen, terwijl de andere knoppen nog niet zijn geconfigureerd. De standaardinstellingen voor de geconfigureerde virtuele knoppen worden hierna vermeld:

·	Als u op de virtuele knop linksboven klikt, wordt de toegewezen e-mailtoepassing geopend.
·	Als u op de middelste virtuele knop in de bovenste rij klikt, wordt de toepassing ConfigFree geopend. Raadpleeg de online Help van Toshiba voor meer informatie.
·	Als u op de virtuele knop rechtsboven klikt, wordt Windows Fotogalerie geopend.

##HelpTopicID=212
Als u de actie wilt instellen die wordt uitgevoerd wanneer u een vinger over een schuifknop haalt, selecteert u de schuifknop in de menustructuur. U zou Schuifknop 1 bijvoorbeeld zo kunnen instellen dat u hiermee het volume van het systeem kunt aanpassen. Telkens wanneer u uw vinger over Schuifknop 1 haalt, wordt het volume verhoogt of verlaagt.

##HelpTopicID=213
Selecteer de actie in de bovenstaande lijst die u aan de geselecteerde schuifknop wilt toewijzen. Telkens wanneer u uw vinger omhoog of omlaag over de schuifknop haalt, wordt de geselecteerde actie uitgevoerd.

##HelpTopicID=214
Aanwijzersnelheid aanpassen
Deze schuifknop regelt de snelheid van de aanwijzer. U kunt de aanwijzersnelheid aanpassen door de schuif te verplaatsen tussen Langzaam en Snel.

##HelpTopicID=215
Opties voor de knopmodus
Er zijn zes virtuele knoppen die u aan uw voorkeuren kunt aanpassen. De bovenste drie virtuele knoppen hebben standaardinstellingen, terwijl de andere knoppen nog niet zijn geconfigureerd. De standaardinstellingen voor de geconfigureerde virtuele knoppen worden hierna vermeld:

·	Als u op de virtuele knop linksboven klikt, wordt de toegewezen e-mailtoepassing geopend.
·	Als u op de middelste virtuele knop in de bovenste rij klikt, wordt de toepassing ConfigFree geopend. Raadpleeg de online Help van Toshiba voor meer informatie.
·	Door te tikken op de virtuele knop rechtsboven opent u de map Mijn afbeeldingen.

##HelpTopicID=216
Bedieningsbalk

Met de bedieningsbalk kunt u knoppen configureren waarmee u uw favoriete toepassingen kunt starten. U kunt het uiterlijk van de bedieningsbalk aanpassen via de instellingen voor verlichting, dimmen en tikgevoeligheid. De bedieningsbalk biedt ook gemakkelijk toegang tot de volumeregeling voor geluidseffecten in software.

Selecteer de optie Inschakelen om de bedieningsbalk in te schakelen. Als u de bedieningsbalk niet wilt gebruiken, selecteert u de optie Uitschakelen.

##HelpTopicID=217
Verlichting

Met de schuifknop Verlichting kunt u de helderheid van de lampje in de bedieningsbalk aanpassen.

Als u de helderheid wilt verhogen, verplaatst u de schuif naar rechts, in de richting van Hoog.

Als u de helderheid wilt verlagen, verplaatst u de schuif naar links, in de richting van Laag.

##HelpTopicID=218
Dimsnelheid

Met de schuifknop Dimsnelheid bepaalt u hoe snel de lampjes op de bedieningsbalk worden gedimd nadat u de bedieningsbalk hebt aangeraakt en uw vinger hebt opgetild.

Als u de lampjes langzaam wilt dimmen, verplaatst u de schuif naar rechts, in de richting van Langzaam.

Als u de lampjes snel wilt dimmen, verplaatst u de schuif naar links, in de richting van Snel.

##HelpTopicID=219
Tikgevoeligheid

Met de schuifknop Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat de bedieningsbalk op uw aanraking reageert.

Als de bedieningsbalk niet op uw aanraking reageert of als u hard moet drukken, kunt u de gevoeligheid verhogen door de schuif naar links te verplaatsen, in de richting van Licht.

Als u de bedieningsbalk per ongeluk activeert met een lichte aanraking, verlaagt u de gevoeligheid door de schuif naar rechts te verplaatsen in de richting van Zwaar.

##HelpTopicID=220
Geluidseffecten

Als u een geluidseffect wilt toewijzen aan een bepaalde handeling, voert u een geluidsbestand in of klik u op Bladeren en selecteert u een geluidsbestand.

##HelpTopicID=221
Volume

Met de schuifknop Volume kunt u gemakkelijk het volume van de geluidseffecten regelen.

Als u het volume wilt verhogen, verplaatst u de schuif naar rechts, in de richting van Hard.

Als u het volume wilt verlagen, verplaatst u de schuif naar links, in de richting van Zacht.

##HelpTopicID=222
Toepassingen

Als u een toepassing wilt starten via een knop, voert u een uitvoerbaar bestand in of klikt u op Bladeren en selecteert u de toepassing die u wilt starten.

##HelpTopicID=223
Met de functie Instellingen voor activeerzone voor TouchPad kunt u het TouchPad in- of uitschakelen door de hoek ervan aan te raken en uw vinger kort te laten staan.
Als het TouchPad is ingeschakeld, raakt u de hoek aan om dit uit te schakelen. Als het TouchPad is uitgeschakeld, raakt u de hoek aan om dit in te schakelen.

##HelpTopicID=224
Met de schuifknop Minimale aanraaktijd kunt u instellen hoe lang u de hoek moet aanraken voordat het TouchPad wordt in- of uitgeschakeld.

##HelpTopicID=225
Virtueel scrollen biedt een innovatief alternatief voor conventionele schuifmethoden. Bij virtueel scrollen worden de schuifbalken automatisch geactiveerd, zodat u de aanwijzer niet van uw werk hoeft te verwijderen.

Virtueel scrollen werkt met de meeste vensters met schuifbalken, zoals tekstverwerkingsdocumenten, spreadsheets en grote digitale afbeeldingen. Het werkt ook met andere items waarin u kunt schuiven, zoals bestands- en lettertypelijsten.

Bij scrollen met ChiralMotion, een uniek soort virtueel scrollen, kunt u doorlopend schuiven met één vloeiende ronddraaiende beweging. De schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging. Als u snel wilt schuiven, maakt u kleine, snelle cirkels. Als u traag wilt schuiven, maakt u grote cirkels en beweegt u uw vinger traag. U kunt de schuifrichting omdraaien door de richting van de draaibeweging te wijzigen.

Verticaal scrollen gebruiken:

1.	Schakel het selectievakje Verticaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het venster of item waarin u wilt schuiven.
3.	Schuif uw vinger omhoog of omlaag langs de rechterrand van het TouchPad in de gewenste schuifrichting.

ChiralMotion gebruiken voor verticaal scrollen:

1.	Schakel de selectievakjes Verticaal scrollen inschakelen en Scrollen met ChiralMotion inschakelen in.
2.	Klik op het venster of item waarin u wilt schuiven.
3.	Plaats uw vinger op het TouchPad, in het midden van de rechterrand.
4.	Schuif uw vinger omhoog of omlaag in de gewenste schuifrichting en maak een ronddraaiende beweging. Uw vinger mag zich naar het midden van het TouchPad bewegen terwijl u linksom of rechtsom draait.

Horizontaal scrollen gebruiken:

1.	Schakel het selectievakje Horizontaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het venster of item waarin u wilt schuiven.
3.	Schuif uw vinger naar links of naar rechts langs de onderrand van het TouchPad in de gewenste schuifrichting.

ChiralMotion gebruiken voor horizontaal scrollen:

1.	Schakel de selectievakjes Horizontaal scrollen inschakelen en Scrollen met ChiralMotion inschakelen in.
2.	Klik op het venster of item waarin u wilt schuiven.
3.	Plaats uw vinger op het TouchPad, in het midden van de onderrand.
4.	Schuif uw vinger naar links of naar rechts in de gewenste schuifrichting en maak een ronddraaiende beweging. Uw vinger mag zich naar het midden van het TouchPad bewegen terwijl u linksom of rechtsom draait.

Als virtueel scrollen niet werkt, controleert u of de gewenste selectievakjes voor Scrollen inschakelen zijn ingeschakeld en of er kan worden geschoven in het aangeklikte venster of item. Raadpleeg de instellingen voor Scrollgebied als u nog steeds problemen ondervindt.

##HelpTopicID=226
De functie Momentum™ zorgt voor een snelle, vloeiende, trackball-achtige muisbeweging. Met één snelle haal van de vinger op het TouchPad-oppervlak kunt u de aanwijzer over het hele computerscherm bewegen. Momentum vermindert het aantal herhalende bewegingen en de vermoeidheid wanneer u de aanwijzer over lange afstanden moet verplaatsen, terwijl het een vloeiende en natuurlijke werking biedt, die vergelijkbaar is met een trackball. Momentum is ideaal voor RTS-spellen (Real Time Strategy), FPS-spellen (First Person Shooter) en RPG's (Role Playing Games).

Schakel het selectievakje Momentum inschakelen in als u deze functie wilt gebruiken.

##HelpTopicID=227
Met de schuifknop Verplaatsingsafstand kunt u aanpassen hoe ver de aanwijzer wordt verplaatst wanneer u een vinger over het TouchPad haalt. U stopt de aanwijzer door uw vinger op het TouchPad te plaatsen. U kunt de aanwijzer ook stoppen door één keer op het TouchPad te tikken.

Schakel het selectievakje Stoppen bij schermrand in als u de aanwijzer binnen de grenzen van het computerscherm wilt houden. Deze functie biedt gemakkelijker toegang tot menuopties en knoppen in de buurt van de randen van het scherm.

##HelpTopicID=228
Met het knijpgebaar kunt u de zoomfunctie in veel toepassingen uitvoeren. Het knijpgebaar kan worden gebruikt om dezelfde functie uit te voeren als het schuifwiel in standaard Windows-toepassingen die zoomen via CTRL+schuifwiel ondersteunen.

U maakt een knijpgebaar door twee vingers op het oppervlak van het TouchPad te plaatsen. Vervolgens plaatst u ze dichter bij elkaar of verder uit elkaar. Als u wilt inzoomen, plaatst u uw vingers dicht bij elkaar op het TouchPad-oppervlak en schuift u ze uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, plaatst u uw vingers uit elkaar en beweegt u ze vervolgens dichter naar elkaar toe.

##HelpTopicID=229
ChiralMotion-scrolling met twee vingers vormt een innovatief alternatief voor conventionele schuifmethoden. U kunt omhoog of omlaag schuiven door twee vingers op het TouchPad te plaatsen en een ronddraaiende beweging te maken. Nadat de schuifbeweging is gestart, hoeven beide vingers niet in aanraking te blijven het TouchPad. Het schuiven gaat door zolang één vinger het TouchPad-oppervlak aanraakt en daarbij een ronddraaiende beweging maakt.

De vingersnelheid bepaalt de schuifsnelheid. Als u snel wilt schuiven, maakt u kleine cirkels en beweegt u uw vinger snel. Als u traag wilt schuiven, maakt u grote cirkels en beweegt u uw vinger traag. U kunt de schuifrichting omdraaien door de richting van de draaibeweging te wijzigen.

##HelpTopicID=230
Een geavanceerde beweging is een handeling die de gebruiker uitvoert op een Synaptics TouchPad-sensor en die wordt herkend door het hostapparaat, waarna een ingestelde functie wordt uitgevoerd.

##HelpTopicID=231
Bij een haalbeweging plaatst u twee vingers iets uit elkaar op het TouchPad-oppervlak en schuift u ze over het TouchPad in een rechte, doorlopende beweging, waarna u ze tegelijk van het TouchPad-oppervlak haalt. De handeling die door deze haalbeweging wordt uitgevoerd, is specifiek voor de toepassing. In Internet Explorer komt een haalbeweging naar links bijvoorbeeld overeen met terugbladeren.

##HelpTopicID=232
Bij een ChiralRotate-beweging wordt het geselecteerde object rechtsom of linksom gedraaid in stappen van 90 graden. De ChiralRotate-beweging werkt alleen in ondersteunde toepassingen.

U start een ChiralRotate-beweging door één vinger in het linker verticale gebied op het TouchPad te plaatsen en de vinger in een ronde beweging te bewegen. In ondersteunde toepassingen wordt het geselecteerde object gedraaid in stappen van 90 graden.

##HelpTopicID=233
Schakel het selectievakje Knijpen inschakelen in om deze functie in te schakelen.

##HelpTopicID=234
Schakel het selectievakje ChiralRotate inschakelen in om deze functie in te schakelen.

##HelpTopicID=235
Schakel het selectievakje Haalbeweging inschakelen in om deze functie in te schakelen.

##HelpTopicID=236
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van de knijpbeweging, klikt u op de knop Video weergeven, onder het selectievakje Knijpen inschakelen.

##HelpTopicID=237
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van de ChiralRotate-beweging, klikt u op de knop Video weergeven, onder het selectievakje ChiralRotate inschakelen.

##HelpTopicID=238
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van de haalbeweging, klikt u op de knop Video weergeven, onder het selectievakje Haalbeweging inschakelen.

##HelpTopicID=239
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van de Momentum-beweging klikt u op de knop Video afspelen, onder het selectievakje Momentum inschakelen.

##HelpTopicID=240
Virtueel scrollen biedt een innovatief alternatief voor conventionele scrolmethoden. Bij virtueel scrollen worden de scrolbalken automatisch bediend, zodat het niet nodig is de aanwijzer van uw werk af te bewegen.

Virtueel scrollen werkt met de meeste scrolbare Vensters, zoals tekstverwerkerdocumenten, spreadsheets en grote digitale afbeeldingen. Het werkt ook met andere scrolbare items, zoals lijsten bestanden en lijsten lettertypen.

Met lineair scrollen, een type virtueel scrollen, kunt u op conventionele wijze scrollen.

Met ChiralMotion-scrollen, een unieke vorm van virtueel scrollen, kunt u continu scrollen met één ononderbroken cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt geregeld door de snelheid van de vingerbeweging. Om snel te scrollen, maakt u kleine snelle cirkels. Om langzaam te scrollen, maakt u grote cirkels en beweegt u uw vinger langzaam. De scrolrichting kan worden omgekeerd door de bewegingsrichting om te keren.

Gebruik van lineair verticaal scrollen:

1.	Schakel het selectievakje Verticaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het pictogram Virtueel scrollen of dubbelklik op Virtueel scrollen.
3.	Selecteer Scrollen over grote afstanden.
4.	Klik op het keuzerondje Lineair scrollen.
5.	Klik op het venster of item dat u wilt scrollen.
6.	Schuif uw vinger omhoog of omlaag langs de rechterrand van het TouchPad in de gewenste scrolrichting.

Gebruik van ChiralMotion om verticaal te scrollen:

1.	Schakel het selectievakje Verticaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het pictogram Virtueel scrollen of dubbelklik op Virtueel scrollen.
3.	Selecteer Scrollen over grote afstanden.
4.	Klik op het keuzerondje ChiralMotion-scrollen.
5.	Klik op het venster of item dat u wilt scrollen.
6.	Plaats uw vinger op het TouchPad ongeveer in het midden van de rechterrand.
7.	Schuif uw vinger omhoog of omlaag in de gewenste scrolrichting en begin vervolgens een cirkelvormige beweging te maken. Uw vinger kan in de richting van het midden van het TouchPad bewegen bij het maken van een beweging met de klok mee of tegen de klok in.

Gebruik van lineair horizontaal scrollen:

1.	Schakel het selectievakje Horizontaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het pictogram Virtueel scrollen of dubbelklik op Virtueel scrollen.
3.	Selecteer Scrollen over grote afstanden.
4.	Klik op het keuzerondje Lineair scrollen.
5.	Klik op het venster of item dat u wilt scrollen.
6.	Schuif uw vinger omhoog of omlaag langs de onderrand van het TouchPad in de gewenste scrolrichting.

Gebruik van ChiralMotion om horizontaal te scrollen:

1.	Schakel het selectievakje Horizontaal scrollen inschakelen in.
2.	Klik op het pictogram Virtueel scrollen of dubbelklik op Virtueel scrollen.
3.	Selecteer Scrollen over grote afstanden.
4.	Klik op het keuzerondje ChiralMotion-scrollen.
5.	Klik op het venster of item dat u wilt scrollen.
6.	Plaats uw vinger op het TouchPad ongeveer in het midden van de onderrand.
7.	Schuif uw vinger naar links of naar rechts in de gewenste scrolrichting en begin vervolgens een cirkelvormige beweging te maken. Uw vinger kan in de richting van het midden van het TouchPad bewegen bij het maken van een beweging met de klok mee of tegen de klok in.

Als virtueel scrollen niet reageert, controleert u of de gewenste selectievakjes voor Scrollen inschakelen zijn ingeschakeld en of het venster of item waarop u hebt geklikt scrolbaar is. Als u dan nog problemen hebt, controleert u uw instellingen voor Scrolgebied.

##HelpTopicID=241
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van virtueel scrollen, klikt u op de knop Video weergeven.

##HelpTopicID=242
Als u een demonstratie wilt zien van het gebruik van de haalbeweging, klikt u op de knop Video weergeven.

##HelpTopicID=243
Als u verticale haalbewegingen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Verticale haalbeweging inschakelen in. Plaats twee vingers iets uit elkaar op het TouchPad en schuif ze omhoog of omlaag. Wanneer u klaar bent, haalt u uw vingers van het TouchPad om de functie in de toepassing uit te voeren.

##HelpTopicID=244
Als u horizontale haalbewegingen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Horizontale haalbeweging inschakelen in. Plaats twee vingers iets uit elkaar op het TouchPad en schuif ze naar links of naar rechts. Wanneer u klaar bent, haalt u uw vingers van het TouchPad om de functie in de toepassing uit te voeren.

##HelpTopicID=245
Klik op de knop Video weergeven om dit in actie te zien.

##HelpTopicID=246
In dit eigenschappenvenster kunt u de instellingen van het aanwijsapparaat aanpassen aan uw eigen wensen. Gebruik de menustructuur aan de linkerkant voor toegang tot de functies die u kunt aanpassen. Dit betreft aanwijzen met één vinger en scrolopties en bewegingen met meer vingers voor het werken met documenten, objecten en toepassingen.

Werken met het eigenschappenvenster 
Klik op een functie in de menustructuur voor een pagina met beschrijvingen en instellingen voor die functie. Voor bepaalde functies zijn er meerdere pagina's met instellingen. Klik op de + (plusteken) naast een functie om alle bijbehorende pagina's weer te geven. De instellingen worden rechts van de menustructuur weergegeven. Informatie over deze opties en instructies voor het wijzigen ervan worden in dit informatievak weergegeven. U kunt de inhoud van het informatievak bekijken met behulp van de schuifbalk.

Knop Standaard 
Met de knop Standaard zet u alle instellingen op de betreffende pagina terug naar de fabrieksinstellingen.

Knop OK 
Met de knop OK slaat u uw wijzigingen op en sluit u het eigenschappenvenster.

Knop Annuleren 
Met de knop Annuleren sluit u het eigenschappenvenster zonder wijzigingen op te slaan en worden alle eerdere instellingen hersteld.

Knop Toepassen 
Met de knop Toepassen slaat u uw wijzigingen op, maar houdt u het eigenschappenvenster geopend zodat u meer wijzigingen kunt aanbrengen.

##HelpTopicID=250
Op de pagina's met instellingen voor Aanwijzen kunt u opgeven hoe de cursor reageert op uw aanwijs- en selectieacties.

##HelpTopicID=251
Schakel het selectievakje Momentum inschakelen in om deze functie te gebruiken.

##HelpTopicID=252
Met de functie Beperkte verplaatsing kunt u ervoor zorgen dat de aanwijzer zuiver verticaal of horizontaal over het scherm beweegt. Deze functie komt vooral van pas in tekenprogramma's. U kunt de functie Beperkte verplaatsing activeren door een opgegeven toets ingedrukt te houden terwijl u de aanwijzer verplaatst. Als deze toets wordt ingedrukt, bepaalt de aanvankelijke richting van de aanwijzer de bewegingsrichting van de cursor zolang uw vinger contact maakt met het TouchPad.

Beperkte verplaatsing gebruiken:

1.	Schakel het selectievakje Beperkte verplaatsing inschakelen in om de opties in de keuzelijst vrij te geven.
2.	Kies een toets in de keuzelijst waarmee u Beperkte verplaatsing wilt activeren.
3.	Houd de geselecteerde toets ingedrukt wanneer u de beweging van de aanwijzer wilt beperken.

##HelpTopicID=254
Scrollen 
Met de scrolfuncties kunt u de schuifbalken van het geselecteerde venster automatisch bedienen. U hoeft de aanwijzer dan niet uit uw werk te halen. De scrolfuncties zijn geschikt voor de meeste vensters waarin u kunt scrollen, zoals documenten, spreadsheets, grote digitale afbeeldingen, en andere items waarin u kunt scrollen, zoals lijsten met bestanden of lettertypen.

##HelpTopicID=255
Omgekeerd scrollen 
Met de functie Scrolrichting omkeren kunt u het standaardscrolgedrag wijzigen. Bij standaard scrollen verplaatst u het schuifblokje in dezelfde richting als de beweging van uw vinger. Met de functie Scrolrichting omkeren verplaatst u het document of object in de richting van de beweging van uw vinger.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Scrolrichting omkeren in te schakelen.

##HelpTopicID=256
Met de schuifregelaar Scrolsnelheid kunt u de snelheid van het scrollen instellen. Sleep de schuifregelaar naar rechts om sneller te scrollen.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
Met de functie ChiralScrolling™ kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje ChiralScrolling inschakelen in te schakelen.

ChiralScrolling gebruiken:

1.	Leg één vinger op de doelzone. Als u naar boven of beneden wilt scrollen, bevindt de doelzone zich rechts op het TouchPad. Als u naar links of rechts wilt scrollen, bevindt de doelzone zich onder op het TouchPad.
2.	Beweeg uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger in een cirkel te bewegen, rechtsom of linksom. Zodra ChiralScrolling is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt.

OPMERKING: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger gewoon de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.

3.	Als wilt stoppen met scrollen en weer wilt aanwijzen, haalt u uw vinger van het oppervlak van het TouchPad.

##HelpTopicID=258
Scrollen met één vinger 
U kunt verticaal en horizontaal scrollen.

Klik op het venster of item waarin u wilt scrollen en schuif uw vinger rechts in het TouchPad naar boven of beneden om verticaal te scrollen. Schuif uw vinger onder in het TouchPad naar links of rechts om horizontaal te scrollen.

Als het scrollen niet wordt uitgevoerd, controleert u of het betreffende selectievakje is ingeschakeld en of u wel kunt scrollen in het venster of item waarop u hebt geklikt. Als u dan nog problemen hebt, controleert u de instellingen voor Scrolgebied. 

##HelpTopicID=259
Het bovenstaande diagram stelt het oppervlak van het TouchPad voor. Het gearceerde gebied toont de scrolgebieden op het oppervlak van het TouchPad.

Als u uw vinger op het TouchPad legt, ziet u pijlen aan de rand van het TouchPad-diagram die de positie van uw vinger aangeven. Als uw vinger zich bevindt in een actief scrolgebied op het TouchPad, krijgt het bijbehorende scrolgebied in het diagram een effen kleur. U kunt de scrolgebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes aan de rand van het gearceerde gebied te verslepen.

Als u het scrollen niet goed kunt activeren, kunt u het scrolgebied groter maken door de randen van het gearceerde gebied naar binnen te slepen. Als het scrollen te snel wordt geactiveerd, kunt u het scrolgebied kleiner maken.

Als de scrolgebieden grijs zijn en niet kunnen worden aangepast, controleert u of de scrolfunctie is ingeschakeld.

Scrollen inschakelen:

1.	Selecteer Scrollen in de menustructuur aan de linkerkant.
2.	Selecteer de gewenste scrolmethode en schakel verticaal of horizontaal scrollen in.

##HelpTopicID=260
Horizontaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om horizontaal scrollen in te schakelen voor vensters met horizontale schuifbalken. Als u uw vinger onder in het TouchPad naar links of rechts beweegt, scrolt u horizontaal in het geselecteerde venster of item.

##HelpTopicID=261
Verticaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om verticaal scrollen in te schakelen. Als u uw vinger rechts in het TouchPad naar boven of beneden beweegt, scrolt u verticaal in het geselecteerde venster of item.

##HelpTopicID=262
Scrollen met twee vingers 
Met de functie Scrollen met twee vingers kunt u verticaal en horizontaal scrollen en beginnen met scrollen vanaf een willekeurige plek op het oppervlak van het TouchPad. U legt eenvoudigweg twee vingers op het TouchPad en beweegt deze in de gewenste richting. U hoeft hierbij geen rekening te houden met scrolgebieden.

Scrollen met twee vingers:

1.	Leg twee vingers op het oppervlak van het TouchPad. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Schuif de twee vingers in een rechte, doorgaande beweging in de gewenste richting.
3.	Haal beide vingers van het TouchPad om te stoppen met scrollen.

##HelpTopicID=263
Horizontaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om horizontaal scrollen in te schakelen voor vensters met horizontale schuifbalken. Als u uw twee vingers op het TouchPad naar links of rechts beweegt, scrolt u horizontaal in het geselecteerde venster of item.

##HelpTopicID=264
Verticaal scrollen inschakelen 
Schakel dit selectievakje in om verticaal scrollen in te schakelen. Als u uw twee vingers op het TouchPad naar boven of beneden beweegt, scrolt u verticaal in het geselecteerde venster of item.

##HelpTopicID=265
Met de functie Vrijloopscrollen kunt u eenvoudig door lange documenten scrollen. Met vrijloopscrollen blijft u scrollen nadat u uw vinger van het TouchPad hebt gehaald. U kunt vrijloopscrollen door uw vinger te bewegen en in één vloeiende beweging van het TouchPad te halen. U kunt stoppen met vrijloopscrollen door uw vinger weer op het TouchPad te leggen.

##HelpTopicID=266
Knijpzoomen 
De beweging Knijpzoomen biedt zoomfuncties in een groot aantal toepassingen. U kunt knijpzoomen gebruiken om de functies van een scrolwiel na te bootsen in standaardtoepassingen onder Windows die de functionaliteit CTRL-scrolwiel ondersteunen.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Knijpzoomen inschakelen in te schakelen.

Een knijpzoombeweging gebruiken:

1.	Leg twee vingers op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Schuif de vingers verder uit elkaar om in te zoomen of dichter naar elkaar toe om uit te zoomen. Het zoomen gaat het best als u uw vingertoppen gebruikt.

##HelpTopicID=267
De draai functies bieden handige bewegingen om foto's en andere objecten te draaien.

##HelpTopicID=269
Drukken met drie vingers 
De beweging Drukken met drie vingers biedt een snelle methode om een bepaalde toepassing of toepassingen te starten.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Drukken met drie vingers inschakelen in te schakelen. U kunt instellen welke toepassingen worden gestart met behulp van de knop Configureren.

De functie Drukken met drie vingers gebruiken:

1.	Leg drie vingers op het oppervlak van het TouchPad. Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de vingers is.
2.	Houd de vingers stil totdat de toepassing (of toepassingen) wordt gestart.
3.	Haal de vingers van het TouchPad.

##HelpTopicID=270
Haalbeweging met drie vingers 

De haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt deze beweging gebruiken om te surfen op internet of te bladeren door foto's in het venster van een fotoviewer. U kunt de haalbeweging met drie vingers ook gebruiken om de modus Diavoorstelling te activeren of te verlaten.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Haalbeweging met drie vingers inschakelen in te schakelen.

Navigeren met de haalbeweging met drie vingers:

1.	Leg drie vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Haal de vingers in een doorgaande, rechte beweging in de gewenste richting van de ene kant van het TouchPad naar de andere.
3.	Als u uw vingers naar links of rechts beweegt, bladert u voorwaarts of achterwaarts in een fotoviewer of webbrowser.

Als u de diavoorstellingsmodus wilt starten of stoppen met de haalbeweging met drie vingers, beweegt u de vingers in verticale richting. Schuif uw vingers naar boven om de diavoorstellingsmodus te starten. Schuif uw vingers naar beneden om de diavoorstellingsmodus af te sluiten.

##HelpTopicID=271
Handpalm op pad 
Met de beweging Handpalm op pad kunt u uw bureaublad leegmaken door alle geopende vensters te minimaliseren. U herstelt de vensters door deze beweging te herhalen.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Handpalm op pad inschakelen in te schakelen.

De beweging Handpalm op pad gebruiken:

1.	Leg de muis van uw hand op het TouchPad.
2.	Houd de hand stil totdat alle vensters op het bureaublad zijn geminimaliseerd of hersteld.
3.	Haal de hand van het TouchPad.

##HelpTopicID=272
Oefenen met scrollen 
Klik op de knop Oefenen om de zelfstudie voor scrollen te starten. Een eenvoudige doolhof helpt u het scrollen onder de knie te krijgen.

Bekijk de doolhof voordat u op zoek gaat naar het begin- en eindpunt. U kunt niet de hele doolhof zien, omdat de doolhof groter is dan het venster waarin deze wordt weergegeven. Scrol om een ander gedeelte van de doolhof te zien in het venster. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en scrol om het formaat van de doolhof te wijzigen.

Een gele stip in de linkerbovenhoek van de doolhof geeft de ingang van de doolhof aan. Een blauwe stip aan de rechterkant van de doolhof geeft de uitgang aan.

Oefenen met scrollen:

1.	Klik op het rode vierkant in de gele stip om te beginnen.
2.	Gebruik de pijltoetsen of tik op het TouchPad om te navigeren in de doolhof.
3.	Gebruik de gewenste scrolmethode om een ander gedeelte van de doolhof te bekijken.
4.	Klik op de knop Sluiten in het oefenvenster zodra u de blauwe stip in de rechterbenedenhoek hebt bereikt.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-beweging 
U kunt de toepassing HP MediaSmart starten door een beweging in de vorm van de letter M te maken op het TouchPad.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje HP MediaSmart M-beweging inschakelen in te schakelen.

Deze beweging gebruiken:

1.	Tik met twee vingers op het TouchPad en leg de vingers hierna onmiddellijk weer op het TouchPad.
2.	Schuif de vingers in de vorm van een grote letter M.
3.	De toepassing HP MediaSmart wordt gestart.

##HelpTopicID=274
Met de functies voor Beter aanwijzen kunt u opgeven hoe de cursor reageert op uw aanwijsacties.

##HelpTopicID=275
Bewegingen voor toepassingen bieden snelle methoden om veelgebruikte toepassingen of functies te starten. De reactie van de computer op deze bewegingen kan specifiek horen bij een bepaalde toepassing.

##HelpTopicID=276
De functie EdgeMotion™ is speciaal bedoeld voor bewegingen van de aanwijzer over grote afstanden. Als uw vinger tegen de rand van het TouchPad stoot, blijft de aanwijzer in dezelfde richting bewegen tot u uw vinger van het TouchPad haalt. Selecteer een van de opties voor EdgeMotion.

De scrolfuncties ondersteunen EdgeMotion. Als u EdgeMotion wilt gebruiken tijdens het scrollen, selecteert u EdgeMotion inschakelen tijdens scrollen bij Scrollen met één vinger of Scrollen met twee vingers bij Scrollen in de menustructuur.

##HelpTopicID=277
Schakel het selectievakje EdgeMotion inschakelen tijdens scrollen in als u wilt blijven scrollen wanneer uw vingers tegen de rand van het TouchPad stoten.

##HelpTopicID=278
Met de instellingen voor gevoeligheid kunt u de manier waarop het TouchPad reageert op uw aanraking aanpassen aan uw eigen wensen.

##HelpTopicID=279
Met de functie Vrijloopscrollen kunt u eenvoudig door lange documenten scrollen. Met vrijloopscrollen blijft u scrollen nadat u uw vingers van het TouchPad hebt gehaald. U kunt vrijloopscrollen door uw vingers te bewegen en in één vloeiende beweging van het TouchPad te halen. U kunt stoppen met vrijloopscrollen door uw vingers weer op het TouchPad te leggen.

##HelpTopicID=280
Draaien om een punt 
Met de beweging Draaien om punt kunt u objecten, zoals foto's of PDF-bestanden, in stappen van 90 graden draaien.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Draaien om punt inschakelen in te schakelen.

Draaien om een punt:

1.	Leg één vinger op de linkerbenedenhoek van het TouchPad en beweeg deze niet.
2.	Leg een andere vinger in de buurt van het midden van het TouchPad.
3.	Beweeg de tweede vinger in een cirkelvormige beweging om de eerste vinger. Houd tijdens de cirkelvormige beweging steeds dezelfde afstand tussen de twee vingers. Beweeg rechtsom of linksom om het geselecteerd object in die richting te draaien.

##HelpTopicID=281
Draaien om rechterhoek 
Als u de functie Draaien om punt wilt gebruiken met de rechterbenedenhoek, schakelt u het selectievakje Draaien om rechterhoek in. Het is wellicht prettiger om de rechterhoek van het TouchPad te gebruiken als u de beweging uitvoert met de linkerhand.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
Bij een ChiralRotate™-beweging wordt het geselecteerde object gedraaid in stappen van 90 graden.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje ChiralRotate inschakelen in te schakelen. Houd er rekening mee dat de ChiralRotate-beweging alleen werkt in ondersteunde toepassingen.

De beweging ChiralRotate gebruiken:

1.	Leg één vinger op de linkerdoelzone van het TouchPad.
2.	Schuif de vinger naar boven of beneden en begin een cirkelvormige beweging te maken. Als u het object rechtsom wilt draaien, maakt u een cirkel met de klok mee. Als u het object linksom wilt draaien, maakt u een cirkel tegen de klok in.
3.	Haal uw vinger van het TouchPad om terug te gaan naar aanwijsmodus.

##HelpTopicID=283
TouchPad uitschakelen 

Als u het TouchPad niet wilt gebruiken, kunt u het uitschakelen. Leg één vinger op de linkerbovenhoek van het TouchPad en beweeg deze niet. Het TouchPad wordt uitgeschakeld. Het TouchPad-pictogram op de taakbalk verandert en geeft aan dat het TouchPad niet beschikbaar is voor gebruik.

Als u het TouchPad weer wilt inschakelen, legt u uw vinger nogmaals op de linkerbovenhoek van het TouchPad. Het pictogram op de taakbalk geeft aan dat het TouchPad weer beschikbaar is.

U kunt instellen hoe lang het TouchPad uitgeschakeld blijft door een van de opties te selecteren.

Met de optie TouchPad uitschakelen blijft het TouchPad uitgeschakeld tot u het weer inschakelt door een vinger op de linkerbovenhoek van het TouchPad te leggen.
Met de optie TouchPad uitschakelen voor één sessie wordt het TouchPad uitgeschakeld voor een aanmeldsessie. Het TouchPad wordt automatisch weer ingeschakeld wanneer u zich de volgende keer aanmeldt.

##HelpTopicID=284
Haalbeweging met twee vingers 

De haalbeweging met twee vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt deze beweging gebruiken om te surfen op internet of te bladeren door foto's in het venster van een fotoviewer. U kunt de haalbeweging met twee vingers ook gebruiken om de modus Diavoorstelling te activeren of te verlaten.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Haalbeweging met twee vingers inschakelen in te schakelen.

Navigeren met de haalbeweging met twee vingers:

1.	Plaats twee vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Haal de vingers in een doorgaande, rechte beweging in de gewenste richting van de ene kant van het TouchPad naar de andere.
3.	Als u uw vingers naar links of rechts beweegt, bladert u voorwaarts of achterwaarts in een fotoviewer of webbrowser.

Als u de diavoorstellingsmodus wilt starten of stoppen met de haalbeweging met twee vingers, beweegt u de vingers in verticale richting. Schuif uw vingers naar boven om de diavoorstellingsmodus te starten. Schuif uw vingers naar beneden om de diavoorstellingsmodus af te sluiten.

##HelpTopicID=285
Haalbeweging met twee vingers 

De haalbeweging met twee vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt deze beweging gebruiken om te surfen op internet of te bladeren door foto's in het venster van een fotoviewer.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Horizontale haalbeweging met twee vingers inschakelen in te schakelen.

Navigeren met de haalbeweging met twee vingers:

1.	Plaats twee vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Haal uw vingers horizontaal in een rechte, doorlopende beweging in de gewenste richting van de ene kant van het TouchPad naar de andere.
3.	Schuif uw vingers naar rechts of naar links om vooruit of achteruit te bladeren in een fotoviewer of webbrowser.

##HelpTopicID=286
Haalbeweging met twee vingers 

De haalbeweging met twee vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt de haalbeweging met twee vingers gebruiken om de modus Diavoorstelling te activeren of te verlaten.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Verticale haalbeweging met twee vingers inschakelen in te schakelen.

Navigeren met de haalbeweging met twee vingers:

1.	Plaats twee vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Schuif uw vingers verticaal in een rechte, doorlopende beweging in de gewenste richting.
3.	Schuif uw vingers omhoog om de diavoorstellingsmodus te starten of omlaag om deze modus af te sluiten.

##HelpTopicID=287
Horizontale haalbeweging met drie vingers 

De horizontale haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt deze beweging gebruiken om te surfen op internet of te bladeren door foto's in het venster van een fotoviewer.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Horizontale haalbeweging met drie vingers inschakelen in te schakelen.

De horizontale haalbeweging met drie vingers gebruiken:

1.	Leg drie vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Haal uw vingers horizontaal in een rechte, doorlopende beweging in de gewenste richting van de ene kant van het TouchPad naar de andere.
3.	Schuif uw vingers naar rechts of naar links om vooruit of achteruit te bladeren in een fotoviewer of webbrowser.

##HelpTopicID=288
Verticale haalbeweging met drie vingers 

De verticale haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt de verticale haalbeweging met drie vingers gebruiken om de diavoorstellingsmodus te activeren of af te sluiten.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Verticale haalbeweging met drie vingers inschakelen in te schakelen.

De verticale haalbeweging met drie vingers gebruiken:

1.	Leg drie vingers met een kleine tussenruimte op het oppervlak van het TouchPad.
2.	Schuif uw vingers verticaal in een rechte, doorlopende beweging in de gewenste richting.
3.	Schuif uw vingers omhoog om de diavoorstellingsmodus te starten of omlaag om deze modus af te sluiten.

##HelpTopicID=289
Cirkelvormig scrollen 
Met de functie Cirkelvormig scrollen kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Cirkelvormig scrollen in te schakelen.

Cirkelvormig scrollen gebruiken:

1.	Leg één vinger op het doelgebied. Als u omhoog of omlaag wilt scrollen, bevindt het doelgebied zich langs de rechterrand van het TouchPad. Als u naar links of naar rechts wilt scrollen, bevindt het doelgebied zich langs de onderrand van het TouchPad.
2.	Schuif uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger rechtsom of linksom in een cirkel te bewegen. Zodra cirkelvormig scrollen is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt.

OPMERKING: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger gewoon de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.

3.	Als wilt stoppen met scrollen en weer wilt aanwijzen, haalt u uw vinger van het oppervlak van het TouchPad.

##HelpTopicID=290
De functie Automatisch scrollen helpt u gemakkelijk door lange documenten te bladeren met één haal van de vinger. Het scrollen gaat door nadat u uw vinger van het TouchPad hebt gehaald.

Automatisch scrollen gebruiken:

1.	Klik op het venster of item dat u wilt scrollen.
2.	Schuif één vinger over het scrolgebied van het TouchPad in de richting waarin u wilt scrollen. Als u omhoog of omlaag wilt scrollen, is de rechterrand het scrolgebied. Als u naar links of naar rechts wilt scrollen, is de onderrand het scrolgebied.

Als automatisch scrollen niet werkt, controleert u de instellingen voor Scrolgebied. Als u nog steeds problemen ondervindt met automatisch scrollen, controleert u of het venster of item waarop u hebt geklikt, scrolbaar is.

##HelpTopicID=291
De draai functies bieden handige bewegingen om foto's en andere objecten te draaien.

##HelpTopicID=292
Mijn favorieten-beweging 
De Mijn favorieten-beweging biedt een snelle methode om een bepaalde toepassing of toepassingen te starten.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Mijn favorieten-beweging inschakelen in te schakelen. U kunt instellen welke toepassingen worden gestart met behulp van de knop Configureren.

Deze beweging gebruiken:

1.	Leg drie vingers op het oppervlak van het TouchPad. Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de vingers is.
2.	Houd de vingers stil totdat de toepassing (of toepassingen) wordt gestart.
3.	Haal de vingers van het TouchPad.

##HelpTopicID=293
Haalbeweging 
De haalbeweging verbetert de navigatie in een groot aantal toepassingen. U kunt de haalbeweging gebruiken om te surfen op internet of te bladeren door foto's in het venster van een fotoviewer. U kunt de haalbeweging ook gebruiken om de diavoorstellingsmodus te activeren of af te sluiten.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Haalbeweging inschakelen in te schakelen.

Navigeren met de haalbeweging:

1.	Leg drie vingers op het oppervlak van het TouchPad. Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de vingers is
2.	Haal de vingers in een doorgaande, rechte beweging in de gewenste richting van de ene kant van het TouchPad naar de andere.
3.	Als u uw vingers naar links of rechts beweegt, bladert u voorwaarts of achterwaarts in een fotoviewer of webbrowser.

De haalbeweging gebruiken voor de diavoorstellingsmodus:

1.	Schuif uw vingers naar boven om de diavoorstellingsmodus te starten.
2.	Schuif uw vingers naar beneden om de diavoorstellingsmodus af te sluiten.

##HelpTopicID=294
Bureaubladbeweging 
Met de bureaubladbeweging kunt u uw bureaublad leegmaken door alle geopende vensters te minimaliseren. U herstelt de vensters door deze beweging te herhalen.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Bureaubladbeweging inschakelen in te schakelen.

De bureaubladbeweging gebruiken:

1.	Leg de onderkant van uw duim op het TouchPad-oppervlak.
2.	Houd uw hand stil totdat alle vensters op het bureaublad zijn geminimaliseerd of hersteld.
3.	Haal uw hand van het TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zoomgebied 
Met de functie Zoomgebied kunt u de linkerkant van het TouchPad gebruiken om in of uit te zoomen op het item in het actieve venster. De functie Zoomgebied voert dezelfde zoomfunctie uit als een schuifwiel in standaard Windows-toepassingen die CTRL+schuifwiel ondersteunen.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Zoomgebied inschakelen in te schakelen.

Inzoomen:

1.	Plaats een vinger op het TouchPad in de buurt van de linkerbenedenhoek.
2.	Schuif de vinger omhoog in de richting van de linkerbovenhoek.
3.	Herhaal dit totdat u de gewenste vergroting hebt bereikt.

Uitzoomen:

1.	Plaats een vinger op het TouchPad in de buurt van de linkerbovenhoek.
2.	Schuif de vinger omlaag in de richting van de linkerbenedenhoek.
3.	Herhaal dit totdat u de gewenste vergroting hebt bereikt.

##HelpTopicID=296
De beweging TouchCheck voorkomt dat u het TouchPad bedient doordat u dit per ongeluk aanraakt. TouchCheck zorgt ervoor dat het TouchPad herkent wanneer uw handpalm erop rust of het oppervlak aanraakt terwijl u typt. Dit helpt om ongewenste bewegingen van de aanwijzer of klikken te voorkomen.

Als het TouchPad reageert op ongewenste klikken of bewegingen van de aanwijzer, verhoogt u de instelling voor TouchCheck door de schuifregelaar naar rechts te slepen in de richting van Maximaal. Als het Touchpad gewenste bewegingen of tikken niet herkent, verlaagt u de instelling voor TouchCheck door de schuifregelaar naar links te slepen in de richting van Minimaal. De kans dat bewegingen of tikken worden gemist, is groter als de schuifregelaar zich in het rode gebied bevindt.

##HelpTopicID=297
Draaien
Met de draaibeweging kunt u geselecteerde objecten, zoals een foto of PDF-bestand, in stappen van 90 graden draaien.

U schakelt deze functie in door het selectievakje Draaien inschakelen in te schakelen.

De draaibeweging gebruiken:

1.	Leg één vinger op de linkerbenedenhoek van het TouchPad en beweeg deze niet.
2.	Leg een andere vinger in de buurt van het midden van het TouchPad.
3.	Beweeg de tweede vinger in een cirkelvormige beweging om de eerste vinger. Houd tijdens de cirkelvormige beweging steeds dezelfde afstand tussen de twee vingers. Beweeg rechtsom of linksom om het geselecteerd object in die richting te draaien.

##HelpTopicID=298
Draaien om rechterhoek 
Als u de draaifunctie wilt gebruiken met de rechterbenedenhoek van het TouchPad, schakelt u het selectievakje Draaien om rechterhoek in. Het is waarschijnlijk handiger om de rechterhoek van het TouchPad te gebruiken als u de beweging uitvoert met de linkerhand.

##HelpTopicID=299
Zoomsnelheid
De schuifregelaar Zoomsnelheid bepaalt hoe snel het venster zoomt als reactie op een vingerbeweging in het zoomgebied.

Om langzamer te zoomen sleept u de schuifregelaar in de richting van Langzaam.
Om sneller te zoomen sleept u de schuifregelaar in de richting van Snel.

##HelpTopicID=300
ClickZones hebben dezelfde functie als fysieke knoppen. Langs de onderste rand van het ClickPad bevinden zich twee ClickZones. Drukken op een ClickZone komt overeen met drukken op de linker- of rechterknop. Als u ClickZones wilt gebruiken, selecteert u de optie ClickZones inschakelen.

Als u ClickZones niet inschakelt, moet u Tikken inschakelen of een externe muis gebruiken om te kunnen klikken op de primaire of secundaire knop.

De linker ClickZone komt overeen met klikken met de primaire knop. De rechter ClickZone komt overeen met klikken met de secundaire knop. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met linkerknop of Klikken met rechterknop en configureert u dit naar wens.

##HelpTopicID=301
ClickZones hebben dezelfde functie als fysieke knoppen. Langs de onderste rand van het ClickPad bevinden zich drie ClickZones: links, midden en rechts. Drukken op een ClickZones heeft dezelfde functie als drukken op een knop. Als u ClickZones wilt gebruiken, selecteert u de optie ClickZones inschakelen.

Als u ClickZones niet inschakelt, moet u Tikken inschakelen of een externe muis gebruiken om te kunnen klikken op de primaire of secundaire knop.

De linker ClickZone komt overeen met klikken met de primaire knop. De rechter ClickZone komt overeen met klikken met de secundaire knop. De middelste ClickZone heeft dezelfde functie als een middelste knop. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met linkerknop, Klikken met middelste knop of Klikken met rechterknop en configureert u dit naar wens.

##HelpTopicID=302
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de linker ClickZone wilt toewijzen.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=303
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de middelste ClickZone wilt toewijzen.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=304
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de rechter ClickZone wilt toewijzen.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=305
ClickZones hebben dezelfde functie als fysieke knoppen. Langs de onderste rand van het ClickPad bevinden zich twee ClickZones. Drukken op een ClickZone komt overeen met drukken op de linker- of rechterknop. Als u ClickZones wilt gebruiken, selecteert u de optie ClickZones inschakelen.

Als u ClickZones niet inschakelt, kunt u de fysieke knoppen inschakelen voor gebruik als primaire en secundaire knop. Als u ClickZones of de fysieke knoppen niet inschakelt, moet u Tikzones (onder Tikken in de menustructuur) inschakelen of de primaire en secundaire knop van een externe muis gebruiken.

De linker ClickZone en de fysieke linkerknop komen overeen met klikken met de primaire knop. De rechter ClickZone en de fysieke rechterknop komen overeen met klikken met de secundaire knop. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met linkerknop of Klikken met rechterknop en configureert u dit naar wens.

Klik op Video weergeven als u wilt zien hoe u ClickZones gebruikt.

##HelpTopicID=306
ClickZones hebben dezelfde functie als fysieke knoppen. Langs de onderste rand van het ClickPad bevinden zich drie ClickZones: links, midden en rechts. Drukken op een ClickZone heeft dezelfde functie als klikken met de linker-, middelste of rechterknop. Als u ClickZones wilt gebruiken, selecteert u de optie ClickZones inschakelen.

Als u ClickZones niet inschakelt, kunt u de fysieke knoppen inschakelen voor gebruik als primaire en secundaire knop. Als u ClickZones of de fysieke knoppen niet inschakelt, moet u Tikzones (onder Tikken in de menustructuur) inschakelen of de primaire en secundaire knop van een externe muis gebruiken.

De linker ClickZone en de linkerknop komen overeen met klikken met de primaire knop. De rechter ClickZone en de rechterknop komen overeen met klikken met de secundaire knop. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met linkerknop of Klikken met rechterknop en configureert u dit naar wens.

##HelpTopicID=307
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de ClickZone wilt toewijzen. De optie die u selecteert voor de linker ClickZone wordt automatisch toegewezen aan de linkerknop. Als u bijvoorbeeld de functie van de linker en rechter ClickZones wilt omwisselen, kunt u Klikken met secundaire knop selecteren. Vergeet niet om de actie voor de rechter ClickZone te wijzigen in Klikken met primaire knop om de wijziging te voltooien.

Veel acties vereisen geen aanvullende instellingen. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een configuratiedialoogvenster. U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

Klik op de knop Video weergeven als u wilt zien hoe de linker ClickZone wordt gebruikt.

##HelpTopicID=308
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de middelste ClickZone wilt toewijzen. De optie die u selecteert voor de middelste ClickZone wordt automatisch toegewezen aan de middelste fysieke knop (als er een middelste fysieke knop is). Als u bijvoorbeeld Springen naar de knop Start selecteert en vervolgens op de middelste ClickZone of de middelste knop drukt, wordt de aanwijzer verplaatst naar de knop Start op de Windows-taakbalk en wordt automatisch het menu Start geopend.

Veel acties vereisen geen aanvullende instellingen. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een configuratiedialoogvenster. U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

Klik op de knop Video weergeven als u wilt zien hoe de middelste ClickZone wordt gebruikt.

##HelpTopicID=309
In de lijst kunt u een actie selecteren die u aan de rechter ClickZone wilt toewijzen. De optie die u selecteert voor de rechter ClickZone wordt automatisch toegewezen aan de fysieke rechterknop. Als u bijvoorbeeld de functie van de linker en rechter ClickZones wilt omwisselen, kunt u Klikken met primaire knop selecteren. Vergeet niet om de actie voor de linker ClickZone te wijzigen in Klikken met secundaire knop om de wijziging te voltooien.

Veel acties vereisen geen aanvullende instellingen. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een configuratiedialoogvenster. U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

Klik op de knop Video weergeven als u wilt zien hoe de rechter ClickZone wordt gebruikt.

##HelpTopicID=310
De functie ClickButtons verandert het hele ClickPad-oppervlak in één grote 'virtuele' knop. U kunt overal op het ClickPad drukken om klikken met een primaire, secundaire of middelste knop na te bootsen. Selecteer de optie ClickButtons inschakelen als u deze functie wilt gebruiken.

Druk met één vinger om klikken met de primaire knop na te bootsen. Druk met twee vingers om klikken met de secundaire knop na te bootsen. Druk met drie vingers om klikken met de middelste knop na te bootsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met één vinger, Klikken met twee vingers of Klikken met drie vingers en configureert u dit naar wens.

Als u ClickButtons niet inschakelt, moet u Tikken inschakelen of een externe muis gebruiken om te kunnen klikken op de primaire, secundaire of middelste knop.

##HelpTopicID=311
Als u wilt klikken met één vinger, drukt u met één vinger op het ClickPad-oppervlak totdat u voelt dat dit wordt ingedrukt. Standaard komt klikken met één vinger overeen met klikken met de primaire knop.

Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, selecteert u een optie in de lijst.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=312
Als u wilt klikken met twee vingers, drukt u met twee vingers op het ClickPad-oppervlak totdat u voelt dat dit wordt ingedrukt. Standaard komt klikken met twee vingers overeen met klikken met de secundaire knop.

Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, selecteert u een optie in de lijst.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=313
Als u wilt klikken met drie vingers, drukt u met drie vingers op het ClickPad-oppervlak totdat u voelt dat dit wordt ingedrukt. Standaard komt klikken met drie vingers overeen met klikken met de middelste knop.

Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, selecteert u een optie in de lijst.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

##HelpTopicID=314
De functie ClickButtons verandert het hele ClickPad-oppervlak in één grote 'virtuele' knop. U kunt overal drukken om klikken met een primaire, secundaire of middelste knop na te bootsen. Selecteer de optie ClickButtons inschakelen als u deze functie wilt gebruiken.

Druk met één vinger om klikken met de primaire knop na te bootsen. Druk met twee vingers om klikken met de secundaire knop na te bootsen. Druk met drie vingers om klikken met de middelste knop na te bootsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u Klikken met één vinger, Klikken met twee vingers of Klikken met drie vingers en configureert u dit naar wens.

Als u ClickButtons niet inschakelt, kunt u de fysieke knoppen inschakelen voor gebruik als primaire of secundaire knop. Als u ClickButtons of de fysieke knoppen niet inschakelt, moet u Tikzones (onder Tikken in de menustructuur) inschakelen of de primaire, secundaire en middelste knop van een externe muis gebruiken.

Als u de knopinstellingen wilt wijzigen, selecteert u Fysieke knoppen in de menustructuur en configureert u de opties Klikken met linkerknop en Klikken met rechterknop naar wens.

Klik op Video weergeven als u wilt zien hoe u ClickButtons gebruikt.

##HelpTopicID=315
Draaien
Met de draaibeweging kunt u items, zoals foto's, PDF-bestanden of andere items, draaien. U schakelt deze functie in door het selectievakje Draaien inschakelen in te schakelen.

De draaibeweging gebruiken:

1.	Selecteer het object dat u wilt draaien.
2.	Plaats twee vingers op het TouchPad. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
3.	Draai uw vingers linksom of rechtsom. De beweging lijkt het op draaien aan een knop.
4.	Herhaal de draaibeweging zo nodig.

##HelpTopicID=316
Haalbeweging met vier vingers
Verticale en horizontale haalbewegingen met vier vingers vormen een handige manier om snel te wissen tussen toepassingen en het bureaublad te minimaliseren of te herstellen.

##HelpTopicID=317
Verticale haalbeweging met vier vingers inschakelen
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u met een neerwaartse haalbeweging met vier vingers de vensters op het bureaublad minimaliseren of het vorige formaat ervan herstellen. Met een opwaartse haalbeweging met vier vingers opent u de toepassingsschakelaar.

De vensters op het bureaublad minimaliseren:

1.	Plaats vier vingers in de buurt van de bovenrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de onderrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	Herhaal de beweging als u het vorige formaat van de vensters op het bureaublad wilt herstellen.

De Aero 3D-toepassingsschakelaar openen:

1.	Plaats vier vingers in de buurt van de onderrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de bovenrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	De Aero 3D-toepassingsschakelaar wordt geopend.
5.	U bladert door toepassingen door één vinger horizontaal te verschuiven. 
6.	Wanneer de gewenste toepassing is gemarkeerd, tikt u op het TouchPad™ om over te schakelen naar deze toepassing.

##HelpTopicID=318
Met de functie Klikken en slepen kunt u items verplaatsen met behulp van ClickZones.

1.	Markeer het item dat u wilt verplaatsen met de aanwijzer.
2.	Druk op de ClickZone die een primaire klik uitvoert. Standaard is dit de linker ClickZone.
3.	Houd de ClickZone ingedrukt terwijl u het geselecteerde item met een andere vinger naar de gewenste positie sleept.
4.	Haal uw vinger van de ClickZone wanneer u het versleepte item wilt loslaten.

Als u problemen ondervindt met klikken en slepen, zorgt u dat ClickZones zijn ingeschakeld en dat u drukt op de ClickZone die is geconfigureerd als primaire knop.

Selecteer Knoppen en ClickZones in de menustructuur om de instellingen voor ClickZones te controleren.

##HelpTopicID=319
U kunt klikken en slepen met één vinger om een geselecteerd item te verplaatsen. U kunt klikken en slepen met twee vingers om het equivalent uit te voeren van klikken en slepen met de fysieke rechterknop.

Klikken en slepen met één vinger:

1.	Markeer het item dat u wilt verplaatsen met de aanwijzer.
2.	Druk met één vinger op het ClickPad.
3.	Houd het ClickPad ingedrukt terwijl u het geselecteerde item naar de gewenste locatie sleept.
4.	Haal uw vinger van het ClickPad wanneer u het item wilt loslaten.

Klikken en slepen met twee vingers:

1.	Markeer het item dat u wilt verplaatsen met de aanwijzer.
2.	Druk met twee vingers op het ClickPad.
3.	Houd het ClickPad ingedrukt terwijl u het geselecteerde item naar de gewenste locatie sleept.
4.	Haal uw vingers van het ClickPad wanneer u het item wilt loslaten.

##HelpTopicID=320
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat het Scroll Pad reageert.

Als het Scroll Pad onregelmatig reageert of als u werkt in een gebied met een hoge luchtvochtigheid, kunt u de gevoeligheid verminderen door de schuif naar rechts te slepen in de richting van Hard aanraken.

Als u te hard moet drukken om het Scroll Pad te bedienen, verhoogt u de gevoeligheid door de schuif naar links te slepen in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=321
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u de manier waarop het Scroll Pad reageert op uw aanraking aanpassen aan uw eigen wensen. U past de gevoeligheidinstellingen aan door een item te selecteren onder Gevoeligheid in de menustructuur.

##HelpTopicID=322
De functie PalmCheck™ voorkomt dat u het Scroll Pad bedient doordat u dit per ongeluk aanraakt. Met PalmCheck kan het Scroll Pad herkennen wanneer uw handpalm erop rust of het oppervlak aanraakt terwijl u typt. Hiermee voorkomt u ongewenst schuiven.

##HelpTopicID=323
Met het selectievakje Knop inschakelen schakelt u de knop voor dit apparaat in. Als u wilt bepalen welke actie wordt uitgevoerd wanneer u op de knop drukt, selecteert u de naam van de knop in de menustructuur.

Als Knop inschakelen niet is geselecteerd, is de knop uitgeschakeld en heeft het geen effect als u erop drukt.

##HelpTopicID=324
Selecteer in de bovenstaande lijst de actie die u wilt toewijzen aan de geselecteerde knop. De geselecteerde actie wordt uitgevoerd telkens wanneer u op de knop drukt.

Houd er rekening mee dat u alleen een actie aan de knop kunt toewijzen als deze is ingeschakeld. U schakelt de knop in door de volgende stappen uit te voeren:

1.	Selecteer Knop in de menustructuur aan de linkerkant.
2.	Schakel het selectievakje Knop inschakelen in.
3.	Selecteer de knop onder Knop in de menustructuur om terug te keren naar deze pagina.

##HelpTopicID=325
Met deze opties kunt u opgeven in welk venster of item wordt geschoven wanneer u schuiven gebruikt.

##HelpTopicID=326
Voor sommige toepassingen kunt u de hoeveelheid rotatie opgeven. De optie die u selecteert in het veld Hoeveelheid rotatie inschakelen wordt toegepast als de toepassing dit ondersteunt.

##HelpTopicID=327
Klik op Video weergeven als u wilt zien hoe u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=328
Als de optie 'Filteren van tikken op rand inschakelen' is geselecteerd, worden onopzettelijke vingertikken op de randen van het TouchPad genegeerd.

De randen worden aangegeven door het gearceerde gedeelte hierboven. U kunt de grootte van de randen aanpassen door de zwarte formaatgrepen te verslepen. Deze instelling is niet van invloed op aanwijzerbeweging, gebiedsselectie, scrolgebied en invoer met bewegingen.

##HelpTopicID=329
Met de functie Startgebied kunt u onopzettelijke aanwijzerbewegingen en gebiedsselecties beperken.

Als deze optie is geselecteerd, wordt de aanwijzerbeweging of gebiedsselectie alleen uitgevoerd als uw vinger het TouchPad voor het eerst aanraakt in het startgebied. Als u probeert de aanwijzer te verplaatsen of een gebied te selecteren maar het TouchPad eerst buiten het startgebied aanraakt, wordt de aanraking genegeerd. Als de aanwijzerbeweging of gebiedsselectie binnen het startgebied begint, werken delen van het TouchPad die zich buiten het startgebied bevinden op de normale manier totdat het startgebied opnieuw wordt ingesteld. Met behulp van de bovenstaande schuifregelaar kunt u opgeven hoe snel het startgebied opnieuw wordt ingesteld wanneer er geen contact plaatsvindt. De optie Startgebied is niet van invloed op tikken, scrolgebieden en bewegingen.

Voor het beste resultaat kunt u naast deze functie ook de functie PalmCheck inschakelen.

##HelpTopicID=330
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk er moet worden uitgeoefend voordat de schuifsensor reageert.

Als de schuifsensor onregelmatig reageert of als u werkt in een gebied met een hoge luchtvochtigheid, kunt u de gevoeligheid verminderen door de schuif naar rechts te slepen in de richting van Hard aanraken.

Als u te hard moet drukken om de schuifsensor te bedienen, verhoogt u de gevoeligheid door de schuif naar links te slepen in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=331
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u de manier waarop de schuifsensor reageert op uw aanraking aanpassen aan uw eigen wensen. U past de gevoeligheidinstellingen aan door een item te selecteren onder Gevoeligheid in de menustructuur.

##HelpTopicID=332
Als Dubbeltikken met twee vingers is ingeschakeld, kunt u tweemaal met twee vingers tegelijk op het TouchPad tikken om de gewenste toepassing te starten. (Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de vingers is.) Klik op Configureren om de toepassing te selecteren die u met deze beweging wilt starten.

##HelpTopicID=333
Het startgebied wordt aangegeven door het gearceerde gedeelte hierboven. U kunt de grootte van het startgebied aanpassen door de zwarte formaatgrepen te verslepen.

##HelpTopicID=334
Wat is een ClickPad?

Een Synaptics ClickPad™ lijkt op een Synaptics TouchPad™. Net als een TouchPad kan een ClickPad worden gebruikt om items te verschuiven, aan te wijzen en te selecteren.

Een ClickPad wordt echter ingedrukt wanneer u erop drukt. Een ClickPad indrukken lijkt op drukken op een fysieke knop. Daardoor vormt het ClickPad een handig alternatief voor fysieke knoppen of een muis.

Het ClickPad biedt een of beide van de volgende functies:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Selecteer in de menustructuur links de functie waarover u meer informatie wilt.

##HelpTopicID=335
Horizontale haalbeweging met vier vingers inschakelen
Als deze optie is ingeschakeld, opent u de toepassingsschakelaar met een horizontale haalbeweging naar rechts met vier vingers.
Met een horizontale haalbeweging naar links met vier vingers schakelt u over naar de laatst gebruikte toepassing.

De toepassingsschakelaar openen:

1.	Plaats vier vingers in de buurt van de linkerrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar rechts.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	De toepassingsschakelaar wordt geopend.
5.	U bladert door toepassingen door één vinger horizontaal te verschuiven. 
6.	Wanneer de gewenste toepassing is gemarkeerd, tikt u op het TouchPad™ om over te schakelen naar deze toepassing.

Naar de vorige gebruikte toepassing schakelen:

1.	Plaats vier vingers in de buurt van de rechterrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar links.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Vergrootglasmodus
Als de vergrootglasoptie is ingeschakeld, kunt u de aanwijzer veranderen in een vergrootglas en hiermee het gewenste deel van het scherm vergroten. Geef de grootte van het vergrootglas (tussen 100 en 400 pixels in elke richting) en het standaardzoomniveau op.

De vergrootglasmodus inschakelen en gebruiken:
Plaats één vinger op het TouchPad en dubbeltik met een tweede vinger. Er wordt een rechthoek (vergrootglas) weergegeven.

In de vergrootglasmodus kunt u het vergrootglas op dezelfde manier als een aanwijzer verplaatsen om de positie ervan te wijzigen. U kunt de knijpzoombeweging gebruiken om de zoomfactor te verhogen of te verlagen.

De vergrootglasmodus uitschakelen:
Klik met de linkermuisknop, tik op het TouchPad of druk op Esc op het toetsenbord om terug te keren naar de normale aanwijzermodus.

##HelpTopicID=337
Eenmaal tikken met twee vingers
Als u Eenmaal tikken met twee vingers inschakelt, fungeert het TouchPad als knop wanneer u erop tikt met twee vingers. Selecteer de actie uit de lijst die u wilt uitvoeren als u eenmaal tikt met twee vingers en configureer de actie zo nodig.

##HelpTopicID=338
Verticale bewegingen met drie vingers
Met een verticale beweging met drie vingers kunt u snel naar Deze computer gaan of tussen taken wisselen. Als u de beweging omhoog met drie vingers wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje 'Deze computer' in. Als u de beweging omlaag met drie vingers wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje 'Schakelen tussen vensters' in.

Beweging omhoog met drie vingers:

1.	Plaats drie vingers (iets uit elkaar) in de buurt van de onderste rand van het TouchPad.
2.	Schuif uw vingers omhoog naar de bovenste rand van het TouchPad.
3.	Het venster Deze computer wordt geopend.

Beweging omhoog met drie vingers:

1.	Plaats drie vingers (iets uit elkaar) in de buurt van de bovenste van het TouchPad.
2.	Schuif uw vingers omlaag naar de onderste rand van het TouchPad.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad.
4.	De taakschakelaar wordt gestart.
5.	Beweeg drie vingers horizontaal naar links of naar rechts om tussen toepassingen te schakelen.
6.	Wanneer de gewenste toepassing is gemarkeerd, haalt u alle vingers van het TouchPad om naar die toepassing te schakelen.

##HelpTopicID=339
De functie EdgeMotion™ is speciaal bedoeld voor bewegingen van de aanwijzer over grote afstanden. Als uw vinger tegen de rand van het TouchPad stoot, blijft de aanwijzer in dezelfde richting bewegen tot u uw vinger van het TouchPad haalt.

Als u EdgeMotion wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat tikken is ingeschakeld. Vervolgens selecteert u de gewenste opties voor EdgeMotion.

De schuiffuncties ondersteunen EdgeMotion. Als u EdgeMotion wilt gebruiken tijdens het schuiven, selecteert u de gewenste schuiffuncties.

##HelpTopicID=340
Met de functie Instellingen voor activeerzone voor TouchPad kunt u het TouchPad in- of uitschakelen door te dubbeltikken op de hoek van het TouchPad.
Als het TouchPad is ingeschakeld, dubbeltikt u in de hoek om het TouchPad uit te schakelen. Als het TouchPad is uitgeschakeld, dubbeltikt u in de hoek om het TouchPad in te schakelen.

##HelpTopicID=341
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt dubbeltikken ingeschakeld. Als u dit vakje uitschakelt, wordt dubbeltikken uitgeschakeld.

##HelpTopicID=342
Schakel dit selectievakje in om verticaal en horizontaal schuiven in te schakelen.
Schuif uw vinger omhoog of omlaag op het TouchPad om het geselecteerde item of venster verticaal te verplaatsen.
Schuif uw vinger naar links of naar rechts op het TouchPad om het geselecteerde item of venster horizontaal te verplaatsen.

##HelpTopicID=343
Schakel dit selectievakje in om verticaal en horizontaal schuiven in te schakelen.
Schuif twee vingers omhoog of omlaag op het TouchPad om het geselecteerde item of venster verticaal te verplaatsen.
Schuif twee vingers naar links of naar rechts op het TouchPad om het geselecteerde item of venster horizontaal te verplaatsen.

##HelpTopicID=344
Als Dubbeltikken met twee vingers is ingeschakeld, kunt u tweemaal met twee vingers tegelijk op het TouchPad™ tikken om de gewenste toepassing te starten. (Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de vingers is.) Klik op Configureren om de toepassing te selecteren die u met deze beweging wilt starten.

Dubbeltikken met twee vingers inschakelen:

1.	Zorg dat Tikken inschakelen is geselecteerd op de pagina Tikken.
2.	Schakel het selectievakje Dubbeltikken met twee vingers inschakelen in.

##HelpTopicID=345
TouchPad™ uitschakelen
Als u het TouchPad™ niet wilt gebruiken, kunt u het uitschakelen. Dubbeltik op de linkerbovenhoek van het TouchPad™. Het TouchPad™-pictogram op de taakbalk verandert en geeft aan dat het TouchPad™ niet beschikbaar is voor gebruik.
Als u het TouchPad™ weer wilt inschakelen, dubbeltikt u nogmaals op de linkerbovenhoek van het TouchPad™. Het pictogram op de taakbalk geeft aan dat het TouchPad™ weer beschikbaar is.

##HelpTopicID=346
Met de optie TouchPad™ uitschakelen blijft het TouchPad™ uitgeschakeld totdat u het weer inschakelt door te dubbeltikken op de linkerbovenhoek.

##HelpTopicID=347
De optie TouchPad™ uitschakelen voor één sessie schakelt het TouchPad™ uit gedurende de rest van de huidige sessie. Het TouchPad™ wordt automatisch weer ingeschakeld wanneer u zich de volgende keer aanmeldt.

##HelpTopicID=348
Gevoeligheid
Met de instellingen voor Gevoeligheid kunt u de manier waarop de schuifsensor reageert op uw aanraking aanpassen aan uw eigen wensen.

##HelpTopicID=349
De schuiffuncties ondersteunen EdgeMotion™. Als u EdgeMotion™ wilt gebruiken tijdens het scrollen, selecteert u EdgeMotion™ inschakelen tijdens scrollen bij Scrollen met één vinger of Scrollen met twee vingers bij Scrollen.

##HelpTopicID=350
Als dit filter is ingeschakeld, helpt dit voorspellen wanneer u opzettelijk het gebied voor scrollen met één vinger gebruikt. Schakel dit filter in als u merkt dat scrollen per ongeluk wordt geactiveerd.

##HelpTopicID=351
Als dit filter is ingeschakeld, helpt het te voorspellen wanneer u opzettelijk knijpzoomen, scrollen met twee vingers, draaien en bewegingen voor toepassingen gebruikt.

Het gedeelte van het TouchPad™ dat voor bewegingen kan worden gebruikt, wordt aangegeven door het gearceerde gebied erboven. U kunt de grootte van dit gebied aanpassen door de zwarte formaatgrepen te verslepen.

Als het eerste contact plaatsvindt buiten het gearceerde gebied, wordt de beweging genegeerd. Schakel dit filter in als u per ongeluk knijpzoomen, scrollen met twee vingers of draaien activeert

##HelpTopicID=352
Bewegingen met meerdere vingers
Bewegingen met meerdere vingers vormen snelle methoden om veelgebruikte toepassingen of functies te starten. De reactie van de computer op deze bewegingen kan specifiek horen bij een bepaalde toepassing. Klik op de Help voor de desbetreffende beweging voor meer informatie.

##HelpTopicID=353
Scrollen met twee vingers
Met de functie Scrollen met twee vingers kunt u verticaal of horizontaal scrollen vanaf een willekeurige plek op het oppervlak van het TouchPad™. Plaats twee vingers op het TouchPad™ en beweeg deze in de gewenste richting. U hoeft hierbij geen rekening te houden met scrolgebieden.

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van scrollen met twee vingers. Zorg dat de vingers iets uit elkaar staan. Haal beide vingers van het TouchPad™ om te stoppen met scrollen.

##HelpTopicID=354
Verticaal scrollen inschakelen
Schakel dit selectievakje in om verticaal scrollen in te schakelen. Beweeg uw twee vingers omhoog of omlaag op het TouchPad™ om verticaal in het geselecteerde venster of item te scrollen.

##HelpTopicID=355
Horizontaal scrollen inschakelen
Schakel dit selectievakje in om horizontaal scrollen in te schakelen voor vensters met horizontale schuifbalken. Als u uw vinger heen en weer beweegt over de onderste rand van het TouchPad™, scrolt u horizontaal in het geselecteerde venster of item.

##HelpTopicID=356
EdgeMotion™ inschakelen tijdens scrollen
Schakel dit selectievakje in als u wilt blijven scrollen wanneer uw vingers de rand van het TouchPad™ bereiken. U stopt het scrollen door uw vingers van het TouchPad™ te halen.

##HelpTopicID=357
Vrijloopscrollen inschakelen
Met vrijloopscrollen kunt u gemakkelijk door lange documenten scrollen. Schakel dit selectievakje in als u dat het scrollen wordt vervolgd nadat u uw vingers van het TouchPad™-oppervlak hebt gehaald. U kunt vrijloopscrollen door uw vingers te bewegen en in één vloeiende beweging van het TouchPad™ te halen. U kunt stoppen met vrijloopscrollen door uw vingers weer op het TouchPad™ te leggen.

##HelpTopicID=358
Oefenen
Klik op de knop Oefenen als u wilt leren hoe u scrollen gebruikt aan de hand van een eenvoudige doolhof.

Zoek voordat u begint, het begin- en eindpunt van de doolhof. U kunt niet de hele doolhof zien, omdat de doolhof groter is dan het venster waarin deze wordt weergegeven. Scrol om een ander gedeelte van de doolhof te zien in het venster. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en scrol om het formaat van de doolhof te wijzigen.

Een gele stip in de linkerbovenhoek van de doolhof geeft de ingang aan. Een blauwe stip aan de rechterkant van de doolhof geeft de uitgang aan.

Oefenen met scrollen:

1.	Klik op het rode vierkantje in de gele stip.
2.	Gebruik de pijltoetsen of tik op het TouchPad™ om te navigeren in de doolhof.
3.	Gebruik de gewenste scrolmethode om een ander gedeelte van de doolhof weer te geven.
4.	Sluit het venster met de scroloefening nadat u de blauwe stip rechts hebt bereikt.

##HelpTopicID=359
Knijpzoomen
De beweging Knijpzoomen biedt zoomfuncties in een groot aantal toepassingen. U kunt knijpzoomen gebruiken om de functies van een schuifwiel na te bootsen in standaardtoepassingen onder Windows die zoomen met Ctrl+schuifwiel ondersteunen.

Schakel het selectievakje Knijpzoomen in om de knijpbeweging voor zoomen in te schakelen. Bekijk de video als u wilt leren hoe u deze beweging uitvoert. Gebruik uw vingertippen voor het beste resultaat.

##HelpTopicID=360
Zoomsnelheid
De schuifregelaar Zoomsnelheid bepaalt hoe snel het venster inzoomt bij het gebruik van knijpzoomen.

Als u trager wilt zoomen, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Langzaam.
Als u sneller wilt zoomen, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Snel.

##HelpTopicID=361
Draaien om punt inschakelen
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een object, zoals een foto, draaien in stappen van 90 graden.

Bekijk de video als u wilt leren hoe u deze beweging uitvoert. Zorg dat de ruimte tussen de twee vingers gelijk blijft terwijl u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=362
Draaien om rechterhoek
Als u de functie Draaien om punt wilt gebruiken met de rechterbenedenhoek, schakelt u het selectievakje Draaien om rechterhoek in. Dit kan handiger zijn als u de beweging Draaien om punt met de linkerhand uitvoert.

##HelpTopicID=363
ChiralRotate™ inschakelen
Schakel dit selectievakje in als u de beweging ChiralRotate™ wilt gebruiken om objecten te draaien in stappen van 90 graden. Houd er rekening mee dat de ChiralRotate™-beweging alleen werkt in ondersteunde toepassingen.

De beweging ChiralRotate™ gebruiken:

1.	Plaats één vinger op de linkerdoelzone (onderaan) van het TouchPad™.
2.	Schuif de vinger omhoog of omlaag en begin een cirkelvormige beweging te maken. Als u het object rechtsom wilt draaien, maakt u een cirkel met de klok mee. Als u het object linksom wilt draaien, maakt u een cirkel tegen de klok in.
3.	Haal uw vinger van het TouchPad™ om terug te keren naar de aanwijsmodus.

##HelpTopicID=364
Drukken met drie vingers
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een opgegeven toepassing starten door te drukken met drie vingers. Klik op de knop Instellingen als u de toepassing(en) die worden gestart wilt wijzigen.

Bekijk de video om te leren hoe u drukt met drie vingers. Zorg dat er een kleine ruimte tussen uw vingers is wanneer u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=365
Tikgevoeligheid
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid bepaalt u hoeveel vingerdruk is vereist om de aanwijzer met een bepaalde snelheid te verplaatsen. Als de aanwijzer grillig beweegt, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Hard aanraken. Als de druk niet wordt geregistreerd, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=366
Scrollen
Met de scrolfuncties kunt u de schuifbalken van een venster bedienen zonder dat u de aanwijzer van uw werk hoeft te verplaatsen. De scrolfuncties werken met de meeste scrolbare vensters, zoals documenten, spreadsheets en grote digitale afbeeldingen.

##HelpTopicID=367
Scrolrichting omkeren inschakelen
Met deze functie kunt u het standaardscrolgedrag wijzigen. Bij standaard scrollen verplaatst u het schuifblokje in dezelfde richting als de beweging van uw vinger. Als u de scrolrichting omdraait, wordt het document of object in de richting van de vingerbeweging verplaatst.

##HelpTopicID=368
ChiralScrolling™ inschakelen
Met deze functie kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging. U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje ChiralScrolling inschakelen in te schakelen.

ChiralScrolling gebruiken:

1.	Leg één vinger op de doelzone. Als u naar boven of beneden wilt scrollen, bevindt de doelzone zich rechts op het TouchPad™. Als u naar links of rechts wilt scrollen, bevindt de doelzone zich onder op het TouchPad™.
2.	Beweeg uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger linksom of rechtsom in een cirkel te bewegen. Zodra ChiralScrolling is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad™ laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt. Opmerking: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger eenvoudig de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.
3.	Als wilt stoppen met scrollen en wilt terugkeren naar de aanwijsmodus, haalt u uw vinger van het TouchPad™-oppervlak.

##HelpTopicID=369
EdgeMotion™ inschakelen tijdens scrollen
Schakel dit selectievakje in als u wilt blijven scrollen wanneer uw vinger de rand van het TouchPad™ bereikt.

##HelpTopicID=370
Scrolgebied
Het diagram met het scrolgebied vertegenwoordigt het oppervlak van het TouchPad™. Het gearceerde gebied toont de scrolgebieden op het oppervlak van het TouchPad™.

Als u uw vinger op het TouchPad™ legt, ziet u pijlen aan de rand van het TouchPad™-diagram die de positie van uw vinger aangeven. Als uw vinger zich bevindt in een actief scrolgebied op het TouchPad™, krijgt het bijbehorende scrolgebied in het diagram een effen kleur.

U kunt de scrolgebieden groter of kleiner maken door de zwarte vierkantjes aan de rand van het gearceerde gebied te verslepen. Als u het scrollen niet goed kunt activeren, maakt u het scrolgebied groter door de randen van het gearceerde gebied naar binnen te slepen. Als het scrollen te snel wordt geactiveerd, maakt u het scrolgebied kleiner.

Als de scrolgebieden grijs zijn en niet kunnen worden aangepast, controleert u of verticaal en horizontaal scrollen zijn ingeschakeld.

##HelpTopicID=371
Draaien
De draaifuncties bieden handige bewegingen om foto's en andere objecten te draaien.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
De functie PalmCheck™ voorkomt dat u het TouchPad™ bedient doordat u dit per ongeluk aanraakt. PalmCheck™ zorgt ervoor dat het TouchPad™ herkent wanneer uw handpalm erop rust of het oppervlak aanraakt terwijl u typt en die aanraking negeert. Dit helpt om ongewenste bewegingen van de aanwijzer of klikken te voorkomen.

##HelpTopicID=373
PalmCheck™-gevoeligheid
U kunt de gevoeligheid van PalmCheck™ aanpassen aan uw typ- en aanwijsgewoonten.

Als het TouchPad™ reageert op ongewenste klikken of aanwijzerbewegingen, verhoogt u de instelling voor PalmCheck™ door de schuifregelaar in de richting van Maximaal te verplaatsen.

Als het TouchPad™ gewenste bewegingen of tikken niet herkent, verlaagt u de instelling voor PalmCheck™ door de schuifregelaar in de richting van Minimaal te verplaatsen. De kans dat bewegingen of tikken worden gemist, is groter als de schuifregelaar zich in het rode gebied bevindt.

##HelpTopicID=374
Momentum™
De functie Momentum zorgt voor een snelle, vloeiende, trackball-achtige muisbeweging. Met één snelle beweging van de vinger op het TouchPad™ kunt u de aanwijzer over het hele computerscherm verplaatsen. Momentum vermindert het aantal herhalingen en de vermoeidheid wanneer u de aanwijzer over lange afstanden verplaatst, terwijl het vloeiend en natuurlijk werkt, vergelijkbaar met een trackball. Momentum is ideaal voor RTS-spellen (Real Time Strategy), FPS-speller (First Person Shooter) en RPG-spellen (Role Playing Games).

##HelpTopicID=375
Verplaatsingsafstand
Met de schuifregelaar Verplaatsingsafstand kunt u aanpassen hoe ver de aanwijzer wordt verplaatst in reactie op een haalbeweging van een vinger op het TouchPad™. U stopt de aanwijzer door eenmaal te tikken of uw vinger op het TouchPad™-oppervlak te leggen.

U vergroot de verplaatsingsafstand door de schuifregelaar te verplaatsen in de richting van Lang. U verkleint de afstand door de schuifregelaar te verplaatsen in de richting van Kort.

Stoppen bij schermrand
Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de aanwijzer binnen de grenzen van het computerscherm blijft. Dankzij de functie Stoppen bij schermrand kunt u gemakkelijk menuopties en bedieningselementen gebruiken die zich in de buurt van de randen van het scherm bevinden.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
De functie EdgeMotion™ is speciaal bedoeld voor bewegingen van de aanwijzer over grote afstanden. Als uw vinger tegen de rand van het TouchPad™ stoot, blijft de aanwijzer in dezelfde richting bewegen tot u uw vinger van het TouchPad™ haalt.

De schuiffuncties ondersteunen EdgeMotion™. Als u EdgeMotion™ wilt gebruiken tijdens het scrollen, schakelt u het selectievakje EdgeMotion™ inschakelen tijdens scrollen onder Scrollen in.

##HelpTopicID=377
EdgeMotion™-gebied
Het diagram met het EdgeMotion™-gebied in het instellingenvenster vertegenwoordigt het oppervlak van het TouchPad™. Het gearceerde gebied toont de EdgeMotion™-gebieden op het oppervlak van het TouchPad™.

Als u uw vinger op het TouchPad™ legt, verschijnen er pijlen aan de rand van het diagram van het EdgeMotion™-gebied die de positie van uw vinger aangeven. Als uw vinger zich bevindt in een actief EdgeMotion™-gebied op het TouchPad™, krijgt het bijbehorende EdgeMotion™-gebied in het diagram een effen kleur.

U kunt de EdgeMotion™-gebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes op de rand van het gearceerde gebied te verslepen. Als u EdgeMotion™ niet goed kunt activeren, maakt u het EdgeMotion™-gebied groter door de randen van het gearceerde gebied naar binnen te slepen. Als EdgeMotion™ te snel wordt geactiveerd, maakt u het EdgeMotion™-gebied kleiner.

##HelpTopicID=378
Snelheid regelen met vingerdruk
Als deze optie is geselecteerd, wordt de EdgeMotion™-snelheid bepaalt door de kracht waarmee u met uw vinger op het TouchPad™ drukt. De scrolsnelheid neemt toe naarmate u harder drukt.

Constante snelheid
Als deze optie is geselecteerd, wordt de aanwijzer altijd met een constante ingestelde snelheid verplaatst wanneer uw vinger zich in het EdgeMotion™-gebied bevindt.

##HelpTopicID=379
Toegankelijkheid
Met de toegankelijkheidsfuncties kunt u instellen hoe de aanwijzer reageert op uw aanwijsacties. U kunt bijvoorbeeld de aanwijzer in een venster houden, de snelheid van de beweging vertragen of de richting van de aanwijzerbeweging beperken.

##HelpTopicID=380
Stoppen bij vensterranden inschakelen
Deze optie beperkt de aanwijzer tot het actieve venster. De eerste keer dat u probeert de aanwijzer buiten het venster te verplaatsen, stopt de aanwijzer bij de rand. Als u het nog een keer probeert, kan de aanwijzer het venster verlaten.

Doordat de aanwijzer stopt bij de randen van het venster, kunt u bedieningselementen in de buurt van de randen van het venster gemakkelijker gebruiken. Als u bijvoorbeeld een venster wilt sluiten of het formaat ervan wilt wijzigen, kunt u de aanwijzer snel in de richting van het sluitvak of de rand van het venster verplaatsen, waarna de aanwijzer precies bij de rand stopt.

##HelpTopicID=381
Langzame verplaatsing inschakelen
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de aanwijzersnelheid verlagen, zodat u onderdelen nauwkeuriger kunt aanwijzen.

##HelpTopicID=382
Beperkte verplaatsing inschakelen
Met deze functie kunt u ervoor zorgen dat de aanwijzer uitsluitend horizontaal of verticaal over het scherm beweegt. Deze functie komt vooral van pas in tekenprogramma's.

##HelpTopicID=383
Tikken
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u tikken om de functies van de linkermuisknop uit te voeren. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u alleen klikken met de TouchPad™-knoppen.

Tikken betekent het TouchPad™-oppervlak kort aanraken met uw vinger en uw vinger daarna van het oppervlak halen. Een lichte, snelle tik werkt het beste. Zeer harde of trage tikken zijn minder effectief. Tik eenmaal voor eenmaal klikken of tik tweemaal snel achter elkaar voor dubbelklikken.

##HelpTopicID=384
Slepen vergrendelen
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u objecten over lange afstanden over het scherm slepen met behulp van meerdere vingerbewegingen. Als Slepen vergrendelen is geselecteerd, wordt een sleepactie vervolgd nadat u uw vinger van het TouchPad™ haalt. Tik nogmaals op het TouchPad™ om het object neer te zetten en de sleepbewerking te beëindigen.

##HelpTopicID=385
Tikzones inschakelen
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een bepaalde actie of snelkoppeling toewijzen aan elke hoek van het TouchPad™. Wanneer u op een van de tikzones tikt, wordt de opgegeven actie uitgevoerd, wat gewoonlijk tijd en klikken bespaart.

##HelpTopicID=386
Configureren
Selecteer in de keuzelijst een actie die u wilt toewijzen aan een tikzone. Veel acties vereisen geen aanvullende instellingen. Als echter meer informatie is vereist, is de knop Configureren beschikbaar. U kunt op elk gewenst moment op de knop Configureren klikken om de configuratie van de actie te bekijken of te wijzigen.
U kunt uiteenlopende acties toewijzen aan tikzones. Er zijn mogelijk nog meer acties beschikbaar als u TouchPad™-plug-ins van andere leveranciers hebt geïnstalleerd. Als de opties in de keuzelijst grijs zijn en niet kunnen worden geselecteerd, controleert u of het selectievakje Tikzones inschakelen is ingeschakeld.

##HelpTopicID=387
Knoppen
Standaard fungeren de knoppen als muisknoppen voor dit aanwijsapparaat. Als dit vakje niet is ingeschakeld, zijn de knoppen uitgeschakeld en heeft het geen effect wanneer u erop drukt. U kunt in dat geval alleen met het aanwijsapparaat klikken door te tikken.

U kunt ook een andere actie opgeven die wordt uitgevoerd wanneer u op een knop drukt. U kunt bijvoorbeeld de rechterknop zo instellen dat deze naar een webpagina in de standaardbrowser gaat. Telkens wanneer u op de rechterknop van het aanwijsapparaat drukt, wordt automatisch de webbrowser geopend en wordt de opgegeven pagina geladen.

##HelpTopicID=388
Knopactie
Kies in de vervolgkeuzelijst de actie die u wilt toewijzen aan de gewenste knop. De geselecteerde actie wordt uitgevoerd telkens wanneer u op die knop drukt.

##HelpTopicID=389
Werken met het eigenschappenvenster
In het eigenschappenvenster kunt u de instellingen voor uw aanwijsapparaat aanpassen. De menustructuur biedt toegang tot de aanpasbare functies. Klik op de pijl naast een functie of dubbelklik om de opties te zien.

Functies in- en uitschakelen
Schakel het selectievakje in om een functie in te schakelen. Schakel het vakje uit om de functie uit te schakelen.

Instellingen
Als bij de geselecteerde functie een instellingenpictogram wordt weergegeven dat oplicht wanneer u de muisaanwijzer erop plaatst, kunt u erop klikken of dubbelklikken op de naam van de functie om de instellingen ervan te configureren. Als u niet op een instellingenpictogram kunt klikken, controleert u of het selectievakje van de functie en eventuele bovenliggende selectievakjes zijn ingeschakeld.

Help
Voor meer informatie kunt u klikken op het pictogram met het vraagteken en de Help-knop.

Knop Sluiten
Met de knop Sluiten in het instellingenvenster sluit u het venster. De wijzigingen worden pas toegepast nadat u klikt op Toepassen of OK in het eigenschappenvenster.

Knop Standaard
De knop Standaard in het eigenschappenvenster herstelt de standaardwaarden van alle TouchPad™-instellingen.

De knop Standaard in een instellingenvenster herstelt de standaardwaarden van alle instellingen in het huidige venster. De wijzigingen worden pas toegepast nadat u klikt op Toepassen of OK in het eigenschappenvenster.

Knop OK
Met de knop OK slaat u uw wijzigingen op en sluit u het eigenschappenvenster.

Knop Annuleren
Met de knop Annuleren sluit u het eigenschappenvenster zonder wijzigingen op te slaan.

Knop Toepassen
Met de knop Toepassen slaat u uw wijzigingen op, maar houdt u het eigenschappenvenster geopend zodat u meer wijzigingen kunt aanbrengen.

##HelpTopicID=390
Scrolsnelheid
Met de schuifregelaar Scrolsnelheid kunt u de snelheid van het scrollen instellen. Sleep de schuifregelaar naar rechts om sneller te scrollen.

##HelpTopicID=391
Aanwijzen
Op de pagina's met instellingen voor aanwijzen kunt u opgeven hoe de aanwijzer reageert op uw aanwijs- en selectieacties.

##HelpTopicID=392
Tikgevoeligheid
Met de schuifregelaar Tikgevoeligheid kunt u regelen hoeveel vingerdruk moet worden uitgeoefend voordat het TouchPad™ reageert.

Als de aanwijzer zich onregelmatig verplaatst of onregelmatig klikt of als u werkt in een gebied met hoge luchtvochtigheid, kunt u de gevoeligheid verminderen door de schuifregelaar te verplaatsen in de richting van Hard aanraken.

Als u te hard moet drukken om het TouchPad™ te bedienen of als het TouchPad™ niet altijd reageert op uw tikken, verhoogt u de gevoeligheid door de schuifregelaar te verplaatsen in de richting van Zacht aanraken.

##HelpTopicID=393
Tikzones
Het diagram Tikzones vertegenwoordigt het oppervlak van het TouchPad™. Het gearceerde gebied in het diagram vertegenwoordigt de actieve tikzones op het TouchPad™-oppervlak. Als u uw vinger op het TouchPad™ legt, ziet u pijlen aan de rand van het TouchPad™-diagram die de positie van uw vinger aangeven. Als uw vinger zich bevindt in een actieve tikzone op het TouchPad™, krijgt de bijbehorende tikzone in het diagram een effen kleur.

U kunt de tikzones groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes op de rand van de gearceerde gebieden te verslepen. Als u een tikzone niet goed kunt activeren, maakt u de tikzone groter. Als een tikzone te snel wordt geactiveerd, maakt u de tikzone kleiner.

Als de tikzones grijs zijn en niet kunnen worden aangepast, controleert u of het selectievakje Tikzones inschakelen is ingeschakeld.

##HelpTopicID=394
Drukken om te selecteren
Met de functie Drukken om te selecteren kunt u tik- en drukbewegingen gebruiken om muisklikken uit te voeren.

Tikken of drukken op de punt van het aanwijspookje komt overeen met klikken op de linkermuisknop. Tikken of drukken kan echter sneller en handiger zijn dan de muisknop gebruiken.

Tikken betekent dat u de punt van het aanwijspookje snel indrukt en weer loslaat. Een lichte, snelle tik werkt het beste. Zeer harde of trage tikken zijn minder effectief. Tik eenmaal voor eenmaal klikken of tik tweemaal snel achter elkaar voor dubbelklikken.

Drukken betekent dat u de punt van het aanwijspookje snel indrukt met uw vinger. Licht drukken werkt het beste. Druk recht omlaag om het klikken en vasthouden van de muisknop na te bootsen. Druk recht omlaag en daarna opzij om te klikken en te slepen in de gewenste richting. Laat het pookje los wanneer u de muisknop wilt loslaten.

De fysieke knoppen kunnen ook worden gebruikt om te klikken. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u alleen klikken met de fysieke knoppen.

##HelpTopicID=395
Drukken om alleen te selecteren
Als deze optie is geselecteerd, wordt een object geselecteerd als u drukt op de punt van het aanwijspookje, maar wordt het niet geopend of verplaatst.

Drukken om te selecteren en te slepen
Als deze optie is geselecteerd, wordt een object geselecteerd als u drukt op de punt van het aanwijspookje en blijft dit geselecteerd, zodat u het kunt verplaatsen met het aanwijspookje. Dit komt overeen met drukken op de muisknop en deze ingedrukt houden.

##HelpTopicID=396
Drukken om te selecteren betekent klikken met primaire knop
Als deze optie is geselecteerd, voert drukken op het aanwijspookje dezelfde actie uit als een klikken met de primaire muisknop.

Drukken om te selecteren betekent klikken met secundaire knop
Als deze optie is geselecteerd, voert drukken op het aanwijspookje dezelfde actie uit als een klikken met de secundaire muisknop.

##HelpTopicID=397
Snelheid
Met de schuifregelaar Snelheid bepaalt u hoe snel u op het aanwijspookje moet drukken voordat dit wordt beschouwd als 'Drukken om te selecteren'. Pas de schuifregelaar Snelheid aan totdat het pookje naar wens reageert. Als het pookje niet reageert, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Snel. Als het pookje te vaak reageert, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Langzaam.

##HelpTopicID=398
Tikgevoeligheid
Met de gevoeligheidsinstellingen bepaalt u hoeveel druk u moet uitoefenen op het aanwijspookje om de aanwijzer met een bepaalde snelheid te verplaatsen.

##HelpTopicID=399
Haalbeweging met drie vingers
De haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in diverse toepassingen. U kunt de haalbeweging met drie vingers gebruiken om te surfen op internet of om te bladeren tussen foto's in het venster van een fotoviewer. U kunt de haalbeweging met drie vingers ook gebruiken om de diamodus van de fotoviewer te starten of te sluiten. Schakel dit selectievakje in als u het gebruik van de haalbeweging met drie vingers voor navigatie en diashows wilt inschakelen.

Bekijk de video om te leren hoe u de haalbeweging met drie vingers uitvoert. Zorg dat uw vingers iets uit elkaar staan wanneer u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=400
Horizontale haalbeweging met drie vingers
Schuif uw vingers naar rechts of naar links om vooruit of achteruit te bladeren in een fotoviewer of webbrowser.

##HelpTopicID=401
Verticale haalbeweging met drie vingers
Schuif uw vingers naar boven om de diavoorstellingsmodus te starten. Schuif uw vingers naar beneden om de diavoorstellingsmodus af te sluiten.

##HelpTopicID=402
Gebruik de schuifregelaar om de snelheid van EdgeMotion™ aan te passen. Als u de snelheid wilt verhogen, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Snel. Als u de snelheid wilt verlagen, verplaatst u de schuifregelaar in de richting van Langzaam.

##HelpTopicID=403
Als Langzame verplaatsing is ingeschakeld, kunt u in de keuzeiljst een toets selecteren waarmee u dit activeert. U gebruikt Langzame verplaatsing door de geselecteerde toets in te drukken terwijl u de aanwijzer beweegt.

##HelpTopicID=404
Als Beperkte verplaatsing is ingeschakeld, kunt u in de keuzeiljst een toets selecteren waarmee u dit activeert. U gebruikt Beperkte verplaatsing door de geselecteerde toets in te drukken terwijl u de aanwijzer beweegt. De aanvankelijke richting van de aanwijzer bepaalt de toegestane bewegingsrichting zolang uw vinger contact maakt met het TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Afdekbeweging
Met deze beweging maakt u het bureaublad leeg doordat alle opende vensters worden geminimaliseerd. U herstelt de vensters door deze beweging te herhalen.

U gebruikt de afdekbeweging als volgt:

1.	Leg uw vingers plat op het TouchPad™, zodat het grootste deel ervan wordt bedekt.
2.	Houd uw vingers stil totdat alle vensters op het bureaublad zijn geminimaliseerd of hersteld.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.

##HelpTopicID=406
Intelligente controle-instellingen kunnen ongewenst gedrag van het TouchPad helpen voorkomen. Klik op elke functie voor meer informatie.

##HelpTopicID=407
U kunt overal op het ClickPad drukken om klikken met een primaire, secundaire of middelste knop na te bootsen.

Standaard drukt u met één vinger om klikken met de primaire knop na te bootsen. Druk met twee vingers om klikken met de secundaire knop na te bootsen. Druk met drie vingers om klikken met de middelste knop na te bootsen. Selecteer Klikken met twee vingers en Klikken met drie vingers om deze naar wens te configureren.

##HelpTopicID=408
Als u wilt klikken met één vinger, drukt u met één vinger op het ClickPad-oppervlak totdat u voelt dat dit wordt ingedrukt. Klikken met één vinger komt overeen met klikken met de primaire (linker)muisknop.

##HelpTopicID=409
Bij klikken met één vinger in de rechterbenedenhoek van het ClickPad wordt standaard dezelfde actie uitgevoerd als bij kilkken met de secundaire (rechter)muisknop.

De actie die wordt uitgevoerd als u met één vinger in de hoek klikt, kan worden geconfigureerd. Als u een andere actie wilt selecteren, selecteert u de actie in de lijst.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

In een linkshandige configuratie klikt u op de linkerbenedenhoek van het ClickPad.

##HelpTopicID=410
Gebruik de schuifregelaar als u de afstand voor vrijloopscrollen wilt aanpassen. Als u over een grotere afstand wilt scrollen, verschuift u de schuifregelaar in de richting van Maximaal. Als u over een kleinere afstand wilt scrollen, verschuift u de schuifregelaar in de richting van Minimaal. Als de schuifregelaar niet kan worden verplaatst, controleert u of 'Vrijloopscrollen inschakelen' is geselecteerd.

##HelpTopicID=411
Scrollen met één vinger
U kunt verticaal scrollen.

Klik op het venster of item waarin u wilt scrollen en schuif uw vinger rechts in het TouchPad naar boven of beneden om verticaal te scrollen.

Als het scrollen niet wordt uitgevoerd, controleert u of het betreffende selectievakje is ingeschakeld en of u wel kunt scrollen in het venster of item waarop u hebt geklikt. Als u dan nog problemen hebt, controleert u de instellingen voor Scrolgebied.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
Met de functie ChiralScrolling™ kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje ChiralScrolling inschakelen in te schakelen.

ChiralScrolling gebruiken:

1.	Leg één vinger op de doelzone. Als u naar boven of beneden wilt scrollen, bevindt de doelzone zich rechts op het TouchPad.
2.	Beweeg uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger in een cirkel te bewegen, rechtsom of linksom. Zodra ChiralScrolling is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt.

OPMERKING: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger gewoon de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.

3.	Als wilt stoppen met scrollen en weer wilt aanwijzen, haalt u uw vinger van het oppervlak van het TouchPad.

##HelpTopicID=413
Het bovenstaande diagram stelt het oppervlak van het TouchPad voor. Het gearceerde gebied toont de scrolgebieden op het oppervlak van het TouchPad.

Als u uw vinger op het TouchPad legt, ziet u pijlen aan de rand van het TouchPad-diagram die de positie van uw vinger aangeven. Als uw vinger zich bevindt in een actief scrolgebied op het TouchPad, krijgt het bijbehorende scrolgebied in het diagram een effen kleur. U kunt de scrolgebieden groter of kleiner maken door een van de zwarte vierkantjes aan de rand van het gearceerde gebied te verslepen.

Als u het scrollen niet goed kunt activeren, kunt u het scrolgebied groter maken door de randen van het gearceerde gebied naar binnen te slepen. Als het scrollen te snel wordt geactiveerd, kunt u het scrolgebied kleiner maken.

Als de scrolgebieden grijs zijn en niet kunnen worden aangepast, controleert u of de scrolfunctie is ingeschakeld.

Scrollen inschakelen:

1.	Selecteer Scrollen in de menustructuur aan de linkerkant.
2.	Selecteer de gewenste scrolmethode en schakel verticaal scrollen in.

##HelpTopicID=414
Knoppen
Standaard fungeren de knoppen als muisknoppen voor dit aanwijsapparaat. 

U kunt ook een andere actie opgeven die wordt uitgevoerd wanneer u op een knop drukt. U kunt bijvoorbeeld de rechterknop zo instellen dat deze naar een webpagina in de standaardbrowser gaat. Telkens wanneer u op de rechterknop van het aanwijsapparaat drukt, wordt automatisch de webbrowser geopend en wordt de opgegeven pagina geladen.

##HelpTopicID=415
Geavanceerde filters
De geavanceerde filters voor onbedoeld contact vereisen dat aanwijzen en tikken in het startgebied beginnen en voorkomen zo onbedoelde aanwijzerbewegingen en tikken. Het startgebied is een rechthoekig gebied in het midden van het TouchPad™. U kunt het startgebied aanpassen door te klikken op het onderwerp Grootte van startgebied in de menustructuur. Als u de filteractiveringstijd wilt aanpassen, kiest u het onderwerp Filteractiveringstijd in de menustructuur.

Aanwijzen beperken tot gebied
Als deze optie is geselecteerd, moet uw vinger zich in het startgebied bevinden voordat bewegingen van invloed zijn op de aanwijzer. Contact met het TouchPad™ wordt genegeerd totdat uw vinger zich in het startgebied bevindt. Nadat de aanwijzerbeweging is gestart, werkt het TouchPad™ op de normale manier totdat het TouchPad™ inactief is gedurende de ingestelde tijd. Als u de filteractiveringstijd wilt aanpassen, kiest u het onderwerp Filteractiveringstijd in de menustructuur.

Tikken beperken tot gebied
Als deze optie is geselecteerd, moeten tikken worden gestart in het startgebied. Tikken buiten het startgebied worden genegeerd. Dit filter is alleen actief als het TouchPad™ inactief is gedurende de ingestelde tijd. Als u de filteractiveringstijd wilt aanpassen, kiest u het onderwerp Filteractiveringstijd in de menustructuur.

##HelpTopicID=416
Met de schuifregelaar Filteractiveringstijd kunt u aanpassen wanneer de geavanceerde filters worden geactiveerd. Als u de tijd van inactiviteit die moet verstrijken voordat de geavanceerde filters worden geactiveerd, wilt verlengen, schuift u de schuifregelaar in de richting van 5 seconden. Als u de tijd van inactiviteit die moet verstrijken voordat de geavanceerde filters worden geactiveerd, wilt verkorten, schuift u de schuifregelaar in de richting van 0 seconden.

##HelpTopicID=417
met PalmCheck
De instellingen voor Beperking van onbedoeld contact kunnen ongewenst gedrag van het TouchPad™ helpen terugdringen. Raadpleeg elke instelling voor meer informatie.

##HelpTopicID=418
De functie PalmCheck™ voorkomt dat u het TouchPad™ bedient doordat u dit per ongeluk aanraakt. PalmCheck™ zorgt ervoor dat het TouchPad™ herkent wanneer uw handpalm erop rust of het oppervlak aanraakt terwijl u typt. Dit helpt ongewenste klikken of bewegingen van de aanwijzer voorkomen.

Als het TouchPad™ reageert op ongewenste klikken of bewegingen van de aanwijzer, verhoogt u de instelling voor PalmCheck™ door de schuifregelaar naar rechts te slepen in de richting van Max. Als het Touchpad™ gewenste bewegingen of tikken niet herkent, verlaagt u de instelling voor PalmCheck™ door de schuifregelaar naar links te slepen in de richting van Uit. De kans dat bewegingen of tikken worden gemist, is groter als de schuifregelaar zich vlak bij Max. bevindt.

##HelpTopicID=419
Bij klikken met één vinger in de rechterbenedenhoek van het ClickPad wordt standaard dezelfde actie uitgevoerd als bij kilkken met de secundaire (rechter)muisknop.

De actie die wordt uitgevoerd als u met één vinger in de hoek klikt, kan worden geconfigureerd. Als u een andere actie wilt selecteren, selecteert u de actie in de lijst.

Sommige acties vereisen dat u aanvullende instellingen selecteert. Als meer informatie is vereist, komt de knop Configureren beschikbaar of verschijnt er een dialoogvenster.

U kunt op elk moment op de knop Configureren klikken om uw instellingen te bekijken of te wijzigen.

In een linkshandige configuratie klikt u op de linkerbenedenhoek van het ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense is een technologie voor beperking van onbedoeld contact voor geavanceerde beeldsensoren van Synaptics. De instellingen kunnen ongewenst gedrag van het TouchPad helpen voorkomen. Raadpleeg elke instelling voor meer informatie.

##HelpTopicID=421
De functie SmartSense voorkomt dat u het TouchPad™ bedient doordat u dit per ongeluk aanraakt. SmartSense zorgt ervoor dat het TouchPad™ herkent wanneer uw handpalm erop rust of het oppervlak aanraakt terwijl u typt. Dit helpt ongewenste klikken of bewegingen van de aanwijzer voorkomen.

Als het TouchPad™ reageert op ongewenste klikken of bewegingen van de aanwijzer, verhoogt u de instelling voor SmartSense door de schuifregelaar naar rechts te slepen in de richting van Max. Als het Touchpad™ gewenste bewegingen of tikken niet herkent, verlaagt u de instelling voor SmartSense door de schuifregelaar naar links te slepen in de richting van Uit. De kans dat bewegingen of tikken worden gemist, is groter als de schuifregelaar zich vlak bij Max. bevindt.

##HelpTopicID=422
Inertie inschakelen
Selecteer deze optie als u wilt blijven schuiven nadat het contact met het TouchPad™ is verbroken. Als deze optie is geselecteerd, kunt u Vrijloopscrollen of Scrollen met Momentum inschakelen.

##HelpTopicID=423
Scrollen met Momentum inschakelen 
Als deze optie is geselecteerd, gebruikt u een haalbeweging om het schuiven te starten en wordt het schuiven vervolgd nadat het contact met het TouchPad™ is verbroken.

##HelpTopicID=424
Gebruik de schuifregelaar als u de afstand voor scrollen met Momentum wilt aanpassen. Als u over een grotere afstand wilt schuiven, verschuift u de schuifregelaar in de richting van Maximaal. Als u over een kleinere afstand wilt schuiven, verschuift u de schuifregelaar in de richting van Minimaal.

##HelpTopicID=425
Verticale haalbeweging met vier vingers inschakelen
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u met een neerwaartse of opwaartse haalbeweging met vier vingers de vensters op het bureaublad minimaliseren of het vorige formaat ervan herstellen.

De vensters op het bureaublad minimaliseren of het formaat ervan herstellen:

1.	Plaats vier vingers in de buurt van de boven- of onderrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de andere rand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	Herhaal de beweging met vier vingers als u het vorige formaat van de vensters op het bureaublad wilt herstellen.

##HelpTopicID=426
Als deze optie is geselecteerd, kunt u een uitgeschakeld apparaat activeren door snel met een vinger heen en weer over het TouchPad te schuiven.

##HelpTopicID=427
Cirkelvormig scrollen 
Met de functie Cirkelvormig scrollen™ kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.

U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Cirkelvormig scrollen inschakelen in te schakelen.

Cirkelvormig scrollen gebruiken:

1.	Leg één vinger op de doelzone. Als u naar boven of beneden wilt scrollen, bevindt de doelzone zich rechts op het TouchPad. Als u naar links of rechts wilt scrollen, bevindt de doelzone zich onder op het TouchPad.
2.	Beweeg uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger in een cirkel te bewegen, rechtsom of linksom. Zodra Cirkelvormig scrollen is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt.

OPMERKING: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger gewoon de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.

3.	Als wilt stoppen met scrollen en weer wilt aanwijzen, haalt u uw vinger van het oppervlak van het TouchPad.

##HelpTopicID=428
Cirkelvormig scrollen™ inschakelen
Met deze functie kunt u ononderbroken scrollen met één vloeiende, cirkelvormige beweging. De scrolsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging. U kunt deze functie inschakelen door het selectievakje Cirkelvormig scrollen inschakelen in te schakelen.

Cirkelvormig scrollen gebruiken:

1.	Leg één vinger op de doelzone. Als u naar boven of beneden wilt scrollen, bevindt de doelzone zich rechts op het TouchPad™. Als u naar links of rechts wilt scrollen, bevindt de doelzone zich onder op het TouchPad™.
2.	Beweeg uw vinger in de richting waarin u wilt scrollen en begin uw vinger linksom of rechtsom in een cirkel te bewegen. Zodra Cirkelvormig scrollen is geactiveerd, kunt u uw vinger naar een willekeurig punt op het TouchPad™ laten gaan terwijl u een cirkelvormige beweging maakt. Opmerking: als u de scrolrichting wilt wijzigen, beweegt u uw vinger eenvoudig de andere kant op. U begint dan te scrollen in omgekeerde richting.
3.	Als wilt stoppen met scrollen en wilt terugkeren naar de aanwijsmodus, haalt u uw vinger van het TouchPad™-oppervlak.

##HelpTopicID=429
Scrollen met twee vingers
Met de functie Scrollen met twee vingers kunt u verticaal of horizontaal scrollen vanaf een willekeurige plek op het oppervlak van het TouchPad. Plaats twee vingers op het TouchPad en beweeg deze in de gewenste richting. U hoeft hierbij geen rekening te houden met scrolgebieden.

Zorg dat de vingers iets uit elkaar staan. Haal beide vingers van het TouchPad om te stoppen met scrollen.

##HelpTopicID=430
Knijpzoomen
De beweging Knijpzoomen biedt zoomfuncties in een groot aantal toepassingen. U kunt knijpzoomen gebruiken om de functies van een schuifwiel na te bootsen in standaardtoepassingen onder Windows die zoomen met Ctrl+schuifwiel ondersteunen.

Schakel het selectievakje Knijpzoomen in om de knijpbeweging voor zoomen in te schakelen.  Gebruik uw vingertippen voor het beste resultaat.

##HelpTopicID=431
Draaien om punt inschakelen
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een object, zoals een foto, draaien in stappen van 90 graden.

Zorg dat de ruimte tussen de twee vingers gelijk blijft terwijl u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=432
Drukken met drie vingers
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een opgegeven toepassing starten door te drukken met drie vingers. Klik op de knop Instellingen als u de toepassing(en) die worden gestart wilt wijzigen.

Zorg dat er een kleine ruimte tussen uw vingers is wanneer u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=433
Haalbeweging met drie vingers
De haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in diverse toepassingen. U kunt de haalbeweging met drie vingers gebruiken om te surfen op internet of om te bladeren tussen foto's in het venster van een fotoviewer. U kunt de haalbeweging met drie vingers ook gebruiken om de diamodus van de fotoviewer te starten of te sluiten.  Schakel dit selectievakje in als u het gebruik van de haalbeweging met drie vingers voor navigatie en diashows wilt inschakelen.

Zorg dat uw vingers iets uit elkaar staan wanneer u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
U kunt klikken en slepen met één vinger om een geselecteerd item te verplaatsen.

Klikken en slepen met één vinger:

1.	Markeer het item dat u wilt verplaatsen met de aanwijzer.
2.	Druk met één vinger op het ClickPad.
3.	Houd het ClickPad ingedrukt terwijl u het geselecteerde item naar de gewenste locatie sleept.
4.	Haal uw vinger van het ClickPad wanneer u het item wilt loslaten.

##HelpTopicID=437
U kunt klikken en slepen met twee vingers om het equivalent uit te voeren van klikken en slepen met de fysieke rechterknop.

Klikken en slepen met twee vingers:

1.	Markeer het item dat u wilt verplaatsen met de aanwijzer.
2.	Druk met twee vingers op het ClickPad.
3.	Houd het ClickPad ingedrukt terwijl u het geselecteerde item naar de gewenste locatie sleept.
4.	Haal uw vingers van het ClickPad wanneer u het item wilt loslaten.
##HelpTopicID=438
U kunt overal op het ClickPad drukken om klikken met een primaire, secundaire of middelste knop na te bootsen.

Standaard drukt u met één vinger om klikken met de primaire knop na te bootsen. Druk met twee vingers om klikken met de secundaire knop na te bootsen. Druk met drie vingers om klikken met de middelste knop na te bootsen.

##HelpTopicID=439
Haalbeweging met drie vingers
Verticale en horizontale haalbewegingen met drie vingers vormen een handige manier om snel te wissen tussen toepassingen en het bureaublad te minimaliseren of te herstellen.

##HelpTopicID=440
Verticale haalbeweging met drie vingers
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u met een neerwaartse haalbeweging met drie vingers de vensters op het bureaublad minimaliseren of het vorige formaat ervan herstellen. Met een neerwaartse haalbeweging met drie vingers opent u de toepassingsschakelaar.

De vensters op het bureaublad minimaliseren:

1.	Plaats drie vingers in de buurt van de bovenrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de onderrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	Herhaal de beweging als u het vorige formaat van de vensters op het bureaublad wilt herstellen.

De Aero 3D-toepassingsschakelaar openen:

1.	Plaats drie vingers in de buurt van de onderrand van het TouchPad™. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de bovenrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad™.
4.	De Aero 3D-toepassingsschakelaar wordt geopend.
5.	U bladert door toepassingen door drie vingers horizontaal te verschuiven. 
6.	Wanneer de gewenste toepassing is gemarkeerd, tikt u op het TouchPad™ om over te schakelen naar deze toepassing.

##HelpTopicID=441
Knoppen
Standaard fungeren de knoppen als muisknoppen voor dit aanwijsapparaat. Als dit vakje niet is ingeschakeld, zijn de knoppen uitgeschakeld en heeft het geen effect wanneer u erop drukt. U kunt in dat geval alleen met het aanwijsapparaat klikken door te tikken.

##HelpTopicID=442
Tikken met twee vingers
Tik met twee vingers tegelijk op het TouchPad om dezelfde bewerking uit te voeren als bij klikken met de tweede (rechter) muisknop. Zorg voor een kleine ruimte tussen de vingers wanneer u met twee vingers tikt.

##HelpTopicID=443
Prioriteit voor TrackPoint en toetsenbordinvoer
Prioriteit voor TrackPoint en toetsenbordinvoer negeert tijdelijk het contact met het touchpad gedurende een korte tijd nadat u iets hebt ingevoerd met de TrackPoint of het toetsenbord.

##HelpTopicID=444
Knoppen
Knopspecifieke parameters aanpassen.

##HelpTopicID=445
Rechterknopgebied
De grootte van het gebied voor de rechterknop op het TouchPad-oppervlak aanpassen.

##HelpTopicID=446
Haalbeweging met drie vingers
Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u Haalbeweging met drie vingers.
De vensters op het bureaublad minimaliseren:
1.	Plaats drie vingers in de buurt van de bovenrand van het TouchPad. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de onderrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad.
4.	Herhaal de beweging als u het vorige formaat van de vensters op het bureaublad wilt herstellen.

De toepassingsschakelaar openen:
1.	Plaats drie vingers in de buurt van de onderrand van het TouchPad. Er moet een kleine ruimte tussen de vingers zijn.
2.	Beweeg uw vingers in een vloeiende, rechte beweging naar de bovenrand.
3.	Haal uw vingers van het TouchPad.
4.	De toepassingsschakelaar wordt geopend.
5.	U bladert door toepassingen door drie vingers horizontaal te verschuiven. Wanneer de gewenste toepassing is gemarkeerd, verplaatst u de aanwijzer naar die toepassing en klikt u om de toepassing te selecteren.

Horizontale haalbeweging met drie vingers:
Met de horizontale haalbeweging met drie vingers navigeert u omhoog of omlaag in een document en vooruit of achteruit in Windows Verkenner. Met een haalbeweging naar rechts met drie vingers navigeert u vooruit of een pagina omhoog, terwijl u met een haalbeweging naar links met drie vingers achteruit of een pagina omlaag navigeert.

##HelpTopicID=447
ASUS Intelligente detectie
Schakel de functie Intelligente detectie in om te voorkomen dat de cursor per ongeluk wordt verplaatst. U activeert het aanwijzen door op een van de knoppen te drukken of het aanwijzen te starten in het ingestelde activeringsgebied. Terwijl u typt, wordt het aanwijzen automatisch uitgeschakeld tenzij het begint in het activeringsgebied.
Het activeringsgebied bevindt zich standaard bovenaan en in het midden van het TouchPad. U past de locatie van het actieve gebied aan door te klikken en een cirkel te slepen. U kunt het formaat van het actieve gebied wijzigen door een van de ingestelde formaten te selecteren of Aanpassen te kiezen en een formaat in te stellen met de schuifregelaar.

##HelpTopicID=448
Als Na typen contact beperken tot gebied is geselecteerd, wordt het TouchPad uitgeschakeld wanneer u typt totdat u het startgebied aanwijst, erop tikt of een beweging begint in het startgebied.
Nadat het contact is gestart in het startgebied, werkt het TouchPad op de normale manier totdat u opnieuw typt.

##HelpTopicID=449
EdgeMotion-snelheid aanpassen
U kunt de EdgeMotion-snelheid kiezen door de schuifregelaar aan te passen tussen Langzaam en Snel.

Als de bedieningselementen op deze pagina grijs zijn en niet kunnen worden aangepast, schakelt u EdgeMotion in. U schakelt EdgeMotion in door de volgende stappen uit te voeren:

1.	Selecteer EdgeMotion in de menustructuur aan de linkerkant.
2.	Selecteer een van de opties voor EdgeMotion uitvoeren.
3.	Selecteer EdgeMotion-snelheid in de menustructuur om terug te keren naar deze pagina.

##HelpTopicID=451
Haalbeweging met drie vingers
De haalbeweging met drie vingers verbetert de navigatie in diverse toepassingen. U kunt de haalbeweging met drie vingers gebruiken om te surfen op internet of om te bladeren tussen foto's in het venster van een fotoviewer.

Bekijk de video om te leren hoe u de haalbeweging met drie vingers uitvoert. Zorg dat uw vingers iets uit elkaar staan wanneer u deze beweging uitvoert.

##HelpTopicID=452
Slepen vergrendelen
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u objecten over lange afstanden over het scherm slepen met behulp van meerdere vingerbewegingen. Als Slepen vergrendelen is geselecteerd, wordt een sleepactie korte tijd vervolgd nadat u uw vinger van het TouchPad haalt. Tik nogmaals op het TouchPad om het object neer te zetten en de sleepbewerking te beëindigen.

De sleepvergrendeling wordt automatisch beëindigd als uw vinger niet onmiddellijk opnieuw het TouchPad aanraakt.

##HelpTopicID=453
Werken met het eigenschappenvenster
In het eigenschappenvenster kunt u de instellingen voor uw aanwijsapparaat aanpassen. De menustructuur biedt toegang tot de aanpasbare functies. Klik op de pijl naast een functie of dubbelklik om de opties te zien.

Functies in- en uitschakelen
Schakel het selectievakje in om een functie in te schakelen. Schakel het vakje uit om de functie uit te schakelen.

Instellingen
Als bij de geselecteerde functie een instellingenpictogram wordt weergegeven dat oplicht wanneer u de muisaanwijzer erop plaatst, kunt u erop klikken of dubbelklikken op de naam van de functie om de instellingen ervan te configureren. Als u niet op een instellingenpictogram kunt klikken, zorgt u dat het selectievakje van de functie is ingeschakeld en dat eventuele bovenliggende selectievakjes eveneens zijn ingeschakeld.

Help
Voor meer informatie kunt u klikken op het pictogram met het vraagteken en de Help-knop.

Knop Sluiten
Met de knop Sluiten in het instellingenvenster sluit u het venster. De wijzigingen worden pas toegepast nadat u klikt op Toepassen of OK in het eigenschappenvenster.

Knop Standaard 
De knop Standaard in het venster Eigenschappen herstelt de standaardwaarden van alle TouchPad-instellingen, behalve de waarde voor Drukken met drie vingers. De waarde voor Drukken met drie vingers wordt niet gewijzigd.

De knop Standaard in een instellingenvenster herstelt de standaardwaarden van alle instellingen in het huidige venster. De wijzigingen worden pas toegepast nadat u klikt op Toepassen of OK in het eigenschappenvenster.

Knop OK
Met de knop OK slaat u uw wijzigingen op en sluit u het eigenschappenvenster.

Knop Annuleren
Met de knop Annuleren sluit u het eigenschappenvenster zonder wijzigingen op te slaan.

Knop Toepassen
Met de knop Toepassen slaat u uw wijzigingen op, maar houdt u het eigenschappenvenster geopend zodat u meer wijzigingen kunt aanbrengen. 

##HelpTopicID=454
Vegen vanaf de rand inschakelen
Schakel het selectievakje Vegen vanaf de rand inschakelen in als u een beweging met één vinger vanaf de rand van het TouchPad naar het midden van het TouchPad wilt inschakelen.

1.	Als u veegt vanaf de linkerrand naar het midden, schakelt u van de huidige geopende toepassing naar de vorige geopende toepassing.
2.	Als u veegt vanaf de rechterrand naar het midden, wordt de Charms-balk geopend of gesloten.
3.	Als u veegt vanaf de bovenrand naar het midden, wordt de toepassingsbalk geopend of gesloten.

##HelpTopicID=455
Als u wilt klikken met twee vingers, drukt u met twee vingers op het ClickPad-oppervlak totdat u voelt dat dit wordt ingedrukt. Standaard komt klikken met twee vingers overeen met klikken met de secundaire knop.

##HelpTopicID=456
Richting van haalbeweging met drie vingers omkeren
Als deze optie is geselecteerd, wordt de richting van de haalbeweging met drie vingers omgekeerd. In dat geval navigeert u met een haalbeweging met drie vingers naar links naar de volgende pagina en met een haalbeweging met drie vingers naar rechts naar de vorige pagina.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0414
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0509200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0221201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0727201100: revised topic 418.
v0729201100, Updated translations for topics 32, 36, 113, 159, 164, 224, 277, 278, 279, 300, 321, 322, 331, 332, 341, 349, 359, 361, 366, 376, 378, 379, 381, 385, 391, 393 and 399.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Hjelpemne ikke definert

##HelpTopicID=0
I dette vinduet av typen Egenskaper kan du tilpasse innstillinger for pekeenheten. Bruk menytreet til venstre for å få tilgang til tilpasningsfunksjonene.

Bruke vinduet Egenskaper
Klikk på en funksjon i menytreet for å åpne en innstillingsside for den aktuelle funksjonen. Noen av funksjonene har flere innstillingssider. Klikk på + (plusstegnet) ved siden av en funksjon for å se alle de relaterte sidene. Innstillingen vil vises i vinduet til høyre for menytreet. Informasjon om disse alternativene og instruksjoner om hvordan du endrer dem, vil vises her i denne informasjonsboksen. Du kan også benytte rullefeltet til å få fram innholdet i informasjonsboksen.

Knappen Standardinnstillinger
Knappen Standardinnstillinger tilbakestiller alle innstillinger på den aktive siden til de fabrikkinnstilte verdiene.

Knappen OK
Knappen OK lagrer endringene og lukker vinduet Egenskaper.

Knappen Avbryt
Knappen Avbryt lukker vinduet Egenskaper uten å lagre eventuelle endringer, og går tilbake til alle de gamle innstillingene.

Knappen Bruk
Knappen Bruk lagrer endringene du har foretatt, men beholder vinduet Egenskaper åpent, slik at du kan foreta flere endringer.

##HelpTopicID=1
Når du merker av for Aktiver knapper, blir ”museknappene” for denne pekeenheten aktivert. Du konfigurerer handlingen som blir utført når du trykker på en knapp, ved å velge navnet på knappen i menytreet. Den høyre knappen kan for eksempel defineres til å ”gå til en web-side i standardleseren”. Hver gang du klikker med den høyre knappen på pekeenheten, vil den angitte siden bli åpnet og lastet automatisk gjennom web-leseren.

Når det ikke er merket av for Aktiver knapper, er knappene deaktivert, og de har ingen funksjon når du trykker på dem. Den eneste måten å klikke med pekeenheten på er å trykke kort på styreplaten.

##HelpTopicID=2
Rull objekt under peker
Rull objekt under peker forsøker alltid å rulle vinduet for det aktive programmet som er under pekeren. Hvis pekeren ikke er over det aktive programmet, rulles det ikke i det hele tatt.
Hvis for eksempel Windows Explorer er aktivt: Hvis pekeren er over vinduet til venstre, rulles treoversikten som viser katalogstrukturen, hvis den er over høyre vindu, rulles listen. Når du klikker på et annet program, rulles det ikke i Windows Explorer selv om pekeren er over et av vinduene.

##HelpTopicID=3
Velg en handling i listeboksen ovenfor for å knytte handlingen til den valgte knappen. Handlingen du har valgt, blir utført hver gang du trykker på denne knappen.

Hvis du ikke kan velge en handling i listen, må du kontrollere at knappene er aktivert. Slik aktiverer du knappene:

1.	Velg Knapper i menytreet til venstre.
2.	Merk av for Aktiver knapper.
3.	Velg knappene i menytreet under Knapper for å komme tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=4
Denne knappen åpner en konfigurasjonsdialogboks som har tilknytning til handlingen du valgte i listeboksen.

##HelpTopicID=5
Velger du funksjonen Trykk for å velge, kan du bruke trykkebevegelser til å klikke med “musen”.

Når du trykker kort, eller trykker og holder på enden av pekepinnen, er dette det samme som et klikk med den venstre museknappen. Det kan imidlertid være raskere og mer hensiktsmessig å trykke kort eller trykke og holde enn å bruke museknappen.

”Korte trykk” betyr å slå raskt på og deretter slippe opp fingeren fra enden av pekepinnen. Et lett, raskt trykk fungerer best. Harde eller langsomme trykk er mindre effektivt. Trykk én gang for ett enkeltklikk, eller to ganger i rask rekkefølge for dobbeltklikk.

”Trykke ned” betyr å trykke raskt ned på enden av pekepinnen med fingeren. Et lett, raskt trykk fungerer best. Trykk rett ned for å etterligne klikk og hold med museknappen. Trykk rett ned og deretter ut mot siden for å klikke og dra i en retning. Slipp opp fingeren når du vil slippe opp museknappen.

Merk av for Aktiver Trykk for å velge for å aktivere denne funksjonen.

De fysiske knappene kan også brukes til å klikke med. Hvis du opphever merkingen av denne boksen, tilsvarer de fysiske knappene den eneste måten å klikke på.

##HelpTopicID=6
Dette menytreet inneholder en liste over alternativene for pekeenheten. Hvis du vil konfigurere et alternativ, klikker du på den aktuelle oppføringen.

##HelpTopicID=7
På innstillingssiden for Pekerbevegelse kan du angi hvordan “musepekeren” på skjermen skal bevege seg når du foretar pekehandlinger.

##HelpTopicID=8
Velger du funksjonen Begrenset bevegelse, kan du tvinge pekeren til å bevege seg bare horisontalt eller vertikalt på skjermen. Denne funksjonen er først og fremst nyttig ved bruk av tegneprogrammer. Du kan aktivere Begrenset bevegelse ved å trykke på og holde en bestemt tast nede mens du flytter pekeren. Når denne tasten holdes nede, avgjør den første bevegelsen du utfører med pekeren hvilken retning den skal bevege seg så lenge du holder fingeren på TouchPad.

Slik aktiverer du funksjonen Begrenset bevegelse:

1.	Merk av for Aktiver Begrenset bevegelse for å aktivere alternativene i listeboksen.
2.	Velg en tast i listeboksen for å aktivere Begrenset bevegelse.
3.	Trykk på og hold den valgte tasten nede hver gang du vil begrense pekerbevegelsen.

##HelpTopicID=9
Trykk for å velge betyr venstreklikk
Dette alternativet foretar et venstreklikk med musen når du trykker kort eller trykker ned på pekepinnen. Et høyreklikk med musen er den vanligste måten å åpne en hurtigmeny på.

##HelpTopicID=10
Disse tastene kan brukes til å aktivere modusen Begrenset bevegelse. Velg en tast ved å klikke på oppføringen i listeboksen.

##HelpTopicID=11
Funksjonen EdgeMotion™ er utviklet for å gjøre det lettere å utføre lange pekerbevegelser. Når fingeren kommer ut i kanten av TouchPad, fortsetter pekeren å bevege seg i samme retning til du løfter opp fingeren.
Velg ett av alternativene for EdgeMotion.
Funksjonen Virtuell rulling håndterer også EdgeMotion. Velg Lang rulling under Virtuell rulling i menytreet for å kontrollere EdgeMotion under rulling.

##HelpTopicID=12
Aktiver EdgeMotion bare når du drar
Når dette alternativet er valgt, vises EdgeMotion bare under en trykk og dra-bevegelse. EdgeMotion vises ikke under en vanlig pekerbevegelse. Trykking må være aktivert for at denne funksjonen skal fungere.

##HelpTopicID=13
Aktiver EdgeMotion når du drar og peker
Når dette alternativet er valgt, blir EdgeMotion aktivert hver gang fingeren kommer ut i kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=14
Ingen EdgeMotion 
Hvis du skal flytte pekeren en lengre strekning uten EdgeMotion, må du foreta gjentatte fingerstrøk på platen eller øke hastigheten for pekerbevegelse i Kontrollpanel for mus.

##HelpTopicID=15
Ved å merke av for Aktiver trykkesoner, kan du konfigurere hvert av de fire hjørnene på TouchPad-flaten til å fungere som forskjellige knapper når du trykker i dem. Disse hjørneområdene kalles Trykkesoner.

Når du trykker midt på TouchPad, betyr dette alltid et venstreklikk.

Hvis du opphever merkingen av Aktiver trykkesoner, blir det utført et venstreklikk samme hvor du trykker på TouchPad.

Det kan knyttes en rekke handlinger til trykkesonene.

Slik aktivererer du trykkesoner:

1.	Kontroller at det er merket av for Aktiver trykk på siden Trykking.
2.	Merk av for Aktiver trykkesoner ovenfor.
3.	Velg navnet på en trykkesone i menytreet for å knytte en handling til den aktuelle sonen.

##HelpTopicID=16
Velg en handling for korte trykk i sonen nederst til venstre på TouchPad.

Hvis du for eksempel merker Midtklikk, vil et kort trykk nederst i venstre hjørne av TouchPad-flaten utføre den samme handlingen som et midtklikk. Velg Ingen sone for å deaktivere denne trykkesonen (korte trykk i denne sonen vil da fungere som et venstreklikk på samme måte som for resten av platen).

##HelpTopicID=17
Velg en handling for korte trykk i sonen øverst til venstre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Midtklikk, vil et kort trykk øverst i venstre hjørne av TouchPad-flaten utføre den samme handlingen som et midtklikk. Velg Ingen sone for å deaktivere denne trykkesonen (korte trykk i denne sonen vil da fungere som et venstreklikk på samme måte som for resten av platen).

##HelpTopicID=18
Velg en handling for korte trykk i sonen øverst til høyre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Høyreklikk, vil et kort trykk øverst i høyre hjørne av TouchPad-flaten utføre den samme handlingen som å trykke med den høyre museknappen eller TouchPad-knappen. Velg Ingen sone for å deaktivere denne trykkesonen (korte trykk i denne sonen vil da fungere som et venstreklikk på samme måte som for resten av platen).

##HelpTopicID=19
Velg en handling for korte trykk i sonen nederst til høyre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Høyreklikk, vil et kort trykk nederst i høyre hjørne av TouchPad-flaten utføre den samme handlingen som å trykke med den høyre museknappen eller TouchPad-knappen. Velg Ingen sone for å deaktivere denne trykkesonen (korte trykk i denne sonen vil da fungere som et venstreklikk på samme måte som for resten av platen).

##HelpTopicID=20
Trykk på denne knappen for å åpne dialogboksen Egenskaper for den aktuelle handlingen.

##HelpTopicID=21
Diagrammet ovenfor forestiller overflaten av TouchPad. Det skraverte området på diagrammet viser de aktive områdene for trykkesone på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, blir fingerens posisjon angitt med piler langs kanten av TouchPad-diagrammet. Hvis fingeren er i et aktivt trykkesoneområde på TouchPad, blir det tilsvarende trykkesoneområdet i diagrammet ensfarget. Du kan lage områdene for trykkesone større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i hjørnene av de skraverte områdene.

Hvis du har vanskeligheter med å utføre en trykkesonehandling, kan du prøve å lage trykkesoneområdet større. Hvis trykkesonehandlingen utføres for lett, kan du prøve å lage trykkesoneområdet mindre.

Hvis trykkesonene er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at Trykking og Trykkesoner er merket.

##HelpTopicID=22
I denne delen kan du tilpasse TouchPad-knappene.

##HelpTopicID=23
Standardverdier
Denne innstillingen tilbakestiller alle innstillingene på denne siden til standardverdiene.

##HelpTopicID=24
Du kan konfigurere hastigheten for EdgeMotion til å være trykksensitiv eller fast.

Kontroller hastighet med fingertrykk
Velg dette alternativet hvis du vil at EdgeMotion-hastigheten skal øke desto hardere du trykker med fingeren på TouchPad-flaten.

Fast hastighet
Velg dette alternativet hvis du vil at EdgeMotion-hastigheten skal være konstant.

Juster EdgeMotion-hastighet
Glidebryteren styrer hastigheten til EdgeMotion når du velger alternativet Fast hastighet. Du kan velge EdgeMotion-hastigheten ved å justere glidebryteren mellom Langsom og Hurtig.

Hvis kontrollene på denne siden er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at EdgeMotion er aktivert. Slik aktiverer du EdgeMotion:

1.	Velg EdgeMotion i menytreet til venstre.
2.	Velg ett av alternativene under Aktiver EdgeMotion.
3.	Velg EdgeMotion-hastighet i menytreet for å komme tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=25
Når det er merket av i denne boksen, blir EdgeMotion-hastigheten bestemt på grunnlag av hvor hardt du trykker med fingeren på TouchPad.

Når det ikke er merket av i denne boksen, beveger pekeren seg i den hastigheten som er angitt med glidebryteren, når fingeren er i EdgMotion-området.

##HelpTopicID=26
Merk av i denne boksen for konstant EdgeMotion-hastighet.

##HelpTopicID=27
Når du trykker kort på overflaten av TouchPad, tilsvarer dette et klikk med den venstre ”museknappen”. Det kan imidlertid være raskere og mer hensiktsmessig med et kort trykk enn å bruke museknappen.

”Korte trykk” betyr å trykke raskt og deretter løfte fingeren fra TouchPad-flaten. Et lett, raskt trykk fungerer best. Harde eller langsomme trykk er mindre effektivt. Trykk kort én gang for et enkeltklikk, eller to ganger i rask rekkefølge for dobbeltklikk.

Merk av for Aktiver Trykk for å velge for å aktivere denne funksjonen. TouchPad-knappene kan også brukes til å klikke med. Hvis du opphever merkingen av denne boksen, er TouchPad-knappene den eneste måten å klikke på.

##HelpTopicID=28
Innføring i virtuell rulling
Denne enkle labyrinten er et hjelpemiddel for å lære hvordan du bruker funksjonen Virtuell rulling.

##HelpTopicID=29
Når det ikke er merket av for Trykk for å klikke, må du trykke på de faktiske TouchPad-knappene for å utføre klikk.

##HelpTopicID=30
Trykk igjen og hold for å dra
Merk av i denne boksen for å dra objekter og merkede områder ved å trykke kort på TouchPad. Trykk kort to ganger på objektet og la fingeren være igjen på TouchPad når du trykker for annen gang. Flytt det merkede objektet ved å dra fingeren over TouchPad-flaten, og løft fingeren for å slippe objektet. Denne handlingen gir samme resultat som når du trykker med en museknapp, flytter musen og slipper opp museknappen.

##HelpTopicID=31
Trykk og lås 
Funksjonen Trykk og lås gjør det mulig å dra objekter lange strekninger på tvers av skjermen ved hjelp av flere fingerstrøk. Når Trykk og lås er valgt, fortsetter en dra-handling etter at du har løftet fingeren fra TouchPad. Trykk på TouchPad igjen, eller klikk på en knapp for å slippe objektet og avslutte dra-handlingen. Hvis du vil bruke Trykk og lås, må funksjonene Trykking og Trykk igjen og hold for å dra også være valgt.

##HelpTopicID=32
Funksjonen PalmCheck™ hindrer aktivitet med TouchPad ved utilsiktet kontakt. PalmCheck fungerer slik at TouchPad registrerer når håndflaten hviler på den eller sveiper over overflaten mens du skriver. Dette hindrer uønskede pekerbevegelser eller klikk.

Hvis det forekommer uønskede pekerbevegelser eller klikk som skyldes TouchPad, øker du PalmCheck-innstillingen ved å skyve glidebryteren til høyre mot Maksimum. Hvis bevegelser eller trykk uteblir, reduserer du PalmCheck-innstillingen ved å skyve glidebryteren til venstre mot Minimum. Sannsynligheten for at bevegelser eller trykk ikke blir utført, er større hvis glidebryteren befinner seg i den røde sonen.

##HelpTopicID=33
Glidebryteren Trykkesensitivitet styrer hvor mye fingertrykk du må bruke før TouchPad reagerer.

Hvis pekerbevegelsene eller klikk med pekeren er uregelmessige, må du redusere sensitiviteten ved å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt trykk.

Hvis du må trykke for hardt for å bruke TouchPad, eller hvis TouchPad ikke alltid fungerer når du trykker, må du øke sensitiviteten ved å flytte glidebryteren til vensre mot Lett trykk.

##HelpTopicID=34
Rull merket objekt 
Rull merket objekt forsøker alltid å rulle et bestemt vindu for programmet som er aktivt. Selv om pekeren ikke er over det aktive programmet, rulles vinduet som er aktivt.
Hvis du for eksempel er i Windows Explorer: Når du klikker på vinduet til venstre og ruller, uavhengig av hvor pekeren er, rulles treoversikten som viser katalogstrukturen.

##HelpTopicID=35
Merk av for Aktiver Kantbevegelse ved rulling hvis du vil at rullingen skal fortsette etter at fingeren kommer til kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=36
Trykk for å velge betyr høyreklikk
Dette alternativet foretar et høytreklikk med musen når du trykker kort eller trykker ned på pekepinnen. Et høyreklikk med musen brukes vanligvis til å åpne en hurtigmeny.

##HelpTopicID=37
Funksjonen Vandring er et nyttig hjelpemiddel for å rulle lett gjennom lange dokumenter. Den virtuelle rullingen fortsetter etter at du har løftet fingeren fra TouchPad hvis du velger funksjonen Vandring. Flytt og løft fingeren med én jevn bevegelse for å aktivere vandring. Du stopper vandrebevegelsen ved å plassere fingeren på TouchPad-flaten igjen.

##HelpTopicID=38
Aktiver Rulling horisontalt
Velg dette alternativet for å aktivere virtuell rulling horisontalt i vinduer med horisontale rullefelt. Det aktive vinduet eller objektet rulles horisontalt hvis du drar fingeren fram og tilbake langs den nedre kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=39
Aktiver Rulling vertikalt
Velg dette alternativet for å aktivere virtuell rulling vertikalt. Det merkede vinduet eller objektet rulles vertikalt hvis du drar fingeren opp og ned langs den høyre kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=40
Diagrammet ovenfor forestiller overflaten av TouchPad. Det skraverte området på diagrammet viser de aktive områdene for virtuell rulling på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, vises piler langs kanten av TouchPad-diagrammet for å angi fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt område av TouchPad for virtuell rulling, blir det tilsvarende området for virtuell rulling på diagrammet ensfarget. Du kan lage områdene for virtuell rulling større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i kantene av det skraverte området.

Hvis du har vanskeligheter med å aktivere virtuell rulling, kan du lage området for virtuell rulling større ved å flytte kantene i det skraverte området innover. Hvis du synes at virtuell rulling aktiveres for lett, kan du prøve å lage området for virtuell rulling mindre.

Hvis områdene for virtuell rulling er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at funksjonen Virtuell rulling er aktivert. Slik aktiverer du Virtuell rulling:

1.	Velg Virtuell rulling i menytreet til venstre.
2.	Merk av for Aktiver rulling i de aktuelle avmerkingsboksene.
3.	Velg Rulleområde i menytreet for å komme tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=41
Knappen Øvelse
Velg knappen Øvelse for å kjøre læreprogrammet for Virtuell rulling. Denne enkle labyrinten er et hjelpemiddel for å lære hvordan du bruker funksjonen Virtuell rulling.

MERK: Kontroller at det er merket av for Aktiver Rulling horisontalt og Aktiver Rulling vertikalt.

Studer labyrinten før du begynner å lete etter start- og sluttpunktene. Du kan ikke se hele labyrinten fordi den er større enn vinduet den vises i. Bruk funksjonen Virtuell rulling til å flytte synsfeltet til labyrinten i vinduet. Hold Ctrl-tasten nede og bruk Virtuell rulling til å gjøre labyrinten større eller mindre.

En gul prikk øverst i venstre hjørne av labyrinten angir åpningen til labyrinten. En blå prikk på høyre side av labyrinten angir utgangen.

Slik starter du:

1.	Klikk på den røde firkanten i den gule prikken for å starte.
2.	Bruk piltastene eller trykk kort på TouchPad for å navigere gjennom labyrinten.
3.	Bruk funksjonen Virtuell rulling for å flytte synsfeltet til labyrinten.
4.	Klikk på lukkeknappen på vinduet Øvelse i virtuell rulling etter at du kommer til den blå prikken i nedre høyre hjørne.

##HelpTopicID=42
Du kontrollerer hastigheten for Virtuell rulling med glidebryteren. Dra glidebryteren mot høyre for raskere rulling.

##HelpTopicID=43
Bruk dette feltet til å tilpasse pekerbevegelsen. Velg hjelp til spesielle områder hvis du vil vite mer.

##HelpTopicID=44
Trykk for å velge og dra
Velg dette alternativet hvis du vil utføre handlingen velg og dra ved å trykke ned og holde, og et kort trykk hvis du bare skal merke et område.

##HelpTopicID=45
Velger du funksjonen Langsom bevegelse, kan du redusere hastigheten til pekeren for å oppnå større nøyaktighet med pekeren for finjustert plassering. Du kan aktivere Langsom bevegelse ved å trykke på og holde en bestemt tast nede samtidig som du flytter pekeren.

Slik aktiverer du funksjonen Langsom bevegelse:

1.	Merk av for Aktiver langsom bevegelse for å aktivere alternativene i listeboksen.
2.	Velg en tast i listeboksen for å aktivere Langsom bevegelse.
3.	Trykk på og hold den valgte tasten nede for å oppnå langsom bevegelse.

##HelpTopicID=46
Med denne funksjonen flyttes pekeren til standardknappen når en dialogboks vises på skjermen.

##HelpTopicID=47
Noen ganger vil du kanskje begrense pekeren, slik at den bare kan flyttes horisontalt eller vertikalt. Du kan angi en tast for begrenset pekerbevegelse og deretter trykke på og holde denne tasten nede mens du flytter pekeren. Den første pekerretningen du angir når du holder denne tasten nede, avgjør om pekeren er begrenset til bare å flyttes horisontalt eller vertikalt.

##HelpTopicID=49
Hvis du velger alternativet Hurtig som oppdateringsfrekvens for pekeren, gir dette vanligvis en svært jevn pekerbevegelse. Hvis pekeren er ujevn eller flimrer på skjermen, kan du prøve å velge Langsom som oppdateringsfrekvens for pekeren.

##HelpTopicID=50
Du konfigurerer TouchPad på egenskapssidene for Synaptics TouchPad. Disse sidene finner du i Kontrollpanel for mus.

##HelpTopicID=51
Klikk her for å kjøre Internett-leseren og gå direkte til denne koblingen.

##HelpTopicID=52
Panorering betyr å rulle kontinuerlig. Du kan panorere horisontalt, vertikalt eller diagonalt i begge retninger!

Legg merke til at panorering bare fungerer i programmer som støtter Microsoft Intellimous, og at mange av disse programmene begrenser retningen du kan panorere i. (I Microsoft Word kan du for eksempel bare panorere vertikalt, mens i Microsoft Excel kan du panorere vertikalt, men ikke diagonalt.)

##HelpTopicID=53
Zooming betyr å endre forstørrelsen av dokumentet. Zoom inn for å forstørre, og zoom ut for å forminske.

Vær oppmerksom på at zooming bare fungerer i programmer som støtter Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Denne handlingen flytter pekeren automatisk til Start-knappen i oppgavelinjen, og åpner Start-menyen.

##HelpTopicID=55
Gå til menyen i det aktive vinduet
Denne handlingen flytter pekeren automatisk til oppføringen lengst til venstre i menyen til det aktive vinduet (vanligvis ”Fil”-menyen), og åpner den.
Det er mulig at denne funksjonen ikke fungerer i noen vinduer som ikke har standardmenyer.

##HelpTopicID=56
Denne handlingen forminsker det aktive vinduet.

##HelpTopicID=57
Denne handlingen forstørrer det aktive vinduet, slik at det dekker hele skjermen. Hvis det aktive vinduet allerede er maksimert, gjenoppretter denne handlingen vinduet til opprinnelig størrelse og plassering.

##HelpTopicID=58
Denne handlingen gjenoppretter et minimert eller maksimert vindu til opprinnelig størrelse og plassering.

##HelpTopicID=59
Denne handlingen kjører automatisk et program du angir. Etter at du har valgt denne handlingen, kan du velge programmet du vil kjøre ved å klikke på knappen Egenskaper ved siden av en kombinasjonsboks.

##HelpTopicID=60
Denne handlingen gjør at du kan bruke hele TouchPad-flaten til å styre virtuell rulling. Når du vil gjenoppta vanlig bruk av TouchPad, utfører du bare den tilknyttede gestusen én gang til.

##HelpTopicID=61
Når du utfører denne handlingen, kommer du tilbake til den forrige siden i leserens loggbuffer hvis det aktive programmet er en web-leser.

##HelpTopicID=62
Når du utfører denne handlingen, kommer du til den neste siden i leserens loggbuffer hvis det aktive programmet er en web-leser.

##HelpTopicID=63
Denne handlingen starter den vanlige web-leseren og går til en web-side. Etter at du har valgt denne handlingen, kan du velge hvilken web-side du vil besøke ved å klikke på knappen Egenskaper ved siden av en kombinasjonsboks.

##HelpTopicID=64
Når du utfører denne handlingen, blir den aktive web-siden lastet inn på nytt fra kilden hvis det aktive programmet er en web-leser.

##HelpTopicID=65
Når du velger denne handlingen, stopper leseren innlastingen av den aktive web-siden hvis det aktive programmet er en web-leser.

##HelpTopicID=66
En to-fingergestus er det samme som å plassere to fingre på TouchPad-flaten og bevege dem i en bestemt retning. TouchPad kan registrere slike bevegelser i hvert av de åtte kompasspunktene. På denne siden kan du tilpasse handlingen som TouchPad skal utføre når det blir registrert en gestus.

Merk av for Aktiver for å aktivere en gestusbehandling. Velg deretter en handling på rullegardinlisten for hver gestus-retning.

##HelpTopicID=67
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester øverst i det venstre området av TouchPad.

##HelpTopicID=68
Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil slike gester utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=69
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i det øvre området av TouchPad.

##HelpTopicID=70
Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=80
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området øverst til venstre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=81
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området til venstre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=82
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området nederst til høyre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=83
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området nederst på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=84
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området nederst til venstre på TouchPadTouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=85
Velg den handlingen som skal utføres ved bruk av to-fingergester i området til venstre på TouchPad.

Hvis du for eksempel velger Trykk på PgUp-tasten, vil en slik gestus utføre den samme handlingen som når du trykker på PgUp-tasten på tastaturet.

##HelpTopicID=86
Spille inn og avspille en tastaturmakro

Når du utfører denne handlingen, avspilles en forhåndsinnspilt tastetrykksekvens. Etter at du har valgt denne handlingen, kan du spille inn tastetrykksekvensene som skal avspilles.

##HelpTopicID=87
Innspillingsdialogboks for tastaturmakro
I denne dialogboksen kan du spille inn en tastetrykksekvens og deretter avspille den. Disse innspilte tastetrykksekvensene kalles ofte tastaturmakroer.

Trykk på Start-knappen for å begynne innspillingen av en makro. Stopp-knappen vil da bli aktivert, og Start-knappen deaktivert, noe som angir at innspilling pågår. Siden alle tastetrykk blir deaktivert under innspillingen, kan du bare avslutte innspillingsmodusen ved å trykke på Stopp-knappen med musen.

Når innspilling ikke pågår, kan du bruke Slett-knappen til å tømme bufferen for innspilte tastetrykk. Denne knappen fungerer som tilbaketast under innspilling. Når du trykker på Tilbake-knappen, fjernes den siste oppføringen fra bufferen for innspilte tastetrykk. Vær oppmerksom på at du må bruke musen til å trykke på Tilbake-knappen under innspilling.

Etter hvert som tastetrykkene blir spilt inn, vises de også i tekstvinduet til innspillingsdialogboksen. Alfabet-, tall og tegntastene vises i tekstvinduet på samme måte som i et trykt dokument. Ikke-utskrivbare taster gjengis i tekstvinduet med mnemoniske koder i klammer.

De fleste taster plasseres bare i tekstvinduet når du trykker på dem, slik at det er lettere å lese tekstvinduet. Modustastene (for eksempel Skift, Ctrl og Alt) angis imidlertid i tekstvinduet både når du trykker på dem og slipper dem opp. Dermed er det mulig å finne fram til endringer i tastaturmodusen ved å ”lese” tekstvinduet.

Vær oppmerksom på at tekstvinduet ikke kan redigeres direkte. Det er for eksempel ikke mulig å sette inn en tast midt i en sekvens som er innspilt tidligere. Hvis du skal gjøre det, må du slette bufferen og spille inn de aktuelle tastetrykksekvensene på nytt.

Når innspillingen er fullført, velger du OK for å lagre, eller Avbryt for å forkaste det du har innspilt. Du avslutter dialogboksen ved å trykke på en tast.

##HelpTopicID=88
Velg en handling for denne TouchPad-knappen. Du kan tilpasse knappen, slik at den utfører én av handlingene i rullegardinlisten.

##HelpTopicID=89
Justerer tiden mellom klikk og dobbeltklikk med den primære museknappen. Hvis du ikke har erfaring med å bruke mus, kan det være lettere å dobbeltklikke hvis du drar glidebryteren mot langsom. Du kan prøve hastigheten for å dobbeltklikke ved å dobbeltklikke på bildet i prøveområdet.

##HelpTopicID=90
Gir en plass der du kan prøve hastigheten for dobbeltklikking med musen. Hvis trollet i esken spretter opp eller forsvinner, er dobbeltklikket innspilt.

##HelpTopicID=91
Justerer hastigheten som pekeren skal bevege seg over skjermen med.

##HelpTopicID=92
Angir hvor raskt musepekeren akselererer til maksimal hastighet. Akselerering får musepekeren til å bevege seg lenger når du beveger musen raskt. Ingen akselerering får musepekeren til å bevege seg med samme hastighet som musen.

##HelpTopicID=93
Tilføyer en hale til musepekeren, noe som gjør det lettere å se den på LCD-skjermer (Liquid Crystal Display). Dra glidebryteren for å endre lengden av halen til pekeren.

##HelpTopicID=94
Merk av her for å aktivere funksjonen Universal rulling. Velg innstillingsknappen for å konfigurere rullefunksjonene.

##HelpTopicID=95
Velg denne knappen for å konfigurere rullefunksjonene.

##HelpTopicID=96
Velg denne knappen for å konfigurere funksjonene for to-fingergester.

##HelpTopicID=97
Velg denne knappen for å konfigurere funksjonene for tre-fingergester.

##HelpTopicID=98
Velg denne knappen for å konfigurere funksjonene for trykkesone.

##HelpTopicID=99
Velg denne knappen for å konfigurere EdgeMotion-funksjonene.

##HelpTopicID=100
Når alternativet Deaktiver enhet er valgt, vil den aktuelle pekeenheten ikke gi markørbevegelse, rulling eller annen funksjonalitet lenger.

##HelpTopicID=101
En to-fingergestus er det samme som å plassere to fingre på TouchPad-flaten og bevege dem i en bestemt retning TouchPad kan registrere slike bevegelser i hvert av de åtte kompasspunktene.

Merk av for Aktiver to-fingergester for å aktivere to-fingergester. Klikk deretter på knappen for å innstille to fingre for å tilpasse handlingen som TouchPad skal utføre når det blir registrert en to-fingergestus.

##HelpTopicID=102
En tre-fingergestus er det samme som å plassere tre fingre på TouchPad-flaten og bevege dem i en bestemt retning. TouchPad kan registrere slike bevegelser i hvert av to kompasspunkter.

Merk av for Aktiver tre-fingergester for å aktivere tre-fingergester. Klikk deretter på knappen for å innstille tre fingre for å tilpasse handlingen som TouchPad skal utføre når det blir registrert en tre-fingergestus.

##HelpTopicID=103
Når du plasserer to eller tre fingre på TouchPad-flaten og beveger dem i en bestemt retning, kalles dette en fingergestus. TouchPad kan registrere slike bevegelser i hvert av de åtte kompasspunktene.

Du kan aktivere hvilken som helst kombinasjon av gester med bruk av to eller tre fingre. Merk av for Aktiver ved passende alternativ for å aktivere gestusbehandling. Velg deretter innstillingsknappen for å tilpasse handlingen som TouchPad skal utføre når det blir registrert en tre-fingergestus på TouchPad.

##HelpTopicID=104
Dette er et lite kart over TouchPad der det skraverte området angir trykkesonene. Trykkesonene kan lages større eller mindre ved å dra i de svarte skaleringshåndtakene. Pilene på hver side av diagrammet markerer fingerposisjonen på den faktiske TouchPad. Hvis fingeren er i et aktivt område for trykkesone på TouchPad, blir det tilsvarende området for trykkesone på diagrammet ensfarget.

##HelpTopicID=105
Bare trykk for å velge
Velg dette alternativet hvis du vil trykke kort eller trykke ned på pinnen for å merke et område uten å dra. Dette tilsvarer ett enkelt klikk med musen.

##HelpTopicID=106
Dette er en liste over alle de tastene som kan aktivere modusen for langsom bevegelse. Velg den aktuelle tasten ved å klikke på den tilsvarende oppføringen i listeboksen.

##HelpTopicID=107
Juster EdgeMotion-hastighet
Glidebryteren styrer hastigheten til EdgeMotion når du har valgt alternativet Fast hastighet.
Du kan velge EdgeMotion-hastigheten ved å justere glidebryteren mellom Langsom og Hurtig.

##HelpTopicID=108
Velg en handling i listeboksen for å knytte den til denne knappen. Mange handlinger krever ikke ytterligere konfigurasjon. Hvis det imidlertid er nødvendig med mer informasjon, blir knappen Konfigurer aktivert, eller en konfigurasjonsdialogboks vil åpnes. Velg knappen Konfigurer når som helst for å vise eller endre konfigurasjonen av handlingen.

##HelpTopicID=109
Velg en handling i listeboksen for å knytte den til denne trykkesonen. Mange handlinger krever ikke ytterligere konfigurasjon. Hvis det imidlertid er nødvendig med mer informasjon, blir knappen Konfigurer aktivert, eller en konfigurasjonsdialogboks vil åpnes. Velg knappen Konfigurer når som helst for å vise eller endre konfigurasjonen av handlingen.

Det kan knyttes en rekke handlinger til trykkesoner. Hvis du har et installert et program fra tredjepart for TouchPad, kan ytterligere handlinger være tilgjengelige.

Trykkesonehandlinger

Hopp til Start-knappen
Denne handlingen flytter pekeren direkte til Start-knappen i oppgavelinjen i Windows og åpner Start-menyen automatisk.

Minimer aktivt program
Denne handlingen minimerer det aktive programvinduet. Hvis det aktive programvinduet allerede er minimert, gjenopprettes det til opprinnelig størrelse og plassering.

Maksimer aktivt program
Denne handlingen maksimerer det aktive programvinduet (utvider det til å dekke hele skjermen). Hvis det aktive programvinduet allerede er maksimert, gjenopprettes det til opprinnelig størrelse og plassering.

Kjør et program
Denne handlingen åpner muligheten for å angi navnet på et program du vil kjøre automatisk når du klikker med knappen eller trykker i trykkesonen.

Hvis alternativene i listeboksen er grå og ikke kan velges, må du kontrollere at Trykking og Trykkesoner er aktivert.

##HelpTopicID=110
Patentanmeldelser
Merket område for rulling
Systeminnstillinger
Enhetsinnstillinger
på
Sperrede kantlinjer
Aktiver Sperrede kantlinjer
Aktiver EdgeMotion bare når du &drar
Aktiver EdgeMotion når du drar og &peker
Ingen EdgeMotion
Virtuell rulling
Fast hastighet
Bare trykk for å velge
Trykk for å velge dra
Trykk for å velge handling
Trykk for å velge betyr venstreklikk
Merk et objekt
Knapper
Aktiver knapper
Trykk og dra
Lang rulling

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Funksjonen Trykk og dra dobler funksjonaliteten til “museknappene”.

Trykk igjen og hold for å dra
Merk av i denne boksen for å dra objekter uten å trykke på muse- eller TouchPad-knappen. Trykk kort to ganger på objektet, og hold fingeren nede på TouchPad når du trykker for annen gang. Flytt det merkede objektet ved å la fingeren skli over TouchPad-flaten, og løft fingeren for å slippe objektet.

Trykk og lås
Velger du funksjonen Trykk og lås, kan du dra objekter over lengre avstander på skjermen ved hjelp av flere fingerstrøk. Når funksjonen Trykk og lås er merket, fortsetter dra-handlingen etter at du løfter fingeren fra TouchPad. Trykk på TouchPad igjen for å slippe objektet og slutte å dra. Funksjonen Trykk igjen og hold for å dra må også være merket for å kunne bruke Trykk og lås.

##HelpTopicID=113
Funksjonen Virtuell rulling åpner muligheten for å rulle med en enkelt fingerberøring. Virtuell rulling driver rullefeltene automatisk, slik at det ikke er nødvendig å flytte pekeren bort fra der du arbeider. Virtuell rulling fungerer med de fleste vinduer som kan rulles, for eksempel tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale bilder. Det fungerer også med andre rullbare objekter som fil- og skriftlister. Virtuell rulling sørger for den enkleste og jevneste rullingen for alle programmer.Klikk på vinduet eller objektet du vil rulle, og dra fingeren opp og ned langs den høyre kanten av TouchPad for å rulle vertikalt. Merk av for Aktiver Rulling vertikalt eller Aktiver Rulling horisontalt for å aktivere denne funksjonen.Hvis Virtuell rulling ikke fungerer, må du kontrollere at det er merket av for Aktiver rulling i riktig avmerkingsboks, og at det er mulig å rulle vinduet eller objektet du klikket på. Kontroller innstillingene for Rulleområde hvis du fremdeles har problemer.

##HelpTopicID=114
Med innstillingen for Sensitivitet kan du tilpasse hvordan TouchPad skal fungere når du trykker.

Merk et objekt i menytreet for Sensitivitet for å justere innstillingene for Sensitivitet.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Diagrammet ovenfor forestiller overflaten av TouchPad. Det skraverte området på diagrammet viser EdgeMotion-områdene på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, blir fingerens posisjon angitt med piler langs kanten av TouchPad-diagrammet. Hvis fingeren er i et aktivt EdgeMotion-område på TouchPad, blir det tilsvarende EdgeMotion-området på diagrammet ensfarget. Du kan lage EdgeMotion-områdene større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i kantene av det skraverte området.

Hvis du har vanskeligheter med å aktivere EdgeMotion, kan du lage EdgeMotion-området større ved å flytte kantene i det skraverte området innover. Hvis du synes at EdgeMotion aktiveres for lett, kan du prøve å lage EdgeMotion-området mindre.

Hvis EdgeMotion- områdene er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at funksjonen EdgeMotion er aktivert. Slik aktiverer du EdgeMotion:

1.	Velg EdgeMotion i menytreet til venstre.
2.	Velg ett av alternativene for Aktiver EdgeMotion.
3.	Velg EdgeMotion-område i menytreet for å komme tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=118
Patentmerknader
Denne programvaren er beskyttet av en eller flere av følgende patenter.

USA, patentnr.
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Europa, patentnr.
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Korea, patentnr.
277147

Kina (Folkerepublikken Kina), patentnr.
ZL97190278.X

Japan, patentnr.
3920833; 4031796

Hongkong, patentnr.
1017934

Maskinvare for Synaptics™ touchpad-enhet som fungerer med denne programvaren, er beskyttet av en eller flere av følgende patenter.

USA, patentnr.
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Europa, patentnr.
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Korea, patentnr.
274772; 277147

Taiwan, patentnr.
097091

Kina (Folkerepublikken Kina), patentnr.
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japan, patentnr.
3526577; 4031796

Hongkong, patentnr.
1002568

Maskinvare og programvare for Synaptics™-styrepinne er beskyttet av en eller flere av følgende patenter.

USA, patentnr.
6,642,857; 6,975,302

Varemerker
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, ChiralMotion®-logoen, Scrybe-logoen og Synaptics™-logoen er varemerker for Synaptics Incorporated. Alle andre produkter, tjenester eller firmanavn som er nevnt her, er varemerker og varemerkenavn for sine respektiver firmaer.

Opphavsrett
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Med enerett.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Funksjonen Sperrede kantlinjer begrenser pekeren til innsiden av det aktive vinduet. Når du prøver å flytte pekeren utenfor vinduet, blir den stoppet ved kanten. Hvis du prøver en gang til, kan pekeren fritt forlate vinduet.

Ved å stoppe pekeren ved vinduets kantlinjer, er det lettere å få tilgang til kontrollene som ligger rundt kantene av vinduet. Når du for eksempel skal lukke eller skalere et vindu, kan du raskt flytte pekeren i den generelle retningen til lukkeboksen eller vinduskanten. Pekeren vil da stoppe nøyaktig der du vil.

Merk av for Aktiver Sperrede kantlinjer for å aktivere denne funksjonen.

##HelpTopicID=120
Knappene på denne siden styrer hvordan funksjonen Trykk for å velge fungerer.

##HelpTopicID=121
Rullehastighet
Bruk denne glidebryteren til å styre hvor fort vinduet skal rulle i forhold til fingerbevegelser i området for Virtuell rulling.

##HelpTopicID=122
Glidebryteren avgjør hvor raskt du må trykke på pekepinnen for å utføre en handling som tilsvarer et ”museklikk”.

Juster til et raskere tempo hvis det forekommer utilsiktede klikk. Juster til et langsommere tempo hvis det er vanskelig å bruke pekepinnen til å klikke med.

##HelpTopicID=123
Glidebryteren for justering av tempo kan justeres fra ”Langsom trykking” (venstre) til ”Hurtig trykking” (høyre).

##HelpTopicID=124
Dette styrer hvorvidt et trykk på pekepinnen skal fungere som et høyreklikk (handling for hurtigmeny) i stedet for et venstreklikk (normal merkehandling).

##HelpTopicID=125
Trykk for å velge styrer funksjonen Trykk for å velge for pekepinnen.

##HelpTopicID=126
Med innstillingen for Sensitivitet kan du tilpasse hvordan pekepinnen skal reagere når du trykker.

Merk et objekt i menyen Sensitivitet for å justere innstillingene for Sensitivitet.

##HelpTopicID=127
Glidebryteren Trykkesensitivitet styrer hvor mye fingertrykk du må bruke for å bevege pekeren med en bestemt hastighet. Hvis pekeren beveger seg uregelmessig, kan du prøve å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt trykk.

##HelpTopicID=128
Disse kontrollene, inkludert å trykke på pekepinnen, kan brukes til å dra objekter på skjermen.

##HelpTopicID=129
Når du trykker på denne knappen, åpnes læreprogrammet for Virtuell rulling.

##HelpTopicID=130
Her kan du styre hvordan TouchPad skal oppføre seg med en tilkoblet ekstern PS2-enhet

##HelpTopicID=131
Sørg for at TouchPad og den eksterne PS2-enheten fungerer samtidig.

##HelpTopicID=132
Deaktiver TouchPad når det er tilkoblet en eksterne PS2-enheten.

##HelpTopicID=133
Angir hvor langt en side skal rulle når du vrir hjulet ett hakk. Du kan rulle et angitt antall linjer eller et helt skjermbilde.

Antallet linjer som utgjør ”ett skjermbilde” kan variere, avhengig av størrelsen på vinduet og programmet du bruker. Det er det samme som å bruke tastene PgUp eller PgDn på tastaturet, eller å klikke i rullefeltet.

##HelpTopicID=134
Klikk for å angi hvor mange linjer som skal rulles for hvert hakk med hjulet. Du må kanskje lukke og åpne programmene på nytt for at denne innstillingen skal tre i kraft.

##HelpTopicID=135
Klikk for å rulle ett skjermbilde for hvert hakk med hjulet. Du må kanskje lukke og åpne programmene på nytt for at denne innstillingen skal tre i kraft.

##HelpTopicID=136
Med disse alternativene kan du angi hvilket vindu eller objekt som skal rulle når du bruker funksjonen Virtuell rulling. Velg det alternativet for Virtuell rulling du vil aktivere.

##HelpTopicID=137
Trykk for å velge handling
Du kan konfigurere pekepinnen til å utføre et klikk med høyre eller venstre ”museknapp”.

##HelpTopicID=138
Trefingers håndbevelse
Når du trekker tre fingre fra toppen til bunnen av TouchPad i en rett, sammenhengende bevegelse, og deretter løfter alle tre fingre opp fra TouchPad-overflaten samtidig, kalles dette en trefingers bevegelse.

Du kan bruke en trefingers håndbevegelse til å utføre handlinger som for eksempel "gå til en web-side i standardleseren." Hver gang du utfører denne trefingers håndbevegelsen, blir denne side web-siden automatisk åpnet og lastet inn av nettleseren.

Velg avkrysningsboksen Aktiver trefingers håndbevegelser for å aktivere denne funksjonen. Det finnes to mulige bevegelsesretninger for en trefingers håndbevegelse: topp til bunn og bunn til topp.

##HelpTopicID=139
Du kan konfigurere en handling for følgende trefingers håndbevegelser som vises i menytreet til venstre:

Topp: Dra tre fingre langs overflaten på TouchPad, fra bunnen og til toppen i en stigende, loddrett bevegelse.

Bunn: Dra tre fingre langs overflaten på TouchPad, fra toppen og til bunnen i en synkende, loddrett bevegelse.

Slik konfigurerer du en handling for en trefingers håndbevegelse :

1.	Pass på at avkrysningsboksen Aktiver trefingers håndbevegelser er valgt.
2.	Velg et alternativ fra menytreet til venstre. Velg et alternativ som stemmer overens med sluttpunktet for bevegelsesretningen. Hvis du for eksempel vil konfigurere en trefingers håndbevegelse som begynner på bunnen og slutter på toppen, velger du Topp.
3.	Velg handling fra listen ovenfor for å tilordne den til den valgte håndbevegelsen. Den valgte handlingen vil bli gjennomført hver gang du utfører denne trefingers håndbevegelsen.
4.	Mange handlinger krever ingen ytterligere konfigurasjon. Hvis det imidlertid er nødvendig med mer informasjon, vil knappen Konfigurer aktiveres, eller en dialogboks for konfigurering vil vises. Du kan klikke på knappen Konfigurer når som helst for å vise eller endre konfigureringen av handlingen.

Hvis du ikke kan velge en handling fra listen, må du forsikre deg om at alternativene er aktivert. Hvis du vil aktivere alternativene, utfører du følgende trinn:

1.	Velg Trefingers håndbevegelser i menytreet til venstre.
2.	Velg avkrysningsboksen Aktiver trefingers håndbevegelse.
3.	Velg sluttpunktet for bevegelsen fra menytreet for å gå tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=140
Tofingers håndbevelse
En tofingers håndbevegelse utføres ved å plassere to fingre på TouchPad og dra dem fra én side (eller ett hjørne) på TouchPad til motsatt side (eller hjørne) i en rett, sammenhengende bevegelse og deretter løfte begge fingre opp fra TouchPad-overflaten samtidig.

Du kan bruke en tofingers håndbevegelse til å utføre handlinger som for eksempel "gå til en web-side i standardleseren." Hver gang du utfører denne tofingers håndbevegelsen, blir denne web-siden automatisk åpnet og lastet inn av nettleseren.

Velg avkrysningsboksen Aktiver tofingers håndbevegelser for å aktivere denne funksjonen. Det finnes åtte mulige bevegelsesretninger for en tofingers håndbevegelse.

Det er ikke sikkert at alle disse håndbevegelsene er tilgjengelig på alle maskiner.

##HelpTopicID=141
Du kan konfigurere en handling for følgende tofingers håndbevegelser som vises i menytreet til venstre:

Topp: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra bunnen og til toppen, i en stigende, loddrett bevegelse.

Øverste hjørne til høyre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra nederste hjørne til venstre og til øverste hjørne til høyre, i en diagonal bevegelse.

Høyre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra venstre side og til høyre side i en horisontal bevegelse.

Nederste hjørne til høyre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra øverste hjørne til venstre og til nederste hjørne til høyre i en diagonal bevegelse.

Bunn: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra toppen og til bunnen i en synkende, loddrett bevegelse.

Nederste hjørne til venstre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra øverste hjørne til høyre og til nederste hjørne til venstre i en diagonal bevegelse.

Venstre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra høyre side og til venstre side i en horisontal bevegelse.

Øverste hjørne til venstre: Dra to fingre langs overflaten på TouchPad, fra nederste hjørne til høyre og til øverste hjørne til venstre i en diagonal bevegelse.

Slik konfigurerer du en handling for en tofingers håndbevegelse:

1.	Pass på at avkrysningsboksen Aktiver tofingers håndbevegelser er valgt.
2.	Velg et alternativ fra menytreet til venstre. Velg et alternativ som stemmer overens med sluttpunktet for bevegelsesretningen. Hvis du for eksempel vil konfigurere en tofingers håndbevegelse som begynner på bunnen og slutter på toppen, velger du Topp.
3.	Velg handling fra listen ovenfor for å tilordne den til den valgte håndbevegelsen. Den valgte handlingen vil bli gjennomført hver gang du utfører denne tofingers håndbevegelsen.
4.	Mange handlinger krever ingen ytterligere konfigurasjon. Hvis det imidlertid er nødvendig med mer informasjon, vil knappen Konfigurer aktiveres, eller en dialogboks for konfigurering vil vises. Du kan klikke på knappen Konfigurer når som helst for å vise eller endre konfigureringen av handlingen.

Hvis du ikke kan velge en handling fra listen, må du forsikre deg om at alternativene er aktivert. Hvis du vil aktivere alternativene, utfører du følgende trinn:

1.	Velg Tofingers håndbevegelser i menytreet til venstre.
2.	Velg avkrysningsboksen Aktiver tofingers håndbevegelse.
3.	Velg sluttpunktet for bevegelsen fra menytreet for å gå tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=142
I dette vinduet av typen Egenskaper kan du tilpasse innstillinger for pekeenheten. Bruk menytreet til venstre for å få tilgang til tilpasningsfunksjonene.

Bruke vinduet Egenskaper
Klikk på en funksjon i menytreet for å åpne en innstillingsside for den aktuelle funksjonen. Noen av funksjonene har flere innstillingssider. Klikk på + (plusstegnet) ved siden av en funksjon for å se alle de relaterte sidene. Innstillingen vil vises i vinduet til høyre for menytreet. Informasjon om disse alternativene og instruksjoner om hvordan du endrer dem, vil vises her i denne informasjonsboksen. Du kan også benytte rullefeltet til å få fram innholdet i informasjonsboksen.

Knappen Gjenopprett alle standardverdier
Knappen Gjenopprett alle standardverdier tilbakestiller alle innstillingene på alle sider til de opprinnelige verdiene.

Knappen Gjenopprett standardverdier for side
Knappen Gjenopprett standardverdier for side tilbakestiller alle innstillingene på gjeldende side til de opprinnelige verdiene.

Knappen OK
Knappen OK lagrer endringene og lukker vinduet Egenskaper.

Knappen Avbryt
Knappen Avbryt lukker vinduet Egenskaper uten å lagre eventuelle endringer, og går tilbake til alle de gamle innstillingene.

Knappen Bruk
Knappen Bruk lagrer endringene du har foretatt, men beholder vinduet Egenskaper åpent, slik at du kan foreta flere endringer.

##HelpTopicID=143
Funksjonen Virtuell rulling gjør at du kan rulle Web-sider, dokumenter og andre objekter med en TouchPad. Plasser fingeren i rullesonen - den ytre kanten av TouchPad - og beveg fingeren i sirkler. En liten forhøyning i overflaten på TouchPad hjelper deg med å styre fingeren. Du er imidlertid ikke bare begrenset til å bruke det ytre området når du har startet rullingen. Det er tilstrekkelig at du bare starter i rullesonen, deretter kan du flytte fingeren mot midten av TouchPad og rulle i små sirkler i midten hvis du foretrekker det. Når du vil slutte å rulle, løfter du bare opp fingeren.

Alternativer for virtuell rulling omfatter: vertikal rulling (ned og opp), vertikal rulling og horisontal rulling (ned, opp, høyre og venstre), rulle lyd (lydeffekter) eller ingen rulling.

##HelpTopicID=144
Aktiver Rulling vertikalt
Velg dette alternativet hvis du vil rulle opp eller ned.

Hvis du vil rulle ned, setter du fingeren hvor som helst i rullesonen og beveger fingeren i sirkler med urviseren.

Hvis du vil rulle opp, setter du fingeren hvor som helst i rullesonen og beveger fingeren i sirkler mot urviseren.

##HelpTopicID=145
Aktiver vertikal og horisontal rulling
Velg dette alternativet hvis du vil rulle ned, opp, høyre eller venstre. Den høyre siden av rullesonen styrer vertikal rulling. Den nederste delen av rullesonen styrer horisontal rulling.

Hvis du vil rulle ned, setter du fingeren i høyre side av rullesonen og beveger fingeren i sirkler med urviseren.

Hvis du vil rulle opp, setter du fingeren i høyre side av rullesonen og beveger fingeren i sirkler mot urviseren.

Hvis du vil rulle til høyre, setter du fingeren i den nedre delen av rullesonen og beveger fingeren i sirkler mot urviseren.

Hvis du vil rulle til venstre, setter du fingeren i den nedre delen av rullesonen og beveger fingeren i sirkler med urviseren.

##HelpTopicID=146
Aktiver lydrulling
Velg dette alternativet hvis du vil styre lydeffektene med rulling.

MERK: Du må også velge Vertikal rulling eller Vertikal og horisontal rulling.

##HelpTopicID=147
Deaktiver rulling
Hvis du ikke vil bruke noen av de virtuelle rullefunksjonene, velger du Deaktiver rulling. Når dette alternativet er valgt, kan du bruke rullesonen til peking og trykking i stedet for rulling.

##HelpTopicID=148
Belysningsalternativer

LuxPad-pekeenheten har en rekke belysningsalternativer. Merk av for Aktiver belysning for å tilpasse lyseffektene for LuxPad.

##HelpTopicID=149
Lysstyrke

Du kan velge forskjellige lysstyrkenivåer for når den bærbare datamaskinen er koblet til en strømkilde, og for når den går på batteri. Det å velge forskjellige innstillinger kan være nyttig hvis du vil at batteriet skal vare lengst mulig.

Alternativene for lysstyrke for Ekstern strøm og Batteri er Lav, Middels og Høy.

Hvis alternativene på denne siden er nedtonet og utilgjengelige, kan du aktivere dem ved å klikke på Belysningsalternativer i menytreet til venstre. Merk av for Aktiver belysning for å velge det og gå tilbake til siden Lysstyrke.

##HelpTopicID=150
Belysningstid

På siden Belysningstid finner du en rekke alternativer for lyseffekter.

Merk av for Alltid på hvis du vil at LuxPad skal lyse kontinuerlig når du har logget deg på.

Alternativene Belysningstid etter pålogging og Belysning ved berøring fungerer bare når avmerkingsboksen Alltid på er tom. Hvis det er et merke i avmerkingsboksen Alltid på, kan du klikke på det for å fjerne det.

Med glidebryteren Belysningstid etter pålogging kan du oppgi hvor lenge du vil at LuxPad skal lyse etter at du har logget deg på. Flytt glidebryteren til venstre for å få en kortere tidsperiode og til høyre å få en lengre.

Merk av for Belysning ved berøring hvis du vil at LuxPad skal lyse når fingeren er på LuxPad-overflaten. LuxPad vil lyse hver gang du berører den.

Hvis alternativene på denne siden er nedtonet og utilgjengelige, kan du aktivere dem ved å klikke på Belysningsalternativer i menytreet til venstre. Merk av for Aktiver belysning for å velge det og gå tilbake til siden Belysningstid.

##HelpTopicID=151
Hvis du vil bruke pekepinnen eller TouchPad til å flytte markøren, velger du Aktiver for ønsket alternativ.

Du kan aktivere både pekepinnen og TouchPad. Hvis du gjør det, kan du bruke begge til å flytte markøren.

Hvis du vil bruke knappene på pekepinnen, TouchPad-knappene eller begge deler, velger du Aktiver for ønsket alternativ.

##HelpTopicID=152
Velg alternativet Deaktiver for enheten eller knappene på enheten som du ikke vil bruke. Det gjør at du ikke aktiverer dem uten hensikt når du skriver eller peker.

Merk: Du kan ikke deaktivere både pekepinnen og TouchPad.

##HelpTopicID=153
Hvis du vil endre handlingen for å trykke på Venstre knapp, Begge knapper eller Høyre knapp, klikker du på nedpilen på rullegardinlisten for å vise alternativene. Velg ønsket handling.

Hvis den valgte handlingen krever mer informasjon, blir knappen Konfigurer aktivert.

##HelpTopicID=154
Hvis den valgte handlingen på rullegardinlisten krever mer informasjon, blir knappen Konfigurer aktivert. Klikk på knappen Konfigurer og oppgi nødvendig informasjon i dialogboksen som blir vist. Klikk på OK for å lagre innstillingen og lukke dialogboksen.

Du kan vise eller endre innstillingene når som helst ved å klikke på knappen Konfigurer.

##HelpTopicID=155
Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for alle objektene i vinduet, klikker du på denne knappen.

##HelpTopicID=156
Hvis du vil bruke et fingertrykk til å utføre et primærklikk, krysser du av for Trykk for å klikke. Et fingertrykk er en rask bevegelse ned og opp.

Når denne boksen er tom, kan du bare utføre et primærklikk ved å trykke på en knapp.

##HelpTopicID=157
Hvis du vil dra objekter uten å trykke på en TouchPad-knapp, merker du av for Trykk og dra i avmerkingsboksen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trykker du på et objekt for å velge det og legger fingeren raskt ned på TouchPad igjen og skyver fingeren i den retningen du ønsker å dra objektet. Løft fingeren av TouchPad for å slippe objektet.

##HelpTopicID=158
Hvis du vil dra objekter over skjermen med flere fingerstrøk, merker du av for Trykk og lås i avmerkingsboksen.

Hvis du vil bruke trykk og lås, trykker du på et objekt for å velge det. Bruk så mange fingerstrøk på TouchPad som nødvendig for å flytte objektet til ønsket plassering. Du trenger ikke å holde fingeren nede. Det valgte objektet blir ikke frigjort før du trykker på TouchPad.

##HelpTopicID=159
Du kan bruke denne glidebryteren til å justere hvor mye fingertrykk du må bruke før TouchPad reagerer. Hvis pekeren beveger seg uregelmessig, flytter du glidebryteren til høyre.

##HelpTopicID=160
Hvis du vil unngå uønskede pekerbevegelser eller klikk mens du skriver, merker du av for Aktiver PalmCheck i avmerkingsboksen.

Denne funksjonen fungerer slik at TouchPad registrerer når håndflaten hviler på den eller sveiper over overflaten mens du skriver.

##HelpTopicID=161
Bruk denne glidebryteren til å justere PalmCheck-sensitiviteten.

Hvis det forekommer uønskede pekerbevegelser eller klikk som skyldes TouchPad, øker du PalmCheck-innstillingen ved å skyve glidebryteren til høyre. Hvis du flytter glidebryteren helt til høyre, mot innstillingen Maksimum, er det større sannsynlighet for at ikke alle trykk eller bevegelser blir registrert.

Hvis TouchPad ikke registrerer ønskede trykk og bevegelser, øker du PalmCheck-sensitiviteten ved å flytte glidebryteren til venstre.

##HelpTopicID=162
Med EdgeMotion kan du fortsette å flytte pekeren selv om du kommer til kanten av TouchPad.

Uten EdgeMotion må du bruke flere fingerstrøk på TouchPad eller øke hastigheten for pekerbevegelse i kategorien Alternativer for peker til å enkelt flytte pekeren over større avstander.

##HelpTopicID=163
Hvis du vil bruke EdgeMotion for drabevegelser (trykk og dra og trykk og lås), merker du av for Når du drar i avmerkingsboksen.

Med EdgeMotion kan du fortsette å flytte pekeren selv om du kommer til kanten av TouchPad.

Når dette alternativet er valgt, vil ikke EdgeMotion forekomme under vanlig pekerbevegelse.

##HelpTopicID=164
Hvis du vil bruke EdgeMotion når fingeren kommer til kanten av TouchPad, merker du av for Når du peker i avmerkingsboksen.

Med EdgeMotion kan du fortsette å flytte pekeren selv om du kommer til kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=165
Hvis du vil bruke EdgeMotion når du bruker funksjonen Virtuell rulling, merker du av for Når du ruller i avmerkingsboksen.

Med EdgeMotion kan du fortsette å flytte pekeren selv om du kommer til kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=166
Dette diagrammet forestiller overflaten av TouchPad. Det skraverte området på diagrammet viser EdgeMotion-områdene på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, blir fingerens posisjon angitt med piler langs kanten av TouchPad-diagrammet. Hvis fingeren er i et aktivt EdgeMotion-område på TouchPad, blir det tilsvarende EdgeMotion-området på diagrammet ensfarget. Du kan lage EdgeMotion-områdene større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i kantene av det skraverte området.

Hvis du har vanskeligheter med å aktivere EdgeMotion, kan du lage EdgeMotion-området større ved å flytte kantene i det skraverte området innover. Hvis du synes at EdgeMotion aktiveres for lett, kan du prøve å lage EdgeMotion-området mindre.

Hvis EdgeMotion-områdene er grå og ikke kan justeres, velger du et av EdgeMotion-alternativene. Da kan du endre størrelsen på områdene.

##HelpTopicID=167
Hvis du vil bruke trykksensitiv hastighet, merker du av i denne boksen. Når dette alternativet er valgt, flytter pekeren seg raskere jo hardere du trykker.

For konstant hastighet fjerner du merket for Kontroller EdgeMotion-hastighet med fingertrykk i avmerkingsboksen.

##HelpTopicID=168
Hvis du vil justere EdgeMotion-hastigheten når merket for Kontroller EdgeMotion-hastighet med fingertrykk er fjernet, bruker du denne glidebryteren. Dra glidebryteren til høyre for raskere EdgeMotion eller til venstre for langsommere EdgeMotion.

##HelpTopicID=169
Hvis du vil konfigurere en trykkesone til å utføre en handling når den blir trykket på, merker du av for Aktiver trykkesoner i avmerkingsboksen. Alle hjørnene på TouchPad-overflaten kan konfigureres som en trykkesone.

##HelpTopicID=170
Hvis du vil tilordne en handling til en trykkesone, velger du et alternativ fra rullegardinlisten. Hvis mer informasjon er nødvendig for den valgte handlingen, blir knappen Konfigurer aktivert.

##HelpTopicID=171
Dette diagrammet forestiller overflaten av TouchPad. De skraverte områdene på diagrammet viser de aktive områdene for trykkesone på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, blir fingerens posisjon angitt med piler langs kanten av TouchPad-diagrammet. Hvis fingeren er i et aktivt trykkesoneområde på TouchPad, blir det tilsvarende trykkesoneområdet i diagrammet ensfarget. Du kan lage områdene for trykkesone større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i hjørnene av de skraverte områdene.

Hvis du har vanskeligheter med å utføre en trykkesonehandling, kan du prøve å lage trykkesoneområdet større. Hvis trykkesonehandlingen utføres for lett, kan du prøve å lage trykkesoneområdet mindre.

Hvis trykkesonene er grå og ikke kan justeres, merker du av for Aktiver trykkesone i avmerkingsboksen. Deretter kan du endre størrelsen på dem.

##HelpTopicID=172
Hvis du vil bruke en svepebevegelse til å utføre funksjonen til en frem- eller tilbakeknapp i et Web-leservindu, merker du av for Aktiver håndbevegelse for frem/tilbake i avmerkingsboksen.

Hvis du vil bruke en håndbevegelse for frem eller tilbake, plasserer du fingeren langs den øvre kanten av TouchPad og flytter fingeren til høyre eller venstre. Hvis du flytter fingeren til venstre, skjer det samme som når du klikker på knappen med tilbakepil. Hvis du flytter fingeren til høyre, skjer det samme som når du klikker på knappen med fremoverpil.

##HelpTopicID=173
Hvis du vil bruke Virtuell rulling-funksjoner, merker du av for Aktiver rulling i avmerkingsboksen.

Når Virtuell rulling er aktivert, blir det merkede vinduet eller objektet rullet vertikalt hvis du drar fingeren opp og ned langs den høyre kanten av TouchPad. Det aktive vinduet eller objektet rulles horisontalt hvis du drar fingeren over den nedre kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=174
Hvis du vil vise alternativene for virtuell rulling og justere innstillingene, klikker du på denne knappen.

##HelpTopicID=175
Hvis du vil rulle det aktive vinduet eller objektet, velger du alternativet Rull merket objekt. Det aktive objektet er vanligvis det siste vinduet, en del av et vindu eller et objekt som du har klikket på.

##HelpTopicID=176
Hvis du vil rulle et objekt som er under pekeren i et aktivt program, velger du dette alternativet. Med dette alternativet kan du rulle til objektet under pekeren uten å klikke på objektet først.

##HelpTopicID=177
Hvis du vil rulle enkelt gjennom lange dokumenter, merker du av for Aktiver vandring i avmerkingsboksen. Den virtuelle rullingen fortsetter etter at du har løftet fingeren fra TouchPad hvis du velger funksjonen vandring.

Flytt og løft fingeren med én jevn horisontal eller vertikal bevegelse for å aktivere vandring. Hvis du vil avslutte vandring, trykker du på TouchPad.

##HelpTopicID=178
Dette diagrammet forestiller overflaten av TouchPad. Det skraverte området på diagrammet viser de aktive områdene for virtuell rulling på TouchPad-flaten.

Når du setter fingeren på TouchPad, blir fingerens posisjon angitt med piler langs kanten av TouchPad-diagrammet. Hvis fingeren er i et aktivt område av TouchPad for virtuell rulling, blir det tilsvarende området for virtuell rulling på diagrammet ensfarget. Du kan lage områdene for virtuell rulling større eller mindre ved å dra i én av de små, svarte firkantene i kantene av det skraverte området.

Hvis du har vanskeligheter med å aktivere virtuell rulling, kan du lage området for virtuell rulling større ved å flytte kantene i det skraverte området innover. Hvis du synes at virtuell rulling aktiveres for lett, kan du prøve å lage området for virtuell rulling mindre.

Hvis områdene for virtuell rulling er grå og ikke kan justeres, velger du et alternativ for virtuell rulling. Deretter kan du endre størrelsene på områdene.

##HelpTopicID=179
Hvis du kjører innføringen i virtuell rulling, klikker du på knappen Øvelse. Denne enkle labyrinten er et hjelpemiddel for å lære hvordan du bruker funksjonen Virtuell rulling.

Merk: Kontroller at det er merket av for både Horisontal rulling og Vertikal rulling.

Studer labyrinten før du begynner å lete etter start- og sluttpunktene. Du kan ikke se hele labyrinten fordi den er større enn vinduet den vises i. Bruk funksjonen Virtuell rulling til å flytte synsfeltet til labyrinten i vinduet. Hold Ctrl-tasten nede og bruk Virtuell rulling til å gjøre labyrinten større eller mindre.

En gul prikk øverst i venstre hjørne av labyrinten angir åpningen til labyrinten. En blå prikk på høyre side av labyrinten angir utgangen.

Slik starter du:

1.	Klikk på den røde firkanten i den gule prikken for å starte.
2.	Bruk piltastene eller trykk kort på TouchPad for å navigere gjennom labyrinten.
3.	Bruk funksjonen Virtuell rulling for å flytte synsfeltet til labyrinten.
4.	Klikk på Lukk-knappen i vinduet Øvelse i virtuell rulling når du kommer til den blå prikken i nedre høyre hjørne.

##HelpTopicID=180
Hvis du vil bruke virtuell rulling på vinduer som har horisontale rullefelt, merker du av for Horisontal rulling i avmerkingsboksen. Det aktive vinduet eller objektet rulles horisontalt hvis du drar fingeren fram og tilbake langs den nedre kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=181
Hvis du vil bruke virtuell rulling på vinduer som har vertikale rullefelt, merker du av for Vertikal rulling i avmerkingsboksen. Det merkede vinduet eller objektet rulles vertikalt hvis du drar fingeren opp og ned langs den høyre kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=182
Du kontrollerer hastigheten for Virtuell rulling med glidebryteren. Dra glidebryteren mot høyre for raskere rulling.

##HelpTopicID=183
Hvis du vil bruke trykkebevegelser til å utføre en bestemt handling, merker du av for Aktiver trykk for å velge i avmerkingsboksen. Handlinger er tilordnet på rullegardinlisten Trykkehandling.

Trykking er en rask fingerbevegelse ned og opp på toppen av pekepinnen. Et lett, raskt trykk fungerer best. Harde eller langsomme trykk er mindre effektivt. Trykk kort én gang for et enkeltklikk, eller to ganger i rask rekkefølge for dobbeltklikk.

Trykke ned betyr å trykke raskt ned med fingeren på enden av pekepinnen. Et lett, raskt trykk fungerer best. Trykk rett ned for å etterligne klikk og hold med museknappen. Trykk rett ned og deretter ut mot siden for å klikke og dra i en retning. Løft fingeren for å slippe objektet som blir dratt.

Når det ikke er merket av for Aktiver Trykk for å velge, må du trykke på en knapp for å utføre et primærklikk.

##HelpTopicID=184
Hvis du vil unngå uønskede klikk mens du skriver, merker du av i denne avmerkingsboksen.

##HelpTopicID=185
Hvis du vil tilordne en handling til trykking på pekepinnen, velger du et alternativ fra rullegardinlisten Trykkehandling.

##HelpTopicID=186
Hvis du vil justere hvor raskt du må klikke på pekepinnen for klikk og dobbeltklikk, flytter du denne glidebryteren.

Hvis du setter hastigheten for lavt, kan det forekomme utilsiktede klikk, og forsinkelser når du flytter pekeren eller når du drar. Hvis du setter hastigheten for raskt, kan det imidlertid være vanskelig å bruke Trykk for å velge.

##HelpTopicID=187
Hvis du vil aktivere Virtuell rulling, merker du av for Aktiver rulling i avmerkingsboksen. Når dette alternativet er valgt, kan pekepinnen bare brukes til horisontal eller vertikal virtuell rulling. Du må bruke TouchPad eller en ekstern mus til å flytte markøren.

Hvis du vil bruke virtuell rulling, skyver du pekepinnen i den retningen du vil rulle. Hvis du vil stoppe rullingen, løfter du fingeren av pekepinnen.

##HelpTopicID=188
Hvis du vil justere hastigheten for Virtuell rulling, bruker du denne glidebryteren. Flytt glidebryteren til høyre for raskere rulling eller til venstre for langsommere rulling.

##HelpTopicID=189
Hvis du vil justere trykket som kreves for både markørbevegelse og Trykk for å velge på pekepinnen, bruker du glidebryteren Trykkesensitivitet.

Hvis du vil redusere hvor hardt du må trykke, flytter du glidebryteren til Lett trykk.

Hvis du vil øke hvor hardt du må trykke, flytter du glidebryteren til Hardt trykk.

##HelpTopicID=190
Hvis du vil holde pekeren innenfor det aktive vinduet, merker du av for Stopp pekeren ved vindusrammer i avmerkingsboksen. Ved å stoppe pekeren ved vinduets kantlinjer er det lettere å få tilgang til kontrollene som ligger i nærheten av kantene til et vindu.

Når dette alternativet er valgt, stopper pekeren ved kanten første gangen du prøver å flytte den utenfor kanten. Hvis du prøver en gang til, går pekeren utenfor vinduet.

##HelpTopicID=191
Hvis du vil forbedre nøyaktigheten til pekeren i forbindelse med finjusteringer, velger du et alternativ fra rullegardinlisten Tast for langsom bevegelse. Med denne funksjonen kan du redusere hastigheten til pekeren.

Hvis du vil bruke lav hastighet, trykker du på og holder den valgte tasten mens du flytter pekeren.

##HelpTopicID=192
Hvis du vil flytte pekeren automatisk til standardinnstillingen når det blir vist en dialogboks på skjermen, velger du denne funksjonen.

##HelpTopicID=193
Hvis du vil at pekeren bare skal bevege seg horisontalt eller vertikalt på skjermen, velger du et alternativ fra rullegardinlisten Tast for innskrenket peker.

Hvis du vil bruke begrenset pekerbevegelse, trykker du på og holder den valgte tasten mens du flytter pekeren. Når denne tasten holdes nede, avgjør den første bevegelsen du utfører med pekeren hvilken retning den skal bevege seg så lenge du holder fingeren på TouchPad.

##HelpTopicID=194
Hvis du vil ha tilbakemelding om pekehandlingene, merker du av for Animert. Det animerte ikonet blir vist på Windows-oppgavelinjen. Dobbeltklikk på dette ikonet for å få tilgang til vinduet for museegenskaper.

##HelpTopicID=195
Hvis du vil ha en veldig jevn pekerbevegelse, velger du Hurtig som alternativ for oppdateringsfrekvens.

##HelpTopicID=196
Hvis pekeren er ujevn eller flimrer på skjermen, kan du prøve å velge Langsom som oppdateringsfrekvens for pekeren.

##HelpTopicID=197
Dette er versjonsnummeret for Synaptics TouchPad-driveren.

##HelpTopicID=198
Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om patenter for Synaptics-produkter, kan du gå Web-området på: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dobbeltmodus
Med dobbeltmodusfunksjonen kan du bytte fra pekermodus til knappemodus. I knappemodus gir de virtuelle knappene på TouchPad-overflaten praktiske snarveier til programmer som brukes mye, og her finner du også en volumkontroller, slik at du raskt og enkelt kan øke eller redusere lydvolumet.

Hvis du vil aktivere dobbeltmodus, merker du av for Bytt til knappemodus ved å trykke øverst i høyre hjørne.

Slik bruker du knappemodus:

·	Trykk på Bytt modus-knappen. Denne knappen finnes øverst i høyre hjørne på TouchPad, over volumkontrollen.
·	Trykk på den virtuelle knappen for programmet du vil starte. TouchPad går automatisk tilbake til pekermodus når programmet er åpnet.

Merk: Hvis du merker av for Alltid i knappemodus når en ekstern enhet er koblet til, kan du bruke knappemodus når en ekstern pekeenhet er koblet til, for eksempel en mus.

##HelpTopicID=200
Alternativer for knappemodus
Det finnes seks virtuelle knapper som kan konfigureres av brukeren. De øverste tre virtuelle knappene har standardinnstillinger, og de andre er ikke konfigurert. Standardinnstillingene for de konfigurerte virtuelle knappene vises nedenfor:

·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til venstre, åpnes det tilordnede e-postprogrammet.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst i midten, åpnes ConfigFree-programmet. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for Toshiba.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til høyre, sendes elementet i det aktive vinduet til skriveren.

##HelpTopicID=201
Alternativer for knappemodus
Det finnes seks virtuelle knapper som kan konfigureres av brukeren. Fire av de virtuelle knappene har standardinnstillinger, og de andre er ikke konfigurert. Standardinnstillingene for de konfigurerte virtuelle knappene vises nedenfor:

·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til venstre, åpnes det tilordnede e-postprogrammet.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst i midten, åpnes den tilordnede nettleseren.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til høyre, åpnes BeatJam-programmet. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for Toshiba.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen nederst til venstre, åpnes den elektroniske hjelpen for Toshiba.

##HelpTopicID=202
Funksjonen Knappekontroll hindrer aktivitet med knappene ved utilsiktet kontakt. Knappekontroll fungerer slik at knappene registrerer når håndflaten hviler på dem eller sveiper over overflatene mens du skriver. Dette hindrer uønsket knappeaktivering.

Hvis det forekommer uønsket aktivering, øker du Knappekontroll-innstillingen ved å skyve glidebryteren til høyre mot Maksimum. Hvis aktiveringer uteblir, reduserer du Knappekontroll-innstillingene ved å skyve på glidebryteren til venstre mot Minimum. Sannsynligheten for at knappetrykk ikke blir utført, er større hvis glidebryteren står helt til høyre.

##HelpTopicID=203
Hvis du vil konfigurere handlingen som skal utføres når du berører en knapp, velger du knappen i menytreet. Du kan for eksempel definere Knapp 1 til å gå til en web-side i standardleseren. Hver gang du berører Knapp 1, blir denne web-siden automatisk åpnet og lastet inn av nettleseren.

##HelpTopicID=204
Med Sensitivitet-innstillingene kan du tilpasse måten enheten reagerer på berøring. Hvis du vil justere sensitivitetsinnstillingene, velger du et element i menytreet Sensitivitet.

##HelpTopicID=205
Med glidebryteren Trykksensitivitet kan du justere hvor mye fingertrykk du må bruke før enheten reagerer.

Hvis enheten reagerer uregelmessig, eller du arbeider i et område med høy luftfuktighet, reduserer du sensitiviteten med å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt trykk.

Hvis du må trykke for hardt for å bruke enheten, øker du sensitiviteten med å flytte glidebryteren til venstre mot Lett trykk.

##HelpTopicID=206
Velg handling fra listen ovenfor for å tilordne den til den valgte knappen. Den valgte handlingen vil bli gjennomført hver gang du trykke på knappen.

##HelpTopicID=207
Avmerkingsboksen Aktiver lyder gjør det mulig å spille av en brukerkonfigurert lyd når en knapp trykkes.
Når det ikke er merket av for Aktiver lyder, er lyder deaktivert og det spilles ikke av lyd ved trykking på knappene.

##HelpTopicID=208
Avmerkingsboksen Aktiver belysning aktiverer belysning av knappene når de er deaktivert og aktivert.
Når det ikke er merket av for Aktiver belysning, deaktiveres belysning og lysstyrken for knappene endres ikke når de trykkes.

##HelpTopicID=209
Med glidebryteren Deaktiver lysstyrke kan du justere lysstyrkenivået for knappene når de ikke trykkes.
Hvis lysstyrkenivået for knappene er for høyt når de ikke trykkes, flytter du glidebryteren mot innstillingen Minimum.
Hvis lysstyrkenivået for knappene er for lavt når de ikke trykkes, flytter du glidebryteren mot innstillingen Maksimum.

##HelpTopicID=210
Med glidebryteren Aktiver lysstyrke kan du justere lysstyrkenivået for knappene når de trykkes.
Hvis lysstyrkenivået for knappene er for høyt når de trykkes, flytter du glidebryteren mot innstillingen Minimum.
Hvis lysstyrkenivået for knappene er for lavt når de trykkes, flytter du glidebryteren mot innstillingen Maksimum.

##HelpTopicID=211
Alternativer for knappemodus
Det finnes seks virtuelle knapper som kan konfigureres av brukeren. De øverste tre virtuelle knappene har standardinnstillinger, og de andre er ikke konfigurert. Standardinnstillingene for de konfigurerte virtuelle knappene vises nedenfor:

·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til venstre, åpnes det tilordnede e-postprogrammet.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst i midten, åpnes ConfigFree-programmet. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for Toshiba.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til høyre, åpnes Windows Photo Gallery.

##HelpTopicID=212
Hvis du vil konfigurere handlingen som utføres når du skyver fingeren over en glidebryter, velger du glidebryteren i menytreet. Du kan for eksempel konfigurere Glidebryter 1 til å justere volumet på systemet. Hver gang du skyver fingeren over Glidebryter 1, økes eller reduseres volumet.

##HelpTopicID=213
Velg en handling fra handlingssettet ovenfor for å tilordne den til den valgte glidebryteren. Den valgte handlingen utføres hver gang du skyver fingeren opp eller ned på glidebryteren.

##HelpTopicID=214
Justere hastighet for pekerbevegelse
Glidebryteren styrer hastigheten til pekeren. Du kan velge pekerhastighet ved å justere glidebryteren mellom Langsom og Hurtig.

##HelpTopicID=215
Alternativer for knappemodus
Det finnes seks virtuelle knapper som kan konfigureres av brukeren. De øverste tre virtuelle knappene har standardinnstillinger, og de andre er ikke konfigurert. Standardinnstillingene for de konfigurerte virtuelle knappene vises nedenfor:

·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til venstre, åpnes det tilordnede e-postprogrammet.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst i midten, åpnes ConfigFree-programmet. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for Toshiba.
·	Hvis du trykker på den virtuelle knappen øverst til høyre, åpnes My Pictures folder.

##HelpTopicID=216
Kontrollinje

Med kontrollinjen kan du konfigurere knapper for å starte dine favorittprogrammer. Du kan tilpasse utseendet og virkemåten for kontrollinjen ved hjelp av innstillingene for belysning, nedtoningstid og trykksensitivitet. Kontrollinjen gir også enkel tilgang til volumkontroll for lydeffekter for programvare.

Velg Aktiver for å aktivere kontrollinjen for bruk. Hvis du ikke vil bruke kontrollinjen, velger du Deaktiver.

##HelpTopicID=217
LED-belysning

Du kan bruke glidebryteren LED-belysning til å justere lysstyrken for LEDene i kontrollinjen.

Flytt glidebryteren til høyre mot Sterkt for å øke lysstyrken.

Flytt glidebryteren til venstre mot Svakt for å redusere lysstyrken.

##HelpTopicID=218
Nedtoningshastighet

Du kan bruker glidebryteren Nedtoningshastighet til å angi hvor hurtig LEDene i kontrollinjen tones ned når du har trykket på kontrollinjen og løftet fingeren opp fra den.

Flytt glidebryteren til høyre mot Langsomt for å tone ned langsomt.

Flytt glidebryteren til venstre mot Hurtig for å tone ned hurtig.

##HelpTopicID=219
Trykksensitivitet

Med glidebryteren Trykkesensitivitet kan du justere hvor mye fingertrykk du må bruke før kontrollinjen reagerer.

Hvis kontrollinjen ikke fungerer når du berører eller trykker hardt for å bruke den, øker du sensitiviteten ved å flytte glidebryteren til venstre mot Lett.

Hvis du utilsiktet bruker kontrollinjen med en lett berøring, reduserer du sensitiviteten med å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt.

##HelpTopicID=220
Lydeffekter

Hvis du vil tilordne en lydeffekt til en bestemt handling, angir du lydfilen eller blar gjennom og velger en lydfil.

##HelpTopicID=221
Volum

Glidebryteren Volum gjør det enkelt å styre volumet for lydeffektene.

Flytt glidebryteren til høyre mot Høyt for å øke volumet.

Flytt glidebryteren til venstre mot Lavt for å redusere volumet.

##HelpTopicID=222
Programmer

Hvis du vil tilordne start av et program til en knapp, angir du en kjørbar fil eller blar gjennom og velger programmet som skal startes.

##HelpTopicID=223
Med funksjonen Dobbelttrykk for å aktivere eller deaktivere pekeplaten kan du aktivere eller deaktivere TouchPad ved å trykke på hjørnet og holde fingeren stille en kort tid.
Hvis TouchPad er aktivert, trykker du på hjørnet for å deaktivere den. Hvis TouchPad er deaktivert, trykker du på hjørnet for å aktivere den.

##HelpTopicID=224
Med glidebryteren Minimum berøringstid kan du endre hvor lenge du må berøre hjørnet for å aktivere eller deaktivere TouchPad.

##HelpTopicID=225
Virtuell rulling er et nyskapende alternativ til vanlige rullemetoder. Virtuell rulling driver rullefeltene automatisk, slik at det ikke er nødvendig å flytte pekeren bort fra der du arbeider.

Virtuell rulling fungerer med de fleste vinduer som kan rulles, for eksempel tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale bilder. Det fungerer også med andre rullbare objekter som fil- og skriftlister.

ChiralMotion-rulling er en unik type virtuell rulling som gjør det mulig å rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen. Hvis du vil rulle hurtig, lager du små, hurtige sirkelbevegelser. Hvis du vil rulle langsomt, lager du store sirkler og beveger fingeren langsomt. Rulleretningen kan reverseres med å endre bevegelsesretningen.

Slik bruker du vertikal rulling:

1.	Merk av for Aktiver Rulling vertikalt.
2.	Klikk på vinduet eller elementet du vil rulle.
3.	Dra fingeren opp og ned langs den høyre kanten av TouchPad i ønsket rulleretning.

Slik bruker du ChiralMotion for å rulle vertikalt:

1.	Merk av for Aktiver Rulling vertikalt og Aktiver ChiralMotion-rulling.
2.	Klikk på vinduet eller elementet du vil rulle.
3.	Plasser fingeren på TouchPad nær midten av den høyre kanten.
4.	Dra fingeren opp eller ned i ønsket rulleretning, og begynn å lage en sirkelbevegelse. Du kan flytte fingeren mot midten av TouchPad mens du lager en bevegelse med eller mot urviseren.

Slik bruker du horisontal rulling:

1.	Merk av for Aktiver Rulling horisontalt.
2.	Klikk på vinduet eller elementet du vil rulle.
3.	Dra fingeren mot venstre eller høyre langs den nedre kanten av TouchPad i ønsket rulleretning.

Slik bruker du ChiralMotion for å rulle horisontalt:

1.	Merk av for Aktiver Rulling horisontalt og Aktiver ChiralMotion-rulling.
2.	Klikk på vinduet eller elementet du vil rulle.
3.	Plasser fingeren på TouchPad nær midten av den nedre kanten.
4.	Dra fingeren mot venstre eller høyre i ønsket rulleretning, og begynn å lage en sirkelbevegelse. Du kan flytte fingeren mot midten av TouchPad mens du lager en bevegelse med eller mot urviseren.

Hvis Virtuell rulling ikke fungerer, må du kontrollere at det er merket av for Aktiver rulling i riktig avmerkingsboks, og at det er mulig å rulle vinduet eller objektet du klikket på. Kontroller innstillingene for Rulleområde hvis du fremdeles har problemer.

##HelpTopicID=226
Funksjonen Momentum gir jevn, hurtig og styrekulelignende musebevegelse. En hurtig bevegelse med fingeren på TouchPad-flaten kan flytte markøren over hele skjermen. Momentum reduserer de gjentagende bevegelsene og anstrengelsen som er forbundet med å flytte markøren langt, og gir samtidig en jevn og naturlig følelse lik bruk av en styrekule. Momentum er ideelt for RTS-spill (Real Time Strategy), FPS-spill (First Person Shooter) og rollespill (RPG).

Merk av for Aktiver Momentum for å aktivere denne funksjonen.

##HelpTopicID=227
Med glidebryteren Glideavstand kan du justere hvor langt markøren flytter seg ved en hurtig bevegelse med fingeren på TouchPad. Du stopper markøren ved å plasserer fingeren på TouchPad. Ett enkelt trykk på TouchPad stopper også markøren.

Merk av for Aktiver stopp ved skjermkant for å holde markøren innenfor grensene for skjermen. Funksjonen for å stoppe ved skjermkant gjør det enklere å få tilgang til menyalternativer og kontroller som er nær skjermkanten.

##HelpTopicID=228
Knipebevegelsen gir zoomfunksjon i mange programmer. Knipegesten kan brukes til å utføre samme funksjon som et rullehjul i vanlige Windows-programmer, som støtter zoomfunksjon med CTRL-RULLEHJUL.

Du utfører en knipegest ved å plassere to fingre på TouchPad-flaten. Flytt dem nærmere eller fra hverandre. Du zoomer inn ved å plassere fingrene nær hverandre på TouchPad-flaten og dra dem fra hverandre. Du zoomer ut ved å plassere fingrene fra hverandre og deretter flytte dem nærmere hverandre.

##HelpTopicID=229
ChiralMotion-rulling med to fingre er et nyskapende alternativ til vanlige rullemetoder. Du kan rulle oppover eller nedover ved å plassere to fingre på TouchPad og lage en sirkelbevegelse. Du behøver ikke å holde begge fingrene på TouchPad når rullingen har begynt. Rullingen fortsetter så lenge én finger lager sirkelbevegelser på TouchPad-flaten.

Fingerhastigheten styrer rullehastigheten. Hvis du vil rulle hurtig, lager du små sirkler og beveger fingeren hurtig. Hvis du vil rulle langsomt, lager du store sirkler og beveger fingeren langsomt. Rulleretningen kan reverseres med å endre bevegelsesretningen.

##HelpTopicID=230
En avansert bevegelse er en handling som brukeren utfører på en Synaptics TouchPad-føler, som gjenkjennes av vertsenheten slik at en bestemt funksjon blir utført.

##HelpTopicID=231
En Flikk-bevegelse er å plassere to lett atskilte fingre på TouchPad-overflaten, føre dem på tvers av TouchPad-en i en rett, kontinuerlig bevegelse, og deretter løfte begge fingrene samtidig bort fra TouchPad-overflaten. Handlingen som startes av flikkebevegelsen, er programspesifikk. I Internet Explorer er for eksempel et venstreflikk å bla tilbake.

##HelpTopicID=232
ChiralRotate-bevegelsen roterer det merkede objektet trinnvis 90 grader med klokken eller mot klokken. ChiralRotate-bevegelsen fungerer bare i programmer som støtter dette.

Start ChiralRotate ved å plassere fingeren i den venstre vertikale sonen på TouchPad-en, og flytt fingeren i en sirkel. Det merkede objektet roteres trinnvis 90 grader i programmer som støtter dette.

##HelpTopicID=233
Merk av for Aktiver kniping for å aktivere funksjonen.

##HelpTopicID=234
Merk av for Aktiver ChiralRotate for å aktivere funksjonen.

##HelpTopicID=235
Merk av for Aktiver flikk for å aktivere funksjonen.

##HelpTopicID=236
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker knipebevegelsen, klikker du Vis video-knappen under avmerkingsboksen Aktiver kniping.

##HelpTopicID=237
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker ChiralRotate-bevegelsen, klikker du Vis video-knappen under avmerkingsboksen Aktiver ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker flikkebevegelsen, klikker du Vis video-knappen under avmerkingsboksen Aktiver flikk.

##HelpTopicID=239
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker Momentum-bevegelsen, velger du Vis video-knappen under avmerkingsboksen Aktiver Momentum.

##HelpTopicID=240
Virtuell rulling er et nyskapende alternativ til tradisjonelle rullemetoder. Virtuell rulling bruker rullefeltet automatisk slik at du ikke trenger å flytte pekeren bort fra arbeidet.

Virtuell rulling fungerer med de fleste vinduer som kan rulles, for eksempel tekstbehandlingsdokumenter, regneark og store digitale bilder. Det fungerer også med andre elementer som kan rulles, for eksempel fillister og skriftlister.

Lineær rulling, en del av virtuell rulling, gjør det mulig å rulle på vanlig måte.

ChiralMotion-rulling, en unik type virtuell rulling, gjør det mulig å rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen. Hvis du vil rulle hurtig, tegner du små sirkler. Hvis du vil rulle langsomt, tegner du store sirkler og flytter fingeren langsomt. Du kan reversere rulleretningen ved å endre bevegelsesretningen.

Slik bruker du lineær, virtuell rulling:

1.	Merk av for Aktiver Rulling vertikalt.
2.	Klikk Virtuell rulling-ikonet, eller dobbeltklikk Virtuell rulling.
3.	Velg rulling over lang avstand.
4.	Klikk alternativknappen Lineær rulling.
5.	Klikk vinduet eller elementet du vil rulle.
6.	Skyv fingeren opp eller ned langs høyre kant av TouchPad-en i ønsket rulleretning.

Slik bruker du ChiralMotion for å rulle vertikalt:

1.	Merk av for Aktiver Rulling vertikalt.
2.	Klikk Virtuell rulling-ikonet, eller dobbeltklikk Virtuell rulling.
3.	Velg rulling over lang avstand.
4.	Klikk alternativknappen ChiralMotion-rulling.
5.	Klikk vinduet eller elementet du vil rulle.
6.	Plasser fingeren på TouchPad-en nær midten av høyre kant.
7.	Skyv fingeren opp eller ned i ønsket rulleretning, og start deretter en sirkelbevegelse. Fingeren kan forskyve seg mot midten av TouchPad-en når du utfører en bevegelse med eller mot klokken.

Slik bruker du lineær, horisontal rulling:

1.	Merk av for Aktiver Rulling horisontalt.
2.	Klikk Virtuell rulling-ikonet, eller dobbeltklikk Virtuell rulling.
3.	Velg rulling over lang avstand.
4.	Klikk alternativknappen Lineær rulling.
5.	Klikk vinduet eller elementet du vil rulle.
6.	Skyv fingeren til venstre eller høyre langs nedre kant av TouchPad-en i ønsket rulleretning.

Slik bruker du ChiralMotion for å rulle horisontalt:

1.	Merk av for Aktiver Rulling horisontalt.
2.	Klikk Virtuell rulling-ikonet, eller dobbeltklikk Virtuell rulling.
3.	Velg rulling over lang avstand.
4.	Klikk alternativknappen ChiralMotion-rulling.
5.	Klikk vinduet eller elementet du vil rulle.
6.	Plasser fingeren på TouchPad-en nær midten av nedre kant.
7.	Skyv fingeren til venstre eller høyre i ønsket rulleretning, og start deretter en sirkelbevegelse. Fingeren kan forskyve seg mot midten av TouchPad-en når du utfører en bevegelse med eller mot klokken.

Hvis det ikke er respons ved virtuell rulling, kontrollerer du at det er merket av for aktivering av rulling og at vinduet eller elementet du har klikket, kan rulles. Hvis du fremdeles har problemer, kontrollerer du innstillingene for rulleområde.

##HelpTopicID=241
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker virtuell rulling, velger du Vis video-knappen.

##HelpTopicID=242
Hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan du bruker Flikk-bevegelsen, velger du Vis video-knappen.

##HelpTopicID=243
Hvis du vil bruke vertikale flikkebevegelser, merker du av for Aktiver vertikal flikking. Plasser to fingre lett atskilt på TouchPad-en og før dem opp eller ned. Når du er ferdig, løfter du dem for å utføre en programspesifikk funksjon.

##HelpTopicID=244
Hvis du vil bruke vertikale flikkebevegelser, merker du av for Aktiver horisontal flikking. Plasser to fingre lett atskilt på TouchPad-en og før dem mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, løfter du dem for å utføre en programspesifikk funksjon.

##HelpTopicID=245
Klikk Vis video -knappen for å vise hvordan det fungerer.

##HelpTopicID=246
I egenskapsvinduet kan du tilpasse innstillingene for pekeenheten. Bruk menytreet til venstre for å få tilgang til funksjonene som kan tilpasses. Dette inkluderer alternativer for peking med én finger og rulling, samt bevegelse med flere fingre for å manipulere dokumenter, objekter og programmer.

Bruke vinduet for egenskaper 
Klikk en funksjon i menytreet for å vise en side med beskrivelser og innstillinger for funksjonen. Noen funksjoner har flere sider med innstillinger. Klikk + (plusstegnet) ved siden av en funksjon for å vise alle relaterte sider. Innstillingene vises i vinduet til høyre for menytreet. Informasjon om disse alternativene og instruksjoner om hvordan du endrer dem, vises i denne informasjonsboksen. Du kan bruke rullefeltet til å vise innholdet i informasjonsboksen.

Standarder-knapp 
Med Standarder -knappen returneres alle innstillinger på den gjeldende siden til fabrikkinnstillingene.

OK-knapp 
OK -knappen lagrer endringene og lukker Egenskaper-vinduet.

Avbryt-knapp 
Avbryt -knappen lukker Egenskaper-vinduet uten å lagre endringer, og tilbakestiller til alle tidligere innstillinger.

Bruk-knapp 
Bruk -knappen lagrer endringene, men beholder Egenskaper-vinduet åpent slik at du kan gjøre flere endringer.

##HelpTopicID=250
På siden for Peke -innstillinger kan du angi hvordan pekeren svarer på peke- og valghandlinger.

##HelpTopicID=251
Merk av for Aktiver Momentum for å bruke funksjonen.

##HelpTopicID=252
Med funksjonen Innskrenket bevegelse kan du påtvinge bare vannrett eller loddrett bevegelse av pekeren på skjermen. Denne funksjonen er mest nyttig når du bruker et tegneprogram. Du aktiverer innskrenket bevegelse ved å trykke og holde nede en bestemt tast mens du beveger pekeren. Når tasten trykkes, bestemmer den opprinnelige retningen for pekeren den tillatte retningen for bevegelse så lenge som fingeren holdes på TouchPad.

Slik bruker du innskrenket bevegelse:

1.	Merk av for Aktiver innskrenket bevegelse for å aktivere alternativene i listen.
2.	Velg en tast fra listen for å aktivere innskrenket bevegelse.
3.	Trykk og hold nede den valgte tasten når du vil innskrenke pekerbevegelsen.

##HelpTopicID=254
Rulling 
Med rullefunksjonene kan du styre rullefeltene for det valgte vinduet automatisk. Du trenger ikke flytte pekeren vekk fra arbeidet. Rullefunksjonene fungerer med de fleste vinduer som kan rulles, for eksempel dokumenter, regneark, store digitale bilder og andre elementer som kan rulles, for eksempel fillister og skriftlister.

##HelpTopicID=255
Omvendt rulleretning 
Med funksjonen Omvendt rulleretning kan du endre standard virkemåte for rulling. Standard rulling flytter rullefeltet i samme retning som fingerbevegelsen. Funksjonen for omvendt rulleretning beveger dokumentet eller objektet i samme retning som fingerbevegelsen.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver omvendt rulleretning.

##HelpTopicID=256
Med glidebryteren for rullehastighet kan du justere hastigheten på rullingen. Dra glidebryteren til høyre for raskere rulling.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
Med funksjonen ChiralScrolling™ kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralScrolling.

Slik bruker du ChiralScrolling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen på høyre side av TouchPad. Hvis du vil rulle mot venstre eller høyre, er målsonen den nedre kanten av TouchPad.
2.	Flytt fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren med eller mot klokken. Når ChiralScrolling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.

3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=258
Rulle med én finger 
Du kan rulle vertikalt og horisontalt.

Klikk vinduet eller elementet du vil rulle, og skyv fingeren opp eller ned langs høyre kant av TouchPad for å rulle vertikalt. Skyv fingeren mot venstre eller høyre langs nedre kant av TouchPad for å rulle horisontalt.

Hvis det ikke er respons ved rulling, kontrollerer du at det er merket av for riktig avmerkingsboks, og at vinduet eller elementet du har klikket, kan rulles. Hvis du fremdeles har problemer, kontrollerer du innstillingene for rulleområde.

##HelpTopicID=259
Diagrammet ovenfor viser overflaten på TouchPad. Det skraverte området i diagrammet viser rulleområdene på TouchPad-overflaten.

Når du plasserer en finger på TouchPad, vises pilen langs kanten av TouchPad-diagrammet for å vise fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt rulleområde på TouchPad, får det tilsvarende rulleområdet i diagrammet en heldekkende farge. Du kan gjøre rulleområdene større eller mindre ved å dra en av de små, svarte firkantene langs kanten av det skraverte området.

Hvis du har problemer med å utløse rulling, kan du prøve å gjøre rulleområdet større ved å flytte kantene på det skraverte området innover. Hvis rulling utløses for lett, kan du prøve å gjøre rulleområdet mindre.

Hvis rulleområdene er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at rullefunksjonen er aktivert.

Slik aktiverer du rulling:

1.	Velg Rulling i menytreet til venstre.
2.	Velg ønsket metode for rulling, og aktiver vertikal eller horisontal rulling.

##HelpTopicID=260
Aktiver Rulling horisontalt 
Merk av for denne boksen for å aktivere horisontal rulling i vinduer som har horisontale rullefelt. Hvis du skyver fingeren mot venstre eller høyre langs den nedre kanten av TouchPad, rulles det valgte vinduet eller elementet horisontalt.

##HelpTopicID=261
Aktiver Rulling vertikalt 
Merk av for denne boksen for å aktivere vertikal rulling. Hvis du skyver fingeren opp eller ned langs den høyre kanten av TouchPad, rulles det valgte vinduet eller elementet vertikalt.

##HelpTopicID=262
Rulle med to fingre 
Med funksjonen Rulle med to fingre kan du rulle vertikalt eller horisontalt og starte rulling hvor som helst på TouchPad-overflaten. Plasser ganske enkelt to fingre på TouchPad, og skyv dem deretter i ønsket retning. Du trenger ikke være i et rulleområde for å rulle.

Slik bruker du rulling med to fingre:

1.	Plasser to fingre på TouchPad-overflaten. Fingrene må være lett atskilt.
2.	Bruk en rett, kontinuerlig bevegelse, og skyv begge fingrene i ønsket retning.
3.	Løft begge fingrene opp fra TouchPad-overflaten for å stoppe rullingen.

##HelpTopicID=263
Aktiver Rulling horisontalt 
Merk av for denne boksen for å aktivere horisontal rulling i vinduer som har horisontale rullefelt. Hvis du skyver to fingre mot venstre eller høyre på TouchPad, rulles det valgte vinduet eller elementet horisontalt.

##HelpTopicID=264
Aktiver Rulling vertikalt 
Merk av for denne boksen for å aktivere vertikal rulling. Hvis du skyver to fingre opp eller ned på TouchPad, rulles det valgte vinduet eller elementet vertikalt.

##HelpTopicID=265
Vandrefunksjonen gjør det mulig å enkelt rulle gjennom lange dokumenter. Med vandrefunksjonen fortsetter rulling etter at du har løftet fingeren opp fra TouchPad-overflaten. Hvis du vil bruke vandrefunksjonen, flytter og løfter du fingeren med én, jevn bevegelse. Hvis du vil stoppe vandrebevegelsen, plasserer du fingeren på TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=266
Knipezooming 
Knipezooming gir zoomefunksjonalitet i mange programmer. Du kan bruke knipezooming til å utføre de samme funksjonene som et rullehjul utfører i standard Windows-programmer som støtter zoomefunksjonalitet med CTRL-RULLEHJUL.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Knipezooming.

Slik bruker du knipezooming:

1.	Plasser to fingre på TouchPad-overflaten.
2.	Skyv fingrene lenger fra hverandre for å zoome inn eller tettere sammen for å zoome ut. Bruk fingertuppene for beste zooming.

##HelpTopicID=267
Rotere -funksjonen gjør det mulig å rotere bilder eller andre objekter med praktiske bevegelser.

##HelpTopicID=269
Trykk med tre fingre 
Med Trykk med tre fingre får du en snarvei til å starte et bestemt program eller flere bestemte programmer.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Trykk med tre fingre. Hvis du vil tilpasse hvilke programmer som startes, klikker du Konfigurer.

Slik bruker du Trykk med tre fingre-funksjonen:

1.	Plasser tre fingre på TouchPad-overflaten. Pass på at det er litt avstand mellom fingrene.
2.	Hold fingrene rolig til programmet eller programmene startes.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=270
Flikk med tre fingre 

Flikk med tre fingre forbedrer navigasjon for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med tre fingre til å søke på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu. Du kan også bruke Flikk med tre fingre for å åpne eller avslutte lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med tre fingre.

Slik bruker du Flikk med tre fingre til navigasjon:

1.	Plasser tre fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Flikk fingrene med en lineær, kontinuerlig bevegelse i ønsket retning, og flytt dem fra den ene siden av TouchPad til motsatt side.
3.	Hvis du skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, blar du fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

Hvis du vil bruke Flikk med tre fingre, skyver du fingrene vertikalt. Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus. Skyv fingrene nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=271
Håndflate på plate 
Med Håndflate på plate kan du tømme skrivebordet ved å minimere alle åpne vinduer. Hvis du gjentar handlingen, gjenopprettes vinduene.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Håndflate på plate.

Slik bruker du Håndflate på plate:

1.	Plasser hælenpå tommelen på TouchPad-overflaten.
2.	Hold hånden rolig til skrivebordsvinduene er minimert eller gjenopprettet.
3.	Løft hånden opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=272
Øve på rulling 
Klikk øvingsknappen for å kjøre rulleopplæringen. En enkel labyrint vil lære deg hvordan du bruker rulling.

Undersøk labyrinten før du begynner, for å finne start- og sluttpunktene. Du kan ikke se hele labyrinten fordi den er større enn vinduet som viser den. Rull for å flytte visningen av labyrinten i vinduet. Hold nede Ctrl-tasten og bruk rulling for å endre størrelse på labyrinten.

En gul prikk i øvre, venstre hjørne av labyrinten markerer inngangen til labyrinten. En blå prikk på høyre side av labyrinten markerer utgangen.

Slik øver du på rulling:

1.	Klikk den røde firkanten i den gule prikken for å begynne.
2.	Bruk piltastene eller trykk TouchPad for å navigere gjennom labyrinten.
3.	Bruk ønsket rullemetode for å flytte visningen av labyrinten.
4.	Klikk Lukk i øvelsesvinduet for rulling når du har nådd den blå prikken i nedre, høyre hjørne.

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-bevegelse 
Programmet HP MediaSmart kan startes ved å utføre M-bevegelse på TouchPad-overflaten.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver HP MediaSmart M-bevegelse.

Slik bruker du denne bevegelsen:

1.	Trykk to fingre på TouchPad-overflaten, og plasser dem umiddelbart ned igjen.
2.	Skyv fingrene med en stor M-bevegelse.
3.	Programmet HP MediaSmart startes.

##HelpTopicID=274
Funksjonen Pekeforbedringer gjør det mulig å angi hvordan markøren svarer på pekehandlingene.

##HelpTopicID=275
Programbevegelser gir snarveier til ofte brukte programmer og funksjoner. Datamaskinens svar på disse bevegelsene kan være programspesifikke.

##HelpTopicID=276
Funksjonen EdgeMotion™ er utformet for å forenkle pekerbevegelser over lange avstander. Når fingeren når kanten av TouchPad, vil pekeren fortsette å bevege seg i samme retning til du løfter fingeren. Velg ett av EdgeMotion-alternativene.

Rullefunksjonene støtter også EdgeMotion. Hvis du vil bruke EdgeMotion mens du ruller, merker du av for Aktiver Kantbevegelse ved rulling under Rulle med én finger eller Rulle med to fingre under Rulling i menytreet.

##HelpTopicID=277
Merk av for Aktiver Kantbevegelse ved rulling hvis du vil at rullingen skal fortsette når fingrene når kanten av TouchPad.

##HelpTopicID=278
Innstillingene for Sensitivitet gjør det mulig å tilpasse måten TouchPad svarer på bevegelser.

##HelpTopicID=279
Vandrefunksjonen gjør det mulig å enkelt rulle gjennom lange dokumenter. Med vandrefunksjonen fortsetter rulling etter at du har løftet fingrene opp fra TouchPad-overflaten. Hvis du vil bruke vandrefunksjonen, flytter og løfter du fingrene med én, jevn bevegelse. Hvis du vil stoppe vandrebevegelsen, plasserer du fingrene på TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=280
Pivotrotering 
Med Pivotrotering kan du rotere objekter, for eksempel et bilde, en PDF-fil eller et annet valgt objekt, med en trinnvis økning på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Pivotrotering.

Slik bruker du Pivotrotering:

1.	Plasser én finger i nedre, venstre hjørne av TouchPad, og hold den stille.
2.	Plasser en annen finger nær midten av TouchPad.
3.	Skyv den andre fingeren med en sirkelbevegelse rundt den første fingeren. Pass på at avstanden mellom de to fingrene forblir den samme mens du utfører sirkelbevegelsen. Skyv med eller mot klokken for å rotere det valgte objektet i ønsket retning.

##HelpTopicID=281
Pivot i høyre hjørne 
Hvis du vil bruke Pivotrotering i nedre, høyre hjørne av TouchPad, merker du av for Pivot i høyre hjørne. Det kan være mer behagelig å bruke det høyre hjørnet av TouchPad når du utfører denne bevegelsen med venstre hånd.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
ChiralRotate™ roterer det valgte objektet i trinn på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralRotate. Vær oppmerksom på at ChiralRotate bare fungerer med støttede programmer.

Slik bruker du ChiralRotate:

1.	Plasser én finger på den venstre målsonen i TouchPad.
2.	Skyv fingeren oppover eller nedover, og begynn å lage en sirkelbevegelse. Hvis du vil rotere objektet med klokken, flytter du fingeren i sirkler med klokken. Hvis du vil rotere objektet mot klokken, flytter du fingeren i sirkler mot klokken.
3.	Løft fingeren fra TouchPad-overflaten for å gå tilbake til pekemodus.

##HelpTopicID=283
Slå TouchPad av 

Hvis du ikke vil bruke TouchPad, kan du slå den av. Plasser én finger i øvre, venstre hjørne av TouchPad, og hold den stille et lite øyeblikk. TouchPad blir slått av. TouchPad-ikonet i systemstatusfeltet endres for å vise at TouchPad ikke er tilgjengelig for bruk.

Hvis du vil slå på TouchPad igjen, berører du øvre, høyre hjørne på nytt. Ikonet i systemstatusfeltet vises som aktivert.

Velg ønsket alternativ for å angi hvor lenge TouchPad skal være av.

Alternativet Slå TouchPad av gjør at TouchPad er av til du gjenoppretter den for bruk ved å berøre øvre, venstre hjørne.
Alternativet Slå TouchPad av i én økt slår TouchPad av i én påloggingsøkt. TouchPad gjenopprettes automatisk neste gang du logger på.

##HelpTopicID=284
Flikk med to fingre 

Flikk med to fingre forbedrer navigasjon for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med to fingre til å søke på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu. Du kan også bruke Flikk med to fingre for å åpne eller avslutte lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med to fingre.

Slik bruker du Flikk med to fingre til navigasjon:

1.	Plasser to fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Flikk fingrene med en lineær, kontinuerlig bevegelse i ønsket retning, og flytt dem fra den ene siden av TouchPaden til motsatt side.
3.	Hvis du skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, blar du fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

Hvis du vil bruke Flikk med to fingre, skyver du fingrene vertikalt. Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus. Skyv fingrene nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=285
Flikk med to fingre 

Flikk med to fingre forbedrer navigasjon for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med to fingre til å søke på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med to fingre horisontalt.

Slik bruker du Flikk med to fingre til navigasjon:

1.	Plasser to fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Flikk fingrene horisontalt med en kontinuerlig bevegelse i ønsket retning, og flytt dem fra den ene siden av TouchPaden til motsatt side.
3.	Skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, for å bla fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

##HelpTopicID=286
Flikk med to fingre 

Flikk med to fingre forbedrer navigasjon for en rekke programmer. Du kan bruke bevegelsen Flikk med to fingre for å åpne eller avslutte lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med to fingre vertikalt.

Slik bruker du Flikk med to fingre til navigasjon:

1.	Plasser to fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Skyv fingrene vertikalt med en rett kontinuerlig bevegelse i ønsket retning.
3.	Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus eller nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=287
Flikk med tre fingre horisontalt 

Bevegelsen Flikk med tre fingre horisontalt forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med tre fingre horisontalt til å søke på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med tre fingre horisontalt.

Slik bruker du bevegelsen Flikk med tre fingre horisontalt til navigasjon:

1.	Plasser tre fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Flikk fingrene horisontalt med en kontinuerlig bevegelse i ønsket retning, og flytt dem fra den ene siden av TouchPaden til motsatt side.
3.	Skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, for å bla fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

##HelpTopicID=288
Flikk med tre fingre vertikalt

Bevegelsen Flikk med tre fingre vertikalt forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan også bruke bevegelsen Flikk med tre fingre vertikalt for å åpne eller avslutte lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Flikk med tre fingre vertikalt.

Slik bruker du bevegelsen Flikk med tre fingre vertikalt til navigasjon:

1.	Plasser tre fingre, lett atskilt, på TouchPad-overflaten.
2.	Skyv fingrene vertikalt med en rett kontinuerlig bevegelse i ønsket retning.
3.	Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus eller nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=289
Sirkelrulling
Med funksjonen Sirkelrulling kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Sirkelrulling.

Slik bruker du sirkelrulling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen langs høyre side av TouchPad-en. Hvis du vil rulle mot venstre eller høyre, er målsonen langs den nedre kanten av TouchPad-en.
2.	Skyv fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren i en sirkel med eller mot klokken. Når Sirkelrulling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.

3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=290
Funksjonen Autorulling gjør det mulig å enkelt rulle gjennom lange dokumenter med ett enkelt fingerstrøk. Rullingen fortsetter etter at du har løftet fingeren opp fra TouchPad-overflaten.

Slik bruker du Autorulling:

1.	Klikk vinduet eller elementet du vil rulle.
2.	Skyv en finger langs rulleområdet på TouchPad-en, i rulleretningen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er rulleområdet langs høyre side. Hvis du vil mot venstre eller høyre, er rulleområdet langs nedre side.

Hvis Autorulling ikke fungerer, kontrollerer du innstillingene for rulleområde. Hvis du fremdeles har problemer med å bruke Autorulling, kontrollerer du at vinduet eller elementet du klikket, kan rulles.

##HelpTopicID=291
Roter-funksjonen gjør det mulig å rotere bilder eller andre objekter med praktiske bevegelser.

##HelpTopicID=292
Mine favoritter-bevegelse
Med Mine favoritter-bevegelsen får du en snarvei til å starte et bestemt program eller flere bestemte programmer.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Mine favoritter-bevegelse. Hvis du vil tilpasse hvilke programmer som startes, klikker du Konfigurer.

Slik bruker du denne bevegelsen:

1.	Plasser tre fingre på TouchPad-overflaten. Pass på at det er litt avstand mellom fingrene.
2.	Hold fingrene rolig til programmet eller programmene startes.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=293
Flikk 
Flikkebevegelsen forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan bruke flikkebevegelsen til å søke på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu. Du kan også bruke flikkebevegelsen for å åpne eller avslutte lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver flikk.

Slik bruker du flikkebevegelsen til navigasjon:

1.	Plasser tre fingre på TouchPad-overflaten. Pass på at det er litt avstand mellom fingrene
2.	Flikk fingrene med en lineær, kontinuerlig bevegelse i ønsket retning, og flytt dem fra den ene siden av TouchPaden til motsatt side.
3.	Hvis du skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, blar du fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

Slik bruker du flikkebevegelsen til lysbildefremvisningsmodus:

1.	Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus.
2.	Skyv fingrene nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=294
Vis skrivebordet-bevegelse
Med Vis skrivebordet-bevegelsen kan du tømme skrivebordet ved å minimere alle åpne vinduer. Hvis du gjentar handlingen, gjenopprettes vinduene.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Vis skrivebordet-bevegelse.

Slik bruker du Vis skrivebordet-bevegelsen:

1.	Plasser hælen på tommelen på TouchPad-overflaten.
2.	Hold hånden rolig til skrivebordsvinduene er minimert eller gjenopprettet.
3.	Løft hånden opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=295
Zoomsone
Med Zoomsone-funksjonen kan du bruke venstre side av TouchPad-en til å zoome inn eller ut på elementet i det aktive vinduet. Zoomsone-funksjonen utfører de samme zoomefunksjonene som et rullehjul utfører i standard Windows-programmer som støtter CTRL-RULLEHJUL.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Zoomsone.

Slik zoomer du inn:

1.	Plasser en finger på TouchPad-en nær nedre venstre hjørne.
2.	Skyv fingeren opp mot øvre venstre hjørne.
3.	Gjenta til ønsket forstørrelsesnivå er nådd.

Slik zoomer du ut:

1.	Plasser en finger på TouchPad-en nær øvre venstre hjørne.
2.	Skyv fingeren ned mot nedre venstre hjørne.
3.	Gjenta til ønsket forstørrelsesnivå er nådd.

##HelpTopicID=296
Funksjonen TouchCheck beskytter mot utilsiktet bruk av TouchPad-en. TouchCheck gjør det mulig for TouchPad-en å gjenkjenne om håndflaten hviler på den eller berører overflaten når du skriver. Dette hundrer uønskede pekerbevegelser og klikk.

Hvis TouchPad-en forårsaker uønskede pekerbevegelser eller klikk, øker du TouchCheck-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Maksimum. Hvis TouchPad-en ikke registrerer ønskede bevegelser eller trykk, reduserer du TouchCheck-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Minimum. Det er mest sannsynlig at bevegelser eller trykk ikke registreres hvis glidebryteren er i det røde området.

##HelpTopicID=297
Roter
Med Roter-bevegelsen kan du rotere elementer, for eksempel et bilde, en PDF-fil eller et annet valgt element, med en trinnvis økning på 90 grader.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver Rotering.

Slik bruker du Roter-bevegelsen:

1.	Plasser én finger i nedre, venstre hjørne av TouchPad, og hold den stille.
2.	Plasser en annen finger nær midten av TouchPad.
3.	Skyv den andre fingeren med en sirkelbevegelse rundt den første fingeren. Pass på at avstanden mellom de to fingrene forblir den samme mens du utfører sirkelbevegelsen. Skyv med eller mot klokken for å rotere det valgte objektet i ønsket retning.

##HelpTopicID=298
Høyre hjørne-rotering
Hvis du vil bruke Roter-funksjonen i nedre høyre hjørne av TouchPad-en, merker du av for Høyre hjørne-rotering. Det kan være mer behagelig å bruke det høyre hjørnet av TouchPad når du utfører denne bevegelsen med venstre hånd.

##HelpTopicID=299
Zoomehastighet
Glidebryterkontrollene for zoomehastighet styrer hvor raskt vinduet zoomer inn som svar på fingerbevegelse i zoomeområdet.

Hvis du vil zoome langsommere, flytter du glidebryteren mot Langsom.
Hvis du vil zoome raskere, flytter du glidebryteren mot Hurtig.

##HelpTopicID=300
 ClickZones fungerer på samme måte som fysiske knapper. Det er to ClickZones langs nedre kant av ClickPad-en. Trykk på en ClickZone er det samme som å klikke høyre eller venstre knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickZones for å bruke ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, må du aktivere trykking eller bruke en ekstern mus til å utføre et klikk på primær- eller sekundærknapp.

Venstre ClickZone utfører et primærklikk. Høyre ClickZone utfører et sekundærklikk. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Venstreklikk eller Høyreklikk og konfigurerer slik du vil.

##HelpTopicID=301
ClickZones fungerer på samme måte som fysiske knapper. Det er tre ClickZones langs nedre kan av ClickPad: venstre, midterste og høyre. Når du trykker ClickZones, fungerer det på samme måte som når du trykker en knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickZones for å bruke ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, må du aktivere trykking eller bruke en ekstern mus til å utføre et klikk på primær- eller sekundærknapp.

Venstre ClickZone utfører et primærklikk. Høyre ClickZone utfører et sekundærklikk. Midterste ClickZone fungerer på samme måte som den midterste knappen. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Venstreklikk, Klikk midterste knapp eller Høyreklikk, og konfigurerer slik du vil.

##HelpTopicID=302
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes venstre ClickZone.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=303
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes midterste ClickZone.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=304
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes høyre ClickZone.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=305
ClickZones fungerer på samme måte som fysiske knapper. Det er to ClickZones langs nedre kant av ClickPad-en. Trykk på en ClickZone er det samme som å klikke høyre eller venstre knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickZones for å bruke ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, kan du aktivere de fysiske knappene til å utføre et primær- eller sekundærklikk. Hvis du ikke aktiverer ClickZones eller de fysiske knappene, må du aktivere Trykkesoner (under menytreet for trykking) eller bruke en ekstern mus til å utføre et primær- eller sekundærklikk.

Venstre ClickZone og fysiske knapp utfører et primærklikk. Høyre ClickZone og fysiske knapp utfører et sekundærklikk. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Venstreklikk eller Høyreklikk og konfigurerer slik du vil.

Klikk Vis video for å vise hvordan du bruker ClickZones.

##HelpTopicID=306
ClickZones fungerer på samme måte som fysiske knapper. Det er tre ClickZones langs nedre kan av ClickPad: venstre, midterste og høyre. Når du trykker ClickZones, fungerer det på samme måte som når du trykker venstre, midterste eller høyre knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickZones for å bruke ClickZones.

Hvis du ikke aktiverer ClickZones, kan du aktivere de fysiske knappene til å utføre et primær- eller sekundærklikk. Hvis du ikke aktiverer ClickZones eller de fysiske knappene, må du aktivere Trykkesoner (under menytreet for trykking) eller bruke en ekstern mus til å utføre et primær- eller sekundærklikk.

Venstre ClickZone og knapp utfører et primærklikk. Høyre ClickZone og knapp utfører et sekundærklikk. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Venstreklikk eller Høyreklikk og konfigurerer slik du vil.

##HelpTopicID=307
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes venstre ClickZone. Alternativet du velger for venstre ClickZone, tilordnes automatisk til venstre knapp. Hvis du for eksempel vil bytte handlingen for venstre og høyre ClickZones, velger du Sekundærklikk. Pass på at du endrer handlingen for høyre ClickZone til et Primærklikk for å fullføre endringen.

Mange handlinger krever ikke ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en konfigurasjonsdialogoks. Klikk Konfigurer når som helst for å vise eller endre innstillingene.

Klikk Vis video for å vise hvordan du bruker venstre ClickZone.

##HelpTopicID=308
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes midterste ClickZone. Alternativet du velger for høyre ClickZone, tilordnes automatisk til midterste, fysiske knapp (hvis det finnes en midterste, fysisk knapp). Hvis du for eksempel velger å hoppe til Start-knappen, vil et klikk på midterste knappen føre til at pekeren hopper til Start-knappen på oppgavelinjen i Windows og automatisk åpner Start-menyen.

Mange handlinger krever ikke ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en konfigurasjonsdialogboks. Klikk Konfigurer når som helst for å vise eller endre innstillingene.

Klikk Vis video for å vise hvordan du bruker midterste ClickZone.

##HelpTopicID=309
Du kan velge en handling fra listen som skal tilordnes høyre ClickZone. Alternativet du velger for høyre ClickZone, tilordnes automatisk til høyre, fysiske knapp. Hvis du for eksempel vil bytte handlingen for venstre og høyre ClickZones, velger du Primærklikk. Pass på at du endrer handlingen for høyre ClickZone til et Sekundærklikk for å fullføre endringen.

Mange handlinger krever ikke ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en konfigurasjonsdialogboks. Klikk Konfigurer når som helst for å vise eller endre innstillingene.

Klikk Vis video for å vise hvordan du bruker høyre ClickZone.

##HelpTopicID=310
ClickButtons-funksjonen gjør hele ClickPad-overflaten til én, stor virtuell knapp. Du kan trykke hvor som helst på ClickPad-en for å utføre et klikk på primærknapp, sekundærknapp eller midterste knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickButtons for å bruke denne funksjonen.

Når du trykker ned én finger, utføres et primærklikk. Når du trykker ned to fingre, utføres et sekundærklikk. Når du trykker ned tre fingre, utføres et klikk på midterste knapp. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Klikk med én finger, Klikk med to fingre eller Klikk med tre fingre, og konfigurerer slik du vil.

Hvis du ikke aktiverer ClickButtons, må du aktivere trykking eller bruke en ekstern mus til å utføre et klikk på primærknapp, midterste knapp eller sekundærknapp.

##HelpTopicID=311
Hvis du vil utføre et klikk med én finger, trykker du én finger ned på ClickPad-overflaten til du føler at den synker ned. Et klikk med én finger er som standard det samme som å klikke en primærknapp.

Hvis du vil endre standardinnstillingen, velger du et alternativ fra listen.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=312
Hvis du vil utføre et klikk med to fingre, trykker du to fingre ned på ClickPad-overflaten til du føler at den synker ned. Et klikk med to fingre er som standard det samme som å klikke en sekundærknapp.

Hvis du vil endre standardinnstillingen, velger du et alternativ fra listen.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=313
Hvis du vil utføre et klikk med tre fingre, trykker du tre fingre ned på ClickPad-overflaten til du føler at den synker ned. Et klikk med tre fingre er som standard det samme som å klikke midterste knapp.

Hvis du vil endre standardinnstillingen, velger du et alternativ fra listen.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

##HelpTopicID=314
ClickButtons-funksjonen gjør hele ClickPad-overflaten til én, stor virtuell knapp. Du kan trykke hvor som helst for å utføre et klikk på primærknapp, sekundærknapp eller midterste knapp. Merk av for alternativet Aktiver ClickButtons for å bruke denne funksjonen.

Når du trykker ned én finger, utføres et primærklikk. Når du trykker ned to fingre, utføres et sekundærklikk. Når du trykker ned tre fingre, utføres et klikk på midterste knapp. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Klikk med én finger, Klikk med to fingre eller Klikk med tre fingre, og konfigurerer slik du vil.

Hvis du ikke aktiverer ClickButtons, kan du aktivere de fysiske knappene til å utføre et primær- eller sekundærklikk. Hvis du ikke aktiverer ClickButtons eller de fysiske knappene, må du aktivere Trykkesoner (under menytreet for trykking) eller bruke en ekstern mus til å utføre et primær- eller sekundærklikk.

Hvis du vil endre knappeinnstillingene, velger du Fysiske knapper i menytreet, og deretter konfigurerer du Venstreklikk og Høyreklikk slik du vil.

Klikk Vis video for å vise hvordan du bruker ClickButtons.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
Med TwistRotate-bevegelsen kan du rotere elementer, for eksempel bilder, PDF-filer (Portable Document Format) eller andre elementer. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver TwistRotate.

Slik utfører du en TwistRotate-bevegelse: 

1.	Merk objektet du vil rotere.
2.	Plasser to fingre på TouchPad-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
3.	Skyv fingrene i en bevegelse med eller mot klokken. Bevegelsen er lik å skru på en knapp.
4.	Gjenta den roterende bevegelsen etter behov.

##HelpTopicID=316
Flikk med fire fingre
Vertikalt og horisontalt flikk med fire fingre er praktiske snarveier for å veksle mellom programmer og minimere eller gjenopprette skrivebordet.

##HelpTopicID=317
Aktiver flikk med fire fingre vertikalt
Når dette alternativet er aktivert, vil et flikk nedover med fire fingre, minimere eller gjenopprette vinduet på skrivebordet. Et flikk oppover med fire fingre åpner programvekslingen.

Slik minimerer du vinduet på skrivebordet:

1.	Plasser fire fingre nær øvre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot nedre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Gjenta bevegelsen for å gjenopprette vinduet på skrivebordet.

Slik åpner du Aero 3D-programveklsing:

1.	Plasser fire fingre nær nedre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot øvre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Aero 3D-programvekslingen åpnes.
5.	Skyv en finger horisontalt for å bla gjennom programmene.
6.	Når ønsket program er uthevet, trykker du TouchPad™-en for å byte til det.

##HelpTopicID=318
Klikk-og-dra-funksjonen gjør det mulig å bruke ClickZones for å flytte elementer.

1.	Bruk markøren til å merke elementet du vil flytte.
2.	Trykk ClickZone-en som utfører et primærklikk. Dette er som standard venstre ClickZone.
3.	Hold ClickZone nede samtidig som bruker en annen finger til å dra det merkede elementet til ønsket plassering.
4.	Løft fingeren opp fra ClickZone-en når du vil frigjøre elementet som du drar.

Hvis du har problemer med å utføre Klikk-og-dra-bevegelsen, kontrollerer du at ClickZones er aktivert og at du trykker ClickZone-en som er konfigurert til å utføre et primærklikk.

Velg Knapper og ClickZones i menytreet for å kontrollere ClickZone-innstillingene.

##HelpTopicID=319
Du kan klikke og dra med én finger for å flytte et merket element. Du kan klikke og dra med to fingre for å utføre det samme som klikk-og-dra med høyre, fysiske knapp.

Slik utfører du en Klikk-og-dra-bevegelse med én finger: 

1.	Bruk markøren til å merke elementet du vil flytte.
2.	Trykk én finger ned på ClickPad-en.
3.	Hold ClickPad nede samtidig som du drar det merkede elementet til ønsket plassering.
4.	Løft fingeren opp fra ClickPad-en når du vil frigjøre elementet.

Slik utfører du en Klikk-og-dra-bevegelse med to fingre: 

1.	Bruk markøren til å merke elementet du vil flytte.
2.	Trykk to fingre ned på ClickPad-en.
3.	Hold ClickPad nede samtidig som du drar det merkede elementet til ønsket plassering.
4.	Løft fingrene opp fra ClickPad-en når du vil frigjøre elementet.

##HelpTopicID=320
Glidebryteren for trykksensitivitet gjør det mulig å justere hvor mye fingertrykk som må brukes før Scroll Pad-en reagerer.

Hvis Scroll Pad-en reagerer uregelmessig, eller du arbeider i et område med høy luftfuktighet, reduserer du følsomheten ved å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt trykk.

Hvis du må trykke for hardt for å bruke Scroll Pad-en, øker du følsomheten ved å flytte glidebryteren mot venstre mot Lett trykk.

##HelpTopicID=321
Innstillingene for sensitivitet gjør det mulig å tilpasse hvordan Scroll Pad-en reagerer på berøring. Hvis du vil justere innstillingene for følsomheten, velger du et element i menytreet for sensitivitet.

##HelpTopicID=322
Funksjonen PalmCheck™ beskytter mot utilsiktet bruk av Scroll Pad-en. PalmCheck gjør det mulig for Scroll Pad-en å gjenkjenne om håndflaten hviler på den eller berører overflaten når du skriver. Dette hjelper deg med å forhindre uønsket rulling.

##HelpTopicID=323
Alternativet Aktiver knapp aktiverer knappen for enheten. Hvis du vil konfigurere handlingen som utføres når du trykker knappen, velger du navnet på knappen fra menytreet.

Når det ikke er merket av for Aktiver knapp, er knappen deaktivert, og trykking på den har ingen effekt.

##HelpTopicID=324
Velg en handling fra listen ovenfor som skal tilordnes den valgte knappen. Den valgte handlingen utføres hver gang du trykker knappen.

Vær oppmerksom på at knappen må være aktivert for å tilordne en handling til den. Aktiver knappen ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor:

1.	Velg Knapp i menytreet til venstre.
2.	Merk av for Aktiver knapp.
3.	Velg knappen fra Knapp -menytreet for å gå tilbake til denne siden.

##HelpTopicID=325
Med disse alternativene kan du angi hvilket vindu eller element som skal rulles når du bruker Rulle.

##HelpTopicID=326
I noen programmer kan du angi graden av rotering. Alternativet du velger i feltet for graden av rotering, brukes hvis programmet støtter dette.

##HelpTopicID=327
Klikk Vis video for å vise hvordan du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=328
Når alternativet for filtrering av kanttrykk er aktivert, ignoreres utilsiktet fingertrykking langs kantene av TouchPad-en.

Kantområdet er markert med det skraverte området som vises ovenfor. Du kan justere størrelsen på kantområdet ved å dra de svarte håndtakene. Vær oppmerksom på at pekerbevegelse, merking av område, rulleområde og bevegelsesinndata, ikke påvirkes av innstillingen.

##HelpTopicID=329
Startsone-funksjonen hjelper med å redusere utilsiktet pekerbevegelse og merking av område.

Når det er merket av for dette alternativet, må fingeren først berøre TouchPad-en i startsonen for å utføre markørbevegelse eller merking av område. Hvis du prøver å utføre pekerbevegelse eller merking av område uten først å berøre startsonen, ignoreres kontakten. Når du starter pekerbevegelse eller merking av område innenfor startsonen, fungerer områdene på TouchPad-en utenfor starsonen som vanlig, til startsonen tilbakestilles. Ved å justere glidebryteren ovenfor, kan du angi hvor fort startsonen tilbakestilles når platen ikke berøres. Trykking, rulleområder og bevegelse, påvirkes ikke av Startsone-alternativet.

Aktiver PalmCheck-funksjonen i tillegg til denne funksjonen, for best mulig resultat.

##HelpTopicID=330
Glidebryteren for trykksensitivitet gjør det mulig å justere hvor mye fingertrykk som må brukes før Scroll Sensor-en reagerer.

Hvis Scroll Sensor-en reagerer uregelmessig, eller du arbeider i et område med høy luftfuktighet, reduserer du sensitiviteten ved å flytte glidebryteren til høyre mot Hardt trykk.

Hvis du må trykke for hardt for å bruke Scroll Sensor-en, øker du sensitiviteten ved å flytte glidebryteren mot venstre mot Lett trykk.

##HelpTopicID=331
Innstillingene for sensitivitet gjør det mulig å tilpasse hvordan Scroll Sensor-en reagerer på berøring. Hvis du vil justere innstillingene for følsomheten, velger du et element i menytreet for sensistivitet.

##HelpTopicID=332
Når Dobbelttrykk med to fingre er aktivert, kan du trykke to fingre samtidig på TouchPad-en for å starte et valgt program. (Pass på at det er litt avstand mellom fingrene.) Klikk Konfigurer for å velge hvilket program du vil at bevegelsen skal starte.

##HelpTopicID=333
Startsonen er markert med det skraverte området som vises ovenfor. Du kan justere størrelsen på startsonen ved å dra de svarte håndtakene.

##HelpTopicID=334
Hva er en ClickPad?

Synaptics ClickPad™ likner på en Synaptics TouchPad™. En ClickPad kan brukes til rulling, peking og merking, på samme måte som en TouchPad.

En ClickPad synker ned når den trykkes. Når du trykker på en ClickPad, føles det som om du trykker på en fysisk knapp. Dette gjør ClickPad-en til et praktisk alternativ til fysiske knapper eller en mus.

ClickPad-en har én eller begge følgende funksjoner:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Merk funksjonen i menytreet til venstre for å lære mer om den.

##HelpTopicID=335
Aktiver flikk med fire fingre horisontalt
Når dette alternativet er aktivert, vil et horisontalt flikk til høyre med fire fingre, åpner programvekslingen.
Et horisontalt flikk til venstre med fire fingre veksler til det forrige brukte programmet.

Slik åpner du programvekslingen:

1.	Plasser fire fingre nær venstre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot høyre.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Programvekslingen åpnes.
5.	Skyv en finger horisontalt for å bla gjennom programmene.
6.	Når ønsket program er uthevet, trykker du TouchPad™-en for å byte til det.

Slik veksler du til det forrige brukte programmet:

1.	Plasser fire fingre nær høyre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot venstre.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.

##HelpTopicID=336
Forstørrelsesmodus
Når forstørrelsesalternativet er aktivert, kan pekeren bli et forstørrelsesglass og brukes til å forstørre alle deler av skjermen. Angi størrelsen på forstørrelsesglasset (mellom 100 og 400 piksler i hver retning) og standard zoom nivå.

Slik aktiverer og bruker du forstørrelsesmodus:
Plasser én finger på TouchPad-en og dobbelttrykk med en annen finger. Det vises en firkant (forstørrelsesglass).

Når du er i forstørrelsesmodus, flytter du forstørrelsesglasset på samme måte som du flytter en peker. Du kan bruke bevegelsen for knipezomming til å øke eller redusere forstørrelsesnivået.

Slik avslutter du forstørrelsesmodus:
Klikk venstre museknapp, trykk TouchPad-en eller trykk Esc på tastaturet for å gå tilbake til vanlig pekermodus.

##HelpTopicID=337
Enkelttrykk med to fingre
Ved å aktivere dobbeltrykk med to finger, kan du konfigurere TouchPad-en slik at den fungerer som en knapp når den trykkes med to fingre. Velg en handling fra listen for å tilordne den til dobbelttrykk med to fingre, og konfigurer den hvis det er nødvendig.

##HelpTopicID=338
Vertikale strøk med tre fingre
Det vertikale strøket med tre fingre gir tilgang til Min datamaskin og Oppgavebytte. Hvis du vil aktivere strøk opp med tre fingre, merker du av for Min datamaskin. Hvis du vil aktivere strøk ned med tre fingre, merker du av for Veksle mellom vinduer.

Strøk opp med tre fingre:

1.	Plasser tre fingre (med litt mellomrom) nær nedre kant av TouchPad-en.
2.	Skyv fingrene opp til øvre kant av TouchPad-en.
3.	Vinduet Min datamaskin åpnes.

Strøk ned med tre fingre:

1.	Plasser tre fingre (med litt mellomrom) nær øvre kant av TouchPad-en.
2.	Skyv fingrene ned til nedre kant av TouchPad-en.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad-en.
4.	Oppgavebytte starter.
5.	Bruk horisontale strøk med tre fingre mot venstre eller høyre for å veksle mellom programmer.
6.	Når ønsket program er merket, løfter du opp alle fingrene fra TouchPad-en for å veksle til det.

##HelpTopicID=339
Funksjonen EdgeMotion™ er utformet for å forenkle pekerbevegelser over lange avstander. Når fingeren når kanten av TouchPad, vil pekeren fortsette å bevege seg i samme retning til du løfter fingeren.

Hvis du vil aktivere EdgeMotion, passer du på at trykking er aktivert, og deretter velger du ønskede EdgeMotion-alternativer.

Rullefunksjonene støtter også EdgeMotion. Hvis du vil bruke EdgeMotion når du ruller, velger du ønskede rullealternativer.

##HelpTopicID=340
Med funksjonen Dobbelttrykk for å aktivere eller deaktivere pekeplaten kan du aktivere eller deaktivere TouchPad-en ved å dobbelttrykke i hjørnesonen på TouchPad-en.
Hvis TouchPad-en er aktivert, dobbelttrykker du hjørnet for å deaktivere den. Hvis TouchPad-en er deaktivert, dobbelttrykker du hjørnet for å aktivere den.

##HelpTopicID=341
Hvis du merker av for dette alternativet, aktiveres dobbelttrykking. Hvis du fjerner avmerkingen for dette alternativet, deaktiveres dobbelttrykking.

##HelpTopicID=342
Merk av for denne avmerkingsboksen for å aktivere vertikal og horisontal rulling.
Skyv fingeren opp eller ned på TouchPad-en for å flytte det merkede elementet eller vinduet vertikalt.
Skyv fingeren til venstre eller høyre på TouchPad-en for å flytte det merkede elementet eller vinduet horisontalt.

##HelpTopicID=343
Merk av for denne avmerkingsboksen for å aktivere vertikal og horisontal rulling.
Skyv to fingre opp eller ned på Touchpad-en for å flytte det merkede elementet eller vinduet vertikalt.
Skyv to fingre til venstre eller høyre på Touchpad-en for å flytte det merkede elementet eller vinduet horisontalt.

##HelpTopicID=344
Når Dobbelttrykk med to fingre er aktivert, kan du trykke to fingre samtidig på TouchPad™-en for å starte et valgt program. (Pass på at det er litt avstand mellom fingrene.) Klikk Konfigurer for å velge hvilket program du vil at bevegelsen skal starte.

Slik aktiverer du dobbelttrykk med to fingre:

1.	Pass på at det er merket av for Aktiver trykking på Trykke -siden.
2.	Merk av for Aktiver dobbelttrykk med to fingre ovenfor.

##HelpTopicID=345
Slå TouchPad™ av
Hvis du ikke vil bruke TouchPad™, kan du slå den av. Dobbeltrykk i øvre venstre hjørne på TouchPad™-en. TouchPad™-ikonet i systemstatusfeltet endres for å vise at TouchPad™ ikke er tilgjengelig for bruk.
Hvis du vil slå på TouchPad™-en igjen, dobbelttrykker du øvre høyre hjørne på nytt. Ikonet i systemstatusfeltet vises som aktivert.

##HelpTopicID=346
Alternativet Slå TouchPad™ av gjør at TouchPad™-en er av til du gjenoppretter den for bruk ved å dobbeltklikke øvre, venstre hjørne.

##HelpTopicID=347
Alternativet Slå TouchPad™ av i én økt slår TouchPad™-en av resten av gjeldende økt. TouchPad™ gjenopprettes automatisk neste gang du logger på.

##HelpTopicID=348
Sensitivitet
Innstillingene for sensistivitet gjør det mulig å tilpasse hvordan Scroll Sensor-en reagerer på berøring.

##HelpTopicID=349
Rullefunksjonene støtter også EdgeMotion™. Hvis du vil bruke EdgeMotion™ mens du ruller, merker du av for Aktiver EdgeMotion™ ved rulling under Rulle med én finger eller Rulle med to fingre under Rulling.

##HelpTopicID=350
Når filteret er aktivert hjelper det å forutsi når du bevisst bruker rulleområdet for en finger. Hvis du legger merke til at du utilsiktet utløser rulling, aktiverer du dette filteret.

##HelpTopicID=351
Når filteret er aktivert hjelper det å forutsi når du bevisst bruker knipezooming, rulle med to fingre, rotere og programbevegelser.

Området på platen som tillater bruk av bevegelse, er markert med det skraverte området som vises ovenfor. Du kan justere størrelsen på området ved å dra de svarte håndtakene.

Hvis den første kontakten er utenfor det skraverte området, ignoreres bevegelsen. Hvis du utilsiktet utløser knipezooming, rulle med to fingre eller rotere, aktiverer du dette filteret.

##HelpTopicID=352
Flerfingerbevegelse
Flerfingerbevegelser gir snarveier til ofte brukte programmer og funksjoner. Datamaskinens svar på disse bevegelsene kan være programspesifikke. Klikk hjelpen for hver enkelt bevegelse for å finne ut hva de gjør.

##HelpTopicID=353
Rulle med to fingre
Med funksjonen Rulle med to fingre kan du rulle vertikalt eller horisontalt hvor som helst på TouchPad™-overflaten. Plasser to fingre på TouchPad™-en, og skyv dem deretter i ønsket retning. Du trenger ikke være i et rulleområde for å rulle.

Vis videoen for å lære hvordan du utfører flikk med to fingre. Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene. Løft begge fingrene opp fra TouchPad™-en for å stoppe rullingen.

##HelpTopicID=354
Aktiver Rulling vertikalt
Merk av for denne avmerkingsboksen for å aktivere vertikal rulling. Skyv to fingre opp eller ned på TouchPad™-en for å rulle det valgte vinduet eller elementet vertikalt.

##HelpTopicID=355
Aktiver Rulling horisontalt
Merk av for denne boksen for å aktivere horisontal virtuell rulling i vinduer som har horisontale rullefelt. Hvis du skyver fingeren mot venstre eller høyre langs den nedre kanten av TouchPad™-en, rulles det valgte vinduet eller elementet horisontalt.

##HelpTopicID=356
Aktiver EdgeMotion™ ved rulling
Merk av for dette alternativet hvis du vil at rullingen skal fortsette når fingeren når kanten av TouchPad™-en. Løft fingrene opp fra TouchPad™-en for å stoppe rullingen.

##HelpTopicID=357
Aktiver vandring
Vandring gjør det enkelt å rulle gjennom lange dokumenter. Merk av for dette alternativet hvis du vil at rullingen skal fortsette når du har løftet fingrene opp fra TouchPad™-overflaten. Hvis du vil bruke vandrefunksjonen, flytter og løfter du fingrene med én, jevn bevegelse. Hvis du vil stoppe vandrebevegelsen, plasserer du fingrene på TouchPad™-overflaten.

##HelpTopicID=358
Øvelse
Klikk Øvelse-knappen for å kjøre en enkel labyrint for å lære deg hvordan du bruker rulling.

Finn start- og sluttpunktene i labyrinten før du begynner. Hele labyrinten vises ikke fordi den er større enn vinduet som viser den. Rull for å flytte visningen av labyrinten i vinduet. Hold nede Ctrl-tasten og bruk rulling for å endre størrelse på labyrinten.

En gul prikk i øvre, venstre hjørne av labyrinten markerer inngangen. En blå prikk på høyre side av labyrinten markerer utgangen.

Slik øver du på rulling:

1.	Klikk den røde firkanten i den gule prikken.
2.	Bruk piltastene eller trykk TouchPad™-en for å navigere gjennom labyrinten.
3.	Bruk ønsket rullemetode for å flytte visningen av labyrinten.
4.	Lukk vinduet for rulleøvelse når du kommer til den blå prikken til høyre.

##HelpTopicID=359
Knipezooming
Knipezooming gir zoomefunksjonalitet i mange programmer. Du kan bruke knipezooming til å utføre de samme funksjonene som et rullehjul utfører i standard Windows-programmer som støtter zoomefunksjonalitet med Ctrl-Rullehjul.

Merk av for knipezooming for å aktivere knipebevegelsen for zooming. Vis videoen for å lære hvordan du utfører bevegelsen. Bruk fingertuppene for best mulig resultat.

##HelpTopicID=360
Zoomehastighet
Glidebryterkontrollene for zoomehastighet styrer hvor hurtig vinduet zoomer inn som svar på knipezoomingsbevegelsen.

Hvis du vil zoome langsommere, flytter du glidebryteren mot Langsom.
Hvis du vil zoome raskere, flytter du glidebryteren mot Hurtig.

##HelpTopicID=361
Aktiver pivotrotering
Når det er merket av for dette alternativet, kan du trinnvis rotere et objekt 90 grader, for eksempel et bilde.

Vis videoen for å lære hvordan du utfører bevegelsen. Pass på at avstanden mellom de to fingrene forblir den samme når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=362
Pivot i høyre hjørne
Hvis du vil bruke Pivotrotering i nedre, høyre hjørne av TouchPad™-en, merker du av for Pivot i høyre hjørne. Dette kan være mer komfortabelt når du utfører pivotroteringsbevegelsen med venstre hånd.

##HelpTopicID=363
Aktiver ChiralRotate™
Merk av for dette alternativet for å bruke ChiralRotate™-bevegelsen til å rotere objekter trinnvis med 90 grader. Vær oppmerksom på at ChiralRotate™ bare fungerer med støttede programmer.

Slik bruker du ChiralRotate™:

1.	Plasser én finger på den venstre målsonen (nederst) på TouchPad™-en.
2.	Skyv fingeren oppover eller nedover, og begynn å lage en sirkelbevegelse. Hvis du vil rotere objektet med klokken, flytter du fingeren i sirkler med klokken. Hvis du vil rotere objektet mot klokken, flytter du fingeren i sirkler mot klokken.
3.	Løft fingeren fra TouchPad™-overflaten for å gå tilbake til pekemodus.

##HelpTopicID=364
Trykk med tre fingre
 Når det er merket av for dette alternativet, starter trykk med tre fingre et angitt program. Klikk innstillingsknappen for å tilpasse programmene som starter.

Vis videoen for å lære hvordan du utfører trykk med tre fingre. Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=365
Berøringssensitivitet
Glidebryteren for berøringssensitivitet gjør det mulig å styre hvor kraftig fingertrykk som kreves for å flytte pekeren med en bestemt hastighet. Hvis pekerbevegelsen er uregelmessig, prøver du å flytte glidebryteren mot Hardt trykk. Hvis trykket ikke registreres, flytter du glidebryteren mot Lett trykk.

##HelpTopicID=366
Rulling
Rullefunksjonen gjør det mulig å bruke rullefeltene i et vindu uten å flytte pekeren bort fra arbeidet. Rullefunksjonene fungerer med de fleste vinduer med rulling, for eksempel dokumenter, regneark og store digitale bilder.

##HelpTopicID=367
Aktiver omvendt rulleretning
Denne funksjonen gjør det mulig å endre standard virkemåte for rulling. Standard rulling flytter rullefeltet i samme retning som fingerbevegelsen. Når du endrer rulleretning, flyttes dokumentet eller objektet i samme retning som fingerbevegelsen.

##HelpTopicID=368
Aktiver ChiralScrolling™
Med denne funksjonen kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralScrolling.

Slik bruker du ChiralScrolling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen på høyre side av TouchPad™. Hvis du vil rulle mot venstre eller høyre, er målsonen den nedre kanten av TouchPad™.
2.	Flytt fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren med eller mot klokken. Når ChiralScrolling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad™-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse. Merknad: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.
3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad™-overflaten.

##HelpTopicID=369
Aktiver EdgeMotion™ ved rulling
Merk av for dette alternativet hvis du vil at rullingen skal fortsette når fingeren når kanten av TouchPad™-en.

##HelpTopicID=370
Rulleområde
Diagrammet for rulleområdet representerer overflaten på TouchPad™-en. Det skraverte området i diagrammet viser rulleområdene på TouchPad™-overflaten.

Når du plasserer en finger på TouchPad™, vises pilen langs kanten av TouchPad™-diagrammet for å vise fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt rulleområde på TouchPad™, får det tilsvarende rulleområdet i diagrammet en heldekkende farge.

Du kan gjøre rulleområdene større eller mindre ved å dra de små, svarte firkantene langs kanten av det skraverte området. Hvis du har problemer med å utløse rulling, gjør du rulleområdet større ved å flytte kantene på det skraverte området innover. Hvis rulling utløses for lett, gjør du rulleområdet mindre.

Hvis rulleområdene er grå og ikke kan justeres, passer du på at vertikal og horisontal rulling er aktivert.

##HelpTopicID=371
Rotere
Rotere-funksjonen gjør det mulig å rotere bilder eller andre objekter med praktiske bevegelser.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck-funksjonen beskytter mot utilsiktet bruk av TouchPad™-en. PalmCheck gjør det mulig for TouchPad™-en å gjenkjenne om håndflaten hviler på den eller berører overflaten når du skriver og ignorere berøringen. Dette hjelper deg med å forhindre uønsket pekerbevegelse eller klikk.

##HelpTopicID=373
PalmCheck-følsomhet
Følsomheten for PalmCheck kan justeres til å samsvare med dine skrive- og pekevaner.

Hvis TouchPad™-en forårsaker uønskede pekerbevegelser eller klikk, øker du PalmCheck-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Maksimum.

Hvis TouchPad™-en ikke registrerer ønskede bevegelser eller trykk, reduserer du PalmCheck-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Minimum. Det er mest sannsynlig at bevegelser eller trykk ikke registreres hvis glidebryteren er i det røde området.

##HelpTopicID=374
Momentum™
Momentum-funksjonen gir jevn og hurtig musebevegelse som ligner styrekulebevegelse. Ett hurtig flikk med fingeren på TouchPad™-overflaten kan flytte markøren på tvers av hele skjermen. Momentum reduserer gjentagelsesbevegelsen og anstrengelsen som er knyttet til flytting av markøren over lange avstander, samtidig som det gir en jevn og naturlig følelse som ligner på en styrekule. Momentum er ideelt for strategispill i sanntid (RTS-spill, Real Time Strategy), førstepersonsspill (FPS-spill, First Person Shooter) og rollespill (RPG).

##HelpTopicID=375
Glideavstand
Glideavstandsbryteren gjør det mulig å juster hvor langt markøren flytter seg for hvert fingerflikk på TouchPad™-en. Hvis du vil stoppe markøren, trykker du én gang eller plasserer fingeren på TouchPad™-overflaten.

Hvis du vil øke glideavstanden, flytter du glidebryteren mot Lang tid. Hvis du vil redusere den, flytter du glidebryteren mot Kort tid.

Aktiver stopp ved skjermkant
Merk av for dette alternativet for å holde markøren innenfor grensene for skjermen. Funksjonen for avstand fra kanten, gjør det enkelt å få tilgang til menyalternativer og kontroller som er nær skjermkantene.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
Funksjonen EdgeMotioner™ utformet for å forenkle pekerbevegelser over lange avstander. Når fingeren når kanten av TouchPad™, vil pekeren fortsette å bevege seg i samme retning til du løfter fingeren.

Rullefunksjonene støtter også EdgeMotion™. Hvis du vil bruke EdgeMotion™ mens du ruller, merker du av for Aktiver EdgeMotion™ ved rulling under Rulling.

##HelpTopicID=377
EdgeMotion området
Diagrammet for EdgeMotion™-området i innstillingsvinduet representerer overflaten på TouchPad™-en. Det skraverte området i diagrammet viser EdgeMotion™-områdene på TouchPad™-overflaten.

Når du plasserer en finger på TouchPad™-en, vises det piler langs kanten av diagrammet for EdgeMotion™-området for å angi fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt EdgeMotion™-område på TouchPad™-en, får det tilsvarende EdgeMotion™-området i diagrammet en heldekkende farge.

Du kan gjøre EdgeMotion™-områdene større eller mindre ved å dra en av de små, svarte firkantene langs kanten av det skraverte området. Hvis du har problemer med å utløse EdgeMotion™, gjør du EdgeMotion™-området større ved å flytte kantene for det skraverte området innover. Hvis EdgeMotion™ utløses for lett, gjør du EdgeMotion™-området mindre.

##HelpTopicID=378
Kontroller hastigheten med fingertrykk
Når det er merket av for dette alternativet, fastslås EdgeMotion™-hastigheten av hvor hardt du trykker fingeren mot TouchPad™-en. Når du trykker hardere økes rullehastigheten.

Fast hastighet
Når det er merket av for dette alternativet, flyttes alltid markøren med en konstant, angitt hastighet når fingeren er i EdgeMotion™-området.

##HelpTopicID=379
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsfunksjonen gjør det mulig å angi hvordan pekeren reagerer på pekehandlingene, holder pekeren i et vindu, reduserer hastigheten på bevegelsen eller begrenser retningen på pekerbevegelsen.

##HelpTopicID=380
Aktiver Sperrede kantlinjer
Dette alternativet begrenser pekeren til det aktive vinduet. Når du prøver å flytte pekeren utenfor vinduet første gang, stopper den ved kanten. Hvis du prøver en gang til, kan den forlate vinduet.

Når pekeren stoppes ved vinduskanten, er det enklere å få tilgang til kontroller langs vinduskantene. Hvis du for eksempel vil lukke eller endre størrelsen på vinduet, flytter du hurtig pekeren i retning av lukkeboksen eller vinduskanten, og pekeren vil stoppe akkurat ved kanten.

##HelpTopicID=381
Aktiver langsom bevegelse
Når det er merket av for dette alternativet, kan du redusere pekerhastigheten for å forbedre pekernøyaktigheten for nøyaktig plassering.

##HelpTopicID=382
Aktivere innskrenket bevegelse
Med denne funksjonen kan du påtvinge bare vannrett eller loddrett bevegelse av pekeren på skjermen. Denne funksjonen er mest nyttig når du bruker et tegneprogram.

##HelpTopicID=383
Trykke
Når det er merket av for dette alternativet, utfører et trykk handlingen for den venstre museknappen. Hvis merkingen for alternativet fjernes, kan du bare trykke TouchPad™-knappene.

Tapping betyr å berøre hurtig og deretter løfte fingeren opp fra TouchPad™-overflaten. Et lett og hurtig trykk fungerer best. Svært harde eller langsomme trykk fungerer dårligere. Trykk én gang for enkelt trykk, eller to ganger hurtig etter hverandre for dobbeltklikk.

##HelpTopicID=384
Trykk og lås
Når det er merket av for dette alternativet, kan du dra objekter over lange avstander på tvers av skjermen ved å bruke flere fingerstrøk. Når det er merket av for Trykk og lås, vedvarer drahandlingen når du løfter fingeren fra TouchPad™-en. Trykk TouchPad™-en på nytt for å slippe objektet og avslutte drabevegelsen.

##HelpTopicID=385
Aktiver trykkesoner
Når det er merket av for dette alternativet, kan du tilordne en bestemt handling eller snarvei til hvert av hjørnene på TouchPad™-en. Når du trykker på en av trykkesonene, utføres den angitte handlingen, og dette sparer vanligvis tid og klikk.

##HelpTopicID=386
Konfigurer
Velg en handling fra listen ovenfor som skal tilordnes en trykkesone. Mange handlinger krever ikke ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres imidlertid Konfigurer-knappen. Klikk Konfigurer når som helst for å vise eller endre konfigurasjonen for handlingen.
En rekke handlinger kan tilordnes trykkesoner. Flere handlinger kan være tilgjengelig hvis du har installert tredjeparts plugin-programvare for TouchPad™-en. Hvis alternativene for rullegardinlisten er nedtonet og ikke kan velges, må du merke av for Aktiver trykkesoner.

##HelpTopicID=387
Knapper
Knappene fungerer som standard som museknapper for denne pekeenheten. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir knappene deaktivert, og trykking har ingen effekt. Trykking på TouchPad™-en er den eneste måten du kan klikke med pekeenheten.

Du kan også angi en annen handling som skal utføres når du trykker en knapp. Du kan for eksempel angi at den høyre knappen gjør at du går til en webside i standard webleser. Hver gang du klikker den høyre knappen på pekeenheten, åpnes webleseren automatisk og laster inn den angitte siden.

##HelpTopicID=388
Knappehandling
Velg en handling på rullegardinmenyen som skal tilordnes ønsket knapp. Den valgte handlingen utføres hver gang du trykker knappen.

##HelpTopicID=389
Bruke vinduet for egenskaper
I egenskapsvinduet kan du tilpasse innstillingene for pekeenheten. Bruk menytreet for å få tilgang til funksjonene som kan tilpasses. Klikk pilen ved siden av en funksjon eller dobbelklikk den for å vise alternativene.

Aktivere og deaktivere funksjoner
Merk av for alternativet for å aktivere en funksjon, og fjern avmerkingen for å deaktivere.

Innstillinger
Hvis den valgte funksjonen viser et innstillingsikon som utheves når du holder pekeren over det, kan du klikke det eller dobbeltklikke funksjonsnavnet, for å konfigurere innstillingene. Hvis du ikke kan klikke et innstillingsikon, passer du på at det er merket av for funksjonen og overordnede alternativer.

Hjelp
Du kan klikke spørsmålsikonet og hjelpeknappen for å vise hjelpeinformasjon.

Lukk-knapp
Lukk-knappen i innstillingsvinduet lukker vinduet. Endringene blir permanente når du har klikket Bruk eller OK i egenskapsvinduet.

Standarder-knapp
Standard-knappen i egenskapsvinduet tilbakestiller alle TouchPad™-innstillingene til fabrikkinnstillinger.

Standard-knappen i et innstillingsvindu tilbakestiller alle innstillingene i gjeldende vindu til fabrikkinnstillinger. Endringene blir permanente når du har klikket Bruk eller OK i egenskapsvinduet.

OK-knapp
OK-knappen lagrer endringene og lukker Egenskaper-vinduet.

Avbryt-knapp
Avbryt-knappen lukker egenskapsvinduet uten å lagre endringene.

Bruk-knapp
Bruk-knappen lagrer endringene, men beholder Egenskaper-vinduet åpent slik at du kan gjøre flere endringer.

##HelpTopicID=390
Rullehastighet
Med glidebryteren for rullehastighet kan du justere hastigheten på rullingen. Dra glidebryteren til høyre for hurtigere rulling.

##HelpTopicID=391
Peke
På sidene for Peke-innstillinger kan du angi hvordan pekeren svarer på peke- og valghandlinger.

##HelpTopicID=392
Berøringssensitivitet
Glidebryteren for berøringssensitivitet gjør det mulig å justere hvor mye fingertrykk som må brukes før TouchPad™-en reagerer.

Hvis pekeren flyttes eller klikkes uregelmessig, eller du arbeider i et område med høy luftfuktighet, reduserer du følsomheten ved å flytte glidebryteren mot Hardt trykk.

Hvis du må trykke hardt for å bruke TouchPad™-en, eller hvis TouchPad™-en ikke alltid svarer på trykk, øker du følsomheten ved å flytte glidebryteren mot Lett trykk.

##HelpTopicID=393
Trykkesoner
Diagrammet for trykkesone representerer overflaten på TouchPad™-en. Det skraverte området i diagrammet viser trykkesoneområdene på TouchPad™-overflaten. Når du plasserer en finger på TouchPad™, vises pilen langs kanten av TouchPad™-diagrammet for å vise fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt trykkesoneområde på TouchPad™-en, får det tilsvarende trykkesoneområdet i diagrammet en heldekkende farge.

Du kan gjøre trykkesoneområdene større eller mindre ved å dra en av de små, svarte firkantene i hjørnene av det skraverte området. Hvis det er problemer med å utløse en trykkesonehandling, gjør du trykkesonen større. Hvis en trykkesonehandling utløses for lett, gjør du trykkesonen mindre.

Hvis trykkesonene er nedtonet og ikke kan justeres, må du merke av for Aktiver trykkesoner.

##HelpTopicID=394
Trykk for å velge
Funksjonen for å trykke for å velge gjør det mulig å bruke tappe og trykkebevegelser for å utføre museklikk.

Tapping eller trykking på toppen av styrepinnen er det samme som å klikke venstre museknapp. Tapping eller trykking kan imidlertid være hurtigere og mer praktisk enn å bruke museknappen.

Tapping betyr å hurtig berøre og deretter løfte opp fingeren fra toppen av styrepinnen. Et lett og hurtig trykk fungerer best. Svært harde eller langsomme trykk fungerer dårligere. Trykk én gang for enkelt trykk, eller to ganger hurtig etter hverandre for dobbeltklikk.

Trykking betyr å hurtig trykke ned toppen på styrepinnen med fingeren. Et lett og bestemt trykk fungerer best. Trykk rett ned for å simulere klikke og holde museknappen. Trykk rett ned og deretter til siden for å klikke og dra i en retning. Løft opp for å frigjøre museknappen.

Du kan også bruke den fysiske knappen til å klikke. Hvis du fjerner avmerkingen for dette alternativet, kan du bare klikke med de fysiske knappene.

##HelpTopicID=395
Trykk for bare å velge
Når det er merket av for dette alternativet, merkes objektet når du trykker på toppen av styrepinnen, men det blir ikke åpnet eller flyttet.

Trykk for å velge dra
Når det er merket av for dette alternativet, merkes objektet når du trykker på toppen av styrepinnen, og valget opprettholdes slik at du kan flytte det med styrepinnen. Dette tilsvarer å trykke og holde nede den venstre museknappen.

##HelpTopicID=396
Trykk for å velge betyr primærklikk
Når det er merket av for dette alternativet, utføres den samme handlingen som ved et primærmuseklikk når du trykker på toppen av styrepinnen.

Trykk for å velge betyr sekundærklikk
Når det er merket av for dette alternativet, utføres den samme handlingen som ved et sekundærmuseklikk når du trykker på toppen av styrepinnen.

##HelpTopicID=397
Hastighet
Glidebryteren for hastighet justerer hvor hurtig du må trykke styrepinnen for at det skal tolkes som trykk for å velge. Juster glidebryteren for hastighet til trykkene enkelt registreres. Hvis trykkene ikke registreres, flytter du den mot hurtig.Hvis det registreres for mange trykk, flytter du den mot langsom.

##HelpTopicID=398
Berøringssensitivitet
Innstillingene for sensitivitet gjør det mulig å styre hvor kraftig styrepinnen må trykkes for å flytte pekeren med en bestemt hastighet.

##HelpTopicID=399
Flikk med tre fingre
Bevegelsen Flikk med tre fingre forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med tre fingre til å navigere på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu. Du kan også bruke Flikk med tre fingre for å gå til eller avslutte lysbildefremvisning fra bildevisning. Merk av for dette alternativet for å aktivere bruk av Flikk med tre fingre for navigering og lysbildefremvisninger.

Vis videoen for å lære hvordan du utfører flikk med tre fingre. Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=400
Flikk med tre fingre vertikalt
Skyver fingrene mot høyre eller venstre med en horisontal fingerbevegelse, for å bla fremover eller bakover i et bildevisningsprogram eller et Internett-leservindu.

##HelpTopicID=401
Flikk med tre fingre horisontalt
Skyv fingrene oppover for å starte lysbildefremvisningsmodus. Skyv fingrene nedover for å avslutte lysbildefremvisningsmodus.

##HelpTopicID=402
Følg instruksjonene på skjermen for å justere EdgeMotion™-hastigheten. Hvis du vil øke hastigheten, flytter du glidebryteren mot Hurtig. Hvis du vil redusere den, flytter du glidebryteren mot Langsom.

##HelpTopicID=403
Når langsom bevegelse er aktivert, kan du velge en tast fra listeboksen som vil aktivere den. Hvis du vil bruke langsom bevegelse, trykker du og holder nede angitt tast når du flytter pekeren.

##HelpTopicID=404
Når innskrenket bevegelse er aktivert, kan du velge en tast fra listeboksen som vil aktivere den. Hvis du vil bruke innskrenket bevegelse, trykker du og holder nede angitt tast når du flytter pekeren. Den opprinnelige retningen for pekerbevegelsen bestemmer den tillatte retningen for bevegelse så lenge fingeren holdes på TouchPad™-en.

##HelpTopicID=405
Cover-bevegelse
Denne bevegelsen tømmer skrivebordet ved å minimere alle åpne vinduer. Hvis du gjentar handlingen, gjenopprettes vinduene.

Slik bruker du Cover-bevegelsen:

1.	Plasser fire fingre flatt på TouchPad™-en slik at mesteparten av den er dekket.
2.	Hold fingrene rolig til vinduene er minimert eller gjenopprettet.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.

##HelpTopicID=406
Smartkontrollinnstillinger kan hjelpe å redusere uønsket TouchPad™-virkemåte. Klikk hver enkelt funksjon for nærmere informasjon.

##HelpTopicID=407
Du kan trykke hvor som helst på ClickPad-en for å utføre et klikk på primærknapp, sekundærknapp eller midterste knapp.

Når du trykker ned én finger, utføres som standard et primærklikk. Når du trykker ned to fingre, utføres et sekundærklikk. Når du trykker ned tre fingre, utføres et klikk på midterste knapp. Merk av for Klikk med to fingre og Klikk med tre fingre for å konfigurere som ønsket.

##HelpTopicID=408
Hvis du vil utføre et klikk med én finger, trykker du én finger ned på ClickPad-overflaten til du føler at den synker ned. Et klikk med én finger er det samme som å klikke en primærknapp (venstre).

##HelpTopicID=409
Klikk med én finger i nedre høyre hjørne av ClickPad-en utfører som standard samme handling som et sekundærmuseklikk (høyre).

Handlingen som utføres med hjørneklikk med én finger, kan konfigureres. Du tilordner en annen handling ved å velge en handling fra listen.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

Hvis du bruker en konfigurasjon for venstrehendt, klikker du nedre venstre side på ClickPad-en.

##HelpTopicID=410
Du justerer vandreavstanden ved hjelp av glidebryteren. Hvis du vil rulle lenger, flytter du glidebryteren mot Maks. Hvis du vil rulle kortere, flytter du glidebryteren mot Min. Hvis glidebryteren ikke flyttes, kontrollerer du at Aktiver vandring er aktivert.

##HelpTopicID=411
Rulle med én finger
Du kan rulle vertikalt.

Klikk vinduet eller elementet du vil rulle, og skyv fingeren opp eller ned langs høyre kant av TouchPad-en for å rulle vertikalt.

Hvis det ikke er respons ved rulling, kontrollerer du at det er merket av for riktig avmerkingsboks, og at vinduet eller elementet du har klikket, kan rulles. Hvis du fremdeles har problemer, kontrollerer du innstillingene for rulleområde.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
Med funksjonen ChiralScrolling™ kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralScrolling.

Slik bruker du ChiralScrolling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen på høyre side av TouchPad.
2.	Flytt fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren med eller mot klokken. Når ChiralScrolling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.

3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=413
Diagrammet ovenfor viser overflaten på TouchPad. Det skraverte området i diagrammet viser rulleområdene på TouchPad-overflaten.

Når du plasserer en finger på TouchPad, vises pilen langs kanten av TouchPad-diagrammet for å vise fingerens posisjon. Hvis fingeren er i et aktivt rulleområde på TouchPad, får det tilsvarende rulleområdet i diagrammet en heldekkende farge. Du kan gjøre rulleområdene større eller mindre ved å dra en av de små, svarte firkantene langs kanten av det skraverte området.

Hvis du har problemer med å utløse rulling, kan du prøve å gjøre rulleområdet større ved å flytte kantene på det skraverte området innover. Hvis rulling utløses for lett, kan du prøve å gjøre rulleområdet mindre.

Hvis rulleområdene er grå og ikke kan justeres, må du kontrollere at rullefunksjonen er aktivert.

Slik aktiverer du rulling:

1.	Velg Rulling i menytreet til venstre.
2.	Velg ønsket metode for rulling, og aktiver vertikal rulling.

##HelpTopicID=414
Knapper
Knappene fungerer som standard som museknapper for denne pekeenheten. 

Du kan også angi en annen handling som skal utføres når du trykker en knapp. Du kan for eksempel angi at den høyre knappen gjør at du går til en webside i standard webleser. Hver gang du klikker den høyre knappen på pekeenheten, åpnes webleseren automatisk og laster inn den angitte siden.

##HelpTopicID=415
Avanserte filtre
Hvis du vil minimere utilsiktet markørbevegelse og trykking, må det under avanserte filtre for utilsiktet kontakt, angis at peking og trykking starter i sonen. Startsonen er et firkantet område midt på TouchPad™-en. Startsoneområdet kan justeres ved å klikke Startsonestørrelse i menytreet. Velg Filteraktiveringstid i menytreet for å justere timingen for filteraktivering.

Begrens peking til sone
Når dette alternativet er valgt, må fingeren være i startsonen før bevegelse påvirker markøren. Kontakt med TouchPad™-en ignoreres til fingeren er i startsonen. Når markørbevegelse er startet, fungerer TouchPad™-en normalt til den er inaktiv i angitt tid. Velg Filteraktiveringstid i menytreet for å justere timingen for filteraktivering.

Begrens trykking til sone
Når dette alternativet er valgt, må trykking startes i startsonen. Trykk som startes utenfor startsonen blir ignorert. Dette filteret er bare aktivt når TouchPad™-en har vært inaktiv i angitt tid. Velg Filteraktiveringstid i menytreet for å justere timingen for filteraktivering.

##HelpTopicID=416
Glidebryteren Filteraktiveringstid gjør det mulig å justere når det avanserte filteret aktiveres. Flytt glidebryteren mot 5 sekunder for å øke lengden på inaktiv tid som må passere før det avanserte filteret aktiveres. Flytt glidebryteren mot 0 sekunder for å redusere lengden på inaktiv tid som må passere før det avanserte filteret aktiveres.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-forbedret
Innstillingene for Reduksjon av utilsiktet kontakt kan hjelpe å redusere uønsket virkemåte for TouchPad™-en. Se hver innstilling for nærmere informasjon.

##HelpTopicID=418
PalmCheck™ -funksjonen beskytter mot utilsiktet bruk av TouchPad™-en. PalmCheck™ gjør det mulig for TouchPad™-en å gjenkjenne om håndflaten hviler på den eller berører overflaten når du skriver. Dette hjelper deg med å forhindre uønsket pekerbevegelse eller klikk.

Hvis TouchPad™-en forårsaker uønskede pekerbevegelser eller klikk, øker du PalmCheck™-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Maks. Hvis TouchPad™-en ikke registrerer ønskede bevegelser eller trykk, reduserer du PalmCheck™-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot Av. Det er mest sannsynlig at bevegelser eller trykk ikke registreres hvis glidebryteren er nær Maks.

##HelpTopicID=419
Klikk med én finger i nedre høyre hjørne av ClickPad-en utfører som standard samme handling som et sekundærmuseklikk (høyre).

Handlingen som utføres med hjørneklikk med én finger, kan konfigureres. Du tilordner en annen handling ved å velge en handling fra listen.

Noen handlinger krever ekstra konfigurasjon. Hvis det kreves mer informasjon, aktiveres Konfigurer-knappen eller det vises en dialogboks.

Du kan når som helst klikke Konfigurer for å vise eller endre innstillingene.

Hvis du bruker en konfigurasjon for venstrehendt, klikker du nedre venstre side på ClickPad-en.

##HelpTopicID=420
SmartSense er ACM-teknologien (Accidental Contact Mitigation, Reduksjon av utilsiktet kontakt) for den avanserte bildesensoren fra Synaptics. Innstillingene kan bidra til å redusere uønsket virkermåte for TouchPad-en. Se hver innstilling for nærmere informasjon.

##HelpTopicID=421
Funksjonen SmartSense beskytter mot bruk av TouchPad™-en ved utilsiktet berøring. SmartSense gjør det mulig for TouchPad™-en å gjenkjenne om håndflaten hviler på eller berører overflaten når du skriver. Dette hjelper deg med å forhindre uønsket pekerbevegelse eller klikk.

Hvis TouchPad™-en forårsaker uønskede pekerbevegelser eller klikk, øker du SmartSense-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot høyre, mot Maks. Hvis TouchPad™-en ikke registrerer ønskede bevegelser eller trykk, reduserer du SmartSense-innstillingen ved å flytte glidebryteren mot venstre, mot Av. Det er mest sannsynlig at bevegelser eller trykk ikke registreres hvis glidebryteren er nær Maks.

##HelpTopicID=422
Aktiver treghet
Velg dette alternativet for å fortsette rulling etter at kontakten med TouchPad™ er avbrutt. Når dette er valgt, kan du aktivere Vandring eller Momentumrulling.

##HelpTopicID=423
Aktiver Momentum-rulling
Når dette alternativet er valgt, kan du bruke en flikkebevegelse for å begynne å rulle. Rullingen vil fortsette etter at kontakten med TouchPad™ er avbrutt.

##HelpTopicID=424
Du justerer Momentum-rulleavstanden ved hjelp av glidebryteren. Hvis du vil rulle lenger, flytter du glidebryteren mot Maksimum. Hvis du vil rulle kortere, flytter du glidebryteren mot Minimum.

##HelpTopicID=425
Aktiver flikk med fire fingre vertikalt
Når dette alternativet er aktivert, vil et flikk nedover eller oppover med fire fingre, minimere eller gjenopprette vinduet på skrivebordet.

Slik minimerer eller gjenoppretter du vinduer på skrivebordet:

1.	Plasser fire fingre nær øvre eller nedre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse vertikalt mot den andre kanten.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Gjenta en ny flikk med fire fingre for å gjenopprette vinduene på skrivebordet.

##HelpTopicID=426
Når det er merket av for dette alternativet, vil hurtig skyving av en finger frem og tilbake på tvers av TouchPad-en, aktivere en deaktivert enhet.

##HelpTopicID=427
ChiralScrolling 
Med funksjonen ChiralScrolling™ kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralScrolling.

Slik bruker du ChiralScrolling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen på høyre side av TouchPad. Hvis du vil rulle mot venstre eller høyre, er målsonen den nedre kanten av TouchPad.
2.	Flytt fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren med eller mot klokken. Når ChiralScrolling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.

3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=428
Aktiver ChiralScrolling™
Med denne funksjonen kan du rulle kontinuerlig med én, jevn sirkelbevegelse. Rullehastigheten styres av hastigheten på fingerbevegelsen. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, merker du av for Aktiver ChiralScrolling.

Slik bruker du ChiralScrolling:

1.	Plasser en finger på målsonen. Hvis du vil rulle opp eller ned, er målsonen på høyre side av TouchPad™. Hvis du vil rulle mot venstre eller høyre, er målsonen den nedre kanten av TouchPad™.
2.	Flytt fingeren i den retningen du vil rulle, og begynn å flytte fingeren med eller mot klokken. Når ChiralScrolling startes, kan fingeren din forskyve seg hvor som helst på TouchPad™-overflaten når du utfører en sirkelbevegelse. Merknad: Hvis du vil endre retningen på rullingen, kan du ganske enkelt bruke omvendt retning på fingerbevegelsen. Du begynner å rulle i motsatt retning.
3.	Hvis du vil stoppe rullingen og gå tilbake til pekemodus, løfter du fingeren opp fra TouchPad™-overflaten.

##HelpTopicID=429
Rulle med to fingre
Med funksjonen Rulle med to fingre kan du rulle vertikalt eller horisontalt hvor som helst på TouchPad-overflaten. Plasser to fingre på TouchPad-en, og skyv dem deretter i ønsket retning. Du trenger ikke være i et rulleområde for å rulle.

Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene. Løft begge fingrene opp fra TouchPad-en for å stoppe rullingen.

##HelpTopicID=430
Knipezooming
Knipezooming gir zoomefunksjonalitet i mange programmer. Du kan bruke knipezooming til å utføre de samme funksjonene som et rullehjul utfører i standard Windows-programmer som støtter zoomefunksjonalitet med Ctrl-Rullehjul.

Merk av for knipezooming for å aktivere knipebevegelsen for zooming. Bruk fingertuppene for best mulig resultat.

##HelpTopicID=431
Aktiver pivotrotering
Når det er merket av for dette alternativet, kan du trinnvis rotere et objekt 90 grader, for eksempel et bilde.

Pass på at avstanden mellom de to fingrene forblir den samme når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=432
Trykk med tre fingre
 Når det er merket av for dette alternativet, starter trykk med tre fingre et angitt program. Klikk innstillingsknappen for å tilpasse programmene som starter.

Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=433
Flikk med tre fingre
Bevegelsen Flikk med tre fingre forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med tre fingre til å navigere på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu. Du kan også bruke Flikk med tre fingre for å gå til eller avslutte lysbildefremvisning fra bildevisning.  Merk av for dette alternativet for å aktivere bruk av Flikk med tre fingre for navigering og lysbildefremvisninger.

Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Du kan klikke og dra med én finger for å flytte et merket element.

Slik utfører du en Klikk-og-dra-bevegelse med én finger: 

1.	Bruk markøren til å merke elementet du vil flytte.
2.	Trykk én finger ned på ClickPad-en.
3.	Hold ClickPad nede samtidig som du drar det merkede elementet til ønsket plassering.
4.	Løft fingeren opp fra ClickPad-en når du vil frigjøre elementet.

##HelpTopicID=437
Du kan klikke og dra med to fingre for å utføre det samme som klikk-og-dra med høyre, fysiske knapp.

Slik utfører du en Klikk-og-dra-bevegelse med to fingre: 

1.	Bruk markøren til å merke elementet du vil flytte.
2.	Trykk to fingre ned på ClickPad-en.
3.	Hold ClickPad nede samtidig som du drar det merkede elementet til ønsket plassering.
4.	Løft fingrene opp fra ClickPad-en når du vil frigjøre elementet.
##HelpTopicID=438
Du kan trykke hvor som helst på ClickPad-en for å utføre et klikk på primærknapp, sekundærknapp eller midterste knapp.

Når du trykker ned én finger, utføres som standard et primærklikk. Når du trykker ned to fingre, utføres et sekundærklikk. Når du trykker ned tre fingre, utføres et klikk på midterste knapp.

##HelpTopicID=439
Flikk med tre fingre
Vertikalt og horisontalt flikk med tre fingre er praktiske snarveier for å veksle mellom programmer og minimere eller gjenopprette skrivebordet.

##HelpTopicID=440
Aktiver flikk med tre fingre vertikalt
Når dette alternativet er aktivert, vil et flikk med tre fingre nedover minimere eller gjenopprette vinduet på skrivebordet. Et flikk oppover med tre fingre åpner programvekslingen.

Slik minimerer du vinduet på skrivebordet:

1.	Plasser tre fingre nær øvre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot nedre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Gjenta bevegelsen for å gjenopprette vinduet på skrivebordet.

Slik åpner du Aero 3D-programveklsing:

1.	Plasser tre fingre nær nedre kant av TouchPad™-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot øvre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad™-en.
4.	Aero 3D-programvekslingen åpnes.
5.	Skyv én til tre fingre horisontalt for å bla gjennom programmene.
6.	Når ønsket program er uthevet, trykker du TouchPad™-en for å byte til det.

##HelpTopicID=441
Knapper
Knappene fungerer som standard som museknapper for denne pekeenheten. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir knappene deaktivert, og trykking har ingen effekt. Trykking på TouchPad-en er den eneste måten du kan klikke med pekeenheten.

##HelpTopicID=442
Trykking med to fingre
Trykk to fingre samtidig hvor som helst på TouchPad-en for å utføre samme handling som sekundært (høyre) museklikk. Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører trykking med to fingre.

##HelpTopicID=443
Prioriter for inndata fra TrackPoint og tastatur
Prioritering for inndata fra TrackPoint og tastatur vil midlertidig ignorere kontakt med Touchpad-en en kort tid etter inndata fra TrackPoint eller tastatur.

##HelpTopicID=444
Knapper
Juster knappespesifikke parametere.

##HelpTopicID=445
Høyre knappesone
Juster størrelsen på høyre knappesone på TouchPad-overflaten.

##HelpTopicID=446
Flikk med tre fingre
Du aktiverer denne funksjonen ved å velge Flikk med tre fingre.
Slik minimerer du vinduet på skrivebordet:
1.	Plasser tre fingre nær den øvre kanten på TouchPad-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot nedre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad-en.
4.	Gjenta bevegelsen for å gjenopprette vinduet på skrivebordet.

Slik åpner du programvekslingen:
1.	Plasser tre fingre nær den nedre kanten på TouchPad-en. Det må være et lite mellomrom mellom fingrene.
2.	Flikk med fingrene med en jevn, rett bevegelse mot øvre kant.
3.	Løft fingrene opp fra TouchPad-en.
4.	Programvekslingen åpnes.
5.	Skyv tre finger horisontalt for å bla gjennom programmene. Når ønsket program er uthevet, flytter du markøren til programmet og klikker det for å velge.

Flikk med tre fingre horisontalt:
Flikk med tre fingre horisontalt for å navigerer opp og ned i et dokument, og frem og tilbake i Windows Utforsker. Et flikk med tre fingre navigerer fremover eller ruller opp, og et flikk med tre fingre mot venstre navigerer tilbake eller ruller ned.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Aktiver Smart Detector-funksjonen for å bidra til å hindre utilsiktet flytting av markøren. Hvis du vil aktivere peking, trykker du én av knappene, eller begynner å peke i angitt aktiveringsregion. Når du skriver, blir peking automatisk undertrykket hvis ikke peking utføres i aktiveringsregionen.
Aktiveringsregionen er som standard plassert øverst på midten av TouchPad-en. Hvis du vil justere aktiveringsområdet, klikker og drar du sirkelen. Hvis du vil justere størrelsen på aktiveringsområdet, velger du en av de forhåndsdefinerte størrelsene, eller velger Tilpass og angir en størrelse ved å justere glidebryteren.

##HelpTopicID=448
Når Begrens kontakt til sone etter skriving er valgt, vil skriving deaktivere TouchPad-en til du starter peking, trykking eller bevegelser i startsonen.
Etter kontakt i startsonen, vil TouchPad-en fungere som vanlig til du skriver igjen.

##HelpTopicID=449
Juster EdgeMotion-hastighet
Du velger hastigheten for EdgeMotion ved å justere glidebryteren mellom Langsomt og Hurtig.

Hvis kontrollene på denne siden er nedtonet og ikke kan justeres, kontrollerer du at EdgeMotion er aktivert. Aktivere EdgeMotion ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor:

1.	Velg EdgeMotion i menytreet til venstre.
2.	Velg ett av Utfør EdgeMotion -alternativene.
3.	Velg EdgeMotion-hastighet i menytreet til venstre.

##HelpTopicID=451
Flikk med tre fingre
Bevegelsen Flikk med tre fingre forbedrer navigasjonen for en rekke programmer. Du kan bruke Flikk med tre fingre til å navigere på Internett eller rulle gjennom bilder i et bildevisningsvindu.

Vis videoen for å lære hvordan du utfører flikk med tre fingre. Pass på at det er litt mellomrom mellom fingrene når du utfører bevegelsen.

##HelpTopicID=452
Lås og dra
Når det er merket av for dette alternativet, kan du dra objekter over lange avstander på tvers av skjermen ved å bruke flere fingerstrøk. Når det er merket av for Lås og dra, vedvarer drahandlingen en liten stund etter at du løfter fingeren fra TouchPad-en. Trykk TouchPad-en på nytt for å slippe objektet og avslutte drabevegelsen.

Lås og dra frigjøres automatisk hvis en finger ikke umiddelbart berører TouchPad-en på nytt.

##HelpTopicID=453
Bruke egenskapsvinduet
I egenskapsvinduet kan du tilpasse innstillingene for pekeenheten. Bruk menytreet for å få tilgang til funksjonene som kan tilpasses. Klikk pilen ved siden av en funksjon eller dobbelklikk den for å vise alternativene.

Aktivere og deaktivere funksjoner
Merk av for alternativet for å aktivere en funksjon, og fjern avmerkingen for å deaktivere.

Innstillinger
Hvis den valgte funksjonen viser et innstillingsikon som utheves når du holder pekeren over det, kan du klikke det eller dobbeltklikke funksjonsnavnet, for å konfigurere innstillingene. Hvis du ikke kan klikke et innstillingsikon, passer du på at det er merket av for funksjonen og overordnede alternativer.

Hjelp
Du kan klikke spørsmålsikonet og hjelpeknappen for å vise hjelpeinformasjon.

Lukk-knapp
Lukk-knappen i innstillingsvinduet lukker vinduet. Endringene blir permanente når du har klikket Bruk eller OK i egenskapsvinduet.

Standarder-knapp 
Standarder-knappen i Egenskaper-vinduet tilbakestiller alle innstillingene for pekeenheten til fabrikkinnstillinger, bortsett fra verdien for å trykke med tre fingre. Verdien for å trykke med tre fingre endres ikke.

Standarder-knappen i et innstillingsvindu tilbakestiller alle innstillingene i gjeldende vindu til fabrikkinnstillinger. Endringene blir permanente når du har klikket Bruk eller OK i egenskapsvinduet.

OK-knapp
OK-knappen lagrer endringene og lukker Egenskaper-vinduet.

Avbryt-knapp
Avbryt-knappen lukker egenskapsvinduet uten å lagre endringene.

Bruk-knapp
Bruk-knappen lagrer endringene, men beholder Egenskaper-vinduet åpent slik at du kan gjøre flere endringer. 

##HelpTopicID=454
Aktivere kantsveip
Merk av for funksjonen aktivere kantsveip for å aktivere en bevegelse med én finger fra kanten inn mot midten av pekeenheten. 

1.	Et sveip fra venstre kant mot midten flytter deg fra programmet som er åpent til det forrige programmet som var åpent.
2.	Et sveip fra høyre kant mot midten åpner eller lukker Charms-menyen.
3.	Et sveip fra øverste kant mot midten åpner eller lukker programmenyen.

##HelpTopicID=455
Hvis du vil utføre et klikk med to fingre, trykker du to fingre ned på ClickPad-overflaten til du føler at den synker ned. Et klikk med to fingre er som standard det samme som å klikke en sekundærknapp.

##HelpTopicID=456
Aktivere reversering av retningen du blar i med tre fingre
Når dette alternativet er valgt, kan du reversere retningen du blar i med tre fingre. Du kan for eksempel dra tre fingre lett mot venstre for å gå til neste side, og tre fingre lett mot høyre for å gå til forrige side.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x041D
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0512200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0219201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0221201000, Removed some spaces at the ends of lines.
v0222201000, Revised bold formatting in topic 366, and restored trademark "Momentum" in topic 375.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Updated topics 25, 108, 168, 215, 219, 254, 260, 263, 300, 354, 361, 371, 376, 379, 381, 382, 383, 403, 404, 405 and 414.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topic 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0719201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Odefinierat hjälpämne

##HelpTopicID=0
I fönstret Egenskaper kan du lägga in de parametrar för pekdonet du själv föredrar. Använd menyträdet till vänster för att gå till de olika parametrar som kan ställas in.

Använda fönstret Egenskaper
Klicka på ett alternativ i menyträdet för att gå till en sida med inställningar för alternativet ifråga. Vissa alternativ har flera sidor med inställningar. Klicka på plustecknet (+) intill ett alternativ för att se alla tillhörande sidor. Inställningarna visas i fönstret till höger om menyträdet. Information om alternativen, och anvisningar för hur de ändras, visas i den här informationsrutan. Du kan använda rullningslisten för att flytta dig omkring i informationsrutan.

Knapp Standard
Knapp Standard återställer alla parametrar på den aktuella sidan till de ursprungliga värdena.

Knapp OK
Knapp OK spar dina ändringar och stänger fönster Egenskaper.

Knapp Avbryt
Knapp Avbryt stänger fönster Egenskaper utan att spara ändringarna och återgår till de tidigare inställningarna.

Knapp Verkställ
Knapp Verkställ spar dina ändringar men håller fönster Egenskaper öppet, så att du kan göra ytterligare ändringar.

##HelpTopicID=1
Kryssrutan Aktivera knappar aktiverar ”musknapparna” för detta pekdon. För att bestämma vilken åtgärd som ska utföras när du trycker på en knapp markerar du knappens namn i menyträdet. Du kan exempelvis definiera den högra knappen som ”gå till en webbsida i din standardwebbläsare”. Varje gång du klickar med pekdonets högerknapp öppnas då din webbläsare automatiskt och laddar ner den specificerade sidan.

När Aktivera knappar inte har valts är knapparna nedtonade och ingenting händer när du trycker på dem. Du kan då bara använda ditt pekdon för slag.

##HelpTopicID=2
Rulla det som befinner sig under pekaren
Med alternativet Rulla det som befinner sig under pekaren rullar du alltid i det specifika fönster i det aktiva program som har tangentbordsfokus. Om du inte håller pekaren över det aktiva programmet kan du inte rulla.
När till exempel Windows Explorer är aktivt: Om du håller pekaren över den vänstra rutan rullar du i trädet med katalogstrukturen, men om du håller pekaren över den högra rutan rullar du i den listrutan. Om du sedan klickar på ett annat program kan du inte rulla i Windows Explorer, även om du hållet pekaren över något av dess fönster.

##HelpTopicID=3
Markera en åtgärd i listan ovan för att tilldela den till den markerade knappen. Den valda åtgärden kommer då att utföras varje gång du trycker på knappen.

Om det inte går att markera en åtgärd i listan ska du kontrollera att knapparna har aktiverats. Gör så här för att aktivera knapparna:

1.	Markera Knappar i menyträdet till vänster.
2.	Markera kryssrutan Aktivera knappar.
3.	Markera knappen i menyträdet Knappar för att gå tillbaks till denna sida.

##HelpTopicID=4
Denna knapp öppnar en konfigureringsdialogruta för den knapp som markerats i listrutan.

##HelpTopicID=5
Funktionen Tryck-och-välj gör det möjligt för dig att välja slag och tryckrörelser för att utföra ”musklickningar”.

Att slå eller trycka på spetsen av pekpinnen innebär samma sak som att klicka med den vänstra musknappen. Att slå eller trycka kan emellertid vara snabbare och mer praktiskt än att använda musknappen.

”Slå” betyder att knacka till snabbt och sedan ta bort fingret från pekpinnens topp. Ett lätt, snabbt slag fungerar bäst. Mycket hårda eller långsamma slag fungerar mindre bra. Slå en gång för en enkelklickning, eller två gånger i snabb följd för en dubbelklickning.

”Tryck” betyder en snabb tryckning nedåt på pekpinnens topp med ett finger. En lätt, bestämd tryckning fungerar bäst. Tryck rakt ner för att simulera klickning med och nedhållning av musknappen. Tryck rakt ner och därefter åt sidan för att klicka och dra i valfri riktning. Sluta att trycka när du vill släppa upp musknappen.

Markera kryssrutan Aktivera tryck-och-välj för att aktivera den här funktionen.

De fysiska knapparna kan också användas för klickning. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan du bara klicka med de fysiska knapparna.

##HelpTopicID=6
Detta menyträd visar de olika alternativen för ditt pekdon. För att konfigurera ett alternativ klickar du på posten för alternativet ifråga.

##HelpTopicID=7
Inställningssidorna för Pekrörelse gör det möjligt för dig att specificera hur ”muspekaren” på skärmen ska flytta sig vid dina olika pekåtgärder.

##HelpTopicID=8
Funktionen Framtvingad rörelse ger dig möjlighet att tvinga fram helt vågräta eller lodräta pekarrörelser på skärmen. Detta är väldigt praktiskt när ritprogram används. Du aktiverar Framtvingad rörelse genom att trycka ner en specificerad tangent och hålla den nedtryckt under en pekarrörelse. När du trycker ner tangenten bestämmer pekarens initialriktning i vilken riktning pekaren kommer att fortsätta så länge du håller ditt finger kvar på TouchPad.

Så här aktiverar du funktionen Framtvingad rörelse:

1.	Markera kryssrutan Aktivera framtvingad rörelse för att aktivera alternativen i listrutan.
2.	Välj en tangent i listrutan för aktivering av Framtvingad rörelse.
3.	Tryck sedan på den valda tangenten och håll den nedtryckt när du vill ha framtvingad pekarrörelse.

##HelpTopicID=9
Tryck-och-välj betyder vänsterklickning
Detta alternativ ger en vänstermusklickning när du slår eller trycker på pekpinnen. En högermusklickning används normalt för att öppna en sammanhangsberoende popupmeny.

##HelpTopicID=10
Dessa tangenter kan användas för aktivering av läget för Framtvingad rörelse. Välj önskad tangent genom att klicka på posten i listrutan.

##HelpTopicID=11
Funktionen EdgeMotion™ är avsedd att underlätta längre pekarrörelser. När ditt finger kommer till TouchPad-plattans kant fortsätter pekaren i samma riktning tills du lyfter på fingret. Välj något av EdgeMotion-alternativen.

Funktionen Virtuell rullning stöder också EdgeMotion. Om du vill kontrollera EdgeMotion under rullning väljer du Långdistansrullning under Virtuell rullning i menyträdet.

##HelpTopicID=12
Använda EdgeMotion endast vid dragning
Om du väljer detta alternativ får du bara EdgeMotion-effekten vid slå-och-dra-gester. Vanliga pekarrörelser ger ingen EdgeMotion. Slagning måste vara aktiverad för att den här funktionen ska fungera.

##HelpTopicID=13
Använda EdgeMotion vid både dragning och pekning
Om du väljer detta alternativ får du EdgeMotion-effekten varje gång ditt finger kommer till kanten på TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=14
Ingen EdgeMotion 
För att flytta pekaren en lång sträcka utan EdgeMotion måste du slå upprepade gånger med fingret på plattan, eller öka pekarens rörelsehastighet i muskontrollpanelen.

##HelpTopicID=15
Om du markerar kontrollrutan Aktivera slagzoner kan du konfigurera TouchPad-ytans fyra hörn så att de fungerar som olika knappar vid slag. Dessa hörnregioner kallas för Slagzoner...

Slag mitt på TouchPad-plattan ger alltid en vänsterklickning.

Om du avmarkerar kryssrutan Aktivera slagzoner ger ett slag var som helst på TouchPad-plattan en vänsterklickning.

Flera olika åtgärder kan tilldelas slagzonernas.

Så här aktiveras slagzonerna:

1.	Kontrollera att Aktivera slagning har markerats på sidan Slag.
2.	Markera kryssrutan Aktivera slagzoner ovan.
3.	Markera namnet på en slagzon i menyträdet för att tilldela zonen ifråga en funktion.

##HelpTopicID=16
Välj en funktion för slag i din TouchPad-plattas nedre vänstra hörn.

Om du exempelvis markerar Mittklickning så medför ett slag i TouchPad-plattans nedre vänstra hörn samma sak som en mittklickning. Markera Ingen zon för att inaktivera denna slagzon (slag i zonen motsvarar då en vänsterklickning, precis som slag på andra delar av plattan).

##HelpTopicID=17
Välj en funktion för slag i din TouchPad-plattas övre vänstra hörn.

Om du exempelvis markerar Mittklickning så medför ett slag i TouchPad-plattans övre vänstra hörn samma sak som en mittklickning. Markera Ingen zon för att inaktivera denna slagzon (slag i zonen motsvarar då en vänsterklickning, precis som slag på andra delar av plattan).

##HelpTopicID=18
Välj en funktion för slag i din TouchPad-plattas övre högra hörn.

Om du exempelvis markerar Högerklickning så medför ett slag i TouchPad-plattans övre högra hörn samma sak som en klickning med den högra mus- eller TouchPad-knappen. Markera Ingen zon för att inaktivera denna slagzon (slag i zonen motsvarar då en vänsterklickning, precis som slag på andra delar av plattan).

##HelpTopicID=19
Välj en funktion för slag i din TouchPad-plattas nedre högra hörn.

Om du exempelvis markerar Högerklickning så medför ett slag i TouchPad-plattans nedre högra hörn samma sak som en klickning med den högra mus- eller TouchPad-knappen. Markera Ingen zon för att inaktivera denna slagzon (slag i zonen motsvarar då en vänsterklickning, precis som slag på andra delar av plattan).

##HelpTopicID=20
Tryck på denna knapp för att öppna dialogrutan Egenskaper för den markerade åtgärden.

##HelpTopicID=21
Illustrationen ovan återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar de aktiva slagzonregionerna på TouchPad-ytan.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan läggs pilar in längs kanten på TouchPad-illustrationen för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv slagzonregion på TouchPad-plattan får motsvarande slagzonyta i illustrationen en heltäckande färg. Gör slagzonregionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i hörnen på de streckade områdena.

Om du har svårt att utlösa en slagzonfunktion kan du prova med att göra slagzonen större. Om det går för lätt att utlösa en slagzon kan du prova med att göra slagzonen mindre.

Om slagzonerna är grå och inte går att ändra ska du kontrollera att Slagning och Slagzoner är markerade.

##HelpTopicID=22
Detta avsnitt ger dig möjlighet att anpassa dina TouchPad-knappar.

##HelpTopicID=23
Standardvärden
Återställer alla inställningar på denna sida till deras standardvärden.

##HelpTopicID=24
Du kan välja att göra EdgeMotion-hastigheten antingen tryckkänslig eller fast.

Kontrollera hastigheten med fingertryck
Markera detta alternativ om du vill att EdgeMotion-hastigheten ska öka om du trycker fingret hårdare mot TouchPad-ytan.

Fast hastighet
Markera detta alternativ om du vill att EdgeMotion-hastigheten ska vara densamma hela tiden.

Anpassa EdgeMotion-hastigheten
Detta skjutreglage bestämmer EdgeMotion-hastigheten om alternativet Fast hastighet har valts. Du kan välja önskad EdgeMotion-hastighet genom att anpassa skjutreglaget mellan lägena Långsam och Snabbt.

Om reglagen på denna sida är nedtonade och inte kan användas ska du kontrollera att EdgeMotion har aktiverats. Gör så här för att aktivera EdgeMotion:

1.	Markera EdgeMotion i menyträdet till vänster.
2.	Markera ett av Använda EdgeMotion-alternativen.
3.	Markera EdgeMotion-hastighet i menyträdet för att gå tillbaks till denna sida.

##HelpTopicID=25
Om du markerar denna kryssrutan bestäms EdgeMotion-hastigheten av hur hårt du trycker fingret mot TouchPad-plattan.

Om rutan inte är markerad rör sig pekaren med den hastighet som ställts in med skjutreglaget när fingret befinner sig inom EdgeMotion-området.

##HelpTopicID=26
Markera denna kryssruta om du vill ha en konstant EdgeMotion-hastighet.

##HelpTopicID=27
Slag på TouchPad-ytan innebär samma sak som klickning med den vänstra TouchPad-”musknappen”. Att slå är emellertid ofta snabbare och mer praktiskt än att använda musknappen.

”Slå” innebär en snabb beröring följd av att fingret lyfts bort från TouchPad-ytan. En lätt, snabb knackning fungerar bäst. Mycket hårda eller långsamma slag fungerar mindre bra. Slå en gång för en enkelklickning. Slå två gånger i snabb följd för en dubbelklickning.

Markera kryssrutan Aktivera slagning för att aktivera den här funktionen. TouchPad-knapparna kan också användas för att klicka. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan du bara använda TouchPad-knapparna för att klicka.

##HelpTopicID=28
Handledning för virtuell rullning
Denna enkla labyrint hjälper dig att lära dig att använda funktionen för virtuell rullning.

##HelpTopicID=29
Om kryssrutan Slå för att klicka inte är markerad måste du trycka på de faktiska TouchPad-knapparna för att producera klickningar.

##HelpTopicID=30
Slå igen och håll för att dra
Markera denna kryssruta om du vill kunna dra föremål och markeringar genom att slå på TouchPad. För att dra slår du två gånger på föremålet och håller kvar fingret på TouchPad-plattan efter det andra slaget. Flytta det markerade föremålet genom att dra fingret över TouchPad-ytan och sedan lyfta det när du vill släppa föremålet. Det ger samma resultat som att trycka på en musknapp, flytta musen och släppa upp musknappen.

##HelpTopicID=31
Slå och lås 
Funktionen Slå och lås gör det möjligt att dra föremål långa sträckor över skärmen med flera drag med fingret. När Slå och lås är markerat fortsätter dragningsåtgärden även efter det att du lyfter fingret från TouchPad-plattan. Slå en gång till på TouchPad-plattan eller klicka på vilken knapp som helst för att släppa föremålet och avsluta dragningen. Om du vill använda Slå och lås måste funktionerna Slagning och Slå igen och håll för att dra vara markerade.

##HelpTopicID=32
Funktionen PalmCheck™ förhindrar att TouchPad-plattan aktiveras vid oavsiktlig kontakt. PalmCheck ger TouchPad-plattan möjlighet att känna av om din handled vilar mot eller stryks över den när du skriver. Det bidrar till att förhindra oönskade pekarrörelser eller klickningar.

Om TouchPad-plattan ger upphov till oönskade pekarrörelser eller klickningar höjer du parametervärdet för PalmCheck genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Maximum. Om TouchPad-plattan missar avsedda rörelser eller slag sänker du parametervärdet för PalmCheck genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Minimum. Risken för missade rörelser eller slag är större om skjutreglaget befinner sig i den röda zonen.

##HelpTopicID=33
Skjutreglaget för Pekkänslighet ger dig möjlighet att bestämma hur hårt fingertrycket måste vara för att TouchPad-plattan ska reagera.

Om pekaren rör sig eller klickar på ett oberäkneligt sätt, eller om du arbetar på en plats med hög luftfuktighet, kan du minska känsligheten genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Hård beröring.

Om du måste trycka alltför hårt för att TouchPad-plattan ska reagera, eller om TouchPad-plattan inte registrerar alla slag, så ska du öka känsligheten genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=34
Rulla markerat föremål 
Med alternativet Rulla markerat föremål rullar du alltid i det specifika fönster i det aktiva program som har tangentbordsfokus. Du rullar i det fönster som har tangentbordsfokus även om du inte håller pekaren över det aktiva programmet.
I till exempel Windows Explorer: Om du klickar på den vänstra rutan och sedan rullar, oavsett var du håller pekaren, rullar du i trädet med katalogstrukturen.

##HelpTopicID=35
Markera kryssrutan Aktivera EdgeMotion vid rullning om du vill att rullningen ska fortsätta när fingret når kanten på TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=36
Tryck-och-välj betyder högerklickning
Detta alternativ ger en högermusklickning när du slår eller trycker på pekpinnen. En högermusklickning används normalt för att öppna en sammanhangsberoende popupmeny.

##HelpTopicID=37
Funktionen Drivning hjälper dig att på ett enkelt sätt rulla igenom långa dokument. När du använder Drivning så fortsätter den virtuella rullningen när du lyfter fingret från TouchPad-plattan. För att använda funktionen flyttar och lyfter du fingret i en enda smidig rörelse. För att avbryta funktionen sätter du tillbaks fingret på TouchPad-ytan.

##HelpTopicID=38
Aktivera vågrät rullning
Markera denna kryssruta för att aktivera vågrät virtuell rullning i fönster som är försedda med vågräta rullningslister. Du rullar det markerade fönstret eller föremålet i sidled genom att dra fingret fram och tillbaka längs TouchPad-plattans nederkant.

##HelpTopicID=39
Aktivera lodrät rullning
Markera denna kryssruta för att aktivera lodrät virtuell rullning. Du rullar det markerade fönstret eller föremålet i höjdled genom att dra fingret upp och ner längs TouchPad-plattans högerkant.

##HelpTopicID=40
Illustrationen ovan återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar de virtuella rullningsregionerna på TouchPad-ytan.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan läggs pilar in längs kanten på TouchPad-illustrationen för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv virtuell rullningsregion på TouchPad-plattan får motsvarande virtuella rullningsyta i illustrationen en heltäckande färg. Gör de virtuella rullningsregionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i kanten av det streckade området.

Om du har svårt att få virtuell rullning att fungera kan du prova med att göra regionen för virtuell rullning större genom att flytta kanterna på det streckade området inåt. Om du tycker att virtuell rullning aktiveras alltför lätt så kan du prova med att göra regionen för virtuell rullning mindre.

Om regionerna för virtuell rullning är nedtonade, och inte kan ändras, ska du kontrollera att virtuell rullning har aktiverats. Gör så här för att aktivera virtuell rullning:

1.	Markera Virtuell rullning i menyträdet till vänster.
2.	Markera önskade kryssrutor för Aktivera rullning.
3.	Markera Rullningsregion i menyträdet för att gå tillbaks till denna sida.

##HelpTopicID=41
Knapp Övning
Klicka på knapp Övning för att gå till handledningen för virtuell rullning. Denna enkla labyrint hjälper dig att lära dig att använda funktionen för virtuell rullning.

OBS! Kontrollera att kryssrutorna Aktivera vågrät rullning och Aktivera lodrät rullning är markerade.

Skaffa dig en överblick över labyrinten innan du letar reda på start- och slutpunkterna. Du kan inte se hela labyrinten, eftersom den är större än det fönster den visas i. Använd virtuell rullning för att flytta dig omkring i labyrinten i fönstret. Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och zooma sedan för att göra labyrinten större eller mindre med virtuell rullning.

En gul punkt i labyrintens övre vänstra hörn markerar ingången till labyrinten. En blå punkt i den högra delen av labyrinten markerar utgången.

Så här börjar du:

1.	Klicka på den röda fyrkanten i den gula punkten för att starta.
2.	Använd piltangenterna eller slå på TouchPad-plattan för att flytta dig omkring i labyrinten.
3.	Använd virtuell rullning för att flytta den synliga delen av labyrinten i fönstret.
4.	Klicka på stängningsknappen i övningsfönstret för virtuell rullning när du nått den blå punkten i det nedre högra hörnet.

##HelpTopicID=42
Detta skjutreglage ger dig möjlighet att kontrollera hastigheten för virtuell rullning. Dra skjutreglaget åt höger för snabbare rullning.

##HelpTopicID=43
Använd detta avsnitt för att anpassa pekarrörelsen. Välj hjälp om de olika specifika områdena för ytterligare information.

##HelpTopicID=44
Tryck-och-välj och dra
Välj detta alternativ om du vill att tryckning ska ge en markering och dragning, och slagning enbart en markering.

##HelpTopicID=45
Funktionen Slow motion ger dig möjlighet att sänka pekarens hastighet, för att förbättra pekningsnoggrannheten. Du aktiverar Slow Motion genom att trycka ner en specificerad tangent och hålla den nedtryckt under en pekarrörelse.

Så här aktiverar du funktionen Slow motion:

1.	Markera kryssrutan Aktivera slow motion för att aktivera alternativen i listrutan.
2.	Välj en tangent i listrutan för aktivering av Slow motion.
3.	Tryck sedan på den valda tangenten och håll den nedtryckt när du vill ha slow motion.

##HelpTopicID=46
Denna funktion flyttar automatiskt pekaren till en standardknapp när en dialogruta öppnas på skärmen.

##HelpTopicID=47
Ibland kan du vilja begränsa pekaren till rörelser i enbart antingen sidled eller höjdled. Du kan specificera en tangent för framtvingad pekare, och sedan trycka på den och hålla den nedtryckt när du rör på pekaren. Pekarens riktning när denna tangent trycks ner bestämmer om pekaren enbart kommer att kunna röra sig vågrätt eller enbart lodrätt.

##HelpTopicID=49
Val av alternativet för Hög pekaruppdateringsfrekrevens medför i allmänhet mycket smidiga pekarrörelser. Om pekaren emellertid uppträder på ett ostadigt eller fladdrigt sätt på skärmen kan du prova med att välja den låga pekaruppdateringsfrekvensen.

##HelpTopicID=50
Du kan konfigurera din TouchPad-platta på sidorna med Synaptics TouchPad-egenskaper. Dessa sidor hittar du i kontrollpanelen för musegenskaper.

##HelpTopicID=51
Klicka här för att starta din Internetwebbläsare och gå direkt till denna länk.

##HelpTopicID=52
Panorering innebär kontinuerlig rullning. Du kan panorera vågrätt, lodrätt eller diagonalt i bägge riktningarna!

Observera att panorering bara kan användas i applikationer som stöder Microsofts Intellimouse, och att många av dessa applikationer begränsar de riktningar du kan panorera i (Exempel: Microsoft Word låter dig bara panorera i höjdled. I Microsoft Excel kan du panorera i både höjd- och sidled, men inte diagonalt).

##HelpTopicID=53
Zoomning innebär ändring av dokumentets förstoringsgrad. Zooma in för att öka förstoringsgraden och zooma ut för att minska förstoringsgraden.

Observera att du bara kan zooma i applikationer som stöder Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Denna funktion flyttar automatiskt pekaren till knapp Start i aktivitetsfältet och öppnar startmenyn.

##HelpTopicID=55
Hoppa till det aktuella fönstrets meny
Denna funktion flyttar automatiskt pekaren till posten längst till vänster i det aktuella fönstrets meny (vanligen menyn ”Arkiv”) och öppnar den.
Funktionen fungerar inte med vissa fönster, som har menyer som inte är av standardtyp.

##HelpTopicID=56
Denna funktion minimerar det aktuella fönstret.

##HelpTopicID=57
Denna funktion maximerar det aktuella fönstret, så att det täcker hela skärmen. Om det aktuella fönstret redan är maximerat så återger denna funktion det dess ursprungliga storlek och läge.

##HelpTopicID=58
Denna funktion återger ett minimerat eller maximerat fönster dess ursprungliga storlek och läge.

##HelpTopicID=59
Denna funktion kör automatiskt en funktion som du specificerar. När du har valt denna funktion kan du välja önskat program genom att klicka på knapp Egenskaper intill kombinationsrutan.

##HelpTopicID=60
Denna funktion ger dig möjlighet att använda hela TouchPad-ytan för att kontrollera virtuell rullning. För att återgå till de normala TouchPad-funktionerna utför du bara samma gest en gång till.

##HelpTopicID=61
Om den aktiva applikationen är en webbläsare går funktionen till föregående sida i webbläsarens historikbuffert.

##HelpTopicID=62
Om den aktiva applikationen är en webbläsare går funktionen till nästa sida i webbläsarens historikbuffert.

##HelpTopicID=63
Denna funktion startar standardwebbläsaren och går till en webbsida. När du har valt denna funktion kan du välja önskad webbsida genom att klicka på knapp Egenskaper intill kombinationsrutan.

##HelpTopicID=64
Om den aktiva applikationen är en webbläsare får den här funktionen den aktuella webbsidan att laddas om från sin källa.

##HelpTopicID=65
Om den aktiva applikationen är en webbläsare får den här funktionen webbläsaren att sluta ladda ner den aktuella webbsidan.

##HelpTopicID=66
Att placera två fingrar på TouchPad-ytan och sedan röra dem i en viss riktning kallas för en tvåfingergest. Din TouchPad-platta kan känna av sådana rörelser i var och en av kompassens åtta huvudriktningar. På den här sidan kan du anpassa den åtgärd TouchPad-plattan utför när den känner av en gest.

Kryssa i rutan Aktivera för att aktivera gestbearbetning. Välj sedan en åtgärd i rullgardinslistan för varje gestriktning.

##HelpTopicID=67
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans övre vänstra region.

##HelpTopicID=68
Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=69
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans övre region.

##HelpTopicID=70
Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=80
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans övre vänstra region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=81
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans vänstra region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=82
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans nedre högra region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=83
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans nedre region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=84
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans nedre vänstra region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=85
Välj den åtgärd som ska vidtas vid en tvåfingergest i TouchPad-plattans vänstra region.

Om du exempelvis väljer Tryck på tangent Page Up så kommer en gest av detta slag att utföra samma åtgärd som om du trycker på tangenten Page Up på tangentbordet.

##HelpTopicID=86
Spela in och spela upp ett tangentbordsmakro

Den här funktionen spelar upp en förinspelad tangenttryckningssekvens. När du har valt denna funktion kan du spela in den tangenttryckningssekvens som ska spelas upp.

##HelpTopicID=87
Dialogrutan för inspelning av tangentbordsmakro
Med den här dialogrutan kan du spela in en tangenttryckningssekvens för senare uppspelning. Sådana inspelade tangenttryckningssekvenser kallas för tangentbordsmakron.

Tryck på knapp Start för att börja makroinspelningen. Det aktiverar knapp Stopp, och inaktiverar knapp Start, vilket visar att inspelningen har börjat. Eftersom alla knapptryckningar kommer att fångas upp under inspelningen kan du bara gå ur inspelningsläget genom att trycka på knapp Stopp med hjälp av musen.

När inspelning inte pågår kan du använda knapp Radera för att tömma bufferten med inspelade tangenttryckningar. Under pågående inspelning har denna knapp samma funktion som backstegningstangenten. När du trycker på knapp Bakåt raderas den sista posten i bufferten med inspelade tangenttryckningar. Observera att du måste trycka på knapp Bakåt med musen när inspelning pågår.

Allt eftersom tangenttryckningarna registreras så visas de också i inspelningsdialogrutans textfönster. Bokstavs-, siffer- och interpunktionstangenter visas i textfönstret på samma sätt som de skulle ha återgivits i ett skrivet dokument. Tangenter med icke-skrivbara tecken återges i textfönstret i form av mnemosymboler inom klamrar.

För att göra textfönstret lättare att läsa läggs de flesta tangenterna bara ut i textfönstret när du trycker på dem. Lägestangenterna (såsom Skift, Ctrl och Alt) läggs emellertid ut i textfönstret både när du trycker ner dem och när du släpper upp dem. Det gör det möjligt att hitta ändringar av tangentbordsläget genom att ”läsa” textfönstret.

Observera att textfönstret inte kan redigeras. Du kan exempelvis inte lägga till en tangent mitt i en redan inspelad sekvens. Om du vill göra det måste du rensa den inspelade bufferten och sedan spela in önskad tangenttryckningssekvens på nytt.

När du är klar med en inspelning trycker du på knapp OK, för att spara den, eller på knapp Avbryt, för att kassera den. Du kan trycka på endera knappen för att stänga dialogrutan.

##HelpTopicID=88
Välj en åtgärd för denna TouchPad-knapp. Du kan välja vilken som helst av åtgärderna i listan för knappen.

##HelpTopicID=89
Bestämmer hur lång tid som kan gå mellan klickningarna när du dubbelklickar med din primära musknapp. Om du inte är van att använda musen kan dubbelklickningen underlättas om du för skjutreglaget i riktningen mot längre tid. Prova dubbelklickningshastigheten genom att dubbelklicka på bilden inom testområdet.

##HelpTopicID=90
En plats för provning av musens dubbelklickningshastighet. Om gubben i lådan dyker upp eller försvinner fungerade din dubbelklickning.

##HelpTopicID=91
Ställ in den hastighet pekaren rör sig med på skärmen.

##HelpTopicID=92
Bestämmer hur snabbt muspekaren accelererar till sin högsta hastighet. Acceleration får muspekaren att röra sig längre när du rör musen snabbt. Utan acceleration rör sig muspekaren med samma hastighet som musen.

##HelpTopicID=93
Lägger ut en svans efter muspekaren, vilket gör det lättare att se den på LCD-skärmar. Dra i skjutreglaget för att ändra svansens längd.

##HelpTopicID=94
Kryssa i den här rutan för att aktivera de generella rullningsfunktionerna. Klicka på inställningsknappen för att konfigurera rullningsfunktionerna.

##HelpTopicID=95
Klicka på den här knappen för att konfigurera rullningsfunktionerna.

##HelpTopicID=96
Klicka på den här knappen för att konfigurera funktionerna för tvåfingersgesten.

##HelpTopicID=97
Klicka på den här knappen för att konfigurera funktionerna för trefingersgesten.

##HelpTopicID=98
Klicka på den här knappen för att konfigurera slagzonsfunktionerna.

##HelpTopicID=99
Klicka på den här knappen för att konfigurera EdgeMotion-funktionerna.

##HelpTopicID=100
Om Inaktivera enhet har markerats kommer det aktuella pekdonet inte lägre att kunna användas för markörförflyttning, rullning eller andra funktioner.

##HelpTopicID=101
Att placera två fingrar på TouchPad-ytan och sedan röra dem i en viss riktning kallas för en tvåfingergest. Din TouchPad-platta kan känna av sådana rörelser i var och en av kompassens åtta huvudriktningar.

För att aktivera tvåfingersgester markerar du rutan Aktivera tvåfingersgester... Klicka sedan på knappen för tvåfingersinställningar för att anpassa TouchPad-plattans åtgärder när en tvåfingergest känns av.

##HelpTopicID=102
Att placera tre fingrar på TouchPad-ytan och sedan röra dem i en viss riktning kallas för en trefingersgest. Din TouchPad-platta kan känna av sådana rörelser i var och en av två kompassriktningar.

För att aktivera trefingersgester markerar du rutan Aktivera trefingersgester. Klicka sedan på knappen för trefingersinställningar för att anpassa TouchPad-plattans åtgärder när en trefingergest känns av.

##HelpTopicID=103
Att placera två eller tre fingrar på TouchPad-ytan och sedan röra dem i en viss riktning kallas för en fingergest. Din TouchPad-platta kan känna av sådana rörelser i var och en av kompassens åtta huvudriktningar.

Du kan aktivera valfri kombination av två- eller trefingergester. Kryssa i en av rutorna Aktivera för att aktivera gestbearbetning. Klicka sedan på knappen för trefingersinställningar för att anpassa TouchPad-plattans åtgärder när en trefingergest känns av.

##HelpTopicID=104
Detta är en liten karta över TouchPad-plattan med slagzonerna markerade med streckning. Dra i de svarta storleksförändringshandtagen för att göra slagzonerna större eller mindre. Pilar i kartans sida markerar din fingerposition på den faktiska TouchPad-plattan. Om fingret befinner sig i en aktiv slagzonregion på TouchPad-plattan får motsvarande slagzonyta på kartan en heltäckande färg.

##HelpTopicID=105
Endast tryck-och-välj
Välj detta alternativ om du vill att slagning eller tryckning på pinnen ska leda till en markering utan någon dragning. Det är samma sak som en enkel musklickning.

##HelpTopicID=106
Detta är en förteckning över alla tangenter som kan aktivera slow motion-läget. Välj önskad tangent genom att klicka på posten ifråga i listrutan.

##HelpTopicID=107
Anpassa EdgeMotion-hastigheten
Detta skjutreglage bestämmer EdgeMotion-hastigheten om alternativet Fast hastighet har valts.
Välj önskad EdgeMotion-hastighet genom att skjuta skjutreglaget mellan Långsam och Snabbt.

##HelpTopicID=108
Markera en åtgärd i listrutan för att tilldela den till den här knappen. Många åtgärder behöver ingen ytterligare konfigurering. Om ytterligare information behövs kommer emellertid knapp Konfigurera att aktiveras, eller också öppnas en konfigurationsdialogruta. Du kan klicka på knapp Konfigurera när som helst för att se på eller ändra åtgärdens konfiguration.

##HelpTopicID=109
Markera en åtgärd i listrutan för att tilldela den till den här slagzonen. Många åtgärder behöver ingen ytterligare konfigurering. Om ytterligare information behövs kommer emellertid knapp Konfigurera att aktiveras, eller också öppnas en konfigurationsdialogruta. Du kan klicka på knapp Konfigurera när som helst för att se på eller ändra åtgärdens konfiguration.

Flera olika åtgärder kan tilldelas slagzonerna. Ytterligare funktioner kan finnas tillgängliga om du har installerat tredjepartsprogramvara för TouchPad av plug-in-typ.

Slagzonsfunktioner

Hoppa till knapp Start
Denna åtgärd får pekaren att hoppa till knapp Start i Windows aktivitetsfält och att öppna startmenyn automatiskt.

Minimera den aktuella applikationen
Denna åtgärd minimerar den aktuella applikationens fönster. Om den aktuella applikationens fönster redan är minimerat så kommer åtgärden att återge det dess normala storlek och plats.

Maximera den aktuella applikationen
Denna åtgärd maximerar den aktuella applikationens fönster (så att det täcker hela skärmen). Om den aktuella applikationens fönster redan är maximerat så kommer åtgärden att återge det dess normala storlek och plats.

Köra valfritt program
Den här funktionen ger dig möjlighet att ange namnet på ett program som du vill ska köras automatiskt när du klickar med knappen eller slår i slagzonen.

Om listrutans alternativ är nedtonade och inte kan markeras ska du kontrollera att Slagning och Slagzoner har aktiverats.

##HelpTopicID=110
Patentmeddelanden
Rullningsval
Systeminställningar
Enhetsinställningar
på
Klibbiga kanter
Aktivera klibbiga kanter
Använda EdgeMotion endast vid &dragning
Använda EdgeMotion vid både dragning och &pekning
Ingen EdgeMotion
Virtuell rullning
Fast hastighet
Endast tryck-och-välj
Tryck för att välja dragning
Tryck för att välja åtgärd
Tryck-och-välj betyder vänsterklickning
Markera ett föremål
Knappar
Aktivera knappar
Slå och dra
Rullning över långa avstånd

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Funktionerna för Slå och dra motsvarar ”musknapparnas” funktioner.

Slå igen och håll för att dra
Markera den här kryssrutan för att dra föremål utan att trycka på musknappen eller TouchPad-knappen. För att dra slår du två gånger på föremålet och håller kvar fingret på TouchPad-plattan efter det andra slaget. Flytta det markerade föremålet genom att dra fingret över TouchPad-ytan och sedan lyfta det när du vill släppa föremålet.

Slå och lås
Funktionen Slå och lås gör det möjligt att dra föremål långa sträckor över skärmen med flera drag med fingret. När Slå och lås är markerat fortsätter dragningsfunktionen även efter det att du lyfter fingret från TouchPad-plattan. Slå en gång till på TouchPad-plattan för att släppa föremålet och avsluta dragningen. För att du ska kunna använda funktionen Slå och lås så måste också funktionen Slå igen och håll för att dra vara markerad.

##HelpTopicID=113
Funktionen för virtuell rullning gör det möjligt för dig att rulla med ett enda fingerslag. Virtuell rullning använder rullningslisterna automatiskt, och det finns därför inget behov av att flytta bort pekaren från ditt arbete. Virtuell rullning fungerar med de flesta applikationer som använder rullningsbara fönster såsom ordbehandlingsdokument, kalkylblad och stora digitala bilder. Funktionen fungerar också med sådana andra rullningsbara komponenter som fillistor och teckensnittslistor. Virtuell rullning ger den enklaste och smidigaste rullningen för alla applikationer. Klicka i det fönster eller på den komponent du vill rulla, och dra sedan fingret upp och ner längs TouchPad-plattans högra kant för att rulla lodrätt. För att aktivera den här funktionen markerar du kryssrutan Aktivera lodrät rullning eller Aktivera vågrät rullning. Om den virtuella rullningen inte fungerar ska du kontrollera att rätt kryssruta för Aktivera rullning har markerats, och att det fönster eller den komponent du klickat på kan rullas. Kontrollera inställningarna för Rullningsregion om det ändå inte går.

##HelpTopicID=114
Med hjälp av inställningarna för Känslighet kan du anpassa det sätt på vilket TouchPad-plattan reagerar på din beröring.

För att anpassa känslighetsinställningarna markerar du ett alternativ i menyträdet Känslighet.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
Illustrationen ovan återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar EdgeMotion-regionerna på TouchPad-ytan.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan läggs pilar in längs kanten på TouchPad-illustrationen för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv EdgeMotion-regionen på TouchPad-plattan får motsvarande EdgeMotion-yta i illustrationen en heltäckande färg. Gör de virtuella EdgeMotion-regionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i kanten av det streckade området.

Om du har svårt att få EdgeMotion att fungera kan du prova med att göra EdgeMotion-regionen större genom att flytta kanterna på det streckade området inåt. Om du tycker att EdgeMotion aktiveras alltför lätt så kan du prova med att göra EdgeMotion-regionen mindre.

Om EdgeMotion-regionerna är nedtonade, och inte kan ändras, ska du kontrollera att EdgeMotion har aktiverats. Gör så här för att aktivera EdgeMotion:

1.	Markera EdgeMotion i menyträdet till vänster.
2.	Markera ett av Använda EdgeMotion-alternativen.
3.	Markera EdgeMotion-region i menyträdet för att gå tillbaks till denna sida.

##HelpTopicID=118
Om patent
Detta program skyddas av ett eller flera av följande patent:

USA – patentnummer
5  543  591, 5  880  411, 5  943  052, 6  028  271, 6  380  931, 6  414  671, 6  610  936, 6  750  852, 7  109  978, 7  212  189, 7  446  754, 7  450  113 och 7  532  205

Europa – patentnummer
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Korea – patentnummer
277147

Kina – P.R.C. patentnummer
ZL97190278.X

Japan – patentnummer
3920833; 4031796

Hong Kong – patentnummer
1017934

Programvaran för Synaptics™-pekplattan är skyddad av ett eller flera av följande patent.

USA – patentnummer
5  374  787, 5  495  077, 5  543  591, 5  648  642, 5  841  078, 5  861  583, 5  880  411, 5  914  465, 5  943  052, 6  028  271, 6  188  391, 6  239  389, 6  380  931, 6  414  671, 6  642  857, 6  610  936, 7  031  886, 7  109  978, 7  129  935, 7  202  859, 7  382  360, 7  450  113, 7  451  050 och 7  532  205

Europa – patentnummer
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Korea – patentnummer
274772; 277147

Taiwan – R.O.C. patentnummer.
097091

Kina – P.R.C. patentnummer
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Japan – patentnummer
3526577; 4031796

Hong Kong – patentnummer
1002568

Maskinvara och programvara för Synaptics™ pekpinne och pekplatta skyddas av ett eller flera av följande patent.

USA – patentnummer
6  642  857 och 6  975  302

Varumärken
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, ChiralMotion®-logotypen, Scrybe-logotypen och Synaptics™-logotypen är varumärken som tillhör Synaptics Incorporated. Alla andra produkter, tjänster eller företagsnamn som omnämns häri är varumärken och varunamn som tillhör respektive företag.

Copyright
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Med ensamrätt.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Funktionen Klibbiga kanter begränsar pekarens rörelsefrihet till inom det aktiva fönstret. Om du försöker flytta ut pekaren utanför fönstret stannar den vid kanten. Om du försöker en andra gång går det bra att föra ut pekaren ur fönstret.

Genom att pekaren stannar vid fönstrets gränser blir det lätt att nå de reglage som ligger kring fönstrets kanter. För att stänga eller ändra storlek på ett fönster kan du exempelvis snabbt föra pekaren någotsånär i riktning mot stängningsrutan, eller fönstrets kant. Pekaren stannar då exakt där du vill att den ska stanna.

För att aktivera denna funktion markerar du kryssrutan Aktivera klibbiga kanter.

##HelpTopicID=120
Knapparna på denna sida bestämmer hur funktionen tryck-och-välj ska fungera.

##HelpTopicID=121
Rullningshastighet
Använd det här skjutreglaget för att kontrollera hur snabbt fönstret ska rulla när du rör på fönstret i regionen för virtuell rullning.

##HelpTopicID=122
Detta skjutreglage bestämmer hur snabbt du behöver trycka på pekpinnen för att utföra en åtgärd som motsvarar en ”musklickning”.

Välj en högra hastighet om du har problem med oavsiktliga klickningar. Om du i stället har problem med att använda pekpinnen för att klicka ska du välja en lägre hastighet.

##HelpTopicID=123
Hastighetsskjutreglaget går från ”Långsam tryckning” (vänster) till ”Snabb tryckning” (höger).

##HelpTopicID=124
Bestämmer om tryckning på pekpinnen ska fungera som en högerklickning (snabbmenyfunktion) i stället för en vänsterklickning (vanlig markeringsfunktion).

##HelpTopicID=125
Tryck-och-välj kontrollerar pekpinnens tryck-och-välj-funktion.

##HelpTopicID=126
Med hjälp av inställningarna för Känslighet kan du anpassa det sätt på vilket pekpinnen reagerar på din beröring.

För att anpassa känslighetsinställningarna markerar du ett alternativ i menyn Känslighet.

##HelpTopicID=127
Skjutreglaget Pekkänslighet ger dig möjlighet att kontrollera hur hårt fingertryck som ska behövas för att flytta pekaren med en viss hastighet. Om pekaren rör sig på ett oberäkneligt sätt kan du prova att föra skjutreglaget åt höger, mot Hård beröring.

##HelpTopicID=128
Bestämmer om tryckning på pekpinnen ska kunna användas för att dra föremål på skärmen eller inte.

##HelpTopicID=129
Tryckning på denna knapp går till handledningen för virtuell rullning.

##HelpTopicID=130
Detta avsnitt bestämmer hur TouchPad-plattan ska fungera när en extern PS2-enhet är ansluten.

##HelpTopicID=131
TouchPad-plattan och den externa PS2-enheten kan användas samtidigt.

##HelpTopicID=132
Inaktivera TouchPad-plattan när en extern PS2-enhet är ansluten.

##HelpTopicID=133
Definierar hur långt en sida rullas när du rullar hjulet ett steg. Du kan antingen rulla ett visst antal rader eller en hel skärm.

Hur många rader som avses med ”en skärm” beror på storleken på ditt fönster och på det program du använder. Funktionen motsvarar PAGE UP/PAGE DOWN-tangenterna på tangentbordet, eller klickning i rullningslisten.

##HelpTopicID=134
Klicka för att bestämma antalet raders rullning för varje hjulsteg. Du kan behöva stänga och starta om dina applikationer för att denna inställning ska börja gälla.

##HelpTopicID=135
Klicka för att rulla en skärm för varje hjulsteg. Du kan behöva stänga och starta om dina applikationer för att denna inställning ska börja gälla.

##HelpTopicID=136
Med hjälp av dessa alternativ kan du bestämma vilket fönster eller föremål som rullas när du använder virtuell rullning. Markera de alternativ för virtuell rullning som du vill aktivera.

##HelpTopicID=137
Åtgärd för tryck-och-välj
Du kan konfigurera pekpinnen för att konfigurera en höger- eller vänstermusklickning.

##HelpTopicID=138
Trefingergester
En trefingergest är när du låter tre fingrar glida från den övre kanten till den nedre på Touch Pad-plattan i en rak rörelse utan att lyfta på fingrarna och avslutar med att lyfta alla tre fingrar från Touch Pad-plattan samtidigt.

Du kan t.ex. använda en trefingergest för att utföra handlingar som att ”gå till en webbsida i standardwebbläsaren.” Varje gång som du gör en trefingergest startas webbläsaren automatiskt och laddar den angivna sidan.

Välj kryssrutan Aktivera trefingergester för att aktivera den här funktionen. En trefingergest kan utföras i två olika rörelseriktningar: från den övre kanten till den nedre och från den nedre kanten till den övre.

##HelpTopicID=139
Du kan konfigurera en handling för följande trefingergester som visas i menyträdet till vänster:

Överkant: Låt tre fingrar glida över TouchPad-plattan. Börja upptill och avsluta nedtill i en uppåtgående, vertikal rörelse.

Nederkant: Låt tre fingrar glida över TouchPad-plattan. Börja upptill och avsluta nedtill i en nedåtgående, vertikal rörelse.

Konfigurera en handling för en trefingergest:

1.	Kontrollera att du har markerat kryssrutan Aktivera trefingergester.
2.	Markera ett alternativ i menyträdet till vänster. Markera alternativet som stämmer överens med den punkt där riktningen på rörelsen ska avslutas. Om du t.ex. vill konfigurera en trefingergest som börjar nedtill och avslutas upptill markerar du Överkant.
3.	Markera en handling i listan ovan för att tilldela den vald rörelse. Handlingen som har markerats kommer upp varje gång som du gör den aktuella trefingergesten.
4.	Många handlingar kräver ingen ytterligare konfiguration. Om mer information krävs, kommer knappen Konfigurera emellertid att aktiveras, eller så visas en dialogruta för konfigurering. Klicka på knappen Konfigurera när du vill visa eller ändra konfiguration för handlingen.

Om det inte går att markera någon av handlingarna i listan kontrollerar du att alternativen är aktiverade. Gör på följande sätt för att aktivera alternativen:

1.	Markera Trefingergester i menyträdet till vänster.
2.	Markera kryssrutan Aktivera trefingergester.
3.	Välj var rörelsen ska avslutas i menyträdet för att komma tillbaka till den här sidan.

##HelpTopicID=140
Tvåfingergester
En tvåfingergest är när du placerar två fingrar på TouchPad-plattan och för dem från ena sidan (eller hörnet) på TouchPad-plattan till motsatt sida (eller hörn) i en rak rörelse utan att stanna upp och sedan lyfter båda fingrarna samtidigt från TouchPad-plattan.

Du kan t.ex. använda en tvåfingergest för att utföra handlingar som att ”gå till en webbsida i standardwebbläsaren.” Varje gång som du gör den aktuella tvåfingergesten öppnas webbläsaren automatiskt och laddar den angivna sidan.

Välj kryssrutan Aktivera tvåfingergester för att aktivera den här funktionen. Tvåfingergester kan utföras i åtta olika riktningar:

Vissa av gestriktningarna finns kanske inte tillgängliga på alla datorer.

##HelpTopicID=141
Du kan konfigurera en handling för följande tvåfingergester som visas i menyträdet till vänster:

Ovansida: Låt två fingrar glida över TouchPad-plattan. Börja nedtill och avsluta upptill i en uppåtgående, vertikal rörelse.

Övre högra hörnet: Låt två fingrar glida diagonalt över TouchPad-plattan. Börja i det nedre vänstra hörnet och avsluta rörelsen i det övre högra hörnet.

Höger: Låt två fingrar glida horisontellt över TouchPad-plattan från vänster sida och avsluta rörelsen på höger sida.

Nedre högra hörnet: Låt två fingrar glida diagonalt över TouchPad-plattan. Börja i det övre vänstra hörnet och avsluta rörelsen i det nedre högra hörnet.

Nedtill: Låt två fingrar glida över TouchPad-plattan. Börja upptill och avsluta nedtill i en nedåtgående, vertikal rörelse.

Nedre vänstra hörnet: Låt två fingrar glida diagonalt över TouchPad-plattan. Börja i det övre högra hörnet och avsluta rörelsen i det nedre vänstra hörnet.

Vänster: Låt två fingrar glida horisontellt över TouchPad-plattan från höger sida och avsluta rörelsen på vänster sida.

Övre vänstra hörnet: Låt två fingrar glida diagonalt över TouchPad-plattan. Börja i det nedre högra hörnet och avsluta rörelsen i det övre vänstra hörnet.

Konfigurera en handling för en tvåfingergest:

1.	Kontrollera att du har markerat kryssrutan Aktivera tvåfingergester.
2.	Markera ett alternativ i menyträdet till vänster. Markera alternativet som stämmer överens med den punkt där riktningen på rörelsen ska avslutas. Om du t.ex. vill konfigurera en tvåfingergest som börjar nedtill och avslutas upptill markerar du Överkant.
3.	Markera en handling i listan ovan för att tilldela den vald rörelse. Handlingen som har markerats kommer upp varje gång som du gör den aktuella tvåfingergesten.
4.	Många handlingar kräver ingen ytterligare konfiguration. Om mer information krävs, kommer knappen Konfigurera emellertid att aktiveras, eller så visas en dialogruta för konfigurering. Klicka på knappen Konfigurera när du vill visa eller ändra konfiguration för handlingen.

Om det inte går att markera någon av handlingarna i listan kontrollerar du att alternativen är aktiverade. Gör på följande sätt för att aktivera alternativen:

1.	Markera Tvåfingergester i menyträdet till vänster.
2.	Markera kryssrutan Aktivera tvåfingergester.
3.	Välj var rörelsen ska avslutas i menyträdet för att komma tillbaka till den här sidan.

##HelpTopicID=142
I fönstret Egenskaper kan du lägga in de parametrar för pekdonet du själv föredrar. Använd menyträdet till vänster för att gå till de olika parametrar som kan ställas in.

Använda fönstret Egenskaper
Klicka på ett alternativ i menyträdet för att gå till en sida med inställningar för alternativet ifråga. Vissa alternativ har flera sidor med inställningar. Klicka på plustecknet (+) intill ett alternativ för att se alla tillhörande sidor. Inställningarna visas i fönstret till höger om menyträdet. Information om alternativen, och anvisningar för hur de ändras, visas i den här informationsrutan. Du kan använda rullningslisten för att flytta dig omkring i informationsrutan.

Återställning alla standardvärden
Med knappen Återställ alla standardvärden återställer du alla inställningarna på sidorna till standardvärdena från fabriken.

Återställ sidstandardvärden
Med knappen Återställ sidstandardvärden återställer du alla inställningarna på den aktuella sidan till standardvärdena från fabriken.

Knapp OK
Knapp OK spar dina ändringar och stänger fönster Egenskaper.

Knapp Avbryt
Knapp Avbryt stänger fönster Egenskaper utan att spara ändringarna och återgår till de tidigare inställningarna.

Knapp Verkställ
Knapp Verkställ spar dina ändringar men håller fönster Egenskaper öppet, så att du kan göra ytterligare ändringar.

##HelpTopicID=143
Med funktionen Virtuell rullning kan du rulla webbsidor, dokument och andra föremål med en TouchPad. Sätt fingret i bläddringszonen (TouchPad-plattans yttre kant) och rör fingret runt i cirklar. En liten upphöjd kant på TouchPad-plattans yta underlättar fingrets rörelse. Du behöver dock inte begränsa dig till det yttre området när du har börjat rulla. Det räcker att börja i bläddringszonen. Du kan röra fingret mot TouchPad-plattans mitt och rulla med små cirkelrörelser i mitten om du hellre vill det. När du vill sluta rulla lyfter du upp fingret.

Några av alternativen för Virtuell rullning är: lodrät rullning (nedåt och uppåt), lodrät rullning och vågrät rullning (nedåt, uppåt, åt höger och åt vänster), rullningsljud (ljudeffekter) och ingen rullning alls.

##HelpTopicID=144
Aktivera lodrät rullning
Välj det här alternativet när du vill rulla nedåt eller uppåt.

Om du vill rulla nedåt placerar du fingret någonstans i bläddringszonen och rör fingret i cirklar medsols.

Om du vill rulla uppåt placerar du fingret någonstans i bläddringszonen och rör fingret i cirklar motsols.

##HelpTopicID=145
Aktivera lodrät och vågrät rullning
Välj det här alternativet när du vill rulla nedåt, uppåt, åt höger och åt vänster. Till höger i bläddringszonen styr du lodrät rullning. I den nedre delen av bläddringszonen styr du vågrät rullning.

Om du vill rulla nedåt placerar du fingret i den högra delen av bläddringszonen och rör fingret i cirklar medsols.

Om du vill rulla uppåt placerar du fingret i den högra delen av bläddringszonen och rör fingret i cirklar motsols.

Om du vill rulla åt höger placerar du fingret i den nedre delen av bläddringszonen och rör fingret i cirklar motsols.

Om du vill rulla åt vänster placerar du fingret i den nedre delen av bläddringszonen och rör fingret i cirklar medsols.

##HelpTopicID=146
Aktivera rullningsljud
Välj det här alternativet om du vill ha ljudeffekter medan du rullar.

OBS! Du måste även välja Lodrät rullning eller Lodrät och vågrät rullning.

##HelpTopicID=147
Avaktivera rullning
Om du inte vill använda någon av funktionerna för virtuell rullning väljer du Avaktivera rullning. Med det här alternativet kan du använda bläddringszonen för att peka och slå i stället för att rulla.

##HelpTopicID=148
Belysningsalternativ

Pekdonet LuxPad har en mängd olika belysningsalternativ. Markera kryssrutan Aktivera belysning om du vill göra egna inställningar för LuxPads ljuseffekter.

##HelpTopicID=149
Ljusstyrka

Du kan välja olika nivåer för ljusstyrka när datorn är ansluten till en strömkälla och när den körs på batteriet. Det är användbart med olika inställningar när det är viktigt att förlänga batteriets livslängd.

De olika alternativen för ljusstyrka för Extern strömförsörjning och Batteri är Svag, Medelsstark och Stark.

Om alternativen på sidan är nedtonade och inte kan väljas, kan du aktivera dem genom att klicka på Belysningsalternativ i menyträdet till vänster. Markera kryssrutan Aktivera belysning och gå sedan tillbaka till sidan Ljusstyrka.

##HelpTopicID=150
Belysningstid

På sidan Belysningstid finns en mängd olika alternativ för ljuseffekter.

Markera kryssrutan Alltid på om du vill att LuxPad ska lysa hela tiden efter det att du har loggat in.

Alternativen Belysningstid efter inloggning och Belysningen aktiveras när plattan berörs är bara tillgängliga när kryssrutan Alltid på är avmarkerad. Om kryssrutan Alltid på är markerad kan du avmarkera den genom att klicka på den.

Med skjutreglaget för Belysningstid efter inloggning kan du ange hur länge du vill att LuxPad ska lysa efter det att du har loggat in. Flytta skjutreglaget åt vänster om du vill ha belysning en kortare tid och åt höger om du vill ha belysning en längre tid.

Markera kryssrutan Belysningen aktiveras när plattan berörs om du vill att LuxPad ska lysa när fingret vidrör LuxPads yta. LuxPad lyser varje gång du vidrör den.

Om alternativen på sidan är nedtonade och inte kan väljas, kan du aktivera dem genom att klicka på Belysningsalternativ i menyträdet till vänster. Markera kryssrutan Aktivera belysning och gå sedan tillbaka till sidan Belysningstid.

##HelpTopicID=151
Om du vill flytta markören med hjälp av pekpinnen eller TouchPad-plattan markerar du ett av alternativen Aktivera.

Du kan aktivera både pekpinnen och TouchPad-plattan. Om du gör det kan du flytta markören med båda.

Om du vill använda pekknappar, knappar på TouchPad-plattan eller både och markerar du ett av alternativen Aktivera.

##HelpTopicID=152
Välj ett av alternativen Avaktivera för den enhet eller de enhetsknappar som du inte vill använda. På så sätt kan du inte aktivera dem av misstag när du skriver eller pekar.

Obs! Du kan inte avaktivera både pekpinnen och TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=153
Om du vill ändra den handling som är tilldelad tryckningar på en vänsterknapp, båda knapparna eller en högerknapp, visar du alternativen genom att klicka på nedpilen i rullgardinslistan. Välj en handling.

Om det krävs mer information för den valda handlingen aktiveras knappen Konfigurera.

##HelpTopicID=154
Om det krävs mer information för den valda handlingen i rullgardinslistan aktiveras knappen Konfigurera. Klicka på Konfigurera och ange informationen i dialogrutan. Klicka på OK. Inställningen sparas och dialogrutan stängs.

Du kan visa eller ändra inställningarna när som helst genom att klicka på knappen Konfigurera.

##HelpTopicID=155
Om du vill återställa standardinställningarna för alla föremål i fönstret klickar du på den här knappen.

##HelpTopicID=156
Om du vill utföra en primär klickning med ett fingerslag markerar du kryssrutan Slå för att klicka. Ett fingerslag är en snabb rörelse upp och ned.

När kryssrutan är avmarkerad kan du bara utföra en primär klickning genom att trycka på en knapp.

##HelpTopicID=157
Om du vill dra objekt utan att trycka på en knapp på TouchPad-plattan markerar du kryssrutan Slå och dra.

Om du vill använda den här funktionen markerar du ett objekt genom att slå på det. Sätt snabbt tillbaka fingret på TouchPad-plattan och drar det åt det håll som du vill dra objektet. Lyft fingret från TouchPad-plattan när du vill släppa objektet.

##HelpTopicID=158
Om du vill dra objekt över skärmen med flera drag med fingret markerar du kryssrutan Slå och lås.

Om du vill använda alternativet Slå och lås markerar du ett objekt genom att slå på det. Dra fingret så många gånger det behövs på TouchPad-plattan för att flytta objektet dit du vill. Du behöver inte hålla kvar fingret på TouchPad-plattan. Det markerade objektet släpps inte förrän du slår på TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=159
Du kan använda det här skjutreglaget när du vill ange hur stort fingertryck som behövs för att TouchPad-plattan ska reagera. Om pekaren rör sig på ett oberäkneligt sätt kan du flytta skjutreglaget åt höger.

##HelpTopicID=160
Om du vill undvika oönskade pekarrörelser och klickningar när du skriver markerar du kryssrutan Aktivera PalmCheck.

Den här funktionen gör att TouchPad-plattan känner av om din hand vilar mot eller stryks över ytan när du skriver.

##HelpTopicID=161
Använd det här skjutreglaget när du vill ange känsligheten för PalmCheck.

Om TouchPad-plattan ger upphov till oönskade pekarrörelser eller klickningar höjer du parametervärdet för PalmCheck genom att föra skjutreglaget åt höger. Om du för skjutreglaget så långt det går åt höger, nära Maximum-inställningen, ökar dock risken för missade rörelser eller slag.

Om TouchPad-plattan missar avsedda rörelser och slag minskar du känsligheten för PalmCheck genom att flytta skjutreglaget åt vänster.

##HelpTopicID=162
Med EdgeMotion kan du fortsätta att flytta pekaren när du har nått TouchPad-plattans kant.

Utan EdgeMotion måste du dra flera drag med fingret på TouchPad-plattan eller öka pekarens rörelsehastighet på fliken Pekaralternativ om du vill göra det lättare att flytta pekaren långa avstånd.

##HelpTopicID=163
Om du vill använda EdgeMotion för dragester (slå och dra och slå och lås) markerar du kryssrutan Under dragning.

Med EdgeMotion kan du fortsätta att flytta pekaren när du har nått TouchPad-plattans kant.

När det här alternativet är markerat ger vanliga pekarrörelser ingen EdgeMotion.

##HelpTopicID=164
Om du vill använda EdgeMotion när fingret når TouchPad-plattans kant markerar du kryssrutan När du pekar.

Med EdgeMotion kan du fortsätta att flytta pekaren när du har nått TouchPad-plattans kant.

##HelpTopicID=165
Om du vill använda EdgeMotion när du använder funktionen Virtuell rullning markerar du kryssrutan Under rullning.

Med EdgeMotion kan du fortsätta att flytta pekaren när du har nått TouchPad-plattans kant.

##HelpTopicID=166
Den här illustrationen återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar EdgeMotion-regionerna på TouchPad-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan visas pilar längs kanten på TouchPad-plattans illustration för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv EdgeMotion-regionen på TouchPad-plattan får motsvarande EdgeMotion-yta i illustrationen en heltäckande färg. Du kan göra EdgeMotion-regionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i kanten av det streckade området.

Om det är svårt att få EdgeMotion att fungera kan du prova att göra EdgeMotion-regionen större genom att flytta kanterna på det streckade området inåt. Om du tycker att EdgeMotion aktiveras alltför lätt så kan du prova med att göra EdgeMotion-regionen mindre.

Om EdgeMotion-regionerna är nedtonade och inte kan ändras väljer du något av EdgeMotion-alternativen. Sedan kan du ändra storlek på regionerna.

##HelpTopicID=167
Markera den här kryssrutan om du vill använda tryckkänslig hastighet. När det här alternativet är markerat flyttas pekaren snabbare när du trycker hårdare.

Om du vill ha en fast hastighet avmarkerar du kryssrutan Kontrollera EdgeMotion-hastigheten genom att trycka med ett finger.

##HelpTopicID=168
Använd det här skjutreglaget om du vill ange EdgeMotion-hastigheten när kryssrutan Kontrollera EdgeMotion-hastigheten genom att trycka med ett finger är avmarkerad. Dra skjutreglaget åt höger om du vill ha snabbare EdgeMotion och åt vänster om du vill ha långsammare EdgeMotion.

##HelpTopicID=169
Om du vill att en handling ska utföras när du slår på slagzonen markerar du kryssrutan Aktivera slagzoner. Varje hörn på TouchPad-plattans yta kan aktiveras som en slagzon.

##HelpTopicID=170
Om du vill tilldela slagzonen en handling väljer du ett alternativ i rullgardinslistan. Om det krävs mer information för den valda handlingen aktiveras knappen Konfigurera.

##HelpTopicID=171
Den här illustrationen återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar de aktiva slagzonregionerna på TouchPad-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan visas pilar längs kanten på TouchPad-plattans illustration för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv slagzonregion på TouchPad-plattan får motsvarande slagzonyta i illustrationen en heltäckande färg. Du kan göra slagzonregionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i hörnen på de streckade områdena.

Om du har svårt att utlösa en slagzonfunktion kan du prova med att göra slagzonen större. Om det går för lätt att utlösa en slagzon kan du prova med att göra slagzonen mindre.

Om slagzonerna är nedtonade och inte kan ändras markerar du kryssrutan Aktivera slagzon. Sedan kan du ändra storlek på dem.

##HelpTopicID=172
Om du vill använda framåt- och tillbaka knapparna i en webbläsare med en svepande gest markerar du kryssrutan Aktivera tillbaka-/framåtgester.

Om du vill göra en framåt- eller tillbakagest placerar du fingret längs TouchPad-plattans övre kant och rör fingret åt höger eller vänster. Om du rör fingret åt vänster är det samma sak som att klicka på tillbakaknappen. Om du rör fingret åt höger är det samma sak som att klicka på framåtknappen.

##HelpTopicID=173
Om du vill använda funktionerna för virtuell rullning markerar du kryssrutan Aktivera rullning.

När virtuell rullning är aktiverad rullar du det markerade fönstret eller föremålet i höjdled genom att dra fingret upp och ned längs TouchPad-plattans högerkant. Rulla det markerade fönstret eller föremålet i sidled genom att dra fingret fram och tillbaka längs TouchPad-plattans nederkant.

##HelpTopicID=174
Klicka på den här knappen om du vill visa alternativen för virtuell rullning och ändra inställningarna.

##HelpTopicID=175
Om du vill rulla det aktiva fönstret eller föremålet väljer du alternativet Rulla markerat föremål. Det aktiva föremålet är vanligen det senaste fönstret, en del av ett fönster eller ett föremål som du har klickat på.

##HelpTopicID=176
Välj det här alternativet om du vill rulla ett föremål som finns under pekaren i ett aktivt program. Det här alternativet gör att du kan rulla föremålet under pekaren utan att först klicka på föremålet.

##HelpTopicID=177
Markera kryssrutan Aktivera drivning om du vill underlätta rullning genom långa dokument. Om du använder drivning så fortsätter den virtuella rullningen när du lyfter fingret från TouchPad-plattan.

Om du vill använda drivning flyttar och lyfter du fingret i en enda smidig vågrät eller lodrät rörelse. Om du vill avsluta drivning rör du vid TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=178
Den här illustrationen återger ytan på TouchPad-plattan. Den streckade ytan i illustrationen visar de virtuella rullningsregionerna på TouchPad-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan visas pilar längs kanten på TouchPad-plattans illustration för att visa fingrets position. Om fingret befinner sig i en aktiv virtuell rullningsregion på TouchPad-plattan får motsvarande virtuella rullningsyta i illustrationen en heltäckande färg. Gör de virtuella rullningsregionerna större eller mindre genom att dra i en av de små svarta fyrkanterna i kanten av det streckade området.

Om det är svårt att få virtuell rullning att fungera kan du prova att göra regionen för virtuell rullning större genom att flytta kanterna på det streckade området inåt. Om du tycker att virtuell rullning aktiveras alltför lätt så kan du prova med att göra regionen för virtuell rullning mindre.

Om regionerna för virtuell rullning är nedtonade och inte kan ändras väljer du ett alternativ för virtuell rullning. Sedan kan du ändra storlek på regionerna.

##HelpTopicID=179
Om du vill gå till handledningen för virtuell rullning klickar du på Övning. Denna enkla labyrint hjälper dig att lära dig att använda funktionen för virtuell rullning.

Obs! Kontrollera att kryssrutorna Aktivera vågrät rullning och Aktivera lodrät rullning är markerade.

Skaffa dig en överblick över labyrinten innan du letar reda på start- och slutpunkterna. Du kan inte se hela labyrinten, eftersom den är större än det fönster den visas i. Använd virtuell rullning för att flytta dig omkring i labyrinten i fönstret. Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och zooma sedan för att göra labyrinten större eller mindre med virtuell rullning.

En gul punkt i labyrintens övre vänstra hörn markerar ingången till labyrinten. En blå punkt i den högra delen av labyrinten markerar utgången.

Så här börjar du:

1.	Klicka på den röda fyrkanten i den gula punkten för att starta.
2.	Använd piltangenterna eller slå på TouchPad-plattan när du vill förflytta dig i labyrinten.
3.	Använd virtuell rullning för att flytta den synliga delen av labyrinten i fönstret.
4.	Klicka på stängningsknappen i övningsfönstret för virtuell rullning när du har nått den blå punkten i det nedre högra hörnet.

##HelpTopicID=180
Om du vill använda virtuell rullning i fönster som har vågräta rullningslister markerar du kryssrutan Vågrät rullning. Du rullar det markerade fönstret eller föremålet i sidled genom att dra fingret fram och tillbaka längs TouchPad-plattans nederkant.

##HelpTopicID=181
Om du vill använda virtuell rullning i fönster som har lodräta rullningslister markerar du kryssrutan Lodrät rullning. Du rullar det markerade fönstret eller föremålet i höjdled genom att dra fingret upp och ned längs TouchPad-plattans högerkant.

##HelpTopicID=182
Detta skjutreglage ger dig möjlighet att kontrollera hastigheten för virtuell rullning. Dra skjutreglaget åt höger för snabbare rullning.

##HelpTopicID=183
Om du vill utföra en viss handling med slag- och tryckrörelser markerar du kryssrutan Aktivera tryck-och-välj. Handlingar tilldelas i rullgardinslistan Slagningsåtgärd.

"Slag" är en snabb fingerrörelse ned och upp på pekpinnen. En lätt, snabb knackning fungerar bäst. Mycket hårda eller långsamma slag fungerar mindre bra. Slå en gång för en enkelklickning. Slå två gånger i snabb följd för en dubbelklickning.

"Tryck" betyder en snabb tryckning nedåt på pekpinnen med ett finger. En lätt, bestämd tryckning fungerar bäst. Tryck rakt ned för att simulera klickning med och nedhållning av musknappen. Tryck rakt ned och därefter åt sidan för att klicka och dra i valfri riktning. Lyft fingret när du vill släppa objektet som du drar.

När kryssrutan Aktivera tryck-och-välj är avmarkerad måste du trycka på en knapp om du vill utföra en primär klickning.

##HelpTopicID=184
Markera den här kryssrutan om du vill förhindra oönskade klickningar när du skriver.

##HelpTopicID=185
Om du vill tilldela en handling till slag eller pekpinnen väljer du ett alternativ i rullgardinslistan Slagningsåtgärd.

##HelpTopicID=186
Använd det här skjutreglaget när du vill ange hur snabbt du måste slå på pekpinnen för klickningar och dubbelklickningar.

Om hastigheten är för långsam kan det orsaka oavsiktliga klickningar, pekarfördröjning eller dragfördröjning. Om hastigheten är för hög kan det vara svårt att använda Tryck-och-välj.

##HelpTopicID=187
Markera kryssrutan Aktivera rullning om du vill använda virtuell rullning. När det här alternativet är markerat kan pekpinnen bara användas för virtuell rullning i sidled och höjdled. Du måste använda TouchPad-plattan eller en extern mus om du vill flytta markören.

Använd virtuell rullning genom att trycka på pekpinnen åt det håll som du vill rulla. När du vill sluta rulla lyfter du fingret från pekpinnen.

##HelpTopicID=188
Ange hastigheten för virtuell rullning med hjälp av det här skjutreglaget. Flytta skjutreglaget åt höger om du vill rulla snabbt och åt vänster om du vill rulla långsamt.

##HelpTopicID=189
Ställ in hur hårt fingertryck som behövs för både markörrörelser och Tryck-och-välj på pekpinnen med skjutreglaget för Pekkänslighet.

Om du vill minska trycket flyttar du skjutreglaget mot Lätt beröring.

Om du vill öka trycket flyttar du skjutreglaget mot Hård beröring.

##HelpTopicID=190
Om du vill hålla pekaren inom det aktiva fönstret markerar du kryssrutan Stoppa pekaren vid fönsterkanten. Genom att pekaren stannar vid fönstrets gränser blir det lätt att nå reglagen nära fönstrets kanter.

När det här alternativet är markerat stannar pekaren vid kanten första gången du försöker flytta den utanför fönstret. Om du försöker igen flyttas pekaren utanför fönstret.

##HelpTopicID=191
Om du vill förbättra pekningsnoggrannheten väljer du ett alternativ i rullgardinslistan Tangent för slow motion. Med den här funktionen kan du sänka pekarens hastighet.

Använd slow motion genom att trycka på och hålla ned den valda tangenten medan du rör pekaren.

##HelpTopicID=192
Om du vill att pekaren automatiskt ska flyttas till standardinställningen när en dialogruta visas på skärmen väljer du den här funktionen.

##HelpTopicID=193
Om du vill tvinga fram helt vågräta eller lodräta pekarrörelser på skärmen väljer du ett alternativ i rullgardinslistan Tangent för framtvingad pekare.

Använd framtvingade pekarrörelser genom att trycka på och hålla ned den valda tangenten medan du rör pekaren. När du trycker ned tangenten bestämmer pekarens initialriktning i vilken riktning pekaren kommer att fortsätta så länge du håller fingret kvar på TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=194
Om du vill ha återkoppling på dina pekhandlingar markerar du kryssrutan Animerad. Den animerade ikonen visas i aktivitetsfältet i Windows. Dubbelklicka på ikonen. Fönstret Egenskaper för mus visas.

##HelpTopicID=195
Om du vill ha mycket smidiga pekarrörelser väljer du alternativet för Hög pekaruppdateringsfrekvens.

##HelpTopicID=196
Om pekaren uppträder på ett ostadigt eller fladdrigt sätt på skärmen kan du prova med att välja Låg pekaruppdateringsfrekvens.

##HelpTopicID=197
Det här är versionsnumret för drivrutinen till Synaptics TouchPad.

##HelpTopicID=198
Den senaste informationen om Synaptics patent finns på vår webbplats: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Dubbelläge
Med funktionen Dubbelläge kan du växla mellan markörläge och knappläge. I knappläge ger de virtuella knapparna på TouchPad-ytan bekväma genvägar till program som används ofta. Det finns också en volymkontroll för snabb och enkel åtkomst till höjning eller sänkning av ljudvolymen.

Om du vill aktivera dubbelläget väljer du Växla till knappläge genom att slå lätt i kryssrutan i det övre högra hörnet.

Så här använder du knappläget:

·	Slå lätt på knappen Byta läge. Den här knappen sitter i det övre högra hörnet på TouchPad-plattan ovanför volymkontrollen.
·	Slå lätt på den virtuella knappen för det program du vill starta. TouchPad-plattan återgår automatiskt till markörläge när programmet har öppnats.

Obs! Du kan använda knappläget när ett externt pekdon, som en mus, är anslutet om du markerar kryssrutan Alltid i knappläge när en extern enhet ansluts.

##HelpTopicID=200
Alternativ för knappläget
Det finns sex virtuella knappar som kan konfigureras enligt dina önskemål. De tre övre virtuella knapparna har standardinställningar och de övriga är okonfigurerade. Standardinställningarna för de konfigurerade virtuella knapparna visas nedan:

·	Med ett lätt slag på den övre vänstra virtuella knappen öppnar du det tilldelade e-postprogrammet.
·	Med ett lätt slag på den övre virtuella knappen i mitten öppnar du programmet ConfigFree. Ytterligare information finns i Toshibas onlinehjälp.
·	Med ett lätt slag på den övre högra virtuella knappen skickar du posten i det aktiva fönstret till skrivaren.

##HelpTopicID=201
Alternativ för knappläget
Det finns sex virtuella knappar som kan konfigureras enligt dina önskemål. Fyra av de virtuella knapparna har standardinställningar och de övriga är okonfigurerade. Standardinställningarna för de konfigurerade virtuella knapparna visas nedan:

·	Med ett lätt slag på den övre vänstra virtuella knappen öppnar du det tilldelade e-postprogrammet.
·	Med ett lätt slag på den övre virtuella knappen i mitten öppnar du den tilldelade webbläsaren.
·	Med ett lätt slag på den övre högra virtuella knappen öppnar du programmet BeatJam. Ytterligare information finns i Toshibas onlinehjälp.
·	Med ett lätt slag på den nedre vänstra virtuella knappen öppnar du Toshibas onlinehjälp.

##HelpTopicID=202
Funktionen Knappkontroll förhindrar att knapparna aktiveras vid oavsiktlig kontakt. Funktionen känner automatiskt av när din hand vilar mot eller stryks över ytan när du skriver. Detta bidrar till att förhindra oönskade knapphandlingar.

Om knappen ger upphov till oönskade handlingar höjer du värdet för Knappkontroll genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Maximum. Om knappen inte ger upphov till önskade handlingar minskar du värdet för Knappkontroll genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Minimum. Du får troligtvis störst problem med knapphandlingarna om skjutreglaget är längst till höger.

##HelpTopicID=203
Markera knappen i menyträdet om du vill ställa in handlingen som ska utföras när du vidrör en knapp. Du kan t.ex. välja att Knapp 1 ska ”gå till en webbsida i standardwebbläsaren". Varje gång som du rör Knapp 1 startas webbläsaren automatiskt och laddar den angivna sidan.

##HelpTopicID=204
Känslighetsinställningarna använder du för att anpassa hur enheten ska reagera på en beröring. Om du vill ställa in känslighetsinställningarna väljer du ett alternativ i menyträdet för känslighet.

##HelpTopicID=205
Skjutreglaget Pekkänslighet använder du för att ställa in hur hårt fingertryck som behövs för att enheten ska reagera.

Om svaret från enheten är oberäkneligt eller om du arbetar på en plats med hög luftfuktighet, kan du minska känsligheten genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Hård beröring.

Om du måste trycka hårt för att styra enheten minskar du trycket genom att flytta skjutreglaget mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=206
Markera en handling i listan ovan för att tilldela den till den valda knappen. Den valda handlingen inträffar sedan varje gång du rör knappen.

##HelpTopicID=207
Kryssrutan Aktivera ljud aktiverar ljuduppspelningen när knappen vidrörs.
Om kryssrutan Aktivera ljud inte är markerad är ljudfunktionen inaktiverad och inget ljud kommer att spelas upp när knappen vidrörs.

##HelpTopicID=208
Kryssrutan Aktivera belysning tänder knapparna när de är inaktiverade och aktiverade.
Om kryssrutan Aktivera belysning inte är markerad kommer knapparna att vara släckta och när du rör vid dem påverkas inte ljusstyrkan.

##HelpTopicID=209
Skjutreglaget Inaktivera ljusstyrka använder du för att ställa in knapparnas ljusstryka när de inte vidrörs.
Om knapparnas ljusstryka är för hög när de inte vidrörs flyttar du reglaget mot Minimum.
Om knapparnas ljusstryka är för låg när de inte vidrörs flyttar du reglaget mot Maximum.

##HelpTopicID=210
Skjutreglaget Aktivera ljusstyrka använder du för att ställa in knapparnas ljusstryka när de vidrörs.
Om knapparnas ljusstryka är för hög när de vidrörs flyttar du reglaget mot Minimum.
Om knapparnas ljusstryka är för låg när de vidrörs flyttar du reglaget mot Maximum.

##HelpTopicID=211
Alternativ för knappläget
Det finns sex virtuella knappar som kan konfigureras enligt dina önskemål. De tre övre virtuella knapparna har standardinställningar och de övriga är okonfigurerade. Standardinställningarna för de konfigurerade virtuella knapparna visas nedan:

·	Med ett lätt slag på den övre vänstra virtuella knappen öppnar du det tilldelade e-postprogrammet.
·	Med ett lätt slag på den övre virtuella knappen i mitten öppnar du programmet ConfigFree. Ytterligare information finns i Toshibas onlinehjälp.
·	Med ett lätt slag på den övre högra virtuella knappen öppnar du programmet Windows Photo Gallery.

##HelpTopicID=212
Markera skjutreglaget i menyträdet om du vill ställa in vilken handling som ska utföras när du drar fingret över ett skjutreglage. Exempel: Du kan ange att skjutreglaget 1 ska användas för att justera volymen i datorn. Varje gång du drar fingret över skjutreglaget 1 kommer volymen att höjas eller sänkas.

##HelpTopicID=213
Välj en av ovanstående handlingar och tilldela den till det valda skjutreglaget. Den valda handlingen kommer sedan att inträffa varje gång du drar fingret uppåt eller nedåt på skjutreglaget.

##HelpTopicID=214
Justera pekarhastighet
Med det här reglaget kontrollerar du pekarhastigheten. Du väljer pekarhastighet genom att föra reglaget mot Långsam och Snabbt.

##HelpTopicID=215
Alternativ för knappläget
Det finns sex virtuella knappar som kan konfigureras enligt dina önskemål. De tre övre virtuella knapparna har standardinställningar och de övriga är okonfigurerade. Standardinställningarna för de konfigurerade virtuella knapparna visas nedan:

·	Med ett lätt slag på den övre vänstra virtuella knappen öppnar du det tilldelade e-postprogrammet.
·	Med ett lätt slag på den övre virtuella knappen i mitten öppnar du programmet ConfigFree. Ytterligare information finns i Toshibas onlinehjälp.
·	Med ett lätt slag på den övre högra virtuella knappen öppnar du programmet My Pictures folder.

##HelpTopicID=216
Kontrollfält

Med kontrollfältet konfigurerar du knapparna för att starta dina favoritprogram. Du anpassar kontrollfältet genom att ändra belysningen, tiden för hur länge det ska lysa och pekkänsligheten. Via kontrollfältet får du även tillgång till volymkontrollen.

Välj Aktivera om du vill börja använda kontrollfältet. Om du inte vill använda kontrollfältet väljer du Inaktivera.

##HelpTopicID=217
Belysning

Du använder reglaget Belysning för att justera ljusstyrkan för lysdioderna i kontrollfältet.

Flytta reglaget åt höger mot Ljus om du vill öka ljusstyrkan.

Flytta reglaget åt vänster mot Nedtonad om du vill minska ljusstyrkan.

##HelpTopicID=218
Nedtoningshastighet

Du använder reglaget Nedtoningshastighet för att ställa in hur snabbt lysdioderna ska tonas ned sedan du rört kontrollfältet och tagit bort fingret.

Flytta reglaget åt höger mot Långsam om du vill att nedtoningen ska ske långsamt.

Flytta reglaget åt vänster mot Snabbt om du vill att nedtoningen ska ske snabbt.

##HelpTopicID=219
Pekkänslighet

Reglaget Pekkänslighet använder du för att ställa in hur hårt fingertryck som behövs för att kontrollfältet ska reagera.

Om inget händer när du vidrör kontrollfältet eller om du måste trycka hårt för att något ska ske, kan du öka känsligheten genom att föra reglaget åt vänster mot Lätt.

Om du av misstag kommer åt kontrollfältet och något händer, minskar du känsligheten genom att föra reglaget åt höger mot Hård.

##HelpTopicID=220
Ljudeffekter

Om du vill att en speciell åtgärd ska åtföljas av en speciell ljudeffekt anger du en ljudfil eller bläddrar till en ljudfil och markerar den.

##HelpTopicID=221
Volym

Med volymreglaget är det enkelt att kontrollera volymen på ljudeffekterna.

Flytta reglaget åt höger mot Hög om du vill öka volymen.

Flytta reglaget åt vänster mot Tyst om du vill minska volymen.

##HelpTopicID=222
Program

Om du vill använda en knapp för att starta ett program, anger du namnet på den körbara filen eller bläddrar till programfilen och markerar den.

##HelpTopicID=223
Funktionen för TouchPad-plattans inaktiveringsområde använder du för att aktivera eller inaktiva TouchPad genom att röra och hålla kvar fingret i hörnet en liten stund.
Om TouchPad-plattan är aktiverad inaktiveras den om du håller fingret i hörnet. Om TouchPad-plattan är inaktiverad aktiveras den om du håller fingret i hörnet.

##HelpTopicID=224
Med reglaget Beröringstid ändrar du tiden för hur länge du måste ha kvar fingret i hörnet innan TouchPad-plattan aktiveras eller inaktiveras.

##HelpTopicID=225
Virtuell rullning erbjuder en ny rullningsmetod. Med virtuell rullning styr du automatiskt rullningen så att du slipper flytta pekaren bort från det du arbetar med.

Den virtuella rullningen fungerar i de flesta rullningsbara fönster, t.ex. i ordbehandlare, kalkylark och i stora digitala bilder. Den kan också användas tillsammans med andra rullningsbara objekt som fil- och teckensnittslistor.

ChiralMotion-rullning är ett annorlunda sätt att utnyttja virtuell rullning. Med hjälp av den här tekniken får du en kontinuerlig rullning genom att röra fingret i en cirkel. Rullningshastigheten styrs av hur snabbt du rör fingret. Gör små snabba cirkelrörelser om du vill rulla snabbt. Om du vill rulla mer långsamt gör du större cirklar och rör fingret långsammare. Du ändrar rullningsriktningen genom att föra fingret åt motsatt håll.

Så här utför du lodrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera lodrät rullning.
2.	Klicka i fönstret eller på objektet som du vill rulla.
3.	För fingret uppåt eller nedåt efter högerkanten på TouchPad-plattan i önskad rullningsriktning.

Så här använder du ChiralMotion för lodrät rullning:

1.	Markera kryssrutorna Aktivera lodrät rullning och Aktivera ChiralMotion-rullning.
2.	Klicka i fönstret eller på objektet som du vill rulla.
3.	Placera fingret mitt på TouchPad-plattans högerkant.
4.	För fingret uppåt eller nedåt i önskad rullningsriktning och gör därefter en cirkelrörelse. Fingret kan flyttas in mot mitten på TouchPad-plattan medan du rör fingret med- eller moturs.

Så här utför du vågrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera vågrät rullning.
2.	Klicka i fönstret eller på objektet som du vill rulla.
3.	För fingret åt vänster eller höger efter nederkanten på TouchPad-plattan i önskat rullningsriktning.

Så här använder du ChiralMotion för vågrät rullning:

1.	Markera kryssrutorna Aktivera vågrät rullning och Aktivera ChiralMotion-rullning.
2.	Klicka i fönstret eller på objektet som du vill rulla.
3.	Placera fingret mitt på TouchPad-plattans nederkant.
4.	För fingret åt vänster eller höger i önskad rullningsriktning och gör därefter en cirkelrörelse. Fingret kan flyttas in mot mitten på TouchPad-plattan medan du rör fingret med- eller moturs.

Om den virtuella rullningen inte fungerar ska du kontrollera att rätt kryssruta för rullningsaktivering har markerats, och att fönstret eller objektet du klickat på kan rullas. Kontrollera inställningarna för Rullningsregion om du har något problem.

##HelpTopicID=226
Med momentfunktionen får du en mjuk, styrkuleliknande musrörelse. En snabb beröring av TouchPad-plattan får markören att förflytta sig över hela datorskärmen. Momentfunktionen använder du för att undvika repetitiva rörelser och trötthetssymptom som kan uppträda när markören måste flyttas över stora områden. Den ger dig en mjuk och naturlig känsla precis som om du arbetade med en styrkula. Momentfunktionen lämpar sig bra för olika speltillämpningar.

Markera kryssrutan Moment om du vill använda funktionen.

##HelpTopicID=227
Reglaget Glidavstånd använder du för att ställa in hur långt markören ska färdas när du vidrör TouchPad-plattan med fingret. Du stoppar rörelsen genom att placera fingret på TouchPad-plattan. Rörelsen stoppas även när du slår lätt på TouchPad-plattan.

Markera kryssrutan Begränsa till skärmkant om du vill att markören ska hålla sig inom skärmens kanter. Den här funktionen underlättar när du vill öppna menyalternativ och kontroller som finns längs skärmkanterna.

##HelpTopicID=228
Tvåfingerszoom kan du använda i många program för att zooma in och zooma ut. Du använder den för att få samma resultat som med Ctrl+rullningshjulet i ett vanligt Windows-program.

När du vill zooma placerar du två fingrar på TouchPad-plattans yta. För sedan fingrarna mot eller från varandra. Du zoomar in genom att placera fingrarna intill varandra och sedan föra dem åt varsitt håll. Du zoomar ut genom att placera fingrarna åtskilda på Touchpad-plattan och sedan föra dem närmare varandra.

##HelpTopicID=229
Om du använder ChiralMotion-rullning med två fingrar får du ett helt nytt rullningsalternativ. Du kan rulla uppåt och nedåt genom att helt enkelt placera två fingrar på TouchPad-plattan och sedan göra en cirkelrörelse. Du behöver inte hålla kvar båda fingrarna när rullningen har börjat. Rullningen fortsätter så länge som du behåller ett finger på TouchPad-plattan och gör en cirkelrörelse.

Hur snabbt du rör fingret påverkar rullningshastigheten. Om du vill rulla snabbare gör du mindre cirklar och rör fingret fortare. Om du vill rulla mer långsamt gör du större cirklar och rör fingret långsammare. Du ändrar rullningsriktningen genom att föra fingret åt motsatt håll.

##HelpTopicID=230
En avancerad åtgärd är en åtgärd som användaren gör på en Synaptics TouchPad-sensor som leder till att en specialfunktion utförs på värdenheten.

##HelpTopicID=231
En Flick innebär att två fingrar placeras på TouchPad-plattan. Fingrarna ska vara något isär och de ska sedan föras över plattan i en rak, kontinuerlig rörelse. Därefter lyfts båda fingrarna upp samtidigt. Det som händer vid en flick-åtgärd är programspecifikt. Om du använder Internet Explorer är det samma sak som att välja "Bakåt".

##HelpTopicID=232
Med en ChiralRotate-åtgärd roteras objektet i 90-graders steg, antingen medurs eller moturs. ChiralRotate fungerar endast i vissa program.

Du initierar åtgärden genom att placera ett finger på det lodräta området till vänster på pekplattan och sedan röra det i en cirkulär rörelse. I program som har stöd för funktionen kommer det markerade objektet att rotera i 90-graders steg.

##HelpTopicID=233
Markera kryssrutan Aktivera tvåfingerszoom för att aktivera funktionen.

##HelpTopicID=234
Markera kryssrutan Aktivera ChiralRotate för att aktivera funktionen.

##HelpTopicID=235
Markera kryssrutan Aktivera flick för att aktivera funktionen.

##HelpTopicID=236
Om du vill se en demo om hur du använder tvåfingerszoom ska du klicka på knappen Visa video under kryssrutan Aktivera tvåfingergest.

##HelpTopicID=237
Om du vill se en demo om hur du använder ChiralRotate-åtgärden ska du klicka på knappen Visa video under kryssrutan Aktivera ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Om du vill se en demo om hur du använder flick-åtgärden ska du klicka på knappen Visa video under kryssrutan Aktivera flick.

##HelpTopicID=239
Om du vill se en demo på hur momentfunktionen fungerar klickar du på knappen Visa video under kryssrutan Aktivera Moment.

##HelpTopicID=240
Virtuell rullning erbjuder en ny rullningsmetod. Med virtuell rullning styr du automatiskt rullningen så att du slipper flytta pekaren bort från det du arbetar med.

Den virtuella rullningen fungerar i de flesta rullningsbara fönster, t.ex. i ordbehandlare, kalkylark och i stora digitala bilder. Den kan också användas tillsammans med andra rullningsbara komponenter såsom fil- och teckensnittslistor.

Linjär rullning, en virtuell rullningsmetod, använder du för konventionell rullning.

ChiralMotion-rullning är ett annorlunda sätt att utnyttja virtuell rullning. Med hjälp av den här tekniken får du en kontinuerlig rullning genom att röra fingret i en cirkel. Rullningshastigheten styrs av hur snabbt du rör fingret. Gör små snabba cirkelrörelser om du vill rulla snabbt. Om du vill rulla mer långsamt gör du större cirklar och rör fingret långsammare. Du ändrar rullningsriktningen genom att föra fingret åt motsatt håll.

Så här utför du linjär lodrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera lodrät rullning.
2.	Klicka på ikonen Virtuell rullning eller dubbelklicka på Virtuell rullning.
3.	Markera Långdistansrullning.
4.	Klicka på alternativknappen Linjär rullning.
5.	Klicka på fönstret eller komponenten som du vill rulla.
6.	För fingret uppåt eller nedåt efter högerkanten på pekplattan i önskad rullningsriktning.

Så här använder du ChiralMotion för lodrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera lodrät rullning.
2.	Klicka på ikonen Virtuell rullning eller dubbelklicka på Virtuell rullning.
3.	Markera Långdistansrullning.
4.	Klicka på alternativknappen ChiralMotion-rullning.
5.	Klicka på fönstret eller komponenten som du vill rulla.
6.	Placera fingret mitt på pekplattans högerkant.
7.	För fingret uppåt eller nedåt i önskad rullningsriktning och gör därefter en cirkelrörelse. Fingret kan flyttas in mot mitten på pekplattan medan du rör fingret med- eller moturs.

Så här utför du linjär vågrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera vågrät rullning.
2.	Klicka på ikonen Virtuell rullning eller dubbelklicka på Virtuell rullning.
3.	Markera Långdistansrullning.
4.	Klicka på alternativknappen Linjär rullning.
5.	Klicka på fönstret eller komponenten som du vill rulla.
6.	För fingret åt vänster eller höger efter nederkanten på pekplattan i önskad rullningsriktning.

Så här använder du ChiralMotion för vågrät rullning:

1.	Markera kryssrutan Aktivera vågrät rullning.
2.	Klicka på ikonen Virtuell rullning eller dubbelklicka på Virtuell rullning.
3.	Markera Långdistansrullning.
4.	Klicka på alternativknappen ChiralMotion-rullning.
5.	Klicka på fönstret eller komponenten som du vill rulla.
6.	Placera fingret mitt på pekplattans nederkant.
7.	För fingret åt vänster eller höger i önskad rullningsriktning och gör därefter en cirkelrörelse. Fingret kan flyttas in mot mitten på pekplattan medan du rör fingret med- eller moturs.

Om den virtuella rullningen inte fungerar ska du kontrollera att rätt kryssruta för rullningsaktivering har markerats, och att det fönster eller den komponent du klickat på kan rullas. Kontrollera inställningarna för Rullningsregion om du har något problem.

##HelpTopicID=241
Om du vill se en demo på hur du använder virtuell rullning ska du klicka på knappen Visa video.

##HelpTopicID=242
Om du vill se en demo på hur flick-åtgärden fungerar klickar du på knappen Visa video.

##HelpTopicID=243
Om du vill utföra en lodrät flick-åtgärd markerar du kryssrutan Aktivera lodrät flick. Placera två fingrar, något isär, på TouchPad-plattan och för dem uppåt och nedåt. Lyft båda fingrarna när du är klar för att utföra den programspecifika funktionen.

##HelpTopicID=244
Om du vill utföra en vågrät flick-åtgärd markerar du kryssrutan Aktivera vågrät flick. Placera två fingrar, något isär, på TouchPad-plattan och för dem åt vänster eller höger. Lyft båda fingrarna när du är klar för att utföra den programspecifika funktionen.

##HelpTopicID=245
Klicka på knappen Visa video om du vill se åtgärden.

##HelpTopicID=246
I detta egenskapsfönster gör du inställningar för ditt pekdon. Du använder menyträdet till vänster för att komma åt de anpassningsbara funktionerna. Du ställer bland annat in alternativ för enfingersanvändning och rullning samt för flerfingersåtgärder för att hantera dokument, objekt och program.

Använda egenskapsfönstret 
Klicka på en funktion i menyträdet för att öppna en sida där funktionen beskrivs. Du ser dessutom vilka inställningar du kan göra. För vissa funktioner krävs många sidor för att visa alla inställningar. Klicka på + (plustecknet) intill en funktion om du vill se alla berörda sidor. Inställningarna visas i fönstret till höger om menyträdet. Information om dessa alternativ och anvisningar om hur du ändrar dem visas här i denna infomationsruta. Använd rullningslisten om du inte ser allt innehåll i informationsrutan.

Knappen Standard 
Klicka på knappen Standard för att återställa alla inställningar på den aktuella sidan till fabriksinställningarna.

Knappen OK 
Klicka på knappen OK för att spara ändringarna och stänga sidan.

Knappen Avbryt 
Klicka på knappen Avbryt för att stänga egenskapsfönstret utan att spara ändringarna och återställa inställningarna.

Knappen Verkställ 
Klicka på knappen Verkställ för att spara ändringarna utan att stänga egenskapsfönstret så att du kan göra fler ändringar.

##HelpTopicID=250
Sidorna för pekinställningar använder du för att ange vad som ska hända med markören när du utför pek- och markeringsåtgärder.

##HelpTopicID=251
Markera kryssrutan Aktivera moment för att aktivera funktionen.

##HelpTopicID=252
Funktionen Framtvingad rörelse använder du för att få enbart vågräta eller lodräta pekarrörelser på skärmen. Den här funktionen lämpar sig bäst för ritprogram. Du aktiverar framtvingad rörelse genom att trycka och hålla ned en speciell tangent samtidigt som du rör pekaren. När du tryckt ned tangenten bestämmer den initiala rörelsen den tillåtna rörelseriktningen så länge som du har fingret kvar på TouchPad-plattan.

Så här använder du framtvingad rörelse:

1.	Markera kryssrutan Aktivera framtvingad rörelse för att aktivera alternativet.
2.	Välj i listrutan vilken tangent som ska användas för att aktivera framtvingad rörelse.
3.	Tryck och håll ned den valda tangenten när du vill begränsa pekarens rörelseriktning.

##HelpTopicID=254
Rullning 
Rullningsfunktionen använder du för att automatiskt styra rullningslisten i det aktuella fönstret. Du behöver inte flytta bort pekaren från det du arbetar med. Rullningsfunktionen fungerar i de flesta rullningsbara fönster i exempelvis dokument, kalkylark, stora digitala bilder, men även i andra rullningsbara objekt såsom fillistor och teckensnittslistor.

##HelpTopicID=255
Omvänd rullning 
Funktionen Omvänd rullningsriktning använder du för att ändra rullningsbeteendet. I vanliga fall flyttas rullningslisten i den riktning som du rör fingret. Om du väljer Omvänd rullningsriktning flyttas dokumentet eller objektet i motsatt riktning mot fingerrörelsen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera omvänd rullningsriktning.

##HelpTopicID=256
Reglaget Rullningshastighet använder du för att ändra hastighet för rullningsåtgärden. Dra reglaget åt höger om du vill att rullningen ska ske snabbare.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling 
Funktionen ChiralScrolling™ gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera ChiralScrolling.

Så här använder du ChiralScrolling:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad-plattan. Om du vill rulla åt vänster eller höger finns målzonen vid nederkanten på TouchPad-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat ChiralScrolling kan du föra fingret över hela TouchPad-plattan medan du gör cirkelrörelsen.

	Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bra fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.

3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=258
Enfingersrullning 
Du kan rulla lodrätt och vågrätt.

Klicka i fönstret eller på en komponent som du vill rulla och för sedan fingret uppåt eller nedåt längs högerkanten på TouchPad-plattan om du vill rulla lodrätt. För fingret åt vänster eller höger längs nederkanten av TouchPad-plattan om du vill rulla vågrätt.

Om rullningen inte fungerar ska du kontrollera att rätt kryssrutor är markerade och att fönstret eller komponenten som du markerat går att rulla. Kontrollera inställningarna för Rullningsregion om du har något problem.

##HelpTopicID=259
Bilden här ovan representerar ytan på TouchPad-plattan. Det skuggade området visar rullningsregionerna på TouchPad-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan visas pilar längs kanterna på bilden för att visa var fingret är placerat. Om fingret är i en aktiv rullningsregion på TouchPad-plattan kommer motsvarande område i bilden att få en enhetlig färg. Du kan göra rullningsregionen större eller mindre genom att flytta de små svarta fyrkanterna vid det skuggade områdets ytterkanter.

Om det är svårt att aktivera rullningen kan du försöka med att göra rullningsregionen större genom att flytta kanterna för det skuggade området inåt. Om rullningen aktiveras för enkelt kan du göra rullningsregionen mindre.

Om rullningsregionerna är gråa och inte kan ändras ska du kontrollera om rullningsfunktionen är aktiverad.

Så här aktiverar du rullningsfunktionen:

1.	Välj Rullning på menyträdet till vänster.
2.	Markera lämplig rullningsmetod och välj lodrät eller vågrät rullning.

##HelpTopicID=260
Aktivera vågrät rullning 
Markera den här kryssrutan för att aktivera vågrät rullning i fönster med vågräta rullningslister. Rör fingret åt vänster eller höger längs nederkanten av TouchPad-plattan för att rulla fönstret eller komponenten vågrätt.

##HelpTopicID=261
Aktivera lodrät rullning 
Markera den här kryssrutan för att aktivera lodrät rullning. Rör fingret uppåt eller nedåt längs högerkanten av TouchPad-plattan för att rulla fönstret eller komponenten lodrätt.

##HelpTopicID=262
Tvåfingersrullning 
Funktionen för tvåfingersrullning använder du för att rulla lodrätt eller vågrätt, och för att kunna utföra rullningen från hela TouchPad-plattan. Du behöver bara placera två fingrar på TouchPad-plattan och sedan föra dem i den önskade riktningen. Du behöver inte placera fingrarna i rullningsregionen för att kunna utföra rullningen.

Så här använder du tvåfingersrullning:

1.	Placera två fingrar på TouchPad-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Gör en rak kontinuerlig rörelse och för fingrarna i den önskade riktningen.
3.	Lyfta upp båda fingrarna från TouchPad-plattan för att avbryta rullningen.

##HelpTopicID=263
Aktivera vågrät rullning 
Markera den här kryssrutan för att aktivera vågrät rullning i fönster med vågräta rullningslister. För fingrarna åt vänster eller höger på TouchPad-plattan för att rulla fönstret eller komponenten vågrätt.

##HelpTopicID=264
Aktivera lodrät rullning 
Markera den här kryssrutan för att aktivera lodrät rullning. För fingrarna uppåt eller nedåt på TouchPad-plattan för att rulla fönstret eller komponenten lodrätt.

##HelpTopicID=265
Funktionen Drivning använder du för att underlätta rullning i stora dokument. När du använder drivning fortsätter rullningen sedan du lyft upp fingret från TouchPad-plattan. Du använder drivning genom att flytta och sedan lyfta upp fingret i en jämn rörelse. När du sätter tillbaka fingret på TouchPad-plattan avbryts drivningen.

##HelpTopicID=266
Tvåfingerszoom 
Tvåfingerszoomning kan du använda i många program. Du använder tvåfingerszoomning för att få samma funktionalitet som rullningshjulet har i Windows-program där Ctrl+rullningshjul stöds.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera tvåfingerszoom.

Så här använder du tvåfingerszoom:

1.	Placera två fingrar på TouchPad-plattan.
2.	För fingrarna från varandra för att zooma in och närmare varandra för att zooma ut. Det fungerar bäst om du använder fingertopparna.

##HelpTopicID=267
Funktionen Rotera är en användbar åtgärd när du vill rotera foton och andra objekt.

##HelpTopicID=269
Trefingerstryckning
Åtgärden med trefingerstryckning använder du för att starta ett speciellt program eller flera program.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera trefingerstryckning. Klicka på knappen Konfigurera för att välja program som ska starta.

Så här använder du trefingerstryckning-funktionen:

1.	Placera tre fingrar på TouchPad-plattan. Placera fingrarna så att de är något isär.
2.	Rör inte fingrarna förrän programmet eller programmen startats.
3.	Ta bort fingrarna från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=270
Tre-fingersflick 

Tre-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda tre-fingersflicken när du söker på internet eller bläddrar mellan olika foton i ett fotovisningsprogram. Du kan även använda tre-fingersflicken för att öppna eller stänga bildspelslägen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera tre-fingersflick.

Så här använder du tre-fingersflicken för navigering:

1.	Placera tre fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Att utföra en "flick" innebär att fingrarna rörs i en rak, kontinuerlig rörelse i önskad riktning, från den ena sidan av TouchPad-plattan till den andra.
3.	Om du rör fingrarna vågrätt, åt höger eller vänster, kommer sidorna att bläddras framåt eller bakåt i visningsprogrammet eller i webbläsaren.

Om du använder tre-fingersflicken i ett bildspelsläge rör du fingrarna lodrätt. För fingrarna uppåt för att starta bildspelsläget och nedåt för att avsluta det.

##HelpTopicID=271
Handflatan på pekplattan 
Om du lägger handflatan på TouchPad-plattan kan du ta fram skrivbordet genom att minimera alla öppna fönster. När du upprepar åtgärden återställs fönstren.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera handflatan-på-plattan.

Så här använder du åtgärden handflatan-på-plattan:

1.	Placera tummens häl på TouchPad-plattan.
2.	Rör inte handen förrän fönstren har minimerats eller återställts.
3.	Ta bort handen från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=272
Rullövning 
Klicka på knappen Öva för att köra rullningslektionen. En enkel labyrint hjälper dig utföra övningen.

Studera labyrinten innan du börjar så att du ser var du ska börja och sluta. Du ser inte hela labyrinten eftersom den är större än fönstret som den visas i. Rulla så att du kan se hela labyrinten. Håll ned Ctrl-tangenten och rulla för att se hela labyrinten.

En gul punkt i det övre vänstra hörnet i labyrinten markerar var du ska börja. En blå punkt till höger markerar slutpunkten.

Så här utför du rullövningen:

1.	Klicka på den röda fyrkanten i den gula punkten när du vill börja.
2.	Använd piltangenterna eller "slå" på TouchPad-plattan för att navigera igenom labyrinten.
3.	Använd lämplig metod för att ändra visning av labyrinten.
4.	Klicka på knappen Stäng i rullövningsfönstret när du kommit fram till den blå punkten i det nedre högra hörnet.

##HelpTopicID=273
M-åtgärd för HP MediaSmart 
Du kan starta HP:s MediaSmart-program genom att utföra en M-formad åtgärd på TouchPad-plattan.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera M-åtgärd för HP MediaSmart.

Så här använder du åtgärden:

1.	"Slå" med två fingrar på TouchPad-plattan och sätt omedelbart tillbaka dem.
2.	Rör sedan fingrarna och skriv ett stor M.
3.	Programmet HP MediaSmart kommer nu att starta.

##HelpTopicID=274
Med funktionen Pekförstärkningar kan du ange vad som ska hända med markören när du gör en pekåtgärd.

##HelpTopicID=275
Programåtgärder använder du för att få genvägar till program eller funktioner som du använder ofta. Vad som händer när du gör en av dessa åtgärder beror på vilket program du använder.

##HelpTopicID=276
Funktionen EdgeMotion™ är avsedd att användas när du behöver röra pekaren över stora avstånd. När fingret kommer till kanten på TouchPad-plattan, kommer pekaren att fortsätta röra sig i samma riktning tills du tar bort fingret. Välj ett av alternativen för EdgeMotion.

Rullningsfunktionen kan även användas för EdgeMotion. Om du vill använda EdgeMotion medan du rullar väljer du Aktivera EdgeMotion vid rullning under Enfingersrullning eller Tvåfingersrullning under Rullning i menyträdet.

##HelpTopicID=277
Markera kryssrutan Aktivera EdgeMotion vid rullning om du vill att rullningen ska fortsätta när ett finger kommer till TouchPad-plattans kant.

##HelpTopicID=278
Med känslighetsinställningarna kan du anpassa hur TouchPad-plattan ska svara mot beröringar.

##HelpTopicID=279
Funktionen Drivning använder du för att underlätta rullning i stora dokument. När du använder drivning fortsätter rullningen sedan du lyft upp fingrarna från TouchPad-plattan. Du använder drivning genom att flytta och sedan lyfta fingrarna i en jämn rörelse. När du sätter tillbaka fingrarna på TouchPad-plattan avbryts drivningen.

##HelpTopicID=280
Pivotera 
Med pivoteraåtgärden kan du rotera objekt, till exempel foton, PDF-filer eller markerade objekt, i 90-graders steg.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera pivotering.

Så här använder du pivoteraåtgärden:

1.	Placera ett finger i det nedre vänstra hörnet på TouchPad-plattan och håll det stilla.
2.	Placera det andra fingret nästan mitt på TouchPad-plattan.
3.	För det andra fingret i en cirkelrörelse runt det första fingret. Se till att avståndet mellan de båda fingrarna är detsamma medan du gör cirkelrörelsen. För fingret med- eller moturs för att rotera det markerade objektet i önskad riktning.

##HelpTopicID=281
Pivotera i det högra hörnet 
Om du vill använda pivoterafuktionen i det nedre högra hörnet på TouchPad-plattan ska du markera kryssrutan Pivotera i det högra hörnet. För vänsterhänta kan det vara bekvämare att använda det högra hörnet för pivoteringsåtgärden.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate 
ChiralRotate™-åtgärden används för att rotera markerade objekt i 90 graders steg.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera ChiralRotate. Observera att ChiralRotate-åtgärden endast fungerar i program som har stöd för funktionen.

Så här använder du ChiralRotate:

1.	Placera ett finger i den vänstra "målzonen" på TouchPad-plattan.
2.	För fingret nedåt eller uppåt och gör en cirkelrörelse. Om du vill rotera objektet medurs rör du fingret i cirkelrörelser medurs och om du vill rotera det moturs rör du fingret i cirkelrörelser moturs.
3.	Ta bort fingret från TouchPad-plattan om du vill återgå till normalläge.

##HelpTopicID=283
Stäng av TouchPad-plattan 

Du kan stänga av TouchPad-plattan om du inte vill använda den. Placera ett finger i det övre vänstra hörnet på TouchPad-plattan och håll fingret helt stilla en kort stund. TouchPad-plattan kommer nu att stängas av. TouchPad-plattsikonen i Aktivitetsfältet ändras och visar att pekplattan är inaktiverad.

Du aktiverar TouchPad-plattan på nytt genom att placera fingret i det övre vänstra hörnet. Ikonen i Aktivitetsfältet visar att TouchPad-plattan är aktiverad.

Du kan ange hur länge du vill att TouchPad-plattan ska vara inaktiverad.

Om du väljer alternativet Stäng av TouchPad-plattan kommer pekplattan att vara inaktiverad tills du vidrör det övre vänstra hörnet på nytt.
Alternativet Stäng av TouchPad-plattan en session väljer du om vill att pekplattan ska vara inaktiverad under en hel inloggningssession. TouchPad-plattan aktiveras automatiskt nästa gång du loggar in igen.

##HelpTopicID=284
Två-fingersflick 

Två-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda två-fingersflicken när du söker på internet eller bläddrar mellan olika foton i ett fotovisningsprogram. Du kan även använda två-fingersflicken för att öppna eller stänga bildspelslägen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera två-fingersflick.

Så här använder du två-fingersflicken för navigering:

1.	Placera två fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Att utföra en "flick" innebär att fingrarna rörs i en rak, kontinuerlig rörelse i önskad riktning, från den ena sidan av TouchPad-plattan till den andra.
3.	Om du rör fingrarna vågrätt, åt höger eller vänster, kommer sidorna att bläddras framåt eller bakåt i visningsprogrammet eller i webbläsaren.

Om du använder två-fingersflicken i ett bildspelsläge rör du fingrarna lodrätt. För fingrarna uppåt för att starta bildspelsläget och nedåt för att avsluta det.

##HelpTopicID=285
Två-fingersflick 

Två-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda två-fingersflicken när du söker på internet eller bläddrar mellan olika foton i ett fotovisningsprogram.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera vågrät två-fingersflick.

Så här använder du två-fingersflicken för navigering:

1.	Placera två fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Att utföra en "flick" här innebär att fingrarna rörs i en rak, kontinuerlig rörelse vågrätt, från den ena sidan av TouchPad-plattan till den andra.
3.	Rör fingrarna åt höger eller vänster om du vill bläddra framåt eller bakåt i ett visningsprogram eller i en webbläsare.

##HelpTopicID=286
Två-fingersflick 

Två-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda två-fingersflicken för att öppna eller stänga bildspelslägen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera lodrät två-fingersflick.

Så här använder du två-fingersflicken för navigering:

1.	Placera två fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Rör fingrarna lodrätt i en rak kontinuerlig rörelse i önskad riktning.
3.	Rör fingrarna åt uppåt om du vill aktivera bildspelsläget eller nedåt om du vill lämna det.

##HelpTopicID=287
Vågrät tre-fingersflick 

Den vågräta tre-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda den vågräta tre-fingersflicken när du söker på internet eller bläddrar mellan olika foton i ett fotovisningsprogram.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera vågrät tre-fingersflick 

Så här använder du den vågräta tre-fingersflicken för navigering:

1.	Placera tre fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Att utföra en "flick" här innebär att fingrarna rörs i en rak, kontinuerlig rörelse vågrätt, från den ena sidan av TouchPad-plattan till den andra.
3.	Rör fingrarna åt höger eller vänster om du vill bläddra framåt eller bakåt i ett visningsprogram eller i en webbläsare.

##HelpTopicID=288
Lodrät tre-fingersflick 

Den lodräta tre-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda den lodräta tre-fingersflicken för att öppna eller stänga bildspelslägen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera lodrät tre-fingersflick 

Så här använder du den lodräta tre-fingersflicken för navigering:

1.	Placera tre fingrar något isär på TouchPad-plattan.
2.	Rör fingrarna lodrätt i en rak kontinuerlig rörelse i önskad riktning.
3.	Rör fingrarna åt uppåt om du vill aktivera bildspelsläget eller nedåt om du vill lämna det.

##HelpTopicID=289
Cirkelrullning
Funktionen Cirkelrullning gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera cirkelrullning.

Så här använder du cirkelrullning:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad-plattan. Om du vill rulla åt vänster eller höger finns målzonen vid nederkanten på TouchPad-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat Cirkelrullning kan du föra fingret över hela TouchPad-plattan medan du gör cirkelrörelsen.

	Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bra fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.

3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=290
Funktionen Autorullning använder du för att enkelt kunna rulla i långa dokument med bara en fingerrörelse. Rullningen fortsätter sedan du lyft upp fingret från TouchPad-plattan.

Så här använder du autorullning:

1.	Klicka på fönstret eller komponenten som du vill rulla.
2.	För ett finger längs rullningsregionen på TouchPad-plattan i den riktning som du önskar. Om du vill rulla uppåt eller nedåt är rullningsregionen till höger. Om du vill rulla åt vänster eller höger är rullningsregionen vid nederkanten.

Om autorullning inte fungerar ska du kontrollera inställningarna för Rullningsregion. Om du trots det har problem med att använda autorullning ska du kontrollera att det går att rulla fönstret eller objektet som du klickade på.

##HelpTopicID=291
Funktionen Rotera är en användbar åtgärd när du vill rotera foton och andra objekt.

##HelpTopicID=292
Min favoritåtgärd 
Min favoritåtgärd använder du för att starta ett speciellt program eller flera program.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera min favoritåtgärd. Klicka på knappen Konfigurera för att välja program som ska starta.

Så här använder du åtgärden:

1.	Placera tre fingrar på TouchPad-plattan. Placera fingrarna så att de är något isär.
2.	Rör inte fingrarna förrän programmet eller programmen startats.
3.	Ta bort fingrarna från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=293
Flick 
Med "flicken" förbättrar du navigeringen i olika program. Du kan använda flicken när du söker på internet eller bläddrar mellan olika foton i ett fotovisningsprogram. Du kan även använda flicken för att öppna eller stänga bildspelslägen.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera flick.

Så här använder du flicken för navigering:

1.	Placera tre fingrar på TouchPad-plattan. Placera fingrarna så att de är något isär
2.	Att utföra en "flick" innebär att fingrarna rörs i en rak, kontinuerlig rörelse i önskad riktning, från den ena sidan av TouchPad-plattan till den andra.
3.	Om du rör fingrarna vågrätt, åt höger eller vänster, kommer sidorna att bläddras framåt eller bakåt i visningsprogrammet eller i webbläsaren.

Så här använder du flicken i bildspel:

1.	För fingrarna uppåt för att aktivera bildspelsläget.
2.	För fingrarna nedåt för att avsluta bildspelsläget.

##HelpTopicID=294
Minimeraåtgärd 
Med minimeraåtgärden tar du fram skrivbordet genom att minimera alla öppna fönster. När du upprepar åtgärden återställs fönstren.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera minimeraåtgärd.

Så här använder du minimeraåtgärden:

1.	Placera tummens häl på TouchPad-plattan.
2.	Rör inte handen förrän fönstren har minimerats eller återställts.
3.	Ta bort handen från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=295
Zoomområde 
Med funktionen för zoomområde kan du använda den vänstra sidan av pekplattan för att zooma in eller zooma ut en komponent i det aktiva fönstret. Funktionen för zoomområde har samma funktionalitet som rullningshjulet i Windows-program där Ctrl+rullningshjul stöds.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera zoomområde.

Så här zoomar du in:

1.	Placera fingret i Touchpad-plattans nedre vänstra hörn.
2.	För fingret uppåt längs kanten mot det övre vänstra hörnet.
3.	Upprepa detta tills du får rätt förstorning.

Så här zoomar du ut:

1.	Placera fingret i Touchpad-plattans övre vänstra hörn.
2.	För fingret nedåt längs kanten mot det övre vänstra hörnet.
3.	Upprepa detta tills du får rätt förstorning.

##HelpTopicID=296
Åtgärden TouchCheck används för att skydda att oavsiktlig beröring av TouchPad-plattan leder till något. TouchCheck-funktionen känner av om handflatan vilar på pekplattan eller om den sveper över ytan medan du skriver. Detta förhindrar oavsiktliga pekarrörelser eller klickningar.

Om du upplever oönskade pekarrörelser eller klickningar ska du öka inställningen för TouchCheck genom att föra reglaget åt höger mot Maximum. Om pekplattan missar avsedda rörelser eller slag sänker du inställningarna för TouchCheck genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Minimum. Det troligaste är att du missar vissa rörelser eller slag om reglaget är i det röda området.

##HelpTopicID=297
Rotera
Med roteraåtgärden kan du rotera objekt, till exempel foton, PDF-filer eller markerade objekt, i 90-graders steg.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera rotera.

Så här använder du roteraåtgärden:

1.	Placera ett finger i det nedre vänstra hörnet på TouchPad-plattan och håll det stilla.
2.	Placera det andra fingret nästan mitt på TouchPad-plattan.
3.	För det andra fingret i en cirkelrörelse runt det första fingret. Se till att avståndet mellan de båda fingrarna är detsamma medan du gör cirkelrörelsen. För fingret med- eller moturs för att rotera det markerade objektet i önskad riktning.

##HelpTopicID=298
Rotera i högra hörnet 
Om du vill använda roterafuktionen i det nedre högra hörnet på TouchPad-plattan ska du markera kryssrutan Rotera i högra hörnet. För vänsterhänta kan det vara bekvämare att använda det högra hörnet för pivoteringsåtgärden.

##HelpTopicID=299
Zoomhastighet
Med reglaget för zoomhastighet kan du bestämma hur snabbt fönstren ska zoomas beroende på hur du rör fingret i zoomområdet.

Om du vill ha långsam zooming rör du reglaget mot Långsam.
Om du vill ha snabbare zooming rör du reglaget mot Snabbt.

##HelpTopicID=300
Klickzoner har samma funktion som fysiska knappar. Det finns två klickzoner längs den nedre kanten på ClickPad. Att trycka på en klickzon är som att klicka på vänster eller höger knapp. Välj alternativet Aktivera klickzoner för att använda klickzoner.

Om du inte aktiverar klickzoner måste du aktivera Slag eller använda en extern mus för att utföra primär eller sekundär knappklickning.

Med vänster klickzon utförs primär klickning. Med höger klickzon utförs sekundär klickning. Välj Vänsterklickning eller Högerklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

##HelpTopicID=301
Klickzoner har samma funktion som fysiska knappar. Det finns tre klickzoner längs den nedre kanten på ClickPad: vänster, mitten och höger. När man trycker på en klickzon utförs samma funktion som vid klickning med en knapp. Välj alternativet Aktivera klickzoner för att använda klickzoner.

Om du inte aktiverar klickzoner måste du aktivera Slag eller använda en extern mus för att utföra primär eller sekundär knappklickning.

Med vänster klickzon utförs primär klickning. Med höger klickzon utförs sekundär klickning. Den mittre klickzonen har samma funktion som en mittenknapp. Välj Vänsterklickning, Mittenklickning eller Högerklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

##HelpTopicID=302
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den vänstra klickzonen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=303
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den mittre klickzonen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=304
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den högra klickzonen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=305
Klickzoner har samma funktion som fysiska knappar. Det finns två klickzoner längs den nedre kanten på ClickPad. Att trycka på en klickzon är som att klicka på vänster eller höger knapp. Välj alternativet Aktivera klickzoner för att använda klickzoner.

Om du inte aktiverar klickzonerna kan du aktivera de fysiska knapparna för att utföra primär eller sekundär klickning. Om du inte aktiverar klickzonerna eller de fysiska knapparna måste du aktivera Slagzoner (under menyträdet Slag) eller använda en extern mus för att utföra primär eller sekundär klickning.

Med den vänstra klickzonen och fysiska knappen utförs primär klickning. Med den högra klickzonen och fysiska knappen utförs sekundär klickning. Välj Vänsterklickning eller Högerklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

Klicka på knappen Visa video för att se hur klickzoner används.

##HelpTopicID=306
Klickzoner har samma funktion som fysiska knappar. Det finns tre klickzoner längs den nedre kanten på ClickPad: vänster, mitten och höger. När man trycker på en klickzon utförs samma funktion som vid klickning med den vänstra, mittre eller högra knappen. Välj alternativet Aktivera klickzoner för att använda klickzoner.

Om du inte aktiverar klickzoner kan du aktivera fysiska knappar för att utföra primär eller sekundär klickning. Om du inte aktiverar klickzoner eller fysiska knappar måste du aktivera Slagzoner (under menyträdet Slag) eller använda en extern mus för att utföra primär eller sekundär knappklickning.

Med den vänstra klickzonen och knappen utförs primär klickning. Med den högra klickzonen och knappen utförs sekundär klickning. Välj Vänsterklickning eller Högerklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

##HelpTopicID=307
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den vänstra klickzonen. Alternativet som du väljer för den vänstra klickzonen tilldelas automatiskt till den vänstra knappen. Om du t.ex. vill byta åtgärden för vänster och höger klickzon kan du välja Sekundär klickning. Se till att slutföra ändringen genom att ändra åtgärden för höger klickzon till Primär klickning.

För många åtgärder erfordras ingen ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en konfigurationsdialogruta. Klicka när som helst på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

Klicka på knappen Visa video för att se hur den vänstra klickzonen används.

##HelpTopicID=308
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den mittre klickzonen. Alternativet som du väljer för den mittre klickzonen tilldelas automatiskt till den mittre fysiska knappen (om det finns en mittre fysisk knapp). Om du t.ex. väljer Hoppa till Start-knappen innebär en mittenklickning att pekaren hoppar till Start i Windows aktivitetsfält och automatiskt öppnar Start-menyn.

För många åtgärder erfordras ingen ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en konfigurationsdialogruta. Klicka när som helst på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

Klicka på knappen Visa video för att se hur den mittre klickzonen används.

##HelpTopicID=309
Du kan välja en åtgärd från listan för att tilldela den till den högra klickzonen. Alternativet som du väljer för den högra klickzonen tilldelas automatiskt till den högra fysiska knappen. Om du t.ex. vill byta åtgärden för vänster och höger klickzon kan du välja Primär klickning. Se till att slutföra ändringen genom att ändra åtgärden för höger klickzon till Sekundär klickning.

För många åtgärder erfordras ingen ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en konfigurationsdialogruta. Klicka när som helst på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

Klicka på knappen Visa video för att se hur den högra klickzonen används.

##HelpTopicID=310
Funktionen Klickknappar förvandlar hela ClickPad-ytan till en enda "virtuell" knapp. Du kan trycka var som helst på ClickPad för att utföra en primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning. Välj alternativet Aktivera klickknappar för att använda denna funktion.

Genom att trycka med ett finger utförs en primär klickning. Genom att trycka med två fingrar utförs en sekundär klickning. Genom att trycka med tre fingrar utförs en mittenknappsklickning. Välj Enfingersklickning, Tvåfingersklickning eller Trefingersklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

Om du inte aktiverar klickknappar måste du aktivera Slag eller använda en extern mus för att utföra primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning.

##HelpTopicID=311
För att utföra en enfingersklickning trycker du med ett finger på ClickPad-ytan tills du känner att den ger med sig. Som standard motsvarar en enfingersklickning att klicka på en primär knapp.

Välj ett alternativ från listan om du vill ändra standardinställningen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=312
För att utföra en tvåfingersklickning trycker du med två fingrar på ClickPad-ytan tills du känner att den ger med sig. Som standard motsvarar en tvåfingersklickning att klicka på en sekundär knapp.

Välj ett alternativ från listan om du vill ändra standardinställningen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=313
För att utföra en trefingersklickning trycker du med tre fingrar på ClickPad-ytan tills du känner att den ger med sig. Som standard motsvarar en trefingersklickning att klicka på en mittre knapp.

Välj ett alternativ från listan om du vill ändra standardinställningen.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

##HelpTopicID=314
Funktionen Klickknappar förvandlar hela ClickPad-ytan till en enda "virtuell" knapp. Du kan trycka var som helst för att utföra en primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning. Välj alternativet Aktivera klickknappar för att använda denna funktion.

Genom att trycka med ett finger utförs en primär klickning. Genom att trycka med två fingrar utförs en sekundär klickning. Genom att trycka med tre fingrar utförs en mittenknappsklickning. Välj Enfingersklickning, Tvåfingersklickning eller Trefingersklickning och konfigurera efter önskemål för att ändra dessa inställningar.

Om du inte aktiverar klickknappar kan du aktivera de fysiska knapparna för att utföra primär eller sekundär klickning. Om du inte aktiverar klickknappar eller fysiska knappar måste du aktivera Slagzoner (under menyträdet Slag) eller använda en extern mus för att utföra primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning.

Välj Fysiska knappar i menyträdet och konfigurera sedan Vänsterklickning och Högerklickning efter önskemål för att ändra dina knappinställningar.

Klicka på knappen Visa video för att se hur klickknappar används.

##HelpTopicID=315
Vrida 
Med hjälp av Vrida-funktionen kan du rotera t.ex. foton, PDF-filer och andra objekt. Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera Vrida.

Så här använder du Vrida-funktionen: 

1.	Markera objektet som du vill rotera.
2.	Placera två fingrar på TouchPad-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
3.	Rör fingrarna i en medurs eller moturs rörelse. Rörelsen liknar den man använder då man vrider på ett vridreglage.
4.	Upprepa vridrörelsen efter behov.

##HelpTopicID=316
Fyr-fingersflick
Lodräta och vågräta fyr-fingerflickar erbjuder ett bekvämt sätt för att byta program och minimera eller återställa Skrivbordet.

##HelpTopicID=317
Aktivera lodrät fyr-fingersflick
När det här alternativet är aktiverat kan du med en nedåtriktad fyr-fingerssnärt minimera eller återställa fönster på Skrivbordet. En uppåtriktad fyr-fingerssnärt används för att byta program.

Så här minimerar du fönster på Skrivbordet:

1.	Placera fyra fingrar nära överkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot nederkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Upprepa gesten för att återställa fönstret på Skrivbordet.

Så här öppnar du omkopplaren för Aero 3D-programmet:

1.	Placera fyra fingrar nära underkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot överkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Omkopplaren för Aero 3D-programmet öppnas.
5.	Om du vill bläddra i programmet glider du på fingret vågrätt.
6.	När det önskade programmet är markerat, slår du en gång på TouchPad™-plattan för att växla till det.

##HelpTopicID=318
Med Klicka-och-dra-funktionen kan du använda klickzoner för att flytta olika objekt.

1.	Använd markören för att markera objektet du vill flytta.
2.	Tryck på klickzonen som motsvarar en primär klickning. Detta är som standard den vänstra klickzonen.
3.	Håll klickzonen nedtryckt medan du använder ett andra finger för att dra det markerade objektet till önskat läge.
4.	Lyft fingret från klickzonen när du vill släppa objektet som dras.

Vid problem med att klicka-och-dra: Kontrollera att dina klickzoner är aktiverade och att du trycker på den klickzon som är konfigurerad att motsvara en primär klickning.

Välj Knappar och klickzoner i menyträdet för att kontrollera dina klickzonsinställningar.

##HelpTopicID=319
Du kan klicka-och-dra med ett finger för att flytta ett markerat objekt. Du kan klicka-och-dra med två fingrar för att utföra motsvarigheten till att klicka-och-dra med en fysisk högerknapp.

För att klicka-och-dra med ett finger:

1.	Använd markören för att markera objektet du vill flytta.
2.	Tryck med ett finger på ClickPad.
3.	Håll ClickPad nedtryckt medan det markerade objektet dras till önskat läge.
4.	Lyft fingret från ClickPad när du vill släppa objektet.

För att klicka-och-dra med två fingrar:

1.	Använd markören för att markera objektet du vill flytta.
2.	Tryck med två fingrar på ClickPad.
3.	Håll ClickPad nedtryckt medan det markerade objektet dras till önskat läge.
4.	Lyft fingrarna från ClickPad när du vill släppa objektet.

##HelpTopicID=320
Reglaget för pekkänslighet används för att ställa in hur hårt du måste trycka på rullningsplattan innan den reagerar.

Om rullningsplattan reagerar på ett oberäkneligt sätt eller om du arbetar på en plats med hög luftfuktighet kan du minska känsligheten genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Hård beröring.

Om du måste trycka onormalt hårt för att rullningsplattan ska fungera kan du öka känsligheten genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=321
Med känslighetsinställningarna kan du anpassa hur rullningsplattan ska svara mot beröringar. Välj ett objekt från menyträdet Känslighet för att ändra känslighetsinställningarna.

##HelpTopicID=322
Funktionen PalmCheck™ används för att förhindra att rullningsplattan reagerar på oavsiktlig beröring. Med hjälp av PalmCheck kan rullningsplattan känna av om handflatan vilar mot den eller vidrör dess yta medan du använder tangentbordet. Därigenom kan oavsiktlig rullning förhindras.

##HelpTopicID=323
Med kryssrutan Aktivera knapp aktiveras knappen för denna enhet. Välj knappens namn från menyträdet för att konfigurera åtgärden som utförs när du trycker på knappen.

Om Aktivera knapp inte är markerad är knappen inaktiverad och reagerar inte på tryckning.

##HelpTopicID=324
Välj en åtgärd från listan ovan för att tilldela den till den valda knappen. Den valda åtgärden utförs varje gång du trycker på knappen.

Observera att knappen måste vara aktiverad för att kunna tilldelas en åtgärd. Utför följande steg för att aktivera knappen:

1.	Välj Knapp i menyträdet till vänster.
2.	Markera kryssrutan Aktivera knapp.
3.	Välj knappen från menyträdet Knapp för att återgå till denna sida.

##HelpTopicID=325
Med dessa alternativ kan du ange för vilket fönster eller objekt rullningsfunktionen ska tillämpas.

##HelpTopicID=326
För vissa program går det att specificera graden av rotation. Alternativet som väljs i fältet Aktivera grad av rotation tillämpas om programmet har stöd för detta.

##HelpTopicID=327
Klicka på knappen Visa video för att se hur denna funktion används.

##HelpTopicID=328
När alternativet Aktivera kantslagsfiltrering är valt kommer tillfälliga fingerslag längs kanterna på TouchPad att ignoreras.

Kantregionen anges av det skuggade området enligt ovan. Du kan justera storleken på kantregionen genom att dra i de svarta handtagen. Observera att pekarrörelse, områdesval, rullningsregion och åtgärdsinmatning inte påverkas av denna inställning.

##HelpTopicID=329
Startzonsfunktionen hjälper till att minimera oavsiktliga pekarrörelser och områdesval.

När detta alternativ är valt måste fingret inledningsvis beröra TouchPad-plattan i startzonen för att pekarrörelse eller områdesval ska utföras. Om inledande beröring sker utanför startzonen i samband med pekarrörelse eller områdesval, kommer beröringen att ignoreras. Så länge pekarrörelse eller områdesval påbörjas inom startzonen, kommer TouchPad-plattans områden utanför startzonen att fungera normalt tills startzonen återställs. Genom att justera reglaget ovan kan du ange hur snart startzonen ska återställas när ingen beröring förekommer på plattan. Slagfunktion, rullningsregioner och åtgärder påverkas inte av startzonsalternativet.

För bästa möjliga resultat ska förutom denna funktion även PalmCheck-funktionen aktiveras.

##HelpTopicID=330
Reglaget för pekkänslighet används för att ställa in hur hårt du måste trycka med fingrarna innan rullningssensorn reagerar.

Om rullningssensorn reagerar på ett oberäkneligt sätt eller om du arbetar på en plats med hög luftfuktighet kan du minska känsligheten genom att föra skjutreglaget åt höger, mot Hård beröring.

Om du måste trycka onormalt hårt för att rullningssensorn ska fungera kan du öka känsligheten genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=331
Med känslighetsinställningarna kan du anpassa hur rullningssensorn ska svara mot beröringar. Välj ett objekt från menyträdet Känslighet för att ändra känslighetsinställningarna.

##HelpTopicID=332
När tvåfingers dubbelslag är aktiverat kan du samtidigt slå med två fingrar två gånger mot TouchPad-plattan för att starta önskat program. (Placera fingrarna så att de är något isär.) Klicka på Konfigurera för att välja vilket program du vill starta med denna åtgärd.

##HelpTopicID=333
Startzonen anges av det skuggade området enligt ovan. Du kan justera storleken på startzonen genom att dra i de svarta handtagen.

##HelpTopicID=334
Vad är ClickPad?

Synaptics ClickPad™ liknar Synaptics TouchPad™. ClickPad kan användas för att rulla, peka eller välja, precis som TouchPad.

ClickPad ger emellertid med sig när man trycker på den. Att trycka på ClickPad känns ungefär som att trycka på en fysisk knapp. Detta gör att ClickPad är ett praktiskt alternativ till fysiska knappar eller en mus.

ClickPad har en av eller båda följande funktioner:

·	Klickknappar
·	Klickzoner

Välj funktion i menyträdet till vänster för att få reda på mer om den.

##HelpTopicID=335
Aktivera vågrät fyr-fingersflick
När den här funktionen är aktiverad kan du med en vågrät fyr-fingersflick öppna programväxlaren.
En vågrät fyr-fingersflick åt vänster öppnar föregående program.

Så här öppnar du programväxlaren:

1.	Placera fyra fingrar nära vänsterkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot högerkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Programväxlaren öppnas.
5.	Om du vill bläddra i programmet glider du på fingret vågrätt.
6.	När det önskade programmet är markerat, slår du en gång på TouchPad™-plattan för att växla till det.

Så här byter du till tidigare använt program:

1.	Placera fyra fingrar nära högerkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot vänsterkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=336
Förstoringsläge
När förstoringsfunktionen är aktiverad kan pekaren förvandlas till ett förstoringsglas och användas för att förstora valfri del av skärmen. Ange förstoringsglasets storlek (mellan 100 och 400 pixlar i varje riktning) och standardzoomnivå.

För inmatning och användning av förstoringsläge:
Placera ett finger på TouchPad-plattan och gör ett dubbelslag med ett andra finger. En rektangel (förstoringsglassymbol) visas.

I förstoringsläget kan du röra förstoringsglaset som du rör en pekare för att ändra läge. Du kan använda tvåfingerszoomning för att öka eller minska förstoringsgraden.

För att avsluta förstoringsläget:
Klicka med den vänstra musknappen, slå på TouchPad-plattan eller tryck på Esc-tangenten för att återgå till normal pekarfunktion.

##HelpTopicID=337
Tvåfingers enkelslag
Genom att aktivera tvåfingers enkelslag kan TouchPad-plattan konfigureras så att den fungerar som en knapp när man slår på den med två fingrar. Välj åtgärd från listan för att tilldela tvåfingers enkelslag och konfigurera vid behov.

##HelpTopicID=338
Vertikala trefingersrörelser
Med hjälp av vertikala trefingersrörelser får man genvägar till Den här datorn och aktivitetsväxlingsfunktionen. Klicka i kryssrutan "Den här datorn" för att aktivera trefingersrörelse uppåt. Klicka i kryssrutan "Växla mellan fönster" för att aktivera trefingersrörelse nedåt.

Trefingersrörelse uppåt:

1.	Placera tre fingrar (något isär) vid TouchPad-plattans nederkant.
2.	Rör fingrarna mot TouchPad-plattans överkant.
3.	Fönstret Den här datorn öppnas.

Trefingersrörelse nedåt:

1.	Placera tre fingrar (något isär) i närheten av TouchPad-plattans överkant.
2.	Rör fingrarna nedåt mot TouchPad-plattans nederkant.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad-plattan.
4.	Aktivitetsväxlingsfunktionen startas.
5.	Använd horisontella trefingersrörelser åt vänster eller höger för att växla mellan olika program.
6.	Lyft alla fingrarna från TouchPad-plattan för att växla till önskat program när detta är markerat.

##HelpTopicID=339
Funktionen EdgeMotion™ är avsedd att användas när du behöver röra pekaren över stora avstånd. När fingret kommer till kanten på TouchPad-plattan, kommer pekaren att fortsätta röra sig i samma riktning tills du tar bort fingret.

Aktivera EdgeMotion genom att först kontrollera att slagfunktionen är aktiverad, och välj därefter önskade EdgeMotion-alternativ.

Rullningsfunktionerna kan även användas för EdgeMotion. Välj önskade rullningsalternativ för att använda EdgeMotion under rullning.

##HelpTopicID=340
Med funktionen Inaktiveringsområde för TouchPad kan du aktivera eller inaktivera TouchPad genom dubbelslag i TouchPad-plattans hörnområde.
Om TouchPad-plattan är aktiverad kan du inaktivera den genom dubbelslag i hörnet. Om TouchPad-plattan är inaktiverad kan du aktivera den genom dubbelslag i hörnet.

##HelpTopicID=341
Genom att markera denna ruta aktiveras dubbelslag för att möjliggöra denna funktion. Genom att avmarkera denna ruta inaktiveras dubbelslag för att stänga av den.

##HelpTopicID=342
Markera den här kryssrutan för att aktivera lodrät och vågrät rullning.
För fingret uppåt eller nedåt på TouchPad-plattan för att flytta det valda föremålet eller fönstret i lodrät riktning.
För fingret åt vänster eller höger på TouchPad-plattan för att flytta det valda föremålet eller fönstret i vågrät riktning.

##HelpTopicID=343
Markera den här kryssrutan för att aktivera lodrät och vågrät rullning.
För de två fingrarna uppåt eller nedåt på TouchPad-plattan för att flytta det valda föremålet eller fönstret i lodrät riktning.
För de två fingrarna åt vänster eller höger på TouchPad-plattan för att flytta det valda föremålet eller fönstret i vågrät riktning.

##HelpTopicID=344
När tvåfingers dubbelslag är aktiverat kan du samtidigt slå med två fingrar två gånger mot TouchPad™-plattan för att starta önskat program. (Placera fingrarna så att de är något isär.) Klicka på Konfigurera för att välja vilket program du vill starta med denna åtgärd.

Så här aktiverar du dubbelslag med två fingrar:

1.	Kontrollera att Aktivera slag är markerat på sidan Slag.
2.	Markera kryssrutan Aktivera tvåfingers dubbelslag ovan.

##HelpTopicID=345
Stäng av TouchPad™-plattan
Du kan stänga av TouchPad™-plattan om du inte vill använda den. Dubbelslå i det övre vänstra hörnet på TouchPad™-plattan. TouchPad™-plattsikonen i Aktivitetsfältet ändras och visar att pekplattan är inaktiverad.
Du aktiverar TouchPad™-plattan på nytt genom att dubbelslå i det övre vänstra hörnet. Ikonen i Aktivitetsfältet visar att TouchPad™-plattan är aktiverad.

##HelpTopicID=346
Om du väljer alternativet Stäng av TouchPad™-plattan kommer pekplattan att vara inaktiverad tills du återställer den genom att dubbelslå i det övre vänstra hörnet.

##HelpTopicID=347
Med alternativet Stäng av TouchPad™-plattan en session kommer pekplattan att stängas av under resten av tiden för den aktuella sessionen. TouchPad™-plattan aktiveras automatiskt nästa gång du loggar in igen.

##HelpTopicID=348
Känslighet
Med känslighetsinställningarnakan du anpassa hur rullningssensorn ska svara mot beröringar.

##HelpTopicID=349
Rullningsfunktionerna kan även användas för EdgeMotion™. Om du vill använda EdgeMotion™ medan du rullar väljer du Aktivera EdgeMotion™ vid rullning under Enfingersrullning eller Tvåfingersrullning under Rullning.

##HelpTopicID=350
När filtret är aktiverat kan du förutse när du avsiktligt använder området för enfingersrullning. Om du oavsiktligt aktiverar rullning ska du aktivera detta filter.

##HelpTopicID=351
När filtret är aktiverat kan du förutse när du avsiktligt använder Tvåfingerszoom, Tvåfingersrullning och Programåtgärder.

Området på pekplattan som kan användas för gester visas med det skuggade området ovan. Du kan justera storleken på området genom att dra i de svarta handtagen.

Om den första kontakten med pekplattan sker utanför området kommer gesten att ignoreras. Om du av misstag utlöser Tvåfingerszoom, Tvåfingersrullning eller Rotera ska du aktivera det här filtret.

##HelpTopicID=352
Flerfingersgest
Flerfingersgester använder du för att få genvägar till program eller funktioner som du använder ofta. Vad som händer när du gör en av dessa gester beror på vilket program du använder. Klicka på hjälpen för respektive gest för att ta reda på vad du kan göra.

##HelpTopicID=353
Tvåfingersrullning
Funktionen för tvåfingersrullning använder du för att rulla lodrätt eller vågrätt på hela TouchPad™-plattan. Du behöver bara placera två fingrar på TouchPad™-plattan och sedan föra dem i den önskade riktningen. Du behöver inte placera fingrarna i rullningsregionen för att kunna utföra rullningen.

Titta på videon för att lära dig hur du gör en tvåfingersrullning. Se till att fingrarna ligger något isär. Lyfta upp båda fingrarna från TouchPad™-plattan för att avbryta rullningen.

##HelpTopicID=354
Aktivera lodrät rullning
Markera den här kryssrutan för att aktivera lodrät rullning. För två fingrar uppåt eller nedåt på TouchPad™-plattan för att rulla det markerade fönstret eller objektet lodrätt.

##HelpTopicID=355
Aktivera vågrät rullning
Markera den här kryssrutan för att aktivera vågrät rullning i fönster med vågräta rullningslister. Rör fingret framåt och bakåt längs nederkanten av TouchPad™-plattan för att rulla det markerade fönstret eller objektet vågrätt.

##HelpTopicID=356
Aktivera EdgeMotion™ vid rullning
Markera den här kryssrutan om du vill att rullningen ska fortsätta när du kommer till kanten på TouchPad™-plattan. Du stoppar rullningen genom att lyfta upp fingrarna från pekplattan.

##HelpTopicID=357
Aktivera drivning
Med drivning underlättar du rullningen i stora dokument. Markera den här kryssrutan om du vill att rullningen ska fortsätta när du lyfter upp fingrarna från TouchPad™-plattan. Du använder drivning genom att flytta och sedan lyfta fingrarna i en jämn rörelse. När du sätter tillbaka fingrarna på TouchPad™-plattan avbryts drivningen.

##HelpTopicID=358
Öva
Klicka på knappen Öva för att köra igenom en enkel labyrint som hjälper dig utföra rullningen.

Innan du börjar ska du leta reda på labyrintens start- och slutpunkt. Du ser inte hela labyrinten eftersom den är större än fönstret som den visas i. Rulla så att du kan se hela labyrinten. Håll ned Ctrl-tangenten och rulla för att se hela labyrinten.

En gul punkt i det övre vänstra hörnet i labyrinten markerar var du ska börja. En blå punkt till höger markerar slutpunkten.

Så här utför du rullövningen:

1.	Klicka på den röda fyrkanten i den gula punkten.
2.	Använd piltangenterna eller "slå" på TouchPad™-plattan för att navigera igenom labyrinten.
3.	Använd lämplig metod för att förflytta dig i labyrinten.
4.	Stäng rullningsfönstret när du kommer till den blå punkten till höger.

##HelpTopicID=359
Tvåfingerszoom
Tvåfingerszoomning kan du använda i många program. Du använder tvåfingerszoomning för att få samma funktion som rullningshjulet har i Windows-program där Ctrl+rullningshjul stöds.

Markera kryssrutan Tvåfingerszoom för att aktivera zoomningsgesten. Titta på videon för att lära dig hur du utför gesten. Använda fingertopparna för att få bästa resultat.

##HelpTopicID=360
Zoomhastighet
Med reglaget Zoomhastighet kontrollerar du hur snabbt fönstret zoomas vid en tvåfingerszoomning.

Om du vill zooma långsamt för du reglaget mot Långsam.
Om du vill zooma snabbt för du reglaget mot Snabbt.

##HelpTopicID=361
Aktivera pivotering
När rutan är markerad kan du rotera ett objekt, till exempel ett foto, i 90-graderssteg.

Titta på videon för att lära dig hur du utför gesten. Se till att avståndet mellan de båda fingrarna är detsamma medan du utför gesten.

##HelpTopicID=362
Pivotera i det högra hörnet
Om du vill använda pivotfuktionen i det nedre högra hörnet på TouchPad™-plattan ska du markera kryssrutan Pivotera i det högra hörnet. Detta kan kännas bekvämare om du utför pivotgesten med vänster hand.

##HelpTopicID=363
Aktivera ChiralRotate™
Markera den här kryssrutan när du vill använda ChiralRotate™-gesten för att rotera objekt i 90-graderssteg. Observera att ChiralRotate™-åtgärden endast fungerar i program som har stöd för funktionen.

Så här använder du ChiralRotate™:

1.	Placera ett finger i den vänstra "målzonen" längst ner på TouchPad™-plattan.
2.	För fingret nedåt eller uppåt och gör en cirkelrörelse. Om du vill rotera objektet medurs rör du fingret i cirkelrörelser medurs och om du vill rotera det moturs rör du fingret i cirkelrörelser moturs.
3.	Ta bort fingret från TouchPad™-plattan om du vill återgå till normalläge.

##HelpTopicID=364
Trefingerstryckning
När kryssrutan är markerad kan du med en trefingerstryckning starta ett speciellt program. Om du vill anpassa programmet(en) som startas klickar du på inställningsknappen.

Titta på videon för att lära dig hur du utför trefingerstryckningen. Se till att du håller fingrarna något isär när du utför den här gesten.

##HelpTopicID=365
Pekkänslighet
Med pekkänslighetsreglaget kontrollerar du hur mycket tryck med fingrarna som krävs för att flytta pekaren med en speciell hastighet. Om pekarrörelsen blir fel ska du försöka med att flytta reglaget mot Hård beröring. Om tryckningen inte registreras kan du flytta reglaget mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=366
Rullning
Med rullningsfunktionen kan du hantera rullningslisterna i ett fönster utan att flytta pekaren bort från det du arbetar med. Rullningsfunktionen fungerar i de flesta rullningsbara fönster som exempelvis dokument, kalkylark och stora digitala bilder.

##HelpTopicID=367
Aktivera omvänd rullningsriktning
Den här funktionen ändrar standardbeteendet för rullning. I vanliga fall flyttas rullningslisten i den riktning som du rör fingret. Om du väljer omvänd rullningsriktning flyttas dokumentet eller objektet i motsatt riktning mot fingerrörelsen.

##HelpTopicID=368
Aktivera ChiralScrolling™
Den här funktionen gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret. Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera ChiralScrolling.

Så här använder du ChiralScrolling:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad™-plattan. Om du vill rulla åt vänster eller höger finns målzonen vid nederkanten på TouchPad™-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat ChiralScrolling kan du föra fingret över hela TouchPad™-plattan medan du gör cirkelrörelsen. Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bara fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.
3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=369
Aktivera EdgeMotion™ vid rullning
Markera den här kryssrutan om du vill att rullningen ska fortsätta när du kommer till kanten på TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=370
Rullningsregion
Bilden över rullningsregionen representerar ytan på TouchPad™-plattan. Det skuggade området visar rullningsregionen på TouchPad™-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad™-plattan visas pilar längs kanterna på bilden för att visa var fingret är placerat. Om fingret är i en aktiv rullningsregion på TouchPad™-plattan kommer motsvarande område i bilden att få en enhetlig färg.

Du gör rullningsregionen större eller mindre genom att dra de små svarta fyrkanterna vid det skuggade områdets ytterkanter. Om det är svårt att aktivera rullningen ska du göra rullningsregionen större genom att flytta kanterna för det skuggade området inåt. Om rullningen aktiveras för enkelt gör du rullningsregionen mindre.

Om rullningsregionen är grått och inte går att justera ska du kontrollera om lodrät och vågrät rullning är aktiverade.

##HelpTopicID=371
Rotera
Funktionen Rotera är en användbar åtgärd när du vill rotera foton och andra objekt.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck™-funktionen används för att se till att oavsiktlig beröring av TouchPad™-plattan leder till något. Funktionen känner av om handflatan vilar på pekplattan eller om den sveper över ytan medan du skriver och den här beröringen kommer då att ignoreras. Detta förhindrar oavsiktliga pekarrörelser eller klickningar.

##HelpTopicID=373
PalmCheck™-känslighet
PalmCheck™-funktionens känslighet kan ändras så att den passar ditt sätt att arbeta.

Om du märker oönskade pekarrörelser eller klickningar ska du öka inställningen för PalmCheck™ genom att föra reglaget mot Maximum.

Om pekplattan missar avsedda rörelser eller slag sänker du inställningarna för PalmCheck™ genom att föra skjutreglaget mot Minimum. Det troligaste är att du missar vissa rörelser eller slag om reglaget är i det röda området.

##HelpTopicID=374
Momentum™
Med Momentum funktionen får du mjuka och snabba styrkulerörelser. En snabb rörelse med fingret på TouchPad™-plattan flyttar markören över hela bildskärmen. Med Momentum funktionen minskas behovet av repetitiva rörelser när du måste flytta markören över långa avstånd. Du får nu en mjuk och naturlig känsla som påminner om när du använder en styrkula. Momentum funktionen passa bra för RTS-spel (Real Time Strategy), FPS-spel (First Person Shooter) och RPG-spel (Role Playing Games).

##HelpTopicID=375
Glidavstånd
Reglaget för glidavstånd använder du för att ställa in hur långt markören ska flyttas när du gör en rörelse med ett finger på TouchPad™-plattan. När du vill stoppa markören slår du en gång på plattan eller håller ner fingret.

Om du vill öka glidavståndet flyttar du regllaget mot Lång och om du vill minska flyttar du reglaget mot Kort.

Begränsa till skärmkant
Markera den här kryssrutan om du vill att markören inte ska gå utanför skärmen. Den här funktionen underlättar när du vill komma åt menyer och kontroller vid skärmkanterna.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
Funktionen EdgeMotion™ är avsedd att användas när du behöver röra pekaren över stora avstånd. När fingret kommer till kanten på TouchPad™-plattan, kommer pekaren att fortsätta röra sig i samma riktning tills du tar bort fingret.

Rullningsfunktionerna kan även användas för EdgeMotion™. Om du vill använda EdgeMotion™ när du rullar ska du markera kryssrutan Aktivera EdgeMotion™ vid rullning under Rullning.

##HelpTopicID=377
EdgeMotion™-området
Bilden över EdgeMotion™-området i fönstret med inställningarna representerar ytan på TouchPad™-plattan. Det skuggade området visar EdgeMotion™-områdena på TouchPad™-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad™-plattan visas pilar längs kanterna på EdgeMotion™-området för att visa var fingret är placerat. Om fingret är i ett aktivt EdgeMotion™-område på TouchPad™-plattan kommer motsvarande område i bilden att få en enhetlig färg.

Du kan göra EdgeMotion™-området större eller mindre genom att dra de små svarta fyrkanterna vid det skuggade områdets ytterkanter. Om det är svårt att aktivera EdgeMotion™ ska du göra EdgeMotion™-området större genom att dra kanterna för det skuggade området inåt. Om EdgeMotion™ aktiveras allt för enkelt ska du göra EdgeMotion™-området mindre.

##HelpTopicID=378
Kontrollera hastigheten med fingertryck
När det här alternativet är markerat bestäms EdgeMotion™-hastigheten av hur hårt du trycker fingret mot TouchPad™-plattan. När du trycker hårdare ökar hastigheten.

Fast hastighet
När det här alternativet är markerat flyttas pekaren alltid med en fast hastighet när fingret är i EdgeMotion™-området.

##HelpTopicID=379
Tillgängligt
Tillgänglighetsfunktionen använder du för att ange hur pekaren ska hantera pekåtgärder, inklusive att hålla pekaren inom ett fönster, göra rörelsen långsammare och begränsa riktingen på pekarrörelsen.

##HelpTopicID=380
Aktivera klibbiga kanter
Med det här alternativet kommer pekaren att hålla sig inom det aktiva fönstret. När du första gången försöker flytta pekaren utanför fönstret kommer den att stanna vid kanten. När du försöker nästa gång är du fri att flytta pekaren dit du vill.

Om du väljer att hålla pekaren inom fönstret blir det enklare att komma åt kontroller som ligger vid kanterna i fönstret. Om du vill stänga eller ändra storlek på ett fönster kan du snabbt flytta pekaren mot stängaknappen eller mot kanten på fönstret, och pekaren stannar exakt på kanten.

##HelpTopicID=381
Aktivera slow motion
När det här alternativet är aktiverat kan du minska hastigheten på rörelsen för att förbättra exaktheten vid precisa positioneringar.

##HelpTopicID=382
Aktivera framtvingad rörelse
Med den här funktionen kan du tvinga fram endast vågräta eller lodräta rörelser på skärmen. Den här funktionen lämpar sig bäst för ritprogram.

##HelpTopicID=383
Slagning
När den här kryssrutan är markerad får ett slag samman effekt som när du klickar med vänster musknapp. Om du avmarkerar rutan kan du endast använda knapparna på TouchPad™-plattan för att klicka.

"Slag" betyder att du snabbt trycker på TouchPad™-plattan och sedan lyfter upp fingret från ytan. Ett lätt och snabbt slag fungerar bäst. Mycket hårda eller långsamma slag är mindre effektiva. Slå en gång för en klickning eller två gånger i snabb följd för att dubbelklickning.

##HelpTopicID=384
Slå och lås
När du valt den här funktionen kan du dra objekt över långa avstånd över skärmen med flera fingerrörelser. När Slå och lås är markerat kommer dra-åtgärden fortfarande att vara aktiverad även om du lyfter fingret från plattan. Slå ytterligare en gång för att släppa objektet.

##HelpTopicID=385
Aktivera slagzoner
När den här kryssrutan är markerad kan du tilldela en speciell åtgärd eller genväg till varje hörn på TouchPad™-plattan. Genom att slå i en av slagzonerna utförs en speciell åtgärd vilken vanligtvis sparar tid och klickningar.

##HelpTopicID=386
Konfigurera
Välj i listan en åtgärd som du vill tilldela till en slagzon. För många åtgärder erfordras ingen ytterligare konfigurering. Om mer information krävs kommer emellertid knappen Konfigurera att vara aktiverad. Klicka på knappen Konfigurera när som helst för att visa eller ändra inställningarna för åtgärden.
Ett antal åtgärder kan tilldelas till slagzonerna. Det kan även finnas andra åtgärder om du har ett tredjepartsprogram för TouchPad™-plattan installerat. Om alternativen i listrutan är nertonade ska du kontrollera att kryssrutan Aktivera slagzoner är markerad.

##HelpTopicID=387
Knappar
Standard är att knapparna fungerar som musknapparna för det här pekdonet. Om rutan inte är markerad är knapparna inaktiverade och när du trycker på dem kommer inget att hända. Att slå blir det enda sättet att klicka med pekdonet.

Du kan även välja att en annan åtgärd ska utföras när du trycker på en knapp. Du kan till exempel definiera att den högra knappen ska öppna en webbplats i standardwebbläsaren. Varje gång du klickar med höger knapp på pekdonet kommer webbläsaren att automatiskt öppna och läsa in den angivna sidan.

##HelpTopicID=388
Knappåtgärd
Välj den åtgärd i listrutan som du vill tilldela till knappen. Den valda åtgärden utförs varje gång du trycker på knappen.

##HelpTopicID=389
Använda egenskapsfönstret
I egenskapsfönstret gör du inställningar för pekdonet. Du använder menyträdet för att komma åt de anpassningsbara funktionerna. Dubbelklicka på pilen intill en funktion eller dubbelklicka på den för att se alla alternativ.

Aktivera eller inaktivera funktioner
Markera kryssrutan för att aktivera en funktion eller ta bort markeringen för att inaktivera.

Inställningar
Om det för den valda funktionen visas en inställningsikon när du för pekaren över den, ska du klicka eller dubbelklicka på funktionsnamnet om du vill ändra inställningen. Om du inte kan klicka på ikonen ska du kontrollera om kryssrutan och eventuella underordnade kryssrutor är markerade.

Hjälp
Du kan klicka på frågetecknet eller hjälpknappen för att få mer information.

Knappen Stäng
Med knappen Stäng stänger du inställningsfönstret. Ändringarna sparas bara om du klickar på Verkställ eller OK i egenskapsfönstret.

Knappen Standard
Med knappen Standard i egenskapsfönstret återställer du alla TouchPad™-inställningar till standardinställningarna.

Knappen Standard i ett inställningsfönster återställer du alla inställningar i det aktuella fönstret till standardinställningarna. Ändringarna sparas bara om du klickar på Verkställ eller OK i egenskapsfönstret.

Knappen OK
Klicka på knappen OK för att spara ändringarna och stänga sidan.

Knappen Avbryt
Med knappen Avbryt stänger du egenskapsfönstret utan att spara ändringarna.

Knappen Verkställ
Klicka på knappen Verkställ för att spara ändringarna utan att stänga egenskapsfönstret så att du kan göra fler ändringar.

##HelpTopicID=390
Rullningshastighet
Reglaget Rullningshastighet använder du för att ändra hastighet för rullningsåtgärden. Dra reglaget åt höger om du vill att rullningen ska ske snabbare.

##HelpTopicID=391
Peka
Sidorna för pekinställningar använder du för att ange vad som ska hända med markören när du utför pek- och markeringsåtgärder.

##HelpTopicID=392
Pekkänslighet
Reglaget för pekkänslighet använder du för att ställa in hur hårt du måste trycka på TouchPad™-plattan innan den reagerar.

Om pekaren rör sig eller klickningen sker på ett oberäkneligt sätt, eller om du arbetar på en plats med hög luftfuktighet, kan du minska känsligheten genom att föra skjutreglaget mot Hård beröring.

Om du måste trycka alltför hårt för att TouchPad™-plattan ska reagera, eller om pekplattan inte registrerar alla slag, kan du öka känsligheten genom att föra skjutreglaget mot Lätt beröring.

##HelpTopicID=393
Slagzoner
Bilden över slagzonerna representerar ytan på TouchPad™-plattan. Det skuggade området visar slagzonsområdena på TouchPad™-plattans yta. När du placerar ett finger på TouchPad™-plattan visas pilar längs kanterna på bilden för att visa var fingret är placerat. Om fingret är i ett slagzonsområde på TouchPad™-plattan kommer motsvarande område i bilden att få en enhetlig färg.

Du kan göra slagzonsområdet större eller mindre genom att dra de små svarta fyrkanterna vid det skuggade områdets ytterkanter. Om det är svårt att aktivera en åtgärd i slagzonsområdet ska du göra området större. Om det är för enkelt att aktivera en åtgärd i slagzonsområdet ska du göra området mindre.

Om slagzonsområdena är nertonade och inte kan ändras ska du kontrollera att kryssrutan Aktivera slagzoner är markerad.

##HelpTopicID=394
Tryck för att markera
Med funktionen Tryck för att markera kan du slå och trycka för att utföra musklickningar.

När du slår på eller trycker ner spetsen på pekverktyget händer detsamma som när du klickar med den vänstra musknappen. Det kan gå snabbare och vara bekvämare att slå eller trycka, än att använda musen.

Att "slå" betyder att du snabbt för ner och tar tillbaka fingret från spetsen på pekverktyget. Ett lätt och snabbt slag fungerar bäst. Mycket hårda eller långsamma slag är mindre effektiva. Slå en gång för en klickning eller två gånger i snabb följd för att dubbelklickning.

Att "trycka" betyder att du snabbt trycker ner på spetsen på pekverktyget med ditt finger. Ett lätt och avsiktligt tryck fungerar bäst. Tryck rakt ner för att simulera att du klickar och håller kvar musknappen. Tryck rakt ner och sedan åt sidan för att klicka och dra i en riktning. Släpp upp när du vill släppa upp musknappen.

Du kan även använda de fysiska knapparna för att klicka. Om du avmarkerar kryssrutan är det endast de fysiska knapparna som det går att klicka med.

##HelpTopicID=395
Tryck för att endast markera
När det här alternativet är markerat kommer ett tryck på spetsen på pekverktyget att markera objektet, men det kommer inte att öppnas eller flyttas.

Tryck för att markera och dra
När det här alternativet är markerat kommer ett tryck på spetsen på pekverktyget att markera objektet och behålla det markerat så att du kan flytta det med pekverktyget. Detta motsvarar att trycka och hålla ner den vänstra musknappen.

##HelpTopicID=396
Tryck och markera betyder primärklickning
När det här alternativet är markerat kommer, när du trycker på spetsen på pekverktyget, samma åtgärd att utföras som när du klickar med den primära musknappen.

Tryck och markera betyder sekundärklickning
När det här alternativet är markerat kommer, när du trycker på spetsen på pekverktyget, samma åtgärd att utföras som när du klickar med den sekundära musknappen.

##HelpTopicID=397
Hastighet
Med hastighetsreglaget ändrar du hur snabbt du måste trycka på pekverktyget för att det ska tolkas som en "tryck och markera". Ändra reglaget tills din tryckning registreras korrekt. Om inget tryck registreras flyttar du reglaget mot snabbare.Om allt för många tryck registreras flyttar du reglaget mot långsammare.

##HelpTopicID=398
Pekkänslighet
Med pekkänslighetsinställningen kontrollerar du hur mycket tryck som krävs på pekverktyget för att flytta pekaren med en speciell hastighet.

##HelpTopicID=399
Tre-fingersflick
Tre-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda tre-fingersflicken för att söka på internet eller för att bläddra mellan olika foton i ett bildvisningsprogram. Du kan även använda tre-fingersflicken för att öppna och stänga bildspelsläget i bildvisningsprogrammet. Markera den här rutan för att använda tre-fingersflicken för navigering och bildspel.

Titta på videon för att lära dig hur du utför tre-fingersflicken. Se till att fingrarna är något isär när du utför den här gesten.

##HelpTopicID=400
Vågrät tre-fingersflick
Rör fingrarna åt höger eller vänster om du vill bläddra framåt eller bakåt i ett visningsprogram eller i en webbläsare.

##HelpTopicID=401
Lodrät tre-fingersflick
För fingrarna uppåt för att starta bildspelsläget och nedåt för att avsluta det.

##HelpTopicID=402
Använd reglaget för att ändra EdgeMotion™-hastighet. Du ökar hastigheten genom att flytta reglaget mot Snabbt och minskar den genom att flytta regalget mot Långsam.

##HelpTopicID=403
När du aktiverat slow motion kan du välja en tangent i listrutan för att att aktivera funktionen. Du använder slow motion genom att hålla ner den valda tangenten medan du rör pekaren.

##HelpTopicID=404
När du aktiverat framtvingad rörelse kan du välja en tangent i listrutan för att aktivera funktionen. Du använder framtvingad rörelse genom att hålla ner den valda tangenten medan du rör pekaren. Den initiala rörelsen anger rörelseriktningen så länge som du har fingret kvar på TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=405
Fönster-gest
Den här gesten används för att minimera alla öppna fönster på skivbordet. När du upprepar åtgärden återställs fönstren.

Så här använder du fönster-gesten:

1.	Placera fyra fingrar på TouchPad™-plattan så att den nästa täcks.
2.	Rör inte fingrarna förrän fönstren har minimerats eller återställts.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=406
Med Inställningar för smarta kontroller kan du minimera oönskade beteenden hos TouchPad™-plattan. Klicka på varje funktion för att få mer information.

##HelpTopicID=407
Du kan trycka var som helst på ClickPad för att utföra en primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning.

Genom att trycka med ett finger utförs som standard en primär klickning. Genom att trycka med två fingrar utförs en sekundär klickning. Genom att trycka med tre fingrar utförs en mittenknappsklickning. Markera Tvåfingersklickning och Trefingersklickning och gör inställningarna.

##HelpTopicID=408
För att utföra en enfingersklickning trycker du med ett finger på ClickPad-ytan tills du känner att den ger med sig. En enfingersklickning motsvarar att klicka på den primära (vanligtvis vänstra) musknappen.

##HelpTopicID=409
En enfingersklickning i det nedre högra hörnet på ClickPad-plattan motsvarar att klicka på den sekundära (vanligtvis högra) musknappen.

Det går att ändra inställningar för enfingersklickning i hörn. Om du vill använda en annan åtgärd väljer du den i listan.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

Om du ändrat inställningarna för att anpassa dem för en vänsterhänt ska du klicka nere till vänster på ClickPad-plattan.

##HelpTopicID=410
Använd reglaget för att ändra drivningsavståndet. Om du vill rulla längre för du reglaget mot Max. Om du vill rulla kortare för du reglaget mot Min. Om reglaget inte flyttas ska du kontrollera att Aktivera drivning är markerad.

##HelpTopicID=411
Enfingersrullning
Du kan rulla lodrätt.

Klicka i fönstret eller på en komponent som du vill rulla och för sedan fingret uppåt eller nedåt längs högerkanten på TouchPad-plattan om du vill rulla lodrätt.

Om rullningen inte fungerar ska du kontrollera att rätt kryssrutor är markerade och att fönstret eller komponenten som du markerat går att rulla. Kontrollera inställningarna för Rullningsregion om du har något problem.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling 
Funktionen ChiralScrolling™ gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera ChiralScrolling.

Så här använder du ChiralScrolling:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat ChiralScrolling kan du föra fingret över hela TouchPad-plattan medan du gör cirkelrörelsen.

	Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bra fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.

3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=413
Bilden här ovan representerar ytan på TouchPad-plattan. Det skuggade området visar rullningsregionerna på TouchPad-plattans yta.

När du placerar ett finger på TouchPad-plattan visas pilar längs kanterna på bilden för att visa var fingret är placerat. Om fingret är i en aktiv rullningsregion på TouchPad-plattan kommer motsvarande område i bilden att få en enhetlig färg. Du kan göra rullningsregionen större eller mindre genom att flytta de små svarta fyrkanterna vid det skuggade områdets ytterkanter.

Om det är svårt att aktivera rullningen kan du försöka med att göra rullningsregionen större genom att flytta kanterna för det skuggade området inåt. Om rullningen aktiveras för enkelt kan du göra rullningsregionen mindre.

Om rullningsregionerna är gråa och inte kan ändras ska du kontrollera om rullningsfunktionen är aktiverad.

Så här aktiverar du rullningsfunktionen:

1.	Välj Rullning på menyträdet till vänster.
2.	Markera lämplig rullningsmetod och välj lodrät rullning.

##HelpTopicID=414
Knappar
Standard är att knapparna fungerar som musknapparna för det här pekdonet. 

Du kan även välja att en annan åtgärd ska utföras när du trycker på en knapp. Du kan till exempel definiera att den högra knappen ska öppna en webbplats i standardwebbläsaren. Varje gång du klickar med höger knapp på pekdonet kommer webbläsaren att automatiskt öppna och läsa in den angivna sidan.

##HelpTopicID=415
Avancerade filter
För att minimera ofrivilliga pekarrörelser och knackningar krävs för de avancerade filtren för oavsiktliga kontakter att en pekning eller knackning börjar i startzonen. Startzonen är det rektangulära området mitt på TouchPad™-plattan. Startzonsområdet kan ändras om du väljer Storlek på startzonen på menyn. Välj Aktiveringstid för filter på menyn när du vill ändra filteraktiveringstiden.

Begränsa pekning till zon
När detta alternativ är markerat måste fingret befinna sig i startzonen innan rörelsen kommer att påverka pekaren. Kontakten med TouchPad™-plattan kommer att ignoreras tills fingret befinner sig i startzonen. När pekarrörelsen har initierats kommer TouchPad™-plattan att fungera som normalt tills den inaktiveras enligt den angivna tiden. Välj Aktiveringstid för filter på menyn när du vill ändra filteraktiveringstiden.

Begränsa knackning till zon
När detta alternativ är markerat måste knackningen initieras i startzonen. Inget händer om du knackar utanför zonen. Detta filter aktiveras när TouchPad™-plattan har varit inaktiverad den angivna tiden. Välj Aktiveringstid för filter på menyn när du vill ändra filteraktiveringstiden.

##HelpTopicID=416
Reglaget Aktiveringstid för filter använder du för att ange när de avancerade filtren ska aktiveras. Du förlänger den inaktiva tiden innan de avancerade filtren ska aktiveras genom att föra reglaget mot 5 sekunder. Du förkortar den inaktiva tiden innan de avancerade filtren ska aktiveras genom att föra reglaget mot 0 sekunder.

##HelpTopicID=417
PalmCheck-förbättrad
Inställningen Oavsiktlig kontakt använder du för att minska oönskade pekplattsrörelser. Mer information finns i samband med respektive inställning.

##HelpTopicID=418
PalmCheck™.funktionen används för att se till att oavsiktlig beröring av TouchPad™-plattan inte leder till något. PalmCheck™-funktionen känner av om handflatan vilar på pekplattan eller om den sveper över ytan medan du skriver. Detta förhindrar oavsiktliga pekarrörelser eller klickningar.

Om du upplever oönskade pekarrörelser eller klickningar ska du öka inställningen för PalmCheck™ genom att föra reglaget åt höger mot Max. Om pekplattan missar avsedda rörelser eller knackningar minskar du inställningarna för PalmCheck™ genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Av. Det troligaste är att du missar vissa rörelser eller knackningar om reglaget står nära Max.

##HelpTopicID=419
En enfingersklickning i det nedre högra hörnet på ClickPad-plattan motsvarar en klickning med den sekundära (vanligtvis högra) musknappen.

Det går att ändra inställningar för enfingersklickning i hörn. Om du vill använda en annan åtgärd väljer du den i listan.

För vissa åtgärder erfordras ytterligare konfigurering. Om mer information erfordras aktiveras knappen Konfigurera eller också visas en dialogruta.

Du kan när som helst klicka på knappen Konfigurera för att visa eller ändra dina inställningar.

Om du ändrat inställningarna för att anpassa dem för en vänsterhänt ska du klicka nere till vänster på ClickPad-plattan.

##HelpTopicID=420
SmartSense är tekniken som används för oavsiktlig kontakt i Synaptics avancerade bildsensorer. Med inställningarna kan du minimera oönskade beteenden hos TouchPad-plattan. Mer information finns i samband med respektive inställning.

##HelpTopicID=421
SmartSense-funktionen används för att se till att oavsiktlig beröring av TouchPad™-plattan inte leder till något. SmartSense-funktionen känner av om handflatan vilar på pekplattan eller om den sveper över ytan medan du skriver. Detta förhindrar oavsiktliga pekarrörelser eller klickningar.

Om du upplever oönskade pekarrörelser eller klickningar ska du öka inställningen för SmartSense genom att föra reglaget åt höger mot Max. Om pekplattan missar avsedda rörelser eller knackningar minskar du inställningarna för SmartSense genom att föra skjutreglaget åt vänster, mot Av. Det troligaste är att du missar vissa rörelser eller knackningar om reglaget står nära Max.

##HelpTopicID=422
Aktivera eftersläpning
Markera detta alternativ om du vill att rullningen ska fortsätta även sedan kontakten med TouchPad™-plattan gått förlorad. När du valt detta kan du aktivera antingen drivning eller fortsatt rullning.

##HelpTopicID=423
Aktivera fortsatt rullning
När detta alternativ är markerat kan du använda en "flick"-rörelse för att starta rullningen och den kommer att fortsätta sedan kontakten med TouchPad™-plattan gått förlorad.

##HelpTopicID=424
Använd reglaget för att ändra avståndet för fortsatt rullning. Om du vill rulla längre för du reglaget mot Maximum. Om du vill rulla kortare för du reglaget mot Minimum.

##HelpTopicID=425
Aktivera lodrät fyr-fingersflick
När det här alternativet är aktiverat kan du med en nedåtriktad eller uppåtriktad fyr-fingersflick minimera eller återställa fönster på Skrivbordet.

Så här minimerar eller återställer du fönster på Skrivbordet:

1.	Placera fyra fingrar nära över- eller underkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse vågrätt mot den andra kanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Gör ytterligare en fyr-fingersflick för att återställa fönstren på Skrivbordet.

##HelpTopicID=426
När detta alternativ har valts kommer snabba rörelser fram och tillbaka över TouchPad-plattan att aktivera en inaktiverad enhet.

##HelpTopicID=427
Cirkelrullning 
Funktionen Cirkelrullning™ gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret.

Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera Cirkelrullning.

Så här använder du Cirkelrullning:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad-plattan. Om du vill rulla åt vänster eller höger finns målzonen vid nederkanten på TouchPad-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat Cirkelrullning kan du föra fingret över hela TouchPad-plattan medan du gör cirkelrörelsen.

	Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bra fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.

3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad-plattan.

##HelpTopicID=428
Aktivera Cirkelrullning™
Den här funktionen gör att du kan rulla kontinuerligt när du utför en jämn, cirkelrund rörelse. Rullningshastigheten bestäms av hur snabbt du rör fingret. Du aktiverar funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera Cirkelrullning.

Så här använder du Cirkelrullning:

1.	Placera ett finger i målzonen. Om du vill rulla uppåt eller nedåt finns målzonen till höger på TouchPad™-plattan. Om du vill rulla åt vänster eller höger finns målzonen vid nederkanten på TouchPad™-plattan.
2.	Flytta fingret i den riktning som du vill rulla och börja sedan göra en cirkelrörelse med- eller moturs. När du aktiverat Cirkelrullning kan du föra fingret över hela TouchPad™-plattan medan du gör cirkelrörelsen. Obs! Om du vill ändra rullningsriktning rör du bara fingret i den nya riktningen. Rullningen sker nu i den nya riktningen.
3.	Du stoppar rullningen och återgår till pekläget genom att lyfta upp fingret från TouchPad™-plattan.

##HelpTopicID=429
Tvåfingersrullning
Funktionen för tvåfingersrullning använder du för att rulla lodrätt eller vågrätt på hela TouchPad-plattan. Du behöver bara placera två fingrar på TouchPad-plattan och sedan föra dem i den önskade riktningen. Du behöver inte placera fingrarna i rullningsområdet för att kunna utföra rullningen.

Se till att fingrarna ligger något isär. Lyfta upp båda fingrarna från TouchPad-plattan för att avbryta rullningen.

##HelpTopicID=430
Tvåfingerszoom
Tvåfingerszoomning kan du använda i många program. Du använder tvåfingerszoomning för att få samma funktion som rullningshjulet har i Windows-program där Ctrl+rullningshjul stöds. 

Markera kryssrutan Tvåfingerszoom för att aktivera zoomningsgesten. Använda fingertopparna för att få bästa resultat.

##HelpTopicID=431
Aktivera pivotering
När rutan är markerad kan du rotera ett objekt, till exempel ett foto, i 90-graderssteg. 

Se till att avståndet mellan de båda fingrarna är detsamma medan du utför gesten.

##HelpTopicID=432
Trefingerstryckning
När kryssrutan är markerad kan du med en trefingerstryckning starta ett speciellt program. Om du vill anpassa programmet(en) som startas klickar du på inställningsknappen.

Se till att du håller fingrarna något isär när du utför den här gesten.

##HelpTopicID=433
Tre-fingerssnärt
Tre-fingerssnärten underlättar navigeringen i olika program. Du kan använda tre-fingerssnärten för att söka på internet och för att bläddra mellan olika foton i ett bildvisningsprogram. Du kan även använda tre-fingerssnärten för att öppna och stänga bildspelsläget i bildvisningsprogrammet. Markera den här rutan för att använda tre-fingerssnärten för navigering och bildspel.

Se till att fingrarna är något isär när du utför den här gesten.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Du kan klicka-och-dra med ett finger för att flytta ett markerat objekt. 

För att klicka-och-dra med ett finger:

1.	Använd markören för att markera objektet du vill flytta.
2.	Tryck med ett finger på ClickPad.
3.	Håll ClickPad nedtryckt medan det markerade objektet dras till önskat läge.
4.	Lyft fingret från ClickPad när du vill släppa objektet.

##HelpTopicID=437
Du kan klicka-och-dra med två fingrar för att utföra motsvarigheten till att klicka-och-dra med en fysisk högerknapp.
För att klicka-och-dra med två fingrar:

1.	Använd markören för att markera objektet du vill flytta.
2.	Tryck med två fingrar på ClickPad.
3.	Håll ClickPad nedtryckt medan det markerade objektet dras till önskat läge.
4.	Lyft fingrarna från ClickPad när du vill släppa objektet.
##HelpTopicID=438
Du kan trycka var som helst på ClickPad för att utföra en primär-, sekundär- eller mittenknappsklickning. 

Genom att trycka med ett finger utförs som standard en primär klickning. Genom att trycka med två fingrar utförs en sekundär klickning. Genom att trycka med tre fingrar utförs en mittenknappsklickning.

##HelpTopicID=439
Tre-fingerssnärt
Lodräta och vågräta tre-fingerssnärtar erbjuder ett bekvämt sätt att byta program och minimera eller återställa Skrivbordet.

##HelpTopicID=440
Lodrät tre-fingerssnärt
När det här alternativet är aktiverat kan du med en nedåtriktad tre-fingerssnärt minimera eller återställa fönster på Skrivbordet. En uppåtriktad tre-fingerssnärt används för att byta program.

Så här minimerar du fönster på Skrivbordet:

1.	Placera tre fingrar nära överkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot nederkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Upprepa gesten för att återställa fönstret på Skrivbordet.

Så här öppnar du omkopplaren för Aero 3D-programmet:

1.	Placera tre fingrar nära underkanten på TouchPad™-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot överkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad™-plattan.
4.	Omkopplaren för Aero 3D-programmet öppnas.
5.	Om du vill bläddra i programmet glider du med fingret vågrätt.
6.	När det önskade programmet är markerat, slår du en gång på TouchPad™-plattan för att växla till det.

##HelpTopicID=441
Knappar
Standard är att knapparna fungerar som musknapparna för det här pekdonet. Om rutan inte är markerad är knapparna inaktiverade och när du trycker på dem kommer inget att hända. Att knacka blir det enda sättet att klicka med pekdonet.

##HelpTopicID=442
Tvåfingersknackning
Knacka två gånger med fingrarna samtidigt någonstans på TouchPad-plattan för att utföra samma åtgärd som en klickning med den sekundära musknappen. Håll fingrarna något isär när du utför tvåfingersknackningen.

##HelpTopicID=443
Prioritera för TrackPoint- och tangentbordsinmatningar
Prioritera för TrackPoint- och tangentbordsinmatningar kommer temporärt att ignorera kontakt med pekplattan för en kort stund efter en inmatning med antingen TrackPoint eller tangentbordet.

##HelpTopicID=444
Knappar
Ställ in knappspecifika parametrar.

##HelpTopicID=445
Zon för höger knapp
Ändra storleken för området för den högra knappen på TouchPad-plattans yta.

##HelpTopicID=446
Tre-fingerssnärtning
Välj Tre-fingerssnärtning för att aktivera funktionen.
Så här minimerar du fönster på Skrivbordet:
1.	Placera tre fingrar nära överkanten på TouchPad-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot nederkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad-plattan.
4.	Upprepa gesten för att återställa fönstret på Skrivbordet.

Så här öppnar du programväxlaren:
1.	Placera tre fingrar nära underkanten på TouchPad-plattan. Fingrarna ska vara något isär.
2.	Snärta med fingrarna i en mjuk, rak rörelse mot överkanten.
3.	Lyft fingrarna från TouchPad-plattan.
4.	Programväxlaren öppnas.
5.	Om du vill bläddra i programmet glider du med tre fingrar vågrätt. När programmet som du vill använda är markerat, flyttar du musen till programmet som du vill använda och klickar sedan för att välja det.

Vågrät tre-fingerssnärtning:
Vågrät tre-fingerssnärtning använder du för att navigera uppåt och nedåt i ett dokument, och bakåt i Utforskaren. Med en tre-fingerssnärtning åt höger navigerar du framåt eller en sida uppåt, och med en tre-fingerssnärtning åt vänster navigerar du bakåt eller en sida nedåt.

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
Aktivera Smart Detector-funktionen för att förebygga oavsiktliga markörrörelser. Du aktiverar pekning genom att trycka på en av knapparna eller börja peka i avsett aktiveringsområde. Medan du skriver är pekning automatiskt undertryckt såvida inte pekningen börjar i aktiveringsområdet.
Standard är att aktiveringsområdet är beläget högst upp i mitten på TouchPad-plattan. Du ändrar platsen för aktiveringsområdet genom att klicka och dra cirkeln. Du ändrar storlek på aktiveringsområdet genom att välja en förinställd storlek. Du kan även välja Anpassa och ange en storlek med hjälp av reglaget.

##HelpTopicID=448
När Begränsa kontakt till zon efter skrivning väljs, inaktiveras TouchPad tills du initierar pekning, knackning eller gester i startzonen.
Sedan kontakt initierats i startzonen fungerar TouchPad normalt tills du skriver igen.

##HelpTopicID=449
Ställ in EdgeMotion-hastighet
Du kan välja EdgeMotion-hastighet genom att ställa in reglaget mellan Långsam och Snabb.

Om reglagen på denna sida är grå och inte kan ändras ska du kontrollera att EdgeMotion är aktiverat. Utför följande steg för att aktivera EdgeMotion:

1.	Välj EdgeMotion i menyträdet till vänster.
2.	Välj ett av alternativen för Utför EdgeMotion.
3.	Välj EdgeMotion-hastighet från menyträdet för att återgå till denna sida.

##HelpTopicID=451
Tre-fingersflick
Tre-fingersflicken förbättrar navigeringen i olika program. Du kan använda tre-fingersflicken för att söka på internet eller för att bläddra mellan olika foton i ett bildvisningsprogram.

Titta på videon för att lära dig hur du utför tre-fingersflicken. Se till att fingrarna är något isär när du utför den här gesten.

##HelpTopicID=452
Slå och lås
När du valt den här funktionen kan du dra objekt över långa avstånd över skärmen med flera fingerrörelser. När Slå och lås är markerat kommer dra-åtgärden fortfarande att vara aktiverad en kort tid efter det att du lyfter fingret från pekplattan. Slå ytterligare en gång för att släppa objektet.

Låsdragningen kommer automatiskt att frigöras om ditt finger inte omedelbart vidrör pekplattan igen.

##HelpTopicID=453
Använda egenskapsfönstret
I egenskapsfönstret gör du inställningar för pekdonet. Du använder menyträdet för att komma åt de anpassningsbara funktionerna. Dubbelklicka på pilen intill en funktion eller dubbelklicka på den för att se alla alternativ.

Aktivera eller inaktivera funktioner
Markera kryssrutan för att aktivera en funktion eller ta bort markeringen för att inaktivera.

Inställningar
Om det för den valda funktionen visas en inställningsikon när du för pekaren över den, ska du klicka eller dubbelklicka på funktionsnamnet om du vill ändra inställningen. Om du inte kan klicka på en ikon för Inställningar, se till att funktionens kryssruta och eventuella överordnade kryssrutor är markerade.

Hjälp
Du kan klicka på frågetecknet eller hjälpknappen för att få mer information.

Knappen Stäng
Med knappen Stäng stänger du inställningsfönstret. Ändringarna sparas bara om du klickar på Verkställ eller OK i egenskapsfönstret.

Knappen Standard
Knappen Standard i egenskapsfönstret återställer alla Touchpad-inställningar till fabriksinställda värden, med undantag för trefingrarstryck. Värdet för trefingrarstryck ändras inte.

Knappen Standard i ett inställningsfönster återställer alla inställningar i det aktuella fönstret till standardinställningarna. Ändringarna sparas bara om du klickar på Verkställ eller OK i egenskapsfönstret.

Knappen OK
Klicka på knappen OK för att spara ändringarna och stänga sidan.

Knappen Avbryt
Med knappen Avbryt stänger du egenskapsfönstret utan att spara ändringarna.

Knappen Verkställ
Klicka på knappen Verkställ för att spara ändringarna utan att stänga egenskapsfönstret så att du kan göra fler ändringar. 

##HelpTopicID=454
Aktiverar kantsvepning
Markera kryssrutan för Aktivera kantsvepning för att aktivera enfingersrörelse från kanten på pekplattan in mot mitten av pekplattan:

1.	En svepning från vänsterkanten till mitten växlar från det öppna programmet till det föregående öppna programmet.
2.	En svepning från högerkanten till mitten öppnar eller stänger Amulett-menyn.
3.	En svepning från överkanten till mitten öppnar eller stänger programfältet.

##HelpTopicID=455
För att utföra en tvåfingersklickning trycker du med två fingrar på ClickPad-ytan tills du känner att den ger med sig. Som standard motsvarar en tvåfingersklickning att klicka på en sekundär knapp.

##HelpTopicID=456
Aktivera omvänd riktning för trefingrarssnärt.
När det här alternativet är markerat, ändras riktningen på trefingrarssnärt. Som exempel, en trefingrarssnärt åt vänster skulle navigera till nästa sida och en trefingrarssnärt åt höger skulle gå till föregående sida.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0C04
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0512200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0521200900, Removed (FPS)(RPG)(RTS) at 227.
v0611200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1022200900, Localization tasks.
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0221201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0222202100, Installed revised translations for topics 345-406.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0726201100, Updated topics 381, 382 and 383.
v0728201100, revised topic 418.
v0803201100, Syna updated 393, 404, 405, 425. Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs.
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v0127201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
說明主題未定義

##HelpTopicID=0
「內容」視窗可讓您自訂指向裝置的設定值。請用左邊的樹狀功能表來使用自訂功能。

內容視窗的使用
請按樹狀功能表中的功能，來參閱該功能各頁的設定值。某些功能會有多頁的設定值。請按功能旁邊的加號 (+)，來參閱該功能的所有設定值頁面。設定值會出現在樹狀功能表右邊的視窗中。選項的資訊以及如何變更選項的說明，則會出現在這個資訊方塊中。資訊方塊中的內容，可用捲軸來捲動檢視。

預設值按鈕
「預設值」按鈕可將目前頁面上的所有設定值，恢復回原廠設定的數值。

確定按鈕
「確定」按鈕可儲存所做的變更，然後關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕會將所有變更的設定值，恢復回變更前原先的數值；並關閉「內容」視窗，而不儲存任何設定值。

套用按鈕
「套用」按鈕會儲存所做的變更，並讓「內容」視窗留在螢幕上，以便繼續做其它的變更。

##HelpTopicID=1
選取「啟用按鈕」核取方塊可以啟用此指向裝置的「滑鼠」按鈕。要設定按下按鈕後應執行的動作時，請從樹狀功能表選擇按鈕的名稱。例如，右按鍵可以定義為「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次按下指向裝置的右邊按鍵後，會自動開啟網頁瀏覽器，並載入所指定的網頁。

如果沒有選取「啟用按鈕」的話，會停用按鈕；在按下按鈕時，不會有任何作用。而「點選」則是指向裝置用來按螢幕上物件的唯一方式。

##HelpTopicID=2
捲動指標下項目
「捲動指標下項目」通常會嘗試在現用應用程式中、指標所在的特定視窗中進行捲動。如果指標沒有放在正在現用應用程式內，視窗就不會捲動。
例如，使用 Windows 檔案總管時：如果指標放在左邊窗格內，捲動部份是顯示目錄結構的樹狀目錄；如果指標在右邊窗格內，捲動部份就變為清單方框。如果您接著在其他應用程式上按一下，那樣，即使指標正位於某個檔案總管視窗內，該視窗也不會發生捲動。

##HelpTopicID=3
從上面的清單中選擇一個動作，以指定給所選的按鈕。每次按下該按鈕後，即會發生所選的動作。

如果無法從清單中選擇動作，請確定有啟用按鈕。要啟用按鈕時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「按鍵」。
2.	選取「啟用按鈕」核取方塊。
3.	從「按鍵」樹狀功能表選擇按鍵以回到這一頁。

##HelpTopicID=4
這個按鈕會顯示出一個和清單方塊中所選之動作相關的設定對話方塊。

##HelpTopicID=5
「觸壓選擇」功能讓用戶採用點選和下壓的動作，來執行在滑鼠上按下按鍵的功能。

在指向搖桿頂端點選或是下壓，即等於按下滑鼠左邊的按鍵。可是這樣的點選或是下壓，比按滑鼠的按鍵快而且方便。

「點選」表示在指向搖桿的上端，用手指快速的壓一下然後放開。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠的按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於「連按兩下」滑鼠。

「下壓」表示用手指在指向搖桿的頂端，快速地向下壓一下。從容而輕輕地壓，可以取得最佳的效果。一直向下壓到底，則等於「按住」滑鼠上的按鍵。一直向下壓到底，然後向旁邊移動，即可向任何方向做「按住來拖曳」的動作。鬆開手指，即相當於鬆開滑鼠的按鍵。

選取「啟用觸壓選擇」核取方塊來啟用這個功能。

實際的按鍵也可以用來做按的動作；如果清除此核取方塊上面的選擇，則實際的按鍵，是唯一可用來按的方式。

##HelpTopicID=6
這個樹狀功能表列出指向裝置的選項。要設定某選項時，請按和該選項相關的項目。

##HelpTopicID=7
「指標動作」各頁的設定值，可用來指定各個指向動作，應在螢幕上如何移動「滑鼠」的指標。

##HelpTopicID=8
「限制動作」功能可強制指標在螢幕上，僅做完全水平或是垂直的移動。在使用繪圖程式時，這個功能最有用。在移動指標的同時，按住一個特別的按鍵，即可啟用「限制動作」的功能。在按住該按鍵後，指標一開始移動時的方向，會決定在手指離開 TouchPad 之前的期間中，所允許指標移動的方向。

啟用「限制動作」功能：

1.	選取「啟用限制動作」核取方塊來啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用來啟用「限制動作」的按鍵。
3.	以後要用限制指標動作的功能時，按住所選的按鍵即可。

##HelpTopicID=9
觸壓選擇代表左按鍵
此選項會在點選或下壓指向搖桿時，產生按下滑鼠左按鍵的效果。按滑鼠右鍵的這個動作，通常用來顯示跳現的內容功能表。

##HelpTopicID=10
這些按鍵可用來啟用「限制動作」模式。請按清單方塊中的項目，來選擇所要的按鍵。

##HelpTopicID=11
EdgeMotion™(邊緣動作) 功能是設計來簡化長距離的指標動作。當手指觸及 TouchPad 邊緣時，指標會沿著相同方向繼續移動，直到抬起手指為止。請選擇一個 EdgeMotion 選項。

「虛擬捲動」功能也支援 EdgeMotion。如果要在捲動時控制 EdgeMotion，請選擇樹狀功能表上「虛擬捲動」的「長距離捲動」。

##HelpTopicID=12
僅在拖曳時採用 EdgeMotion
選取這個選項後，只有在「點選拖曳」動作中才會產生 EdgeMotion 作用。一般指標動作則不會產生 EdgeMotion 作用。必須啟用「點選」功能才可使此功能正常運作。

##HelpTopicID=13
在拖曳和指向時採用 EdgeMotion
選取這個選項之後，每當手指到達 TouchPad 的邊緣時，就會發生 EdgeMotion 的效果。

##HelpTopicID=14
不要 EdgeMotion
如果要將指標移動一段長的距離而不要有 EdgeMotion 效果，則必須在按墊上重複手指移動的動作，或是在「滑鼠控制台」提高指標的移動速度。

##HelpTopicID=15
選取「啟用點選區域」核取方塊後，可將 TouchPad 表面的四個角落設定成按鈕，而在點選這些角落時，各自作為不同的按鈕。這些角落的區域，稱為「點選區域」。

在 TouchPad 的中心點選，會固定產生按滑鼠左鍵的效果。

如果清除「啟用點選區域」核取方塊上的選擇，則在 TouchPad 上的任何位置點選，都會產生按滑鼠左鍵的效果。

很多種動作均可指定給「點選區域」。

啟用點選區域：

1.	確定有選擇「點選」頁上的「啟用點選」。
2.	選取上面的「啟用點選區域」核取方塊。
3.	在樹狀功能表上選擇一個「點選區域」的名稱來指定動作給該區域。

##HelpTopicID=16
為 TouchPad 左下角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「中按鍵」的話，則在 TouchPad 表面左下角點選時，會產生和按下滑鼠中按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=17
為 TouchPad 左上角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「中按鍵」的話，則在 TouchPad 表面左上角點選時，會產生和按下滑鼠中按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=18
為 TouchPad 右上角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「右按鍵」的話，則在 TouchPad 表面右上角點選時，會產生和按下滑鼠或 TouchPad 右按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=19
為 TouchPad 右下角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「右按鍵」的話，則在 TouchPad 表面右下角點選時，會產生和按下滑鼠或 TouchPad 右按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=20
按這個按鈕，可顯示所選動作的「內容」對話方塊。

##HelpTopicID=21
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的現用「點選區域」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「點選區域」的範圍中，該「點選區域」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「點選區域」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域角落上黑色的小方塊。

如果在觸發「點選區域」動作時有困難，請將「點選區域」的範圍調整得大一點。如果「點選區域」動作的觸發太容易，則請將「點選區域」的範圍調整得小一點。

如果「點選區域」是灰色的，而且無法調整，請確定有選擇「點選」和「點選區域」。

##HelpTopicID=22
此區域可用來自訂 TouchPad 上的按鍵。

##HelpTopicID=23
預設值
將此頁上的所有設定值，恢復為原先預設的數值。

##HelpTopicID=24
EdgeMotion 的速度可設定為用手指壓力控制，或是採取固定的速度。

以手指壓力控制速度
如果要在手指提高在 TouchPad 表面上的壓力時，同時提高 EdgeMotion 的速度，請選這個選項。

固定速度
選擇這個選項，可讓 EdgeMotion 動作永遠保持固定的速度。

調整 EdgeMotion 速度
這個滑鈕控制在有選取「固定速度」選項時，EdgeMotion 動作的速度。請在「慢」和「快」之間調整滑鈕位置，以選擇 EdgeMotion 的速度。

如果此頁上的控制項目是灰色而且不能調整，請確定有啟用 EdgeMotion。要啟用 EdgeMotion 時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「EdgeMotion」。
2.	選擇一個「採用 EdgeMotion」的選項。
3.	從樹狀功能表選擇「EdgeMotion 速度」來回到這一頁。

##HelpTopicID=25
有選取這個核取方塊時，EdgeMotion 的速度由手指壓在 TouchPad 上的壓力決定。

如果沒有選取這個核取方塊，則在手指位於 EdgeMotion 區域時，指標會以滑鈕上設定的速度移動。

##HelpTopicID=26
選取這個核取方塊，會採用固定的 EdgeMotion 速度。

##HelpTopicID=27
在 TouchPad 的表面上點選，就和按 TouchPad 左邊的「滑鼠」按鍵一樣。可是點選通常比按滑鼠的按鍵快而且方便。

「點選」表示用手指快速地觸碰 TouchPad 表面，然後再抬起手指。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠的按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於「連按兩下」滑鼠。

選取「啟用點選」核取方塊來啟用這個功能。TouchPad 上的按鍵也可以用來按螢幕上的物件。如果清除這個核取方塊上的選擇，則只能用 TouchPad 的按鍵來按。

##HelpTopicID=28
虛擬捲動教學課程
這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」功能。

##HelpTopicID=29
如果沒有選取「點選來按」核取方塊，則必須按 TouchPad 上面的實際按鍵，來產生按下滑鼠按鍵的動作。

##HelpTopicID=30
再點選並按住來拖曳
選取這個核取方塊後，可藉著點選 TouchPad 來拖曳物件和所選的項目。要拖曳時，請在物件上點選兩次，而且在第二次點選後，將手指停留在 TouchPad 上面。在 TouchPad 的表面上移動手指來移動所選的物件，然後抬起手指來放下物件。這個動作的效果相當於按住滑鼠按鍵、移動滑鼠、然後鬆開滑鼠按鍵。

##HelpTopicID=31
鎖定拖曳
透過鎖定拖曳功能，只要幾個手指觸碰動作，便可跨越螢幕長距離拖曳物件。選取鎖定拖曳後，即使手指離開 TouchPad，拖曳的動作仍會繼續。再次點選 TouchPad 或按任何按鈕一下，即可放下物件並結束拖曳。要使用鎖定拖曳，必須選擇點選與再點選並按住來拖曳功能。

##HelpTopicID=32
PalmCheck™功能可以避免因為不慎碰觸 TouchPad 而產生的意外動作。PalmCheck 可讓 TouchPad 知道您的手掌究竟是放在 TouchPad 上面，還是在打字時不小心觸及其表面。這樣可以避免意外的指標移動或按下動作。

如果 TouchPad 產生非預期的指標移動或按下動作，請將滑鈕向右移向「最重」，以提高 PalmCheck 設定值。如果 TouchPad 漏掉所要的動作或點選，請將滑鈕向左移向「最輕」，以降低 PalmCheck 設定值。如果滑鈕位於紅色區域內，您很可能會漏掉所要的動作或是點選。

##HelpTopicID=33
「觸摸靈敏度」滑鈕可用來調整在 TouchPad 做出反應前，必須要有多少手指的壓力。

如果指標在移動時出現不穩定的情形，或按下時會發生異狀，請將滑鈕向右移向「重壓」來降低靈敏度。

如果使用 TouchPad 時必須很用力地壓它，或是 TouchPad 有時候對點選沒有反應，請將滑鈕向左移向「輕壓」來提高靈敏度。

##HelpTopicID=34
捲動選定項目
「捲動選定項目」通常會嘗試在現用應用程式中、即將接收鍵盤輸入的特定視窗中進行捲動。即使指標完全沒有放在現用應用程式內，會進行捲動的部份還是即將接收鍵盤輸入的視窗。
例如，在 Windows 檔案總管中：如果您按一下左邊窗格然後執行捲動，則無論指標放在何處，會進行捲動的部份還是顯示目錄結構的樹狀目錄。

##HelpTopicID=35
如果要在手指到達 TouchPad 的邊緣時繼續捲動，請選取「捲動時啟用邊緣動作功能」核取方塊。

##HelpTopicID=36
觸壓選擇代表右按鍵
此選項會在點選或下壓指向搖桿時，產生按下滑鼠右按鍵的效果。按滑鼠右鍵的這個動作，通常用來顯示跳現的內容功能表。

##HelpTopicID=37
「滑行」功能可協助用戶輕易地捲動長的文件。採用「滑行」功能時，在手指離開 TouchPad 之後，「虛擬捲動」仍會繼續。要使用「滑行」功能時，請在一個連貫的動作中，移動並抬起手指。要停止「滑行」動作時，將手指放回 TouchPad 的表面即可。

##HelpTopicID=38
啟用水平捲動
選取這個核取方塊，可以對具有水平捲軸的視窗，啟用水平的「虛擬捲動」。在 TouchPad 的底端左右來回滑動手指，即可水平地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=39
啟用垂直捲動
選取這個核取方塊可以啟用垂直的「虛擬捲動」。在 TouchPad 的右端上下來回滑動手指，即可垂直地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=40
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的「虛擬捲動」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「虛擬捲動」的範圍中，該「虛擬捲動」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「虛擬捲動」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有觸發「虛擬捲動」功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將「虛擬捲動」範圍調整得大一點。如果「虛擬捲動」的功能過於容易觸發，請試著將「虛擬捲動」範圍調整得小一點。

如果「虛擬捲動」範圍是灰色而且不能調整，請確定有啟用「虛擬捲動」。要啟用「虛擬捲動」時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「虛擬捲動」。
2.	選取所要的「啟用捲動」核取方塊。
3.	從樹狀功能表選擇「捲動區域」來回到這一頁。

##HelpTopicID=41
練習按鈕
請按「練習」按鈕來執行「虛擬捲動」教學課程。這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」。

注意：請確定有選取「啟用水平捲動」和「啟用垂直捲動」核取方塊。

開始前，請先研究一下這個迷宮，找出起點和終點。因為迷宮的面積大於用來顯示它的視窗，所以無法看見完整的迷宮。用「虛擬捲動」功能移動迷宮在視窗中所顯示的部分。先按住 Ctrl 鍵再使用「虛擬捲動」功能，可以放大或縮小迷宮。

迷宮左上角落的黃點表示迷宮的入口。迷宮右邊的藍點則表示出口。

開始：

1.	按一下黃點上面的紅色方塊來開始。
2.	用箭頭鍵或是點選 TouchPad 以在迷宮裡面移動。
3.	用「虛擬捲動」功能移動所顯示的迷宮部分。
4.	到達右下角落的藍點後，請按「虛擬捲動練習」視窗的關閉按鈕。

##HelpTopicID=42
這個滑鈕可用來控制「虛擬捲動」的速度。將滑鈕向右拖，可以加快捲動的速度。

##HelpTopicID=43
這個區域可用來自訂指標的動作。如需詳細說明，請選擇各特定區域的說明。

##HelpTopicID=44
觸壓選擇和拖曳
選擇此選項後，可讓「按住」做選擇和拖曳的動作，並讓「點選」僅做選擇的動作。

##HelpTopicID=45
「慢動作」功能可降低指標的速度，以提高指向的精確性來做準確的定位。在移動指標的同時，按住一個特別的按鍵，即可啟用「慢動作」功能。

啟用「慢動作」功能：

1.	選取「啟用慢動作」核取方塊來啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用來啟用「慢動作」的按鍵。
3.	以後要用「慢動作」的功能時，按住所選的按鍵即可。

##HelpTopicID=46
此功能會在螢幕顯示對話方塊時，自動將指標移到「預設值」按鈕。

##HelpTopicID=47
有時候用戶可能會想要將指標的移動，限定在水平或是垂直的方向。只要指定一個限制指標的按鍵，並且在移動指標時按住該鍵即可。按住該鍵時指標原來的移動方向，會決定指標只能水平或是垂直地移動。

##HelpTopicID=49
選取「快」的指標重新整理速率選項，通常可以得到非常平滑的指標移動動作。但是，如果指標在螢幕上有不穩定或是閃爍的情形，則請試著選擇「慢」的指標重新整理速率。

##HelpTopicID=50
Synaptics TouchPad 的內容頁可用來設定 TouchPad。這些內容頁位於「滑鼠內容控制台」。

##HelpTopicID=51
請按這裡來執行您的 Internet 瀏覽器，並直接到這個網頁。

##HelpTopicID=52
搖攝 (pan) 代表繼續捲動。用戶可以水平、垂直、或任意斜向地搖攝。

請注意，搖攝的功能僅適用於支援 Microsoft Intellimouse 滑鼠的應用程式，而且許多這種應用程式會限制可以搖攝的方向（例如：Microsoft Word 只能垂直地搖攝；Microsoft Excel 可以垂直和水平地搖攝，但是不能斜地搖攝）。

##HelpTopicID=53
縮放表示變更文件的放大倍數。放大會提高放大倍數，而縮小則會減小放大倍數。

請注意，縮放的功能僅限於支援 Microsoft Intellimouse 滑鼠的應用程式。

##HelpTopicID=54
這個動作會自動地將指標移到工作列上的「開始」按鈕，並開啟開始功能表。

##HelpTopicID=55
跳到目前視窗的功能表
這個動作會自動地將指標移到目前視窗之功能表的最左邊項目（通常是「檔案」功能表），並開啟該項目。
此功能可能不適用於某些具有非標準型功能表的視窗。

##HelpTopicID=56
這個動作會將目前的視窗縮到最小。

##HelpTopicID=57
這個動作會將目前的視窗放到最大，讓它蓋住整個螢幕。如果目前的視窗已經放到最大，則此動作會將它恢復到原來的大小和位置。

##HelpTopicID=58
這個動作會將最大化或最小化的視窗恢復到原來的大小和位置。

##HelpTopicID=59
這個動作會自動地執行一個指定的程式。選擇這個動作後，請按下拉式清單方塊旁邊的「內容」按鈕，來選擇要執行的程式。

##HelpTopicID=60
這個動作可允許用戶利用整個 TouchPad 的表面來控制「虛擬捲動」。如果要恢復正常的 TouchPad 操作，只要再做一次相關的動作即可。

##HelpTopicID=61
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會顯示出瀏覽器歷史緩衝區中，最近一次參閱過的網頁。

##HelpTopicID=62
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會顯示出瀏覽器歷史緩衝區中，下一頁的網頁。

##HelpTopicID=63
這個動作會啟動預設的網頁瀏覽器，並顯示出一頁網頁。選擇這個動作後，請按下拉式清單方塊旁邊的「內容」按鈕，來選擇要顯示的網頁。

##HelpTopicID=64
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會從目前網頁的來源，重新載入一次網頁。

##HelpTopicID=65
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會讓瀏覽器停止載入目前的網頁。

##HelpTopicID=66
將兩隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為雙指「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。此頁可用來自訂偵測到「姿勢」時，TouchPad 應做的動作。

若要啟用「姿勢」的處理，請選取註有「啟用」的方塊。然後從下拉式清單為每個「姿勢」方向選擇動作。

##HelpTopicID=67
為 TouchPad 左上角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

##HelpTopicID=68
例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=69
為 TouchPad 上端區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

##HelpTopicID=70
例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=80
為 TouchPad 左上角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=81
為 TouchPad 左邊區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=82
為 TouchPad 右下角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=83
為 TouchPad 下端區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=84
為 TouchPad 左下角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=85
為 TouchPad 左邊區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=86
錄製和播放鍵盤巨集

這個動作會播放預先錄製好的一系列按下按鍵的動作。選擇這個動作後，請錄製所要播放的一系列按下按鍵的動作。

##HelpTopicID=87
鍵盤巨集錄製對話方塊
此對話方塊可用來錄製一系列供稍後播放的按下按鍵動作。這種錄製的一系列供稍後播放的按下按鍵動作，通常稱為鍵盤的「巨集」。

要開始錄製巨集時，請按「開始」按鈕。這樣會啟用「停止」按鈕並停用「開始」按鈕，表示已經開始錄製的程序了。因為錄製的過程會記錄所有在鍵盤上按下的按鍵，所以用滑鼠按「停止」按鈕，是唯一停止錄製模式的方法。

當沒有在錄製時，「清除」按鈕可用來清除按鍵記錄緩衝區的內容。在錄製的過程中，這個按鈕的功能和倒退鍵（backspace）一樣。按「倒退」按鈕時，會移除按鍵記錄緩衝區內的最後一個項目。請記得在錄製的過程中，「倒退」按鈕必須用滑鼠來按。

在錄製的時候，按下的按鍵也會出現在錄製對話方塊的文字視窗。出現在文字視窗中的文字、數字、和標點符號按鍵，就好像出現在打字輸入的文件中一樣。不能印出的按鍵，則會在文字視窗中以圍在括號中的代號顯示。

為了讓文字視窗的內容比較容易閱讀，大部份的按鍵，只有在按下的時候，才會出現在文字視窗中。但是模式按鍵（例如是 Shift、Ctrl、和 Alt），在按下以及鬆開按鍵時，都會顯示在文字視窗中。這樣的話，只要看一下文字視窗，即可知道鍵盤模式的變更。

請注意，文字視窗不能直接編輯修改。例如，在已經錄製的一系列按鍵動作中，不能直接插入別的按鍵。如果要插入別的按鍵，必須清除錄製緩衝區，並重新錄製所要的按鍵動作系列。

錄製完畢後，請按「確定」按鈕來儲存，或按「取消」按鈕來取消剛剛的錄製。按下任一按鈕都會結束對話方塊。

##HelpTopicID=88
為這個 TouchPad 按鍵選擇一個動作。這個按鍵可以自訂，以產生下拉式清單中動作的效果。

##HelpTopicID=89
調整「連按兩下」主要滑鼠按鍵時，兩次按下動作之間所允許的時間。對於沒有使用滑鼠經驗的用戶，將滑鈕拖向慢的一邊，可能會讓「連按兩下」的動作比較容易。您可連按兩下「測試」區域中的影像，來測試「連按兩下」的速度。

##HelpTopicID=90
這是用來測試滑鼠「連按兩下」動作速度的地方。盒子中小丑的出現和消失，表示「連按兩下」動作成功。

##HelpTopicID=91
調整指標在螢幕上移動的速度。

##HelpTopicID=92
指定滑鼠指標在加速到其最高速度時，應有的加速度。加速度會在快速移動滑鼠時，讓滑鼠指標移動得更多。如果沒有加速度的話，滑鼠指標的移動會和滑鼠本身的速度一樣。

##HelpTopicID=93
顯示滑鼠指標的移動軌跡；這樣在液晶 (LCD) 螢幕上會看得比較清除。若要變更指標軌跡的長度，請拖曳滑鈕。

##HelpTopicID=94
選取這個核取方塊來開啟「通用捲動」功能。按設定值按鈕來設定捲動功能。

##HelpTopicID=95
按這個按鈕來設定捲動功能。

##HelpTopicID=96
按這個按鈕來設定雙指姿勢功能。

##HelpTopicID=97
按這個按鈕來設定三指姿勢功能。

##HelpTopicID=98
按這個按鈕來設定點選功能。

##HelpTopicID=99
按這個按鈕來設定 EdgeMotion 功能。

##HelpTopicID=100
選取「停用裝置」時，目前的指向裝置便不會再提供游標移動、捲動、或其它的功能。

##HelpTopicID=101
將兩隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為雙指「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。

若要啟用雙指「姿勢」的處理，請選取註有「啟用雙指姿勢」的方塊。然後按雙指設定值按鈕，自訂偵測到雙指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=102
將三隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為三指「姿勢」。TouchPad 可以對兩個羅盤點偵測到這種動作。

若要啟用三指「姿勢」的處理，請選取註有「啟用三指姿勢」的方塊。然後按「三指」設定值按鈕，自訂偵測到三指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=103
將兩隻或三隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為手指的「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。

您可啟用任何組合的雙指或三指「姿勢」。若要啟用「姿勢」的處理，請選取適當的「啟用」方塊。然後按設定值按鈕，自訂偵測到三指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=104
這個圖代表 TouchPad，上面的交叉串聯區域表示點選區域。如果要調整點選區域的大小，請拖曳黑色的調整大小控點。圖中各邊的箭頭，表示手指在真正 TouchPad 上的位置。當手指位於 TouchPad 上現用點選區域的範圍中，該點選區域範圍在圖中，會變成實心的顏色。

##HelpTopicID=105
僅限觸壓選擇
如果在點選或下壓搖桿時，只要做選擇而不要拖曳，請選取這個選項。它的效果和單獨地按下一個滑鼠按鍵一樣。

##HelpTopicID=106
這是可以啟用慢動作模式之所有按鍵的清單。請按清單方塊中的適當項目，來選擇所要用的按鍵。

##HelpTopicID=107
調整 EdgeMotion 速度
這個滑鈕控制在有選取「固定速度」選項時，EdgeMotion 動作的速度。
請在「慢」和「快」之間調整滑鈕位置，以選擇 EdgeMotion 的速度。

##HelpTopicID=108
從清單方塊中選擇一個動作，以指定給這個按鈕。許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要其它資訊的話，則會啟用「設定」按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按下「設定」按鈕來檢視或變更動作的設定值。

##HelpTopicID=109
從清單方塊中選擇一個動作，以指定給這個點選區域。許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要其它資訊的話，則會啟用「設定」按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按下「設定」按鈕來檢視或變更動作的設定值。

很多動作均可指定給「點選區域」。如果有安裝協力廠商的 TouchPad 插件軟體，可能還會有別的動作可供選擇。

點選區域動作

跳到開始按鈕
這個動作會讓指標直接跳到 Windows 工作列上的「開始」按鈕，並自動開啟「開始」功能表。

最小化目前的應用程式
這個動作會將目前應用程式的視窗縮到最小。如果目前應用程式的視窗已經最小化，此動作會將該視窗恢復到它正常的大小和位置。

最大化目前的應用程式
這個動作會將目前應用程式的視窗放到最大（放大後蓋住整個螢幕）。如果目前應用程式的視窗已經最大化，此動作會將該視窗恢復到它正常的大小和位置。

執行所要的程式
這個動作可用來指定按下按鍵或是在點選區域點選時，所要自動執行之任何程式的名稱。

如果清單方塊選項是灰色而且不能選擇，請確定有啟用「點選」和「點選區域」。

##HelpTopicID=110
專利聲明
捲動選擇
系統設定值
裝置設定值
位於
相黏框線
啟用相黏框線
僅在拖曳時採用 EdgeMotion(&D)
在拖曳和指向時採用 EdgeMotion(&P)
不要 EdgeMotion
虛擬捲動
固定速度
僅限觸壓選擇
觸壓選擇拖曳
觸壓選擇動作
觸壓選擇代表左按鍵
選擇項目
按鈕
啟用按鈕
點選拖曳
長距離捲動

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
「點選拖曳」功能會產生「滑鼠」按鈕的功能。

再點選並按住來拖曳
選取這個核取方塊後，可以拖曳物件而不必按住滑鼠或 TouchPad 的按鍵。要拖曳時，請在物件上點選兩次，而且在第二次點選後，將手指停留在 TouchPad 上面。在 TouchPad 的表面上移動手指來移動所選的物件，然後抬起手指來放下物件。

鎖定拖曳
「鎖定拖曳」功能可用幾個手指觸碰的動作，跨越螢幕將物件拖曳一段長的距離。選取「鎖定拖曳」時，在手指離開 TouchPad 後，拖曳的動作仍會繼續。如果要停止拖曳並放下物件，只要再點選 TouchPad 一次即可。如果要使用「鎖定拖曳」，則必須也有選擇「再點選並按住來拖曳」。

##HelpTopicID=113
透過「虛擬捲動」功能，您只要使用一根手指，便可進行捲動。「虛擬捲動」會自動操縱捲軸，不必將指標從工作區移開。「虛擬捲動」適用於大部份具捲動功能的視窗，例如文書處理文件、試算表、以及大型數碼圖像。此功能也適用於其他可捲動項目，例如檔案清單及字型清單。「虛擬捲動」為所有應用程式提供最方便和最平滑的捲動。在要進行捲動的視窗或項目上按一下，然後在 TouchPad 右方邊緣上下滑動手指，即可進行垂直捲動。若要啟用這個功能，請選取「啟用垂直捲動」或「啟用水平捲動」核取方塊。如果「虛擬捲動」功能沒有回應，請確定已選取適當的「啟用捲動」核取方塊，而且所按的視窗或項目本身是可以捲動的。如問題仍然存在，請檢查「捲動區域」設定。

##HelpTopicID=114
「靈敏度」設定值可用來個人化 TouchPad 對於用戶觸摸按墊的回應。

若要調整「靈敏度」設定值，請從「靈敏度」樹狀功能表選擇一個項目。

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的 EdgeMotion 區域。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用 EdgeMotion 區域內，該 EdgeMotion 區域在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更 EdgeMotion 區域的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有觸發 EdgeMotion 功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將 EdgeMotion 區域調整得大一點。如果 EdgeMotion 的功能過於容易觸發，請試著將 EdgeMotion 區域調整得小一點。

如果 EdgeMotion 區域是灰色而且不能調整，請確定有啟用 EdgeMotion。要啟用 EdgeMotion 時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「EdgeMotion」。
2.	選擇一個「採用 EdgeMotion」的選項。
3.	從樹狀功能表選擇「EdgeMotion 區域」來回到這一頁。

##HelpTopicID=118
專利聲明
該軟體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

歐洲專利號
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

韓國專利號
277147

中國專利號
ZL97190278.X

日本專利號
3920833; 4031796

香港專利號
1017934

利用該軟體執行的 Synaptics™ 觸控板裝置硬體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

歐洲專利號
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

韓國專利號
274772; 277147

中華民國台灣專利號.
097091

中國專利號
ZL95195811.9; ZL97190278.X

日本專利號
3526577; 4031796

香港專利號
1002568

Synaptics™ 觸控點裝置硬體和軟體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
6,642,857; 6,975,302

商標
ChiralMotion®、ChiralRotate™、ChiralScrolling、EdgeMotion™、Momentum、PalmCheck™、SmartSense、TouchPad™、ClickPad、ClickEQ、TouchStyk、Scrybe、Synaptics™、ChiralMotion® 標誌、Scrybe 標誌和 Synaptics™ 標誌是 Synaptics Incorporated 的商標。此處提到的所有其他產品、服務或公司名稱分別是各自公司聲明的註冊商標和交易名稱。

版權
©1996 – 2012 Synaptics Incorporated 版權所有。保留所有權利。

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
「相黏框線」功能可將指標限制在現用視窗內。如果嘗試將指標移到視窗之外，指標會停在邊緣上。如果再嘗試移動一次，則可以將指標移到視窗外。

將指標停在視窗的框線上，可以容易地使用位於視窗邊緣上的控制項目。例如要關閉視窗或調整其大小時，用戶可快速地將指標移向關閉方塊或是視窗邊緣的大致方向，而指標則會正好停在所要的位置。

若要啟用這個功能，請選取「啟用相黏框線」核取方塊。

##HelpTopicID=120
此頁上的按鈕，控制「觸壓選擇」功能如何作業。

##HelpTopicID=121
捲動速度
這個滑鈕可控制相對於手指在「虛擬捲動」區域的移動，視窗應捲動的速度。

##HelpTopicID=122
這個滑鈕決定要產生相當於按下「滑鼠」按鍵的動作時，必須多快地下壓指向搖桿。

如果發生不是真正所要的按下動作，請調整到一個快一點的步調。相反地，如果有下壓指向搖桿來按按鍵方面的困難，請調整到一個慢一點的步調。

##HelpTopicID=123
步調滑鈕可以從「慢壓」（左邊）調整到「快壓」（右邊）。

##HelpTopicID=124
這個項目控制下壓指向搖桿時，是否應當作是按下滑鼠右鍵（即顯示內容功能表的動作），而不是一般的按下滑鼠左鍵（一般的選擇動作）。

##HelpTopicID=125
「觸壓選擇」控制指向搖桿的「觸壓選擇」功能。

##HelpTopicID=126
「靈敏度」設定值可用來個人化指向搖桿對於用戶觸摸按墊的回應。

若要調整「靈敏度」設定值，請從「靈敏度」功能表選擇一個項目。

##HelpTopicID=127
「觸摸靈敏度」滑鈕可用來控制以特定速度移動指標時，所需要的手指壓力。如果指標的移動不穩定，請嘗試將滑鈕向右移向「重壓」。

##HelpTopicID=128
這個項目控制下壓指向搖桿時，是否可在螢幕上拖曳物件。

##HelpTopicID=129
按下這個按鈕後，可以顯示「虛擬捲動」的教學課程。

##HelpTopicID=130
這個區域控制在有連接外接式 PS2 裝置時，TouchPad 應如何作業。

##HelpTopicID=131
允許 TouchPad 和外接式 PS2 裝置同時作業。

##HelpTopicID=132
有連接外接式 PS2 裝置時停用 TouchPad。

##HelpTopicID=133
定義在轉動一格滑輪時，頁面應捲動多少。用戶可以捲動指定數目線條的距離，或是整個螢幕。

依據視窗的大小和所使用的程式，每個螢幕之「線條數目」的距離並不一樣。它相當於鍵盤上的 PAGE UP 或 PAGE DOWN 鍵，或是按捲軸的效果。

##HelpTopicID=134
請按這個項目來設定每轉動一格滑輪，應捲動的線條數目。可能必須先關閉並重新開啟應用程式後，變更的設定值才能開始生效。

##HelpTopicID=135
按這個項目後，可在每轉動一格滑輪時，捲動一個螢幕。可能必須先關閉並重新開啟應用程式後，變更的設定值才能開始生效。

##HelpTopicID=136
這些選項可指定在使用「虛擬捲動」時，應捲動哪一個視窗或項目。請選所要啟用的「虛擬捲動」選項。

##HelpTopicID=137
觸壓選擇動作
可設定指向搖桿做按下「滑鼠」右鍵或左鍵的動作。

##HelpTopicID=138
三指姿勢
將三隻手指從 TouchPad 的頂部往下垂直連續滑至底部，然後將三指同時從 TouchPad 表面抬起的動作稱為三指姿勢。

您可以使用三指姿勢執行動作，例如「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次您使用該三指姿勢後，網頁瀏覽器即會自動開啟並載入指定的網頁。

選擇啟用三指姿勢核取方塊以啟用此功能。三指姿勢有兩種動作方向：頂部至底部與底部至頂部。

##HelpTopicID=139
您可以為下列顯示在左邊樹狀功能表中的三指姿勢設定動作：

頂部：在 TouchPad 表面上，將三指從底部垂直向上滑至頂部。

底部：在 TouchPad 表面上，將三指從頂部垂直向下滑至底部。

為三指姿勢設定動作：

1.	確保已選擇啟用三指姿勢核取方塊。
2.	從左邊樹狀功能表中選擇一個選項。請選擇與動作方向結束點相符的選項。例如，如果您要設定從底部開始至頂部結束的三指姿勢，請選擇頂部。
3.	從上面的清單中選擇一個動作以指定給選定的姿勢。每次您使用該三指姿勢後，系統即會執行選定的動作。
4.	許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要更多資訊，則系統會啟用設定按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按設定按鈕來檢視或變更動作的設定。

如果無法從清單中選擇動作，請確定選項已啟用。要啟用選項，請執行下列步驟：

1.	在左邊樹狀功能表中選擇三指姿勢。
2.	選擇啟用三指姿勢核取方塊。
3.	從樹狀功能表中選擇動作的結束點以回到此頁。

##HelpTopicID=140
雙指姿勢
雙指姿勢是指將兩隻手指放在 TouchPad 表面上並從一邊（或一角）一直連續滑至另一邊（或另一角），然後再將雙指從 TouchPad 表面上同時抬起。

您可以使用雙指姿勢執行動作，例如「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次您使用該雙指姿勢後，網頁瀏覽器即會自動開啟並載入指定的網頁。

選擇啟用雙指姿勢核取方塊以啟用此功能。雙指姿勢有八種動作方向。

某些姿勢方向可能不適用於所有機器。

##HelpTopicID=141
您可以為下列顯示在左邊樹狀功能表中的雙指姿勢設定動作：

頂部：在 TouchPad 表面上，將雙指從底部垂直向上滑至頂部。

右上角：在 TouchPad 表面上，將雙指從左下角沿對角線方向滑至右上角。

右邊：在 TouchPad 表面上，將雙指從左邊橫向滑至右邊。

右下角：在 TouchPad 表面上，將雙指從左上角沿對角線方向滑至右下角。

底部：在 TouchPad 表面上，將雙指從頂部垂直向下滑至底部。

左下角：在 TouchPad 表面上，將雙指從右上角沿對角線方向滑至左下角。

左邊：在 TouchPad 表面上，將雙指從右邊橫向滑至左邊。

左上角：在 TouchPad 表面上，將雙指從右下角沿對角線方向滑至左上角。

為雙指姿勢設定動作：

1.	確保已選擇啟用雙指姿勢核取方塊。
2.	從左邊樹狀功能表中選擇一個選項。請選擇與動作方向結束點相符的選項。例如，如果您要設定從底部開始至頂部結束的雙指姿勢，請選擇頂部。
3.	從上面的清單中選擇一個動作，以指定給所選的姿勢。每次使用該雙指姿勢後，系統即會執行選定的動作。
4.	許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要更多資訊，則系統會啟用設定按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按設定按鈕來檢視或變更動作的設定。

如果無法從清單中選擇動作，請確定選項已啟用。要啟用選項，請執行下列步驟：

1.	在左邊樹狀功能表中選擇雙指姿勢。
2.	選擇啟用雙指姿勢核取方塊。
3.	從樹狀功能表中選擇動作的結束點以回到此頁。

##HelpTopicID=142
「內容」視窗可讓您自訂指向裝置的設定值。請用左邊的樹狀功能表來使用自訂功能。

內容視窗的使用
請按樹狀功能表中的功能，來參閱該功能各頁的設定值。某些功能會有多頁的設定值。請按功能旁邊的加號 (+)，來參閱該功能的所有設定值頁面。設定值會出現在樹狀功能表右邊的視窗中。選項的資訊以及如何變更選項的說明，則會出現在這個資訊方塊中。資訊方塊中的內容，可用捲軸來捲動檢視。

還原所有預設值按鈕
還原所有預設值按鈕能夠將所有頁面的設定回復為原廠設定值。

還原頁面預設值按鈕
還原頁面預設值按鈕能夠將目前頁面的所有設定回復為原廠設定值。

確定按鈕
「確定」按鈕可儲存所做的變更，然後關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕會將所有變更的設定值，恢復回變更前原先的數值；並關閉「內容」視窗，而不儲存任何設定值。

套用按鈕
「套用」按鈕會儲存所做的變更，並讓「內容」視窗留在螢幕上，以便繼續做其它的變更。

##HelpTopicID=143
「虛擬捲動」功能讓您可透過 TouchPad 捲動網頁、文件與其他項目。只要將您的手指放在捲動區，也就是 TouchPad 的外緣，並滑動您的手指畫圓即可。TouchPad 表面上的小突起物能協助導引您的手指。但是在開始捲動之後，就不再受限於外圍區域。只要在捲動區內開始動作即可；您可以依照個人喜好讓手指移向 TouchPad 中央，在中央以小圓圈捲動。要停止捲動，只需抬起手指。

「虛擬捲動」選項包括：垂直捲動 (上下)，垂直捲動與水平捲動 (上下左右)，捲動聲音 (音效)，或不捲動。

##HelpTopicID=144
啟用垂直捲動
選擇這個選項後，即可進行向下或向上捲動。

要向下捲動，請將您的手指放在捲動區內的任何位置，然後順時針畫圓圈。

要向上捲動，請將您的手指放在捲動區內的任何位置，然後逆時針畫圓圈。

##HelpTopicID=145
啟用垂直與水平捲動
選擇這個選項後，即可在上下左右四個方向捲動。捲動區右方控制垂直捲動。捲動區下方控制水平捲動。

要向下捲動，請把您的手指放在捲動區右方，然後順時針畫圓圈。

要向上捲動，請把您的手指放在捲動區右方，然後逆時針畫圓圈。

要向右捲動，請把您的手指放在捲動區下方，然後逆時針畫圓圈。

要向左捲動，請把您的手指放在捲動區下方，然後順時針畫圓圈。

##HelpTopicID=146
啟用捲動聲音
選擇這個選項後，捲動時便會產出音效。

注意：您必須選擇「垂直捲動」或「垂直與水平捲動」。

##HelpTopicID=147
停用捲動
如果您不要使用任何「虛擬捲動」功能，請選擇「停用捲動」。如果選擇這個選項，捲動區仍可用來執行捲動以外的指向及點選動作。

##HelpTopicID=148
照明選項

LuxPad 指向裝置提供許多照明選項。選擇「啟用照明」核取方塊，就能設定個人化的 LuxPad 照明效果。

##HelpTopicID=149
亮度

您可以針對手提電腦的供電方式 (插電或採用電池)，選擇不同等級的亮度。如果延長電池壽命對您非常重要，選擇不同的設定將十分有用。

外部電源與電池的亮度選項分為低、中及高。

如果這個頁面上的選項太暗，不能使用，您可以按一下左邊樹狀功能表內的「照明選項」予以啟用。按一下「啟用照明」核取方塊選用此功能，然後返回「亮度」頁。

##HelpTopicID=150
照明時間

「照明時間」頁提供許多照明效果選項。

如果您要 LuxPad 在您登入後持續發亮，請選擇「一直開啟」核取方塊。

只有在未選取「一直開啟」核取方塊的狀況下，才可使用「登入後的照明時間」與「觸摸時照明」選項。如果「一直開啟」核取方塊內有核取標記，再按一下就能清除標記。

您可使用「登入後的照明時間」滑鈕指定 LuxPad 在登入後要發亮多久。把滑鈕向左移，指定較短的時間，或向右移，指定較長的時間。

如果您要 LuxPad 在您的手指放在 LuxPad 上時發亮，請選擇「觸摸時照明」核取方塊。每次觸摸時，LuxPad 都會發亮。

如果這個頁面上的選項太暗，不能使用，您可以按一下左邊樹狀功能表內的「照明選項」予以啟用。按一下「啟用照明」核取方塊選用此功能，然後返回「照明時間」頁面。

##HelpTopicID=151
要使用指向桿或 TouchPad 移動游標，請選擇合適的「啟用」選項。

您可以同時啟用指向桿與 TouchPad。如果您這麼做，觸摸任一者均可移動游標。

要使用指向桿按鍵、TouchPad 按鍵、或兩者並用，請選擇合適的「啟用」選項。

##HelpTopicID=152
對於您不要使用的裝置或裝置按鍵，請選擇「停用」選項；如此能防止您在打字或執行指向動作時意外啟動它們。

注意：您不能同時停用指向桿與 TouchPad。

##HelpTopicID=153
要變更按下左按鍵、左右兩個按鍵、或右按鍵時的指定動作，請按下拉式清單內的向下箭頭，以顯示選項。然後選擇您要的動作。

如選定動作需要更多資訊，「設定」按鈕將會變為可用項目。

##HelpTopicID=154
如果在下拉式清單內選取的動作需要更多資訊，「設定」將會變為可用項目。按一下「設定」按鈕，並在出現的對話框內輸入要求的資訊。按一下「確定」按鈕，儲存設定並關閉對話框。

您隨時可以按一下「設定」按鈕，以檢視或變更設定值。

##HelpTopicID=155
要將此視窗內的所有項目還原為預設值，請按一下這個按鈕。

##HelpTopicID=156
要以點選動作執行左按鍵功能，請選取「點選按下」核取方塊。手指的點選動作是快速的觸按動作。

取消選取這個核取方塊後，執行左按鍵功能的唯一方法就是按下按鍵。

##HelpTopicID=157
如想不按住 TouchPad 按鍵便可拖曳物件，請選取「點選拖曳」核取方塊。

要使用這項功能，請在點選物件後迅速將手指放回 TouchPad，然後以您要的方向滑動手指。從 TouchPad 抬起手指，就能釋放物件。

##HelpTopicID=158
要以數個手指觸碰動作在螢幕中拖曳物件，請選取「鎖定拖曳」核取方塊。

要使用鎖定拖曳，請先點選物件。然後視需要在 TouchPad 上進行多次的手指觸碰動作，將物件移到所要的位置。您不用一直把手指壓在 TouchPad 上。在再次點選之前，不會釋放選取的物件。

##HelpTopicID=159
使用這個滑鈕調整 TouchPad 靈敏度，指定 TouchPad 會產生反應的手指壓力大小。如果指標動作不穩定，請將滑鈕向右移。

##HelpTopicID=160
為免在打字時發生不必要的指標或按下動作，請選取「啟用 PalmCheck」核取方塊。

這項功能可讓 TouchPad 知道您的手究竟是放在 TouchPad 上面，還是在打字時不小心觸及其表面。

##HelpTopicID=161
要調整 PalmCheck 靈敏度，請使用這個滑鈕。

如果 TouchPad 產生非預期的指標移動或是按下動作，請將滑鈕向右移，以提高 PalmCheck 設定值。但是，如果您將滑鈕向右大幅移動，接近「最重」設定，很可能會遺漏點選或動作。

如果 TouchPad 漏掉所要的動作或點選，請將滑鈕向左移，以降低 PalmCheck 靈敏度。

##HelpTopicID=162
當手指觸及 TouchPad 的邊緣時，EdgeMotion 讓指標能繼續移動。

如未啟用 EdgeMotion 功能，您必須在 TouchPad 上進行數次的手指觸碰動作，或提高「指標選項」標簽上的指標動作速度，使長距離的指標移動變得輕鬆一點。

##HelpTopicID=163
要使用 EdgeMotion 執行拖曳姿勢 (按鍵拖曳及鎖定拖曳)，請選取「拖曳時」核取方塊。

當手指觸及 TouchPad 的邊緣時，EdgeMotion 讓指標能繼續移動。

一般指標動作不會有 EdgeMotion 效果，即使您已選用此項功能。

##HelpTopicID=164
如希望在每次手指觸及 TouchPad 邊緣時均使用 EdgeMotion，請選取「指向時」核取方塊。

當手指觸及 TouchPad 的邊緣時，EdgeMotion 讓指標能繼續移動。

##HelpTopicID=165
要在使用「虛擬捲動」功能時也能使用 EdgeMotion，請選取「捲動時」核取方塊。

當手指觸及 TouchPad 的邊緣時，EdgeMotion 讓指標能繼續移動。

##HelpTopicID=166
本圖代表 TouchPad 表面。圖中的陰影區域，代表 TouchPad 表面上的 EdgeMotion 區域。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，代表手指的位置。當手指位於 TouchPad 上的現用 EdgeMotion 區域時，圖中的 EdgeMotion 區域會變成實色。如果要變更 EdgeMotion 區域大小，請拖曳陰影區域邊緣上的黑色小方框。

如果啟動 EdgeMotion 功能有困難，請試著將陰影區域的邊緣向內移，將 EdgeMotion 區域調大一點。如果 EdgeMotion 功能太容易被觸發，請試著將 EdgeMotion 區域調小一點。

如果 EdgeMotion 區域是灰色而且無法調整，請選取任一 EdgeMotion 選項，然後就能調整區域大小。

##HelpTopicID=167
要使用手指壓力控制速度，請選取這個核取方塊。如果選取這個選項，用力按下按鍵會加快指標的移動速度。

如要使用固定速度，請取消選取「以手指壓力控制 EdgeMotion 速度」核取方塊。

##HelpTopicID=168
如已取消選取「以手指壓力控制 EdgeMotion 速度」核取方塊，請使用這個滑鈕調整 EdgeMotion 速度。向右拖曳滑鈕以增加 EdgeMotion 速度，向左拖曳則可降低速度。

##HelpTopicID=169
要設定用來執行某項動作的點選區域，請選取「啟用點選區域」核取方塊。TouchPad 表面的每個角落都可設定為點選區域。

##HelpTopicID=170
要指定動作的點選區域，請從下拉式清單中選擇選項。如果選定動作需要更多資訊，「設定」按鈕將會變為可用項目。

##HelpTopicID=171
本圖代表 TouchPad 表面。圖中的陰影區域，代表 TouchPad 表面上的現用「點選區域」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，代表手指的位置。當手指位於 TouchPad 上的現用「點選區域」的範圍時，圖中的「點選區域」區域會變成實色。如果要變更「點選區域」範圍大小，請拖曳陰影區域角落上的黑色小方塊。

如果難以觸發「點選區域」動作，請將「點選區域」的範圍調大一點。如果「點選區域」動作太容易被觸發，請試著將「點選區域」的範圍調小一點。

如果「點選區域」是灰色而且無法調整，請選取「啟用點選區域」核取方塊，然後就能調整區域大小。

##HelpTopicID=172
如果在網頁瀏覽器視窗內要使用擦碰姿勢來執行「下一頁」或「上一頁」方向按鈕的功能，請選擇「啟用向後/向前姿勢」核取方塊。

要使用向前或向後姿勢，請把手指放在 TouchPad 上緣，然後向左或向右移動。把手指向左移動，就像按「上一頁」方向按鈕。把手指向右移動，就像按「下一頁」方向按鈕。

##HelpTopicID=173
要使用「虛擬捲動」功能，請選取「啟用捲動」核取方塊。

啟用「虛擬捲動」後，在 TouchPad 右沿上下來回滑動手指，即可在選定視窗或項目內進行垂直捲動。在 TouchPad 下沿左右滑動手指，即可在選定視窗或項目內進行水平地捲動。

##HelpTopicID=174
要顯示「虛擬捲動」選項，並調整您的設定值，請按一下這個按鈕。

##HelpTopicID=175
要在現用視窗或項目中進行捲動，請選取「捲動所選項目」選項。使用中項目通常是最後一個視窗、視窗的某部份、或您按下的項目。

##HelpTopicID=176
要捲動現用應用程式內指標下的項目，請選取這個選項。這個選項讓您可直接捲動指標下的項目，而不需要先按一下項目。

##HelpTopicID=177
要在長文件中輕易捲動，請選取「啟用滑行」核取方塊。採用「滑行」功能時，在手指離開 TouchPad 之後，「虛擬捲動」仍會繼續。

要使用「滑行」功能，請以連貫的水平或垂直動作移動和抬起手指。要停用「滑行」功能，請再次觸摸 TouchPad。

##HelpTopicID=178
本圖代表 TouchPad 表面。圖中的陰影區域，代表 TouchPad 表面上的「虛擬捲動」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，代表手指的位置。當手指位於 TouchPad 上的現用「虛擬捲動」範圍時，圖中的「虛擬捲動」區域會變成實色。如果要變更「虛擬捲動」範圍大小，請拖曳陰影區域邊緣上的黑色小方框。

如果在觸發「虛擬捲動」功能時有困難，請試著將陰影區域的邊緣向內移，將「虛擬捲動」範圍調大一點。如果「虛擬捲動」功能太容易被觸發，請試著將「虛擬捲動」範圍調小一點。

如果「虛擬捲動」區域是灰色而且無法調整，請選取任一「虛擬捲動」選項，然後就能調整區域大小。

##HelpTopicID=179
要執行「虛擬捲動」教學課程，請按一下「練習」按鈕。這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」。

注意：請確定已選取「水平捲動」和「垂直捲動」核取方塊。

開始前，請先研究一下這個迷宮，找出起點和終點。因為迷宮的面積超過其顯示視窗，所以您不會看到整個迷宮。使用「虛擬捲動」功能在迷宮視窗中移動檢視內容。先按住 Ctrl 鍵再使用「虛擬捲動」功能，可以放大或縮小迷宮。

迷宮左上角的黃點表示迷宮入口。迷宮右邊的藍點則表示出口。

開始：

1.	按一下黃點上面的紅色方框來開始。
2.	用箭頭鍵或是點選 TouchPad 以在迷宮內移動。
3.	用「虛擬捲動」功能移動迷宮的檢視內容。
4.	到達右下角落的藍點後，請按「虛擬捲動練習」視窗的「關閉」按鈕。

##HelpTopicID=180
要在具有水平捲軸的視窗內使用「虛擬捲動」功能，請選取「水平捲動」核取方塊。在 TouchPad 下沿左右來回滑動手指，即可在選定視窗或項目內進行水平捲動。

##HelpTopicID=181
要在具有垂直捲軸的視窗內使用「虛擬捲動」功能，請選取「垂直捲動」核取方塊。在 TouchPad 的右沿上下來回滑動手指，即可在選定視窗或項目內進行垂直捲動。

##HelpTopicID=182
這個滑鈕可用來控制「虛擬捲動」的速度。將滑鈕向右拖，可以加快捲動速度。

##HelpTopicID=183
要使用點選及按壓動作以執行指定動作，請選取「啟用觸按選擇」核取方塊。請於「點選動作」下拉式清單指定動作。

點選是指手指在指向桿頂端快速壓一下，然後放開的動作。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於「連按兩下」滑鼠按鍵。

「按下」意指在指向桿頂端，用手指快速向下壓一下。從容而輕輕地壓，可以取得最佳的效果。一直向下壓到底，等於按住滑鼠上的按鍵。一直向下壓到底，然後向旁邊移動，即可向任何方向做「按住拖曳」動作。抬起手指，就能釋放拖曳的物件。

如取消選取「啟用觸按選擇」核取方塊，則您必須按下按鍵才可執行左按鍵的功能。

##HelpTopicID=184
為免在打字時發生不必要的按鍵動作，請選取這個核取方塊。

##HelpTopicID=185
要指定指向桿的點選動作，請從「點選動作」下拉式清單中選擇選項。

##HelpTopicID=186
要調整指向桿按一下或連按兩下的點選速度，請移動這個滑鈕。

如果速度設定太慢，可能會發生非預期的按下動作、指標延遲、或拖曳延遲。但是如果您把速度設定得太快，則可能會發現難以使用「觸按選擇」功能。

##HelpTopicID=187
要啟用「虛擬捲動」功能，請選取「啟用捲動」核取方塊。如果選取這個選項，指向桿只能用來執行水平或垂直的「虛擬捲動」。您必須使用 TouchPad 或外接滑鼠以移動游標。

要使用虛擬捲動功能，請依捲動方向按一下指向桿。要停止捲動，請抬起手指。

##HelpTopicID=188
要調整「虛擬捲動」速度，請使用這個滑鈕。向右移動滑鈕會加快捲動速度，向左移動則降低捲動速度。

##HelpTopicID=189
要調整指向桿執行游標動作及「觸按選擇」時所需的力量，請使用「觸摸靈敏度」滑鈕。

要降低所需的力量，請將滑鈕移向「輕壓」。

要增加所需的力量，請將滑鈕移向「重壓」。

##HelpTopicID=190
要保留指標在使用中的視窗內，請選取「將指標停在視窗框線上」核取方塊。將指標停在視窗的框線上，可以容易使用靠近視窗邊緣的控制項目。

如果選取這個選項，您第一次嘗試將指標移到視窗之外時，指標會停在框線上。如再嘗試移動一次，則可以將指標移到視窗外。

##HelpTopicID=191
要提升精密定位的指向精確度，請從「慢動作按鍵」下拉式清單中選取一個選項。這項功能可降低指標速度。

要使用慢動作，請在移動指標時按住選定按鍵。

##HelpTopicID=192
要在螢幕顯示對話框時，自動將指標移到預設項目，請選擇這項功能。

##HelpTopicID=193
要強迫指標在螢幕中進行純粹水平或垂直的動作，請從「限制指標按鍵」下拉式清單中選取一個選項。

要使用限制指標動作，請在移動指標時按住指定的按鍵。按住該按鍵後，指標在開始移動時的方向，會決定手指在離開 TouchPad 之前的指標移動方向。

##HelpTopicID=194
要接收有關指向動作的回饋，請選擇「動畫」核取方塊。動畫圖標會顯示在 Windows 工作列。連按這個圖標兩下，就可存取「滑鼠內容」視窗。

##HelpTopicID=195
要取得非常平順的指標動作，請選擇「快」這個指標重整速度選項。

##HelpTopicID=196
如果指標在螢幕上有不穩定或是閃爍的情形，請試著選擇「慢」的指標重整速度。

##HelpTopicID=197
這是 Synaptics TouchPad 驅動程式的版本號碼。

##HelpTopicID=198
要取得 Synaptics 專利的最新資訊，請造訪我們的網站：http://www.synaptics.com。

##HelpTopicID=199
雙模式
雙模式功能讓您能從「游標模式」切換到「按鈕模式」。在「按鈕模式」中，TouchPad 表面上的虛擬按鈕提供您方便的捷徑，可以使用常用的應用程式。此外，還有音量控制器，讓您輕鬆迅速增減音量。

要啟用雙模式，請點選右上角的核取方塊以切換到「按鈕模式」。

要使用按鈕模式：

·	點選模式切換按鈕。此按鈕位於 TouchPad 右上角，音量控制器的上方。
·	點選虛擬按鈕啟動您想要使用的應用程式。應用程式開啟後，TouchPad 會自動回到「游標模式」。

注意：當電腦連接外部指向裝置 (如滑鼠) 時，您就可以使用「按鈕模式」，使用方法是：選擇插入外部裝置時，永遠使用「按鈕模式」核取方塊。

##HelpTopicID=200
按鈕模式選項

您可以依照個人喜好，設定六個虛擬按鈕。上面三個虛擬按鈕有預設設定值，其他則未設定。已設定的虛擬按鈕之預設設定值如下：

·	點選左上角的虛擬按鈕，會開啟指定的電子郵件應用程式。
·	點選中間上方的虛擬按鈕，會開啟 ConfigFree 應用程式。請參考 Toshiba 線上說明，以獲得更多資訊。
·	點選右上角的虛擬按鈕，將使用中視窗的選項傳送到印表機。

##HelpTopicID=201
按鈕模式選項

您可以依照個人喜好，設定六個虛擬按鈕。其中四個虛擬按鈕已經有預設設定值，其他則未設定。已設定的虛擬按鈕之預設設定值如下：

·	點選左上角的虛擬按鈕，會開啟指定的電子郵件應用程式。
·	點選中間上方的虛擬按鈕，會開啟指定的 Web 瀏覽器。
·	點選右上角的虛擬按鈕，會開啟 BeatJam 應用程式。請參考 Toshiba 線上說明，以獲得更多資訊。
·	點選左下角的虛擬按鈕，會開啟 Toshiba 線上說明。

##HelpTopicID=202
按鈕檢查功能可以使按鈕不因意外接觸而執行指令。在執行輸入操作時，按鈕檢查能夠標別您的手掌停放在按鈕上還是輕輕掠過它們的表面，從而防止不必要的按鈕啟動。

如果按鈕表現出不需要的啟動，請將滑尺向右側最大值移動，以增加「按鈕檢查」設定值。如果按鈕未能執行所要的啟動，請將滑尺向左側最小值移動，以減少「按鈕檢查」設定值。如果將滑尺一直移動到右側，很可能感覺到按鈕失效。

##HelpTopicID=203
要配置某一按鈕的功能，請從功能表結構樹中選擇該按鈕。例如，可定義按鈕 1「在預設瀏覽器中進入網頁」。每次觸擊按鈕 1 時，網路瀏覽器均會自動開啟並載入指定的網頁。

##HelpTopicID=204
敏感度設定允許您自行設定裝置對觸擊的反應方式。要調節敏感度設定值，請從敏感度功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=205
接觸敏感度滑尺用於調節可以使裝置產生反應的手指壓力強度。

如果裝置的反應不規則，或者您在一個濕度高的環境中工作，請將滑尺向右側重觸移動，以降低敏感度。

如果您必須用力按才能操作裝置，請將滑尺向左側輕觸移動，以提高敏感度。

##HelpTopicID=206
從上面的清單中選擇一項功能並分配給選取的按鈕。每次觸擊該按鈕時就會執行選取的操作。

##HelpTopicID=207
啟用聲音核取方塊允許在觸擊一個按鈕時播放一個使用者配置的聲音。

如果沒有選取啟用聲音，會停用聲音並且在觸擊按鈕時不播放任何聲音。

##HelpTopicID=208
啟用照明核取方塊允許為非活動以及活動的按鈕照明。
如果沒有選取啟用照明核取方塊，會停用照明並且在觸擊按鈕時不會變更按鈕的亮度。

##HelpTopicID=209
非活動亮度滑尺允許您調整按鈕在未被觸擊時的亮度水平。
如果按鈕在未被觸擊時亮度水平太高，請將滑尺向最小值設定移動。
如果按鈕在未被觸擊時亮度水平太低，請將滑尺向最大值設定移動。

##HelpTopicID=210
活動亮度滑尺允許您調整按鈕在被觸擊時的亮度水平。
如果按鈕在被觸擊時亮度水平太高，請將滑尺向最小值設定移動。
如果按鈕在被觸擊時亮度水平太低，請將滑尺向最大值設定移動。

##HelpTopicID=211
按鈕模式選項
裝置提供了六個虛擬按鈕，使用者可以配置這些按鈕來滿足自身的喜好。上面三個虛擬按鈕具有預設設定，而其他三個尚未配置。下面列出了已配置虛擬按鈕的預設設定：

·	觸擊左上部的虛擬按鈕開啟指定的電子郵件應用程式。
·	觸擊中上部的虛擬按鈕開啟 ConfigFree 應用程式。有關詳細資訊，請參閱 Toshiba 聯機幫助。
·	觸擊右上部的虛擬按鈕開啟 Windows Photo Gallery。

##HelpTopicID=212
要配置您在滑尺上滑動手指時的操作，請從功能表結構樹中選擇滑尺。例如，可將滑尺 1 定義為「調節系統音量」。每次在滑尺 1 上滑動手指時，音量將提高或降低。

##HelpTopicID=213
從上面的一組操作中選擇一種操作分配給選取滑尺。每次在滑尺上面上下滑動手指時將執行選取的操作。

##HelpTopicID=214
調整指標運動速度

此滑尺控制指標的速度。您可以透過調節滑尺在慢和快之間的位置來選擇指標的速度。

##HelpTopicID=215
按鈕模式選項
裝置提供了六個虛擬按鈕，使用者可以配置這些按鈕來滿足自身的喜好。上面三個虛擬按鈕具有預設設定，而其他三個尚未配置。下面列出了已配置虛擬按鈕的預設設定：

·	觸擊左上部的虛擬按鈕開啟指定的電子郵件應用程式。
·	觸擊中上部的虛擬按鈕開啟 ConfigFree 應用程式。有關詳細資訊，請參閱 Toshiba 聯機幫助。
·	觸擊右上部的虛擬按鈕開啟 My Pictures folder。

##HelpTopicID=216
控制條

控制條用於配置按鈕以啟動您偏好的應用程式。您可以透過照明、淡出時間和接觸敏感度設定對控制條的外觀進行個性化設定。利用控制條，還可以輕鬆存取音量控制以調整軟體聲音效果。

選擇啟用選項啟動控制條以便使用。如果您不想使用控制條，您可以選擇停用選項。

##HelpTopicID=217
LED 照明

您可以使用 LED 照明滑尺來調節控制條上的 LED 的亮度。

要增加亮度，請將滑尺向右側亮移動。

要降低亮度，請將滑尺向左側暗移動。

##HelpTopicID=218
淡出速度

您可以使用淡出速度滑尺來設定控制條上的 LED 在您觸擊控制條並將手指抬離控制條後淡出的速度。

要緩慢淡出，請將滑尺向右側緩慢移動。

要快速淡出，請將滑尺向左側快速移動。

##HelpTopicID=219
接觸敏感度

接觸敏感度用於調節手指施以多大壓力才能使控制條回應您的觸擊。

如果控制條不回應您的觸擊或者您必須用力按壓才能使其起作用，請將滑尺向左側輕觸移動，以提高敏感度。

如果稍不留意輕觸控制條即可對其進行操作，請將滑尺向右側重觸移動，以降低敏感度。

##HelpTopicID=220
聲音效果

要為特定動作分配聲音效果，請輸入音效檔案或瀏覽並選擇音效檔案。

##HelpTopicID=221
音量

音量滑尺可用來輕鬆控制聲音效果的音量。

要提高音量，請將滑尺向右側高音移動。

要降低音量，請將滑尺向左側靜音移動。

##HelpTopicID=222
應用程式

要指定一個按鈕來啟動一個應用程式，請輸入可執行檔案或瀏覽並選擇要啟動的應用程式。

##HelpTopicID=223
TouchPad 停用區域功能可用來透過觸擊 TouchPad 的一角並將手指停留在此處片刻來啟用或停用 TouchPad。
如果 TouchPad 已啟用，觸擊該角可以停用它。如果 TouchPad 已停用，觸擊該角則可以啟用它。

##HelpTopicID=224
最小觸擊時間滑尺可用來變更您必須觸擊該角多長時間 TouchPad 才能被啟用或停用。

##HelpTopicID=225
虛擬捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。虛擬捲動可以自動操作捲軸，因此無需將指標從目前工作中移開。

虛擬捲動適用於大多數可捲動視窗，例如：文字處理文件、試算表和大型數字影像。它還適用於其他可捲動項目，例如：檔案清單和字型清單。

ChiralMotion 捲動是一種獨特的虛擬捲動，可用來利用一個平滑的圓形運動進行連續捲動。捲動速度由手指的移動速度控制。要快速捲動，請快速地畫小圈。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。捲動的方向可以透過改變手指運動方向來翻轉。

要使用垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	手指沿 TouchPad 右側邊緣按所需捲動方向上下滑動。

要使用 ChiralMotion 進行垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊和啟用 ChiralMotion 捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	將手指放在 TouchPad 右側邊緣的中部。
4.	手指按所需捲動方向上下滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

要使用水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	手指沿 TouchPad 下部邊緣按所需捲動方向左右滑動。

要使用 ChiralMotion 進行水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊和啟用 ChiralMotion 捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	將手指放在 TouchPad 下部邊緣的中部。
4.	手指按所需捲動方向左右滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

如果虛擬捲動沒有回應，請確保已選取所需的啟用捲動核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=226
動量功能可以實現平滑、快速、類似追蹤球的滑鼠運動。手指在 TouchPad 表面上快速輕擊一下即可將游標滑過整個電腦螢幕。動量可以減少長距離移動游標所帶來的重複運動和疲勞，同時提供類似使用追蹤球的平滑、自然感覺。動量非常適用於即時策略遊戲、第一人稱射擊遊戲和角色扮演遊戲。

選取啟用動量核取方塊即可使用該功能。

##HelpTopicID=227
滑動距離滑尺可用來調節手指輕擊 TouchPad 時游標移動的距離。要使游標停止移動，將手指放在 TouchPad 上即可。輕觸 TouchPad 一下也可以使游標停止移動。

選取啟用彈離螢幕邊緣核取方塊可以將游標限制在電腦螢幕的邊界內。利用彈離螢幕邊緣功能可以輕鬆地瀏覽靠近螢幕邊緣的功能表選項和控制項。

##HelpTopicID=228
收縮手勢在很多應用程式中起到縮放功能。收縮手勢在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中可用來起到與滾輪相同的功能。

要使用收縮手勢，請將兩根手指放在 TouchPad 表面上。將兩根手指靠攏在一起或分開。要放大，將手指放在 TouchPad 表面上，兩根手指先靠在一起，然後滑動分開。要縮小，先將手指分開放在 TouchPad 表面上，然後移動到一起。

##HelpTopicID=229
雙指 ChiralMotion 捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。只需將兩根手指放在 TouchPad 表面並做圓形運動即可上下捲動。捲動開始後無需將兩根手指都放在 TouchPad 上。只要有一根手指停留在 TouchPad 表面做圓形運動，捲動就會繼續。

手指移動速度控制捲動速度。要快速捲動，請畫小圈並快速移動手指。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。變更手指運動方向可以翻轉捲動方向。

##HelpTopicID=230
進階手勢是使用者在 Synaptics TouchPad 感測器上做出的一種動作，主裝置可以識別此動作以執行指定功能。

##HelpTopicID=231
輕擊手勢是將兩根手指放在 TouchPad 表面上，略微分開，以直線、連續運動滑過 TouchPad，然後將兩根手指同時從 TouchPad 表面上抬起。「輕擊」手勢開始的動作是特定於應用程式的；例如，在 Internet Explorer 中，左輕擊表示「向後瀏覽」。

##HelpTopicID=232
ChiralRotate 手勢可以順時針或逆時針旋轉選取物件。「ChiralRotate」手勢僅在受支持的應用程式中起作用。

要開始「ChiralRotate」，請將一根手指放在 TouchPad 左側垂直區域內，然後以圓形運動移動手指。在受支持的應用程式中，選取物件會旋轉。

##HelpTopicID=233
選取啟用收縮核取方塊可以啟用此功能。

##HelpTopicID=234
選取啟用 ChiralRotate 核取方塊可以啟用此功能。

##HelpTopicID=235
選取啟用輕擊核取方塊可以啟用此功能。

##HelpTopicID=236
要觀看如何使用「收縮」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，此按鈕位於啟用收縮核取方塊下方。

##HelpTopicID=237
要觀看如何使用「ChiralRotate」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，此按鈕位於啟用 ChiralRotate 核取方塊下方。

##HelpTopicID=238
要觀看如何使用「輕擊」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，此按鈕位於啟用輕擊核取方塊下方。

##HelpTopicID=239
要檢視有關如何使用動量手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕（位於啟用動量核取方塊下）。

##HelpTopicID=240
虛擬捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。虛擬捲動可以自動操作捲軸，因此無需將指標從目前工作中移開。

虛擬捲動適用於大多數可捲動視窗，例如：文字處理文件、試算表和大型數碼影像。它還適用於其他可捲動項目，例如：檔案清單和字型清單。

線性捲動是其中一種虛擬捲動，用於進行一般捲動。

ChiralMotion 捲動是一種獨特的虛擬捲動，可用來利用一個平滑的圓形運動進行連續捲動。捲動速度由手指的移動速度控制。要快速捲動，請快速地畫小圈。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。捲動的方向可以透過改變手指運動方向來翻轉。

要使用線性垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下線性捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	手指沿 TouchPad 右側邊緣按所需捲動方向上下滑動。

要使用 ChiralMotion 進行垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下 ChiralMotion 捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	將手指放在 TouchPad 上靠近右側邊緣中部的位置。
7.	手指按所需捲動方向上下滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

要使用線性水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下線性捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	手指沿 TouchPad 下部邊緣按所需捲動方向左右滑動。

要使用 ChiralMotion 進行水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下 ChiralMotion 捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	將手指放在 TouchPad 上靠近下部邊緣中部的位置。
7.	手指按所需捲動方向左右滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

如果虛擬捲動沒有回應，請確保已選取所需的啟用捲動核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=241
要檢視有關如何使用虛擬捲動的展示，請選擇顯示視訊按鈕。

##HelpTopicID=242
要檢視有關如何使用輕擊手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕。

##HelpTopicID=243
要使用垂直輕擊手勢，請選取啟用垂直輕擊核取方塊。將兩根手指略微分開放在 TouchPad 上，然後向上或向下滑動。完成後，抬起手指即可執行特定於應用程式的功能。

##HelpTopicID=244
要使用水平輕擊手勢，請選取啟用水平輕擊核取方塊。將兩根手指略微分開放在 TouchPad 上，然後向右或向左滑動。完成後，抬起手指即可執行特定於應用程式的功能。

##HelpTopicID=245
點擊顯示視訊按鈕在操作中進行檢視。

##HelpTopicID=246
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用左側的功能表結構樹存取可自訂的功能。這些包括單指指標和捲動選項，加上用於操縱文件、對象和應用程式的多指手勢。

使用內容視窗
點擊功能表結構樹中的功能可檢視該功能的說明和設定頁。某些功能有數頁設定。點擊功能旁邊的 +（加號）可檢視所有相關頁。設定將出現在視窗中功能表結構樹的右側。這些選項的資訊以及變更說明將出現在此資訊方塊中。可使用捲軸來檢視資訊方塊的內容。

預設值按鈕
預設值按鈕用於將目前頁面中的所有設定復原為出廠設定值。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
取消按鈕用於關閉「內容」視窗但不儲存任何變更，並復原所有先前設定。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。

##HelpTopicID=250
指標設定頁用於指定游標如何回應指標和選擇操作。

##HelpTopicID=251
選取啟用動量核取方塊可使用該功能。

##HelpTopicID=252
限制運動功能用於強迫指標在螢幕上做純水平或垂直運動。該功能在使用繪圖程式時最有用。啟動「限制運動」的方法是在移動指標的同時按住指定鍵。按住鍵時，只要手指不離開 TouchPad，指標就會沿著最初的運動方向移動。

要使用「限制運動」，請執行下列步驟：

1.	選取「啟用限制運動」核取方塊以啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用於啟動「限制運動」的鍵。
3.	在希望限制指標移動時，按住所選鍵。

##HelpTopicID=254
捲動
捲動功能用於自動操作捲軸，不必將指標從目前工作移開。捲動功能適用於文件、試算表、大型數字影像等大多數可捲動的視窗以及檔案清單和字型清單等其他可捲動的項目。

##HelpTopicID=255
翻轉捲動

翻轉捲動方向功能用於變更標準的捲動行為。標準捲動沿著手指移動方向移動捲軸。「翻轉捲動方向」功能沿著手指移動方向移動文件或對象。

要啟用該功能，請選取啟用翻轉捲動方向核取方塊。

##HelpTopicID=256
捲動速度滑塊用於調整捲動的速度。將滑塊向右拖則提高捲動速度。

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling™

ChiralScrolling™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling™核取方塊。

要使用 ChiralScrolling™，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling™，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=258
單指捲動
點擊要捲動的視窗或項目，然後手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動。手指沿 TouchPad 底邊左右滑動可水平捲動。

如果捲動沒有回應，請確保已選取相應的核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=259
上圖顯示了 TouchPad 表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad 表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad 上時，TouchPad 圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad 的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。

如果難以觸發捲動，請嘗試將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請嘗試縮小捲動區域。

如果捲動區域為灰色且不能調整，請務必啟用捲動功能。

要啟用捲動，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇捲動。
2.	選擇所需的捲動方法，然後啟用垂直或水平捲動。

##HelpTopicID=260
啟用水平捲動

選取該核取方塊可在有水平捲軸的視窗中啟用水平捲動。手指沿 TouchPad 底邊左右滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=261
啟用垂直捲動

選取該核取方塊可啟用垂直捲動。手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=262
雙指捲動

「雙指捲動」功能用於垂直或水平捲動並且從 TouchPad 表面上的任何位置啟動捲動。只需將兩根手指向下放在 TouchPad 上，然後沿著所需方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

要使用「雙指捲動」，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指向下放在 TouchPad 表面上。手指應稍微分開。
2.	使用連續直線移動，沿著所需方向滑動兩根手指。
3.	讓兩根手指離開 TouchPad 表面，停止捲動。

##HelpTopicID=263
啟用水平捲動

選取該核取方塊在有水平捲軸的視窗上啟用水平捲動。兩根手指在 TouchPad 上左右滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=264
啟用垂直捲動

選取該核取方塊啟用垂直捲動。兩根手指在 TouchPad 上上下滑動可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=265
自由捲動功能有助於輕鬆捲動瀏覽長文件。啟用自由捲動時，手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=266
收縮縮放

收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

要啟用該功能，請選取啟用收縮縮放核取方塊。

要使用「收縮縮放」手勢，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指向下放在 TouchPad 表面上。
2.	手指滑動分開則放大，將手指滑到一起則縮小。為了獲得最佳縮放體驗，請使用指尖。

##HelpTopicID=267
旋轉功能為旋轉相片和其他對象提供便利的手勢。

##HelpTopicID=269
三指按壓
「三指按壓」手勢提供啟動指定應用程式的捷徑。

要啟用該功能，請選取啟用三指按壓核取方塊。要自訂所啟動的應用程式，請點擊配置按鈕。

要使用「三指按壓」手勢，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	在應用程式開始啟動之前，手指保持靜止狀態。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=270
三指輕擊

「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。還可以使用「三指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用三指輕擊核取方塊。

要使用「三指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要使用「三指輕擊」手勢進入幻燈片模式，請垂直滑動手指。手指向上滑動，啟動幻燈片模式。手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=271
板上手掌
「板上手掌」手勢用於透過將所有開啟的視窗最小化來清除桌面。重複該手勢可復原視窗。

要啟用該功能，請選取啟用板上手掌核取方塊。

要使用「板上手掌」手勢，請執行下列步驟：

1.	將大拇指後跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	讓手離開 TouchPad。

##HelpTopicID=272
練習捲動
點擊練習按鈕可執行捲動教程。簡單的迷宮將有助於學習如何使用捲動。

在開始尋找起點和終點之前，請先看一下迷宮。無法看到迷宮全貌，因為它超出了顯示視窗的範圍。進行捲動，在視窗中檢視迷宮的不同部位。按住 Ctrl 鍵並使用捲動來重新調整迷宮的大小。

迷宮左上角的黃點表示迷宮的入口。迷宮右側的藍點表示出口。

要練習捲動，請執行下列步驟：

1.	點擊黃點中的紅色方塊即可開始。
2.	使用方向鍵或觸擊 TouchPad，在迷宮中巡遊。
3.	使用所需捲動方法來檢視迷宮的不同部位。
4.	到達右下角的藍點後，點擊捲動練習視窗中的關閉按鈕。

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-手勢
可透過在 TouchPad 表面上執行 M-手勢，啟動 HP MediaSmart 應用程式。

要啟用該功能，請選取HP MediaSmart M-手勢核取方塊。

要使用該手勢，請執行下列步驟：

1.	觸擊 TouchPad 表面上的兩根手指，然後立即將手指放回。
2.	在大M形圖案中滑動手指。
3.	HP MediaSmart 應用程式將啟動。

##HelpTopicID=274
指標增強功能用於指定游標如何回應指標操作。

##HelpTopicID=275
「應用程式」手勢提供常用應用程式或功能的捷徑。電腦對這些手勢的回應可能具有應用程式特異性。

##HelpTopicID=276
EdgeMotion™（邊界運動）功能旨在簡化長距離指標移動。當手指到達 TouchPad 邊界時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。選擇其中一個邊界運動選項。

捲動功能也支援邊界運動。要在捲動時啟用邊界運動，請在功能表結構樹中選擇捲動時啟用邊界運動（在單指捲動下），或雙指捲動（在捲動下）。

##HelpTopicID=277
當手指到達 TouchPad 邊界時，如果希望捲動繼續，請選取捲動時啟用邊界運動核取方塊。

##HelpTopicID=278
敏感度設定用於自行設定 TouchPad 對觸擊的回應方式。

##HelpTopicID=279
自由捲動功能有助於輕鬆捲動瀏覽長文件。啟用自由捲動時，在手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=280
樞軸旋轉
「樞軸旋轉」手勢用於旋轉相片、可攜式文件格式 (PDF) 檔案等對象或所選的其他對象，增量為 90 度。

要啟用該功能，請選取啟用樞軸旋轉核取方塊。

要使用「樞軸旋轉」手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，並保持不動。
2.	將另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指圍繞第一根手指做圓形滑動。確保在進行圓形移動時兩根手指之間的距離保持不變。順時針或逆時針滑動，按所需方向旋轉所選對象。

##HelpTopicID=281
右角樞軸

要在 TouchPad 的右下角使用「樞軸旋轉」功能，請選取右角樞軸核取方塊。用左手執行該手勢時，使用 TouchPad 的右角可能會更舒適。

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
ChiralRotate™手勢旋轉所選對象，增量為 90 度。

要啟用該功能，請選取「啟用 ChiralRotate」核取方塊。請注意，ChiralRotate 手勢只適用於支援的應用程式。

要使用 ChiralRotate 手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的「目標」區。
2.	將手指向上或向下滑動，開始進行圓形移動。要沿順時針方向旋轉對象，請順時針移動手指。要沿逆時針方向旋轉對象，請逆時針移動手指。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面，返回指標模式。

##HelpTopicID=283
關閉 TouchPad

如果不想使用 TouchPad，可將其關閉。將一根手指放在 TouchPad 的左上角，然後手指保持靜止狀態片刻。TouchPad 將關閉。工作列中的 TouchPad 圖示將改變，表明 TouchPad 不可使用。

要將 TouchPad 重新開啟，請再次觸擊左上角。工作列中的圖示將復原為啟用狀態。

要指定 TouchPad 保持關閉的時間，請選擇所需選項。

關閉 TouchPad 選項將使 TouchPad 保持關閉狀態，直到觸擊左上角將其復原才能使用。
將 TouchPad 關閉一個作業階段時間選項會將 TouchPad 關閉一個登入作業階段時間。TouchPad 將自動復原，以供下一次登入時使用。

##HelpTopicID=284
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在照片檢視器視窗中捲動照片。還可以使用「兩指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在照片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要使用「兩指輕擊」手勢進入幻燈片模式，請垂直滑動手指。手指向上滑動，啟動幻燈片模式。手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=285
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在照片檢視器視窗中捲動照片。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作水平輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	將手指左右滑動會在照片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=286
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作垂直滑動手指。
3.	向上滑動手指，啟動幻燈片模式；向下滑動手指，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=287
三指水平輕擊

「三指水平輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指水平輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。

要啟用此功能，請選取啟用三指水平輕擊核取方塊。

要使用「三指水平輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作水平輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	將手指左右滑動會在照片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=288
三指垂直輕擊

「三指垂直輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指垂直輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用此功能，請選取啟用三指垂直輕擊核取方塊。

要使用「三指垂直輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作垂直滑動手指。
3.	向上滑動手指，啟動幻燈片模式；向下滑動手指，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=289
圓形捲動

「圓形捲動」功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用此功能，請選取啟用圓形捲動核取方塊。

要使用「圓形捲動」，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向滑動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了「圓形捲動」，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=290
自動捲動功能可利用手指的一次輕撫，協助您輕鬆地在長文件中捲動。手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。

要使用「自動捲動」，請執行下列步驟：

1.	按一下要捲動的視窗或項目。
2.	沿著想要捲動的方向，在 TouchPad 的捲動區域滑動一根手指。要上下捲動，捲動區域應在右側。要左右捲動，捲動區域應在底邊。

如果「自動捲動」不回應，請檢查您的捲動區域設定。如果仍然無法使用「自動捲動」，請確保您按一下的視窗或項目允許捲動。

##HelpTopicID=291
旋轉功能為旋轉相片和其他物件提供便利的手勢。

##HelpTopicID=292
「我的最愛」手勢
「我的最愛」手勢提供啟動指定應用程式的捷徑。

要啟用此功能，請選取啟用我的最愛手勢核取方塊。要自訂所啟動的應用程式，請點擊配置按鈕。

要使用此手勢，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	在應用程式開始啟動之前，手指保持靜止狀態。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=293
輕擊
「輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。還可以使用「輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用此功能，請選取啟用輕擊核取方塊。

要使用「輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在照片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要對幻燈片模式使用「輕擊」手勢，請執行下列步驟：

1.	手指向上滑動，啟動幻燈片模式。
2.	手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=294
「顯示桌面」手勢
「顯示桌面」手勢用於透過將所有開啟的視窗最小化來清除桌面。重複此手勢可復原視窗。

要啟用此功能，請選取啟用顯示桌面手勢核取方塊。

要使用「顯示桌面」手勢，請執行下列步驟：

1.	將大拇指後跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	讓手離開 TouchPad。

##HelpTopicID=295
縮放區

利用「縮放區」功能，可以使用 Touchpad 的左側來放大或縮小活動視窗中的項目。「縮放區」功能與支援 CTRL-捲動輪的標準 Windows 應用程式中的捲動輪的縮放功能相同。

要啟用此功能，請選取啟用縮放區核取方塊。

要放大：

1.	將一根手指放在 Touchpad 上靠近左下角的位置。
2.	朝左上角向上滑動手指。
3.	重複此操作，直到達到所需縮放水平。

要縮小：

1.	將一根手指放在 Touchpad 上靠近左上角的位置。
2.	朝左下角向下滑動手指。
3.	重複此操作，直到達到所需縮放水平。

##HelpTopicID=296
TouchCheck 手勢用於防止操作 Touchpad 時的意外接觸。TouchCheck 使 Touchpad 能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 Touchpad 產生的指標移動或按一下並非所需，請將滑塊向最大右移，以增大 TouchCheck 的設定值。如果 Touchpad 未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向最小左移，以減小 TouchCheck 的設定值。如果滑塊處於紅色區域，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=297
旋轉
「旋轉」手勢用於旋轉相片、可攜式文件格式 (PDF) 檔案等物件或所選的其他物件，增量為 90 度。

要啟用此功能，請選取啟用旋轉核取方塊。

要使用「旋轉」手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，並保持不動。
2.	將另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指圍繞第一根手指做圓形滑動。確保在進行圓形移動時兩根手指之間的距離保持不變。順時針或逆時針滑動，按所需方向旋轉所選對象。

##HelpTopicID=298
右角旋轉

要在 TouchPad 的右下角使用「旋轉」功能，請選取右角旋轉核取方塊。用左手執行此手勢時，使用 TouchPad 的右角可能會更舒適。

##HelpTopicID=299
縮放速度
「縮放速度」滑塊控制視窗回應手指在縮放區域的運動進行縮放的速度。

要縮放得慢一些，請將滑塊向慢移動。
要縮放得快一些，請將滑塊向快移動。

##HelpTopicID=300
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有兩個 ClickZone。按 ClickZone 就如同按一下左按鍵或右按鍵。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，則必須啟用觸擊功能或使用外部滑鼠，來執行主鍵或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行配置。

##HelpTopicID=301
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有左、中、右三個 ClickZone。按 ClickZone 與按一下按鍵具有相同的功能。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，則必須啟用觸擊功能或使用外部滑鼠，來執行主鍵或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 執行次鍵按一下。中間的 ClickZone 與中鍵的功能相同。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下、中鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行配置。

##HelpTopicID=302
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給左側的 ClickZone。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=303
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給中間的 ClickZone。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=304
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給右側的 ClickZone。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=305
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有兩個 ClickZone。按 ClickZone 就如同按一下左按鍵或右按鍵。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickZone 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 和實際按鍵執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 和實際按鍵執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行配置。

按一下顯示視訊按鈕，可看到 ClickZone 的使用方法。

##HelpTopicID=306
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有左、中、右三個 ClickZone。按 ClickZone 與按一下左、中、右鍵的功能相同。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickZone 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 和按鍵執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 和按鍵執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行配置。

##HelpTopicID=307
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給左側的 ClickZone。為左側 ClickZone 選擇的選項會自動分配給左側按鍵。例如，如果要調換左右兩側 ClickZone 的操作，可選擇次鍵按一下。然後務必修改右側 ClickZone 的操作，使之成為次鍵按一下的操作，從而完成修改。

許多操作不需要額外的配置。如果需要更多資訊，「配置」按鈕將會啟用，或者出現一個配置對話方塊。可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

按一下顯示視訊按鈕可看到使用中的左側 ClickZone。

##HelpTopicID=308
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給中間的 ClickZone。為中間 ClickZone 所選擇的選項會自動分配給中間的實際按鍵（如果有該按鍵）。例如，如果選擇跳至開始按鈕，則中鍵按一下會使指標跳到 Windows 工作列中的開始按鈕上，並自動開啟開始功能表。

許多操作不需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個配置對話方塊。可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

按一下「顯示視訊」按鈕可看到使用中的中間 ClickZone。

##HelpTopicID=309
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給右側的 ClickZone。為右側 ClickZone 所選擇的選項會自動分配給右側的實際按鍵。例如，如果要調換左右兩側 ClickZone 的操作，可選擇主鍵按一下。然後務必修改左側 ClickZone 的操作，使之成為次鍵按一下的操作，從而完成修改。

許多操作不需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個配置對話方塊。可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

按一下顯示視訊按鈕可看到使用中的右側 ClickZone。

##HelpTopicID=310
ClickButtons 功能將整個 ClickPad 表面變成一個大的「虛擬」按鍵。可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。選擇啟用 ClickButtons 選項可使用此功能。

用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。要修改這些設定，請選擇單指按一下、雙指按一下或三指按一下，然後根據需要進行配置。

如果不啟用 ClickButtons，則必須啟用觸擊或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下、次鍵按一下或中鍵按一下。

##HelpTopicID=311
執行單指按一下時，請用一根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，單指按一下相當於按一下主鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=312
要執行雙指按一下，請用兩根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，雙指按一下相當於按一下次鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=313
要執行三指按一下，請用三根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，三指按一下相當於按一下中鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=314
ClickButtons 功能將整個 ClickPad 表面變成一個大的「虛擬」按鍵。可以按任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。選擇啟用 ClickButtons 選項可使用此功能。

用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。要修改這些設定，請選擇單指按一下、雙指按一下或三指按一下，然後根據需要進行配置。

如果不啟用 ClickButtons，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickButtons 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下、次鍵按一下或中鍵按一下。

要修改按鍵設定，請選擇功能表結構樹中的實際按鍵，然後根據需要配置左鍵按一下和右鍵按一下。

按一下顯示視訊按鈕可看到 ClickButtons 的使用方法。

##HelpTopicID=315
TwistRotate
TwistRotate 手勢用於旋轉某些項目，例如相片、便攜檔案格式 (PDF) 檔案等等。要啟用該功能，請選取啟用 TwistRotate 核取方塊。

要執行 TwistRotate 手勢：

1.	選擇要旋轉的物件。
2.	將兩根手指放在 TouchPad 上。手指之間應留出少許縫隙。
3.	沿順時針或逆時針方向滑動手指。該動作如同旋轉一個旋鈕。
4.	如果需要，可重複旋轉動作。

##HelpTopicID=316
四指輕擊
縱向和橫向四指輕擊可輕鬆實現應用程式的切換以及最小化或還原您的桌面。

##HelpTopicID=317
啟用縱向四指輕擊
當此選項被啟用時，向下的四指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。向上四指輕擊可開啟應用程式切換器。

要在您的桌面上最小化視窗：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的上邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟 Aero 3D 應用程式切換器：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的下邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	Aero 3D 應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一根手指。
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad™切換到該應用程式。

##HelpTopicID=318
「按一下拖曳」功能允許使用 ClickZone 來移動物件。

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	按用於執行主鍵按一下的 ClickZone。預設情況下為左側 ClickZone。
3.	按住 ClickZone 不放，同時用另一根手指將所選項目拖曳到所需的位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickZone 上抬起。

如果操作「按一下拖曳」手勢時遇到困難，請確保已啟用 ClickZone 功能，並且已將所按的 ClickZone 配置為執行主鍵按一下。

在功能表結構樹中選擇按鍵和 ClickZone 可檢查 ClickZone 設定。

##HelpTopicID=319
可用一根手指執行按一下拖曳，來移動所選的項目。可用兩根手指執行按一下拖曳，來執行相當於用右側實際按鍵所完成的按一下拖曳。

要操作單指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

要操作雙指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用兩根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=320
觸摸敏感度 滑塊用於調整要使 Scroll Pad 有回應所必須施加的壓力大小。

如果 Scroll Pad 的回應不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重觸方向右移，以降低敏感度。

如果必須用很大力度按壓才能操作 Scroll Pad，請將滑塊向輕觸方向左移，以提高敏感度。

##HelpTopicID=321
敏感度 設定用於自訂 Scroll Pad 對觸摸的回應方式。要調整「敏感度」設定，請從敏感度 功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=322
PalmCheck™功能用於防止操作 Scroll Pad 時的意外接觸。PalmCheck 使 Scroll Pad 能夠識別手掌是停留在其上，還是在打字拂過它的表面。這有助於避免發生意外的捲動。

##HelpTopicID=323
啟用按鍵 核取方塊可啟動本裝置的按鍵。要配置按鍵所執行的操作，請從功能表結構樹中選擇按鍵的名稱。

如果不選取啟用按鍵 ，則按鍵會被停用，按該按鍵時將不會有反應。

##HelpTopicID=324
從上面的清單中選擇一項操作，以將其分配給所選按鍵。這樣，每次按該按鍵時，都將執行所選操作。

請注意，必須啟用按鍵，才能為其分配操作。要啟用按鍵，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇按鍵 。
2.	選取啟用按鍵 核取方塊。
3.	從按鍵 功能表結構樹中選擇按鍵，以返回此頁面。

##HelpTopicID=325
這些選項用於指定對哪個視窗和項目執行「捲動」操作。

##HelpTopicID=326
某些應用程式允許指定旋轉度。如果應用程式支援，則將會應用在啟用旋轉度欄位中選擇的選項。

##HelpTopicID=327
按一下顯示視訊按鈕可看到此手勢的操作方法。

##HelpTopicID=328
如果選擇「啟用邊緣觸擊過濾」選項，則手指對 TouchPad 邊緣的意外觸擊將會被略過。

如上面所示，邊緣區域以交叉線標示。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整邊緣區域的大小。請注意，此設定不會影響指標移動、區域選擇、捲動區域和手勢輸入。

##HelpTopicID=329
「起始區域」功能有助於最大程度地減少意外的指標移動和區域選擇。

選擇此選項後，手指必須先接觸 TouchPad 的起始區域，才能進行指標移動或區域選擇。嘗試進行指標移動或區域選擇時，如果先接觸起始區域以外的位置，則這次接觸將被略過。只要指標移動或區域選擇始於起始區域以內，在重置起始區域前，起始區域之外的 TouchPad 區域都會正常工作。透過調整上面的滑塊，可指定在觸板保持多長時間無接觸時會重置起始區域。「起始區域」選項不影響觸擊、捲動區域和手勢。

為獲得最佳效果，除此功能外，還請啟用 PalmCheck 功能。

##HelpTopicID=330
觸摸敏感度 滑塊用於調整要使 Scroll Sensor 有回應所必須施加的壓力大小。

如果 Scroll Sensor 的回應不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重觸方向右移，以降低敏感度。

如果必須用很大力度按壓才能操作 Scroll Sensor，請將滑塊向輕觸方向左移，以提高敏感度。

##HelpTopicID=331
敏感度 設定用於自訂 Scroll Sensor 對觸摸的回應方式。要調整「敏感度」設定，請從敏感度 功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=332
如果啟用「雙指連按兩下」，則可同時用兩個手指觸擊 TouchPad 兩次來啟動所選應用程式。（確保手指之間略有縫隙。）按一下「配置」可選擇要以此手勢啟動的應用程式。

##HelpTopicID=333
如上面所示，起始區域以交叉線標示。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整起始區域的大小。

##HelpTopicID=334
什麼是 ClickPad？

Synaptics ClickPad™類似於 Synaptics TouchPad™。如同 TouchPad 一樣，ClickPad 可用來進行捲動、定點和選擇。

但是，ClickPad 在受按壓時會下沈。按壓 ClickPad 的感覺與按壓實際按鍵類似。這使得 ClickPad 成為了實際按鍵或滑鼠的一種十分方便的替代品。

ClickPad 具有以下一種或兩種功能：

·	ClickButtons
·	ClickZone

在左側功能表結構樹中選擇相應功能，可了解相關的更多資訊。

##HelpTopicID=335
啟用橫向四指輕擊
啟用此選項之後，向右橫向四指輕擊可開啟應用程式切換器。
向左橫向四指輕擊可切換到之前使用的應用程式。

要開啟應用程式切換器：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的下側。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指向右直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一根手指。
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad™切換到該應用程式。

要切換到之前使用過的應用程式：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的右側。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指向左直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=336
放大模式
啟用放大器選項後，指標會變成一個放大鏡，用來放大螢幕的任何部分。輸入放大器的尺寸（每個方向都在 100 和 400 圖元之間）和預設的縮放比率。

要進入並使用放大模式：
將一根手指放在 TouchPad 上，用另一個根手指連按兩下觸板。隨即出現一個矩形的放大器。

在放大模式中，可像移動指標那樣移動放大器，來改變其位置。可用收縮縮放手勢來增大或縮小放大比率。

要結束放大模式：
按一下滑鼠左鍵、觸擊 TouchPad 或按鍵盤上的 Esc 鍵，可返回正常的指標模式。

##HelpTopicID=337
雙指觸擊
啟用雙指觸擊功能後，可透過適當配置，使得當以兩個手指觸擊 TouchPad，就相當於觸擊一個按鍵。從清單中選擇一項操作，以將其分配給雙指觸擊功能，並根據需要進行配置。

##HelpTopicID=338
三指垂直敲擊
「三指垂直敲擊」可迅速切換至「我的電腦」和「任務切換器」。要啟用三指上敲，請選取「我的電腦」核取方塊。要啟用三指下敲，請選取「在視窗間切換」核取方塊。

三指上敲：

1.	將三根手指放在 TouchPad 的下邊緣上（指間留少許縫隙）。
2.	將手指向 TouchPad 的上邊緣滑動。
3.	「我的電腦」視窗隨即開啟。

三指下敲：

1.	將三根手指放在 TouchPad 的上邊緣上（指間留少許縫隙）。
2.	將手指向 TouchPad 的下邊緣滑動。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	「任務切換器」隨即啟動。
5.	用手指向左或向右水平敲擊可切換應用程式。
6.	當所需應用程式醒目提示後，將所有手指從 TouchPad 上抬起，即可切換到該應用程式。

##HelpTopicID=339
EdgeMotion™功能旨在簡化長距離的指標移動。當手指到達 TouchPad 的邊緣時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。

要啟用 EdgeMotion，請確保啟用觸擊功能，然後選擇所需的 EdgeMotion 選項。

捲動功能也支援 EdgeMotion。要在捲動時使用 EdgeMotion 功能，請選擇所需的捲動選項。

##HelpTopicID=340
TouchPad 停用區域 功能允許透過連按兩下 TouchPad 的角落區域來啟用或停用 TouchPad。
如果啟用了 TouchPad，則連按兩下角落可將其停用。如果停用了 TouchPad，則連按兩下角落可將其啟用。

##HelpTopicID=341
選取此方塊可開啟連按兩下功能，以將其啟用。取消選取此方塊可關閉連按兩下功能，以將其停用。

##HelpTopicID=342
選取此核取方塊可啟用垂直和水平捲動。
在 Touchpad 上向上或向下滑動手指，可垂直移動所選項目或視窗。
在 Touchpad 上向左或向右滑動手指，可水平移動所選項目或視窗。

##HelpTopicID=343
選取此核取方塊可啟用垂直和水平捲動。
在 Touchpad 上向上或向下滑動兩根手指，可垂直移動所選項目或視窗。
在 Touchpad 上向左或向右滑動兩根手指，可水平移動所選項目或視窗。

##HelpTopicID=344
如果啟用「雙指連按兩下」，則可同時用兩個手指觸擊 TouchPad 兩次來啟動所選應用程式。（確保手指之間略有縫隙。）按一下「組態」可選擇要以此手勢啟動的應用程式。

要啟用「雙指連按兩下」：

1.	請確保選擇啟用觸擊 ，該選項位於觸擊 頁面。
2.	選擇上面的雙指連按兩下 核取方塊。

##HelpTopicID=345
關閉 TouchPad™
如果不想使用 TouchPad，可將其關閉。連按兩下 TouchPad 的左上角。工作列中的 TouchPad 圖示將改變，表明 TouchPad 不可使用。
要將 TouchPad 重新開啟，請再次連按兩下左上角。工作列中的圖示將復原為啟用狀態。

##HelpTopicID=346
關閉 TouchPad™ 選項將使 TouchPad™ 保持關閉狀態，直到連按兩下左上角將其復原才能使用。

##HelpTopicID=347
為一次作業階段關閉 TouchPad™ 選項將為目前作業階段的剩餘過程關閉 TouchPad™。TouchPad™將自動復原，以供下一次登入時使用。

##HelpTopicID=348
敏感度
敏感度設定用於自訂 Scroll Sensor 對觸摸的回應方式。

##HelpTopicID=349
捲動功能也支援 EdgeMotion。要在捲動時使用 EdgeMotion，請選擇捲動時啟用 EdgeMotion™ ，該選項位於單指捲動 或雙指捲動 下（在捲動下）

##HelpTopicID=350
啟用時，該篩檢程式將協助預測何時會使用單指捲動區域。如果發現意外觸發捲動，則可以啟用該篩檢程式。

##HelpTopicID=351
啟用時，該篩檢程式將協助預測何時會使用「收縮縮放」、「雙指捲動」、「旋轉」和「應用程式手勢」。

上面顯示的陰影區域表示允許手勢使用的區域。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整該區域的大小。

如果初次接觸發生在陰影之外的區域，則該手勢將被略過。如果意外觸發「收縮縮放」、「雙指捲動」或「旋轉」，則可以啟用該篩檢程式。

##HelpTopicID=352
多指手勢
「多指手勢」提供常用應用程式或功能的捷徑。電腦對這些手勢的回應可能具有應用程式特異性。按一下單個手勢的協助以找出其作用。

##HelpTopicID=353
雙指捲動
「雙指捲動」功能允許從 TouchPad™表面上的任意位置進行垂直或水平捲動。將兩個手指放在 TouchPad™上，然後向所需的方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

觀看視訊了解如何使用「雙指捲動」。確保稍微分開兩個手指。將兩個手指抬離 TouchPad™即可停止捲動。

##HelpTopicID=354
啟用垂直捲動
選擇該核取方塊以啟用垂直捲動。在 TouchPad™上向上或向下滑動兩個手指可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=355
啟用水平捲動
選取該核取方塊可在有水平捲軸的視窗中啟用水平捲動。手指沿 TouchPad™底邊來回滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=356
啟用捲動時 EdgeMotion™
如果希望當手指到達 TouchPad™邊緣時仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。要停止捲動，可以將手指抬離 TouchPad™。

##HelpTopicID=357
啟用自由捲動
自由捲動可協助輕鬆地捲動長文件。如果希望在手指抬離 TouchPad™表面後仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad™表面上。

##HelpTopicID=358
練習
按一下「練習」按鈕執行簡單的迷宮以便協助您了解如何使用捲動。

開始前需要定位迷宮的開始和結束點。您無法立即看到迷宮全貌，因為它超出了顯示視窗的範圍。進行捲動，在視窗中檢視迷宮的不同部位。按住 Ctrl 鍵並使用捲動來重新調整迷宮的大小。

迷宮左上角的黃點表示入口。迷宮右側的藍點表示出口。

要練習捲動，請執行下列步驟：

1.	按一下黃點中的紅色方塊。
2.	使用方向鍵或觸擊 TouchPad™，在迷宮中巡遊。
3.	使用所需捲動方法來檢視迷宮的不同部位。
4.	到達右側的藍點後關閉捲動練習視窗。

##HelpTopicID=359
收縮縮放
收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

選擇「收縮縮放」核取方塊啟用收縮手勢進行縮放。觀看視訊以了解如何執行該手勢。使用手指尖以獲得最佳效果。

##HelpTopicID=360
縮放速度
「縮放速度」滑塊控制如何快速縮放視窗以回應「收縮縮放」手勢。

要以較慢的速度縮放，可以將滑塊移向慢。
要以較快的速度縮放，可以將滑塊移向快。

##HelpTopicID=361
啟用樞軸旋轉
當選取該核取方塊時，可以 90 度增量旋轉物件，例如相片。

觀看視訊了解如何執行該手勢。確保在執行該手勢時兩根手指之間的距離保持不變。

##HelpTopicID=362
右角樞軸
要在 TouchPad™的右下角使用「樞軸旋轉」功能，請選取「右角樞軸」核取方塊。當使用左手執行「樞軸旋轉」手勢時，該選項可能會更舒適。

##HelpTopicID=363
啟用 ChiralRotate™
選取該核取方塊以使用 ChiralRotate™手勢以 90 度增量旋轉物件。請注意，ChiralRotate™手勢只適用於支援的應用程式。

要使用 ChiralRotate™手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad™左側的目標區（在底部）。
2.	將手指向上或向下滑動，開始進行圓形移動。要沿順時針方向旋轉物件，請順時針移動手指。要沿逆時針方向旋轉物件，請逆時針移動手指。
3.	讓手指離開 TouchPad™表面，返回指標模式。

##HelpTopicID=364
三指按壓
當選取該方塊時，「三指按壓」將啟動特定的應用程式。要自訂需要啟動的應用程式，可以按一下設定按鈕。

觀看視訊以了解如何執行「三指按壓」。請確保在執行該手勢時手指間保持小間隔。

##HelpTopicID=365
接觸敏感度
「接觸敏感度」滑塊可控制需要多大的手指壓力才能以特定速度移動指標。如果遇到無規律指標移動，請嘗試將滑塊移向重觸。如果沒有註冊壓力，請將滑塊移向輕觸。

##HelpTopicID=366
捲動
捲動功能可使您無需將指標移開工作區即可操作視窗的捲軸。捲動功能能夠與大多數可捲動的視窗（如文件、試算表和大型數位影像）一同工作。

##HelpTopicID=367
啟用翻轉捲動方向
此功能允許您變更標準捲動行為。標準捲動沿著手指移動方向移動捲軸。翻轉捲動方向沿著手指移動方向移動文件或物件。

##HelpTopicID=368
啟用 ChiralScrolling™
該功能使您能夠透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling 核取方塊。

要使用 ChiralScrolling，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad™的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad™的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。
3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=369
啟用捲動時 EdgeMotion™
如果希望當手指到達 TouchPad™邊緣時仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。

##HelpTopicID=370
捲動區域
捲動區域圖代表 TouchPad™表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad™上時，TouchPad™圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。如果難以觸發捲動，請將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請縮小捲動區域。

如果捲動區域是灰色且無法調整，請確保已啟用垂直和水平捲動。

##HelpTopicID=371
旋轉
旋轉功能為旋轉相片和其他物件提供便利的手勢。

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck™功能用於防止操作 TouchPad™時的意外接觸。PalmCheck™使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是在打字拂過它的表面，並可略過該接觸。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

##HelpTopicID=373
PalmCheck™敏感度
可以調整 PalmCheck™敏感度以適應鍵入和移動指標的習慣。

如果 TouchPad™產生的指標移動或按一下並非所需，請將滑塊向最大方向移動，以增大 PalmCheck™的設定值。

如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向最小方向移動，以減小 PalmCheck™的設定值。如果滑塊處於紅色區域，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=374
Momentum™
「Momentum」功能提供平滑、快速、類似軌跡球的滑鼠移動。在 TouchPad™表面上進行一次快速輕擊即可在整個電腦螢幕區域內移動游標。「Momentum」可減少與長距離移動游標相關的重複性運動和疲勞，同時提供類似使用軌跡球的平滑和自然感覺。「Momentum」非常適合即時策略 (RTS) 遊戲、第一人稱射擊 (FPS) 遊戲和角色扮演遊戲 (RPG)。

##HelpTopicID=375
滑動距離
「滑動距離」滑塊可調整游標為回應手指在 TouchPad™上輕擊而移動的距離。要停止游標，可以觸擊一次或將手指向下放在 TouchPad™表面上。

要增加滑動距離，可以將滑塊移向長；要減少滑動距離，可以將滑塊移向短。

啟用彈離螢幕邊緣
選取該核取方塊以保持游標處於電腦螢幕邊界內。彈離螢幕邊緣功能使其能夠方便地存取靠近螢幕邊緣的功能表項和控制項。

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
EdgeMotion 功能旨在簡化長距離的指標移動。當手指到達 TouchPad™的邊緣時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。

捲動功能也支援 EdgeMotion。要使用捲動時 EdgeMotion，可以選擇啟用捲動時 EdgeMotion™核取方塊（位於捲動標籤中）。

##HelpTopicID=377
EdgeMotion 區域
設定視窗中的「EdgeMotion 區域」圖形表示 TouchPad™的表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的 EdgeMotion 區域。

將手指放在 TouchPad™上時，EdgeMotion 區域圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效 EdgeMotion 區域中，圖形中對應的 EdgeMotion 區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小 EdgeMotion 區域。如果難以觸發 EdgeMotion，請將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大 EdgeMotion 區域。如果過於容易觸發 EdgeMotion，請縮小 EdgeMotion 區域。

##HelpTopicID=378
使用手指按壓控制速度
當選擇該選項時，EdgeMotion 速度由手指按壓 TouchPad™的力度決定。越用力按壓，捲動速度越快。

固定速度
選擇此選項，當手指在 EdgeMotion 區域中時，指標始終以恒定、指定的速度移動。

##HelpTopicID=379
可存取性
「可存取性」功能使您能夠指定指標如何回應指標操作，包括將指標保留在視窗中、減慢移動速度或限制指標移動方向等。

##HelpTopicID=380
啟用相黏框線
該選項將指標限制在活動視窗中。當嘗試將指標首次移出視窗時，它將停止在視窗邊緣。如果第二次嘗試，則指標會自由離開視窗。

在視窗邊界停止指標可使其能夠方便地存取位於視窗邊緣處的控制項。例如，要關閉或調整視窗大小，可以將指標快速移向關閉方塊的通常方向或視窗邊緣，然後指標將恰好停在邊緣處。

##HelpTopicID=381
啟用慢動作
當啟用該選項時，您可以降低指標速度以改進指標準確度以便進行精確定位。

##HelpTopicID=382
啟用限制動作
該功能用於強迫指標在螢幕上做純水平或垂直運動。該功能在使用繪圖程式時最有用。

##HelpTopicID=383
觸擊
選取該核取方塊時，觸擊會執行滑鼠左鍵的操作。如果清除該核取方塊，則只能使用 TouchPad™按鈕進行按一下。

觸擊的意思是快速接觸並將手指抬離 TouchPad™表面。快速的輕觸效果最好。慢速重壓效果較差。觸擊一次表示按一下，連續快速觸擊兩次表示連按兩下。

##HelpTopicID=384
鎖定拖曳
當選擇該功能時，可以使用幾次手指敲擊在螢幕上長距離拖曳物件。當選擇「鎖定拖曳」時，手指抬離 TouchPad™後仍保持拖曳操作。再次觸擊 TouchPad™即可放下物件停止拖曳。

##HelpTopicID=385
啟用觸擊區域
當選擇該核取方塊時，可以為 TouchPad™的每個角指定操作或捷徑。透過觸擊其中某個觸擊區域，即可執行指定的操作，這通常可以節省時間和按一下次數。

##HelpTopicID=386
組態
從清單方塊中選擇指定給觸擊區域的操作。許多操作不需要額外的組態。但是，如果需要更多資訊，可以啟用「組態」按鈕。任何時候按一下「組態」按鈕可以檢視或變更該操作的組態。
可以為「觸擊區域」指定各種不同的操作。如果安裝協力供應商 TouchPad™插件軟體，則還可使用其他操作。如果清單方塊為灰色且不可選擇，請確保選取啟用觸擊區域 核取方塊。

##HelpTopicID=387
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。如果未選取該方塊，則會停用按鈕，按下這些按鈕沒有任何效果，執行按一下操作的唯一方法是觸擊指標裝置。

您還可以指定按某個按鈕時執行不同的操作。例如，您可以將右按鈕定義為「切換到預設瀏覽器中的網頁」。每次按一下指標裝置上的右按鈕時，網頁瀏覽器會自動開啟並載入指定頁面。

##HelpTopicID=388
按鈕操作
從下拉式功能表中選擇一個操作將其指定給所需的按鈕。這樣，每次按該按鍵時，都將執行所選操作。

##HelpTopicID=389
使用內容視窗
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用功能表結構樹存取可自訂的功能。按一下功能旁邊的箭頭或連按兩下可檢視選項。

啟用和停用功能
選取方塊以啟用某項功能；取消選取方塊可停用該功能。

設定
如果所選功能在指標懸停於上方時醒目提示設定圖示，則可以按一下它或連按兩下該功能的名稱組態其設定。如果無法按一下設定圖示，請確保選取該功能的核取方塊和任何父級核取方塊。

說明
按一下問號圖示和「說明」圖示可以顯示說明資訊。

關閉按鈕
設定視窗中的「關閉」按鈕可關閉該視窗。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

預設值按鈕
「內容」視窗中的「預設值」按鈕可以將所有 TouchPad™設定復原到出廠預設值。

設定視窗中的「預設值」按鈕可以將目前視窗的所有設定復原到出廠預設值。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕可以關閉「內容」視窗且不儲存任何變更。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。

##HelpTopicID=390
捲動速度
捲動速度滑塊用於調整捲動的速度。將滑塊向右拖則提高捲動速度。

##HelpTopicID=391
指標
指標設定頁用於指定游標如何回應指標和選擇操作。

##HelpTopicID=392
接觸敏感度
觸摸敏感度滑塊用於調整要使 TouchPad™有回應所必須施加的壓力大小。

如果指標移動或按一下不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重壓方向移動，以降低敏感度。

如果需要重壓才能操作 TouchPad™或者 TouchPad™不能始終回應觸擊，請將滑塊向輕壓方向移動，以增加敏感度。

##HelpTopicID=393
按一下區域
「按一下區域」圖代表 TouchPad™表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的有效按一下區域。將手指放在 TouchPad™上時，TouchPad™圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效按一下區域中，圖形中對應的按一下區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊角的黑色小方塊，放大或縮小按一下區域。如果觸發「按一下區域」操作有困難，請確保放大「按一下區域」。如果觸發「按一下區域」操作過於容易，請確保縮小「按一下區域」。

如果「按一下區域」為灰色且不可調整，請確保選取啟用按一下區域 核取方塊。

##HelpTopicID=394
按壓選擇
「按壓選擇」功能使您能夠使用觸擊和按壓運動執行滑鼠按一下。

用指標桿尖觸擊或按壓與按一下滑鼠左鍵相同。但是，觸擊或按壓可能比使用滑鼠按鈕更快更方便。

觸擊即快速接觸然後從指標桿上鬆開手指。快速的輕觸效果最好。慢速重壓效果較差。觸擊一次表示按一下，連續快速觸擊兩次表示連按兩下。

按壓即用手指快速按下指標桿頂端。輕微細緻地按壓效果最好。直接按下以模擬按一下並按住滑鼠按鈕。直接按下，然後向任意方向按一下並拖曳。當希望釋放滑鼠按鈕時放鬆壓力。

也可以使用物理按鈕進行按一下；如果清除該核取方塊，則只能使用物理按鈕進行按一下。

##HelpTopicID=395
僅按壓選擇
當選擇該選項時，按壓指標桿頂端即可選擇物件，但無法開啟或移動物件。

按壓選擇拖曳
當選擇該選項時，按壓指標桿頂端可選擇並保持選取物件，這樣便可以使用指標桿移動該物件。這相當於按下並拖曳滑鼠左按鈕。

##HelpTopicID=396
按壓選擇表示主要按一下
當選擇該選項時，按壓指標桿將執行與主要滑鼠按一下相同的操作。

按壓選擇表示次要按一下
當選擇該選項時，按壓指標桿將執行與次要滑鼠按一下相同的操作。

##HelpTopicID=397
速度
「速度」滑塊可調整以多快速度按壓指標桿才會被視為「按壓選擇」。調整速度滑塊直到能夠輕鬆註冊按壓。如果沒有發生按壓，請將滑塊移向快。如果發生過多次按壓，請將滑塊移向慢。

##HelpTopicID=398
接觸敏感度
敏感度設定可控制必須對指標桿施加多大壓力才能以特定速度移動指標。

##HelpTopicID=399
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。您也可以使用「三指輕擊」進入或結束相片檢視器的投影片模式。選取該核取方塊可啟用「三指輕擊」進行巡遊和投影片模式。

觀看視訊以了解如何執行「三指輕擊」。請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=400
水平三指輕擊
將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=401
垂直三指輕擊
手指向上滑動，啟動投影片模式。手指向下滑動，結束投影片模式。

##HelpTopicID=402
使用滑塊調整 EdgeMotion 的速度。要加快速度，可以將滑塊移向快，要減慢速度，可以將滑塊移向慢。

##HelpTopicID=403
當啟用「慢動作」時，可以從清單方塊中選擇一個鍵以啟動該功能。要使用「慢動作」，可以按住指定的鍵同時移動指標。

##HelpTopicID=404
當啟用「限制動作」時，可以從清單方塊中選擇一個鍵以啟動該功能。要使用「限制動作」，可以按住指定的鍵同時移動指標。只要手指不離開 TouchPad™，指標就會沿著最初的運動方向移動。

##HelpTopicID=405
顯示桌面手勢
該手勢透過最小化所有開啟的視窗清空桌面。重複此手勢可復原視窗。

要使用「顯示桌面」手勢，請執行下列步驟：

1.	將四根手指平放在 TouchPad™上覆蓋大部分區域。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=406
「智慧檢查設定」可以協助減少不需要的 TouchPad™行為。按一下各個功能可以獲得詳細資訊。

##HelpTopicID=407
可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。

預設情況下，用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。選擇兩指按一下和三指按一下根據需要進行組態。

##HelpTopicID=408
執行單指按一下時，請用一根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。單指按一下相當於按一下滑鼠主（左）鍵一次。

##HelpTopicID=409
預設情況下，在 ClickPad 右下角進行單指按一下執行與滑鼠次（右）鍵按一下相同的操作。

單指邊角按一下執行的操作是可組態的。要指定其他操作，請從清單中選擇一種操作。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

如果您使用的是「左手」組態，請在 ClickPad 左下角按一下。

##HelpTopicID=410
要調整滑行距離，請使用滑塊。如果要捲動得更遠，請向最大移動滑塊。要縮短捲動距離，請向最小移動滑塊。如果滑塊不移動，請確保「啟用滑動」已被選取。

##HelpTopicID=411
單指捲動
可以垂直捲動。

點擊要捲動的視窗或項目，然後手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動。

如果捲動沒有回應，請確保已選取相應的核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域 設定。

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling

ChiralScrolling™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling 核取方塊。

要使用 ChiralScrolling，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=413
上圖顯示了 TouchPad 表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad 表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad 上時，TouchPad 圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad 的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。

如果難以觸發捲動，請嘗試將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請嘗試縮小捲動區域。

如果捲動區域為灰色且不能調整，請務必啟用捲動功能。

要啟用捲動，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇捲動。
2.	選擇所需的捲動方法，然後啟用垂直捲動。

##HelpTopicID=414
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。

您還可以指定按某個按鈕時執行不同的操作。例如，您可以將右按鈕定義為「切換到預設瀏覽器中的網頁」。每次按一下指標裝置上的右按鈕時，網頁瀏覽器會自動開啟並載入指定頁面。

##HelpTopicID=415
進階篩檢程式
為最大程度減少意外指標移動和觸擊，進階意外接觸篩檢程式要求指向和觸擊在起始區域內開始。起始區域是位於 TouchPad™中心的一個矩形區域。起始區域可透過按一下功能表結構樹中的「起始區域大小」主題進行調整。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

限制指向區域
該選項被選取時，您的手指必須放在起始區域內手指運動才會影響指標。與 TouchPad™的接觸會被略過，除非您的手指放在起始區域內。指標移動啟動後，TouchPad™將在 TouchPad™被停用指定時間之前正常工作。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

限制觸擊區域
該選項被選取時，觸擊必須在起始區域內開始。在起始區域以外開始的觸擊將被抑制。此篩檢程式僅在 TouchPad™被停用指定時間時有效。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

##HelpTopicID=416
進階篩檢程式啟動時可利用「篩檢程式啟動時間」滑塊進行調整。要增加進階篩檢程式啟動之前所需的空閒時間，請將滑塊向 5 秒方向滑動。要減少進階篩檢程式啟動之前所需的空閒時間，請將滑塊向 0 秒方向滑動。

##HelpTopicID=417
PalmCheck 進階型
意外接觸規避設定有助於減少不必要的 touchpad 操作。請參閱各項設定了解詳細資訊。

##HelpTopicID=418
PalmCheck™功能用於防止操作 TouchPad™時的意外接觸。PalmCheck™使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 TouchPad™產生的指針移動或按一下並非所需，請將滑塊向右超最大移動，以增加 PalmCheck™的設定值。如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向左朝最小移動，以減小 PalmCheck™的設定值。如果滑塊靠近最大，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=419
預設情況下，在 ClickPad 右下角進行單指按一下執行與滑鼠次（右）鍵按一下相同的操作。

單指邊角按一下執行的操作是可組態的。要指定其他操作，請從清單中選擇一種操作。

某些操作需要額外的配置。如果需要更多資訊，配置按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下配置按鈕，來檢視或修改設定。

如果您使用的是「左手」組態，請在 ClickPad 左下角按一下。

##HelpTopicID=420
SmartSense 是針對 Synaptics 進階的圖形傳感器的「意外接觸緩解」技術。設定可以協助減少不需要的 TouchPad 行為。請參閱各項設定了解詳細資訊。

##HelpTopicID=421
SmartSense 手勢用於防止操作 Touchpad™時的意外接觸。SmartSense 使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 TouchPad™產生的指針移動或按一下並非所需，請將滑塊向右超最大移動，以增加 SmartSense 的設定值。如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向左朝最小移動，以減小 SmartSense 的設定值。如果滑塊靠近最大，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=422
啟用慣性
選擇該選項可在斷開與 TouchPad™ 的接觸後繼續捲動。 選擇了該選項後，可啟用慣性運動 或動量捲動。

##HelpTopicID=423
啟用動量捲動
選擇該選項時，使用"輕彈"動作開始捲動，並且在斷開與 TouchPad™ 的接觸後會繼續捲動。

##HelpTopicID=424
要調整動量捲動距離，請使用滑塊。如果要捲動得更遠，請向最重移動滑塊。要縮短捲動距離，請向最輕移動滑塊。

##HelpTopicID=425
啟用縱向四指輕擊
當此選項被啟用時，向下或向上的四指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。

要在您的桌面上最小化或還原視窗：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的上或下邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的手指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	用另外一次四指輕擊來還原您桌面上的視窗。

##HelpTopicID=426
當選擇此選項時，迅速在 TouchPad 上來回滑動一根手指可啟動某個被停用的裝置。

##HelpTopicID=427
圓形捲動™

圓形捲動™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 圓形捲動™核取方塊。

要使用 圓形捲動™，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 圓形捲動™，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=428
啟用 圓形捲動™
該功能使您能夠透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。要啟用該功能，請選取啟用 圓形捲動 核取方塊。

要使用 圓形捲動，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad™的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad™的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 圓形捲動，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。
3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=429
雙指捲動
「雙指捲動」功能允許從 TouchPad 表面上的任意位置進行垂直或水平捲動。將兩個手指放在 TouchPad 上，然後向所需的方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

確保稍微分開兩個手指。將兩個手指抬離 TouchPad 即可停止捲動。

##HelpTopicID=430
收縮縮放
收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

選擇「收縮縮放」核取方塊啟用收縮手勢進行縮放。使用手指尖以獲得最佳效果。

##HelpTopicID=431
啟用樞軸旋轉
當選取該核取方塊時，可以 90 度增量旋轉物件，例如相片。

確保在執行該手勢時兩根手指之間的距離保持不變。

##HelpTopicID=432
三指按壓
當選取該方塊時，「三指按壓」將啟動特定的應用程式。要自訂需要啟動的應用程式，可以按一下設定按鈕。

請確保在執行該手勢時手指間保持小間隔。

##HelpTopicID=433
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。您也可以使用「三指輕擊」進入或結束相片檢視器的投影片模式。選取該核取方塊可啟用「三指輕擊」進行巡遊和投影片模式。

請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
可用一根手指執行按一下拖曳，來移動所選的項目。

要操作單指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=437
可用兩根手指執行按一下拖曳，來執行相當於用右側實際按鍵所完成的按一下拖曳。
要操作雙指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用兩根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=438
可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。

預設情況下，用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。

##HelpTopicID=439
三指輕擊
縱向和橫向三指輕擊可輕鬆實現應用程式的切換以及最小化或還原您的桌面。

##HelpTopicID=440
三指垂直輕擊
當此選項被啟用時，向下的三指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。 向上三指輕擊可開啟應用程式切換器。 

要在您的桌面上最小化視窗：

1.	將三根手指靠近 TouchPad 的上邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟 Aero 3D 應用程式切換器：

1.	將三根手指靠近 TouchPad 的下邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	Aero 3D 應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一至三根手指。 
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad™切換到該應用程式。

##HelpTopicID=441
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。如果未選取該方塊，則會停用按鈕，按下這些按鈕沒有任何效果，執行按一下操作的唯一方法是觸擊指標裝置。

##HelpTopicID=442
二指觸擊
同時用兩根手指觸擊 TouchPad 上的任何位置，執行和次要（右鍵）滑鼠按一下一樣的操作。當執行二指觸擊時，確保手指之間有些許間隙。

##HelpTopicID=443
區分 TrackPoint 和鍵盤輸入的優先順序
在 TrackPoint 上輸入或用鍵盤輸入之後，區分 TrackPoint 和鍵盤輸入的優先順序將在短時間內略過手指觸摸 touchpad。

##HelpTopicID=444
按鈕
調整按鈕相關參數。

##HelpTopicID=445
右鍵區
在 TouchPad 表面調整右鍵區的面積。

##HelpTopicID=446
三指輕擊
要啟用此功能，請選擇「三指輕擊」。
要在您的桌面上最小化視窗：
1.	將三根手指靠近 TouchPad 的上邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟應用程式切換器：
1.	將三根手指靠近 TouchPad 的下邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動三根手指。當想要的應用程式醒目提示時，將游標移動到想要的應用程式之上，然後按一下，以將其選取。

水平三指輕擊:
水平三指輕擊可在文件中執行向上和向下操作，在 Windows Explorer 中執行前進或後退操作。向右三指輕擊將執行前進或向上翻頁操作，向左三指輕擊將執行後退或向下翻頁操作。

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
啟用 Smart Detector 功能，以防游標意外移動。要啟動指向，請按其中一個按鈕，或開始在指定的「啟動區」指向。當鍵入時，指向將自動受到抑制 - 出發指向在「啟動區」開始。
預設情景下，「啟動區」位於 TouchPad 的頂端中央。要調整「啟動區」的位置，請按一下並拖曳圓圈。要調整「啟動區」的面積，請選擇一個預設面積，或選擇「自訂」，然後透過調整滑塊來指定面積。

##HelpTopicID=448
當選擇「鍵入後限制接觸到區」時，鍵入將停用 TouchPad，直至您在啟動區起始設定指向、輕觸或手勢。
在啟動區起始設定接觸之後，TouchPad 將正常工作，直至您再次鍵入。

##HelpTopicID=449
調整 EdgeMotion 速度
您可以透過在「慢」 和「快」之間調整滑塊，選擇 EdgeMotion 的速度。

如果此頁面上的控制項是灰色，且不能調整，確保 EdgeMotion 已啟用。要啟用 EdgeMotion，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇 EdgeMotion 。
2.	選擇其中一個執行 EdgeMotion 選項。
3.	從功能表結構樹中選擇 EdgeMotion 速度 以返回此頁面。

##HelpTopicID=451
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。

觀看視訊以了解如何執行「三指輕擊」。請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=452
鎖定拖曳
當選擇該功能時，可以使用幾次手指敲擊在螢幕上長距離拖曳物件。當選擇「鎖定拖曳」時，手指抬離 TouchPad 後在短時間內仍保持拖曳操作。再次觸擊 TouchPad 即可放下物件停止拖曳。

如果您的手指不立即再次觸摸 TouchPad，「鎖定拖曳」將自動解除。

##HelpTopicID=453
使用內容視窗
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用功能表結構樹存取可自訂的功能。按一下功能旁邊的箭頭或連按兩下可檢視選項。

啟用和停用功能
選取方塊以啟用某項功能；取消選取方塊可停用該功能。

設定
如果所選功能在指標懸停於上方時醒目提示設定圖示，則可以按一下它或連按兩下該功能的名稱組態其設定。如果無法按一下設定圖示，請確保選取該功能的核取方塊和任何父級核取方塊。

說明
按一下問號圖示和「說明」圖示可以顯示說明資訊。

關閉按鈕
設定視窗中的「關閉」按鈕可關閉該視窗。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

預設值按鈕
「內容」視窗上的「預設」按鈕可以將所有 TouchPad 設定恢復到出廠預設值 -「三指按壓」值除外。「三指按壓」的值不變。

設定視窗中的「預設值」按鈕可以將目前視窗的所有設定復原到出廠預設值。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕可以關閉「內容」視窗且不儲存任何變更。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。 

##HelpTopicID=454
啟用邊緣滑動
選擇「啟用邊緣滑動」核取方塊，啟用單指從 TouchPad 邊緣朝向 TouchPad 中心移動：

1.	從左邊緣向中心滑動可從目前開啟的應用程式切換到之前開啟的應用程式。
2.	從右邊緣向中心滑動可開啟或關閉 Charms 欄。
3.	從上邊緣向中心滑動可開啟或關閉「應用程式」欄。

##HelpTopicID=455
要執行雙指按一下，請用兩根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，雙指按一下相當於按一下次鍵。

##HelpTopicID=456
啟用顛倒三指輕擊方向
當選擇此選項後，三指輕擊的方向就會顛倒。例如，向左三指輕擊將翻到下一頁，而向右三指輕擊將翻到上一頁。

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger �along� the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe �across� a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 �edge pull.� Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0804
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0511200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0521200900, Removed (FPS)(RPG)(RTS) at 227.
v0527200900, Fixed indentation issue in 270.
v0528200900, Added TM in topic 277 and fixed bolding.
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0221201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0222201000, Installed revised translations for topics 345-406.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0726201100, Updated topics 348, 357, 370, 382 and 383.
v0727201100: revised topic 418.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229 and 230. Added translations for topics 427-34.
v1124201100, Added translations for topics 439-448.
v0127201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
帮助主题未定义

##HelpTopicID=0
该属性窗口用于自行设定定点装置的设定值。请使用左侧的菜单树访问定制功能。

使用属性窗口
单击菜单树中的某一功能可以查看该功能的设定值页面。某些功能有数页设定值。单击某一功能旁边的 + （加号）可以查看所有相关页面。设定值将会出现在窗口中菜单树的右侧。关于这些选项的信息以及更改说明将出现在本信息框内。您可以使用滚动条来查看信息框的内容。

默认值按钮
使用默认值按钮，可将当前页面中的所有设定值恢复至工厂设定值。

确定按钮
确定按钮的作用是保存更改并关闭“属性”窗口。

取消按钮
取消按钮的作用是在不保存更改的情况下关闭“属性”窗口，并且恢复至原来的设定值。

应用按钮
应用按钮的作用是保存更改，但“属性”窗口保持开启，以便作进一步更改。

##HelpTopicID=1
启用按钮复选框用于启用该定点装置的“鼠标”按钮。要配置某一按钮的功能，请从菜单树中选择该按钮名称。例如，您可以把右按钮定义为“在默认浏览器中进入一个网页”。每次单击定点装置上的右按钮时，网络浏览器就会自动打开并载入指定网页。

未选中启用按钮时，按钮会被禁用，按下按钮不会起任何作用；只能用触击方式操作定点装置。

##HelpTopicID=2
滚动光标下的项目
“滚动光标下的项目”选项始终尝试滚动活动应用程序中当前处于光标下的特定窗口。如果光标没有在活动应用程序中，则不作任何滚动。

例如，当 Windows Explorer 处于活动状态时：如果光标处于左窗格中，则会滚动目录树以显示目录结构；如果光标处于右窗格中，则会滚动该列表框。之后，如果用户单击其它一些应用程序，则 Windows Explorer 不会作任何滚动，即使光标此时处于它的其中一个窗口中。

##HelpTopicID=3
从上面的列表中选择一项功能并分配给选定的按钮。每次按下该按钮时就会执行选定的功能。

如果您不能从列表中选择功能，请确保已启用了按钮。要启用按钮，请执行下列步骤：

1.	从左侧的菜单树中选择按钮。
2.	选中启用按钮复选框。
3.	从按钮菜单树中选择所需的按钮，返回本页。

##HelpTopicID=4
该按钮会弹出一个与列表框中选定的功能相关的配置对话框。

##HelpTopicID=5
按下以选择功能允许您使用触击和按下操作来取代“鼠标”按钮功能。

触击或按下指针的末端等于单击鼠标左按钮。但是，触击或按下操作会比使用鼠标按钮更快，更方便。

“触击”是指手指快速敲击指针末端后立即松开。轻微而快速地触击效果最佳。用力或缓慢地触击效果较差。触击一次表示单击，连续两次表示双击。

“按下”是指用手指迅速按下指针的末端。轻微而准确地按下效果最佳。按住不放类似于单击并按住鼠标按钮。按住不放并向一侧移动等于鼠标拖放操作。松开手指等于放开鼠标按钮。

选中启用按下以选择复选框可以启用该功能。

实际按钮也可用于单击或双击操作；如果不选中此复选框，则只能使用实际按钮进行击键操作。

##HelpTopicID=6
该菜单树列出了定点装置的选项。要配置一个选项，请单击与该选项对应的条目。

##HelpTopicID=7
光标运动设定值页面用于指定屏幕上的“鼠标”光标如何随您的定点操作而移动。

##HelpTopicID=8
限制运动功能用于强迫光标在屏幕上作纯粹水平或垂直运动。该功能在使用绘图程序时特别有用。激活“限制运动”的方法是在移动光标的同时按住一个指定键。键被按住时，只要手指不离开 TouchPad，光标就会沿着最初的运动方向移动。

要启用“限制运动”功能：

1.	选中启用限制运动复选框以启用列表框中的选项。
2.	从列表框中选择一个用于激活“限制运动”的键。
3.	您可随时按住选定的键来限制光标运动。

##HelpTopicID=9
按下以选择等于单击鼠标左按钮
选择该选项时，触击或按下指针相当于单击鼠标左按钮。单击鼠标右按钮通常用于显示上下文弹出菜单。

##HelpTopicID=10
这些键可用于激活“限制运动”模式。单击列表框中的条目，选择所需的键。

##HelpTopicID=11
边界运动 (EdgeMotion™) 功能旨在简化长距离光标移动。当手指到达 TouchPad 边界时，光标会继续沿同一方向移动，直至松开手指。选择其中一个边界运动选项。

“虚拟滚动”功能也支持边界运动。要在滚动过程中控制边界运动，请在菜单树中的虚拟滚动下方选择长距离滚动。

##HelpTopicID=12
拖放时启用边界运动
选择该选项时，仅在进行“触击并拖放”手势时边界运动才起作用，而在正常光标移动时，边界运动不起作用。必须先启用触击，此功能才起作用。

##HelpTopicID=13
拖放或指向时启用边界运动
选择该选项时，每当手指到达 TouchPad 的边界时，边界运动才起作用。

##HelpTopicID=14
无边界运动
要长距离移动光标而不使用边界运动功能，您必须用手指反复敲击 TouchPad 或在鼠标控制面板中增加光标的运动速度。

##HelpTopicID=15
通过选中启用触击区域复选框，您可以对 TouchPad 表面的四只角分别进行配置，使它们在被触击时可以充当不同的按钮。这些角落区域称为触击区域。

触击 TouchPad 的中央始终等于单击鼠标左按钮。

如果您取消选中启用触击区域复选框，则触击 TouchPad 任何位置都等于单击鼠标左按钮。

可以为触击区域指定多项功能。

要启用触击区域：

1.	确保在触击页面选择了启用触击。
2.	选中上述启用触击区域复选框。
3.	从菜单树中选定一个触击区域的名称，为该区域指定一项功能。

##HelpTopicID=16
为触击 TouchPad 左下角区域选择一项功能。

例如，如果您选择单击中间按钮，则触击 TouchPad 表面左下角与单击鼠标中间按钮的作用相同。选择无区域会禁用该触击区域（此时，触击该区域与单击鼠标左按钮的作用相同，即与触击 TouchPad 的其他位置无异）。

##HelpTopicID=17
为触击 TouchPad 左上角区域选择一项功能。

例如，如果您选择单击中间按钮，则触击 TouchPad 表面左上角与单击鼠标中间按钮的作用相同。选择无区域会禁用该触击区域（此时，触击该区域与单击鼠标左按钮的作用相同，即与触击 TouchPad 的其他位置无异）。

##HelpTopicID=18
为触击 TouchPad 右上角区域选择一项功能。

例如，如果您选择单击右按钮，则触击 TouchPad 表面右上角与单击鼠标右按钮或 TouchPad 右按钮的作用相同。选择无区域会禁用该触击区域（此时，触击该区域与单击鼠标左按钮的作用相同，即与触击 TouchPad 的其他位置无异）。

##HelpTopicID=19
为触击 TouchPad 右下角区域选择一项功能。

例如，如果您选择单击右按钮，则触击 TouchPad 表面右上角与单击鼠标右按钮或 TouchPad 右按钮的作用相同。选择无区域会禁用该触击区域（此时，触击该区域与单击鼠标左按钮的作用相同，即与触击 TouchPad 的其他位置无异）。

##HelpTopicID=20
按下该按钮可以查看选定功能的属性对话框。

##HelpTopicID=21
上图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的有效触击区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效触击区域内，图形中对应的触击区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域角处的其中一个黑色小方块即可放大或缩小触击区域。

如果您难于激活触击区域的功能，请尝试把触击区域放大。如果触击区域的功能过于容易激活，请尝试把触击区域缩小。

如果触击区域显示为灰色并且无法调整，请检查是否选择了触击和触击区域。

##HelpTopicID=22
本部分用于自行设定 TouchPad 按钮。

##HelpTopicID=23
默认值
该选项用于将本页面上的所有设定值恢复至默认值。

##HelpTopicID=24
边界运动速度可配置为随压力变化或保持不变。

用手指压力控制速度
选择该选项时，边界运动速度随手指在 TouchPad 表面的压力增大而增加。

固定速度
选择该选项时，边界运动速度保持不变。

调节边界运动速度
该滑尺控制边界运动在选择固定速度选项时的速度。您可以通过调节滑尺在慢和快之间的位置来选择边界运动速度。

如果该页面上的控制选项显示为灰色并且无法调整，请检查是否已启用了边界运动。要启用边界运动，请执行下列步骤：

1.	从左侧的菜单树中选择边界运动。
2.	选择其中一个执行边界运动选项。
3.	从菜单树中选择边界运动速度，返回本页。

##HelpTopicID=25
选中该复选框时，边界运动速度取决于手指在 TouchPad 上的压力。

如果未选中该复选框，则当手指位于边界运动触击区域内时，光标将按照滑尺指示的速度移动。

##HelpTopicID=26
选中该复选框时，边界运动速度保持不变。

##HelpTopicID=27
触击 TouchPad 表面等于单击 TouchPad“鼠标”左按钮。但是，触击通常比使用鼠标按钮更快，更方便。

“触击”是指手指快速触击 TouchPad 表面后立即松开。轻微而快速地触击效果最佳。用力或缓慢地触击效果较差。触击一次表示单击，连续两次表示双击。

选中启用触击复选框可以启用该功能。此外，也可以单击或双击 TouchPad 按钮。如果您取消选中该复选框，则只能使用 TouchPad 按钮进行击键操作。

##HelpTopicID=28
虚拟滚动指南
该简单的迷宫能帮助您学习如何使用虚拟滚动功能。

##HelpTopicID=29
没有选中触击代替击键复选框时，您必须切实地按 TouchPad 按钮才能执行击键操作。

##HelpTopicID=30
再次触击，按住拖放
选中该复选框时，触击 TouchPad 即可拖放对象和选定项目。要拖放对象，先在对象上快速触击两次，第二次触击后手指停留在 TouchPad 上；再将手指在 TouchPad 表面滑动以拖动选定对象，达到终点位置时提起手指以放下对象。该项操作等于按下鼠标按钮，移动鼠标，然后松开鼠标按钮。

##HelpTopicID=31
拖放锁定
拖放锁定功能允许您仅用手指敲击几次就能将对象在整个屏幕上长距离拖放。选择拖放锁定时，手指离开 TouchPad 之后拖放仍继续进行。再触击一次 TouchPad 或者单击任何按钮，即可放下对象并终止拖放。要使用拖放锁定，还必须选中触击和再次触击，按住拖放功能。

##HelpTopicID=32
PalmCheck™功能可以使 TouchPad 不因意外接触而执行指令。在执行输入操作时，PalmCheck 能够标别您的手掌停放在或轻轻掠过 TouchPad 表面，从而防止不必要的光标移动或击键操作。

如果 TouchPad 出现不必要的光标移动或击键操作，请将滑尺向右移向最大值，增大 PalmCheck 设定值。如果 TouchPad 未能执行必要的移动或触击，请将滑尺向左移向最小值，缩小 PalmCheck 设定值。如果滑尺位于红色区域内，则较有可能出现后一种情况。

##HelpTopicID=33
接触灵敏度滑尺用于调节可以使 TouchPad 产生反应的手指压力强度。

如果光标移动或触击不规则，请将滑尺向右移向重触，以降低灵敏度。

如果您必须用力触击 TouchPad 或 TouchPad 有时没有反应，请将滑尺向左移向轻触，以提高灵敏度。

##HelpTopicID=34
滚动选定项目
“滚动选定项目”选项始终尝试滚动活动应用程序中具有键盘焦点的特定窗口。即使光标根本没有在活动应用程序中，也会滚动具有键盘焦点的窗口。
例如，在 Windows Explorer 中：如果单击左窗格并滚动，则无论光标在何处，均会滚动目录树以显示目录结构。

##HelpTopicID=35
若要在手指到达 TouchPad 边界后继续滚动，请选中滚动时启用边界运动复选框。

##HelpTopicID=36
按下以选择等于按鼠标右键
选择该选项时，触击或按下指针相当于单击鼠标右按钮。单击鼠标右按钮通常用于显示上下文弹出菜单。

##HelpTopicID=37
自由滚动功能可使您方便地滚动浏览较长的文件。启用自由滚动时，手指离开 TouchPad 后虚拟滚动继续进行。要使用自由滚动，请用一个平滑而连贯的动作移动并抬起手指。要停止自由滚动，请把手指放回 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=38
启用水平滚动
选中该复选框可在有水平滚动条的窗口中作水平虚拟滚动。手指沿 TouchPad 底边来回滑动可使选定的窗口或项目作水平滚动。

##HelpTopicID=39
启用垂直滚动
选中该复选框可以启用垂直虚拟滚动。手指沿 TouchPad 右侧边缘上下滑动可使选定的窗口或项目作垂直滚动。

##HelpTopicID=40
上图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的虚拟滚动区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效虚拟滚动区域内，图形中对应的虚拟滚动区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域边缘的其中一个黑色小方块即可放大或缩小虚拟滚动区域。

如果您难于激活虚拟滚动功能，请尝试把虚拟滚动区域放大，即把交叉阴影线条区域的边界向内侧移动。如果虚拟滚动功能过于容易激活，请尝试把虚拟滚动区域缩小。

如果虚拟滚动区域显示为灰色并且无法调整，请检查是否启用了虚拟滚动。要启用虚拟滚动功能，请执行下列步骤：

1.	从左侧的菜单树中选择虚拟滚动。
2.	选中所需的启用滚动复选框。
3.	从菜单树中选择滚动区域，返回本页。

##HelpTopicID=41
练习按钮
单击练习按钮可以运行虚拟滚动指南。该简单的迷宫能帮助您学习如何使用虚拟滚动功能。

注释：确保选中了启用水平滚动和启用垂直滚动复选框。

在开始寻找起点和终点之前，请先看一下迷宫。您无法看到迷宫全貌，因为它超出了显示窗口的范围。可用虚拟滚动功能在窗口中查看迷宫的不同部位。按住 Ctrl 键，然后使用虚拟滚动功能来放大或缩小迷宫。

迷宫左上角的黄点表示迷宫的入口。迷宫右侧的蓝点表示出口。

要开始：

1.	单击黄点中的红色方块即可开始。
2.	按箭头键或触击 TouchPad，在迷宫中巡游。
3.	使用虚拟滚动功能查看迷宫的不同部位。
4.	到达右下角的蓝点后，单击虚拟滚动练习窗口中的关闭按钮。

##HelpTopicID=42
该滑尺用于控制虚拟滚动的速度。向右移动滑尺可以提高滚动速度。

##HelpTopicID=43
本部分用于自行设定光标动作。选择有关特定方面的帮助可以获得更多信息。

##HelpTopicID=44
按下以选择并拖动
如果您希望“按下操作”执行选择和拖放功能，而“触击操作”仅仅执行选择功能，则选择此选项。

##HelpTopicID=45
慢动作功能用于降低光标移动速度，能够在精确定位时提高准确度。若要启用慢动作功能，请在移动光标时按住指定键。

要启用慢动作功能：

1.	选中启用慢动作复选框，启用列表框中的选项。
2.	从列表框中选择一个用于激活慢动作的键。
3.	需要执行慢动作时，请按住选定的键。

##HelpTopicID=46
当屏幕上出现对话框时，该功能使光标自动指向默认按钮。

##HelpTopicID=47
有时，您可能希望光标仅仅沿着水平方向或垂直方向移动。在此情况下，您可以指定一个限制光标移动的键，在移动光标时按住该键即可。按下该键时光标的方向决定是只沿着水平方向还是只沿着垂直方向移动。

##HelpTopicID=49
选择快光标刷新率选项通常产生非常平滑的光标运动。但是，如果光标在屏幕上看起来不稳定或闪烁，请尝试选择慢光标刷新率。

##HelpTopicID=50
Synaptics TouchPad 属性页面用于配置 TouchPad。这些页面位于鼠标属性控制面板中。

##HelpTopicID=51
单击此处将会打开因特网浏览器并直接进入本网页。

##HelpTopicID=52
扫视是指连续滚动。您可以作水平方向、垂直方向或对角交叉扫视。

请注意：扫视功能仅限于支持微软智能鼠标（Intellimouse）的应用程序，并且许多此类应用程序限制扫视方向（例如：Microsoft Word 仅允许垂直扫视，Microsoft Excel 则允许垂直或水平扫视，但不允许对角扫视）。

##HelpTopicID=53
缩放是指改变文件放大倍数。放大是指增加放大倍数，缩小是指减少放大倍数。

请注意：缩放功能仅限于支持微软智能鼠标（Intellimouse）的应用程序。

##HelpTopicID=54
该项功能使光标自动指向任务栏中的“开始”按钮并打开“开始”菜单。

##HelpTopicID=55
跳至当前窗口菜单
该项功能使光标自动指向当前窗口菜单中最左侧的条目（通常是“文件”菜单）并且把它打开。

该功能可能不适用于某些包括非标准菜单的窗口。

##HelpTopicID=56
该项功能把当前窗口缩至最小。

##HelpTopicID=57
该项功能把当前窗口放至最大，使之覆盖整个屏幕。如果当前窗口已经放至最大，则该项功能把它恢复至原来的尺寸和位置。

##HelpTopicID=58
该项功能把最小化或最大化的窗口恢复至原来的尺寸和位置。

##HelpTopicID=59
该项功能自动运行您指定的程序。选择该项功能后，您可以选择要运行的程序，方法是单击组合框旁边的“属性”按钮。

##HelpTopicID=60
该项功能允许您使用整个 TouchPad 表面来控制虚拟滚动。要恢复正常的 TouchPad 操作，只要再次执行相关的手势即可。

##HelpTopicID=61
如果活动应用程序是网络浏览器，该项功能将打开浏览器中历史缓冲区内的前一页。

##HelpTopicID=62
如果活动应用程序是网络浏览器，该项功能将打开浏览器中历史缓冲区内的下一页。

##HelpTopicID=63
该项功能启动默认网络浏览器并打开一个网页。选择该项功能后，您可以选择要访问的网页，方法是单击组合框旁边的“属性”按钮。

##HelpTopicID=64
如果活动应用程序是网络浏览器，该项功能会使当前网页从其来源重新载入。

##HelpTopicID=65
如果活动应用程序是网络浏览器，该项功能会使浏览器停止载入当前网页。

##HelpTopicID=66
把两根手指放在 TouchPad 表面并沿某一方向移动称为双指手势。TouchPad 能够在罗盘的所有八个点中测检到此类移动。该页面允许您自行设定检测到手势时 TouchPad 所执行的功能。

要启用手势处理，请选中启用复选框。然后针对每一个手势方向从下拉列表中选择相应的功能。

##HelpTopicID=67
针对 TouchPad 左上部的双指手势选择一项功能。

##HelpTopicID=68
例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=69
针对 TouchPad 上部的双指手势选择一项功能。

##HelpTopicID=70
例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=80
针对 TouchPad 左上部的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=81
针对 TouchPad 左侧的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=82
针对 TouchPad 右下部的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=83
针对 TouchPad 下部的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=84
针对 TouchPad 左下部的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=85
针对 TouchPad 左侧的双指手势选择一项功能。

例如，如果您选择按向上翻页键，则此种手势所执行的功能等于在键盘上按“向上翻页”键。

##HelpTopicID=86
记录和播放键盘宏
该项功能用于播放预先录制的一组击键动作。选择该项功能后，您可以录制击键序列，以便播放。

##HelpTopicID=87
键盘宏录制对话框
该对话框用于录制击键序列，以便将来播放。此类录制的击键序列常常被称为键盘宏。

要录制宏，请按开始按钮。之后，停止按钮被启用，而开始按钮被禁用，表明录制已经开始。由于在录制过程中所有击键操作都会被截获，因此退出录制模式的唯一方法是用鼠标按停止按钮。

不录制时，可用清除按钮清空已录制击键的缓冲区。录制时，该按钮具有退格键的功能。按返回按钮可清除已录制击键缓冲区中的最后一个条目。请注意：在录制过程中，必须用鼠标按返回按钮。

在录制过程中，击键还会显示在录制对话框的文字窗口内。字母、数字和标点符号键在文字窗口中显示的方式与在普通打字文档中相同。无法打印的键在文字窗口中用加大括号的助记标记表示。

为了使文字窗口便于阅读，大多数键只是在被按下时才会置入文字窗口。但是，模式键（例如 Shift、Ctrl 和 Alt）在被按下和松开时都会出现在文字窗口中。因此，通过“阅读”文字窗口即可发现键盘模式变化。

请注意：文字窗口不能直接编辑。例如，不能在预先录制的序列中插入一个键。要实现该目的，您必须首先清除已录制击键的缓冲区，然后重新录制需要的击键序列。

录制完毕后，按确定按钮保存或按取消按钮放弃录制内容。按任意一个按钮均会退出对话框。

##HelpTopicID=88
为该 TouchPad 按钮选择一项功能。您可自行设定按钮，使之具有下拉列表中的某一项功能。

##HelpTopicID=89
调节双击主鼠标按钮时的间隔时间。如果您没有使用鼠标的经验，把该滑尺向慢速一端移动可能比较便于双击操作。您可以通过双击“测试”区域中的图像来测试双击速度。

##HelpTopicID=90
提供一个测试双击鼠标速度的空间。如果一个小精灵出现或消失，即表明双击被识别。

##HelpTopicID=91
调节光标在屏幕上移动的速度。

##HelpTopicID=92
指定鼠标光标加速至最高速度所需要的时间。增加速度后，迅速移动鼠标会使光标走得更远。不加速度时，鼠标光标和鼠标的移动速度相同。

##HelpTopicID=93
在鼠标光标尾部加一条轨迹，以便在液晶显示屏幕中辨认。要更改光标轨迹的长度，请拖动滑尺。

##HelpTopicID=94
选中该复选框可以启用“通用滚动”功能。单击设定值按钮可以配置滚动功能。

##HelpTopicID=95
单击该按钮可以配置滚动功能。

##HelpTopicID=96
单击该按钮可以配置双指手势功能。

##HelpTopicID=97
单击该按钮可以配置三指手势功能。

##HelpTopicID=98
单击该按钮可以配置触击区域功能。

##HelpTopicID=99
单击该按钮可以配置边界运动功能。

##HelpTopicID=100
选择禁用装置时，当前定点装置不再具有光标移动、滚动或其他功能。

##HelpTopicID=101
把两根手指放在 TouchPad 表面并沿某一方向移动称为双指手势。TouchPad 能够在罗盘的所有八个点中检测到此类移动。

要启用双指手势处理，请选中启用双指手势复选框，然后单击双指设定值按钮，自行设定 TouchPad 在检测到双指手势时所执行的功能。

##HelpTopicID=102
把三根手指放在 TouchPad 表面并沿某一方向移动称为三指手势。TouchPad 能够在罗盘的两个点中检测到此类移动。

要启用三指手势处理，请选中启用三指手势复选框。然后单击三指设定值按钮，自行设定 TouchPad 在检测到三指手势所执行的功能。

##HelpTopicID=103
把两根或三根手指放在 TouchPad 表面并沿某一方向移动称为手势。TouchPad 能够在罗盘的所有八个点中检测到此类移动。

您可以启用双指或三指手势的任意组合。要启用手势处理，请选中相应的启用复选框。然后单击设定值按钮，自行设定 TouchPad 在检测到手势时所执行的功能。

##HelpTopicID=104
这张小图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位为触击区域。拖动黑色的重定尺寸小方块可以放大或缩小触击区域。图形每一边的箭头表示手指在实际 TouchPad 上的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效触击区域内，图形中对应的触击区域会变成实色。

##HelpTopicID=105
按下仅选择
选择该选项时，触击或按下指针仅仅具有选择功能，而没有拖放功能。这相当于单击鼠标。

##HelpTopicID=106
这是一个列表，其中列出了所有可以激活慢动作模式的键。单击列表框中的适当条目，选择要使用的键。

##HelpTopicID=107
调节边界运动速度
选择固定速度选项时，该滑尺用于控制边界运动速度。

您可以通过调节滑尺在慢和快之间的位置来选择边界运动速度。

##HelpTopicID=108
从列表框中选择一项要指定给该按钮的功能。许多功能不需要作进一步配置。但是，如果需要更多信息，配置按钮将被启用，也可能出现一个配置对话框。用户可以随时单击配置按钮来查看或更改功能配置。

##HelpTopicID=109
从列表框中选择一项要指定给该触击区域的功能。许多功能不需要作进一步配置。但是，如果需要更多信息，配置按钮将被启用，也可能出现一个配置对话框。用户可以随时单击配置按钮来查看或更改功能配置。

可为触击区域指定多项功能。如果您安装了第三方 TouchPad 插入软件，还可使用其他功能。

触击区域功能

跳至开始按钮
该项功能使光标跳至 Windows 任务栏中的开始按钮，并自动打开开始菜单。

最小化当前应用程序
该项功能把当前应用程序窗口最小化。如果当前应用程序窗口已经最小化，该项功能使之返回正常尺寸和位置。

最大化当前应用程序
该项功能把当前应用程序窗口最大化（使之覆盖整个屏幕）。如果当前应用程序窗口已经最大化，该项功能使之返回正常尺寸和位置。

运行自选程序
该项功能用于指定当您单击按钮或触击触击区域时自动运行的程序。

如果列表框中的选项显示为灰色并且无法选择，请检查是否启用了触击和触击区域。

##HelpTopicID=110
专利通知

滚动选择
系统设定值
装置设定值
在粘性边界
启用粘性边界
拖放时启用边界运动 (&D)
拖放或指向时启用边界运动 (&P)
无边界运动
虚拟滚动
固定速度
按下仅选择
按下以选择拖放
按下以选择操作
按下以选择等于单击鼠标左键
选择项目
按钮
启用按钮
触击与拖放
长距离滚动

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
触击与拖放功能等于“鼠标”按钮的功能。

再次触击，按住拖放
选中该复选框时，无需按鼠标或 TouchPad 按钮即可拖放对象。要拖放对象，先在对象上快速触击两次，第二次触击后手指停留在 TouchPad 上；再将手指在 TouchPad 表面滑动以拖动选定对象，达到终点位置时提起手指以放下对象。

拖放锁定
拖放锁定功能允许您仅用手指敲击几次就能将在整个屏幕上长距离拖放对象。当选择拖放锁定时，手指离开 TouchPad 之后拖放仍继续进行。若要终止拖放，再触击一次 TouchPad 即可放下对象。要使用拖放锁定，还必须选中再次触击，按住拖放功能。

##HelpTopicID=113
使用虚拟滚动功能，您只需用手指敲击一次即可实现滚动。虚拟滚动功能会自动操作滚动条，因此不必把光标从目前工作中移开。虚拟滚动功能适用于大多数可滚动窗口，例如，文字处理文档、电子表格和大型数码图像。此外，它还适用于其他可滚动的项目，例如，文件列表和字体列表。虚拟滚动功能为所有应用程序提供了最简便、最平滑的滚动。

触击需要滚动的窗口或项目，手指沿 TouchPad 右侧边缘上下滑动即可作垂直滚动。

要启用该功能，请选中启用垂直滚动或启用水平滚动复选框。

如果虚拟滚动没有反应，请确保已选中所需的启用滚动复选框，并且所触击的窗口或项目允许滚动。如果仍有问题，请检查滚动区域设定值。

##HelpTopicID=114
灵敏度设置允许您自行设定 TouchPad 对触击的反应方式。

要调节灵敏度设定值，请从灵敏度菜单树中选择一个项目。

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
上图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的边界运动区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效边界运动区域内，图形中对应的边界运动区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域边缘的其中一个黑色小方块可以放大或缩小边界运动区域。

如果您难于激活边界运动，请尝试把边界运动区域放大，方法是把交叉阴影区域的边界向内移动。如果边界运动过于容易激活，请尝试把边界运动区域缩小。

如果边界运动区域显示为灰色并且无法调整，请检查是否启用了边界运动。要启用边界运动，请执行下列步骤：

1.	从左侧的菜单树中选择边界运动。
2.	选择其中一个执行边界运动选项。
3.	从菜单树中选择边界运动区域，返回本页。

##HelpTopicID=118
专利声明
该软件受下列一个或多个专利保护。

美国专利号
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

欧洲专利号
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

韩国专利号
277147

中国专利号
ZL97190278.X

日本专利号
3920833; 4031796

中国香港专利号
1017934

利用该软件运行的 Synaptics™触控板设备硬件受下列一个或多个专利保护。

美国专利号
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

欧洲专利号
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

韩国专利号
274772; 277147

中国台湾专利号
097091

中国专利号
ZL95195811.9; ZL97190278.X

日本专利号
3526577; 4031796

中国香港专利号
1002568

Synaptics™触控点设备硬件和软件受下列一个或多个专利保护。

美国专利号
6,642,857; 6,975,302

商标
ChiralMotion®、ChiralRotate™、ChiralScrolling、EdgeMotion™、Momentum、PalmCheck™、SmartSense、TouchPad™、ClickPad、ClickEQ、TouchStyk、Scrybe、Synaptics™、ChiralMotion®徽标、Scrybe 徽标和 Synaptics™徽标是 Synaptics Incorporated 的商标。此处提到的所有其它产品、服务或公司名称分别是各自公司声明的注册商标和交易名称。

版权
©1996 – 2012 Synaptics Incorporated 版权所有。保留所有权利。

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
粘性边界功能用于把光标限制在活动窗口之内。当您尝试把光标移出窗口时，它会在边界处停止移动。如果您再次尝试，光标即会离开窗口。

把光标停止在窗口边界处便于使用位于窗口四周的控件。例如，在关闭窗口或重定窗口尺寸时，您可以朝着关闭复选框的大致方向或窗口边界快速移动光标，而光标会在您需要的确切位置停止移动。

要启用该功能，请选中启用粘性边界复选框。

##HelpTopicID=120
本页上的按钮用于控制“按下以选择”功能的操作方式。

##HelpTopicID=121
滚动速度
该滑尺用于控制手指在虚拟滚动区域中移动时窗口的滚动速度。

##HelpTopicID=122
该滑尺决定以何种速度按下指针才能执行与“鼠标”击键对应的功能。

如果发生意外的触击，请调节为较快的速度。反之，如果光标对触击反应迟钝，请调节为较慢的速度。

##HelpTopicID=123
该速度滑尺可以从“慢按”（左）调节为“快按”（右）。

##HelpTopicID=124
该选项用于控制：按下指针是否等于单击鼠标右按钮（上下文菜单功能）而不是左按钮（正常选择功能）。

##HelpTopicID=125
按下以选择控制指针的“按下以选择”功能。

##HelpTopicID=126
灵敏度设置允许您自行设定指针对触击的反应方式。

要调节灵敏度设定值，请从灵敏度菜单中选择一个项目。

##HelpTopicID=127
接触灵敏度滑尺用于控制手指施以多大压力才能使光标以特定的速度移动。如果光标移动不规则，尝试把滑尺向右移向重触。

##HelpTopicID=128
该选项控制是否可以通过按下指针来拖放屏幕上的对象。

##HelpTopicID=129
按该按钮时，会显示虚拟滚动指南。

##HelpTopicID=130
该部分用于控制存在外接 PS2 装置时 TouchPad 的行为。

##HelpTopicID=131
允许同时操作 TouchPad 和外接 PS2 装置。

##HelpTopicID=132
存在外接 PS2 装置时禁用 TouchPad。

##HelpTopicID=133
决定轮盘滚动一格时页面滚动的距离。您可以一次滚动若干行或整个屏幕。

“一个屏幕”包含的行数可能不尽相同，具体取决于所用的窗口尺寸和使用的程序。滚动一个屏幕相当于使用键盘上的“向上翻页”键和“向下翻页”键或单击滚动条的效果。

##HelpTopicID=134
单击此选项可以设定轮盘滚动一格时滚动的行数。您可能需要重新启动应用程序才能使该设定值生效。

##HelpTopicID=135
单击此选项可以设定轮盘滚动一格时滚动一个屏幕。您可能需要重新启动应用程序才能使该设定值生效。

##HelpTopicID=136
使用虚拟滚动时，可用这些选项指定可以滚动的窗口或项目。选择要启用的虚拟滚动选项。

##HelpTopicID=137
按下以选择操作
您可以配置指针，使之执行单击“鼠标”右按钮或左按钮的功能。

##HelpTopicID=138
三指手势
在 TouchPad 上由上至下笔直滑动三根手指，继续移动，然后三根手指同时离开 TouchPad 表面，这一系列操作称为三指手势。

您可以使用三指手势来执行某项功能，例如“在默认浏览器中进入网页”。每次执行该三指手势时，网络浏览器均会自动打开并载入指定的网页。

选中启用三指手势复选框可以启用此功能。三指手势可以按两个方向移动：由上至下和由下至上。

##HelpTopicID=139
您可以为显示在菜单树左侧的以下三指手势配置一项功能：

顶部：在 TouchPad 表面滑动三根手指，从底部开始并在顶部结束，作垂直向上移动。
底部：在 TouchPad 表面滑动三根手指，从顶部开始并在底部结束，作垂直向下移动。

要为三指手势配置一项功能：

1.	确保选中了启用三指手势复选框。
2.	从左侧的菜单树中选择一个选项。选择与移动方向停止点相符的选项。例如，如果您要配置从底部开始并在顶部结束的三指手势，请选择项部。
3.  从上表中选择一项要分配给选定手势的功能。每次执行该三指手势时就会执行选定的功能。
4.	许多功能不需要作进一步配置。但是，如果需要更多信息，配置按钮将被启用，也可能出现一个配置对话框。可以随时单击配置按钮来查看或更改功能配置。

如果您不能从列表中选择功能，请检查是否启用了选项。要启用选项，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择三指手势。
2.	选中启用三指手势复选框。
3.	从菜单树中选定移动停止点，返回本页。

##HelpTopicID=140
双指手势
双指手势是指：将两根手指放在 TouchPad 表面并从 TouchPad 的一侧（或一角）向相对一侧（或一角）笔直滑动，继续移动，然后两根手指同时离开 TouchPad 表面。

您可以使用双指手势来执行某项功能，例如“在默认浏览器中进入网页”。每次执行该双指手势时，网络浏览器均会自动打开并载入指定的网页。

选中启用双指手势复选框可以启用此功能。双指手势可以沿八个方向移动。

某些手势方向可能不适用于所有机器。

##HelpTopicID=141
您可以为显示在菜单树左侧的下列双指手势配置一项功能：

顶部：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从底部开始并在顶部结束，作垂直向上移动。
右上角：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从左下角开始并在右上角结束，作对角线移动。
右侧：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从左侧开始并在右侧结束，作水平移动。
右下角：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从左上角开始并在右下角结束，作对角线移动。
底部：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从顶部开始并在底部结束，作垂直向下移动。
左下角：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从右上角开始并在左下角结束，作对角线移动。
左侧：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从右侧开始并在左侧结束，作水平移动。
左上角：在 TouchPad 表面滑动两根手指，从右下角开始并在左上角结束，作对角线移动。

要为两指手势配置一项功能：

1.	确保选中了启用双指手势复选框。
2.	从左侧的菜单树中选择一个选项。选择与移动方向停止点相符的选项。例如，如果您要配置从底部开始并在顶部结束的双指手势，请选择项部。
3.  从上表中选择一项要分配给选定手势的功能。每次执行该两指手势时就会执行选定的功能。
4.	许多功能不需要作进一步配置。但是，如果需要更多信息，配置按钮将被启用，也可能出现一个配置对话框。用户可以随时单击配置按钮来查看或更改功能配置。

如果您不能从列表中选择功能，请检查是否启用了选项。要启用选项，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择双指手势。
2.	选中启用双指手势复选框。
3.	从菜单树中选定移动停止点，返回本页。

##HelpTopicID=142
该属性窗口用于自行设定定点装置的设定值。请使用左侧的菜单树访问定制功能。

使用属性窗口
单击菜单树中的某一功能可以查看该功能的设定值页面。某些功能有数页设定值。单击某一功能旁边的 +（加号）可以查看所有相关页面。设定值将会出现在窗口中菜单树的右侧。关于这些选项的信息以及更改说明将出现在本信息框内。您可以使用滚动条来查看信息框的内容。

恢复所有默认值按钮
恢复所有默认值按钮可将所有页面上的所有设定值恢复为工厂设定值。

恢复页面默认值按钮
恢复页面默认值按钮可将当前页面上的所有设定值恢复为工厂设定值。

确定按钮
确定按钮的作用是保存更改并关闭“属性”窗口。

取消按钮
取消按钮的作用是在不保存更改的情况下关闭“属性”窗口，并且恢复至原来的设定值。

应用按钮
应用按钮的作用是保存更改，但“属性”窗口保持开启，以便作进一步更改。

##HelpTopicID=143
虚拟滚动功能允许您使用 TouchPad 滚动网页、文件和其它项目。只需把手指放在滚动区域内（TouchPad 外侧），然后以圆形滑动手指。TouchPad 表面浮现的小凸起有助于引导手指的移动方向。不过，一旦开始滚动就不必仅局限在外部区域内。只需在开始时位于滚动区域内 - 之后，您可以把手指移向 TouchPad 中央，并在中央沿较小的圆形滚动。要停止滚动，只需抬起手指。

虚拟滚动选项包括：垂直滚动（向下和向上）、垂直滚动和水平滚动（向下、向上、向右和向左）、滚动音频（声音效果）或根本不滚动。

##HelpTopicID=144
启用垂直滚动
选择此选项可以向下或向上滚动。

要向下滚动，请将手指置于滚动区域内的任何位置，并顺时针移动手指。
要向上滚动，请将手指置于滚动区域内的任何位置，并逆时针移动手指。

##HelpTopicID=145
启用垂直和水平滚动
选择此选项可以向下、向上、向右或向左滚动。滚动区域的右侧用于控制垂直滚动。滚动区域的下部用于控制水平滚动。

要向下滚动，请将手指置于滚动区域的右侧，然后顺时针移动手指。
要向上滚动，请将手指置于滚动区域的右侧，然后逆时针移动手指。
要向右滚动，请将手指置于滚动区域的下部，然后逆时针移动手指。
要向左滚动，请将手指置于滚动区域的下部，然后顺时针移动手指。

##HelpTopicID=146
启用滚动音频
选择此选项可以开启声音效果来配合滚动操作。

注释：您还必须选择垂直滚动或垂直和水平滚动。

##HelpTopicID=147
禁用滚动
如果您不希望使用任何虚拟滚动功能，请选择禁用滚动。选定此选项后，滚动区域仍可用于点击和触击，但不能用于滚动。

##HelpTopicID=148
照明选项
LuxPad 定点装置具有多种照明选项。选中启用照明复选框可以自行设定 LuxPad 的照明效果。

##HelpTopicID=149
亮度
对于插入电源的笔记本电脑和使用电池电源运行的笔记本电脑，可以选择不同的亮度级别。如果延长电池寿命对您而言极为重要，则选择不同的设定值会大有益处。

外部电源和电池的亮度选项有低、中和高。

如果本页面上的选项显示为灰色且不可使用，请单击左侧菜单树中的照明选项来启用它们。选中启用照明复选框，然后返回亮度页面。

##HelpTopicID=150
照明时间
照明时间页面提供了多种灯光效果选项。

如果希望在登录后 LuxPad 持续亮起，请选中始终开启复选框。

登录后的照明时间和触击时照明选项仅在清除始终开启复选框时可用。如果始终开启复选框中存在复选标记，可以单击它以清除复选标记。

登录后的照明时间滑动条允许您指定登录之后希望 LuxPad 亮起的时间长度。向左移动滑尺可以缩短时间，向右移动可以延长时间。

如果希望 LuxPad 在手指位于 LuxPad 表面时亮起，请选中触击时照明复选框。每次触击时，LuxPad 均会亮起。
如果本页面上的选项显示为灰色且不可使用，请单击左侧菜单树中的照明选项来启用它们。选中启用照明复选框，然后返回照明时间页面。

##HelpTopicID=151
要使用指针或 TouchPad 来移动光标，请选择相应的启用选项。

您可以同时启用指针和 TouchPad。如果这样，则可以触击两者中的一个来移动光标。

要使用指针按钮、TouchPad 按钮或两者，请选择相应的启用选项。

##HelpTopicID=152
对于您不想使用的设备或设备按钮，请选择禁用选项；这可防止您在键入或指向时意外激活它们。

注释：您不能同时禁用指针和 TouchPad。

##HelpTopicID=153
要更改分配给按下左按钮、两个按钮或右按钮的功能，请单击下拉列表中的向下箭头以显示选项。选择所需的功能。

如果选定的功能需要更多信息，则会启用配置按钮。

##HelpTopicID=154
如果下拉列表中选定的功能需要更多信息，则会启用配置按钮。单击配置按钮并在显示的对话框中输入所需的信息。单击确定按钮，保存设定值并关闭对话框。

用户可以随时单击配置按钮来查看或更改设定值。

##HelpTopicID=155
要恢复窗口中所有项目的默认设定值，请单击此按钮。

##HelpTopicID=156
要使用手指触击来执行主要击键工作，请选中触击代替击键复选框。手指触击是一种快速的上下运动。

清除此复选框后，只能通过按下按钮的方法来执行主要击键工作。

##HelpTopicID=157
要拖放对象而不想按 TouchPad 按钮，请选中触击与拖放复选框。

要使用此功能，请触击对象将其选定，然后快速地将手指按在 TouchPad 上，沿着要拖放对象的方向滑动手指。达到目标位置后，将手指抬离 TouchPad 以松开对象。

##HelpTopicID=158
要想通过数次手指敲击就能在整个屏幕上拖放对象，请选择拖放锁定复选框。

要使用拖放锁定，请触击对象将其选定。根据需要在 TouchPad 上进行数次手指敲击，以将对象移至所需的位置。您不必一直按下手指。选定的对象直到您触击 TouchPad 时才会松开。

##HelpTopicID=159
您可使用此滑尺来调节可以使 TouchPad 产生反应的手指压力强度。如果发现光标移动不规则，请向右移动滑尺。

##HelpTopicID=160
为了防止在键入时发生意外的光标移动或击键操作，请选中启用 PalmCheck 复选框。

此功能有助于 TouchPad 识别在键入时手掌是否停留或拂过其表面。

##HelpTopicID=161
要调节 PalmCheck 的灵敏度，请使用此滑尺。

如果 TouchPad 出现不必要的光标移动或击键操作，可以增大 PalmCheck 设定值，即把滑尺向右移。但是，如果把滑尺向右移到靠近最大值设置的位置，您很可能会发现一些触击或运动操作未被执行。

如果 TouchPad 没有执行指定的触击或移动操作，请降低 PalmCheck 的灵敏度，即把滑尺向左移。

##HelpTopicID=162
边界运动 允许光标在到达 TouchPad 边缘时继续移动。

如果不启用 边界运动，您必须在 TouchPad 上进行几次手指敲击或在光标选项选项卡上增大光标运动速度，从而更容易地长距离移动光标。

##HelpTopicID=163
要使用边界运动进行拖放操作（触击与拖放以及拖放锁定），请选中当拖曳时复选框。

边界运动允许光标在到达 TouchPad 边缘时继续移动。

选定此选项时，在常规光标移动期间不会进行边界运动。

##HelpTopicID=164
要在手指到达 TouchPad 边缘的任何时候均使用边界运动，请选中当指向时复选框。

边界运动允许光标在到达 TouchPad 边缘时继续移动。

##HelpTopicID=165
要在使用虚拟滚动功能时使用边界运动，请选中当滚动时复选框。

边界运动允许光标在到达 TouchPad 边缘时继续移动。

##HelpTopicID=166
此图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的边界运动区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效边界运动区域内，图形中对应的边界运动区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域边缘的其中一个黑色小方块可以放大或缩小边界运动区域。

如果您难于激活边界运动，请尝试把边界运动区域放大，方法是把交叉阴影区域的边界向内移动。如果边界运动过于容易激活，请尝试把边界运动区域缩小。

如果边界运动区域显示为灰色且不能调节，请选择其中一个边界运动选项，随后便可调节区域大小。

##HelpTopicID=167
要使用随压力变化的速度，请选中此复选框。选定此选项时，压力越大，光标的移动速度就越快。

要使用恒定速度，请清除用指压控制边界运动速度复选框。

##HelpTopicID=168
要在未选中用指压控制边界运动速度复选框时调节边界运动速度，请使用此滑尺。向右移动滑尺可使边界运动变快，或向左移动可使边界运动变慢。

##HelpTopicID=169
要配置触击区域以便在触击该区域时执行适当的功能，请选中启用触击区域复选框。TouchPad 表面的每个角落都可以配置成为触击区域。

##HelpTopicID=170
要为触击区域指定一项功能，请从下拉列表中选择适当的选项。如果选定的功能需要更多信息，则会启用配置按钮。

##HelpTopicID=171
此图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的有效触击区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效触击区域内，图形中对应的触击区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域角处的其中一个黑色小方块即可放大或缩小触击区域。

如果您难于激活触击区域的功能，请尝试把触击区域放大。如果触击区域的功能过于容易激活，请尝试把触击区域缩小。

如果触击区域显示为灰色且不能调节，请选中启用触击区域复选框，随后便可调节区域大小。

##HelpTopicID=172
要使用滑指手法来执行网络浏览器窗口中前进或后退箭头按钮的功能，请选中启用后退/前进手势复选框。

要使用前进或后退手势，请将手指置于 TouchPad 的上部边缘，然后左右移动手指。向左移动手指类似于单击后退箭头按钮。向右移动手指类似于单击前进箭头按钮。

##HelpTopicID=173
要使用虚拟滚动功能，请选中启用滚动复选框。

当启用虚拟滚动时，在 TouchPad 的右侧边缘上下滑动手指可使选定的窗口或项目作垂直滚动。沿着 TouchPad 的下部边缘滑动手指可使选定的窗口或项目作水平滚动。

##HelpTopicID=174
要显示虚拟滚动选项并调节设定值，请单击此按钮。

##HelpTopicID=175
要滚动活动的窗口或项目，请选择滚动选定项目选项。活动项目通常是您最后触击的一个窗口、窗口的一部分或项目。

##HelpTopicID=176
要滚动活动应用程序中光标下方的项目，请选择此选项。此选项允许您滚动光标下方的项目而无需先单击该项目。

##HelpTopicID=177
要在长文件中轻松地滚动，请选中启用自由滚动复选框。当选择自由滚动时，虚拟滚动会在手指抬离 TouchPad 后继续进行。

要使用自由滚动，请用一个平滑而连贯的水平或垂直动作移动并抬起手指。要停止自由滚动，请触击 TouchPad。

##HelpTopicID=178
此图显示了 TouchPad 表面。图中覆盖交叉阴影线条的部位显示了 TouchPad 表面的虚拟滚动区域。

您把手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，用于显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效虚拟滚动区域内，图形中对应的虚拟滚动区域会变成实色。拖动交叉阴影线条区域边缘的其中一个黑色小方块即可放大或缩小虚拟滚动区域。

如果您难于激活虚拟滚动功能，请尝试把虚拟滚动区域放大，即把交叉阴影线条区域的边界向内侧移动。如果虚拟滚动功能过于容易激活，请尝试把虚拟滚动区域缩小。

如果虚拟滚动区域显示为灰色且不能调节，请选择虚拟滚动选项，随后便可调节区域大小。

##HelpTopicID=179
要运行虚拟滚动指南，请单击练习按钮。该简单的迷宫能帮助您学习如何使用虚拟滚动功能。

注释：确保同时选定了水平滚动和垂直滚动复选框。

在开始寻找起点和终点之前，请先看一下迷宫。您无法看到迷宫全貌，因为它超出了显示窗口的范围。使用虚拟滚动功能在窗口中查看迷宫的不同部位。按住 Ctrl 键，然后使用虚拟滚动功能放大或缩小迷宫。

迷宫左上角的黄点表示迷宫的入口。迷宫右侧的蓝点表示出口。

要开始：

1.	单击黄点中的红色方块即可开始。
2.	按箭头键或触击 TouchPad，在迷宫中巡游。
3.	使用虚拟滚动功能查看迷宫的不同部位。
4.	到达右下角的蓝点后，单击虚拟滚动练习窗口中的关闭按钮。

##HelpTopicID=180
要在具有水平滚动条的窗口中使用虚拟滚动功能，请选中水平滚动复选框。手指沿 TouchPad 的下部边缘来回滑动即可使选定的窗口或项目作水平滚动。

##HelpTopicID=181
要在具有垂直滚动条的窗口中使用虚拟滚动功能，请选中垂直滚动复选框。手指沿 TouchPad 的右侧边缘上下滑动即可使选定的窗口或项目作垂直滚动。

##HelpTopicID=182
该滑尺用于控制虚拟滚动的速度。向右移动滑尺可以提高滚动速度。

##HelpTopicID=183
要使用触击和按下操作来执行指定的功能，请选中启用按下以选择复选框。这些功能指定在触击功能下拉列表中。

“触击”是指用手指快速按下并松开指针末端。轻微而快速地触击效果最佳。用力或缓慢地触击效果较差。触击一次等于单击鼠标按钮，连续两次等于双击鼠标按钮。
“按下”是指用手指迅速按下指针的末端。轻微而准确地按下效果最佳。按住不放类似于单击并按住鼠标按钮。按住不放并向一侧移动等于鼠标拖放操作。抬起手指可以松开拖放的对象。

清除启用按下以选择复选框时，您必须按下按钮才能执行主要击键操作。

##HelpTopicID=184
要防止在键入时发生意外的击键操作，请选中此复选框。

##HelpTopicID=185
要为指针上的触击操作指定功能，请从触击功能下拉列表中选择所需的选项。

##HelpTopicID=186
要调节如何快速地触击指针以获得单击或双击效果，请移动此滑尺。

如果速度设置得太慢，您可能会发现存在意外的单击、光标延迟或拖放延迟。但是，如果速度设置得太快，您可能会发现难以使用“按下以选择”功能。

##HelpTopicID=187
要启用虚拟滚动功能，请选中启用滚动复选框。选定此选项时，指针仅可用于水平或垂直虚拟滚动。您必须使用 TouchPad 或外部鼠标来移动光标。

要使用虚拟滚动功能，请朝所需的滚动方向按下指针。要停止滚动，请将手指抬离指针。

##HelpTopicID=188
要调节虚拟滚动的速度，请使用此滑尺。向右移动滑尺可以加快滚动速度，向左移动可以降低滚动速度。

##HelpTopicID=189
要调节指针上光标移动和“按下以选择”功能所需的力道，请使用接触灵敏度滑尺。

要减小所需的力道，请将滑尺朝轻触移动。
要增大所需的力道，请将滑尺朝重触移动。

##HelpTopicID=190
要将光标保持在活动窗口内，请选中将光标停在窗口边界复选框。把光标停在窗口边界处便于使用位于窗口四周的控件。
当选定此选项时，首次尝试将光标移出窗口时，它会停在窗口边界处。如果您再次尝试，光标即可离开窗口。

##HelpTopicID=191
要提高定位准确度，请从慢动作键下拉列表中选择选项。此功能允许您降低光标的速度。
要使用慢动作，请在移动光标时按住选定的键。

##HelpTopicID=192
要在屏幕上出现对话框时自动将光标移至默认设定值，请选择此功能。

##HelpTopicID=193
要强迫光标在屏幕上作纯粹水平或垂直运动，请从限制光标键下拉列表中选择选项。
要使用有限的光标运动，请在移动光标时按住指定的键。键被按住时，只要手指不离开 TouchPad，光标就会沿着最初的运动方向移动。

##HelpTopicID=194
要接收有关定点操作的反馈信息，请选中动态复选框。动态图标将显示在 Windows 任务栏上。双击此图标可以访问鼠标属性窗口。

##HelpTopicID=195
要获得非常平滑的光标运动，请选择快光标刷新率选项。

##HelpTopicID=196
如果光标在屏幕上看起来不稳定或闪烁，请尝试选择慢光标刷新率。

##HelpTopicID=197
这是 Synaptics TouchPad 驱动程序的版本号。

##HelpTopicID=198
要获得有关 Synaptics 专利权的最新信息，请访问我们的网站：http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
双模
双模功能允许用户从指针模式切换到按钮模式。在按钮模式下，TouchPad 表面的虚拟按钮提供了常用应用程序的方便快捷方式，并且有一个音量控制器来快速方便地调高或调低音量。

要启用双模功能，请选中通过触击右上角切换到按钮模式复选框。

要使用按钮模式：

·	触击模式切换按钮。此按钮位于 TouchPad 的右上角，音量控制器的上方。
·	触击要启动的应用程序的虚拟按钮。TouchPad 在应用程序打开后会自动返回到指针模式。

注释：如果选中插入外部装置时始终处于按钮模式复选框，则可以在连接外部定点装置（如鼠标）时使用按钮模式。

##HelpTopicID=200
按钮模式选项
装置提供了六个虚拟按钮，用户可以配置这些按钮来满足自身的喜好。上面三个虚拟按钮具有默认设置，而其它三个尚未配置。下面列出了已配置虚拟按钮的默认设置：

·	触击左上部的虚拟按钮打开指定的电子邮件应用程序。
·	触击中上部的虚拟按钮打开 ConfigFree 应用程序。有关详细信息，请参阅 Toshiba 联机帮助。
·	触击右上部的虚拟按钮会将活动窗口中的项目发送到打印机。

##HelpTopicID=201
按钮模式选项
装置提供了六个虚拟按钮，用户可以配置这些按钮来满足自身的喜好。四个虚拟按钮具有默认设置，而其它二个尚未配置。下面列出了已配置虚拟按钮的默认设置：

·	触击左上部的虚拟按钮打开指定的电子邮件应用程序。
·	触击中上部的虚拟按钮打开指定的 Web 浏览器。
·	触击右上部的虚拟按钮打开 BeatJam 应用程序。有关详细信息，请参阅 Toshiba 联机帮助。
·	触击左下部的虚拟按钮打开 Toshiba 联机帮助。

##HelpTopicID=202
按钮检查功能可以使按钮不因意外接触而执行指令。在执行输入操作时，按钮检查能够标别您的手掌停放在按钮上还是轻轻掠过它们的表面，从而防止不必要的按钮激活。

如果按钮表现出不需要的激活，请将滑尺向右侧最大值移动，以增加“按钮检查”设定值。如果按钮未能执行所要的激活，请将滑尺向左侧最小值移动，以减少“按钮检查”设定值。如果将滑尺一直移动到右侧，很可能感觉到按钮失效。

##HelpTopicID=203
要配置某一按钮的功能，请从菜单树中选择该按钮。例如，可定义按钮 1“在默认浏览器中进入网页”。每次触击按钮 1 时，网络浏览器均会自动打开并载入指定的网页。

##HelpTopicID=204
灵敏度设置允许您自行设定装置对触击的反应方式。要调节灵敏度设定值，请从灵敏度菜单树中选择一个项目。

##HelpTopicID=205
接触灵敏度滑尺用于调节可以使装置产生反应的手指压力强度。

如果装置的反应不规则，或者您在一个湿度高的环境中工作，请将滑尺向右侧重触移动，以降低灵敏度。

如果您必须用力按才能操作装置，请将滑尺向左侧轻触移动，以提高灵敏度。

##HelpTopicID=206
从上面的列表中选择一项功能并分配给选定的按钮。每次触击该按钮时就会执行选定的操作。

##HelpTopicID=207
启用声音复选框允许在触击一个按钮时播放一个用户配置的声音。
如果没有选中启用声音，会禁用声音并且在触击按钮时不播放任何声音。

##HelpTopicID=208
启用照明复选框允许为非活动以及活动的按钮照明。
如果没有选中启用照明复选框，会禁用照明并且在触击按钮时不会更改按钮的亮度。

##HelpTopicID=209
非活动亮度滑尺允许您调整按钮在未被触击时的亮度水平。
如果按钮在未被触击时亮度水平太高，请将滑尺向最小值设定移动。
如果按钮在未被触击时亮度水平太低，请将滑尺向最大值设定移动。

##HelpTopicID=210
活动亮度滑尺允许您调整按钮在被触击时的亮度水平。
如果按钮在被触击时亮度水平太高，请将滑尺向最小值设定移动。
如果按钮在被触击时亮度水平太低，请将滑尺向最大值设定移动。

##HelpTopicID=211
按钮模式选项
装置提供了六个虚拟按钮，用户可以配置这些按钮来满足自身的喜好。上面三个虚拟按钮具有默认设置，而其它三个尚未配置。下面列出了已配置虚拟按钮的默认设置：

·	触击左上部的虚拟按钮打开指定的电子邮件应用程序。
·	触击中上部的虚拟按钮打开 ConfigFree 应用程序。有关详细信息，请参阅 Toshiba 联机帮助。
·	触击右上部的虚拟按钮打开 Windows Photo Gallery。

##HelpTopicID=212
要配置您在滑尺上滑动手指时的操作，请从菜单树中选择滑尺。例如，可将滑尺 1 定义为“调节系统音量”。每次在滑尺 1 上滑动手指时，音量将提高或降低。

##HelpTopicID=213
从上面的一组操作中选择一种操作分配给选定滑尺。每次在滑尺上面上下滑动手指时将执行选定的操作。

##HelpTopicID=214
调整指针运动速度
此滑尺控制指针的速度。您可以通过调节滑尺在慢和快之间的位置来选择指针的速度。

##HelpTopicID=215
按钮模式选项
装置提供了六个虚拟按钮，用户可以配置这些按钮来满足自身的喜好。上面三个虚拟按钮具有默认设置，而其它三个尚未配置。下面列出了已配置虚拟按钮的默认设置：

·	触击左上部的虚拟按钮打开指定的电子邮件应用程序。
·	触击中上部的虚拟按钮打开 ConfigFree 应用程序。有关详细信息，请参阅 Toshiba 联机帮助。
·	轻击右上方的虚拟按钮，打开“示例图片”文件夹。

##HelpTopicID=216
控制条

控制条用于配置按钮以启动您偏好的应用程序。您可以通过照明、淡出时间和接触灵敏度设置对控制条的外观进行个性化设置。利用控制条，还可以轻松访问音量控制以调整软件声音效果。

选择启用选项激活控制条以便使用。如果您不想使用控制条，您可以选择禁用选项。

##HelpTopicID=217
LED 照明

您可以使用 LED 照明滑尺来调节控制条上的 LED 的亮度。

要增加亮度，请将滑尺向右侧亮移动。

要降低亮度，请将滑尺向左侧暗移动。

##HelpTopicID=218
淡出速度

您可以使用淡出速度滑尺来设置控制条上的 LED 在您触击控制条并将手指抬离控制条后淡出的速度。

要缓慢淡出，请将滑尺向右侧缓慢移动。

要快速淡出，请将滑尺向左侧快速移动。

##HelpTopicID=219
接触灵敏度

接触灵敏度用于调节手指施以多大压力才能使控制条响应您的触击。

如果控制条不响应您的触击或者您必须用力按压才能使其起作用，请将滑尺向左侧轻触移动，以提高灵敏度。

如果稍不留意轻触控制条即可对其进行操作，请将滑尺向右侧重触移动，以降低灵敏度。

##HelpTopicID=220
声音效果

要为特定动作分配声音效果，请输入声音文件或浏览并选择声音文件。

##HelpTopicID=221
音量

音量滑尺可用来轻松控制声音效果的音量。

要提高音量，请将滑尺向右侧高音移动。

要降低音量，请将滑尺向左侧静音移动。

##HelpTopicID=222
应用程序

要指定一个按钮来启动一个应用程序，请输入可执行文件或浏览并选择要启动的应用程序。

##HelpTopicID=223
TouchPad 禁用区域功能可用来通过触击 TouchPad 的一角并将手指停留在此处片刻来启用或禁用 TouchPad。
如果 TouchPad 已启用，触击该角可以禁用它。如果 TouchPad 已禁用，触击该角则可以启用它。

##HelpTopicID=224
最小触击时间滑尺可用来更改您必须触击该角多长时间 TouchPad 才能被启用或禁用。

##HelpTopicID=225
虚拟滚动是替代常规滚动方法的一种创新方法。虚拟滚动可以自动操作滚动条，因此无需将指针从当前工作中移开。

虚拟滚动适用于大多数可滚动窗口，例如：文字处理文档、电子表格和大型数码图像。它还适用于其它可滚动项目，例如：文件列表和字体列表。

ChiralMotion 滚动是一种独特的虚拟滚动，可用来利用一个平滑的圆形运动进行连续滚动。滚动速度由手指的移动速度控制。要快速滚动，请快速地画小圈。要缓慢滚动，请画大圈并缓慢移动手指。滚动的方向可以通过改变手指运动方向来翻转。

要使用垂直滚动：

1.	选中启用垂直滚动复选框。
2.	单击要滚动的窗口或项目。
3.	手指沿 TouchPad 右侧边缘按所需滚动方向上下滑动。

要使用 ChiralMotion 进行垂直滚动：

1.	选中启用垂直滚动复选框和启用 ChiralMotion 滚动复选框。
2.	单击要滚动的窗口或项目。
3.	将手指放在 TouchPad 右侧边缘的中部。
4.	手指按所需滚动方向上下滑动，然后开始做圆形运动。在做顺时针或逆时针运动时手指可以逐渐向 TouchPad 中心移动。

要使用水平滚动：

1.	选中启用水平滚动复选框。
2.	单击要滚动的窗口或项目。
3.	手指沿 TouchPad 下部边缘按所需滚动方向左右滑动。

要使用 ChiralMotion 进行水平滚动：

1.	选中启用水平滚动复选框和启用 ChiralMotion 滚动复选框。
2.	单击要滚动的窗口或项目。
3.	将手指放在 TouchPad 下部边缘的中部。
4.	手指按所需滚动方向左右滑动，然后开始做圆形运动。在做顺时针或逆时针运动时手指可以逐渐向 TouchPad 中心移动。

如果虚拟滚动没有响应，请确保已选中所需的启用滚动复选框，并且所触击的窗口或项目允许滚动。如果仍有问题，请检查滚动区域设置。

##HelpTopicID=226
动量功能可以实现平滑、快速、类似跟踪球的鼠标运动。手指在 TouchPad 表面上快速轻击一下即可将光标滑过整个计算机屏幕。动量可以减少长距离移动光标所带来的重复运动和疲劳，同时提供类似使用跟踪球的平滑、自然感觉。动量非常适用于即时战略 游戏、第一人称射击游戏和角色扮演游戏。

选中启用动量复选框即可使用该功能。

##HelpTopicID=227
滑动距离滑尺可用来调节手指轻击 TouchPad 时光标移动的距离。要使光标停止移动，将手指放在 TouchPad 上即可。轻触 TouchPad 一下也可以使光标停止移动。

选中启用弹离屏幕边缘复选框可以将光标限制在计算机屏幕的边界内。利用弹离屏幕边缘功能可以轻松地访问靠近屏幕边缘的菜单选项和控件。

##HelpTopicID=228
收缩手势在很多应用程序中起到缩放功能。收缩手势在支持 CTRL-滚轮缩放功能的标准 Windows 应用程序中可用来起到与滚轮相同的功能。

要使用收缩手势，请将两根手指放在 TouchPad 表面上。将两根手指靠拢在一起或分开。要放大，将手指放在 TouchPad 表面上，两根手指先靠在一起，然后滑动分开。要缩小，先将手指分开放在 TouchPad 表面上，然后移动到一起。

##HelpTopicID=229
双指 ChiralMotion 滚动是替代常规滚动方法的一种创新方法。只需将两根手指放在 TouchPad 表面并做圆形运动即可上下滚动。滚动开始后无需将两根手指都放在 TouchPad 上。只要有一根手指停留在 TouchPad 表面做圆形运动，滚动就会继续。

手指移动速度控制滚动速度。要快速滚动，请画小圈并快速移动手指。要缓慢滚动，请画大圈并缓慢移动手指。更改手指运动方向可以翻转滚动方向。

##HelpTopicID=230
高级手势是用户在 Synaptics TouchPad 传感器上做出的一种动作，主设备可以识别该动作以执行指定功能。

##HelpTopicID=231
轻击手势是将两根手指放在 TouchPad 表面上，略微分开，以直线、连续运动滑过 TouchPad，然后将两根手指同时从 TouchPad 表面上抬起。“轻击”手势开始的动作是特定于应用程序的；例如，在 Internet Explorer 中，左轻击表示“向后浏览”。

##HelpTopicID=232
ChiralRotate 手势可以顺时针或逆时针旋转选定对象。“ChiralRotate”手势仅在受支持的应用程序中起作用。

要开始“ChiralRotate”，请将一根手指放在 TouchPad 左侧垂直区域内，然后以圆形运动移动手指。在受支持的应用程序中，选定对象会旋转。

##HelpTopicID=233
选中启用收缩复选框可以启用该功能。

##HelpTopicID=234
选中启用 ChiralRotate 复选框可以启用该功能。

##HelpTopicID=235
选中启用轻击复选框可以启用该功能。

##HelpTopicID=236
要观看如何使用“收缩”手势的演示，请选择显示视频按钮，该按钮位于启用收缩复选框下方。

##HelpTopicID=237
要观看如何使用“ChiralRotate”手势的演示，请选择显示视频按钮，该按钮位于启用 ChiralRotate 复选框下方。

##HelpTopicID=238
要观看如何使用“轻击”手势的演示，请选择显示视频按钮，该按钮位于启用轻击复选框下方。

##HelpTopicID=239
要查看有关如何使用动量手势的演示，请选择显示视频按钮（位于启用动量复选框下）。

##HelpTopicID=240
虚拟滚动是替代常规滚动方法的一种创新方法。虚拟滚动可以自动操作滚动条，因此无需将指针从当前工作中移开。

虚拟滚动适用于大多数可滚动窗口，例如：文字处理文档、电子表格和大型数码图像。它还适用于其它可滚动项目，例如：文件列表和字体列表。

线性滚动是其中一种虚拟滚动，用于进行常规滚动。

ChiralMotion 滚动是一种独特的虚拟滚动，可用来利用一个平滑的圆形运动进行连续滚动。滚动速度由手指的移动速度控制。要快速滚动，请快速地画小圈。要缓慢滚动，请画大圈并缓慢移动手指。滚动的方向可以通过改变手指运动方向来翻转。

要使用线性垂直滚动：

1.	选中启用垂直滚动复选框。
2.	单击虚拟滚动图标或双击虚拟滚动。
3.	选择长距离滚动。
4.	单击线性滚动单选按钮。
5.	单击要滚动的窗口或项目。
6.	手指沿 TouchPad 右侧边缘按所需滚动方向上下滑动。

要使用 ChiralMotion 进行垂直滚动：

1.	选中启用垂直滚动复选框。
2.	单击虚拟滚动图标或双击虚拟滚动。
3.	选择长距离滚动。
4.	单击 ChiralMotion 滚动单选按钮。
5.	单击要滚动的窗口或项目。
6.	将手指放在 TouchPad 上靠近右侧边缘中部的位置。
7.	手指按所需滚动方向上下滑动，然后开始做圆形运动。在做顺时针或逆时针运动时手指可以逐渐向 TouchPad 中心移动。

要使用线性水平滚动：

1.	选中启用水平滚动复选框。
2.	单击虚拟滚动图标或双击虚拟滚动。
3.	选择长距离滚动。
4.	单击线性滚动单选按钮。
5.	单击要滚动的窗口或项目。
6.	手指沿 TouchPad 下部边缘按所需滚动方向左右滑动。

要使用 ChiralMotion 进行水平滚动：

1.	选中启用水平滚动复选框。
2.	单击虚拟滚动图标或双击虚拟滚动。
3.	选择长距离滚动。
4.	单击 ChiralMotion 滚动单选按钮。
5.	单击要滚动的窗口或项目。
6.	将手指放在 TouchPad 上靠近下部边缘中部的位置。
7.	手指按所需滚动方向左右滑动，然后开始做圆形运动。在做顺时针或逆时针运动时手指可以逐渐向 TouchPad 中心移动。

如果虚拟滚动没有响应，请确保已选中所需的启用滚动复选框，并且所触击的窗口或项目允许滚动。如果仍有问题，请检查滚动区域设置。

##HelpTopicID=241
要查看有关如何使用虚拟滚动的演示，请选择显示视频按钮。

##HelpTopicID=242
要查看有关如何使用轻击手势的演示，请选择显示视频按钮。

##HelpTopicID=243
要使用垂直轻击手势，请选中启用垂直轻击复选框。将两根手指略微分开放在 TouchPad 上，然后向上或向下滑动。完成后，抬起手指即可执行特定于应用程序的功能。

##HelpTopicID=244
要使用水平轻击手势，请选中启用水平轻击复选框。将两根手指略微分开放在 TouchPad 上，然后向右或向左滑动。完成后，抬起手指即可执行特定于应用程序的功能。

##HelpTopicID=245
单击显示视频按钮在操作中进行查看。

##HelpTopicID=246
该属性窗口用于自行设定指针设备设置。请使用左侧的菜单树访问可定制的功能。这些包括单指指针和滚动选项，加上用于操纵文档、对象和应用程序的多指手势。

使用属性窗口
单击菜单树中的功能可查看该功能的说明和设置页。某些功能有数页设置。单击功能旁边的 +（加号）可查看所有相关页。设置将出现在窗口中菜单树的右侧。这些选项的信息以及更改说明将出现在此信息框中。可使用滚动条来查看信息框的内容。

默认值按钮
默认值按钮用于将当前页面中的所有设置恢复为出厂设置值。

确定按钮
确定按钮用于保存更改并关闭“属性”窗口。

取消按钮
取消按钮用于关闭“属性”窗口但不保存任何更改，并恢复所有先前设置。

应用按钮
应用按钮用于保存更改，但“属性”窗口保持开启，以便进行更多更改。

##HelpTopicID=250
指针设置页用于指定光标如何响应指针和选择操作。

##HelpTopicID=251
选中启用动量复选框可使用该功能。

##HelpTopicID=252
限制运动功能用于强迫指针在屏幕上做纯水平或垂直运动。该功能在使用绘图程序时最有用。激活“限制运动”的方法是在移动指针的同时按住指定键。按住键时，只要手指不离开 TouchPad，指针就会沿着最初的运动方向移动。

要使用“限制运动”，请执行下列步骤：

1.	选中“启用限制运动”复选框以启用列表框中的选项。
2.	从列表框中选择一个用于激活“限制运动”的键。
3.	在希望限制指针移动时，按住所选键。

##HelpTopicID=254
滚动
滚动功能用于自动操作滚动条，不必将指针从当前工作移开。滚动功能适用于文档、电子表格、大型数码图像等大多数可滚动的窗口以及文件列表和字体列表等其它可滚动的项目。

##HelpTopicID=255
翻转滚动
翻转滚动方向功能用于更改标准的滚动行为。标准滚动沿着手指移动方向移动滚动条。“翻转滚动方向”功能沿着手指移动方向移动文档或对象。

要启用该功能，请选中启用翻转滚动方向复选框。

##HelpTopicID=256
滚动速度滑块用于调整滚动的速度。将滑块向右拖则提高滚动速度。

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling™
ChiralScrolling™功能用于通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。

要启用该功能，请选中启用 ChiralScrolling™ 复选框。

要使用 ChiralScrolling™，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad 的右侧。要左右滚动，目标区应在 TouchPad 的底边。
2.	沿着要滚动的方向移动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了 ChiralScrolling™，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad 表面上的任何位置。

注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。

3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=258
单指滚动
单击要滚动的窗口或项目，然后手指沿 TouchPad 右侧边缘上下滑动可垂直滚动。手指沿 TouchPad 底边左右滑动可水平滚动。

如果滚动没有响应，请确保已选中相应的复选框，并且所触击的窗口或项目允许滚动。如果仍有问题，请检查滚动区域设置。

##HelpTopicID=259
上图显示了 TouchPad 表面。图形中覆盖交叉阴影线条的部分显示了 TouchPad 表面的滚动区域。

将手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效滚动区域中，图形中对应的滚动区域将变为实色。可拖动交叉阴影线条区域边缘的黑色小方块，放大或缩小滚动区域。

如果难以触发滚动，请尝试将交叉阴影线条区域边缘向内移，放大滚动区域。如果发现滚动太容易触发，请尝试缩小滚动区域。

如果滚动区域为灰色且不能调整，请务必启用滚动功能。

要启用滚动，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择滚动。
2.	选择所需的滚动方法，然后启用垂直或水平滚动。

##HelpTopicID=260
启用水平滚动
选中该复选框可在有水平滚动条的窗口中启用水平滚动。手指沿 TouchPad 底边左右滑动可水平滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=261
启用垂直滚动
选中该复选框可启用垂直滚动。手指沿 TouchPad 右侧边缘上下滑动可垂直滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=262
双指滚动

“双指滚动”功能用于垂直或水平滚动并且从 TouchPad 表面上的任何位置启动滚动。只需将两根手指向下放在 TouchPad 上，然后沿着所需方向滑动手指。不必位于要滚动的滚动区域中。

要使用“双指滚动”，请执行下列步骤：

1.	将两根手指向下放在 TouchPad 表面上。手指应稍微分开。
2.	使用连续直线移动，沿着所需方向滑动两根手指。
3.	让两根手指离开 TouchPad 表面，停止滚动。

##HelpTopicID=263
启用水平滚动
选中该复选框在有水平滚动条的窗口上启用水平滚动。两根手指在 TouchPad 上左右滑动可水平滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=264
启用垂直滚动
选中该复选框启用垂直滚动。两根手指在 TouchPad 上上下滑动可垂直滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=265
自由滚动功能有助于轻松滚动浏览长文档。启用自由滚动时，手指离开 TouchPad 表面后滚动会继续。要使用自由滚动，请用一个平滑的动作移动然后抬起手指。要停止自由滚动，请将手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=266
收缩缩放
收缩缩放手势在很多应用程序中起到缩放功能。可使用“收缩缩放”手势，在支持 CTRL-滚轮缩放功能的标准 Windows 应用程序中用来起到与滚轮相同的功能。

要启用该功能，请选中启用收缩缩放复选框。

要使用“收缩缩放”手势，请执行下列步骤：

1.	将两根手指向下放在 TouchPad 表面上。
2.	手指滑动分开则放大，将手指滑到一起则缩小。为了获得最佳缩放体验，请使用指尖。

##HelpTopicID=267
旋转功能为旋转照片和其它对象提供便利的手势。

##HelpTopicID=269
三指按压

“三指按压”手势提供启动指定应用程序的快捷方式。

要启用该功能，请选中启用三指按压复选框。要定制所启动的应用程序，请单击配置按钮。

要使用“三指按压”手势，请执行下列步骤：

1.	将三根手指向下放在 TouchPad 表面上。确保手指之间有小间隙。
2.	在应用程序开始启动之前，手指保持静止状态。
3.	让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=270
三指轻击

“三指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“三指轻击”手势，浏览互联网或在照片查看器窗口中滚动照片。还可以使用“三指轻击”手势进入或退出幻灯片模式。

要启用该功能，请选中启用三指轻击复选框。

要使用“三指轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将三根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作轻击手指，从 TouchPad 的一侧移到相对的另一侧。
3.	手指水平移动，将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

要使用“三指轻击”手势进入幻灯片模式，请垂直滑动手指。手指向上滑动，启动幻灯片模式。手指向下滑动，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=271
板上手掌
“板上手掌”手势用于通过将所有打开的窗口最小化来清除桌面。重复该手势可恢复窗口。

要启用该功能，请选中启用板上手掌复选框。

要使用“板上手掌”手势，请执行下列步骤：

1.	将大拇指后跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面窗口最小化或恢复之前，手保持静止状态。
3.	让手离开 TouchPad。

##HelpTopicID=272
练习滚动
单击练习按钮可运行滚动教程。简单的迷宫将有助于学习如何使用滚动。

在开始查找起点和终点之前，请先看一下迷宫。无法看到迷宫全貌，因为它超出了显示窗口的范围。进行滚动，在窗口中查看迷宫的不同部位。按住 Ctrl 键并使用滚动来重新调整迷宫的大小。

迷宫左上角的黄点表示迷宫的入口。迷宫右侧的蓝点表示出口。

要练习滚动，请执行下列步骤：

1.	单击黄点中的红色方块即可开始。
2.	使用箭头键或触击 TouchPad，在迷宫中巡游。
3.	使用所需滚动方法来查看迷宫的不同部位。
4.	到达右下角的蓝点后，单击滚动练习窗口中的关闭按钮。

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-手势
可通过在 TouchPad 表面上执行 M-手势，启动 HP MediaSmart 应用程序。

要启用该功能，请选中 HP MediaSmart M-手势复选框。

要使用该手势，请执行下列步骤：

1.	触击 TouchPad 表面上的两根手指，然后立即将手指放回。
2.	在大M形图案中滑动手指。
3.	HP MediaSmart 应用程序将启动。

##HelpTopicID=274
指针增强功能用于指定光标如何响应指针操作。

##HelpTopicID=275
“应用程序”手势提供常用应用程序或功能的快捷方式。计算机对这些手势的响应可能具有应用程序特异性。

##HelpTopicID=276
EdgeMotion™（边界运动）功能旨在简化长距离指针移动。当手指到达 TouchPad 边界时，指针会继续沿同一方向移动，直到抬起手指为止。选择其中一个边界运动选项。

滚动功能也支持边界运动。要在滚动时启用边界运动，请在菜单树中选择滚动时启用边界运动（在单指滚动下），或双指滚动（在滚动下）。

##HelpTopicID=277
当手指到达 TouchPad 边界时，如果希望滚动继续，请选中滚动时启用边界运动复选框。

##HelpTopicID=278
灵敏度设置用于自行设定 TouchPad 对触击的响应方式。

##HelpTopicID=279
自由滚动功能有助于轻松滚动浏览长文档。启用自由滚动时，在手指离开 TouchPad 表面后滚动会继续。要使用自由滚动，请用一个平滑的动作移动然后抬起手指。要停止自由滚动，请将手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=280
枢轴旋转
“枢轴旋转”手势用于旋转照片、可移植文档格式 (PDF) 文件等对象或所选的其它对象，增量为 90 度。

要启用该功能，请选中启用枢轴旋转复选框。

要使用“枢轴旋转”手势，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，并保持不动。
2.	将另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指围绕第一根手指做圆形滑动。确保在进行圆形移动时两根手指之间的距离保持不变。顺时针或逆时针滑动，按所需方向旋转所选对象。

##HelpTopicID=281
右角枢轴
要在 TouchPad 的右下角使用“枢轴旋转”功能，请选中右角枢轴复选框。用左手执行该手势时，使用 TouchPad 的右角可能会更舒适。

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
ChiralRotate™手势旋转所选对象，增量为 90 度。

要启用该功能，请选中“启用 ChiralRotate”复选框。请注意，ChiralRotate 手势只适用于支持的应用程序。

要使用 ChiralRotate 手势，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在 TouchPad 的“目标”区。
2.	将手指向上或向下滑动，开始进行圆形移动。要沿顺时针方向旋转对象，请顺时针移动手指。要沿逆时针方向旋转对象，请逆时针移动手指。
3.	让手指离开 TouchPad 表面，返回指针模式。

##HelpTopicID=283
关闭 TouchPad

如果不想使用 TouchPad，可将其关闭。将一根手指放在 TouchPad 的左上角，然后手指保持静止状态片刻。TouchPad 将关闭。任务栏中的 TouchPad 图标将改变，表明 TouchPad 不可使用。

要将 TouchPad 重新开启，请再次触击左上角。任务栏中的图标将恢复为启用状态。

要指定 TouchPad 保持关闭的时间，请选择所需选项。

关闭 TouchPad 选项将使 TouchPad 保持关闭状态，直到触击左上角将其恢复才能使用。
将 TouchPad 关闭一个会话时间选项会将 TouchPad 关闭一个登录会话时间。TouchPad 将自动恢复，以供下一次登录时使用。

##HelpTopicID=284
两指轻击

“两指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“两指轻击”手势，浏览互联网或在照片查看器窗口中滚动照片。还可以使用“两指轻击”手势进入或退出幻灯片模式。

要启用该功能，请选中启用两指轻击复选框。

要使用“两指轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将两根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作轻击手指，从 TouchPad 的一侧移到相对的另一侧。
3.	手指水平移动，将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

要使用“两指轻击”手势进入幻灯片模式，请垂直滑动手指。手指向上滑动，启动幻灯片模式。手指向下滑动，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=285
两指轻击

“两指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“两指轻击”手势，浏览互联网或在照片查看器窗口中滚动照片。

要启用该功能，请选中启用两指轻击复选框。

要使用“两指轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将两根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作水平轻击手指，从 TouchPad 的一侧移到相对的另一侧。
3.	将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

##HelpTopicID=286
两指轻击

“两指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“两指轻击”手势进入或退出幻灯片模式。

要启用该功能，请选中启用两指轻击复选框。

要使用“两指轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将两根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作垂直滑动手指。
3.	向上滑动手指，启动幻灯片模式；向下滑动手指，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=287
三指水平轻击

“三指水平轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“三指水平轻击”手势，浏览互联网或在照片查看器窗口中滚动照片。

要启用该功能，请选中启用三指水平轻击复选框。

要使用“三指水平轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将三根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作水平轻击手指，从 TouchPad 的一侧移到相对的另一侧。
3.	将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

##HelpTopicID=288
三指垂直轻击

“三指垂直轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“三指垂直轻击”手势进入或退出幻灯片模式。

要启用该功能，请选中启用三指垂直轻击复选框。

要使用“三指垂直轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将三根手指稍微分开，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作垂直滑动手指。
3.	向上滑动手指，启动幻灯片模式；向下滑动手指，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=289
圆形滚动
“圆形滚动”功能用于通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。

要启用该功能，请选中启用圆形滚动复选框。

要使用“圆形滚动”，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad 的右侧。要左右滚动，目标区应在 TouchPad 的底边。
2.	沿着要滚动的方向滑动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了“圆形滚动”，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad 表面上的任何位置。

注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。

3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=290
自动滚动功能可利用手指的一次轻抚，帮助您轻松地在长文档中滚动。手指离开 TouchPad 表面后滚动会继续。

要使用“自动滚动”，请执行下列步骤：

1.	单击要滚动的窗口或项目。
2.	沿着想要滚动的方向，在 TouchPad 的滚动区域滑动一根手指。要上下滚动，滚动区域应在右侧。要左右滚动，滚动区域应在底边。

如果“自动滚动”不响应，请检查您的滚动区域设置。如果仍然无法使用“自动滚动”，请确保您单击的窗口或项目允许滚动。

##HelpTopicID=291
旋转功能为旋转照片和其它对象提供便利的手势。

##HelpTopicID=292
“收藏夹”手势

“收藏夹”手势提供启动指定应用程序的快捷方式。

要启用该功能，请选中启用收藏夹手势复选框。要定制所启动的应用程序，请单击配置按钮。

要使用该手势，请执行下列步骤：

1.	将三根手指向下放在 TouchPad 表面上。确保手指之间有小间隙。
2.	在应用程序开始启动之前，手指保持静止状态。
3.	让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=293
轻击
“轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。可使用“轻击”手势，浏览互联网或在照片查看器窗口中滚动照片。还可以使用“轻击”手势进入或退出幻灯片模式。

要启用该功能，请选中启用轻击复选框。

要使用“轻击”手势进行巡游，请执行下列步骤：

1.	将三根手指向下放在 TouchPad 表面上。确保手指之间有小间隙。
2.	沿着所需方向用连续直线的动作轻击手指，从 TouchPad 的一侧移到相对的另一侧。
3.	手指水平移动，将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

要对幻灯片模式使用“轻击”手势，请执行下列步骤：

1.	手指向上滑动，启动幻灯片模式。
2.	手指向下滑动，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=294
“显示桌面”手势
“显示桌面”手势用于通过将所有打开的窗口最小化来清除桌面。重复该手势可恢复窗口。

要启用该功能，请选中启用显示桌面手势复选框。

要使用“显示桌面”手势，请执行下列步骤：

1.	将大拇指后跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面窗口最小化或恢复之前，手保持静止状态。
3.	让手离开 TouchPad。

##HelpTopicID=295
缩放区
利用“缩放区”功能，可以使用 Touchpad 的左侧来放大或缩小活动窗口中的项目。“缩放区”功能与支持 CTRL-滚动轮的标准 Windows 应用程序中的滚动轮的缩放功能相同。

要启用该功能，请选中启用缩放区复选框。

要放大：

1.	将一根手指放在 Touchpad 上靠近左下角的位置。
2.	朝左上角向上滑动手指。
3.	重复该操作，直到达到所需缩放水平。

要缩小：

1.	将一根手指放在 Touchpad 上靠近左上角的位置。
2.	朝左下角向下滑动手指。
3.	重复该操作，直到达到所需缩放水平。

##HelpTopicID=296
TouchCheck 手势用于防止操作 Touchpad 时的意外接触。TouchCheck 使 Touchpad 能够识别手掌是停留在其上，还是由于在打字而拂过它的表面。这有助于防止讨厌的指针移动或点击。

如果 Touchpad 产生的指针移动或点击并非所需，请将滑块向最大右移，以增大 TouchCheck 的设置值。如果 Touchpad 未产生预期的运动或触击，请将滑块向最小左移，以减小 TouchCheck 的设置值。如果滑块处于红色区域，您更有可能遭遇未产生预期运动或触击的情况。

##HelpTopicID=297
旋转
“旋转”手势用于旋转照片、可移植文档格式 (PDF) 文件等对象或所选的其它对象，增量为 90 度。

要启用该功能，请选中启用旋转复选框。

要使用“旋转”手势，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，并保持不动。
2.	将另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指围绕第一根手指做圆形滑动。确保在进行圆形移动时两根手指之间的距离保持不变。顺时针或逆时针滑动，按所需方向旋转所选对象。

##HelpTopicID=298
右角旋转
要在 TouchPad 的右下角使用“旋转”功能，请选中右角旋转复选框。用左手执行该手势时，使用 TouchPad 的右角可能会更舒适。

##HelpTopicID=299
缩放速度
“缩放速度”滑块控制窗口响应手指在缩放区域的运动进行缩放的速度。

要缩放得慢一些，请将滑块向慢移动。
要缩放得快一些，请将滑块向快移动。

##HelpTopicID=300
ClickZone 与实际按键具有相同功能。沿 ClickPad 下边缘有两个 ClickZone。按 ClickZone 就如同单击左按键或右按键。要使用 ClickZone，请选择启用 ClickZone 选项。

如果不启用 ClickZone，则必须启用触击功能或使用外部鼠标，来执行主键或次键单击。

左侧的 ClickZone 执行主键单击。右侧的 ClickZone 执行次键单击。要修改这些设置，请选择左键单击或右键单击，然后根据需要进行配置。

##HelpTopicID=301
ClickZone 与实际按键具有相同功能。沿 ClickPad 下边缘有左、中、右三个 ClickZone。按 ClickZone 与单击按键具有相同的功能。要使用 ClickZone，请选择启用 ClickZone 选项。

如果不启用 ClickZone，则必须启用触击功能或使用外部鼠标，来执行主键或次键单击。

左侧的 ClickZone 执行主键单击。右侧的 ClickZone 执行次键单击。中间的 ClickZone 与中键的功能相同。要修改这些设置，请选择左键单击、中键单击或右键单击，然后根据需要进行配置。

##HelpTopicID=302
可从列表中选择一项操作，以将其分配给左侧的 ClickZone。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=303
可从列表中选择一项操作，以将其分配给中间的 ClickZone。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=304
可从列表中选择一项操作，以将其分配给右侧的 ClickZone。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=305
ClickZone 与实际按键具有相同功能。沿 ClickPad 下边缘有两个 ClickZone。按 ClickZone 就如同单击左按键或右按键。要使用 ClickZone，请选择启用 ClickZone 选项。

如果不启用 ClickZone，可启用实际按键来执行主键单击或次键单击。如果不启用 ClickZone 或实际按键，则必须启用 Tap Zone（在触击菜单树下）或使用外部鼠标，来执行主键单击或次键单击。

左侧的 ClickZone 和实际按键执行主键单击。右侧的 ClickZone 和实际按键执行次键单击。要修改这些设置，请选择左键单击或右键单击，然后根据需要进行配置。

单击显示视频按钮，可看到 ClickZone 的使用方法。

##HelpTopicID=306
ClickZone 与实际按键具有相同功能。沿 ClickPad 下边缘有左、中、右三个 ClickZone。按 ClickZone 与单击左、中、右键的功能相同。要使用 ClickZone，请选择启用 ClickZone 选项。

如果不启用 ClickZone，可启用实际按键来执行主键单击或次键单击。如果不启用 ClickZone 或实际按键，则必须启用 Tap Zone（在触击菜单树下）或使用外部鼠标，来执行主键单击或次键单击。

左侧的 ClickZone 和按键执行主键单击。右侧的 ClickZone 和按键执行次键单击。要修改这些设置，请选择左键单击或右键单击，然后根据需要进行配置。

##HelpTopicID=307
可从列表中选择一项操作，以将其分配给左侧的 ClickZone。为左侧 ClickZone 选择的选项会自动分配给左侧按键。例如，如果要调换左右两侧 ClickZone 的操作，可选择次键单击。然后务必修改右侧 ClickZone 的操作，使之成为次键单击的操作，从而完成修改。

许多操作不需要额外的配置。如果需要更多信息，“配置”按钮将会启用，或者出现一个配置对话框。可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

单击显示视频按钮可看到使用中的左侧 ClickZone。

##HelpTopicID=308
可从列表中选择一项操作，以将其分配给中间的 ClickZone。为中间 ClickZone 所选择的选项会自动分配给中间的实际按键（如果有该按键）。例如，如果选择跳至开始按钮，则中键单击会使指针跳到 Windows 任务栏中的开始按钮上，并自动打开开始菜单。

许多操作不需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个配置对话框。可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

单击“显示视频”按钮可看到使用中的中间 ClickZone。

##HelpTopicID=309
可从列表中选择一项操作，以将其分配给右侧的 ClickZone。为右侧 ClickZone 所选择的选项会自动分配给右侧的实际按键。例如，如果要调换左右两侧 ClickZone 的操作，可选择主键单击。然后务必修改左侧 ClickZone 的操作，使之成为次键单击的操作，从而完成修改。

许多操作不需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个配置对话框。可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

单击显示视频按钮可看到使用中的右侧 ClickZone。

##HelpTopicID=310
ClickButtons 功能将整个 ClickPad 表面变成一个大的“虚拟”按键。可以按 ClickPad 上的任意位置，来执行主键、次键或中键单击。选择启用 ClickButtons 选项可使用此功能。

用一根手指按可执行主键单击。用两根手指按可执行次键单击。用三根手指按可执行中键单击。要修改这些设置，请选择单指单击、双指单击或三指单击，然后根据需要进行配置。

如果不启用 ClickButtons，则必须启用触击或使用外部鼠标，来执行主键单击、次键单击或中键单击。

##HelpTopicID=311
执行单指单击时，请用一根手指按压 ClickPad 表面，直至有下沉感。默认情况下，单指单击相当于单击主键。

如果想要修改默认设置，请从列表中选择一个选项。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=312
要执行双指单击，请用两根手指按压 ClickPad 表面，直至有下沉感。默认情况下，双指单击相当于单击次键。

如果想要修改默认设置，请从列表中选择一个选项。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=313
要执行三指单击，请用三根手指按压 ClickPad 表面，直至有下沉感。默认情况下，三指单击相当于单击中键。

如果想要修改默认设置，请从列表中选择一个选项。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

##HelpTopicID=314
ClickButtons 功能将整个 ClickPad 表面变成一个大的“虚拟”按键。可以按任意位置，来执行主键、次键或中键单击。选择启用 ClickButtons 选项可使用此功能。

用一根手指按可执行主键单击。用两根手指按可执行次键单击。用三根手指按可执行中键单击。要修改这些设置，请选择单指单击、双指单击或三指单击，然后根据需要进行配置。

如果不启用 ClickButtons，可启用实际按键来执行主键单击或次键单击。如果不启用 ClickButtons 或实际按键，则必须启用 Tap Zone（在触击菜单树下）或使用外部鼠标，来执行主键单击、次键单击或中键单击。

要修改按键设置，请选择菜单树中的实际按键，然后根据需要配置左键单击和右键单击。

单击显示视频按钮可看到 ClickButtons 的使用方法。

##HelpTopicID=315
TwistRotate
TwistRotate 手势用于旋转某些项目，例如照片、便携文件格式 (PDF) 文件等等。要启用该功能，请选中启用 TwistRotate 复选框。

要执行 TwistRotate 手势：

1.	选择要旋转的对象。
2.	将两根手指放在 TouchPad 上。手指之间应留出少许缝隙。
3.	沿顺时针或逆时针方向滑动手指。该动作如同旋转一个旋钮。
4.	如果需要，可重复旋转动作。

##HelpTopicID=316
四指轻击
纵向和横向四指轻击可轻松实现应用程序的切换以及最小化或还原您的桌面。

##HelpTopicID=317
启用纵向四指轻击
当此选项被启用时，向上的四指轻击可最小化或还原您桌面上的窗口。向下四指轻击可打开应用程序切换器。

要在您的桌面上最小化窗口：

1.	将四根手指靠近 TouchPad™的上边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着下边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	重复手势，以便在您的桌面上还原窗口。

要打开 Aero 3D 应用程序切换器：

1.	将四根手指靠近 TouchPad™的下边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着上边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	Aero 3D 应用程序切换器将打开。
5.	要在运行应用程序时翻页，请横向滑动一根手指。
6.	当想要的应用程序突出显示时，请敲击 TouchPad™切换到该应用程序。

##HelpTopicID=318
“单击拖曳”功能允许使用 ClickZone 来移动对象。

1.	用光标将要移动的项目突出显示。
2.	按用于执行主键单击的 ClickZone。默认情况下为左侧 ClickZone。
3.	按住 ClickZone 不放，同时用另一根手指将所选项目拖曳到所需的位置。
4.	想要释放所拖曳的项目时，将手指从 ClickZone 上抬起。

如果操作“单击拖曳”手势时遇到困难，请确保已启用 ClickZone 功能，并且已将所按的 ClickZone 配置为执行主键单击。

在菜单树中选择按键和 ClickZone 可检查 ClickZone 设置。

##HelpTopicID=319
可用一根手指执行单击拖曳，来移动所选的项目。可用两根手指执行单击拖曳，来执行相当于用右侧实际按键所完成的单击拖曳。

要操作单指单击拖曳手势：

1.	用光标将要移动的项目突出显示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同时将所选项目拖曳到所需位置。
4.	想要释放所拖曳的项目时，将手指从 ClickPad 上抬起。

要操作双指单击拖曳手势：

1.	用光标将要移动的项目突出显示。
2.	用两根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同时将所选项目拖曳到所需位置。
4.	想要释放所拖曳的项目时，将手指从 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=320
触摸敏感度 滑块用于调整要使 Scroll Pad 有响应所必须施加的压力大小。

如果 Scroll Pad 的响应不规律，或者工作地区湿度较高，请将滑块向重触方向右移，以降低灵敏度。

如果必须用很大力度按压才能操作 Scroll Pad，请将滑块向轻触方向左移，以提高灵敏度。

##HelpTopicID=321
灵敏度 设置用于定制 Scroll Pad 对触摸的响应方式。要调整“灵敏度”设置，请从灵敏度 菜单树中选择一个项目。

##HelpTopicID=322
PalmCheck™功能用于防止操作 Scroll Pad 时的意外接触。PalmCheck 使 Scroll Pad 能够识别手掌是停留在其上，还是在打字拂过它的表面。这有助于避免发生意外的滚动。

##HelpTopicID=323
启用按键 复选框可激活本设备的按键。要配置按键所执行的操作，请从菜单树中选择按键的名称。

如果不选中启用按键 ，则按键会被禁用，按该按键时将不会有反应。

##HelpTopicID=324
从上面的列表中选择一项操作，以将其分配给所选按键。这样，每次按该按键时，都将执行所选操作。

请注意，必须启用按键，才能为其分配操作。要启用按键，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择按键 。
2.	选中启用按键 复选框。
3.	从按键 菜单树中选择按键，以返回此页面。

##HelpTopicID=325
这些选项用于指定对哪个窗口和项目执行“滚动”操作。

##HelpTopicID=326
某些应用程序允许指定旋转度。如果应用程序支持，则将会应用在启用旋转度字段中选择的选项。

##HelpTopicID=327
单击显示视频按钮可看到此手势的操作方法。

##HelpTopicID=328
如果选择“启用边缘触击过滤”选项，则手指对 TouchPad 边缘的意外触击将会被忽略。

如上面所示，边缘区域以交叉线标示。可拖曳黑色的尺寸调整柄来调整边缘区域的大小。请注意，此设置不会影响指针移动、区域选择、滚动区域和手势输入。

##HelpTopicID=329
“起始区域”功能有助于最大程度地减少意外的指针移动和区域选择。

选择此选项后，手指必须先接触 TouchPad 的起始区域，才能进行指针移动或区域选择。尝试进行指针移动或区域选择时，如果先接触起始区域以外的位置，则这次接触将被忽略。只要指针移动或区域选择始于起始区域以内，在重置起始区域前，起始区域之外的 TouchPad 区域都会正常工作。通过调整上面的滑块，可指定在触板保持多长时间无接触时会重置起始区域。“起始区域”选项不影响触击、滚动区域和手势。

为获得最佳效果，除此功能外，还请启用 PalmCheck 功能。

##HelpTopicID=330
触摸敏感度 滑块用于调整要使 Scroll Sensor 有响应所必须施加的压力大小。

如果 Scroll Sensor 的响应不规律，或者工作地区湿度较高，请将滑块向重触方向右移，以降低灵敏度。

如果必须用很大力度按压才能操作 Scroll Sensor，请将滑块向轻触方向左移，以提高灵敏度。

##HelpTopicID=331
灵敏度 设置用于定制 Scroll Sensor 对触摸的响应方式。要调整“灵敏度”设置，请从灵敏度 菜单树中选择一个项目。

##HelpTopicID=332
如果启用“双指双击”，则可同时用两个手指触击 TouchPad 两次来启动所选应用程序。（确保手指之间略有缝隙。）单击“配置”可选择要以此手势启动的应用程序。

##HelpTopicID=333
如上面所示，起始区域以交叉线标示。可拖曳黑色的尺寸调整柄来调整起始区域的大小。

##HelpTopicID=334
什么是 ClickPad？

Synaptics ClickPad™类似于 Synaptics TouchPad™。如同 TouchPad 一样，ClickPad 可用来进行滚动、定点和选择。

但是，ClickPad 在受按压时会下沉。按压 ClickPad 的感觉与按压实际按键类似。这使得 ClickPad 成为了实际按键或鼠标的一种十分方便的替代品。

ClickPad 具有以下一种或两种功能：

·	ClickButtons
·	ClickZone

在左侧菜单树中选择相应功能，可了解相关的更多信息。

##HelpTopicID=335
启用横向四指轻击
启用此选项之后，向右横向四指轻击可打开应用程序切换器。
向左横向四指轻击可切换到之前使用的应用程序。

要打开应用程序切换器：

1.	将四根手指靠近 TouchPad™的下侧。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指向右直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	应用程序切换器将打开。
5.	要在运行应用程序时翻页，请横向滑动一根手指。
6.	当想要的应用程序突出显示时，请敲击 TouchPad™切换到该应用程序。

要切换到之前使用过的应用程序：

1.	将四根手指靠近 TouchPad™的右侧。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指向左直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=336
放大模式
启用放大器选项后，指针会变成一个放大镜，用来放大屏幕的任何部分。输入放大器的尺寸（每个方向都在 100 和 400 像素之间）和默认的缩放比率。

要进入并使用放大模式：
将一根手指放在 TouchPad 上，用另一个根手指双击触板。随即出现一个矩形的放大器。

在放大模式中，可像移动指针那样移动放大器，来改变其位置。可用收缩缩放手势来增大或缩小放大比率。

要退出放大模式：
单击鼠标左键、触击 TouchPad 或按键盘上的 Esc 键，可返回正常的指针模式。

##HelpTopicID=337
双指触击
启用双指触击功能后，可通过适当配置，使得当以两个手指触击 TouchPad，就相当于触击一个按键。从列表中选择一项操作，以将其分配给双指触击功能，并根据需要进行配置。

##HelpTopicID=338
三指垂直敲击
“三指垂直敲击”可迅速切换至“我的电脑”和“任务切换器”。要启用三指上敲，请选中“我的电脑”复选框。要启用三指下敲，请选中“在窗口间切换”复选框。

三指上敲：

1.	将三根手指放在 TouchPad 的下边缘上（指间留少许缝隙）。
2.	将手指向 TouchPad 的上边缘滑动。
3.	“我的电脑”窗口随即打开。

三指下敲：

1.	将三根手指放在 TouchPad 的上边缘上（指间留少许缝隙）。
2.	将手指向 TouchPad 的下边缘滑动。
3.	将手指从 TouchPad 上抬起。
4.	“任务切换器”随即启动。
5.	用手指向左或向右水平敲击可切换应用程序。
6.	当所需应用程序突出显示后，将所有手指从 TouchPad 上抬起，即可切换到该应用程序。

##HelpTopicID=339
EdgeMotion™功能旨在简化长距离的指针移动。当手指到达 TouchPad 的边缘时，指针会继续沿同一方向移动，直到抬起手指为止。

要启用 EdgeMotion，请确保启用触击功能，然后选择所需的 EdgeMotion 选项。

滚动功能也支持 EdgeMotion。要在滚动时使用 EdgeMotion 功能，请选择所需的滚动选项。

##HelpTopicID=340
TouchPad 禁用区域 功能允许通过双击 TouchPad 的角落区域来启用或禁用 TouchPad。
如果启用了 TouchPad，则双击角落可将其禁用。如果禁用了 TouchPad，则双击角落可将其启用。

##HelpTopicID=341
选中此框可开启双击功能，以将其启用。取消选中此框可关闭双击功能，以将其禁用。

##HelpTopicID=342
选中此复选框可启用垂直和水平滚动。
在 Touchpad 上向上或向下滑动手指，可垂直移动所选项目或窗口。
在 Touchpad 上向左或向右滑动手指，可水平移动所选项目或窗口。

##HelpTopicID=343
选中此复选框可启用垂直和水平滚动。
在 Touchpad 上向上或向下滑动两根手指，可垂直移动所选项目或窗口。
在 Touchpad 上向左或向右滑动两根手指，可水平移动所选项目或窗口。

##HelpTopicID=344
如果启用“双指双击”，则可同时用两个手指触击 TouchPad 两次来启动所选应用程序。（确保手指之间略有缝隙。）单击“配置”可选择要以此手势启动的应用程序。

要启用“双指双击”：

1.	请确保选择启用触击 ，该选项位于触击 页面。
2.	选择上面的双指双击 复选框。

##HelpTopicID=345
关闭 TouchPad™
如果不想使用 TouchPad™，可将其关闭。双击 TouchPad™的左上角。任务栏中的 TouchPad™图标将改变，表明 TouchPad™不可使用。
要将 TouchPad™重新开启，请再次双击左上角。任务栏中的图标将恢复为启用状态。

##HelpTopicID=346
关闭 TouchPad™选项将使 TouchPad™保持关闭状态，直到双击左上角将其恢复才能使用。

##HelpTopicID=347
将 TouchPad 关闭一个会话时间 选项将为当前会话的剩余过程关闭 TouchPad™。TouchPad™将自动恢复，以供下一次登录时使用。

##HelpTopicID=348
灵敏度
灵敏度设置用于定制 Scroll Sensor 对触摸的响应方式。

##HelpTopicID=349
滚动功能也支持 EdgeMotion™。要在滚动时使用 EdgeMotion™，请选择滚动时启用 EdgeMotion™ ，该选项位于单指滚动 或双指滚动 下（在滚动下）

##HelpTopicID=350
启用时，该过滤器将帮助预测何时会使用单指滚动区域。如果发现意外触发滚动，则可以启用该过滤器。

##HelpTopicID=351
启用时，该过滤器将帮助预测何时会使用“收缩缩放”、“双指滚动”、“旋转”和“应用程序手势”。

上面显示的阴影区域表示允许手势使用的区域。可拖曳黑色的尺寸调整柄来调整该区域的大小。

如果初次接触发生在阴影之外的区域，则该手势将被忽略。如果意外触发“收缩缩放”、“双指滚动”或“旋转”，则可以启用该过滤器。

##HelpTopicID=352
多指手势
“多指手势”提供常用应用程序或功能的快捷方式。计算机对这些手势的响应可能具有应用程序特异性。单击单个手势的帮助以找出其作用。

##HelpTopicID=353
双指滚动
“双指滚动”功能允许从 TouchPad™表面上的任意位置进行垂直或水平滚动。将两个手指放在 TouchPad™上，然后向所需的方向滑动手指。不必位于要滚动的滚动区域中。

观看视频了解如何使用“双指滚动”。确保稍微分开两个手指。将两个手指抬离 TouchPad™即可停止滚动。

##HelpTopicID=354
启用垂直滚动
选择该复选框以启用垂直滚动。在 TouchPad™上向上或向下滑动两个手指可垂直滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=355
启用水平滚动
选中该复选框可在有水平滚动条的窗口中启用水平滚动。手指沿 TouchPad™底边来回滑动可水平滚动所选窗口或项目。

##HelpTopicID=356
滚动时启用边界运动
如果希望当手指到达 TouchPad™边缘时仍可继续滚动，则选择该复选框。要停止滚动，可以将手指抬离 TouchPad™。

##HelpTopicID=357
启用自由滚动
自由滚动可帮助轻松地滚动长文档。如果希望在手指抬离 TouchPad™表面后仍可继续滚动，则选择该复选框。要使用自由滚动，请用一个平滑的动作移动然后抬起手指。要停止自由滚动，请将手指放回到 TouchPad™表面上。

##HelpTopicID=358
练习
单击“练习”按钮运行简单的迷宫以便帮助您了解如何使用滚动。

开始前需要定位迷宫的开始和结束点。您无法立即看到迷宫全貌，因为它超出了显示窗口的范围。进行滚动，在窗口中查看迷宫的不同部位。按住 Ctrl 键并使用滚动来重新调整迷宫的大小。

迷宫左上角的黄点表示入口。迷宫右侧的蓝点表示出口。

要练习滚动，请执行下列步骤：

1.	单击黄点中的红色方块。
2.	使用箭头键或触击 TouchPad™，在迷宫中巡游。
3.	使用所需滚动方法来查看迷宫的不同部位。
4.	到达右侧的蓝点后关闭滚动练习窗口。

##HelpTopicID=359
收缩缩放
收缩缩放手势在很多应用程序中起到缩放功能。可使用“收缩缩放”手势，在支持 CTRL-滚轮缩放功能的标准 Windows 应用程序中用来起到与滚轮相同的功能。

选择“收缩缩放”复选框启用收缩手势进行缩放。观看视频以了解如何执行该手势。使用手指尖以获得最佳效果。

##HelpTopicID=360
缩放速度
“缩放速度”滑块控制如何快速缩放窗口以响应“收缩缩放”手势。

要以较慢的速度缩放，可以将滑块移向慢。
要以较快的速度缩放，可以将滑块移向快。

##HelpTopicID=361
启用枢轴旋转
当选中该复选框时，可以 90 度增量旋转对象，例如照片。

观看视频了解如何执行该手势。确保在执行该手势时两根手指之间的距离保持不变。

##HelpTopicID=362
右角枢轴
要在 TouchPad™的右下角使用“枢轴旋转”功能，请选中“右角枢轴”复选框。当使用左手执行“枢轴旋转”手势时，该选项可能会更舒适。

##HelpTopicID=363
启用 ChiralRotate™
选中该复选框以使用 ChiralRotate™手势以 90 度增量旋转对象。请注意，ChiralRotate™手势只适用于支持的应用程序。

要使用 ChiralRotate™手势，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在 TouchPad™左侧的目标区（在底部）。
2.	将手指向上或向下滑动，开始进行圆形移动。要沿顺时针方向旋转对象，请顺时针移动手指。要沿逆时针方向旋转对象，请逆时针移动手指。
3.	让手指离开 TouchPad™表面，返回指针模式。

##HelpTopicID=364
三指按压
当选中该框时，“三指按压”将启动特定的应用程序。要自定义需要启动的应用程序，可以单击设置按钮。

观看视频以了解如何执行“三指按压”。请确保在执行该手势时手指间保持小间隔。

##HelpTopicID=365
接触灵敏度
“接触灵敏度”滑块可控制需要多大的手指压力才能以特定速度移动指针。如果遇到无规律指针移动，请尝试将滑块移向重触。如果没有注册压力，请将滑块移向轻触。

##HelpTopicID=366
滚动
滚动功能可使您无需将指针移开工作区即可操作窗口的滚动条。滚动功能能够与大多数可滚动的窗口（如文档、电子表格和大型数字图像）一同工作。

##HelpTopicID=367
启用翻转滚动方向
此功能允许您更改标准滚动行为。标准滚动沿着手指移动方向移动滚动条。翻转滚动方向沿着手指移动方向移动文档或对象。

##HelpTopicID=368
启用 ChiralScrolling™
该功能使您能够通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。要启用该功能，请选中启用 ChiralScrolling 复选框。

要使用 ChiralScrolling，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad™的右侧。要左右滚动，目标区应在 TouchPad™的底边。
2.	沿着要滚动的方向移动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了 ChiralScrolling，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。
3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=369
滚动时启用边界运动
如果希望当手指到达 TouchPad™边缘时仍可继续滚动，则选择该复选框。

##HelpTopicID=370
滚动区域
滚动区域图代表 TouchPad™表面。图形中覆盖交叉阴影线条的部分显示了 TouchPad™表面的滚动区域。

将手指放在 TouchPad™上时，TouchPad™图形的边缘会出现一些箭头，显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad™的有效滚动区域中，图形中对应的滚动区域将变为实色。

可拖动交叉阴影线条区域边缘的黑色小方块，放大或缩小滚动区域。如果难以触发滚动，请将交叉阴影线条区域边缘向内移，放大滚动区域。如果发现滚动太容易触发，请缩小滚动区域。

如果滚动区域是灰色且无法调整，请确保已启用垂直和水平滚动。

##HelpTopicID=371
旋转
旋转功能为旋转照片和其它对象提供便利的手势。

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck™功能用于防止操作 TouchPad™时的意外接触。PalmCheck™使 TouchPad™能够识别手掌是停留在其上，还是在打字拂过它的表面，并可忽略该接触。这有助于防止讨厌的指针移动或点击。

##HelpTopicID=373
PalmCheck™灵敏度
可以调整 PalmCheck™敏感度以适应键入和移动指针的习惯。

如果 TouchPad™产生的指针移动或点击并非所需，请将滑块向最大方向移动，以增大 PalmCheck™的设置值。

如果 TouchPad™未产生预期的运动或触击，请将滑块向最小方向移动，以减小 PalmCheck™的设置值。如果滑块处于红色区域，您更有可能遭遇未产生预期运动或触击的情况。

##HelpTopicID=374
Momentum™
“Momentum”功能提供平滑、快速、类似轨迹球的鼠标移动。在 TouchPad™表面上进行一次快速轻击即可在整个计算机屏幕区域内移动光标。“Momentum”可减少与长距离移动光标相关的重复性运动和疲劳，同时提供类似使用轨迹球的平滑和自然感觉。“Momentum”非常适合即时战略 (RTS) 游戏、第一人称射击 (FPS) 游戏和角色扮演游戏 (RPG)。

##HelpTopicID=375
滑动距离
“滑动距离”滑块可调整光标为响应手指在 TouchPad™上轻击而移动的距离。要停止光标，可以触击一次或将手指向下放在 TouchPad™表面上。

要增加滑动距离，可以将滑块移向长；要减少滑动距离，可以将滑块移向短。

启用弹离屏幕边缘
选中该复选框以保持光标处于计算机屏幕边界内。弹离屏幕边缘功能使其能够方便地访问靠近屏幕边缘的菜单项和控件。

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
EdgeMotion™功能旨在简化长距离的指针移动。当手指到达 TouchPad™的边缘时，指针会继续沿同一方向移动，直到抬起手指为止。

滚动功能也支持 EdgeMotion™。要使用滚动时 EdgeMotion™，可以选择启用滚动时 EdgeMotion™复选框（位于滚动选项卡中）。

##HelpTopicID=377
EdgeMotion™区域
设置窗口中的“EdgeMotion™区域”图形表示 TouchPad™的表面。图形中覆盖交叉阴影线条的部分显示了 TouchPad™表面的 EdgeMotion™区域。

将手指放在 TouchPad™上时，EdgeMotion™区域图形的边缘会出现一些箭头，显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad™的有效 EdgeMotion™区域中，图形中对应的 EdgeMotion™区域将变为实色。

可拖动交叉阴影线条区域边缘的黑色小方块，放大或缩小 EdgeMotion™区域。如果难以触发 EdgeMotion™，请将交叉阴影线条区域边缘向内移，放大 EdgeMotion™区域。如果过于容易触发 EdgeMotion™，请缩小 EdgeMotion™区域。

##HelpTopicID=378
使用手指按压控制速度
当选择该选项时，EdgeMotion™速度由手指按压 TouchPad™的力度决定。越用力按压，滚动速度越快。

固定速度
选择此选项，当手指在 EdgeMotion™区域中时，指针始终以恒定、指定的速度移动。

##HelpTopicID=379
可访问性
“可访问性”功能使您能够指定指针如何响应指针操作，包括将指针保留在窗口中、减慢移动速度或限制指针移动方向等。

##HelpTopicID=380
启用粘性边界
该选项将指针限制在活动窗口中。当尝试将指针首次移出窗口时，它将停止在窗口边缘。如果第二次尝试，则指针会自由离开窗口。

在窗口边界停止指针可使其能够方便地访问位于窗口边缘处的控件。例如，要关闭或调整窗口大小，可以将指针快速移向关闭框的通常方向或窗口边缘，然后指针将恰好停在边缘处。

##HelpTopicID=381
启用慢动作
当启用该选项时，您可以降低指针速度以改进指针准确度以便进行精确定位。

##HelpTopicID=382
启用限制动作
该功能用于强迫指针在屏幕上做纯水平或垂直运动。该功能在使用绘图程序时最有用。

##HelpTopicID=383
触击
选中该复选框时，触击会执行鼠标左键的操作。如果清除该复选框，则只能使用 TouchPad™按钮进行单击。

触击的意思是快速接触并将手指抬离 TouchPad™表面。快速的轻触效果最好。慢速重压效果较差。触击一次表示单击，连续快速触击两次表示双击。

##HelpTopicID=384
锁定拖动
当选择该功能时，可以使用几次手指敲击在屏幕上长距离拖动对象。当选择“锁定拖动”时，手指抬离 TouchPad™后仍保持拖动操作。再次触击 TouchPad™即可放下对象停止拖动。

##HelpTopicID=385
启用触击区域
当选择该复选框时，可以为 TouchPad™的每个角指定操作或快捷方式。通过触击其中某个触击区域，即可执行指定的操作，这通常可以节省时间和单击次数。

##HelpTopicID=386
配置
从列表框中选择指定给触击区域的操作。许多操作不需要额外的配置。但是，如果需要更多信息，可以启用“配置”按钮。任何时候单击“配置”按钮可以查看或更改该操作的配置。
可以为“触击区域”指定各种不同的操作。如果安装第三方 TouchPad™插件软件，则还可使用其它操作。如果列表框为灰色且不可选择，请确保选中启用触击区域 复选框。

##HelpTopicID=387
按钮
默认情况下，“按钮”的作用类似于该指针设备的鼠标按钮。如果未选中该方框，则会禁用按钮，按下这些按钮没有任何效果，执行单击操作的唯一方法是触击指针设备。

您还可以指定按某个按钮时执行不同的操作。例如，您可以将右按钮定义为“转到默认浏览器中的网页”。每次单击指针设备上的右按钮时，网页浏览器会自动打开并加载指定页面。

##HelpTopicID=388
按钮操作
从下拉菜单中选择一个操作将其指定给所需的按钮。这样，每次按该按键时，都将执行所选操作。

##HelpTopicID=389
使用属性窗口
该属性窗口用于自行设定指针设备设置。请使用菜单树访问可定制的功能。单击功能旁边的箭头或双击可查看选项。

启用和禁用功能
选中方框以启用某项功能；取消选中方框可禁用该功能。

设置
如果所选功能在指针悬停于上方时突出显示设置图标，则可以单击它或双击该功能的名称配置其设置。如果无法单击设置图标，请确保选中该功能的复选框和任何父级复选框。

帮助
单击问号图标和“帮助”图标可以显示帮助信息。

关闭按钮
设置窗口中的“关闭”按钮可关闭该窗口。只有单击“属性”窗口中的应用 或确定 后才能永久保存更改。

默认值按钮
“属性”窗口中的“默认值”按钮可以将所有 TouchPad™设置恢复到出厂默认值。

设置窗口中的“默认值”按钮可以将当前窗口的所有设置恢复到出厂默认值。只有单击“属性”窗口中的应用 或确定 后才能永久保存更改。

确定按钮
确定按钮用于保存更改并关闭“属性”窗口。

取消按钮
“取消”按钮可以关闭“属性”窗口且不保存任何更改。

应用按钮
应用按钮用于保存更改，但“属性”窗口保持开启，以便进行更多更改。

##HelpTopicID=390
滚动速度
滚动速度滑块用于调整滚动的速度。将滑块向右拖则提高滚动速度。

##HelpTopicID=391
指针
指针设置页用于指定光标如何响应指针和选择操作。

##HelpTopicID=392
接触灵敏度
触摸敏感度滑块用于调整要使 TouchPad™有响应所必须施加的压力大小。

如果指针移动或单击不规律，或者工作地区湿度较高，请将滑块向重触方向移动，以降低灵敏度。

如果需要重压才能操作 TouchPad™或者 TouchPad™不能始终响应触击，请将滑块向轻触方向移动，以增加灵敏度。

##HelpTopicID=393
点击区域
“点击区域”图代表 TouchPad™表面。图形中覆盖交叉阴影线条的部分显示了 TouchPad™表面的有效点击区域。将手指放在 TouchPad™上时，TouchPad™图形的边缘会出现一些箭头，显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad™的有效点击区域中，图形中对应的点击区域将变为实色。

可拖动交叉阴影线条区域边角的黑色小方块，放大或缩小点击区域。如果触发“点击区域”操作有困难，请确保放大“点击区域”。如果触发“点击区域”操作过于容易，请确保缩小“点击区域”。

如果“点击区域”为灰色且不可调整，请确保选中启用点击区域 复选框。

##HelpTopicID=394
按压选择
“按压选择”功能使您能够使用触击和按压运动执行鼠标单击。

用指针杆尖触击或按压与单击鼠标左键相同。但是，触击或按压可能比使用鼠标按钮更快更方便。

触击即快速接触然后从指针杆上松开手指。快速的轻触效果最好。慢速重压效果较差。触击一次表示单击，连续快速触击两次表示双击。

按压即用手指快速按下指针杆顶部。轻微细致地按压效果最好。直接按下以模拟单击并按住鼠标按钮。直接按下，然后向任意方向单击并拖动。当希望释放鼠标按钮时放松压力。

也可以使用物理按钮进行单击；如果清除该复选框，则只能使用物理按钮进行单击。

##HelpTopicID=395
仅按压选择
当选择该选项时，按压指针杆顶部即可选择对象，但无法打开或移动对象。

按压选择拖动
当选择该选项时，按压指针杆顶部可选择并保持选定对象，这样便可以使用指针杆移动该对象。这等同于按下并拖动鼠标左按钮。

##HelpTopicID=396
按压选择表示主要单击
当选择该选项时，按压指针杆将执行与主要鼠标单击相同的操作。

按压选择表示次要单击
当选择该选项时，按压指针杆将执行与次要鼠标单击相同的操作。

##HelpTopicID=397
速度
“速度”滑块可调整以多快速度按压指针杆才会被视为“按压选择”。调整速度滑块直到能够轻松注册按压。如果没有发生按压，请将滑块移向快。如果发生过多次按压，请将滑块移向慢。

##HelpTopicID=398
接触灵敏度
灵敏度设置可控制必须对指针杆施加多大压力才能以特定速度移动指针。

##HelpTopicID=399
三指轻击
“三指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。您可以使用“三指轻击”浏览 Internet 或在照片查看器窗口中滚动照片。您也可以使用“三指轻击”进入或退出照片查看器的幻灯片模式。选中该复选框可启用“三指轻击”进行巡游和幻灯片模式。

观看视频以了解如何执行“三指轻击”。请确保在执行该手势时手指稍微分开。

##HelpTopicID=400
水平三指轻击
将手指左右滑动会在照片查看器或互联网浏览器窗口中前后翻页。

##HelpTopicID=401
垂直三指轻击
手指向上滑动，启动幻灯片模式。手指向下滑动，退出幻灯片模式。

##HelpTopicID=402
使用滑块调整 EdgeMotion™的速度。要加快速度，可以将滑块移向快，要减慢速度，可以将滑块移向慢。

##HelpTopicID=403
当启用“慢速运动”时，可以从列表框中选择一个键以激活该功能。要使用“慢速运动”，可以按住指定的键同时移动指针。

##HelpTopicID=404
当启用“限制运动”时，可以从列表框中选择一个键以激活该功能。要使用“限制运动”，可以按住指定的键同时移动指针。只要手指不离开 TouchPad™，指针就会沿着最初的运动方向移动。

##HelpTopicID=405
显示桌面手势
该手势通过最小化所有打开的窗口清空桌面。重复该手势可恢复窗口。

要使用“显示桌面”手势，请执行下列步骤：

1.	将四根手指平放在 TouchPad™上覆盖大部分区域。
2.	在桌面窗口最小化或恢复之前，手保持静止状态。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=406
“智能检查设置”可以帮助减少不需要的 TouchPad™行为。 单击各个功能可以获得详细信息。

##HelpTopicID=407
可以按 ClickPad 上的任意位置，来执行主键、次键或中键单击。

默认情况下，用一根手指按可执行主键单击。用两根手指按可执行次键单击。用三根手指按可执行中键单击。选择两指单击和三指单击根据需要进行配置。

##HelpTopicID=408
执行单指单击时，请用一根手指按压 ClickPad 表面，直至有下沉感。单指单击相当于单击一次鼠标主（左）键。

##HelpTopicID=409
默认情况下，在 ClickPad 右下角进行单指单击执行与鼠标次（右）键单击相同的操作。

单指边角单击执行的操作是可配置的。要指定其它操作，请从列表中选择一种操作。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

如果您使用的是“左手”配置，请在 ClickPad 左下角单击。

##HelpTopicID=410
要调整滑行距离，请使用滑块。如果要滚动得更远，请向最大移动滑块。要缩短滚动距离，请向最小移动滑块。如果滑块不移动，请确保“启用滑动”已被选中。

##HelpTopicID=411
单指滚动
可以垂直滚动。

单击要滚动的窗口或项目，然后手指沿 TouchPad 右侧边缘上下滑动可垂直滚动。

如果滚动没有响应，请确保已选中相应的复选框，并且所触击的窗口或项目允许滚动。如果仍有问题，请检查滚动区域 设置。

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling
ChiralScrolling™功能用于通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。

要启用该功能，请选中启用 ChiralScrolling 复选框。

要使用 ChiralScrolling，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad 的右侧。
2.	沿着要滚动的方向移动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了 ChiralScrolling，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad 表面上的任何位置。

注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。

3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=413
上图显示了 TouchPad 表面。图形中覆盖交叉阴影线条的部分显示了 TouchPad 表面的滚动区域。

将手指放在 TouchPad 上时，TouchPad 图形的边缘会出现一些箭头，显示手指的位置。如果手指位于 TouchPad 的有效滚动区域中，图形中对应的滚动区域将变为实色。可拖动交叉阴影线条区域边缘的黑色小方块，放大或缩小滚动区域。

如果难以触发滚动，请尝试将交叉阴影线条区域边缘向内移，放大滚动区域。如果发现滚动太容易触发，请尝试缩小滚动区域。

如果滚动区域为灰色且不能调整，请务必启用滚动功能。

要启用滚动，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择滚动。
2.	选择所需的滚动方法，然后启用垂直滚动。

##HelpTopicID=414
按钮
默认情况下，“按钮”的作用类似于该指针设备的鼠标按钮。

您还可以指定按某个按钮时执行不同的操作。例如，您可以将右按钮定义为“转到默认浏览器中的网页”。每次单击指针设备上的右按钮时，网页浏览器会自动打开并加载指定页面。

##HelpTopicID=415
高级过滤器
为最大程度减少意外指针移动和触击，高级意外接触过滤器要求指向和触击在起始区域内开始。起始区域是位于 TouchPad™中心的一个矩形区域。起始区域可通过单击菜单树中的“起始区域大小”主题进行调整。要调整过滤器激活时间，请从菜单树中选择“过滤器激活时间”主题。

限制指向区域
该选项被选中时，您的手指必须放在起始区域内手指运动才会影响指针。与 TouchPad™的接触会被忽略，除非您的手指放在起始区域内。指针移动启动后，TouchPad™将在 TouchPad™被禁用指定时间之前正常工作。要调整过滤器激活时间，请从菜单树中选择“过滤器激活时间”主题。

限制触击区域
该选项被选中时，触击必须在起始区域内开始。在起始区域以外开始的触击将被抑制。此过滤器仅在 TouchPad™被禁用指定时间时有效。要调整过滤器激活时间，请从菜单树中选择“过滤器激活时间”主题。

##HelpTopicID=416
高级过滤器激活时可利用“过滤器激活时间”滑块进行调整。要增加高级过滤器激活之前所需的空闲时间，请将滑块向 5 秒方向滑动。要减少高级过滤器激活之前所需的空闲时间，请将滑块向 0 秒方向滑动。

##HelpTopicID=417
PalmCheck 增强型
意外接触规避设置有助于减少不必要的 touchpad 操作。请参阅各项设置了解详细信息。

##HelpTopicID=418
PalmCheck™功能用于防止操作 TouchPad™时的意外接触。PalmCheck™使 TouchPad™能够识别手掌是停留在其上，还是由于在打字而拂过它的表面。这有助于防止讨厌的指针移动或点击。

如果 TouchPad™产生的指针移动或点击并非所需，请将滑块向右超最大移动，以增加 PalmCheck™的设置值。如果 TouchPad™未产生预期的运动或触击，请将滑块向左朝最小移动，以减小 PalmCheck™的设置值。如果滑块靠近最大，您更有可能遭遇未产生预期运动或触击的情况。

##HelpTopicID=419
默认情况下，在 ClickPad 右下角进行单指单击执行与鼠标次（右）键单击相同的操作。

单指边角单击执行的操作是可配置的。要指定其它操作，请从列表中选择一种操作。

某些操作需要额外的配置。如果需要更多信息，配置按钮将会启用，或者出现一个对话框。

可随时单击配置按钮，来查看或修改设置。

如果您使用的是“左手”配置，请在 ClickPad 左下角单击。

##HelpTopicID=420
SmartSense 是针对 Synaptics 先进的图形传感器的“意外接触缓解”技术。设置可以帮助减少不需要的 TouchPad™行为。请参阅各项设置了解详细信息。

##HelpTopicID=421
SmartSense 手势用于防止操作 Touchpad™时的意外接触。SmartSense 使 TouchPad 能够识别手掌是停留在其上，还是由于在打字而拂过它的表面。这有助于防止讨厌的指针移动或点击。

如果 TouchPad™产生的指针移动或点击并非所需，请将滑块向右超最大移动，以增加 SmartSense 的设置值。如果 TouchPad™未产生预期的运动或触击，请将滑块向左朝最小移动，以减小 SmartSense 的设置值。如果滑块靠近最大，您更有可能遭遇未产生预期运动或触击的情况。

##HelpTopicID=422
启用惯性
选择该选项可在断开与 TouchPad™的接触后继续滚动。 选择了该选项后，可启用惯性运动 或动量滚动。

##HelpTopicID=423
启用动量滚动
选择该选项时，使用"轻弹"动作开始滚动，并且在断开与 TouchPad™的接触后会继续滚动。

##HelpTopicID=424
要调整动量滚动距离，请使用滑块。如果要滚动得更远，请向最大移动滑块。要缩短滚动距离，请向最小移动滑块。

##HelpTopicID=425
启用纵向四指轻击
当此选项被启用时，向下或向上的四指轻击可最小化或还原您桌面上的窗口。

要在您的桌面上最小化或还原窗口：

1.	将四根手指靠近 TouchPad™的上或下边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的手指朝着下边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	用另外一次四指轻击来还原您桌面上的窗口。

##HelpTopicID=426
当选择此选项时，迅速在 TouchPad 上来回滑动一根手指可激活某个被禁用的设备。

##HelpTopicID=427
圆形滚动™
圆形滚动™功能用于通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。

要启用该功能，请选中启用 圆形滚动™ 复选框。

要使用 圆形滚动™，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad 的右侧。要左右滚动，目标区应在 TouchPad 的底边。
2.	沿着要滚动的方向移动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了 圆形滚动™，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad 表面上的任何位置。

注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。

3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=428
启用 圆形滚动™
该功能使您能够通过一次平滑的圆形运动来实现持续滚动。滚动速度由手指速度控制。要启用该功能，请选中启用 圆形滚动 复选框。

要使用 圆形滚动，请执行下列步骤：

1.	将一根手指向下放在目标区。要上下滚动，目标区应在 TouchPad™的右侧。要左右滚动，目标区应在 TouchPad™的底边。
2.	沿着要滚动的方向移动手指，然后开始让手指做顺时针或逆时针圆形运动。一旦启动了 圆形滚动，手指就可以在做圆形运动时移动到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要更改滚动的方向，只需翻转手指移动方向。将开始按反方向滚动。
3.	要停止滚动并返回指针模式，请让手指离开 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=429
双指滚动
“双指滚动”功能允许从 TouchPad 表面上的任意位置进行垂直或水平滚动。将两个手指放在 TouchPad 上，然后向所需的方向滑动手指。不必位于要滚动的滚动区域中。

确保稍微分开两个手指。将两个手指抬离 TouchPad 即可停止滚动。

##HelpTopicID=430
收缩缩放
收缩缩放手势在很多应用程序中起到缩放功能。可使用“收缩缩放”手势，在支持 CTRL-滚轮缩放功能的标准 Windows 应用程序中用来起到与滚轮相同的功能。

选择“收缩缩放”复选框启用收缩手势进行缩放。使用手指尖以获得最佳效果。

##HelpTopicID=431
启用枢轴旋转
当选中该复选框时，可以 90 度增量旋转对象，例如照片。

确保在执行该手势时两根手指之间的距离保持不变。

##HelpTopicID=432
三指按压
当选中该框时，“三指按压”将启动特定的应用程序。要自定义需要启动的应用程序，可以单击设置按钮。

请确保在执行该手势时手指间保持小间隔。

##HelpTopicID=433
三指轻击
“三指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。您可以使用“三指轻击”浏览 Internet 或在照片查看器窗口中滚动照片。您也可以使用“三指轻击”进入或退出照片查看器的幻灯片模式。选中该复选框可启用“三指轻击”进行巡游和幻灯片模式。

请确保在执行该手势时手指稍微分开。

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
可用一根手指执行单击拖曳，来移动所选的项目。

要操作单指单击拖曳手势：

1.	用光标将要移动的项目突出显示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同时将所选项目拖曳到所需位置。
4.	想要释放所拖曳的项目时，将手指从 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=437
可用两根手指执行单击拖曳，来执行相当于用右侧实际按键所完成的单击拖曳。

要操作双指单击拖曳手势：

1.	用光标将要移动的项目突出显示。
2.	用两根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同时将所选项目拖曳到所需位置。
4.	想要释放所拖曳的项目时，将手指从 ClickPad 上抬起。
##HelpTopicID=438
可以按 ClickPad 上的任意位置，来执行主键、次键或中键单击。

默认情况下，用一根手指按可执行主键单击。用两根手指按可执行次键单击。用三根手指按可执行中键单击。

##HelpTopicID=439
三指轻击
纵向和横向三指轻击可轻松实现应用程序的切换以及最小化或还原您的桌面。

##HelpTopicID=440
三指垂直轻击
当此选项被启用时，向下的三指轻击可最小化或还原您桌面上的窗口。向上三指轻击可打开应用程序切换器。

要在您的桌面上最小化窗口：

1.	将三根手指靠近 TouchPad 的上边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着下边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	重复手势，以便在您的桌面上还原窗口。

要打开 Aero 3D 应用程序切换器：

1.	将三根手指靠近 TouchPad 的下边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着上边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad™上抬起。
4.	Aero 3D 应用程序切换器将打开。
5.	要在运行应用程序时翻页，请横向滑动一至三根手指。
6.	当想要的应用程序突出显示时，请敲击 TouchPad™切换到该应用程序。

##HelpTopicID=441
按钮
默认情况下，“按钮”的作用类似于该指针设备的鼠标按钮。如果未选中该方框，则会禁用按钮，按下这些按钮没有任何效果，执行单击操作的唯一方法是触击指针设备。

##HelpTopicID=442
二指触击
同时用两根手指触击 TouchPad 上的任何位置，执行和次要（右键）鼠标点击一样的操作。当执行二指触击时，确保手指之间有些许间隙。

##HelpTopicID=443
区分 TrackPoint 和键盘输入的优先顺序
在 TrackPoint 上输入或用键盘输入之后，区分 TrackPoint 和键盘输入的优先顺序将在短时间内忽略手指触摸 touchpad。

##HelpTopicID=444
按钮
调整按钮相关参数。

##HelpTopicID=445
右键区
在 TouchPad 表面调整右键区的面积。

##HelpTopicID=446
三指轻击
要启用此功能，请选择“三指轻击”。
要在您的桌面上最小化窗口：
1.	将三根手指靠近 TouchPad 的上边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着下边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad 上抬起。
4.	重复手势，以便在您的桌面上还原窗口。

要打开应用程序切换器：
1.	将三根手指靠近 TouchPad 的下边缘。 手指之间应留出少许缝隙。
2.	将您的四指朝着上边缘直线滑动并轻击。
3.	将手指从 TouchPad 上抬起。
4.	应用程序切换器将打开。
5.	要在运行应用程序时翻页，请横向滑动三根手指。当想要的应用程序突出显示时，将光标移动到想要的应用程序之上，然后单击，以将其选定。

水平三指轻击:
水平三指轻击可在文档中执行向上和向下操作，在 Windows Explorer 中执行前进或后退操作。向右三指轻击将执行前进或向上翻页操作，向左三指轻击将执行后退或向下翻页操作。

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
启用 Smart Detector 功能，以防光标意外移动。要激活指向，请按其中一个按钮，或开始在指定的“激活区”指向。当键入时，指向将自动受到抑制 - 出发指向在“激活区”开始。
默认情况下，“激活区”位于 TouchPad 的顶部中央。要调整“激活区”的位置，请点击并拖曳圆圈。要调整“激活区”的面积，请选择一个预设面积，或选择“自定义”，然后通过调整滑块来指定面积。

##HelpTopicID=448
当选择“键入后限制接触到区”时，键入将禁用 TouchPad，直至您在启动区初始化指向、轻触或手势。
在启动区初始化接触之后，TouchPad 将正常工作，直至您再次键入。

##HelpTopicID=449
调整 EdgeMotion 速度
您可以通过在“慢” 和“快”之间调整滑块，选择 EdgeMotion 的速度。

如果此页面上的控件是灰色，且不能调整，确保 EdgeMotion 已启用。 要启用 EdgeMotion，请执行下列步骤：

1.	在左侧的菜单树中选择 EdgeMotion 。
2.	选择其中一个执行 EdgeMotion 选项。
3.	从菜单树中选择 EdgeMotion 速度 以返回此页面。

##HelpTopicID=451
三指轻击
“三指轻击”手势改善了对各种应用程序的巡游。您可以使用“三指轻击”浏览 Internet 或在照片查看器窗口中滚动照片。

观看视频以了解如何执行“三指轻击”。请确保在执行该手势时手指稍微分开。

##HelpTopicID=452
锁定拖动
当选择该功能时，可以使用几次手指敲击在屏幕上长距离拖动对象。当选择“锁定拖动”时，手指抬离 TouchPad 后在短时间内仍保持拖动操作。再次触击 TouchPad 即可放下对象停止拖动。

如果您的手指不立即再次触摸 TouchPad，“锁定拖动”将自动解除。

##HelpTopicID=453
使用属性窗口
该属性窗口用于自行设定指针设备设置。请使用菜单树访问可定制的功能。单击功能旁边的箭头或双击可查看选项。

启用和禁用功能
选中方框以启用某项功能；取消选中方框可禁用该功能。

设置
如果所选功能在指针悬停于上方时突出显示设置图标，则可以单击它或双击该功能的名称配置其设置。如果无法单击设置图标，请确保选中该功能的复选框和任何父级复选框。

帮助
单击问号图标和“帮助”图标可以显示帮助信息。

关闭按钮
设置窗口中的“关闭”按钮可关闭该窗口。只有单击“属性”窗口中的应用 或确定 后才能永久保存更改。

默认值按钮
“属性”窗口上的“默认”按钮可以将所有 TouchPad 设置恢复到出厂默认值 -“三指按压”值除外。“三指按压”的值不变。

设置窗口中的“默认值”按钮可以将当前窗口的所有设置恢复到出厂默认值。只有单击“属性”窗口中的应用 或确定 后才能永久保存更改。

确定按钮
确定按钮用于保存更改并关闭“属性”窗口。

取消按钮
“取消”按钮可以关闭“属性”窗口且不保存任何更改。

应用按钮
应用按钮用于保存更改，但“属性”窗口保持开启，以便进行更多更改。 

##HelpTopicID=454
启用边缘滑动
选择“启用边缘滑动”复选框，启用单指从 TouchPad 边缘朝向 TouchPad 中心移动：

1.	从左边缘向中心滑动可从当前打开的应用程序切换到之前打开的应用程序。
2.	从右边缘向中心滑动可打开或关闭 Charms 栏。
3.	从上边缘向中心滑动可打开或关闭“应用程序”栏。

##HelpTopicID=455
要执行双指单击，请用两根手指按压 ClickPad 表面，直至有下沉感。默认情况下，双指单击相当于单击次键。

##HelpTopicID=456
启用颠倒三指轻击方向
当选择此选项后，三指轻击的方向就会颠倒。例如，向左三指轻击将翻到下一页，而向右三指轻击将翻到上一页。

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger 揳long� the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe 揳cross� a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 揺dge pull.� Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0404
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0512200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0521200900, Removed (FPS)(RPG)(RTS) at 227.
v0528200900, Added TM in topic 277.
v0611200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1022200900, Localization tasks.
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0221201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0222201000, Installed revised translations for topics 345-406.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0530201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0728201100, revised topic 418.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1124201100, Added translations for topics 439-448.
v0127201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
說明主題未定義

##HelpTopicID=0
「內容」視窗可讓您自訂指向裝置的設定值。請用左邊的樹狀功能表來使用自訂功能。

內容視窗的使用
請按樹狀功能表中的功能，來參閱該功能各頁的設定值。某些功能會有多頁的設定值。請按功能旁邊的加號 (+)，來參閱該功能的所有設定值頁面。設定值會出現在樹狀功能表右邊的視窗中。選項的資訊以及如何變更選項的說明，則會出現在這個資訊方塊中。資訊方塊中的內容，可用捲軸來捲動檢視。

預設值按鈕
「預設值」按鈕可將目前頁面上的所有設定值，恢復回原廠設定的數值。

確定按鈕
「確定」按鈕可儲存所做的變更，然後關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕會將所有變更的設定值，恢復回變更前原先的數值；並關閉「內容」視窗，而不儲存任何設定值。

套用按鈕
「套用」按鈕會儲存所做的變更，並讓「內容」視窗留在螢幕上，以便繼續做其它的變更。

##HelpTopicID=1
選取「啟用按鈕」核取方塊可以啟用此指向裝置的「滑鼠」按鈕。要設定按下按鈕後應執行的動作時，請從樹狀功能表選擇按鈕的名稱。例如，右按鍵可以定義為「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次按下指向裝置的右邊按鍵後，會自動開啟網頁瀏覽器，並載入所指定的網頁。

如果沒有選取「啟用按鈕」的話，會停用按鈕；在按下按鈕時，不會有任何作用。而「點選」則是指向裝置用來按螢幕上物件的唯一方式。

##HelpTopicID=2
捲動指標下項目
「捲動指標下項目」會總是捲動目前正在使用、指標所在的特定視窗。如果指標沒有放在正在使用的應用程式上，視窗就不會捲動。
例如，正在使用 Windows 檔案總管時：如果指標放在左邊的窗格中，它會捲動顯示目錄結構的樹狀目錄；如果指標在右邊的窗格中，就會改為捲動該清單方塊。如果您接著按一下其他某應用程式，那麼即使指標在某個檔案總管視窗上，檔案總管視窗也不會捲動。

##HelpTopicID=3
從上面的清單中選擇一個動作，以指定給所選的按鈕。每次按下該按鈕後，即會發生所選的動作。

如果無法從清單中選擇動作，請確定有啟用按鈕。要啟用按鈕時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「按鍵」。
2.	選取「啟用按鈕」核取方塊。
3.	從「按鍵」樹狀功能表選擇按鍵以回到這一頁。

##HelpTopicID=4
這個按鈕會顯示出一個和清單方塊中所選之動作相關的設定對話方塊。

##HelpTopicID=5
「觸壓選擇」功能讓用戶採用點選和下壓的動作，來執行在滑鼠上按下按鍵的功能。
在指向搖桿頂端點選或是下壓，即等於按下滑鼠左邊的按鍵。可是這樣的點選或是下壓，比按滑鼠的按鍵快而且方便。

「點選」表示在指向搖桿的上端，用手指快速的壓一下然後放開。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠的按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於「連按兩下」滑鼠。

「下壓」表示用手指在指向搖桿的頂端，快速地向下壓一下。從容而輕輕地壓，可以取得最佳的效果。一直向下壓到底，則等於「按住」滑鼠上的按鍵。一直向下壓到底，然後向旁邊移動，即可向任何方向做「按住來拖曳」的動作。鬆開手指，即相當於鬆開滑鼠的按鍵。

選取「啟用觸壓選擇」核取方塊來啟用這個功能。

實際的按鍵也可以用來做按的動作；如果清除此核取方塊上面的選擇，則實際的按鍵，是唯一可用來按的方式。

##HelpTopicID=6
這個樹狀功能表列出指向裝置的選項。要設定某選項時，請按和該選項相關的項目。

##HelpTopicID=7
「指標動作」各頁的設定值，可用來指定各個指向動作，應在螢幕上如何移動「滑鼠」的指標。

##HelpTopicID=8
「限制動作」功能可強制指標在螢幕上，僅做完全水平或是垂直的移動。在使用繪圖程式時，這個功能最有用。在移動指標的同時，按住一個特別的按鍵，即可啟用「限制動作」的功能。在按住該按鍵後，指標一開始移動時的方向，會決定在手指離開 TouchPad 之前的期間中，所允許指標移動的方向。

啟用「限制動作」功能：

1.	選取「啟用限制動作」核取方塊來啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用來啟用「限制動作」的按鍵。
3.	以後要用限制指標動作的功能時，按住所選的按鍵即可。

##HelpTopicID=9
觸壓選擇代表左按鍵
此選項會在點選或下壓指向搖桿時，產生按下滑鼠左按鍵的效果。按滑鼠右鍵的這個動作，通常用來顯示跳現的內容功能表。

##HelpTopicID=10
這些按鍵可用來啟用「限制動作」模式。請按清單方塊中的項目，來選擇所要的按鍵。

##HelpTopicID=11
「邊緣動作」功能的目的，是用來簡化長距離的指標動作。當手指到達 TouchPad 的邊緣時，指標會沿著相同的方向繼續移動，直到抬起手指為止。
請選一個「邊緣動作」的選項。
「虛擬捲動」功能也支援「邊緣動作」。如果要捲動時控制「邊緣動作」，請選擇樹狀功能表上「虛擬捲動」的「長距離捲動」。

##HelpTopicID=12
僅在拖曳時採用「邊緣動作」
選取這個選項之後，只有在進行點選拖曳動作時才會發生「邊緣動作」。一般的指標動作則不會有「邊緣動作」的效果。必須啟用點選才能使此功能正常運作。

##HelpTopicID=13
在拖曳和指向時採用「邊緣動作」
選取這個選項之後，每當手指到達 TouchPad 的邊緣時，就會發生「邊緣動作」的效果。

##HelpTopicID=14
不要「邊緣動作」
如果要將指標移動一段長的距離而不要有「邊緣動作」效果，則必須在按墊上重複手指移動的動作，或是在「滑鼠控制台」提高指標的移動速度。

##HelpTopicID=15
選取「啟用點選區域」核取方塊後，可將 TouchPad 表面的四個角落設定成按鈕，而在點選這些角落時，各自作為不同的按鈕。這些角落的區域，稱為「點選區域」。

在 TouchPad 的中心點選，會固定產生按滑鼠左鍵的效果。

如果清除「啟用點選區域」核取方塊上的選擇，則在 TouchPad 上的任何位置點選，都會產生按滑鼠左鍵的效果。

很多種動作均可指定給「點選區域」。

啟用點選區域：

1.	確定有選擇「點選」頁上的「啟用點選」。
2.	選取上面的「啟用點選區域」核取方塊。
3.	在樹狀功能表上選擇一個「點選區域」的名稱來指定動作給該區域。

##HelpTopicID=16
為 TouchPad 左下角區域的點選，選擇一個動作。
例如選擇「中按鍵」的話，則在 TouchPad 表面左下角點選時，會產生和按下滑鼠中按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=17
為 TouchPad 左上角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「中按鍵」的話，則在 TouchPad 表面左上角點選時，會產生和按下滑鼠中按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=18
為 TouchPad 右上角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「右按鍵」的話，則在 TouchPad 表面右上角點選時，會產生和按下滑鼠或 TouchPad 右按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=19
為 TouchPad 右下角區域的點選，選擇一個動作。

例如選擇「右按鍵」的話，則在 TouchPad 表面右下角點選時，會產生和按下滑鼠或 TouchPad 右按鍵一樣的動作。如果選擇「沒有區域」的話，會停用這個「點選區域」（在這個區域點選時，會產生和按下滑鼠左鍵一樣的動作，就好像在按墊的其它部分點選一樣）。

##HelpTopicID=20
按這個按鈕，可顯示所選動作的「內容」對話方塊。

##HelpTopicID=21
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的現用「點選區域」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「點選區域」的範圍中，該「點選區域」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「點選區域」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域角落上黑色的小方塊。

如果在觸發「點選區域」動作時有困難，請將「點選區域」的範圍調整得大一點。如果「點選區域」動作的觸發太容易，則請將「點選區域」的範圍調整得小一點。

如果「點選區域」是灰色的，而且無法調整，請確定有選擇「點選」和「點選區域」。

##HelpTopicID=22
此區域可用來自訂 TouchPad 上的按鍵。

##HelpTopicID=23
預設值
將此頁上的所有設定值，恢復為原先預設的數值。

##HelpTopicID=24
「邊緣動作」的速度可設定為用手指壓力控制，或是採取固定的速度。

以手指壓力控制速度
如果要在手指提高在 TouchPad 表面上的壓力時，同時提高「邊緣動作」的速度，請選這個選項。

固定速度
選擇這個選項，可讓「邊緣動作」動作永遠保持固定的速度。

調整「邊緣動作」速度
這個滑鈕控制在有選取「固定速度」選項時，「邊緣動作」動作的速度。請在「慢」和「快」之間調整滑鈕位置，以選擇「邊緣動作」的速度。

如果此頁上的控制項目是灰色而且不能調整，請確定有啟用「邊緣動作」。要啟用「邊緣動作」時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「「邊緣動作」」。
2.	選擇一個「採用「邊緣動作」」的選項。
3.	從樹狀功能表選擇「「邊緣動作」速度」來回到這一頁。

##HelpTopicID=25
有選取這個核取方塊時，「邊緣動作」的速度由手指壓在 TouchPad 上的壓力決定。

如果沒有選取這個核取方塊，則在手指位於「邊緣動作」區域時，指標會以滑鈕上設定的速度移動。

##HelpTopicID=26
選取這個核取方塊，會採用固定的「邊緣動作」速度。

##HelpTopicID=27
在 TouchPad 的表面上點選，就和按 TouchPad 左邊的「滑鼠」按鍵一樣。可是點選通常比按滑鼠的按鍵快而且方便。

「點選」表示用手指快速地觸碰 TouchPad 表面，然後再抬起手指。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠的按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於「連按兩下」滑鼠。

選取「啟用點選」核取方塊來啟用這個功能。TouchPad 上的按鍵也可以用來按螢幕上的物件。如果清除這個核取方塊上的選擇，則只能用 TouchPad 的按鍵來按。

##HelpTopicID=28
虛擬捲動教學課程
這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」功能。

##HelpTopicID=29
如果沒有選取「點選來按」核取方塊，則必須按 TouchPad 上面的實際按鍵，來產生按下滑鼠按鍵的動作。

##HelpTopicID=30
再點選並按住來拖曳
選取這個核取方塊後，可藉著點選 TouchPad 來拖曳物件和所選的項目。要拖曳時，請在物件上點選兩次，而且在第二次點選後，將手指停留在 TouchPad 上面。在 TouchPad 的表面上移動手指來移動所選的物件，然後抬起手指來放下物件。這個動作的效果相當於按住滑鼠按鍵、移動滑鼠、然後鬆開滑鼠按鍵。

##HelpTopicID=31
鎖定拖曳
鎖定拖曳功能可讓您利用數個手指觸碰的動作，在螢幕上長距離拖曳物件。選取鎖定拖曳時，在手指離開 TouchPad 後，拖曳的動作仍會繼續。再次點選 TouchPad 或按一下任何按鈕，即可放下物件並結束拖曳。如果要使用鎖定拖曳，則必須選擇點選與再點選並按住來拖曳功能。

##HelpTopicID=32
PalmCheck™功能可以避免因為碰到 TouchPad 而產生的意外動作。PalmCheck 可讓 TouchPad 知道您的手掌究竟是放在 TouchPad 上面，還是在打字時不小心碰到它的表面。這樣可以避免意外的指標移動或是按下動作。

如果 TouchPad 產生不是真正所要的指標移動或是按下動作，請將滑鈕向右移向「最重」，以提高 PalmCheck 的設定值。如果 TouchPad 漏掉所要的動作或是點選，請將滑鈕向左移向「最輕」，以降低 PalmCheck 的設定值。如果滑鈕位於紅色的區域，您很可能會漏掉所要的動作或是點選。

##HelpTopicID=33
「觸摸靈敏度」滑鈕可用來調整在 TouchPad 做出反應前，必須要有多少手指的壓力。

如果指標有不穩定的移動或按下的情形，或是您工作環境的濕度很高，請將滑鈕向右移向「重壓」來降低靈敏度。

如果使用 TouchPad 時必須很用力地壓它，或是 TouchPad 有時候對點選沒有反應，請將滑鈕向左移向「輕壓」來提高靈敏度。

##HelpTopicID=34
捲動所選項目
「捲動所選項目」會總是捲動目前正在使用、將接收鍵盤輸入項目的應用程式特定視窗。即使指標完全沒有放在正在使用的視窗上，它還是會捲動會接收鍵盤輸入項目的視窗。
例如，在 Windows 檔案總管中：如果您按一下左邊的窗格然後捲動，無論您的指標放在何處，它都會捲動顯示目錄結構的樹狀目錄。

##HelpTopicID=35
如果要在手指到達 TouchPad 的邊緣時繼續捲動，請選取「捲動時啟用邊緣動作功能」核取方塊。

##HelpTopicID=36
觸壓選擇代表右按鍵
此選項會在點選或下壓指向搖桿時，產生按下滑鼠右按鍵的效果。按滑鼠右鍵的這個動作，通常用來顯示跳現的內容功能表。

##HelpTopicID=37
「滑行」功能可協助用戶輕易地捲動長的文件。採用「滑行」功能時，在手指離開 TouchPad 之後，「虛擬捲動」仍會繼續。要使用「滑行」功能時，請在一個連貫的動作中，移動並抬起手指。要停止「滑行」動作時，將手指放回 TouchPad 的表面即可。

##HelpTopicID=38
啟用水平捲動
選取這個核取方塊，可以對具有水平捲軸的視窗，啟用水平的「虛擬捲動」。在 TouchPad 的底端左右來回滑動手指，即可水平地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=39
啟用垂直捲動
選取這個核取方塊可以啟用垂直的「虛擬捲動」。在 TouchPad 的右端上下來回滑動手指，即可垂直地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=40
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的「虛擬捲動」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「虛擬捲動」的範圍中，該「虛擬捲動」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「虛擬捲動」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有觸發「虛擬捲動」功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將「虛擬捲動」範圍調整得大一點。如果「虛擬捲動」的功能過於容易觸發，請試著將「虛擬捲動」範圍調整得小一點。

如果「虛擬捲動」範圍是灰色而且不能調整，請確定有啟用「虛擬捲動」。要啟用「虛擬捲動」時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「虛擬捲動」。
2.	選取所要的「啟用捲動」核取方塊。
3.	從樹狀功能表選擇「捲動區域」來回到這一頁。

##HelpTopicID=41
練習按鈕
請按「練習」按鈕來執行「虛擬捲動」教學課程。這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」。

注意：請確定有選取「啟用水平捲動」和「啟用垂直捲動」核取方塊。

開始前，請先研究一下這個迷宮，找出起點和終點。因為迷宮的面積大於用來顯示它的視窗，所以無法看見完整的迷宮。用「虛擬捲動」功能移動迷宮在視窗中所顯示的部分。先按住 Ctrl 鍵再使用「虛擬捲動」功能，可以放大或縮小迷宮。

迷宮左上角落的黃點表示迷宮的入口。迷宮右邊的藍點則表示出口。

開始：

1.	按一下黃點上面的紅色方塊來開始。
2.	用箭頭鍵或是點選 TouchPad 以在迷宮裡面移動。
3.	用「虛擬捲動」功能移動所顯示的迷宮部分。
4.	到達右下角落的藍點後，請按「虛擬捲動練習」視窗的關閉按鈕。

##HelpTopicID=42
這個滑鈕可用來控制「虛擬捲動」的速度。將滑鈕向右拖，可以加快捲動的速度。

##HelpTopicID=43
這個區域可用來自訂指標的動作。如需詳細說明，請選擇各特定區域的說明。

##HelpTopicID=44
觸壓選擇和拖曳
選擇此選項後，可讓「按住」做選擇和拖曳的動作，並讓「點選」僅做選擇的動作。

##HelpTopicID=45
「慢動作」功能可降低指標的速度，以提高指向的精確性來做準確的定位。在移動指標的同時，按住一個特別的按鍵，即可啟用「慢動作」功能。

啟用「慢動作」功能：

1.	選取「啟用慢動作」核取方塊來啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用來啟用「慢動作」的按鍵。
3.	以後要用「慢動作」的功能時，按住所選的按鍵即可。

##HelpTopicID=46
此功能會在螢幕顯示對話方塊時，自動將指標移到「預設值」按鈕。

##HelpTopicID=47
有時候用戶可能會想要將指標的移動，限定在水平或是垂直的方向。只要指定一個限制指標的按鍵，並且在移動指標時按住該鍵即可。按住該鍵時指標原來的移動方向，會決定指標只能水平或是垂直地移動。

##HelpTopicID=49
選取「快」的指標重新整理速率選項，通常可以得到非常平滑的指標移動動作。但是，如果指標在螢幕上有不穩定或是閃爍的情形，則請試著選擇「慢」的指標重新整理速率。

##HelpTopicID=50
Synaptics TouchPad 的內容頁可用來設定 TouchPad。這些內容頁位於「滑鼠內容控制台」。

##HelpTopicID=51
請按這裡來執行您的 Internet 瀏覽器，並直接到這個網頁。

##HelpTopicID=52
搖攝 (pan) 代表繼續捲動。用戶可以水平、垂直、或任意斜向地搖攝。

請注意，搖攝的功能僅適用於支援 Microsoft Intellimouse 滑鼠的應用程式，而且許多這種應用程式會限制可以搖攝的方向（例如：Microsoft Word 只能垂直地搖攝；Microsoft Excel 可以垂直和水平地搖攝，但是不能斜地搖攝）。

##HelpTopicID=53
縮放表示變更文件的放大倍數。放大會提高放大倍數，而縮小則會減小放大倍數。

請注意，縮放的功能僅限於支援 Microsoft Intellimouse 滑鼠的應用程式。

##HelpTopicID=54
這個動作會自動地將指標移到工作列上的「開始」按鈕，並開啟開始功能表。

##HelpTopicID=55
跳到目前視窗的功能表
這個動作會自動地將指標移到目前視窗之功能表的最左邊項目（通常是「檔案」功能表），並開啟該項目。
此功能可能不適用於某些具有非標準型功能表的視窗。

##HelpTopicID=56
這個動作會將目前的視窗縮到最小。

##HelpTopicID=57
這個動作會將目前的視窗放到最大，讓它蓋住整個螢幕。如果目前的視窗已經放到最大，則此動作會將它恢復到原來的大小和位置。

##HelpTopicID=58
這個動作會將最大化或最小化的視窗恢復到原來的大小和位置。

##HelpTopicID=59
這個動作會自動地執行一個指定的程式。選擇這個動作後，請按下拉式清單方塊旁邊的「內容」按鈕，來選擇要執行的程式。

##HelpTopicID=60
這個動作可允許用戶利用整個 TouchPad 的表面來控制「虛擬捲動」。如果要恢復正常的 TouchPad 操作，只要再做一次相關的動作即可。

##HelpTopicID=61
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會顯示出瀏覽器歷史緩衝區中，最近一次參閱過的網頁。
##HelpTopicID=62
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會顯示出瀏覽器歷史緩衝區中，下一頁的網頁。

##HelpTopicID=63
這個動作會啟動預設的網頁瀏覽器，並顯示出一頁網頁。選擇這個動作後，請按下拉式清單方塊旁邊的「內容」按鈕，來選擇要顯示的網頁。

##HelpTopicID=64
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會從目前網頁的來源，重新載入一次網頁。

##HelpTopicID=65
如果現用的應用程式是一個網頁瀏覽器，這個動作會讓瀏覽器停止載入目前的網頁。

##HelpTopicID=66
將兩隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為雙指「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。此頁可用來自訂偵測到「姿勢」時，TouchPad 應做的動作。

若要啟用「姿勢」的處理，請選取註有「啟用」的方塊。然後從下拉式清單為每個「姿勢」方向選擇動作。

##HelpTopicID=67
為 TouchPad 左上角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

##HelpTopicID=68
例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=69
為 TouchPad 上端區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

##HelpTopicID=70
例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=80
為 TouchPad 左上角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=81
為 TouchPad 左邊區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=82
為 TouchPad 右下角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=83
為 TouchPad 下端區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=84
為 TouchPad 左下角區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=85
為 TouchPad 左邊區域的雙指「姿勢」動作，選擇所要執行的動作。

例如，選擇「按 Page Up 鍵」並做這樣的姿勢動作時，會得到在鍵盤上按 Page Up 鍵的效果。

##HelpTopicID=86
錄製和播放鍵盤巨集
這個動作會播放預先錄製好的一系列按下按鍵的動作。選擇這個動作後，請錄製所要播放的一系列按下按鍵的動作。

##HelpTopicID=87
鍵盤巨集錄製對話方塊
此對話方塊可用來錄製一系列供稍後播放的按下按鍵動作。這種錄製的一系列供稍後播放的按下按鍵動作，通常稱為鍵盤的「巨集」。

要開始錄製巨集時，請按「開始」按鈕。這樣會啟用「停止」按鈕並停用「開始」按鈕，表示已經開始錄製的程序了。因為錄製的過程會記錄所有在鍵盤上按下的按鍵，所以用滑鼠按「停止」按鈕，是唯一停止錄製模式的方法。

當沒有在錄製時，「清除」按鈕可用來清除按鍵記錄緩衝區的內容。在錄製的過程中，這個按鈕的功能和倒退鍵（backspace）一樣。按「倒退」按鈕時，會移除按鍵記錄緩衝區內的最後一個項目。請記得在錄製的過程中，「倒退」按鈕必須用滑鼠來按。

在錄製的時候，按下的按鍵也會出現在錄製對話方塊的文字視窗。出現在文字視窗中的文字、數字、和標點符號按鍵，就好像出現在打字輸入的文件中一樣。不能印出的按鍵，則會在文字視窗中以圍在括號中的代號顯示。

為了讓文字視窗的內容比較容易閱讀，大部份的按鍵，只有在按下的時候，才會出現在文字視窗中。但是模式按鍵（例如是 Shift、Ctrl、和 Alt），在按下以及鬆開按鍵時，都會顯示在文字視窗中。這樣的話，只要看一下文字視窗，即可知道鍵盤模式的變更。

請注意，文字視窗不能直接編輯修改。例如，在已經錄製的一系列按鍵動作中，不能直接插入別的按鍵。如果要插入別的按鍵，必須清除錄製緩衝區，並重新錄製所要的按鍵動作系列。

錄製完畢後，請按「確定」按鈕來儲存，或按「取消」按鈕來取消剛剛的錄製。按下任一按鈕都會結束對話方塊。

##HelpTopicID=88
為這個 TouchPad 按鍵選擇一個動作。這個按鍵可以自訂，以產生下拉式清單中動作的效果。

##HelpTopicID=89
調整「連按兩下」主要滑鼠按鍵時，兩次按下動作之間所允許的時間。對於沒有使用滑鼠經驗的用戶，將滑鈕拖向慢的一邊，可能會讓「連按兩下」的動作比較容易。您可連按兩下「測試」區域中的影像，來測試「連按兩下」的速度。

##HelpTopicID=90
這是用來測試滑鼠「連按兩下」動作速度的地方。盒子中小丑的出現和消失，表示「連按兩下」動作成功。

##HelpTopicID=91
調整指標在螢幕上移動的速度。

##HelpTopicID=92
指定滑鼠指標在加速到其最高速度時，應有的加速度。加速度會在快速移動滑鼠時，讓滑鼠指標移動得更多。如果沒有加速度的話，滑鼠指標的移動會和滑鼠本身的速度一樣。

##HelpTopicID=93
顯示滑鼠指標的移動軌跡；這樣在液晶 (LCD) 螢幕上會看得比較清除。若要變更指標軌跡的長度，請拖曳滑鈕。

##HelpTopicID=94
選取這個核取方塊來開啟「通用捲動」功能。按設定值按鈕來設定捲動功能。

##HelpTopicID=95
按這個按鈕來設定捲動功能。

##HelpTopicID=96
按這個按鈕來設定雙指姿勢功能。

##HelpTopicID=97
按這個按鈕來設定三指姿勢功能。

##HelpTopicID=98
按這個按鈕來設定點選功能。

##HelpTopicID=99
按這個按鈕來設定「邊緣動作」功能。

##HelpTopicID=100
選取「停用裝置」時，目前的指向裝置便不會再提供游標移動、捲動、或其它的功能。

##HelpTopicID=101
將兩隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為雙指「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。

若要啟用雙指「姿勢」的處理，請選取註有「啟用雙指姿勢」的方塊。然後按雙指設定值按鈕，自訂偵測到雙指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=102
將三隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為三指「姿勢」。TouchPad 可以對兩個羅盤點偵測到這種動作。

若要啟用三指「姿勢」的處理，請選取註有「啟用三指姿勢」的方塊。然後按「三指」設定值按鈕，自訂偵測到三指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=103
將兩隻或三隻手指放在 TouchPad 表面上，並依據特定方向移動手指，稱為手指的「姿勢」。TouchPad 可以對八個羅盤點偵測到這種動作。

您可啟用任何組合的雙指或三指「姿勢」。若要啟用「姿勢」的處理，請選取適當的「啟用」方塊。然後按設定值按鈕，自訂偵測到三指「姿勢」動作時，TouchPad 應執行的動作。

##HelpTopicID=104
這個圖代表 TouchPad，上面的交叉串聯區域表示點選區域。如果要調整點選區域的大小，請拖曳黑色的調整大小控點。圖中各邊的箭頭，表示手指在真正 TouchPad 上的位置。當手指位於 TouchPad 上現用點選區域的範圍中，該點選區域範圍在圖中，會變成實心的顏色。

##HelpTopicID=105
僅限觸壓選擇
如果在點選或下壓搖桿時，只要做選擇而不要拖曳，請選取這個選項。它的效果和單獨地按下一個滑鼠按鍵一樣。

##HelpTopicID=106
這是可以啟用慢動作模式之所有按鍵的清單。請按清單方塊中的適當項目，來選擇所要用的按鍵。

##HelpTopicID=107
調整「邊緣動作」速度
這個滑鈕控制在有選取「固定速度」選項時，「邊緣動作」動作的速度。

請在「慢」和「快」之間調整滑鈕位置，以選擇「邊緣動作」的速度。

##HelpTopicID=108
從清單方塊中選擇一個動作，以指定給這個按鈕。許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要其它資訊的話，則會啟用「設定」按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按下「設定」按鈕來檢視或變更動作的設定值。

##HelpTopicID=109
從清單方塊中選擇一個動作，以指定給這個點選區域。許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要其它資訊的話，則會啟用「設定」按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按下「設定」按鈕來檢視或變更動作的設定值。

很多動作均可指定給「點選區域」。如果有安裝協力廠商的 TouchPad 插件軟體，可能還會有別的動作可供選擇。

點選區域動作

跳到開始按鈕
這個動作會讓指標直接跳到 Windows 工作列上的「開始」按鈕，並自動開啟「開始」功能表。

最小化目前的應用程式
這個動作會將目前應用程式的視窗縮到最小。如果目前應用程式的視窗已經最小化，此動作會將該視窗恢復到它正常的大小和位置。

最大化目前的應用程式
這個動作會將目前應用程式的視窗放到最大（放大後蓋住整個螢幕）。如果目前應用程式的視窗已經最大化，此動作會將該視窗恢復到它正常的大小和位置。

執行所要的程式
這個動作可用來指定按下按鍵或是在點選區域點選時，所要自動執行之任何程式的名稱。

如果清單方塊選項是灰色而且不能選擇，請確定有啟用「點選」和「點選區域」。

##HelpTopicID=110
專利聲明
捲動選擇
系統設定值
裝置設定值
位於
相黏框線
啟用相黏框線
僅在拖曳時採用「邊緣動作」(&D)
在拖曳和指向時採用「邊緣動作」(&P)
不要「邊緣動作」
虛擬捲動
固定速度
僅限觸壓選擇
觸壓選擇拖曳
觸壓選擇動作
觸壓選擇代表左按鍵
選擇項目
按鈕
啟用按鈕
點選拖曳
長距離捲動

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
「點選拖曳」功能會產生「滑鼠」按鈕的功能。

再點選並按住來拖曳
選取這個核取方塊後，可以拖曳物件而不必按住滑鼠或 TouchPad 的按鍵。要拖曳時，請在物件上點選兩次，而且在第二次點選後，將手指停留在 TouchPad 上面。在 TouchPad 的表面上移動手指來移動所選的物件，然後抬起手指來放下物件。

鎖定拖曳
「鎖定拖曳」功能可用幾個手指觸碰的動作，跨越螢幕將物件拖曳一段長的距離。選取「鎖定拖曳」時，在手指離開 TouchPad 後，拖曳的動作仍會繼續。如果要停止拖曳並放下物件，只要再點選 TouchPad 一次即可。如果要使用「鎖定拖曳」，則必須也有選擇「再點選並按住來拖曳」。

##HelpTopicID=113
「虛擬捲動」功能可以僅用一個手指觸碰的動作，便可以捲動。「虛擬捲動」會自動地操縱捲軸，所以不必將指標從當時工作的地方移開。「虛擬捲動」適用於大部分可以捲動的視窗，例如是文書處理文件、試算表、以及大的數位影像。它也可以用於其他的可捲動項目，例如是檔案清單以及字型清單。「虛擬捲動」為所有應用程式提供最方便和最平滑的捲動。

在所要捲動的視窗或項目上按一下，然後在 TouchPad 的右邊邊緣上下滑動手指，即可做垂直的捲動。

若要啟用這個功能，請選取「啟用垂直捲動」或「啟用水平捲動」核取方塊。

如果「虛擬捲動」功能沒有回應，請確定有選取所要的「啟用捲動」核取方塊，而且所按的視窗或項目本身是可以捲動的。如果仍然有問題，請檢查「捲動區域」設定值。

##HelpTopicID=114
「靈敏度」設定值可用來個人化 TouchPad 對於用戶觸摸按墊的回應。

若要調整「靈敏度」設定值，請從「靈敏度」樹狀功能表選擇一個項目。

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
上圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的「邊緣動作」區域。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「邊緣動作」區域內，該「邊緣動作」區域在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「邊緣動作」區域的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有觸發「邊緣動作」功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將「邊緣動作」區域調整得大一點。如果「邊緣動作」的功能過於容易觸發，請試著將「邊緣動作」區域調整得小一點。

如果「邊緣動作」區域是灰色而且不能調整，請確定有啟用「邊緣動作」。要啟用「邊緣動作」時，請執行下列步驟：

1.	選擇左邊樹狀功能表的「「邊緣動作」」。
2.	選擇一個「採用「邊緣動作」」的選項。
3.	從樹狀功能表選擇「「邊緣動作」區域」來回到這一頁。

##HelpTopicID=118
專利聲明
該軟體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

歐洲專利號
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

韓國專利號
277147

中國專利號
ZL97190278.X

日本專利號
3920833; 4031796

香港專利號
1017934

利用該軟體執行的 Synaptics™ 觸控板裝置硬體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

歐洲專利號
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

韓國專利號
274772; 277147

中華民國台灣專利號.
097091

中國專利號
ZL95195811.9; ZL97190278.X

日本專利號
3526577; 4031796

香港專利號
1002568

Synaptics™ 觸控點裝置硬體和軟體受下列一個或多個專利保護。

美國專利號
6,642,857; 6,975,302

商標
ChiralMotion®、ChiralRotate™、ChiralScrolling、EdgeMotion™、Momentum、PalmCheck、SmartSense、TouchPad™、ClickPad、ClickEQ、TouchStyk、Scrybe、Synaptics™、ChiralMotion® 標誌、Scrybe 標誌和 Synaptics™ 標誌是 Synaptics Incorporated 的商標。此處提到的所有其他產品、服務或公司名稱分別是各自公司聲明的註冊商標和交易名稱。

著作權
©1996 – 2012 Synaptics Incorporated 著作權所有。保留所有權利。

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
「相黏框線」功能可將指標限制在現用視窗內。如果嘗試將指標移到視窗之外，指標會停在邊緣上。如果再嘗試移動一次，則可以將指標移到視窗外。

將指標停在視窗的框線上，可以容易地使用位於視窗邊緣上的控制項目。例如要關閉視窗或調整其大小時，用戶可快速地將指標移向關閉方塊或是視窗邊緣的大致方向，而指標則會正好停在所要的位置。

若要啟用這個功能，請選取「啟用相黏框線」核取方塊。

##HelpTopicID=120
此頁上的按鈕，控制「觸壓選擇」功能如何作業。

##HelpTopicID=121
捲動速度
這個滑鈕可控制相對於手指在「虛擬捲動」區域的移動，視窗應捲動的速度。

##HelpTopicID=122
這個滑鈕決定要產生相當於按下「滑鼠」按鍵的動作時，必須多快地下壓指向搖桿。

如果發生不是真正所要的按下動作，請調整到一個快一點的步調。相反地，如果有下壓指向搖桿來按按鍵方面的困難，請調整到一個慢一點的步調。

##HelpTopicID=123
步調滑鈕可以從「慢壓」（左邊）調整到「快壓」（右邊）。

##HelpTopicID=124
這個項目控制下壓指向搖桿時，是否應當作是按下滑鼠右鍵（即顯示內容功能表的動作），而不是一般的按下滑鼠左鍵（一般的選擇動作）。

##HelpTopicID=125
「觸壓選擇」控制指向搖桿的「觸壓選擇」功能。

##HelpTopicID=126
「靈敏度」設定值可用來個人化指向搖桿對於用戶觸摸按墊的回應。

若要調整「靈敏度」設定值，請從「靈敏度」功能表選擇一個項目。

##HelpTopicID=127
「觸摸靈敏度」滑鈕可用來控制以特定速度移動指標時，所需要的手指壓力。如果指標的移動不穩定，請嘗試將滑鈕向右移向「重壓」。

##HelpTopicID=128
這個項目控制下壓指向搖桿時，是否可在螢幕上拖曳物件。

##HelpTopicID=129
按下這個按鈕後，可以顯示「虛擬捲動」的教學課程。

##HelpTopicID=130
這個區域控制在有連接外接式 PS2 裝置時，TouchPad 應如何作業。

##HelpTopicID=131
允許 TouchPad 和外接式 PS2 裝置同時作業。

##HelpTopicID=132
有連接外接式 PS2 裝置時停用 TouchPad。

##HelpTopicID=133
定義在轉動一格滑輪時，頁面應捲動多少。用戶可以捲動指定數目線條的距離，或是整個螢幕。

依據視窗的大小和所使用的程式，每個螢幕之「線條數目」的距離並不一樣。它相當於鍵盤上的 PAGE UP 或 PAGE DOWN 鍵，或是按捲軸的效果。

##HelpTopicID=134
請按這個項目來設定每轉動一格滑輪，應捲動的線條數目。可能必須先關閉並重新開啟應用程式後，變更的設定值才能開始生效。

##HelpTopicID=135
按這個項目後，可在每轉動一格滑輪時，捲動一個螢幕。可能必須先關閉並重新開啟應用程式後，變更的設定值才能開始生效。

##HelpTopicID=136
這些選項可指定在使用「虛擬捲動」時，應捲動哪一個視窗或項目。請選所要啟用的「虛擬捲動」選項。

##HelpTopicID=137
觸壓選擇動作
可設定指向搖桿做按下「滑鼠」右鍵或左鍵的動作。

##HelpTopicID=138
三指姿勢
將三隻手指從 TouchPad 的頂部往下垂直連續滑至底部，然後將三指同時從 TouchPad 表面抬起的動作稱為三指姿勢。

您可以使用三指姿勢執行動作，例如「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次您使用該三指姿勢後，網頁瀏覽器即會自動開啟並載入指定的網頁。

選擇啟用三指姿勢核取方塊以啟用此功能。三指姿勢有兩種動作方向：頂部至底部與底部至頂部。

##HelpTopicID=139
您可以為下列顯示在左邊樹狀功能表中的三指姿勢設定動作：

頂部：在 TouchPad 表面上，將三指從底部垂直向上滑至頂部。
底部：在 TouchPad 表面上，將三指從頂部垂直向下滑至底部。

為三指姿勢設定動作：

1.	確保已選擇啟用三指姿勢核取方塊。
2.	從左邊樹狀功能表中選擇一個選項。請選擇與動作方向結束點相符的選項。例如，如果您要設定從底部開始至頂部結束的三指姿勢，請選擇頂部。
3.	從上面的清單中選擇一個動作以指定給選定的姿勢。每次您使用該三指姿勢後，系統即會執行選定的動作。
4.	許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要更多資訊，則系統會啟用設定按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按設定按鈕來檢視或變更動作的設定。

如果無法從清單中選擇動作，請確定選項已啟用。要啟用選項，請執行下列步驟：

1.	在左邊樹狀功能表中選擇三指姿勢。
2.	選擇啟用三指姿勢核取方塊。
3.	從樹狀功能表中選擇動作的結束點以回到此頁。

##HelpTopicID=140
雙指姿勢
雙指姿勢是指將兩隻手指放在 TouchPad 表面上並從一邊（或一角）一直連續滑至另一邊（或另一角），然後再將雙指從 TouchPad 表面上同時抬起。

您可以使用雙指姿勢執行動作，例如「在預設的瀏覽器中顯示網頁」。每次您使用該雙指姿勢後，網頁瀏覽器即會自動開啟並載入指定的網頁。

選擇啟用雙指姿勢核取方塊以啟用此功能。雙指姿勢有八種動作方向。

某些姿勢方向可能不適用於所有機器。

##HelpTopicID=141
您可以為下列顯示在左邊樹狀功能表中的雙指姿勢設定動作：

頂部：在 TouchPad 表面上，將雙指從底部垂直向上滑至頂部。

右上角：在 TouchPad 表面上，將雙指從左下角沿對角線方向滑至右上角。

右邊：在 TouchPad 表面上，將雙指從左邊橫向滑至右邊。

右下角：在 TouchPad 表面上，將雙指從左上角沿對角線方向滑至右下角。

底部：在 TouchPad 表面上，將雙指從頂部垂直向下滑至底部。

左下角：在 TouchPad 表面上，將雙指從右上角沿對角線方向滑至左下角。

左邊：在 TouchPad 表面上，將雙指從右邊橫向滑至左邊。

左上角：在 TouchPad 表面上，將雙指從右下角沿對角線方向滑至左上角。

為雙指姿勢設定動作：

1.	確保已選擇啟用雙指姿勢核取方塊。
2.	從左邊樹狀功能表中選擇一個選項。請選擇與動作方向結束點相符的選項。例如，如果您要設定從底部開始至頂部結束的雙指姿勢，請選擇頂部。
3.	從上面的清單中選擇一個動作，以指定給所選的姿勢。每次使用該雙指姿勢後，系統即會執行選定的動作。
4.	許多動作不需要額外的設定。但是，如果需要更多資訊，則系統會啟用設定按鈕，或出現一個設定對話方塊。請隨時按設定按鈕來檢視或變更動作的設定。

如果無法從清單中選擇動作，請確定選項已啟用。要啟用選項，請執行下列步驟：

1.	在左邊樹狀功能表中選擇雙指姿勢。
2.	選擇啟用雙指姿勢核取方塊。
3.	從樹狀功能表中選擇動作的結束點以回到此頁。

##HelpTopicID=142
「內容」視窗可讓您自訂指向裝置的設定值。請用左邊的樹狀功能表來使用自訂功能。

內容視窗的使用
請按樹狀功能表中的功能，來參閱該功能各頁的設定值。某些功能會有多頁的設定值。請按功能旁邊的加號 (+)，來參閱該功能的所有設定值頁面。設定值會出現在樹狀功能表右邊的視窗中。選項的資訊以及如何變更選項的說明，則會出現在這個資訊方塊中。資訊方塊中的內容，可用捲軸來捲動檢視。

還原所有預設值按鈕
還原所有預設值按鈕能夠將所有頁面的設定回復為原廠設定值。

還原頁面預設值按鈕
還原頁面預設值按鈕能夠將目前頁面的所有設定回復為原廠設定值。

確定按鈕
「確定」按鈕可儲存所做的變更，然後關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕會將所有變更的設定值，恢復回變更前原先的數值；並關閉「內容」視窗，而不儲存任何設定值。

套用按鈕
「套用」按鈕會儲存所做的變更，並讓「內容」視窗留在螢幕上，以便繼續做其它的變更。

##HelpTopicID=143
「虛擬捲動」功能可讓您以 TouchPad 捲動網頁、文件與其他項目。只要將您的手指放在捲動區，也就是 TouchPad 的外緣，並滑動您的手指畫圓。TouchPad 表面上的小突起能協助引導您的手指。但是一旦您開始捲動，就不須受限於外部區域。只要在捲動區內開始就夠了；您可以依照個人喜好讓手指移向 TouchPad 中央，在中央以小圓圈捲動。要停止捲動，只要舉起手指即可。

「虛擬捲動」選項包括：垂直捲動 (上及下)，垂直捲動與水平捲動 (上、下、左、右)，捲動聲音 (音效)，或不捲動。

##HelpTopicID=144
啟用垂直捲動
選擇這個選項，即可向下或向上捲動。

要向下捲動，請將您的手指放在捲動區內的任何位置，然後順時鐘畫圓圈。

要向上捲動，請將您的手指放在捲動區內的任何位置，然後逆時鐘畫圓圈。

##HelpTopicID=145
啟用垂直與水平捲動
選擇這個選項，即可向上、下、左、或右捲動。捲動區右邊控制垂直捲動。捲動的底部控制水平捲動。

要向下捲動，請把您的手指放在捲動區的右邊部分，然後順時鐘畫圓圈。

要向上捲動，請把您的手指放在捲動區的右邊部分，然後逆時鐘畫圓圈。

要向右捲動，請把您的手指放在捲動區的下面部分，然後逆時鐘畫圓圈。

要向左捲動，請把您的手指放在捲動區的下面部分，然後順時鐘畫圓圈。

##HelpTopicID=146
啟用捲動聲音
選擇這個選項，即可讓您的捲動動作發出音效。

注意：您必須選擇「垂直捲動」或「垂直與水平捲動」。

##HelpTopicID=147
停用捲動
如果您不要使用任何的「虛擬捲動」功能，請選擇「停用捲動」。如果選擇這個選項，捲動區仍然做為指向及點選之用，而非捲動。

##HelpTopicID=148
照明選項
LuxPad 指向裝置提供許多照明選項。選擇「啟用照明」核取方塊，就能個人化 LuxPad 的照明效果。

##HelpTopicID=149
亮度
您可以為筆記型電腦的電源插頭插入電源插座時，或採用電池供電時，選擇不同等級的亮度。如果延長電池壽命對於您非常重要，選擇不同的設定將非常有用。

外部電源與電池的亮度選項有低、中及高。

如果這個頁面上的選項變暗，不能使用，您可以按一下左邊樹狀功能表內的「照明選項」予以啟用。按一下「啟用照明」核取方塊加以選擇，然後回到「亮度」頁面。

##HelpTopicID=150
照明時間

「照明時間」頁面提供許多照明效果的選項。

如果您要 LuxPad 在您登入後持續發亮，請選擇「永遠開啟」核取方塊。

只有沒有選取「永遠開啟」核取方塊時，才能使用「登入後的照明時間」與「觸摸時照明」選項。如果「永遠開啟」核取方塊內有核取標記，您在標記上按一下就能清除標記。

「登入後的照明時間」滑鈕讓您指定登入後 LuxPad 要發亮多長時間。把滑鈕向左移，指定較短的時間，或向右移，指定較長的時間。

如果您要 LuxPad 在您的手指放在 LuxPad 上時發亮，請選擇「觸摸時照明」核取方塊。您每次觸摸 LuxPad 時，它都會發亮。

如果這個頁面上的選項變暗，不能使用，您可以按一下左邊樹狀功能表內的「照明選項」予以啟用。按一下「啟用照明」核取方塊加以選擇，然後回到「照明時間」頁面。

##HelpTopicID=151
要使用指向搖桿或 TouchPad 移動游標，請選擇合適的「啟用」選項。

您可以啟用指向搖桿與 TouchPad。如果您這麼做，觸摸任何一者都能移動游標。

要使用指向搖桿按鈕、TouchPad 按鈕、或兩者，請選擇合適的「啟用」選項。

##HelpTopicID=152
為裝置或您不要使用的裝置按鈕而選擇「停用」選項，如此能防止您在打字或指向時意外啟動它們。

注意：您不能停用指向搖桿與 TouchPad。

##HelpTopicID=153
要變更指定給按下左按鍵、左右兩個按鍵、或右按鍵的動作，請按一下下拉式清單內的向下鍵，以顯示選項。選擇您要的動作。

如果選取的動作需要更多資訊，「設定」按鈕將會啟用。

##HelpTopicID=154
如果在下拉式清單內選取的動作需要更多資訊，「設定」按鈕將會啟用。按一下「設定」按鈕，並在出現的對話方塊內輸入要求的資訊。按一下「確定」按鈕，儲存您的設定，並關閉對話方塊。

您隨時都能按一下「設定」按鈕，檢視或變更您的設定值。

##HelpTopicID=155
要將視窗內所有項目還原為預設設定值，請按一下這個按鈕。

##HelpTopicID=156
要以點選動作執行左按鍵的功能，請選取「點選來按」核取方塊。手指的點選動作是快速向下然後向上的動作。

取消選取這個核取方塊時，執行左按鍵功能的唯一方法是按下按鈕。

##HelpTopicID=157
要拖曳物件而不按住 TouchPad 按鈕，請選取「點選拖曳」核取方塊。

要使用這項功能，請點選物件加以選取，並將手指迅速放回 TouchPad，然後以您要拖曳物件的方向滑動您的手指。從 TouchPad 上舉起手指，就能釋放物件。

##HelpTopicID=158
要以手指的數個觸碰動作在螢幕中拖曳物件，請選取「鎖定拖曳」核取方塊。

要使用鎖定拖曳，請點選物件加以選擇。視需要在 TouchPad 上使用多次的手指觸碰動作，將物件移動到所要的位置。您不需要保持手指向下。您在 TouchPad 上點選之前，不會釋放選取的物件。

##HelpTopicID=159
您可以使用這個滑鈕來調整要對 TouchPad 施加多大的手指壓力才能產生反應。如果您遭遇不穩定的指標動作，請將滑鈕向右移。

##HelpTopicID=160
為協助防止不需要的指標動作，或在打字時按下按鍵的動作，請選取「啟用 PalmCheck」核取方塊。

這項功能可讓 TouchPad 知道您的手究竟是放在 TouchPad 上面，還是在打字時不小心碰到它的表面。

##HelpTopicID=161
要調整 PalmCheck 的靈敏度，請使用這個滑鈕。

如果 TouchPad 產生不是真正所要的指標移動或是按下動作，請將滑鈕向右移，以提高 PalmCheck 的設定值。但是，如果您將滑鈕向右大幅移動，接近「最重」設定，您很可能會遺漏點選或動作。

如果 TouchPad 漏掉所要的動作或是點選，請將滑鈕向左移，以降低 PalmCheck 的靈敏度。

##HelpTopicID=162
您到達 TouchPad 的邊緣時，「邊緣動作」 讓指標能繼續移動。
如果沒有「邊緣動作」功能，您必須在 TouchPad 上做數次手指的觸碰動作，或提高「指標選項」標籤上的指標動作速度，輕鬆將指標移動長距離。

##HelpTopicID=163
要使用「邊緣動作」執行拖曳姿勢 (點選拖曳及鎖定拖曳)，請選取「在拖曳時」核取方塊。

您到達 TouchPad 的邊緣時，「邊緣動作」讓指標能繼續移動。

選擇這個選項時，一般的指標動作則不會有「邊緣動作」的效果。

##HelpTopicID=164
要在您的手指到達 TouchPad 邊緣時使用「邊緣動作」，請選取「指向時」核取方塊。

您到達 TouchPad 的邊緣時，「邊緣動作」讓指標能繼續移動。

##HelpTopicID=165
要在使用「虛擬捲動」功能時使用「邊緣動作」，請選取「捲動時」核取方塊。

您到達 TouchPad 的邊緣時，「邊緣動作」讓指標能繼續移動。

##HelpTopicID=166
本圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的「邊緣動作」區域。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「邊緣動作」區域內，該「邊緣動作」區域在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「邊緣動作」區域的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有啟動「邊緣動作」功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將「邊緣動作」區域調整得大一點。如果「邊緣動作」的功能過於容易觸發，請試著將「邊緣動作」區域調整得小一點。

如果「邊緣動作」區域是灰色而且無法調整，請選取「邊緣動作」的選項之一，然後就能調整區域的大小。

##HelpTopicID=167
要使用手指壓力控制速度，請選取這個核取方塊。如果選取這個選項，較用力按會使指標的移動較快。

如果要固定速度，請取消選取「以手指壓力控制「邊緣動作」速度」核取方塊。

##HelpTopicID=168
如果要在取消「以手指壓力控制「邊緣動作」速度」核取方塊時調整「邊緣動作」的速度，請使用者這個滑鈕。向右拖曳滑鈕，增加「邊緣動作」的速度，或向左拖曳降低速度。

##HelpTopicID=169
要設定點選區域在點選時執行動作，請選取「啟用點選區域」核取方塊。TouchPad 表面的每一個角落都能設定為點選區域。

##HelpTopicID=170
要指定動作到點選區域，請從下拉式清單中選擇選項。如果選取的動作需要更多資訊，「設定」按鈕將會啟用。

##HelpTopicID=171
本圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的現用「點選區域」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「點選區域」的範圍中，該「點選區域」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「點選區域」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域角落上黑色的小方塊。

如果在觸發「點選區域」動作時有困難，請將「點選區域」的範圍調整得大一點。如果「點選區域」動作的觸發太容易，則請將「點選區域」的範圍調整得小一點。

如果「點選區域」是灰色而且無法調整，請選取「啟用點選區域」核取方塊，然後就能調整區域的大小。

##HelpTopicID=172
如果在網頁瀏覽器視窗內要使用擦碰姿勢來執行「下一頁」或「上一頁」方向按鈕的功能，請選擇「啟用前進/後退姿勢」核取方塊。

要使用前進或後退姿勢，請把手指放在 TouchPad 上緣，然後向左或向右移動。把手指向左移動，就像按一下上一頁方向按鈕。把手指向右移動，就像按一下下一頁方向按鈕。

##HelpTopicID=173
要使用「虛擬捲動」功能，請選取「啟用捲動」核取方塊。

在啟用「虛擬捲動」時，在 TouchPad 的右端上下來回滑動手指，即可垂直地捲動所選的視窗或項目。在 TouchPad 的底端左右滑動手指，即可水平捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=174
要顯示「虛擬選動」選項，並調整您的設定值，請按一下這個按鈕。

##HelpTopicID=175
要捲動使用中的視窗或項目，請選取「捲動所選項目」選項。使用中的項目通常是最後一個視窗、視窗的一部分、或您按下的項目。

##HelpTopicID=176
要捲動使用中應用程式內指標下的項目，請選取這個選項。這個選項讓您捲動指標下的項目，而不需要先按一下項目。

##HelpTopicID=177
要在長文件中輕易捲動，請選取「啟用滑行」核取方塊。採用「滑行」功能時，在手指離開 TouchPad 之後，「虛擬捲動」仍會繼續。

要使用「滑行」功能時，請在一個連貫的水平或垂直動作中，移動並抬起手指。要停止「滑行」功能，請觸摸 TouchPad。

##HelpTopicID=178
本圖代表 TouchPad 的表面。圖中的交叉串聯區域，表示 TouchPad 表面上的「虛擬捲動」範圍。

當手指放到 TouchPad 上時，TouchPad 圖中的邊緣會出現箭頭，顯示手指的位置。當手指位於 TouchPad 上現用「虛擬捲動」的範圍中，該「虛擬捲動」範圍在圖中，會變成實心的顏色。如果要變更「虛擬捲動」範圍的大小，請拖曳交叉串聯區域邊緣上黑色的小方塊。

如果有觸發「虛擬捲動」功能上的困難，請試著將交叉串聯區域的邊緣向內移，將「虛擬捲動」範圍調整得大一點。如果「虛擬捲動」的功能過於容易觸發，請試著將「虛擬捲動」範圍調整得小一點。

如果「虛擬捲動」區域是灰色而且無法調整，請選取一個「虛擬捲動」選項，然後就能調整區域的大小。

##HelpTopicID=179
要執行「虛擬捲動」教學課程，請按一下「練習」按鈕。這個簡單的迷宮可以協助您學習如何使用「虛擬捲動」。

注意：請確定有選取「水平捲動」和「垂直捲動」核取方塊。

開始前，請先研究一下這個迷宮，找出起點和終點。因為迷宮的面積大於用來顯示它的視窗，所以無法看見完整的迷宮。用「虛擬捲動」功能移動迷宮在視窗中所顯示的部分。先按住 Ctrl 鍵再使用「虛擬捲動」功能，可以放大或縮小迷宮。

迷宮左上角落的黃點表示迷宮的入口。迷宮右邊的藍點則表示出口。

開始：

1.	按一下黃點上面的紅色方塊來開始。
2.	用箭頭鍵或是點選 TouchPad 以在迷宮裡面移動。
3.	用「虛擬捲動」功能移動所顯示的迷宮部分。
4.	到達右下角落的藍點後，請按「虛擬捲動練習」視窗的「關閉」按鈕。

##HelpTopicID=180
要使用具有水平捲軸的視窗上的「虛擬捲動」功能，請選取「水平捲動」核取方塊。在 TouchPad 的底端左右來回滑動手指，即可水平地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=181
要使用擁有垂直捲軸的視窗上的「虛擬捲動」功能，請選取「垂直捲動」核取方塊。在 TouchPad 的右端上下來回滑動手指，即可垂直地捲動所選的視窗或項目。

##HelpTopicID=182
這個滑鈕可用來控制「虛擬捲動」的速度。將滑鈕向右拖，可以加快捲動的速度。

##HelpTopicID=183
要使用點選及按壓動作以執行指定動作，請選取「啟用觸壓選擇」核取方塊。動作指定於「點選動作」下拉式清單中。

點選是在手指在指向搖桿頂端快速向下然後向上的動作。輕而迅速的點選動作，可以取得最佳的效果。如果點選的力量太大或是速度太慢，效果會比較不好。點選一次等於按一下滑鼠的按鍵；連續迅速地點選兩次，則等於連按兩下滑鼠。

按壓表示用手指在指向搖桿的頂端，快速地向下壓一下。從容而輕輕地壓，可以取得最佳的效果。一直向下壓到底，則等於按住滑鼠上的按鍵。一直向下壓到底，然後向旁邊移動，即可向任何方向做按住來拖曳的動作。舉起手指，就能釋放被拖曳的物件。

取消選取「啟用觸壓選擇」核取方塊時，您必須按下按鈕，以執行左按鍵的功能。

##HelpTopicID=184
為協助防止在打字時發生不需要的按鍵動作，請選取這個核取方塊。

##HelpTopicID=185
要指定動作到在指向搖桿上點選，請從「點選動作」下拉式清單中選擇一個選項。

##HelpTopicID=186
要調整點選指向搖桿的速度，以執行按一下或連按兩下的動作，請移動這個滑鈕。

如果您把速度設定得太慢，可能會發生不需要的按鍵動作、指標延遲、或拖曳延遲。但是如果您把速度設定得太快，可能會發現難以使用「觸壓選擇」功能。

##HelpTopicID=187
要啟用「虛擬捲動」功能，請選取「啟用捲動」核取方塊。如果選取這個選項，指向搖桿只能用於水平或垂直的「虛擬捲動」。您必須使用 TouchPad 或外接滑鼠以移動游標。

要使用垂直捲動功能，請依您要捲動的方向按一下指向搖桿。要停止捲動，請從指向搖桿上舉起手指。

##HelpTopicID=188
要調整「虛擬捲動」的速度，請使用這個滑鈕。向右移動滑鈕，增加捲動的速度，或向左移動降低捲動的速度。

##HelpTopicID=189
要調整指向搖桿上游標動作及「觸壓選擇」所需的力量，請使用「觸摸靈敏度」滑鈕。

要減少所需的力量，請將滑鈕移向「輕壓」。

要增加所需的力量，請將滑鈕移向「重壓」。

##HelpTopicID=190
要使指標維持在使用中的視窗之內，請選取「指標停在視窗框線上」核取方塊。將指標停在視窗的框線上，可以容易使用靠近視窗邊緣的控制項目。

如果選取這個選項，您第一次嘗試將指標移到視窗之外時，指標會停在邊緣上。如果再嘗試移動一次，則可以將指標移到視窗外。

##HelpTopicID=191
要提升精密定位的指向精確度，請從「慢動作鍵」下拉式清單中選取一個選項。這項功能讓您降低指標的速度。

要使用慢動作，在移動指標時，請按住選取的按鍵。

##HelpTopicID=192
要在螢幕顯示對話方塊時，自動將指標移到預設設定，請選擇這項功能。

##HelpTopicID=193
要強迫指標在螢幕中進行純粹水平或垂直的動作，請從「限制指標鍵」下拉式清單中選取一個選項。

要使用限制指標動作，在移動指標時，請按住指定的按鍵。在按住該按鍵後，指標一開始移動時的方向，會決定在手指離開 TouchPad 之前，指標移動的方向。

##HelpTopicID=194
要接收有關指向動作的回饋，請選擇「動畫」核取方塊。動畫圖示會顯示於 Windows 工作列內。連按兩下這個圖示，就能存取「滑鼠內容」視窗。

##HelpTopicID=195
要獲得非常平順的指標動作，請選擇「快」的指標重新整理速率選項。

##HelpTopicID=196
如果指標在螢幕上有不穩定或是閃爍的情形，則請試著選擇「慢」的指標重新整理速率。

##HelpTopicID=197
這是您 Synaptics TouchPad 驅動程式的版本號碼。

##HelpTopicID=198
要取得 Synaptics 專利的最新資訊，請造訪我們的網站：http://www.synaptics.com。

##HelpTopicID=199
雙重模式
雙重模式功能讓您能從「游標模式」切換到「按鈕模式」。在「按鈕模式」中，TouchPad 表面上的虛擬按鈕提供您方便的捷徑，可以使用常用的應用程式。此外，還有音量控制器，讓您輕鬆迅速增減音量。

要啟用雙重模式，請點選右上角的核取方塊以切換到「按鈕模式」。

要使用按鈕模式：

·	點選模式切換按鈕。此按鈕位於 TouchPad 右上角，音量控制器的上方。
·	點選虛擬按鈕啟動您想要使用的應用程式。應用程式開啟後，TouchPad 會自動回到「游標模式」。

注意：當電腦連接外部指向裝置 (如滑鼠) 時，您就可以使用「按鈕模式」，使用方法是：選擇插入外部裝置時，永遠使用「按鈕模式」核取方塊。

##HelpTopicID=200
按鈕模式選項

您可以依照個人喜好，設定六個虛擬按鈕。上面三個虛擬按鈕有預設設定值，其他則未設定。已設定的虛擬按鈕之預設設定值如下：

·	點選左上角的虛擬按鈕，會開啟指定的電子郵件應用程式。
·	點選中間上方的虛擬按鈕，會開啟 ConfigFree 應用程式。請參考 Toshiba 線上說明，以獲得更多資訊。
·	點選右上角的虛擬按鈕，將使用中視窗的選項傳送到印表機。

##HelpTopicID=201
按鈕模式選項

您可以依照個人喜好，設定六個虛擬按鈕。其中四個虛擬按鈕已經有預設設定值，其他則未設定。已設定的虛擬按鈕之預設設定值如下：

·	點選左上角的虛擬按鈕，會開啟指定的電子郵件應用程式。
·	點選中間上方的虛擬按鈕，會開啟指定的 Web 瀏覽器。
·	點選右上角的虛擬按鈕，會開啟 BeatJam 應用程式。請參考 Toshiba 線上說明，以獲得更多資訊。
·	點選左下角的虛擬按鈕，會開啟 Toshiba 線上說明。

##HelpTopicID=202
按鈕檢查功能可以使按鈕不因意外接觸而執行指令。在執行輸入操作時，按鈕檢查能夠標別您的手掌停放在按鈕上還是輕輕掠過它們的表面，從而防止不必要的按鈕啟動。

如果按鈕表現出不需要的啟動，請將滑尺向右側最大值移動，以增加「按鈕檢查」設定值。如果按鈕未能執行所要的啟動，請將滑尺向左側最小值移動，以減少「按鈕檢查」設定值。如果將滑尺一直移動到右側，很可能感覺到按鈕失效。

##HelpTopicID=203
要配置某一按鈕的功能，請從功能表結構樹中選擇該按鈕。例如，可定義按鈕 1「在預設瀏覽器中進入網頁」。每次觸擊按鈕 1 時，網路瀏覽器均會自動開啟並載入指定的網頁。

##HelpTopicID=204
敏感度設定允許您自行設定裝置對觸擊的反應方式。要調節敏感度設定值，請從敏感度功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=205
接觸敏感度滑尺用於調節可以使裝置產生反應的手指壓力強度。

如果裝置的反應不規則，或者您在一個濕度高的環境中工作，請將滑尺向右側重觸移動，以降低敏感度。

如果您必須用力按才能操作裝置，請將滑尺向左側輕觸移動，以提高敏感度。

##HelpTopicID=206
從上面的清單中選擇一項功能並分配給選取的按鈕。每次觸擊該按鈕時就會執行選取的操作。

##HelpTopicID=207
啟用聲音核取方塊允許在觸擊一個按鈕時播放一個使用者配置的聲音。

如果沒有選取啟用聲音，會停用聲音並且在觸擊按鈕時不播放任何聲音。

##HelpTopicID=208
啟用照明核取方塊允許為非活動以及活動的按鈕照明。
如果沒有選取啟用照明核取方塊，會停用照明並且在觸擊按鈕時不會變更按鈕的亮度。

##HelpTopicID=209
非活動亮度滑尺允許您調整按鈕在未被觸擊時的亮度水平。
如果按鈕在未被觸擊時亮度水平太高，請將滑尺向最小值設定移動。
如果按鈕在未被觸擊時亮度水平太低，請將滑尺向最大值設定移動。

##HelpTopicID=210
活動亮度滑尺允許您調整按鈕在被觸擊時的亮度水平。
如果按鈕在被觸擊時亮度水平太高，請將滑尺向最小值設定移動。
如果按鈕在被觸擊時亮度水平太低，請將滑尺向最大值設定移動。

##HelpTopicID=211
按鈕模式選項
裝置提供了六個虛擬按鈕，使用者可以配置這些按鈕來滿足自身的喜好。上面三個虛擬按鈕具有預設設定，而其他三個尚未配置。下面列出了已配置虛擬按鈕的預設設定：

·	觸擊左上部的虛擬按鈕開啟指定的電子郵件應用程式。
·	觸擊中上部的虛擬按鈕開啟 ConfigFree 應用程式。有關詳細資訊，請參閱 Toshiba 聯機幫助。
·	觸擊右上部的虛擬按鈕開啟 Windows Photo Gallery。

##HelpTopicID=212
要配置您在滑尺上滑動手指時的操作，請從功能表結構樹中選擇滑尺。例如，可將滑尺 1 定義為「調節系統音量」。每次在滑尺 1 上滑動手指時，音量將提高或降低。

##HelpTopicID=213
從上面的一組操作中選擇一種操作分配給選取滑尺。每次在滑尺上面上下滑動手指時將執行選取的操作。

##HelpTopicID=214
調整指標運動速度此滑尺控制指標的速度。您可以透過調節滑尺在慢和快之間的位置來選擇指標的速度。

##HelpTopicID=215
按鈕模式選項
裝置提供了六個虛擬按鈕，使用者可以配置這些按鈕來滿足自身的喜好。上面三個虛擬按鈕具有預設設定，而其他三個尚未配置。下面列出了已配置虛擬按鈕的預設設定：

·	觸擊左上部的虛擬按鈕開啟指定的電子郵件應用程式。
·	觸擊中上部的虛擬按鈕開啟 ConfigFree 應用程式。有關詳細資訊，請參閱 Toshiba 聯機幫助。
·	輕擊右上方的虛擬按鈕，打開「範例圖片」資料夾。

##HelpTopicID=216
控制條

控制條用於配置按鈕以啟動您偏好的應用程式。您可以透過照明、淡出時間和接觸敏感度設定對控制條的外觀進行個性化設定。利用控制條，還可以輕鬆存取音量控制以調整軟體聲音效果。

選擇啟用選項啟動控制條以便使用。如果您不想使用控制條，您可以選擇停用選項。

##HelpTopicID=217
LED 照明

您可以使用LED 照明滑尺來調節控制條上的 LED 的亮度。

要增加亮度，請將滑尺向右側亮移動。

要降低亮度，請將滑尺向左側暗移動。

##HelpTopicID=218
淡出速度

您可以使用淡出速度滑尺來設定控制條上的 LED 在您觸擊控制條並將手指抬離控制條後淡出的速度。

要緩慢淡出，請將滑尺向右側緩慢移動。

要快速淡出，請將滑尺向左側快速移動。

##HelpTopicID=219
接觸敏感度

接觸敏感度用於調節手指施以多大壓力才能使控制條回應您的觸擊。

如果控制條不回應您的觸擊或者您必須用力按壓才能使其起作用，請將滑尺向左側輕觸移動，以提高敏感度。

如果稍不留意輕觸控制條即可對其進行操作，請將滑尺向右側重觸移動，以降低敏感度。

##HelpTopicID=220
聲音效果

要為特定動作分配聲音效果，請輸入音效檔案或瀏覽並選擇音效檔案。

##HelpTopicID=221
音量

音量滑尺可用來輕鬆控制聲音效果的音量。

要提高音量，請將滑尺向右側高音移動。

要降低音量，請將滑尺向左側靜音移動。

##HelpTopicID=222
應用程式

要指定一個按鈕來啟動一個應用程式，請輸入可執行檔案或瀏覽並選擇要啟動的應用程式。

要指定一個按鈕來啟動一個應用程式，請輸入可執行檔案或瀏覽並選擇要啟動的應用程式。

##HelpTopicID=223
TouchPad 停用區域功能可用來透過觸擊 TouchPad 的一角並將手指停留在此處片刻來啟用或停用 TouchPad。
如果 TouchPad 已啟用，觸擊該角可以停用它。如果 TouchPad 'a4w停用，觸擊該角則可以啟用它。

##HelpTopicID=224
最小觸擊時間滑尺可用來變更您必須觸擊該角多長時間 TouchPad 才能被啟用或停用。

##HelpTopicID=225
虛擬捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。虛擬捲動可以自動操作捲軸，因此無需將指標從目前工作中移開。

虛擬捲動適用於大多數可捲動視窗，例如：文字處理文件、試算表和大型數字影像。它還適用於其他可捲動項目，例如：檔案清單和字型清單。

捲動是一種獨特的虛擬捲動，可用來利用一個平滑的圓形運動進行連續捲動。捲動速度由手指的移動速度控制。要快速捲動，請快速地畫小圈。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。捲動的方向可以透過改變手指運動方向來翻轉。

要使用垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	手指沿 TouchPad 右側邊緣按所需捲動方向上下滑動。

要使用 ChiralMotion 進行垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊和啟用 ChiralMotion 捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	將手指放在 TouchPad 右側邊緣的中部。
4.	手指按所需捲動方向上下滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

要使用水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	手指沿 TouchPad 下部邊緣按所需捲動方向左右滑動。

要使用 ChiralMotion 進行水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊和啟用 ChiralMotion 捲動核取方塊。
2.	按一下要捲動的視窗或項目。
3.	將手指放在 TouchPad 下部邊緣的中部。
4.	手指按所需捲動方向左右滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

如果虛擬捲動沒有回應，請確保已選取所需的啟用捲動核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=226
動量功能可以實現平滑、快速、類似追蹤球的滑鼠運動。手指在 TouchPad 表面上快速輕擊一下即可將游標滑過整個電腦螢幕。動量可以減少長距離移動游標所帶來的重複運動和疲勞，同時提供類似使用追蹤球的平滑、自然感覺。動量非常適用於即時策略遊戲、第一人稱射擊遊戲和角色扮演遊戲。

選取啟用動量核取方塊即可使用該功能。

##HelpTopicID=227
滑動距離滑尺可用來調節手指輕擊 TouchPad 時游標移動的距離。要使游標停止移動，將手指放在 TouchPad 上即可。輕觸 TouchPad 一下也可以使游標停止移動。

選取啟用彈離螢幕邊緣核取方塊可以將游標限制在電腦螢幕的邊界內。利用彈離螢幕邊緣功能可以輕鬆地瀏覽靠近螢幕邊緣的功能表選項和控制項。

##HelpTopicID=228
收縮手勢在很多應用程式中起到縮放功能。收縮手勢在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中可用來起到與滾輪相同的功能。

要使用收縮手勢，請將兩根手指放在 TouchPad 表面上。將兩根手指靠攏在一起或分開。要放大，將手指放在 TouchPad 表面上，兩根手指先靠在一起，然後滑動分開。要縮小，先將手指分開放在 TouchPad 表面上，然後移動到一起。

##HelpTopicID=229
雙指 ChiralMotion 捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。只需將兩根手指放在 TouchPad 表面並做圓形運動即可上下捲動。捲動開始後無需將兩根手指都放在 TouchPad 上。只要有一根手指停留在 TouchPad 表面做圓形運動，捲動就會繼續。

手指移動速度控制捲動速度。要快速捲動，請畫小圈並快速移動手指。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。變更手指運動方向可以翻轉捲動方向。

##HelpTopicID=230
進階手勢是使用者在 Synaptics TouchPad 感測器上做出的一種動作，主裝置可以識別該動作以執行指定功能。

##HelpTopicID=231
輕擊手勢是將兩根手指放在 TouchPad 表面上，略微分開，以直線、連續運動滑過 TouchPad，然後將兩根手指同時從 TouchPad 表面上抬起。「輕擊」手勢開始的動作是特定於應用程式的；例如，在 Internet Explorer 中，左輕擊表示「向後瀏覽」。

##HelpTopicID=232
ChiralRotate 手勢可以順時針或逆時針旋轉選取物件。「ChiralRotate」手勢僅在受支持的應用程式中起作用。

要開始「ChiralRotate」，請將一根手指放在 TouchPad 左側垂直區域內，然後以圓形運動移動手指。在受支持的應用程式中，選取物件會旋轉。

##HelpTopicID=233
選取啟用收縮核取方塊可以啟用該功能。

##HelpTopicID=234
選取啟用 ChiralRotate 核取方塊可以啟用該功能。

##HelpTopicID=235
選取啟用輕擊核取方塊可以啟用該功能。

##HelpTopicID=236
要觀看如何使用「收縮」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，該按鈕位於啟用收縮核取方塊下方。

##HelpTopicID=237
要觀看如何使用「ChiralRotate」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，該按鈕位於啟用 ChiralRotate 核取方塊下方。

##HelpTopicID=238
要觀看如何使用「輕擊」手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕，該按鈕位於啟用輕擊核取方塊下方。

##HelpTopicID=239
要檢視有關如何使用動量手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕（位於啟用動量核取方塊下）。

##HelpTopicID=240
虛擬捲動是替代一般捲動方法的一種創新方法。虛擬捲動可以自動操作捲軸，因此無需將指標從目前工作中移開。

虛擬捲動適用於大多數可捲動視窗，例如：文字處理文件、試算表和大型數碼影像。它還適用於其他可捲動項目，例如：檔案清單和字型清單。

線性捲動是其中一種虛擬捲動，用於進行一般捲動。

ChiralMotion 捲動是一種獨特的虛擬捲動，可用來利用一個平滑的圓形運動進行連續捲動。捲動速度由手指的移動速度控制。要快速捲動，請快速地畫小圈。要緩慢捲動，請畫大圈並緩慢移動手指。捲動的方向可以透過改變手指運動方向來翻轉。

要使用線性垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下線性捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	手指沿 TouchPad 右側邊緣按所需捲動方向上下滑動。

要使用 ChiralMotion 進行垂直捲動：

1.	選取啟用垂直捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下 ChiralMotion 捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	將手指放在 TouchPad 上靠近右側邊緣中部的位置。
7.	手指按所需捲動方向上下滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

要使用線性水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下線性捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	手指沿 TouchPad 下部邊緣按所需捲動方向左右滑動。

要使用 ChiralMotion 進行水平捲動：

1.	選取啟用水平捲動核取方塊。
2.	按一下虛擬捲動圖示或連按兩下虛擬捲動。
3.	選擇長距離捲動。
4.	按一下 ChiralMotion 捲動單選按鈕。
5.	按一下要捲動的視窗或項目。
6.	將手指放在 TouchPad 上靠近下部邊緣中部的位置。
7.	手指按所需捲動方向左右滑動，然後開始做圓形運動。在做順時針或逆時針運動時手指可以逐漸向 TouchPad 中心移動。

如果虛擬捲動沒有回應，請確保已選取所需的啟用捲動核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=241
要檢視有關如何使用虛擬捲動的展示，請選擇顯示視訊按鈕。

##HelpTopicID=242
要檢視有關如何使用輕擊手勢的展示，請選擇顯示視訊按鈕。

##HelpTopicID=243
要使用垂直輕擊手勢，請選取啟用垂直輕擊核取方塊。將兩根手指略微分開放在 TouchPad 上，然後向上或向下滑動。完成後，抬起手指即可執行特定於應用程式的功能。

##HelpTopicID=244
要使用水平輕擊手勢，請選取啟用水平輕擊核取方塊。將兩根手指略微分開放在 TouchPad 上，然後向右或向左滑動。完成後，抬起手指即可執行特定於應用程式的功能。

##HelpTopicID=245
按一下顯示視訊按鈕在操作中進行檢視。

##HelpTopicID=246
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用左側的功能表結構樹存取可自訂的功能。這些包括單指指標和捲動選項，加上用於操縱文件、對象和應用程式的多指手勢。

使用內容視窗
按一下功能表結構樹中的功能可檢視該功能的說明和設定頁。某些功能有數頁設定。按一下功能旁邊的 +（加號）可檢視所有相關頁。設定將出現在視窗中功能表結構樹的右側。這些選項的資訊以及變更說明將出現在此資訊方塊中。可使用捲軸來檢視資訊方塊的內容。

預設值按鈕
預設值按鈕用於將目前頁面中的所有設定復原為出廠設定值。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
取消按鈕用於關閉「內容」視窗但不儲存任何變更，並復原所有先前設定。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。

##HelpTopicID=250
指標設定頁用於指定游標如何回應指標和選擇操作。

##HelpTopicID=251
選取啟用動量核取方塊可使用該功能。

##HelpTopicID=252
限制運動功能用於強迫指標在螢幕上做純水平或垂直運動。該功能在使用繪圖程式時最有用。啟動「限制運動」的方法是在移動指標的同時按住指定鍵。按住鍵時，只要手指不離開 TouchPad，指標就會沿著最初的運動方向移動。

要使用「限制運動」，請執行下列步驟：

1.	選取「啟用限制運動」核取方塊以啟用清單方塊中的選項。
2.	從清單方塊中選擇一個用於啟動「限制運動」的鍵。
3.	在希望限制指標移動時，按住所選鍵。

##HelpTopicID=254
捲動
捲動功能用於自動操作捲軸，不必將指標從目前工作移開。捲動功能適用於文件、試算表、大型數字影像等大多數可捲動的視窗以及檔案清單和字型清單等其他可捲動的項目。

##HelpTopicID=255
翻轉捲動

翻轉捲動方向功能用於變更標準的捲動行為。標準捲動沿著手指移動方向移動捲軸。「翻轉捲動方向」功能沿著手指移動方向移動文件或對象。

要啟用該功能，請選取啟用翻轉捲動方向核取方塊。

##HelpTopicID=256
捲動速度滑塊用於調整捲動的速度。將滑塊向右拖則提高捲動速度。

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling™

ChiralScrolling™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling™核取方塊。

要使用 ChiralScrolling™，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling™，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=258
單指捲動
按一下要捲動的視窗或項目，然後手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動。手指沿 TouchPad 底邊左右滑動可水平捲動。

如果捲動沒有回應，請確保已選取相應的核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域設定。

##HelpTopicID=259
上圖顯示了 TouchPad 表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad 表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad 上時，TouchPad 圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad 的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。

如果難以觸發捲動，請嘗試將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請嘗試縮小捲動區域。

如果捲動區域為灰色且不能調整，請務必啟用捲動功能。

要啟用捲動，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇捲動。
2.	選擇所需的捲動方法，然後啟用垂直或水平捲動。

##HelpTopicID=260
啟用水平捲動

選取該核取方塊可在有水平捲軸的視窗中啟用水平捲動。手指沿 TouchPad 底邊左右滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=261
啟用垂直捲動

選取該核取方塊可啟用垂直捲動。手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=262
雙指捲動

「雙指捲動」功能用於垂直或水平捲動並且從 TouchPad 表面上的任何位置啟動捲動。只需將兩根手指向下放在 TouchPad 上，然後沿著所需方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

要使用「雙指捲動」，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指向下放在 TouchPad 表面上。手指應稍微分開。
2.	使用連續直線移動，沿著所需方向滑動兩根手指。
3.	讓兩根手指離開 TouchPad 表面，停止捲動。

##HelpTopicID=263
啟用水平捲動

選取該核取方塊在有水平捲軸的視窗上啟用水平捲動。兩根手指在 TouchPad 上左右滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=264
啟用垂直捲動

選取該核取方塊啟用垂直捲動。兩根手指在 TouchPad 上上下滑動可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=265
自由捲動功能有助於輕鬆捲動瀏覽長文件。啟用自由捲動時，手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=266
收縮縮放

收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

要啟用該功能，請選取啟用收縮縮放核取方塊。

要使用「收縮縮放」手勢，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指向下放在 TouchPad 表面上。
2.	手指滑動分開則放大，將手指滑到一起則縮小。為了獲得最佳縮放體驗，請使用指尖。

##HelpTopicID=267
旋轉功能為旋轉相片和其他對象提供便利的手勢。

##HelpTopicID=269
三指按壓
「三指按壓」手勢提供啟動指定應用程式的捷徑。

要啟用該功能，請選取啟用三指按壓核取方塊。要自訂所啟動的應用程式，請按一下配置按鈕。

要使用「三指按壓」手勢，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	在應用程式開始啟動之前，手指保持靜止狀態。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=270
三指輕擊

「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。還可以使用「三指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用三指輕擊核取方塊。

要使用「三指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要使用「三指輕擊」手勢進入幻燈片模式，請垂直滑動手指。手指向上滑動，啟動幻燈片模式。手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=271
板上手掌
「板上手掌」手勢用於透過將所有開啟的視窗最小化來清除桌面。重複該手勢可復原視窗。

要啟用該功能，請選取啟用板上手掌核取方塊。

要使用「板上手掌」手勢，請執行下列步驟：

1.	將大拇指後跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	讓手離開 TouchPad。

##HelpTopicID=272
練習捲動
按一下練習按鈕可執行捲動教程。簡單的迷宮將有助於學習如何使用捲動。

在開始尋找起點和終點之前，請先看一下迷宮。無法看到迷宮全貌，因為它超出了顯示視窗的範圍。進行捲動，在視窗中檢視迷宮的不同部位。按住 Ctrl 鍵並使用捲動來重新調整迷宮的大小。

迷宮左上角的黃點表示迷宮的入口。迷宮右側的藍點表示出口。

要練習捲動，請執行下列步驟：

1.	按一下黃點中的紅色方塊即可開始。
2.	使用方向鍵或觸擊 TouchPad，在迷宮中巡遊。
3.	使用所需捲動方法來檢視迷宮的不同部位。
4.	到達右下角的藍點後，按一下捲動練習視窗中的關閉按鈕。

##HelpTopicID=273
HP MediaSmart M-手勢
可透過在 TouchPad 表面上執行 M-手勢，啟動 HP MediaSmart 應用程式。

要啟用該功能，請選取 HP MediaSmart M-手勢核取方塊。

要使用該手勢，請執行下列步驟：

1.	觸擊 TouchPad 表面上的兩根手指，然後立即將手指放回。
2.	在大M形圖案中滑動手指。
3.	HP MediaSmart 應用程式將啟動。

##HelpTopicID=274
指標增強功能用於指定游標如何回應指標操作。

##HelpTopicID=275
「應用程式」手勢提供常用應用程式或功能的捷徑。電腦對這些手勢的回應可能具有應用程式特異性。

##HelpTopicID=276
EdgeMotion™（邊界運動）功能旨在簡化長距離指標移動。當手指到達 TouchPad 邊界時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。選擇其中一個邊界運動選項。

捲動功能也支援邊界運動。要在捲動時啟用邊界運動，請在功能表結構樹中選擇捲動時啟用邊界運動（在單指捲動下），或雙指捲動（在捲動下）。

##HelpTopicID=277
當手指到達 TouchPad 邊界時，如果希望捲動繼續，請選取捲動時啟用邊界運動核取方塊。

##HelpTopicID=278
敏感度設定用於自行設定 TouchPad 對觸擊的回應方式。

##HelpTopicID=279
自由捲動功能有助於輕鬆捲動瀏覽長文件。啟用自由捲動時，在手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad 表面上。

##HelpTopicID=280
樞軸旋轉
「樞軸旋轉」手勢用於旋轉相片、可攜式文件格式 (PDF) 檔案等對象或所選的其他對象，增量為 90 度。

要啟用該功能，請選取啟用樞軸旋轉核取方塊。

要使用「樞軸旋轉」手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，並保持不動。
2.	將另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指圍繞第一根手指做圓形滑動。確保在進行圓形移動時兩根手指之間的距離保持不變。順時針或逆時針滑動，按所需方向旋轉所選對象。

##HelpTopicID=281
右角樞軸

要在 TouchPad 的右下角使用「樞軸旋轉」功能，請選取右角樞軸核取方塊。用左手執行該手勢時，使用 TouchPad 的右角可能會更舒適。

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
ChiralRotate™手勢旋轉所選對象，增量為 90 度。

要啟用該功能，請選取「啟用 ChiralRotate」核取方塊。請注意，ChiralRotate 手勢只適用於支援的應用程式。

要使用 ChiralRotate 手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的「目標」區。
2.	將手指向上或向下滑動，開始進行圓形移動。要沿順時針方向旋轉對象，請順時針移動手指。要沿逆時針方向旋轉對象，請逆時針移動手指。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面，返回指標模式。

##HelpTopicID=283
關閉 TouchPad

如果不想使用 TouchPad，可將其關閉。將一根手指放在 TouchPad 的左上角，然後手指保持靜止狀態片刻。TouchPad 將關閉。工作列中的 TouchPad 圖示將改變，表明 TouchPad 不可使用。

要將 TouchPad 重新開啟，請再次觸擊左上角。工作列中的圖示將復原為啟用狀態。

要指定 TouchPad 保持關閉的時間，請選擇所需選項。

關閉 TouchPad 選項將使 TouchPad 保持關閉狀態，直到觸擊左上角將其復原才能使用。
將 TouchPad 關閉一個作業階段時間選項會將 TouchPad 關閉一個登入作業階段時間。TouchPad 將自動復原，以供下一次登入時使用。

##HelpTopicID=284
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。還可以使用「兩指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要使用「兩指輕擊」手勢進入幻燈片模式，請垂直滑動手指。手指向上滑動，啟動幻燈片模式。手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=285
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作水平輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=286
兩指輕擊

「兩指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「兩指輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用兩指輕擊核取方塊。

要使用「兩指輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將兩根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作垂直滑動手指。
3.	向上滑動手指，啟動幻燈片模式；向下滑動手指，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=287
三指水平輕擊

「三指水平輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指水平輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。

要啟用該功能，請選取啟用三指水平輕擊核取方塊。

要使用「三指水平輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作水平輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=288
三指垂直輕擊

「三指垂直輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「三指垂直輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用三指垂直輕擊核取方塊。

要使用「三指垂直輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指稍微分開，向下放在 TouchPad 表面上。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作垂直滑動手指。
3.	向上滑動手指，啟動幻燈片模式；向下滑動手指，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=289
圓形捲動

「圓形捲動」功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用圓形捲動核取方塊。

要使用「圓形捲動」，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向滑動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了「圓形捲動」，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=290
自動捲動功能可利用手指的一次輕撫，協助您輕鬆地在長文件中捲動。手指離開 TouchPad 表面後捲動會繼續。

要使用「自動捲動」，請執行下列步驟：

1.	按一下要捲動的視窗或項目。
2.	沿著想要捲動的方向，在 TouchPad 的捲動區域滑動一根手指。要上下捲動，捲動區域應在右側。要左右捲動，捲動區域應在底邊。

如果「自動捲動」不回應，請檢查您的捲動區域設定。如果仍然無法使用「自動捲動」，請確保您按一下的視窗或項目允許捲動。

##HelpTopicID=291
旋轉功能為旋轉相片和其他物件提供便利的手勢。

##HelpTopicID=292
「我的最愛」手勢
「我的最愛」手勢提供啟動指定應用程式的捷徑。

要啟用該功能，請選取啟用我的最愛手勢核取方塊。要自訂所啟動的應用程式，請按一下配置按鈕。

要使用該手勢，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	在應用程式開始啟動之前，手指保持靜止狀態。
3.	讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=293
輕擊
「輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。可使用「輕擊」手勢，瀏覽網際網路或在相片檢視器視窗中捲動相片。還可以使用「輕擊」手勢進入或結束幻燈片模式。

要啟用該功能，請選取啟用輕擊核取方塊。

要使用「輕擊」手勢進行巡遊，請執行下列步驟：

1.	將三根手指向下放在 TouchPad 表面上。確保手指之間有小間隙。
2.	沿著所需方向用連續直線的動作輕擊手指，從 TouchPad 的一側移到相對的另一側。
3.	手指水平移動，將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

要對幻燈片模式使用「輕擊」手勢，請執行下列步驟：

1.	手指向上滑動，啟動幻燈片模式。
2.	手指向下滑動，結束幻燈片模式。

##HelpTopicID=294
「顯示桌面」手勢
「顯示桌面」手勢用於透過將所有開啟的視窗最小化來清除桌面。重複該手勢可復原視窗。

要啟用該功能，請選取啟用顯示桌面手勢核取方塊。

要使用「顯示桌面」手勢，請執行下列步驟：

1.	將大拇指後跟向下放在 TouchPad 表面上。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	讓手離開 TouchPad。

##HelpTopicID=295
縮放區

利用「縮放區」功能，可以使用 Touchpad 的左側來放大或縮小活動視窗中的項目。「縮放區」功能與支援 CTRL-捲動輪的標準 Windows 應用程式中的捲動輪的縮放功能相同。

要啟用該功能，請選取啟用縮放區核取方塊。

要放大：

1.	將一根手指放在 Touchpad 上靠近左下角的位置。
2.	朝左上角向上滑動手指。
3.	重複該操作，直到達到所需縮放水平。

要縮小：

1.	將一根手指放在 Touchpad 上靠近左上角的位置。
2.	朝左下角向下滑動手指。
3.	重複該操作，直到達到所需縮放水平。

##HelpTopicID=296
TouchCheck 手勢用於防止操作 Touchpad 時的意外接觸。TouchCheck 使 Touchpad 能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 Touchpad 產生的指標移動或按一下並非所需，請將滑塊向最大右移，以增大 TouchCheck 的設定值。如果 Touchpad 未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向最小左移，以減小 TouchCheck 的設定值。如果滑塊處於紅色區域，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=297
旋轉
「旋轉」手勢用於旋轉相片、可攜式文件格式 (PDF) 檔案等物件或所選的其他物件，增量為 90 度。

要啟用該功能，請選取啟用旋轉核取方塊。

要使用「旋轉」手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad 的左下角，並保持不動。
2.	將另一根手指向下放在 TouchPad 中央附近。
3.	第二根手指圍繞第一根手指做圓形滑動。確保在進行圓形移動時兩根手指之間的距離保持不變。順時針或逆時針滑動，按所需方向旋轉所選對象。

##HelpTopicID=298
右角旋轉

要在 TouchPad 的右下角使用「旋轉」功能，請選取右角旋轉核取方塊。用左手執行該手勢時，使用 TouchPad 的右角可能會更舒適。

##HelpTopicID=299
縮放速度
「縮放速度」滑塊控制視窗回應手指在縮放區域的運動進行縮放的速度。

要縮放得慢一些，請將滑塊向慢移動。
要縮放得快一些，請將滑塊向快移動。

##HelpTopicID=300
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有兩個 ClickZone。按 ClickZone 就如同按一下左按鍵或右按鍵。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，則必須啟用觸擊功能或使用外部滑鼠，來執行主鍵或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行組態。

##HelpTopicID=301
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有左、中、右三個 ClickZone。按 ClickZone 與按一下按鍵具有相同的功能。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，則必須啟用觸擊功能或使用外部滑鼠，來執行主鍵或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 執行次鍵按一下。中間的 ClickZone 與中鍵的功能相同。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下、中鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行組態。

##HelpTopicID=302
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給左側的 ClickZone。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=303
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給中間的 ClickZone。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=304
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給右側的 ClickZone。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=305
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有兩個 ClickZone。按 ClickZone 就如同按一下左按鍵或右按鍵。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickZone 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 和實際按鍵執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 和實際按鍵執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行組態。

按一下顯示視訊按鈕，可看到 ClickZone 的使用方法。

##HelpTopicID=306
ClickZone 與實際按鍵具有相同功能。沿 ClickPad 下邊緣有左、中、右三個 ClickZone。按 ClickZone 與按一下左、中、右鍵的功能相同。要使用 ClickZone，請選擇啟用 ClickZone 選項。

如果不啟用 ClickZone，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickZone 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下或次鍵按一下。

左側的 ClickZone 和按鍵執行主鍵按一下。右側的 ClickZone 和按鍵執行次鍵按一下。要修改這些設定，請選擇左鍵按一下或右鍵按一下，然後根據需要進行組態。

##HelpTopicID=307
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給左側的 ClickZone。為左側 ClickZone 選擇的選項會自動分配給左側按鍵。例如，如果要調換左右兩側 ClickZone 的操作，可選擇次鍵按一下。然後務必修改右側 ClickZone 的操作，使之成為次鍵按一下的操作，從而完成修改。

許多操作不需要額外的組態。如果需要更多資訊，「組態」按鈕將會啟用，或者出現一個組態對話方塊。可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

按一下顯示視訊按鈕可看到使用中的左側 ClickZone。

##HelpTopicID=308
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給中間的 ClickZone。為中間 ClickZone 所選擇的選項會自動分配給中間的實際按鍵（如果有該按鍵）。例如，如果選擇跳至開始按鈕，則中鍵按一下會使指標跳到 Windows 工作列中的開始按鈕上，並自動開啟開始功能表。

許多操作不需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個組態對話方塊。可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

按一下「顯示視訊」按鈕可看到使用中的中間 ClickZone。

##HelpTopicID=309
可從清單中選擇一項操作，以將其分配給右側的 ClickZone。為右側 ClickZone 所選擇的選項會自動分配給右側的實際按鍵。例如，如果要調換左右兩側 ClickZone 的操作，可選擇主鍵按一下。然後務必修改左側 ClickZone 的操作，使之成為次鍵按一下的操作，從而完成修改。

許多操作不需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個組態對話方塊。可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

按一下顯示視訊按鈕可看到使用中的右側 ClickZone。

##HelpTopicID=310
ClickButtons 功能將整個 ClickPad 表面變成一個大的「虛擬」按鍵。可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。選擇啟用 ClickButtons 選項可使用此功能。

用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。要修改這些設定，請選擇單指按一下、雙指按一下或三指按一下，然後根據需要進行組態。

如果不啟用 ClickButtons，則必須啟用觸擊或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下、次鍵按一下或中鍵按一下。

##HelpTopicID=311
執行單指按一下時，請用一根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，單指按一下相當於按一下主鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=312
要執行雙指按一下，請用兩根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，雙指按一下相當於按一下次鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=313
要執行三指按一下，請用三根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，三指按一下相當於按一下中鍵。

如果想要修改預設設定，請從清單中選擇一個選項。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

##HelpTopicID=314
ClickButtons 功能將整個 ClickPad 表面變成一個大的「虛擬」按鍵。可以按任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。選擇啟用 ClickButtons 選項可使用此功能。

用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。要修改這些設定，請選擇單指按一下、雙指按一下或三指按一下，然後根據需要進行組態。

如果不啟用 ClickButtons，可啟用實際按鍵來執行主鍵按一下或次鍵按一下。如果不啟用 ClickButtons 或實際按鍵，則必須啟用 Tap Zone（在觸擊功能表結構樹下）或使用外部滑鼠，來執行主鍵按一下、次鍵按一下或中鍵按一下。

要修改按鍵設定，請選擇功能表結構樹中的實際按鍵，然後根據需要組態左鍵按一下和右鍵按一下。

按一下顯示視訊按鈕可看到 ClickButtons 的使用方法。

##HelpTopicID=315
TwistRotate
TwistRotate 手勢用於旋轉某些項目，例如相片、便攜檔案格式 (PDF) 檔案等等。要啟用該功能，請選取啟用 TwistRotate 核取方塊。

要執行 TwistRotate 手勢：

1.	選擇要旋轉的物件。
2.	將兩根手指放在 TouchPad 上。手指之間應留出少許縫隙。
3.	沿順時針或逆時針方向滑動手指。該動作如同旋轉一個旋鈕。
4.	如果需要，可重複旋轉動作。

##HelpTopicID=316
四指輕擊
縱向和橫向四指輕擊可輕鬆實現應用程式的切換以及最小化或還原您的桌面。

##HelpTopicID=317
啟用縱向四指輕擊
當此選項被啟用時，向下的四指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。向上四指輕擊可開啟應用程式切換器。

要在您的桌面上最小化視窗：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的上邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟 Aero 3D 應用程式切換器：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的下邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	Aero 3D 應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一根手指。
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad™切換到該應用程式。

##HelpTopicID=318
「按一下拖曳」功能允許使用 ClickZone 來移動物件。

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	按用於執行主鍵按一下的 ClickZone。預設情況下為左側 ClickZone。
3.	按住 ClickZone 不放，同時用另一根手指將所選項目拖曳到所需的位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickZone 上抬起。

如果操作「按一下拖曳」手勢時遇到困難，請確保已啟用 ClickZone 功能，並且已將所按的 ClickZone 組態為執行主鍵按一下。

在功能表結構樹中選擇按鍵和 ClickZone 可檢查 ClickZone 設定。

##HelpTopicID=319
可用一根手指執行按一下拖曳，來移動所選的項目。可用兩根手指執行按一下拖曳，來執行相當於用右側實際按鍵所完成的按一下拖曳。

要操作單指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

要操作雙指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。 
2.	用兩根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=320
觸摸敏感度 滑塊用於調整要使 Scroll Pad 有回應所必須施加的壓力大小。

如果 Scroll Pad 的回應不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重觸方向右移，以降低敏感度。

如果必須用很大力度按壓才能操作 Scroll Pad，請將滑塊向輕觸方向左移，以提高敏感度。

##HelpTopicID=321
敏感度 設定用於自訂 Scroll Pad 對觸摸的回應方式。要調整「敏感度」設定，請從敏感度 功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=322
PalmCheck™功能用於防止操作 Scroll Pad 時的意外接觸。PalmCheck 使 Scroll Pad 能夠識別手掌是停留在其上，還是在打字拂過它的表面。這有助於避免發生意外的捲動。

##HelpTopicID=323
啟用按鍵 核取方塊可啟動本裝置的按鍵。要組態按鍵所執行的操作，請從功能表結構樹中選擇按鍵的名稱。

如果不選取啟用按鍵 ，則按鍵會被停用，按該按鍵時將不會有反應。

##HelpTopicID=324
從上面的清單中選擇一項操作，以將其分配給所選按鍵。這樣，每次按該按鍵時，都將執行所選操作。

請注意，必須啟用按鍵，才能為其分配操作。要啟用按鍵，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇按鍵 。
2.	選取啟用按鍵 核取方塊。
3.	從按鍵 功能表結構樹中選擇按鍵，以返回此頁面。

##HelpTopicID=325
這些選項用於指定對哪個視窗和項目執行「捲動」操作。

##HelpTopicID=326
某些應用程式允許指定旋轉度。如果應用程式支援，則將會應用在啟用旋轉度欄位中選擇的選項。

##HelpTopicID=327
按一下顯示視訊按鈕可看到此手勢的操作方法。

##HelpTopicID=328
如果選擇「啟用邊緣觸擊過濾」選項，則手指對 TouchPad 邊緣的意外觸擊將會被略過。

如上面所示，邊緣區域以交叉線標示。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整邊緣區域的大小。請注意，此設定不會影響指標移動、區域選擇、捲動區域和手勢輸入。

##HelpTopicID=329
「起始區域」功能有助於最大程度地減少意外的指標移動和區域選擇。

選擇此選項後，手指必須先接觸 TouchPad 的起始區域，才能進行指標移動或區域選擇。嘗試進行指標移動或區域選擇時，如果先接觸起始區域以外的位置，則這次接觸將被略過。只要指標移動或區域選擇始於起始區域以內，在重置起始區域前，起始區域之外的 TouchPad 區域都會正常工作。透過調整上面的滑塊，可指定在觸板保持多長時間無接觸時會重置起始區域。「起始區域」選項不影響觸擊、捲動區域和手勢。

為獲得最佳效果，除此功能外，還請啟用 PalmCheck 功能。

##HelpTopicID=330
觸摸敏感度 滑塊用於調整要使 Scroll Sensor 有回應所必須施加的壓力大小。

如果 Scroll Sensor 的回應不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重觸方向右移，以降低敏感度。

如果必須用很大力度按壓才能操作 Scroll Sensor，請將滑塊向輕觸方向左移，以提高敏感度。

##HelpTopicID=331
敏感度 設定用於自訂 Scroll Sensor 對觸摸的回應方式。要調整「敏感度」設定，請從敏感度 功能表結構樹中選擇一個項目。

##HelpTopicID=332
如果啟用「雙指連按兩下」，則可同時用兩個手指觸擊 TouchPad 兩次來啟動所選應用程式。（確保手指之間略有縫隙。）按一下「組態」可選擇要以此手勢啟動的應用程式。

##HelpTopicID=333
如上面所示，起始區域以交叉線標示。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整起始區域的大小。

##HelpTopicID=334
什麼是 ClickPad？

Synaptics ClickPad™類似於 Synaptics TouchPad™。如同 TouchPad 一樣，ClickPad 可用來進行捲動、定點和選擇。

但是，ClickPad 在受按壓時會下沈。按壓 ClickPad 的感覺與按壓實際按鍵類似。這使得 ClickPad 成為了實際按鍵或滑鼠的一種十分方便的替代品。

ClickPad 具有以下一種或兩種功能：

·	ClickButtons
·	ClickZone

在左側功能表結構樹中選擇相應功能，可了解相關的更多資訊。

##HelpTopicID=335
啟用橫向四指輕擊
啟用此選項之後，向右橫向四指輕擊可開啟應用程式切換器。
向左橫向四指輕擊可切換到之前使用的應用程式。

要開啟應用程式切換器：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的下側。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指向右直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一根手指。
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad™切換到該應用程式。

要切換到之前使用過的應用程式：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的右側。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指向左直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=336
放大模式
啟用放大器選項後，指標會變成一個放大鏡，用來放大螢幕的任何部分。輸入放大器的尺寸（每個方向都在 100 和 400 圖元之間）和預設的縮放比率。

要進入並使用放大模式：
將一根手指放在 TouchPad 上，用另一個根手指連按兩下觸板。隨即出現一個矩形的放大器。

在放大模式中，可像移動指標那樣移動放大器，來改變其位置。可用收縮縮放手勢來增大或縮小放大比率。

要結束放大模式：
按一下滑鼠左鍵、觸擊 TouchPad 或按鍵盤上的 Esc 鍵，可返回正常的指標模式。

##HelpTopicID=337
雙指觸擊
啟用雙指觸擊功能後，可透過適當組態，使得當以兩個手指觸擊 TouchPad，就相當於觸擊一個按鍵。從清單中選擇一項操作，以將其分配給雙指觸擊功能，並根據需要進行組態。

##HelpTopicID=338
三指垂直敲擊
「三指垂直敲擊」可迅速切換至「我的電腦」和「任務切換器」。要啟用三指上敲，請選取「我的電腦」核取方塊。要啟用三指下敲，請選取「在視窗間切換」核取方塊。

三指上敲：

1.	將三根手指放在 TouchPad 的下邊緣上（指間留少許縫隙）。
2.	將手指向 TouchPad 的上邊緣滑動。
3.	「我的電腦」視窗隨即開啟。

三指下敲：

1.	將三根手指放在 TouchPad 的上邊緣上（指間留少許縫隙）。
2.	將手指向 TouchPad 的下邊緣滑動。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	「任務切換器」隨即啟動。
5.	用手指向左或向右水平敲擊可切換應用程式。
6.	當所需應用程式醒目提示後，將所有手指從 TouchPad 上抬起，即可切換到該應用程式。

##HelpTopicID=339
EdgeMotion™功能旨在簡化長距離的指標移動。當手指到達 TouchPad 的邊緣時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。

要啟用 EdgeMotion，請確保啟用觸擊功能，然後選擇所需的 EdgeMotion 選項。

捲動功能也支援 EdgeMotion。要在捲動時使用 EdgeMotion 功能，請選擇所需的捲動選項。

##HelpTopicID=340
TouchPad 停用區域 功能允許透過連按兩下 TouchPad 的角落區域來啟用或停用 TouchPad。
如果啟用了 TouchPad，則連按兩下角落可將其停用。如果停用了 TouchPad，則連按兩下角落可將其啟用。

##HelpTopicID=341
選取此方塊可開啟連按兩下功能，以將其啟用。取消選取此方塊可關閉連按兩下功能，以將其停用。

##HelpTopicID=342
選取此核取方塊可啟用垂直和水平捲動。
在 Touchpad 上向上或向下滑動手指，可垂直移動所選項目或視窗。
在 Touchpad 上向左或向右滑動手指，可水平移動所選項目或視窗。

##HelpTopicID=343
選取此核取方塊可啟用垂直和水平捲動。
在 Touchpad 上向上或向下滑動兩根手指，可垂直移動所選項目或視窗。
在 Touchpad 上向左或向右滑動兩根手指，可水平移動所選項目或視窗。

##HelpTopicID=344
如果啟用「雙指連按兩下」，則可同時用兩個手指觸擊 TouchPad™兩次來啟動所選應用程式。（確保手指之間略有縫隙。）按一下「組態」可選擇要以此手勢啟動的應用程式。

要啟用「雙指連按兩下」：

1.	請確保選擇啟用觸擊 ，該選項位於觸擊 頁面。
2.	選擇上面的雙指連按兩下 核取方塊。

##HelpTopicID=345
關閉 TouchPad™
如果不想使用 TouchPad™，可將其關閉。連按兩下 TouchPad™的左上角。工作列中的 TouchPad™圖示將改變，表明 TouchPad™不可使用。
要將 TouchPad™重新開啟，請再次連按兩下左上角。工作列中的圖示將復原為啟用狀態。

##HelpTopicID=346
關閉 TouchPad™ 選項將使 TouchPad™保持關閉狀態，直到連按兩下左上角將其復原才能使用。

##HelpTopicID=347
為一次作業階段關閉 TouchPad™ 選項將為目前作業階段的剩餘過程關閉 TouchPad™。TouchPad™將自動復原，以供下一次登入時使用。

##HelpTopicID=348
敏感度
敏感度設定用於自訂 Scroll Sensor 對觸摸的回應方式。

##HelpTopicID=349
捲動功能也支援 EdgeMotion™。要在捲動時使用 EdgeMotion™，請選擇捲動時啟用 EdgeMotion™ ，該選項位於單指捲動 或雙指捲動 下（在捲動下）

##HelpTopicID=350
啟用時，該篩檢程式將協助預測何時會使用單指捲動區域。如果發現意外觸發捲動，則可以啟用該篩檢程式。

##HelpTopicID=351
啟用時，該篩檢程式將協助預測何時會使用「收縮縮放」、「雙指捲動」、「旋轉」和「應用程式手勢」。

上面顯示的陰影區域表示允許手勢使用的區域。可拖曳黑色的尺寸調整柄來調整該區域的大小。

如果初次接觸發生在陰影之外的區域，則該手勢將被略過。如果意外觸發「收縮縮放」、「雙指捲動」或「旋轉」，則可以啟用該篩檢程式。

##HelpTopicID=352
多指手勢
「多指手勢」提供常用應用程式或功能的捷徑。電腦對這些手勢的回應可能具有應用程式特異性。按一下單個手勢的協助以找出其作用。

##HelpTopicID=353
雙指捲動
「雙指捲動」功能允許從 TouchPad™表面上的任意位置進行垂直或水平捲動。將兩個手指放在 TouchPad™上，然後向所需的方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

觀看視訊了解如何使用「雙指捲動」。確保稍微分開兩個手指。將兩個手指抬離 TouchPad™即可停止捲動。

##HelpTopicID=354
啟用垂直捲動
選擇該核取方塊以啟用垂直捲動。在 TouchPad™上向上或向下滑動兩個手指可垂直捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=355
啟用水平捲動
選取該核取方塊可在有水平捲軸的視窗中啟用水平捲動。手指沿 TouchPad™底邊來回滑動可水平捲動所選視窗或項目。

##HelpTopicID=356
啟用捲動時 EdgeMotion™
如果希望當手指到達 TouchPad™邊緣時仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。要停止捲動，可以將手指抬離 TouchPad™。

##HelpTopicID=357
啟用自由捲動
自由捲動可協助輕鬆地捲動長文件。如果希望在手指抬離 TouchPad™表面後仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。要使用自由捲動，請用一個平滑的動作移動然後抬起手指。要停止自由捲動，請將手指放回到 TouchPad™表面上。

##HelpTopicID=358
練習
按一下「練習」按鈕執行簡單的迷宮以便協助您了解如何使用捲動。

開始前需要定位迷宮的開始和結束點。您無法立即看到迷宮全貌，因為它超出了顯示視窗的範圍。進行捲動，在視窗中檢視迷宮的不同部位。按住 Ctrl 鍵並使用捲動來重新調整迷宮的大小。

迷宮左上角的黃點表示入口。迷宮右側的藍點表示出口。

要練習捲動，請執行下列步驟：

1.	按一下黃點中的紅色方塊。
2.	使用方向鍵或觸擊 TouchPad™，在迷宮中巡遊。
3.	使用所需捲動方法來檢視迷宮的不同部位。
4.	到達右側的藍點後關閉捲動練習視窗。

##HelpTopicID=359
收縮縮放
收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

選擇「收縮縮放」核取方塊啟用收縮手勢進行縮放。觀看視訊以了解如何執行該手勢。使用手指尖以獲得最佳效果。

##HelpTopicID=360
縮放速度
「縮放速度」滑塊控制如何快速縮放視窗以回應「收縮縮放」手勢。

要以較慢的速度縮放，可以將滑塊移向慢。
要以較快的速度縮放，可以將滑塊移向快。

##HelpTopicID=361
啟用樞軸旋轉
當選取該核取方塊時，可以 90 度增量旋轉物件，例如相片。

觀看視訊了解如何執行該手勢。確保在執行該手勢時兩根手指之間的距離保持不變。

##HelpTopicID=362
右角樞軸
要在 TouchPad™的右下角使用「樞軸旋轉」功能，請選取「右角樞軸」核取方塊。當使用左手執行「樞軸旋轉」手勢時，該選項可能會更舒適。

##HelpTopicID=363
啟用 ChiralRotate™
選取該核取方塊以使用 ChiralRotate™手勢以 90 度增量旋轉物件。請注意，ChiralRotate™手勢只適用於支援的應用程式。

要使用 ChiralRotate™手勢，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在 TouchPad™左側的目標區（在底部）。
2.	將手指向上或向下滑動，開始進行圓形移動。要沿順時針方向旋轉物件，請順時針移動手指。要沿逆時針方向旋轉物件，請逆時針移動手指。
3.	讓手指離開 TouchPad™表面，返回指標模式。

##HelpTopicID=364
三指按壓
當選取該方塊時，「三指按壓」將啟動特定的應用程式。要自訂需要啟動的應用程式，可以按一下設定按鈕。

觀看視訊以了解如何執行「三指按壓」。請確保在執行該手勢時手指間保持小間隔。

##HelpTopicID=365
接觸敏感度
「接觸敏感度」滑塊可控制需要多大的手指壓力才能以特定速度移動指標。如果遇到無規律指標移動，請嘗試將滑塊移向重觸。如果沒有註冊壓力，請將滑塊移向輕觸。

##HelpTopicID=366
捲動
捲動功能可使您無需將指標移開工作區即可操作視窗的捲軸。捲動功能能夠與大多數可捲動的視窗（如文件、試算表和大型數位影像）一同工作。

##HelpTopicID=367
啟用翻轉捲動方向
此功能允許您變更標準捲動行為。標準捲動沿著手指移動方向移動捲軸。翻轉捲動方向沿著手指移動方向移動文件或物件。

##HelpTopicID=368
啟用 ChiralScrolling™
該功能使您能夠透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling 核取方塊。

要使用 ChiralScrolling，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad™的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad™的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。
3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=369
啟用捲動時 EdgeMotion™
如果希望當手指到達 TouchPad™邊緣時仍可繼續捲動，則選擇該核取方塊。

##HelpTopicID=370
捲動區域
捲動區域圖代表 TouchPad™表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad™上時，TouchPad™圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。如果難以觸發捲動，請將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請縮小捲動區域。

如果捲動區域是灰色且無法調整，請確保已啟用垂直和水平捲動。

##HelpTopicID=371
旋轉
旋轉功能為旋轉相片和其他物件提供便利的手勢。

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
PalmCheck™功能用於防止操作 TouchPad™時的意外接觸。PalmCheck™使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是在打字拂過它的表面，並可略過該接觸。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

##HelpTopicID=373
PalmCheck™敏感度
可以調整 PalmCheck™敏感度以適應鍵入和移動指標的習慣。

如果 TouchPad™產生的指標移動或按一下並非所需，請將滑塊向最大方向移動，以增大 PalmCheck™的設定值。

如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向最小方向移動，以減小 PalmCheck™的設定值。如果滑塊處於紅色區域，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=374
Momentum™
「Momentum」功能提供平滑、快速、類似軌跡球的滑鼠移動。在 TouchPad™表面上進行一次快速輕擊即可在整個電腦螢幕區域內移動游標。「Momentum」可減少與長距離移動游標相關的重複性運動和疲勞，同時提供類似使用軌跡球的平滑和自然感覺。「Momentum」非常適合即時策略 (RTS) 遊戲、第一人稱射擊 (FPS) 遊戲和角色扮演遊戲 (RPG)。

##HelpTopicID=375
滑動距離
「滑動距離」滑塊可調整游標為回應手指在 TouchPad™上輕擊而移動的距離。要停止游標，可以觸擊一次或將手指向下放在 TouchPad™表面上。

要增加滑動距離，可以將滑塊移向長；要減少滑動距離，可以將滑塊移向短。

啟用彈離螢幕邊緣
選取該核取方塊以保持游標處於電腦螢幕邊界內。彈離螢幕邊緣功能使其能夠方便地存取靠近螢幕邊緣的功能表項和控制項。

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
EdgeMotion™功能旨在簡化長距離的指標移動。當手指到達 TouchPad™的邊緣時，指標會繼續沿同一方向移動，直到抬起手指為止。

捲動功能也支援 EdgeMotion™。要使用捲動時 EdgeMotion™，可以選擇啟用捲動時 EdgeMotion™核取方塊（位於捲動標籤中）。

##HelpTopicID=377
EdgeMotion™區域
設定視窗中的「EdgeMotion™區域」圖形表示 TouchPad™的表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的 EdgeMotion™區域。

將手指放在 TouchPad™上時，EdgeMotion™區域圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效 EdgeMotion™區域中，圖形中對應的 EdgeMotion™區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小 EdgeMotion™區域。如果難以觸發 EdgeMotion™，請將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大 EdgeMotion™區域。如果過於容易觸發 EdgeMotion™，請縮小 EdgeMotion™區域。

##HelpTopicID=378
以手指壓力控制速度
當選擇該選項時，EdgeMotion™速度由手指按壓 TouchPad™的力度決定。越用力按壓，捲動速度越快。

固定速度
選擇此選項，當手指在 EdgeMotion™區域中時，指標始終以恒定、指定的速度移動。

##HelpTopicID=379
可存取性
「可存取性」功能使您能夠指定指標如何回應指標操作，包括將指標保留在視窗中、減慢移動速度或限制指標移動方向等。

##HelpTopicID=380
啟用黏性邊界
該選項將指標限制在活動視窗中。當嘗試將指標首次移出視窗時，它將停止在視窗邊緣。如果第二次嘗試，則指標會自由離開視窗。

在視窗邊界停止指標可使其能夠方便地存取位於視窗邊緣處的控制項。例如，要關閉或調整視窗大小，可以將指標快速移向關閉方塊的通常方向或視窗邊緣，然後指標將恰好停在邊緣處。

##HelpTopicID=381
啟用慢速運動
當啟用該選項時，您可以降低指標速度以改進指標準確度以便進行精確定位。

##HelpTopicID=382
啟用限制運動
該功能用於強迫指標在螢幕上做純水平或垂直運動。該功能在使用繪圖程式時最有用。

##HelpTopicID=383
觸擊
選取該核取方塊時，觸擊會執行滑鼠左鍵的操作。如果清除該核取方塊，則只能使用 TouchPad™按鈕進行按一下。

觸擊的意思是快速接觸並將手指抬離 TouchPad™表面。快速的輕觸效果最好。慢速重壓效果較差。觸擊一次表示按一下，連續快速觸擊兩次表示連按兩下。

##HelpTopicID=384
鎖定拖曳
當選擇該功能時，可以使用幾次手指敲擊在螢幕上長距離拖曳物件。當選擇「鎖定拖曳」時，手指抬離 TouchPad™後仍保持拖曳操作。再次觸擊 TouchPad™即可放下物件停止拖曳。

##HelpTopicID=385
啟用觸擊區域
當選擇該核取方塊時，可以為 TouchPad™的每個角指定操作或捷徑。透過觸擊其中某個觸擊區域，即可執行指定的操作，這通常可以節省時間和按一下次數。

##HelpTopicID=386
組態
從清單方塊中選擇指定給觸擊區域的操作。許多操作不需要額外的組態。但是，如果需要更多資訊，可以啟用「組態」按鈕。任何時候按一下「組態」按鈕可以檢視或變更該操作的組態。
可以為「觸擊區域」指定各種不同的操作。如果安裝協力供應商 TouchPad™插件軟體，則還可使用其他操作。如果清單方塊為灰色且不可選擇，請確保選取啟用觸擊區域 核取方塊。

##HelpTopicID=387
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。如果未選取該方塊，則會停用按鈕，按下這些按鈕沒有任何效果，執行按一下操作的唯一方法是觸擊指標裝置。

您還可以指定按某個按鈕時執行不同的操作。例如，您可以將右按鈕定義為「切換到預設瀏覽器中的網頁」。每次按一下指標裝置上的右按鈕時，網頁瀏覽器會自動開啟並載入指定頁面。

##HelpTopicID=388
按鈕操作
從下拉式功能表中選擇一個操作將其指定給所需的按鈕。這樣，每次按該按鍵時，都將執行所選操作。

##HelpTopicID=389
使用內容視窗
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用功能表結構樹存取可自訂的功能。按一下功能旁邊的箭頭或連按兩下可檢視選項。

啟用和停用功能
選取方塊以啟用某項功能；取消選取方塊可停用該功能。

設定
如果所選功能在指標懸停於上方時醒目提示設定圖示，則可以按一下它或連按兩下該功能的名稱組態其設定。如果無法按一下設定圖示，請確保選取該功能的核取方塊和任何父級核取方塊。

說明
按一下問號圖示和「說明」圖示可以顯示說明資訊。

關閉按鈕
設定視窗中的「關閉」按鈕可關閉該視窗。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

預設值按鈕
「內容」視窗中的「預設值」按鈕可以將所有 TouchPad™設定復原到出廠預設值。

設定視窗中的「預設值」按鈕可以將目前視窗的所有設定復原到出廠預設值。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕可以關閉「內容」視窗且不儲存任何變更。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。

##HelpTopicID=390
捲動速度
捲動速度滑塊用於調整捲動的速度。將滑塊向右拖則提高捲動速度。

##HelpTopicID=391
指標
指標設定頁用於指定游標如何回應指標和選擇操作。

##HelpTopicID=392
接觸敏感度
觸摸敏感度滑塊用於調整要使 TouchPad™有回應所必須施加的壓力大小。

如果指標移動或按一下不規律，或者工作地區濕度較高，請將滑塊向重觸方向移動，以降低敏感度。

如果需要重壓才能操作 TouchPad™或者 TouchPad™不能始終回應觸擊，請將滑塊向輕觸方向移動，以增加敏感度。

##HelpTopicID=393
按一下區域
「按一下區域」圖代表 TouchPad™表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad™表面的有效按一下區域。將手指放在 TouchPad™上時，TouchPad™圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad™的有效按一下區域中，圖形中對應的按一下區域將變為實色。

可拖曳交叉陰影線條區域邊角的黑色小方塊，放大或縮小按一下區域。如果觸發「按一下區域」操作有困難，請確保放大「按一下區域」。如果觸發「按一下區域」操作過於容易，請確保縮小「按一下區域」。

如果「按一下區域」為灰色且不可調整，請確保選取啟用按一下區域 核取方塊。

##HelpTopicID=394
按壓選擇
「按壓選擇」功能使您能夠使用觸擊和按壓運動執行滑鼠按一下。

用指標桿尖觸擊或按壓與按一下滑鼠左鍵相同。但是，觸擊或按壓可能比使用滑鼠按鈕更快更方便。

觸擊即快速接觸然後從指標桿上鬆開手指。快速的輕觸效果最好。慢速重壓效果較差。觸擊一次表示按一下，連續快速觸擊兩次表示連按兩下。

按壓即用手指快速按下指標桿頂端。輕微細緻地按壓效果最好。直接按下以模擬按一下並按住滑鼠按鈕。直接按下，然後向任意方向按一下並拖曳。當希望釋放滑鼠按鈕時放鬆壓力。

也可以使用物理按鈕進行按一下；如果清除該核取方塊，則只能使用物理按鈕進行按一下。

##HelpTopicID=395
僅按壓選擇
當選擇該選項時，按壓指標桿頂端即可選擇物件，但無法開啟或移動物件。

按壓選擇拖曳
當選擇該選項時，按壓指標桿頂端可選擇並保持選取物件，這樣便可以使用指標桿移動該物件。這相當於按下並拖曳滑鼠左按鈕。

##HelpTopicID=396
按壓選擇表示主要按一下
當選擇該選項時，按壓指標桿將執行與主要滑鼠按一下相同的操作。

按壓選擇表示次要按一下
當選擇該選項時，按壓指標桿將執行與次要滑鼠按一下相同的操作。

##HelpTopicID=397
速度
「速度」滑塊可調整以多快速度按壓指標桿才會被視為「按壓選擇」。調整速度滑塊直到能夠輕鬆註冊按壓。如果沒有發生按壓，請將滑塊移向快。如果發生過多次按壓，請將滑塊移向慢。

##HelpTopicID=398
接觸敏感度
敏感度設定可控制必須對指標桿施加多大壓力才能以特定速度移動指標。

##HelpTopicID=399
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。您也可以使用「三指輕擊」進入或結束相片檢視器的投影片模式。選取該核取方塊可啟用「三指輕擊」進行巡遊和投影片模式。

觀看視訊以了解如何執行「三指輕擊」。請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=400
水平三指輕擊
將手指左右滑動會在相片檢視器或網際網路瀏覽器視窗中前後翻頁。

##HelpTopicID=401
垂直三指輕擊
手指向上滑動，啟動投影片模式。手指向下滑動，結束投影片模式。

##HelpTopicID=402
使用滑塊調整 EdgeMotion™的速度。要加快速度，可以將滑塊移向快，要減慢速度，可以將滑塊移向慢。

##HelpTopicID=403
當啟用「慢速運動」時，可以從清單方塊中選擇一個鍵以啟動該功能。要使用「慢速運動」，可以按住指定的鍵同時移動指標。

##HelpTopicID=404
當啟用「限制運動」時，可以從清單方塊中選擇一個鍵以啟動該功能。要使用「限制運動」，可以按住指定的鍵同時移動指標。只要手指不離開 TouchPad™，指標就會沿著最初的運動方向移動。

##HelpTopicID=405
顯示桌面手勢
該手勢透過最小化所有開啟的視窗清空桌面。重複該手勢可復原視窗。

要使用「顯示桌面」手勢，請執行下列步驟：

1.	將四根手指平放在 TouchPad™上覆蓋大部分區域。
2.	在桌面視窗最小化或復原之前，手保持靜止狀態。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。

##HelpTopicID=406
「智慧檢查設定」可以協助減少不需要的 TouchPad™行為。按一下各個功能可以獲得詳細資訊。

##HelpTopicID=407
可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。

預設情況下，用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。選擇兩指按一下和三指按一下根據需要進行組態。

##HelpTopicID=408
執行單指按一下時，請用一根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。單指按一下相當於按一下滑鼠主（左）鍵一次。

##HelpTopicID=409
預設情況下，在 ClickPad 右下角進行單指按一下執行與滑鼠次（右）鍵按一下相同的操作。

單指邊角按一下執行的操作是可組態的。要指定其他操作，請從清單中選擇一種操作。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

如果您使用的是「左手」組態，請在 ClickPad 左下角按一下。

##HelpTopicID=410
要調整滑行距離，請使用滑塊。如果要捲動得更遠，請向最大移動滑塊。要縮短捲動距離，請向最小移動滑塊。如果滑塊不移動，請確保「啟用滑動」已被選取。

##HelpTopicID=411
單指捲動
可以垂直捲動。

按一下要捲動的視窗或項目，然後手指沿 TouchPad 右側邊緣上下滑動可垂直捲動。

如果捲動沒有回應，請確保已選取相應的核取方塊，並且所觸擊的視窗或項目允許捲動。如果仍有問題，請檢查捲動區域 設定。

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling

ChiralScrolling™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 ChiralScrolling 核取方塊。

要使用 ChiralScrolling，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 ChiralScrolling，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=413
上圖顯示了 TouchPad 表面。圖形中覆蓋交叉陰影線條的部分顯示了 TouchPad 表面的捲動區域。

將手指放在 TouchPad 上時，TouchPad 圖形的邊緣會出現一些箭頭，顯示手指的位置。如果手指位於 TouchPad 的有效捲動區域中，圖形中對應的捲動區域將變為實色。可拖曳交叉陰影線條區域邊緣的黑色小方塊，放大或縮小捲動區域。

如果難以觸發捲動，請嘗試將交叉陰影線條區域邊緣向內移，放大捲動區域。如果發現捲動太容易觸發，請嘗試縮小捲動區域。

如果捲動區域為灰色且不能調整，請務必啟用捲動功能。

要啟用捲動，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇捲動。
2.	選擇所需的捲動方法，然後啟用垂直捲動。

##HelpTopicID=414
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。

您還可以指定按某個按鈕時執行不同的操作。例如，您可以將右按鈕定義為「切換到預設瀏覽器中的網頁」。每次按一下指標裝置上的右按鈕時，網頁瀏覽器會自動開啟並載入指定頁面。

##HelpTopicID=415
進階篩檢程式
為最大程度減少意外指標移動和觸擊，進階意外接觸篩檢程式要求指向和觸擊在起始區域內開始。起始區域是位於 TouchPad™中心的一個矩形區域。起始區域可透過按一下功能表結構樹中的「起始區域大小」主題進行調整。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

限制指向區域
該選項被選取時，您的手指必須放在起始區域內手指運動才會影響指標。與 TouchPad™的接觸會被略過，除非您的手指放在起始區域內。指標移動啟動後，TouchPad™將在 TouchPad™被停用指定時間之前正常工作。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

限制觸擊區域
該選項被選取時，觸擊必須在起始區域內開始。在起始區域以外開始的觸擊將被抑制。此篩檢程式僅在 TouchPad™被停用指定時間時有效。要調整篩檢程式啟動時間，請從功能表結構樹中選擇「篩檢程式啟動時間」主題。

##HelpTopicID=416
進階篩檢程式啟動時可利用「篩檢程式啟動時間」滑塊進行調整。要增加進階篩檢程式啟動之前所需的空閒時間，請將滑塊向 5 秒方向滑動。要減少進階篩檢程式啟動之前所需的空閒時間，請將滑塊向 0 秒方向滑動。

##HelpTopicID=417
PalmCheck 進階型
意外接觸規避設定有助於減少不必要的 touchpad 操作。請參閱各項設定了解詳細資訊。

##HelpTopicID=418
PalmCheck™功能用於防止操作 TouchPad™時的意外接觸。PalmCheck™使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 TouchPad™產生的指針移動或按一下並非所需，請將滑塊向右超最大移動，以增加 PalmCheck™的設定值。如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向左朝最小移動，以減小 PalmCheck™的設定值。如果滑塊靠近最大，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=419
預設情況下，在 ClickPad 右下角進行單指按一下執行與滑鼠次（右）鍵按一下相同的操作。

單指邊角按一下執行的操作是可組態的。要指定其他操作，請從清單中選擇一種操作。

某些操作需要額外的組態。如果需要更多資訊，組態按鈕將會啟用，或者出現一個對話方塊。

可隨時按一下組態按鈕，來檢視或修改設定。

如果您使用的是「左手」組態，請在 ClickPad 左下角按一下。

##HelpTopicID=420
SmartSense 是針對 Synaptics 進階的圖形傳感器的「意外接觸緩解」技術。設定可以協助減少不需要的 TouchPad™行為。請參閱各項設定了解詳細資訊。

##HelpTopicID=421
SmartSense 手勢用於防止操作 TouchPad™時的意外接觸。SmartSense 使 TouchPad™能夠識別手掌是停留在其上，還是由於在打字而拂過它的表面。這有助於防止討厭的指標移動或按一下。

如果 TouchPad™產生的指針移動或按一下並非所需，請將滑塊向右超最大移動，以增加 SmartSense 的設定值。如果 TouchPad™未產生預期的運動或觸擊，請將滑塊向左朝最小移動，以減小 SmartSense 的設定值。如果滑塊靠近最大，您更有可能遭遇未產生預期運動或觸擊的情況。

##HelpTopicID=422
啟用慣性
選擇該選項可在斷開與 TouchPad™ 的接觸後繼續捲動。 選擇了該選項後，可啟用慣性運動 或動量捲動。

##HelpTopicID=423
啟用動量捲動
選擇該選項時，使用"輕彈"動作開始捲動，並且在斷開與 TouchPad™ 的接觸後會繼續捲動。

##HelpTopicID=424
要調整動量捲動距離，請使用滑塊。如果要捲動得更遠，請向最大移動滑塊。要縮短捲動距離，請向最小移動滑塊。

##HelpTopicID=425
啟用縱向四指輕擊
當此選項被啟用時，向下或向上的四指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。

要在您的桌面上最小化或還原視窗：

1.	將四根手指靠近 TouchPad™的上或下邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的手指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad™上抬起。
4.	用另外一次四指輕擊來還原您桌面上的視窗。

##HelpTopicID=426
當選擇此選項時，迅速在 TouchPad 上來回滑動一根手指可啟動某個被停用的裝置。

##HelpTopicID=427
圓形捲動™

圓形捲動™功能用於透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。

要啟用該功能，請選取啟用 圓形捲動™核取方塊。

要使用 圓形捲動™，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad 的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad 的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 圓形捲動™，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad 表面上的任何位置。

	注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。

3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad 表面。

##HelpTopicID=428
啟用 圓形捲動™
該功能使您能夠透過一次平滑的圓形運動來實現持續捲動。捲動速度由手指速度控制。要啟用該功能，請選取啟用 圓形捲動 核取方塊。

要使用 圓形捲動，請執行下列步驟：

1.	將一根手指向下放在目標區。要上下捲動，目標區應在 TouchPad™的右側。要左右捲動，目標區應在 TouchPad™的底邊。
2.	沿著要捲動的方向移動手指，然後開始讓手指做順時針或逆時針圓形運動。一旦啟動了 圓形捲動，手指就可以在做圓形運動時移動到 TouchPad™表面上的任何位置。注：要變更捲動的方向，只需翻轉手指移動方向。將開始按反方向捲動。
3.	要停止捲動並返回指標模式，請讓手指離開 TouchPad™表面。

##HelpTopicID=429
雙指捲動
「雙指捲動」功能允許從 TouchPad 表面上的任意位置進行垂直或水平捲動。將兩個手指放在 TouchPad 上，然後向所需的方向滑動手指。不必位於要捲動的捲動區域中。

確保稍微分開兩個手指。將兩個手指抬離 TouchPad 即可停止捲動。

##HelpTopicID=430
收縮縮放
收縮縮放手勢在很多應用程式中起到縮放功能。可使用「收縮縮放」手勢，在支援 CTRL-滾輪縮放功能的標準 Windows 應用程式中用來起到與滾輪相同的功能。

選擇「收縮縮放」核取方塊啟用收縮手勢進行縮放。使用手指尖以獲得最佳效果。

##HelpTopicID=431
啟用樞軸旋轉
當選取該核取方塊時，可以 90 度增量旋轉物件，例如相片。

確保在執行該手勢時兩根手指之間的距離保持不變。

##HelpTopicID=432
三指按壓
當選取該方塊時，「三指按壓」將啟動特定的應用程式。要自訂需要啟動的應用程式，可以按一下設定按鈕。

請確保在執行該手勢時手指間保持小間隔。

##HelpTopicID=433
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。您也可以使用「三指輕擊」進入或結束相片檢視器的投影片模式。選取該核取方塊可啟用「三指輕擊」進行巡遊和投影片模式。

請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
可用一根手指執行按一下拖曳，來移動所選的項目。

要操作單指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。
2.	用一根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=437
可用兩根手指執行按一下拖曳，來執行相當於用右側實際按鍵所完成的按一下拖曳。
要操作雙指按一下拖曳手勢：

1.	用游標將要移動的項目醒目提示。 
2.	用兩根手指按 ClickPad。
3.	按住 ClickPad 不放，同時將所選項目拖曳到所需位置。
4.	想要釋放所拖曳的項目時，將手指從 ClickPad 上抬起。

##HelpTopicID=438
可以按 ClickPad 上的任意位置，來執行主鍵、次鍵或中鍵按一下。

預設情況下，用一根手指按可執行主鍵按一下。用兩根手指按可執行次鍵按一下。用三根手指按可執行中鍵按一下。

##HelpTopicID=439
三指輕擊
縱向和橫向三指輕擊可輕鬆實現應用程式的切換以及最小化或還原您的桌面。

##HelpTopicID=440
三指垂直輕擊
當此選項被啟用時，向下的三指輕擊可最小化或還原您桌面上的視窗。向上三指輕擊可開啟應用程式切換器。

要在您的桌面上最小化視窗：

1.	將四根手指靠近 TouchPad?的上邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad?上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟 Aero 3D 應用程式切換器：

1.	將四根手指靠近 TouchPad?的下邊緣。 手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad?上抬起。
4.	Aero 3D 應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動一根手指。
6.	當想要的應用程式醒目提示時，請敲擊 TouchPad?切換到該應用程式。

##HelpTopicID=441
按鈕
預設情況下，「按鈕」的作用類似於該指標裝置的滑鼠按鈕。如果未選取該方塊，則會停用按鈕，按下這些按鈕沒有任何效果，執行按一下操作的唯一方法是觸擊指標裝置。

##HelpTopicID=442
二指觸擊
同時用兩根手指觸擊 TouchPad 上的任何位置，執行和次要（右鍵）滑鼠按一下一樣的操作。當執行二指觸擊時，確保手指之間有些許間隙。

##HelpTopicID=443
區分 TrackPoint 和鍵盤輸入的優先順序
在 TrackPoint 上輸入或用鍵盤輸入之後，區分 TrackPoint 和鍵盤輸入的優先順序將在短時間內略過手指觸摸 touchpad。

##HelpTopicID=444
按鈕
調整按鈕相關參數。

##HelpTopicID=445
右鍵區
在 TouchPad 表面調整右鍵區的面積。

##HelpTopicID=446
三指輕擊
要啟用此功能，請選擇「三指輕擊」。
要在您的桌面上最小化視窗：
1.	將三根手指靠近 TouchPad 的上邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著下邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	重複手勢，以便在您的桌面上還原視窗。

要開啟應用程式切換器：
1.	將三根手指靠近 TouchPad 的下邊緣。手指之間應留出少許縫隙。
2.	將您的四指朝著上邊緣直線滑動並輕擊。
3.	將手指從 TouchPad 上抬起。
4.	應用程式切換器將開啟。
5.	要在執行應用程式時翻頁，請橫向滑動三根手指。當想要的應用程式醒目提示時，將游標移動到想要的應用程式之上，然後按一下，以將其選取。

水平三指輕擊:
水平三指輕擊可在文件中執行向上和向下操作，在 Windows Explorer 中執行前進或後退操作。向右三指輕擊將執行前進或向上翻頁操作，向左三指輕擊將執行後退或向下翻頁操作。

##HelpTopicID=447
ASUS Smart Detector
啟用 Smart Detector 功能，以防游標意外移動。要啟動指向，請按其中一個按鈕，或開始在指定的「啟動區」指向。當鍵入時，指向將自動受到抑制 - 出發指向在「啟動區」開始。
預設情景下，「啟動區」位於 TouchPad 的頂端中央。要調整「啟動區」的位置，請按一下並拖曳圓圈。要調整「啟動區」的面積，請選擇一個預設面積，或選擇「自訂」，然後透過調整滑塊來指定面積。

##HelpTopicID=448
當選擇「鍵入後限制接觸到區」時，鍵入將停用 TouchPad，直至您在啟動區起始設定指向、輕觸或手勢。
在啟動區起始設定接觸之後，TouchPad 將正常工作，直至您再次鍵入。

##HelpTopicID=449
調整 EdgeMotion 速度
您可以透過在「慢」 和「快」之間調整滑塊，選擇 EdgeMotion 的速度。

如果此頁面上的控制項是灰色，且不能調整，確保 EdgeMotion 已啟用。要啟用 EdgeMotion，請執行下列步驟：

1.	在左側的功能表結構樹中選擇 EdgeMotion 。
2.	選擇其中一個執行 EdgeMotion 選項。
3.	從功能表結構樹中選擇 EdgeMotion 速度 以返回此頁面。

##HelpTopicID=451
三指輕擊
「三指輕擊」手勢改善了對各種應用程式的巡遊。您可以使用「三指輕擊」瀏覽 Internet 或在相片檢視器視窗中捲動相片。

觀看視訊以了解如何執行「三指輕擊」。請確保在執行該手勢時手指稍微分開。

##HelpTopicID=452
鎖定拖曳
當選擇該功能時，可以使用幾次手指敲擊在螢幕上長距離拖曳物件。當選擇「鎖定拖曳」時，手指抬離 TouchPad 後在短時間內仍保持拖曳操作。再次觸擊 TouchPad 即可放下物件停止拖曳。

如果您的手指不立即再次觸摸 TouchPad，「鎖定拖曳」將自動解除。

##HelpTopicID=453
使用內容視窗
該內容視窗用於自行設定指標裝置設定。請使用功能表結構樹存取可自訂的功能。按一下功能旁邊的箭頭或連按兩下可檢視選項。

啟用和停用功能
選取方塊以啟用某項功能；取消選取方塊可停用該功能。

設定
如果所選功能在指標懸停於上方時醒目提示設定圖示，則可以按一下它或連按兩下該功能的名稱組態其設定。如果無法按一下設定圖示，請確保核取該功能的核取方塊和任何父級核取方塊。

說明
按一下問號圖示和「說明」圖示可以顯示說明資訊。

關閉按鈕
設定視窗中的「關閉」按鈕可關閉該視窗。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

預設值按鈕
「內容」視窗上的「預設」按鈕可以將所有 TouchPad 設定恢復到出廠預設值 -「三指按壓」值除外。「三指按壓」的值不變。

設定視窗中的「預設值」按鈕可以將目前視窗的所有設定復原到出廠預設值。只有按一下「內容」視窗中的應用 或確定 後才能永久儲存變更。

確定按鈕
確定按鈕用於儲存變更並關閉「內容」視窗。

取消按鈕
「取消」按鈕可以關閉「內容」視窗且不儲存任何變更。

應用按鈕
應用按鈕用於儲存變更，但「內容」視窗保持開啟，以便進行更多變更。 

##HelpTopicID=454
啟用邊緣滑動
選擇「啟用邊緣滑動」核取方塊，啟用單指從 TouchPad 邊緣朝向 TouchPad 中心移動：

1.	從左邊緣向中心滑動可從目前開啟的應用程式切換到之前開啟的應用程式。
2.	從右邊緣向中心滑動可開啟或關閉 Charms 欄。
3.	從上邊緣向中心滑動可開啟或關閉「應用程式」欄。

##HelpTopicID=455
要執行雙指按一下，請用兩根手指按壓 ClickPad 表面，直至有下沈感。預設情況下，雙指按一下相當於按一下次鍵。

##HelpTopicID=456
啟用顛倒三指輕擊方向
當選擇此選項後，三指輕擊的方向就會顛倒。例如，向左三指輕擊將翻到下一頁，而向右三指輕擊將翻到上一頁。

##HelpTopicID=457
##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger �along� the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe �across� a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 �edge pull.� Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0416
Date Version, Reason Log:
v0501200900, Cleaned up all tags.
v0511200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0526200900, Extra spaces removed.
v0528200900, Unbolded TM in topic 277.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200.
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0531201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Updated topics 261, 262, 264, 265, 277, 278, 350, 355, 356, 357, 370, 377 and 385.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1125201100, Added translations for topics 439-448.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
O tópico da Ajuda não foi definido

##HelpTopicID=0
Esta janela de Propriedades permite personalizar a configuração do dispositivo indicador. Use a estrutura de menu à esquerda para acessar os recursos personalizáveis.

Utilização da janela Propriedades
Clique em um recurso na estrutura de menu para visualizar a página de configuração. Alguns recursos possuem várias páginas de configuração. Clique no sinal de mais (+) ao lado do recurso para visualizar todas as páginas pertinentes. A configuração será apresentada na janela à direita da estrutura de menu. Informações sobre essas opções e instruções sobre como alterá-las serão apresentadas nesta caixa de informações, cujo conteúdo pode ser visualizado por meio da barra de rolagem.

Botão Padrões
O botão Padrões restaura todas as configurações da página atual aos valores originais.

Botão OK
O botão OK salva as alterações e fecha a janela Propriedades.

Botão Cancelar
O botão Cancelar fecha a janela Propriedades sem salvar nenhuma alteração e restaura as configurações anteriores.

Botão Aplicar
O botão Aplicar salva as alterações, mas mantém a janela Propriedades aberta para que você possa executar mais alterações.

##HelpTopicID=1
As caixas de seleção Habilitar botões habilitam os botões do “mouse” para este dispositivo indicador. Para configurar a ação executada quando um botão é pressionado, selecione o nome do botão a partir da estrutura de menu. Por exemplo, você pode estabelecer que o botão da direita ‘irá à página da web’. Toda vez que você clicar no dispositivo indicador com o botão da direita, o navegador da web abrirá e carregará automaticamente a página especificada.

Quando a caixa Habilitar botões não for marcada, os botões são desabilitados e se forem pressionados não produzirão nenhum resultado. A única maneira de se clicar com o dispositivo indicador será através de toques.

##HelpTopicID=2
Rolar o item sob o ponteiro
Rolar o item sob o ponteiro sempre tenta rolar a janela específica do aplicativo ativo que atualmente está sob o ponteiro. Se o ponteiro não estiver sobre o aplicativo ativo, ele não rolará.
Por exemplo, quando o Windows Explorer está ativo: se o ponteiro estiver sobre a tela à esquerda, rolará o gráfico que mostra a estrutura de diretórios; se estiver sobre a tela à direita, rolará esta caixa de listagem. Se você então clica em algum outro aplicativo, o Windows Explorer não rolará, mesmo que o ponteiro esteja sobre uma de suas janelas.

##HelpTopicID=3
Selecione uma ação da lista acima para designá-la ao botão selecionado. A ação selecionada será executada sempre que o botão for pressionado.

Se não for possível selecionar uma ação da lista, assegure-se de que os botões estão habilitados. Para habilitá-los, proceda da seguinte maneira:

1.	Selecione Botões na estrutura de menu à esquerda.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar botões.
3.	Selecione o botão a partir de Botões na estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=4
Este botão apresenta uma caixa de diálogo que pertence à ação selecionada na caixa de listagem.

##HelpTopicID=5
O recurso Pressionar-para-selecionar permite utilizar toques e pressão para executar cliques de ‘mouse’.

Dar toques ou pressionar a parte superior do ponteiro equivale a clicar com o botão esquerdo do mouse. Entretanto, o toque ou a pressão podem ser mais rápidos e mais convenientes do que o botão do mouse.

"Dar toque" significa tocar e soltar rapidamente o dedo da parte superior do ponteiro. Um toque leve e rápido dará melhores resultados. Toques fortes ou lentos são menos eficazes. Dê um toque para clique único ou dois em sucessões rápidas para clique duplo.

"Pressionar" significa apertar rapidamente com o dedo na parte superior do ponteiro. Um toque leve e rápido dará melhores resultados. Pressione para baixo a fim de similar um clique quando o botão do mouse é mantido pressionado. Pressione para baixo e para a lateral para clicar e arrastar em qualquer direção. Pare de pressionar quando desejar soltar o botão do mouse.

Marque a caixa de seleção Habilitar Pressionar-para-selecionar para habilitar este recurso.

Botões físicos também podem ser utilizados para clicar. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, esses botões representarão a única maneira de se clicar.

##HelpTopicID=6
Esta estrutura de menu relaciona as opções do dispositivo indicador. Para configurar uma opção, clique na entrada correspondente à opção.

##HelpTopicID=7
As páginas de configuração do Movimento de ponteiro permitem especificar como o ponteiro do ‘mouse’ se movimenta na tela em resposta às ações executadas.

##HelpTopicID=8
O recurso de Movimento forçado permite que se force um movimento totalmente horizontal ou vertical do ponteiro na tecla. Este recurso é mais indicado para programas de desenho. Este recurso é habilitado ao se pressionar uma tela específica e mantê-la pressionada enquanto se movimenta o ponteiro. Quando a tecla é pressionada, a direção inicial do movimento do ponteiro determina a direção do movimento que é permitida durante todo o tempo em que o dedo permanecer no TouchPad.

Para habilitar o recurso de Movimento forçado:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar movimento forçado para habilitar as opções da caixa de listagem.
2.	Selecione uma tecla a partir da caixa de listagem para habilitar o Movimento forçado.
3.	Pressione a tecla selecionada sempre que desejar forçar um movimento do ponteiro.

##HelpTopicID=9
Pressionar-para-selecionar significa clicar com o botão esquerdo
Esta opção produz um clique com o botão esquerdo do mouse quando se dá um toque ou se pressiona o ponteiro. Um clique com o botão direito do mouse é geralmente usado para apresentar um menu em suspenso de um determinado contexto.

##HelpTopicID=10
Essas teclas podem ser usadas para habilitar o modo de Movimento forçado. Selecione a tecla que preferir clicando no item da caixa de listagem.

##HelpTopicID=11
O recurso EdgeMotion™ (Movimento de borda) foi concebido para simplificar movimentos de ponteiro de longa distância. Quando o dedo chegar à borda do TouchPad, o ponteiro continuará a se movimentar na mesma direção até que se levante o dedo. Selecione uma da opções de Movimento de borda.

O recurso de Rolagem virtual também funciona com o Movimento de borda. Para controlar o Movimento de borda durante a rolagem, selecione Rolagem de longa distância sob Rolagem virtual na estrutura de menu.

##HelpTopicID=12
Executar Movimento de borda apenas quando arrastar
Quando esta opção estiver selecionada, o Movimento de borda ocorre somente durante a ação dar toque-e-arrastar. Este recurso não funcionará durante o movimento de ponteiro comum O Toque deve estar ativado para que este recurso funcione.

##HelpTopicID=13
Executar Movimento de borda quando arrastar e apontar
Quando esta opção estiver selecionada, o Movimento de borda ocorrerá apenas quando o dedo atingir a borda do TouchPad.

##HelpTopicID=14
Nenhum Movimento de borda
Para movimentar o ponteiro por uma larga distância sem o Movimento de borda, será necessário dar vários toques no TouchPad ou aumentar a velocidade de movimento do ponteiro no painel de controle do mouse.

##HelpTopicID=15
Ao marcar a caixa de seleção Habilitar zonas de toque, será possível configurar cada um dos quatro cantos da superfície to TouchPad para que operem como botões diferentes quando você dar toque nessa região. Essas regiões são chamadas Zonas de toque.

Dar toque no centro do TouchPad sempre produz um clique com o botão esquerdo.

Se a caixa de seleção Habilitar zonas de toque não estiver selecionada, um toque em qualquer lugar no TouchPad produzirá um clique com o botão esquerdo.

Diversas ações podem ser atribuídas às zonas de toque.

Para habilitar as zonas de toque:

1.	Assegure-se de que o recurso Habilitar toques está selecionado na página Toques.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar zonas de toque acima.
3.	Selecione o nome de um zonas de toque na estrutura de menu para atribuir uma ação àquela área.

##HelpTopicID=16
Selecione uma ação para toques na área do canto inferior esquerdo do TouchPad.

Por exemplo, se você selecionar Clicar com o botão do meio, um toque no canto inferior esquerdo da superfície do TouchPad executará uma ação correspondente a um clique do meio. Selecione Nenhuma zona para desabilitar esta zona de toque (assim os toques nesta área equivalerão a cliques com o botão esquerdo do mouse como no restante da superfície do TouchPad).

##HelpTopicID=17
Selecione uma ação para toques na área do canto superior esquerdo do TouchPad.

Por exemplo, se você selecionou Clicar com o botão do meio, um toque no canto superior esquerdo da superfície do TouchPad executará uma ação correspondente a um clique do meio. Selecione Nenhuma zona para desabilitar esta zona de toque (assim os toques nesta área equivalerão a cliques com o botão esquerdo do mouse como no restante da superfície do TouchPad).

##HelpTopicID=18
Selecione uma ação para toques na área do canto superior direito do TouchPad.

Por exemplo, se você selecionou Clicar com o botão direito, um toque no canto superior direito da superfície do TouchPad executará uma ação correspondente a se pressionar o botão direito do mouse ou o botão do TouchPad. Selecione Nenhuma zona para desabilitar esta zona de toque (assim os toques nesta área equivalerão a cliques com o botão esquerdo do mouse como no restante da superfície do TouchPad).

##HelpTopicID=19
Selecione uma ação para toques na área do canto inferior direito do TouchPad.

Por exemplo, se você selecionou Clicar com o botão direito, um toque no canto inferior direito da superfície do TouchPad executará uma ação correspondente ao se pressionar o botão direito do mouse ou o botão do TouchPad.. Selecione Nenhuma zona para desabilitar esta zona de toque (assim os toques nesta área equivalerão a cliques com o botão esquerdo do mouse como no restante da superfície do TouchPad).

##HelpTopicID=20
Pressione este botão para visualizar o diálogo Propriedades para a ação selecionada.

##HelpTopicID=21
O diagrama acima representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama apresenta as zonas de toque habilitadas na superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo no TouchPad, setas serão apresentadas ao longo das bordas do diagrama para demonstrar a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região habilitada na zona de toque, a área correspondente no diagrama apresentará cor única. As zonas de toque podem ser ampliadas ou diminuídas ao se arrastar um dos quadrados negros presentes nos cantos das áreas em xadrez.

Se você tiver dificuldade em colocar uma zona de toque em ação, tente ampliar o tamanho da área. Se a ação ocorrer muito facilmente, tente tornar a área menor.

Se as zonas de toque estiverem cinzas e não puderem ser ajustadas, assegure-se que os recursos Dar toque e Zonas de toque estão selecionados.

##HelpTopicID=22
Esta seleção permite que os botões do TouchPad sejam personalizados.

##HelpTopicID=23
Padrões
Restaura todas as configurações desta página aos valores padrão.

##HelpTopicID=24
A velocidade do Movimento de borda pode ser configurada para ser fixa ou sensível a pressão.

Controlar velocidade por pressão com o dedo
Selecione esta opção se você quiser que a velocidade do movimento de borda aumente à medida que você pressione mais a superfície do TouchPad.

Velocidade fixa
Selecione esta opção para manter a velocidade do Movimento de borda constante.

Ajustar velocidade do Movimento de borda
A barra deslizante controla a velocidade do Movimento de borda quando a opção Velocidade fixa estiver marcada. Você pode selecionar a velocidade do movimento de borda ajustando a barra deslizante entre Lenta e Rápido.

Se os controles nesta página estiverem cinza e não puderem ser alterados, assegure-se de que o recurso Movimento de borda esteja habilitado. Para habilitar Movimento de borda, proceda da seguinte maneira:

1.	Selecione Movimento de borda na estrutura de menu à esquerda.
2.	Selecione uma das opções do recurso Executar Movimento de borda.
3.	Selecione Velocidade do Movimento de borda a partir da estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=25
Quando esta caixa de seleção está selecionada a velocidade do Movimento de borda será determinada pelo nível de pressão exercido sobre o TouchPad.

Quando esta caixa de seleção não estiver selecionada, o ponteiro se movimentará na velocidade indicada na barra deslizante quando o dedo estiver na região do Movimento de borda.

##HelpTopicID=26
Selecione esta caixa de seleção para velocidade de Movimento de borda constante.

##HelpTopicID=27
Dar toque na superfície do TouchPad equivale a clicar com o botão esquerdo do “mouse” do TouchPad. Entretanto, dar toque é geralmente mais rápido e mais conveniente do que usar o botão do mouse.

"Dar toque” significa tocar rapidamente a superfície do TouchPad com o dedo e a seguir levantá-lo. Um toque rápido e leve dará melhores resultados. Toques fortes e lentos são menos eficazes. Dê um toque para clique único ou dois em sucessão rápida para clique duplo.

Marque a caixa de seleção Habilitar toques para habilitar este recurso. Os botões do TouchPad também podem ser usados para clicar. Se a caixa de seleção não estiver marcada, será possível clicar apenas com os botões do TouchPad.

##HelpTopicID=28
Tutorial da Rolagem Virtual
Este labirinto simples o auxiliará a aprender como usar o recurso de Rolagem Virtual.

##HelpTopicID=29
Quando a caixa de seleção Dar toque para clicar não estiver marcada, será necessário pressionar os botões do TouchPad para conseguir clicar.

##HelpTopicID=30
Dar toque novamente e segurar para arrastar
Selecione esta caixa de seleção para arrastar objetos e seleções dando toques no TouchPad. Para arrastar, dê dois toques no objeto e mantenha o dedo no TouchPad no segundo toque. Mova o objeto selecionado deslizando o dedo pela superfície do TouchPad e levantando-o para soltar o objeto. Esta ação equivale a pressionar o botão do mouse, move-lo e soltar o botão.

##HelpTopicID=31
Arrastar travado
O recurso Arrastar travado permite arrastar objetos por largas distâncias por meio de vários toques com o dedo. Quando Arrastar travado é selecionado, uma ação de arrastar continua mesmo depois de se levantar o dedo do TouchPad. Dê um toque no TouchPad novamente ou clique em qualquer botão, para soltar o objeto e finalizar a ação de arrastar. Para usar a opção Arrastar travado, os recursos Dar toque e Dar toque novamente e segurar para arrastar também devem estar selecionados.

##HelpTopicID=32
O recurso PalmCheck™ (Palma da mão) evita que se opere o TouchPad com contatos inadvertidos. Esse recurso permite que o TouchPad reconheça quando a palma da sua mão estiver simplesmente tocando-o enquanto você digita. Dessa forma, movimentos de ponteiro ou cliques indesejáveis serão evitados.

Se o TouchPad apresentar movimentos de ponteiro ou cliques indesejáveis, aumente a configuração do PalmCheck movimentando a barra deslizante para a direita em direção a Máximo. Se por outro lado o TouchPad não captar movimentos ou toques corretos, diminua a configuração do PalmCheck movimentando a barra deslizante para a esquerda em direção a Mínimo. Será mais provável que movimentos ou toques não tenham efeito se a barra deslizante estiver na zona vermelha.

##HelpTopicID=33
A barra deslizante Sensibilidade ao toque possibilita ajustar o nível de pressão de dedo que deverá ser aplicada para que o TouchPad responda.

Se o ponteiro estiver movimentando-se ou clicando de maneira desordenada, diminua a sensibilidade movendo a barra deslizante para a direita em direção a Toque forte.

Se for necessário pressionar muito para operar o TouchPad ou se o TouchPad não responder a toques, aumente a sensibilidade movendo a barra deslizante para a esquerda em direção a Toque leve.

##HelpTopicID=34
Rolar o item selecionado
Rolar o item selecionado sempre tenta rolar a janela específica do aplicativo ativo que está com o foco do teclado. Mesmo que o ponteiro não esteja sobre o aplicativo ativo, ele ainda rolará a janela com o foco do teclado.
Por exemplo, no Windows Explorer: se você clicar na tela à esquerda e então fizera rolagem, independentemente de onde o seu ponteiro esteja, rolará o gráfico que mostra a estrutura de diretórios.

##HelpTopicID=35
Marque a caixa de seleção Habilitar movimento de borda ao rolar se desejar que a rolagem continue após o dedo ter atingido a borda do TouchPad.

##HelpTopicID=36
Pressionar-para-selecionar significa clicar com o botão direito
Esta opção produz um clique com o botão direito do mouse quando se dá um toque ou se pressiona o dispositivo indicador tipo haste. Um clique com o botão direito é geralmente usado para apresentar um menu de contexto em suspenso.

##HelpTopicID=37
O recurso de Movimento por inércia auxilia a rolagem por documentos longos. Com este recurso, a rolagem virtual continua mesmo após ter se levantado o dedo do TouchPad. Para usar o Movimento por inércia, mova e levante o dedo com um movimento suave. Para interromper esse movimento, toque na superfície to TouchPad novamente.

##HelpTopicID=38
Habilitar rolagem horizontal
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem virtual em janelas que possuem barras de rolagem horizontal. Deslizando o dedo para frente e para trás ao redor da borda inferior do TouchPad rola a janela ou o item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=39
Habilitar rolagem vertical
Marque esta caixa de seleção para habilitar Rolagem virtual vertical. Deslizando dedo para frente e para trás ao redor da borda inferior do TouchPad rola a janela ou o item selecionado verticalmente.

##HelpTopicID=40
O diagrama acima representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama destaca as regiões de Rolagem virtual da superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo no TouchPad, setas são apresentadas ao longo da borda do diagrama indicando a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região ativa de Rolagem virtual no TouchPad, a área correspondente no diagrama apresentará coloração única. As regiões de rolagem virtual podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando-se os ajustadores pretos de tamanho que aparecem nas bordas da área em xadrez.

Se tiver dificuldade em iniciar a rolagem virtual, tente ampliar a região movendo as bordas da área em xadrez para dentro. Se por outro lado a rolagem for iniciada inadvertidamente, tente diminuir o tamanho da região.

Se as áreas de rolagem virtual se apresentarem cinza e não puderem ser ajustadas, verifique se o recurso está habilitado. Para habilitar Rolagem virtual, proceda da seguinte maneira:

1.	Selecione Rolagem virtual na estrutura de menu à esquerda.
2.	Marque as caixas de seleção Habilitar rolagem apropriadas.
3.	Selecione Região de rolagem a partir da estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=41
Botão Praticar
Clique no botão Praticar para executar o tutorial sobre Rolagem virtual. Este labirinto simples o auxiliará a utilizar a rolagem virtual.

NOTA: Assegure-se de que as caixas de seleção Habilitar rolagem horizontal e Habilitar rolagem vertical estejam selecionadas.

Observe o labirinto antes de começar a procurar os pontos de entrada e saída. Não se pode ver o labirinto todo porque é maior do que a janela aberta. Utilize a rolagem virtual para visualizar as outras partes do labirinto. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e utilize a rolagem virtual para ampliar ou diminuir o tamanho do labirinto.

Um ponto amarelo no canto superior esquerdo representa a entrada do labirinto. Um ponto azul na lateral direita marca a saída.

Para começar:

1.	Clique no quadrado vermelho do ponto amarelo para começar.
2.	Utilize as setas ou dê um toque no TouchPad para navegar pelo labirinto.
3.	Utilize a rolagem virtual para visualizar as outras partes do labirinto.
4.	Clique no botão Fechar na janela de Prática de Rolagem Virtual após chegar ao ponto azul no canto inferior direito.

##HelpTopicID=42
Esta barra deslizante possibilita controlar a velocidade da Rolagem virtual. Arraste-a para a direita para aumentar a velocidade.

##HelpTopicID=43
Utilize esta seção para personalizar o movimento do ponteiro. Selecione ajuda em áreas específicas para obter mais informações.

##HelpTopicID=44
Pressionar-para-selecionar e arrastar
Selecione esta opção se desejar que ao pressionar se execute uma ação de seleção e arrastar; dê um toque para executar apenas uma seleção.

##HelpTopicID=45
O recurso de Movimento em câmara lenta permite se reduzir a velocidade do ponteiro a fim de aperfeiçoar a precisão para posicionamento perfeito. Habilita-se este recurso pressionando uma tecla específica e mantendo-a pressionada enquanto se movimenta o ponteiro.

Para habilitar o recurso de Movimento em câmara lenta:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar movimento em câmara lenta para habilitar as opções na caixa de listagem.
2.	Selecione uma tecla da caixa de listagem para habilitar o Movimento em câmara lenta.
3.	Pressione a tecla selecionada e a mantenha pressionada para habilitar esse recurso

##HelpTopicID=46
Este recurso move o ponteiro automaticamente ao botão Padrão quando a caixa de diálogo é apresentada na tela.

##HelpTopicID=47
Em determinados momentos talvez se prefira restringir o ponteiro a se movimentar apenas horizontalmente ou verticalmente. Pode-se especificar uma tecla, para tanto mantenha-a pressionada enquanto movimenta o ponteiro. A direção inicial do ponteiro ao se manter a tecla pressionada determina se o ponteiro está forçado a se mover apenas horizontalmente ou verticalmente.

##HelpTopicID=49
Selecionando a opção de taxa de atualização para ponteiro Rápido geralmente produz movimentos mais suaves. No entanto, se o ponteiro parecer instável e tremer na tela, experimente utilizar a opção Lenta.

##HelpTopicID=50
As páginas de propriedades do Synaptics TouchPad possibilitam a configuração do TouchPad. Essas páginas encontram-se no painel de controle de propriedades do mouse.

##HelpTopicID=51
Clique aqui para executar o navegador de Internet e ir diretamente a este link.

##HelpTopicID=52
Girar em movimento panorâmico significa rolar continuamente. Este movimento pode ser feito horizontalmente, verticalmente ou em diagonal em ambas as direções!

Observe que o recurso Girar em movimento panorâmico funciona apenas em aplicativos que suportam o Microsoft Intellimouse, no entanto muitos desses aplicativos limitam a direção desse movimento (Exemplos: Microsoft Word apenas permite movimento vertical; Microsoft Excel permite movimento vertical e horizontal, mas não possibilita diagonal).

##HelpTopicID=53
Aplicar zoom significa alterar a ampliação do documento. Aplique mais zoom para aumentar a ampliação e menos zoom para diminuí-la.

Saiba que o recurso de zoom apenas funciona em aplicativos que suportam o Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
Esta ação movimenta o ponteiro automaticamente ao botão Iniciar na barra de tarefas e abre o menu Iniciar.

##HelpTopicID=55
Ir ao menu da janela atual
Esta ação movimenta o ponteiro automaticamente ao último item da esquerda no menu da janela atual (geralmente o menu ’Arquivo‘), abrindo-o. Este recurso talvez não funcione em algumas janelas com menus que não são padrão.

##HelpTopicID=56
Esta ação minimiza a janela atual.

##HelpTopicID=57
Esta ação maximiza a janela atual para que utilize a tela inteira. Se a janela atual já estiver maximizada, esta ação faz com que a janela volte ao seu tamanho e posição originais.

##HelpTopicID=58
Esta ação faz com que uma janela maximizada ou minimizada volte ao tamanho e posição originais.

##HelpTopicID=59
Esta ação executa um programa especificado automaticamente. Após selecionar esta ação você pode selecionar o programa a ser executado clicando no botão Propriedades ao lado da caixa Combo.

##HelpTopicID=60
Esta ação permite que você utilize toda a superfície do TouchPad para controlar a Rolagem virtual. Para voltar à operação normal, execute o gesto designado uma segunda vez

##HelpTopicID=61
Se o aplicativo habilitado for um navegador da web, esta ação visita a página anterior na memória buffer do navegador.

##HelpTopicID=62
Se o aplicativo habilitado for um navegador da web, esta ação visita a página subseqüente na memória buffer do navegador.

##HelpTopicID=63
Esta ação inicia o navegador de padrão e visita uma página da web. Após selecionar esta ação, pode-se selecionar a página da web para se visitar clicando no botão Propriedades ao lado da caixa combo.

##HelpTopicID=64
Se o aplicativo habilitado for um navegador da web, esta ação atualizará a página da web a partir de sua fonte.

##HelpTopicID=65
Se o aplicativo habilitado for um navegador da web, esta ação interromperá o carregamento da página da web atual.

##HelpTopicID=66
Colocar dois dedos sobre a superfície do TouchPad e movê-los em uma determinada direção é uma Ação com dois dedos. O TouchPad pode detectar movimentos em cada um dos oito pontos da bússola. Esta página permite que se personalize a ação que o TouchPad executa quando uma Ação é detectada.

Para habilitar o processo de Ação, marque a caixa de seleção denominada Habilitar. A seguir, selecione uma ação a partir da lista em suspenso para cada direção da Ação.

##HelpTopicID=67
Especifique a Ação com dois dedos a ser executada na região superior esquerda do TouchPad.

##HelpTopicID=68
Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=69
Especifique a Ação com dois dedos a ser executada na região superior do TouchPad.

##HelpTopicID=70
Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=80
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região superior esquerda do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=81
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região esquerda do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=82
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região inferior direita do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=83
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região inferior do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=84
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região inferior esquerda do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=85
Especifique uma Ação com dois dedos a ser executada na região esquerda do TouchPad.

Por exemplo, ao selecionar Pressionar a tecla Page up, toda ação executada dessa forma será equivalente a se utilizar a tecla Page Up no teclado.

##HelpTopicID=86
Gravar e executar um macro de teclado

Esta ação executa uma seqüência de teclas pré-gravada. Após selecionar esta ação, pode-se gravar a seqüência que se deseja executar.

##HelpTopicID=87
Diálogo de gravação de macro de teclado
Este diálogo possibilita a gravação de uma seqüência de teclado para subseqüente execução. Este tipo de seqüência é chamada de macro.

Para começar a gravar o macro, pressione o botão Iniciar. O botão Parar será habilitado e o botão Iniciar desabilitado indicando que a gravação está em progresso. Como todos os toques no teclado serão interceptados durante a gravação, a única maneira de se sair do modo de gravação é pressionando o botão Parar com o mouse.

Quando não estiver gravando, o botão Limpar pode ser usado para apagar os toques de teclado gravados na memória buffer. Ao gravar, este botão funciona como a tecla backspace. Pressionar o botão Voltar remove a última gravação de toque de tecla da memória. Note que durante a gravação, o botão Voltar deve ser pressionado com o mouse.

À medida que são gravados, os toques de teclado também são apresentados na janela de texto do diálogo de gravação. Teclas alfabéticas, numéricas e de pontuação são apresentadas na janela de texto como devem aparecer em um documento digitado. Teclas que não são imprimíveis são representadas na janela de texto por meio de códigos mnemônicos em colchetes.

Para tornar a janela de texto fácil para ler, a maioria das teclas é posicionada na janela de texto à medida que são pressionadas. No entanto, as teclas de modo (como Shift, Ctrl e Alt) são digitadas na janela de texto quando são pressionadas e quando são soltas. Isto faz com que seja impossível encontrar alterações no modo de tecla ‘lendo’ a janela de texto.

Observe que a janela de texto não pode ser editada. Por exemplo, não é possível inserir uma tecla no meio de uma seqüência gravada previamente. Para fazer isso, é necessário limpar a memória buffer gravada e gravar uma seqüência novamente.

Uma vez que uma gravação foi concluída, pressione o botão OK para salvar ou o botão Cancelar para descartar a gravação. Pressionar qualquer botão possibilitará sair do diálogo.

##HelpTopicID=88
Selecione uma ação para este botão do TouchPad. Pode-se personalizar o botão para produzir qualquer uma das ações na lista em suspenso.

##HelpTopicID=89
Ajusta a quantidade de tempo que decorre entre os cliques quando se clica duas vezes com o botão de mouse primário. Se você não tem experiência utilizando o mouse, talvez seja mais fácil reproduzir a ação de um clique duplo arrastando a barra deslizante lenta. Pode-se testar a velocidade do clique duplo, clicando a imagem na área de teste.

##HelpTopicID=90
Fornece uma área para se testar a velocidade de clique duplo do mouse. Se a caixa de surpresas aparecer ou desaparecer, significa que o clique duplo foi reconhecido.

##HelpTopicID=91
Ajuste a velocidade com a qual o ponteiro se movimenta na tela.

##HelpTopicID=92
Especifica a velocidade de aceleração do ponteiro do mouse até alcançar o limite máximo. A aceleração movimenta o ponteiro do mouse mais longe quando o mouse é movimentado com rapidez. Nenhuma aceleração faz com que o ponteiro do mouse se movimente com a mesma velocidade do que o mouse.

##HelpTopicID=93
Adiciona um caminho ao ponteiro do mouse, o que torna fácil visualizá-lo em telas com monitor de cristal líquido (LCD). Para alterar o tamanho do caminho do ponteiro, arraste a barra deslizante.

##HelpTopicID=94
Marque esta caixa de seleção para habilitar os recursos de Rolagem Universal. Clique no botão configurações para configurar os recursos de rolagem.

##HelpTopicID=95
Clique neste botão para configurar os recursos de rolagem.

##HelpTopicID=96
Clique neste botão para configurar os recursos de ação com dois dedos.

##HelpTopicID=97
Clique neste botão para configurar os recursos de ação com três dedos.

##HelpTopicID=98
Clique neste botão para configurar os recursos da zona de toque.

##HelpTopicID=99
Clique neste botão para configurar os recursos de Movimento de borda.

##HelpTopicID=100
Quando Desabilitar dispositivo for selecionado, o dispositivo indicador não executará movimentos de cursor, rolagem ou outras funcionalidades.

##HelpTopicID=101
Colocar dois dedos sobre a superfície do TouchPad e movê-los em uma determinada direção é uma Ação com dois dedos. O TouchPad pode detectar esses movimentos em cada um dos oito pontos da bússola.

Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção Habilitar ações com dois dedos. A seguir, clique no botão de configuração de dois dedos para personalizar a ação que o TouchPad executa quando este tipo de ação é detectada.

##HelpTopicID=102
Colocar três dedos sobre a superfície do TouchPad e move-los em uma determinada direção é uma Ação com três dedos. O TouchPad pode detectar esses movimentos em cada um dos dois pontos da bússola.

Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção Habilitar ações com três dedos. A seguir, clique no botão de configuração de Três dedos para personalizar a ação que o TouchPad executa quando uma ação de três dedos é detectada

##HelpTopicID=103
Colocar dois ou três dedos sobre a superfície do TouchPad e movê-los em uma determinada direção é uma Ação com dedos. O TouchPad pode detectar esses movimentos em cada um dos oito pontos da bússola.

Pode-se habilitar qualquer combinação de Ações com dois ou três dedos. Para habilitar o processamento da Ação, marque a caixa Habilitar. A seguir, clique no botão de configuração para personalizar a ação que o TouchPad irá executar quando a ação de três dedos for detectada.

##HelpTopicID=104
Este é um pequeno mapa do TouchPad com as zonas de toque representadas pela área em xadrez. Zonas de toque podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando-se os manipuladores pretos de tamanho. As setas de cada um dos lados do mapa marcam a posição do dedo no TouchPad. Se o dedo estiver em uma zona de toque ativa, a zona de toque correspondente no mapa apresentará uma cor sólida.

##HelpTopicID=105
Apenas Pressionar-para-selecionar
Selecione esta opção se desejar tocar ou pressionar a haste a fim de executar uma seleção sem arrastar. Isto equivale a um clique de mouse.

##HelpTopicID=106
Esta é a lista de todas as teclas que podem habilitar o recurso de movimento em câmara lenta. Selecione a tecla que deseja utilizar clicando na entrada adequada na caixa de listagem.

##HelpTopicID=107
Ajustar velocidade do movimento de borda
A barra deslizante controla a velocidade do movimento de borda quando a opção Velocidade fixa estiver selecionada. Pode-se definir a velocidade ajustando a barra deslizante entre Lenta e Rápido.

##HelpTopicID=108
Selecione uma ação a partir da caixa de listagem para designar a este botão. Muitas ações não requerem configuração adicional. No entanto, se for necessário mais informações, o botão Configurar ficará habilitado ou uma caixa de diálogo de configuração será apresentada. Clique no botão Configurar em qualquer momento para visualizar ou alterar a configuração da ação.

##HelpTopicID=109
Selecione uma ação a partir da caixa de listagem para designar a esta zona de toque. Essas ações não requerem configuração adicional. No entanto, se for necessário mais informação, o botão Configurar ficará habilitado ou uma caixa de diálogo de configuração será apresentada. Clique no botão Configurar em qualquer momento para visualizar ou alterar a configuração da ação.

Várias ações podem ser atribuídas às zonas de toque. Ações adicionais podem estar disponíveis se houver um software de terceiro de tipo Plug-in para o TouchPad.

Ações da zona de toque

Ir ao botão Iniciar
Esta ação faz com que o ponteiro vá ao botão Iniciar na barra de tarefas do Windows e abra automaticamente o Menu Iniciar

Minimizar o aplicativo aberto
Esta ação minimiza a janela do aplicativo aberto. Se a janela já estiver minimizada, esta ação fará com que ela volte ao local e ao tamanho normal.

Maximizar o aplicativo aberto
Esta ação maximiza a janela do aplicativo aberto (expande para utilizar a tela toda). Se a janela já estiver maximizada, esta ação fará com que ela volte ao local e ao tamanho normal.

Executar um programa da sua escolha
Esta ação permite que você especifique o nome de qualquer programa que deseje executar automaticamente quando clica o botão ou dá um toque na zona de toque.

Se as opções da caixa de listagem estiverem cinza e não puderem ser selecionadas, assegure-se de que Toques e Zona de toque estão habilitados.

##HelpTopicID=110
Informações sobre patentes
Seleção de rolagem
Configuração do sistema
Configuração do dispositivo
ligado
Bordas adesivas
Habilitar bordas adesivas
Executar Movimento de borda apenas quando &arrastar
Executar Movimento de borda quando arrastar e &apontar
Nenhum Movimento de borda
Rolagem virtual
Velocidade fixa
Pressionar para selecionar apenas
Pressionar para selecionar e arrastar
Ação de pressionar para selecionar
Pressionar para selecionar significa clicar com o botão esquerdo
Selecionar um item
Botões
Habilitar botões
Dar toque e arrastar
Rolagem de longa distância

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Os recursos de Dar toque e Arrastar duplicam a funcionalidade dos botões de ‘mouse’.

Dar um toque novamente e segurar para arrastar
Marque esta caixa de seleção para arrastar objetos sem pressionar o mouse ou o botão do TouchPad. Para arrastar, dê um toque duas vezes no objeto e mantenha o dedo sobre o TouchPad no segundo toque. Mova o objeto selecionado deslizando o dedo sobre a superfície do TouchPad e levante o dedo para soltar o objeto.

Arrastar travado
O recurso Arrastar travado permite que objetos sejam arrastados por longas distâncias por meio de vários toques. Quando esse recurso é selecionado, uma ação de arrastar continua após remover o dedo do TouchPad. Dê um toque no TouchPad novamente para soltar o objeto no final da ação. Para utilizar o recurso Arrastar travado, o recurso Dar um toque novamente e segurar para arrastar deverá ter sido selecionado.

##HelpTopicID=113
O recurso de Rolagem virtual permite que se faça a rolagem com um único toque de dedo. Este recurso opera as barras de rolagem automaticamente de forma que não há necessidade de movimentar o ponteiro para longe do trabalho. A rolagem virtual funciona com a maioria das janelas que permitem rolagem, como documentos de processamento de texto, planilhas e imagens digitais grandes. Também funciona com outros itens de rolagem como lista de arquivos e de fontes. Esse recurso oferece rolagem fácil para todos os aplicativos. Clique na janela ou no item pelo qual deseja rolar e deslize o dedo para cima e para baixo na borda direita do TouchPad para fazer rolagem vertical. Para habilitar este recurso, marque a caixa de seleção Habilitar rolagem vertical ou Habilitar rolagem horizontal. Se o recurso de Rolagem virtual não responder, certifique-se de que a caixa de seleção Habilitar rolagem desejada foi selecionada e que a janela ou o item que você clicou permite fazer rolagem. Se ainda assim tiver problemas, verifique a configuração da Região de rolagem.

##HelpTopicID=114
A configuração de Sensibilidade permite que se personalize a maneira como o TouchPad responde ao toque.

Para ajustar a configuração de Sensibilidade, selecione um item a partir da estrutura de menu Sensibilidade.

##HelpTopicID=115
##HelpTopicID=116
##HelpTopicID=117
O diagrama acima representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama representa as regiões de Movimento de borda na superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo sobre o TouchPad, setas aparecem ao longo da borda do diagrama para demonstrar a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região ativa do Movimento de borda no TouchPad, a área correspondente no diagrama mudará para uma cor sólida. As regiões de movimento de borda podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando um dos ajustadores de tamanho preto localizados na borda da área em xadrez.

Se tiver dificuldade em acessar o recurso de movimento de borda, tente ampliar a região movendo as bordas da área em xadrez para dentro. Por outro lado, se o movimento for iniciado muito facilmente, tente diminuir a região.

Se as regiões de Movimento de borda estiverem cinza e não puderem ser ajustadas, certifique-se de que o recurso está habilitado. Para habilitá-lo, proceda da seguinte maneira:

1.	Selecione Movimento de borda na estrutura de menu à esquerda.
2.	Selecione uma das opções do recurso Executar movimento de borda.
3.	Selecione a Região de movimento de borda a partir da estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=118
Avisos sobre patentes
Este software é protegido por uma ou mais das patentes a seguir.

Nº das patentes nos Estados Unidos
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Nº das patentes na Europa
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Nº. da patente na Coreia
277147

Nº. da Patente na China - P.R.C.
ZL97190278.X

Nº das patentes no Japão
3920833; 4031796

Nº. da patente em Hong Kong
1017934

O hardware do dispositivo Synaptics™ Touchpad™ que funciona com este software é protegido por uma ou mais das patentes a seguir.

Nº das patentes nos Estados Unidos
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Nº das patentes na Europa
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Nº das patentes na Coreia
274772; 277147

Nº das patentes em Taiwan - R.O.C.
097091

Nº das patentes na China - P.R.C.
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Nº das patentes no Japão
3526577; 4031796

Nº. da patente em Hong Kong
1002568

O hardware e o software do dispositivo apontador Synaptics™ são protegidos por uma ou mais das patentes a seguir.

Nº das patentes nos Estados Unidos
6,642,857; 6,975,302

Marcas comerciais
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, o logotipo do ChiralMotion®, o logotipo do Scrybe e o logotipo do Synaptics™ são marcas comerciais da Synaptics Incorporated. Todos os outros nomes de produtos, serviços ou empresas mencionados aqui são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Direitos autorais
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Todos os direitos reservados.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
O recurso de Bordas adesivas restringe o ponteiro a ficar dentro da janela ativa. Ao tentar mover o ponteiro para fora da janela, ele pára na borda. Se você tentar uma segunda vez, o ponteiro estará livre para sair da janela.

Parar o ponteiro nas bordas da janela torna fácil acessar controles que se encontram nas bordas de uma janela. Por exemplo, para fechar ou alterar o tamanho de uma janela, pode-se movimentar o ponteiro rapidamente na direção geral da caixa fechada ou da borda da janela e o ponteiro irá parar onde você quiser.

Para habilitar este recurso, marque a caixa de seleção Habilitar bordas adesivas.

##HelpTopicID=120
Os botões nesta página controlam como o recurso Pressionar-para-selecionar opera.

##HelpTopicID=121
Velocidade de rolagem
Utilize a barra de deslizamento para controlar a rapidez com que a janela rola em resposta ao movimento de dedo na região de Rolagem virtual.

##HelpTopicID=122
Esta barra deslizante determina quão rápido é necessário pressionar o ponteiro tipo haste para executar uma ação que corresponde ao clique do ‘mouse’.

Se experimentar cliques inadvertidos, ajuste para um ritmo mais rápido. Se por outro lado experimentar dificuldade ao usar a haste, ajuste para um ritmo mais lento.

##HelpTopicID=123
A barra deslizante de ritmo pode ser ajustada entre “Pressionar lentamente” (esquerda) e “Pressionar rapidamente” (direita).

##HelpTopicID=124
Isto controla se ao pressionar o ponteiro tipo haste ele responderá com um clique com o botão direito (ação do menu de contexto) ao invés de um clique com o botão esquerdo (ação de seleção normal).

##HelpTopicID=125
Pressionar para selecionar controla o recurso Pressionar para selecionar do ponteiro tipo haste.

##HelpTopicID=126
A configuração de Sensibilidade permite que se personalize a maneira como o ponteiro tipo haste responde ao toque.

Para ajustar essa configuração, selecione um item do menu Sensibilidade.

##HelpTopicID=127
A barra deslizante Sensibilidade ao toque lhe permite controlar quanta pressão de dedo é necessária para movimentar o ponteiro a uma determinada velocidade. Se movimento desordenado do ponteiro for observado, tente movimentar a barra deslizante para a direita em direção a Toque forte.

##HelpTopicID=128
Isto controla o recurso de se utilizar o ponteiro para arrastar objetos na tela..

##HelpTopicID=129
Este botão, quando pressionado, abre o tutorial de Rolagem virtual.

##HelpTopicID=130
Esta seção controla o comportamento do TouchPad quando um dispositivo PS2 externo estiver conectado.

##HelpTopicID=131
Permite o TouchPad e o dispositivo PS2 externo operarem simultaneamente.

##HelpTopicID=132
Desabilita o TouchPad quando um dispositivo PS2 externo estiver conectado.

##HelpTopicID=133
Define a distância de rolagem da página em relação ao movimento da roda. Pode-se fazer a rolagem em um determinado número de linhas ou em uma tela inteira.

O número de linhas denominado pelo termo ‘uma tela’ é distinto dependendo do tamanho da janela e do programa que está sendo usado. É equivalente a se usar as teclas PAGE UP ou PAGE DOWN do teclado, ou clicar a barra de rolagem.

##HelpTopicID=134
Clique para definir o número de linhas que serão roladas com cada movimento da roda. Talvez seja necessário fechar e reabrir os aplicativos para que esta configuração tenha efeito.

##HelpTopicID=135
Clique para rolar uma tela a cada movimento de roda. Talvez seja necessário fechar e reabrir os aplicativos para que esta configuração tenha efeito.

##HelpTopicID=136
Estas opções permitem que se especifique qual janela ou item é rolado quando se usa a rolagem virtual. Selecione as opções que deseja habilitar.

##HelpTopicID=137
Ação de Pressionar-para-selecionar
O ponteiro tipo haste pode ser configurado para executar uma ação equivalente a um clique com o botão direito ou esquerdo do mouse.

##HelpTopicID=138
Ações com três dedos
Chama-se “ação com três dedos” o gesto de deslizar três dedos de cima para baixo no TouchPad em um movimento reto e contínuo, seguido do levantamento simultâneo dos três dedos para fora da superfície do TouchPad.

Você pode usar uma ação com três dedos para fazer algo como “ir para uma página da web no seu navegador padrão”. Cada vez que você executa essa ação com três dedos, seu navegador da web abre automaticamente e carrega a página especificada.

Marque a caixa de seleção Habilitar ações com três dedos para ativar esse recurso. Há duas direções de movimento possíveis para uma ação com três dedos: de cima para baixo e de baixo para cima.

##HelpTopicID=139
Você pode configurar um efeito para as seguintes ações com três dedos que são exibidas na estrutura de menu à esquerda:

Para cima: Deslizar três dedos pela superfície do TouchPad, começando pela parte de baixo e terminando na parte de cima, em um movimento vertical ascendente.

Para baixo: Deslizar três dedos pela superfície do TouchPad, começando pela parte de cima e terminando na parte de baixo, em um movimento vertical descendente.

Para configurar um efeito para uma ação com três dedos:

1.	Verifique se a caixa de seleção Habilitar ações com três dedos está marcada.
2.	Selecione uma opção na estrutura de menu à esquerda. Selecione a opção equivalente ao ponto terminal da direção de movimento. Por exemplo, se você quiser configurar uma ação com três dedos que comece embaixo e termine em cima, selecione Para cima.
3.	Selecione um efeito na lista anterior para designá-lo à ação selecionada. O efeito selecionado ocorrerá cada vez que você executar essa ação com três dedos.
4.	Muitas ações não requerem configuração adicional. No entanto, se forem necessárias mais informações, o botão Configurar ficará habilitado ou uma caixa de diálogo de configuração será apresentada. Clique no botão Configurar a qualquer momento para visualizar ou alterar a configuração da ação.

Se você não conseguir selecionar uma ação na lista, verifique se as opções estão habilitadas. Para habilitar as opções, siga estas etapas:

1.	Selecione Ações com três dedos na estrutura de menu à esquerda.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar ações com três dedos.
3.	Selecione o ponto terminal do movimento na estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=140
Ações com dois dedos
Chama-se “ação com dois dedos” o gesto de colocar dois dedos na superfície do TouchPad e deslizá-los de um lado (ou canto) ao lado (ou canto) oposto, em um movimento reto e contínuo, seguido do levantamento simultâneo dos dois dedos para fora da superfície do TouchPad.

Você pode usar uma ação com dois dedos para fazer algo como “ir para uma página da web no seu navegador padrão”. Cada vez que você executa essa ação com dois dedos, seu navegador da web abre automaticamente e carrega a página especificada.

Marque a caixa de seleção Habilitar ações com dois dedos para ativar esse recurso. Há oito direções de movimento possíveis para uma ação com dois dedos.

Algumas das direções de ação podem não estar disponíveis em todas as máquinas.

##HelpTopicID=141
Você pode configurar um efeito para as seguintes ações com dois dedos que são exibidas na estrutura de menu à esquerda:

Para cima: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando pela parte de baixo e terminando na parte de cima, em um movimento vertical ascendente.

Canto superior direito: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no canto inferior esquerdo e terminando no canto superior direito, em uma direção de movimento diagonal.

Direita: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no lado esquerdo e terminando no lado direito, em uma direção de movimento horizontal.

Canto inferior direito: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no canto superior esquerdo e terminando no canto inferior direito, em uma direção de movimento diagonal.

Para baixo: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando pela parte de cima e terminando na parte de baixo, em um movimento vertical descendente.

Canto inferior esquerdo: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no canto superior direito e terminando no canto inferior esquerdo, em uma direção de movimento diagonal.

Esquerda: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no lado direito e terminando no lado esquerdo, em uma direção de movimento horizontal.

Canto superior esquerdo: Deslizar dois dedos pela superfície do TouchPad, começando no canto inferior direito e terminando no canto superior esquerdo, em uma direção de movimento diagonal.

Para configurar um efeito para uma ação com dois dedos:

1.	Verifique se a caixa de seleção Habilitar ações com dois dedos está marcada.
2.	Selecione uma opção na estrutura de menu à esquerda. Selecione a opção equivalente ao ponto terminal da direção de movimento. Por exemplo, se você quiser configurar uma ação com dois dedos que comece embaixo e termine em cima, selecione Para cima.
3.	Selecione um efeito na lista anterior para designá-lo à ação selecionada. O efeito selecionado ocorrerá cada vez que você executar essa ação com dois dedos.
4.	Muitas ações não requerem configuração adicional. No entanto, se forem necessárias mais informações, o botão Configurar ficará habilitado ou uma caixa de diálogo de configuração será apresentada. Clique no botão Configurar a qualquer momento para visualizar ou alterar a configuração da ação.

Se você não conseguir selecionar uma ação na lista, verifique se as opções estão habilitadas. Para habilitar as opções, siga estas etapas:

1.	Selecione Ações com dois dedos na estrutura de menu à esquerda.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar ações com dois dedos.
3.	Selecione o ponto terminal do movimento na estrutura de menu para retornar a esta página.

##HelpTopicID=142
Esta janela de Propriedades permite personalizar a configuração do dispositivo indicador. Use a estrutura de menu à esquerda para acessar os recursos personalizáveis.

Utilização da janela Propriedades
Clique em um recurso na estrutura de menu para visualizar a página de configuração. Alguns recursos possuem várias páginas de configuração. Clique no sinal de mais (+) ao lado do recurso para visualizar todas as páginas pertinentes. A configuração será apresentada na janela à direita da estrutura de menu. Informações sobre essas opções e instruções sobre como alterá-las serão apresentadas nesta caixa de informações, cujo conteúdo pode ser visualizado por meio da barra de rolagem.

Botão Restaurar todos os padrões
O botão Restaurar todos os padrões retorna todas as configurações de todas as páginas aos valores definidos pela fábrica. 

Botão Restaurar padrões de página
O botão Restaurar padrões de página retorna todas as configurações da página atual aos valores definidos pela fábrica.

Botão OK
O botão OK salva as alterações e fecha a janela Propriedades.

Botão Cancelar
O botão Cancelar fecha a janela Propriedades sem salvar nenhuma alteração e restaura as configurações anteriores.

Botão Aplicar
O botão Aplicar salva as alterações, mas mantém a janela Propriedades aberta para que você possa executar mais alterações.

##HelpTopicID=143
O recurso de Rolagem virtual permite que se faça a rolagem de páginas da Web, documentos e outros itens com um TouchPad. Basta colocar o seu dedo na Zona de rolagem - a borda externa do TouchPad - e deslizá-lo em movimentos circulares. Uma pequena crista modelada na superfície do TouchPad ajuda a guiar o seu dedo. Porém, você precisa se confinar à área externa depois que começou a rolagem. Basta começar na Zona de Rolagem – você pode mover o dedo na direção do centro do TouchPad e fazer a rolagem em movimentos circulares minúsculos, se preferir. Para interromper a rolagem, basta levantar o dedo.

As opções de Rolagem virtual incluem: rolagem vertical (para baixo e para cima), rolagem vertical e rolagem horizontal (para baixo, para cima, direita e esquerda), rolagem de áudio (efeitos sonoros), ou nenhuma rolagem.

##HelpTopicID=144
Habilitar rolagem vertical
Selecione esta opção para fazer a rolagem para baixo ou para cima.

Para fazer a rolagem para baixo, coloque o dedo em qualquer ponto da Zona de Rolagem e mova o dedo em círculos no sentido horário.

Para fazer a rolagem para cima, coloque o dedo em qualquer ponto da Zona de Rolagem e mova o dedo em círculos no sentido anti-horário.

##HelpTopicID=145
Habilitar Rolagem Vertical e Horizontal
Selecione esta opção para fazer a rolagem para baixo, para cima, direita ou esquerda. O lado direito da Zona de Rolagem controla a rolagem vertical. A parte inferior da Rolagem controla a rolagem horizontal.

Para fazer a rolagem para baixo, coloque o dedo na parte direita da Zona de Rolagem e mova-o em círculos no sentido horário.

Para fazer a rolagem para cima, coloque o dedo na parte direita da Zona de Rolagem e mova-o em círculos no sentido anti-horário.

Para fazer a rolagem para a direita, coloque o dedo na parte inferior da Zona de Rolagem e mova-o dedo em círculos no sentido anti-horário.

Para fazer a rolagem para a esquerda, coloque o dedo na parte inferior da Zona de Rolagem e mova-o em círculos no sentido horário.

##HelpTopicID=146
Habilitar rolagem de áudio
Selecione esta opção para efeitos sonoros acompanharem suas ações de rolagem.

NOTA: Você também deve selecionar Rolagem vertical ou Rolagem vertical e Horizontal.

##HelpTopicID=147
Desabilitar rolagem
Se você não deseja usar nenhum recurso de Rolagem virtual, selecione Desabilitar rolagem. Com esta opção selecionada, a Zona de Rolagem ainda pode ser usada por apontar e tocar, em vez da rolagem.

##HelpTopicID=148
Opções de iluminação

O dispositivo indicador LuxPad tem uma variedade de opções de iluminação. Selecione a caixa de verificação Habilitar iluminação para personalizar os efeitos de luz de seu LuxPad.

##HelpTopicID=149
Brilho

Você pode selecionar diferentes níveis de brilho para quando seu notebook está conectado a fonte de alimentação e para quando está funcionando com bateria. A seleção de diferentes configurações é útil se o prolongamento da vida útil da bateria for fundamental para você.

As opções de brilho de Alimentação Externa e Bateria são Baixa, Média e Alta.

Se as opções desta página estiverem sombreadas e indisponíveis para uso, você pode ativá-las clicando em Opções de Iluminação na parte esquerda da estrutura do menu. Clique na caixa de verificação Habilitar Iluminação para selecioná-la e então volte à página de Brilho.

##HelpTopicID=150
Tempo de iluminação

A página Tempo de Iluminação fornece uma variedade de opções de efeitos de luz.

Selecione a caixa de verificação Sempre ativado se você deseja que seu LuxPad fique acesso continuamente após o acesso.

As opções Tempo de Iluminação Após Relatório e Iluminar Quando Tocado estão disponíveis somente quando a caixa de verificação Sempre Ativado está desmarcada. Se houver um sinal de verificação na caixa Sempre Ativado, você pode clicar nela para desmarcá-la.

A barra de deslizamento Tempo de Iluminação Após Relatório permite que você especifique quanto tempo deseja que seu LuxPad fique aceso após o acesso. Mova a barra para a esquerda para um tempo mais curto ou à direita para um período mais longo.

Selecione a caixa de verificação Iluminar Quando Tocado se você deseja que seu LuxPad acenda quando o dedo estiver na superfície do LuxPad. O LuxPad acenderá cada vez que você tocá-lo.

Se as opções desta página estiverem sombreadas e indisponíveis para uso, você pode ativá-las clicando em Opções de Iluminação na parte esquerda da estrutura do menu. Clique na caixa de verificação Habilitar Iluminação para selecioná-la e então volte à página de Tempo de Iluminação.

##HelpTopicID=151
Para usar o apontador ou o TouchPad para mover o cursor, selecione a opção Habilitar apropriada.

Você pode habilitar o apontador e o TouchPad. Se você o fizer, pode tocar qualquer um deles para mover o cursor.

Para usar os botões do apontador, os botões TouchPad ou ambos, selecione as opções Habilitar apropriadas.

##HelpTopicID=152
Selecione a opção Desabilitar para o dispositivo, ou os botões, que você não deseja usar; isto impedirá que você os ative acidentalmente quando digita ou aponta.

Nota: Você não pode desabilitar o apontador e o TouchPad.

##HelpTopicID=153
Para alterar a ação atribuída à pressão de Botão Esquerdo, Ambos os Botões, ou Botão Direito, clique na seta para baixo na lista suspensa para exibir as opções. Selecione a ação desejada.

Se informações adicionais forem necessárias para a ação selecionada, o botão Configurar será habilitado.

##HelpTopicID=154
Se informações adicionais forem necessárias para a ação selecionada na lista suspensa, o botão Configurar será habilitado. Clique no botão Configurar e digite as informações solicitadas na caixa de diálogo exibida. Clique no botão OK para salvar sua configuração e fechar a caixa de diálogo.

Você pode visualizar ou alterar suas configurações a qualquer momento, clicando no botão Configurar.

##HelpTopicID=155
Para restabelecer as configurações padrão para todos os itens da janela, clique neste botão.

##HelpTopicID=156
Para usar um toque digital para executar um clique primário, selecione a caixa de verificação Toque para Clicar. O toque é um movimento rápido, de baixo para cima.

Quando esta caixa de verificação está desmarcada, a única forma de executar um clique primário é pressionando um botão.

##HelpTopicID=157
Para arrastar objetos sem pressionar um botão do TouchPad, selecione a caixas de verificação Toques e Arrastos.

Para usar este recurso, toque em um objeto para selecioná-lo e rapidamente coloque o dedo novamente no TouchPad e deslize-o na direção que você deseja arrastar o objeto. Levante o dedo do TouchPad para soltar o objeto.

##HelpTopicID=158
Para arrastar objetos pela, usando vários toques com o dedo, selecione a caixa de verificação Arrastar travado.

Para usar o arrastar travado, toque em um objeto para selecioná-lo. Use o número necessário de toques com o dedo no TouchPad para mover o objeto até a localização desejada. Você não deve manter o dedo na tela. O objeto selecionado não é solto até que você toque no TouchPad.

##HelpTopicID=159
Você pode usar esta barra deslizante para ajustar a quantidade de pressão que deve ser aplicada com o dedo, para que o TouchPad responda. Se você observar um movimento errático do ponteiro, mova a barra deslizante à direita.

##HelpTopicID=160
Para ajudar a evitar movimentos indesejáveis do ponteiro ou clicar durante a digitação, selecione a caixa de verificação Habilitar PalmCheck.

Esse recurso permite que o TouchPad reconheça quando a sua mão estiver simplesmente tocando-o ou roçando sus superfície enquanto você digita.

##HelpTopicID=161
Para ajustar sensibilidade do PalmCheck, use esta barra deslizante.

Se o TouchPad apresentar movimentos de ponteiro ou cliques indesejáveis, aumente a configuração do PalmCheck movimentando a barra deslizante para a direita. Porém, se você mover a barra deslizante para a extrema direita, perto da configuração Máximo, provavelmente alguns toques ou movimentos não serão captados.

Se o TouchPad não captar movimentos ou toques corretos, diminua a sensibilidade do PalmCheck movimentando a barra deslizante para a esquerda.

##HelpTopicID=162
O Movimento de Borda permite que o ponteiro continue se movendo quando você chegar à extremidade do TouchPad.

Sem o Movimento de Borda, você deve executar vários toques digitais no TouchPad ou aumentar a velocidade do movimento do ponteiro na guia Opções de Ponteiro para mover o ponteiro facilmente por distâncias longas.

##HelpTopicID=163
Para usar o Movimento de Borda para ações de arrastar (tocar-e-arrastar e arrastar travado), selecione a caixa de verificação Ao Arrastar.

O Movimento de Borda permite que o ponteiro continue se movendo quando você chega à extremidade do TouchPad.

Com esta opção selecionada, o Movimento de Borda não ocorrerá durante os movimentos comuns do ponteiro.

##HelpTopicID=164
Para usar o Movimento de Borda sempre que seu dedo chega à extremidade do TouchPad, selecione a caixa de verificação Ao Arrastar.

O Movimento de Borda permite que o ponteiro continue se movendo quando você chega à extremidade do TouchPad.

##HelpTopicID=165
Para usar o Movimento de Borda quando se utiliza o recurso Rolagem Virtual, selecione a caixa de verificação Ao Rolar.

O Movimento de Borda permite que o ponteiro continue se movendo quando você chega à extremidade do TouchPad.

##HelpTopicID=166
Este diagrama representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama representa as regiões de Movimento de borda na superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo sobre o TouchPad, setas aparecem ao longo da borda do diagrama do dispositivo, para demonstrar a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região ativa do Movimento de borda no TouchPad, a área correspondente no diagrama mudará para uma cor sólida. As regiões de movimento de borda podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando um dos pequenos quadrados pretos localizados na borda da área em xadrez.

Se tiver dificuldade em acessar o recurso de Movimento de borda, tente ampliar a região movendo as bordas da área em xadrez para dentro. Por outro lado, se o movimento for iniciado muito facilmente, tente diminuir a região do Movimento de borda.

Se as regiões de Movimento de Borda estão cinza e não podem ser ajustadas, selecione um das opções de Movimento de Borda e então poderá alterar o tamanho.

##HelpTopicID=167
Para usar a velocidade sensível à pressão, selecione esta caixa de verificação. Com esta opção selecionada, uma pressão mais forte fará o ponteiro mover-se mais rapidamente.

Para uma velocidade constante, desmarque a caixa de verificação Controlar o Movimento de borda com a pressão dos dedos.

##HelpTopicID=168
Para ajustar a velocidade do Movimento de Borda quando a caixa de verificação Controlar o Movimento de borda com a pressão dos dedos está desmarcada, use esta barra deslizante. Arraste a barra deslizante para a direita para acelerar o Movimento de Borda ou para a esquerda para torná-lo mais lento.

##HelpTopicID=169
Para configurar uma Zona de Toque para executar uma ação quando tocada, selecione a caixa de verificação Habilitar Zonas de Toque. Cada canto da superfície do TouchPad pode ser configurado como uma Zona de Toque.

##HelpTopicID=170
Para atribuir uma ação a uma Zona de Toque, selecione uma opção da lista suspensa. Se informações adicionais forem necessárias para a ação selecionada, o botão Configurar será habilitado.

##HelpTopicID=171
Este diagrama representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama apresenta as regiões de Zonas de Toque habilitadas na superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo sobre o TouchPad, setas aparecem ao longo da borda do diagrama para demonstrar a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região habilitada na Zona de Toque, a área correspondente no diagrama apresentará cor sólida. As regiões de zonas de toque podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando um dos pequenos quadrados pretos localizados na borda da área em xadrez.

Se você tiver dificuldade em colocar uma Zona de Toque em ação, tente ampliar o tamanho da área. Se a ação ocorrer muito facilmente, tente tornar a área menor.

Se as Zonas de Toque estão cinzas e não podem ser ajustadas, selecione a caixa de verificação Habilitar Zona de Toque e então poderá alterar o tamanho.

##HelpTopicID=172
Para usar uma ação de varredura para executar a função de um botão de seta Para Frente ou Para Trás na janela de um navegador da Web, selecione a caixa de verificação Permitir ações para frente/para trás.

Para usar uma ação para frente/para trás, coloque o dedo ao longo da extremidade superior do TouchPad e mova-o para a direita ou a esquerda. Mover o dedo à esquerda é como clicar no botão de seta para trás. Mover o dedo à direita horário é como clicar o botão de seta para frente.

##HelpTopicID=173
Para usar os recursos de Rolagem virtual, selecione a caixa de verificação Habilitar Rolagem.

Com a Rolagem virtual habilitada, deslize o dedo para frente e para trás na borda direita do TouchPad para rola a janela ou o item selecionado verticalmente. Deslizando o dedo na borda inferior do TouchPad, você rola a janela ou o item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=174
Para exibir as opções Rolagem virtual e ajustar suas configurações, clique neste botão.

##HelpTopicID=175
Para rolar a janela ou item ativo, selecione a opção Rolar Item Selecionado. O item ativo é normalmente a última janela, parte de uma janela ou o item no qual você clicou.

##HelpTopicID=176
Para rolar um item que está sob o ponteiro em um aplicativo habilitado, selecione esta opção. Esta opção lhe permite rolar o item sob o ponteiro sem clicar nele primeiro.

##HelpTopicID=177
Para rolar documentos longos facilmente, selecione a caixa de verificação Habilitar movimento por inércia. Com este recurso, a Rolagem Virtual continua mesmo após ter se levantado o dedo do TouchPad.

Para usar o Movimento por inércia, mova e levante o dedo com um movimento suave na horizontal ou vertical. Para interromper o Movimento por inércia, toque no TouchPad.

##HelpTopicID=178
Este diagrama representa a superfície do TouchPad. A área em xadrez no diagrama destaca as regiões de Rolagem virtual da superfície do TouchPad.

Ao colocar o dedo sobre o TouchPad, setas aparecem ao longo da borda do diagrama para demonstrar a posição do dedo. Se o dedo estiver em uma região ativa de Rolagem virtual no TouchPad, a área correspondente no diagrama apresentará coloração sólida. As regiões de Rolagem virtual podem ser ampliadas ou diminuídas arrastando um dos pequenos quadrados pretos localizados na borda da área em xadrez.

Se tiver dificuldade em iniciar a Rolagem virtual, tente ampliar a região movendo as bordas da área em xadrez para dentro. Se por outro lado a Rolagem virtual for iniciada inadvertidamente, tente diminuir o tamanho da região.

Se as regiões de Rolagem virtual estão cinzas e não podem ser ajustadas, selecione um das opções de Rolagem virtual e então poderá alterar o tamanho.

##HelpTopicID=179
Para exibir o tutorial da Rolagem Virtual, clique no botão Praticar. Este labirinto simples o auxiliará a utilizar a Rolagem Virtual.

Nota: Assegure-se de que as caixas de seleção Rolagem Horizontal e Rolagem vertical estejam selecionadas.

Observe o labirinto antes de começar a procurar os pontos de entrada e saída. Não se pode ver o labirinto todo porque é maior do que a janela aberta. Utilize a Rolagem Virtual para visualizar as outras partes do labirinto. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e utilize a Rolagem virtual para ampliar ou diminuir o tamanho do labirinto.

Um ponto amarelo no canto superior esquerdo representa a entrada do labirinto. Um ponto azul na lateral direita marca a saída.

Para começar:

1.	Clique no quadrado vermelho do ponto amarelo para começar.
2.	Utilize as setas ou dê um toque no TouchPad para navegar pelo labirinto.
3.	Utilize a Rolagem virtual para visualizar as outras partes do labirinto.
4.	Clique no botão Fechar na janela de Prática de Rolagem Virtual após chegar ao ponto azul no canto inferior direito.

##HelpTopicID=180
Para usar a Rolagem Virtual em janelas que têm barras de rolagem horizontais, selecione a caixa de verificação Rolagem Horizontal. Deslizar o dedo para frente e para trás ao longo da borda inferior do TouchPad rola a janela ou o item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=181
Para usar a Rolagem Virtual em janelas que têm barras de rolagem verticais, selecione a caixa de verificação Rolagem Vertical. Deslizar o dedo para frente e para trás ao longo da borda inferior do TouchPad rola a janela ou o item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=182
Esta barra deslizante possibilita controlar a velocidade da Rolagem virtual. Arraste-a para a direita para aumentar a velocidade.

##HelpTopicID=183
Para usar movimentos de toque e pressão para executar uma ação especificada, selecione a caixa de verificação Habilitar Pressionar-para-selecionar. As ações são atribuídas na lista suspensa Ação de Toques.

Toque é um movimento rápido com o dedo, de baixo para cima, no topo do apontador. Um toque rápido e leve dará melhores resultados. Toques fortes e lentos são menos eficazes. Dê um toque para clique único ou dois em sucessão rápida para clique duplo.

"Pressionar" significa apertar rapidamente com o dedo na parte superior do ponteiro. Um toque leve e rápido dará melhores resultados. Pressione para baixo a fim de simular um clique e manter o botão do mouse pressionado. Pressione para baixo e para a lateral para clicar e arrastar em qualquer direção. Levante o dedo para soltar o objeto arrastado.

Quando a caixa de verificação Habilitar Pressionar-para-selecionar está desmarcada, você deve pressionar um botão para executar um clique primário.

##HelpTopicID=184
Para ajudar a evitar cliques indesejáveis durante a digitação, selecione esta caixa de verificação.

##HelpTopicID=185
Para atribuir uma ação a um toque no apontador, selecione uma opção da lista suspensa Ação de Toques.

##HelpTopicID=186
Para ajustar a velocidade com a qual você deve tocar o apontador para cliques e cliques duplos, mova este barra deslizante.

Se você configurar um ritmo muito lento, poderá observar cliques acidentais, demora do ponteiro ou demora para arrastar. Porém, se configurar um ritmo muito rápido, poderá observar que é difícil usar o recurso Pressionar-para-selecionar.

##HelpTopicID=187
Para permitir a Rolagem Virtual, selecione a caixa de verificação Habilitar Rolagem. Com esta opção selecionada, o apontador pode ser usado apenas para a Rolagem Virtual horizontal ou vertical. Você deve usar o TouchPad ou um mouse externo para mover o cursor.

Para usar a Rolagem Virtual, pressione o apontador na direção que você deseja fazer a rolagem. Para interromper a rolagem, levante o dedo do apontador.

##HelpTopicID=188
Para ajustar a velocidade da Rolagem Virtual, use esta barra deslizante. Mova a barra deslizante para a direita para uma rolagem mais rápida ou para a esquerda para rolar mais lentamente

##HelpTopicID=189
Para ajustar a força necessária para o movimento do cursor e o recurso Pressionar-para-selecionar no apontador, use a barra deslizante Sensibilidade ao Toque.

Para reduzir a quantia de força necessária, movimente a barra deslizante em direção a Toque leve.

Para aumentar a quantia de força necessária, movimente a barra deslizante em direção a Toque forte.

##HelpTopicID=190
Para manter o ponteiro dentro da janela ativa, selecione a caixa de verificação Para Cursor nas Bordas da Janela. Parar o ponteiro nas bordas da janela facilita o acesso aos controles que se encontram nas bordas de uma janela.

Com esta opção selecionada, na primeira vez em que você tenta mover o ponteiro fora da janela, ele irá parar na extremidade. Se você tentar uma segunda vez, o ponteiro sairá da janela.

##HelpTopicID=191
Para aumentar a precisão do apontador e refinar o posicionamento, selecione uma opção da lista suspensa Tecla Slow Motion. Este recurso lhe permite reduzir a velocidade do ponteiro.

Para usar o movimento lento, pressione e mantenha pressionada a tecla selecionada enquanto move o ponteiro.

##HelpTopicID=192
Para mover o ponteiro automaticamente para a configuração padrão, quando uma caixa de diálogo é exibida em sua tela, selecione este recurso.

##HelpTopicID=193
Para forçar um movimento puramente horizontal ou vertical do ponteiro na tela, selecione uma opção da lista suspensa Tecla Constrained Pointer.

Para usar o movimento restrito do ponteiro, pressione e mantenha pressionada a tecla especificada enquanto move o ponteiro. Quando a tecla é pressionada, a direção inicial do movimento do ponteiro determina a direção do movimento durante todo o tempo em que o dedo permanecer no TouchPad.

##HelpTopicID=194
Para receber um retorno das ações de apontamento, selecione a caixa de verificação Animado. O ícone animado será exibido na barra de tarefas do Windows. Clique duas vezes neste ícone para acessar a janela Propriedades do Mouse.

##HelpTopicID=195
Para um movimento mais suave do ponteiro, selecione a opção de taxa de atualização para ponteiro Rápido.

##HelpTopicID=196
No entanto, se o ponteiro parecer instável e tremer na tela, experimente utilizar a opção de taxa de atualização para ponteiro Lenta.

##HelpTopicID=197
Este é o número de versão de seu driver do Synaptics TouchPad.

##HelpTopicID=198
Para obter as mais recentes informações sobre as patentes da Synaptics, visite nosso site em http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Modo Duplo
O recurso Modo Duplo permite alternar entre o modo de Cursor e o modo de Botão. No modo de Botão, os botões virtuais na superfície do TouchPad servem como convenientes atalhos para os aplicativos usados com mais freqüência e existe um controlador de volume para um acesso rápido e fácil ao diminuir ou aumentar o volume.

Para ativar o Modo Duplo, selecione a caixa de verificação Alternar para o modo de Botão, tocando no canto direito superior.

Como utilizar o modo do Botão:

·	Toque no botão Alternar modos. Esse botão encontra-se no canto direito superior do TouchPad, acima do controlador de volume.
·	Toque o botão virtual do aplicativo que deseja iniciar. O TouchPad volta automaticamente ao modo de Cursor depois que o aplicativo se abre.

Nota: É possível usar o modo de Botão quando um dispositivo indicador externo, como um mouse, estiver conectado; basta selecionar a caixa de verificação Sempre no modo de Botão quando um dispositivo externo estiver conectado.

##HelpTopicID=200
Opções do modo de Botão
Existem seis botões virtuais, que podem ser configurados de acordo com suas preferências. Os três botões superiores possuem configurações padrão e os demais não são configurados. As configurações padrão dos botões virtuais ajustados são listadas a seguir:

·	Um toque no botão virtual superior esquerdo abre o aplicativo de e-mail atribuído.
·	Um toque no botão virtual superior central abre o aplicativo ConfigFree. Consulte a Ajuda on-line da Toshiba para obter informações adicionais.
·	Um toque no botão virtual superior direito envia para a impressora o item que está na janela ativa.

##HelpTopicID=201
Opções do modo de Botão
Existem seis botões virtuais, que podem ser configurados de acordo com suas preferências. Quatro desses botões possuem configurações padrão e os demais não são configurados. As configurações padrão dos botões virtuais ajustados são listadas a seguir:

·	Um toque no botão virtual superior esquerdo abre o aplicativo de e-mail atribuído.
·	Um toque no botão virtual superior central abre o navegador da Web atribuído.
·	Um toque no botão virtual superior direito abre o aplicativo BeatJam. Consulte a Ajuda on-line da Toshiba para obter informações adicionais.
·	Um toque no botão virtual inferior esquerdo abre a Ajuda on-line da Toshiba.

##HelpTopicID=202
O recurso de Verificação de botão protege contra o acionamento do botão por contato acidental. A Verificação de botão permite que os Botões reconheçam quando sua palma está apoiada sobre eles ou tocando suas superfícies enquanto você digita. Isto ajuda a prevenir a ativação indesejada dos botões.

Se o botão apresentar ativação indesejada, aumente o ajuste da Verificação de botão movendo o controle deslizante para a direita em direção ao Máximo. Se o botão não for ativado intencionalmente, diminua o ajuste de Verificação de botão movendo o controle deslizante para a esquerda em direção ao Mínimo. É mais provável que os botões não sejam ativados intencionalmente quando o controle deslizante está todo para a direita.

##HelpTopicID=203
Para configurar a ação executada quando um botão é tocado, selecione o botão na estrutura de menu. Por exemplo, o Botão 1 pode ser definido para "ir para uma página da web no seu navegador padrão". Sempre que o Botão 1 for tocado, seu navegador abrirá automaticamente e carregará a página especificada.

##HelpTopicID=204
As configurações Sensibilidade permitem personalizar a maneira como o dispositivo responde ao toque. Para ajustar a Sensibilidade, selecione um item na estrutura de menu de Sensibilidade.

##HelpTopicID=205
O controle deslizante Sensibilidade ao toque permite ajustar a pressão necessária do dedo para que o dispositivo responda.

Se a resposta do dispositivo estiver incorreta ou se você trabalhar em uma área com alta umidade, diminua a sensibilidade movendo controle deslizante para a direita em direção a Toque forte.

Se o toque para acionar o dispositivo precisar ser muito forte, aumente a sensibilidade movendo o controle deslizante para a esquerda em direção a Toque leve.

##HelpTopicID=206
Selecione uma ação na lista acima a ser atribuída ao botão selecionado. A ação selecionada ocorrerá sempre que o botão for tocado.

##HelpTopicID=207
A caixa de seleção Ativar sons ativa a reprodução de um som configurável pelo usuário quando um botão é tocado.
Quando a opção Ativar sons não está selecionada, os sons são desativados e o toque dos botões não reproduz nenhum som.

##HelpTopicID=208
A caixa de seleção Habilitar iluminação ativa a iluminação dos botões quando estão inativos e ativos.
Quando a caixa de seleção Habilitar iluminação não está selecionada, a iluminação é desativada e o toque dos botões não altera os respectivos brilhos.

##HelpTopicID=209
O controle deslizante Brilho inativo permite ajustar o brilho dos botões quando eles não são tocados.
Se o nível de brilho dos botões estiver muito alto quando não forem tocados, mova o controle deslizante em direção a Mínimo.
Se o nível de brilho dos botões estiver muito baixo quando não forem tocados, mova o controle deslizante em direção a Máximo.

##HelpTopicID=210
O controle deslizante Brilho ativo permite ajustar o brilho dos botões quando eles são tocados.
Se o nível de brilho dos botões estiver muito alto quando forem tocados, mova o controle deslizante em direção a Mínimo.
Se o nível de brilho dos botões estiver muito baixo quando forem tocados, mova o controle deslizante em direção a Máximo.

##HelpTopicID=211
Opções de modo de botão
Há seis botões virtuais, que podem ser configurados de acordo com suas preferências. Três desses botões possuem configurações padrão e os demais não são configurados. As configurações padrão dos botões virtuais configurados são listadas a seguir:

·	Um toque no botão virtual superior esquerdo abre o aplicativo de e-mail atribuído.
·	Um toque no botão virtual superior central abre o aplicativo ConfigFree. Consulte a Ajuda on-line da Toshiba para obter informações adicionais.
·	Um toque no botão virtual superior direito abre a Galeria de fotos do Windows.

##HelpTopicID=212
Para configurar a ação executada quando você passa o dedo sobre o controle deslizante, selecione o controle deslizante na estrutura de menu. Por exemplo, o Controle deslizante 1 pode ser definido como "Ajuste o volume no sistema". Sempre que você passar o dedo sobre o Controle deslizante 1, o volume aumentará ou diminuirá.

##HelpTopicID=213
Selecione uma ação no conjunto de ações acima para atribuí-la ao controle selecionado. A ação selecionada ocorrerá sempre que você passar o dedo sobre o controle deslizante.

##HelpTopicID=214
Adjustar a velocidade da movimentação do ponteiro
Esse controle deslizante determina a velocidade do ponteiro. Para ajustá-la, basta posicionar o controle deslizante entre Lento e Rápido.

##HelpTopicID=215
Opções de modo de botão
Há seis botões virtuais, que podem ser configurados de acordo com suas preferências. Três desses botões possuem configurações padrão e os demais não são configurados. As configurações padrão dos botões virtuais configurados são listadas a seguir:

·	Um toque no botão virtual superior esquerdo abre o aplicativo de e-mail atribuído.
·	Um toque no botão virtual superior central abre o aplicativo ConfigFree. Consulte a Ajuda on-line da Toshiba para obter informações adicionais.
·	Um toque no botão virtual superior direito abre a pasta Minhas Imagens.

##HelpTopicID=216
Barra de controle

A barra de controle permite configurar botões para iniciar seus aplicativos favoritos. Você pode personalizar a experiência de uso da barra de controle por meio das configurações de iluminação, tempo de apagamento e sensibilidade ao toque. A barra de controle também oferece acesso fácil ao controle de volume para efeitos de som. 

Selecione a opção Ativar para ativar o uso da barra de controle. Se não desejar usar a barra de controle, você poderá marcar a opção Desativar.

##HelpTopicID=217
Iluminação de LEDs

Você pode usar o controle deslizante Iluminação de LEDs para ajustar o brilho dos LEDs na barra de controle.

Para aumentar o brilho, deslize o controle para a direita, em direção a Brilhante.

Para reduzir o brilho, deslize o controle para a esquerda, em direção a Apagado.

##HelpTopicID=218
Velocidade de apagamento

Você pode usar o controle deslizante Velocidade de apagamento para definir a rapidez com que os LEDs na barra de controle se apagam depois que você toca na barra de controle e afasta o dedo dela.

Para apagar lentamente, deslize o controle para a direita, em direção a Lento.

Para apagar rapidamente, deslize o controle para a esquerda, em direção a Rápido.

##HelpTopicID=219
Sensibilidade ao Toque

O controle deslizante Sensibilidade ao toque permite ajustar a pressão necessária do dedo para que a barra de controle responda ao seu toque.

Se a barra de controle não responder ao seu toque ou você tiver que pressionar mais forte para operá-la, aumente a sensibilidade. Para isso, deslize o controle para a esquerda, em direção a Leve.

Se você acionar a barra de controle inadvertidamente com um leve toque, reduza a sensibilidade. Para isso, deslize o controle para a direita, em direção a Forte.

##HelpTopicID=220
Efeitos de áudio

Para atribuir um efeito de áudio a uma ação específica, insira um arquivo de áudio ou procure e selecione um.

##HelpTopicID=221
Volume

O controle deslizante Volume oferece uma maneira fácil de ajustar o volume dos efeitos de áudio.

Para aumentar o volume, deslize o controle para a direita, em direção a Alto.

Para diminuir o volume, deslize o controle para a esquerda, em direção a Quieto.

##HelpTopicID=222
Aplicativos

Para atribuir um botão a um aplicativo, insira um arquivo executável ou procure e selecione um aplicativo a ser inicializado.

##HelpTopicID=223
O recurso Zona de desativação do TouchPad permite ativar ou desativar o TouchPad tocando-se no canto e mantendo-se o dedo imóvel por um curto período.
Se o TouchPad estiver ativado, o toque no canto o desativará. Se o TouchPad estiver desativado, o toque no canto o ativará.

##HelpTopicID=224
O controle deslizante Tempo de toque mínimo permite alterar por quanto tempo você deve tocar o canto até que o TouchPad seja ativado ou desativado.

##HelpTopicID=225
A rolagem virtual oferece uma alternativa inovadora para os métodos de rolagem convencionais. Ela opera as barras de rolagem automaticamente para que não seja necessário afastar o ponteiro do seu trabalho. 

A rolagem virtual funciona com a maioria das janelas roláveis, como documentos de processadores de texto, planilhas e grandes imagens digitais. Ela também funciona com outros itens roláveis, com listas de arquivos e listas de fontes.

A rolagem ChiralMotion, um tipo único de rolagem virtual, permite rolar continuamente com um só movimento circular suave. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do movimento do dedo. Para rolar rapidamente, faça pequenos círculos rapidamente. Para rolar lentamente, faça grandes círculos e mova o dedo lentamente. O sentido da rolagem pode ser invertido alterando-se o sentido do movimento. 

Para usar a rolagem vertical:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar rolagem vertical.
2.	Clique na janela ou no item que deseja rolar.
3.	Deslize o dedo acima ou abaixo da borda direita do TouchPad no sentido de rolagem desejado.

Para usar a ChiralMotion para rolar verticalmente:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar rolagem vertical e a caixa de seleção Habilitar rolagem ChiralMotion.
2.	Clique na janela ou no item que deseja rolar.
3.	Coloque o dedo no TouchPad próximo ao centro da borda direita.
4.	Deslize o dedo para cima ou para baixo no sentido de rolagem desejado e comece a fazer um movimento circular. Seu dedo pode se deslocar em direção ao centro do TouchPad ao fazer um movimento no sentido horário ou anti-horário.

Para usar a rolagem horizontal:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar rolagem horizontal.
2.	Clique na janela ou no item que deseja rolar.
3.	Deslize o dedo à esquerda ou à direita da borda inferior do TouchPad no sentido de rolagem desejado.

Para usar a ChiralMotion para rolar horizontalmente:

1.	Marque a caixa de seleção Habilitar rolagem horizontal e a caixa de seleção Habilitar rolagem ChiralMotion.
2.	Clique na janela ou no item que deseja rolar.
3.	Coloque o dedo no TouchPad próximo ao centro da borda inferior.
4.	Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no sentido de rolagem desejado e comece a fazer um movimento circular. Seu dedo pode se deslocar em direção ao centro do TouchPad ao fazer um movimento no sentido horário ou anti-horário.

Se a rolagem virtual não responder, certifique-se de que a caixa de seleção Habilitar rolagem desejada esteja selecionada e que a janela ou o item clicado pode ser rolado. Se ainda tiver problemas, verifique as configurações da Região de rolagem.

##HelpTopicID=226
O recurso Momentum oferece um movimento de mouse semelhante a trackball, com rapidez e suavidade. Um deslize rápido na superfície do TouchPad pode mover o cursor por toda a tela do computador. O Momentum reduz o movimento repetitivo e a fadiga associados à movimentação do cursor por longas distâncias, ao mesmo tempo em que oferece uma sensação suave e natural, semelhante a usar uma trackball. O Momentum é ideal para jogos de estratégia em tempo real, tiroteios em primeira pessoa e Role Playing Games (RPG).

Marque a caixa de seleção Habilitar Momentum para ativar esse recurso.

##HelpTopicID=227
O controle deslizante Distância de deslocamento permite que você ajuste o quanto o cursor se move em resposta ao toque de um dedo no TouchPad. Para parar o cursor, coloque o dedo no TouchPad. Um toque único no TouchPad também parará o cursor.

Marque Habilitar limite na borda da tela para manter o cursor dentro dos limites da tela do computador. O recurso de limite na borda da tela facilita o acesso a opções de menu e controles que estejam próximos às bordas da tela. 

##HelpTopicID=228
O gesto de Pinça oferece recursos de zoom em diversos aplicativos. Esse movimento de pinça pode ser usado para executar a mesma função que uma roda de rolagem em aplicativos Windows padrão que suportem a funcionalidade de zoom com CTRL-RODA DE ROLAGEM.

Para realizar o movimento, coloque dois dedos na superfície do TouchPad. Aproxime-os ou afaste-os um do outro. Para aumentar o zoom, coloque os dedos próximos um do outro na superfície do TouchPad e deslize-os, afastando-os um do outro. Para reduzir o zoom, comece colocando os dedos separados e, em seguida, aproxime-os um do outro. 

##HelpTopicID=229
A rolagem ChiralMotion com dois dedos oferece uma alternativa inovadora para os métodos de rolagem convencionais. Você pode rolar para cima ou para baixo simplesmente colocando dois dedos no TouchPad e fazendo um movimento circular. Não há necessidade de manter ambos os dedos no TouchPad após o início da rolagem. A rolagem continuará enquanto um dos dedos fizer um movimento circular na superfície do TouchPad. 

A velocidade do dedo controla a velocidade da rolagem. Para rolar rapidamente, faça círculos pequenos e mova o dedo rapidamente. Para rolar lentamente, faça grandes círculos e mova o dedo lentamente. O sentido da rolagem pode ser invertido alterando-se o sentido do movimento.

##HelpTopicID=230
Um Gesto avançado é uma ação que o usuário executa em um sensor Synaptics TouchPad e é reconhecida pelo dispositivo host para executar uma determinada função.

##HelpTopicID=231
Um Flick é um gesto em que o usuário coloca dois dedos na superfície do TouchPad, ligeiramente sepadados, e os desliza pela superfície do TouchPad em um movimento reto contínuo e, em seguida levanta ambos os dedos da superfície do TouchPad. A ação iniciada pelo gesto Flick depende do aplicativo; por exemplo, no Internet Explorer, um flick esquedo significa "Voltar".

##HelpTopicID=232
O gesto ChiralRotate girar o objeto selecionado em incrementos de 90 graus, nos sentidos horário ou anti-horário. O gesto ChiralRotate funciona somente em aplicativos suportados.

Para iniciar o ChiralRotate, coloque um dedo na zona vertical esquerda do TouchPad e faça um movimento circular. Em aplicativos suportados, o objeto selecionado será girado em incrementos de 90 graus.

##HelpTopicID=233
Marque a caixa de seleção Ativar Pinça para ativar esse recurso.

##HelpTopicID=234
Marque a caixa de seleção Ativar ChiralRotate para ativar esse recurso.

##HelpTopicID=235
Marque a caixa de seleção Ativar Flick para ativar esse recurso.

##HelpTopicID=236
Para ver uma demonstração de como usar o gesto Pinça, selecione o botão Mostrar Vídeo, abaixo da caixa de seleção Ativar Pinça.

##HelpTopicID=237
Para ver uma demonstração de como usar o gesto ChiralRotate, selecione o botão Mostrar Vídeo, abaixo da caixa de seleção Ativar ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Para ver uma demonstração de como usar o gesto Flick, selecione o botão Mostrar Vídeo, abaixo da caixa de seleção Ativar Flick.

##HelpTopicID=239
Para ver uma demonstração de como usar o gesto Momentum, selecione o botão Show Video (Exibir vídeo), sob a caixa de seleção Enable Momentum (Habilitar Momentum).

##HelpTopicID=240
A rolagem virtual constitui uma alternativa inovadora em relação aos métodos de rolagem convencionais. A rolagem virtual opera as barras de rolagem automaticamente para que não haja necessidade de mover o ponteiro para fora de seu trabalho.

A rolagem virtual funciona com a maioria das janelas de rolagem, como documentos de processamento de textos, planilhas e imagens digitais grandes. Também funcionam outros itens de rolagem, como listas de arquivos e de fontes.

A rolagem linear, um tipo de rolagem virtual, permite-lhe efetuar a rolagem convencional.

A rolagem ChiralMotion, um tipo único de rolagem virtual, permite-lhe efetuar uma rolagem contínua, com um movimento circular suave. A velocidade da rolagem é controlada pela velocidade do movimento do dedo. Para efetuar a rolagem rapidamente, faça pequenos círculos rápidos. Para efetuar a rolagem lentamente, fala círculos maiores e mova o dedo lentamente. A direção da rolagem pode ser revertida com a mudança da direção do movimento.

Para usar a rolagem vertical linear:

1.	Marque a caixa de seleção Enable vertical scrolling (Habilitar a rolagem vertical).
2.	Clique no ícone de rolagem virtual ou clique duas vezes em Virtual Scrolling (Rolagem virtual).
3.	Selecione Long Distance Scrolling (Rolagem de longa distância).
4.	Clique no botão de opção Linear scrolling (Rolagem linear).
5.	Clique na janela ou no item em que deseja efetuar a rolagem.
6.	Deslize o dedo para cima ou para baixo na borda direita do TouchPad, na direção de rolagem desejada.

Para usar a rolagem ChiralMotion verticalmente:

1.	Marque a caixa de seleção Enable vertical scrolling (Habilitar a rolagem vertical).
2.	Clique no ícone de rolagem virtual ou clique duas vezes em Virtual Scrolling (Rolagem virtual).
3.	Selecione Long Distance Scrolling (Rolagem de longa distância).
4.	Clique no botão de opção ChiralMotion scrolling (Rolagem ChiralMotion).
5.	Clique na janela ou no item em que deseja efetuar a rolagem.
6.	Coloque o dedo no TouchPad, próximo ao centro da borda direita.
7.	Deslize o dedo para cima ou para baixo na direção de rolagem desejada e inicie o movimento circular. O dedo pode ser levado ao centro do TouchPad por meio de um movimento horário ou anti-horário.

Para usar a rolagem horizontal linear:

1.	Marque a caixa de seleção Enable horizontal scrolling (Habilitar a rolagem horizontal).
2.	Clique no ícone de rolagem virtual ou clique duas vezes em Virtual Scrolling (Rolagem virtual).
3.	Selecione Long Distance Scrolling (Rolagem de longa distância).
4.	Clique no botão de opção Linear scrolling (Rolagem linear).
5.	Clique na janela ou no item em que deseja efetuar a rolagem.
6.	Deslize o dedo para a esquerda ou direita na borda inferior do TouchPad, na direção de rolagem desejada.

Para usar a rolagem ChiralMotion horizontalmente:

1.	Marque a caixa de seleção Enable horizontal scrolling (Habilitar a rolagem horizontal).
2.	Clique no ícone de rolagem virtual ou clique duas vezes em Virtual Scrolling (Rolagem virtual).
3.	Selecione Long Distance Scrolling (Rolagem de longa distância).
4.	Clique no botão de opção ChiralMotion scrolling (Rolagem ChiralMotion).
5.	Clique na janela ou no item em que deseja efetuar a rolagem.
6.	Coloque o dedo no TouchPad, próximo ao centro da borda inferior.
7.	Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na direção de rolagem desejada e inicie o movimento circular. O dedo pode ser levado ao centro do TouchPad por meio de um movimento horário ou anti-horário.

Se a rolagem virtual não responder, confirme se a caixa ou caixas de seleção Enable scrolling (Habilitar a rolagem) desejadas estão marcadas e se a janela ou o item em que clicou permite a rolagem. Se o problema persistir, verifique suas configurações em Scrolling Region (Região de rolagem).

##HelpTopicID=241
Para ver uma demonstração de como usar a rolagem virtual, selecione o botão Show Video (Exibir vídeo).

##HelpTopicID=242
Para ver uma demonstração de como usar o gesto Flick, selecione o botão Mostrar Vídeo.

##HelpTopicID=243
Para utilizar gestos Flick na vertical, marque a caixa de seleção Ativar Flick Vertical. Coloque dois dedos, ligeiramente separados, no TouchPad e deslize-os para cima ou para baixo. Quando terminar, levante os dedos para executar uma função específica do aplicativo.

##HelpTopicID=244
Para utilizar gestos Flick na horizontal, marque a caixa de seleção Ativar Flick Horizontal. Coloque dois dedos, ligeiramente separados, no TouchPad e deslize-os para a direita ou para a esquerda. Quando terminar, levante os dedos para executar uma função específica do aplicativo.

##HelpTopicID=245
Clique no botão Mostrar vídeo para vê-lo em ação.

##HelpTopicID=246
Esta janela de Propriedades permite personalizar as configurações do seu dispositivo apontador. Use a árvore de menus à esquerda para acessar os recursos personalizáveis. Eles incluem opções de rolar e apontar de um único dedo e gestos de múltiplos dedos para manipular documentos, objetos e aplicativos.

Usando a janela Propriedades
Clique em um recurso na árvore de menus para ver uma página de descrição e configurações do recurso. Alguns recursos possuem diversas páginas de configurações. Clique no + (sinal de mais) ao lado de um recurso para ver todas as suas páginas relacionadas. As configurações serão mostradas na janela à direita da árvore de menus. Informações sobre essas opções e instruções sobre como alterá-las serão mostradas nesta caixa de informações. Você pode usar a barra de rolagem para ver o conteúdo da caixa de informações.

Botão Padrões
O botão Padrões restaura todas as configurações da página atual aos seus valores originais.

Botão OK
O botão OK salva suas alterações e fecha a janela Propriedades

Botão Cancelar
O botão Cancelar fecha a janela Propriedades sem salvar qualquer alteração e restaura todas as configurações anteriores.

Botão Aplicar
O botão Aplicar salva suas alterações, mas mantém a janela Propriedades aberta, para que você possa fazer mais alterações.

##HelpTopicID=250
As páginas de configuração de Apontar permitem especificar como o cursor responderá a suas ações de apontar e selecionar.

##HelpTopicID=251
Marque a caixa de seleção Ativar Momentum para ativar este recurso.

##HelpTopicID=252
O recurso Movimento forçado permite que se force um movimento totalmente horizontal ou vertical do ponteiro na tecla. Este recurso é mais indicado para programas de desenho. Este recurso é ativado pressionando-se uma tela específica e mantendo-a pressionada enquanto se movimenta o ponteiro. Quando a tecla é pressionada, a direção inicial do movimento do ponteiro determina a direção do movimento que é permitida durante todo o tempo em que o dedo permanecer no TouchPad.

Para usar o movimento forçado:

1.	Marque a caixa de seleção Ativar movimento forçado, para habilitar as opções da caixa de lista.
2.	Selecione uma tecla da caixa de lista para ativar o movimento forçado
3.	Pressione e mantenha pressionada a tecla selecionada sempre que desejar forçar a movimentação do ponteiro.

##HelpTopicID=254
Rolagem
Os recursos de rolagem permitem que você opere as barras de rolagem da janela selecionada automaticamente; não há necessidade de tirar o ponteiro do seu trabalho. Os recursos de rolagem funcionam na maioria das janelas que permitem rolagem, tais como documentos, planilhas, imagens digitais grandes e outros itens roláveis, tais como listas de arquivos e de fontes.

##HelpTopicID=255
Rolagem invertida
O recurso Sentido de rolagem invertido permite que você altere o comportamento de rolagem padrão. A rolagem padrão move a barra de rolagem no sentido do movimento do dedo. O recurso Sentido de rolagem invertido move o documento ou objeto no sentido do movimento do dedo.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar sentido de rolagem invertido.

##HelpTopicID=256
A barra deslizante Velocidade de rolagem permite-lhe ajustar a velocidade da rolagem. Para uma rolagem mais rápida, arraste a barra deslizante para a direita.

##HelpTopicID=257
ChiralScrolling
O recurso ChiralScrolling™ permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar ChiralScrolling.

Para usar o ChiralScrolling:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo é o lado direito do TouchPad. Para rolar para a direita ou para a esquerda, a zona-alvo é a borda inferior do TouchPad.
2.	Mova seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que o ChiralScrolling seja iniciado, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad enquanto faz um movimento circular.

NOTA: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.

3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=258
Rolagem de um dedo
Clique na janela ou item que você deseja rolar e deslize seu dedo para cima ou para baixo ao longo da borda direita do TouchPad para rolar verticalmente. Deslize seu dedo para a direita ou para a esquerda ao longo da borda inferior do TouchPad para rolar horizontalmente.

Se a rolagem não responder, assegure-se de que a caixa de seleção apropriada esteja marcada e que a janela ou item em que você clicou seja rolável. Se o problema persistir, verifique as configurações de Região de rolagem.

##HelpTopicID=259
O diagrama acima representa a superfície do TouchPad. A área hachurada do diagrama mostra as regiões de rolagem da superfície do TouchPad.

Quando você coloca seu dedo no TouchPad, surgem setas ao longo da borda do diagrama, para mostrar a posição do seu dedo. Se o seu dedo estiver em uma região de rolagem ativa do TouchPad, a área de rolagem correspondente do diagrama passa para uma cor sólida. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das regiões de rolagem, arrastando um dos quadrados pretos pequenos da borda da área hachurada.

Se tiver dificuldade em iniciar a rolagem, experimente tornar a região de rolagem maior, movendo as bordas da região hachurada para dentro. Se achar que a rolagem está iniciando muito facilmente, experimente tornar a região de rolagem menor.

Se as regiões de rolagem estiverem cinzentas e não puderem ser ajustadas, assegure-se de que o recurso de rolagem esteja ativo.

Para ativar a rolagem:

1.	Selecione Rolagem na árvore de menus à esquerda.
2.	Selecione o método de rolagem desejado e ative a rolagem vertical ou horizontal.

##HelpTopicID=260
Habilitar rolagem horizontal
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem horizontal em janelas que possuem barra de rolagem horizontal. Deslizar seu dedo para a direita ou para a esquerda ao longo da borda inferior do TouchPad rola a janela ou item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=261
Habilitar rolagem vertical
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem vertical. Deslizar seu dedo para cima ou para baixo ao longo da borda direita do TouchPad rola a janela ou item selecionado verticalmente.

##HelpTopicID=262
Rolagem de dois dedos
O recurso de rolagem de dois dedos permite rolar verticalmente e horizontalmente e iniciar a rolagem a partir de qualquer ponto da superfície do TouchPad. Basta colocar dois dedos no TouchPad e então deslizá-los na direção desejada. Você não precisa estar em uma região de rolagem para realizá-la.

Para usar a rolagem de dois dedos:

1.	Coloque dois dedos na superfície do TouchPad. Os dedos devem estar separados ligeiramente.
2.	Usando um movimento reto contínuo, deslize ambos os dedos na direção desejada.
3.	Levante ambos os dedos da superfície do TouchPad para interromper a rolagem.

##HelpTopicID=263
Habilitar rolamento horizontal
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem horizontal em janelas que possuem barra de rolagem horizontal. Deslizar seus dois dedos para a direita ou para a esquerda no TouchPad rola a janela ou item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=264
Habilitar rolamento vertical
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem vertical. Deslizar seus dois dedos para cima ou para baixo no TouchPad rola a janela ou item selecionado verticalmente.

##HelpTopicID=265
O recurso Movimento por inércia ajuda a rolagem por documentos longos. Com este recurso, a rolagem continua mesmo após você ter levantado o dedo da superfície do TouchPad. Para usar o movimento por inércia, mova e então levante seu dedo com um movimento suave. Para interromper o movimento por inércia, toque seu dedo novamente na superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=266
Pinça de zoom
O gesto de pinça de zoom oferece recursos de zoom em diversos aplicativos. Você pode usar o gesto de pinça de zoom para executar as mesmas funções que uma roda de rolagem realiza em aplicativos Windows padrão que suportem a funcionalidade de zoom com CTRL-RODA DE ROLAGEM.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar pinça de zoom.

Para usar o gesto de pinça de zoom:

1.	Coloque dois dedos na superfície do TouchPad.
2.	Deslize os dedos para mais longe ou do outro, para aumentar o zoom, ou para mais perto um do outro, para diminuir o zoom. Para obter a melhor experiência de zoom, use as pontas dos dedos.

##HelpTopicID=267
O recurso Rotação oferece gestos convenientes para girar fotos e outros objetos.

##HelpTopicID=269
Pressionamento de três dedos
O gesto de Pressionamento de três dedos fornece um atalho para iniciar a execução de um ou mais aplicativos específicos.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar Pressionamento de três dedos. Para personalizar os aplicativos que são iniciados, clique no botão Configurar.

Para usar o recurso de Pressionamento de três dedos:

1.	Coloque três dedos na superfície do TouchPad. Assegure-se de que haja um pequeno espaçamento entre os dedos.
2.	Mantenha seus dedos parados até que o aplicativo (ou aplicativos) inicie sua execução.
3.	Levante os dedos da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=270
Flick de três dedos

O gesto de flick de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick de três dedos para navegar pela internet ou rolar por fotos em uma janela de visualização de fotos. Você também pode usar o gesto de flick de três dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick de três dedos.

Para usar o gesto de flick de três dedos para navegação:

1.	Coloque três dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Mova os dedos com um movimento linear e contínuo na direção desejada, indo de um lado do TouchPad até o lado oposto.
3.	Um movimento de dedos horizontal, ou seja, deslizar seus dedos para a direita ou para a esquerda, avançará ou voltará uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

Para usar o gesto de flick de três dedos para o modo de apresentação de slides, deslize os dedos verticalmente. Deslize os dedos para cima para iniciar o modo de apresentação de slides. Deslize os dedos para baixo para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=271
Palma na placa
O gesto palma na placa permite mostrar sua área de trabalho, através da minimização de todas as janelas abertas. Repetir o gesto restaura as janelas.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar palma na placa.

Para usar o gesto palma na placa:

1.	Coloque toda a extensão do seu polegar na superfície do TouchPad.
2.	Mantenha a mão parada até que as janelas da sua área de trabalho tenham sido minimizadas ou restauradas.
3.	Levante a mão do TouchPad.

##HelpTopicID=272
Praticando a rolagem
Clique no botão Praticar para executar o tutorial de rolagem. Um labirinto simples vai ajudá-lo a aprender como usar a rolagem.

Dê uma olhada geral no labirinto antes de começar, para localizar os pontos de entrada e saída. Você não poderá ver todo o labirinto de uma só vez, porque ele é maior do que a janela que o exibe. Role para mover sua visão do labirinto na janela. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e use a rolagem para redimensionar o labirinto.

Um ponto amarelo no canto superior esquerdo do labirinto marca a entrada do mesmo. Um ponto azul na parte direita do labirinto marca a saída.

Para praticar a rolagem:

1.	Clique no quadrado vermelho do ponto amarelo para começar.
2.	Use as teclas de seta ou toque no TouchPad para navegar pelo labirinto.
3.	Use o método de rolagem desejado para mover sua visão do labirinto.
4.	Clique no botão Fechar da janela de prática de rolagem depois de chegar ao ponto azul do canto inferior direito.

##HelpTopicID=273
Gesto em M para o HP MediaSmart
O aplicativo HP MediaSmart pode ser iniciado realizando-se um gesto em forma de "M" na superfície do TouchPad.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar gesto em M do HP MediaSmart.

Para usar este gesto:

1.	Toque rapidamente com dois dedos na superfície do TouchPad e imediatamente após coloque-os de novo no TouchPad.
2.	Deslize os dedos de forma a desenhar um M grande.
3.	O aplicativo HP MediaSmart é iniciado.

##HelpTopicID=274
Os recursos de Apontar aprimorado permitem especificar como o cursor responderá a suas ações de apontar.

##HelpTopicID=275
Gestos de aplicativos fornecem atalhos para funções e aplicativos usados com frequência. A resposta do computador a esses gestos pode ser específica para cada função/aplicativo.

##HelpTopicID=276
O recurso EdgeMotion™ foi criado para simplificar a movimentação do ponteiro por distâncias longas. Quando seu dedo chega à borda do TouchPad, o ponteiro continua a se mover na mesma direção, até que você levante seu dedo. Selecione uma das opções de EdgeMotion.

Os recursos de rolagem também suportam EdgeMotion. Para usar EdgeMotion em rolagens, selecione Habilitar movimento de borda ao rolar, sob Rolagem de um dedo ou Rolagem de dois dedos, sob Rolagem, na árvore de menus.

##HelpTopicID=277
Marque a caixa de seleção Habilitar movimento de borda ao rolar se você desejar que a rolagem continue quando seus dedos chegarem à borda do TouchPad.

##HelpTopicID=278
As configurações de Sensibilidade permitem personalizar a forma como o TouchPad responde ao seu toque.

##HelpTopicID=279
O recurso Movimento por inércia ajuda a rolagem por documentos longos. Com este recurso, a rolagem continua mesmo após você ter levantado os dedos da superfície do TouchPad. Para usar o movimento por inércia, mova e então levante seus dedos com um movimento suave. Para interromper o movimento por inércia, toque seus dedos novamente na superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=280
Rotação em pivô
O gesto de rotação em pivô permite que você gire objetos como uma foto, um arquivo PDF (Portable Document Format) ou outro objeto selecionado em incrementos de 90 graus.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar rotação em pivô.

Para usar o gesto de rotação em pivô:

1.	Coloque um dedo no canto inferior esquerdo do TouchPad e mantenha-o parado.
2.	Coloque outro dedo próximo ao meio do TouchPad.
3.	Deslize o segundo dedo ao redor do primeiro, com um movimento circular. Assegure-se de que o espaçamento entre os dois dedos permaneça o mesmo enquanto realiza o movimento circular. Deslize em sentido horário ou anti-horário para girar o objeto selecionado no sentido correspondente.

##HelpTopicID=281
Pivô no canto direito
Para usar o recurso de rotação em pivô no canto inferior direito do TouchPad, marque a caixa de seleção Pivô no canto direito. Usar o canto direito do TouchPad pode ser mais confortável quando se realiza este gesto com a mão esquerda.

##HelpTopicID=282
ChiralRotate
O gesto ChiralRotate™ gira o objeto selecionado em incrementos de 90 graus.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar ChiralRotate. Leve em conta que o gesto ChiralRotate funciona somente nos aplicativos suportados.

Para usar o gesto ChiralRotate:

1.	Coloque um dedo na zona "alvo" do TouchPad.
2.	Deslize seus dedos para baixo ou para cima e comece a fazer um movimento circular. Para girar o objeto em sentido horário, mova seu dedo fazendo círculos em sentido horário. Para girar o objeto em sentido anti-horário, mova seu dedo fazendo círculos em sentido anti-horário.
3.	Levante o dedo da superfície do TouchPad para retornar ao modo de apontar.

##HelpTopicID=283
Desligando o TouchPad

Se não desejar usar o TouchPad, você pode desligá-lo. Coloque um dedo no canto superior esquerdo do TouchPad e mantenha-o parado por um momento. O TouchPad será desligado. O ícone do TouchPad na barra de ferramentas mudará, para indicar que o TouchPad está indisponível para uso.

Para ligar o TouchPad de novo, toque no canto superior esquerdo novamente. O ícone da barra de tarefas voltará a indicar o estado ativo.

Para especificar por quanto tempo o TouchPad permanecerá desligado, selecione a opção desejada.

A opção Desligar TouchPad manterá o TouchPad desligado até que você o reative, tocando no canto superior esquerdo do mesmo.
A opção Desligar TouchPad por uma sessão desligará o TouchPad por uma sessão de login. O TouchPad será automaticamente reativado para uso na próxima vez em que você fizer login.

##HelpTopicID=284
Flick de dois·dedos

O gesto de flick de dois·dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick de dois dedos para navegar pela internet ou rolar por fotos em uma janela de visualização de fotos. Você também pode usar o gesto de flick de dois dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick de dois dedos.

Para usar o gesto de flick de dois dedos para navegação:

1.	Coloque dois dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Mova os dedos com um movimento linear e contínuo na direção desejada, indo de um lado do TouchPad até o lado oposto.
3.	Um movimento de dedos horizontal, ou seja, deslizar seus dedos para a direita ou para a esquerda, avançará ou voltará uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

Para usar o gesto de flick de dois dedos para o modo de apresentação de slides, deslize os dedos verticalmente. Deslize os dedos para cima para iniciar o modo de apresentação de slides. Deslize os dedos para baixo para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=285
Flick de dois dedos

O gesto de flick de dois·dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick de dois dedos para navegar pela internet ou rolar por fotos em uma janela de visualização de fotos.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick horizontal de dois dedos.

Para usar o gesto de flick de dois dedos para navegação:

1.	Coloque dois dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Mova os dedos horizontalmente com um movimento reto contínuo na direção desejada, indo de um lado do TouchPad até o lado oposto.
3.	Deslize seus dedos para a direita ou para a esquerda, respectivamente, para avançar ou voltar uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

##HelpTopicID=286
Flick de dois dedos

O gesto de flick de dois·dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick de dois dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick vertical de dois dedos.

Para usar o gesto de flick de dois dedos para navegação:

1.	Coloque dois dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Deslize seus dedos verticalmente com um movimento reto contínuo na direção desejada.
3.	Deslize os dedos para cima, para iniciar o modo de apresentação de slides, ou para baixo, para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=287
Flick horizontal de três dedos

O gesto de flick horizontal de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick horizontal de três dedos para navegar pela internet ou rolar por fotos em uma janela de visualização de fotos.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick horizontal de três dedos.

Para usar o gesto de flick horizontal de três dedos para navegação:

1.	Coloque três dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Mova os dedos horizontalmente com um movimento reto contínuo na direção desejada, indo de um lado do TouchPad até o lado oposto.
3.	Deslize seus dedos para a direita ou para a esquerda, respectivamente, para avançar ou voltar uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

##HelpTopicID=288
Flick vertical de três dedos

O gesto de flick vertical de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick vertical de três dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick vertical de três dedos.

Para usar o gesto de flick vertical de três dedos para navegação:

1.	Coloque três dedos, ligeiramente separados, na superfície do TouchPad.
2.	Deslize seus dedos verticalmente com um movimento reto contínuo na direção desejada.
3.	Deslize os dedos para cima, para iniciar o modo de apresentação de slides, ou para baixo, para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=289
Rolagem circular
O recurso Rolagem circular permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar rolagem circular.

Para usar a rolagem circular:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo fica ao longo da borda direita do TouchPad. Para rolar para a direita ou para a esquerda, a zona-alvo fica ao longo da borda inferior do TouchPad.
2.	Deslize seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que a rolagem circular seja iniciada, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad enquanto faz um movimento circular.

NOTA: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.

3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=290
O recurso Rolagem automática ajuda a rolagem por documentos longos com um único toque do dedo. A rolagem continua mesmo após você ter levantado o dedo da superfície do TouchPad.

Para usar a rolagem automática:

1.	Clique na janela ou item que deseja rolar.
2.	Deslize um dedo na direção em que você deseja rolar ao longo da região de rolagem do TouchPad. Para rolar para cima ou para baixo, a região de rolagem é a borda direita. Para rolar para direita ou para a esquerda, a região de rolagem é a borda inferior.

Se a rolagem automática não responder, verifique as configurações de Região de rolagem. Se ainda tiver problemas com a rolagem automática, assegure-se de que a janela ou item em que você clicou é rolável.

##HelpTopicID=291
O recurso Rotação oferece gestos convenientes para girar fotos e outros objetos.

##HelpTopicID=292
Gesto Meus favoritos
O gesto Meus favoritos fornece um atalho para iniciar a execução de um ou mais aplicativos específicos.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar gesto Meus favoritos. Para personalizar os aplicativos que são iniciados, clique no botão Configurar.

Para usar este gesto:

1.	Coloque três dedos na superfície do TouchPad. Assegure-se de que haja um pequeno espaçamento entre os dedos.
2.	Mantenha seus dedos parados até que o aplicativo (ou aplicativos) inicie sua execução.
3.	Levante os dedos da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=293
Flick
O gesto de flick incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o gesto de flick para navegar pela internet ou rolar por fotos em uma janela de visualização de fotos. Você também pode usar o gesto de flick para entrar ou sair do modo de apresentação de slides.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar flick.

Para usar o gesto de flick para navegação:

1.	Coloque três dedos na superfície do TouchPad. Assegure-se de que haja um pequeno espaçamento entre os dedos
2.	Mova os dedos com um movimento linear e contínuo na direção desejada, indo de um lado do TouchPad até o lado oposto.
3.	Um movimento de dedos horizontal, ou seja, deslizar seus dedos para a direita ou para a esquerda, avançará ou voltará uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

Para usar o gesto de flick para o modo de apresentação de slides:

1.	Deslize os dedos para cima para iniciar o modo de apresentação de slides.
2.	Deslize os dedos para baixo para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=294
Gesto para casa
O gesto para casa permite mostrar sua área de trabalho, através da minimização de todas as janelas abertas. Repetir o gesto restaura as janelas.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar gesto para casa.

Para usar o gesto para casa:

1.	Coloque toda a extensão do seu polegar na superfície do TouchPad.
2.	Mantenha a mão parada até que as janelas da sua área de trabalho tenham sido minimizadas ou restauradas.
3.	Levante a mão do TouchPad.

##HelpTopicID=295
Zona de zoom
Com o recurso Zona de zoom, você pode usar o lado esquerdo do TouchPad para aumentar ou reduzir a ampliação do item na janela ativa. O recurso Zona de zoom executa a mesma funcionalidade de zoom que uma roda de rolagem realiza em aplicativos Windows padrão que suportem CTRL-RODA DE ROLAGEM.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar zona de zoom.

Para aplicar mais zoom:

1.	Coloque um dedo no TouchPad, próximo ao canto inferior esquerdo.
2.	Deslize o dedo para cima, em direção ao canto superior esquerdo.
3.	Repita até que o nível de ampliação desejado seja alcançado.

Para aplicar menos zoom:

1.	Coloque um dedo no TouchPad, próximo ao canto superior esquerdo.
2.	Deslize o dedo para baixo, em direção ao canto inferior esquerdo.
3.	Repita até que o nível de ampliação desejado seja alcançado.

##HelpTopicID=296
O recurso TouchCheck protege contra a operação do TouchPad com contato acidental. O TouchCheck permite que o TouchPad reconheça quando sua palma está descansando sobre ele ou roçando sua superfície enquanto você está digitando. Isso ajuda a prevenir movimentações do ponteiro e cliques indesejados.

Se o TouchPad exibir movimentações do ponteiro ou cliques indesejados, aumente o ajuste do TouchCheck, movendo a barra deslizante para a direita, em direção ao máximo. Se o TouchPad perder movimentações ou pressionamentos desejados, diminua o ajuste do TouchCheck, movendo a barra deslizante para a esquerda, em direção ao mínimo. É mais provável que você tenha movimentações ou pressionamentos perdidos se a barra deslizante estiver na zona vermelha.

##HelpTopicID=297
Rotação
O gesto Rotação permite que você gire objetos como uma foto, um arquivo PDF (Portable Document Format) ou outro objeto selecionado em incrementos de 90 graus.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar rotação.

Para usar o gesto de rotação:

1.	Coloque um dedo no canto inferior esquerdo do TouchPad e mantenha-o parado.
2.	Coloque outro dedo próximo ao meio do TouchPad.
3.	Deslize o segundo dedo ao redor do primeiro, com um movimento circular. Assegure-se de que o espaçamento entre os dois dedos permaneça o mesmo enquanto realiza o movimento circular. Deslize em sentido horário ou anti-horário para girar o objeto selecionado no sentido correspondente.

##HelpTopicID=298
Rotação no canto direito
Para usar o recurso de rotação no canto inferior direito do TouchPad, marque a caixa de seleção Rotação no canto direito. Usar o canto direito do TouchPad pode ser mais confortável quando se realiza este gesto com a mão esquerda.

##HelpTopicID=299
Taxa de zoom
A barra deslizante de taxa de zoom controla a velocidade de zoom da janela em resposta ao movimento dos dedos na área de zoom.

Para o zoom ser mais lento, mova o controle deslizante em direção a Lento.
Para o zoom ser mais rápido, mova o controle deslizante em direção a Rápido.

##HelpTopicID=300
ClickZones realizam a mesma função que botões físicos. Existem duas ClickZones ao longo da borda inferior do ClickPad. Pressionar uma ClickZone é como clicar com o botão esquerdo ou direito. Para usar ClickZones, selecione a opção Habilitar ClickZones.

Caso não habilite as ClickZones, você tem de habilitar os toques, ou usar um mouse externo para realizar a função de clique do botão principal ou secundário.

A ClickZone esquerda realiza o clique do botão principal. A direita efetua o clique do botão secundário. Para alterar essas configurações, selecione Clicar com o botão esquerdo ou Clicar com o botão direito e configure conforme desejado.

##HelpTopicID=301
ClickZones realizam a mesma função que botões físicos. Existem três ClickZones ao longo da borda inferior do ClickPad: esquerda, direita e do meio. Pressionar uma ClickZone efetua a mesma função que clicar com um botão. Para usar ClickZones, selecione a opção Habilitar ClickZones.

Caso não habilite as ClickZones, você tem de habilitar os toques, ou usar um mouse externo para realizar a função de clique do botão principal ou secundário.

A ClickZone esquerda realiza o clique do botão principal. A direita efetua o clique do botão secundário. A zona do meio realiza a mesma função que o botão do meio. Para alterar essas configurações, selecione Clicar com o botão esquerdo, Clicar com o botão do meio ou Clicar com o botão direito e configure conforme desejado.

##HelpTopicID=302
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone esquerda.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=303
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone do meio.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=304
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone direita.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=305
ClickZones realizam a mesma função que botões físicos. Existem duas ClickZones ao longo da borda inferior do ClickPad. Pressionar uma ClickZone é como clicar com o botão esquerdo ou direito. Para usar ClickZones, selecione a opção Habilitar ClickZones.

Se não habilitar as ClickZones, você pode habilitar os botões físicos para realizar o clique com o botão principal ou secundário. Se não habilitar nem as ClickZones nem os botões físicos, você tem de habilitar as Zonas de toque (sobre a árvore de menus Toques), ou usar um mouse para realizar o clique com o botão principal ou secundário.

A ClickZone esquerda e um botão físico realizam o clique com o botão principal. A ClickZone direita e um botão físico realizam o clique com o botão secundário. Para alterar essas configurações, selecione Clicar com o botão esquerdo ou Clicar com o botão direito e configure conforme desejado.

Clique no botão Mostrar vídeo para ver como usar as ClickZones.

##HelpTopicID=306
ClickZones realizam a mesma função que botões físicos. Existem três ClickZones ao longo da borda inferior do ClickPad: esquerda, direita e do meio. Pressionar uma ClickZone realiza a mesma função que clicar com o botão esquerdo, do meio ou direito. Para usar ClickZones, selecione a opção Habilitar ClickZones.

Se não habilitar as ClickZones, você pode habilitar botões físicos para realizar o clique com o botão principal ou secundário. Se não habilitar nem as ClickZones nem os botões físicos, você tem de habilitar as Zonas de toque (sobre a árvore de menus Toques), ou usar um mouse para realizar o clique com o botão principal ou secundário.

A ClickZone esquerda e um botão realizam o clique com o botão principal. A ClickZone direita e um botão realizam o clique com o botão secundário. Para alterar essas configurações, selecione Clicar com o botão esquerdo ou Clicar com o botão direito e configure conforme desejado.

##HelpTopicID=307
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone esquerda. A opção que você selecionar para a ClickZone esquerda é automaticamente atribuída ao botão esquerdo. Por exemplo, se quiser inverter as ações para as ClickZones esquerda e direita, você pode selecionar Clique secundário. Assegure-se de alterar a ação para a ClickZone direita de modo a torná-la o Clique principal, para completar a alteração.

Muitas das ações não exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo de configuração. Clique no botão Configurar a qualquer momento para consultar ou alterar as configurações.

Clique no botão Mostrar vídeo para ver uma ClickZone esquerda em uso.

##HelpTopicID=308
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone do meio. A opção que você selecionar para a ClickZone do meio é automaticamente atribuída ao botão do meio físico (se tal botão existir). Por exemplo, se você selecionar Ir ao botão Iniciar, um clique com o botão do meio fará com que o ponteiro salte para sobre o botão Iniciar da barra de tarefas do Windows e automaticamente abra o menu Iniciar.

Muitas das ações não exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo de configuração. Clique no botão Configurar a qualquer momento para consultar ou alterar as configurações.

Clique no botão Mostrar vídeo para ver uma ClickZone do meio em uso.

##HelpTopicID=309
Você pode selecionar uma ação da lista para atribuir à ClickZone direita. A opção que você selecionar para a ClickZone direita é automaticamente atribuída ao botão direito físico. Por exemplo, se quiser inverter as ações para as ClickZones esquerda e direita, você pode selecionar Clique principal. Assegure-se de alterar a ação para a ClickZone esquerda de modo a torná-la o Clique secundário, para completar a alteração.

Muitas das ações não exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo de configuração. Clique no botão Configurar a qualquer momento para consultar ou alterar as configurações.

Clique no botão Mostrar vídeo para ver uma ClickZone direita em uso.

##HelpTopicID=310
O recurso ClickButtons transforma toda a superfície do ClickPad em um grande botão "virtual". Você pode pressionar qualquer ponto do ClickPad para realizar um clique do botão principal, secundário ou do meio. Selecione a opção Habilitar ClickButtons para usar este recurso.

Pressionar um dedo realiza um clique do botão principal. Pressionar dois dedos realiza um clique do botão secundário. Pressionar três dedos realiza um clique do botão do meio. Para alterar essas configurações, selecione Clique de um dedo, Clique de dois dedos ou Clique de três dedos e configure conforme desejado.

Caso não habilite os ClickButtons, você tem de habilitar os toques, ou usar um mouse externo para realizar a função de clique do botão principal, secundário e do meio.

##HelpTopicID=311
Para realizar um clique de um dedo, pressione um dedo na superfície do ClickPad, até que você o sinta descer. Como padrão, um clique de um dedo é equivalente a clicar com um botão principal.

Se desejar alterar a configuração padrão, selecione uma opção da lista.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=312
Para realizar um clique de dois dedos, pressione dois dedos na superfície do ClickPad, até que você o sinta descer. Como padrão, um clique de dois dedos é equivalente a clicar com um botão secundário.

Se desejar alterar a configuração padrão, selecione uma opção da lista.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=313
Para realizar um clique de três dedos, pressione dois dedos na superfície do ClickPad, até que você o sinta descer. Como padrão, um clique de três dedos é equivalente a clicar com um botão do meio.

Se desejar alterar a configuração padrão, selecione uma opção da lista.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

##HelpTopicID=314
O recurso ClickButtons transforma toda a superfície do ClickPad em um grande botão "virtual". Você pode pressionar qualquer ponto para realizar um clique do botão principal, secundário ou do meio. Selecione a opção Habilitar ClickButtons para usar este recurso.

Pressionar um dedo realiza um clique do botão principal. Pressionar dois dedos realiza um clique do botão secundário. Pressionar três dedos realiza um clique do botão do meio. Para alterar essas configurações, selecione Clique de um dedo, Clique de dois dedos ou Clique de três dedos e configure conforme desejado.

Se não habilitar os ClickButtons, você pode habilitar os botões físicos para realizar o clique com o botão principal ou secundário. Se não habilitar nem os ClickButtons nem os botões físicos, você tem de habilitar as Zonas de toque (sobre a árvore de menus Toques), ou usar um mouse para realizar o clique com o botão principal, secundário ou do meio.

Para modificar as configurações dos seus botões, selecione Botões físicos na árvore de menus e então Clicar com o botão esquerdo e Clicar com o botão direito, conforme desejado.

Clique no botão Mostrar vídeo para ver como usar os ClickButtons.

##HelpTopicID=315
TwistRotate
O gesto TwistRotate permite girar itens como fotos, arquivos PDF (Portable Document Format) e outros. Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Habilitar TwistRotate.

Para realizar um gesto TwistRotate:

1.	Selecione o objeto que deseja rotacionar.
2.	Coloque dois dedos no TouchPad. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
3.	Deslize seus dedos em sentido horário ou anti-horário. O movimento deve ser semelhante ao de girar um botão.
4.	Repita o movimento de rotação conforme a necessidade.

##HelpTopicID=316
Flick de quatro dedos
Os flicks de quatro dedos na vertical e na horizontal fornecem atalhos convenientes para alternar entre aplicativos e minimizar ou restaurar sua área de trabalho.

##HelpTopicID=317
Habilitar flick de quatro dedos
Quando essa opção é habilitada, um flick de quatro dedos para baixo minimiza ou restaura as janelas em sua área de trabalho. Um flick de quatro dedos para cima abre o alternador de aplicativos.

Para minimizar as janelas na área de trabalho:

1.	Coloque os quatro dedos próximo à borda superior do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda inferior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	Repita o gesto para restaurar as janelas na área de trabalho.

Para abrir o alternador de aplicativos Aero 3D:

1.	Coloque os quatro dedos próximo à borda inferior do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda superior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	O alternador de aplicativos Aero 3D será aberto.
5.	Para navegar entre os aplicativos, deslize um dedo na horizontal.
6.	Quando o aplicativo desejado estiver realçado, toque no TouchPad™ para mudar para ele.

##HelpTopicID=318
O recurso de clicar e arrastar permite-lhe usar ClickZones para mover objetos.

1.	Use seu cursor para realçar o item que deseja mover.
2.	Pressione a ClickZone que realiza o clique do botão principal. Como padrão, é a ClickZone esquerda.
3.	Mantenha a ClickZone pressionada enquanto usa um segundo dedo para arrastar o item selecionado para o local desejado.
4.	Levante seu dedo da ClickZone quando quiser soltar o item sendo arrastado.

Se tiver problemas para realizar um gesto de clicar e arrastar, assegure-se de que as ClickZones estejam habilitadas e que esteja pressionando a ClickZone que está configurada para realizar um clique do botão principal.

Selecione Botões e ClickZones na árvore de menus para conferir as configurações de suas ClickZones.

##HelpTopicID=319
Você pode arrastar e soltar com um dedo para mover um item selecionado. Você pode arrastar e soltar com dois dedos para realizar o equivalente ao clicar e arrastar com o botão direito físico.

Para realizar um gesto de clicar e arrastar de um dedo:

1.	Use seu cursor para realçar o item que deseja mover.
2.	Pressione um dedo no ClickPad.
3.	Mantenha o ClickPad pressionado enquanto arrasta o item selecionado para o local desejado.
4.	Levante seu dedo do ClickPad quando quiser soltar o item.

Para realizar um gesto de clicar e arrastar de dois dedos:

1.	Use seu cursor para realçar o item que deseja mover.
2.	Pressione dois dedos no ClickPad.
3.	Mantenha o ClickPad pressionado enquanto arrasta o item selecionado para o local desejado.
4.	Levante seus dedos do ClickPad quando quiser soltar o item.

##HelpTopicID=320
O botão deslizante Sensibilidade ao toque permite-lhe ajustar o nível de pressão de dedo que deverá ser aplicado para que o Scroll Pad responda.

Se o Scroll Pad responder erraticamente ou você estiver trabalhando em uma área com alta umidade, diminua a sensibilidade, movendo o botão deslizante para a direita, em direção a Toque forte.

Se for necessário pressionar muito forte para operar o Scroll Pad, aumente a sensibilidade movendo o botão deslizante para a esquerda, em direção a Toque leve.

##HelpTopicID=321
A Sensibilidade permite personalizar a forma como o Scroll Pad responde ao seu toque. Para ajustar as configurações de sensibilidade, selecione um item da árvore de menus Sensibilidade.

##HelpTopicID=322
O recurso PalmCheck™ protege contra a operação do Scroll Pad em função de contato acidental. O PalmCheck permite que o Scroll Pad reconheça quando sua palma está descansando sobre ele ou roçando sua superfície enquanto você está digitando. Isso ajuda a prevenir rolagens indesejadas.

##HelpTopicID=323
A caixa de seleção Habilitar botão habilita o botão para este dispositivo. Para configurar a ação realizada quando você pressiona o botão, selecione o nome do botão na árvore de menus.

Quando Habilitar botão não está selecionada, o botão fica desabilitado, e pressioná-lo não produz qualquer efeito.

##HelpTopicID=324
Selecione uma ação da lista acima para atribuí-la ao botão selecionado. A ação selecionada ocorrerá sempre que você pressionar o botão.

Observe que o botão precisa estar habilitado para que uma ação seja atribuída ao mesmo. Para habilitar o botão, faça o seguinte:

1.	Selecione Botão na árvore de menus à esquerda.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar botão.
3.	Selecione o botão na árvore de menus Botão para retornar a esta página.

##HelpTopicID=325
Estas opções permitem especificar qual janela ou item é rolado quando você usa a rolagem.

##HelpTopicID=326
Alguns aplicativos permitem especificar o grau de rotação. A opção selecionada no campo Habilitar grau de rotação será aplicada, caso o aplicativo a suporte.

##HelpTopicID=327
Clique no botão Mostrar vídeo para ver como realizar este gesto.

##HelpTopicID=328
Com a opção Habilitar filtragem de toque na borda selecionada, toques acidentais dos dedos nas bordas do TouchPad serão ignorados.

A região da borda é indicada pela área sombreada com linhas cruzadas mostrada acima. Você pode ajustar o tamanho da região da borda arrastando as alças de redimensionamento pretas. Observe que a movimentação do ponteiro, a seleção da área, a região de rolagem e a entrada de gestos não são afetadas por esta configuração.

##HelpTopicID=329
O recurso de zona inicial ajuda a minimizar movimentações de ponteiro e seleção de áreas não intencionais.

Como esta opção selecionada para que a movimentação do ponteiro ou seleção de área ocorra, seu dedo deve começar a ter contato com o TouchPad na zona inicial. Se for tentada uma movimentação do ponteiro ou seleção de área com o início do contato fora da zona inicial, esse contato será ignorado. Desde que a movimentação do ponteiro ou seleção de área comece dentro da zona inicial, as áreas do TouchPad que ficam fora da zona inicial funcionarão normalmente, até que a zona inicial seja reinicializada. Ajustando o botão deslizante acima, você pode especificar depois de quanto tempo a zona inicial será reinicializada quando não ocorrer contato na placa. Toques, regiões de rolagem e gestos não são afetados pela opção de zona inicial.

Para obter os melhores resultados, habilite o recurso PalmCheck juntamente com este recurso.

##HelpTopicID=330
O botão deslizante Sensibilidade ao toque permite-lhe ajustar o nível de pressão de dedo que deverá ser aplicado para que o Scroll Sensor responda.

Se o Scroll Sensor responder erraticamente ou você estiver trabalhando em uma área com alta umidade, diminua a sensibilidade, movendo o botão deslizante para a direita, em direção a Toque forte.

Se for necessário pressionar muito forte para operar o Scroll Sensor, aumente a sensibilidade movendo o botão deslizante para a esquerda, em direção a Toque leve.

##HelpTopicID=331
A Sensibilidade permite personalizar a forma como o Scroll Sensor responde ao seu toque. Para ajustar as configurações de sensibilidade, selecione um item da árvore de menus Sensibilidade.

##HelpTopicID=332
Quando o pressionamento duplo de dois dedos está habilitado, você pode pressionar simultaneamente dois dedos duas vezes no TouchPad para iniciar a execução de um aplicativo à sua escolha. (Assegure-se de que haja um pequeno espaçamento entre seus dedos.) Clique em Configurar para selecionar qual aplicativo você deseja iniciar com este gesto.

##HelpTopicID=333
A zona inicial é indicada pela área sombreada com linhas cruzadas mostrada acima. Você pode ajustar o tamanho da zona inicial arrastando as alças de redimensionamento pretas.

##HelpTopicID=334
O que é um ClickPad?

Um Synaptics ClickPad™ é semelhante a um Synaptics TouchPad™. Um ClickPad pode ser usado para rolar, apontar e selecionar, da mesma forma que um TouchPad.

Um ClickPad, no entanto, move-se para baixo (desce) quando pressionado. A sensação de pressionar um ClickPad é semelhante àquela de pressionar um botão físico. Isso torna o ClickPad uma alternativa conveniente para botões físicos ou o mouse.

Seu ClickPad tem um ou ambos os recursos a seguir:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Selecione o recurso na árvore de menus à esquerda para conhecer mais a respeito dele.

##HelpTopicID=335
Habilitar flick de quatro dedos na horizontal
Com essa opção habilitada, um flick de quatro dedos na horizontal para a direita abre o alternador de aplicativos.
Um flick de quatro dedos na horizontal para a esquerda muda para o aplicativo usado anteriormente.

Para abrir o alternador de aplicativos:

1.	Coloque os quatro dedos próximo ao lado esquerdo do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto para a direita.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	O alternador de aplicativos será aberto.
5.	Para navegar entre os aplicativos, deslize um dedo na horizontal.
6.	Quando o aplicativo desejado estiver realçado, toque no TouchPad™ para mudar para ele.

Para alternar para o aplicativo usado anteriormente:

1.	Coloque os quatro dedos próximo ao lado direito do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto para a esquerda.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Modo lupa
Com a opção de lupa habilitada, o ponteiro pode se transformar em uma lupa e ser usado para ampliar qualquer parte da tela. Forneça o tamanho da lupa (entre 100 e 400 pixels em cada dimensão) e o nível de zoom padrão.

Para entrar no modo lupa e usá-lo:
Coloque um dedo no TouchPad e faça um pressionamento duplo com um segundo dedo. Será exibida uma lupa retangular.

Enquanto estiver no modo lupa, para alterar a posição da lupa, mova-a da mesma forma que moveria um ponteiro. Você pode usar o gesto de pinça de zoom para aumentar ou diminuir o nível de ampliação.

Para sair do modo lupa:
Para retornar ao modo de ponteiro normal, clique com o botão esquerdo do mouse, pressione o TouchPad ou pressione Esc no teclado.

##HelpTopicID=337
Pressionamento único de dois dedos
Habilitando o pressionamento único de dois dedos, você pode configurar o TouchPad para atuar como um botão quando ele é pressionado com dois dedos. Selecione uma ação da lista para atribui-la ao pressionamento único de dois dedos e configurá-la, se necessário.

##HelpTopicID=338
Toque vertical de três dedos
O toque vertical de três dedos fornece atalhos para o Meu computador e o Alternador de tarefas. Para habilitar o toque de três dedos para cima, clique na caixa de seleção “Meu computador”. Para habilitar o toque de três dedos para baixo, clique na caixa de seleção “Alternar entre janelas”.

Toque de três dedos para cima:

1.	Coloque três dedos (ligeiramente afastados) na borda inferior do TouchPad.
2.	Deslize seus dedos em direção à borda superior do TouchPad.
3.	A janela Meu computador será aberta.

Toque de três dedos para baixo:

1.	Coloque três dedos (ligeiramente afastados) perto da borda superior do TouchPad.
2.	Deslize seus dedos para baixo, em direção à borda inferior do TouchPad.
3.	Levante seus dedos do TouchPad.
4.	O Alternador de tarefas será iniciado.
5.	Use toques de três dedos horizontais para a esquerda ou para a direita para alternar entre aplicativos.
6.	Quando o aplicativo desejado estiver realçado, levante todos os dedos do TouchPad para alternar para ele.

##HelpTopicID=339
O recurso EdgeMotion™ foi criado para simplificar a movimentação do ponteiro por distâncias longas. Quando seu dedo chega à borda do TouchPad, o ponteiro continua a se mover na mesma direção, até que você levante seu dedo.

Para habilitar o EdgeMotion, assegure-se de que os toques estejam habilitados e então selecione as opções desejadas do EdgeMotion.

Os recursos de rolagem também suportam EdgeMotion. Para usar o EdgeMotion durante rolagens, selecione as opções de rolagem desejadas.

##HelpTopicID=340
O recurso Zona de desativação do TouchPad™ permite ativar o desativar o TouchPad por meio de um toque duplo na zona de canto do TouchPad.
Se o TouchPad estiver ativo, dê um toque duplo no canto para desativá-lo. Se o TouchPad estiver desativado, dê um toque duplo no canto para ativá-lo.

##HelpTopicID=341
Marcar esta caixa liga o toque duplo para ativar este recurso. Desmarcar esta caixa desliga o toque duplo para desativá-lo.

##HelpTopicID=342
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem vertical e horizontal.
Deslize seu dedo para cima ou para baixo no TouchPad para mover a janela ou item selecionado verticalmente.
Deslize seu dedo para a esquerda ou para a direita no TouchPad para mover a janela ou item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=343
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem vertical e horizontal.
Deslize seus dois dedos para cima ou para baixo no TouchPad para mover a janela ou item selecionado verticalmente.
Deslize seus dois dedos para a esquerda ou para a direita no TouchPad para mover a janela ou item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=344
Quando o pressionamento duplo de dois dedos está habilitado, você pode pressionar simultaneamente dois dedos duas vezes no TouchPad™ para iniciar a execução de um aplicativo à sua escolha. (Assegure-se de que haja um pequeno espaçamento entre seus dedos.) Clique em Configurar para selecionar qual aplicativo você deseja iniciar com este gesto.

Para habilitar o pressionamento duplo de dois dedos:

1.	Certifique-se de que a opção Habilitar toque esteja selecionada na página Toque.
2.	Marque a caixa de seleção Habilitar pressionamento duplo de dois dedos acima.

##HelpTopicID=345
Desligando o TouchPad™
Se não desejar usar o TouchPad™, você pode desligá-lo. Toque duas vezes no canto superior esquerdo do TouchPad™. O ícone do TouchPad™ na barra de ferramentas mudará, para indicar que o TouchPad™ está indisponível para uso.
Para ligar o TouchPad™ de novo, toque duas vezes no canto superior esquerdo novamente. O ícone da barra de tarefas voltará a indicar o estado ativo.

##HelpTopicID=346
A opção Desligar TouchPad™ manterá o TouchPad™ desligado até que você o reative, tocando duas vezes no canto superior esquerdo do mesmo.

##HelpTopicID=347
A opção Desligar TouchPad™ por uma sessão desliga o TouchPad™ pelo restante da sessão atual. O TouchPad™ será automaticamente reativado para uso na próxima vez em que você fizer login.

##HelpTopicID=348
Sensibilidade
A Sensibilidade permite personalizar a forma como o Scroll Sensor responde ao seu toque.

##HelpTopicID=349
Os recursos de rolagem também suportam EdgeMotion™. Para usar o EdgeMotion™ em rolagens, selecione Habilitar movimento de borda ao rolar, sob Rolagem de um dedo ou Rolagem de dois dedos, sob Rolagem.

##HelpTopicID=350
Quando habilitado, esse filtro ajuda a prever quando você usará intencionalmente a região de rolagem de um dedo. Se você perceber que acionou a rolagem acidentalmente, habilite esse filtro.

##HelpTopicID=351
Quando habilitado, esse filtro ajuda a prever quando você usará intencionalmente os gestos Pinça de Zoom, Rolagem de dois dedos, Girar e Aplicativos.

A área do painel que permite o uso do gesto é indicada pela área hachurada mostrada acima. Você pode ajustar o tamanho dessa área arrastando as alças de redimensionamento pretas.

Se o contato inicial ocorrer fora da área hachurada, o gesto será ignorado. Se você acionar por acidente os gestos Pinça de Zoom, Rolagem de dois dedos ou Girar, habilite esse filtro.

##HelpTopicID=352
Gestos de vários dedos
Gestos de vários dedos fornecem atalhos para funções ou aplicativos usados com frequência. A resposta do computador a esses gestos pode ser específica para cada aplicativo. Clique na ajuda dos gestos individuais para descobrir o que eles fazem.

##HelpTopicID=353
Rolagem de dois dedos
O recurso de rolagem de dois dedos permite rolar verticalmente e horizontalmente a partir de qualquer ponto da superfície do TouchPad™. Coloque dois dedos no TouchPad™ e deslize-os na direção desejada. Você não precisa estar em uma região de rolagem para realizá-la.

Assista ao vídeo para aprender a usar a rolagem de dois dedos. Certifique-se de que os dedos estejam ligeiramente separados um do outro. Levante ambos os dedos do TouchPad™ para interromper a rolagem.

##HelpTopicID=354
Habilitar rolagem vertical
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem vertical. Deslize seus dois dedos para cima ou para baixo no TouchPad™ para rolar a janela ou item selecionado verticalmente.

##HelpTopicID=355
Habilitar rolagem horizontal
Marque esta caixa de seleção para habilitar a rolagem virtual horizontal em janelas que possuem barra de rolagem horizontal. Deslizar seu dedo para frente e para trás ao longo da borda inferior do TouchPad™ rola a janela ou item selecionado horizontalmente.

##HelpTopicID=356
Habilitar movimento de borda ao rolar
Marque esta caixa de seleção de desejar que a rolagem continue quando seus dedos chegarem à borda do TouchPad™. Para interromper a rolagem, levante seus dedos do TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Ativar Movimento por inércia
Movimento por inércia ajuda a rolar facilmente por documentos longos. Marque esta caixa de seleção se desejar que a rolagem continue depois que você levantar os dedos da superfície do TouchPad™. Para usar o movimento por inércia, mova e então levante seus dedos com um movimento suave. Para interromper o movimento por inércia, toque seus dedos novamente na superfície do TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Praticar
Clique no botão Praticar para executar um labirinto simples para ajudá-lo a aprender a usar a rolagem.

Antes de começar, localize os pontos de início e fim do labirinto. Você não poderá ver todo o labirinto de uma vez, porque ele é maior do que a janela que o exibe. Role para mover sua visão do labirinto na janela. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e use a rolagem para redimensionar o labirinto.

Um ponto amarelo no canto superior esquerdo do labirinto marca a entrada. Um ponto azul na parte direita do labirinto marca a saída.

Para praticar a rolagem:

1.	Clique no quadrado vermelho do ponto amarelo.
2.	Use as teclas de seta ou toque no TouchPad™ para navegar pelo labirinto.
3.	Use o método de rolagem desejado para mover sua visão do labirinto.
4.	Feche a janela de prática da rolagem depois que você alcançar o ponto azul à direita.

##HelpTopicID=359
Pinça de zoom
O gesto de pinça de zoom oferece recursos de zoom em diversos aplicativos. Você pode usar o gesto de pinça de zoom para executar as mesmas funções que uma roda de rolagem realiza em aplicativos Windows padrão que suportem a funcionalidade de zoom com Ctrl-Roda de rolagem.

Marque a caixa de seleção Pinça de zoom para habilitar o gesto de pinça para zoom. Assista ao vídeo para aprender a executar o gesto. Use as pontas dos dedos para obter melhores resultados.

##HelpTopicID=360
Taxa de zoom
A barra deslizante Taxa de zoom controla a velocidade do zoom da janela em resposta ao gesto de pinça de zoom.

Para aplicar o zoom em uma velocidade mais lenta, mova a barra deslizante em direção a Lenta.
Para aplicar o zoom em uma velocidade mais lenta, mova a barra deslizante em direção a Rápido.

##HelpTopicID=361
Ativar rotação em pivô
Quando esta caixa está marcada, você pode girar um objeto, como uma foto, em incrementos de 90 graus.

Assista ao vídeo para aprender a executar esse gesto. Assegure-se de que o espaçamento entre os dois dedos permaneça o mesmo enquanto executa o gesto.

##HelpTopicID=362
Pivô no canto direito
Para usar o recurso de rotação em pivô no canto inferior direito do TouchPad™, marque a caixa de seleção Pivô no canto direito. Isso pode ser mais confortável para executar o gesto de rotação em pivô com a mão esquerda.

##HelpTopicID=363
Habilitar ChiralRotate™
Marque esta caixa de seleção para usar o gesto ChiralRotate™ para girar objetos em incrementos de 90 graus. Leve em conta que o gesto ChiralRotate™ funciona somente nos aplicativos suportados.

Para usar o gesto ChiralRotate™:

1.	Coloque um dedo na zona alvo esquerda (na parte inferior) do TouchPad™.
2.	Deslize seus dedos para baixo ou para cima e comece a fazer um movimento circular. Para girar o objeto em sentido horário, mova seu dedo fazendo círculos em sentido horário. Para girar o objeto em sentido anti-horário, mova seu dedo fazendo círculos em sentido anti-horário.
3.	Levante o dedo da superfície do TouchPad™ para retornar ao modo de apontar.

##HelpTopicID=364
Pressionamento de três dedos
Quando esta caixa está marcada, o Pressionamento de três dedos iniciará um aplicativo específico. Para personalizar o aplicativo que é iniciado, clique no botão de configurações.

Assista ao vídeo para aprender a executar o pressionamento de três dedos. Certifique-se de que haja um espaço pequeno entre seus dedos antes de executar esse gesto.

##HelpTopicID=365
Sensibilidade do toque
A barra deslizante Sensibilidade do toque permite controlar o grau de pressão exercida pelos dedos que é necessária para mover o ponteiro a uma determinada velocidade. Se o movimento do ponteiro parecer errático, experimente mover a barra deslizante para Toque pesado. Se a pressão não estiver sendo registrada, mova a barra deslizante para Toque leve.

##HelpTopicID=366
Rolagem
Os recursos de rolagem permitem operar as barras de rolagem de uma janela sem mover o ponteiro para fora do trabalho. Os recursos de rolagem funcionam com a maioria das janelas roláveis, como documentos, planilhas e imagens digitais grandes.

##HelpTopicID=367
Ativar sentido de rolagem invertido
Este recurso permite alterar o comportamento de rolagem padrão. A rolagem padrão move a barra de rolagem no sentido do movimento do dedo. Inverter o sentido de rolagem move o documento ou objeto no sentido do movimento do dedo.

##HelpTopicID=368
Habilitar ChiralScrolling™
Esse recurso permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo. Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção Habilitar ChiralScrolling.

Para usar o ChiralScrolling:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo é o lado direito do TouchPad™. Para rolar para a direita ou para a esquerda, a zona-alvo é a borda inferior do TouchPad™.
2.	Mova seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que o ChiralScrolling seja iniciado, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad™ enquanto faz um movimento circular. Nota: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.
3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad™.

##HelpTopicID=369
Habilitar movimento de borda ao rolar
Marque esta caixa de seleção de desejar que a rolagem continue quando seu dedo chegar à borda do TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Região de rolagem
O diagrama da região de rolagem representa a superfície do TouchPad™. A área hachurada do diagrama mostra as regiões de rolagem da superfície do TouchPad™.

Quando você coloca seu dedo no TouchPad™, surgem setas ao longo da borda do diagrama, para mostrar a posição do seu dedo. Se o seu dedo estiver em uma região de rolagem ativa do TouchPad™, a área de rolagem correspondente do diagrama passa para uma cor sólida.

Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das regiões de rolagem, arrastando os quadrados pretos pequenos da borda da área hachurada. Se tiver dificuldade em iniciar a rolagem, torne a região de rolagem maior, movendo as bordas da região hachurada para dentro. Se achar que a rolagem está iniciando muito facilmente, torne a região de rolagem menor.

Se as regiões de rolagem estiverem cinzas e não puderem ser ajustadas, verifique se as rolagens vertical e horizontal estão habilitadas.

##HelpTopicID=371
Rotação
O recurso Rotação oferece gestos convenientes para girar fotos e outros objetos.

##HelpTopicID=372
PalmCheck™
O recurso PalmCheck™ protege contra a operação do TouchPad™ com contato acidental. O PalmCheck™ permite que o TouchPad™ reconheça quando sua palma está descansando sobre ele ou roçando sua superfície enquanto você está digitando e ignorar o toque. Isso ajuda a prevenir movimentações do ponteiro e cliques indesejados.

##HelpTopicID=373
Sensibilidade do PalmCheck™
A sensibilidade do PalmCheck™ pode ser ajustada para coincidir com seus hábitos de digitação e uso do ponteiro.

Se o TouchPad™ exibir movimentações do ponteiro ou cliques indesejados, aumente o ajuste do PalmCheck™, movendo a barra deslizante em direção a Máximo.

Se o TouchPad™ perder movimentações ou pressionamentos desejados, diminua o ajuste do PalmCheck™, movendo a barra deslizante em direção a Mínimo. É mais provável que você tenha movimentações ou pressionamentos perdidos se a barra deslizante estiver na zona vermelha.

##HelpTopicID=374
Momentum™
O recurso Momentum permite fazer um movimento de mouse simples e rápido, semelhante ao do trackball. Um flick rápido do dedo na superfície do TouchPad™ pode mover o cursor por toda a tela do computador. O Momentum reduz o movimento repetitivo e a fatiga associados à movimentação do cursor por longas distâncias, além de proporcionar uma experiência simples e natural similar à do uso de um trackball. O Momentum é ideal para jogos RTS (Real Time Strategy), FPS (First Person Shooter) e RPG (Role Playing Games).

##HelpTopicID=375
Distância de deslocamento
A barra deslizante de distância de deslocamento permite ajustar a distância que o cursor percorre em resposta ao flick de um dedo no TouchPad™. Para interromper o cursor, toque uma vez ou coloque o dedo na superfície do TouchPad™.

Para aumentar a distância de deslocamento, mova a barra deslizante para Longo; para diminuí-la, mova a barra deslizante para Curto.

Habilitar limite na borda da tela
Marque esta caixa de seleção para manter o cursor dentro dos limites da tela do computador. O recurso de limite na borda da tela facilita o acesso às opções do menu e controla o que está perto das bordas da tela.

##HelpTopicID=376
EdgeMotion™
O recurso EdgeMotion™ foi criado para simplificar a movimentação do ponteiro por distâncias longas. Quando seu dedo chega à borda do TouchPad™, o ponteiro continua a se mover na mesma direção, até que você levante seu dedo.

Os recursos de rolagem também suportam EdgeMotion™. Para usar o EdgeMotion™ durante a rolagem, marque a caixa de seleção Habilitar movimento de borda ao rolar, em Rolagem.

##HelpTopicID=377
Região de EdgeMotion™
O diagrama da região do EdgeMotion™ na janela de configurações representa a superfície do TouchPad™. A área hachurada do diagrama mostra as regiões do EdgeMotion™ da superfície do TouchPad™.

Quando você coloca seu dedo no TouchPad™, surgem setas ao longo da borda do diagrama da região do EdgeMotion™ para mostrar a posição do seu dedo. Se o seu dedo estiver em uma região do EdgeMotion™ ativa do TouchPad™, a área do EdgeMotion™ correspondente do diagrama passa para uma cor sólida.

Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das regiões do EdgeMotion™, arrastando um dos quadrados pretos pequenos da borda da área hachurada. Se tiver dificuldade em iniciar o EdgeMotion™, torne a região do EdgeMotion™ maior, movendo as bordas da região hachurada para dentro. Se o EdgeMotion™ iniciar muito facilmente, torne a região do EdgeMotion™ menor.

##HelpTopicID=378
Controlar velocidade por pressão com o dedo
Quando esta opção é selecionada, a velocidade do EdgeMotion™ é determinada pela força com que você pressiona seu dedo no TouchPad™. Quanto mais forte pressionar seu dedo, maior será a velocidade de rolagem.

Velocidade fixa
Quando esta opção estiver selecionada, o ponteiro sempre se moverá a uma determinada velocidade constante quando o dedo estiver na região do EdgeMotion™.

##HelpTopicID=379
Acessibilidade
Os recursos de Acessibilidade permitem que você especifique como o ponteiro responderá às suas ações do ponteiro, incluindo manter o ponteiro em uma janela, reduzir a velocidade do movimento ou restringir a direção do movimento do ponteiro.

##HelpTopicID=380
Habilitar bordas adesivas
Esta opção restringe o ponteiro à janela ativa. Quando você tentar mover o ponteiro para fora da janela pela primeira vez, ele irá parar na borda. Se tentar uma segunda vez, o ponteiro será liberado para sair da janela.

Parar o ponteiro nas bordas da janela facilita o acesso aos controles que se encontram ao redor das bordas da janela. Por exemplo, para fechar ou redimensionar uma janela, você pode mover rapidamente o ponteiro na direção geral da caixa Fechar ou da borda da janela, e o ponteiro irá parar exatamente na borda.

##HelpTopicID=381
Habilitar movimento em câmara lenta
Quando esta opção é habilitada, você pode reduzir a velocidade do ponteiro para melhorar a precisão do mesmo para obter um posicionamento melhor.

##HelpTopicID=382
Habilitar movimento forçado
Esse recurso permite forçar um movimento totalmente horizontal ou vertical do ponteiro na tecla. Este recurso é mais indicado para programas de desenho.

##HelpTopicID=383
Toque
Quando esta caixa de seleção é marcada, um toque executa as ações do botão esquerdo do mouse. Se desmarcar esta caixa de seleção, os botões do TouchPad™ serão a única maneira de clicar.

"Toque" significa tocar rapidamente e depois levantar o dedo da superfície do TouchPad™. Um toque leve e rápido funciona melhor. Toques muito rápidos ou lentos são menos eficientes. Toque uma vez para fazer um clique, ou duas vezes em uma sucessão rápida para fazer um duplo clique.

##HelpTopicID=384
Arrastar travado
Quando este recurso é selecionado, os objetos podem ser arrastados por longas distâncias na tela com vários toques dos dedos. Quando a opção Arrastar travado é selecionada, uma ação de arrastar persiste até que você levante o dedo do TouchPad™. Toque no TouchPad™ novamente para soltar o objeto e finalizar o arraste.

##HelpTopicID=385
Habilitar zonas de toque
Quando esta caixa de seleção é marcada, você pode atribuir uma ação específica ou um atalho para cada canto do TouchPad™. Tocando em uma das zonas de toque, a ação especificada é executada, normalmente poupando tempo e cliques.

##HelpTopicID=386
Configurar
Selecione uma ação da caixa de lista para atribuí-la a uma zona de toque. Muitas das ações não exigem configuração adicional. Entretanto, se mais informações forem necessárias, o botão Configurar será habilitado. Clique no botão Configurar a qualquer momento para visualizar ou alterar a configuração da ação.
Uma variedade de ações pode ser atribuída às zonas de toque. Ações adicionais podem estar disponíveis se você tiver um software plug-in do TouchPad™ de terceiros instalado. Se as opções da caixa de lista estiverem em cinza e não puderem ser selecionadas, verifique se a caixa Habilitar zonas de toque está selecionada.

##HelpTopicID=387
Botões
Por padrão, Botões agem como botões do mouse para esse dispositivo apontador. Se esta caixa não for marcada, os botões permanecerão desabilitados e pressioná-los não terá efeito; tocar é a única maneira de clicar com seu dispositivo apontador.

Você também pode especificar uma ação diferente para ser executada quando você pressionar um botão. Por exemplo, você poderia definir o botão direito para "ir para uma página da Web em seu navegador padrão". Sempre que você clicar com o botão direito no dispositivo apontador, seu navegador da Web abriria automaticamente e carregaria a página especificada.

##HelpTopicID=388
Ação do Botão
Escolha uma ação no menu suspenso para atribuí-la ao botão desejado. A ação selecionada ocorrerá sempre que você pressionar esse botão.

##HelpTopicID=389
Usando a janela Propriedades
A janela de Propriedades permite personalizar as configurações do seu dispositivo apontador. Use a árvore de menus para acessar os recursos personalizáveis. Clique na seta ao lado de um recurso ou clique duas vezes nela para ver as opções.

Habilitando e desabilitando recursos
Marque a caixa para habilitar um recurso; desmarque a caixa para desabilitá-lo.

Configurações
Se o recurso selecionar exibir um ícone de configurações que é realçado quando você passa o mouse sobre ele, você pode clicar nele ou clicar duas vezes no nome do recurso para definir suas configurações. Se você não conseguir clicar em um ícone de configurações, certifique-se de que a caixa de seleção do recurso e qualquer caixa de seleção pai estejam selecionadas.

Ajuda
O ícone de ponto de interrogação e o botão Ajuda podem ser clicados para exibir informações de ajuda.

Botão Fechar
O botão Fechar da janela de configurações fecha a janela. As alterações se tornarão permanentes somente depois de clicar em Aplicar ou OK na janela Propriedades.

Botão Padrões
O botão Padrões da janela Propriedades restaura todas as configurações do TouchPad™ com os valores definidos de fábrica.

O botão Padrões da janela de configurações restaura todas as configurações da janela atual com os valores definidos de fábrica. As alterações se tornarão permanentes somente depois de clicar em Aplicar ou OK na janela Propriedades.

Botão OK
O botão OK salva suas alterações e fecha a janela Propriedades

Botão Cancelar
O botão Cancelar fecha a janela Propriedades sem salvar as alterações.

Botão Aplicar
O botão Aplicar salva suas alterações, mas mantém a janela Propriedades aberta, para que você possa fazer mais alterações.

##HelpTopicID=390
Velocidade de rolagem
A barra deslizante Velocidade de rolagem permite-lhe ajustar a velocidade da rolagem. Para uma rolagem mais rápida, arraste a barra deslizante para a direita.

##HelpTopicID=391
Apontar
As páginas de configuração de Apontar permitem especificar como o cursor responderá a suas ações de apontar e selecionar.

##HelpTopicID=392
Sensibilidade ao toque
A barra deslizante Sensibilidade ao toque permite ajustar o nível de pressão de dedo que deverá ser aplicado para que o TouchPad™ responda.

Se o ponteiro de mover ou clicar erraticamente ou você estiver trabalhando em uma área com alta umidade, diminua a sensibilidade, movendo o botão deslizante para Toque forte.

Se você tiver de pressionar muito forte para operar o TouchPad™ ou se o TouchPad™ nem sempre responde aos seus toques, aumente a sensibilidade movendo a barra deslizante para Toque leve.

##HelpTopicID=393
Zonas de toque
O diagrama da região de toque representa a superfície do TouchPad™. A área hachurada do diagrama mostra as regiões de toque da superfície do TouchPad™. Quando você coloca seu dedo no TouchPad™, surgem setas ao longo da borda do diagrama, para mostrar a posição do seu dedo. Se o seu dedo estiver em uma zona de toque ativa do TouchPad™, a zona de toque correspondente do diagrama passa para uma cor sólida.

Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das zonas de toque, arrastando um dos quadrados pretos pequenos dos cantos das áreas hachuradas. Se você tiver dificuldade em acionar uma ação da zona de toque, torne a zona de toque maior. Se a ação da zona de toque iniciar com muita facilidade, torne a zona de toque menor.

Se as zonas de toque estiverem em cinza e não puderem ser ajustadas, verifique se a caixa Habilitar zonas de toque está selecionada.

##HelpTopicID=394
Pressionar para selecionar
O recurso Pressionar para selecionar permite usar movimentos de toque e pressionamento para executar cliques do mouse.

Tocar ou pressionar com a ponta do dispositivo apontador é o mesmo que clicar com o botão direito do mouse. Entretanto, tocar ou pressionar pode ser mais rápido e conveniente do que usar o botão do mouse.

"Toque" significa tocar rapidamente e soltar seu dedo da parte superior do dispositivo apontador. Um toque leve e rápido funciona melhor. Toques muito rápidos ou lentos são menos eficientes. Toque uma vez para fazer um clique, ou duas vezes em uma sucessão rápida para fazer um duplo clique.

"Pressionamento" significa pressionar rapidamente a parte superior do dispositivo apontador com o dedo. Um pressionamento intencional leve funciona melhor. Pressione diretamente para baixo para simular a ação de clicar e segurar o botão do mouse. Pressione diretamente para baixo e depois para o lado para clicar e arrastar em qualquer direção. Libere a pressão quando desejar soltar o botão do mouse.

Os botões físicos também podem ser usados para clicar; se você desmarcar esta caixa de seleção, os botões físicos serão a única maneira de clicar.

##HelpTopicID=395
Pressionar somente para selecionar
Quando esta opção é selecionada, pressionar a ponta do dispositivo apontador seleciona o objeto, mas não o abre nem o move.

Pressionar para selecionar e arrastar
Quando esta opção é selecionada, pressionar a ponta do dispositivo apontador seleciona o objeto e o mantém selecionado para que você possa movê-lo com o dispositivo apontador. Isso equivale a pressionar e segurar o botão esquerdo do mouse.

##HelpTopicID=396
Pressionar para selecionar significa Clique principal
Quando esta opção é selecionada, pressionar o dispositivo apontador executa a mesma ação de um clique principal do mouse.

Pressionar para selecionar significa Clique secundário
Quando esta opção é selecionada, pressionar o dispositivo apontador executa a mesma ação de um clique secundário do mouse.

##HelpTopicID=397
Ritmo
A barra deslizante Ritmo ajusta a velocidade com que você deve pressionar o dispositivo apontador para que isso seja considerado um Pressionar para selecionar. Ajuste a barra deslizante de ritmo até que seus pressionamentos sejam registrados com facilidade. Se os pressionamentos não ocorrerem, mova-a para Rápido. Se muitos pressionamentos ocorrerem, mova-a para Lento.

##HelpTopicID=398
Sensibilidade do toque
As configurações de sensibilidade permitem controlar a quantidade de pressão que se deve exercer no dispositivo apontador para mover o ponteiro em uma velocidade específica.

##HelpTopicID=399
Flick de três dedos
O gesto de flick de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o flick de três dedos para navegar na Internet ou por fotos na janela de um visualizador de fotos. Você também pode usar o flick de três dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides do seu visualizador de fotos. Marque esta caixa para habilitar o uso do flick de três dedos para navegação e apresentação de slides.

Assista ao vídeo para aprender a executar o flick de três dedos. Certifique-se de que seus dedos estejam ligeiramente separados quando for executar esse gesto.

##HelpTopicID=400
Flick de três dedos na horizontal
Deslize seus dedos para a direita ou para a esquerda, respectivamente, para avançar ou voltar uma página em uma janela de navegador da web ou visualizador de fotos.

##HelpTopicID=401
Flick de três dedos na vertical
Deslize os dedos para cima para iniciar o modo de apresentação de slides. Deslize os dedos para baixo para sair do modo de apresentação de slides.

##HelpTopicID=402
Use a barra deslizante para ajustar a velocidade do EdgeMotion™. Para aumentar a velocidade, mova a barra deslizante para Rápido, e para diminuí-la, mova a barra deslizante para Lenta.

##HelpTopicID=403
Quando o movimento lento estiver habilitado, você pode escolher uma tecla na lista que irá ativá-lo. Para usar o movimento lento, mantenha pressionada a tecla especificada enquanto estiver movendo o ponteiro.

##HelpTopicID=404
Quando o movimento forçado estiver habilitado, você pode escolher uma tecla na lista que irá ativá-lo. Para usar o movimento forçado, mantenha pressionada a tecla especificada enquanto estiver movendo o ponteiro. A direção inicial do movimento do ponteiro determina a direção do movimento que é permitida durante todo o tempo em que o dedo permanecer no TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Gesto de Cobertura
Esse gesto limpa sua área de trabalho minimizando todas as janelas abertas. Repetir o gesto restaura as janelas.

Para usar o gesto de cobertura:

1.	Coloque seus dedos no TouchPad™ de maneira que a maior parte dele fique coberta.
2.	Mantenha os dedos parados até que as janelas tenham sejam minimizadas ou restauradas.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.

##HelpTopicID=406
As Configurações de Verificação Inteligente podem ajudar a reduzir o comportamento indesejado do TouchPad™. Clique em cada recurso para obter mais detalhes.

##HelpTopicID=407
Você pode pressionar qualquer ponto do ClickPad para realizar um clique do botão principal, secundário ou do meio.

Por padrão, pressionar um dedo realiza um clique do botão principal. Pressionar dois dedos realiza um clique do botão secundário. Pressionar três dedos realiza um clique do botão do meio. Selecione Clique de dois dedos e Clique de três dedos para configurar conforme desejado.

##HelpTopicID=408
Para realizar um clique de um dedo, pressione um dedo na superfície do ClickPad, até que você o sinta descer. O clique de um dedo equivale ao clique do botão principal (esquerdo) do mouse.

##HelpTopicID=409
Por padrão, o clique de um dedo no canto inferior direito do ClickPad executa a mesma ação que um clique do botão secundário (direito) do mouse.

A ação executada pelo clique de um dedo no canto pode ser configurada. Para atribuir uma ação diferente, selecione uma ação da lista.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

Se estiver usando a configuração para canhoto, clique no canto inferior esquerdo do ClickPad.

##HelpTopicID=410
Para ajustar a distância do movimento por inércia, use o controle deslizante. Se desejar rolar para mais longe, mova o controle deslizante na direção de Máx. Para rolar para uma distância menor, mova o controle deslizante na direção de Mín. Se o controle deslizante não se mover, verifique se a opção Ativar Movimento por inércia está selecionada.

##HelpTopicID=411
Rolagem de um dedo
Você pode rolar verticalmente.

Clique na janela ou item que você deseja rolar e deslize seu dedo para cima ou para baixo ao longo da borda direita do TouchPad para rolar verticalmente.

Se a rolagem não responder, assegure-se de que a caixa de seleção apropriada esteja marcada e que a janela ou item em que você clicou seja rolável. Se o problema persistir, verifique as configurações de Região de rolagem.

##HelpTopicID=412
ChiralScrolling
O recurso ChiralScrolling™ permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar ChiralScrolling.

Para usar o ChiralScrolling:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo é o lado direito do TouchPad.
2.	Mova seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que o ChiralScrolling seja iniciado, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad enquanto faz um movimento circular.

NOTA: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.

3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=413
O diagrama acima representa a superfície do TouchPad. A área hachurada do diagrama mostra as regiões de rolagem da superfície do TouchPad.

Quando você coloca seu dedo no TouchPad, surgem setas ao longo da borda do diagrama, para mostrar a posição do seu dedo. Se o seu dedo estiver em uma região de rolagem ativa do TouchPad, a área de rolagem correspondente do diagrama passa para uma cor sólida. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das regiões de rolagem, arrastando um dos quadrados pretos pequenos da borda da área hachurada.

Se tiver dificuldade em iniciar a rolagem, experimente tornar a região de rolagem maior, movendo as bordas da região hachurada para dentro. Se achar que a rolagem está iniciando muito facilmente, experimente tornar a região de rolagem menor.

Se as regiões de rolagem estiverem cinzentas e não puderem ser ajustadas, assegure-se de que o recurso de rolagem esteja ativo.

Para ativar a rolagem:

1.	Selecione Rolagem na árvore de menus à esquerda.
2.	Selecione o método de rolagem desejado e ative a rolagem vertical.

##HelpTopicID=414
Botões
Por padrão, Botões agem como botões do mouse para esse dispositivo apontador. 

Você também pode especificar uma ação diferente para ser executada quando você pressionar um botão. Por exemplo, você poderia definir o botão direito para "ir para uma página da Web em seu navegador padrão". Sempre que você clicar com o botão direito no dispositivo apontador, seu navegador da Web abriria automaticamente e carregaria a página especificada.

##HelpTopicID=415
Filtros avançados
Para reduzir a movimentação e o toque não intencionais do ponteiro, os filtros avançados de contato acidental exigem que o apontamento e o toque comecem na zona inicial. A zona inicial é uma área retangular no centro do TouchPad™. A área da zona inicial pode ser ajustada clicando no tópico Tamanho da zona inicial na árvore de menus. Para ajustar o tempo de ativação do filtro, escolha o tópico Tempo de ativação do filtro na árvore de menus.

Restringir apontamento à zona
Quando essa zona é selecionado, seu dedo deve estar na zona inicial antes de o movimento afetar o ponteiro. O contato com o TouchPad™ será ignorado até que seu dedo entre na zona inicial. Depois que a movimentação do ponteiro for iniciada, o TouchPad™ funcionará normalmente até que fique inativo pelo tempo especificado. Para ajustar o tempo de ativação do filtro, escolha o tópico Tempo de ativação do filtro na árvore de menus.

Restringir toque à zona
Quando esta opção é selecionada, os toques devem ser começados na zona inicial. Os toques começados fora da zona inicial serão ignorados. Esse filtro é ativado somente quando o TouchPad™ permanece inativo pelo tempo especificado. Para ajustar o tempo de ativação do filtro, escolha o tópico Tempo de ativação do filtro na árvore de menus.

##HelpTopicID=416
O controle deslizante Tempo de ativação do filtro permite ajustar quando os filtros avançados serão ativados. Para aumentar a duração do tempo de inatividade necessário antes da ativação dos filtros avançados, mova o controle deslizante em direção a 5 segundos. Para reduzir a duração do tempo de inatividade necessário antes da ativação dos filtros avançados, mova o controle deslizante em direção a 0 segundos.

##HelpTopicID=417
aperfeiçoado para PalmCheck
As configurações de Redução do contato acidental podem ajudar a reduzir o comportamento indesejado do TouchPad™. Veja cada configuração para obter mais detalhes.

##HelpTopicID=418
O recurso PalmCheck™ protege contra a operação do TouchPad™ com contato acidental. O PalmCheck™ permite que o TouchPad™ reconheça quando sua palma está descansando sobre ele ou roçando sua superfície enquanto você está digitando. Isso ajuda a prevenir movimentações do ponteiro e cliques indesejados.

Se o TouchPad™ exibir movimentações do ponteiro ou cliques indesejados, aumente o ajuste do PalmCheck™, movendo a barra deslizante para a direita, em direção a Máx. Se o TouchPad™ perder movimentações ou pressionamentos desejados, diminua o ajuste do PalmCheck™, movendo a barra deslizante para a esquerda, em direção a Desativar. É mais provável que você tenha movimentações ou pressionamentos perdidos se a barra deslizante estiver próximo de Máx.

##HelpTopicID=419
Por padrão, o clique de um dedo no canto inferior direito do ClickPad executa a mesma ação que um clique do botão secundário (direito) do mouse.

A ação executada pelo clique de um dedo no canto pode ser configurada. Para atribuir uma ação diferente, selecione uma ação da lista.

Algumas ações exigem configuração adicional. Se informações adicionais forem necessárias, o botão Configurar será habilitado ou será aberta uma caixa de diálogo.

Você pode clicar no botão Configurar a qualquer momento, para consultar ou alterar as configurações.

Se estiver usando a configuração para canhoto, clique no canto inferior esquerdo do ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense é a tecnologia de redução de contato acidental para sensores de imagem avançados da Synaptics. As configurações de podem ajudar a reduzir o comportamento indesejado do TouchPad. Veja cada configuração para obter mais detalhes.

##HelpTopicID=421
O recurso SmartSense protege contra a operação do TouchPad com contato acidental. O SmartSense permite que o TouchPad™ reconheça quando sua palma está descansando sobre ele ou roçando sua superfície enquanto você está digitando. Isso ajuda a prevenir movimentações do ponteiro e cliques indesejados.

Se o TouchPad™ exibir movimentações do ponteiro ou cliques indesejados, aumente o ajuste do SmartSense, movendo a barra deslizante para a direita, em direção a Máx. Se o TouchPad perder movimentações ou pressionamentos desejados, diminua o ajuste do SmartSense, movendo a barra deslizante para a esquerda, em direção a Desativar. É mais provável que você tenha movimentações ou pressionamentos perdidos se a barra deslizante estiver próximo de Máx.

##HelpTopicID=422
Habilitar inércia
Selecione esta opção para continuar a rolagem depois de perder contato com o TouchPad™. Depois de selecioná.la, você pode habilitar Apoio ou Rolagem momentânea.

##HelpTopicID=423
Habilitar rolagem momentânea
Quando essa opção é selecionada, use um movimento de “flick” para iniciar a rolagem, e a rolagem continuará depois de perder contato com o TouchPad™.

##HelpTopicID=424
Para ajustar a distância da rolagem momentânea, use o controle deslizante. Se desejar rolar para mais longe, mova o controle deslizante na direção de Máximo. Para rolar para uma distância menor, mova o controle deslizante na direção de Mínimo.

##HelpTopicID=425
Habilitar flick de quatro dedos
Quando essa opção é habilitada, um flick de quatro dedos para baixo ou para cima minimiza ou restaura as janelas em sua área de trabalho.

Para minimizar ou restaurar as janelas na área de trabalho:

1.	Coloque os quatro dedos próximo à borda superior ou inferior do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave, reto e vertical em direção à outra superior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	Execute outro flick de quatro dedos para restaurar as janelas na sua área de trabalho.

##HelpTopicID=426
Quando essa opção é selecionada, o deslizamento rápido dos dados para frente e para trás no TouchPad ativa um dispositivo desativado.

##HelpTopicID=427
Rolagem circular
O recurso Rolagem circular™ permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

Para ativar este recurso, marque a caixa de seleção Ativar Rolagem circular.

Para usar o Rolagem circular:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo é o lado direito do TouchPad. Para rolar para a direita ou para a esquerda, a zona-alvo é a borda inferior do TouchPad.
2.	Mova seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que o Rolagem circular seja iniciado, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad enquanto faz um movimento circular.

NOTA: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.

3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=428
Habilitar Rolagem circular™
Esse recurso permite que você role continuamente com um único movimento suave circular. A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo. Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção Habilitar Rolagem circular.

Para usar o Rolagem circular:

1.	Coloque um dedo na zona alvo. Para rolar para cima ou para baixo, a zona-alvo é o lado direito do TouchPad™. Para rolar para a direita ou para a esquerda, a zona-alvo é a borda inferior do TouchPad™.
2.	Mova seu dedo na direção em que quer rolar e então comece a movê-lo em círculos, em sentido horário ou anti-horário. Uma vez que o Rolagem circular seja iniciado, seu dedo pode se mover para qualquer ponto da superfície do TouchPad™ enquanto faz um movimento circular. Nota: Para mudar o sentido da rolagem, basta inverter o sentido do movimento do dedo. Você começará a rolar no sentido contrário.
3.	Para interromper a rolagem e voltar ao modo de apontar, levante seu dedo da superfície do TouchPad™.

##HelpTopicID=429
Rolagem de dois dedos 
O recurso de rolagem de dois dedos permite rolar verticalmente e horizontalmente a partir de qualquer ponto da superfície do TouchPad. Coloque dois dedos no TouchPad e deslize-os na direção desejada. Você não precisa estar em uma região de rolagem para realizá-la.

Certifique-se de que os dedos estejam ligeiramente separados um do outro. Levante ambos os dedos do TouchPad para interromper a rolagem.

##HelpTopicID=430
Pinça de zoom 
O gesto de pinça de zoom oferece recursos de zoom em diversos aplicativos. Você pode usar o gesto de pinça de zoom para executar as mesmas funções que uma roda de rolagem realiza em aplicativos Windows padrão que suportem a funcionalidade de zoom com Ctrl-Roda de rolagem.

Marque a caixa de seleção Pinça de zoom para habilitar o gesto de pinça para zoom.  Use as pontas dos dedos para obter melhores resultados.

##HelpTopicID=431
Ativar rotação em pivô
Quando esta caixa está marcada, você pode girar um objeto, como uma foto, em incrementos de 90 graus.

Assegure-se de que o espaçamento entre os dois dedos permaneça o mesmo enquanto executa o gesto.

##HelpTopicID=432
Pressionamento de três dedos
Quando esta caixa está marcada, o Pressionamento de três dedos iniciará um aplicativo específico. Para personalizar o aplicativo que é iniciado, clique no botão de configurações.

Certifique-se de que haja um espaço pequeno entre seus dedos antes de executar esse gesto.

##HelpTopicID=433
Flick de três dedos 
O gesto de flick de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o flick de três dedos para navegar na Internet ou por fotos na janela de um visualizador de fotos. Você também pode usar o flick de três dedos para entrar ou sair do modo de apresentação de slides do seu visualizador de fotos.  Marque esta caixa para habilitar o uso do flick de três dedos para navegação e apresentação de slides.

Certifique-se de que seus dedos estejam ligeiramente separados quando for executar esse gesto.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Você pode arrastar e soltar com um dedo para mover um item selecionado.

Para realizar um gesto de clicar e arrastar de um dedo:

1.	Use seu cursor para realçar o item que deseja mover.
2.	Pressione um dedo no ClickPad.
3.	Mantenha o ClickPad pressionado enquanto arrasta o item selecionado para o local desejado.
4.	Levante seu dedo do ClickPad quando quiser soltar o item.

##HelpTopicID=437
Você pode arrastar e soltar com dois dedos para realizar o equivalente ao clicar e arrastar com o botão direito físico.

Para realizar um gesto de clicar e arrastar de dois dedos:

1.	Use seu cursor para realçar o item que deseja mover.
2.	Pressione dois dedos no ClickPad.
3.	Mantenha o ClickPad pressionado enquanto arrasta o item selecionado para o local desejado.
4.	Levante seus dedos do ClickPad quando quiser soltar o item.
##HelpTopicID=438
Você pode pressionar qualquer ponto do ClickPad para realizar um clique do botão principal, secundário ou do meio.

Por padrão, pressionar um dedo realiza um clique do botão principal. Pressionar dois dedos realiza um clique do botão secundário. Pressionar três dedos realiza um clique do botão do meio.

##HelpTopicID=439
Flick de três dedos
Flicks de três dedos na horizontal e na vertical fornecem atalhos convenientes para trocar de aplicativo e minimizar ou restaurar sua área de trabalho.

##HelpTopicID=440
Flick de três dedos na vertical
Com esta opção habilitada, o flick de três dedos para baixo minimiza ou restaura as janelas na área de trabalho. Um flick de três dedos para cima abre o alternador de aplicativos.

Para minimizar as janelas na área de trabalho:

1.	Coloque três dedos próximo da borda superior do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda inferior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	Repita o gesto para restaurar as janelas na área de trabalho.

Para abrir o alternador de aplicativos Aero 3D:

1.	Coloque três dedos próximo da borda inferior do TouchPad™. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda superior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad™.
4.	O alternador de aplicativos Aero 3D será aberto.
5.	Para navegar entre os aplicativos, deslize de um a três dedos na horizontal.
6.	Quando o aplicativo desejado estiver realçado, toque no TouchPad™ para mudar para ele.

##HelpTopicID=441
Botões
Por padrão, Botões agem como botões do mouse para esse dispositivo apontador. Se esta caixa não for marcada, os botões permanecerão desabilitados e pressioná-los não terá efeito; tocar é a única maneira de clicar com seu dispositivo apontador.

##HelpTopicID=442
Toque de dois dedos
Toque em qualquer lugar do TouchPad com dois dedos simultaneamente para executar a mesma ação de um clique com o botão direito do mouse. Certifique-se de que haja um pequeno espaço entre os dedos quando for executar toque de dois dedos.

##HelpTopicID=443
Priorizar TrackPoint e entrada do teclado
A priorização do TrackPoint e da entrada do teclado ignora temporariamente o contato no Touchpad por um curto período após a entrada do TrackPoint ou do teclado.

##HelpTopicID=444
Botões
Ajusta os parâmetros específicos dos botões.

##HelpTopicID=445
Zona do botão direito
Ajusta o tamanho da zona do botão direito na superfície do TouchPad.

##HelpTopicID=446
Flick de três dedos 
Para ativar esse recurso, selecione Flick de três dedos.
Para minimizar as janelas na área de trabalho:
1.	Coloque três dedos próximo da borda superior do TouchPad. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda inferior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad.
4.	Repita o gesto para restaurar as janelas na área de trabalho.

Para abrir o alternador de aplicativos:
1.	Coloque três dedos próximo da borda inferior do TouchPad. Deve haver uma ligeira abertura entre seus dedos.
2.	Bata seus dedos em um movimento suave e reto em direção à borda superior.
3.	Levante seus dedos do TouchPad.
4.	O alternador de aplicativos será aberto.
5.	Para alternar entre os aplicativos, deslize três dedos na horizontal. Quando o aplicativo desejado estiver realçado, mova o cursor para o aplicativo desejado e clique para selecioná-lo.

Flick de três dedos na horizontal:
Flicks de três dedos na horizontal navegam para cima e para baixo em um documento e avançam e retornam no Windows Explorer. Um flick de três dedos para a direita navega em avanço ou página acima e um flick de três dedos para a esquerda navega em retrocesso ou página abaixo.

##HelpTopicID=447
Detector inteligente ASUS
Habilite o recurso Detector inteligente para ajudar a evitar o movimento acidental do cursor. Para ativar o apontador, pressione um dos botões ou comece a apontar para a região de ativação designada. Durante a digitação, o apontador é automaticamente suprimido a menos que o usuário comece a apontar na região de ativação.
Por padrão, a região de ativação está localizada no centro superior do TouchPad. Para ajustar o local da área ativa, clique e arraste o círculo. Para ajustar o tamanho da área ativa, escolha um dos tamanhos predefinidos ou escolha Personalizar e especifique um tamanho ajustando a barra deslizante.

##HelpTopicID=448
Quando Restringir contato à zona depois de digitar é selecionado, digitar desativará o TouchPad até que você comece a apontar, tocar ou executar gestos na zona inicial.
Depois que o contato for iniciado na zona inicial, o TouchPad funcionará normalmente até que você digite novamente.

##HelpTopicID=449
Ajustar velocidade do EdgeMotion
Você pode escolher a velocidade do EdgeMotion ajustando a barra deslizante entre Lento e Rápido.

Se os controles dessa página estiverem inativos e não puderem ser ajustados, verifique se o EdgeMotion está ativado. Para ativar o EdgeMotion, execute as seguintes etapas:

1.	Selecione EdgeMotion na árvore de menus à esquerda.
2.	Selecione uma das opções de Executar EdgeMotion.
3.	Selecione Velocidade do EdgeMotion na árvore de menus para retornar a essa página.

##HelpTopicID=451
Flick de três dedos
O gesto de flick de três dedos incrementa a navegação em uma série de aplicativos. Você pode usar o flick de três dedos para navegar na Internet ou por fotos na janela de um visualizador de fotos. 

Assista ao vídeo para aprender a executar o flick de três dedos. Certifique-se de que seus dedos estejam ligeiramente separados quando for executar esse gesto.

##HelpTopicID=452
Bloqueando arrastes
Quando este recurso é selecionado, os objetos podem ser arrastados por longas distâncias na tela com vários toques dos dedos. Quando Bloqueando arrastes é selecionado, uma ação de arrastar persiste por um curto período depois que você retira o dedo do TouchPad. Toque no TouchPad novamente para soltar o objeto e finalizar o arraste.

O recurso de bloqueio de arrastes libera automaticamente se seu dedo não tocar imediatamente o TouchPad outra vez.

##HelpTopicID=453
Usando a janela Propriedades 
A janela de Propriedades permite personalizar as configurações do seu dispositivo apontador. Use a árvore de menus para acessar os recursos personalizáveis. Clique na seta ao lado de um recurso ou clique duas vezes nela para ver as opções.

Habilitando e desabilitando recursos
Marque a caixa para habilitar um recurso; desmarque a caixa para desabilitá-lo.

Configurações
Se o recurso selecionar exibir um ícone de configurações que é realçado quando você passa o mouse sobre ele, você pode clicar nele ou clicar duas vezes no nome do recurso para definir suas configurações. Se você não conseguir clicar em um ícone de configurações, certifique-se de que a caixa de seleção do recurso e qualquer caixa de seleção pai estejam marcadas.

Ajuda
O ícone de ponto de interrogação e o botão Ajuda podem ser clicados para exibir informações de ajuda.

Botão Fechar
O botão Fechar da janela de configurações fecha a janela. As alterações se tornarão permanentes somente depois de clicar em Aplicar ou OK na janela Propriedades.

Botão Padrões 
O botão Padrões da janela Propriedades restaura todas as configurações padrão de fábrica do TouchPad, exceto pelo valor de Pressionamento de três dedos. O valor de Pressionamento de três dedos não é alterado.

O botão Padrões da janela de configurações restaura todas as configurações da janela atual com os valores definidos de fábrica. As alterações se tornarão permanentes somente depois de clicar em Aplicar ou OK na janela Propriedades.

Botão OK 
O botão OK salva suas alterações e fecha a janela Propriedades

Botão Cancelar 
O botão Cancelar fecha a janela Propriedades sem salvar as alterações.

Botão Aplicar 
O botão Aplicar salva suas alterações, mas mantém a janela Propriedades aberta, para que você possa fazer mais alterações. 

##HelpTopicID=454
Habilitar deslizamentos em bordas
Marque a caixa de seleção Habilitar deslizamentos em bordas para permitir o movimento de um dedo a partir da borda do TouchPad em direção ao centro do TouchPad:

1.	Deslizar da borda esquerda até o centro troca o aplicativo atualmente aberto pelo aplicativo aberto anteriormente.
2.	Deslizar da borda direita até o centro abre ou fecha a barra de atrativos.
3.	Deslizar da borda superior até o centro abre ou fecha a barra de aplicativos.

##HelpTopicID=455
Para realizar um clique de dois dedos, pressione dois dedos na superfície do ClickPad, até que você o sinta descer. Como padrão, um clique de dois dedos é equivalente a clicar com um botão secundário.

##HelpTopicID=456
Habilitar direção inversa do flick de três dedos
Quando essa opção é selecionada, a direção do flick de três dedos inverte. Por exemplo, um flick de três dedos para a esquerda navegaria para a próxima página e um flick de três dedos para a direita navegaria para a página anterior.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection##RTFHeader
##HelpLanguageID=0x0419
Date Version, Reason Log:
v0506200900, Cleaned up all tags.
v0512200900, Implemented translator review comments.
v0516200900, Fonts standardized.
v0526200900, Extra par removed.
v0610200900, Installed translation of “Dual Mode” in topic 200
v1110200900, Installed translations for topics 301-344.
v0222201000, Installed translations for topics 345-406, and installed translation for "Hong Kong Patent Number" in topic 119.
v0223201000, Added blank line to end of topic 375.
v0226201000, Added topic 407.
v0303201000, Corrected patent information in topic 119.
v0304201000, Further additions to topic 119.
v0519201000, Added translations for topics 408-12.
v0527201000, Removed one paragraph and its subheading from topic 110.
v0531201000, Revised topic 347.
v0708201000, Updated topics 317, 318 and 336.
v0907201000, Added translations for topics 416-20.
v1102201000, Added translations for topics 419-422.
v0802201100, Added translations for topics 423-426.
v0419201100, Added translations for topic 426.
v0720201100, Revised topics 353, 388 and 392.
v0727201100: revised topic 418.
v0802201100, Revised topics 12, 13, 14, 15, 26, 27, 31, 36, 39, 40, 42, 100, 108, 111, 114, 145, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 180, 226, 227, 241, 254, 261, 262, 264, 265, 277, 278, 321, 331, 340, 350, 355, 356, 357, 366, 370, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 393, 403, 404 and 425.
v0803201100, Add alternate help text (430-434) for Linux Cpl dialogs
v0804201100, Updated topics 25, 113, 118, 168, 169, 210, 271, 341, 376, 400 and 402
v0914201100, Updated topics 229, 230 and 318. Added translations for topics 427-34.
v1124201100, Added translations for topics 439-448.
v1125201100, Revised translations for topic 441.
v0124201200, Installed translation for topic 447.
v0307201200, Added translations for topics 449 and 451.
v0502201200, Added translation for topic 453.
v0717201200, Added translations for topics 454, 455 and 457.

##HelpTopicID=0x0999
Раздел справки не определен

##HelpTopicID=0
С помощью параметров данного окна Свойства можно выполнить настройку параметров указывающего устройства. Для получения доступа к настраиваемым функциям используйте дерево меню слева.

Использование диалогового окна «Свойства»
Для просмотра страницы параметров настройки конкретной функции щелкните ее название в дереве меню. Для некоторых функций предусмотрено несколько страниц с параметрами. Для просмотра всех страниц щелкните на + (знак «плюс») рядом с названием функции. Параметры отобразятся в окне справа от дерева меню. Сведения об этих параметрах и инструкции по их изменению отобразятся в данном информационном окне. Для просмотра содержимого информационного окна используйте полосу прокрутки.

Кнопка «По умолчанию»
При нажатии кнопки По умолчанию для всех параметров на текущей странице будут установлены заводские значения.

Кнопка «OK»
При нажатии кнопки OK выполняется сохранение внесенных изменений и закрытие окна «Свойства».

Кнопка «Отмена»
При нажатии кнопки Отмена выполняется закрытие окна «Свойства» без сохранения внесенных изменений и возврат предыдущих значений всех параметров.

Кнопка «Применить»
При нажатии кнопки Применить выполняется сохранение внесенных изменений, однако окно «Свойства» остается открытым для внесения дальнейших изменений.

##HelpTopicID=1
При установке флажка Использовать кнопки для данного указывающего устройства будут включены функции кнопок «мыши». Для задания действия, выполняемого при нажатии кнопки, выберите название кнопки из дерева меню. Например, можно назначить правой кнопке действие «Переход на веб-страницу в обозревателе по умолчанию». В результате при каждом щелчке правой кнопки указывающего устройства обозреватель веб-страниц будет автоматически открываться и загружать заданную страницу.

Если флажок Использовать кнопки не установлен, функции кнопок будут отключены, и при их нажатии не будет выполняться никаких действий; единственным способом выполнения щелчков на указывающем устройстве будет касание легким ударом пальца.

##HelpTopicID=2
Прокрутка элемента, на который наведен указатель
Функция «Прокрутка элемента, на который наведен указатель» всегда предпринимает попытку прокрутки определенного окна активного приложения, на которое в данный момент наведен указатель. Если указатель не наведен на окно активного приложения, прокрутка осуществлена не будет.
Пример: активно окно веб-обозревателя Windows Explorer. Если указатель наведен на левую панель, будет выполнена прокрутка дерева с отображением структуры каталогов, если же он наведен на правую панель, будет выполнена прокрутка этого окна со списком. Если затем щелкнуть окно другого приложения, прокрутка в приложении Windows Explorer выполняться не будет, даже если указатель наведен на одно из его окон.

##HelpTopicID=3
Для назначения выбранной кнопке определенного действия выберите его название из списка выше. Выбранное действие будет выполняться каждый раз при нажатии кнопки.

Если невозможно выбрать ни одно действие из списка, убедитесь в том, что включен режим использования кнопок. Для включения режима использования кнопок выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Кнопки в дереве меню слева.
2.	Установите флажок Использовать кнопки.
3.	Для возврата к данной странице нажмите кнопку в дереве меню Кнопки.

##HelpTopicID=4
В результате нажатия этой кнопки появится диалоговое окно настройки, соответствующее действию, выбранному в окне со списком.

##HelpTopicID=5
Функция Выбирать нажатием позволяет использовать движения касания легким ударом пальцем и нажатия пальцем в качестве щелчков «мыши».

Касание легким ударом пальца или нажатие пальцем на верхнюю часть ручки джойстика аналогично выполнению щелчков левой кнопкой мыши. Однако касание легким ударом пальца или нажатие пальцем может явиться более быстрым и удобным действием, чем использование кнопки мыши.

«Касание легким ударом пальца» означает быстрое нанесение легкого удара пальцем по верхней части ручки джойстика с последующим отрывом пальца от нее. Легкий, быстрый удар действует наиболее эффективно. Очень сильные или медленные удары менее эффективны. Для выполнения одного щелчка коснитесь легким ударом пальца один раз, а для выполнения двойного щелчка - два раза в виде быстрой последовательности.

«Нажатие» означает быстрое надавливание пальцем на верхнюю часть ручки джойстика. Легкое, осторожное нажатие действует наиболее эффективно. Для имитации нажатия и удержания кнопки мыши следует нажимать вертикально вниз. Для выполнения выбора объекта щелчком и последующего перетаскивания в любом направлении следует нажимать вертикально вниз и затем в необходимом направлении. По завершении перетаскивания следует ослабить давление пальца.

Для включения данной функции установите флажок Включить функцию «Выбирать нажатием».

Кроме того, для выполнения щелчков можно использовать и физические кнопки; если данный флажок не установлен, физические кнопки будут являться единственным способом выполнения щелчков.

##HelpTopicID=6
В данном дереве меню перечислены параметры имеющегося указывающего устройства. Для настройки параметра щелкните соответствующий ему элемент.

##HelpTopicID=7
На страницах с параметрами Перемещение указателя можно определить характер перемещения указателя «мыши» на экране при выполнении указывающих действий.

##HelpTopicID=8
Функция Ограниченное перемещение позволяет принудительно обеспечить только горизонтальное или вертикальное перемещение указателя на экране. Эта функция наиболее удобна при использовании программы построения чертежей. Активация функции «Ограниченное перемещение» выполняется нажатием и удержанием в нажатом состоянии специально назначенной клавиши во время перемещения указателя. Направление перемещения указателя в момент нажатия клавиши будет действовать до тех пор, пока палец находится в соприкосновении с устройством TouchPad.

Для включения функции «Ограниченное перемещение»:

1.	Для включения параметров в окне со списком установите флажок Включить функцию управления ограничением перемещения.
2.	Для активации функции «Ограниченное перемещение» выберите клавишу в окне со списком.
3.	При необходимости ограничения перемещения указателя нажмите и удерживайте выбранную клавишу.

##HelpTopicID=9
«Выбирать нажатием» означает щелкнуть левой кнопкой
Если выбран данный параметр, то при касании легким ударом пальца или нажатии на ручку джойстика будет выполнен щелчок левой кнопкой мыши. Щелчок правой кнопкой мыши, как правило, используется для отображения контекстного меню.

##HelpTopicID=10
Эти клавиши можно использовать для активации режима ограниченного перемещения. Выберите необходимую клавишу, щелкнув элемент в окне со списком.

##HelpTopicID=11
Функция Перемещение границы предназначена для облегчения перемещения указателя на большие расстояния. При достижении пальцем края устройства TouchPad указатель будет продолжать движение в том же направлении, пока палец соприкасается с поверхностью устройства. Выберите один из параметров функции «Перемещение границы».

Функция виртуальной прокрутки также поддерживает функцию «Перемещение границы». Для управления функцией «Перемещение границы» во время прокрутки установите флажок Прокрутка большого объема данных в разделе Виртуальная прокрутка в дереве меню.

##HelpTopicID=12
Перемещение границы при перетаскивании
Когда установлен этот флажок, перемещение границы будет выполняться только при применении жеста перетаскивания «Касание легким ударом с перетаскиванием». Во время обычного перемещения указателя перемещение границы выполняться не будет. Для применения этой функции необходимо задействовать касание легким ударом пальца.

##HelpTopicID=13
Перемещение границы при перетаскивании и указании
В случае выбора данного параметра функция «Перемещение границы» будет действовать каждый раз при достижении пальцем края устройства TouchPad.

##HelpTopicID=14
Без EdgeMotion
Для перемещения указателя на большое расстояние без использования функции «Перемещение границы» необходимо выполнить подряд несколько легких ударов пальцем по поверхности устройства или увеличить значение скорости перемещения указателя в Панели управления мышью.

##HelpTopicID=15
Посредством установки флажка Включить зоны касания легким ударом пальца можно назначить каждому из четырех углов поверхности устройства TouchPad функцию отдельной кнопки при касании легким ударом пальца. Эти угловые участки называются зонами касания легким ударом пальца.

При касании легким ударом пальца в центре поверхности устройства всегда выполняется щелчок левой кнопкой.

Если флажок Включить зоны касания легким ударом пальца не установлен, то щелчок левой кнопкой будет выполнен при касании легким ударом пальца в любом месте поверхности устройства.

Зонам щелчка легким ударом пальца можно назначить множество различных действий.

Включение зон щелчка легким ударом пальца:

1.	Убедитесь в том, что на странице Касание легким ударом пальца установлен флажок Включить функцию касания легким ударом пальца.
2.	Установите указанный выше флажок Включить зоны касания легким ударом пальца.
3.	Выберите название зоны щелчка легким ударом пальца в дереве меню для назначения этой зоне определенного действия.

##HelpTopicID=16
Выберите действие, которое будет выполняться при касании легким ударом пальца в зоне левого нижнего угла устройства.

Например, если выбрать Щелчок средней кнопкой, то при касании легким ударом пальца в зоне левого нижнего угла поверхности устройства TouchPad будет выполнено действие, аналогичное щелчку средней кнопкой. Для отключения данной зоны касания легким ударом пальца выберите Без зон (в этом случае при касаниях легким ударом пальца в этой зоне будет выполняться действие, аналогичное щелчку левой кнопкой, как и на остальной части поверхности устройства).

##HelpTopicID=17
Выберите действие, которое будет выполняться при касании легким ударом пальца в зоне левого верхнего угла устройства TouchPad.

Например, если выбрать Щелчок средней кнопкой, то при касании легким ударом пальца в зоне левого нижнего угла поверхности устройства TouchPad будет выполнено действие, аналогичное щелчку средней кнопкой. Для отключения данной зоны касания легким ударом пальца выберите Без зон (в этом случае при касаниях легким ударом пальца в этой зоне будет выполняться действие, аналогичное щелчку левой кнопкой, как и на остальной части поверхности устройства).

##HelpTopicID=18
Выберите действие, которое будет выполняться при касании легким ударом пальца в зоне правого верхнего угла устройства TouchPad.

Например, если выбрать Щелчок правой кнопкой, то при касании легким ударом пальца в зоне правого верхнего угла поверхности устройства TouchPad будет выполнено действие, аналогичное нажатию правой кнопки мыши или кнопки устройства TouchPad. Для отключения данной зоны касания легким ударом пальца выберите Без зон (в этом случае при касаниях легким ударом пальца в этой зоне будет выполняться действие, аналогичное щелчку левой кнопкой, как и на остальной части поверхности устройства).

##HelpTopicID=19
Выберите действие, которое будет выполняться при касании легким ударом пальца в зоне правого нижнего угла устройства TouchPad.

Например, если выбрать Щелчок правой кнопкой, то при касании легким ударом пальца в зоне правого верхнего угла поверхности устройства TouchPad будет выполнено действие, аналогичное нажатию правой кнопки мыши или кнопки устройства TouchPad. Для отключения данной зоны касания легким ударом пальца выберите Без зон (в этом случае при касаниях легким ударом пальца в этой зоне будет выполняться действие, аналогичное щелчку левой кнопкой, как и на остальной части поверхности устройства).

##HelpTopicID=20
Чтобы отобразить диалоговое окно «Свойства» для выбранного действия, нажмите эту кнопку.

##HelpTopicID=21
На рисунке выше представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой активные участки зон касания легким ударом пальца на поверхности устройства TouchPad.

При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке зоны касания легким ударом пальца устройства TouchPad, окраска соответствующего участка зоны касания легким ударом пальца на изображении станет сплошной. Участки зон касания легким ударом пальца можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков в углах заштрихованных участков.

Если возникают трудности с выполнением действий в зоне касания легким ударом пальца, попробуйте увеличить размер участка зоны касания легким ударом пальца. Если действия в зоне касания легким ударом пальца выполняются излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка зоны касания легким ударом пальца.

Если зоны касания легким ударом пальца отображаются серым, и регулировку в них выполнить невозможно, убедитесь в том, что установлены флажки Касание легким ударом пальца и Включить зоны касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=22
Информация, приведенная в этом разделе, позволяет выполнить настройку функций кнопок устройства TouchPad.

##HelpTopicID=23
Значения по умолчанию
Сброс всех параметров на этой странице до значений по умолчанию.

##HelpTopicID=24
Можно задать зависимость скорости перемещения границы от давления пальца.

Управление скоростью с помощью давления пальца
Этот параметр следует выбрать, если требуется, чтобы скорость перемещения границы увеличивалась при усилении давления пальца на поверхность устройства TouchPad.

Фиксированная скорость
Этот параметр следует выбрать для задания постоянной скорости перемещения границы.

Регулировка скорости
Если установлен флажок Фиксированная скорость, с помощью этого ползунка можно управлять скоростью перемещения границы. Cкорость перемещения устанавливается регулировкой положения ползунка между значениями Медленно и Быстро.

Если механизмы настроек на этой странице отключены (отображаются в сером цвете) и невозможно выполнить их регулировку, убедитесь в том, что включена функция "Перемещениe границы". Для включения данной функции выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Перемещениe границы в дереве меню слева.
2.	Выберите один из 3-x параметров функции Выполнять перемещениe границы.
3.	Для возврата к данной странице выберите Скорость перемещения границы в дереве меню.

##HelpTopicID=25
Если этот флажок установлен, скорость перемещения границы будет определяться степенью давления пальца на поверхность устройства TouchPad.

Если этот флажок не установлен, то указатель при нахождении пальца на участке перемещения границы будет перемещаться со скоростью, заданной с помощью ползункового регулятора.

##HelpTopicID=26
Для задания постоянной скорости перемещения границы установите этот флажок.

##HelpTopicID=27
Касание легким ударом пальца по поверхности устройства TouchPad вызывает результат, аналогичный щелчку левой кнопки «мыши» устройства TouchPad. Однако касание легким ударом пальца обычно быстрее и удобнее, чем использование кнопки мыши.

«Касание легким ударом пальца» означает быстрое касание пальцем поверхности устройства TouchPad и последующий отрыв пальца от нее. Легкий, быстрый удар действует наиболее эффективно. Очень сильные или медленные удары менее эффективны. Для выполнения одного щелчка коснитесь легким ударом пальца один раз, а для выполнения двойного щелчка - два раза в виде быстрой последовательности.

Для включения данной функции установите флажок Включить функцию касания легким ударом пальца. Для выполнения щелчков можно также использовать кнопки устройства TouchPad. Если данный флажок не установлен, кнопки устройства TouchPad будут являться единственным способом выполнения щелчков.

##HelpTopicID=28
Упражнение по использованию функции виртуальной прокрутки
Прохождение этого простого лабиринта поможет пользователям освоить методику использования функции виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=29
Если флажок Касаться легким ударом пальца для выполнения щелчка не установлен, то для выполнения щелчков необходимо непосредственно нажимать кнопки устройства TouchPad.

##HelpTopicID=30
Снова коснитесь и, держа, перетащите
Для перетаскивания объектов и выбранных элементов посредством касания легким ударом пальца по поверхности устройства TouchPad установите этот флажок. Для выполнения перетаскивания выделите объект, дважды коснувшись устройства легким ударом пальца и оставьте палец после второго касания устройства TouchPad в соприкосновении с ним. Переместите выбранный объект, ведя пальцем по поверхности устройства TouchPad. Закончив перемещение, поднимите палец с поверхности устройства. Это действие аналогично процедуре нажатия кнопки мыши, перемещения мыши и отпускания кнопки мыши.

##HelpTopicID=31
Функция перетаскивания с фиксацией 
Функция Перетаскивание с фиксацией позволяет перетаскивать объекты на большое расстояние по экрану с помощью нескольких легких ударов пальцем. Если установлен флажок Перетаскивание с фиксацией, действие функции перетаскивания будет продолжаться также после прекращения соприкосновения пальца с поверхностью устройства TouchPad. Повторно коснитесь устройства TouchPad или щелкните любую кнопку для завершения перемещения объекта и завершения действия функции перетаскивания. Чтобы воспользоваться функцией Перетаскивание с фиксацией, необходимо также включить функцию Снова коснитесь и, держа, перетащите.

##HelpTopicID=32
Функция Контроль касания ладонью™ предотвращает реагирование устройства TouchPad на случайные касания. Функция Контроль касания ладонью позволяет устройству TouchPad различать ситуации, когда ладонь пользователя лежит на поверхности устройства или только задевает ее в процессе ввода с клавиатуры. Это позволяет предотвратить нежелательные перемещения указателя или щелчки.

Если в работе устройства TouchPad наблюдаются нежелательные перемещения указателя или щелчки, увеличьте значение для функции Контроль касания ладонью, переместив ползунок вправо в направлении значения Максимальный. Если устройство TouchPad не реагирует на необходимые перемещения указателя или касания легким ударом пальца, уменьшите значение для функции Контроль касания ладонью, переместив ползунок влево в направлении значения Минимальный. Если ползунок находится в красной зоне, вероятность возникновения нечувствительности к необходимым перемещениям указателя или касаниям легким ударом пальца возрастает.

##HelpTopicID=33
Ползунок Чувствительность касания позволяет регулировать порог реагирования устройства TouchPad на степень давления пальца.

Если наблюдаются неуправляемые перемещения указателя и щелчки, уменьшите чувствительность, переместив ползунок вправо в направлении значения Очень сильное давление.

Если для управления устройством TouchPad необходимо прилагать излишнее давление либо устройство TouchPad не всегда реагирует на касания легким ударом пальца, увеличьте чувствительность, переместив ползунок влево в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=34
Прокрутка выбранного элемента 
Функция «Прокрутка выбранного элемента» всегда предпринимает попытку прокрутки определенного окна активного приложения, в котором в данный момент возможен ввод с клавиатуры. Даже если указатель не наведен на окно активного приложения, тем не менее с его помощью возможна прокрутка окна, в котором в данный момент возможен ввод с клавиатуры.
Пример: веб-обозреватель Windows Explorer. Если щелкнуть в левой панели и затем выполнить прокрутку, то независимо от местоположения указателя будет выполнена прокрутка дерева с отображением структуры каталогов.

##HelpTopicID=35
Установите флажок Включить перемещение границы при прокрутке, если при достижении пальцем края устройства TouchPad требуется продолжение прокрутки.

##HelpTopicID=36
«Выбирать нажатием» означает щелкнуть правой кнопкой 
Если выбран данный параметр, то при касании легким ударом пальца или нажатии на ручку джойстика будет выполнен щелчок правой кнопкой мыши. Щелчок правой кнопкой мыши, как правило, используется для отображения контекстного меню.

##HelpTopicID=37
Функция Инерция позволяет без труда выполнять прокрутку больших документов. Если функция «Инерция» включена, действие функции виртуальной прокрутки будет продолжаться после прекращения соприкосновения пальца с поверхностью устройства TouchPad. Чтобы воспользоваться функцией инерции, выполните единое, плавное движение пальцем в виде перемещения его по поверхности устройства и прекращения соприкосновения с нею. Для остановки функции инерции вновь коснитесь пальцем поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=38
Включить функцию горизонтальной прокрутки
Для включения функции горизонтальной виртуальной прокрутки в окнах, имеющих горизонтальные полосы прокрутки, установите этот флажок. При перемещении пальца взад и вперед вдоль нижнего края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по горизонтали.

##HelpTopicID=39
Включить функцию вертикальной прокрутки
Для включения функции вертикальной виртуальной прокрутки установите этот флажок. При перемещении пальца вверх и вниз вдоль правого края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по вертикали.

##HelpTopicID=40
На рисунке выше представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой участки действия функции виртуальной прокрутки на поверхности устройства TouchPad.

При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке виртуальной прокрутки на поверхности устройства TouchPad, окраска соответствующего участка виртуальной прокрутки на изображении станет сплошной. Участки действия функции виртуальной прокрутки можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков на границах заштрихованных участков.

Если возникают трудности с функцией виртуальной прокрутки, попробуйте увеличить размер участка виртуальной прокрутки, переместив границы заштрихованного участка по направлению внутрь. Если ощущается, что функция виртуальной прокрутки выполняется излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка виртуальной прокрутки.

Если участки действия функции виртуальной прокрутки отображаются серым, и невозможно выполнить их регулировку, убедитесь в том, что включена функция виртуальной прокрутки. Для включения функции виртуальной прокрутки выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Перемещение границы в дереве меню слева.
2.	Установите необходимые флажки Включить функцию прокрутки.
3.	Для возврата к данной странице выберите Скорость перемещения границы в дереве меню.

##HelpTopicID=41
Кнопка «Тренировка»
Для запуска упражнения по обучению работе с функцией Виртуальная прокрутка нажмите кнопку Тренировка. Прохождение этого простого лабиринта поможет пользователям освоить методику использования функции виртуальной прокрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно установите флажки Включить функцию горизонтальной прокрутки и Включить функцию вертикальной прокрутки.

Прежде чем начать поиск начальной и конечной точек, осмотрите лабиринт. Лабиринт виден не полностью, поскольку его размеры больше размеров окна, в котором он отображается. Для перемещения лабиринта в окне используйте функцию виртуальной прокрутки. Для увеличения или уменьшения масштаба лабиринта используйте функцию виртуальной прокрутки, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Вход в лабиринт обозначен желтой точкой в левом верхнем углу лабиринта. Выход из лабиринта обозначен синей точкой на правой стороне лабиринта.

Начало:

1.	Для начала сеанса щелкните красный квадрат внутри желтой точки.
2.	Навигация в лабиринте осуществляется с помощью клавиш со стрелками и касаний устройства TouchPad легким ударом пальца.
3.	Для перемещения зоны обзора лабиринта используйте функцию виртуальной прокрутки.
4.	По достижении синей точки в правом нижнем углу лабиринта щелкните кнопку «Закрыть» в окне выполнения упражнения по обучению работе с функцией виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=42
С помощью этого ползунка можно управлять скоростью виртуальной прокрутки. Для ускорения прокрутки перетащите регулятор ползунка вправо.

##HelpTopicID=43
Используя сведения, приведенные в данном разделе, выполните настройку перемещения указателя. Для получения дополнительной информации о конкретном участке выберите элемент «Справка».

##HelpTopicID=44
Выбор и перетаскивание нажатием
Этот параметр следует выбрать, если требуется, чтобы при нажатии выполнялось действие по выбору и перетаскиванию объектов, а при касании легким ударом пальца - только действие по выбору объектов.

##HelpTopicID=45
Функция Медленное перемещение позволяет уменьшить скорость перемещения указателя с целью повышения точности наведения указателя на объекты при более точном позиционировании. Активация функции «Медленное перемещение» выполняется нажатием и удержанием в нажатом состоянии специально назначенной клавиши во время перемещения указателя.

Для включения функции «Медленное перемещение»:

1.	Для включения параметров в окне со списком установите флажок Включить функцию медленного перемещения.
2.	Для активации функции «Медленное перемещение» выберите клавишу в окне со списком.
3.	При необходимости медленного перемещения нажмите и удерживайте выбранную клавишу.

##HelpTopicID=46
При появлении этого диалогового окна на экране данная функция автоматически устанавливает указатель на кнопку «По умолчанию».

##HelpTopicID=47
Иногда может возникнуть необходимость ограничить движение указателя только перемещением по горизонтали или вертикали. Можно назначить клавишу ограничения перемещения указателя и затем при выполнении перемещения нажать и удерживать ее. Направление перемещения указателя в момент нажатия клавиши будет определять плоскость, в которой его движение будет ограничено - по горизонтали или вертикали.

##HelpTopicID=49
При выборе значения Быстро для параметра частоты обновления указателя, в общем случае, обеспечивает высокую плавность движения указателя. Однако, если наблюдаются колебания или мелькание указателя на экране, попробуйте выбрать для параметра частоты обновления указателя значение Медленно.

##HelpTopicID=50
На страницах свойств устройства Synaptics TouchPad можно выполнить его конфигурацию. Доступ к этим страницам можно получить в диалоговом окне «Свойства: мышь» в панели управления.

##HelpTopicID=51
Щелкните здесь для запуска обозревателя Интернета и перехода непосредственно по ссылке.

##HelpTopicID=52
Панорамирование означает процесс непрерывной прокрутки. Можно выполнять горизонтальное, вертикальное и диагональное панорамирование в обоих направлениях!

Следует помнить, что панорамирование работает только в приложениях, которые поддерживают технологию Microsoft Intellimouse, и многие из этих приложений имеют ограниченное число направлений, в которых можно выполнять панорамирование (примеры: в приложении Microsoft Word допустимо панорамирование только по вертикали; в приложении Microsoft Excel допустимо панорамирование только по вертикали и горизонтали, но недопустимо по диагонали).

##HelpTopicID=53
Масштабирование означает изменение кратности увеличения документа. Для повышения степени увеличения следует увеличить масштаб, а для снижения - уменьшить масштаб.

Следует помнить, что масштабирование работает только в приложениях, которые поддерживают технологию Microsoft Intellimouse.

##HelpTopicID=54
При выполнении этого действия указатель автоматически устанавливается на кнопку «Пуск» в панели задач, и открывается меню «Пуск».

##HelpTopicID=55
Перейти к меню текущего окна
При выполнении этого действия указатель автоматически устанавливается на крайний слева элемент в меню текущего окна (как правило, меню File («Файл»), и выполняется его открытие.
Эта функция может не работать в некоторых окнах, в которых меню имеют нестандартный вид.

##HelpTopicID=56
При выполнении этого действия текущее окно сворачивается в значок.

##HelpTopicID=57
При выполнении этого действия текущее окно разворачивается во весь экран. Если текущее окно уже развернуто во весь экран, то при выполнении этого действия происходит восстановление исходного размера и положения окна на экране.

##HelpTopicID=58
При выполнении этого действия происходит восстановление исходного размера и положения окна на экране, свернутого в значок или развернутого во весь экран.

##HelpTopicID=59
При выполнении этого действия происходит автоматический запуск назначенной программы. После выбора этого действия можно выбрать программу для запуска, щелкнув кнопку «Свойства» рядом с полем со списком.

##HelpTopicID=60
Это действие позволяет использовать всю поверхность устройства TouchPad для управления функцией виртуальной прокрутки. Для возврата в обычный режим работы устройства TouchPad просто выполните соответствующее движение еще раз.

##HelpTopicID=61
Если активным приложением является обозреватель веб-страниц, то при выполнении этого действия произойдет переход к предыдущей странице в буфере архива веб-страниц обозревателя.

##HelpTopicID=62
Если активным приложением является обозреватель веб-страниц, то при выполнении этого действия произойдет переход к следующей странице в буфере архива веб-страниц обозревателя.

##HelpTopicID=63
При выполнении этого действия происходит запуск обозревателя веб-страниц, установленного по умолчанию, и переход к соответствующей веб-странице. После выбора этого действия можно выбрать веб-страницу для перехода, щелкнув кнопку «Свойства» рядом с полем со списком.

##HelpTopicID=64
Если активным приложением является обозреватель веб-страниц, то при выполнении этого действия произойдет повторная загрузка текущей веб-страницы с сервера, на котором она расположена.

##HelpTopicID=65
Если активным приложением является обозреватель веб-страниц, то при выполнении этого действия обозреватель прекратит загрузку текущей веб-страницы.

##HelpTopicID=66
Касание поверхности устройства TouchPad двумя пальцами и перемещение их в определенном направлении называется Жестом двумя пальцами. Устройство TouchPad снабжено функцией обнаружения таких движений в каждом из восьми основных направлений компаса. Информация, приведенная на этой странице, позволяет назначить действие, которое должно быть выполнено устройством TouchPad при обнаружении Жеста.

Для включения режима обработки функции Жест установите флажок Включить. Затем для каждого направления Жеста выберите необходимое действие из раскрывающегося списка.

##HelpTopicID=67
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

##HelpTopicID=68
Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=69
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

##HelpTopicID=70
Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=80
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=81
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=82
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=83
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=84
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=85
Выберите действие, которое должно выполняться в результате выполнения Жеста двумя пальцами в левом верхнем участке устройства TouchPad.

Например, если выбрать Нажать клавишу Page Up, то в результате выполнения данного жеста будет выполнено действие, аналогичное нажатию клавиши Page Up на клавиатуре.

##HelpTopicID=86
Запись и воспроизведение клавиатурного макроса

При выполнении этого действия происходит воспроизведение ранее записанной последовательности нажатия клавиш. После выбора этого действия можно записать последовательность нажатия клавиш для ее воспроизведения в дальнейшем.

##HelpTopicID=87
Диалоговое окно записи клавиатурного макроса
Это окно позволяет записать последовательность нажатия клавиш для ее воспроизведения в дальнейшем. Такую записанную последовательность нажатия клавиш часто называют клавиатурным макросом.

Чтобы начать запись макроса, нажмите кнопку «Пуск». В результате этого станет доступной кнопка Стоп, а кнопка Пуск станет недоступной, указывая на выполнение процесса записи. Поскольку в процессе записи учитываются все нажатия клавиш, единственным способом выхода из режима записи является нажатие кнопки «Стоп» с помощью мыши.

В режиме останова записи можно воспользоваться кнопкой Очистить для очистки буфера записанных нажатий клавиш. В процессе записи эта кнопка выполняет функцию клавиши «Backspace». При нажатии кнопки Назад из буфера записанных нажатий клавиш будет удален последний по времени элемент. Следует помнить, что в процессе записи кнопку Назад необходимо нажимать с помощью мыши.

Записываемые нажатия клавиш будут отображаться в текстовом поле диалогового окна записи. Клавиши с буквами, цифрами и знаками препинания будут отображаться в текстовом поле в том виде, в котором они отображаются в печатаемом документе. Клавиши с непечатными символами представляются в текстовом поле в виде мнемонических ярлыков, заключенных в фигурные скобки.

Чтобы облегчить чтение данных в текстовом поле, обозначение большинства клавиш отображается в текстовом поле только после их нажатия. Однако обозначения клавиш выбора режима (такие как Shift, Ctrl и Alt) появляются в текстовом поле как при нажатии, так и при отпускании этих клавиш. В результате можно отследить изменение режима работы клавиатуры посредством “чтения” данных в текстовом поле.

Следует помнить, что невозможно внести изменения непосредственно в текстовом поле. Например, невозможно вставить обозначение клавиши в ранее записанную последовательность. Для этого необходимо очистить записанный буфер и повторно записать требуемую последовательность нажатия клавиш.

По завершении записи нажмите кнопку OK для сохранения или кнопку Отмена для отказа от сохранения записанных данных. При нажатии любой из кнопок работа диалогового окна будет завершена.

##HelpTopicID=88
Выберите действие для этой кнопки устройства TouchPad. Можно назначить кнопке одно из выполняемых действий в раскрывающемся списке.

##HelpTopicID=89
Регулировка допустимого интервала времени между щелчками при выполнении двойного щелчка основной кнопкой мыши. Если пользователь имеет небольшой опыт в работе с мышью, облегчить выполнение двойного щелчка можно, перетащив ползунок в направлении значения «Медленно». Скорость выполнения двойного щелчка можно проверить, дважды щелкнув изображение в области проверки.

##HelpTopicID=90
Представляет собой зону для проверки скорости выполнения двойного щелчка мышью. Если попрыгунчик появляется и исчезает, то двойной щелчок распознается системой.

##HelpTopicID=91
Регулировка скорости, с которой указатель перемещается на экране.

##HelpTopicID=92
Задание значения ускорения указателя мыши до максимальной скорости перемещения. Ускорение вызывает перемещение указателя мыши на большее расстояние при быстром перемещении мыши. Отсутствие ускорения вызывает перемещение указателя мыши с той же скоростью, с которой движется мышь.

##HelpTopicID=93
Добавление указателю мыши следа, который делает указатель более заметным на ЖК-дисплеях (ЖКД). Для изменения длины следа указателя перетащите ползунок.

##HelpTopicID=94
Для включения функций универсальной прокрутки установите этот флажок. Для настройки функций прокрутки щелкните кнопку «Параметры».

##HelpTopicID=95
Для настройки функций прокрутки щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=96
Для настройки функций жеста двумя пальцами щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=97
Для настройки функций жеста тремя пальцами щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=98
Для настройки функций зоны касания легким ударом пальца щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=99
Для настройки параметров функции «Перемещение границы» нажмите эту кнопку.

##HelpTopicID=100
При установке флажка Отключить устройство перемещение курсора, прокрутка и другие функции, выполняемые текущим указывающим устройством, будут отключены.

##HelpTopicID=101
Касание поверхности устройства TouchPad двумя пальцами и перемещение их в определенном направлении называется Жестом двумя пальцами. Устройство TouchPad снабжено функцией обнаружения таких движений в каждом из восьми основных направлений компаса.
Для включения режима обработки функции Жеста двумя пальцами установите флажок Включить использование жестов двумя пальцами. Затем щелкните кнопку Параметры для жеста двумя пальцами, чтобы назначить действие, которое должно быть выполнено устройством TouchPad при обнаружении Жеста двумя пальцами.

##HelpTopicID=102
Касание поверхности устройства TouchPad двумя пальцами и перемещение их в определенном направлении называется Жестом двумя пальцами. Устройство TouchPad снабжено функцией обнаружения таких движений в каждом из двух основных направлений компаса.

Для включения режима обработки функции Жеста двумя пальцами установите флажок Включить использование жестов двумя пальцами. Затем щелкните кнопку Параметры для жеста двумя пальцами, чтобы назначить действие, которое должно быть выполнено устройством TouchPad при обнаружении Жеста двумя пальцами.

##HelpTopicID=103
Касание поверхности устройства TouchPad двумя пальцами и перемещение их в определенном направлении называется Жестом двумя пальцами. Устройство TouchPad снабжено функцией обнаружения таких движений в каждом из восьми основных направлений компаса.

Можно назначить любое сочетание жестов двумя или тремя пальцами. Для включения режима обработки функции Жест установите флажок «Включить». Затем щелкните кнопку «Параметры» для жеста двумя пальцами, чтобы назначить действие, которое должно быть выполнено устройством TouchPad при обнаружении «Жеста двумя пальцами».

##HelpTopicID=104
Здесь представлено небольшое изображение устройства TouchPad, на котором зоны касания легким ударом пальца обозначены заштрихованными участками. Зоны касания легким ударом пальца можно увеличивать и уменьшать, перетаскивая черные маркеры изменения размеров. Стрелки на каждой стороне изображения обозначают положение пальца на устройстве TouchPad. Если палец находится в активном участке зоны касания легким ударом пальца устройства TouchPad, окраска соответствующей зоны касания легким ударом пальца на изображении станет сплошной.

##HelpTopicID=105
Выбирать только нажатием
Этот параметр следует выбрать, если требуется, чтобы при касании легким ударом пальца или нажатии пальцем на ручку джойстика выполнялось действие по выбору объектов без их перетаскивания. Это действие аналогично однократному щелчку кнопкой мыши.

##HelpTopicID=106
Здесь представлен список всех клавиш, при нажатии которых будет активирован режим медленного перемещения. Выберите необходимую клавишу, щелкнув соответствующий элемент в окне со списком.

##HelpTopicID=107
Регулировка скорости перемещения границы
Если установлен флажок Фиксированная скорость, с помощью этого ползунка можно управлять скоростью перемещения границы.
Значение скорости перемещения границы устанавливается регулировкой положения ползунка между значениями Медленно и Быстро.

##HelpTopicID=108
Для назначения этой кнопке определенного действия выберите его название в окне со списком. Для многих действий дополнительная конфигурация не требуется. Тем не менее, при необходимости получения дополнительной информации станет доступна кнопка Настройка или появится диалоговое окно настройки. Для просмотра или изменения конфигурации конкретного действия можно в любой момент щелкнуть кнопку Настройка.

##HelpTopicID=109
Для назначения определенного действия этой зоне касания легким ударом пальца выберите его название в окне со списком. Для многих действий дополнительная конфигурация не требуется. Тем не менее, при необходимости получения дополнительной информации станет доступна кнопка Настройка или появится диалоговое окно настройки. Для просмотра или изменения конфигурации конкретного действия можно в любой момент щелкнуть кнопку Настройка.

Зонам касания легким ударом пальца можно назначить множество различных действий. При наличии установленного на компьютере дополнительного программного обеспечения независимых производителей для устройства TouchPad могут быть доступны дополнительные действия.

Действия зон касания легким ударом пальца

Перейти к кнопке «Пуск»
При выполнении этого действия указатель устанавливается на кнопку Пуск в панели задач Windows, и автоматически открывается меню «Пуск».

Свернуть текущее приложение в значок
При выполнении этого действия окно текущего приложения сворачивается в значок. Если окно текущего приложения уже свернуто в значок, то при выполнении этого действия происходит восстановление обычного размера и положения окна на экране.

Развернуть текущее приложение во весь экран
При выполнении этого действия окно текущего приложения принимает максимальный размер (разворачивается во весь экран). Если окно текущего приложения уже развернуто во весь экран, то при выполнении этого действия происходит восстановление обычного размера и положения окна на экране.

Запустить программу по выбору
Это действие позволяет задать название любой программы, которую требуется автоматически запускать при щелчке кнопки или касании легким ударом пальца в соответствующей зоне.

Если параметры в окне со списком отображаются серым, и их невозможно выбрать, убедитесь в том, что установлены флажки Касание легким ударом пальца и Включить зоны касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=110
Уведомления о патентах
Выбор при прокрутке
Параметры системы
Параметры устройства
«Вкл»
Привязка границ
Включить функцию привязки границ
Перемещение границы только при &перетаскивании
Перемещение границы при перетаскивании и &выделении
Без перемещения границы
Функция виртуальной прокрутки
Фиксированная скорость
Нажмите только для выбора
Нажмите для выбора и перемещения
Действие «Выбирать нажатием»
«Выбирать нажатием» означает щелкнуть левой кнопкой
Выберите элемент
Кнопки
Использовать кнопки
Касание легким ударом с перетаскиванием
Прокрутка большого объема данных

##HelpTopicID=111
##HelpTopicID=112
Функция Касание легким ударом с перетаскиванием аналогична функциям кнопок «мыши».

Снова коснитесь и, держа, перетащите.
Для перетаскивания объектов без нажатия кнопки мыши или кнопки устройства TouchPad установите этот флажок. Для выполнения перетаскивания выделите объект, дважды коснувшись устройства легким ударом пальца, и оставьте палец после второго касания устройства TouchPad в соприкосновении с ним. Переместите выбранный объект, ведя пальцем по поверхности устройства TouchPad. Закончив перемещение, поднимите палец с поверхности устройства.

Перетаскивание с фиксацией 
Функция Перетаскивание с фиксацией позволяет перетаскивать объекты на большое расстояние по экрану с помощью нескольких легких ударов пальцем. Если установлен флажок Перетаскивание с фиксацией, действие функции перетаскивания будет продолжаться также после прекращения соприкосновения пальца с поверхностью устройства TouchPad. Для прекращения действия этой функции коснитесь поверхности устройства TouchPad легким ударом пальца еще раз. Чтобы воспользоваться функцией Перетаскивание с фиксацией, необходимо также включить функцию Снова коснитесь и, держа, перетащите.

##HelpTopicID=113
Функция виртуальной прокрутки позволяет выполнять прокрутку с помощью лишь одного касания легким ударом пальца. Функция виртуальной прокрутки автоматически управляет полосами прокрутки, позволяя по-прежнему использовать в работе указатель. Функция виртуальной прокрутки работает с большинством окон, в которых поддерживается функция прокрутки, например, текстовыми документами, электронными таблицами и большими цифровыми изображениями. Также она работает с другими прокручиваемыми элементами, например, списками файлов и шрифтов. Функция виртуальной прокрутки обеспечивает наиболее удобную и плавную прокрутку для всех приложений. Для выполнения прокрутки по вертикали щелкните окно или элемент, который требуется прокрутить, и перемещайте палец вверх и вниз вдоль правого края устройства TouchPad. Для включения этой функции установите флажок Включить функцию вертикальной прокрутки или Включить функцию горизонтальной прокрутки. Если функция виртуальной прокрутки не действует, убедитесь в том, что установлен необходимый флажок Включить функцию прокрутки, а также в том, что выбранное окно или элемент поддерживает функцию прокрутки. Если проблема не устранена, проверьте параметры участка прокрутки.

##HelpTopicID=114
Параметры чувствительности позволяют выполнить персональную настройку характера отклика устройства TouchPad на касания пользователя.

Для настройки параметров чувствительности выберите элемент в дереве меню Чувствительность.

##HelpTopicID=115

##HelpTopicID=116

##HelpTopicID=117
На рисунке выше представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой участки действия функции "Участок перемещения границы" на поверхности устройства TouchPad.

При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке границы устройства TouchPad, окраска соответствующего участка на изображении станет сплошной. Площадь действия функции перемещения границы можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков на границах заштрихованных участков.

Если возникают трудности с функцией «Участок перемещения границы», попробуйте увеличить размер площади, переместив границы заштрихованного участка по направлению внутрь. Если ощущается, что функция «Участок перемещения границы» выполняется излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка.

Если участки перемещения границы отображаются серым цветом, и невозможно выполнить их регулировку, убедитесь в том, что включена функция «Перемещениe границы». Для включения этой функции выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Перемещениe границы в дереве меню слева.
2.	Выберите один из трёх параметров функции Перемещениe границы.
3.	Для возврата к данной странице выберите Участок перемещения границы в дереве меню.

##HelpTopicID=118
Сведения о патентах
Данное программное обеспечение защищено одним или несколькими из перечисленных ниже патентов.

Американские патенты №
5,543,591; 5,880,411; 5,943,052; 6,028,271; 6,380,931; 6,414,671; 6,610,936; 6,750,852; 7,109,978; 7,212,189; 7,446,754; 7,450,113; 7,532,205

Европейские патенты №
0777875 [DE, FR, GB]; 0870223 [DE FR GB]

Патенты Кореи №
277147

Патенты Китайской Народной Республики №
ZL97190278.X

Патенты Японии №
3920833; 4031796

Патенты Гонконга №
1017934

Оборудование устройства сенсорной панели Synaptics™ с данным программным обеспечением защищено одним или несколькими из нижеперечисленных патентов.

Американские патенты №
5,374,787; 5,495,077; 5,543,591; 5,648,642; 5,841,078; 5,861,583; 5,880,411; 5,914,465; 5,943,052; 6,028,271; 6,188,391; 6,239,389; 6,380,931; 6,414,671; 6,642,857; 6,610,936; 7,031,886; 7,109,978; 7,129,935; 7,202,859; 7,382,360; 7,450,113; 7,451,050; 7,532,205

Европейские патенты №
0574213 [DE, FR, GB]; 0777888 [DE, FR, GB, IT]; 0870223 [DE FR GB]

Патенты Кореи №
274772; 277147

Патенты Тайваня (Китай) №
097091

Патенты Китайской Народной Республики №
ZL95195811.9; ZL97190278.X

Патенты Японии №
3526577; 4031796

Патенты Гонконга №
1002568

Оборудование указательного устройства с данным программным обеспечением защищено одним или несколькими из нижеперечисленных патентов.

Американские патенты №
6,642,857; 6,975,302

Товарные знаки
ChiralMotion®, ChiralRotate™, ChiralScrolling, EdgeMotion™, Momentum, PalmCheck™, SmartSense, TouchPad™, ClickPad, ClickEQ, TouchStyk, Scrybe, Synaptics™, логотипы ChiralMotion®, Scrybe и Synaptics™ являются товарными знаками компании Synaptics Incorporated. Прочие упомянутые здесь наименования товаров, услуг и компаний являются товарными знаками и торговыми наименованиями соответствующих компаний.

Авторские права
Copyright © 1996-2012 Synaptics Incorporated. Все права защищены.

Portions of this product are derived from LAPACK:
Anderson, E., Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. LAPACK Users' Guide, 3rd ed. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999. ISBN: 0-89871-447-8.

Copyright (c) 1992-2011 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation.  All rights reserved.

Copyright (c) 2000-2011 The University of California Berkeley. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 The University of Colorado Denver.  All rights reserved.

Additional copyrights may follow

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties.  The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

##HelpTopicID=119
Функция Привязка границ ограничивает движение указателя перемещением внутри активного окна. При попытке перемещения указателя за пределы окна указатель останавливается на его границе. При повторении попытки указатель свободно переместится за пределы окна.

Остановка указателя на границах окна облегчает доступ к органам управления, расположенным вдоль границ окна. Например, чтобы закрыть окно или изменить его размеры, можно быстро переместить указатель в направлении элемента закрытия окна или границы окна, при этом указатель остановится точно в требуемом месте.

Для включения этой функции установите флажок Включить функцию привязки границ.

##HelpTopicID=120
С помощью кнопок на этой странице можно управлять режимом работы функции «Выбирать нажатием».

##HelpTopicID=121
Скорость прокрутки
Используйте этот ползунок для управления скоростью прокрутки окна при выполнении движения пальцем на участке виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=122
С помощью этого ползунка осуществляется управление быстротой нажатия на ручку джойстика для выполнения действия, соответствующего щелчку кнопкой «мыши».

Если наблюдаются непроизвольные щелчки, передвиньте ползунок в направлении значений более быстрого нажатия. В противном случае, если ощущается трудность при выполнении щелчков с помощью джойстика, передвиньте ползунок в направлении значений более медленного нажатия.

##HelpTopicID=123
Ползунок можно установить в диапазоне значений от «Медленное нажатие» (слева) до «Быстрое нажатие» (справа).

##HelpTopicID=124
Этот параметр управляет выбором действия при нажатии на ручку джойстика: будет выполнен щелчок правой кнопкой мыши (отображение контекстного меню) вместо щелчка левой кнопкой мыши (обычное действие по выбору объектов).

##HelpTopicID=125
Параметр Выбирать нажатием управляет функцией джойстика «Выбирать нажатием».

##HelpTopicID=126
Параметры чувствительности позволяют выполнить персональную настройку характера отклика устройства TouchPad на касания пользователя.

Для настройки параметров чувствительности выберите элемент в дереве меню Чувствительность.

##HelpTopicID=127
Ползунок Чувствительность касания позволяет управлять влиянием степени давления пальца на скорость перемещения указателя. Если наблюдаются неуправляемые перемещения указателя, попробуйте переместить ползунок вправо в направлении значения Очень сильное давление.

##HelpTopicID=128
Этот параметр управляет возможностью использования нажатий на ручку джойстика для перетаскивания объектов на экране.

##HelpTopicID=129
При нажатии этой кнопки отображается окно с упражнением по использованию функции виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=130
Информация, приведенная в этом разделе, позволяет управлять режимом работы устройства TouchPad при подключении внешнего устройства к порту PS2.

##HelpTopicID=131
Включение режима совместной работы устройства TouchPad и внешнего устройства для порта PS2.

##HelpTopicID=132
Отключение устройства TouchPad при подключении внешнего устройства к порту PS2.

##HelpTopicID=133
Определяет дальность прокрутки при повороте колесика на один щелчок. Можно задать прокрутку определенного числа строк или всего экрана.

Число строк, обозначенное термином «экран», различно в зависимости от размера окна и используемой программы. Это действие эквивалентно использованию клавиш PAGE UP или PAGE DOWN на клавиатуре или выполнению щелчков полосы прокрутки.

##HelpTopicID=134
Щелкните для задания числа строк, прокручиваемых при повороте колесика на один щелчок. Для вступления этого параметра в действие может потребоваться закрытие и повторное открытие используемых приложений.

##HelpTopicID=135
Щелкните для прокрутки целого экрана при повороте колесика на один щелчок. Для вступления этого параметра в действие может потребоваться закрытие и повторное открытие используемых приложений.

##HelpTopicID=136
Эти параметры позволяют задать окно или элемент для прокрутки при использовании функции виртуальной прокрутки. Выберите необходимые параметры функции виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=137
Действие «Выбирать нажатием»
Можно задать конфигурацию джойстика для выполнения щелчков правой или левой кнопкой «мыши».

##HelpTopicID=138
Жесты тремя пальцами
Перемещение трех пальцев от верхней до нижней части устройства TouchPad прямым, непрерывным движением и последующий одновременный отрыв всех трех пальцев от поверхности устройства TouchPad называется жестом тремя пальцами.

Жест тремя пальцами можно использовать для выполнения различных действий, например, для «перехода на веб-страницу в обозревателе по умолчанию». В результате при каждом выполнении указанного жеста тремя пальцами обозреватель веб-страниц будет автоматически открываться и загружать заданную страницу.

Для включения данной функции установите флажок Включить использование жестов тремя пальцами. Для выполнения жеста тремя пальцами возможны два направления движения: сверху вниз и снизу вверх.

##HelpTopicID=139
Можно задать действия для следующих жестов тремя пальцами, отображаемых в дереве меню слева:

Вверх: перемещение трех пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в нижней части и заканчивая в верхней части, восходящим вертикальным движением.

Вниз: перемещение трех пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в верхней части и заканчивая в нижней части, нисходящим вертикальным движением.

Задание действия для жеста тремя пальцами:

1.	Убедитесь в том, что установлен флажок Включить использование жестов тремя пальцами.
2.	Выберите параметр в дереве меню слева. Выберите параметр, который соответствует конечной точке направления движения. Например, если требуется задать жест тремя пальцами, начинающийся в нижней части и заканчивающийся в верхней части, выберите Вверх.
3.	Для назначения выбранному жесту определенного действия выберите его название из списка выше. Выбранное действие будет выполняться каждый раз при выполнении жеста тремя пальцами.
4.	Для многих действий дополнительная конфигурация не требуется. Тем не менее, при необходимости получения дополнительной информации станет доступна кнопка Настройка или появится диалоговое окно настройки. Для просмотра или изменения конфигурации конкретного действия можно в любой момент щелкнуть кнопку Настройка.

Если невозможно выбрать ни одно действие из списка, убедитесь в том, что выбраны соответствующие параметры. Для выбора параметров выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Перемещение границы в дереве меню слева.
2.	Установите флажок Включить использование жестов тремя пальцами.
3.	Для возврата к данной странице выберите конечную точку движения в дереве меню.

##HelpTopicID=140
Жесты двумя пальцами
Жест двумя пальцами представляет собой касание поверхности устройства TouchPad двумя пальцами, перемещение их от одного края (или угла) устройства TouchPad до противоположного края (или угла) прямым, непрерывным движением и последующий одновременный отрыв обоих пальцев от поверхности устройства TouchPad.

Жест двумя пальцами можно использовать для выполнения различных действий, например, для «перехода на веб-страницу в обозревателе по умолчанию». В результате при каждом выполнении указанного жеста двумя пальцами обозреватель веб-страниц будет автоматически открываться и загружать заданную страницу.

Для включения данной функции установите флажок Включить использование жестов тремя пальцами. Для выполнения жеста двумя пальцами возможны восемь направлений движения.

Некоторые направления выполнения жестов могут быть недоступны на отдельных компьютерах.

##HelpTopicID=141
Можно задать действия для следующих жестов двумя пальцами, отображаемых в дереве меню слева:

Вверх: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в нижней части и заканчивая в верхней части, восходящим вертикальным движением.

Правый верхний угол: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в нижнем левом углу и заканчивая в правом верхнем углу, движением по диагонали.

Вправо: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная с левой стороны и заканчивая на правой стороне, движением по горизонтали.

Правый нижний угол: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в верхнем левом углу и заканчивая в правом нижнем углу, движением по диагонали.

Вниз: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в верхней части и заканчивая в нижней части, нисходящим вертикальным движением.

Левый нижний угол: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в верхнем правом углу и заканчивая в левом нижнем углу, движением по диагонали.

Влево: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная с правой стороны и заканчивая на левой стороне, движением по горизонтали.

Левый верхний угол: перемещение двух пальцев по всей поверхности устройства TouchPad, начиная в нижнем правом углу и заканчивая в левом верхнем углу, движением по диагонали.

Задание действия для жеста двумя пальцами:

1.	Убедитесь в том, что установлен флажок Включить использование жестов тремя пальцами.
2.	Выберите параметр в дереве меню слева. Выберите параметр, который соответствует конечной точке направления движения. Например, если требуется задать жест тремя пальцами, начинающийся в нижней части и заканчивающийся в верхней части, выберите Вверх.
3.	Для назначения выбранному жесту определенного действия выберите его название из списка выше. Выбранное действие будет выполняться каждый раз при выполнении жеста двумя пальцами.
4.	Для многих действий дополнительная конфигурация не требуется. Тем не менее, при необходимости получения дополнительной информации станет доступна кнопка Настройка или появится диалоговое окно настройки. Для просмотра или изменения конфигурации конкретного действия можно в любой момент щелкнуть кнопку Настройка.

Если невозможно выбрать ни одно действие из списка, убедитесь в том, что выбраны соответствующие параметры. Для выбора параметров выполните следующие действия:

1.	Выберите элемент Перемещение границы в дереве меню слева.
2.	Установите флажок Включить использование жестов тремя пальцами.
3.	Для возврата к данной странице выберите конечную точку движения в дереве меню.

##HelpTopicID=142
С помощью параметров данного окна Свойства можно выполнить настройку параметров указывающего устройства. Для получения доступа к настраиваемым функциям используйте дерево меню слева.

Использование диалогового окна Свойства
Для просмотра страницы параметров настройки конкретной функции щелкните ее название в дереве меню. Для некоторых функций предусмотрено несколько страниц с параметрами. Для просмотра всех страниц щелкните на + (знак «плюс») рядом с названием функции. Параметры отобразятся в окне справа от дерева меню. Сведения об этих параметрах и инструкции по их изменению отобразятся в данном информационном окне. Для просмотра содержимого информационного окна используйте полосу прокрутки.

Кнопка «Восстановить все значения по умолчанию»
При нажатии кнопки Восстановить все значения по умолчанию для всех параметров на всех страницах будут установлены заводские значения.

Кнопка «Восстановить на странице значения по умолчанию»
При нажатии кнопки Восстановить на странице значения по умолчанию для всех параметров на текущей странице будут установлены заводские значения.

Кнопка «OK»
При нажатии кнопки OK выполняется сохранение внесенных изменений и закрытие окна «Свойства».

Кнопка «Отмена»
При нажатии кнопки Отмена выполняется закрытие окна «Свойства» без сохранения внесенных изменений и возврат предыдущих значений всех параметров.

Кнопка «Применить»
При нажатии кнопки Применить выполняется сохранение внесенных изменений, однако окно «Свойства» остается открытым для внесения дальнейших изменений.

##HelpTopicID=143
Функция виртуальной прокрутки позволяет выполнять прокрутку веб-страниц, документов и других элементов с помощью устройства TouchPad. Для этого просто коснитесь пальцем в зоне прокрутки - внешний край устройства TouchPad - и перемещайте палец кругами по периметру устройства. Небольшой выступ на поверхности устройства TouchPad послужит направляющей для пальца. Однако после начала прокрутки необязательно ограничиваться внешним участком. Достаточно лишь начать движение в зоне прокрутки - в дальнейшем можно переместить палец в направлении центра устройства TouchPad и, при желании, выполнять прокрутку в виде маленьких окружностей в центре поверхности устройства. Для остановки прокрутки просто поднимите палец с поверхности устройства.

В число параметров функции виртуальной прокрутки входят: вертикальная прокрутка (вниз и вверх), вертикальная и горизонтальная прокрутка (вниз, вверх, вправо и влево), подача звуковых сигналов при прокрутке (звуковые эффекты) и отключение функции прокрутки.

##HelpTopicID=144
Включить функцию вертикальной прокрутки
Этот параметр следует выбрать для выполнения прокрутки вниз и вверх.

Для прокрутки вниз коснитесь пальцем в любой точке зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями по часовой стрелке.

Для прокрутки вверх коснитесь пальцем в любой точке зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями против часовой стрелки.

##HelpTopicID=145
Включить вертикальную и горизонтальную прокрутку
Этот параметр следует выбрать для выполнения прокрутки вниз, вверх, вправо и влево. Правая сторона зоны прокрутки управляет вертикальной прокруткой. Нижняя часть зоны прокрутки управляет горизонтальной прокруткой.

Для прокрутки вниз коснитесь пальцем в правой части зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями по часовой стрелке.

Для прокрутки вверх коснитесь пальцем в правой части зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями против часовой стрелки.

Для прокрутки вправо коснитесь пальцем в нижней части зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями против часовой стрелки.

Для прокрутки влево коснитесь пальцем в нижней части зоны прокрутки и перемещайте палец круговыми движениями по часовой стрелке.

##HelpTopicID=146
Включить звуковые сигналы при прокрутке 
Этот параметр следует выбрать для сопровождения прокрутки звуковыми эффектами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо также выбрать параметр Вертикальная прокрутка или Вертикальная и горизонтальная прокрутка.

##HelpTopicID=147
Отключить прокрутку 
Если не требуется использовать ни одну из функций виртуальной прокрутки, выберите параметр Отключить прокрутку. При выборе данного параметра зону прокрутки вместо выполнения прокрутки можно использовать для наведения указателя и касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=148
Параметры подсветки

Указывающее устройство LuxPad имеет различные параметры подсветки. Для персональной настройки эффектов подсветки LuxPad установите флажок Включить подсветку.

##HelpTopicID=149
Яркость

Можно выбрать различные уровни яркости подсветки при работе портативного компьютера от сети и от аккумуляторов. Выбор разных настроек является практичным, если продление срока работы аккумуляторов чрезвычайно важно для пользователя.

Значениями яркости подсветки для параметров «Внешнее питание» и «Аккумулятор» являются Низкая, Средняя и Высокая.

Если параметры на этой странице отображаются серым и недоступны для выбора, их можно включить, щелкнув элемент Параметры подсветки в дереве меню слева. Для выбора подсветки установите флажок Включить подсветку и вернитесь к странице Яркость.

##HelpTopicID=150
Длительность подсветки

На странице Длительность подсветки существуют различные параметры выбора эффектов подсветки.

Установите флажок Всегда включено, если требуется непрерывное функционирование подсветки LuxPad после входа в систему.

Параметры Длительность подсветки после входа в систему и Подсветка при касании доступны только в случае, если не установлен флажок Всегда включено. Если флажок Всегда включено установлен, снимите его выполнением щелка.

Ползунковый регулятор Длительность подсветки после входа в систему позволяет задать длительность работы подсветки LuxPad после входа пользователя в систему. Для уменьшения длительности работы подсветки переместите ползунок влево, а для увеличения длительности - вправо.

Установите флажок Подсветка при касании, если требуется включение подсветки LuxPad при касании ее поверхности пальцем. Подсветка LuxPad будет включаться при каждом ее касании.

Если параметры на этой странице отображаются серым и недоступны для выбора, их можно включить, щелкнув элемент Параметры подсветки в дереве меню слева. Для выбора подсветки установите флажок Включить подсветку и вернитесь к странице Яркость.

##HelpTopicID=151
Чтобы использовать джойстик или устройство TouchPad для перемещения курсора, выберите соответствующий параметр Включить.
Можно включить и джойстик, и устройство TouchPad одновременно. В этом случае для перемещения курсора можно касаться любого из этих устройств.
Чтобы использовать кнопки джойстика, устройства TouchPad или обоих этих устройств, выберите соответствующие параметры Включить.

##HelpTopicID=152
Выберите параметр Отключить для устройства или кнопок устройства, которые не требуется использовать. Эта мера предотвратит их случайную активацию в процессе ввода с клавиатуры или наведения указателя.

Примечание. Невозможно отключить и джойстик, и устройство TouchPad одновременно.

##HelpTopicID=153
Чтобы изменить действие, назначенное нажатию левой кнопки, обоих кнопок или правой кнопки, щелкните стрелку вниз в раскрывающемся списке для отображения имеющихся параметров. Выберите необходимое действие.

Если о выбранном действии требуется получить дополнительную информацию, станет доступна кнопка Настройка.

##HelpTopicID=154
Если о выбранном в раскрывающемся списке действии требуется получить дополнительную информацию, станет доступна кнопка Настройка. Щелкните кнопку Настройка и введите в отображаемом диалоговом окне запрашиваемую информацию. Щелкните кнопку OK для сохранения настройки и закрытия диалогового окна.

Настройки можно просмотреть или изменить в любой момент, щелкнув кнопку Настройка.

##HelpTopicID=155
Чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех элементов в окне, щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=156
Чтобы использовать касание легким ударом пальца для выполнения щелчков основной кнопкой мыши, установите флажок Касаться легким ударом пальца для выполнения щелчка. Касание легким ударом пальца представляет собой быстрое движение «вниз-вверх».
Если этот флажок не установлен, единственным способом выполнения щелчков основной кнопкой мыши будет являться нажатие кнопки.

##HelpTopicID=157
Для перетаскивания объектов без нажатия кнопки устройства TouchPad установите флажок Касание легким ударом с перетаскиванием.

Чтобы воспользоваться этой функцией, выберите объект, коснувшись устройства легким ударом пальца, затем, вновь быстро опустив палец на поверхность устройства TouchPad и перемещая его в необходимом направлении, перетащите объект. По завершении перетаскивания поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=158
Для перетаскивания объектов по экрану с помощью нескольких легких ударов пальцем установите флажок Перетаскивание с фиксацией.

Чтобы воспользоваться функцией перетаскивания с фиксацией, выберите объект, коснувшись устройства легким ударом пальца. Для перемещения объекта в необходимое место используйте необходимое число легких ударов пальцем по поверхности устройства TouchPad. При этом необязательно удерживать палец в соприкосновении с поверхностью устройства. Режим перемещения выбранного объекта будет действовать до касания устройства TouchPad легким ударом пальца.

##HelpTopicID=159
С помощью этого ползунка можно регулировать порог реагирования устройства TouchPad на степень давления пальца. Если наблюдаются неуправляемые перемещения указателя, переместите ползунок вправо.

##HelpTopicID=160
Чтобы предотвратить в процессе набора с клавиатуры нежелательные перемещения указателя или щелчки, установите флажок Включить Контроль касания ладонью.

Эта функция позволяет устройству TouchPad различать ситуации, когда кисть пользователя лежит на поверхности устройства или только задевает ее в процессе ввода с клавиатуры.

##HelpTopicID=161
Для регулировки чувствительности функции Контроль касания ладонью используйте этот ползунок.
Если в работе устройства TouchPad наблюдаются нежелательные перемещения указателя или щелчки, увеличьте значение для функции Контроль касания ладонью, переместив ползунок вправо. Однако при перемещении ползунка в область крайних значений справа вблизи значения Максимальный возрастает вероятность возникновения нечувствительности к необходимым перемещениям указателя или касаниям легким ударом пальца.

Если устройство TouchPad не реагирует на необходимые перемещения указателя или касания легким ударом пальца, уменьшите значение чувствительности функции Контроль касания ладонью, переместив ползунок влево.

##HelpTopicID=162
Функция «Перемещение границы» позволяет обеспечить продолжение движения указателя при достижении пальцем края устройства TouchPad.

При отключении функции «Перемещение границы» пользователю для облегчения перемещения указателя на большое расстояние необходимо выполнить нескольких легких ударов пальцем по поверхности устройства TouchPad или увеличить значение скорости перемещения указателя на вкладке Параметры указателя.

##HelpTopicID=163
Чтобы использовать функцию «Перемещение границы» в жестах перетаскивания («Касание легким ударом с перетаскиванием» и «Перетаскивание с фиксацией»), установите флажок При перетаскивании.
Функция «Перемещение границы» позволяет обеспечить продолжение движения указателя при достижении пальцем края устройства TouchPad.
Если выбран этот параметр, во время обычного перемещения указателя функция перемещения границы действовать не будет.

##HelpTopicID=164
Чтобы функция «Перемещение границы» включалась каждый раз при достижении пальцем края устройства TouchPad, установите флажок При выделении.

Функция «Перемещение границы»  позволяет обеспечить продолжение движения указателя при достижении пальцем края устройства TouchPad.

##HelpTopicID=165
Чтобы использовать функцию «Перемещение границы» при использовании функции Виртуальная прокрутка, установите флажок При прокрутке.
Функция «Перемещение границы»  позволяет обеспечить продолжение движения указателя при достижении пальцем края устройства TouchPad.

##HelpTopicID=166
На этом рисунке представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой участки действия функции «Перемещение границы»  на поверхности устройства TouchPad.
При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке перемещения границы устройства TouchPad, окраска соответствующего участка перемещения границы на изображении станет сплошной. Участки действия функции «Перемещение границы»  можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков на границах заштрихованных участков.
Если возникают трудности с активацией функции «Перемещение границы» , попробуйте увеличить размер участка перемещения границы, переместив границы заштрихованного участка по направлению внутрь. Если ощущается, что функция «Перемещение границы»  выполняется излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка перемещения границы.
Если участки действия функции «Перемещение границы»  отображаются серым, и невозможно выполнить их регулировку, выберите один из параметров функции «Перемещение границы» , после чего станет возможным изменение их размеров.

##HelpTopicID=167
Для включения режима зависимости скорости от давления пальца установите этот флажок. Если выбран этот параметр, то при повышении давления пальца указатель будет двигаться быстрее.

Для обеспечения постоянной скорости снимите флажок Управление скоростью с помощью давления пальца.

##HelpTopicID=168
Для регулировки скорости перемещения границы при снятом флажке Управление скоростью с помощью давления пальца используйте этот ползунок. Для ускорения перемещения границы перетащите регулятор ползунка вправо, а для замедления - влево.

##HelpTopicID=169
Чтобы задать действие, которое будет выполняться при касании в зоне касания легким ударом пальца, установите флажок Включить зоны касания легким ударом пальца. Для каждого угла поверхности устройства TouchPad можно выполнить настройку в качестве зоны касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=170
Для назначения действия зоне касания легким ударом пальца выберите параметр из раскрывающегося списка. Если о выбранном действии требуется получить дополнительную информацию, станет доступна кнопка Настройка.

##HelpTopicID=171
На этом рисунке представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой активные участки зон касания легким ударом пальца на поверхности устройства TouchPad.
При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке зоны касания легким ударом пальца устройства TouchPad, окраска соответствующего участка зоны касания легким ударом пальца на изображении станет сплошной. Участки зон касания легким ударом пальца можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков в углах заштрихованных участков.
Если возникают трудности с выполнением действий в зоне касания легким ударом пальца, попробуйте увеличить размер участка зоны касания легким ударом пальца. Если действия в зоне касания легким ударом пальца выполняются излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка зоны касания легким ударом пальца.
Если зоны касания легким ударом пальца отображаются серым, и регулировку в них выполнить невозможно, установите флажок Включить зоны касания легким ударом пальца, после чего станет возможным изменение их размеров.

##HelpTopicID=172
Чтобы использовать быстрый жест для выполнения действия кнопки со стрелкой Вперед или Назад в окне обозревателя веб-страниц, установите флажок Разрешить движения назад/вперед.

Чтобы использовать жест движения вперед или назад, коснитесь пальцем у верхнего края устройства TouchPad и перемещайте палец вправо или влево. Перемещение пальца влево аналогично нажатию кнопки со стрелкой «Назад». Перемещение пальца вправо аналогично нажатию кнопки со стрелкой «Вперед».

##HelpTopicID=173
Чтобы использовать функцию виртуальной прокрутки, установите флажок Включить функцию прокрутки.

Если функция виртуальной прокрутки включена, то при перемещении пальца вверх и вниз вдоль правого края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по вертикали. При перемещении пальца вдоль нижнего края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по горизонтали.

##HelpTopicID=174
Чтобы отобразить параметры функции виртуальной прокрутки и выполнить их настройку, щелкните эту кнопку.

##HelpTopicID=175
Для выполнения прокрутки активного окна или элемента выберите параметр Прокрутка выбранного элемента. Как правило, активным элементом является последнее окно, часть окна или выделенный элемент.

##HelpTopicID=176
Для прокрутки элемента в активном приложении, на который наведен указатель, выберите этот параметр. Этот параметр позволяет выполнять прокрутку элемента, на который наведен указатель, без предварительного щелчка этого элемента.

##HelpTopicID=177
Для облегчения прокрутки больших документов установите флажок Включить инерцию. Если функция «Инерция» включена, действие функции виртуальной прокрутки будет продолжаться после прекращения соприкосновения пальца с поверхностью устройства TouchPad.

Чтобы воспользоваться функцией инерции, выполните единое, плавное горизонтальное или вертикальное движение пальцем в виде перемещения его по поверхности устройства и прекращения соприкосновения с нею. Для остановки функции инерции коснитесь устройства TouchPad.

##HelpTopicID=178
На этом рисунке представлено изображение поверхности устройства TouchPad. Заштрихованные участки на рисунке представляют собой участки действия функции виртуальной прокрутки на поверхности устройства TouchPad.
При касании пальцем поверхности устройства TouchPad по краям изображения устройства TouchPad появляются стрелки, обозначающие положение пальца. Если палец находится в активном участке виртуальной прокрутки на поверхности устройства TouchPad, окраска соответствующего участка виртуальной прокрутки на изображении станет сплошной. Участки действия функции виртуальной прокрутки можно увеличивать или уменьшать посредством перетаскивания любого из небольших черных квадратиков на границах заштрихованных участков.
Если возникают трудности с функцией виртуальной прокрутки, попробуйте увеличить размер участка виртуальной прокрутки, переместив границы заштрихованного участка по направлению внутрь. Если ощущается, что функция виртуальной прокрутки выполняется излишне свободно, попробуйте уменьшить размер участка виртуальной прокрутки.
Если участки действия функции виртуальной прокрутки отображаются серым, и невозможно выполнить их регулировку, выберите параметр функции виртуальной прокрутки, после чего станет возможным изменение их размеров.

##HelpTopicID=179
Для запуска упражнения по обучению работе с функцией виртуальной прокрутки щелкните кнопку Тренировка. Прохождение этого простого лабиринта поможет пользователям освоить методику использования функции виртуальной прокрутки.
Примечание. Обязательно установите флажки Включить функцию горизонтальной прокрутки и Включить функцию вертикальной прокрутки.
Прежде чем начать поиск начальной и конечной точек, осмотрите лабиринт. Лабиринт виден не полностью, поскольку его размеры больше размеров окна, в котором он отображается. Для перемещения лабиринта в окне используйте функцию виртуальной прокрутки. Для увеличения или уменьшения масштаба лабиринта используйте функцию виртуальной прокрутки, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Вход в лабиринт обозначен желтой точкой в левом верхнем углу лабиринта. Выход из лабиринта обозначен синей точкой на правой стороне лабиринта.
Начало:

1.	Для начала сеанса щелкните красный квадрат внутри желтой точки.
2.	Навигация в лабиринте осуществляется с помощью клавиш со стрелками и касаний устройства TouchPad легким ударом пальца.
3.	Для перемещения зоны обзора лабиринта используйте функцию виртуальной прокрутки.
4.	По достижении синей точки в правом нижнем углу лабиринта щелкните кнопку Закрыть в окне Тренировка функции виртуальной прокрутки.

##HelpTopicID=180
Чтобы использовать функцию виртуальной прокрутки в окнах, имеющих горизонтальные полосы прокрутки, установите флажок Горизонтальная прокрутка. При перемещении пальца взад и вперед вдоль нижнего края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по горизонтали.

##HelpTopicID=181
Чтобы использовать функцию виртуальной прокрутки в окнах, имеющих горизонтальные полосы прокрутки, установите флажок Горизонтальная прокрутка. При перемещении пальца вверх и вниз вдоль правого края устройства TouchPad будет выполняться прокрутка выбранного окна или элемента по вертикали.

##HelpTopicID=182
С помощью этого ползунка можно управлять скоростью виртуальной прокрутки. Для ускорения прокрутки перетащите регулятор ползунка вправо.

##HelpTopicID=183
Чтобы использовать движения касания легким ударом пальцем и нажатия пальцем для выполнения определенного действия, установите флажок Включить функцию «Выбирать нажатием. Назначаемые действия следует выбрать в раскрывающемся списке Действие касания легким ударом пальца.
«Касание легким ударом пальца» представляет собой быстрое движение пальца «вниз-вверх» по верхней части ручки джойстика. Легкий, быстрый удар действует наиболее эффективно. Очень сильные или медленные удары менее эффективны. Для выполнения одного щелчка коснитесь легким ударом пальца один раз, а для выполнения двойного щелчка - два раза в виде быстрой последовательности.
«Нажатие» означает быстрое надавливание пальцем на верхнюю часть ручки джойстика. Легкое, осторожное нажатие действует наиболее эффективно. Для имитации нажатия и удержания кнопки мыши следует нажимать вертикально вниз. Для выполнения выбора объекта щелчком и последующего перетаскивания в любом направлении следует нажимать вертикально вниз и затем в необходимом направлении. По завершении перетаскивания объекта поднимите палец с поверхности устройства.

Если флажок Включить функцию «Выбирать нажатием не установлен, для выполнения щелчков основной кнопкой мыши необходимо нажимать кнопку.

##HelpTopicID=184
Чтобы предотвратить в процессе набора с клавиатуры нежелательные щелчки, установите этот флажок.

##HelpTopicID=185
Для назначения действия, которое должно выполняться при касании ручки джойстика легким ударом пальца, выберите параметр из раскрывающегося списка Действие касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=186
Чтобы отрегулировать быстроту касания ручки джойстика легким ударом пальца для выполнения щелчков и двойных щелчков, перемещайте этот ползунок.

Если установлено значение слишком медленного нажатия, могут наблюдаться непредусмотренные щелчки, замедление отклика указателя или перетаскивания. В то же время, если установлено значение слишком быстрого нажатия, могут возникнуть трудности в использовании функции «Выбирать нажатием».

##HelpTopicID=187
Чтобы включить функцию виртуальной прокрутки, установите флажок Включить функцию прокрутки. При выборе данного параметра джойстик можно использовать только для горизонтальной и вертикальной виртуальной прокрутки. Для перемещения курсора необходимо использовать устройство TouchPad или внешнюю мышь.
Чтобы использовать функцию виртуальной прокрутки, нажмите на ручку джойстика в направлении, в котором требуется выполнить прокрутку. Для остановки прокрутки уберите палец с джойстика.

##HelpTopicID=188
Для регулировки скорости виртуальной прокрутки используйте этот ползунок. Для ускорения прокрутки переместите регулятор ползунка вправо, а для замедления - влево.

##HelpTopicID=189
Для регулировки усилия, которое необходимо прикладывать к ручке джойстика для перемещения курсора и выполнения функции «Выбирать нажатием», используйте ползунок Чувствительность касания.
Для уменьшения необходимого усилия переместите ползунок в направлении значения Легкое касание.
Для уменьшения необходимого усилия переместите ползунок в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=190
Для ограничения движения указателя перемещением внутри активного окна установите флажок Останов указателя у границ окон. Остановка указателя на границах окна облегчает доступ к органам управления вблизи границ окна.

Если выбран этот параметр, при первой попытке перемещения указателя за пределы окна указатель останавливается на его границе. При повторении попытки указатель свободно переместится за пределы окна.

##HelpTopicID=191
Для повышения точности наведения указателя на объекты при более точном позиционировании выберите параметр из раскрывающегося списка Клавиша включения режима медленного перемещения. Эта функция позволяет снизить скорость перемещения указателя.

Чтобы использовать функцию медленного перемещения, нажмите и удерживайте выбранную клавишу во время перемещения указателя.

##HelpTopicID=192
Чтобы указатель автоматически перемещался к значению, установленному по умолчанию, при появлении диалогового окна на экране, выберите эту функцию.

##HelpTopicID=193
Чтобы принудительно обеспечить только горизонтальное или вертикальное перемещение указателя на экране, выберите параметр из раскрывающегося списка Клавиша ограничения перемещения указателя.

Чтобы использовать функцию ограничения перемещения указателя, нажмите и удерживайте назначенную клавишу во время перемещения указателя. Направление перемещения указателя в момент нажатия клавиши будет действовать до тех пор, пока палец находится в соприкосновении с устройством TouchPad.

##HelpTopicID=194
Чтобы видеть отклик на выполнение указывающих действий, установите флажок Анимация. На панели задач Windows будет отображаться анимированный значок. Для открытия диалогового окна Свойства: мышь дважды щелкните этот значок.

##HelpTopicID=195
Чтобы обеспечить очень высокую плавность движения указателя, для параметра частоты обновления указателя выберите значение Быстро.

##HelpTopicID=196
Однако, если наблюдаются колебания или мелькание указателя на экране, попробуйте выбрать для параметра частоты обновления указателя значение Медленно.

##HelpTopicID=197
Здесь указан номер версии драйвера устройства Synaptics TouchPad.

##HelpTopicID=198
Для получения новейшей информации о патентах компании Synaptics посетите веб-сайт нашей компании по адресу: http://www.synaptics.com.

##HelpTopicID=199
Два режима
Функция «Два режима» позволяет переключаться из режима курсора в режим кнопок. В режиме кнопок кнопки на поверхности устройства TouchPad предоставляют удобные ярлыки для часто используемых приложений, а также регулятор громкости для быстрого и удобного доступа к увеличению или уменьшению громкости звука.

Чтобы включить функцию «Два режима», установите флажок Переход в режим кнопок легким касанием пальца в правом верхнем углу.

Использование режима кнопок:

·	Коснитесь пальцем кнопки переключения режима. Эта кнопка находится в правом верхнем углу устройства TouchPad над регулятором громкости.
·	Коснитесь виртуальной кнопки для приложения, которое нужно запустить. После открытия приложения устройство TouchPad автоматически переключается в режим курсора.

Примечание. Когда подключено внешнее указывающее устройство (например, мышь), можно использовать режим кнопок, если установлен флажок Всегда в режиме кнопок, когда подключено внешнее устройство.

##HelpTopicID=200
Параметры режима кнопок
Представлены шесть виртуальных кнопок, которые можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Для трех верхних виртуальных кнопок заданы настройки по умолчанию, а остальные кнопки не настроены. Настройки по умолчанию для виртуальных кнопок перечислены ниже:

·	Легким касанием пальца левой верхней виртуальной кнопки открывается назначенное приложение электронной почты.
·	Легким касанием пальца средней верхней виртуальной кнопки открывается приложение ConfigFree. Дополнительную информацию см. в электронной справке Toshiba.
·	Легким касанием пальца правой верхней виртуальной кнопки элемент активного окна передается на принтер.

##HelpTopicID=201
Параметры режима кнопок
Представлены шесть виртуальных кнопок, которые можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Для четырех виртуальных кнопок заданы настройки по умолчанию, а остальные кнопки не настроены. Настройки по умолчанию для виртуальных кнопок перечислены ниже:

·	Легким касанием пальца левой верхней виртуальной кнопки открывается назначенное приложение электронной почты.
·	Легким касанием пальца средней верхней виртуальной кнопки открывается назначенный обозреватель Интернета.
·	Легким касанием пальца правой верхней виртуальной кнопки открывается приложение BeatJam. Дополнительную информацию см. в электронной справке Toshiba.
·	Легким касанием пальца левой нижней виртуальной кнопки открывается электронная справка Toshiba.

##HelpTopicID=202
Функция Контроль касания кнопок защищает кнопки от нажатия при случайном прикосновении. Контроль касания кнопок позволяет кнопкам распознавать, опирается ли ваша ладонь на них или задевает за их поверхность, когда вы печатаете. Это способствует предотвращению нежелательной активизации кнопок.

При проявлении нежелательной активизации кнопок увеличьте параметр «Контроль касания кнопок», переместив ползунок правее в сторону значения Максимальный. При проявлении недостаточной чувствительности кнопок к преднамеренной активизации уменьшите параметр «Контроль касания кнопок», переместив ползунок левее в сторону значения Минимальный. Если ползунок перемещён вправо до упора, вероятность возникновения нечувствительности к преднамеренной активизации кнопок возрастает.

##HelpTopicID=203
Чтобы назначить действие, выполняемое при нажатии кнопки, выберите кнопку из дерева меню. Например, можно назначить кнопке 1 действие «переход на веб-страницу в браузере, используемом по умолчанию». При каждом нажатии кнопки 1 браузер будет автоматически открываться и загружать указанную страницу.

##HelpTopicID=204
Параметр Чувствительность позволяет выполнить персональную настройку характера отклика устройства на касания пользователя. Для настройки параметров чувствительности выберите элемент в дереве меню Чувствительность.

##HelpTopicID=205
Ползунок Чувствительность касания позволяет регулировать порог реагирования устройства на усилие давления пальца.

Если отклик устройства неравномерен, либо если вы работаете в условиях повышенной влажности, уменьшите чувствительность, переместив ползунок вправо в направлении значения Очень сильное давление.

Если для срабатывания устройства вам приходится нажимать на него слишком сильно, увеличьте чувствительность, переместив ползунок влево в направлении значения Лёгкое касание.

##HelpTopicID=206
Выберите действие из приведённого выше списка, чтобы назначить его выбранной кнопке. Выбранное действие будет совершаться каждый раз при нажатии этой кнопки.

##HelpTopicID=207
Флажок Включить звуки включает воспроизведение заданного пользователем звука при нажатии кнопки.
Когда флажок Включить звуки не установлен, звуки выключены и при нажатии на кнопки они не воспроизводятся.

##HelpTopicID=208
Флажок Включить подсветку включает подсветку кнопок, когда они активизированы и не активизированы.
Когда флажок Включить подсветку не установлен, подсветка выключена, и яркость кнопок не меняется от их нажатия.

##HelpTopicID=209
Ползунок Яркость без активизации позволяет изменять уровень яркости ненажатых кнопок.
Если уровень яркости ненажатых кнопок слишком высок, переместите ползунок в сторону значения Минимальный.
Если уровень яркости ненажатых кнопок слишком низок, переместите ползунок в сторону значения Максимальный.

##HelpTopicID=210
Ползунок Яркость при активизации позволяет изменять уровень яркости нажатых кнопок.
Если уровень яркости нажатых кнопок слишком высок, переместите ползунок в сторону значения Минимальный.
Если уровень яркости нажатых кнопок слишком низок, переместите ползунок в сторону значения Максимальный.

##HelpTopicID=211
Параметры режима кнопок
Представлены шесть виртуальных кнопок, которые можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Для трех верхних виртуальных кнопок заданы настройки по умолчанию, а остальные кнопки не настроены. Настройки по умолчанию для виртуальных кнопок перечислены ниже:

·	Легким касанием пальца левой верхней виртуальной кнопки открывается назначенное приложение электронной почты.
·	Легким касанием пальца средней верхней виртуальной кнопки открывается приложение ConfigFree. Дополнительную информацию см. в электронной справке Toshiba.
·	Легким касанием пальца правой верхней виртуальной кнопки открывается фотогалерея Windows.

##HelpTopicID=212
Чтобы назначить действие, выполняемое при перемещении пальца по ползунку, выберите ползунок из дерева меню. Например, можно назначить ползунку 1 действие «Изменение громкости системы». Каждый раз при перемещении пальца по ползунку 1 громкость будет увеличиваться или уменьшаться.

##HelpTopicID=213
Выберите действие из приведённого выше набора действий, чтобы назначить его выбранному ползунку. Выбранное действие будет совершаться каждый раз при перемещении пальца вверх или вниз по этому ползунку.

##HelpTopicID=214
Настройка скорости перемещения указателя
Этот ползунок служит для регулировки скорости указателя. Значение скорости указателя устанавливается регулировкой положения ползунка между значениями Медленно и Быстро.

##HelpTopicID=215
Параметры режима кнопок
Представлены шесть виртуальных кнопок, которые можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Для трех верхних виртуальных кнопок заданы настройки по умолчанию, а остальные кнопки не настроены. Настройки по умолчанию для виртуальных кнопок перечислены ниже:

·	Легким касанием пальца левой верхней виртуальной кнопки открывается назначенное приложение электронной почты.
·	Легким касанием пальца средней верхней виртуальной кнопки открывается приложение ConfigFree. Дополнительную информацию см. в электронной справке Toshiba.
·	Легким касанием пальца правой верхней виртуальной кнопки открывается папка «Мои рисунки».

##HelpTopicID=216
Полоса управления

Полоса управления позволяет настроить кнопки на запуск ваших любимых приложений. Можно персонифицировать внешний вид полосы управления посредством параметров освещения, времени затухания и чувствительности касания. Кроме того, полоса управления предоставляет удобный доступ к регулятору громкости звуковых эффектов программного обеспечения.

Чтобы активировать полосу управления для использования, выберите параметр Включить. Если вы не желаете использовать полосу управления, выберите параметр Отключить.

##HelpTopicID=217
Подсветка индикаторов

С помощью ползунка Подсветка индикаторов можно регулировать яркость индикаторов на полосе управления.

Чтобы увеличить яркость, перемещайте ползунок вправо к надписи Ярко.

Чтобы уменьшить яркость, перемещайте ползунок влево к надписи Тускло.

##HelpTopicID=218
Скорость затухания

С помощью ползунка Скорость затухания можно устанавливать, насколько быстро будут затухать индикаторы в полосе управления после прикосновения к полосе управления и поднятия пальца с ее поверхности.

Чтобы уменьшить скорость затухания, перемещайте ползунок вправо к надписи Медленно.

Чтобы увеличить скорость затухания, перемещайте ползунок влево к надписи Быстро.

##HelpTopicID=219
Чувствительность касания

Ползунок Чувствительность касания позволяет регулировать порог реагирования полосы управления на силу давления пальца.

Если полоса управления не реагирует на прикосновения или для управления ею приходится прилагать излишнее давление, увеличьте чувствительность, переместив ползунок влево к надписи Легко.

Если любое легкое прикосновение вызывает нежелательный отклик полосы управления, уменьшите чувствительность, переместив ползунок вправо к надписи Тяжело.

##HelpTopicID=220
Звуковые эффекты

Чтобы закрепить за тем или иным действием тот или иной звуковой эффект, введите имя звукового файла или укажите звуковой файл с помощью проводника.

##HelpTopicID=221
Громкость

Ползунок Громкость позволяет легко регулировать громкость звуковых эффектов.

Чтобы увеличить громкость, перемещайте ползунок вправо к надписи Громко.

Чтобы уменьшить громкость, перемещайте ползунок влево к надписи Тихо.

##HelpTopicID=222
Приложения

Чтобы присвоить кнопке то или иное приложение, которое будет запускаться при ее нажатии, введите имя исполняемого файла или выберите приложение с помощью проводника.

##HelpTopicID=223
Функция Зона отключения TouchPad позволяет включать и отключать устройство TouchPad прикосновением к углу и кратковременным удержанием пальца в этом положении в неподвижном состоянии.
Если устройство TouchPad включено, прикоснитесь к углу, чтобы отключить устройство. Если устройство TouchPad отключено, прикоснитесь к углу, чтобы включить устройство.

##HelpTopicID=224
Ползунок Минимальное время прикосновения позволяет изменять длительность прикосновения к углу, необходимую для включения или отключения устройства TouchPad.

##HelpTopicID=225
Виртуальная прокрутка представляет собой новаторскую альтернативу традиционным способам прокрутки. Функция виртуальной прокрутки автоматически управляет полосами прокрутки, позволяя по-прежнему использовать в работе указатель.

Функция виртуальной прокрутки работает с большинством окон, в которых поддерживается функция прокрутки, например, текстовыми документами, электронными таблицами и большими цифровыми изображениями. Также она работает с другими прокручиваемыми элементами, например, списками файлов и шрифтов.

Функция прокрутки ChiralMotion, уникальная разновидность виртуальной прокрутки, позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки определяется скоростью движения пальца. Чтобы осуществить прокрутку быстро, необходимо быстро сделать малый круг. Чтобы осуществить прокрутку медленно, необходимо сделать большой круг и медленно перемещать палец. Направление прокрутки зависит от направления движения.

Чтобы воспользоваться вертикальной прокруткой :

1.	Установите флажок Включить функцию вертикальной прокрутки.
2.	Щелкните по окну или элементу, прокрутку которого желаете выполнить.
3.	Перемещайте палец вверх или вниз вдоль правого края устройства TouchPad в желаемом направлении прокрутки.

Чтобы осуществить вертикальную прокрутку с помощью функции ChiralMotion :

1.	Установите флажки Включить функцию вертикальной прокрутки и Включить ChiralMotion.
2.	Щелкните по окну или элементу, прокрутку которого желаете выполнить.
3.	Установите палец на устройство TouchPad рядом с центром правого края.
4.	Переместите палец вверх или вниз в зависимости от желаемого направления прокрутки, а затем начните совершать круговое движение. При совершении движения в направлении по часовой стрелке или в противоположном направлении палец может смещаться к центру устройства TouchPad.

Чтобы воспользоваться горизонтальной прокруткой :

1.	Установите флажок Включить функцию горизонтальной прокрутки.
2.	Щелкните по окну или элементу, прокрутку которого желаете выполнить.
3.	Перемещайте палец влево или вправо вдоль нижнего края устройства TouchPad в желаемом направлении прокрутки.

Чтобы осуществить горизонтальную прокрутку с помощью функции ChiralMotion :

1.	Установите флажки Включить функцию горизонтальной прокрутки и Включить ChiralMotion.
2.	Щелкните по окну или элементу, прокрутку которого желаете выполнить.
3.	Установите палец на устройство TouchPad рядом с центром нижнего края.
4.	Переместите палец влево или вправо в зависимости от желаемого направления прокрутки, а затем начните совершать круговое движение.При совершении движения в направлении по часовой стрелке или в противоположном направлении палец может смещаться к центру устройства TouchPad.

Если функция виртуальной прокрутки не действует, убедитесь в том, что установлены флажки включения необходимых функций прокрутки, а также в том, что выбранное окно или элемент поддерживает функцию прокрутки.Если проблему устранить не удастся, проверьте параметры в окне Участок прокрутки.

##HelpTopicID=226
Функция Momentum усилия обеспечивает плавность и быстроту движения мыши, подобные тем, что обеспечивает трекбол. Одного толчка поверхности устройства TouchPad пальцем достаточно, чтобы курсор переместился через весь экран компьютера.Функция Momentum сокращает количество однообразных движений и позволяет меньше уставать при перемещении курсора на большие расстояния, обеспечивая при этом плавность и естественность ощущений, подобно трекболу.Функция Momentum идеально подходит для стратегических игр в реальном времени, игр-шутеров от первого лица и ролевых игр.

Чтобы воспользоваться этой функцией, установите флажок Включить Momentum.

##HelpTopicID=227
Ползунок Расстояние скольжения позволяет регулировать, насколько далеко перемещается курсор в ответ на толчок поверхности устройства TouchPad пальцем. Чтобы остановить курсор, установите палец на поверхность устройства TouchPad.Также остановить курсор можно однократным легким ударом по поверхности устройства TouchPad.

Установите флажок Включить функцию отскакивания от края экрана, чтобы курсор не выходил за границы экрана компьютера.Функция отскакивания от края экрана облегчает доступ к пунктам меню и настройкам, находящимся рядом с краями экрана.

##HelpTopicID=228
Жест Pinch во многих приложениях выполняет функции приближения и отдаления. Жест Pinch можно использовать для выполнения функций колеса прокрутки в стандартных приложениях Windows, обладающих функциональными возможностями приближения и отдаления по вращению колеса прокрутки при нажатой клавише CTRL.

Чтобы выполнить Жест Pinch, поместите два пальца на поверхность устройства TouchPad.Сдвиньте или раздвиньте их. Чтобы выполнить приближение, поместите пальцы на поверхность устройства TouchPad рядом друг с другом и разведите их в стороны. Чтобы выполнить отдаление, сначала установите пальцы на расстоянии друг от друга, а затем сдвиньте их.

##HelpTopicID=229
Прокрутка двумя пальцами ChiralMotion представляет собой новаторскую альтернативу традиционным способам прокрутки. Можно выполнить прокрутку вверх или вниз, просто поместив два пальца на поверхность устройства TouchPad и сделав круговое движение. После начала прокрутки не нужно держать оба пальца на поверхности устройства TouchPad. Прокрутка будет продолжаться до тех пор, пока на поверхности устройства TouchPad хотя бы один палец будет совершать круговое движение.

Скорость прокрутки зависит от скорости пальцев.Чтобы осуществлять прокрутку быстро, необходимо делать малые круги и быстро перемещать палец.Чтобы осуществлять прокрутку медленно, необходимо делать большие круги и медленно перемещать палец.Направление прокрутки зависит от направления движений.

##HelpTopicID=230
Жест Advanced gesture представляет собой действие, совершаемое пользователем на поверхности сенсорного экрана Synaptics TouchPad, которое распознается хост-устройством и по которому хост-устройство выполняет определенную функцию.

##HelpTopicID=231
Чтобы выполнить жест Перелистывание, необходимо поместить на поверхность устройства TouchPad два пальца, слегка разведенных между собой, и провести ими по поверхности устройства TouchPad в прямом направлении без отрыва, а затем одновременно поднять оба пальца с поверхности устройства TouchPad. Действие, инициируемое выполнением жеста «Перелистывание», зависит от приложения; например, в Internet Explorer «Перелистывание» влево эквивалентно нажатию кнопки «Назад».

##HelpTopicID=232
Жест ChiralRotate обеспечивает вращение выбранного объекта с шагом 90 градусов в направлении по или против часовой стрелки. Жест ChiralRotate действует только в поддерживающих его приложениях.

Чтобы начать ChiralRotate, поместите один палец в левую вертикальную зону устройства TouchPad и перемещайте палец круговыми движениями. В приложениях, поддерживающих этот жест, выбранный объект будет вращаться с шагом 90 градусов.

##HelpTopicID=233
Установите флажок Включить Pinch, чтобы включить эту функцию.

##HelpTopicID=234
Установите флажок Включить ChiralRotate, чтобы включить эту функцию.

##HelpTopicID=235
Установите флажок Включить перелистывание, чтобы включить эту функцию.

##HelpTopicID=236
Чтобы просмотреть демонстрацию использования щипкового жеста, нажмите кнопку Показать видео под флажком Включить Pinch.

##HelpTopicID=237
Чтобы просмотреть демонстрацию использования жеста ChiralRotate, нажмите кнопку Показать видео под флажком Включить ChiralRotate.

##HelpTopicID=238
Чтобы просмотреть демонстрацию использования жеста перелистывания, нажмите кнопку Показать видео под флажком Включить перелистывание.

##HelpTopicID=239
Чтобы просмотреть демонстрацию использования жеста с моментом усилия, нажмите кнопку Показать видео под флажком Включить Momentum.

##HelpTopicID=240
Виртуальная прокрутка представляет собой новаторскую альтернативу традиционным способам прокрутки. Функция виртуальной прокрутки обеспечивает автоматическое управление полосами прокрутки, что избавляет пользователя от необходимости отводить курсор от выполняемой работы.

Виртуальная прокрутка работает с большинством прокручиваемых окон, таких как текстовые документы, электронные таблицы и большие цифровые изображения. Она также работает с другими прокручиваемыми элементами, такими как списки файлов и шрифтов.

Линейная прокрутка, один из видов виртуальной прокрутки, позволяет осуществлять традиционную прокрутку.

Прокрутка ChiralMotion, уникальный вид виртуальной прокрутки, позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца. Чтобы прокрутка осуществлялась быстро, необходимо быстро делать пальцем малые круги. Чтобы прокрутка осуществлялась медленно, необходимо делать пальцем большие круги и перемещать палец медленно. Направление прокрутки можно изменить, изменив направление движения.

Чтобы воспользоваться линейной вертикальной прокруткой:

1.	Установите флажок Включить функцию вертикальной прокрутки.
2.	Щелкните значок Виртуальная прокрутка или дважды щелкните значок Виртуальная прокрутка.
3.	Выберите Прокрутка на большие расстояния.
4.	Нажмите радиокнопку Линейная прокрутка.
5.	Щелкните окно или элемент, прокрутку которого желаете осуществить.
6.	Проведите пальцем вверх или вниз по правому краю планшета TouchPad в желаемом направлении прокрутки.

Чтобы воспользоваться технологией ChiralMotion для осуществления вертикальной прокрутки:

1.	Установите флажок Включить функцию вертикальной прокрутки.
2.	Щелкните значок Виртуальная прокрутка или дважды щелкните значок Виртуальная прокрутка.
3.	Выберите Прокрутка на большие расстояния.
4.	Нажмите радиокнопку Прокрутка ChiralMotion.
5.	Щелкните окно или элемент, прокрутку которого желаете осуществить.
6.	Установите палец на планшет TouchPad рядом с центром его правого края.
7.	Проведите пальцем вверх или вниз в желаемом направлении прокрутки, а затем начните совершать круговые движения. Во время движения по или против часовой стрелки ваш палец может смещаться к центру планшета TouchPad.

Чтобы воспользоваться линейной горизонтальной прокруткой:

1.	Установите флажок Включить функцию горизонтальной прокрутки.
2.	Щелкните значок Виртуальная прокрутка или дважды щелкните значок Виртуальная прокрутка.
3.	Выберите Прокрутка на большие расстояния.
4.	Нажмите радиокнопку Линейная прокрутка.
5.	Щелкните окно или элемент, прокрутку которого желаете осуществить.
6.	Проведите пальцем влево или вправо по нижнему краю планшета TouchPad в желаемом направлении прокрутки.

Чтобы воспользоваться технологией ChiralMotion для осуществления горизонтальной прокрутки:

1.	Установите флажок Включить функцию горизонтальной прокрутки.
2.	Щелкните значок Виртуальная прокрутка или дважды щелкните значок Виртуальная прокрутка.
3.	Выберите Прокрутка на большие расстояния.
4.	Нажмите радиокнопку Прокрутка ChiralMotion.
5.	Щелкните окно или элемент, прокрутку которого желаете осуществить.
6.	Установите палец на планшет TouchPad рядом с центром его нижнего края.
7.	Проведите пальцем влево или вправо в желаемом направлении прокрутки, а затем начните совершать круговые движения. Во время движения по или против часовой стрелки ваш палец может смещаться к центру планшета TouchPad.

Если система не откликается на команды вертикальной прокрутки, убедитесь в том, что установлены необходимые флажки Включить прокрутку, и что окно или элемент, который вы щелкнули, является прокручиваемым. Если решить проблему не удалось, проверьте параметры Участок прокрутки.

##HelpTopicID=241
Чтобы просмотреть демонстрацию использования виртуальной прокрутки, нажмите кнопку Показать видео.

##HelpTopicID=242
Чтобы просмотреть демонстрацию использования жеста Перелистывание, нажмите кнопку Показать видео.

##HelpTopicID=243
Чтобы использовать жесты вертикального перелистывания, установите флажок Включить вертикальное перелистывание. Установите на устройство TouchPad два пальца, слегка разведенных в стороны, и проведите ими вверх или вниз. Закончив, поднимите пальцы. Функция, которая при этом будет выполнена, зависит от активного приложения.

##HelpTopicID=244
Чтобы использовать жесты горизонтального перелистывания, установите флажок Включить горизонтальное перелистывание. Установите на устройство TouchPad два пальца, слегка разведенных в стороны, и проведите ими вправо или влево. Закончив, поднимите пальцы. Функция, которая при этом будет выполнена, зависит от активного приложения.

##HelpTopicID=245
Нажмите кнопку Показать видео , чтобы увидеть ее в действии.

##HelpTopicID=246
Данное окно Свойства позволяет персонифицировать параметры указывающего устройства. Используйте расположенное слева дерево меню, чтобы получить доступ к настраиваемым функциям. К ним относятся функции наведения и прокрутки одним пальцем, а также жесты, выполняемые несколькими пальцами, которые позволяют манипулировать документами, объектами и приложениями.

Использование окна «Свойства» 
Щелкните функцию на дереве меню, чтобы увидеть страницу с описанием и параметрами этой функции. Некоторые функции имеют несколько страниц параметров. Щелкните + (значок в виде плюса) рядом с функцией, чтобы просмотреть все связанные с ней страницы. Параметры будут отображены в окне справа от дерева меню. Информация об этих параметрах и инструкции по изменению их значений будут отображены здесь, в этом информационном окне. Для просмотра содержимого информационного окна можно использовать полосу прокрутки.

Кнопка «По умолчанию» 
Кнопка По умолчанию обеспечивает возврат всех параметров на текущей странице к значениям, заданным на заводе.

Кнопка OK 
Кнопка OK обеспечивает сохранение внесенных изменений и закрывает окно «Свойства».

Кнопка «Отмена» 
Кнопка Отмена обеспечивает закрытие окна «Свойства» без сохранения внесенных изменений и возврат к предыдущим значениям параметров.

Кнопка «Применить» 
Кнопка Применить обеспечивает сохранение внесенных изменений и при этом оставляет окно «Свойства» открытым, что позволяет внести дополнительные изменения.

##HelpTopicID=250
Страницы параметров Указание позволяют определить, как курсор будет реагировать на выполняемые пользователем действия указания и выбора.

##HelpTopicID=251
Установите флажок Включить Momentum, чтобы использовать эту функцию.

##HelpTopicID=252
Функция Ограниченное перемещение позволяет ограничить движение указателя по экрану только перемещением по горизонтали или вертикали. Эта функция наиболее полезна при использовании программ для черчения. Функция «Ограниченное перемещение» активируется нажатием и удержанием определенной клавиши во время перемещения указателя. При нажатии этой клавиши допустимое направление перемещения определяется исходным направлением движения курсора до тех пор, пока пальцы пользователя остаются на устройстве TouchPad.

Чтобы воспользоваться функцией «Ограниченное перемещение»:

1.	Установите флажок «Включить функцию управления ограничением перемещения», чтобы задействовать параметры в окне списка.
2.	В окне списка выберите клавишу активации функции «Ограниченное перемещение».
3.	Нажимайте и удерживайте выбранную клавишу при возникновении необходимости ограничить движение указателя.

##HelpTopicID=254
Прокрутка 
Функции прокрутки позволяют автоматически управлять полосами прокрутки выбранного окна, что избавляет пользователя от необходимости отводить курсор от выполняемой работы. Функции прокрутки работают с большинством прокручиваемых окон – документов, электронных таблиц, больших цифровых изображений – и других прокручиваемых элементов, таких как списки файлов и шрифтов.

##HelpTopicID=255
Обратная прокрутка 
Функция Обратное направление прокрутки позволяет менять стандартный способ прокрутки. При стандартной прокрутке полоса прокрутки перемещается в направлении движения пальца. Функция «Обратное направление прокрутки» обеспечивает перемещение документа или объекта в направлении перемещения пальца.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить обратное направление прокрутки.

##HelpTopicID=256
Ползунок Скорость прокрутки позволяет регулировать скорость, с которой осуществляется прокрутка. Скорость прокрутки повышается перетаскиванием ползунка вправо.

##HelpTopicID=257
Функция ChiralScrolling 
Функция ChiralScrolling™ позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить ChiralScrolling.

Чтобы воспользоваться функцией ChiralScrolling:

1.	Поместите палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх и вниз является правая сторона устройства TouchPad. Целевой зоной для прокрутки влево и вправо является нижний край устройства TouchPad.
2.	Сдвиньте палец в желаемом направлении прокрутки, а затем начните выполнять пальцем круговые движения по часовой стрелке или против нее. После того, как функция ChiralScrolling активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad.

	ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. Начнется прокрутка в обратном направлении.

3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указания, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=258
Прокрутка одним пальцем 
Щелкните окно или элемент, который желаете прокрутить, а затем проведите пальцем вверх или вниз по правому краю устройства TouchPad, чтобы выполнить вертикальную прокрутку. Проведите пальцем влево или вправо по нижнему краю устройства TouchPad, чтобы выполнить горизонтальную прокрутку.

Если система не откликается на команды прокрутки, убедитесь в том, что установлены необходимые флажки, и что окно или элемент, который вы щелкнули, является прокручиваемым. Если решить проблему не удалось, проверьте настройки параметра Участок прокрутки.

##HelpTopicID=259
Приведенная выше схема представляет собой поверхность устройства TouchPad. Заштрихованная зона на данной схеме обозначает участки прокрутки на поверхности устройства TouchPad.

Когда вы помещаете палец на устройство TouchPad, на краю схемы устройства TouchPad появляются стрелки, указывающие положение пальца. Если ваш палец находится на активном участке прокрутки устройства TouchPad, соответствующая зона прокрутки на схеме приобретет сплошной цвет. Участки прокрутки можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием маленьких черных квадратов на краю заштрихованной зоны.

Если у вас возникают трудности с активацией прокрутки, попробуйте увеличить участок прокрутки перемещением краев заштрихованной зоны внутрь. Если вы полагаете, что прокрутка активируется слишком легко, попробуйте уменьшить участок прокрутки.

Если участки прокрутки имеют серый цвет, а их размер не поддается изменению, убедитесь в том, что функция прокрутки включена.

Чтобы включить прокрутку:

1.	В дереве меню слева выберите пункт Прокрутка.
2.	Выберите желаемый способ прокрутки и включите вертикальную или горизонтальную прокрутку.

##HelpTopicID=260
Включить функцию горизонтальной прокрутки 
Установите этот флажок, чтобы включить горизонтальную прокрутку в окнах, имеющих горизонтальную полосу прокрутки. Горизонтальная прокрутка выбранного окна или элемента осуществляется перемещением пальца влево или вправо по нижнему краю устройства TouchPad.

##HelpTopicID=261
Включить функцию вертикальной прокрутки 
Установите этот флажок, чтобы включить вертикальную прокрутку. Вертикальная прокрутка выбранного окна или элемента осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по правому краю устройства TouchPad.

##HelpTopicID=262
Прокрутка двумя пальцами 
Функция «Прокрутка двумя пальцами» позволяет выполнять вертикальную и горизонтальную прокрутку и инициировать ее в любом месте на поверхности устройства TouchPad. Просто поместите два пальца на устройство TouchPad, а затем проведите ими по его поверхности в желаемом направлении. Для осуществления прокрутки пальцам не обязательно находиться на участке прокрутки.

Чтобы воспользоваться прокруткой двумя пальцами:

1.	Поместите два пальца на поверхность устройства TouchPad. Пальцы должны быть слегка разведены в стороны.
2.	Прямым непрерывным движением переместите оба пальца в желаемом направлении.
3.	Чтобы прекратить прокрутку, поднимите оба пальца с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=263
Включить функцию горизонтальной прокрутки 
Установите этот флажок, чтобы включить горизонтальную прокрутку в окнах, имеющих горизонтальную полосу прокрутки. Горизонтальная прокрутка выбранного окна или элемента осуществляется перемещением двух пальцев влево или вправо по поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=264
Включить функцию вертикальной прокрутки 
Установите этот флажок, чтобы включить вертикальную прокрутку. Вертикальная прокрутка выбранного окна или элемента осуществляется перемещением двух пальцев вверх или вниз по поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=265
Функция Инерция способствует облегчению прокрутки длинных документов. Благодаря функции «Инерция» после поднятия пальца с поверхности устройства TouchPad прокрутка продолжается. Чтобы воспользоваться функцией «Инерция», переместите, а затем поднимите палец одним плавным движением. Чтобы остановить инерционное движение, опустите палец обратно на поверхность устройства TouchPad.

##HelpTopicID=266
Масштабирование Pinch
Масштабирование щипком Жест «Масштабирование щипком» позволяет пользоваться функцией масштабирования во многих приложениях. С помощью жеста «Масштабирование щипком» можно выполнять те же действия, что выполняются с помощью колеса прокрутки в стандартных приложениях Windows, поддерживающих использование колеса прокрутки в сочетании с клавишей CTRL.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Масштабирование щипком.

Чтобы воспользоваться жестом «Масштабирование щипком»:

1.	Поместите два пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Приближение выполняется разведением пальцев в стороны, а отдаление - перемещением пальцев ближе друг к другу. Для успешного использования данной функции, этот жест рекомендуется выполнять кончиками пальцев.

##HelpTopicID=267
Функция Вращение позволяет удобными жестами вращать фотографии и другие объекты.

##HelpTopicID=269
Нажатие тремя пальцами 
Жест «Нажатие тремя пальцами» позволяет оперативно запускать заданные приложения.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить нажатие тремя пальцами. Чтобы задать запускаемые приложения, нажмите кнопку Настройка 

Чтобы воспользоваться функцией «Нажатие тремя пальцами»:

1.	Поместите три пальца на поверхность устройства TouchPad. Проследите за тем, чтобы между пальцами остался небольшой промежуток.
2.	Держите пальцы неподвижно до тех пор, пока приложения не начнут запускаться.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=270
Перелист. тремя пальц. 

Жест «Перелист. тремя пальц.» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелист. тремя пальц.» можно использовать для обозрения Интернета или просмотра фотографий в окне программы просмотра фотофайлов. Данный жест также можно использовать для перехода в режим демонстрации слайдов и выхода из этого режима.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить перелистывание тремя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелист. тремя пальц.» для навигации:

1.	Поместите три слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Выполните перелистывание пальцами прямолинейным непрерывным движением в желаемом направлении, проведя ими от одной стороны устройства TouchPad до противоположной.
3.	Перелистывание страниц вперед и назад в программе просмотра фотографий или в окне обозревателя Интернета осуществляется горизонтальным движением пальцев.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелист. тремя пальц.» для работы с режимом демонстрации слайдов, перемещайте пальцы вертикально. Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх. Выход из режима демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=271
Ладонь на планшете 
Жест «Ладонь на планшете» позволяет очистить рабочий стол сворачиванием всех открытых окон. Повторное выполнение этого жеста обеспечивает разворачивание окон.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить ладонь на планшете.

Чтобы воспользоваться функцией «Ладонь на планшете»:

1.	Поместите нижнюю часть большого пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Держите руку неподвижно до тех пор, пока окна на рабочем столе не будут свернуты или развернуты.
3.	Поднимите руку с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=272
Тренировка прокрутки 
Нажмите кнопку Тренировка, чтобы запустить программу обучения прокрутке. Освоить прокрутку вам поможет простой лабиринт.

Прежде чем начать поиск начальной и конечной точек, осмотрите лабиринт. Вы не можете видеть весь лабиринт, поскольку он больше окна, в котором отображается. Выполняйте прокрутку, чтобы перемещать видимую часть лабиринта в окне. Изменение размера лабиринта выполняется прокруткой при нажатой клавише Ctrl.

Вход в лабиринт обозначен желтой точкой в верхнем левом углу лабиринта. Выход из лабиринта обозначен синей точкой в правой части лабиринта.

Чтобы тренироваться в прокрутке:

1.	Щелкните красный квадрат в желтой точке, чтобы начать.
2.	Осуществляйте навигацию по лабиринту с помощью клавиш управления курсором или посредством касания легким ударом поверхности устройства TouchPad.
3.	Перемещайте видимую часть лабиринта с использованием желаемого способа прокрутки.
4.	После обнаружения синей точки в нижнем правом углу нажмите кнопку «Закрыть» в окне тренировки в прокрутке.

##HelpTopicID=273
M-образный жест HP MediaSmart 
Выполнением М-образного жеста на поверхности устройства TouchPad можно запускать приложение HP MediaSmart.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить M-образный жест HP MediaSmart.

Чтобы воспользоваться этим жестом:

1.	Коснитесь поверхности устройства TouchPad легким ударом двух пальцев, затем немедленно опустите пальцы обратно вниз.
2.	Проведите пальцами по поверхности, описав ими большую букву М.
3.	Запустится приложение HP MediaSmart.

##HelpTopicID=274
Функции в разделе Оптимизация указания позволяют определить, как курсор будет реагировать на выполняемые пользователем указательные действия.

##HelpTopicID=275
Жесты приложений обеспечивают быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям. Реакция компьютера на такие жесты может зависеть от приложений.

##HelpTopicID=276
Функция Перемещение границы призвана упростить перемещение указателя на большие расстояния. После того, как ваш палец достигнет края поверхности устройства TouchPad, указатель продолжит перемещаться в прежнем направлении и остановится только тогда, когда вы поднимите палец. Выберите один из вариантов применения функции.

Функция Перемещение границы также поддерживается другими функциями прокрутки. Чтобы использовать эту функцию во время прокрутки, установите флажок Включить перемещение границы при прокрутке под флажком Прокрутка одним пальцем или Прокрутка двумя пальцами в разделе Прокрутка дерева меню.

##HelpTopicID=277
Установите флажок Включить перемещение границы при прокрутке, если желаете, чтобы прокрутка продолжалась после того, как ваши пальцы достигнут края поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=278
Параметры раздела Чувствительность позволяют настроить реакцию устройства TouchPad на прикосновения.

##HelpTopicID=279
Функция Инерция способствует облегчению прокрутки длинных документов. Благодаря функции «Инерция» после поднятия пальцев с поверхности устройства TouchPad прокрутка продолжается. Чтобы воспользоваться функцией «Инерция», переместите и поднимите пальцы одним плавным движением. Чтобы остановить инерционное движение, опустите пальцы обратно на поверхность устройства TouchPad.

##HelpTopicID=280
Вращение вокруг оси 
Жест «Вращение вокруг оси» позволяет вращать фотографии, файлы формата Portable Document Format (PDF) и другие выбранные объекты с шагом в 90 градусов.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить вращение вокруг оси.

Чтобы воспользоваться жестом «Вращение вокруг оси»:

1.	Поместите один палец в нижний левый угол поверхности устройства TouchPad и держите этот палец неподвижно.
2.	Поместите другой палец приблизительно в середину поверхности устройства TouchPad.
3.	Круговым движением проведите вторым пальцем вокруг первого пальца. Следите за тем, чтобы при выполнении кругового движения расстояние между этими двумя пальцами оставалось одинаковым. В зависимости от желаемого направления вращения выбранного объекта выполняйте круговое движение по часовой стрелке или против нее.

##HelpTopicID=281
Вокруг оси справа 
Чтобы использовать функцию «Вращение вокруг оси» в нижнем правом углу поверхности устройства TouchPad, установите флажок Вокруг оси справа. Выполнение данного жеста в правом углу устройства TouchPad может быть более комфортно по сравнению с его выполнением левой рукой.

##HelpTopicID=282
Жест ChiralRotate 
Жест ChiralRotate™ обеспечивает вращение выбранного объекта с шагом 90 градусов.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок «Включить ChiralRotate». Обратите внимание на то, что жест ChiralRotate действует только в поддерживающих его приложениях.

Чтобы воспользоваться жестом ChiralRotate:

1.	Поместите один палец в левую «целевую» зону поверхности устройства TouchPad.
2.	Проведите пальцем вниз или вверх, а затем начните совершать круговые движения. Вращение объекта в направлении по часовой стрелке выполняется круговыми движениями пальца по часовой стрелке. Вращение объекта в направлении против часовой стрелки выполняется круговыми движениями пальца против часовой стрелки.
3.	Чтобы вернуться в режим указания, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=283
Выключить устройство TouchPad 

Если вы не желаете пользоваться устройством TouchPad, его можно выключить. Поместите один палец в верхний левый угол поверхности устройства TouchPad и в течение нескольких секунд подержите этот палец неподвижно. Устройство TouchPad выключится. Значок устройства TouchPad на панели задач изменится, обозначив недоступность устройства для использования.

Чтобы снова включить устройство TouchPad, прикоснитесь к верхнему левому углу его поверхности еще раз. Значок на панели задач вернется во включенное состояние.

Чтобы указать, как долго устройство TouchPad будет оставаться выключенным, выберите желаемый вариант.

Вариант Выключить устройство TouchPad обеспечит пребывание устройства TouchPad в выключенном состоянии до тех пор, пока вы не прикоснетесь к верхнему левому углу его поверхности.
Вариант Выключить устройство TouchPad на один сеанс обеспечит пребывание устройства TouchPad в выключенном состоянии в течение одного сеанса входа в систему. Устройство TouchPad автоматически включится, когда вы войдете в систему в следующий раз.

##HelpTopicID=284
Перелистывание двумя пальцами 

Жест «Перелистывание двумя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелистывание двумя пальцами» можно использовать для обозрения Интернета или просмотра фотографий в окне программы просмотра фотофайлов. Данный жест также можно использовать для перехода в режим демонстрации слайдов и выхода из этого режима.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить перелистывание двумя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелистывание двумя пальцами» для навигации:

1.	Поместите два слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Выполните перелистывание пальцами прямолинейным непрерывным движением в желаемом направлении, проведя ими от одной стороны устройства TouchPad до противоположной.
3.	Перелистывание страниц вперед и назад в программе просмотра фотографий или в окне обозревателя Интернета осуществляется горизонтальным движением пальцев.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелистывание двумя пальцами» для работы с режимом демонстрации слайдов, перемещайте пальцы вертикально. Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх. Выход из режима демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=285
Перелистывание двумя пальцами 

Жест «Перелистывание двумя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелистывание двумя пальцами» можно использовать для обозрения Интернета или просмотра фотографий в окне программы просмотра фотофайлов.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить горизонтальное перелистывание двумя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелистывание двумя пальцами» для навигации:

1.	Поместите два слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Выполните перелистывание пальцами горизонтальным прямым непрерывным движением в желаемом направлении, проведя ими от одной стороны устройства TouchPad до противоположной.
3.	Перелистывание страниц вперед и назад в программе просмотра фотографий или в окне обозревателя Интернета осуществляется движением пальцев вправо и влево.

##HelpTopicID=286
Перелистывание двумя пальцами 

Жест «Перелистывание двумя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Данный жест можно использовать для перехода в режим демонстрации слайдов и выхода из этого режима.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить вертикальное перелистывание двумя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелистывание двумя пальцами» для навигации:

1.	Поместите два слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Прямым непрерывным вертикальным движением переместите пальцы в желаемом направлении.

Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх, а выход из этого режима – перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=287
Горизонтальное перелистывание тремя пальцами 

Жест «Горизонтальное перелистывание тремя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Горизонтальное перелистывание тремя пальцами» можно использовать для обозрения Интернета или просмотра фотографий в окне программы просмотра фотофайлов.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить горизонтальное перелистывание тремя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Горизонтальное перелистывание тремя пальцами» для навигации:

1.	Поместите три слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Выполните перелистывание пальцами горизонтальным прямым непрерывным движением в желаемом направлении, проведя ими от одной стороны устройства TouchPad до противоположной.
3.	Перелистывание страниц вперед и назад в программе просмотра фотографий или в окне обозревателя Интернета осуществляется движением пальцев вправо и влево.

##HelpTopicID=288
Вертикальное перелистывание тремя пальцами 

Жест «Вертикальное перелистывание тремя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Данный жест можно использовать для перехода в режим демонстрации слайдов и выхода из этого режима.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить вертикальное перелистывание тремя пальцами.

Чтобы воспользоваться жестом «Вертикальное перелистывание тремя пальцами» для навигации:

1.	Поместите три слегка разведенных в стороны пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Прямым непрерывным вертикальным движением переместите пальцы в желаемом направлении.
3.	Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх, а выход из этого режима – перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=289
Круговая прокрутка 
Функция круговой прокрутки позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить круговую прокрутку.

Чтобы воспользоваться круговой прокруткой:

1.	Поместите один палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх и вниз является правый край устройства TouchPad. Целевой зоной для прокрутки влево и вправо является нижний край устройства TouchPad.
2.	Проведите пальцем в желаемом направлении прокрутки, а затем начните выполнять пальцем круговые движения по часовой стрелке или против нее. После того, как функция круговой прокрутки активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad.

	ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. Начнется прокрутка в обратном направлении.

3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указания, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=290
Функция Автопрокрутка позволяет легко прокручивать длинные документы одним движением пальца. После поднятия пальца с поверхности устройства TouchPad прокрутка продолжается.

Чтобы воспользоваться автопрокруткой:

1.	Щелкните окно или элемент, прокрутку которого желаете осуществить.
2.	Проведите одним пальцем по участку прокрутки устройства TouchPad в желаемом направлении прокрутки. Участком для прокрутки вверх и вниз является правый край. Участком для прокрутки влево и вправо является нижний край.

Если автопрокрутка не активируется, проверьте настройки параметров Участок прокрутки. Если проблемы с использованием автопрокрутки продолжатся, убедитесь в том, что окно или элемент, который вы щелкнули, является прокручиваемым.

##HelpTopicID=291
Функция Вращение позволяет удобными жестами вращать фотографии и другие объекты.

##HelpTopicID=292
Жест «Избранное» 
Жест «Избранное» позволяет оперативно запускать заданные приложения.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить жест «Избранное». Чтобы задать запускаемые приложения, нажмите кнопку Настройка

Чтобы воспользоваться этим жестом:

1.	Поместите три пальца на поверхность устройства TouchPad. Проследите за тем, чтобы между пальцами остался небольшой промежуток.
2.	Держите пальцы неподвижно до тех пор, пока приложения не начнут запускаться.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=293
Перелистывание 
Жест «Перелистывание» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелистывание» можно использовать для обозрения Интернета или просмотра фотографий в окне программы просмотра фотофайлов. Данный жест также можно использовать для перехода в режим демонстрации слайдов и выхода из этого режима.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить перелистывание.

Чтобы воспользоваться жестом «Перелистывание» для навигации:

1.	Поместите три пальца на поверхность устройства TouchPad. Проследите за тем, чтобы между пальцами остался небольшой промежуток
2.	Выполните перелистывание пальцами прямолинейным непрерывным движением в желаемом направлении, проведя ими от одной стороны устройства TouchPad до противоположной.
3.	Перелистывание страниц вперед и назад в программе просмотра фотографий или в окне обозревателя Интернета осуществляется горизонтальным движением пальцев.

Жест «Перелистывание» применяется для работы с режимом демонстрации слайдов следующим образом:

1.	Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх.
2.	Выход из режима демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=294
Жест «Домой» 
Жест «Домой» позволяет очистить рабочий стол сворачиванием всех открытых окон. Повторное выполнение этого жеста обеспечивает разворачивание окон.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить жест «Домой».

Чтобы воспользоваться жестом «Домой»:

1.	Поместите нижнюю часть большого пальца на поверхность устройства TouchPad.
2.	Держите руку неподвижно до тех пор, пока окна на рабочем столе не будут свернуты или развернуты.
3.	Поднимите руку с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=295
Зона масштабирования 
Благодаря функции «Зона масштабирования» можно использовать левую сторону устройства Touchpad, чтобы приближать и отдалять элементы в активном окне. Функция «Зона масштабирования» обладает теми же возможностями масштабирования, что и колесо прокрутки в стандартных приложениях Windows, поддерживающих использование колеса прокрутки в сочетании с клавишей CTRL.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить зону масштабирования.

Чтобы выполнить приближение:

1.	Установите палец на устройство Touchpad рядом с его нижним левым углом.
2.	Проведите пальцем вверх в направлении верхнего левого угла.
3.	Повторяйте до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень увеличения.

Чтобы выполнить отдаление:

1.	Установите палец на устройство Touchpad рядом с его верхним левым углом.
2.	Проведите пальцем вниз в направлении нижнего левого угла.
3.	Повторяйте до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень увеличения.

##HelpTopicID=296
Функция TouchCheck защищает устройство TouchPad от срабатывания при случайном контакте. Функция TouchCheck позволяет устройству Touchpad различать, когда ваша рука лежит на нем или случайно задевает его в процессе печати. Это способствует предотвращению нежелательных щелчков и перемещений указателя.

Если наблюдаются нежелательные щелчки и перемещения указателя, вызываемые устройством TouchPad, увеличьте значение параметра TouchCheck, переместив соответствующий ползунок вправо в направлении значения Максимум. Если устройство TouchPad не всегда реагирует на совершаемые вами перемещения указателя и касания легким ударом, уменьшите значение параметра TouchCheck, переместив соответствующий ползунок влево в направлении значения Минимум. Отсутствие реакции на перемещения указателя и касания легким ударом наиболее вероятно, если ползунок находится в красной зоне.

##HelpTopicID=297
Вращение 
Жест «Вращение» позволяет вращать фотографии, файлы формата Portable Document Format (PDF) и другие выбранные объекты с шагом в 90 градусов.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить вращение.

Чтобы воспользоваться жестом «Вращение»:

1.	Поместите один палец в нижний левый угол поверхности устройства TouchPad и держите этот палец неподвижно.
2.	Поместите другой палец приблизительно в середину поверхности устройства TouchPad.
3.	Круговым движением проведите вторым пальцем вокруг первого пальца. Следите за тем, чтобы при выполнении кругового движения расстояние между этими двумя пальцами оставалось одинаковым. В зависимости от желаемого направления вращения выбранного объекта выполняйте круговое движение по часовой стрелке или против нее.

##HelpTopicID=298
Вращение в правом углу
Чтобы использовать функцию «Вращение» в нижнем правом углу поверхности устройства TouchPad, установите флажок Вращение в правом углу. Выполнение данного жеста в правом углу устройства TouchPad может быть более комфортно по сравнению с его выполнением левой рукой.

##HelpTopicID=299
Коэффициент масштабирования
Ползунок «Коэффициент масштабирования» позволяет контролировать, насколько быстро масштабируется окно в ответ на движение пальца в области масштабирования.

Чтобы уменьшить скорость масштабирования, переместите ползунок в направлении значения Медленно.
Чтобы увеличить скорость масштабирования, переместите ползунок в направлении значения Быстро.

##HelpTopicID=300
Зоны ClickZones выполняют ту же функцию, что и физические кнопки. Имеются две зоны ClickZones. Они расположены вдоль нижнего края устройства ClickPad. Нажатие на зону ClickZone эквивалентно щелчку левой или правой кнопкой. Чтобы использовать зоны ClickZones, выберите настройку Включить ClickZones.

Если не включать зоны ClickZones, необходимо включить Касание легким ударом или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой.

Левая зона ClickZone служит для выполнения щелчка основной кнопкой. Правая зона ClickZone служит для выполнения щелчка дополнительной кнопкой. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок левой кнопкой или Щелчок правой кнопкой и произведите желаемую настройку.

##HelpTopicID=301
Зоны ClickZones выполняют ту же функцию, что и физические кнопки. Имеются три зоны ClickZones: левая, средняя и правая. Они расположены вдоль нижнего края устройства ClickPad. Нажатие на зону ClickZone обеспечивает выполнение той же функции, что и щелчок кнопкой. Чтобы использовать зоны ClickZones, выберите настройку Включить ClickZones.

Если не включать зоны ClickZones, необходимо включить Касание легким ударом или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой.

Левая зона ClickZone служит для выполнения щелчка основной кнопкой. Правая зона ClickZone служит для выполнения щелчка дополнительной кнопкой. Средняя зона ClickZone обеспечивает выполнение той же функции, что и средняя кнопка. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок левой кнопкой, Щелчок средней кнопкой или Щелчок правой кнопкой и произведите желаемую настройку.

##HelpTopicID=302
Можно выбрать действие из списка и назначить действие левой зоне ClickZone.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=303
Можно выбрать действие из списка и назначить действие средней зоне ClickZone.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=304
Можно выбрать действие из списка и назначить действие правой зоне ClickZone.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=305
Зоны ClickZones выполняют ту же функцию, что и физические кнопки. Имеются две зоны ClickZones. Они расположены вдоль нижнего края устройства ClickPad. Нажатие на зону ClickZone эквивалентно щелчку левой или правой кнопкой. Чтобы использовать зоны ClickZones, выберите настройку Включить ClickZones.

Если не включать зоны ClickZones, необходимо включить физические кнопки для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой. Если не включать ни зоны ClickZones, ни физические кнопки, необходимо включить Зоны касания легким ударом пальца (в дереве меню Касание легким ударом) или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой.

Левая зона ClickZone и физическая кнопка служат для выполнения щелчка основной кнопкой. Правая зона ClickZone и физическая кнопка служат для выполнения щелчка дополнительной кнопкой. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок левой кнопкой или Щелчок правой кнопкой и произведите желаемую настройку.

Нажмите кнопку Показать видео, чтобы увидеть, как использовать зоны ClickZone.

##HelpTopicID=306
Зоны ClickZones выполняют ту же функцию, что и физические кнопки. Имеются три зоны ClickZones: левая, средняя и правая. Они расположены вдоль нижнего края устройства ClickPad. Нажатие на зону ClickZone обеспечивает выполнение той же функции, что и щелчок левой, средней или правой кнопкой. Чтобы использовать зоны ClickZones, выберите настройку Включить ClickZones.

Если не включать зоны ClickZones, необходимо включить физические кнопки для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой. Если не включать ни зоны ClickZones, ни физические кнопки, необходимо включить Зоны касания легким ударом пальца (в дереве меню Касание легким ударом) или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой.

Левая зона ClickZone и кнопка служат для выполнения щелчка основной кнопкой. Правая зона ClickZone и кнопка служат для выполнения щелчка дополнительной кнопкой. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок левой кнопкой или Щелчок правой кнопкой и произведите желаемую настройку.

##HelpTopicID=307
Можно выбрать действие из списка и назначить действие левой зоне ClickZone. Вариант, который выбирается для левой зоны ClickZone, автоматически назначается левой кнопке. Например, чтобы поменять местами действия, назначенные левой и правой зонам ClickZones, можно выбрать Щелчок дополнительной кнопкой. Не забудьте изменить действие, назначенное правой зоне ClickZone, на Щелчок основной кнопкой, чтобы завершить изменение.

Многие действия не требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка «Настройка» или открывается диалоговое окно настройки. В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

Нажмите кнопку Показать видео, чтобы увидеть использование левой зоны ClickZone на практике.

##HelpTopicID=308
Можно выбрать действие из списка и назначить действие средней зоне ClickZone. Вариант, который выбирается для средней зоны ClickZone, автоматически назначается средней физической кнопке (если таковая имеется). Например, если выбрать Прыжок на кнопку «Пуск», то по щелчку средней кнопкой указатель будет перепрыгивать на кнопку Пуск на панели задач Windows, и будет автоматически открываться меню «Пуск».

Многие действия не требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно настройки. В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

Нажмите кнопку «Показать видео», чтобы увидеть использование средней зоны ClickZone на практике.

##HelpTopicID=309
Можно выбрать действие из списка и назначить действие правой зоне ClickZone. Вариант, который выбирается для правой зоны ClickZone, автоматически назначается правой физической кнопке. Например, чтобы поменять местами действия, назначенные левой и правой зонам ClickZones, можно выбрать Щелчок основной кнопкой. Не забудьте изменить действие, назначенное правой зоне ClickZone, на Щелчок дополнительной кнопкой, чтобы завершить изменение.

Многие действия не требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно настройки. В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

Нажмите кнопку Показать видео, чтобы увидеть использование правой зоны ClickZone на практике.

##HelpTopicID=310
Функция ClickButtons превращает всю поверхность устройства ClickPad в одну большую «виртуальную» кнопку. Нажатием на любую точку поверхности устройства ClickPad можно выполнить щелчок основной, дополнительной или средней кнопкой. Выберите настройку Включить ClickButtons, чтобы использовать эту функцию.

Нажатие одним пальцем обеспечивает выполнение щелчка основной кнопкой. Нажатие двумя пальцами обеспечивает выполнение щелчка дополнительной кнопкой. Нажатие тремя пальцами обеспечивает выполнение щелчка средней кнопкой. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок одним пальцем, Щелчок двумя пальцами или Щелчок тремя пальцами и произведите желаемую настройку.

Если не включать кнопки ClickButtons, необходимо включить Касание легким ударом или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной, дополнительной и средней кнопками.

##HelpTopicID=311
Чтобы выполнить щелчок одним пальцем, нажмите одним пальцем на поверхность устройства ClickPad так, чтобы почувствовать, что поверхность слегка прогнулась. По умолчанию щелчок одним пальцем эквивалентен щелчку основной кнопкой.

Чтобы изменить настройку, используемую по умолчанию, необходимо выбрать желаемый вариант из списка.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=312
Чтобы выполнить щелчок двумя пальцами, нажмите двумя пальцами на поверхность устройства ClickPad так, чтобы почувствовать, что поверхность слегка прогнулась. По умолчанию щелчок двумя пальцами эквивалентен щелчку дополнительной кнопкой.

Чтобы изменить настройку, используемую по умолчанию, необходимо выбрать желаемый вариант из списка.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=313
Чтобы выполнить щелчок тремя пальцами, нажмите тремя пальцами на поверхность устройства ClickPad так, чтобы почувствовать, что поверхность слегка прогнулась. По умолчанию щелчок тремя пальцами эквивалентен щелчку средней кнопкой.

Чтобы изменить настройку, используемую по умолчанию, необходимо выбрать желаемый вариант из списка.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. Если требуется более подробная информация, становится активна кнопка Настройка или открывается диалоговое окно.

В любой момент можно нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить заданные параметры.

##HelpTopicID=314
Функция ClickButtons превращает всю поверхность устройства ClickPad в одну большую «виртуальную» кнопку. Нажатием на любую точку можно выполнить щелчок основной, дополнительной или средней кнопкой. Выберите настройку Включить ClickButtons, чтобы использовать эту функцию.

Нажатие одним пальцем обеспечивает выполнение щелчка основной кнопкой. Нажатие двумя пальцами обеспечивает выполнение щелчка дополнительной кнопкой. Нажатие тремя пальцами обеспечивает выполнение щелчка средней кнопкой. Чтобы изменить эту конфигурацию, выберите Щелчок одним пальцем, Щелчок двумя пальцами или Щелчок тремя пальцами и произведите желаемую настройку.

Если не включать кнопки ClickButtons, необходимо включить физические кнопки для выполнения щелчка основной или дополнительной кнопкой. Если не включать ни кнопки ClickButtons, ни физические кнопки, необходимо включить Зоны касания легким ударом пальца (в дереве меню Касание легким ударом) или использовать внешнюю мышь для выполнения щелчка основной, дополнительной и средней кнопками.

Чтобы изменить параметры кнопок, выберите в дереве меню пункт Физические кнопки и настройте Щелчок левой кнопкой и Щелчок правой кнопкой по желанию.

Нажмите кнопку Показать видео, чтобы увидеть, как использовать кнопки ClickButtons.

##HelpTopicID=315
TwistRotate 
Жест TwistRotate позволяет вращать фотографии, файлы формата Portable Document Format (PDF) и другие объекты. Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить TwistRotate.

Чтобы выполнить жест TwistRotate: 

1.	Выберите объект, который желаете повернуть.
2.	Поместите два пальца на поверхность устройства TouchPad. Между пальцами должен быть небольшой промежуток.
3.	Проведите пальцами по поверхности в направлении по часовой или против часовой стрелки. Это движение похоже на вращение ручки.
4.	При необходимости повторите вращательное движение.

##HelpTopicID=316
Перелистывание четырьмя пальцами
Перелистывание четырьмя пальцами в горизонтальном или вертикальном направлении даёт возможность быстрого доступа к таким функциям, как переключение между приложениями, а также сворачивание или восстановление окон на рабочем столе.

##HelpTopicID=317
Включить вертикальное перелистывание четырьмя пальцами
Когда выбрана эта настройка, перелистывание четырьмя пальцами сверху вниз сворачивает или восстанавливает окна на рабочем столе. Перелистывание четырьмя пальцами снизу вверх запускает «Диспетчер приложений».

Чтобы свернуть все окна на рабочем столе:

1.	Поместите четыре пальца около верхнего края устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к нижнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	Чтобы восстановить окна на рабочем столе, выполните этот жест ещё раз.

Чтобы открыть «Диспетчер приложений в стиле Aero 3D»:

1.	Поместите четыре пальца около нижнего края устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к верхнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	Откроется «Диспетчер приложений в стиле Aero 3D».
5.	Для перелистывания списка приложений перемещайте один палец в горизонтальном направлении.
6.	Когда требуемое приложение выделено, выполните касание поверхности устройства TouchPad™, чтобы переключится на это приложение.

##HelpTopicID=318
Функция «Щелкнуть и перетащить» позволяет использовать зоны ClickZones для перемещения объектов.

1.	С помощью курсора выделите объект, который желаете переместить.
2.	Нажмите на зону ClickZone, служащую для выполнения щелчка основной кнопкой. По умолчанию это левая зона ClickZone.
3.	Не отрывая одного пальца от нажатой зоны ClickZone, другим пальцем перетащите выбранный объект в желаемое место.
4.	Поднимите палец с поверхности зоны ClickZone, когда пожелаете отпустить перетаскиваемый объект.

Если при выполнении жеста «Щелкнуть и перетащить» возникают затруднения, убедитесь в том, что зоны ClickZones включены, и что вы осуществляете нажатие на ту зону, которая настроена на выполнение щелчка основной кнопкой.

Чтобы проверить настройки зон ClickZone, в дереве меню выберите пункт Кнопки и ClickZones.

##HelpTopicID=319
Выполнение жеста «Щелкнуть и перетащить» одним пальцем обеспечивает перемещение выбранного объекта. Выполнение жеста «Щелкнуть и перетащить» двумя пальцами эквивалентно выполнению щелчка и перетаскивания с помощью правой физической кнопки.

Чтобы выполнить жест «Щелкнуть и перетащить» одним пальцем:

1.	С помощью курсора выделите объект, который желаете переместить.
2.	Нажмите одним пальцем на поверхность устройства ClickPad.
3.	Перетащите выбранный объект в желаемое место без отрыва от поверхности устройства ClickPad.
4.	Поднимите палец с поверхности устройства ClickPad, когда пожелаете отпустить объект.

Чтобы выполнить жест «Щелкнуть и перетащить» двумя пальцами:

1.	С помощью курсора выделите объект, который желаете переместить.
2.	Нажмите двумя пальцами на поверхность устройства ClickPad.
3.	Перетащите выбранный объект в желаемое место без отрыва от поверхности устройства ClickPad.
4.	Поднимите пальцы с поверхности устройства ClickPad, когда пожелаете отпустить объект.

##HelpTopicID=320
Ползунок Чувствительность касания позволяет регулировать, насколько сильно необходимо нажать пальцем, чтобы устройство Scroll Pad отреагировало на касание.

Если наблюдаются неуправляемая реакция устройства Scroll Pad, либо вы работаете в условиях высокой влажности, уменьшите чувствительность, переместив ползунок вправо в направлении значения Очень сильное давление.

Если для работы с устройством Scroll Pad приходится слишком сильно нажимать на него, увеличьте чувствительность, переместив ползунок влево в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=321
Параметры раздела Чувствительность позволяют настроить реакцию устройства Scroll Pad на прикосновения. Чтобы настроить параметры раздела «Чувствительность», выберите необходимый параметр в дереве меню Чувствительность.

##HelpTopicID=322
Функция PalmCheck™ защищает устройство Scroll Pad от срабатывания при случайном контакте. PalmCheck позволяет устройству Scroll Pad различать, когда ваша рука лежит на нем или случайно задевает его в процессе печати. Это способствует предотвращению нежелательной прокрутки.

##HelpTopicID=323
Флажок Включить кнопку позволяет включить кнопку для данного устройства. Чтобы задать действие, выполняемое по нажатию кнопки, выберите имя кнопки из дерева меню.

Когда флажок Включить кнопку не установлен, кнопка выключена, а по ее нажатию не совершается никаких действий.

##HelpTopicID=324
Выберите действие из списка выше, чтобы назначить действие выбранной кнопке. Выбранное действие будет выполняться каждый раз при нажатии кнопки.

Обратите внимание на то, что кнопка должна быть включена, чтобы ей можно было назначить действие. Чтобы включить кнопку, выполните следующие действия:

1.	В дереве меню слева выберите пункт Кнопка.
2.	Установите флажок Включить кнопку.
3.	Выберите кнопку из дерева меню Кнопка, чтобы вернуться на эту страницу.

##HelpTopicID=325
Эти параметры позволяют указать, какое окно или какой объект будет прокручиваться при использовании прокрутки.

##HelpTopicID=326
Некоторые приложения позволяют указать угол поворота. Будет применен вариант, выбранный в поле Включить угол поворота, если приложение поддерживает его.

##HelpTopicID=327
Нажмите кнопку Показать видео, чтобы увидеть, как выполнять этот жест.

##HelpTopicID=328
Когда установлен флажок «Включить фильтрацию касаний краев», случайное касание краев устройства TouchPad игнорируется.

Краем считается заштрихованная зона, показанная выше. Можно изменить размер края, перетащив черные рамки изменения размера. Обратите внимание на то, что эта настройка не влияет на движение указателя, выбор зон, участок прокрутки и ввод жестов.

##HelpTopicID=329
Функция «Начальная зона» помогает свести к минимуму непреднамеренные движение указателя и выбор зоны.

Когда установлен этот флажок, необходимо сначала коснуться поверхности устройства TouchPad в начальной зоне, чтобы произошло движение указателя или выбор зоны. Если будет предпринята попытка переместить указатель или выбрать зону с исходным касанием за пределами начальной зоны, такое касание будет игнорировано. Зоны поверхности устройства TouchPad, находящиеся за пределами начальной зоны, будут работать нормально при условии, что движение указателя и выбор зоны начинаются в пределах начальной зоны, до тех пор, пока начальная зона не будет изменена. Изменяя положение расположенного выше ползунка, можно указать, как скоро будет изменена начальная зона при отсутствии контактов с поверхностью устройства. Настройка начальной зоны не влияет на касания легким ударом, участки прокрутки и жесты.

Для получения наилучших результатов в дополнение к этой функции рекомендуется включить функцию PalmCheck.

##HelpTopicID=330
Ползунок Чувствительность касания позволяет регулировать, насколько сильно необходимо нажать пальцем, чтобы устройство Scroll Sensor отреагировало на касание.

Если наблюдаются неуправляемая реакция устройства Scroll Sensor, либо вы работаете в условиях высокой влажности, уменьшите чувствительность, переместив ползунок вправо в направлении значения Очень сильное давление.

Если для работы с устройством Scroll Sensor приходится слишком сильно нажимать на него, увеличьте чувствительность, переместив ползунок влево в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=331
Параметры раздела Чувствительность позволяют настроить реакцию устройства Scroll Sensor на прикосновения. Чтобы настроить параметры раздела «Чувствительность», выберите необходимый параметр в дереве меню Чувствительность.

##HelpTopicID=332
Когда включена функция «Двойное касание двумя пальцами», можно дважды одновременно коснуться поверхности устройства TouchPad легким ударом двумя пальцами, чтобы запустить приложение по своему выбору (проследите за тем, чтобы между пальцами остался небольшой промежуток). Нажмите кнопку «Настройка», чтобы выбрать, какое приложение будет запускаться этим жестом.

##HelpTopicID=333
Начальной зоной считается заштрихованный участок, показанный выше. Можно изменить размер начальной зоны, перетащив черные рамки изменения размера.

##HelpTopicID=334
Что такое ClickPad?

Разработанное компанией Synaptics устройство ClickPad™ аналогично устройству Synaptics TouchPad™. Устройство ClickPad можно использовать для прокрутки, указания и выбора точно так же, как и устройство TouchPad.

Устройство ClickPad отличается тем, что его поверхность при нажатии прогибается. Нажатие на поверхность устройства ClickPad оставляет ощущение, аналогичное нажатию физической кнопки. Благодаря этому устройство ClickPad является удобной альтернативой физическим кнопкам и мыши.

В устройстве ClickPad реализованы обе следующие функции или одна из них:

·	ClickButtons
·	ClickZones

Чтобы узнать о той или иной функции больше, выберите ее в дереве меню слева.

##HelpTopicID=335
Включить горизонтальное перелистывание четырьмя пальцами
Когда выбрана эта настройка, перелистывание четырьмя пальцами в горизонтальном направлении слева направо запускает «Диспетчер приложений».
Перелистывание четырьмя пальцами в горизонтальном направлении справа налево позволяет переключиться к ранее использовавшемуся приложению.

Чтобы открыть «Диспетчер приложений»:

1.	Поместите четыре пальца около левого края устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением слева направо.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	Откроется «Диспетчер приложений».
5.	Для перелистывания списка приложений перемещайте один палец в горизонтальном направлении.
6.	Когда требуемое приложение выделено, выполните касание поверхности устройства TouchPad™, чтобы переключится на это приложение.

Чтобы переключится на ранее использовавшееся приложение:

1.	Поместите четыре пальца около правого края устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением справа налево.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=336
Режим лупы
Когда включена функция лупы, указатель можно превращать в лупу и использовать его для увеличения любой части экрана. Необходимо ввести размер лупы (от 100 до 400 пикселей в каждом направлении) и используемый по умолчанию уровень масштабирования.

Чтобы перейти в режим лупы и использовать его:
Поместите один палец на поверхность устройства TouchPad, а другим пальцем выполните двойное касание легким ударом. На экране появится прямоугольник (лупа).

В режиме лупы ее перемещение осуществляется точно так же, как перемещение указателя. Повышать и понижать уровень увеличения можно с помощью жеста «Масштабирование Pinch».

Чтобы выйти из режима лупы:
Чтобы вернуться в режим обычного указателя, выполните щелчок левой кнопкой мыши, коснитесь легким ударом поверхности устройства TouchPad или нажмите клавишу Esc на клавиатуре.

##HelpTopicID=337
Одинарное касание двумя пальцами
Включив функцию одинарного касания двумя пальцами, можно настроить устройство TouchPad на выполнение роли кнопки при касании его поверхности двумя пальцами. Выберите действие из списка, чтобы назначить его одинарному касанию двумя пальцами, и при необходимости настройте его.

##HelpTopicID=338
Вертикальные ходы тремя пальцами
Вертикальный ход тремя пальцами выполняет роль ярлыков окон «Мой компьютер» и «Диспетчер задач». Чтобы включить ход тремя пальцами вверх, установите флажок «Мой компьютер». Чтобы включить ход тремя пальцами вниз, установите флажок «Переключение между окнами».

Ход тремя пальцами вверх:

1.	Поместите три пальца, слегка разведя их в стороны, на нижний край поверхности устройства TouchPad.
2.	Проведите пальцами в направлении верхнего края поверхности устройства TouchPad.
3.	Откроется окно «Мой компьютер».

Ход тремя пальцами вниз:

1.	Поместите три пальца, слегка разведя их в стороны, на поверхность устройства TouchPad рядом с ее верхним краем.
2.	Проведите пальцами в направлении нижнего края поверхности устройства TouchPad.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad.
4.	Запустится диспетчер задач.
5.	Горизонтальными ходами тремя пальцами влево и вправо можно переключаться между приложениями.
6.	Когда желаемое приложение будет выделено, поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad, чтобы переключиться на это приложение.

##HelpTopicID=339
Функция «Перемещение границы» призвана упростить перемещение указателя на большие расстояния. После того, как ваш палец достигнет края поверхности устройства TouchPad, указатель продолжит перемещаться в прежнем направлении и остановится только тогда, когда вы поднимите палец.

Чтобы включить функцию «Перемещение границы», убедитесь в том, что включено касание легким ударом, а затем выберите желаемые настройки функции «Перемещение границы».

Функция «Перемещение границы» также поддерживается другими функциями прокрутки. Чтобы использовать функцию перемещения границы при прокрутке, выберите желаемые настройки прокрутки.

##HelpTopicID=340
Функция Включение и выключение устройства TouchPad двойным касанием позволяет включать и выключать устройство TouchPad двойным касанием его поверхности в угловой зоне.
Если устройство TouchPad включено, дважды коснитесь легким ударом угла его поверхности, чтобы выключить устройство. Если устройство TouchPad выключено, дважды коснитесь легким ударом угла его поверхности, чтобы включить устройство.

##HelpTopicID=341
Установка этого флажка включает двойное касание для включения данной функции. Снятие этого флажка выключает двойное касание для ее выключения.

##HelpTopicID=342
Установите этот флажок, чтобы включить вертикальную и горизонтальную прокрутку.
Вертикальное перемещение выбранного объекта или окна осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по поверхности устройства TouchPad.
Горизонтальное перемещение выбранного объекта или окна осуществляется перемещением пальца влево или вправо по поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=343
Установите этот флажок, чтобы включить вертикальную и горизонтальную прокрутку.
Вертикальное перемещение выбранного объекта или окна осуществляется перемещением двух пальцев вверх или вниз по поверхности устройства TouchPad.
Горизонтальное перемещение выбранного объекта или окна осуществляется перемещением двух пальцев влево или вправо по поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=344
Когда включена функция «Двойное касание двумя пальцами», можно дважды одновременно коснуться поверхности устройства TouchPad™ легким ударом двумя пальцами, чтобы запустить приложение по своему выбору (между пальцами обязательно должно оставаться небольшое расстояние). Нажмите кнопку «Настройка», чтобы выбрать, какое приложение будет запускаться этим жестом.

Чтобы включить двойное касание двумя пальцами:

1.	Убедитесь, что функция Касание легким ударом включена на странице Касание легким ударом.
2.	В верхней части страницы установите флажок Разрешить двойное касание двумя пальцами.

##HelpTopicID=345
Выключить устройство TouchPad™
Если вы не хотите использовать устройство TouchPad™, его можно выключить. Произведите двойное касание в верхнем левом углу устройства TouchPad™. Значок устройства TouchPad™ на панели задач изменится, обозначив недоступность устройства для использования.
Чтобы снова включить устройство TouchPad™, произведите повторное двойное касание в верхнем левом углу его поверхности. Значок на панели задач вернется во включенное состояние.

##HelpTopicID=346
Вариант Выключить устройство TouchPad™ обеспечит пребывание устройства TouchPad™ в выключенном состоянии до тех пор, пока пользователь не произведёт двойное касание в верхнем левом углу его поверхности.

##HelpTopicID=347
Вариант Выключить устройство TouchPad™ на один сеанс обеспечит пребывание устройства TouchPad™ в выключенном состоянии до окончания текущего сеанса. Устройство TouchPad™ автоматически включится, когда вы войдете в систему в следующий раз.

##HelpTopicID=348
Чувствительность
Параметры раздела «Чувствительность» позволяют настроить реакцию устройства Scroll Sensor на прикосновения.

##HelpTopicID=349
Перемещение границы также поддерживается другими функциями прокрутки. Чтобы использовать функцию «Перемещение границы» во время прокрутки, установите флажок Включить перемещение границы при прокрутке под флажком Прокрутка одним пальцем или под флажком Прокрутка двумя пальцами в разделе Прокрутка.

##HelpTopicID=350
Если этот фильтр включен, система будет определять, когда пользователь использует участок прокрутки одним пальцем именно для прокрутки. Если вы замечаете, что включение прокрутки иногда происходит непреднамеренно, включите этот фильтр.

##HelpTopicID=351
Если этот фильтр включен, система будет определять, когда пользователь намеренно использует жесты «Масштабирование щипком», «Прокрутка двумя пальцами», «Вращение», а также жесты для запуска приложений.

Область планшета, на которой можно использовать жесты, определяется заштрихованной областью, как показано выше. Можно изменить размер этой области, перетащив черные рамки изменения размера.

Если первоначальное прикосновение произошло за пределами области, обозначенной штриховкой, этот жест будет проигнорирован. Если вы замечаете, что включение функций «Масштабирование щипком», «Прокрутка двумя пальцами» или «Вращение» иногда происходит непреднамеренно, включите этот фильтр.

##HelpTopicID=352
Многопальцевые жесты
Жесты несколькими пальцами обеспечивают быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям. Реакция компьютера на такие жесты может быть различной в зависимости от приложения. Чтобы узнать какое действие производит конкретный жест, обратитесь к справке для отдельных жестов.

##HelpTopicID=353
Прокрутка двумя пальцами
Функция «Прокрутка двумя пальцами» позволяет производить вертикальную и горизонтальную прокрутку из любого места на поверхности устройства TouchPad™. Поместите два пальца на устройство TouchPad™, а затем проведите ими по его поверхности в желаемом направлении. Для осуществления прокрутки пальцам не обязательно находиться на участке прокрутки.

Чтобы узнать, как использовать функцию «Прокрутка двумя пальцами», просмотрите учебный видеоролик. Следите, чтобы между пальцами оставалось небольшое расстояние. Чтобы прекратить прокрутку, уберите оба пальца с устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=354
Включить функцию вертикальной прокрутки
Установите этот флажок, чтобы включить вертикальную прокрутку. Для вертикальной прокрутки выбранного окна или элемента перемещайте два пальца вверх или вниз по поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=355
Включить функцию горизонтальной прокрутки
Установите этот флажок, чтобы включить горизонтальную виртуальную прокрутку для окон, имеющих горизонтальную полосу прокрутки. Горизонтальная прокрутка выбранного окна или элемента осуществляется перемещением пальца из стороны в сторону по нижнему краю устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=356
Включить перемещение границы при прокрутке
Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы прокрутка продолжалась, когда пальцы достигнут края устройства TouchPad™. Чтобы остановить прокрутку, поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=357
Включить инерцию
Функция «Инерция» значительно облегчает прокрутку для длинных документов. Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы прокрутка продолжалась после того, как вы поднимете пальцы с поверхности устройства TouchPad™. Чтобы воспользоваться функцией «Инерция», переместите и поднимите пальцы одним плавным движением. Чтобы остановить инерционное движение, опустите пальцы обратно на поверхность устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=358
Тренировка
Нажмите кнопку «Практика», чтобы запустить тренировочную программу с несложным лабиринтом, который поможет вам научится использовать функцию прокрутки.

Перед началом упражнения определите начальную и конечную точки лабиринта. Вы не можете видеть весь лабиринт сразу, поскольку его размеры больше размеров окна, в котором он отображается. Выполняйте прокрутку, чтобы перемещать видимую часть лабиринта в окне. Изменение размера лабиринта выполняется прокруткой при нажатой клавише Ctrl.

Вход обозначен желтой точкой в верхнем левом углу лабиринта. Выход обозначен синей точкой в правой части лабиринта.

Для тренировки использования функции прокрутки:

1.	Нажмите красный квадрат в желтой точке.
2.	Перемещение по лабиринту осуществляйте с помощью клавиш управления курсором или посредством касания легким ударом поверхности устройства TouchPad™.
3.	Перемещайте видимую часть лабиринта с использованием желаемого способа прокрутки.
4.	Когда вы достигнете синей точки, расположенной в правой части экрана, окно практики прокрутки можно закрыть.

##HelpTopicID=359
Масштабирование щипком
Жест «Масштабирование щипком» позволяет пользоваться функцией масштабирования во многих приложениях. С помощью жеста «Масштабирование щипком» можно выполнять те же действия, которые выполняются с помощью колеса прокрутки в стандартных приложениях Windows, поддерживающих масштабирование с использованием колеса прокрутки в сочетании с клавишей CTRL.

Установите флажок «Масштабирование щипком», чтобы включить возможность масштабирования при помощи жеста «щипок». Чтобы узнать, как выполнить этот жест, просмотрите учебный видеоролик. Для получения наилучшего результата, выполняйте жест кончиками пальцев.

##HelpTopicID=360
Коэффициент масштабирования
Ползунок «Коэффициент масштабирования» позволяет задать скорость, с которой будет изменяться масштаб выбранного окна при выполнении жеста «Масштабирование щипком».

Чтобы уменьшить скорость масштабирования, переместите ползунок в направлении значения Медленно.
Чтобы увеличить скорость масштабирования, переместите ползунок в направлении значения Быстро.

##HelpTopicID=361
Включить вращение вокруг оси
Когда этот флажок установлен, включается возможность вращать объект, например фотографию, с шагом 90 градусов.

Чтобы узнать, как выполнить этот жест, просмотрите учебный видеоролик. Следите, чтобы при выполнении этого жеста расстояние между двумя пальцами оставалось одинаковым.

##HelpTopicID=362
Вокруг оси справа
Чтобы использовать функцию «Вращение вокруг оси» в нижнем правом углу поверхности устройства TouchPad™, установите флажок «Вокруг оси справа». Это может быть удобно, когда жест «Вращение вокруг оси» выполняется левой рукой.

##HelpTopicID=363
Включить ChiralRotate™
Установите этот флажок, чтобы использовать жест ChiralRotate™ для вращения объектов с шагом 90 градусов. Обратите внимание на то, что жест ChiralRotate™ действует только в поддерживающих его приложениях.

Чтобы воспользоваться жестом ChiralRotate™:

1.	Поместите один палец в левую целевую зону (в нижнюю часть) поверхности устройства TouchPad™.
2.	Проведите пальцем вниз или вверх, а затем начните совершать круговые движения. Вращение объекта в направлении по часовой стрелке выполняется круговыми движениями пальца по часовой стрелке. Вращение объекта в направлении против часовой стрелки выполняется круговыми движениями пальца против часовой стрелки.
3.	Чтобы вернуться в режим указателя, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=364
Нажатие тремя пальцами
Когда этот флажок установлен, жест «Нажатие тремя пальцами» запускает указанное приложение. Чтобы задать запускаемые приложения, нажмите кнопку «Параметры».

Чтобы узнать, как выполнить «Нажатие тремя пальцами», просмотрите учебный видеоролик. Следите, чтобы при выполнении этого жеста между пальцами оставалось небольшое расстояние.

##HelpTopicID=365
Чувствительность касания
Ползунок «Чувствительность касания» позволяет установить, насколько сильно необходимо нажать пальцем, чтобы указатель двигался с определенной скоростью. Если отмечается беспорядочное перемещение указателя, попробуйте переместить ползунок в направлении значения Очень сильное давление. Если нажатие не распознается, переместите ползунок в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=366
Прокрутка
Функции прокрутки позволяют управлять полосами прокрутки окна, не убирая указатель из рабочей области. Функции прокрутки работают в большинстве прокручиваемых окон, в частности для текстовых документов, электронных таблиц и больших цифровых изображений.

##HelpTopicID=367
Включить изменение направления прокрутки
Эта функция позволяет изменить стандартный способ прокрутки. При стандартной прокрутке в направлении движения пальца перемещается полоса прокрутки. А при изменении направления прокрутки в направлении движения пальца будет перемещаться активный документ или объект.

##HelpTopicID=368
Включить ChiralScrolling™
Эта функция позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца. Чтобы включить эту функцию, установите флажок «Включить ChiralRotate™».

Чтобы воспользоваться функцией ChiralScrolling:

1.	Поместите палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх или вниз является правая сторона устройства TouchPad™. Целевой зоной для прокрутки влево или вправо является нижний край устройства TouchPad™.
2.	Движением пальца покажите нужное направление прокрутки, а затем делайте пальцем круговые движения по или против часовой стрелке. После того, как функция ChiralScrolling активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad™. Примечание. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. После этого начнется прокрутка в обратном направлении.
3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указателя, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=369
Включить перемещение границы при прокрутке
Установите этот флажок, если вы хотите включить возможность прокрутки движениями пальца вдоль края устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=370
Участок прокрутки
На диаграмме участков прокрутки показана поверхность устройства TouchPad™. Заштрихованная область на данной схеме обозначает участки прокрутки на поверхности устройства TouchPad™.

Когда пользователь помещает палец на поверхность TouchPad™, вдоль края схемы устройства TouchPad™ появляются стрелки, указывающие положение пальца. Если палец находится на активном участке прокрутки TouchPad™, соответствующая область прокрутки на схеме приобретет сплошной цвет.

Участки прокрутки можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием маленьких черных квадратов на краю заштрихованной области. Если у вас возникают трудности с активацией прокрутки, попробуйте увеличить участок прокрутки перемещением краев заштрихованной области внутрь. Если вы полагаете, что прокрутка активируется слишком легко, попробуйте уменьшить участок прокрутки.

Если участки прокрутки показываются серым цветом, и их регулировка невозможна, убедитесь в том, что функции горизонтальной и вертикальной прокрутки включены.

##HelpTopicID=371
Вращение
Функция «Вращение» позволяет удобными жестами вращать фотографии и другие объекты.

##HelpTopicID=372
Функция PalmCheck™
Функция PalmCheck™ предохраняет устройство TouchPad™ от срабатывания при случайном контакте. Функция PalmCheck™ позволяет устройству TouchPad™ различать, когда ваша рука лежит на нем или случайно задевает его в процессе печати, и игнорировать такие прикосновения. Это способствует предотвращению нежелательных щелчков и перемещений указателя.

##HelpTopicID=373
Чувствительность PalmCheck™
Чувствительность PalmCheck™ можно настроить так, чтобы она наилучшим образом соответствовала привычкам пользователя в том, что касается набора текста и работы с указателем.

Если наблюдаются нежелательные щелчки и перемещения указателя, вызываемые устройством TouchPad™, увеличьте значение параметра PalmCheck™, переместив соответствующий ползунок в направлении значения Максимум.

Если устройство TouchPad™ не всегда реагирует на совершаемые движения или касания легким ударом, уменьшите значение параметра PalmCheck™, переместив соответствующий ползунок в направлении значения Минимум. Отсутствие реакции на перемещения указателя и касания легким ударом наиболее вероятно, если ползунок находится в красной зоне.

##HelpTopicID=374
Momentum
Функция Momentum обеспечивает плавное и быстрое перемещение манипулятора, подобно тому, как это происходит при использовании устройства «трекбол». Одно быстрое, резкое движение пальца по поверхности устройства TouchPad™ — и указатель может переместиться через весь экран. Функция Momentum уменьшает необходимость в повторении одних и тех же действий, снижает усталость, которая может возникать от перемещения указателя на значительные расстояния, а также создает ощущение плавного и естественного перемещения, как и при использовании устройства «трекбол». Функция Momentum идеально подходит для таких игр, как стратегия в реальном времени (RTS), шутер от первого лица (FPS), а также для ролевых игр (RPG).

##HelpTopicID=375
Расстояние скольжения
Ползунок «Расстояние скольжения» дает пользователю возможность регулировать, насколько далеко должен перемещаться указатель после выполнения движения «Перелистывание» на устройстве TouchPad™. Чтобы остановить указатель, коснитесь поверхности TouchPad™ легким ударом пальца или просто опустите на нее палец.

Для увеличения расстояния скольжения переместите ползунок в направлении значения Длинное, а для его уменьшения переместите ползунок в направлении значения Короткое.

Включить функцию отскакивания от края экрана
Установите этот флажок, чтобы указатель всегда оставался в пределах компьютерного экрана. Функция отскакивания от края экрана облегчает доступ к пунктам меню и элементам управлениям, расположенным в непосредственной близости от границ экрана.

##HelpTopicID=376
Перемещение границы
Функция «Перемещение границы» была разработана, чтобы упростить перемещение указателя на большие расстояния. После того, как ваш палец достигнет края поверхности устройства TouchPad™, указатель продолжит перемещаться в прежнем направлении и остановится только тогда, когда вы поднимите палец.

Функция «Перемещение границы» также поддерживается другими функциями прокрутки. Чтобы использовать функцию «Перемещение границы» во время прокрутки, установите флажок Включить перемещение границы при прокрутке под флажком Прокрутка.

##HelpTopicID=377
Участок перемещения границы
На диаграмме участков перемещения границы в окне «Параметры» показана поверхность устройства TouchPad™. Заштрихованная область на данной схеме обозначает участок перемещения границы на поверхности устройства TouchPad™.

Когда пользователь помещает палец на поверхность TouchPad™, вдоль краев диаграммы участков перемещения границы появляются стрелки, указывающие положение пальца. Если палец находится на активном участке перемещения границы устройства TouchPad™, соответствующая область перемещения границы на схеме приобретет сплошной цвет.

Участок перемещения границы можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием маленьких черных квадратов на краю заштрихованной области. Если у вас возникают трудности с активацией функции перемещения границы, попробуйте увеличить участок перемещения границы перемещением краев заштрихованной области внутрь. Если вы полагаете, что функция перемещения границы запускается слишком легко, попробуйте уменьшить участок перемещения границы.

##HelpTopicID=378
Управление скоростью с помощью давления пальца
Когда установлена данная настройка, скорость перемещения границы определяется силой нажатия пальца на устройство TouchPad™. Более сильное нажатие увеличит скорость прокрутки.

Фиксированная скорость
Если установлена данная настройка, то, когда палец находится в области перемещения границы, указатель всегда движется с постоянной, заданной скоростью.

##HelpTopicID=379
Специальные возможности
Специальные возможности позволяют пользователю задать, как указатель должен реагировать на указательные действия, в том числе можно ограничить передвижение указателя пределами данного окна, замедлить скорость движения, или ограничить направление, в котором может перемещаться указатель.

##HelpTopicID=380
Включить функцию привязки границ
Эта настройка ограничивает передвижение указателя пределами активного окна. Когда пользователь в первый раз пытается переместить указатель за пределы окна, он остановится на границе окна. Если пользователь повторит это действие, указатель покинет окно.

Остановка указателя у края окна облегчает доступ к элементам управлениям, расположенным непосредственно возле границ окна. Например, для того, чтобы закрыть окно или изменить его размеры, можно быстро переместить указатель в общем направлении на кнопку «закрыть» или в направлении края окна и указатель остановится точно на границе окна.

##HelpTopicID=381
Включить функцию медленного перемещения
Когда выбрана эта настройка, пользователь может уменьшить скорость указателя, чтобы повысить его точность для установки в определенное положение.

##HelpTopicID=382
Включить функцию управления ограничением перемещения
Эта функция позволяет ограничить движение указателя по экрану перемещением только по горизонтали или только по вертикали. Эта функция наиболее полезна при использовании программ для черчения.

##HelpTopicID=383
Касание легким ударом пальца
Когда этот флажок установлен, касание легким ударом пальца выполняет то же действие, что и нажатие левой кнопки мыши. Когда этот флажок снят, нажатие манипулятором (щелчок) можно выполнить только кнопками устройства TouchPad™.

«Касание легким ударом пальца» производится следующим образом: необходимо быстро прикоснуться пальцем к поверхности устройства TouchPad™ и затем быстро убрать палец. Наилучший результат достигается при быстром, легком касании. Слишком сильные или медленные касания менее эффективны. Выполните «Касание легким ударом пальца» один раз, чтобы имитировать одинарный щелчок мыши, либо быстро повторите жест два раза, чтобы имитировать двойной щелчок.

##HelpTopicID=384
Перетаскивание с фиксацией
Когда эта функция включена, объекты можно перетаскивать по экрану на большие расстояния с использованием нескольких движений пальца. Если включено «Перетаскивание с фиксацией», действие перетаскивания не прекращается, когда пользователь отрывает палец от поверхности TouchPad™. Чтобы отпустить объект и окончить перетаскивание, выполните пальцем повторное легкое касание поверхности TouchPad™.

##HelpTopicID=385
Включить зоны касания легким ударом пальца
Когда этот флажок установлен, пользователь может назначить выполнение определенного действия или операцию быстрого вызова для каждого угла устройства TouchPad™. При помощи касание легким ударом пальца в одной из зон касания можно запустить выбранное приложение, при этом обычно требуется меньше времени и меньше нажатий.

##HelpTopicID=386
Настройка
Выберите из окна списка действие, которое вы хотите назначить определенной зоне касания. Многие действия не требуют дополнительной настройки. Для получения дополнительной информации можно воспользоваться кнопкой «Настройка». В любой момент можно нажать кнопку «Настройка», чтобы просмотреть или изменить настройки для действия.
Для зон касания могут быть назначены самые различные действия. При установке подключаемых модулей для TouchPad™, выпускаемых сторонними производителями, появляется возможность назначения дополнительных действий. Если настройки окна списка отображаются серым цветом и не могут быть выбраны, необходимо установить флажок Включить зоны касания.

##HelpTopicID=387
Щелчки
По умолчанию кнопки функционируют так же, как кнопки мыши для данного указывающего устройства. Если этот флажок не установлен, то кнопки будут отключены, и нажатие на них не будет производить никакого действия, при этом нажатие указывающим устройством можно будет осуществить только при помощи касания легким ударом пальца.

Также кнопки можно перепрограммировать на выполнение других действий. Например, в качестве действия, выполняемого по нажатию правой кнопки, можно установить команду «перейти на веб-страницу в браузере, заданном по умолчанию». Таким образом, каждый раз после нажатия правой кнопки на указывающем устройстве будет автоматически запускаться браузер по умолчанию, после чего будет загружаться заданная страница.

##HelpTopicID=388
Действие при нажатии на кнопку
Из выпадающего меню выберите действие, которое требуется назначить некоторой кнопке. Выбранное действие будет выполняться каждый раз при нажатии этой кнопки.

##HelpTopicID=389
Использование окна «Свойства»
Окно «Свойства» позволяет персонифицировать параметры указывающего устройства. Для получения доступа к настраиваемым функциям используйте дерево меню. Щелкните стрелку рядом с функцией или дважды щелкните саму функцию, чтобы увидеть параметры для выбора.

Включение и выключение функций
Установите флажок, чтобы включить функцию. Снимите флажок, чтобы выключить ее.

Параметры
Если для выбранной функции значок «параметры» подсвечивается при наведении на него указателя, то щелкнув на значке или дважды щелкнув на названии функции, можно открыть список ее параметров для настройки. Если щелкнуть на значке «параметры» не удается, убедитесь в том, что флажок данной функции установлен, а также должны быть установлены и все родительские флажки.

Справка
Для получения справочной информации можно нажать значок с изображением вопросительного знака или кнопку «Справка».

Кнопка «Закрыть»
После нажатия кнопки «Закрыть» в окне с настройками, данное окно будет закрыто. Изменения будут сохранены только в случае нажатия кнопки Применить или кнопки OK в окне «Свойства».

Кнопка «По умолчанию»
Кнопка «По умолчанию» в окне «Свойства» возвращает для всех параметров устройства TouchPad™ значения, установленные при его изготовлении.

Кнопка «По умолчанию» в любом окне настроек возвращает для всех параметры данного окна значения, установленные при изготовлении устройства TouchPad™. Изменения будут сохранены только после нажатия кнопки Применить или OK в окне «Свойства».

Кнопка OK
Кнопка OK обеспечивает сохранение внесенных изменений и закрывает окно «Свойства».

Кнопка «Отмена»
Кнопка «Отмена» закрывает окно «Свойства» без сохранения изменений.

Кнопка «Применить»
Кнопка «Применить» обеспечивает сохранение внесенных изменений и при этом оставляет окно «Свойства» открытым, что позволяет внести дополнительные изменения.

##HelpTopicID=390
Скорость прокрутки
Ползунок «Скорость прокрутки» позволяет регулировать скорость, с которой осуществляется прокрутка. Скорость прокрутки повышается перетаскиванием ползунка вправо.

##HelpTopicID=391
Указание
Страницы настройки параметров указателя позволяют определить, как указатель будет реагировать на выполняемые пользователем действия указания и выбора.

##HelpTopicID=392
Чувствительность касания
Ползунок «Чувствительность касания» позволяет регулировать, насколько сильно необходимо нажать пальцем, чтобы устройство TouchPad™ отреагировало на касание.

Если наблюдаются неуправляемые перемещения или щелчки указателя, либо если вы работаете в условиях повышенной влажности, уменьшите чувствительность, переместив ползунок в направлении значения Очень сильное давление.

Если для работы с устройством TouchPad™ приходится слишком сильно нажимать на него, либо если устройство TouchPad™ не всегда реагирует на касания легким ударом, увеличьте чувствительность, переместив ползунок в направлении значения Легкое касание.

##HelpTopicID=393
Зоны касания легким ударом пальца
На диаграмме зон касания показана поверхность устройства TouchPad™. Заштрихованная область на данной схеме обозначает зоны касания на поверхности устройства TouchPad™. Когда пользователь помещает палец на поверхность TouchPad™, вдоль края схемы устройства TouchPad™ появляются стрелки, указывающие положение пальца. Если палец находится на активном участке «Зона касания» устройства TouchPad™, соответствующая область «Зона касания» на схеме приобретет сплошной цвет.

Участки «Зона касания» можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием маленьких черных квадратов на краю заштрихованной области. Если у вас возникают трудности с активацией действий в зонах касания, попробуйте увеличить зоны касания. Если действия в зонах касания активируются слишком легко, попробуйте уменьшить зоны касания.

Если зоны касания показываются серым цветом, и их регулировка невозможна, убедитесь в том, что флажок Зоны касания легким ударом пальца установлен.

##HelpTopicID=394
Нажать для выбора
Функция «Нажать для выбора» позволяет использовать касание легким ударом пальца и нажатия для эмуляции щелчком мышью.

Касание легким ударом пальца или нажатие на кончик джойстика производят то же действие, что и щелчок левой кнопкой мыши. Однако, касание легким ударом пальца или нажатие можно произвести быстрее, и это может быть удобнее, чем использование кнопки мыши.

«Касание легким ударом пальца» означает, что нужно быстро ударить пальцем по кончику джойстика и затем быстро убрать палец. Наилучший результат достигается при быстром, легком касании. Слишком сильные или медленные касания менее эффективны. Выполните «Касание легким ударом пальца» один раз, чтобы имитировать одинарный щелчок мыши, либо быстро повторите жест два раза, чтобы имитировать двойной щелчок.

«Нажатие» означает, что нужно быстро надавить пальцем на кончик джойстика. Наилучший результат достигается при легком, спокойном нажатии. Производите нажатие в направлении вниз, чтобы эмулировать щелчок и удерживание кнопки мыши. Производите нажатие в направлении вниз, а затем в сторону, чтобы произвести операцию «щелчок и перетаскивание» в любом направлении. Прекратите нажатие, чтобы произвести операцию «отпустить кнопку мыши».

Физические кнопки также могут использоваться для осуществления щелчка. Если же данный флажок снят, то осуществить щелчок можно только физическими кнопками.

##HelpTopicID=395
Нажать только для выбора
Когда установлена данная настройка, нажатие на кончик джойстика позволяет выбрать объект, при этом открытия или перемещения объекта не происходит.

Нажать для выбора и перетаскивания
Когда установлена данная настройка, нажатие на кончик джойстика позволяет выбрать объект, после чего объект остается выбранным, и вы можете перетаскивать его при помощи джойстика. Это действие эквивалентно нажатию и удерживанию левой кнопки мыши.

##HelpTopicID=396
«Нажать для выбора» используется как основной щелчок
Когда установлена данная настройка, нажатие на джойстик производит то же действие, как и щелчок основной кнопкой мыши.

«Нажать для выбора» используется как вспомогательный щелчок
Когда установлена данная настройка, нажатие на джойстик производит то же действие, как и щелчок вспомогательной кнопкой мыши.

##HelpTopicID=397
Скорость нажатия
При помощи ползунка «Скорость нажатия» можно отрегулировать, насколько быстро нужно нажимать на джойстик, чтобы это нажатие было распознано как действие «Нажать для выбора». Отрегулируйте ползунок таким образом, чтобы ваши нажатия легко распознавались программой. Если нажатия не регистрируются, переместите его в направлении значения Быстро. Если регистрируется слишком много нажатий, переместите его в направлении значения Медленно.

##HelpTopicID=398
Чувствительность касания
Параметры чувствительности позволяют пользователю установить, насколько сильно нужно надавить на джойстик, чтобы указатель двигался с определенной скоростью.

##HelpTopicID=399
Перелист. тремя пальц.
Жест «Перелист. тремя пальц.» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелист. тремя пальц.» можно использовать для просмотра страниц в Интернете или для просмотра фотографий в программе для фотопросмотра. Этот жест также можно использовать для включения/выключения режима демонстрации слайдов в программе для фотопросмотра. Установите этот флажок, чтобы включить использование функции «Перелист. тремя пальц.» для навигации и просмотра слайдов.

Чтобы узнать, как выполнить жест «Перелист. тремя пальц.», просмотрите учебный видеоролик. При выполнении этого жеста пальцы должны находятся на некотором расстоянии друг от друга.

##HelpTopicID=400
Горизонтальное перелистывание тремя пальцами
Перелистывание страниц вперед-назад в программе просмотра фотографий или в окне Интернет-браузера осуществляется движением пальцев вправо-влево.

##HelpTopicID=401
Вертикальное перелистывание тремя пальцами.
Переход в режим демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вверх. Выход из режима демонстрации слайдов осуществляется перемещением пальцев вниз.

##HelpTopicID=402
Для регулирования скорости функции «Перемещение границы» воспользуйтесь ползунком. Чтобы увеличить скорость, переместите ползунок в направлении значения Быстро, а чтобы уменьшить ее, переместите ползунок в направлении значения Медленно.

##HelpTopicID=403
Когда функция «Медленное перемещение» включена, из окна списка можно выбрать клавишу, которая будет активировать данную функцию. Для того чтобы использовать функцию «Медленное перемещение», нужно будет нажать и удерживать выбранную клавишу во время перемещения указателя.

##HelpTopicID=404
Когда функция «Ограниченное перемещение» включена, из окна списка можно выбрать клавишу, которая будет активировать данную функцию. Для того, чтобы использовать функцию «Ограниченное перемещение», нужно будет нажать и удерживать выбранную клавишу во время перемещения указателя. Допустимое направление перемещения определяется исходным направлением движения указателя до тех пор, пока пальцы пользователя остаются на устройстве TouchPad™.

##HelpTopicID=405
Жест «Закрыть»
Этот жест используется для очистки рабочего стола — он сворачивает все открытые окна. Повторное выполнение этого жеста вернет все окна в прежнее положение.

Чтобы воспользоваться жестом «Закрыть»:

1.	Положите горизонтально четыре пальца на устройство TouchPad™ таким образом, чтобы большая часть его была закрыта.
2.	Держите пальцы неподвижно, пока окна не будут свернуты или развернуты.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=406
Настройка параметров Smart Check поможет минимизировать нежелательные срабатывания устройства TouchPad™. Нажмите название функции, чтобы получить о ней более подробную информацию.

##HelpTopicID=407
Нажав определённым образом на поверхность устройства ClickPad (в любой точке), можно выполнить щелчок основной, дополнительной или средней кнопкой мыши.

По умолчанию нажатие одним пальцем обеспечивает выполнение щелчка основной кнопкой. Нажатие двумя пальцами обеспечивает выполнение щелчка дополнительной кнопкой. Нажатие тремя пальцами обеспечивает выполнение щелчка средней кнопкой. Чтобы изменить эти настройки выберите, соответственно, Щелчок двумя пальцами или Щелчок тремя пальцами.

##HelpTopicID=408
Чтобы выполнить щелчок одним пальцем, нажмите одним пальцем на поверхность устройства ClickPad так, чтобы почувствовать, что поверхность слегка прогнулась. Такой щелчок одним пальцем эквивалентен щелчку основной (левой) кнопкой мыши.

##HelpTopicID=409
По умолчанию щелчок одним пальцем в правом нижнем углу устройства ClickPad выполняет то же действие, что и щелчок дополнительной (правой) кнопкой мыши.

Действие, назначенное для выполнения по щелчку одним пальцем в угловой области устройства, можно изменить. Чтобы назначить этому жесту другое действие, выберите желаемое действие из списка.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. В случае, когда требуется введение более подробной информации, станет активной кнопка Настройка или будет показано диалоговое окно.

В любое время пользователь может нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить текущие параметры.

Если выбрана конфигурация «Для левши», щелчок следует выполнять в левом нижнем углу устройства ClickPad.

##HelpTopicID=410
Расстояние, на которое производится перемещение при использовании функции «инерция», можно отрегулировать при помощи соответствующего ползунка. Для прокрутки на более длинное расстояние переместите ползунок в направлении значения Макс. Для прокрутки на более короткое расстояние переместите ползунок в направлении значения Мин. Если ползунок не перемещается, проверьте, установлен ли флажок «Включить инерцию».

##HelpTopicID=411
Прокрутка одним пальцем
Можно выполнять вертикальную прокрутку.

Щелкните окно или элемент, который желаете прокрутить, а затем проведите пальцем вверх или вниз по правому краю устройства TouchPad, чтобы выполнить вертикальную прокрутку.

Если система не откликается на команды прокрутки, убедитесь в том, что установлены необходимые флажки, и что окно или элемент, который вы щелкнули, является прокручиваемым. Если решить проблему не удалось, проверьте настройки параметра Участок прокрутки.

##HelpTopicID=412
Функция ChiralScrolling 
Функция ChiralScrolling™ позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить ChiralScrolling.

Чтобы воспользоваться функцией ChiralScrolling:

1.	Поместите палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх и вниз является правая сторона устройства TouchPad.
2.	Сдвиньте палец в желаемом направлении прокрутки, а затем начните выполнять пальцем круговые движения по часовой стрелке или против нее. После того, как функция ChiralScrolling активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad.

	ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. Начнется прокрутка в обратном направлении.

3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указания, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=413
Приведенная выше схема представляет собой поверхность устройства TouchPad. Заштрихованная зона на данной схеме обозначает участки прокрутки на поверхности устройства TouchPad.

Когда вы помещаете палец на устройство TouchPad, на краю схемы устройства TouchPad появляются стрелки, указывающие положение пальца. Если ваш палец находится на активном участке прокрутки устройства TouchPad, соответствующая зона прокрутки на схеме приобретет сплошной цвет. Участки прокрутки можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием маленьких черных квадратов на краю заштрихованной зоны.

Если у вас возникают трудности с активацией прокрутки, попробуйте увеличить участок прокрутки перемещением краев заштрихованной зоны внутрь. Если вы полагаете, что прокрутка активируется слишком легко, попробуйте уменьшить участок прокрутки.

Если участки прокрутки имеют серый цвет, а их размер не поддается изменению, убедитесь в том, что функция прокрутки включена.

Чтобы включить прокрутку:

1.	В дереве меню слева выберите пункт Прокрутка.
2.	Выберите желаемый способ прокрутки и включите вертикальную прокрутку.

##HelpTopicID=414
Кнопки
По умолчанию кнопки функционируют так же, как кнопки мыши для данного указывающего устройства. 

Также кнопки можно перепрограммировать на выполнение других действий. Например, в качестве действия, выполняемого по нажатию правой кнопки, можно установить команду «перейти на веб-страницу в браузере, заданном по умолчанию». Таким образом, каждый раз после нажатия правой кнопки на указывающем устройстве будет автоматически запускаться браузер по умолчанию, после чего будет загружаться заданная страница.

##HelpTopicID=415
Дополнительные фильтры
Чтобы минимизировать непреднамеренные движения указателя и непреднамеренные касания легким ударом пальца, дополнительные фильтры случайных контактов определяют ограничивающую зону, в которой необходимо произвести первичное касание либо движение указателя. Начальная зона представляет собой прямоугольную область в центральной части устройства TouchPad™. Для регулирования размеров начальной зоны выберите раздел «Размер начальной зоны» в дереве меню. Для регулирования времени срабатывания фильтра, выберите раздел «Время активации фильтров» в дереве меню.

Ограничение зоны действия для указателя
Когда установлена данная настройка, указатель будет реагировать на движение пальца, только если оно начнется в заданной начальной зоне. Любые касания устройства TouchPad™ будут игнорироваться, если палец пользователя не находится в начальной зоне. После успешного осуществления первичного движения указателя в начальной зоне, устройство TouchPad™ будет работать в обычном режиме до того момента, когда система обнаружит, что устройство TouchPad™ было неактивно в течение заданного промежутка времени. Для регулирования времени срабатывания фильтров, выберите раздел «Время активации фильтров» в дереве меню.

Ограничение зоны действия для касания
Если установлена данная настройка, первичное касание должно производиться в начальной зоне. Первичные касания за пределами начальной зоны будут игнорироваться. Это фильтр включается только после того, как устройство TouchPad™ было неактивно в течение заданного промежутка времени. Для регулирования времени срабатывания фильтров, выберите раздел «Время активации фильтров» в дереве меню.
##HelpTopicID=416
Ползунок «Время активации фильтров» позволяет регулировать время срабатывания дополнительных фильтров. Чтобы увеличить время неактивности, по прошествии которого включаются дополнительные фильтры, переместите ползунок в направлении значения «5 секунд». Чтобы уменьшить время неактивности, по прошествии которого включаются дополнительные фильтры, переместите ползунок в направлении значения «0 секунд». 

##HelpTopicID=417
PalmCheck-Усовершенствованный
Настройки уменьшения случайных контактов позволяют минимизировать нежелательные срабатывания устройства TouchPad™. Для получения более подробной информации см. разделы, посвящённые соответствующим параметрам.

##HelpTopicID=418
Функция PalmCheck™ предохраняет устройство TouchPad™ от срабатывания при случайном контакте. Функция PalmCheck™ позволяет устройству TouchPad™ различать, когда ваша рука лежит на нем или случайно задевает его в процессе печати. Это способствует предотвращению нежелательных щелчков и перемещений указателя.

Если во время работы устройства TouchPad™ наблюдаются нежелательные перемещения указателя или щелчки, увеличьте значение параметра PalmCheck™, переместив ползунок вправо в направлении значения Макс. Если устройство TouchPad™ не всегда реагирует на совершаемые движения или касания легким ударом, уменьшите значение параметра PalmCheck™, переместив ползунок влево в направлении значения Выкл. Отсутствие реакции на совершаемые движения или касания легким ударом наиболее вероятно, если ползунок находится ближе к значению Макс.

##HelpTopicID=419
По умолчанию щелчок одним пальцем в правом нижнем углу устройства ClickPad выполняет то же действие, что и щелчок дополнительной (правой) кнопкой мыши.

Действие, назначенное для выполнения по щелчку одним пальцем в угловой области устройства, можно изменить. Чтобы назначить этому жесту другое действие, выберите желаемое действие из списка.

Некоторые действия требуют дополнительной настройки. В случае, когда требуется введение более подробной информации, станет активной кнопка Настройка или будет показано диалоговое окно.

В любое время пользователь может нажать кнопку Настройка, чтобы просмотреть или изменить текущие параметры.

Если выбрана конфигурация «Для левши», щелчок следует выполнять в левом нижнем углу устройства ClickPad.

##HelpTopicID=420
SmartSense — это технология уменьшения случайных контактов для усовершенствованных датчиков изображения Synaptics. Настройка параметров поможет минимизировать нежелательные срабатывания устройства TouchPad. Для получения более подробной информации см. разделы, посвящённые соответствующим параметрам.

##HelpTopicID=421
Функция SmartSense предохраняет устройство TouchPad™ от срабатывания при случайном контакте. Функция SmartSense позволяет устройству TouchPad™ различать, когда ваша рука лежит на нем или случайно задевает его в процессе печати. Это способствует предотвращению нежелательных щелчков и перемещений указателя.

Если во время работы устройства TouchPad™ наблюдаются нежелательные перемещения указателя или щелчки, увеличьте значение параметра SmartSense, переместив ползунок вправо в направлении значения Макс. Если устройство TouchPad™ не всегда реагирует на совершаемые движения или касания легким ударом, уменьшите значение параметра SmartSense, переместив ползунок влево в направлении значения Выкл. Отсутствие реакции на совершаемые движения или касания легким ударом наиболее вероятно, если ползунок находится ближе к значению Макс.

##HelpTopicID=422
Включить задержку
Выберите этот параметр, чтобы прокручивание продолжалось после прекращения соприкосновения с сенсорной панелью TouchPad™. При выборе этого параметра можно установить значение Движение по инерции или Импульсное движение.

##HelpTopicID=423
Включить импульсное движение
Когда эта функция включена, для начала движения выполните короткое прикосновение, после прекращения соприкосновения с сенсорной панелью начнется прокручивание.

##HelpTopicID=424
Используйте ползунок для настройки длительности импульсного прокручивания. При необходимости увеличить длительность прокручивания переместите ползунок в сторону параметра Максимальный. При необходимости уменьшить длительность прокручивания переместите ползунок в сторону параметра Минимальный.

##HelpTopicID=425
Включить вертикальное перелистывание четырьмя пальцами
Когда выбрана эта настройка, перелистывание четырьмя пальцами сверху вниз или снизу вверх сворачивает или восстанавливает окна на рабочем столе.

Чтобы свернуть или восстановить все окна на рабочем столе:

1.	Поместите четыре пальца около верхнего или нижнего края устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к противоположному краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	 Выполните перелистывание четырьмя пальцами еще раз, чтобы восстановить окна на рабочем столе.

##HelpTopicID=426
Когда выбран этот параметр, при быстром перемещении пальцем вперед-назад по сенсорной панели выполняется включение отключенного устройства.

##HelpTopicID=427
Функция Круговая прокрутка 
Функция Круговая прокрутка™ позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца.

Чтобы включить эту функцию, установите флажок Включить Круговая прокрутка.

Чтобы воспользоваться функцией Круговая прокрутка:

1.	Поместите палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх и вниз является правая сторона устройства TouchPad. Целевой зоной для прокрутки влево и вправо является нижний край устройства TouchPad.
2.	Сдвиньте палец в желаемом направлении прокрутки, а затем начните выполнять пальцем круговые движения по часовой стрелке или против нее. После того, как функция Круговая прокрутка активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad.

	ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. Начнется прокрутка в обратном направлении.

3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указания, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad.

##HelpTopicID=428
Включить Круговая прокрутка™
Эта функция позволяет осуществлять непрерывную прокрутку одним плавным круговым движением. Скорость прокрутки зависит от скорости движения пальца. Чтобы включить эту функцию, установите флажок «Включить ChiralRotate™».

Чтобы воспользоваться функцией Круговая прокрутка:

1.	Поместите палец в целевую зону. Целевой зоной для прокрутки вверх или вниз является правая сторона устройства TouchPad™. Целевой зоной для прокрутки влево или вправо является нижний край устройства TouchPad™.
2.	Движением пальца покажите нужное направление прокрутки, а затем делайте пальцем круговые движения по или против часовой стрелке. После того, как функция Круговая прокрутка активировалась, при выполнении круговых движений можно перемещать палец в любое место на поверхности устройства TouchPad™. Примечание. Чтобы изменить направление прокрутки, просто измените направление движения пальца. После этого начнется прокрутка в обратном направлении.
3.	Чтобы прекратить прокрутку и вернуться в режим указателя, поднимите палец с поверхности устройства TouchPad™.

##HelpTopicID=429
Прокрутка двумя пальцами 
Функция «Прокрутка двумя пальцами» позволяет производить вертикальную и горизонтальную прокрутку из любого места на поверхности устройства TouchPad. Поместите два пальца на устройство TouchPad, а затем проведите ими по его поверхности в желаемом направлении. Для осуществления прокрутки пальцам не обязательно находиться на участке прокрутки.

Следите, чтобы между пальцами оставалось небольшое расстояние. Чтобы прекратить прокрутку, уберите оба пальца с устройства TouchPad.

##HelpTopicID=430
Масштабирование щипком
Жест «Масштабирование щипком» позволяет пользоваться функцией масштабирования во многих приложениях. С помощью жеста «Масштабирование щипком» можно выполнять те же действия, которые выполняются с помощью колеса прокрутки в стандартных приложениях Windows, поддерживающих масштабирование с использованием колеса прокрутки в сочетании с клавишей CTRL.

Установите флажок «Масштабирование щипком», чтобы включить возможность масштабирования при помощи жеста «щипок». Для получения наилучшего результата, выполняйте жест кончиками пальцев.

##HelpTopicID=431
Включить вращение вокруг оси
Когда этот флажок установлен, включается возможность вращать объект, например фотографию, с шагом 90 градусов.

Следите, чтобы при выполнении этого жеста расстояние между двумя пальцами оставалось одинаковым.

##HelpTopicID=432
Нажатие тремя пальцами
Когда этот флажок установлен, жест «Нажатие тремя пальцами» запускает указанное приложение. Чтобы задать запускаемые приложения, нажмите кнопку «Параметры».

Следите, чтобы при выполнении этого жеста между пальцами оставалось небольшое расстояние.

##HelpTopicID=433
Перелистывание тремя пальцами
Жест «Перелистывание тремя пальцами» улучшает навигацию в самых разных приложениях. «Перелистывание тремя пальцами» можно использовать для просмотра страниц в Интернете или для просмотра фотографий в программе для фотопросмотра. «Перелистывание тремя пальцами» также можно использовать для включения/выключения режима демонстрации слайдов в программе для фотопросмотра.  Установите этот флажок, чтобы включить использование функции «Перелистывание тремя пальцами» для навигации и просмотра слайдов.

При выполнении этого жеста пальцы должны находятся на некотором расстоянии друг от друга.

##HelpTopicID=434
The diagram above represents the surface of the TouchPad. The cross-hatched area on the diagram shows the Right Button Zone on the TouchPad surface.

You can make the Right Button Zone larger or smaller by dragging the small black square on the corner of the cross-hatched area.

##HelpTopicID=435
You can press anywhere on the ClickPad to perform a primary, secondary, or middle button click.

By default, pressing one finger down performs a primary click. Pressing one finger in the corner performs a secondary click. Pressing three fingers down performs a middle button click. Select Corner Click and Three-Finger Click to configure as desired.

##HelpTopicID=436
Выполнение жеста «Щелкнуть и перетащить» одним пальцем обеспечивает перемещение выбранного объекта. 

Чтобы выполнить жест «Щелкнуть и перетащить» одним пальцем:

1.	С помощью курсора выделите объект, который желаете переместить.
2.	Нажмите одним пальцем на поверхность устройства ClickPad.
3.	Перетащите выбранный объект в желаемое место без отрыва от поверхности устройства ClickPad.
4.	Поднимите палец с поверхности устройства ClickPad, когда пожелаете отпустить объект.

##HelpTopicID=437
Выполнение жеста «Щелкнуть и перетащить» двумя пальцами эквивалентно выполнению щелчка и перетаскивания с помощью правой физической кнопки.

Чтобы выполнить жест «Щелкнуть и перетащить» двумя пальцами:

1.	С помощью курсора выделите объект, который желаете переместить.
2.	Нажмите двумя пальцами на поверхность устройства ClickPad.
3.	Перетащите выбранный объект в желаемое место без отрыва от поверхности устройства ClickPad.
4.	Поднимите пальцы с поверхности устройства ClickPad, когда пожелаете отпустить объект.
##HelpTopicID=438
Нажав определённым образом на поверхность устройства ClickPad (в любой точке), можно выполнить щелчок основной, дополнительной или средней кнопкой мыши.

По умолчанию нажатие одним пальцем обеспечивает выполнение щелчка основной кнопкой. Нажатие двумя пальцами обеспечивает выполнение щелчка дополнительной кнопкой. Нажатие тремя пальцами обеспечивает выполнение щелчка средней кнопкой.

##HelpTopicID=439
Перелистывание тремя пальцами
Вертикальное и горизонтальное перелистывание тремя пальцами позволяет удобно и быстро переключать приложения, а также сворачивать и восстанавливать рабочий стол.

##HelpTopicID=440
Вертикальное перелистывание тремя пальцыми
Когда этот параметр включен, при перелистывании тремя пальцами в направлении вниз сворачиваются и восстанавливаются окна на рабочем столе. При перелистывании тремя пальцами вниз открывается средство переключения приложений.

Чтобы свернуть все окна на рабочем столе:

1.	Поместите три пальца рядом с верхним краем устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к нижнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	Чтобы восстановить окна на рабочем столе, выполните этот жест ещё раз.

Чтобы открыть «Диспетчер приложений в стиле Aero 3D»:

1.	Поместите три пальца рядом с нижним краем устройства TouchPad™. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к верхнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad™.
4.	Откроется «Диспетчер приложений в стиле Aero 3D».
5.	Чтобы пролистать приложения, подведите один палец к трем в горизонтальном направлении.
6.	Когда требуемое приложение выделено, выполните касание поверхности устройства TouchPad™, чтобы переключится на это приложение.

##HelpTopicID=441
Кнопки
По умолчанию кнопки функционируют так же, как кнопки мыши для данного указывающего устройства. Если этот флажок не установлен, то кнопки будут отключены, и нажатие на них не будет производить никакого действия, при этом нажатие указывающим устройством можно будет осуществить только при помощи касания легким ударом пальца.

##HelpTopicID=442
Касание легким ударом двух пальцев
Коснитесь одновременно двумя пальцами сенсорной панели в любом месте, чтобы выполнить действие, аналогичное щелчку правой кнопкой мыши. При касании двумя пальцами между ними должно быть небольшое расстояние.

##HelpTopicID=443
Приоритет ввода данных с помощью манипулятора TrackPoint и клавиатуры
При установке приоритетного ввода данных с помощью манипулятора TrackPoint и клавиатуры краткое касание сенсорной панели после ввода с манипулятора или клавиатуры временно будет игнорироваться.

##HelpTopicID=444
Кнопки
Настройте параметры кнопок.

##HelpTopicID=445
Зона правой кнопки
Настройте зону правой кнопки поверхности сенсорной панели.

##HelpTopicID=446
Перелист. тремя пальц.
Чтобы включить эту функцию, выберите «Включить перелистывание тремя пальцами».
Чтобы свернуть все окна на рабочем столе:
1.	Поместите четыре пальца около верхнего края устройства TouchPad. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к нижнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad.
4.	Чтобы восстановить окна на рабочем столе, выполните этот жест ещё раз.

Чтобы открыть «Диспетчер приложений»:
1.	Поместите три пальца рядом с нижним краем устройства TouchPad. Между пальцами должен оставаться небольшой промежуток.
2.	Выполняйте перелистывание, перемещая пальцы плавным прямым движением по направлению к верхнему краю устройства.
3.	Поднимите пальцы с поверхности устройства TouchPad.
4.	Откроется «Диспетчер приложений».
5.	Для перелистывания списка приложений перемещайте три пальца в горизонтальном направлении. Когда будет выделено нужное приложение, переместите на него курсор и щелкните для выбора.

Горизонтальное перелистывание тремя пальцами:
Горизонтальное перелистывание тремя пальцами позволяет перемещаться в документе вверх и вниз или вперед и назад в Проводнике Windows. При перелистывании тремя пальцами вправо вы переходите вперед или вверх страницы, а влево – назад или вниз страницы.

##HelpTopicID=447
Функция ASUS Smart Detector
Включите функцию Smart Detector для предотвращения случайного перемещения курсора. Чтобы активировать указание, нажмите одну из кнопок или попробуйте выполнить указание в заданной области активации. При вводе данных с клавиатуры указание автоматически отключается, если только не выполнить его в области активации.
По умолчанию область активации расположена в верху в центре сенсорной панели. Чтобы настроить местоположение активной области, щелкните и перетащите круг. Чтобы настроить размер активной области, выберите один из предварительно настроенных размеров или выберите "Настроить" и укажите размер, перемещая регулятор.

##HelpTopicID=448
Если выбран параметр Ограничить контакт зоной после ввода, то при вводе устройство TouchPad будет отключено до тех пор, пока не будут инициированы указание, нажатие или жесты в начальной зоне.
После инициирования контакта в начальной зоне устройство TouchPad будет работать как обычно до повторного ввода текста.

##HelpTopicID=449
Настройка скорости EdgeMotion 
Можно выбрать скорость движения EdgeMotion, настроив регулятор между положениями Медленно и Быстро.

Если регуляторы на этой странице отображаются серым цветом и их настройка невозможна, убедитесь в том, что включена функция EdgeMotion. Чтобы включить функцию EdgeMotion, выполните следующие действия:

1.	В дереве меню слева выберите пункт EdgeMotion.
2.	Выберите один из параметров выполнения функции EdgeMotion.
3.	В меню выберите пункт Скорость EdgeMotion, чтобы вернуться на эту страницу.

##HelpTopicID=451
Перелист. тремя пальц.
Жест «Перелист. тремя пальц.» улучшает навигацию в самых разных приложениях. Жест «Перелист. тремя пальц.» можно использовать для просмотра страниц в Интернете или для просмотра фотографий в программе для фотопросмотра.

Чтобы узнать, как выполнить жест «Перелист. тремя пальц.», просмотрите учебный видеоролик. При выполнении этого жеста пальцы должны находятся на некотором расстоянии друг от друга.

##HelpTopicID=452
Перетаскивание с фиксацией
Когда эта функция включена, объекты можно перетаскивать по экрану на большие расстояния с использованием нескольких движений пальца. Если выбран параметр «Перетаскивание с фиксацией», действие перетаскивания не прекращается в течение короткого времени после того, как пользователь отрывает палец от поверхности TouchPad. Чтобы отпустить объект и окончить перетаскивание, выполните пальцем повторное легкое касание поверхности TouchPad.

Функция перетаскивания с фиксацией автоматически отключается, если вы повторно сразу же не коснетесь пальцем TouchPad.

##HelpTopicID=453
Использование окна «Свойства»
Окно «Свойства» позволяет персонифицировать параметры указывающего устройства. Для получения доступа к настраиваемым функциям используйте дерево меню. Щелкните стрелку рядом с функцией или дважды щелкните саму функцию, чтобы увидеть параметры для выбора.

Включение и выключение функций
Установите флажок, чтобы включить функцию. Снимите флажок, чтобы выключить ее.

Параметры
Если для выбранной функции значок «параметры» подсвечивается при наведении на него указателя, то щелкнув значок или дважды щелкнув название функции, можно открыть список ее параметров для настройки. Если щелкнуть значок «параметры» не удается, убедитесь в том, что флажок данной функции установлен, а также должны быть установлены и все родительские флажки.

Справка
Для получения справочной информации можно нажать значок с изображением вопросительного знака или кнопку «Справка».

Кнопка «Закрыть»
После нажатия кнопки «Закрыть» в окне с настройками, данное окно будет закрыто. Изменения будут сохранены только в случае нажатия кнопки Применить или кнопки OK в окне «Свойства».

Кнопка «По умолчанию»
С помощью кнопки «По умолчанию» в окне «Свойства» для всех настроек TouchPad восстанавливаются значения по умолчанию, кроме значения жеста нажатия тремя пальцами. Значение для жеста нажатия тремя пальцами не изменяется.

Кнопка «По умолчанию» в любом окне настроек возвращает для всех параметры данного окна значения, установленные при изготовлении устройства TouchPad. Изменения будут сохранены только после нажатия кнопки Применить или OK в окне «Свойства».

Кнопка OK
Кнопка OK обеспечивает сохранение внесенных изменений и закрывает окно «Свойства».

Кнопка «Отмена»
Кнопка «Отмена» закрывает окно «Свойства» без сохранения изменений.

Кнопка «Применить»
Кнопка «Применить» обеспечивает сохранение внесенных изменений и при этом оставляет окно «Свойства» открытым, что позволяет внести дополнительные изменения.

##HelpTopicID=454
Включить скольжение от края
Установите флажок «Включить скольжение от края», чтобы включить движение одним пальцем от края устройства TouchPad к его центру:

1.	Скольжением от левого края к центру выполняется переключение между текущим открытым и ранее открытым приложениями.
2.	Скольжением от правого края к центру открывается или закрывается панель Charms.
3.	Скольжением от верхнего края к центру открывается или закрывается панель приложений.

##HelpTopicID=455
Чтобы выполнить щелчок двумя пальцами, нажмите двумя пальцами на поверхность устройства ClickPad так, чтобы почувствовать, что поверхность слегка прогнулась. По умолчанию щелчок двумя пальцами эквивалентен щелчку дополнительной кнопкой.

##HelpTopicID=456
Включить изменение направления перелистывания тремя пальцами
Если установлен этот флажок, направление перелистывания тремя пальцами изменяется. Например, при перелистывании тремя пальцами влево произойдет переход на следующую страницу, а вправо – на предыдущую.

##HelpTopicID=457

##HelpTopicID=500
Click
Place one finger on the TouchPad, press and release to generate a click. Click in the bottom right corner of the TouchPad for a right button action (usually to bring up context menus) and click in other areas for a left button action (usually select action). In left handed usage mode, use the left bottom corner to bring up context menus.

##HelpTopicID=501
Tap
Quickly touch and lift one or more fingers on the TouchPad. A tap on the TouchPad works the same as a click action.

##HelpTopicID=502
Drag & Drop
To drag an object, tap twice on the object and keep the finger down on the TouchPad on the second tap. Move the finger to move the object to the desired location:
1. A Holding drag drops the object after the finger is lifted.
2. A Locking drag requires an additional tap to drop the object.

##HelpTopicID=503
Edge Scroll
Swipe a finger “along” the right edge or bottom edge of the TouchPad to perform vertical and horizontal scroll action respectively. Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement. Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=504
Edge Swipe
With one smooth motion of a finger, swipe “across” a top or side edge of the TouchPad to generate a Window 8 “edge pull.” Swiping across left edge switches applications, across right edge brings up charms menu and across top brings up application bar.

##HelpTopicID=505
Buttons
Press the left button to select an item and press the right button to display the context menu. In left-handed usage mode, the button actions are swapped.

##HelpTopicID=506
Click
Place two fingers on the TouchPad, press and release to bring up the context menu. This action is the same as a click in the bottom right corner of the TouchPad.

##HelpTopicID=507
Scroll
Place two fingers slightly apart on the TouchPad and move them in unison in a smooth vertical or horizontal direction to scroll a document.

Adjust the Scrolling Speed slider to control the scrolling speed relative to finger movement.

Continuous scrolling lets the scrolling continue when the swiping finger reaches an edge if the finger is held stationary without having to swipe further.

##HelpTopicID=508
Zoom
Place two fingers on the TouchPad and move them towards or away from each other to zoom out (make the visible items smaller, view more items on the page) or zoom in (make visible items larger). Use the slider to control the speed of zooming relative to finger movement.

##HelpTopicID=509
Rotate
Place two fingers slightly apart on the TouchPad. Slide the fingers in a clockwise or counterclockwise direction. The motion is similar to turning a knob.

##HelpTopicID=510
Click
Place three fingers on the TouchPad, press and release to launch mission control.

##HelpTopicID=511
Swipe/Flick
Place three fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to perform actions on the active application.

##HelpTopicID=512
Swipe/Flick
Place four fingers on the TouchPad. Move them swiftly in a horizontal or vertical direction and lift to navigate between open applications.

##HelpTopicID=513
Palm Tracking
If the TouchPad registers undesired pointer movement or taps during typing, move the slider toward Maximum. The Maximum setting suppresses almost all unintended palm contact, but may also suppress intended finger contact.

If the TouchPad misses intended gestures or taps, move the slider toward Minimum.

##HelpTopicID=514
Sensitivity
Adjust the slider to control the finger pressure needed for the TouchPad to respond to finger movement. High sensitivity can detect very light contact, but also increases the chance of unintended cursor motion and selection.

##HelpTopicID=515
Edge Motion
While moving the cursor, when the finger reaches the edge of the TouchPad, the cursor will continue to move in the direction of motion at a constant speed by simply holding the finger at the edge. Adjust the slider to control the speed of cursor motion.

##HelpTopicID=516
TouchPad Status
If the TouchPad is disabled, it can be made to re-enable after a system reboot or continue to remain disabled unless explicitly re-enabled.

##HelpTopicID=517
Three-Finger Flick
The Three-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Three-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=518
Four-Finger Flick
The Four-Finger Flick gesture enhances navigation for a variety of applications. You can use the Four-Finger Flick left/right to browse the Internet or to scroll through photos in a photo viewer window.

##HelpTopicID=519

##EndOfLanguageSection