# 座標

快速鍵 : ID

1.輸入ID / 2. 點選要查詢的位置

可以搭配移動指令M，來改變座標位置，絕對座標輸入格式為 # x,y

# 距離

快速鍵 : DI

1.輸入DI / 2.點選要量測的第一點 / 3.點選要量測的第二點

# 面積

快速鍵 : AA

使用方式一物件

1.輸入AA

2.輸入O物件

3. 選取物件

使用方式二點選點量測

1.輸入AA

2.點選要量測的位置

使用方式三加法與減法


1. 輸入AA

2.輸入A加上面積或S減去面積

3.輸入O物件

4.選取物件

# 清單

快速鍵 : LI

1.輸入LI / 2.選取物件

# 文字視窗 F2

可以將指令列放大在畫面上顯示，方便查看

# 單位設定

快速鍵 : UN

[](http://lh5.ggpht.com/_dZxhLfWjff4/TDJmSo90paI/AAAAAAAAE4o/UqUT8g1wuEA/s1600-h/clip_image001%5b3%5d.jpg)


# 性質 CTRL +1

選取多個物件時，僅會顯示選取的所有物件共有的性質。未選取物件時，僅會顯示一般性質的目前設定。可以指定新值以修改任何可以變更的性質。

# 綜合查詢指令

指令 : MEASUREGEOM

快速鍵 : MEA

[](http://lh4.ggpht.com/_dZxhLfWjff4/TDJmWRiAB9I/AAAAAAAAE44/EV2AsHw91XU/s1600-h/clip_image003%5b3%5d.jpg)

# 填充線 (剖面線)

指令 : HATCH

快速鍵 : H

1.輸入H / 2.選擇樣式、比例、角度



3. 點選點 / 4.點選物件封閉內部 / 5.確定



# 線形管理員

指令 : LINETYPE

線型比例快速鍵 LTS



# 扣除內孔面積

使用H + LI

# 求外圍面積或周長

使用BO + LI

# 將填充線設定改為舊版視窗

系統變數 HPDLGMODE = 1 (預設為2)